建设项目环境影响报告表
(报批)

项目名称：  昆明上井精致料理餐厅南亚店     
建设单位：   昆明上井餐饮管理有限公司  
编制日期：2017年8月
国家环境保护总局制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3.
行业类别—按国标填写。
4.
总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、 建设项目基本情况  

	项目名称
	昆明上井精致料理餐厅南亚店

	建设单位
	昆明上井餐饮管理有限公司

	法人代表
	江晋轩
	联系人
	蓝平

	通讯地址
	昆明市西山区南亚风情第壹城A1地块F5-03号商铺

	联系电话
	13629619701
	传真
	
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区南亚风情第壹城A1地块F5-03号商铺

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  扩建□  技改□
	行业类别
及代码 
	正餐服务（H6299）

	建筑面积
(平方米)
	858.6
	绿化面积
(平方米)
	

	总投资
（万元）
	200
	其中：环保投资（万元）
	11.6
	环保投资占总投资比例
	5.8%

	评价经费
（万元）
	1.0
	预计投产日期
	2017年11月

	（一）工程内容及规模：

1、项目建设背景及任务由来

昆明上井餐饮管理有限公司成立于2017年6月，是一家专门从事餐饮企业管理及餐饮服务经营的公司，选址于昆明市西山区南亚风情第壹城A1地块F5-03号商铺，建设昆明上井精致料理餐厅南亚店项目（以下简称“本项目”），经营范围包括：日式料理、铁板料理以及中餐正餐服务。本项目于2017年9月开始装修，预计2017年11月结束装修投入运营。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，项目需编制《建设项目环境影响报告表》。为此，昆明上井餐饮管理有限公司委托云南银发绿色环保产业股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对建设项目场址及周边环境现状进行了实地调查和踏勘，收集了相关资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《昆明上井精致料理餐厅南亚店项目环境影响报告表》，供建设单位上报西山区环境行政主管部门审批。
2、建设内容及规模

本项目所租用房屋原为大赤门自助餐厅，由于经营不善于2017年4月停业，本项目于6月份将该铺面租用后，根据装修方案对各功能区进行分隔，进行墙地面的装修施工，对厨房区进行排水管道的铺设施工，并新建隔油池、安装油烟净化器购买并布置好就餐区桌椅、对厨房区各种加工设备进行安装调试，服务人员进行培训后即可营业。项目主要建设内容见表1-1所示。
表1-1  项目建设内容一览表

项目组成

建筑面积（m2）

功能

主

体

工

程
厨房
116
制作中餐菜式。
寿司吧
19

制作日式寿司。
水果吧

12

制作果汁、果盘。

铁板区

10

制作铁板料理。
用餐区

621

设有226个餐位，其中4人桌20张，6人桌9张，8人包厢3间，10人包厢2间，12人包厢4间。
公共通道

80

室外景观绿化。
总建筑面积

650

辅
助
工
程
供水
由市政给水管网供给，年用水量12240m3/a 。
排水
项目内不设卫生间，依托南亚风情第壹城商场内公用卫生间，污水主要为餐饮废水，经隔油器处理后，进入商场化粪池，最终接入市政污水管网，进入昆明市第一水质净化厂处理。
通风及油烟排口
项目厨房油烟经油烟净化器处理后，由内置油烟管道引至6层露台的油烟排口排放，排气筒高度高于自身建筑1.5m。本项目安装的油烟净化器为云南雪绿亮环保工程有限公司安装的LZB-JD复合式油烟净化器，风量为20000m3/h。
能源
项目使用电能，由市政电网供给；项目厨房使用天然气为热源。
冷藏
项目不单独设置冷藏室，厨房设有1台4门冰箱，1台冰柜，冰箱使用国家规定允许的的环保制冷剂。
环
保
工
程
油烟
净化器
型号：LZB-JD系列
风量：20000m3/h

生产厂家：云南雪绿亮环保工程有限公司
安装位置：厨房屋顶。
用于处理厨房油烟，经油烟净化器处理后的烟气通过内置烟道，引至6层露台上的油烟排口排放。
隔油池
厨房内共设有1个隔油池，尺寸分别为3m×1.5m×1.2m，为三级隔油处理。
设在项目厨房内，不锈钢结构。
餐厨废弃物桶
项目设有专门的餐厨废弃物收集桶，餐厨废弃物收集后委托有资质的公司定期清运。 

餐厨废弃物桶设在厨房杂物间内。
（2）经营规模
项目供设有226个餐位，并提供30名员工的中、晚两餐，根据本项目的接待特点，项目只供应中、晚两餐，因此含员工在内项目最大接待规模为512人.次/d（含员工中、晚餐）。
3、主要食材及燃料用量

   根据业主提供的资料，项目营运需要的主要食材及用量见下表1-2。
表1-2  项目主要食材及燃料用量一览表

序号
名称
用量（t/a）
来源
1

肉类
8

本地采购，主要为猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉
2
大米
12
本地采购，主食用料
3

   海鲜
10

本地采购，主要为鱼、虾、蟹等海产品
4
时鲜果蔬
20
本地采购
5
酒水饮料
100件（12瓶/件）
本地采购，主要为白酒、啤酒、饮料等
6
食用油
5
本地采购，主要为品牌食用调和油
4、厨房配置
项目厨房主要配置情况见下表，表1-3所示。
表1-3  项目厨房主要配置表
序号
设备名称
数量（台）
规格型号
能源
功能
备注
1

双炒一汤灶

1

460*1000*800
天然气
炒菜
3个灶眼

2
6眼煲仔炉

1

900*1000*800
天然气

煮汤

6个灶眼
3
电磁灶

1

700*700*800
电

炒菜
1个灶眼
4
双缸炸炉

1

油炸
5
双眼平头炉

1

1200*700*800

热加工

2个灶眼
6
海鲜蒸柜

1

3门

蒸海鲜

7
烤箱

1

3层6盘

烤制食物
8
十支芯上火炉

1

1450*700*800

天然气
食材加工
9

铁板烧台

1

150*76*81

电
制作铁板烧

10

制冰机

1

"HISAKAGE" AC-1050

制冰

11

四门冰柜

1

1m3
冷藏食材

12

台式切肉片机
1

"富士龙"NFC-50

切肉

13

操作台

8

1800*800*600

加工食材

14

不锈钢烟罩

27m3
22500m*1200*500
收集油烟

5、营业时间和劳动定员

营业时间：项目全年营业360天，营业时间为：午餐：11:00~14：30；晚餐17:30～22:00。
劳动定员：项目共有员工30人。员工统一在餐厅就餐，不提供住宿。
6、总投资和环保投资
项目总投资200万元，其中环保投资11.6万元，环保设施投资占总投资的5.8%。环保投资用途见表1-4。
表1-4  环保设施投资一览表
序号
治理对象
环保设施名称
数量
用途
投资（万元）
1
废水
隔油池
1个
处理厨房废水
2

2

废气
油烟净化装置
1台

治理厨房油烟
8.6

3

集气罩

27m3
收集油烟

4

集气管道

/

5

噪声
环保型低噪风柜
1

降低风机噪声
6

固废

垃圾桶

若干

收集生活垃圾

0.5

7

泔水桶

若干

收集泔水

0.5

合计
11.6


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租用西山区福海乡南亚风情第壹城 A1 地块F5-03 号商铺（进行建设，商铺所在的楼层为商 场规划的餐饮业专属经营区，据调查 F5-03号商铺之前的经营内容为大赤门自助餐厅， 也属于餐饮业。原有的污染主要是厨房废水、油烟和餐厨废物。本项目在入驻之 前已经由原有的经营者完成了清理工作，在本项目装修完成后原有的污染已经基本清除。 本项目所在第 5 层为商场规划的餐饮业专属经营区，整层楼都是各式各样的餐饮服务项目，第 5 层现有的主要环境问题主要是厨房废 水、油烟、餐厨废物排放以及油烟异味带来的影响。 项目所在建筑共6层，经营内容包括：服装、钟表、首饰、电影院、KTV、儿童教育、餐饮业等，整栋商业楼的主要环境污染为生活污水、餐饮废水等。




二、 建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、项目地理位置及周边现状
本项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城A1地块F5-03号商铺（详见附图1 项目地理位置图），商场楼位于昆明市西山区滇池路与福景路交叉口南侧。地理坐标为：北纬25°00′45"，东经102°40′54"，海拔1892m。
2、地形、地貌、地质
本项目所在的昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大 致北高南低，微向滇池倾斜。市区海拔 1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。 区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂 带与普渡河断裂带之间的夹持地带。这两条断裂带发展历史长，活动强烈，对区 域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类 型以断裂为主，褶皱次之。以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东 向及北西向构造发生。区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砂石、粘 土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在 300m 左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。 区域外围分布有寒武系、尼盆系、石灰系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩 和砂岩为主。

 西山区地势北高南低，西高东低，地形变化较为强烈。由于构造作用的不均 匀性，在地形上既有高原面上相对隆起的山脉，又有海拔较低的湖积平原及湖泊。 全区地貌类型主要有四种：深切河谷、高原山地、断陷湖盆盆地和河谷地貌。山 区部分地形相对较陡，坡面较长，而坡面径流，尤其是坡面挟沙径流，随着流程 的增加而集中，搬运能力明显高于地形相对平缓的区域。西山区地质构造主要以 西山的南北向断层和东西走向的宗鲁箐断裂带截接组成。南北走向的西山断层， 主要是东盘奥陶系逆冲于西盘二迭系之上，长虫山山脉是东盘古生界地层冲复于 西盘玄武岩组之上。东西走向的宗鲁箐断层包括棋盘山一带为震旦系的灯影组逆 复于二迭系地层之上。岩层分布以寒武纪的黑色页岩、灰质白云岩，泥盆系的粉 砂质页岩、灰白色砂岩，石灰系的石灰岩，二迭系的玄武岩为主。坝区地质主要 以新生界第三纪、第四纪的冲积、湖积物为主，次之为洪积和坡积物，岩性为砂、 砾石、粘土、钙质粘土、淤泥和泥炭。 

 项目处于昆明西山区城市建成区内，所在区域地势平坦，周围区域均为城市 建成区，无滑坡、岩溶、土洞等不良地质现象。

3、气候
项目区地处低纬度高原区域，属低纬度高原山地气候，具有冬无严寒、夏无 酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。年平均气温 14.9℃，极端最高气温 31.5℃， 极端最低气温-5.4℃，最热月(7 月)平均气温 19.7℃，最冷月(1 月)平均气温 7.7℃， 全年无霜期 285.7 天；多年降雨量 900～1100mm，降水量集中在 5～10 月，占总 降水量的 88～90％，年平均降雨日数 134.6 天；全年盛行西南风，风频 16%, 年 静风频率 31%,年平均风速 2.2 m/s。年平均相对湿度 72%，年平均气压 810hPa， 蒸发量 1870～2120mm；年平均日照 2448.7 小时，日照率 56％；风速变化通常 白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数 56 天，雾天多发生在 10 月至次年 2 月。

4、水文
项目评价区域内主要的地表水体为采莲河及滇池外海，采莲河位于项目东南 面 150m 处，自东向南注入滇池外海。项目距离南面滇池外海 5.5km。 

采莲河 采莲河位于昆明市南市区，河全长约 5.7km，河道宽 5~8m，现已无自然源 头，发源处从玉带河杮花桥算起，经由螺蛳湾片的黄瓜营，豆腐营（采莲路）、 在福海立交桥东穿过二环南路进入金牛小区，穿日新路、广福路，经渔堆村、大 坝村至河尾村，在此分为两支，次支由此一路过滇池路进入滇池度假区（也叫金 柳河），直至民族村、海埂公园，在海埂公园碑附近以抽水方式进入滇池的海埂。 另一路在南连接线（南四环）附近进入船房河。主河道在河尾村绕过滇池康城进 入滇池路，成为路中景观河，并在福海东路旁接纳源自四园庄的大青河，至云大 滇池校区西侧沿滇池路下段一直流到海埂公园公交车场旁的采莲河抽水泵站，最 后以抽水方式在海埂公园内。 

（2）滇池水系 滇池坐落于滇池盆地中南部，地处金沙江、珠江和红河三大水系分水岭地带， 北临昆明市区，呈南北向分布，流域面积 2920km2，水面 300km2，东西平均宽 7.5km，南北长 49km，平均水深 4.4km，最深处为 10m，平均水位 1886.5m，对 应的湖容量为 12.9 亿 m³，相应的湖岸长约为 150km，有二十余条河流呈向心状 注入湖。湖体由东西长 3.5km，宽 30m 堤坝（海埂）将湖体分隔为南北两个部分， 中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的 97.2％，占滇池容积的 90％。海埂以北称草海。草海的水质、地质条件与外海不 尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。滇池地下含水层主要为第四系冲、洪积 粉砂层。地下水类型主要为第四系孔隙水，此外还有少量上层滞水。地下水主要 补给来源为大气降水及地表水。地下水赋水性低，水量较小，由高向低排泄。 滇池属国家重点保护水域之一，对维护区域生态系统的平衡有重要作用，是 昆明市城市工农业用水、生活用水的主要水源，同时还具有调蓄防洪、旅游、航 运、水产、养殖、调节气候等多种功能。

5、植被与生物多样性
西山区森林覆盖率为 58.60%，其中，有林地覆盖率 58.14%，国家特别规定 灌木林覆盖率 0.46%。全区林木绿化率为 61.75%，其中，有林地覆盖率 58.14%， 灌木林覆盖率 3.51%。植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针 叶林。有植物 193 科 642 属 1187 种。主要代表树种有栲树、栎树、云南松、华 山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄 连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗 茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类。

 根据现场踏勘，项目所在地商场的配套基础设施已经建设完成，项目区域现 有的植被主要是人工绿化带，生物多样性不丰富，植物种类为常见绿化树种，没 有发现需要特殊保护的珍稀濒危野生动植物物种。

	（二）项目社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 

1、社会经济结构
西山区全区总面积 881km2，城市建成区面积 46km2，是拥有城市主城核心 区、城郊区和山区农村的昆明市主城西区。辖马街、金碧、永昌、前卫、福海、 棕树营、西苑、团结、碧鸡、海口 10 个街道办事处，共 91 个社区居委会，辖区 内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等 25 个少数民族。 全区常住人口 76.9 万人，比上年末增长 0.9%，人口自然增长率为 2.46‰。

2016年，西山区国民经济平稳增长。经核算全年全区实现地区生产总值（GDP）499.04亿元，按可比价格计算，增长8.5%，其中：第一产业实现增加值3.60亿元，增长2.2%；第二产业实现增加值129.03亿元，增长7.0%；第三产业实现增加值366.42亿元，增长9.1%。三次产业结构比为0.7:25.9:73.4。人均GDP达到63857元。
2、教育、文化
2016年，科技教育和文化体育卫生事业较快发展。实施科技项目84个，带动企业研发投入6253.1万元，项目为企业实现产值143582.59万元，新增就业868人。培育认定国家、省、市、区创新主体及平台63家。

年末共有各级各类学校247所（含度假区）。其中：小学71所（完小71所）；完全中学12所；初级中学7所；高级中学1所；幼儿园129所；中职学校8所；特教学校1所(昆明市盲哑学校)，九年一贯制学校15所，十二年一贯制学校2所，教育科研中心1所；共有在校学生总数123683人。

年末共有业余文艺团队168个，文化馆1个，公共图书馆1个，并完成昆明市“十三五”文化站改、扩建任务2个，文化室改、扩建任务6个，全部社区文化室共计开展活动1296次。

年末辖区共有医疗卫生机构786个，其中：省级医院5家，市级医院3家，部队医院3家，民营医院34家，社区卫生服务中心118家。医疗卫生机构共有病床12447张，其中非营利性医疗机构设置床位数10807张，营利性医疗机构设置床位1640张。西山区卫生和计划生育局下属区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计划生育服务中心及10个政府举办的社区卫生服务中心，在职在编医生286人，护士103人，医技人员46人。2016年新增无害化卫生厕所500户，卫生厕所普及率91.55%。
3、文物保护
据调查，项目所在区域500m范围内无文物古迹及古树名木。



三、 环境质量状况 


保护目标
		与本项目相对位置及距离
	保护对象
	保护级别
	现状
	
	声
环境
	南亚星河苑住宅小区

	东南，150m

	约500人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

		南亚星光苑住宅小区
	 西南，150m

	约500人
		
	空气
环境
	南亚星河苑住宅小区

	东南，150m

	约500人
	《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准
	达到《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准

		南亚星光苑住宅小区
	 西南，150m

	约500人
		
	地表水
	采莲河

	南面，340m
	河流

	《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	不能达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


		滇池外海
	南面，5500m
	湖泊

		

	


四、 评价适用标准 


		二氧化氮（NO2）
	年平均
	40

	
			24小时平均
	80

	
			1小时平均
	200

	
	3
	TSP
	年平均
	200
	
			24小时平均
	300
	
	4
	PM10
	年平均
	70

	

150
5

		
	5
	PM2.5
	年平均
	35
	
			24小时平均
	75
	

	3、声环境质量标准
项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见表4-3。
表4-3    环境声质量标准       单位： dB(A)

              时段 

声环境功能区类别
昼间
夜间
2类
60

50


	

	污染物排放标准
	1、废水排放标准
项目施工期废水回用不外排。

运营废水排放执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准，执行标准如表4-4。
表4-4    水污染物排放标准    单位：mg/L（ph值除外）
污染物
pH
COD
BOD5
SS
动植物油
氨氮
总磷
下水道标准
6.5~9.5
500
350
400
100
45
8
2、废气排放标准
项目施工期扬尘、粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准，标准限值见表4-5。

表4-5  大气污染物排放标准限值    单位mg/ m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度 

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

项目厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准。标准限值见表4-6。
表4-6 饮食业油烟排放标准
规  模
大型
基准灶头数
≥6
最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

85
3、噪声排放标准
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值见表4-7。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

项目营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准限值见表4-8。
表4-8   社会生活噪声排放源边界噪声排放限值    单位： dB(A)
                  时段                    

厂界外声环境功能区类别
昼间
夜间
2类
60

50



	总量控制指标
	总量控制建议指标：

    根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。

废水排放量：10800m3/a

COD：5.29t/a；

氨氮：0.48t/a；

总磷：0.08t/a；




五、 建设项目工程分析  


 m3/d

		排水量

m3/a


	餐具清洗

	32.3

	11628

	88
	28.4

	10224


	地面清扫
	1.7

	612

		1.6

	576


	合计

	34

	12240

		30

	10800



	水量平衡图见图5-4。
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图5-4项目水量平衡示意图   单位：m3/d

项目排水水质预测
项目食品加工区最大污水排放量为30m3/d，设有1个隔油池对污水进行处理，隔油池几何尺寸为3m×1.2m×1.5m，总容积5.4m3，为不锈钢结构3级隔油，去除效率大于70%。按每天集中匀速排水时间4h计，按最不利情况考虑，即厨房所有用水点同时排水，污水产生量为7.5 m3/h，项目隔油池能够满足废水停留时间不小于0.5h的要求，因此本项目的隔油池能满足处理要求。

                     表5-2  项目排水水质预测            单位：mg/L  
项  目

废  水  污  染  物

废水量t/a
COD

BOD

SS

NH3-N

TP

动植物油
地、桌面

清扫水

576

400

250
300

40

6

100

餐具、食材

清洁废水

10224

500

300
400

45

8

200

产生浓度

/
490
297
391
44
8
194
排放浓度

/
490

297
195
44
8
58
执行标准

/

500
300
400
45
8
100
产生量

10800

5.29

3.2
4.22

0.48

0.09

2.1

排放量
10800

5.29

3.2
2.1

0.48

0.09

0.63

注：根据类比其他餐厅所采用的油水分离器效果监测，动植物油的消减效率为SS30%，动植物油70%。
 综上所述，本项目运营废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准，最终进入昆明市第一水质净化厂。
2）废气
本项目餐饮废气来源厨房及餐厅铁板烧区。项目厨房使用电能、罐装液化气，均为清洁能源，使用时所产生的环境影响较小。项目运营期废气主要为厨房油烟废气，油烟产生时段集中在供应中餐、晚餐的时段，每天约为6h。

菜品在制作过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对用油情况的类比调查，项目日用油量为19.68kg/日（日就餐人数顾客216人，员工30人每人每天两餐计，根据中国粮油学会油脂分会有关调查统计，中国人均食用油消耗量在30~50 g/餐，本项目取中间值40g/餐），一般油烟挥发量占总耗油量的平均取值为2.83%，则油烟产生量0.56kg/d（0.2t/a）。

项目铁板烧制作台内安装有油烟管道，厨房内灶具上空均设置有集气罩，烟气经集气罩、烟管接入内置独立排烟管道至六层露台上的排气口排放。

目前项目已签订安装协议，拟安装由昆明科旭环保工程有限公司提供的油烟净化器（相关检验报告及环保认证证书见附件8），风机风量18000 m3/h，去除率在80%以上。

表5-4  运营期大气污染物源强情况表

排放源
污染源名称
风量（m3/h）
产生情况
处理后排放情况
产生浓度
产生量
排放浓度
排放量
厨房
油烟废气
18000
7.6mg/m3
0.2t/a

1.52mg/m3
0.026t/a

3）噪声
项目运营期产生的产生的噪声，主要为油烟净化器的风机噪声、顾客的喧哗声。油烟净化器的风机安装于项目厨房内，风机外安装有环保型低噪音风柜，该风柜为油烟净化器安装厂家提供的油烟净化器专用阻性机箱，主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列，就构成了阻性消音器。当声波进入阻性消音器时，一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉，使通过消音器的声波减弱。阻性消音器就好象电学上的纯电阻电路，吸声材料类似于电阻。消声效果约为10dB(A)；宾客的喧哗声经墙体阻隔。噪声源强见表5-5。
表5-5  项目运营期噪声源强表  单位dB（A）
序号
声源
产生源强
处理措施
声源位置
1

油烟净化器风机
70~90
环保型低噪音风柜
厨房室内
2
就餐人员的喧哗噪声
50~70

墙体阻隔
室内就餐区
4）固体废弃物
项目运营期产生的固体废物主要为：含油固废以及生活垃圾。
（1）餐厨废弃物

餐厨废弃物是餐饮单位在供餐、食品加工等活动过程中产生的生活垃圾、餐厨废弃物等废弃物。

（2）可回收废物

客人在用餐时所消费酒水饮料后产生的包装物有空酒瓶、塑料品、废纸箱等，属于可回收再利用物品。

项目运营期固废产排情况见表5-6。

表5-6 项目运营期固废产排情况表
序号
类  别
产生量
处置方式
1

餐厨废弃物
100kg/d

36t/a

委托昆明市昆明韬斌油脂化工有限公司定期清掏清运
2

隔油池废油
0.6kg/d

1.13t/a

3

不可回收垃圾
10kg/d

3.6t/a

委托环卫部门定期清运
4

可回收废物
2t/a

外售



六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）
	浓度
（mg/L）
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	厨房
	油烟
	5.2mg/m3
	0.2
	1.52 mg/m3
	0.04

	水
污
染
物
	污水总排口
	COD
	490
	5.29
	490
	5.29

	
	
	BOD
	297
	3.2
	397
	3.2

	
	
	SS
	391
	4.22
	195
	2.1

	
	
	NH3-N
	44
	0.48
	44
	0.48

	
	
	总磷
	8
	0.09
	8
	0.08

	
	
	动植物油
	194
	2.1
	58.2
	0.63

	固
体
废
物
	项目区
	餐厨废弃物
	36t/a
	委托有资质单位定期清运，处置率100%

	
	
	隔油池废油
	1.13 t/a
	

	
	
	不可回收废物
	3.6t/a
	委托环卫部门清运，处置率100%

	
	
	可回收废物
	2t/a
	收集后出售，处置率100%

	噪
声
	设备噪声及就餐人员喧哗
	噪声
	60~90dB
	厂界达标排放

	其
他
	
	
	
	

	主要生态影响
项目位于城市的建成区，处于商住混合区，生态系统为城市生态系统，项目周边的植被主要分布城市绿化带，没有古树名木，周边没有野生动物的分布，利用已建成建筑从事经营，不会产生水土流失影响。



七、 环境影响分析  

	（一）施工期环境影响分析：
1、水环境影响分析

施工期无废水产生及排放，对水环境无影响。
2、大气环境影响分析

施工期废气，主要来自室内墙面粉刷时产生的粉尘、粘胶、油漆和其他装修材料产生的甲醛等有机挥发性气体，因施工面积较小，施工期短暂，产生量较少，为无组织排放，可通过加强通风扩散稀释和干燥时适当洒水以减少其对大气环境的影响。
3、声环境影响分析

项目所在地为新建小区，入住居民少，但也要注重减少施工噪声，在夜间到清晨和午休时间内应杜绝切割机、电锯、电钻等高噪声设备工具的使用，使用时关闭门窗以增加隔音效果。通过这些措施以减少对周边声环境的影响。

4、固废环境影响分析
施工期固体废弃物建筑垃圾和生活垃圾及时清运，不露天堆放，不占压绿化带植被，可使其对环境的影响达到很小。
（二）运营期环境影响分析：
1、水环境影响分析
根据工程分析可知，项目为保证废水能做到达标排放，项目最大污水排放量为7.5m3/h，设有隔油池对污水进行处理，隔油池容积为5.4m3，含油废水的停留时间不小于0.5h，处理能力为10.8m3/h。在考虑以上环保设施对水污染物的消减作用后，排水水质可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）中三级标准，氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中A等级标准后，进入南亚风情第壹城化粪池处理后，进入滇池路市政污水管网，最终进入昆明第一水质净化厂处理。
项目污水依托南亚风情第壹城化粪池处理的可行性和可靠性分析：
项目运营期产生的所有废水排入南亚风情第壹城已建成化粪池，南亚风情第壹城在建设时就考虑了整个商场的污水收集处置，本项目用房之前也用作餐饮经营，该化粪池可以容纳本项目产生的污水，并满足废水停留时间不小于24h的要求，项目污水最终排入市政污水管网，进入昆明市第一污水处理厂处理后外排，对周围环境影响较小。

为保证污水治理措施能稳定运行，以满足污水达标排放的管理要求，本报告要求建设单位在项目运行后采取以下措施：
①在排水地沟内应多设置格栅，可以避免大体积的污物进入油水分离器；

②油水分离器废油必须统一进行无害化处理，建设单位应委托有资质的单位对对隔油池进行清掏清运。

④餐余废物应设置专门的收集桶进行收集，收集桶在不使用时应加盖密封，减少异味产生，餐厨废弃物应委托有资质的单位定期清运。

⑤项目内不得使用含磷的洗涤剂。

综上所述，项目产生的餐饮废水经隔油器处理后排入化粪池，最终通过市政污水管道进入昆明市第一水质净化厂处理，对水环境影响较小。

2、大气环境影响分析
根据工程分析可知，项目运营期废气主要为厨房油烟。
项目在屋顶烟道上安装了经认证的油烟净化器，项目油烟的产生浓度为5.2mg/m3，根据查阅该油烟净化器的检验报告可知该油烟净化器稳定的净化效率均在85%以上，因此经计算，本项目营运后油烟排放的浓度为1.52mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模2.0 mg/m3排放限值。
项目在油烟净化器风机上加装了环保型低噪风柜，油烟经净化器处理达标后，由内置油烟管道引致6层露台上的油烟排口外排，油烟排口的设置应严格按照《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）及《饮食业环境保护技术规范要求》（HJ554-2010）对排烟口设置的规定，排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内没有有建筑物；因此项目产生的油烟及异味对周边环境影响较小，不会造成异味扰民。
本项目租用南亚风情第壹城商场 5 层的 03号商铺经营，该商场 5 层为规划的餐饮服务业专属营业区，设有公共的油烟管道，按照商场管理方要求本项只需要在内部配套安装油烟净化器和油烟管道并接入公共的油烟管道即可。本项目所在建筑周围 10m以内没有其他建筑物，公共油烟管道的排口设在楼顶，并设有直径 30cm，几何高度约5m的不锈钢排气筒（在本项目所在区域的西北面，油烟排放口位置详见附图 4 项目周边环境状况示意图），排气筒周围 50m 范围内没有其他建筑物。本项目的油烟排放方式和公共油烟排气筒的设置高度符 合《昆明市餐饮业环境污染污染防治管理办法》的规定。

综上所述，项目油烟经油烟净化器处理后排入公共油烟管道，再经排气筒在 楼顶排放符合环保要求，油烟经空气稀释扩散后对环境影响较小。
3、噪声环境影响分析
根据工程分析可知，项目最大声源为油烟净化器风机，风机外安装有环保型低噪风柜，与西北侧厂界之间的距离小于1m，经风柜阻隔后源强值为75dB(A)，分析时主要考虑场界噪声是否能做到达标排放。距离风机最近的西侧厂界的噪声预测公示如下
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式中：Lp2—声源室外声压级，dB；

Lp1—声源室内声压级，dB；

TL—隔墙隔声量，本项目取15 dB。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），厂界噪声贡献值与现状背景值叠加作为项目对敏感目标产生的噪声影响预测值，采用以下公示进行预测：
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式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

Leqb— 预测点的背景值，引用《昆明市2016年环境状况公报》项目所在昆明市建成区的环境噪声平均值为53.7dB(A)。
预测结果
项目场界噪声影响预测结果见下表7-1：
表7-1   不同距离噪声贡献值   dB(A)

声源名称
源强
厂界贡献值
背景值
距声源最近的西厂界噪声预测值
叠加值
1m

油烟净化器风机
75
49
53.5
49
54.97
根据预测结果，项目能够做到场界噪声达标，因此判断本项目昼间噪声满足达标要求，且本项目风机均安装于厨房室内，距离保护目标较远，鉴于项目项目在夜间时段也不再进行经营活动，对周边环境的影响不会改变其环境质量现状，对保护目标影响较小。 

结合本项目的实际情况，为保证项目进入运营期后的噪声能够做到稳定达标排放，本报告要求建设单位在运营期采取以下措施：
①设备应定期维护维修，特别是油烟净化系统中的风机和净化器应定期委托生产厂家上门检修清洗，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。      

4、固体废物环境影响分析
项目产生的固体废弃物有包括不可回收废物（一般生活垃圾）、可回收废物(餐后留下的废饮料瓶)、隔油池中的废油、餐厨废弃物。
生活垃圾通过餐厅内垃圾桶收集之后，委托环卫部门负责清运；可回收物品经单独收集之后外售给相关回收单位；隔油器产生的废油委托有资质单位清掏处置。
本环评要求餐厨废弃物经餐厨废弃物桶收集之后按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》(市政府第109号令)中相关规定：

（一）餐厨废弃物应当单独收集、存放，禁止与一次性餐具、酒水饮料容器、塑料台布等其他固体生活垃圾相混合； 

（二）不得裸露存放餐厨废弃物，并保持收集容器及周边环境的干净整洁。收集容器应当保持完好和密闭，并标明餐厨废弃物收集容器字样； 

（三）在餐厨废弃物产生后的24小时内将餐厨废弃物交给餐厨废弃物特许经营单位； 

（四）建立台账制度，真实、完整记录每日餐厨废弃物的产生数量、去向等情况，并于每月底前向所在地的城市管理综合行政执法部门备案。
（四）相关符合性分析：
1、产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本（2013修正）项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。
2、与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）的符合性分析见表7-2。
表7-2 昆明市政府第46号令相符性分析
项目
46号令规定要求
本项目情况
符合与否
选址要求
严禁在下列地点新办餐饮业：（一）居民住宅楼内；（二）饮用水源一级保护区内。
项目位于南亚风情第壹城6楼商铺内，该建筑性性质为商业用房，商场内均为餐饮区及商业卖场，不属于居民楼；项目选址于主城区，不在饮用水源一级保护区内。
符合
废水排放要求
向城市污水集中处理设施排放污水的，配置规范化的隔油设施。日排废水30立方米以上的需建设规范化排污口；
项目新建隔油池对含油污水进行处理，处理后进入南亚等请第一城商场化粪池，最终排入滇池路市政污水管网，进入昆明第一水质净化厂处理
符合
废气排放要求
配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上；
项目油烟经内置油烟管道引致6层楼顶排放，油烟排口高于自身建筑物1.5米以上，且周边10m内没有建筑物。
符合
噪声排放要求
对产生噪声的设施，应采取隔声、降噪措施。
油烟净化器加装了环保型低噪音风柜
符合
其他
禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；在禁煤区范围内严禁使用非清洁燃料；在滇池、阳宗海流域严禁使用含磷洗涤用品；
不使用不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；采用液化气为能源，不使用非清洁燃料。
符合
3、与环保部《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的符合性分析见表7-3。

表7-3 《饮食业环境保护技术规范》相符性分析
项目
技术规范要求
本项目情况
符合与否
选址
现有住宅楼内不宜新设置产生油烟污染的饮食业单位。
项目位于南亚风情第壹城，该楼房功能定位为商业性质，不属于居民楼。
符合
总平面布置
饮食业单位平面布置应满足建筑功能、烹饪加工工艺及卫生防疫的要求，合理组织各种流线，减少污染影响
平面布置功能分区明确，流线清楚，热加工区集中布置又根据需要进行适当分区。
符合
饮食业单位人流、物流出入口应分开设置，商住楼内新建饮食业单位出入口应独立设置。
人流、物流出入口分开设置。
符合
油烟净化
厨房的炉灶、蒸箱、烤炉(箱)等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置。
在灶具上方均设置有排气罩
符合
油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度宜取1.8~1.9m，罩口面风速不应小于0.6m/s。
投影面积及离地高度满足要求
符合
油烟气排风水平管道宜设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不应小于0.1m，管道应密封无渗漏。
油烟气排风水平管道设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不小于0.1m，管道密封无渗漏。
符合
饮食业单位的油烟排风量以及设备配套空间应与其规模相适应
本项目为大型规模相当于8个灶头，油烟净化器排风量为18000m3/h

符合
放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于1.5m，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、板顶间的距离不应小于0.45m。
项目油烟净化器安装于厨房内屋顶，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、板顶间的距离不小于0.45m。
符合
油烟净化装置应置于油烟排风机之前。
油烟净化装置置于油烟排风机之前
符合
油烟排放
饮食业单位应按GB/T16157 的要求设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB 18483 的要求。
设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB 18483 的要求
符合
建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。
油烟排放口高出屋顶
符合
经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；
经油烟净化后的油烟排放口与距离最近的周边环境敏感目标距离为40m； 

符合
隔油设施
含油污水应经隔油设施处理后排放。
设置了隔油器
符合
隔油池应符合下列要求：
a) 含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；
b) 池内水流流速不宜大于0.005m/s；
c) 池内分格宜取二档三格；
d) 人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管
底至池底的深度，不宜小于0.6m；
e) 与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。
本项目隔油器符合规定
符合
4、平面布局合理性分析

项目用房按功能分成吧台区、用餐区、厨房区。其中厨房根据功能分成热作区、配菜区、清洗区，热作区设有液化气炒灶，炒灶上方安装有集气罩，集气罩上方装有油烟净化器及风机；铁板料理区设置有1张操作台，对原材料进行初加工；清洗区设有“一洗、二清、三消毒”三个水池，水池下方砌有三级隔油器。
综上所述，项目合理的利用有有限的经营空间，整体平面布置满足了建筑功能、烹饪加工工艺及卫生防疫的要求，合理组织各种流线，减少了污染影响，整体平面布局基本合理。
5、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》本项目所在地位于滇池保护范围划分的三级保护区，“三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目”。本项目为餐饮，因此符合《云南省滇池保护条例 》的规定。
本项目在运营过程中需严格遵守《云南省滇池保护条例》规定，禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品。
6、项目与周边环境的相容性分析

项目位于昆明市西山区滇池路 569 号南亚风情第壹城A1地块 F5-03 号商铺，租用已有房屋进行经营，项目所在楼层为规划的专属饮食业经营区。项目所在地属昆明市的主城区，供水、排水、供电、通讯、交通等较为便利。根据 《2015 年昆明市环境状况公报》，项目所在地环境控空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、声环境能满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类区标准要求，对项目的建设没有环境制约因素。

项目产生的含油废水经项目自建的隔油池收集处理达标后排入商场餐饮区专用的公共油水分离器，再排入公共化粪池，进一步处理后排入滇池路市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂厂，项目排水对环境影响较小。 

项目产生的油烟经油烟净化器处理后排入商场公共的油烟管道，最终经设在 楼顶的排气筒排放，排气筒的设置位置和高度符合环保要求，油烟经空气稀释扩散后对环境影响较小。

本项目运营期噪声经过墙壁阻隔后能够达到《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）2 类区标准，对环境影响较小。 项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，餐厨废弃物和废油脂分别委托有 资质单位处置，固废处置率 100%，对环境影响较小。 

项目评价区没有需要特殊保护的动植物和自然保护区、风景名胜区、水源地 保护区、文物保护区等敏感区域，项目租用房屋不属于居民住宅楼，不属于博物馆、图书馆、档案馆等的主体建筑。本项目所在建筑物总层数为6 层，在排气筒 周围 50m 范围内都无高于排气筒的建筑物，且高度超过了楼顶的 1.5m 以上，排 放口周边 50m 范围内无住宅区，项目的选址、布置及污染物处置符合《饮食业 环境保护技术规范》、《昆明市餐厨废弃物管理办法》、《昆明市餐饮业环境污 染防治管理办法》、《云南省滇池保护条例》等的相关规定，根据工程分析和环 境影响分析，本项目建设对周围环境影响较小。综合评述，本项目选址合理可行。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排 放 源
（编号）
	污 染 物名 称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大气
污染物
	厨房
	油烟
	安装油烟净化器
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准

	水
污
染
物
	厨房
	COD、SS、BOD5、动植物油，氨氮、总磷
	隔油池
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准

	噪
声
	油烟净化风机
	设备噪声
	安装环保型低噪音风柜
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	固
体
废
物
	厨房及用餐区
	餐厨废弃物
	有处理资质的单位清运
	处置率100%

	
	
	隔油池沉渣
	
	

	
	
	不可回收垃圾
	委托环卫清运
	处置率100%

	
	
	可回收废物
	收集后处置
	处置率100%

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）
本项目位于城市主城区，无原生天然植被，项目建设不涉及新增用地，水土流失、植被破坏等生态问题，因此无具体生态保护措施。 




九、 结论与建议 

	（一）结论

昆明市西山区南亚风情第壹城A1地块F5-03号商铺，经营中餐、刺身料理、铁板料理，项目建筑面积858.6m2，总投资200万元，其中环保投资11.6万元，占总投资比率的5.8% 。预计于2017年9月投入试运行。
根据本报告工程分析和环境影响分析结论如下：
1、项目符合国家产业政策；
2、项目选址及油烟排口设置符合《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关要求；
3、项目建设符合《云南省滇池保护条例》中的规定。
4、项目选址于南亚风情第壹城商场规划的餐饮经营区内，交通便利，设施完善，选址较为合理。
5、施工期环境影响分析结论
项目装修施工面积小时间短，通过加强通风以扩散稀释装修粉尘和有机挥发性气体，限时使用高噪声设备工具，垃圾及时清运等措施，可使施工期环境影响降到很低。

6、运营期环境影响结论
（1）水环境影响分析结论
项目运营期产生的废水经隔油池预处理后，排水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）中三级标准，氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中A等级标准后，排入南亚风情第壹城商场化粪池，最终进入滇池路市政污水管网，进入昆明第一水质净化厂处理，对周围地表水环境影响不大。
（2）大气环境影响分析结论
项目运营期废气主要为厨房油烟。油烟经油烟净化器处理后排放浓度小于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模的排放限值，严格按照《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》(昆明市政府46号令)与《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求合理设置排烟口，油烟排放对周围环境的影响不大。 

（3）声环境影响分析结论
项目运营期噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准限值，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到达标排放，对周围环境影响较小。
（4）固体废物环境影响分析结论
项目运营期产生固体废物处置应严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（市政府58号）《昆明市餐厨废弃物管理办法》（市政府109号令）相关规定进行妥善处置，避免造成二次污染，则处置率可达100%，对周围环境无影响。
综上所述，本项目的建设符合昆明市对餐饮业的管理要求，选址合理，符合达标排放、总量控制原则，在落实本报告提出的各项环保措施前提下，项目各项污染物均能得到妥善处置，项目的建设不会改变其所在区域的环境功能，对相关环境保护目标的影响有限。因此本环评认为本项目的建设从环境保护的角度是可行的。
（二）环境保护对策措施

 1、施工期 

本项目施工期已经结束，据调查施工期已采取的环保措施包括：

在主要出口设置了围挡，使施工场地与外界隔离，有效降低了施工粉 尘的影响。

适时洒水，降低扬尘产生量。 

采用环保材料，降低有机废气污染物的产生量。 

装修期间关闭门窗，降低施工噪声的影响。

施工人员不在场地内食宿。 根据走访调查商场管理方及周边商户对本项目施工期污染防治措施的印象， 本项目施工期采取的污染防治措施效果良好，能够满足环保要求，施工期也未收 到环保投诉。本次环评不再提出项目施工期污染防治措施。 

运营期 

运营期拟采取的污染防治措施

 1）废气污染防治措施 

①项目营运期使用天然气及电能提供热源，不得使用其他会产生污染物的燃料。

②项目厨房安装集气罩、油烟净化器、风机等环保设施，厨房油烟经处理达 标后排入商场餐饮区公共的油烟管道，最终统一经设在楼顶的专用排气筒排放。

③项目锅底房内安装集气罩、风机、排风管道等环保设施，排风管道接入商 场餐饮区公共的油烟管道。 

④餐厨垃圾、废油脂采用密闭的专用收集桶进行收集，并暂存在泔水间，做 46 到日产日清。加强收集桶和泔水间的清洁，保持环境卫生。

⑤定期清洗集气罩、油烟管道和油烟净化器，保障油烟处理效率，维护环境 卫生。 

废水污染防治措施 

①新建一个隔油池收集处理厨房废水产生的废水。隔油池采用两档三格以上设计，有效容积不低于5.4m³，含油污水的水力停留时间不小于 0.5h，池内水流流速不宜大于0.005m/s。 

②厨房产生的含油废水经隔油池收集处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准后排入商场餐饮区公共的油水分离器，再进入商场餐饮区公共的化粪池进一步处理，然后经统一排放口接入滇池路的市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂。 

③定期清理隔油池，保证隔油池处理效率。定期清理厨房的污水收集地沟， 维护环境卫生。 

④项目地处滇池流域，按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，项 目内禁止使用含磷洗涤剂。
 3）噪声污染防治 

① 油烟管道配套的风机采取消声、减震等措施。 

② 风机运行时关闭厨房门窗，降低噪声对外环境的影响。 

固废污染防治

①项目运营期产生的固废分类收集暂存。对于生活垃圾当中可以回收利用的 部分首先应回收利用，不能回收的部分经商场已有的垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。

②餐厨废弃物和废弃油脂分别采用专用的密闭式收集桶收集后送泔水间暂 存，委托有资质的单位清运处置，做到日产日清。

③建立餐厨废弃物和废弃油脂的收集处置台帐，详细记录产生量和处置去 向。每月底前向所在地的城市管理综合行政执法部门备案。

④禁止使用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽，或将餐厨废弃物出售用 于食品加工原料或者作为食品销售。

⑤项目内禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（三）环境管理
为确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展，为企业的生产管理和环境 48 管理提供保证，项目应设环境保护管理专员对项目的“三废”排放及治理情况进 行监督管理。 

项目正式运营前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 

加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，防止含油废水溢出污染环境。若发现设备故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
正确使用油烟净化装置。加强对风机、油烟净化装置、油烟排放管道 等设备的管理，定期清洗、维护、确保正常运行。 
按照管理规定对餐厨垃圾和废弃油脂的产生数量去向等进行详细登记， 并向城市管理综合行政执法部门备案。 
开展排污申报登记，依法申领排污许可证，积极开展排污许可证年度 审验工作。 
指定专人进行环保设施管理和维护，保证环保设施正常运行。 

（四）环境保护“三同时”验收

环境保护“三同时”验收要求详见表9-1所示。
表9-1   项目环保工程竣工验收内容一览表
污染物名称
处理设备及设施名称
处理对象
处理效果
验收标准
废水
油水分离器
含油废水
达标排放
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准
废气
油烟净化器
厨房油烟
达标排放
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模限值
噪声
环保型低噪音风柜
风机噪声
达标排放
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

固体废弃物
/

固体废弃物
处置率100%

是否分类收集，收集方式是否规范，是否与有资质单位签订处置合同，废油清掏是否建立台账。
验收监测
废水监测（项目隔油池出水口）
噪声监测（厂界）



	预审意见：
                                                        公  章
经办人：                                      
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	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公  章
经办人：                                    

 年    月    日


	审批意见：
                                                    公  章
经办人：                                              

年    月    日
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