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项目名称： 昆明市西山区尚蒲小院建设项目 

建设单位（盖章）： 云南半亩方塘餐饮管理有限公司 
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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称───指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点───指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别───按国标填写。

4、总投资───指项目投资总额。

5、主要环境保护目标───指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议───给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见───由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见───由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况
	项目名称
	尚浦小院建设项目

	建设单位
	云南半亩方塘餐饮管理有限公司

	法人代表
	杨帆
	联系人
	刘晗

	通讯地址
	昆明市西山区新闻路下段495号14幢1层（原电力线路厂内）

	联系电话
	13888282806
	传真
	/
	邮政编码
	650100

	建设地点
	昆明市西山区新闻路495号（原电力线路厂内）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建改扩建( 
	行业类别

及代码
	H6710正餐服务

	占地面积

(平方米)
	460
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	300
	其中：环保投资

(万元)
	4.3
	环保投资占

总投资比例
	1.4%

	评价经费

(万元)
	1.0
	投产日期
	2017年9月

	工程内容及规模
1、项目由来

昆明市西山区尚浦小院位于昆明市西山区新闻路下段495号14幢1层，项目租用李忠贵已建成的闲置房屋进行内部改造和装修后提供餐饮服务，所租赁房屋最高为二层，原为原电力线路厂厂房，现已闲置，无人使用。房屋租赁时间为2016年2月28日至2018年2月27日。项目主要提供正餐服务，经营范围主要为炒菜。项目已取得营业执照，并签订了饮食业油烟治理等相关合同，详见附件。

2017年2月，建设方投资300万元，通过重新装修，建设“尚浦小院项目”（以下简称“本项目”），提供正餐服务（包括中餐和晚餐），占地面积460m2，建筑面积472.38m2，项目区包括厨房、庭院、散座区、露台、户外饮品区和库房等，共设置178个餐位，接待餐饮人数300人次/d。

本项目为云南半亩方塘餐饮管理有限公司所属的尚浦小院，经营内容为正餐，包括中餐和晚餐，仅进行简单的食材加工，食材均购买半成品，不进行牲畜或禽类的宰杀，目前已处于装修阶段，熟食区已安装一套油烟净化设备。项目运营期间产生的废水由自建的三级隔油池和化粪池处理。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》云南半亩方塘餐饮管理有限公司”（以下简称“建设单位”）委托“云南银发绿色环保产业股份有限公司”（以下简称“我单位”）对“尚浦小院建设项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价。接受委托后，我单位派专业技术人员实地踏勘、收集有关资料，依据相关法律法规及技术导则，编制了《尚浦小院建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批，并作为日常环境保护管理工作的依据。

2、工程规模及内容

建设方租赁“李忠贵”位于西山区新闻路495号的闲置厂房（原电力线路厂），投资300万元，经营正餐服务。本项目占地面积460m2，建筑面积472.38m2，设置厨房、庭院、散座区、露台、户外饮品区和库房等。

项目主要经济技术指标见表1-1，具体建设内容见表1-2。

表1-1  主要经济技术指标一览表

项目名称

单位

经济指标

备注

占地面积

m2
460

位于新闻路495号

建筑面积

m2
472.38

最高两层

其中

一层

厨房

m2
28.02

用于食材的预处理和加工　

1#卫生间

m2
8

主要由散座区客人使用　

2#卫生间

m2
12

　主要由包房客人使用

1#包房

m2
30

　12座

2#包房

m2
28

　12座

3#包房

m2
26

　10座

4#包房

m2
26

　10座

麻将房

m2
15

　客人休闲娱乐使用（4座）

1#散座区

m2
30

　12座

2#散座区

m2
112.56

　66座

库房

m2
9.44

　储存餐具和辅料等

吧台（收银台）

m2
10

　前台和收银

合计

m2
335.02

　/

二层

卡座区

m2
37.82

　22座

包房

m2
36.14

　16座

露台

m2
63.4

　18座

合计

m2
137.36

　/

户外饮品区

m2
18

　户外饮料及等候

庭院

m2
70

客人休闲　

厨房扩充位置

m2
30

食材下货　

其他

m2
6.98

包括过道等　

化粪池

m3
20

位于1#卫生间偏东侧下方（5×2×2）　

隔油池

m3
3

位于厨房西北角下方（2×1.5×1）　

总投资

万元

300

　/

年营业天数

d/a

350

　/

餐位数

位

178

　包房60位，散座118位

日餐饮人数

人/d

300

　/

营业时间

时

11:00-21:00

　/

劳动定员

人

40

　就近招聘

表1-2  建设内容一览表
项目

工程名称

工程内容

备注

主体工程

厨房

位于项目北侧，用于加工处理食材，共设置5个灶头,灶头均使用电灶不涉及燃料。

新建

用餐区

包括两个散座区（共88座）和5个包房（共90座）
新建

庭院
位于项目区南侧，供客人休闲娱乐
新建

辅助工程

收银台

收银服务
新建

仓库

用于存储餐具和辅料

新建

过道等

人员过往通道

新建

卫生间

顾客和员工使用，共两个

新建

公用工程

供水

由市政给水管网供水

已建

排水

本项目运营期间产生的废水，餐饮废水由自建三级隔油池（3m3）处理后与其它生活污水一起排入化粪池（20m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，处理后通过管网排入北侧新闻路市政污水管网。

新建

供电

由市政电网供电

已建

环保工程

废水

自建三级隔油池1座，3m3；化粪池，1座，20m3

新建

废气

油烟净化设备，1套，η=90%,排气筒高出自身1.5m
新建

固废

设置垃圾桶若干和3个泔水桶

新建

噪声

油烟净化设备风机的隔声罩

新建

5、平面布置情况

项目区内包括厨房、庭院、散座区、露台、户外饮品区和库房等。其中，收银台、2#散座区、露台及户外饮品区位于项目区西侧，厨房、厨房扩充位置（用于食材装卸和暂存等）及1#卫生间位于项目区北侧，庭院及包房位于项目区南侧，风机排气口位于项目区东侧。

项目平面布置情况见附图3。

6、主要食材及用量

根据建设单位提供的数据，本项目运营期间主要食材及年用量见表1-3。

表1-3  餐厅主要食材及用量一览表

序号

名称

年用量

来源

1

酒水

600箱

本地采购

2

肉制品

18t

3

蔬菜

20t

4

食用油

3t

5

大米

5t

7、主要设备

项目运营期间，主要设备见表1-4，能源消耗情况见表1-5。

表1-4  主要设备一览表

序号

设备名称

数量

规格型号

能源类型

备注

1

电灶

5台

VEG-920

电

共5个灶头，均以电为能源,不涉及燃料
2

油烟净化系统

1套

CYQ-JD

电

云南瑞鑫厨房设备清洗检修有限公司

3

冷藏冷冻柜

1个

BC/BD-519HAN

电

制冷剂为R600a

4

冷藏冷冻箱

1个

BC/BD-488

电

制冷剂为R134a

5

蒸饭车

1套

24盘/套

电

/

6

紫外线消毒灯

5个

CN61M

电

/

7

消毒柜

1个

YTD298A-1

电

/

表1-5  能源消耗一览表

序号

设备名称

能源类型

用量

来源

1

耗电设备

电

7000kw/a

城市电网

2

清洗

自来水

5722.5m3/a

城市供水管网

8、劳动定员及工作制度

运营期间，项目年工作350天，营业时间为11:00-21:00，经营中餐和晚餐。项目占地面积460m2，建筑面积472.38m2，内设178个餐位，日最大客流量约为300人·次/d。

本项目劳动定员总计40人，工作人员在项目区附近招聘，为员工提供中餐和晚餐，不提供住宿。
9、公用工程

（1）给排水

给水：项目区内用水由市政给水管网供给，供水压力为0.35MPa。

排水：本项目运营期间产生的废水主要为地面清洗、灶台清洗、以及食材清洗等产生的餐饮废水和卫生间产生的生活废水，废水中的污染物主要为COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等常规污染物。

本项目产生的废水由自建三级隔油池和化粪池处理，餐饮废水经三级隔油池处理后进入化粪池，生活废水直接进入化粪池，类比同类型项目，废水经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂。

（2）供电

项目区内用电由市政电网供给。

11、投资情况

项目总投资300万元，其中环保投资4.3万元，占总投资的1.4%。环保投资明细情况见表1-6。

表1-6  环保投资明细表

时间区段

处理对象

措施

投资（万元）

备注

运营期

废水

三级隔油池（1座，容积3m3），化粪池（1座，容积20m3），雨污管网
2

依托

废气

油烟净化设备，1套，η=90%

1.3

新建

固废

垃圾桶若干、泔水桶3个

0.5

新建

噪声

油烟净化设备风机隔声罩

0.5

新建

合计

——

4.3

总投资额1.4%

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目位于昆明市西山区新闻路下段495号，原属于云南电力线路器材厂，本项目为新建项目，不存在原有污染情况。

本项目于2017年2月开始装修，现已接近完工。根据现场踏勘及走访情况，项目没有收到环保相关的投诉事件。

本项目采取的环保措施如下：

（1）废水

本项目废水处理由自建的处理设备，一座三级隔油池，容积为3m3；一座化粪池，容积为20m3。

本项目运营期间产生的废水主要为地面清洗、灶台清洗以及食材清洗等产生的餐饮废水和卫生间产生的冲厕废水，废水中的污染物主要为CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等常规污染物。本项目产生的废水由自建三级隔油池和化粪池处理后达标排放，餐饮废水经三级隔油池处理后进入化粪池，冲厕废水直接进入化粪池，经化粪池处理后，通过管网排入北侧新闻路上的市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂。

（2）废气

厨房安装一套油烟净化设备。

本项目为云南半亩方塘餐饮管理有限公司所属的尚浦小院，主要经营正餐服务。厨房仅进行简单的食材加工。目前，建设单位已委托云南瑞鑫厨房设备清洁检修有限公司设计安装完毕一套烟油净化设备，型号为CYQ-JD式油烟净化器，厨房油烟经净化处理后于项目区东侧侧通过烟道排气筒达标排放。

（3）固废

设置垃圾桶若干和3个泔水桶。

运营期间产生的固体废弃物主要包括原材料食材残渣、生活垃圾、三级隔油池废油。其中食材残渣和生活垃圾用泔水桶和垃圾桶分类收集后委托环卫部门定期清运，三级隔油池废油委托昆明利滇化工有限公司定期清掏和清运。

固废处置率达到100%。

（4）噪声

已安装油烟净化风机隔声罩。

本项目为餐饮，噪声源少，主要的高噪声设备为油烟净化设备中的风机，建设单位委托云南瑞鑫厨房设备清洗检修有限公司在设计与安装油烟净化设备的过程中，已安装风机隔声罩，经隔声处理后噪声达标排放。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边关系

本项目位于昆明市西山区新闻路下段495号14幢1层，处于解放军昆明总医院，西临西园路，面朝大观河，属于昆明市西山区范围内，地理坐标为东经102°41'03.33"，北纬25°01'58.99"。项目区周围建筑物情况见表2-1。

项目周边关系见附图2，地理位置见附图3。

表2-1  项目周围建筑物情况一览表

序号

名称

与项目区相对方位

与边界距离

备注

1

东陆体育馆

南侧

15

体育馆
2

航锦汽修

西侧

5

汽修厂
3

万商家具

西南侧

85

家具商场

4

制管厂生活区

南南侧

132

生活小区
5

卢家营

东北侧

33

城中村

6

云南电力线路器材厂办公生活区

东南侧

132

生活小区
7

金玉缘

东南侧

572

生活小区
8

首府大观

北侧

300

生活小区
9

云南聚味餐饮管理有限公司

北侧

161

餐厅
10

解放军总医院

东北侧

265

医院
11
大观河
北侧
30
河流

2、地貌、地质

昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大致北高南低，微向滇池倾斜；市区海拔1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。该区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、尼盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。本项目处于滇池断陷湖积盆地北部地段，评价区域表层为新生代第四期以来沉积物，覆盖厚层约10m。主要耕作土壤为水稻土、红壤和紫色土等。根据国家《建筑抗震设计规范》(GB500l1-2001)，昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。

3、气候、水文

项目所在区域属北亚热带季风气候，气候变化主要受西南季风热带大陆气团交替控制，形成了冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明的气候特点。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量88～90％，年平均降雨日数134.6天，相对湿度平均为73％；蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率65％；多年主导风向为西南偏西风，频率为16%，年静风频率31%，平均风速2.1m/s, (频率17％)，最大风速19m/s(1月)，风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月；气压814.2hPa。

4、水文特征

项目所在地属于滇池流域。滇池流域由入湖河流、滇池和出湖河流组成，属国家重点保护水域之一，对维护区域生态系统的平衡有重要作用，同时还具有调蓄防洪、旅游、航运、水产、调节气候等多种功能，项目区地表径流汇入滇池草海。

距离项目最近的地表水体为项目区北侧30m的大观河，大观河为清康熙初年，吴三桂统治云南，疏挖了小西门篆塘至草海的运粮河，位于滇池北岸主城南片区，起源于小西门

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/item/%E7%AF%86%E5%A1%98/3084136" \t "_blank" 篆塘，流入滇池外海，全长约3.5公里。

水系图见附图4。

4、植被、生物多样性
项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率 17%。

项目位于城市建成区。根据现场踏勘，本项目区周围为已建好的建构筑物和道路，区域地面硬化，整个区域主要为人工零星种植的常见绿化植物，不存在自然生态系统，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较差。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口

西山区是昆明市区的一部分，为昆明城的西南部分。东濒滇池，北与五华区、富民县接壤， 西邻安宁市、 禄丰县，南连晋宁县。 总面积 791.14km2。辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等 25 个少数民族。西山区现辖碧鸡、团结、海口、马街、棕树营、金碧、永昌、前卫、福海、西苑 10 个办15事处。下辖 61 个社区居委会，35 个村委会，221 个村民小组。西山区人民政府所在地秀苑路 188 号，全区总人口 84.79 万人，其中常住人口63.32 万人，流动人口21.47 万人。

2、社会经济概况

2016年，西山区全区实现地区生产总值 455.5 亿元，是“十一五”末的 1.9 倍；一般公共预算收入完成35.6 亿元， 是“十一五”末的 2.1 倍；规模以上固定资产投资完成 410.1 亿元，是“十一五”末的2倍；规模以上工业增加值完成 46.3 亿元，是“十一五”末的 1.7 倍；社会消费品零售总额完成479.6亿元，是“十一五”末的 2.4 倍；预计城镇、 农村常住居民人均可支配收入分别由“十一五”末的 19802 元和 8245 元增至 34742 元和 15316 元。

3、教育、文化
2016 年，西山区全区教育经费投入达 5.5 亿元，较“十一五”末增长 48.2%；义务教育入学率和巩固率均在 99%以上，高考上线率从 2010年的 94.7%上升到 98.1%；昆一中西山学校成功晋升省一级二等完中；完成育红小学、昆湖小学等 6 所学校 4.9万平方米排危改造。基层公共卫生服务能力位居全省前列，政府举办社区卫生服务机构基本药物制度覆盖率、采购率均达 100%；继续开展全科医师、乡村医生签约服务及专家进社区活动。 全区公共文化服务资金到位率、项目落实率均达 100%，盛高大城社区被列为省级“文化惠民”示范社区创建项目。

3、文物保护

据调查，项目所在区域内无文物古迹， 也没有需要保护的古树名木。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
本项目选址于昆明市西山区新闻路下段495号，区域主要为居住、商业混杂，评价区域环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为357天，，轻度污染8天，空气质量日均值达标率97.81%。

AQI指数（空气质量指数）：有效监测365天，其中AQI指数≤50的优级天数161天，50≤AQI指数≤100的良好级天数196天，轻度污染8天。

二氧化硫：年均浓度17微克/立方米，较上年降低3微克/立方米，达到空气质量年均值二级标准。

二氧化氮：年均浓度30微克/立方米，较上年降低6微克/立方米，达到空气质量年均值二级标准。

可吸入颗粒物（PM10）：年均浓度56微克/立方米，较上年降低14微克/立方米，达到二级空气质量年均值标准。

细颗粒物（PM2.5）：年均浓度30微克/立方米，较上年降低5微克/立方米，达到空气质量年均值二级标准。

一氧化碳（CO）：年均浓度0.954毫克/立方米，较上年降低0.125毫克/立方米（一氧化碳无年均浓度标准）

臭氧（O3）：年均浓度（日最大8小时平均）79微克/立方米，较上年上升3微克/立方米（臭氧无年均浓度标准）

降雨：全年降水pH值范围为6.11~8.69，pH值均值为7.01，酸雨频率为0.0％，较上年不变。

2、地表水质量现状

项目区周边地表水体为项目区北侧约30m处的大观河，大观河为滇池入湖35条河道之一，项目区距离西南面的滇池外海约3.5km。

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），大观河（源头—入草海口）为非接触娱乐用水、景观用水，按IV 类水体保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类水标准。

根据昆明市环境保护局发布的《2016年昆明市环境质量状况公报》，大观河水质达到水环境功能保护（阶段）目标的要求。
滇池外海水质类别基本达到Ⅳ类，总氮≤2.0mg/L。

3、声环境质量现状

评价区域为居住、商业混杂，声环境质量执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区区域环境噪声昼间平均值53.5dB（A），达到《声环境质量标准》昼间2类区标准（60 dB（A））。
4. 生态环境现状

建设单位租用 “李忠贵”位于昆明市西山区新闻路495号（原电力线路器材厂内）的厂房及其配套设施，据现场踏勘，项目区周围为已建好的建构筑物和道路，区域地面硬化，整个区域为人工零星种植的常见绿化植物，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较差。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目环境保护目标情况见表3-1。

表3-1  环境保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
保护对象
保护级别
质量现状
大气环境

制管厂生活区

南侧、约135m

约124户、372人

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准
达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准

卢家营

东北侧、约33m

约30户、100人
云南电力线路器材厂办公生活区

东南侧、约132m

约200户、330人

首府大观

北侧、约82m

约1700户、5000人

解放军总医院

东北侧、约265m

1450个床位、约3000人

声环境
制管厂生活区

南侧、约135m

约124户、372人

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
达到

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
卢家营

东北侧、约33m

约24户、72人
云南电力线路器材厂厂办公生活区

东南侧、约132m

约24户、72人
地表水

大观河

北侧约30m

河流

《地表水环境质量》（GB3838-2002）IV类标准

达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）IV类标准




表四、评价适用标准


24小时平均

		150

	
			1小时平均

	500
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	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40

	
			24小时平均

	80

	
			1小时平均

	200

	
	3

	总悬浮颗粒物TSP

	年平均

	200

	
			24小时平均
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	4

	颗粒物
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	年平均
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			24小时平均
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	35

	
			24小时平均
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	1、废气

项目厨房共设有5个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），本项目为中型规模，根据建设方提供的资料，设置一套油烟净化器，油烟净化器效率按中型执行。其油烟排放标准限值见表4-4。
表4-4  饮食业油烟排放标准  mg/m3
规模

中型

最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

75

2、废水

运营期生活污水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，标准限值见表4-5。

表4-5  污水排放标准  单位：mg/L

标准类别

pH值

（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

NH3-N

总磷

GB/T31962-2015 

A级标准

6.5～9.5

500

400

350

100

45

8

3、噪声

项目所在区域为居住、商业混合区，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。标准值见表4-3。 

表4-6  社会生活环境噪声排放标准限值  单位：dB(A)

边界外声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废弃物

项目运营期间产生的固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总

量

控

制

标

准
	本项目建议总量控制指标如下：

1、废水

运营期间，项目排放的废水主要为餐饮废水和生活废水，污染物主要为COD、BOD5、氨氮、动植物油等常规污染物。本项目产生的废水由自建三级隔油池和化粪池处理，餐饮废水经三级隔油池处理后进入化粪池，生活废水直接进入化粪池，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂，水量和污染物纳入昆明市第一水质净化厂总量控制。

污水总排放量0.4416万m3/a。

COD排放量：1.55t/a；氨氮排放量：0.065t/a ；总磷：0.026t/a。

2、固体废弃物处置率为 100%。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述：

1、施工期工艺分析

建设单位于2017年2月租用李忠贵位于昆明市西山区新闻路495号原有电力线路器材厂内闲置的厂房，在原有厂房基础上进行装修。据我单位2017年6月22日现场踏勘情况，项目装修已接近完工，施工期间未接到周边居民举报，因此本环评主要针对运营期的环境影响因素进行分析。

2、运营期工艺分析

本项目提供正餐服务，包括中餐和晚餐，经营流程及产污环节点如图5-1所示。
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图5-1  经营流程及产污环节点示意图

流程简述：

本项目提供中餐和晚餐。顾客进入餐厅后选择餐位就坐，参照菜单点菜，之后由洗捡区、熟食区完成食材清洗、调配和烹饪，之后由传菜员送到顾客餐桌，顾客进行用餐后到收银台付款离开，最后由服务员对桌面进行清理，垃圾分类收集。

根据以上分析，运营期间产生的污染物主要为：

废气：厨房产生的油烟。

废水：主要包括地面清洗、灶台清洗以及食材清洗等产生的餐饮废水和卫生间产生的生活废水。

噪声：项目区内噪声源较少，主要为生活活动噪声和油烟净化设备中风机的噪声。

固废：包括原材料食材残渣、生活垃圾、三级隔油池废油和化粪池污泥。

二、主要污染工序：

1、废气

本项目顾客用餐区全部采用电磁炉加热锅底，废气主要是加热过程中产生的油烟废气及水蒸气。项目厨房内设5个灶头，主要为顾客及员工制作中餐和晚餐，本项目劳动定员总计40人（员工中餐及晚餐均由餐厅提供），顾客300人次/d，用餐人数计380人次/d，食用油日消费量依据中国粮油学会油脂分会推荐的膳食食用油用量取30g/人次，则项目食用油消耗量为11.4kg/d，油烟产生量约为食用油消耗量的3%，则烟油产生量为0.342kg/d（0.1197 t/a）。

目前，建设方已委托云南瑞鑫厨房设备清洗检修有限公司安装一套烟油净化设备，型号为CYQ-JD式油烟净化器，净化器产品合格证见附件，烟油净化设备风量为12000m3/h，油烟去除率为90%，故厨房油烟经净化设备处理后排放量为0.0342kg/d（0.01197t/a），本项目营业时间为10h/d，其中炊事时间为6h，则通风量为72000 m3/d（仅炊事时运行风机），即2520万m3/a，排放浓度为0.475mg/m3。烟油于项目区东侧通过烟道排放口排出。

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），项目执行情况如表5-1。

表5-1  油烟排放情况一览表

污染物名称

产生情况

排放情况

排放限值

产生量

排放量

排放浓度

油烟

0.342kg/d

0.0342kg/d

0.475mg/m3
2.0mg/m3
根据上述分析项目区油烟净排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放标准要求。

2、废水

（1）项目废水产排分析

本项目营业占地面积为460m2，建筑面积为472.38m2根据《云南省用水定额标准》（2013） “正餐服务，营业面积200-1000m2，用水定额为40L/（m2·d)”，故本项目用水总量为18.9m3/d， 6615m3/a，废水排水系数取80%，则废水排水总量为15.12m3/d，5292m3/a。

项目区卫生间仅供餐厅顾客和员工使用，本项目最大餐饮接待人数约300人次/d，员工40人，则如厕人数为340人次/d，根据CJ164《节水型生活用水器具》的规定，每个冲洗设备每次冲水量约为6L/次，废水产生率按100%计，则卫生间冲厕废水产生量为2.04m3/d，714m3/a；则餐饮废水排放量为13.08 m3/d，4578 m3/a。

表5-2  项目用排水情况一览表

序号

名称

经济指标

用水指标

用水量（m3/d）

排水量（m3/d）

1

餐饮废水

472.38m2
40L/m2·d

16.35

13.08

2

冲厕废水

340人次/d
6L/次
2.04

2.04

3

合计

/

/

18.9

15.12

   运营期间水量平衡见图5-2，废水及污染物排放情况见表5-2。
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图5-2  水平衡图  单位：m3/d

餐饮废水经隔油池预处理后与冲厕废水一起排入化粪池，经过化粪池处理后，废水中各项污染物指标均有所降低，参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中表1“饮食业单位含油污水水质”进行预测，产排结果见下表5-3。

表5-3  废水及污染物排放情况一览表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)（废水量除外）

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

削减量(t/a)（废水量除外）

废水量

0.5292万m3/a

0.5292万m3/a

0万m3/a

CODcr

≤400

1.8

≤350

1.55

0.25

BOD5
≤350

1.59

≤300

1.3

0.29

SS

≤300

1.36

≤140

0.62

0.74

动植物油

≤200

0.91

≤80

0.35

0.56

NH3-N

≤20

0.09

≤10

0.065

0.025

总磷

≤8

0.04

≤6

0.026

0.014

（2）废水产排小结

根据上述分析，本项目废水主要为餐饮废水（食材清洗、餐具清洗、地面清洗废水）和冲厕废水，其中餐饮废水为含油污废水，需经三级隔油池处置，含油废水产生量为13.08m3/d；卫生间冲厕废水产生量为2.04m3/d，直接排入自建的化粪池。

废水排放总量为15.12m3/d，0.5292万m3/a。

3、噪声

项目运营期间产生的噪声，主要为厨房油烟净化系统中的风机噪声、顾客的喧哗声。项目主要噪声源强见表5-4。

表5-4  项目运营期噪声源强表  单位dB（A）

序号

声源

产生源强

减噪措施

1

油烟净化设备风机

80

风机隔声罩

2

就餐人员的喧哗噪声

50~65

距离衰减等

4、固体废弃物


运营期间产生的固体废弃物包括原材料食材残渣、生活垃圾、三级隔油池废油。

（1）原材料食材残渣

食材残渣主要为项目运营过程中产生的菜叶、菜梗等残渣，类比同类项目的数据，产生量约为6.3kg/d，即2.205t/a（约为食材量的5%），用垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。

（2）生活垃圾

项目产生的生活垃圾分为可回收生活垃圾和不可回收生活垃圾两部分。生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物。

可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，不可回收生活垃圾主要指瓜果壳、食品包装袋、卫生间垃圾等。项目正常运营后，预计日最大接待量为300人次，员工40人，则生活垃圾产生量为190.4kg/d，约66.64t/a。其中可回收生活垃圾统一收集后外售，不可回收生活垃圾统一收集后委托环卫清运。

（3）三级隔油池废油

三级隔油池的主要作用为一定程度上去除废水中的动植物油、SS等，根据表5-3，预计产生沉渣废物和废油量0.75t/a，委托昆明市利滇化工有限公司定期清运。

（4）泔水
泔水是指顾客用餐后产生的剩余饭菜、酒水饮料等，用泔水桶收集，泔水产生量按照经验值估算，约为0.2kg/人次，则本项目产生的泔水量为76kg/d，即26.6t/a，委托昆明市利滇化工有限公司定期清运。
（5）化粪池污泥

类比同类型项目，化粪池污泥产生量为废水BOD消减量的80%，本项目产生的BOD为1.59t/a，排放量为1.3 t/a，则消减量为0.29t/a，化粪池污泥量为0.232t/a，委托西山区环境卫生管理处定期清掏，清掏协议见附件7。

根据以上分析，项目运营期间固体废弃物产生情况见表5-5。

表5-5  固废排放情况一览表

序号

类别

产生量

处置方式

1

食材残渣

1.9t/a

收集后委托环卫部门定期清运

2

生活垃圾

57.12t/a

收集后委托环卫部门定期清运

3

三级隔油池废油

0.75t/a

昆明利滇化工有限公司及时清掏并清运处置

4
泔水

26.6t/a

昆明利滇化工有限公司及时清运处置

5

化粪池污泥
0.232t/a
委托西山区环境卫生管理处定期清掏
根据前面对各个污染物的分析过程，本项目运营期间污染物产生及排放统计情况，见表5-6。

表5-6  污染物产生及排放统计一览表

类型

污染物名称

处理前浓度（mg/L）
产生量（t/m3油烟和废水量除外）

处理后浓度

排放量（t/a 油烟和废水量除外）

废气

油烟

/

0.1197t/a

0.475mg/m3
0.01197t/a

废水

废水量

/

0.5292万m3/a

/

0.5292万m3/a

CODcr

≤400

2.1

≤350

1.85

BOD5
≤350

1.85

≤300

1.59

SS

≤300

1.59

≤140

0.74

动植物油

≤200

1.06

≤80

0.42

NH3-N

≤20

0.11

≤10

0.06

总磷

≤8

0.04

≤6

0.03

固废

食材残渣

/

2.205

/

2.205

生活垃圾

/

66.64

/

66.64

三级隔油池废油

/

0.75t/a

/

1.5t/a

泔水
/
26.6t/a

/

26.6t/a

化粪池污泥
/

0.232t/a
/

0.232t/a




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大气污染物
	运营期
	厨房油烟
	油烟
	/
	0.1197t/a
	0.475mg/m3
	0.01197t/a

	水污染物
	运营期
	综合废水
	废水量
	0.5292万m3/a
	0.5292万m3/a

	
	
	
	CODcr
	≤400mg/L
	2.1 t/a
	≤350 mg/L
	1.85 t/a

	
	
	
	BOD5
	≤350 mg/L
	1.85 t/a
	≤300 mg/L
	1.59 t/a

	
	
	
	SS
	≤300 mg/L
	1.59 t/a
	≤140 mg/L
	0.74 t/a

	
	
	
	动植物油
	≤200 mg/L 
	1.06 t/a
	≤80 mg/L
	0.42 t/a

	
	
	
	NH3-N
	≤20 mg/L
	0.11 t/a
	≤10 mg/L
	0.06 t/a

	
	
	
	总磷
	≤8 mg/L
	0.04 t/a
	≤6 mg/L
	0.03 t/a

	固体废弃物
	运营期
	食材残渣
	食材残渣
	2.02t/a
	委托环卫部门定期清运

	
	
	生活活动
	生活垃圾
	66.64t/a
	

	
	
	三级隔油池
	废油
	0.75t/a
	委托昆明利滇化工有限公司及时清运

	
	
	泔水
	泔水
	26.6 t/a
	委托昆明利滇化工有限公司及时清运

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	0.232t/a
	委托西山区环境卫生管理处定期清掏

	噪声
	运营期
	抽风机、人员活动
	噪声
	50～60dB(A)
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，不改变环境保护目标的声环境功能

	主要生态影响（不够时可附另页）

建设单位租用昆明市新闻路495号（原电力线路厂）闲置厂房，根据现场踏勘，项目区周围为已建好的建构筑物和道路，区域地面硬化，整个区域主要为人工零星种植的常见绿化植物，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。



表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为正餐服务，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。故本项目实施建设符合国家产业政策。

二、选址合理性分析
本项目属于餐饮项目，对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食建筑设计规范》（JGJ64 -89）以及昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中对选址的要求，本项目选址与要求的符合性分析见表7-1。

表7-1  项目选址合理性分析一览表

规范

规范中选址要求

本项目情况

是否符合

《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）

（一）新建住宅楼内不宜设置饮食业单位；现有住宅楼内不宜新设产生油烟污染的饮食业单位

（二）博物馆、图书馆、档案馆等主体建筑内不宜设置产生油烟污染的饮食业单位

（三）新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m，经净化后的油烟排放口与周围环境敏感目标不宜小于20m

（一）本项目所在建筑物为二层独栋楼，整栋楼均为尚蒲小院经营的餐馆，无住宅
（二）本项目不在博物馆、图书馆、档案馆内

（三）周围最近的环境敏感目标为项目区边界南侧15m处的东陆体育馆，满足与边界大于9m的要求；油烟排放口与其水平距离为25m，满足与油烟排放口距离不小于20m的要求

符合

《饮食建筑设计规范》（JGJ64-89）

饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企业防护地段内

项目区周围无产生有毒、有害的工业企业

符合

《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》

严禁在下列地点新办餐饮业：（一）居民住宅楼内；（二）饮用水源一级保护区内

本项目选址不在居民住宅楼内以及饮用水源一级保护区内

符合

项目区所在区域为商住混合区，无较大污染源，故本项目的运营与周围环境是相容的。

根据以上分析，项目满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食建筑设计规范》（JGJ64 -89）以及昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中对选址的要求，项目与周围环境相容。从环境影响的角度，项目选址是合理的。

三、平面布置合理性分析

对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对平面布置的要求，本项目平面布置情况与要求的符合性分析见表7-2。

表7-2  项目平面布置合理性分析一览表

规范

规范中平面布置要求

本项目情况

是否符合

《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）

总平面布置：

（一）饮食业单位人流、物流出入口应分开设置，商住楼内新建饮食业单位出入口应独立设置

（二）新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m，经净化后的油烟排放口与周围环境敏感目标不宜小于20m
（一）人流物流出入口分开，人流出入口位于北侧，物流出入口位于西侧

（二）周围最近的环境敏感目标为项目区边界东北侧33m处的卢家营，满足与边界大于9m的要求；油烟排放口与其水平距离为25m，满足与油烟排放口距离不小于20m的要求

符合

总体要求：饮食业单位应设有或预留下列设备、设施的专用配套空间：送、排风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地

项目现已处于装修阶段，油烟净化设备、三级隔油池等已建设完善

符合

另外，餐厅所在区域为商住混合物业，餐厅经营正餐，包括中餐和晚餐，占地面积460m2，建筑面积472.38m2，包括用厨房、庭院、散座区、露台、户外饮品区和库房等。其中，收银台、2#散座区、露台及户外饮品区位于项目区西侧，厨房、厨房扩充位置及1#卫生间位于项目区北侧，庭院及包房位于项目区南侧，风机排气口位于项目区东侧。各个区域分开，减小互相之间的影响。

根据以上分析，项目平面布置是合理的。

四、环保设施合理性分析

对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对环保设施的要求，本项目设置的环保设施与要求的符合性分析见表7-3。

表7-3  项目环保设施合理性分析一览表

规范

设施

规范中要求

本项目情况

是否符合

《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）

油

烟

净

化

设

施

厨房的炉灶、蒸箱、烤炉(箱)等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置
项目已在炉灶上方设置集气罩，无排放的热蒸汽

符合

油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度宜取1.8~1.9m，罩口面风速不应小于0.6m/s
油烟集气罩罩口投影面大于灶台面，离地高度约1.9m
油烟气排风水平管道宜设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不应小于0.1m，管道应密封无渗漏
油烟气排风水平管道设坡度，坡向集油、排凝结水处，且与楼板的间距不小于0.1m。管道密封无渗漏
饮食业单位的油烟排风量以及设备配套空间应与其规模相适应
项目油烟排放量为12000m3/h，与项目规模适应

油烟净化装置应设置于风机之前

油烟净化装置设置于风机之前

油

烟

排

放

饮食业单位应按GB/T16157 的要求设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB 18483 的要求。
设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放符合GB 18483 的要求（项目委托专业单位安装）
符合

建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m
本项目为独立建筑，最高2层，高度不大于15m。

符合

经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m
最近的环境敏感目标为项目区南侧15m处的东陆体育馆，与油烟排放口距离为25m 

符合

隔

油

设

施

含油污水应经隔油设施处理后排放
项目废水经三级隔油池处理后排放

符合

三级隔油池应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求
项目委托专业单位按照HJ554-2010设计建设三级隔油池
符合

《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》

废

水

向城市污水集中处理设施排放污水的，配置规范化的隔油设施。日排污水30m3以上的需建设规范化排污口

外排废水量为15.12m3/d，经管网排入北侧新闻路的市政污水管网

符合

废

气

配置油烟净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上

本项目已处于装修阶段，已设置油烟净化设备，排口朝向东面，避开敏感目标；排气筒周围半径10m以内为东陆体育馆羽毛球馆，附近最高建筑为排气筒所在建筑，排气筒的设置高于自身所在建筑1.5m以上。

符合

《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001

油烟

最高允许排放浓度：2.0mg/m3
0.475mg/m3
符合

净化设施最低去除效率：60%

去除效率90%

根据上表分析情况，项目环保设施除油烟排气筒的设置外均满足相关要求。

五、与滇池流域相关保护条例符合性分析

本项目位于滇池盆地保护区内，根据《云南省滇池保护条例》（2012年9月通过，2013年1月1日起执行）：严禁在滇池盆地保护区内建设钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。

表7-4  项目与《云南省滇池保护条例》相符性分析

保护条例
本项目情况
符合性
禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品
本项目产生固废主要为生活垃圾、废油、食物残渣、泔水和化粪池污泥，生活垃圾和食物残渣均由环卫部门清理，化粪池污泥委托西山区环境管理处清掏；泔水和废油委托昆明利滇有限公司清运；生活垃圾和食物参展委托环卫部门清运，固废处置率达100%；项目产生的餐饮污水经隔油池处理后与冲厕废水一起排入化粪池处理，经处理后排入新闻路市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，废水不直接外排至水体，不在附近河道中清洗任何生产生活用具、车辆和其他物品
符合
严禁在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。
本项目距离最近的地表水系为项目区北侧约30m的大观河，项目产生的固废全部委托相关部门得到妥善安全处置，不向大观河及周边沟道倾倒任何固废；也不填埋污染物
符合
严禁盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；毁林开垦或者违法占用林地资源；猎捕野生动物；在禁止开垦区内开垦土地
项目属于正餐服务项目，使用的房屋为租用原有房屋，不从事所禁止的生产项目或活动

符合
禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目
项目为非工业类项目，产生的污水经隔油池和化粪池处理后排入北侧新闻路污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，废水不直接外排至水体；项目租用房屋经营，不涉及破坏生态平衡和自然景观的活动
符合
本项目属于正餐服务，不属于条例中严禁建设的项目，符合相关规定，且已于2017年4月26日取得了昆明市滇池管理局《滇池流域项目免予审查意见书》。

六、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江” 流域水环境保护工作的若干规定》符合性分析

项目选址于昆明市新闻路495号（原 电力线路厂内），属于“一湖两江”流域范围，根据《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》：禁止国家机关、社会团体、企事业单位、驻昆部队、个体工商户的下列行为：新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目；向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的废水（液）、污水。

本项目运营期间产生的废水主要为餐饮废水，食材等的清洗废水以及卫生间生活废水，废水中的污染物主要为COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等常规污染物。废水经管道收集后由自建三级三级隔油池（3m3）和化粪池（20m3）处理，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂。

故本项目不直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物，因此项目符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的要求。

七、与“昆明市河道管理条例”符合性分析

根据昆明市人大常委会公告第27号《昆明市河道管理条例》，河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。

河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。项目用地红线北侧约30m处为大观河，根据《昆明市河道管理条例》，本项目不属于太家河的管理范围，不属于禁止建设的工程项目，但属于大观河的保护范围。项目与《昆明市河道管理条例》的相符性见表7-5。
表7-5  项目与《昆明市河道管理条例》相符性分析

规定内容
本项目情况
符合性
第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； （二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； （三）向河道排放污水； （四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； （五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动
项目属于正餐经营项目，产生的餐饮废水经隔油池处理后与冲厕废水一起排入化粪池处理，处理后排入北侧新闻路市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，废水不直接外排至水体；不涉及条例所禁止的生产活动

符合
第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向
本项目涉及的大观河为有堤防的河道，河道管理范围为为堤防外坡脚线两侧外延八米至十五米范围内，本项目距离河道堤防外坡约30m，因此不属于河道管理范围，不涉及条例所禁止的生产活动；太家河穿过项目所在片区，但本项目所在片区按照管理部门要求对其进行了改道，项目不在改动后的河道中从事所禁止的活动
符合
第二十四条 在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为： （一）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品； （二）设置排污口； （三）倾倒污水、污物； （四）堆放、抛洒、焚烧物品； （五）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽
本项目不属于河道管理范围，不涉及条例所禁止的生产活动
符合
第二十五条 禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备
本项目不属于河道管理范围，不侵占和毁坏堤防、护岸，不破坏其他相关设施设备

符合
第二十六条 在城乡截污管网已覆盖的区域，不得设置入河排污口；未覆盖的区域，应当达标排放
项目所在地为排污管网覆盖且排污管网能与城镇污水处理厂配套使用的区域，项目产生的污水经化粪池处理后，排入临近北侧新闻路市政道路污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，废水不直接外排至水体

符合
对照分析后认为，本项目建设属正餐经营项目，不涉及拆迁及河道改造工作，项目不在河道中从事所禁止的活动，不改变其原有功能，项目生活污水经化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级后，进入北侧新闻路市政污水管网，最终排入昆明市第一水质净化厂处理。同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物；堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

综上所述，本项目建设符合昆明市河道管理条例的相关要求。

八、施工期对环境的影响分析

本项目为租用原电力线路器材厂的闲置厂房进行粉刷等简单装修，会产生少量噪声、固废、废气和废水，由于装修为依托原有厂房，装修简单污染物较小，目前已接近完工，根据现场踏勘及走访情况，项目没有收到环保相关的投诉事件。
九、运营期对环境的影响分析

1、废气对环境的影响分析

项目运营期间产生的废气，主要为厨房油烟，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。烟油产生量为0.342kg/d（0.1026t/a），产生浓度为4.75mg/m3。

（1）项目已采取的措施及效果

目前，项目已委托云南瑞鑫厨房设备清洗检修有限公司设计与安装一套烟油净化设备，型号为CYQ-JD式油烟净化器，烟油经净化处理后，排放量为0.0342kg/d（0.01026t/a），排放浓度为0.475mg/m3。

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），项目烟油排放满足标准中最高允许排放浓度的限制要求（限值2.0 mg/m3）。

根据环保设施合理性分析，对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）以及昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中对环保设施的要求“配置油烟净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上”本项目排气筒周围半径10m内有东陆体育馆的羽毛球馆，项目区周边最高的建筑为本项目排气筒自身所在的建筑，设置的排气筒高度高于自身所在建筑1.5m，排口朝上，避开了项目东北侧卢家营等住宅区，符合相应要求。项目产生的油烟经处理后外排，对周围环境影响较小，项目和环境相容。

故根据以上分析，项目厨房产生的油烟经净化处理后排放对环境影响可接受。

（2）本环评建议

①定期检查油烟净化设备的工作状态。进行定期维护保养。

②厨房电灶的能源现状为电能，建设单位不得在运营过程中私自变更使用排污严重的燃料。

2、废水对环境的影响分析

（1）项目废水产排及处置情况

运营期间，项目排放的废水主要为地面清洗、灶台清洗、食材清洗等产生的餐饮废水，以及卫生间产生的生活废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。

运营期间，废水排放量为15.12m3/d，废水经管道收集处理后外排，其中餐饮废水经三级隔油池处理后进入化粪池，生活废水直接接入化粪池，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂。

（2）三级隔油池、化粪池容量合理性分析

本项目化粪池和隔油池容积分别为20m3和3m3，化粪池和隔油池均为自建，仅供本项目使用，根据表五工程分析，本项目产生的餐饮废水先经过隔油池预处理后排入化粪池，卫生间冲厕废水直接排入化粪池，废水经化粪池处理后排入项目区北侧新闻路的市政污水管网。

①三级隔油池容量合理性分析
根据表5-2，本项目排放的餐饮废水量为13.08m3/d，餐饮废水均排入隔油池处理，本项目隔油池容积为3m3，满足水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005 m/s要求。

为保证废水治理措施能稳定运行，以满足废水达标排放的管理要求，本环评报告要求建设单位在运营过程中采取以下措施：

为保证三级隔油池的去除效率，建设单位应督促昆明利滇化工有限公司对三级隔油池产生的废油进行定期清掏清运。

②化粪池容量合理性分析
据表5-3的数据，每天废水合计排入化粪池的废水量为15.12m3，化粪池容积为20m3，由此可知本项目依托的化粪池能接纳本项目产生的生活废水并满足污水停留24h的要求。
（3）废水排入水质净化厂的可行性分析

昆明第一水质净化厂位于昆明市西山区滇池路二公里处，处理能力为5.5万m3/d，采用氧化沟工艺，接纳水质要求为GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准限值。 

本项目运营期间，排放的废水主要为餐饮废水和生活废水，污染物主要为COD、BOD5、氨氮、动植物油等常规污染物。本项目产生的废水由自建三级隔油池和化粪池处理，餐饮废水经三级隔油池处理后进入化粪池，生活废水直接进入化粪池，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，符合昆明市第一水质净水厂接纳废水的水质要求。

本项目废水排放量为15.12m3/d，水质净化厂能接纳并处理本项目排入的废水。

3、噪声对环境的影响分析

根据工程分析可知，项目运营期间产生的噪声，主要为厨房油烟净化系统中的风机噪声和顾客的喧哗声，本项目仅在白天运营，夜间休息，噪声源强详见表5-4。

①预测、分析方法

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：
LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0---参考点声源强度；

r----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0----参考点与源之间的距离（m）；

△L---其它衰减因素。

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声的△L一般在10～20dB(A) ，本项目强噪声设备均在厂房内，本报告计算时取△L=20dB(A)。        

建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；
             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。
厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；本项目设备均位于室内，因此根据上述公式，声源叠加后进行分析，因噪声源均在室内产生，房屋隔声后衰减约10db，则噪声对厂界四周的贡献值值见表7-6。

表7-6  噪声源至预测点的等效声级贡献值 （考虑△L）
声源距场界距离

距离衰减及厂房隔声后的噪声值dB(A)

评价标准

场界东

8m

54.12

60 dB(A)

场界西

20m

40.39

场界南

12m

46.23

场界北

10m

49.43

顾客的喧哗声噪声源强较低，经过距离衰减后噪声值低于60dB(A)，能够满足达标排放，对周围环境的影响较小。

项目最大噪声源为油烟净化设备，经现场踏勘，油烟净化设备的风机安装了隔声罩等降噪措施。

结合本项目的实际情况，为保证项目运营期间的噪声做到达标排放，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

（1）设备应定期维护维修，特别是油烟净化系统中的风机和净化器应定期委托生产厂家上门检修清洗，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。

（2）项目应严格遵守经营时间，不得超时经营。

4、固体废弃物对环境的影响分析

运营期间产生的固体废弃物主要包括原材料食材残渣、生活垃圾、三级隔油池废油及化粪池污泥。

食材残渣主要为项目运营过程中产生的菜叶、菜梗等残渣，产生量为6.3kg/d（1.9t/a），用泔水桶收集后委托环卫部门定期清运。

生活垃圾产生量为190.4kg/d（57.12t/a），用垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。

三级隔油池的主要作用为一定程度上去除废水中的动植物油，三级隔油池废油产生量为0.75t/a，委托昆明利滇化工有限公司定期清掏并清运处置。

化粪池污泥产生量为0.232t/a，委托西山区环境管理处定期清掏。
综上，在严格落实相应环保措施后，所有固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生大的影响。

为尽量减小固废对环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营过程中注意以下几点：

（1）项目区内产生的固废分类收集后应及时清运，减少异味的产生。

（2）垃圾桶、泔水桶周围应做好清洁卫生工作，减少蚊虫和细菌的产生。

（3）为保证三级隔油池的去除效率，建设单位应督促昆明利滇化工有限公司对三级隔油池进行定期清掏和清运。

（4）餐余废物不得直接倾倒入下水道，应用泔水桶集中收集，泔水桶在不使用时应加盖密封，减少异味产生。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	运营期
	厨房油烟
	油烟
	油烟净化设备

1套，型号为CYQ-JD油烟净化器，效率90%
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度的限制要求

	水污染物
	运营期
	综合废水
	CODcr

氨氮

总磷

动植物油
	三级隔油池（容积3m3）

化粪池（容积20 m3）
	达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后排入项目区北侧新闻路市政污水管网，之后排入第一水质净化厂

	固体废弃物
	运营期
	食材残渣
	食材残渣
	泔水桶收集后委托环卫部门定期清运
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运
	处置率100%

	
	
	三级隔油池
	废油
	委托昆明利滇化工有限公司及时清掏和清运
	处置率100%

	
	
	泔水
	泔水
	委托昆明利滇化工有限公司及时清运
	处置率100%

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	委托西山区环境卫生管理处定期清掏
	处置率100%

	噪声
	运营期
	油烟净化设备风机
	噪声
	风机外设置隔声罩
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	生态保护措施及预期效果

本项目位于城市主城区，不涉及新增用地，装修和运营期间无植被破坏及水土流失等生态问题，项目运营过程中选用室内盆栽绿化，对区域生态具有一定的积极作用。




表九、结论与建议

	一、环境影响评价结论

1、产业政策符合性结论

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修正），本项目不属于产业结构调整政策内的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类项目，本项目符合国家产业政策。

2、选址合理性结论

本项目属于餐饮项目，对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食建筑设计规范》（JGJ64 -89）以及昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中对选址的要求，本项目选址符合相应要求。

项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。

项目与周围环境是相容的，不存在相互制约的因素，不会改变周围环境的功能。

综上，项目从环境影响的角度选址合理。

3、平面布置合理性结论

对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中对平面布置的要求，项目平面布置符合相应要求。

项目区内包括厨房、庭院、散座区、露台、户外饮品区和库房等。其中，收银台、2#散座区、露台及户外饮品。

位于项目区西侧，厨房、厨房扩充位置及1#卫生间位于项目区北侧，庭院及包房位于项目区南侧，风机排气口位于项目区东侧。

综上，项目平面布置合理。

4、环保设施合理性结论

对照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对环保设施的要求，项目环保设施满足相关要求设置合理。

对照昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中对环保设施的要求，项目环保设施均满足相关要求。

据我单位2017年6月22日现场踏勘情况，项目油烟净化设备的油烟排放口位于项目区东侧，排气筒设置高度高出周围最高建筑1.5m以上，符合昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中有关规定“配置油烟净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上”的规定。

5、环境影响评价结论

项目期间，项目将产生一定的污染物，主要为废气、废水、固废和噪声。废气为厨房油烟，经油烟净化设备处理后排放；废水为餐饮废水和清洗废水，经三级隔油池处理后排入管网，之后通过北侧新闻路市政污水管网排入水质净化厂；固废均得到妥善处置，处理率100%；噪声排放不改变周围声环境功能。

综上，本环评认为，本项目产生的污染物采取了相应的控制措施，对外环境影响不大，项目运营过程中，不会改变周围环境的环境功能，能满足当地环保部门的环境管理要求，其对环境的影响可以接受。因此，该项目的建设在环境上是可行的。
二、对策措施

1、废气

（1）已采取的措施

建设单位已委托云南瑞鑫厨房清洗检修有限公司设计与安装完毕一套烟油净化设备，型号为CYQ-JD式油烟净化器，烟油经净化处理后，于项目区东侧通过油烟排放口排出，排口朝向东面，避开东北侧的卢家营。

（2）本环评报告提出的完善措施

①定期检查油烟净化设备的工作状态，定期进行维护保养。

②厨房电灶的能源现状为以电能为主，建设单位不得在运营过程中私自变更使用排污严重的燃料。
③油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上，且排口朝向应避开项目东北侧卢家营等住宅区。
2、废水

（1）已采取的措施

项目排放的废水主要为地面清洗、灶台清洗、以及食材清洗等产生的餐饮废水和卫生间产生的生活废水，废水统一经管道收集后，餐饮废水经三级隔油池（3m3）处理后接入自建的化粪池（20m3），生活废水直接进入化粪池，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂。

（2）本环评报告提出的完善措施

①在倒水口合理设置格栅并及时清理，避免大体积的菜叶等进入三级隔油池。

②为保证三级隔油池的去除效率，建设单位应督促昆明利滇化工有限公司对三级隔油池进行定期清掏清运。

③餐余废物不得直接倾倒入下水道，应用泔水桶集中收集，泔水桶在不使用时应加盖密封，减少异味产生。

④项目区内不得使用含磷的洗涤剂。

3、噪声

（1）已采取的措施

噪声声源主要为油烟净化系统中的风机，在风机外面安装了隔声罩。

（2）本环评报告提出的完善措施

①设备应定期维护维修，特别是油烟净化系统中的风机和净化器应定期委托生产厂家上门检修清洗，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 

②项目应严格遵守经营时间，不得超时经营。

4、固体废弃物

（1）已采取的措施

运营期间产生的固体废物主要包括原材料食材残渣、生活垃圾、三级隔油池废油和泔水。其中食材残渣用垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运；项目产生的生活垃圾分为可回收生活垃圾和不可回收生活垃圾两部分。其中可回收生活垃圾统一收集后外售，不可回收生活垃圾统一收集后委托环卫清运；三级隔油池废油委托昆明利滇化工有限公司定期清掏并处置；泔水用泔水桶收集后委托昆明利滇化工有限公司定期清掏并处置。
（2）本环评报告提出的完善措施

①项目区内产生的固废分类收集后应及时清运，减少异味的产生。

②垃圾桶、泔水桶周围应做好清洁卫生工作，减少蚊虫和细菌的产生。

③为保证三级隔油池的去除效率，建设单位应督促昆明利滇化工有限公司对三级隔油池进行定期清掏清运。

④餐余废物不得直接倾倒入下水道，应用泔水桶集中收集，泔水桶在不使用时应加盖密封，减少异味产生。

三、建议

1、珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

2、定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对三级隔油池等设施应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

3、可回收物品应做到分类收集，可回收再利用的物品，不应混入其他固废排放。

4、建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

表9-1  环境监测计划表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期

生活污水

污水总排口

pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油

委托有资质的监测机构

西山区环境保护局

验收时监测1次，验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样3次

厨房油烟

油烟排放口

油烟

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天连续采样5次

噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测

等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

表9-2  竣工环境保护验收一览表

项目

验收内容

处理效果

废水

自建三级隔油池、化粪池及雨污水管网
废水统一经管道收集后，餐饮废水经三级隔油池（3m3）处理后接入自建的化粪池（20m3），生活废水直接进入化粪池，经化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，通过管网排入北侧新闻路市政污水管网，之后排入昆明市第一水质净化厂。
废气

项目已安装一套烟油净化设备，型号为CYQ-JD式油烟净化器

项目烟油排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准, 油烟净化设施的设置满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）以及昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中对环保设施的要求。

固废

3个泔水和垃圾收集桶，委托昆明利滇化工有限公司定期定期清运和处置
分类收集并妥善处置，处置率100%。
噪声

加强管理，设备采取减振措施

《社会生活环境噪声排放标准》2类区标准限值

预审意见：

公     章

经办人：                                      年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公    章

经办人：                                      年       月       日

	审批意见：

                                                      公    章

经办人：                               年      月       日
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就坐点餐
就餐区
顾客喧哗
分类收集
垃圾桶
顾客
泔水桶
厨房
地面、灶台清洁
食材餐具清洗
隔油池
垃圾桶
灶台
油烟净化器
排气筒排放
环卫部门清运
利滇化工有限公司清运
利滇化工有限公司清运
卫生间
化粪池
噪声
噪声
成品菜
外购食材
顾客、工作人员
固废
油烟
油烟
生活垃圾
食物残渣
污水
污水
污水
食材残渣
食材
油污
污水
新闻路污水管网
西山区环境卫生管理处清掏
污水
污泥
食材



餐饮废水
冲厕废水
三级隔油池（3m3）
化粪池（20m3）
新闻路市政污水管网
昆明市第一水质净化厂
15.12
15.12
2.04
2.04
16.35
13.08
13.08
18.9
3.27
排水走向
损耗量



