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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一：建设项目基本情况

	项目名称
	废旧铅酸蓄电池收集、贮存建设项目

	建设单位
	云南海洲再生资源有限公司

	法人代表
	蒋泽君
	联系人
	蒋泽君

	通讯地址
	昆明市西山区春雨路1426号-08

	联系电话
	13577015888
	传真
	/
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区春雨路1426号-08

	立项审批部门
	/
	批准文号
	 /

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	F5191 再生物资回收与批发

	占地面积（m2）
	1400
	绿化面积（m2）
	/

	总投资

（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	29
	环保投资占总投资比例
	29%

	评价经费
（万元）
	1.0
	投产日期
	2017年10月


塑料（ABS+

	P）

	9%


	铜（端极柱）

	2%


	硫酸及其它成分

	7%




LD50：70mg/k

	(大鼠经静脉)

	轻度中毒：常有轻度神经衰弱综合征，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅量增高。中度中毒：腹绞痛；贫血；中毒性周围神经病。重度中毒：铅麻痹；铅脑病。



大鼠经口LD50：

	80mg/kg

	/




单一储

	区最大储存量/t

	200~300

	
	3

	储存区间距/m

	0.3~0.5


	4

	通道宽度/m

	1~2


	5

	墙距宽度/m

	0.3~0.5




（1）废旧铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。（2）废旧铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生：①废电瓶（铅酸蓄电池）运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏，不得擅自倾倒、丢弃废旧铅酸蓄电池中的电解液。②废电瓶（铅酸蓄电池）有电解液渗漏的，其泄露液应贮存在耐酸容器中。③拆装后的铅材料应包装后收集。④收集者不应大量贮存废电瓶（铅酸蓄电池），暂存库贮存废旧铅酸蓄电池量不应大于30吨。⑤废旧铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废旧铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。a、贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源。b、贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液。c、应有足够的废水收集

统

	以便溢出的溶液送到有资质单位处理。d、应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散。e、应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气。f、应设有适当的防火装置。g、作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施。h、应设立负压排气系统。

			

	6、储运方式
本项目废旧铅蓄电池的运输委托具有危险货物运输资质的云南曲靖交通集团物流有限公司进行，采用公路运输的方式，配备醒狮牌SLS9401XZW型杂项危险物品厢式运输半挂车，根据当天收集量大小增减货车数量进行转运。

运输车辆的清洁及保养方式为：运输单位负责运输车辆的清洁保养，且均不在本厂区内进行清洁保养。

①收集方式
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评要求建设单位在未取得危废经营许可证之前，不得开展经营活动。
根据《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定：“收集、运输、贮存废旧铅酸蓄电池的容器应根据废旧铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废旧铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中附录A所要求的危险废物标签，”且规定：“废旧铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄露，不得擅自倾倒、丢弃废旧铅酸蓄电池中的电解液。废铅酸电池有电解液渗漏的，其泄露液应贮存在耐酸容器中。”
本项目针对破损的废旧电池放置于耐酸、耐腐蚀的塑料桶中，外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，委托有运输危险废物资质单位运输专用车辆运输，运输车辆设置防淋挡护，车辆上铺设耐酸大槽体，存放电池的耐酸、耐腐蚀的塑料桶放于耐酸槽体上，一旦存放电池容器出现泄露，电解液不会泄漏流出车外污染沿途环境。
收集的废旧电瓶（铅酸蓄电池），入厂后分类存贮，其中完整的铅酸蓄电池放入完整电池存贮区，破损电池则放入破损电池暂存室。
②运输方式
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。根据《电池废料贮运规范》(GB/T26493-2011)：“铅酸蓄电池采用公路或铁路运输”。
本项目运输主要涉及两个方面：昆明市内及周边县市区收集运输以及外运至具有处理资质企业的运输。
项目主要收集、储存昆明市内及周边县市区汽车4S店、汽车维修厂、电动车、摩托车门市、通讯基站等产生的废旧铅蓄电池。由建设单位委托具有危险货物运输资质单位运输，根据各收集点的收集情况，及时转运。收集范围主要为昆明地区，从收集点至本项目须符合相关规定，办理危险废物转移联单手续。
本项目在废旧铅酸蓄电池运输过程建议使用防渗防漏塑料桶，一般情况下从公司收集电池后直至运送至具有处理资质的单位中途不更换容器，特殊情况容器出现破裂，需要及时更换。禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池。并根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。
③主要运输线路
因城市内回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的废旧铅酸蓄电池数量也不一致，收集时间也不统一，因此由城市各回收点至暂存厂房不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。
④储存方式
实行分类隔离存储，并配有统一明显站立标识牌。本项目废旧铅酸蓄电池暂存区分区堆放，分为完整铅酸蓄电池储存区、破损铅酸蓄电池储存区，入厂后完整铅酸蓄电池放入完整电池储存区暂存，破损铅酸蓄电池则放入破损电池暂存室。
本项目废铅酸蓄电池的接收单位

本项目接收单位为云南驰宏资源综合利用有限公司，是国有控股上市公司云南驰宏锌锗股份有限公司的下属全资子公司。云南驰宏资源综合利用有限公司建设的16000t/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目是国家首批循环经济试点项目。该项目预计于2017年9月底建成试生产，建成后处理能力为：160kt/a废旧铅酸电池，项目二期工程已开展设计工作。云南驰宏资源综合利用有限公司的处置规模能完全消纳本项目收贮量。

7、项目平面布置

项目根据生产工艺、建筑防火、安全卫生、交通运输等相应设计规范，将项目暂存库分为完整电池堆放区、破损废旧电池堆放区、装卸区三个部分。西部为完整堆放区，破损暂存室位于项目东部，装卸区位于项目中部，便于车辆装卸。
项目总平面布置图详见附图2。

8、项目定员和工作制度

项目定员：项目员工15人，项目内不设置食宿。

工作制度：项目时间为每天工作8h，全年工作天数为365天。项目管理人员由具有长期危险废物管理经验的员工担当，其余员工通过培训后上岗。

9、环保投资

项目总投资约100万元，环保投资29万元，占总投资的29%，其环保投资明细见表1-8：

表1-8 环保投资明细表

序号

项目

投资(万元)

备注

1

废气治理

4.0

破损电池贮存区采用负压排气系统+酸雾净化器（NaOH 碱性溶液吸收装置吸收（处理效率90%）） 

2

废水处理
1.0
雨污分流
3

其他环保投资

1.0
人员配备的个人防护装备

4

地面防渗

20.0

项目地面采用耐酸水泥+3mm环氧树脂+玻璃钢（二布四油）+花岗岩
5

风险防范

3.0

导流沟32m，和泄漏液收集池0.6m3，收集桶3个，（1m3/个的耐酸桶） 

合计

29.0

/
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目租用的厂房原为金泽实业有限公司厂房闲置空旷厂房，项目现处于前期筹备阶段，本项目将依托该厂房进行改造后使用，项目用地范围内不存在原有污染情况。


表二：建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目位于昆明市西山区春雨路1426号-08，经纬度为：东经102°37′18.15″，北纬25°0′22.97″。

地理位置详见详见附图1：项目地理位置图。

项目位于昆明金泽实业有限公司厂区内，周边多为闲置生产厂房，项目北面和南面200米范围均为闲置厂房，项目西面邻昆明隆昌制镜厂，项目东面邻昆明易兴泰玻璃有限公司，项目区东侧约180m为金泽实业有限公司办公区。项目西面约200米为春雨路，交通十分便利。

周边环境情况详见附图3：项目周边环境示意图。

2、地形、地貌、地质
西山区地貌分为四种类型：一是风摆山以东的团结街道办事处、海口街道办事处等地区为高原山地；二是马街办事处及海口街道办事处部分地区为断陷的湖盆盆地；三是团结街道办事处龙潭、花红园等山区小坝子为山间盆地；四是团结街道办事处的龙庆、白眉、大兴、海口街道办事处的螳螂川沿岸各地为河谷地貌。全境东低西北高，主要河流向南，注入滇池，再由海口出水口处流经螳螂川汇入金沙江。境内多山，属供王山系，名山有西山，山多岩崖，溪壑纵横，有古生界岩层，中生界岩层和新生界粘土，沙土层积湖积层。

3、气候、气象
评价区域地处中亚热带高原（低纬高原），属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s，最大风速19m/s。
4、水文

项目所在区域内的主要水系为滇池草海。

滇池具有年际变化大，存在连续丰水，连续枯水期长等特点。滇池属长江流域金沙江水系，坐落于盆地中南部，北临昆明市区，呈南北向分布，南北长40km，东西平均宽7.5km，面积300km2，平均水深4.4m，湖容量12.9×108m3，东北部有一天然沙堤，长4km，将滇池分为南北两部分，称为外湖和内湖；内湖（草海）面积10.67km2，外湖（外海）面积287.1km2；盘龙江、宝象河、新河、运粮河、马料河、大青河、洛龙河、捞渔河、梁王河等二十余条河流呈向心状注入滇池。

滇池草海位于项目东面910米处。滇池草海滇池具有年际变化大，存在连续丰水，连续枯水期长等特点。滇池属长江流域金沙江水系，坐落于盆地中南部，北临昆明市区，呈南北向分布，南北长40km，东西平均宽7.5km，面积300km2，平均水深4.4m，湖容量12.9×108m3，有二十余条河流呈向心状注入滇池。滇池北部有东西向长3.5km的海埂，将湖体分隔为南北两部，海埂以北为草海，是滇池内海水域，水面积约为11km2，湖岸线约为25km。草海正常蓄水为每年2200万m3-2500万m3。
5、土壤

西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，十三个土属，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。
6、植被、生物多样性
西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有栲树、栎树、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类。全区有林地覆盖率为43.2%，林木总蓄积量87.14万m3。
区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态自我调节能力较低。
社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划及人口

项目位于昆明市西山区春雨路1426号，属于西山区碧鸡街道办管辖。

西山区是昆明市区的一部分，为昆明城的西南部分。东濒滇池，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。总面积 791.14k ㎡。辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等 25 个少数民族。西山区现辖碧鸡、团结、海口、马街、棕树营、金碧、永昌、前卫、福海、西苑10个办事处。下辖61个社区居委会，35个村委会，221个村民小组。西山区人民政府所在地秀苑路188号，全区总人口84.79万人，其中常住人口63.32万人，流动人口21.47万人。

碧鸡街道办事处位于昆明市西山区中部，东临滇池，西接安宁，南连海口办事处，北与团结街道办事处、马街街道办事处毗邻，纵向20公里，横向4.43公里，总面积86.6km2。境内最高峰罗汉峰，海拔2551m，最低海拔1885m（滇池水面）。全办事处有8个村委会（2个山区、1个半山区、5个坝区），29个行政村，2个居委会，总人口3万余人。
2、社会经济概况

2016年，西山区国民经济平稳增长。经核算全年全区实现地区生产总值（GDP）499.04亿元，按可比价格计算，增长8.5%，其中：第一产业实现增加值3.60亿元，增长2.2%；第二产业实现增加值129.03亿元，增长7.0%；第三产业实现增加值366.42亿元，增长9.1%。三次产业结构比为0.7:25.9:73.4。人均GDP达到63857元。

3、科技、文化、教育、卫生

2016年，科技教育和文化体育卫生事业较快发展。实施科技项目84个，带动企业研发投入6253.1万元，项目为企业实现产值143582.59万元，新增就业868人。培育认定国家、省、市、区创新主体及平台63家。

年末共有各级各类学校247所（含度假区）。其中：小学71所（完小71所）；完全中学12所；初级中学7所；高级中学1所；幼儿园129所；中职学校8所；特教学校1所(昆明市盲哑学校)，九年一贯制学校15所，十二年一贯制学校2所，教育科研中心1所；共有在校学生总数123683人。

年末共有业余文艺团队168个，文化馆1个，公共图书馆1个，并完成昆明市“十三五”文化站改、扩建任务2个，文化室改、扩建任务6个，全部社区文化室共计开展活动1296次。

年末辖区共有医疗卫生机构786个，其中：省级医院5家，市级医院3家，部队医院3家，民营医院34家，社区卫生服务中心118家。医疗卫生机构共有病床12447张，其中非营利性医疗机构设置床位数10807张，营利性医疗机构设置床位1640张。西山区卫生和计划生育局下属区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计划生育服务中心及10个政府举办的社区卫生服务中心，在职在编医生286人，护士103人，医技人员46人。2016年新增无害化卫生厕所500户，卫生厕所普及率91.55%。

4、文物保护

据调查，项目所在区域内无文物古迹，也没有需要保护的古树名木。




表三：环境质量状况


与拟建项目相对位置


执

	标准


	地表水

	滇池草海

	东面约900米
	劣Ⅴ类

	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准

	大气环境
	金泽实业综合办公楼

	东180米

	二类区

	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准


	声环境

	金泽实业综合办公楼

	东180米

	2类

	GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准 



	


表四：评价适用标准


	0
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	0.1

	0.05



	3、声环境质量标准

项目区声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：Leq[dB(A)]

类别

昼间

夜间

2类

60

50


	

	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

本项目正常运营情况下不会产生废气污染物。但电池存在电解液泄漏的风险，电解液中含硫酸，发生泄漏事故情况下，产生废气排放采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值，项目拟建排气筒高度约10m，根据标准要求，排气筒高度若低于15m还需再严格50%，具体标准值详见表4-4。

表4-4  大气污染物排放限值     单位：mg/m3

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率

无组织排放监控浓限值

排气筒高度（m）

二级再严格50%（kg/h）

监控点

浓度(mg/m3)

硫酸雾

45

10

0.34

周界外浓度最高点

1.2

2、废水排放标准

项目区不设住宿，依托使用项目区外东南侧约50m处公共卫生间，项目运营期无生产用水，不产生工艺废水，主要为少量员工办公废水。

办公污水由厂区排水管排入金泽实业污水管网，依托金泽实业有限公司污水处理设施处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入滇池草海。

项目污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）A 等级标准，标准值见表4-5

表4-5  污水城镇下水道水质标准     单位：mg/L

标准

pH

CODcr

BOD5
SS

氨氮

TP

GB/T31962-2015

6.5~9.5

500

350

400

45

8

3、噪声排放标准

施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-6。

表4-6  建筑施工场界噪声排放标准  单位：Leq[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

运营期：项目区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准限值，详见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：[dB(A)]

类别

昼间

夜间

备注

2类

60

50

项目厂界

4、其它标准

该项目产生的固体废弃物污染防治应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；同时需执行环境保护部公告“2013年第36号”关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告要求。

废电解液、废劳保品、抹布暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）。

	总量控制指标
	总量控制指标建议值：
项目产生废气主要为硫酸雾，产生量为272.53kg/a，有组织排放量为24.53kg/a；不属于总量控制指标；
废水：43.8t/a；CODCr：0.018t/a；NH3-N：0.0015t/a；总磷：0.0002t/a。
项目废水引入昆明金泽实业有限公司污水处理站处理，不占用总量指标。

固废处置率为100%。




表五：建设项目工程分析
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	mg/m3
	1.2
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	○

4

采
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点

	2015-06-09

	硫酸雾

	0.09

	0.08

	0.14

	/

	0.11

	mg/m3
	1.2

	达标


		2015-06-10

		0.08

	0.09

	0.17

	/

				


52

		450

	537

	/

	Ndm3/h

	/


		2015-06-10

		528

	617

	647

				
		2015-06-09

	硫酸雾

	排放浓度

	1.63

	3.62

	5.19

	4.98

	45

	mg/m3
	是


		2015-06-10

			8.71

	5.61

	5.12

				
		2015-06-09

		排放速率

	7.43×10-4
	1.90×10-3
	2.34×10-3
	2.73×10-3
	1.5

	kg/h

	是


		2015-06-10

			4.60×10-3
	3.46×10-3
	3.32×10-3
				


委托环卫
	部门处置

	/

	/

	1.83t/a


	2

	泄露液

	装卸、贮存

	废液

	硫酸废液

	危险废物

	云南驰宏资源综合利用有限公司

	900-349-34∗
	C
	4.2t/a


	3
	废劳保品、抹布

	贮存
	固态
	含铅

	危险废物

	委托有资质的单位处置

	900-041-49
	T/C/In/I/R
	0.47t/a



	


表六：项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污染物
	破损电池存放区
	有组织硫酸雾
	28mg/m3
	245.28kg/a
	0.028mg/m3
	24.53kg/a

	
	
	无组织硫酸雾
	—
	27.25kg/a
	—
	27.25kg/a

	水污染物
	办公废水
	总量
	—
	43.8t/a
	—
	43.8t/a

	
	
	CODcr
	400mg/L
	0.018t/a
	400mg/L
	0.018t/a

	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.011t/a
	250mg/L
	0.011t/a

	
	
	SS
	300mg/L
	0.013t/a
	300mg/L
	0.013t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L
	0.0015t/a
	35mg/L
	0.0015t/a

	
	
	TP
	5mg/L
	0.0002t/a
	5mg/L
	0.0002t/a

	固体废物
	废旧蓄电池暂存
	泄露液
	4.2t/a
	云南驰宏资源综合利用有限公司

	
	
	废劳保品、抹布
	0.47t/a
	委托有资质的单位处置，固废处置率100%

	
	生活
	生活垃圾
	1.83t/a
	交由环卫部门清运处置，处置率100%

	噪声
	机械设备
	噪声
	65～75dB(A)
	昼间：≤60dB(A)

夜间：≤50dB(A)

	主要生态影响：

项目所在地经过多年人为活动的影响，已经不存在原生的植被和野生的动物。项目运营过程中会产生一定量的噪声、粉尘。项目针对各种污染物都有相应的治理措施，预期能做到达标排放，对生态环境的影响很小。




表七：环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为废旧电池暂存，属于再生资源回收利用产业化的收贮环节，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制、淘汰发展项目，属于鼓励类三十八大条中二十八小条再生资源利用产业化。符合产业政策要求。同时经查《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目采用工艺、设备未被列入其中，符合上述文件要求。

因此，本项目建设符合国家相关产业政策。
二、规划、选址合理性分析

项目位于昆明市西山区春雨路1426号昆明金泽实业有限公司院内，属于工业区，金泽实业有限公司大多数厂房外租，作为小型工业加工企业的厂房，周围均为生产厂房，项目的入驻不会对金泽实业整体运行造成不利影响，项目所经营的行业与周边实际用地性质相符，环境相容。附近无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，项目废水经污水处理系统处理后外排，固体废弃物处置率为100%，噪声和废气达标排放，对环境的影响不大。若项目与今后规划不相符时，项目必须进行无条件搬迁或关停。

项目东侧距离金泽公司办公楼约180米，距离项目较远，且位于项目侧风向，所以项目产生的废气及噪声对其影响不大。

与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》规定，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：

（一）一级保护区，指滇池水域以及保护桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

（二）二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设去和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外延伸50米以内的区域；

（三）三级保护区，指一二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

项目所在区域属于三级保护区范围。根据第五十三条禁止建设内容如下：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；
（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；
（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；
（五）猎捕野生动物；
（六）在禁止开垦区内开垦土地；
（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。
根据滇池保护条例三级保护区的禁建内容，项目不属于条例内涉及的禁止建设类型，符合滇保条例的相关规定。项目产生的员工办公生活废水排入金泽实业污水处理设施处理处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入滇池草海，项目在此选址建设对滇池影响不大。

综上所述，项目在此选址合理。
与《废电池污染防治技术政策》相符性分析
项目主要收集、贮存废铅酸蓄电池，根据《废电池污染防治技术政策》，废铅酸蓄电池属于危险废物，项目按照有关危险废物的管理法规、标准进行管理。项目采用符合国家标准的专门容器分类收集、贮存废电池的容器不易破损、变形，其所用材料能有效防止渗漏、扩散，装有废电池的容器贴有国家标准所要求的分类标识。废电池贮存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行建设和管理。收集后的批量废电池分类送到云南驰宏资源综合利用有限公司进行处置。综上所述，本项目的建设符合《废电池污染防治技术政策》。
与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相符性分析

本项目为废旧铅酸蓄电池仓储项目，根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519—2009）》要求，本项目只针对其收集、贮存进行符合性分析，分析如下：
表7-1 项目建设条件与规范要求对比分析结果

项目
规范要求
项目建设条件
符合性
总体要求
废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。
本项目现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作
符合
收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A 所要求的危险废物标签。
本项目收集废旧铅酸蓄电池，采取专业的车辆进行运输至仓库，采用1层铁料框（1.26m×1.26m）；破损废旧铅酸蓄电池所用贮存容器为塑料框。在仓库内按照规范要求设置导流沟、收集池等应急措施。装有废铅酸蓄电池的容器粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签
符合
转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。
本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池
符合
收集
在收集区域内建设废铅酸蓄电池暂存库，以利于中转
项目建设有贮存仓库
符合
从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记。
本项目建设后，将向当地县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记
符合
鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道，推进生产者责任延伸，对废铅酸蓄电池统一集中回收、暂存后送有资质的铅回收企业进行处置。对铅酸蓄电池生产单位，其产品应有回收、再利用标志说明，以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置。
本项目建成运营后，将对昆明市区以及周边县市区产生的废铅酸蓄电池统一集中回收、贮存后送有资质的云南驰宏资源综合利用有限公司进行处置
符合
鼓励由铅酸蓄电池生产企业及再生铅生产企业共同建立国内跨行政区域废铅酸蓄电池的回收体系，推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理。
本项目建成运行后，与废铅酸蓄电池运输及回收单位的建立完善的回收体系，推进废铅酸的合理收集和处理。

符合
收集者可在收集区域内设置再生资源社会回收亭，建设废铅酸蓄电池暂存库，以利于中转
本项目直接从企业事业单位及车辆维修4S店收集废旧铅酸蓄电池，或从废旧铅酸蓄电池暂存库中收集
符合
废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响
本项目建成运营后，收集和运
输人员配备必要的个人防护装

备，如耐酸工作服、专用眼镜、

耐酸手套
符合
废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。
（1）废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。

（2）废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。

（3）拆装后的铅材料应包装后收集。
本项目采取措施
已与云南曲靖交通集团物流有限公司签订危废收集运输合同：

本项目已设置专用耐酸容器;

本项目不涉及拆解
符合
有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中
将渗漏液收集至耐酸容器
符合
收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池，暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t
项目设计最大贮存量30t，收集后及时通知具有危废运输许可证：云南曲靖交通集团物流有限公司运输至具有危险废物经营许可证的下游单位进行处置
符合
贮存
废铅酸蓄电池的贮存设施应参照
GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式
废铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，本项目为暂时贮存
符合
废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求：
（1）贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源；

（2）贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液；

（3）应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站；

（4）应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散；

（5）应设有适当的防火装置；

（6）作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；

（7）应设立负压排气系统。
（1）本项目仓库设置有防雨，厂址所在地下游10km内无饮用水源，园区供水均采用自来水，周边均为企业，无热源；（2）仓库地面设置有耐酸地面环氧树脂层和防渗层，方便于截留和收集废酸电解液；
（3）仓库内设有0.6m3的收集池+3只收集桶（1m3/只）；（4）仓库只有一个入口，在一般情况下，关闭入口以避免灰尘的扩散；

（5）项目设有室内、外防火栓；（6）项目设有危险品贮存点，且设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；

（7）项目破损电池贮存区设有负压排气系统及配套酸雾净化设施。
符合
废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸
本项目为废旧铅酸蓄电池专用贮存库，设计符合上述安全防护要求，并采取了防止电解液泄漏，严格控制环境污染。废铅酸蓄电池用专用车辆运至仓库，直接存放于仓库内，禁止在露天场地堆放，避免废蓄电池遭受雨淋水浸
符合
应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期贮存时间最长不得超过1年
本项目为暂时贮存库房，贮存点有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d。
符合
综上所述，本项目的建设与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》相符。

与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的符合性

本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存项目，废旧铅酸蓄电池属危险废物名录中HW49900-044-49类。危废的贮存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，本项目与该标准相关的污染控制因素核对表见下表。

表7-2 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性对照表

项目
建设内容（条件及要求）
本项目
符合性分析
一般要求
所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施
本项目为废旧铅酸蓄电池收集、贮存项目，利用原有厂房改造为仓库，仓库为混凝土浇筑地面，设防渗层、有专门的物料收集防泄露设施
符合
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存
本项目属于废旧铅酸蓄电池收集、贮存项目，在常温常压下不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物
符合
在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放
本项目收集、贮存外观完整的废旧铅酸蓄电池，在常温常压下不水解、不挥发。外观破损的废旧铅酸蓄电池有专门的收集设施和硫酸雾处理设施
符合
禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装
本项目属于收集、贮存废旧铅酸蓄电池项目，不涉及相互反应和半固体危险废物
符合
装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间
本项目装载为废旧铅酸蓄电池，破损的废旧铅酸蓄电池有专门的收集设施，不涉及直接装载液体或半固体危险废物
符合
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签
废旧铅酸蓄电池进场、出厂均按照要求分别粘贴标签
符合
选址
地质结构稳定，地震烈度不超过7度
地址结构稳定，厂址地处《中国地震动参数区划图》的Ⅶ度区域，峰值加速度为0.15g，特征周期为0.45 秒
符合
设施底部必须高于地下水最高水位
本项目建设的各项设施均位于所在区域地下水最高水位
符合
应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
项目选址不在上述区域内
符合
应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。
项目选址不在上述区域内
符合
应位于居民中心区常年最大风频的下风向。
位于居民区侧下风向
符合
贮存设施设计原则
必须有泄漏液体收集装置
设置专用耐酸容器
符合
用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙
项目贮存场所地面均将做防渗、耐腐蚀处理，确保无裂隙
符合
应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一
本项目的废旧铅酸蓄电池按规范包置在仓库裙脚处
导流沟防止泄漏扩散
符合
不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断基础必须防渗
贮存区均将按要求作了防渗处理
符合
堆放
基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
各重点区域均按照6.3.1要求进行了严格的防渗，采用耐酸水泥+3mm环氧树脂+玻璃钢（二布四油）+花岗岩进行防渗、防磨处理。
符合
堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定
按要求堆放
符合
衬里放在一个基础或底座上
废电池包装箱放置在架子上
符合
衬里要能够覆盖危险废物或其可溶出物可能涉及到的范围
能覆盖危险废物及其可溶物
符合
衬里材料与堆放危险废物相容
衬里材料与堆放的危险废物相容
符合
危险废物堆要防风、防雨、防晒
贮存仓库位于室内并且密闭，仓库层高二层，本项目位于一层，可做到“三防”要求
符合
不相容的危险废物不能堆放在一起
本项目仅涉及一类危险废物
符合
在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统
设计有浸出液防腐收集沟及收集池
符合
运行与管理
危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册
本项目仅收集、贮存废旧铅酸蓄电池，进场后进行检验，并登记注册
符合
不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物
本项目不接受未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物
符合
每个堆间应留有搬运通道
项目设置安全搬运通道
符合
不得将不相容的废物混合或合并存放
本项目仅收集、贮存废旧铅酸蓄电池一种危险废物，属相容物质，可合并存放
符合
危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期
公司帐台应明确记录废旧铅酸蓄电池名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期
符合
必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理
公司环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理
符合
危险废物贮存设施必须按规定
设置警示标志
公司将按照要求设置警示标志
符合
安全防护与监测
危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏
项目周围设置围墙
符合
危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施
公司将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施
符合
按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行监测
当地环境监测站将定期对厂区进行监测
符合
综上所述，本项目的建设与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（GB18597-2001）及其修改单相符。

与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性

本项目为废旧铅酸蓄电池仓储项目，根据《危险废物收集贮存运输技术规范HJ2025-2012》要求，本项目只针对其收集、贮存进行符合性分析，分析如下：
表7-3 本项目与目与《危险废物收集贮存运输技术规范HJ2025-2012》的符合性对照表
项目
规范要求
项目条件
符合性
总体要求
从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；
本项目为废旧铅酸蓄电池仓储项目，现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作；在收集、贮存、运输废铅酸蓄电池时，根据废铅酸蓄电池收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立废铅酸蓄电池的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；
符合
危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度
符合
危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
本项目建成运营后，业主单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等
符合
危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。
本项目建成运营后，业主单位将编
制完善应急预案。应急预案编制参

照《危险废物经营单位编制应急预

案指南》，运输的相关内容符合交

通行政主管部门的有关规定。同时，业主单位针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练
符合
危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：
(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。

(2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
废铅酸蓄电池收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，业主单位及相关部门根据风险程度采取如下措施：
(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。

(2)立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
符合
危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。
废铅酸蓄电池特性根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。本项目应按上述鉴别的危险特性对废铅酸蓄电池进行分类、包装并设置相应的标志及标签。
符合
收集
危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
本项目建成运营后，将昆明市区及周边县市区部分地区4S店、汽修厂、蓄电池批发代理商、电动车维修店等产生的废铅酸蓄电池周期、特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、废
铅酸蓄电池特性评估、废铅酸蓄电

池收集量估算、收集作业范围和方

法、收集设备与包装容器、安全生

产与个人防护、工程防护与事故应

急、进度安排与组织管理等。
符合
危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作 程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
本项目建成运营后，业主单位将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
符合
危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
废铅酸蓄电池收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等
符合
危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
本项目建成运营后，业主单位将在废铅酸蓄电池的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
符合
危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

(2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

(5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

(6)危险废物还应根据GB12463 的有关要求进行运输包装。
业主单位在废铅酸蓄电池收集时根据废铅酸蓄电池的数量、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

(2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

(3)危险废物包装应能有效隔断危

险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

(4)包装好的危险废物应设置相应

的标签，标签信息应填写完整翔实。

(5)盛装过危险废物的包装袋或包

装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

(6)危险废物还应根据GB12463 的有关要求进行运输包装。
符合
危险废物的收集作业应满足如下要求：
(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

(4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。
废铅酸蓄电池的收集作业满足如下要求：
(1)根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

(4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

(6)收集过危险废物的容器、设备、

设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。
符合
危险废物内部转运作业应满足如下要求：
(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
危险废物内部转运作业应满足如下要求：
(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
符合
收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。
收集不具备运输包装条件的废铅酸蓄电池时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。
符合
贮存
危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。
本项目为废铅酸蓄电池的集中性贮存。所对应的贮存设施为：危险废物经营单位所配置的贮存设施。
符合
危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。
本项目贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。
符合
危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施和消防设施。
配备通讯设施、照明设施和消防设施
符合
贮存危险废物时应按照危险废物的特性进行分区贮存，每个贮存区区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
本项目仅涉及铅酸蓄电池一类危险废物，贮存仓库符合防雨、防火、防雷、防扬尘
符合
贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导静电的接地装置。
按照消防要求设施
符合
危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。
建立台账，加强管理
符合
危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志。
设置标志
符合
危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。
关闭按要求办理相关手续
符合
综上所述，本项目的建设与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符。

本项目的废旧铅酸蓄电池运输委托第三方有资质的单位运输，根据《危险废物收集贮存运输技术规范HJ2025-2012》，本环评对运输过程提出如下要求：

表7-4  根据技术规范HJ2025-2012对本项目收集运输提出要求表

项目
规范要求
本项目具体要求
运输
危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
本项目建成运营后，业主单位将委托持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担废铅酸蓄电池运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行。
本项目采用公路运输，危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行
运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A 设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。
运输单位承运危险废物时，在危险废物包装上按照GB18597附录A 设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。
危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。
危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190 规定悬挂标志。
危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：(1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。
（2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：(1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。
(2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
三、施工期环境影响分析

本项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但影响强度均不大，在工程建设结束后可消除。在落实施工期污染防治措施的情况下，项目施工期环境影响较小。
四、营运期环境影响分析
1、水环境影响分析

废水依托昆明金泽实业有限公司处置可行性分析

项目租用昆明金泽实业有限公司厂房进行生产，其雨污分流系统已经建设完成。项目办公废水约0.12m3/d，经排水管排入昆明金泽实业有限公司现有的污水处理设施，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入滇池草海，对地表水环境的影响很小。
昆明金泽实业有限公司的污水处理设施已经通过环保验收，设计处理能力为300m3/d，目前处理量约250m3/d，项目产生的废水为少量员工清洁废水，不会对金泽实业污水处理设施造成危害，金泽实业同意接纳本项目的污水（废水处理协议见附件）。
根据2017年8月7日昆明金泽实业有限公司委托昆明市西山区环境保护监测站对污水处理站废水外排口进行的监督性监测数据可知，项目废水经污水处理站处理后可达标排放。（监测报告见附件）
因此项目废水依托措施可行可靠，本项目污水去向有保障，不会对滇池水环境造成影响。
废水经过以上措施处理后，对外环境影响不大。

2、大气环境影响分析

根据工程分析，本项目运营期产生的废气主要为硫酸雾，产生量约为272.53kg/a。
（1）有组织排放的硫酸雾
A、污染源强
根据工程分析，项目硫酸雾有组织排放量为24.53kg/a，排放速率2.8×10-3kg/h，排放浓0.028mg/m3。

B、影响预测及评价
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用估算模式计算结果，各类废气污染物预测结果详见下表。
表7-6  排放废气计算结果

序号

距源中心下风向距离（m）

硫酸雾

下风向预测浓度Ci1（mg/m³）

浓度占标率Pi1（%）

1

10

0.00000
0

2

40（最大值）

0.000841

0.00
3

100
0.000691

0.00
4

180（金泽实业办公楼）

0.000309
0.00
5

200

0.000259

0.00
6

300

0.000218

0.00
7

400

0.000164

0.00
8

500

0.000125

0.00
9

600

0.000098

0.00
10

700

0.000079

0.00
11

800

0.000066

0.00
12

900

0.000056

0.00
13
1000

0.000048

0.00
根据项目大气预测预测结果，项目污染物排放最大地面浓度为0.000841mg/m³，出现距离为40m处；距离项目最近敏感点东南侧180m金泽实业办公楼的最大落地浓度为0.000309mg/m³，均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区有害物质最高容许浓度限值要求，因此对环境影响敏感点影响较小。
（2）无组织废气影响分析
根据工程分析，项目无组织硫酸雾排放量为27.25kg/a，0.0031kg/h；通过车间通风，自然扩散后对周边环境影响不大。
大气环境防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放粉尘的大气环境防护距离，计算选用参数及计算结果见表7-7。

表7-7  大气环境防护距离计算选用参数及计算结果一览表

相关参数及结果

污染源排放速率kg/h

无组织排放宽度（m）

无组织排放长度（m）

环境标准浓度限值（mg/m3）

计算结果
破损电池暂存室硫酸雾
0.0031
4.3
7
1.2
无超标点
根据表7-7，计算结果显示各污染物均无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。

（3）排气筒高度设置合理性分析

项目根据排放标准要求，结合项目实际情况，设置的排气筒高度约为10m，通过计算可知本项目的废气可达标排放，故本项目设置的排气筒高度合理。

3、固体废弃物影响分析

①生活垃圾

项目员工为15人，年工作365天，按1kg/人•d计算，生活垃圾产生量约为1.83t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门处置。
②废泄漏液

根据建设单位生产经验，电池破碎率约占回收总量0.1%，本项目回收废铅酸蓄电池60000t/a，则破损量为60t/a，废铅酸蓄电池中电解液泄漏量约占破损量的7%，泄漏电解液量为4.2t/a；泄漏液通过收集沟收集，进入事故池；然后通过专用耐酸容器包装后和废铅酸蓄电池一起委托云南曲靖交通集团物流有限公司运至云南驰宏资源综合利用有限公司处理。处置率100%，对外环境影响不大。

③废劳保品、抹布、棉纱
项目员工日常穿着的工作服、帽子、手套、口罩等劳保品平均每月更换一次，每套按1.5kg计算，则废劳保品产生量约0.27t/a；本项目不对地面进行冲洗，当泄漏电解液泄漏时，可能用抹布、棉纱进行擦拭，根据类比同类项目，废抹布产生量约0.2t/a，合计0.47t/a。项目产生的废劳保品及抹布、棉纱，暂存于危险废物暂存间委托有资质的单位处置。处置率100%，对外环境影响较小。

综上，项目运营期固废处置率100%，对外环境影响较小。

4、声环境影响分析
根据工程分析，本项目不对回收的废铅酸蓄电池进行拆解及再加工，因此噪声源主要为员工在装卸过程产生的叉车噪声和负压风机的噪声，根据类比调查，噪声源强约为65~75dB（A）。通过墙体阻隔后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234822008）中2类要求。
根据现场踏勘情况，项目南面厂界外为厂区道路，西面厂界紧邻昆明隆昌制镜厂，北面厂界外为闲置厂房，东面厂界紧邻易兴泰玻璃有限公司。近距离内无环境敏感点，最近的环境敏感点金泽实业有限公司办公区距离厂界180米，经墙体阻隔及距离衰减后预计金泽实业有限公司办公区声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求。因此项目噪声目前对外环境影响不大。

5、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）危险源识别
根据HJ/T169-2004规定，物质危险性标准见表7-7。
表7-7  物质危险性标准

物质

序号

LD50（大鼠经口）（mg/kg）

LD50(大鼠经皮)/(mg/kg)

Lc50(小鼠吸入)

有毒

物质

1

<5

<1

<0.01

2

5<LD50<25

10<LD50<50

0.1<LC50<0.5

3

25<LD50<200

50<LD50<400

0.5<LC50<2

易燃

物质

1

可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。

2

易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。

3

可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。

爆炸性物质

在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。

本项目主要涉及废旧铅酸蓄电池储存，不涉及拆解、深加工活动，本项目废旧铅酸蓄电池储运过程中发生的重大事故主要为废旧铅酸蓄电池破损造成硫酸的泄漏。本项目确定硫酸和铅为本项目环境风险评价因子。
表7-8  电池主要成分的理化性质和毒性

序号

名称

相态

比重

易燃、易爆、毒性（导则分类）

毒性

燃点

闪点

沸点

爆炸

极限

危险

特性

LD50

（mg/kg）

车间标准（mg/m3）

毒物分级

1

硫酸

液

1.83

/

/

328

/

一般毒物

80

2

II

2

铅

固

11.34

/

/

1620

/

70

0.03（铅烟）

0.05（铅尘）

II

（2）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)中辨识重大危险源的依据和方法，对本项目所有危险源进行识别，判别方法如下：单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。
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式中：q1、q2……qn—每种危险物质实际存在量，t。
Q1、Q2……Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
表7-9  本项目重大危险源辨识指标表

物质名称

物质危险性判定

临界量（t）

最大贮存量（t）

是否构成重大危险源

废旧铅酸蓄电池
一般毒物
/

30

否

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)附录A.1的规定，本项目不构成重大危险源。
（3）风险影响分析
①泄漏影响分析

蓄电池在正常寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现漏液，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化或者劣质假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏。从项目建设内容来看，每次收集废旧铅酸蓄电池均为来自各收集点更换下的完整废旧铅蓄电池，经由运输资质的专用车辆运至本暂存厂房，一般不会对废蓄电池造成损伤，而且废旧铅酸蓄电池的转运装置是防腐防渗的容器，这些少数发生泄漏的废蓄电池并不会带来影响。但如果发生泄漏，事故排放进入雨水系统直接排入河道后，将很快就沉积在河道的底泥中，并且还会渗入地下，进入土壤及地下水。由于其中含有危害性较大的重金属铅，不但会危害环境，而且会污染饮用水和工业用水，对环境生物也有一定的危害。因此要求企业务必做好雨污分流工作，防止废水进入雨水系统。并且要求仓库内设导流沟，并设事故水池。一旦发生事故，将废水导入事故水池，避免对周边环境造成影响。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，停止生产，将物料引至专用贮桶，进行止漏并对泄漏的物料进行回收和清理，泄漏的废酸液因含铅，因此应妥善收集后安全运送具有处理资质的单位进行处置，企业不得自行处理。一般铅酸电池用的是1.18-1.2g/cm3浓度的稀硫酸，挥发性不强，要求企业加强管理，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定进行建设、管理营运。在此前提下不会对周围环境造成影响。
②运输风险影响分析

本项目所暂存废物属于危险固体废物，全部采用公路运输，委托具有运输废旧铅酸蓄电池等危险废物资质的运输公司进行运输。车辆运输过程中应不得经过医院、学校和居民区等人口密集区域。
在正常操作运输情况下，发生交通事故概率较低，但在暴雨、阴雨天、台风、大雾及冬季，下雪路面结冰等恶劣天气下，交通事故发生概率会随之上升。交通事故因发生地所处的环境的敏感程度不同。因此，危险程度也不一样。废旧铅酸蓄电池散落到水体、土壤中的环境影响大于散落在路面的影响。
③火灾影响分析

项目废旧铅酸蓄电池暂存场所是有良好避雨措施和消防措施的仓库，废旧铅酸蓄电池转运周期也很短，只要管理人员加强日常维护、巡视，发现问题马上解决，仓库发生火灾、漏雨的风险是很小的。目前，国内外还没有因火灾、漏雨等因素引起电池泄漏，从而对环境带来危害的报道。
（4）风险管理
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，本环评对项目的风险安全管理提出如下要求。
①运输过程中风险防范措施
由于危险废物的运输较其它物品的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。危险废物运输过程中主要要求如下：
a、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正版）第五十九条规定：“转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移”。根据上述规定，跨省转移危险废物的，必须向危险废物移出地省级人民政府环境保护行政主管部门提出申请。
b、根据1999年10月1日执行的《危险废物转移联单管理办法》的规定，本项目运输废旧铅酸蓄电池必须办理危险废物转移联单手续。
c、每转移一车（次）废旧铅酸蓄电池，应按每一类危险废物网上申请联单。转运时应持联单转移危险废物。
d、运输车辆应按（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。
e、运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内实际驾驶时间累计不超过8小时。
f、运输中使用专用车辆，对废旧铅酸蓄电池的运输要求安全可靠，严格执行危险废物货物运输管理规定进行废旧铅酸蓄电池的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运废旧铅酸蓄电池。
g、必须配备随车人员在途中经常检查，废旧铅酸蓄电池如有丢失、被盗，应立即报告发生地的交通运输、环境保护主管部门，高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处。

h、合理规划运输路线及运输时间。尽可能避免运载有废旧铅酸蓄电池的车辆穿越学校、医院和居民小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。
i、危险废物运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物。
j、运输车辆应取得危险废物运输经营许可证，并具有对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行处理的能力。
k、每辆车应配备两名以上司机，每开车4小时应换班休息。
l、装运废旧铅酸蓄电池的车辆应有遮阳、控温、防爆、防火、防水等措施。
m、废旧铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以防止对环境的污染。
n、废旧铅酸蓄电池运输时应采取有效防漏、防腐蚀的包装措施，不得将废旧铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止废旧铅酸蓄电池中有害成分的泄露污染。另外，运输、装卸应符合《汽车危险货物运输规则》（T617-2004）的有关规定：运输废旧铅酸蓄电池的司机必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业。运输人员应掌握废旧铅酸蓄电池的化学和物理性质及应急措施；须进行处理危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。进入装卸作业区，不准携带火种。运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固。车辆均具有防潮、防潮、防晒功能。每辆车设有明显的防火标志，并配备相应的防泄漏设施。运输车辆在运输途中必须持有通行证，其上应证明废旧铅酸蓄电池的来源、性质、数量、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。废旧铅酸蓄电池的运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换。
②储存过程中风险防范措施

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏或遭雷击而造成的火灾、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。废旧铅酸蓄电池必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，危险废物贮存主要要求如下：
a、严格按贮存要求设计。储存区设置导流沟和收集池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)）等标准规范执行。将干铅酸蓄电池与湿电池分区存放。发现漏液的电池必须由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599的有关规定进行。
b、贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
c、盛装废旧铅酸蓄电池的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。
d、如实记载每批废旧铅酸蓄电池的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废旧铅酸蓄电池容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。
e、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。

f、仓库内配备足够数量的干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外,还应熟悉废旧铅酸蓄电池的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火宅隐患消灭在萌芽状态。

g、设置通风窗，并配备强制通风装置如电风扇等。日常可使用通风窗通风，大雨时需关闭通风窗，使用风扇强制通风。夏季温度过高时也应使用风扇强制通风。
h、厂房内灯具必需为冷光源，防爆灯具。

i、安全防范措施与监测措施：暂存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。暂存设施周围设置围墙或其它防护栅栏。暂存仓库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握废旧铅酸蓄电池发生火宅的扑救常识，学会使用灭火器材。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定对地面采取防渗措施，贮存区四周应设置导流沟，设置事故应急池。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。
③危险废物储存设施的关闭

a、危险废物储存设施的经营者在关闭储存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。
b、危险废物储存设施经营者必须采取措施消除污染。
c、无法消除污染的设备、土壤、等按危险废物处理，并运至正在劳动的危险废物处理处置场或其他储存设施中。
d、监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。
（5）事故应急预案
企业应根据事故风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。应急预案的主要内容包括应急计划区，应急组织机构、人员、报警，紧急疏散，现场急救，泄漏处理，火灾防治和事后恢复等几方面。

项目应急预案如下表所示。
表7-10  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划

危险目标：贮运系统、药剂配制、输送系统

2

应急组织机构、人员

工厂应设立完善的应急指挥体系及人员。

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序，明确领导、部门、个人的职责，按计划落实到单位和个人。

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材:如塑料布、帆布覆盖，耐酸消防服、防毒口罩、橡胶手套。灭火剂：干粉，二氧化碳，砂土，泡沫

5

报警、通讯联络方式

应急状态下的报警通讯方式和交通保障、管制

6

应急环境检测、抢险、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行勘察，多事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗与公众健康。

8

人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂临近、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，回复措施、临近区域解除事故警戒及善后回复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对临近工厂地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

（6）风险评价结论

本项目为废旧铅酸蓄电池的收集、储存，本项目未构成重大危险源，环境风险主要是废旧铅酸蓄电池电解液泄漏，可能导致电解液泄露，从而对外环境和人体产生危害；可能因为突发性火灾等原因，导致场地内堆放的废铅蓄电池来不及运出，从而对周边大气、水环境造成污染等，具有潜在事故风险。企业要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。




表八：建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	废旧电池暂存
	硫酸雾
	专用负压排气系统及硫酸雾净化装置；负压排气系统风量为1000m3/h，集气效率为90%，酸雾净化器处理，采用NaOH 碱性溶液吸收装置吸收净化效率为90%以上，经库房房顶上1根10米高排气筒排放。
	GB162967-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，监控浓度限值≤45mg/m3。

	水污染物
	清洁废水
	CODcr氨氮

总磷
	经收集后，排至金泽实业污水处理设施处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）A等级标准 

	固体废物
	废旧蓄电池暂存
	泄露液
	云南驰宏资源综合利用有限公司
	处置率100%

	
	
	废劳保品、抹布
	有资质单位处置
	

	
	生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	

	噪声
	机械设备
	噪声
	设置隔振、减振措施，厂房和围墙隔声
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

	主要生态影响：

项目业主方应加强绿化植物的管理，增加绿化品种，起到美化环境、吸声、降噪、降尘和改善陆生生态系统的目的。



表九：结论与建议

	一、结论

本项目为废旧电池暂存，属于再生资源回收利用产业化的收贮环节，项目位于昆明市西山区春雨路1426号昆明金泽实业有限公司院内，项目用地属于工业用地。
通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、项目符合现行国家产业政策

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》中的相关规定，不属于限制类和淘汰类行业类别，属于鼓励类三十八大条中二十八小条再生资源利用产业化。符合国家和地方的产业政策规定。

2、选址合理布局可行

项目位于昆明市西山区春雨路1426号昆明金泽实业有限公司内，属于工业区，金泽实业有限公司大多数厂房外租，作为小型工业加工企业的厂房，周围均为生产厂房，项目所经营的行业与实际用地性质相符，环境相容。附近无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，项目废水经污水处理系统处理后外排，固体废弃物处置率为100%，噪声和废气达标排放，对环境的影响不大。

项目东侧距离金泽公司办公楼约180米，距离项目较远，且位于项目侧风向，所以项目产生的噪声及废气对其影响不大。

综上所述，项目在此选址合理。

3、施工期环境影响评价结论

项目施工期较短，其产生的环境影响将随施工期的结束而消失。

4、运营期环境影响评价结论

废水：项目无生产废水产生；项目生活污水经已建的污水管道全部排入金泽公司现有的污水处理设施处理，处理达标排入滇池草海，对地表水环境的影响很小。
废气：项目破损电池贮存区设置为密闭空间，内设置有专用负压排气系统并配套硫酸雾净化装置；经处理后，项目有组织硫酸雾产生量为245.28kg/a；处理后排放浓度为0.028mg/m3，排放速率为2.8×10-3g/h，排放量为24.53kg/a；无组织硫酸雾排放量为27.25kg/a。对外环境影响不大。

噪声：生产噪声通过合理布置设备、墙体隔声、基础减震等措施处理，运营期的噪音实测能达标排放，对周围环境影响不大。

固废：员工生活垃圾由塑料袋收集后由环卫部门清运。根据《国家危险废物名录》，项目暂存的废旧电池及产生的废劳保品和废抹布、废电解液、破损废旧蓄电池、废旧蓄电池均属危险废物。一并运至下游具有处置资质的单位进行处置。
综上所述，项目运营过程中对周围环境的影响不大。项目在采纳本报告表对策措施的条件下，在运行中加强管理，认真落实各项环保治理措施，做到污染物达标排放，则项目污染物的排放对外环境的影响是可以接受的，项目建设是可行的。

二、措施
1、废水

项目办公废水经过金泽实业有限公司的污水处理设施处理后外排。
2、废气

加强对负压排气系统及硫酸雾净化装置的保养维护，确保系统正常工作。
强化员工操作熟练程度、定期维护设备、车间加强通风。

3、固体废弃物

固废分类收集，妥善存放，及时联系相关单位收集处置。

4、噪声

为了达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，须采取以下几种措施：对设备安装减震措施，合理安排施工时间，禁止噪声扰民和环境污染纠纷问题的发生。

5、“禁磷”、“禁白”

按照昆明市政府关于“禁磷”、“禁白”的规定，企业应向职工宣传，禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂，禁止使用一次性不可降解塑料泡沫餐盒和塑料袋。

6、项目应加强环境保护管理和全体职工环境保护意识教育工作，使“三废”污染源治理措施正常运行和达标排放，真正做到既发展生产又保护环境。

7、消防

应按消防有关规定做好防范工作。
三、建议

1、对员工进行基本的环保知识培训，增强环保意识，做到废物量和能耗最小化。

2、生产车间必须规范生产规程，有序生产。加强现场的安全生产和管理，消除和杜绝安全生产隐患。
四、环境监理

本项目施工期环境影响较小，主要监理内容是项目拟采取的环保措施是否达到环保要求。

本项目环境监理计划如下表所示。

表9-1  环境监理计划表

环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

施工期

仓储区

仓储区地面及墙裙采用两布四油再贴花岗岩，渗透系数≤10-10cm/s；

工程监理单位

环境监察部门

收集沟

收集沟设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级宜不小于C30，抗渗等级不应小于P8，厚度不应小于150mm，且收集沟的内表面应涂刷水泥基本渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料。

工程监理单位

环境监察部门

收集池

收集池采用全埋式，设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级宜不小于C30，抗渗等级不应小于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基本渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料；

工程监理单位

环境监察部门

五、环境监测计划

为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表 9-1

表9-2  环境监测计划一览表
监测

时间

监测

对象

监测点位

监测因子

监测频率

营

运

期

废气

10m高排气筒
硫酸雾
按环境监测技术规范执行

废水
废水总排口
pH、SS、BOD5、CODCr、氨氮、磷酸盐
噪声

项目场界四周

等效声级

Lep dB（A）

六、“三同时”环保竣工验收一览表
“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。

表9-2 环保设施“三同时”竣工验收一览表
序号

环保措施

规模和数量

处理对象

处理效果

1

废气

废气负压排气系统

系统主要由集气罩+酸雾净化器，集气率约为90%，净化效率约为90%，风机风速为1000m³/h；

破损废铅酸蓄电池存放区的硫酸雾

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

2

固废

危废暂存间

一个10m²

耐酸容器、废棉纱、废劳保品等；

处置率为100%；

3

环境风险

收集沟

长约32m，进行防渗防腐；

破损废铅酸蓄电池存放区泄漏液；

统一收集后，委托云南曲靖交通集团物流有限公司运至云南驰宏资源综合利用有限公司处理。

收集池

一个0.6m³，进行防渗防腐；

4

--

仓储区防腐防渗措施

仓储区地面及墙裙采用两布四油再贴花岗岩，渗透系数≤10-10cm/s；

废铅酸蓄电池泄漏液；

防治泄漏液下渗；




	预审意见：

                                               公  章
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_1234567890.vsd
分类分拣


泄漏液


托盘堆放


破损电池


由曲靖交通集团物流有限公司外运至云南驰宏资源综合利用有限公司


放入破损电池暂存室暂存


完好电池


负压抽风及NaOH净化设施处理后后于10m高排气筒排放


由云南曲靖交通集团物流有限公司运输进厂


硫酸雾


收集池


废旧铅酸蓄电池



