表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明交运机动车检测有限公司检测站建设项目

	建设单位
	昆明交运机动车检测有限公司

	法人代表
	宋绍林
	联系人
	梁卿

	通讯地址
	云南省昆明市西山区碧鸡办事处碧鸡关村

	联系电话
	0871-68403840
	传真
	0871-68403840
	邮政编码
	650100

	建设地点
	云南省昆明市西山区碧鸡办事处碧鸡关村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	M7450质检技术服务

	占地面积（m2）
	6866.67
	绿化面积（m2）
	210

	总投资
（万元）
	541
	其中：环保投资（万元）
	7.53
	环保投资占总投资比例
	1.39%

	评价经费（万元）
	2
	投产日期
	2017/09/30

	一、项目由来
昆明交运机动车综合性能检测有限公司成立于2010年11月5日，位于昆明市西山区碧鸡办事处碧鸡关村交通便利。本项目分别于2017年3月3日及2017年7月10日，取得了安全性能检测及综合性能检测的检验检测机构资质认定证书。昆明交运机动车检测有限公司检测站，具有机动车环保性能检测、安全性能检测、综合性能检测服务功能。先进行环保检测，再进行安全检测，最后进行综合检测。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目应编制环境影响报告表。
受昆明交运机动车检测有限公司的委托，我公司对该项目进行环境影响评价工作（委托书附后）。在进行详细的现场踏勘、资料收集工作，及对本项目工程环境现状和可能造成的环境影响分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《昆明交运机动车检测有限公司检测站建设项目环境影响评价报告表》，以供建设单位上报审批。
二、工程内容及规模
1、建设地点
本项目位于西山区碧鸡办事处碧鸡关村，距安石公路600米、距昆安高速420米，地理位置较好，交通十分便利。
2、占用面积及平面布置
本项目总占地面积为6866.67m2，主要包括：综合检测间、安全检测间、环保检测间、综合楼、外检棚、调试车间、环检业务厅等及其附属设施，做到建筑布置合理，功能分区明确。具体平面布置见附图3。
3、建设内容
本项目总占地面积6866.67m2，总建筑面积2139.73m2。机动车安全技术检测线1条，环保检测线2条，机动车综合检测线1条，同时建立排放检测管理系统。项目具体建设内容见表1-1。
表1-1  项目建设内容一览表
序号
工程组成
项目
规模/规格
1

主体工程
综合检测间
检测线1条，建筑面积540.75 m2
安全检测间
检测线1条，建筑面积489.25 m2
综合楼
建筑面积665.55 m2
外检棚
数量 2 个，建筑面积128.24 m2
环保检测间
检测线2条，建筑面积199.8 m2
调试车间
建筑面积/ m2
2

辅助设施
外检棚
建筑面积/ m2
车道
车道 280 m

环检业务厅
建筑面积  38.41 m2
食堂
建筑面积59.4 m2
3

公用工程
给水系统
1套
场地水泥硬化
整个场区
厕所
建筑面积18.33 m2
4

环保工程
换气扇
若干
垃圾桶
若干
减振装置、禁鸣标志牌
/

化粪池
一个，容积不小于4m³

绿化
150m2
隔油器
已有容积为0.5m3的一个隔油器
油烟净化设备
已设置油烟净化设备1套，处理效率≥60%

4、主要设备
项目设备主要是检测车间内的机动车检测线的设备，详见表1-2。
表1-2   项目主要检测设备一览表
序号
设备名称
型号、规格
产地、品牌
一、机动车综合性能检测设备配置清单
1
废气分析仪
NHA-506

佛山市南华仪器有限公司
2
透射式烟度计
NHT-6

佛山市南华仪器有限公司
3
声级计
HY104A

衡阳仪表有限公司
4
全自动汽车前照灯检测仪
NHD-6108

佛山市南华仪器有限公司
5
滑行阻力计
CZLYB-3

成都新普传感器有限公司
6
踏板力计
BPF-01

上海西派埃自动化仪表工程有限公司
7
滚筒反力式汽车制动检测台
KDZD-13

中航电测仪器有限公司
8
汽车底盘测功机
KDCG-1型3

中航电测仪器有限公司
9

发动机综合测试仪
DLFJ-2000

合肥大雷科技有限公司
10

滑板式汽车侧滑检测台
KDCH-13

中航电测仪器有限公司
11

转向盘转向力---转向角测试
SAF-01

上海西派埃自动化仪表工程有限公司
12

汽车转向角检测台
QZJ-10

成都成保发展股份有限公司
13

平板式汽车制动检测台
SK-PBT-15

昆明先科达科技有限公司
14

油耗仪
SG-930

淄博赛格电子有限公司
15

便携式制动性能测试仪
WZD-A

山东科大微机应用研究所有限公司
16

轮胎花纹深度尺
（0-30）mm

/

17

钢卷尺
30m

天津雄狮工量具有限公司
18

钢直尺
(0-1500)mm

阳鑫
19

数字温湿度计
HTC-1型
/

20

轮胎压力表
（0-1.6）Mpa

/

二、机动车安全技术检测设备配置清单
1

滚筒式车速表检验台
10027

KDCG-13

2

滑板式汽车侧滑检验台
10050

KDCG-13

3

机动车前照灯检测仪
D100438

NHD-6108

4

平板式汽车制动检验台
100130

SK-PBT-15

三、机动车环保检测设备配置清单
1

废气分析仪（1）
A163662

NHA-504

2

不透光度计（1）
T163501L

NHT-6

3

汽车底盘测功机（1）
C160275

NHC-03A

4

废气分析仪（2）
A163667

NHA-504

5

不透光度计（2）
T163503L

NHT-6

6

汽车底盘测功机（2）
C160277R

NHC-03A

7

轮胎花纹深度尺
/

（0-25）mm

8

钢卷尺
/

30m

9

钢直尺
/

0-1500mm

10

数字温湿度计
JL15011283

HTC-1型
11

轮胎压力表
/

0-1.6Mpa

12

透光率计
SG-14100255

SG-100

13

砝码
16215

15Kg/10个
14

标准中性滤光片
2160442

NDF-2

15

标准中性滤光片
6160671

NDF-6

16

标准中性滤光片
14160744

NDF-14

17

便携式制动性能测试仪
201612073

WZD-A

18

秒表
JL15009073

PC396

19

数字温湿度计
JL15009074#

HTC-1

20

大气压力计
JL15007838

/

21

大气压力计
JL15007839

/

22

标准气体
61902114

/

23

标准气体
44108182

/

24

行车记录仪检验装置
1606015

XCJ-A

25

汽车悬架转向系间隙检查仪
17090101

JX-13

5、供电
项目用电由城市用电供应，可以满足项目用电。
6、供水
本项目用水主要由碧鸡关村城市供水管网供应，水质良好，可以达到生产和生活用水标准。
7、排水
项目运营期废水主要为：生活废水、厨房废水；项目周边现无城市污水管网，故项目近期生活废水先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运处理。厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。远期项目周边城市污水管网建成后，运营期废水先经隔油器、化粪池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。
项目检测车间、调试车间、配电室、环保检测线等均无废水的产生和排放。
8、消防
项目检测车间、环保检测线旁设置消防栓1个。
9、劳动定员和工作制度
（1）劳动定员
项目劳动定员36人，均在项目区内就餐，其中12人在项目区内住宿。
（2）工作制度
项目年工作250天，每天工作8小时。
10、环保投资情况
本项目总投资541万元，其中用于环保投资7.53万元，占总投资的1.39％。环保投资明细见表1-3。
表1-3  环保投资明细表
污染物
设备名称
规模及数量
投资（万元）
废气
换气扇
若干
1

油烟净化设备
1套
0.45

固废
垃圾桶
若干
0.5

噪声
减振装置、禁鸣标志牌
/

0.5

废水
雨污水管网
1套
1

化粪池
一个，容积不小于4m³

2

隔油器
一个，容积不小于0.5m³

0.08

生态
绿化
/

2

合计
7.53



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于西山区碧鸡办事处碧鸡关村，为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。


表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。
西山区位于有“高原明珠”之称的滇池湖畔，因辖区内著名的风景名胜区“西山”而得名，历史悠久，人文荟萃，东南临碧波荡漾的滇池，东接官渡区，北与五华区、富民县接壤， 西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，全区国土总面积791.14平方千米，城市建成区面积46平方公里，辖10个街道办事处、98个社区，常住人口76.24万，是昆明市面积最大的主城核心区，也是省领导机关驻地最集中的区域，更是建设区域性国际城市的主战场,是“云南省工业十强县”和“云南省县域经济发展十强县”之一。
本项目位于昆明市西山区碧鸡办事处碧鸡关村，项目所在地中心地理坐标为：北纬24°59′26″，东经102°36′51″。项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。
2、地形、地貌、地质
昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔1886m~2731m。
西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。
项目所在地属城市建成区，地势平坦。
3、气候与气象
昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明多年年平均风速为2.1m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。
西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。
4、水文、水系
项目所在西山区水系属金沙江水系，水资源丰富，区内入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。滇池北部有东西向长3.5km的海埂，海埂以北为草海，为滇池的内海水域，水面积约为12km2，湖岸线长约25km。西山区境内有螳螂川、老运粮河等14条大小河流。滇池流域地处长江、红河、珠江分水岭地带，滇池为一天然断陷湖泊，湖面南北长约40km，东西平均宽度约7.2km，湖体由东西长3.5km、宽30m堤坝（海埂）江湖体分隔为南北两个部分，中间有一行道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的97.2%，容积的90%，海埂以北称草海。外海与草海的水质、地质条件不尽相同，形成两个不同的水域，执行不同的地表水环境质量标准。
项目附近地表水体为项目东面1423m处的草海，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，草海主要功能为非接触娱乐用水、景观用水，水质类别为Ⅳ类水体。
5、土壤和植被
项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。
项目所处区域为城市建成区，项目周边只有少量行道树，已不存在天然植被。


表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量状况
项目所处区域为商业、居住和交通混合区，根据《云南省环境空气质量功能区划分》，项目区环境空气为二类区，应按照GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准保护。
根据《2016年昆明市环境状况公报》，昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9％，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧(O3)平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。
昆明市主城区设有国家认定的空气质量自动监测站7个，其中清洁对照点1个，全部采用自动监测，开展空气质量新标准监测，设有降雨监测点5个。AQI指数（空气质量指数）：有效监测366天，AQI指数≤50的优级天数146天，50＜AQI指数≤100的良级天数216天，轻度污染4天。具体指标见表3-1。
表3-1 环境空气质量指标一览表
序号
项目
年均浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
与上年相比情况
环境空气质量现状
1

二氧化硫
17

60

与上年持平
达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准
2

二氧化氮
287

40

较上年降低2ug/m3
3

可吸入颗粒物（PM10）
55

70

较上年降低1ug/m3
4

细颗粒物（PM2.5）
28ug/m3
35

较上年降低2ug/m3
通过上表可以看出，2016年昆明市主城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）均达到《环境空气质量标准》年均值二级标准。
2、地表水质量现状
根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，滇池草海执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准。
根据《2016年昆明市环境质量公报》，滇池草海水质类别为Ⅴ类，五日生化需氧量、总磷达Ⅴ类，其他评价指标均达Ⅳ类，达到“省考核目标”。综合营养状态指数为63.8，属中度富营养状态。与上年相比，水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类，综合营养状态指数下降8.0%，富营养化程度有所减轻。主要污染物氨氮、化学需氧量、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a、总磷、五日生化需氧量均有所下降。
3、声环境质量现状
项目所在地属于混合区，声环境属于2类声功能区，应执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。
根据《2016年昆明市环境状况公报》，昆明市主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝(A)，声环境质量总体水平达二级（较好），噪声总体水平与去年持平。声源构成：社会生活噪声占50.0%；交通运输噪声占36.8%；工业噪声占5.7%；建筑施工噪声占3.1%；其他噪声占4.4%。
根据现场勘察，项目区周边200m范围内，主要为商业、居住建筑发布，无在建施工场地，无工矿企业分布，主要噪声源为交通噪声。项目区声环境质量可《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能要求。
4、生态环境现状
项目区所在区域为城市建成区，由于近年来开发建设，评价区域内已无天然植被，现在多以小区建有的绿化带式花园，多种植草、花卉和灌木等绿化植物为主。生态环境以人工城市生态环境为主，生态结构单一，生物多样性较差，自身调节能力较低。
在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的濒危、稀有动物及受保护的野生动物种群，无自然保护区和风景名胜区，也不穿越水源保护区，属于生态环境非敏感区。项目选址附近无国家保护动物、植物，无古树名木。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
项目主要环境保护目标如下：
（1）环境大气
项目营运期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。
（2）声环境
声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目所在地声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。
（3）具体保护目标
本项目周边的环境保护目标以及他们与项目的关系见表3-2。
表3-2   环境保护目标
项目
保护目标
方位和距离
性质
保护级别
大气、声环境
碧鸡村
北面约160m

居民区
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
《声环境质量标准》
(GB3096-2008)2类标准
昆明现代培训学校
西北面约50m

学校
云南新华电脑学院
东北面约25m

学校
十四冶小区
东面约260m

居民区
昆明中铁二局昆明应急救援队
东南面约65m

办公区
水环境
草海
东面1423m

/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准



表四、评价适用标准
	环境质量标准

	1、环境空气

根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，项目区域环境空气功能区划为二类区，项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）
污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
CO
浓度限值

年平均

60

200

70

35

40

/
24h平均

150

300

150

75

80

4
小时平均

500

─

—

—

200

10
2、地表水环境

项目附近地表水体为项目东面1423m处的草海，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，草海执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目
pH（无量纲）
CODCr
BOD5
TP
TN

NH3-N

石油类
粪大肠菌群
（个/L）
Ⅳ类标准
6-9

≤30

≤6

≤0.3

≤1.5

≤1.5

≤0.5

≤20000

3、噪声声环境质量标准

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，本项目属于居住、商业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，具体指标见表4-3。

表4-3  声环境质量标准 等效声级LeqdB（A）
类别
等效声级Leq

昼间
夜间
2类标准限值
60

50



	污染物排放标准
	施工期：

1、废气

施工期间粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控

颗粒

监控点

浓度mg/m3
周界外浓度最高点

1.0

2、噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准值见表4-5。

表4-5  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）

时段

昼间

夜间

标准值

70

55

3、废水
施工废水经废水收集池收集后回用于厂地洒水，不设水污染物排放标准。

运营期：

1、废气

运营期机动车尾气厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表4-6。

表4-6   大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

氮氧化物

周界外浓度最高点

0.12

颗粒物

1.0

非甲烷总烃
4.0

营运期食堂设1个灶头，食堂油烟排放参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）小型规模标准要求。标准值如表4-7。
表4-7   饮食业油烟排放标准
规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60
2、废水

项目运营期废水主要为：生活废水、厨房废水；项目周边现无城市污水管网，故项目近期生活废水先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运处理。厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。远期项目周边城市污水管网建成后，运营期废水先经隔油器、化粪池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。

表4-8《污水排入城镇下水道水质标准》 (单位mg/L)

项目

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷

PH

动植物油

A级标准

500
350
400
≤45.0

≤8.0

6.5~9.5
100
3、噪声

厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 

表4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准
类别

昼间

夜间

2类

60dB(A)
50dB(A)


	总量控制目标
	污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。在国家下达的总量指标中，本项目涉及的主要为运营期产生的废水、废气和固废，项目总量控制建议指标如下：

废水

废水产生量为541m3/a。
项目周边现无城市污水管网，故项目近期生活废水先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运处理。厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。远期项目周边城市污水管网建成后，运营期废水先经隔油器、化粪池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。因此本项目不设水污染物总量控制指标。

废气

项目废气均为无组织排放，不纳入总量控制指标。

固废

项目固体废物处置率为100%。


表五、建设项目工程分析
	一、施工期主要污染工序：
（1）施工期主要污染物工序及产物环节
项目施工期主要是检测车间、综合楼、摩检线、环保检测线、调试车间等及其附属设施的施工建设，各类检测设备的安装等几个阶段，具体见图5-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



    （2）施工期大气污染源分析
项目施工期大气污染物主要源于场地开挖、回填、平整过程中引起的扬尘，
施工建设产生的粉尘，装修废气及工程机械、运输车辆所排废气，具体如下：
①项目场地开挖、回填、平整过程中伴有扬尘的产生和排放，扬尘的产生量受施工强度，气候影响，产生量不大。
②项目施工过程所需沙石、水泥等等建筑材料在使用、运输过程中抛洒产生的粉尘，产生量较小。
③项目装修阶段伴有废气的产生，主要污染物为粉尘；用房主要为综合楼、环保检测线、调试车间等及其附属设施，装修材料简单，基本无油漆等异味。
（3）施工期水污染源分析
项目施工期废水主要源于施工生产废水：主要产生于场地固化、综合楼建设过程中混凝土拌和环节。施工过程用水量不大，废水产生量不大。经废水收集池收集后回用于厂地洒水或水质要求不高的工序。
（4）施工期声污染源分析
本项目施工期噪声源主要为平整场地、检测线施工、装修以及施工人员活动、运输车辆运行、物料运输与装卸等过程中产生的噪声，声源等级在70～90dB（A）之间。
（5）施工固体废物污染源分析
施工期的固体废物主要为地基平整产生的土石方：项目施工期产生的土石方送建设部门指定地点堆存。
二、运营期污染工序
1、工艺流程简述（图示）：
本项目具有机动车环保性能检测、安全性能检测、综合性能检测服务功能的机动车检测站。根据《昆明交运机动车检测有限公司检验检测机构资质认定书》，本项目运营期间可乘检车型为：非运营小型/微型载客汽车、其他载客汽车、载货汽车。
（1）工艺技术
按照HJ/240-2005《确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法》、HJ/241-2005《确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法》标准要求及检测参数、项目，借鉴其它检测站的经验，简述如下：
①采用的机动车排放检测标准和方法：
汽油车采用简易瞬态工况法，执行《确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法》（HJ/240-2005）及《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2005）标准。
柴油采用加载减速工况法，执行《确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法》（HJ/241-2005）及《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB38475-2005）标准。
②管理需求
建立机动车排放污染，采用成熟先进的排放检测设备及计算机控制管理系统对在用车进行检测，对排放检测线及检测车辆的数据进行综合的管理，要求建立内部局域网，具备车辆数据库，检测结果数据库，具备独立的车辆数据录入平台，能够对检测结果进行分类统计，以进一步提高工作质量和效率；建立到环保相关部门之间建立专用光纤通讯线路和数据传输、检测监控系统，提供环保监督管理部门监控和远程审核数据，利用先进的技术手段建立起办事高效、运转快捷、行为规范的排放检测管理系统，为管理部门服务，为社会公众服务。
（2）机动车环保性能检测
本项目机动车环保性能检测线2条，机动车环保性能检测流程见图5-2。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



G：废气  N：噪声

图5-2  机动车环保性能检测工艺流程
工艺流程简述：
①车主到环保业务厅办理登记手续。
②车辆到待检通道待检，随后进行外检。
③已完成外检的机动车驶入环保检测线。
④本项目环保检测采用简易瞬态工况法、重型加载减速工况法检测。
机动车环保检测结束，车辆驶出环保检测线，进入安全检测线。
（3）安全技术检测
本项目机动车安全技术检测线 1 条，机动车安全技术检测流程见图5-3。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



N：噪声

图5-3  机动车安全技术检测工艺流程
工艺流程简述：
(线内检验：车停在检测车间，对车辆进行底盘动态检验、车速表检验、前照灯检验、侧滑检验、地沟检验、制动性能检验。
(机动车安全检测结束，车辆驶出安全检测线，出站。
（4）综合性能检测

本项目机动车综合性能检测线 1 条，机动车综合性能检测流程见图5-4。






G：废气  N：噪声

图5-4  机动车综合性能检测工艺流程
2、污染物产排核算
（1）废气
项目运营期废气主要为运营期车辆检测过程中产生的尾气及厨房废气。
①汽车尾气

汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOx等，我国自2001年4月16日起开始实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（Ⅰ）》（GB18352.1-2001）；自2004年7月1日起开始实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（Ⅱ）》（GB18352.2-2001）；自2007年1月1日起开始实施《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB 17691-2005）的第Ⅲ阶段标准；自2007年7月1日起开始实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB 18352.3-2005）的第Ⅲ阶段标准；自2009年7月1日起开始实施《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV 阶段）》（GB 14762-2008）的第Ⅲ阶段标准。汽车检测时时间和行驶距离均较短，机动车尾气排放标准值，具体见表5-1。
表5-1  机动车辆污染物排放
阶段名称
污染物名称
在用车综合排放因子（g/km·辆）
小型车
大型车
汽油车
柴油车
汽油车
柴油车
第三阶段（新车国Ⅲ）
NOx

0.2

0.15

0.29

0.21

CO

2.30

2.3

5.22

5.22

HC

0.15

0.64

0.21

0.95

第四阶段（新车国Ⅳ）
NOx

0.08

0.08

0.16

0.11

CO

1.00

1.00

2.27

2.27

HC

0.08

0.5

0.11

0.74

根据《云南省大气污染防治实施计划》2014年底前全面供应符合国家第四阶段标准车用柴油，2015年底前全面供应符合国五标准车用汽柴油，2017年底前，基本淘汰昆明、昭通、曲靖、玉溪、保山、普洱、丽江、临沧等区域内的黄标车。
根据以上文件要求，结合实际情况，考虑现有旧的车型还有一段时间的服役期，在近期内还难以完全实现达标排放，此次污染物核算按照国Ⅲ10％，国IV90％计算。
根据《昆明交运机动车检测有限公司检验检测机构资质认定书（证书编号172505110051）》，本项目运营期间可乘检车型为：非运营小型/微型载客汽车、其他载客汽车、载货汽车。根据业主提供资料，项目年检测约2.5万辆机动车轻型汽油车、轻型柴油车、重型汽油车、重型柴油车比例为7:1:1:1，每辆车发动机运行时间约为5分钟，约和整车运行0.5公里。最后采取各型车标准平均值得出本项目主要污染物浓度：CO：0.01952t/a、NOx ：0.00695t/a、HC：0.00251t/a 。
②厨房废气

项目厨房使用的能源为天然气，为清洁燃料，燃烧废气排放量较小，污染物排放量较少。废气主要来自厨房熟食加工过程中产生的油烟，就餐每人每次食用油耗量按40g计，最大就餐人数36人，则食用油消耗量为0.0014t/d，0.35t/a，油烟挥发量按2.0%计，则挥发油烟量为0.0003t/d，0.075t/a。项目厨房设灶头共1个，根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)可判定规模为小型。厨房烹调排放的油烟，通过灶头上方的集气罩收集并经净化效率大于60%的油烟净化设备净化后，通过设置在高于厨房屋顶1.5m以上的油烟排气筒排放，油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的排放要求。
（2）废水
运营期用水主要为：生活废水、厨房废水。
①生活废水

本项目工作人员为36人，其中12人在项目区内住宿。根据年检量，每天检测车辆车主约为100人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168－2013），卫生间用水量采用7L/（人·次）计，接待人数按每天1次计，工作人员按每天3次计；根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），员工食宿用水按50L/人·d计，则本项目生活用水量为：1.804m³/d，,451 m³/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量约为1.443m3/d，361m³/a。主要污染物浓度为SS：250mg/L ，CODcr：300mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：40mg/L。
②厨房废水

本项目工作人员为36人，均在项目区内吃饭，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53T168—2013），人均用水量按25L/d·人，则总用水量为0.9m3/d，225m3/a。以水的消耗率为20%计算，污水量为0.72m3/d，180m3/a。类比同类项目，处理前的污水中各种污染物浓度分别为CODCr：450mg/L，氨氮：45mg/L，BOD：350mg/L，动植物油：150mg/L， SS：350mg/L，总磷：8mg/L。
综上所述，项目预计最大用水量为2.704m3/d，676m3/a，污水排放量为2.163m3/d，541m3/a。项目用水平衡图如下：

图5-4  项目近期水平衡图（单位：m³/d）

图5-5  项目远期水平衡图（单位：m³/d）
（3）噪声
项目噪声为进出车辆噪声、车辆检测噪声时产生的噪声，具体噪声污染源见表5-2。
表5-2   运营期噪声源声压级   dB(A)

序号
声源
声压级
1

进出车辆
75～85

2

车辆检测
80～90
（4）固废
项目运营期的固废主要来自于员工的生活垃圾、厨余餐余垃圾、隔油器废油以及化粪池污泥。

（1）厨余餐余垃圾

原材料进购回厨房之后，其中大部分需要进行简单的加工、清洗，将不需要的损坏变质部分边角叶去除，属于厨余垃圾。用餐完毕留下的剩饭菜，属于餐余垃圾。

厨余和餐余废物按0.4kg/人·天计，项目区域内每天最大用餐人数为36人，项目厨余量约为14.4kg/d，3.6t/a。项目厨余餐余垃圾在垃圾桶内收集后委托环卫部门统一清运处理。
（2）隔油池废油

项目餐饮废水经隔油器处理后，会在隔油器内部产生一定量的废油，如不定期清掏，将会影响隔油器对废水的净化效果。项目隔油器废油定期委托有资质的单位进行清掏处理。

（3）化粪池污泥

项目化粪池会产生一定量的浮渣及底泥，委托云南顺泽环保工程有限公司定期清掏处理，对环境影响不大。
（4）生活垃圾
项目员工36人，办公生活垃圾产生量以1.0kg/人∙d计，则产生量约为36kg/d，9t/a。生活垃圾收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处理。


表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气污染
	施工期
	场地开挖
	粉尘
	少量
	少量

			装修
	异味
	基本无
	基本无

		运营期
	小型汽油车
	NOx
	0.0008t/a
	0.0008t/a

				CO

	0.001t/a
	0.001t/a

				HC

	0.0008t/a
	0.0008t/a

			小型柴油车
	NOx
	0.0001t/a
	0.0001t/a

				CO

	0.0014t/a
	0.0014t/a

				HC

	0.0006t/a
	0.0006t/a

			大型汽油车
	NOx
	0.0002t/a
	0.0002t/a

				CO

	0.0028t/a
	0.0028t/a

				HC

	0.0001t/a
	0.0001t/a

			大型柴油车
	NOx
	0.0002t/a
	0.0002t/a

				CO

	0.0028t/a
	0.0028t/a

				HC

	0.001t/a
	0.001t/a

			厨房
	油烟
	约0.075t/a
	排放浓度≤2.0mg/m3

	水污染
	施工期
	施工废水
	少量
	少量

		运营期
	近期
	生活废水（361m³/a）
	CODcr
	300mg/L

	0.1083t/a

	先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运处理。

					BOD5
	150mg/L

	0.0542t/a

	
					SS

	250mg/L

	0.0903t/a

	
					氨氮
	40mg/L

	0.0144t/a

	
				餐饮废水（180m3/a）
	CODcr

	450mg/L

	0.0810t/a

	厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。

					BOD
	350mg/L

	0.0630t/a

	
					SS

	350mg/L
	0.0630t/a
	
					氨氮

	45mg/L
	0.0081t/a

	
					总磷
	8 mg/L
	0.0014t/a
	
					动植物油
	150mg/L
	0.0270t/a
	
			远期
	废水总量
	541m³/a

	541m³/a

				生活废水（361m³/a）
	CODcr
	300mg/L

	0.1083t/a

	250 mg/L
100 mg/L
200 mg/L
35 mg/L
5 mg/L
80 mg/L

	0.0902 t/a
0.0361 t/a
0.0722 t/a
0.0126 t/a
0.0018 t/a
0.0289 t/a


					BOD5
	150mg/L

	0.0542t/a

		
					SS

	250mg/L

	0.0903t/a

		
					氨氮
	40mg/L

	0.0144t/a

		
				餐饮废水（180m3/a）
	CODcr
	450mg/L

	0.0810t/a

		
					BOD5
	350mg/L

	0.0630t/a

		
					SS

	350mg/L
	0.0630t/a
		
					氨氮

	45mg/L
	0.0081t/a

		
					总磷
	8 mg/L
	0.0014t/a
		
					动植物油
	150mg/L
	0.0270t/a
		
	噪声
	施工期
	设备噪声
	70～90dB（A）
	70～90dB（A）

		运营期
	进出车辆
	车辆噪声
	70～80 dB(A)

	60～70 dB(A)


			车辆检测
	设备噪声
	75～85 dB(A)

	65~75 dB(A)


	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	送建设部门制定地点堆存
	妥善处置

		运营期
	厨余餐余垃圾
	3.6t/a
	垃圾桶内收集后委托环卫部门统一清运处理

			隔油器废油
	少量
	定期委托有资质的单位进行清掏处理

			化粪池污泥
	/

	委托云南顺泽环保工程有限公司定期清掏处理

			生活垃圾
	9t/a
	生活垃圾收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处理

	主要生态影响
项目营业后，为非生产类型项目，运营期各项活动对周围生态不会造成破坏。项目绿化面积约210m2，可起到补偿生态、消减噪声、吸收汽车尾气的作用。综上所述，项目运营期对生态影响甚微。


	


表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析
1、大气环境影响分析
项目施工期间产生的扬尘所造成的影响主要集中在施工现场。施工期产生的扬尘均为无组织排放，排放量不大，持续时间短。
施工扬尘环境影响分析
项目施工场地的平整、道路和广场的修建等等工程作业会产生的粉尘，为无组织排放。该粉尘借助风力在施工现场及附近空气环境漂浮，据有关实测资料表明，该粉尘粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，对周围区域环境空气质量会造成一定影响。
根据云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，场区作业20～30m内TSP浓度可高达200--300mg/m3，50m外TSP浓度为1.5--3.0mg/m3，一般在下风向150m处方可达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，即1.0mg/m3。
通过采取本评价提出下列防治措施及建议，可减轻项目施工扬尘对保护目标的影响：
·施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。
·对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日4～5次，特别对项目区域沿路增加洒水次数。可以使空气中的扬尘减少80%左右，使扬尘的影响范围缩小到10～30m的范围，大大减少施工扬尘对周围环境的影响。
·建议尽量使用商品混凝土，项目施工场地内不设置混凝土拌合场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。
·对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，以减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。
综合分析，施工期产生的废气所造成的影响，随施工的结束将逐渐减小。
2、水环境影响分析
施工过程将产生少量施工废水（如混凝土搅拌废水和机械冲洗废水），因产生量少，通过在工地上建设废水收集池收集后回用于厂地洒水或水质要求不高的工序。
3、固体废物环境影响分析
项目在场地平整、浇灌地坪、修建用房等施工环节，会产生一定量的土石方，如果乱扔乱堆，将会对环境产生不良影响。弃土石方送到建设部门制定地点堆存。 

4、声环境影响分析
施工期的噪声主要来自挖土填方、土建及设备安装调试等几个阶段中，主要噪声源有推土机、挖土机、混凝土搅拌机、电锯及汽车等。
施工机械位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。常见的施工机械的噪声级见表7-1。
将表7-1中数据对照《建筑施工期场界噪声标准》（GB12523-90）可知，大部分施工机械在15m远处的噪声值均超过了施工阶段噪声限值。
以下是通过查阅相关资料得到的主要施工机械的噪声随距离的衰减情况。
表7-1  主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化     单位：dB（A）
机械设备
距噪声源距离
15 m

50 m

100 m

150 m

200 m

铲土机
72～93

62～83

56～77

52～73

50～71

平土机
80～90

70～80

64～74

60～70

58～68

混凝土搅拌机
72～90

62～80

56～74

52～70

50～68

振捣器
69～81

59～71

53～65

49～61

47～59

施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响将比表7-1列出的要大。因此，施工期间必须按（GB12523-2011）《建筑施工场界噪声限值》进行施工时间、施工噪声的控制。
本环评提出以下施工噪声污染防治措施：
（1）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
（2）电动机、电刨、搅拌机等强噪声设备安置于单独的工棚内。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）汽车尾气影响分析
根据以上文件要求，结合实际情况，考虑现有旧的车型还有一段时间的服役期，在近期内还难以完全实现达标排放，此次污染物核算按照国Ⅲ10％，国IV90％计算。根据业主提供资料，项目年检测约2.5万辆机动车轻型汽油车、轻型柴油车、重型汽油车、重型柴油车比例为7:1:1:1，采取各型车标准平均值得出本项目主要污染物浓度：CO：0.01952t/a、NOx ：0.00695t/a、HC：0.00251t/a 。
本次评价将检测车间、环保检测线视为一个面源，采用screen3模式，对检测车辆产生的汽车尾气污染物进行预测。由于HC暂无对应的环境质量标准，故不纳入本次预测评价。预测参数及预测结果分见表7-2和表7-3。
表7-2  项目运营期检测车辆产生的汽车尾气污染物排放影响预测参数
项目
面源长度
面源宽度
与正北夹角
面源初始排放高度
预测因子源强
CO

NOx
单位
m

m

0
m

t/a
数据
34
34
0

4

0.01952
0.00695
表7-3  项目运营期检测车辆产生的汽车尾气污染物排放影响预测结果
预测因子
下风距离m

落地浓度mg/m3
占标率%

*质量标准mg/m3
CO

10
0.000907
0.03
2.7
100
0.002409
0.09
100
0.002409
0.09
103
0.002411
0.09
200
0.002312
0.09
300
0.001795
0.07
400
0.00134
0.05
500
0.001019
0.04
600
0.000796
0.03
700
0.000639
0.02
800
0.00053
0.02
900
0.000448
0.02
1000
0.000384
0.01
最远：103
最大：0.002411
最大：0.09
NOx
10
0.000323
0.27
0.12
100
0.000858
0.71
100
0.000858
0.71
103
0.000859
0.72
200
0.000823
0.69
300
0.000639
0.53
400
0.000477
0.4
500
0.000363
0.3
600
0.000284
0.24
700
0.000228
0.19
800
0.000189
0.16
900
0.000159
0.13
1000
0.000137
0.11
最远：103
最大：0.000859
最大：2.22
注：*质量标准为GB3095-2012二级1小时浓度限值；
根据表7-3可知，项目运营期检测车辆产生的汽车尾气主要污染物CO和NOx最大落地浓度出现在距离检测车间103m处，对应最大落地浓度值分别为0.002411mg/m3和0.000859mg/m3，均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中CO和NOx对应二级1小时浓度限值，对区域大气环境贡献值非常低，并且预测范围1000m大于厂界区域，则NOx厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值0.12 mg/m3的要求。因此本项目运营期产生的汽车尾气对区域的大气环境和大气保护目标影响很小。
（2）厨房废气影响分析

根据前文分析，项目设置有1个灶头，配备小型油烟净化设备，最高允许排放浓度小于等于2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率大于等于60%。油烟经净化设备处理后，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）标准要求。油烟由管道引至厨房顶部1.5m以上排放。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）和昆明市人民政府令第46号《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（二）配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上的规定。本项目排放口距离东北面的云南新华电脑学院在25米以上，油烟排放条件满足上述文件的要求。
油烟净化设备处理后的油烟可做到达标排放，对周围环境的影响不大。

2、地表水环境影响分析
项目实行雨污分流制，雨水经雨水管网外排。
项目运营期废水主要为：生活废水、厨房废水，废水总产生量约为1.443m3/d，361m³/a。根据建设单位提供资料显示，项目区已建有一个容积约4m3的化粪池，可以保证处理效果。

项目周边现无城市污水管网，故项目近期生活废水先经容积约4m3的化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运至昆明第三水质净化厂处理。厨房废水先经容积为0.5m3的隔油器隔油处理后排入容积约4m3的化粪池进行处理。远期项目周边城市污水管网建成后，运营期废水先经隔油器、化粪池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。因此对周围水环境影响不大。
3、噪声影响分析
本项目噪声源主要为进出车辆、车辆检测主要设备的噪声。项目内噪声会对最近的保护目标罗云南新华电脑学院造成一定影响，项目源强见表7-4。
表7-4  主要噪声的设备源强  dB（A）
序号
声源
声压级
降噪措施
声压级
1

进出车辆
70～80
绿化
60-70
2

车辆检测
75～85
厂房、绿化
65-75
本评价主要对检测车间噪声影响进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
生产期的噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评式：
LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；
Lr0---参考点声源强度；
          r----预测受声点与源之间的距离（m）；
r0----参考点与源之间的距离（m）；
△L---其它衰减因素。
·预测结果
厂界预测结果见表7-5。
表7-5  项目运营期噪声影响预测结果
序号
离散点信息
与噪声源的距离
贡献值  dB(A)

1

厂界东
20m

53.98
2

厂界南
15m

56.48
3

厂界西
35m

49.12
4

厂界北
40m

47.96
5

云南新华电脑学院
80m

41.94
根据表7-5中数据，对《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准可以看出，项目运营期昼间噪声东、南、西、北各厂界噪声均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，即＜65dB（A），项目东北面80m处的罗云南新华电脑学院，噪声经距离衰减，绿化植被等实体阻隔后，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目对声环境的影响较小。项目夜间不生产，对声环境无影响。
环评主要针对工作人员提出降噪措施：
①设备采取合理布局，在不影响生产情况下将噪声设备尽量不集中安排；
②设备加装减振垫，降低设备运行时产生的噪声；
③项目内检测线均要布置在半封闭的房间内；
④车辆出入现场时应保持低速、禁鸣。
4、固体废物影响分析
根据工程分析，本项目不存在危险废物。项目运营期的固废主要来自于员工的生活垃圾、厨余餐余垃圾、隔油器废油以及化粪池污泥。项目厨余餐余垃圾在垃圾桶内收集后委托环卫部门统一清运处理；项目隔油器废油定期委托有资质的单位进行清掏处理；化粪池产生的浮渣及底泥，委托云南顺泽环保工程有限公司定期清掏处理；生活垃圾收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处理。处置率100%，可消除其对环境的不利影响。
三、产业政策符合性分析
对照国家发展和改革委员会令2013第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目属于鼓励类第三十一条、科技服务业（工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及）中汽车质量检测服务，项目的建设符合国家和地方的产业政策。
四、选址合理性、平面布置合理性分析
选址环境合理性分析
本项目位于西山区碧鸡办事处碧鸡关村，距安石公路600米、距昆安高速420米，地理位置较好，交通十分便利。
平面布置合理性分析
本项目主要包括：综合检测间、安全检测间、环保检测间、综合楼、外检棚、调试车间、环检业务厅等及其附属设施，做到建筑布置合理，功能分区明确。根据检测流程进行合理设置，充分考虑到检测线与综合楼、车辆进出、行人及行车安全以及其他配套设施的位置和功能相匹配，没有流转不畅、堵塞和瓶颈现象。在检测线上各检测工位留有足够的空间，各工位间确定了安全距离，保证了形成流水作业，使各工位间不相互干扰。
3、周围环境
本项目位于西山区碧鸡办事处碧鸡关村，周围不存在文物古迹、学校、医院等敏感制约因素。
4、相关文件相符性

①与《云南省滇池保护条例》相符性

根据2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过的《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，已环湖路以内的路缘线为界；二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域；三级保护区指，指一级、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目距离草海约1423m，本项目位于滇池保护三级保护区，对《云南省滇池保护条例》(2013年1月1日起实施)相关条例进行分析：

本项目属于滇池保护三级保护区，根据《云南省滇池保护条例》(2013年1月1日起实施)第四十九条规定：不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

第五十三条规定，三级保护区内禁止下列行为：向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；毁林开垦或者违法占用林地资源；猎捕野生动物；在禁止开垦区内开垦土地；新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目不属于条例规定的严重污染环境的项目，项目未涉及在三级保护区内禁止的行为，项目污水不外排，符合条例的规定。

②与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性

根据《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目，禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的污水（液），禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其它废物，禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器、包装物等。

本项目不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境影响较小。
综上所述本项目符合相关产业政策、不会恶化区域环境质量，因此本建项目选择合理。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	种类
	时期
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	场地开挖
	粉尘
	洒水降尘、材料进行覆盖、土石方及时清运等
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	
	装修
	异味
	使用环保材料
	

	
	运营期
	检测车间
	CO
	换气扇
	

	
	
	
	NOx
	
	

	
	
	
	HC
	
	

	
	
	厨房
	油烟
	安装油烟净化设备对项目厨房产生的油烟废气进行处理
	达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准

	水污
染
物
	施工期
	施工废水
	回用于厂地洒水或水质要求不高的工序
	不改变区域水环境

	
	近期
	运营期
	生活废水
	CODcr
	先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运至昆明第三水质净化厂处理。
	不外排

	
	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	
	氨氮
	
	

	
	
	
	餐饮废水
	CODcr
	厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。
	不外排

	
	
	
	
	氨氮
	
	

	
	
	
	
	BOD
	
	

	
	
	
	
	动植物油
	
	

	
	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	
	总磷
	
	

	
	远期
	运营期
	生活废水
	CODcr
	排入化粪池进行预处理
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。

	
	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	
	氨氮
	
	

	
	
	
	餐饮废水
	CODcr
	厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理
	

	
	
	
	
	氨氮
	
	

	
	
	
	
	BOD
	
	

	
	
	
	
	动植物油
	
	

	
	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	
	总磷
	
	

	固体废物
	施工期
	施工厂地
	建筑垃圾
	按环卫部门要求处置
	处置率100%

	
	运营期
	厨房
	厨余餐余垃圾
	垃圾桶内收集后委托环卫部门统一清运处理
	处置率100%

	
	
	隔油器
	废油
	定期委托有资质的单位进行清掏处理
	

	
	
	化粪池
	污泥
	委托云南顺泽环保工程有限公司定期清掏处理
	

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处理
	

	噪声
	施工期
	施工设备
	设备噪声
	合理布局、距离衰减等
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	
	运营期
	进出车辆
	车辆噪声
	低速，禁鸣
	

	
	
	车辆检测
	设备噪声
	合理布局、距离衰减等
	

	生态保护措施及预期效果
通过各种治理措施，项目运营期“三废”或达标排放或综合利用，均得到妥善处置，对区域生态环境影响很小。


表九、结论与建议
	一、产业政策符合性分析结论
对照国家发展和改革委员会令2013第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目属于鼓励类第三十一条、科技服务业（工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及）中汽车质量检测服务，项目的建设符合国家和地方的产业政策。
二、选址合理性分析结论
本次新建项目不受城市发展规划和功能区划制约、不会恶化区域环境质量、无环境敏感制约因素，因此本项目选址合理。
施工期环境影响评价结论
本项目位于西山区碧鸡办事处碧鸡关村，项目建设过程中土建工程较小，主要为检测车间、综合楼、摩检线、环保检测线、调试车间等及其附属设施的建设，在施工过程中主要产生少量的粉尘，通过采取洒水降尘降低粉尘的产生。施工废水经废水收集池收集后回用于厂地洒水或水质要求不高的工序。本项目施工期较短，在施工期间产生的污染物较小，不会对周围环境造成影响。
运营期环境影响结论
水环境影响评价结论
项目运营期废水主要为：生活废水、厨房废水。项目周边现无城市污水管网，故项目近期生活废水先经容积约4m3的化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运至昆明第三水质净化厂处理。厨房废水先经容积为0.5m3的隔油器隔油处理后排入容积约4m3的化粪池进行处理。远期项目周边城市污水管网建成后，运营期废水先经隔油器、化粪池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。因此对周围水环境影响不大。因此对周围水环境影响不大。
空气环境影响评价结论
项目大气污染物主要为汽车尾气，及厨房废气。项目运营产生的汽车尾气为无组织排放，汽车尾气的产生量较小，经车间换气扇通风换气、大气扩散稀释后对周围环境影响较小。项目设置有1个灶头，配备小型油烟净化设备，最高允许排放浓度小于等于2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率大于等于60%。油烟经净化设备处理后，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）标准要求。油烟由管道引至厨房顶部1.5m以上排放。因此对周围空气环境影响不大。
噪声环境影响评价结论
   车辆检测设备经厂房、绿化降噪，其噪声声级在60-80dB(A)之间，本项目设备都处于封闭式的厂房内且加装减振装置，根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声经过墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减后，该项目不会引起噪声超标，不会出现噪声超标现象的发生。
固体废弃物影响评价结论
根据工程分析，本项目不存在危险废物。项目运营期的固废主要来自于员工的生活垃圾、厨余餐余垃圾、隔油器废油以及化粪池污泥。项目厨余餐余垃圾在垃圾桶内收集后委托环卫部门统一清运处理；项目隔油器废油定期委托有资质的单位进行清掏处理；化粪池产生的浮渣及底泥，委托云南顺泽环保工程有限公司定期清掏处理；生活垃圾收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处理。处置率100%，可消除其对环境的不利影响。
评价总结论
综上所述：昆明交运机动车检测有限公司检测站建设项目符合国家产业政策，经济效益、环境效益和社会效益显著；选址、平面布置合理；项目在运营期的主要污染物在采取措施后都能得到有效控制和解决，均可满足相关的环境质量标准和污染物排放标准。因此，本评价认为，项目在运营中，按照国家及地方有关法律、法规和要求进行建设和管理，并且落实本评价提出的对策和建议，则可做到资源开发利用和环境保护并重，符合可持续发展的原则。
从环境保护角度出发，在采取本报告提出的对策措施及建议后，昆明交运机动车检测有限公司检测站建设项目的建设是可行的。
对策措施
废水处理措施
施工期：施工期施工废水经废水收集池收集后回用于厂地洒水或水质要求不高的工序。
运营期：
项目实行雨污分流制，
生活废水先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运至昆明第三水质净化厂处理，不外排。厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。
加强化粪池及隔油器的管理，委托环卫部门定期清掏，保证其处理效果。
废气处理措施
施工期：对施工厂地进行洒水降尘。
运营期：检测车间、环保检测线安装若干换气扇，汽车尾气经车间换气扇通风换气、大气扩散稀释；定期检查和维护油烟净化设备，使油烟达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准。
噪声防治措施
施工期：
①合理安排施工计划和施工机械设备组合，应该避免在中午（12：00~14：00）和夜间（23：00~7：00）施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备较均匀的使用。
②对建筑施工合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离居民区。对建筑施工合理布局，充分利用地形、建筑物等，阻挡噪声传播，施工时选择离敏感受体近的一侧先进行建设，利用已经建成的建筑物作为噪声隔离带。尽量使高噪声的机械设备远离居民区。
运营期：
①合理安排生产时间，项目夜间不生产。
②设备采取合理布局，在不影响生产情况下将噪声设备尽量不集中安排
③设备加装减振垫，降低设备运行时产生的噪声；
④车辆出入现场时应保持低速、禁鸣。
固废处理措施
施工期：施工期间，运送散装建筑材料的车辆，尽可能用蓬布遮盖，以防物料洒落。
运营期：对垃圾进行集中分类收集，便于垃圾的及时清运；设置专人对项目区内环境卫生进行管理，避免垃圾在项目区内随意弃置；隔油器废油应委托有资质的单位定期清理，对废油进行回收处理。
建议
1、项目检测车间、环保检测线内装修应尽量选用吸声材料，通过建筑物吸声消弱噪声传播强度
2、生活垃圾应及时收集入垃圾桶，以免气味散发，招惹苍蝇，污染环境卫生，传播疾病。
3、制定可行的防火规章制度和岗位责任制度，确保安全生产。应遵守国家的环保政策、法规、法律。
表9-1 项目环保对策措施一览表
类别
防治对策与措施
废气污染防治
施工期
施工期间，对施工场地适时洒水降尘。
运营期
检测车间、环保检测线安装若干换气扇，汽车尾气经车间换气扇通风换气、大气扩散稀释；定期检查和维护油烟净化设备，使油烟达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准。
噪声污染防治
施工期
合理安排施工时间，文明施工，禁止夜间施工。
运营期
检测设备合理布设设备位置，设备加装减震垫，车辆保持低速、禁鸣。
水污染防治
施工期
施工期施工废水经废水收集池收集后回用于厂地洒水或水质要求不高的工序。
运营期
项目实行雨污分流制；项目周边现无城市污水管网，故项目近期生活废水先经容积约4m3的化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运至昆明第三水质净化厂处理。厨房废水先经容积为0.5m3的隔油器隔油处理后排入容积约4m3的化粪池进行处理。
远期项目周边城市污水管网建成后，运营期废水先经隔油器、化粪池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准，最终排到昆明市第十三水质净化厂处理。因此对周围水环境影响不大。
固废污染防治
施工期
施工期产生的建筑垃圾收集后，按当地环卫部门要求处理。
运营期
对垃圾进行集中分类收集，便于垃圾的及时清运；设置专人对项目区内环境卫生进行管理，避免垃圾在项目区内随意弃置；隔油器废油应委托有资质的单位定期清理，对废油进行回收处理。
表9-2  环境保护设施“三同时”竣工验收一览表
类别
污染源
主要污染
环保设施
治理效果
废水
综合楼、厨房
CODcr
BOD
氨氮

动植物油

SS

总磷
化粪池一座容积不小于4m³，雨污水管网1套
隔油器一个容积不小于0.5m³
先经化粪池处理，后委托云南顺泽环保工程有限公司定期清运处理；厨房废水先经隔油器隔油处理后排入化粪池进行处理。
噪声
设备运行、车辆运行
噪声
设备合理布设，加装减震垫、低速、禁鸣
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
废气
检测车间
汽车尾气
若干换气扇
达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准
厨房
油烟
油烟净化设备

达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准
固体废物
厨房、生活设施、隔油器、化粪池
厨余餐余垃圾
垃圾桶内收集后委托环卫部门统一清运处理
处置率达到100%

废油
定期委托有资质的单位进行清掏处理
污泥
委托云南顺泽环保工程有限公司定期清掏处理
垃圾
收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处理
生态损失
/
绿化带建设
/
表9-3  营运期环境监测项目一览表
监测对象
监测点位
监测内容
监测频率
监测方法
废气排放测
项目区内
CO、NO2
每年1次，每次采样3天，每天取3个平行样
执行国家有关的废气监测技术规范
噪声排放测
厂界东、南、西、北面
Leq[dB(A)]

每年1次，每次监测2天，每天按昼、夜分2次监测
执行国家有关的噪声监测技术规范
（注：项目竣工须向环保管理部门申请项目竣工环保验收，项目验收监测计划以建设方最终委托的验收监测单位出具的监测报告为准。）
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图5-1  施工期工艺流程及产污节点图
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