表一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南符文商贸有限公司昆明分公司白酒分装项目

	建设单位
	云南符文商贸有限公司昆明分公司

	法人代表
	张剑
	联系人
	张剑

	通讯地址
	云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组

	联系电话
	15887155525
	传真
	/
	邮政编码
	650228

	建设地点
	云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)  改扩建□  技改□
	行业类别及代码
	白酒制造（C1521）

	占地面积
（平方米）
	1100
	绿化面积（平方米）
	10

	总投资
（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	12.52
	环保投资占总投资比例
	4.17%

	评价经费
（万元）
	——
	预期投产日期
	2017年12月

	工程内容及规模:

一、任务由来
云南符文商贸有限公司昆明分公司于2017年7月成立，项目主要对购入的白酒原酒就行分装后外卖（项目不对原酒进行勾兑，仅进行灌装后外卖）。建设方租用已建成房屋装修改造后进行白酒分装活动（厂房租赁合同见附件），项目拟建1条白酒分装生产线，建成后每年可分装白酒200t，总投资300万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目分类管理名录》等有关规定，该项目的建设需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受云南符文商贸有限公司昆明分公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保厅的有关要求及规定，到项目区做了细致踏勘，收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《云南符文商贸有限公司昆明分公司白酒分装项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、项目概况
1、项目名称、建设地点、建设性质

项目名称：云南符文商贸有限公司昆明分公司白酒分装项目
建设地点：昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组

建设单位：云南符文商贸有限公司昆明分公司
建设性质：新建
建设规模：占地面积1100m2，建筑面积约1100m2，项目建成后每年可分装白酒200t。
项目总投资：300万元
2、工程内容及规模
项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组，厂区中心位置地理坐标为E102°32'6.41"、N25°5'16.47"。本项目建设内容主要含项目工程组成包括主体工程、公辅工程和环保工程。项目主要工程内容具体见表1-1。

表1-1   项目工程组成及占地面积

项目名称

建设内容

建设规模

备注

主体

工程
分装车间
建筑面积200m2，1层砖混结构
新建
原料库

建筑面积200m2，1层砖混结构
新建
包装车间
建筑面积120m2，1层砖混结构
新建
成品库
建筑面积110m2，1层砖混结构
新建
辅助
工程

办公室

建筑面积50m2，1层砖混结构

新建
仓库
建筑面积140m2，1层砖混结构
新建

财务室
建筑面积40m2，1层砖混结构
新建

公用
工程

供水系统

生产用水来源均为团结街道自来水管网

使用厂房原有
供电系统

生产用电从团结街道电网接引
使用厂房原有
环保
工程

雨污分流系统

厂区
新建
沉淀池

2个，容积分别为1m3、2m3
新建

不锈钢收集桶

5个

新建

生活垃圾收集桶

2个

新建

罐区防渗、围堰、导流沟

原酒储罐区进行防渗，设置围堰、导流沟

新建

绿化

10m2
新建

3、产品方案

项目建成后每年可分装白酒200t。产品方案一览表见表1-2所示。

表1-2   项目产品方案一览表

产品名称

产量（t/a）

100ML瓶装52°白酒

200（约200万瓶）
4、主要原辅料消耗

本项目所使用的主要原料为原酒，主要辅料为酒瓶、瓶盖、包装箱等。项目原辅材料用量及能耗情况见表1-3。

表1-3  原辅料用量及能耗情况一览表

序号

原辅材料名称

消耗量

最大储存量
储存方式
来源

1

原酒
200.2t
40t
不锈钢矮钢罐
巍山县悦淇酒坊
2
100ML酒瓶
200.2万个/a
10万个
库存
市场采购

3
包装箱
17万个/a
1万个
库存
4
瓶盖
200.2万个/a
10万个
库存
7
水
800
m3/a
生产、生活
团结街道自来水管网
8
电
200
万Kw·h/a
生产、生活
团结街道电网
5、生产设备

本项目主要生产设备见表1-4所示。
表1-4   主要生产设备一览表

序 号

设备名称

数量
备注
1

32头冲瓶机
1台
/
2
电子调量灌装机

1台
12头全自动
3
自动封口机
1台
3头
4
输送线
23米
护栏式90链条
5
动力头

2台
/

6
胶带封装机
1台
/
7
拐弯装置
1套
/
8
  两头灌装机
1台
/

9
矮钢储罐
4台
10m3/台
6、公用工程
（1）给水
由团结街道市政自来水管网供给。
（2）排水
项目实行雨污分流，雨水通过排水沟外排；运营期洗瓶废水经沉淀池处理达标后部分回用于车间地面清洁和项目区绿化，剩余部分外排；车间地面清洁废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘；项目区不设生活设施，无生活废水产生。

（3）供电

由团结街道市政电网供给，可以满足项目的生产生活供电。

7、劳动定员及生产班制
劳动定员：项目劳动定员7人，运营期间均在项目区食宿。
生产班制：每年工作250天，实行1班制，工作8小时。

8、环保投资情况
项目投入总资金为人民币300万元，为企业自筹，主要用于设备购置和生产区建设、环保设施等，其中用于环保的约12.52万元，占总投资的4.17%。环保投资详见表1-4。
表1-4    环保投资一览表
序号

投资类别

数量

投资（万元）

1

雨污分流系统
厂区

1

2

沉淀池
2个，容积分别为1m3、2m3
5

3

不锈钢收集桶

5个

0.01

4
生活垃圾收集桶

2个
0.01

5
罐区防渗、围堰、导流沟
原酒罐区进行防渗，设置围堰、导流沟
3
6

绿化

10m2
3.5

合计

/

12.52


	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:
本项目为新建项目，项目用地为租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组房屋进行装修改造后进行白酒分装活动，建设方租用该厂房前为闲置厂房。

故无与项目有关的原有污染情况。




表二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

昆明市西山区位于有“高原明珠”之称的滇池湖畔，因辖区内著名的风景名胜区“西山”而得名，历史悠久，人文荟萃，东南临碧波荡漾的滇池，东接官渡区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，全区国土总面积791.14km2，城市建成区面积46km2，辖10个街道办事处、98个社区，常住人口76.24万，是昆明市面积最大的主城核心区，也是省领导机关驻地最集中的区域，更是建设区域性国际城市的主战场,是“云南省工业十强县”和“云南省县域经济发展十强县”之一。

团结街道办事处位于昆明市西郊，距昆明市中心12～35公里，东与普吉、黑林铺、马街街道办事处接壤，南靠安宁市的太平镇、连然镇，以及西山区的碧鸡街道办事处；西与安宁市的温泉镇、青龙镇，禄丰县的勤丰营镇、碧城镇相接；北与富民县的大营镇，五华区的沙朗白族乡相邻。 

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组，交通便利，厂区中心位置地理坐标为E102°32'5.82"，N25°05'16.62"。项目地理位置见附图2。

2、地形、地貌

西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

团结街道办事处地势北高南低，有高原山地、河谷地带、山间小盆地等多种地貌，地形起伏明显，盆岭相间，山脉交错，最高海拔2622米（风摆山），其次是妥吉的状元山2555米，最低海拔1731米（蔡家居委会的石楼梯），平均海拔2195米。

项目所在地属城市建成区，地势平坦。

3、水文

昆明市西山区全区每1.0km2水量为101.86万m3，径流量32.25万m3。地下水5.64万m3，入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。全区实际年产水量为34634万m3，人年均占有水量1041m3，每亩耕地年均有水2495m3。最大径流在8、9月份，最小在3～5月。汛期占全年流量的88.1%，枯期（11月至次年4月）占11.9%。地下水平均径深56.4cm，折合水量5945万m3。每1.0km2产地下水5.64万m3，占总径流量的17.5%。出露泉水5.64万m3，占总径流量的17.5%。出露泉水（按65处施测）总出流量为每秒0.0443m3，每日产水量7.55万m3，年产水量2755.8万m3。区内还有大量地热资源可以利用，出水点流量合计每秒0.443 m3，日产水量3827.5m3，年产水量139.7万m3。据地质勘测，断陷湖盆地质构造带沿线都有地下热水资源。

团结街道办事处境内水系属金沙江水系，花红园、雨花流入滇池外，其余注入螳螂川，主要河流有永胜河、利者河、马水河、明朗河，流域面积254.8平方公里。

项目区周围最近的地表水体为项目区西南面900m处的永胜河，由于《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》未对永胜河进行区划，该河属螳螂川流域，故永胜河参照执行螳螂川水质类别。

4、气候、气象

昆明市西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。

团结街道办事处境内属北亚热带半湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温13℃～15℃，年均降雨量800～1200毫米之间（2000年～2010年在600～900毫米），无霜期平均为239天，年平均日照为2200小时左右，太阳辐射量为123.1千卡/平方厘米。

5、土壤和动植物资源

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为30.20%，灌木林覆盖率17%。

根据现场调查，项目区范围内的植被类型主要为人工绿化植被，天然植被较少。项目区内无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木项目区范围外存在农作物，主要为玉米、蔬菜等。

建设区野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目地处昆明市西山区，为城市建成区，属于商业交通居民混合区。根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为 0%，较上年不变。

根据现场踏勘，项目周边无大型重污染工业企业。因此，项目区域环境空气质量状况良好。
2、地表水质量现状

项目区最近地表水体为项目区西南面900m处的永胜河，《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》未对永胜河进行区划，永胜河最终汇入螳螂川，故永胜河参照执行螳螂川水质类别。螳螂川中滩闸门-富民大桥河段主要功能为农业用水、景观用水，水质类别为V类。

根据现场踏勘与调查，无工矿企业废水排入永胜河，周围居民废水部分排入永胜河内，故其水质达不到V类水质要求。
3、声环境质量现状

项目所处区域为交通商业居民混合区，属于2类声环境功能区。

根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，2016年昆明市主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5dB (A)，声环境质量总体水平达二级（较好），噪声总体水平与去年持平。

根据现场踏勘与调查，本项目附近无较大的噪声源，声环境质量良好。
4、生态环境质量现状

项目所在区域周围生态环境主要为农田，项目区现状主要为土质路面，周围天然植被主要是农田、杂草及少量灌木、乔木，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场踏勘，项目周围环境保护目标主要有项目四周大河居民及永胜河，本次环评使用测距仪确定保护目标与项目区的距离关系。项目区周围环境保护目标详见表3-1。
表3-1   项目主要保护目标

环境因子
保护目标

方位距离
受影响人数

保护级别

大气环境

农家乐
东北面40m
50人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

大河居民

西面100m
100人

西北面215m
30人

南面125m
100人
声环境
农家乐

东北面40m
50人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

大河居民

西面100m
100人
南面125m
100人
水环境

永胜河
西南面900m
/

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）V类




表四、评价适用标准
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	1、环境空气质量
项目区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如表4-1。
表4-1   环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准  单位：ug/m3
污染物名称

SO2
NO2
TSP

PM10
浓度限值

年平均

60
40
200

70
24小时平均

150
80
300
150
1小时平均

500
200
─

—

2、地表水环境

项目附近最近地表水体为永胜河，由于《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》未对永胜河进行区划，永胜河最终汇入螳螂川，故永胜河参照执行螳螂川水质类别，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，标准限值如表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

石油类

TN

V类标准

6～9

≤40

≤10

≤2.0

≤0.4

≤1.0

≤2.0

3、噪声

本项目位于居民住宅、商业、交通混合区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，具体指标见表4-3。

表4-3   声环境质量标准  单位：dB(A)
项目

昼间

夜间

2类标准

60
50


	污染物排放标准
	1、废气

（1）施工期粉尘、扬尘
施工期粉尘、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的二级标准，标准值见表4-4。
表4-4    大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度限值（mg/m3）

颗粒物

1.0

2、废水
项目区不设生活设施，无生活废水产生；洗瓶废水污染物浓度较小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后部分用于厂区地面冲洗和绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网。

近期，洗瓶废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排至附近农灌沟渠，标准限值见表4-5。

表4-5   城镇污水处理厂污染物排放标准   单位：mg/L

污染物名称
pH

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷
排放浓度
6～9
≤50
≤10
≤10
≤5
≤0.5

远期，洗瓶废水经处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后外排至市政污水管网，标准限值见表4-6。

表4-6   污水排入城镇下水道水质标准   单位：mg/L

污染物名称
pH

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷
排放浓度
6.5～9.5
≤500
≤350
≤400
45
70
3、噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），标准限值列于表4-7。
表4-7   建筑施工场界环境噪声排放标准
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见表4-8。
表4-8  工业企业厂界噪声排放标准  单位：Leq〔dB(A)〕

类别
昼间
夜间
2类

60
50
4、固体废弃物

项目运营期洗瓶等过程产生的废酒瓶及瓶盖、废弃包装材料，员工办公生活垃圾均属于一般固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。



	总量控制指标
	建议总量控制指标：
（1）废水

项目废水排放总量为395.5t/a，COD排放量：0.0712t/a；TP排放量：0.002t/a。
（2）固体废物处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	一、施工期工艺流程简述（图示）

本项目为新建项目，建设地点位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组，项目租用已建成房屋进行装修改造后进行白酒分装，施工期仅对租用的房屋进行装修改造及设备安装。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图5-1。
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                 图5-1  施工阶段程序及其产污节点示意图
1、施工期工艺流程图简述

项目施工期主要为内部装修、装饰工程及设备安装。

（1）装饰工程

泥瓦工：土建（按设计要求建墙、修补等）、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

木工：所有按设计需要的木作工程（墙面装饰、吊顶）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

漆工：墙面防火漆、乳胶漆、装饰柜刷漆（此工序使用的油漆均为水性漆）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、噪声、异味。

（2）设备安装工序

设备安装工序主要为洗涤设备、办公桌椅、灯具及其它设备的安装。主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

二、运营期工艺流程简述（图示）

具体生产工艺流程及产物节点如图5-2所示。
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图5-2   项目工艺流程及产污环节图

主要工艺流程简述：
（1）洗瓶

用于灌装的酒瓶均采用新瓶，酒瓶由输送带送至自动洗瓶机冲洗。

（2）空瓶检测

将清洗好的空瓶放置于灯检机前，用眼目测瓶子是否有破损，剔除有破损的空瓶。

（3）灌装

将通过空瓶检测的酒瓶由输送带送至灌装机，原酒为储罐储存灌装时通过管道经灌装机定量计量灌装至酒瓶。

（4）压盖

将盖子脱去外包装对盖子进行筛选，将符合质量要求的瓶盖送到压盖工序。待酒瓶灌满后立即戴盖，盖子要戴到位，方向要正确。

（5）杀菌

压盖后的瓶装酒由输送带送至杀菌区，使用紫外灯对瓶装酒进行杀菌。

（6）成品检测
灌装好的酒通过灯检机仔细观察是否有未灌装到位、压盖不合格等现象。选取同一批次的首瓶白酒通过验酒机检验，检验合格后进行喷码贴标，检验不合格的瓶装酒进行剔除。

（7）喷码贴标

检验合格的瓶装酒由输送带送至贴标喷码区，经喷码机喷码，严格按照酒型要求贴标。

（8）装箱入库
贴标后的白酒经自动装箱机装箱，并放入标有工号的合格证后封箱入库。

三、主要污染工序

（一）施工期

1、废水

本项目施工期不在项目区设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，施工期间废水主要是施工人员清洁产生的生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，由于项目仅进行简单的装修、改造等，工期不长，工程量很小，项目施工人员使用项目区卫生间入厕和洗手等，施工期生活污水经项目区化粪池处理后委托环卫部门清运处置。 

2、废气

项目施工期主要对项目租用房屋内部进行简单改造及装修，内部施工过程为封闭施工，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和刷漆过程中产生的油漆异味，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。

3、噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声。噪声强度均在85～90dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表5-1所示。
表5-1   施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)
电焊机

85

电钻

90

切割机

90

抛光机

85

4、固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于石工阶段打线槽、拆墙，水电工阶段穿管、布线，泥瓦工阶段土建建墙、修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖，木工阶段的墙面装饰、吊顶，漆工阶段及设备安装工序。建筑垃圾产生量较少，目前拟采取措施为：将建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。
施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有15人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为3kg/d，项目施工期约为1个月，则施工期生活垃圾产生量为0.09t。施工期生活垃圾拟集中收集后，由施工人员每天运送至项目所在地垃圾收集点处置。

根据调查及现场踏勘，该项目租用的房屋没有任何环保遗留问题。
（二）运营期
1、废水

项目区不设置生活设施，故无生活废水产生。运营过程产生的废水主要为洗瓶废水、车间地面清洗废水。用水量及废水产生情况分析如下：

（1）洗瓶废水

本项目外购的新酒瓶（不洗旧瓶）需用清水进行清洗，根据类比同类型项目，冲洗瓶用水量约为0.3L/瓶，项目每天清洗酒瓶约8000个，则项目洗瓶用水量约2.4m3/d，产污系数0.8，则废水量约为1.92m3/d，480m3/a。洗瓶废水污染物浓度较小，主要污染物为悬浮物，可作为清洁下水，经沉淀处理后部分用于厂区地面冲洗和绿化，剩余部分外排至附近农灌沟渠。
（2）车间地面清洁废水

项目分装车间（约200m2）地面需每天进行清洗，清洗水按2L/m2计算，用水量约0.4m3/d，100m3/a，废水产生系数按0.8计算，则清洗废水产生量为0.32m3/d，80m3/a。车间地面清洁废水主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘。

（3）绿化用水

项目区绿化面积约为10m2，绿化晴天用水量以3L/ m3.次计，则用水量为0.03m3/次，晴天每天浇水一次，故每天用水量为0.03m3，雨天不需要浇洒，绿化用水使用洗瓶废水。晴天按150天计，则绿化用水量为4.5m3/a。

项目洗瓶废水水质较简单，主要污染物为悬浮物，主要污染物浓度约为COD：30mg/L；BOD5：9mg/L；SS：80mg/L；NH3-N：4mg/L；总磷：0.3mg/L（以P计）。洗瓶废水产生量较小，且水质较为简单，经沉淀池处理达标后部分回用于项目区，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网。
项目废水主要污染物产生及排放情况见表5-2。

表5-2   废水污染物产排情况表
项目

水量

COD

BOD5
SS

NH3-N
磷酸盐

洗瓶废水

产生浓度（mg/L）

—

30
9
80
4
0.3
产生量（t/a）

480
0.14
0.004
0.038
0.0019
0.0001
排放浓度（mg/L）

—
30

9

8

4

0.3

排放量（t/a）

395.5

0.012

0.0036

0.0032

0.0016

0.0001

项目水平衡图见图5-3。
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图5-3   项目水量水平衡图（m3/d）

2、废气

项目运营过程产生的废气主要是白酒灌装过程挥发的乙醇，具体情况分析如下：

（1）无组织排放乙醇
本项目运营期大气污染源主要是灌装机、灌区呼吸阀开启过程中挥发的乙醇（CH3CH2OH）。灌装机灌装过程中若计量不准确，导致灌装过满而使酒逸出，会挥发产生逸出；灌区呼吸阀开启过程中会有乙醇挥发出来；上述环节乙醇均呈无组织排放。本项目采用灌装机灌装过程可以准确计量，乙醇的挥发量较小，在大气环境中自然稀释扩散，呈无组织排放。
3、噪声

项目噪声主要来源于生产设备噪声，主要产噪设备为冲瓶机、封口机、灌装机等。项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见表5-3。
表5-3   设备噪声源强表  单位：dB(A)
设备名称

台数(套)数

单台声级

冲瓶机
1
70
封口机
1
80
灌装机
1
75
4、固体废物

项目运营过程产生的固废主要是洗瓶等过程产生的废酒瓶及瓶盖、废弃包装材料，员工办公生活垃圾。

（1）废酒瓶、瓶盖
由于洗瓶及灌装等过程中，瓶子的碰撞或员工疏忽易导致玻璃瓶的破损，产生量约为1.2t/a，使用不锈钢桶统一收集后外售。

（2）废弃包装材料

项目生产过程中会生产废纸箱、等包装材料，产生量约为1.5t/a，统一收集后外售。 

（3）生活垃圾
项目工作人员为7人，工作人员均在项目区食宿，生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计算，则员工生活垃圾的产生量为3.5kg/d，0.88t/a。生活垃圾采用生活垃圾桶统一收集后，由项目区工作人员每天清运至集镇生活垃圾收集点处置。




表六、项目主要污染源产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/L）
	排放量

(t/a)

	大

气

污

染

物
	运

营

期
	生产过程
	无组织乙醇
	—
	少量
	—
	少量

	水
污

染

物
	运

营

期
	车间地面清洁废水
	SS
	—
	80
	—
	0

	
	
	洗瓶废水
	废水量
	—
	480
	—
	395.5

	
	
	
	COD
	30
	0.14
	30
	0.012

	
	
	
	BOD5
	9
	0.004
	9
	0.0036

	
	
	
	SS
	80
	0.038
	8
	0.0032

	
	
	
	NH3-N
	4
	0.0019
	4
	0.0016

	
	
	
	磷酸盐
	0.3
	0.0001
	0.3
	0.0001

	噪
声
	运营期
	项目区
	设备噪声
	70～80dB(A)
	昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)

	固
体

废

弃

物
	运营期
	灌装过程
	废酒瓶、瓶盖
	—
	1.2
	—
	0

	
	
	
	废弃包装材料
	—
	1.5
	—
	0

	
	
	员工
	生活垃圾
	—
	0.88
	—
	0.88

	主要生态影响：
项目租用已建成房屋进行装修改造后作为厂区使用，施工期只进行房屋内部的装修改造，项目不涉及生态破坏，对生态环境影响小。




表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、废水影响分析

根据项目工程分析，项目施工期不设施工营地，不在施工现场食宿， 施工期间废水主要是施工人员清洁产生的生活污水，由于施工期较短，工程量很小，污水产生量很少，项目施工期使用项目区内卫生间，施工期生活污水经项目区化粪池处理后委托环卫部门清运处置，施工期生活污水对周围环境影响较小。 

2、废气影响分析

根据工程分析，项目施工期在对项目租用楼房进行内部装修、装饰的过程中产生的粉尘及油漆异味，会对项目区域空气环境产生一定的影响。建议项目在建设过程中加强管理，施工时关闭门窗，让施工粉尘在室内自然沉降后清扫干净，防止粉尘扩散到室外空气环境中，刷漆时间较短，油漆挥发产生的异味不大，项目区周围地势开阔，粉尘经自然沉降，异味经空气稀释后，对周围空气环境影响不大。项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。
3、噪声影响分析

根据工程分析可知，项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及设备调试时产生的噪声，噪声具有间歇性且持续时间较短，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：

①选用噪声相对较低的施工设备；

②施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；

③施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00~2:00、夜间22:00~6:00施工）。

4、固体废弃物影响分析

项目施工期仅进行房屋的装修改造和设备的安装，施工固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾有边角废料、废弃包装袋（箱）及装修废材料。产生建筑垃圾量较小，能够回收的建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。
施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾不多。现场平均每天有15人施工，整个施工期生活垃圾产生量为0.09t。施工人员每天产生的生活垃圾统一收集后，由施工人员自行带出项目区，送至项目附近的垃圾收集设施。

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。
二、运营期环境影响分析

1、废水环境影响分析

（1）项目排水方案

项目运营过程产生的废水主要为洗瓶废水、车间地面清洗废水。洗瓶废水经沉淀处理达标后部分用于厂区地面冲洗和绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网；车间地面清洗废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘。
（2）废水处理可行性分析

项目区拟建容积为2m3的沉淀池、容积为1m3的沉淀池各一个。项目洗瓶废水污染物浓度较小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后部分用于厂区地面冲洗和绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网；车间地面清洁废水主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后可回用于厂区洒水降尘。

综上，项目营运期废水均能得到很好的处理，对周围地表水体的影响较小。

（3）项目洗瓶废水外排的可行性分析

项目清洗的瓶子均为购进的新瓶，不清洗旧瓶，产生的洗瓶废水污染物浓度较小，主要污染物为悬浮物，经沉淀处理达标后部分用于厂区地面冲洗和绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网。建设方拟在项目区设置容积为2m3的沉淀池1个处理洗瓶废水，洗瓶废水产生量约1.92m3/d，沉淀池容积满足每天产生的废水处理规模，沉淀池对悬浮物的去除率可达90%，洗瓶废水经沉淀池处理后能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。故项目洗瓶废水经处理达标后外排是可行的。

综上所述，项目运营期外排洗瓶废水对评价区域地表水环境基本影响较小。
2、大气环境影响分析

项目运营过程产生的废气主要是白酒灌装过程挥发的乙醇。

（1）无组织排放乙醇对大气环境影响分析

本项目运营期大气污染源主要是灌装机、灌区呼吸阀开启过程中挥发的乙醇（CH3CH2OH）。灌装机灌装过程中若计量不准确，导致灌装过满而使酒逸出，会挥发产生逸出；灌区呼吸阀开启过程中会有乙醇挥发出来；上述环节乙醇均呈无组织排放。本项目采用灌装机灌装过程可以准确计量，乙醇的挥发量较小，在大气环境中自然稀释扩散，呈无组织排放，对周围大气环境影响较小。

为有效控制市场过程中乙醇的挥发排放，环评建议：

①采用封闭管道进行输送：管道与灌装机等的连接处应做好密封；

②灌装机记录装置保持良好，避免灌装过满而溢出酒瓶；

③灌装车间保持良好的通风，车间墙壁设置通风换气设施。

3、噪声环境影响分析

（1）噪声源及源强

本项目运营期间的噪声主要来源于项目区的设备噪声。各噪声源强见表7-1。
表7-1   主要噪声源源强   单位：dB(A)

设备名称

台数(套)数

单台声级

冲瓶机
1
70
封口机
1
80
灌装机
1
75
（2）噪声衰减预测模式

本项目运营期噪声预测用A声级进行预测时，其预测模式如下：

①点源衰减模式：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：
LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ，Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=α(r/ro)/1000，查表α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

②各受声点的声源叠加按下列公式计算：
LA=
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式中：
Li--- 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；
      LA---某预测点噪声总叠加值；
      n ---声源个数
（3）噪声影响预测结果与分析  

依以上公式可对运营期的各机械噪声影响范围预测见表7-2。
表7-2   运营期各机械设备噪声随距离的发散衰减{dB(A)}
距离声源距离(m)
源强
1

5

10

20
50

100

噪声衰减值：dB(A)
0

0

14

20

26
34

40

设备

冲瓶机
70
70
56

50

44

36

30

封口机
80
80
66

60

54

46

40

灌装机
75
75
61

55

49

41

35

多台机械同时运行噪声源强

81.51
81.51
67.51

61.51

55.51

47.51

41.51

根据表7-2计算得出，当场区内主要产噪设备同时运行时，所产生噪声的源强为81.51dB(A)，项目噪声经墙体隔声后，设备噪声可降低约10dB(A)。在考虑墙体阻隔的情况下，当声源传播到距项目5m远处时，昼间噪声声压值削减已经低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

项目周围的环境保护目标与项目区距离均大于10m，与项目区有一定的距离，项目运营期噪声经墙体阻隔及距离衰减后对周围环境保护目标影响较小。为减小项目噪声对周围环境保护目标的影响及保证项目区厂界噪声能够实现达标排放，本环评提出以下治理措施：

合理布局生产设备，尽量将产噪设备布置于项目中心位置；

选用低噪设备；

加强对生产设备的维护和检修工作，防止因设备老化产生的噪声；

严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化，锅炉风机应调整到昼间使用。

综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对周围环境保护目标及声环境影响较小。

4、固体废物影响分析

本项目的固体废物主要有洗瓶等过程产生的废酒瓶及瓶盖、废弃包装材料，员工办公生活垃圾。

项目废酒瓶、瓶盖使用不锈钢桶统一收集后外售；废弃包装材料统一收集后外售；生活垃圾采用生活垃圾桶统一收集后由项目区工作人员每天清运至集镇生活垃圾收集点处置。

只要建设单位认真落实上述处置方法，项目内固废处置率100%，对周围环境影响较小。

5、环境风险分析
环境风险评价或称事故风险环境评价，主要是指有毒、有害物质因突发事故，在很短时间内大剂量释放，给人和生态环境造成的激烈效应以及事故后期的长远效应的预测、分析和评估，从而为工程设计提供较为明确的环境风险防范措施。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）的要求，风险评价重点为：项目选址环境敏感性调查；建设项目所涉及危险化学品的物理化学性质、毒理指标和危险性等；针对项目重点识别、筛选最大可信灾害事故并确定其源项，预测该事故泄漏的化学物质对环境造成的影响和后果，评价其环境风险的可接受程度；针对项目环境风险影响范围及程度，提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施。

（1）风险识别

1）物质危险性识别

拟建项目生产和储运过程中原料、产品均为含有一定酒精含量的物质（原酒和成品酒），原酒和成品酒酒精浓度均为52%vol。

酒精化学名为乙醇，依据《危险化学品名录（2015 版）》、《危险化学品重大危险源辨识》（ GB18218-2009 ）和《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），其危害特性详见表7-3。

表7-3 乙醇的理化性质及毒性描述

标识

化学品中文名称：乙醇

分子式：C2H6O

分子量：46.07

化学品英文名称：ethyl alcohol

CAS No.：64-17-5

理化性质

外观与性状：无色液体，有酒香。

熔点（℃）：-114.1

沸点（℃）：78.3

相对密度（水=1）：0.79

燃烧热（KJ/mol）:1366.8

闪点（℃）：12

饱和蒸汽压（kpa）：5.33（19℃）

临界温度（℃）：243.1

临界压力（MPa）:6.38

相对蒸气密度（空气=1）：1.59

爆炸下限（V%）:3.3

爆炸上限（V%）:19

溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

引燃温度（℃）:363

主要用途：用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。

稳定性和反应活性：禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。

毒性及健康危害

侵入途径：吸入

健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。

急性毒性：LD50:7060mg/kg（兔经口 ）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50:37620 mg/m³，10小时（大鼠吸入），毒物危害程度为轻度危害。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

接触控制/个体防护

最高容许浓度前苏联:1000mg/m³
工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿防静电工作服。
其他防护：工作现场严禁吸烟。

燃烧、爆炸危险性

危险性类别：第 3.2 类中闪点易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧（分解）产物：CO2、CO、水蒸汽

消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。 避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1“易燃液体--乙醇”的危险化学品临界量为500t，而本项目原酒储存量40t远远小于临界量，因此本项目不构成重大危险源。

2）生产过程风险识别

潜在风险主要有：火灾、爆炸和泄露等。项目生产工艺过程潜在的风险事故类型见表7-4。

表7-4  生产工艺的潜在风险分析
设备

发生形式

事故类型

事故原因

事故后果

管道储罐

乙醇泄漏

火灾、爆炸、泄漏

人的不安全行为；设备缺陷或故障；系统故障；静电放电；电火花和电弧；其它因素的影响。

可燃物料一旦泄漏，必然会造成扩散，甚至引起火灾事故的发生。火灾爆炸事故所产生的破坏力在特定条件下又会引发新的泄漏事故，形成恶性循环。

（2）事故源项分析

1）同行业事故统计分析及典型事故案例
拟建项目涉及乙醇（原酒中主要成份）的储运，在生产储运过程中可能发生泄漏、火灾、爆炸等事故，泄漏可能导致土壤、水环境和人群健康的危害；火灾、爆炸会引起人员和财产损失，及相应的环境危害。

事故一：

2005年8月4日，泸州宫阙酒厂发生了一起白酒储罐爆炸事故。宫阙酒厂白酒储罐区共计有储罐56个，罐间距离约1.5m。爆炸的是3号罐，容积350m3，内存有100多吨65度的原酒。爆炸使6吨多重的罐体冲破储灌区的钢屋架顶飞到离酒厂七八百米外的稻田里。40多米外的办公楼外墙瓷砖在爆炸冲击波的强大作用下纷纷脱落，花岗石制作的酒厂招牌已被震得面目全非，大楼的玻璃窗几乎全被炸碎。爆炸发生后，整个库区和外面的空地一片火海。现场温度相当高，在10多米、20米处都能感到热辐射，烤到皮肤上就像烟头烫到一样。爆炸使许多储罐的阀门胶垫被烧坏，罐区内有18个发生了严重的泄漏，泄露出的高温原酒四处流淌，遇火后又迅速燃烧，火焰随着酒的流动四处流淌。整个罐区被流淌的火焰包围着。所有的酒罐都处于大火的烧烤之中。除了灼人的热浪，现场的空气还弥漫着浓烈的酒蒸汽。火灾、爆炸导致人员死亡6人，财产损失约120万元。事故发生后酒精与消防水、泡沫的混合物大约160吨流入12000m3左右容积的鱼塘水体，引起塘内鱼大部分死亡。

据调查事故原因为：操作人员在倒酒时将酒管放在罐口直接倒酒，由于酒在罐内强力喷溅造成大量酒蒸气在罐内积聚，与空气形成了爆炸性的混合气体，达到爆炸极限。随后工作人员提起顶盖观察罐内情况后，放回顶盖的瞬间，静电引起火花，引发3号罐内气体爆炸。

事故二：

2004年5月11日，某企业在未停产、酒精储罐未经置换清洗的情况下，开始对酒精冷却塔的冷却水管道进行切割、焊接等改造作业，已完成切割作业，在焊接作业过程中发生爆炸事故，4 台ø7.2m×9m 的酒精储罐先后爆炸起火发生位移，4台储罐底板边缘上翘，底板与罐体连接的角焊缝处断裂，其中一罐体飞出30余米后掉在地上。致使10人死亡，6人受伤。

据调查，该起事故的直接原因是由于在焊接作业时破损裸露的电焊线与酒精管道直接接触，使酒精管道、酒精储罐与大地形成漏电回路，在导电路径中由于打火或电热效应作用而引起酒精储罐内气相空间的酒精与空气的混合气体发生爆炸。4台储罐间距仅有2.2m，防火间距严重不足，一台储罐发生爆炸后导致连环爆炸。

上述事故案例表明：事故根本原因可以归纳为三点：一是违规操作，二是设备及管道材质问题，三是应急措施不完备。

1987年前的20～25年间，在95个国家登记的化学品所发生突发性化学事故分类见表7-5。

表7-5  国外化学品事故分类情况

类别

名称

比例（%）

化学品类别
汽油
18.0
氨
16.1
煤油
14.9
氯
14.4
原油
11.2
液化石油气
2.53
化学品物质形态
液体
47.8
液化气
27.6
气体
18.7
固体
8.2
事故来源
运输
34.2
工艺过程
33.0
储存
23.1
搬运
9.6
事故原因
机械故障
34.2
碰撞事故
26.8
人为因素
22.8
外部因素（地震、雷电）
15.2
由表7-5可知，液体事故率占47.8%，事故来源中储运事故高达66.9%，且以机械故障和碰撞为主。

2）事故概率分析
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图7-1 
储罐、管道系统事故树示意图

化工企业事故单元所造成的不同程度事故的发生概率和对策见表7-6。
表7-6
不同程度事故发生的概率和对策措施

事故名称
发生概率（次/库）
发生频率
对策反应
管道、输送泵、槽车等损坏小型泄漏事故
10-1
可能发生
必须采取措施
管线、贮罐、反应釜等破裂泄漏事故
10-2
偶尔发生
需要采取措施
管线、阀门、贮罐等严重泄漏事故
10-3
偶尔发生
采取对策
贮罐等出现重大爆炸、爆裂事故

10-4
极少发生
关心和防范
重大自然灾害引起事故

10-5-10-6
很难发生
注意关心
由表7-6可知，储罐等出现重大爆炸、爆裂事故的概率约10-4，管线、阀门、储罐等发生泄漏的概率为10-1～10-3。根据国家环保总局监督管理司编制的《建设项目环境风险评价专集》，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5次/a左右，化工行业风险统计值为8.33×10-5死亡/a。拟建项目管理规范、设有完善的安全防范措施和监控系统，抗事故风险能力较高，风险概率至少下降50%，因此，最大可信事故概率确定为0.5×10-5次/a。

3）最大可信事故确定

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0，本次风险评价不考虑项目外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对周围环境造成污染危害的事故。结合拟建项目的工艺、原料存储量、危害程度等，结合拟建项目的工艺、原料存储量、危害程度等，确定最大可信事故为：储罐区发生火灾爆炸。

（3）风险评价
1）贮罐溢出、泄漏风险评价

本项目拥有贮酒罐2个，常年贮酒能力40t，储罐的泄漏和溢出是容易发生的，并可能引起大火，造成多人伤亡的严重后果。因此，贮酒罐的泄漏、溢出不能轻视。

根据统计，贮罐可能发生溢出的原因如下：

①贮罐计量仪表失灵，至使贮罐加酒过程中灌满溢出；

②在为贮罐加酒过程中，由于存在气障气阻，至使白酒溢出；

③在加酒过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使白酒溢出。

可能发生贮酒罐泄漏的原因如下：

①由于年限较长，管道腐蚀，致使白酒泄漏；

②由于施工而破坏了输送管，致使白酒泄漏；

③在加酒过程中，由于操作失误，致使白酒泄漏；

④各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生；

从本项目贮酒罐的情况看，只要完全按照设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，维护监测仪表正常运行，保证输送管、贮酒罐不受破坏，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生如：地震和其它一些潜在突然因素的发生。

2）贮酒罐火灾与爆炸风险评价

贮酒罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

①白酒泄漏或酒精蒸发

②有足够的空气助燃

③挥发的酒精必须与空气混和，并达到一定的浓度

④必须有明火在现场

只有这四个条件同时具备时，才可发生火灾和爆炸。

根据类比经验，可引发贮酒罐爆炸事故的可能途径有很多，其中因铁器相互撞击等而产生的撞击火花与电器设施无防爆装置或防爆装置损坏造成的电火花引燃已达可燃浓度的酒精气是引起事故的主要原因。泸州市“8.4”宫阙酒厂爆炸事故和“7.13”玉蝉酒厂火灾事故即是由储酒罐引发的火灾、爆炸事故。

若采用严格的管理办法，严密的监测措施和及时的防护措施是可以杜绝火灾及爆炸事故的，具体如下：

①严格遵守对易燃液体贮存的设计安全规范与国家已有标准，要严格遵照国家标准进行设计。

②要加强监测，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理。

③要准备足够的消防灭火器材，如干粉灭火器等。

④在贮酒罐周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸。

⑤设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备。

采取以上措施后，可将贮酒罐发生火灾爆炸的概率降至极小，故该项目在采取以上措施的前提下，项目的建设是可行的。

（4）环境风险管理及防范措施

1）设计中应采取的防治对策

①严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。总平面布置严格执行有关防火、防爆、的规定。高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。贮酒罐区的地面必须作防渗透处理，并设置一定的倾度（建议设计为5%），并完善沟渠管网和积料池及回抽泵的建设，一旦罐发生泄漏，可有效地安全地把全部酒料收集、导流、回抽。防止酒料污染地下水及外散。

②选择质量好的设备、管道、管件，保证长周期安全运行。

③按有关设计规范，选择合适的设备材料。

④按规定在有关区域采取必要的通风措施，以防易爆气体的积聚。

⑤建筑结构设计严格执行抗震设计规范。

⑥电器和仪表严格执行防爆方面的设计规定。

⑦为了防止静电和雷击，对装置的金属构架以及工艺管道等设施都要采取避雷接地措施。

2）火灾爆炸的预防措施

①选用正规厂家生产的储酒罐，酒罐必须经过相关安全检查部门检验合格方可使用。根据设备的危险级别设定安全检测频次，定期检测设备的安全性能，检测内容、时间、人员应有记录保存。

②在设计时应对燃烧爆炸危险区域作明确的划分，并标示在总图上。位于危险区域的关键设备应安装防火、防爆装置，电气设备、配线、开关等的设计安装应满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-920）要求。

③在储罐、管道等设备上设置永久性接地装置，加强对防雷、防静电接地设施的定期检测；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋。 

④储罐区要远离和隔绝火源，附近禁止贮存易燃、可燃物品，不得与氧化剂混贮共运，并配备专用消防器材。包装后的成品堆垛要稳靠，注意高度、轻拿轻放、不能倒置，容器下应垫高15~30cm以便通风。

⑤加强对明火的控制，生产场所应设置明显的“禁止烟火”的安全警句，紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。对设备尤其是储酒罐之类需进行维修焊接时，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车等机动车在厂内行驶，须安装阻火器。

⑥建设单位必须严格按照经江阳区公安消防大队审核同意的工程消防设计，选择具有合法资格的施工单位实施消防工程，配备足量的消防器材，在关键区域按规定设置消防栓。

3）泄漏的预防措施

经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①应保持白酒贮罐区周围消防通道的畅通。

②新罐应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应有对策，对储罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要措施。

③所有输送管线均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。工艺管线的设计、安装均考虑热应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄露等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施。工艺输送泵均采用密封防泄露驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期系统试压、定期检漏。

此外，当发现白酒输送管线泄漏时，应立即关闭输送阀，避免泄漏增大。

④建立完善的泄露事故收集系统，沿储罐区边界修建统一的防渗漏围堰，确保不会排入外界水环境。

4）生产运行操作中的防治对策

①储运要求、由于本项目采用的原料及产品具有易燃性，因此，在生产、储存、运输和使用过程中做好防护措施，避免燃烧、爆炸和泄漏事故发生，对易燃物品的存贮，应有专用存贮库。远离火种和热源。

②本工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后才能允许上岗操作。

培训的主要内容应是该工程的有关操作规程。操作人员不仅应熟练掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。

③开停车和检修状况下需要排空的设备和管道应严格按设计要求，将排放物料进行收集。

④认真进行运行设备和管道的检查，做到有问题及时维修。

⑤泄漏等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。在处理事故时，要注意溢出物料的特点。

维护好环保设备设施，确保长周期运行。在发生意外事故时，做好染物的收集与处理，以防止引起严重的污染事故。

5）安全管理

公司保卫部门负责做好公司内的消防安全工作。贯彻执行消防法规，制定公司消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制。并负责消防安全教育。组织培训公司内消防人员。

操作人员培训合格上岗，严格执行安全操作规程及有关管理制度。

（5）事故应急预案

1）制定应急预案

企业应针对项目原辅材料的特性、用量、输送、贮存，生产工艺的特点、控制参数，压力设备的危险性能等，制定切实可行的应急预案。应急预案应包括：

基酒储罐泄漏环境污染控制应急预案，

储酒罐火灾、爆炸事故及环境污染控制应急预案等。

2）应急预案大致内容
公司概况，原辅材料用量、成品存量及所在位置平面图；

危险源辨别及评价结果；

事故类型及可能造成的危害分析；环境污染危害范围预测；

生产安全、环境污染预防措施；

事故应急救援组织指挥机构及职责分工；

事故应急救援器材、装备；环境监测应急设施；

事故应急救援；环境风险的有效控制；

紧急避险措施；

人员紧急疏散与撤离。

重大危险源发生事故以后，指挥部根据事故的预警等级，发布疏散命令，由调度室通知周围居民按应急预案设定的人员疏散范围、疏散方向、集结点、清点程序等开展人员疏散与撤离工作。由于本项目周围居民离罐区距离符合消防规定，可不设施搬迁或租赁。

请求社会救援；

事故应急处理终止；

救治程序；

事故善后处理；

应急预案的培训；

应急预案演练；

应急预案的评审及修改。

并附：原辅材料的性质、公司内部通讯电话、公司外部通讯电话、公司平面布置图以及消防设施配置图等相关内容。

最终以企业制定的应急预案为准，并报相关部门备案。

3）应急预案重点强调的内容
①对泄露事故，应采取紧急堵漏措施，紧急切断进、出料阀门，降温、泄压，启动紧急防火措施。应急处理人员穿一般消防防护服在确保安全情况下堵漏，从上风向进入现场，现场应立即启动通风、换气系统，喷水雾减少蒸发，立即将原料转入备用储罐内，防止原料继续外泄。

②对燃烧事故，应迅速切断着火源，即关掉总阀门，关闭酒罐进、出阀，关闭电源；对爆炸事故，应迅速切断电源，即切断火源，防止火灾，并关闭所有进出阀门，切断着火源。保障事故断电状态下备用发电机能够迅速的提供备用电。

③事故救援指挥决策系统

是应付事故发生后进行事故救援处理的体系，它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面。在项目投产后应着手制订这方面的预案。

（6）小结

通过风险识别，针对性地提出了危险防范措施，并以预防为主制定风险应急措施，建立事故应急机构，明确各方职责，事故应急中心应包括生产、安全、环境保护、卫生、消防、后勤、保卫、维修等部门的人员组成。事故应急中心负责组织制定使用中的事故防范和事故应急措施，制定事故应急救援预案；组织开展事故预防和应急救援的培训和训练。

在认真落实工程拟采取的安全措施及本评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。

三、产业政策符合性及规划符合性
1、产业政策符合性分析

项目为白酒分装项目，不涉及白酒酿造，无论从原料、设备、产品、工艺等方面均不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》以及《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本）中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

（1）环境相容性

项目位于西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组，项目主要进行白酒分装，生产过程产生的污染物主要为废水、废气、设备噪声及固废，经采取相关措施后，各类污染物均可做到达标排放和得到妥善处置，对周围环境影响较小。另外，项目与周围环境敏感点有一定的距离，周围无重污染企业，项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。

（2）规划及选址分析

本项目建设单位云南符文商贸有限公司昆明分公司租用位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组的房屋从事白酒分装。若今后项目所在区域规划发生变化，项目与规划不符，则建设单位需服从规划，无条件搬迁，并且另行办理环保手续。

综上所述，项目选址可行。

（3）该项目与相关文件相符性
1）与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析
本规定所称“一湖两江”流域保护区范围包括：

（一）昆明主城规划控制区620平方公里范围内；（二）呈贡新城规划控制区160平方公里范围内；（三）滇池水体及滇池环湖公路面湖一侧区域（含湖面），即：广福路（六甲立交桥至西福路段）、西福路（西福路至西华园段）、石安公路（西华园至高峣段）、环湖东路现状与规划路、规划的环湖南路、高海公路辅道以内（含湖面）的区域；（四）盘龙江、新宝象河、大观河、大清河、枧槽河、冷水河、牧羊河、采莲河、乌龙河、船房河、洛龙河、中河、东大河、大河、金汁河、新运粮河、王家堆渠、马料河、西坝河、金家河、南冲河、五甲宝象河、虾坝河、姚安河、海河、捞鱼河（含上游梁王河）、柴河、白鱼河、茨巷河、老运粮河、古城河、小清河、六甲宝象河、老宝象河、老盘龙江、螳螂川36条出入滇河流及河道两侧各200米范围内；（五）除主城规划控制区、呈贡新城规划控制区以外县（市）区的城区规划区范围及流经县（市）区城区的河流及河道两侧各200米范围内；（六）城镇集中式饮用水水源地；（七）上述区域内的湖泊和水库。本项目处于昆明主城规划控制区620平方公里范围内。

表7-7   与《加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析
“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定
本项目
禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目

项目外排洗瓶废水仅含少量悬浮物，不含氮、磷污染物；生活废水经处理后委托环卫部门清运处置。
禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的废水（液）、污水

项目外排洗瓶废水仅含少量悬浮物，不含氮、磷污染物；生活废水经处理后委托环卫部门清运处置。
禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物

项目的固废均得到合理处置，固废处置率为100%

禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器

项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器

综上所述，该项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境无影响。

3、平面布局合理性分析

项目平面布置总体上应满足生产系统对外运输要求和满足工艺流程，尽可能使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。根据项目平面布置情况，项目生产车间主要分分装车间、原料库、包装车间和成品库，生产区功能分区明确，可满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节的要求。项目办公生活区与生产车间有一定的距离，大大减小了生产废气对工作人员的影响。项目平面布置合理。




表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	运营期
	生产过程
	无组织乙醇
	厂房安装排气扇、加强通风、自然稀释、扩散
	对周围大气环境影响较小

	水

污

染

物
	运营期
	洗瓶废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	沉淀处理达标后部分回用于车间地面清洁和项目区绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网。
	近期外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标；远期外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

	
	
	车间地面清洁废水
	SS
	沉淀处理后回用于项目区洒水降尘
	不外排

	噪

声
	运营期
	设备噪声
	距离衰减、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固

体

废

物
	运营期
	灌装过程
	废酒瓶、瓶盖
	使用不锈钢桶统一收集后外售
	100%处置

	
	
	
	废弃包装材料
	统一收集后外售
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	统一收集后由项目区工作人员每天清运至集镇生活垃圾收集点处置
	

	其

它
	无

	生态保护措施及预期效果：
项目租用民房进行装修改造后作为厂区使用，施工期只进行房屋内部的装修改造，项目不涉及生态破坏。




表九、结论及建议
	一、项目产业政策的符合性及规划符合性
1、政策符合性

项目为白酒分装项目，不涉及白酒酿造，无论从原料、设备、产品、工艺等方面均不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》以及《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本）中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河居民小组，项目主要进行白酒分装，项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。

项目的建设与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》相符。

若今后项目所在区域规划发生变化，项目与规划不符，则云南符文商贸有限公司昆明分公司需服从规划，无条件搬迁，并且另行办理环保手续。

综上所述，项目选址可行。

二、环境影响评价结论
1、环境质量现状评价结论

项目所在地无集中的空气污染源，根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准；根据现场踏勘与调查，无工矿企业废水排入永胜河，周围居民废水部分排入永胜河内，故其水质达不到V类水质要求；本项目附近无较大的噪声源，声环境良好。

2、施工期环境影响评价结论

（1）施工废气

项目施工期在对项目租用厂房进行内部装修、装饰的过程中产生的粉尘及油漆异味，会对项目区域空气环境产生一定的影响。建议项目在建设过程中加强管理，施工时关闭门窗，让施工粉尘在室内自然沉降后清扫干净，防止粉尘扩散到室外空气环境中，刷漆时间较短，油漆挥发产生的异味不大，项目区周围地势开阔，粉尘经自然沉降，异味经空气稀释后，对周围空气环境影响不大。项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。

（2）施工废水

项目施工期不设施工营地，不在施工现场食宿， 施工期间废水主要是施工人员清洁产生的生活污水，由于施工期较短，工程量很小，污水产生量很少，项目施工期使用项目区内卫生间，施工期生活污水经项目区化粪池处理后委托环卫部门清运处置，施工期生活污水对周围环境影响较小。

（3）施工噪声

项目施工噪声由施工机械、运输车辆和施工作业过程中产生。施工期间产生的噪声源强较大，在做好相应措施后可降低施工噪声对周围保护目标的影响，使施工噪声达标排放。

（4）施工固废

施工期的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。项目建筑垃圾收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置；生活垃圾经分类回收后由施工人员自行带出项目区，送至项目附近的垃圾收集设施。施工固废在采取合理可行的措施后不会对环境产生大的影响。

3、运营期环境影响评价结论

（1）环境空气
项目运营期废气主要为无组织排放的乙醇。本项目采用灌装机灌装过程可以准确计量，乙醇的挥发量较小，在大气环境中自然稀释扩散，呈无组织排放，对周围大气环境影响较小。项目运营期废气的排放对空气环境和保护目标的影响较小。
（2）水环境
项目采用雨污分流，雨水通过雨水沟渠外排；项目运营期洗瓶废水经沉淀池处理达标后部分回用于车间地面清洁和项目区绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网；车间地面清洁废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。只要项目建设方认真落实环评提出的治理措施，加强管理，项目运营期废水对地表水环境影响较小。

（3）声环境

项目噪声主要为设备噪声，本项目在落实本环评提出的隔声降噪措施的情况下，项目运营期噪声能够达标排放，对周围声环境和环境保护目标的影响较小。
（4）固体废物
本项目的固体废物主要有废酒瓶及瓶盖、废弃包装材料，员工办公生活垃圾。项目运营期产生的固体废弃物在采取本报告提出的措施后能得到妥善处置，处置率100%，对周围环境影响不大。

4、环境风险评价结论
通过风险识别，针对性地提出了危险防范措施，并以预防为主制定风险应急措施，建立事故应急机构，明确各方职责，事故应急中心应包括生产、安全、环境保护、卫生、消防、后勤、保卫、维修等部门的人员组成。事故应急中心负责组织制定使用中的事故防范和事故应急措施，制定事故应急救援预案；组织开展事故预防和应急救援的培训和训练。

在认真落实工程拟采取的安全措施及本评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。
三、对策措施

1、施工期环境污染控制对策措施

（1）环境空气污染防治对策措施

1）对临时堆存的建筑垃圾及施工场地应适时洒水降尘，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

2）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾及时处置、清运，禁止现场乱堆放。

（2）水环境污染防治对策措施
1）合理安排施工期。
（3）噪声污染防治对策措施
1）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
2）教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。
3）装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

（4）固体废弃物控制对策
1）施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
2）施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须进行覆盖和收集，由施工人员自行带出项目区，送至项目附近垃圾收集设施。
3）施工过程中产生的建筑垃圾收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。

2、运营期环境污染控制对策

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。

（1）大气污染及控制对策措施

①加强生产车间通风。
（2）水污染及控制对策

①严格执行雨污分流的排水体制；

②项目区拟设置2个沉淀池（容积分别为2m3和1m3）。洗瓶废水经沉淀池处理后部分回用于车间地面清洁和项目区绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网；车间地面清洁废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。
③白酒储罐区进行防渗，设置围堰、导流沟；

④加强用水管理，提高员工的节水意识，提倡经济用水。

（3）噪声污染及控制对策

①严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化。

②加强对机修设备的维护和检修，防止因机械设备老化产生不必要的噪声。

③各产噪设备均置于室内。

④合理布局产噪设备位置，尽量将产噪设备布置于距离周围环境敏感点较远的一侧。

（4）固体废物污染及控制对策

①废酒瓶、瓶盖使用不锈钢桶统一收集后外售；

②废弃包装材料统一收集后外售；

③生活垃圾采用生活垃圾桶统一收集后由项目区工作人员每天清运至集镇生活垃圾收集点处置。

四、环境管理

1、环境监测计划

为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1。
表9-1    环境监测计划一览表

类别
监测点位
监测项目
监测时间及频率

废水
2m3的沉淀池出口
COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐
验收时监测1次，后期纳入西山区例行监测
噪声
厂界四周1m处
等效A声级
2、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2。
表9-2    项目竣工验收一览表

项目名称

验收项目

预期效果

大气污染治理措施

加强车间通风
对周围环境影响小
水污染治理措施

雨污分流系统
实现雨水和污水的分流
容积为1m3的沉淀池1个

车间地面清洁废水沉淀处理后回用于项目区洒水降尘

容积为2m3的沉淀池1个

洗瓶废水经沉淀处理达标后部分回用于车间地面清洁和项目区绿化，剩余部分近期外排至附近农灌沟渠，远期外排至市政污水管网，近期外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标；远期外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
原酒储罐区进行防渗，设置围堰、导流沟
罐区发生泄露事故时防止原酒流入周围地表水体

噪声防治措施

距离衰减、墙体阻隔
厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体废物处置措施

生活垃圾收集桶2个
固废100%处置
不锈钢收集桶5个
五、结论与建议

1、结论

综上所述，本项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取必要的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

2、建议

（1）保持项目区内清洁卫生，最大化地进行绿化，提高环境对空气的自净能力，改善厂区生态环境；

（2）加强企业内部环境管理，明确环保责任人员，建立健全环境管理规章制度，确保环保设施正常运转，并定期进行检测；

（3）加强员工的技能和素质，每个工作细节都做到规范化，认真做好清洁生产，做到节能、降耗、减污、增效。
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