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	项目区现状
	南亚风情第壹城
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	项目周边昆明阳光酒店
	NEW购物中心


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明市西山区天空之城室内运动服务部

	建设单位
	昆明市西山区天空之城室内运动服务部

	法人代表
	夏建伟
	联系人
	夏建伟

	通讯地址
	昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺

	联系电话
	13888596582
	传真
	/
	邮政编码
	650228

	建设地点
	昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建√改建□扩建□
	行业类别及代码
	R9210室内娱乐活动

	占地面积

（平方米）
	5855
	绿化面积

（平方米）
	——

	总投资

（万元）
	200
	其中：环保投资（万元）
	5.5
	环保投资占

总投资比例（%）
	2.75

	评价经费

（万元）
	1
	预期投产日期
	2017年11月

	工程内容及规模：

1、任务由来
昆明市西山区天空之城室内运动服务部位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺建设室内娱乐项目。项目已经取得昆明市西山区市场监督管理局颁发的营业执照。项目建设内容为：室内娱乐活动及手工坊的建设，不涉及餐饮、食品加工。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目应编制环境影响报告表，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的相关要求，昆明市西山区天空之城室内运动服务部委托我单位编制该项目环境影响报告表。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查并收集与项目有关的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批，为各级主管部门的决策和环境管理提供科学依据。
本次环评通过对项目施工及运营阶段产生的污染物对周边环境的影响进行预测、评价，提出减轻项目运营对周边环境造成不良影响的对策措施。

2、工程概况

2.1房屋租赁情况

昆明市西山区天空之城室内运动服务部于2016年4月30日与昆明南亚风情房地产开发有限公司签订商铺租赁合同，租赁地点为昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，共5855m2。商铺租赁合同见附件。

2.2租赁商铺已有的配套设施

本项目租赁的商铺已有的配套设施为：项目供水管网、供电管线及2个水冲厕。厕所产生的废水排入南亚风情第壹城B1地块的公共化粪池处理，处理后排入项目周边污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。化粪池容积约为24m³。

2.3本项目建设内容及建设规模

（1）建设内容

本项目占地面积为5855m2，根据项目总平面布置图，项目的建设内容为：娃娃机、手工创意坊、棒球馆、保龄球馆、次时代电竞馆、嘉年华、服务台、乒乓球馆、台球室、击剑馆、射箭馆、VR区域、狩猎高手、篮球机、模拟区、模拟马术、激光雷射真人CS、全民枪战互动VR、3D打印室及项目进风、排风系统，项目不涉及餐饮。
（2）建设规模

项目设计最大接待人数为500人/d。

项目的建设内容按工程组成分为：主体工程、公辅工程、依托工程、环保工程。项目建设内容及工程组成一览表见表1-1，项目总平面布置见附图1。

表1-1    项目建设内容及工程组成一览表

工程组成

工程内容

主体工程

娃娃机
共设置2处，占地面积为80m2。其中：1处占地面积为30m2，另一处占地为50m2。
手工创意坊
主要为模型的组装、刺绣布艺、皮革、皮具的自造。共设置3处，占地面积为530m2。其中：1处占地为200m2，一处占地面为260m2，另外一处占地面积为70m2。
棒球馆
共设置1处。占地面积为150m2。
次时代电竞馆
共设置1处。占地面积为300m2。
嘉年华

为礼品设备区，共设置1处。占地面积为30m2。

全民枪战互动VR

共设置1处。占地面积为30m2。

篮球机

共设置1处。占地面积为30m2。

VR区域

共设置1处。占地面积为80m2。

模拟区

共设置1处。占地面积为30m2。

狩猎高手

共设置1处。占地面积为10m2。

模拟马术

共设置1处。占地面积为15m2。

台球室

共设置1处。占地面积为300m2。

保龄球馆

共设置1处。占地面积为500m2。

乒乓球馆

共设置1处。占地面积为150m2。

击剑馆

共设置1处。占地面积为120m2。

射箭馆

共设置1处。占地面积为350m2。

激光雷射真人CS

共设置1处。占地面积为400m2。

公辅工程

3D打印室
共设置1处。占地面积为70m2。
服务台

共设置1处。占地面积为10m2。

项目区进风、排放系统

项目设置有进排风系统。

依托工程
供水、供电

由昆明南亚风情房地产开发有限公司公司供水、供电管网供给。

厕所

    依托配套设置的厕所，共有2个。

化粪池

    项目依托的公共化粪池容积为24m3。

环保工程

固体废弃物
项目区设置垃圾收集桶。
废水
依托昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块的公共排水管、化粪池及公共排污口处理。
    2.4项目劳动定员、工作制度及食宿情况

根据业主提供的资料项目劳动定员为20人，不在项目区食宿。项目每年运营365天。每天运营14h，从早上10时运营至24时。

2.5项目总投资及环保投资

项目总投资200万；项目环保投资主要用于固废的处理，环保投资约为5.5万，占总投资额的2.75%。环保投资估算见表1-3。

表1-3    项目环保投资一览表

序号
类别
内容
投资额（万元）
备注
1
固废处理系统

垃圾桶及清运费用

2.5

主体设计

2

隔声降噪措施

减振垫、音箱耳机

3.0

主体设计

合计
——

——

5.5

2.6项目运营过程中主要生产设备清单

本项目运营过程中设备清单如下。

表1-4    项目设备清单表

游戏机编号

游戏机名称

游戏机类别

数量

备注

T001001

AB战机

娱乐机

一套

T001002

AB战机

娱乐机

T002001

劲舞团2代

娱乐机

T003001

宜尔商（娃娃机）

礼品机

30台

T004001

狂野狩猎

娱乐机

一台

T006001

舞蹈进化

娱乐机

4台

T007001

狂猿

娱乐机

T008001

龙拳

娱乐机

T009001

黄金鱼竿

奖票机（礼品机）
8台

一台

T010001

愤怒小鸟{嘉年华}

礼品设备

T011001

疯狂套圈{嘉年华}

礼品设备

T012002

飞镖气球{嘉年华}

礼品设备

本店定做

T014001

剪刀礼品机

礼品机

T014002

剪刀礼品机

礼品机

T016001

宜尔商（棒棒糖）

礼品机

6台

T017001

篮球机
娱乐机

8台

T018001

赛马场

娱乐机

4台

一套

T020001

刮刮刮礼品机

礼品机

2台

T023001

桌上曲棍球

娱乐机

FB-001

国际飞镖

娱乐机

4台

VR

佳玛一套

项目设备

VR

乐客蛋椅一套

项目设备

VR

乐客滑雪一套

项目设备

VR

乐客单车一套

项目设备

VR

全名枪战一套

项目设备

VR

叶问一套

项目设备

VR

炫舞音拳一套

项目设备

——
风机
项目设备
2套
2.7技术经济指标

本项目技术经济指标如下：

表1-5    项目技术经济指标表

序号

项目

单位

数量

备注

1

建筑面积

m2
5855

——

2

总投资

万元

200

——

3

环保投资

万元

5.5

——

4

环保投资占总投资

%

2.75

——

5

年工作天数

天

365

——

6

工作人数

人

20

——

3、总平面布置情况

本项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，项目位于项目南部设置有娃娃机、手工创意坊（3处）、棒球馆，中部设置3D打印室、全民枪战互动VR、娃娃机、嘉年华、次时代电竞馆、保龄球馆、乒乓球馆、服务台、模拟马术、狩猎高手、模拟区、VR区域、篮球机，北部设置有激光雷射真人CS、射箭馆、击剑馆、台球室。厕所位于项目西侧。垃圾桶分散设置。

项目总平面布置图见附图1。

	与本项目有关的原有污染及主要环境问题：

本项目租用昆明南亚风情房地产开发有限公司南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，不存在原有污染问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
    1、地理位置

昆明位于中国西南云贵高原中部，南濒滇池，三面环山，滇池平原。地理坐标为东经102°10'～103°40'，北纬24°23'～26°22'，市中心位于北纬25°02'11"，东经102°42'31"。

西山区位于昆明市西部，东临滇池与官渡区、与呈贡县隔水相望，与五华区接攘，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，北接富民县、嵩明县。全区南北长55km，东西宽37.5km，总面积881km2 ，坝区面积占8%，山区、半山区面积占 92%。

本项目建设地点位于昆明市西山区南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺。项目北侧为滇池路，距离项目75m，交通便利。

本项目地理位置交通图见附图2。
2、地形、地貌及地质
（1）地形、地貌

西山区地势北高南低，西高东低，地形变化较为强烈。由于构造作用的不均匀性，在地形上既有高原面上相对隆起的山脉，又有海拔较低的湖积平原及湖泊。全区地貌类型主要有四种：深切河谷、高原山地、断陷湖盆盆地和河谷地貌。山区部分地形相对较陡，坡面较长，而坡面径流，尤其是坡面挟沙径流，随着流程的增加而集中，搬运能力明显高于地形相对平缓的区域。

（2）地质

西山区地质构造主要以西山的南北向断层和东西走向的宗鲁箐断裂带截接组成。南北走向的西山断层，主要是东盘奥陶系逆冲于西盘二迭系之上，长虫山山脉是东盘古生界地层冲复于西盘玄武岩组之上。东西走向的宗鲁箐断层包括棋盘山一带为震旦系的灯影组逆复于二迭系地层之上。岩层分布以寒武纪的黑色页岩、灰质白云岩，泥盆系的粉砂质页岩、灰白色砂岩，石灰系的石灰岩，二迭系的玄武岩为主。坝区地质主要以新生界第三纪、第四纪的冲积、湖积物为主，次之为洪积和坡积物，岩性为砂、砾石、粘土、钙质粘土、淤泥和泥炭。

在新构造分区中，西山区处于昆明市川滇断块隆起区内的昆明凹陷三级新构造区内，是区域新构造隆起背景上的滇东强烈断陷湖盆区的重要组成部分。

昆明盆地是云南高原规模最大的第四纪继承性断陷盆地，主要由南北向普渡河第四纪活动断裂控制，同时还受北东、北西等多组方向第四纪活动断裂断裂的影响，形成异常复杂的盆地基底形态。

项目处于昆明西山区主城区内，所在区域地势平坦，周围区域均为已建成区，无滑坡、岩溶、土洞等不良地质现象。

（3）地下水
区域地下水上部为孔隙潜水，下部为基岩裂隙水，地下水主要靠大气降水，地表水补给，流入深部含水层，或者在地势较低的地区，以泉水的形式排泄于地表，总的来说，地下水是由南向北，由东向西流动。水量丰富，水质较好。第四系松散土层中的含水量小，为弱含水层。稳定水位埋深为0.30～20.20m，水位埋深随地形起伏而变。水质分析结果，32孔的pH=7，侵蚀性CO2为0，水化学类型为HCO3-Ca型水，水质单一，无腐蚀性，11孔水取水化验结果，pH=4.9，侵蚀性为CO245～63（mg/L），水化学类型为HCO3-SO4-Na型水，水具有分解类中等腐蚀。

    3、气候、气象

项目区地处低纬度高原区域，属低纬度高原山地气候，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月（7月）平均气温19.7℃，最冷月（1月）平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量的88～90％，年平均降雨日数134.6天；全年盛行西南风，风频 16%, 年静风频率31%，年平均风速2.2m/s。 年平均相对湿度72%，年平均气压810hPa，蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率56％；风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月。

    4、河流、水系

评价区域属滇池流域，根据现场踏勘情况，项目北侧约550m处为船房河及南侧220m处的采莲河。船房河汇入草海，采莲河汇入滇池外海。 

滇池为一天然断陷湖泊，湖面南北长约40km，东西平均宽度约7.5km，最大宽度12.5km，多年平均水位为1886.3m，相应的湖岸长约150km。湖体由东西长3.5km，宽30m堤坝（海埂）将湖体分隔为南北两个部分，中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的97.2％，占滇池容积的99%。海埂以北称草海。草海的水质、底质条件与外海不尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。
项目所在区域水系图见附图3。

5、土壤、植被

项目所在区域属高原红壤地区，土壤类型主要红壤（占84.2%）、水稻土（占12.1%）、紫色土（占0.6%）、沼泽土（占3.1%）以及石灰岩土，共5个土类，9个亚类、10个土属、25个土种。项目周边土壤主要为湖积母质水稻土。

西山区森林覆盖率为58.60%，其中，有林地覆盖率58.14%，国家特别规定灌木林覆盖率0.46%。全区林木绿化率为61.75%，其中，有林地覆盖率58.14%，灌木林覆盖率3.51%。植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有栲树、栎树、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类。

本项目选址区域为南亚风情第壹城，植被覆盖较小，生物多样性较为单一，植被类型主要为项目周边绿化带，植物种类受人为影响因素较大。根据现场踏勘情况，本项目评价范围内无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、行政区划及人口

西山区全区总面积881km2 ，城市建成区面积 46km2，是拥有城市主城核心区、城郊区和山区农村的昆明市主城西区。辖马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、团结、碧鸡、海口10个街道办事处，共91个社区居委会，辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等25个少数民族。2013年末全区常住人口76.9万人，比上年末增长0.9%，人口自然增长率为 2.46‰。

2、社会经济概况

2015年，全区经济在新常态下平稳运行，民生保障不断加强，社会事业全面进步。全区实现地区生产总值455.5亿元，增长9%；一般公共预算收入完成35.6亿元，增长3%；规模以上固定资产投资完成410.1亿元，增长5.6%；生活消费品零售总额完成479.6亿元，增长4.8%，预计，城镇常住居民人均可支配收入达34742元，农村常住居民可支配收入达15316元，分别增长9%和10.5%；晚宴地区生产总值能耗下降2.5%；城镇登记失业率控制在3.5%以内；人口自然增长率4.8‰；连续十年获评“云南省县城经济十强县”。

3、科技、教育、文化和卫生

全区（含度假区）内有各级各类学校222所。其中：小学72所（完小72所） ；完全中学9所；初级中学23所；高级中学1所；幼儿园104所；中职学校12所；特教学校1所。全区在校学生总数120473人，小学入学率99.80%，初中毛入学率达100.39%，小学辍学率为0.01%，初中辍学率0.72%，初中升入普高 60%。

西山区文化和卫生事业蓬勃发展。完成了复兴、永兴路、西华三个社区国家公共文化服务体系示范项目的创建工作，全区行政村基本实现“农家书屋”全覆盖， “魅力碧鸡•和谐西山” 、第25届西山音乐节、2012中国昆明国际文化旅游节昆明狂欢节西寺塔广场傣族泼水节舞蹈表演活动、州市民族风情歌舞展演等特色品牌活动获得圆满成功。2013年末拥有医院（卫生院）48家，医院床位8989 张，医护人员9549人。经审批建立的卫生服务中心（站）已达97个，服务人口 65.52万人。重大疾病预防机制进一步完善，医疗卫生事业稳步推进，中心城区社区卫生服务机构覆盖率达 100%。

4、风景名胜、文物保护

西山区境内山川秀美，风景名胜、古寺名园甚多，有西山、棋盘山、观音山、卧云山、大观楼、白鱼口等著名旅游景点，大小17个公园、300余户农家乐，是昆明公园最多的主城区，境内90余公里的滇池湖岸线和12平方公里的滇池草海水域构成了一道亮丽的生态风景线。经现场调查，选址周边未发现国务院、国家有关部门、省市县（区）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，区内无国家、省、市保护、珍稀动植物。

5、项目所在楼层概况

本项目位于位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，为地下负一层商铺，地面为购物中心。

6、昆明市第一水质净化厂概况

昆明市第一水质净化厂位于滇池路2公里处，是“七五”期间省、市政府共同投资建设的重点工程项目。设计日处理规模12万立方米，主要接纳城南片区污水系统收集的雨污水进行处理。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题：

    1、地表水环境质量现状

本项目周边地表水体为船房河、采莲河及滇池外海、草海，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），采莲河（源头—入外海口）为一般鱼类保护、农业用水，按Ⅲ类水保护，船房河（源头—入草海口）为非接触娱乐用水、景观用水，按Ⅳ类水体保护；草海为一般工业用水、非接触娱乐用水，按Ⅳ类水体保护；滇池外海水域功能为一般鱼类保护区，按Ⅲ类水体保护。

参照《2016昆明市环境状况公报》，船房河水质类别为Ⅳ类。采莲河水质类别为Ⅴ类。草海水质类别为Ⅴ类，五日生化需氧量、总磷达Ⅴ类，其他评价指标均达Ⅳ类，达到“省考核目标”，综合营养类状态指数为63.8，属中度营养状态。滇池外海水质类别为Ⅴ类，化学需氧量达Ⅴ类，浓度值为37mg/L，其他评价指标均达Ⅳ类，达到“省考核目标”，综合营养状态指数下降2.0%，富营养化长度有所减轻。

    2、环境空气质量现状

参照《2016年昆明市环境状况公报》，昆明市主城区环境空气质量中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）平均浓度均达到空气质量二级标准。

    3、声环境质量现状

项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，项目选址区域属于昆明市主城区，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。参照《2016年昆明市环境状况公报》，2016年主城区四类声环境功能区：2类区（混合区）年平均等效声级昼间、夜间均达标。

    4、生态环境质量现状

根据现场踏勘情况，项目区所在地主要为城市生态环境，经资料收集分析和实地调查了解，项目所在地及周边500m范围无原生植被和国家规定保护的动植物。现有地表植被主要为人工绿化植被，生态环境主要受人为控制，自我调控能力较差，生物多样性较差。 
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四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、大气环境

项目区域为环境空气质量二类区，执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准，适用的标准限值如下表所示。

表4-1　　环境空气质量标准

执行标准

污染物

平均时间

浓度限值

单位

环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准

SO2
年平均

60

ug/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70

ug/m3
24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

TSP

年平均

200

24小时平均

300

CO
24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10
臭氧
日最大8小时平均
160
ug/m3
1小时平均

200
2、水环境

项目所在区域地表水为采莲河、船房河、滇池外海、草海，草海、船房河、执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准，采莲河、滇池外海执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准，标准值见表4-2。

表4-2    地表水环境质量标准限值  单位：mg/L
项目

pH

CODcr
BOD5
总磷

总氮

石油类

氨氮

高锰酸盐指数
Ⅲ类标准
6～9
≤20
≤4
≤0.2

（湖、库0.05）
≤1.0
≤0.05
≤1.0
≤6
Ⅳ类标准

6～9

≤30
≤6
≤0.3

（湖、库0.1）
≤1.5
≤0.5
≤1.5
≤10
评价区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，见表4-3。
表4-3    地下水质量标准    单位：除pH值之外均为mg/L
污染物名称

pH

高锰酸盐指数

硫酸盐

细菌总数
Ⅲ类标准浓度限值

6.5～8.5

≤3.0

≤250
≤100个/ml

污染物名称

Cu

As

Fe

Pb

Ⅲ类标准浓度限值

≤1.0

≤0.05

≤0.3

≤0.05

污染物名称

Cd

总大肠菌数

Zn

硝酸盐

Ⅲ类标准浓度限值

≤0.01

≤3.0个/L

≤1.0

≤20

3、声环境

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值如下表所示。

表4-4　　声环境质量标准

类别
等效声级[dB（A）]

昼间
夜间
2类
60
50


	污染物排放标准
	1、废气

（1）施工期产生的废气主要为项目装修过程中物料的堆放、切割产生的扬尘，呈无组织排放。排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值标准。

表4-5    大气污染物综合排放标准无组织监控浓度

标准类别
颗粒物
无组织排放监控浓度限值
1.0（mg/Nm3）
（2）本项目为室内娱乐运动建设项目，本项目运营期产生的大气污染为厕所产生的异味，厕所及时清理打扫后异味影响较小。生活垃圾桶过垃圾收集桶收集后及时清理，做到日产日清，减小异味的产生及排放。本次环评不设运营期废气排放标准。

2、废水

本项目产生的废水主要为施工期产生的施工废水及运营过程中产生的生活污水及场地清洁废水。废水通过排入商场设置的公共化粪池处理，处理后排入项目周边污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。废水统一由昆明南亚风情房地产开发有限公司进行监管，本次环评不设置废水排放标准。

3、噪声

（1）施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体见表4-6。
表4-6    建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间(dB)

夜间(dB)

70

55

（2）运营期噪声执行（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，其标准限值详见表4-7。

表4-7    社会生活环境噪声排放标准   单位：Leq〔dB（A）〕
类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固废

项目产生的生活垃圾为一般固体废物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单。

	总

量

控

制

指

标
	（1）废水

本项目产生的废水通过排入商场设置的公共化粪池处理，处理后排入项目周边污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。废水统一由昆明南亚风情房地产开发有限公司进行监管，本项目不设置废水总量控制指标。
（2）固废

项目固废处置率为100%。
（3）废气

本项目产生的大气污染为厕所产生的异味，厕所及时清理打扫后异味影响较小。生活垃圾桶过垃圾收集桶收集后及时清理，做到日产日清，减小异味的产生及排放。本项目不设置废气总量控制指标。



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：
1、施工期

本项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，为租赁商铺，项目施工主要为内部装修改造。

项目施工工序及产污节点分析如下所示：
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图5-1    项目施工工序及产污节点示意图

产污节点简述：

（1）装修材料运至项目区堆放及搬运过程中有噪声N1、无组织粉尘T1及原材料堆放、搬运过程产生建筑垃圾S1产生及排放。

（2）项目在室内装修过程中会采用电焊机、电钻、角向磨光机等施工设备，装修过程中有设备噪声N2产生及排放，切割材料过程中有无组织粉尘T2及切割废料S2产生及排放。

（3）装修完成后场地清理过程中有废弃装修材料S3及场地清洗废水W1产生及排放。

（4）施工人员在项目区施工过程中有施工人员生活垃圾S4及生活污水W2产生及排放。

2、运营期

本项目运营期为室内娱乐运动建设项目，为顾客提供电玩、台球、棒球等娱乐服务，运营过程及产污节点分析如下：
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图5-2    项目运营流程及产污节点示意图
产污节点简述：

①项目共有20名员工，依托社会化服务解决餐饮，不在项目区内食宿，员工主要负责项目场地清洁、为顾客服务、收银。员工工作过程中有生活垃圾、地面清洁废水、冲厕及清洗废水产生。

②顾客进入项目区进行活动，活动过程中有设备噪声、人群活动噪声、冲厕及清洗废水、固废产生。

③项目租用的商铺配套设置有2个厕所，厕所在使用过程中回用少量的异味产生及排放。

④项目顾客、员工产生的冲厕、清洗废水及地面清洁废水均排入公共化粪池处置。

	主要污染工序：
（一）施工期

1、废水

（1）场地清洗W1

本项目施工面积为5855m2，装修完成后场地清洗用水按1L/m2估算，用水量为5.86m3。排水量按用水量的80%计算，废水量为4.7m3。主要污染物为SS。

（2）施工人员生活污水W2

项目装修过程中的施工人员预计为5人，不在项目区内食宿，废水主要为清洗过程中产生。用水量按20L/人·d计算，则用水量为0.1m3/d，排水量按用水量的80%计，排水量约为0.08 m3/d，主要污染因子为SS。

废水经过项目区内公共排水管网排至公共化粪池处理后排入周边市政污水管网。对外环境的影响较小。

2、废气

项目施工过程中产生的废气主要为，装修材料的搬运、堆放过程产生的扬尘T1，材料切割过程中产生的无组织粉尘T2。产生量无法量化。

装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生。

装修切割过程中产生的无组织粉尘量较小，不会对周边大气环境造成严重不良影响。

3、噪声

项目装修过程中使用电焊机、电钻、角向磨光机等高噪声设备，设备源强见下表。

表5-1     项目施工期设备噪声源强

序号
设备名称
测量声级dB

1

电钻
85

2

角向磨光机
80

3

电焊机
75

4、固废

项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾（S1、S2、S3）及少量的施工人员产生的生活垃圾S4：

建筑垃圾：建筑垃圾产生量无法量化，施工过程产生的建筑垃圾桶过综合回收利用，不能利用部分运至指定的建筑垃圾堆放点；

生活垃圾：生活垃圾量按0.2kg/人·d计，产生量约为1kg/d，收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。

（二）运营期

1、废水

（1）项目给排水

以下核算内容参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）进行核算。

①地面清洁给排水

项目建筑面积为5855m2，未放置设备的面积按总面积的50%计算，地面清洁过程用水量平均按0.5L/（m2·d）计算，则用水量为1.46m3/d，排水量按用水量的80%计算，废水量约为1.17m3/d。

②顾客及员工冲厕、清洗给排水

项目劳动定员为20人，设计每天接纳最大顾客量为500人。员工每人入厕次数按5次计算，顾客最大入厕次数按500次/d计算，项目入厕次数按600次/天计算。

参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013），入厕用水量按7L/（人·次），则项目入厕用水量约为4.2m3/d。排水量按用水量的80%计算，废水量为3.36m3/d。

本项目给排水量统计如下：

表5-2   项目给排水量统计表

用水环节

用水定额

单位

用水量

排水率

排水量

地面清洁

0.5L/（m2·d）

2927.5m2
1.46m3/d

80%

1.17m3/d

冲厕、清洗

7.0L/（人·次）

600次/d

4.2m3/d

80%

3.36m3/d

合计

5.66m3/d

80%

4.53m3/d

项目水平衡图如下图所示：
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图5-3    项目水量平衡图    单位：m3/d

（2）污染治理措施及可行性分析
本项目运营过程中产生的废水经过排水管网排入公共化粪池预处理后排入项目周边污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
项目废水产生量约为4.53m3/d，公共化粪池容积为24m3，项目现状进入试运营阶段，根据现场踏勘，化粪池能够接纳本项目产生的废水，没有化粪池废水溢流情况发生，本项目依托公共化粪池预处理项目产生的废水可行。

昆明市第一水质净化厂主要接纳城南片区污水系统收集的雨污水进行处理。项目废水在昆明市第一水质净化厂纳污范围内，项目产生的废水能够进入昆明市第一水质净化厂。

根据《我国城市生活污水水质统计数据》，污染物的浓度分别是CODcr400mg/L、SS220mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。

根据有关资料，化粪池对生活污水中CODcr去除率为15%左右、SS为30%、氨氮为3%，项目废水浓度为CODcr400mg/L、SS220mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L，废水通过化粪池处理后外排废水浓度为CODcr340mg/L、SS154mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。

（3）项目水平衡及废水源强

本项目年生产365天，项目年产生的废水量约为1653.45m3/a。废水排放量为1653.45m3/a，废水产生及排放源强如下：
表5-3    项目废水排放源强统计表

项目
污染物
CODcr

SS

NH3-N

总磷
动植物油
废水量

1653.45m3/a
产生浓度（mg/L）

400

220

20

8

20
产生量（t/a）

0.66
0.36
0.033
0.013
0.033
排放浓度（mg/L）

340

154

20

8

20
排放量（t/a）

0.56
0.25
0.033
0.013
0.033
2、废气

本项目运营过程中垃圾桶及厕所会有异味产生及排放，厕所通过及时清理打扫后异味影响较小；生活垃圾桶过垃圾收集桶收集后及时清理，做到日产日清，减小异味的产生及排放。
3、噪声

（1）声源

运营过程中主要噪声源为设备噪声及人群活动噪声，人群活动噪声在65~80dB（A）之间，设备噪声源强如下表所示：

表5-4    项目噪声源强表    单位：dB（A）
设备名称
数量

源强
AB战机

一套
65
AB战机

劲舞团2代

60
宜尔商（娃娃机）

30台

60
狂野狩猎

一台

70
舞蹈进化

4台

65
狂猿

60
龙拳

60
篮球机
8台

70
赛马场

4台

65
桌上曲棍球

75
国际飞镖

4台

60
佳玛一套

60
乐客蛋椅一套

65
乐客滑雪一套

65
乐客单车一套

65
全名枪战一套

70
叶问一套

60
炫舞音拳一套

65
项目运营过程中设备噪声通过安装减振垫、选用低噪声设备及游戏音箱配套耳机来减少项目运营噪声对周边环境的影响。

4、固体废弃物

项目故障设备运至厂家修理，不在项目区内维修。

（1）产生量核算

①员工生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，本项目位于四区、2类城市，生活垃圾产生量按0.56kg/人·d计算，项目劳动定员20人，生活垃圾产生量为11.2kg/d。通过垃圾桶收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放，最终由环卫部门清运处置。

②顾客生活垃圾：根据顾客的停留时间，生活垃圾产生量按0.1kg/人·d估算，顾客生活垃圾产生量约为50kg/d。通过垃圾桶收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放，最终由环卫部门清运处置。

③手工坊固废

项目设置有手工坊主要为模型的组装、刺绣布艺、皮革、皮具的自造，不涉及染料、粘合剂。手工坊手工制作过程中会产生少量的物料边角料，为一般固废，通过垃圾桶收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放，最终由环卫部门清运处置。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前产生浓度

及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	原材料堆放、切割
	粉尘
	少量
	少量

	
	运营期
	厕所、生活垃圾
	异味
	少量
	少量

	水

污染

物
	施工期
	施工场地清洗
	清洁废水
	4.7m3
	4.7m3

	
	
	施工人员
	生活污水
	0.08m3/d
	0.08m3/d

	
	运营期
	项目运营过程
	废水
	产生量1653.45m3/a
	排放量1653.45m3/a

	
	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	
	
	
	COD

氨氮

总磷

SS

动植物油
	400

20

8

220

20
	0.66

0.033

0.013

0.36

0.033
	340

20

8

154

20
	0.56

0.033

0.013

0.25

0.033

	固体
废物
	施工期
	施工过程
	S1、S2、S3建筑垃圾
	少量
	运至周边建筑垃圾指定点堆放

	
	
	施工人员
	S4生活垃圾
	2.5kg/d
	收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。

	
	运营期
	员工生活过程
	生活垃圾
	11.2kg/d
	经垃圾桶收集后运至周边垃圾堆放点堆放，最终由环卫部门清运。

	
	
	顾客活动
	生活垃圾
	50kg/d
	

	
	
	
	手工废物
	少量
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	75～85dB（A）
	昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	设备、人群
	噪声
	60～80dB（A）
	昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目租用昆明南亚风情房地产开发有限公司位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，不涉及基建过程，对生态环境的影响较小。




七、环境影响分析
	施工期环境影响分析
1、施工期水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为场地清洗废水及施工人员生活污水，施工场地清洗废水产生量为4.7m3。施工人员生活污水量为0.08m3/d，不含有毒有害物质，通过商场公共排水管网排至化粪池处理后外排至周边市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

2、施工期大气环境影响分析

项目施工过程中产生的废气主要为，装修材料的搬运、堆放过程产生的扬尘T1及材料切割过程中产生的无组织粉尘T2。装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生，通过上述措施能够减小施工粉尘对周边环境的影响；切割粉尘产生量较小，不会对周边大气环境产生严重不良影响。

3、施工期声环境影响分析

根据表5-1，项目施工过程中产生的噪声在75~85dB（A）之间，施工过程主要为室内装修，根据《排污系数速查手册》中第“二十二条、常用隔声材料的隔声量”的数据，“240砖墙隔声量为23~30dB（A）；370砖墙的隔声量为35~45dB（A）”，施工噪声经过墙体隔声衰减后，噪声值约为60dB（A），白天在项目厂界能够达标排放，项目夜间不进行施工建设。

综上，项目施工噪声能够实现厂界达标排放，对周边环境的影响较小。

4、施工期固废影响分析

施工过程产生的建筑垃圾桶过综合回收利用，不能利用部分运至指定的建筑垃圾堆放点；生活垃圾收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。项目施工期固废对周边环境的影响较小。



	运营期环境影响分析：
   项目对周边环境的影响因素主要为项目运营产生的废水、废气、噪声、固废，具体分析如下：
1、运营期环境影响分析

1.1地表水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析

根据项目工程分析结果，项目运营期产生的废水主要包括：地面清洁及员工、顾客产生的冲厕、清洗废水。废水产生及排放量为4.53m3/d，1653.45m3/a。产生浓度为CODcr400mg/L、SS220mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。通过公共化粪池处理后排放浓度为CODcr340mg/L、SS154mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。通过公共排污口排入市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
经调查了解，昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块配套建设有化粪池、公共排水管网、排污口。通过工程分析，公共化粪池能够容纳及处理本项目产生的废水，本项目废水位于昆明市第一水质净化厂纳污范围。 

综上，本项目污水通过化粪池预处理及昆明市第一水质净化厂处理后，对周边环境影响较小。

（2）地下水环境影响分析

①污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有项目运营过程中产生的废水下渗对地下水造成的污染。

②影响分析

本项目建设场地均为混凝土地面，项目运营过程中产生的废水经过排水管网进入化粪池处理后外排市政污水管网。通过调查，项目所依托的公共化粪池建设过程中对化粪池四周及底面进行混凝土防渗处理，能够防止污水下渗对地下水质造成污染。运营过程中只要加强管理，发现污水处理设施漏水现象及时修补处理，项目产生的污水不会对项目所在区域地下水造成污染。

1.2大气环境影响分析

本项目产生的大气污染为厕所产生的异味，厕所及时清理打扫后异味影响较小。

生活垃圾桶过垃圾收集桶收集后及时清理，做到日产日清，减小异味的产生及排放。

通过上述措施后项目运营过程中产生的异味对自身环境及周边环境的影响较小。

1.3声环境影响分析

本项目运营过程中产生的噪声主要为设备、人群活动噪声，源强在60~80dB（A）之间。项目运营过程中设备噪声通过安装减振垫、选用低噪声设备及游戏音箱配套耳机来减少项目运营噪声对周边环境的影响。

（1）预测模式如下：
距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）

式中：LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

项目噪声贡献值采用噪声叠加公式进行计算，叠加公式如下：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

噪声预测结果见下表：

表7-1    噪声衰减预测结果  单位：dB（A）

距离声源距离(m)

1

10

30

50

100

噪声衰减值：dB(A)

0

20

29.5

34

40

噪声源

AB战机

65

45

35.5

31

25

劲舞团2代

60

40

30.5

26

20

娃娃机

60

40

30.5

26

20

狂野狩猎

70

50

40.5

36

30

舞蹈进化

65

45

35.5

31

25

狂猿

60

40

30.5

26

20

龙拳

60

40

30.5

26

20

篮球机

70

50

40.5

36

30

赛马场

65

45

35.5

31

25

桌上曲棍球

75

55

45.5

41

35

国际飞镖

60

40

30.5

26

20

佳玛一套

60

40

30.5

26

20

乐客蛋椅一套

65

45

35.5

31

25

乐客滑雪一套

65

45

35.5

31

25

乐客单车一套

65

45

35.5

31

25

全名枪战一套

70

50

40.5

36

30

叶问一套

60

40

30.5

26

20

炫舞音拳一套

65

45

35.5

31

25

叠加值

79.58

59.58

50.08

45.58

39.58

（2）噪声影响分析

①由表7-1可知，本项目运营过程中设备噪声影响范围在项目区外30m范围内，项目选址位于地下一层，通过墙体隔声后，本项目运营过程中运营噪声在厂界处能够达到（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，不会对项目东南侧80m处的南亚星辰苑造成严重不良影响。

②人群活动噪声为65~80dB（A）左右，通过墙体隔声后，不会对周边环境造成不良影响。

1.4固体废物环境影响分析

生活垃圾桶过垃圾收集桶收集后运至周边生活垃圾堆放点堆放，100%处置。饮料瓶与生活垃圾一同收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放。手工坊手工制作过程中产生的边角料较小，通过垃圾桶收集后运至项目周边生活垃圾堆放点堆放，最终由环卫部门清运处置。
综上、项目运营过程中产生的固废对周边环境的有限较小。
2、产业政策符合性及选址合理性

（1）产业政策符合性

本项目为室内娱乐活动项目的建设，按国家发展改革委《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家和地方现行的产业政策，符合社会经济发展的要求。

（2）选址合理性

①项目周边为居住、商业混杂区，能较好的服务周边人群，项目与周边环境的相容性较好。

②建设项目选址及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区的保护范围。
③本项目废水、废气、噪声、固废通过采取相应的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

④与《娱乐场所管理条例》、《昆明市环境噪声污染防治管理办法》的符合性。

表7-2    与《娱乐场所管理条例》的符合性分析表

《娱乐场所管理条例》的相关要求

符合性分析

娱乐场所不得设在下列场所：

居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内；

居民住宅区和学校、医院、机关周围；

车站、机场等人群密集的场所；

建筑物地下一层以下；

与危险化学品仓库毗连的区域；
娱乐场所的边界噪声，应当符合国家规定的环境噪声标准。
本项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，为地下一层，项目周边为居住、商业混杂区，周边200m范围内无学校、医院、机关、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物，通过现场踏勘项目周边不涉及危险化学品仓库毗连的区域。通过预测项目运营期设备噪声位于厂界处能够达到（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

表7-3    与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》的符合性分析表

序号

《昆明市环境噪声污染防治管理办法》
的相关规定

符合性分析

1

第十二条 工业企业和个体工商户向周围生活环境排放噪声，应当符合国家规定的工业企业厂界噪声排放标准。
通过预测项目运营期设备噪声位于厂界处能够达到（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。
2

第十三条 禁止在下列区域内新建、扩建排放环境噪声的工业企业：医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区；风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区。

本项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，项目周边为居住、商业混杂区。周边200m范围内无医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区；风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区。
3

第十四条 禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等噪声敏感建筑物集中区域内从事机械加工、汽车维修等产生环境噪声污染的经营活动。本办法实施前，前款规定区域内已从事经营活动且噪声排放不达标的单位，应当按照国家规定的工业企业厂界噪声排放标准，采取相应治理措施进行治理。
本项目为室内娱乐活动建设项目。

4

第十五条 产生环境噪声污染的工业企业，应当对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，并采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻环境噪声污染，达到工业企业厂界噪声排放标准。
通过预测项目运营期设备噪声位于厂界处能够达到（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。
综上，本项目对项目运营过程中产生的污染物采取相应的措施后能够实现项目产生的污染物达标排放，本项目选址符合《娱乐场所管理条例》、《昆明市环境噪声污染防治管理办法》相关规定。项目选址合理可行。

3、《云南滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》规定：滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：

（一）一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

（二）二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

（三）三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，距离项目最近的地表水为项目南侧220m处的采莲河，根据滇池的保护范围划分，项目区处于滇池保护范围的三级保护区内。

根据《云南省滇池保护条例》第四十九条及第五十三条规定三级保护区内禁止下列行为：

①滇池三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

②向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品。

③在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。

④盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为。

⑤毁林开垦或者违法占用林地资源。

⑥猎捕野生动物。

⑦在禁止开垦区内开垦土地。

⑧新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目属于室内娱乐活动建设项目，不属于云南滇池保护条例中禁止建设的项目。
4、总平面布置合理性

本项目位于昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块之B1-1、2、3、4、5号商铺，项目根据场地的空间呈环形布置各类娱乐活动项目，位于走道设置娃娃机，位于环形外围设置手工坊、嘉年华、棒球馆、乒乓球馆、保龄球馆、服务台、模拟马术、狩猎高手、模拟区、VR区域、篮球区、3D打印室，位于环形内侧设置全民枪战互动VR、次时代电竞馆。项目各类娱乐活动项目设置的紧凑合理。

5、与周边环境协调性分析

本项目周边主要为商业混杂区，外环境对本项目的影响较小。本项目运营过程中产生的废水通过公共排水管网及化粪池处理后进入项目周边市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理；运营期产生的噪声达到（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；通过对卫生间及时清理打扫后异味影响较小；固废100%处置。

综上，项目运营过程中产生的污染物不会改变项目周边的环境质量现状，项目周边环境质量现状能够满足项目的建设。项目的建设与周边环境相容。

6、环境管理

项目运营过程中环境管理详见表7-4。

表7-4    环境管理一览表

时段

内容

运行期

配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收工作

7、项目“三同时”竣工验收一览表

本项目运营过程中废水依托昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块的公共排水管、化粪池及公共排污口处理，废水由昆明南亚风情房地产开发有限公司统一进行监测，本项目仅对废水进入预定的依托处理设施的情况进行验收。

表7-5    项目“三同时”竣工验收一览表

项目

处理对象

处理措施

处理效果

废水

生活污水

废水经过公共排水管网排入昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块的公共排水管、化粪池及公共排污口，最终进入昆明市第一水质净化厂。
通过商场的公共排水管、化粪池及公共排污口，最终进入昆明市第一水质净化厂进行处理。
噪声

噪声

设备安装减振垫、选用低噪声设备及游戏音箱配套耳机

GB12348－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。
固体废物

固废

垃圾桶

固废100%处理。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工无组织粉尘（T1、T2）
	粉尘
	装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程。 
	达标排放、对外环境空气质量影响很小

	
	运营期
	厕所、生活垃圾
	异味
	卫生间及时清理打扫，生活垃圾及时清运处置。
	

	水体污染物
	施工期
	施工场地清洗及施工人员生活污水（W1、W2）
	废水
	通过昆明市西山区福海南亚风情第壹城B1地块公共排水管网排至化粪池处理后由公共排污口外排至周边市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂。
	由公共排污口外排至周边市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂进行处理。

	
	运营期
	地面清洁及员工、顾客产生的冲厕、清洗
	废水
	
	

	固体废弃物
	施工期
	建筑垃圾

（S1、S2、S3）
	废弃物
	综合回收利用，不能利用部分运至指定的建筑垃圾堆放点。
	100%处理

	
	
	生活垃圾S4
	生活垃圾
	收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。
	

	
	运营期
	员工工作
	生活垃圾
	垃圾收集桶收集后运至周边生活垃圾堆放点堆放。
	

	
	
	顾客活动
	生活垃圾
	
	

	
	
	手工坊
	废边角料
	
	

	噪声
	施工期
	搬运及设备噪声

（N1、N2）
	噪声
	墙体隔声
	昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	设备及人群活动噪声
	噪声
	设备安装减振垫、选用低噪声设备及游戏音箱配套耳机。
	昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目不涉及基础建设。项目运营过程中产生的污染均能得到合理的处置，对生态环境的影响较小。




九、结论与建议
	1、结论

    1.1产业政策符合性

    本项目为室内娱乐活动项目的建设，按国家发展改革委《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家和地方现行的产业政策，符合社会经济发展的要求。

1.2选址合理性

（1）项目周边主要为居住、商业混杂区，能较好的服务周边人群，项目与周边环境的相容性较好。

（2）建设项目选址及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区的保护范围.

（3）本项目废水、废气、噪声、固废通过采取行之有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

（4）本项目选址符合《娱乐场所管理条例》、《昆明市环境噪声污染防治管理办法》的相关规定。

综上，项目选址合理可行。

1.3《云南滇池保护条例》符合性

本项目符合《云南滇池保护条例》的相关规定。

1.4总平面布置合理性

项目总平面布置根据项目设置的各类娱乐活动的占地、形状及场地的地形进行布设，项目平面布置合理可行。

1.5与周边环境的协调性分析

项目运营过程中产生的污染物不对改变项目周边的环境质量现状，项目周边环境质量现状不会对项目的建设造成严重不良影响。项目周边主要为居住、商业混杂区，项目的建设能够能较好的服务周边人群。项目与周边环境相容。

1.6环境影响评价结论

（1）施工期

①施工期水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为场地清洗废水及施工人员生活污水，施工场地清洗废水产生量为5.86m3。施工人员生活污水量为0.08m3/d，不含有毒有害物质，通过商场公共排水管网排至化粪池处理后外排至周边市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

②施工期大气环境影响分析

项目施工过程中产生的废气主要为装修材料的搬运、堆放过程产生的扬尘T1及材料切割过程中产生的无组织粉尘T2。装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生，通过上述措施能够减小施工粉尘对周边环境的影响。切割粉尘产生量较小，不会对周边环境产生严重不良影响。

③施工期声环境影响分析

施工噪声经过墙体隔声衰减后，白天在项目厂界能够达标排放，项目夜间不进行施工建设。项目施工噪声能够实现厂界达标排放，对周边环境的影响较小。

④施工期固废影响分析

施工过程产生的建筑垃圾桶过综合回收利用，不能利用部分运至指定的建筑垃圾堆放点；生活垃圾收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。项目施工期固废对周边环境的影响较小。

（2）运营期

①运营期水环境影响分析

项目运营期产生的废水主要包括：地面清洁及员工、顾客产生的冲厕、清洗废水。废水产生及排放量为4.53m3/d，1653.45m3/a。产生浓度为CODcr400mg/L、SS220mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。通过公共化粪池处理后排放浓度为CODcr340mg/L、SS154mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L。通过公共排污口排入市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
②大气环境影响分析

本项目产生的大气污染为卫生间及生活垃圾产生的异味。卫生间及时清理打扫后异味影响较小。生活垃圾桶过垃圾收集桶收集后及时清理，做到日产日清，减小异味的产生及排放。

通过上述措施后项目运营过程中产生的异味对自身环境及周边环境的影响较小。

③声环境影响分析

本项目运营过程中产生的噪声主要为设备、人群活动噪声。项目运营过程中设备噪声通过安装减振垫、选用低噪声设备及游戏音箱配套耳机来减少项目运营噪声对周边环境的影响。本次评价对项目运营过程中厂界噪声进行监测，监测结果表明，项目运营过程中产生的噪声位于厂界处达到（GB22337－2008）《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，不会改变当地的声环境质量功能，对周边环境的影响较小。

④固体废物环境影响分析

项目产生的固废100%处置，对周边环境的影响较小。

1.7总结论

本次环评对项目施工及运营过程中可能产生的环境影响提出治理措施，项目通过认真执行环评提出的污染治理措施后，项目运营过程中产生的污染均能够达标排放。项目的选址不违反项目所在地的相关规划，同时项目不属于国家限制、淘汰类建设项目，符合国家有关产业政策。
因此，本评价认为在严格落实本报告表提出的各项污染治理措施的前提下，从环境保护的角度讲本项目产生的污染物对周边环境影响较小，项目的建设是可行的。

2、建议

（1）建议项目管理制度中加强环保管理的内容，包括：对员工进行有关环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类袋装。

（2）项目在营运期间应加强安全防火管理、应有消防及报警等安全措施。
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