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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3.行业类别—按国标填写。
4.总投资—指项目投资总额。
5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议—给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南尚高职业卫生技术服务有限公司实验室建设项目

	建设单位
	云南尚高职业卫生技术服务有限公司

	法人代表
	张咏刚
	联系人
	张咏刚

	通讯地址
	云南省昆明市盘龙区王旗营金领地大厦7层办公2室

	联系电话
	13888010200
	传真
	/
	邮政编码
	650224

	建设地点
	昆明市西山区云兴路99号6层

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	检测服务（M7452）

	占地面积

（平方米）
	492.36
	绿化面积（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	18.6
	环保投资占总投资比例（%）
	6.2

	评价经费

（万元）
	2.0
	预期投

产日期
	2018年3月

	工程内容及规模
1、项目基本情况

为了预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害，规范建设项目职业卫生监督管理工作，确保建设项目职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，《中华人民共和国职业病防治法》明确规定了国家实施建设项目职业病危害评价制度，用人单位应当依据《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、标准的要求，对可能产生职业病危害的建设项目向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。面对日益广大的职业卫生检测评价市场，同时也为了保障企业各个生产岗位员工的身心健康，云南尚高职业卫生技术服务有限公司（下称公司）拟在昆明市西山区云兴路99号6层投资建设“云南尚高职业卫生技术服务有限公司实验室建设项目（下称项目）”，为各企业提供职业病危害因素检测服务。公司具有计量认证资质认定合格证CMA资质（见附件），拥有多名技术员，涉及空气中物理有害因素、化学因素（金属类）、化学因素（非金属类）、化学因素（有机类）、化学因素（农药类）、化学因素（室内空气类）、化学因素（粉尘类）等194项检测项目。

公司拟租用（租房合同见附件）五华社区文化活动中心（下称文化活动中心）位于昆明市西山区云兴路99号6层东面412.36m2、南面80m2的2间闲置办公室进行装修改造后用于本项目的运营场所。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，建设项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日），本项目属“三十七、研究和试验发展、107专业实验室、其他”，不涉及P3、P4生物安全实验室及转基因实验室，应当编制环境影响报告表。受云南尚高职业卫生技术服务有限公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘、收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《云南尚高职业卫生技术服务有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、工程内容及规模

（1）项目基本概况

项目名称：云南尚高职业卫生技术服务有限公司实验室建设项目

建设地点：昆明市西山区云兴路99号6层
建设单位：云南尚高职业卫生技术服务有限公司

建设性质：新建

建设规模：项目占地面积492.36m2，建筑面积492.36m2
项目总投资：300万元

（2）项目建设内容

项目所租用昆明市西山区云兴路99号为1栋6层独立商业、办公楼，1层为餐馆及移动营业厅，2层及5层为昆明市五华区老干部活动中心，3层为云南德厚传媒有限公司、云南硕函通讯科技有限公司等7家公司办公室，6层西北面为云南铭智教育信息咨询有限公司，6层东面、南面拟租用作为本项目场所。

公司拟租用文化活动中心位于昆明市西山区云兴路99号6层东面412.36m2、南面80m2的2间闲置办公室进行装修改造后用于本项目的运营场所，拟设置实验区、办公区，不配置食堂和宿舍。项目建设内容包括主体工程、公辅工程和环保工程，项目建设内容见表1-1。
表1-1  项目工程组成情况一览表

工程

内容

项目组成

项目规模

备注

主体工程

实验区

布置在6层东面靠北区域，建筑面积332.4m2，设置1间样品室、1间耗材室、1间天平室、1间常规分析室、1间有机分析室、1间无机分析室、1间无机样品前处理间、1间有机样品前处理间、1间理化操作间、1间高温室、1间无菌室、1间试剂间、1间现场设备室、1间实验室办公室、样品接收区。

实验区、办公区分别设置独立通道
公辅工程

办公区

布置在6层南面及东面靠南区域。东面靠南区域建筑面积80m2，设置1间总经办、1间财务室、1间市场部、1间综合办公室、1间档案室；南面设置4间办公室、1间会议室、1间业务室。

应急喷淋

实验区东北角设喷淋洗眼器

配电室

1间，建筑面积6m2。
给水

由城市供水管网供给，纯水自制。
排水

项目仪器清洗废水经中和池中和处理后，与其他废水一并排入租赁楼房现有化粪池处理，经市政污水管网最终排入昆明市第一水质净化厂处理。
供电

由市政电网供给，项目区不设备用发电机。
供热

采用电能，主要为各种水浴锅加热。
通风

办公区采用自然通风方式；有机分析室、无机分析室、常规分析室均配套通风柜。
环保

工程

污水处理设施

实验区东北面设1个容积1m3中和池。
依托租赁楼房现有20m3的化粪池。
废气治理设施

有机分析操作区设1#、2#、3#通风橱、1套活性炭吸附装置及高于楼顶3m的1#排气口，排气筒高度为15m；无机分析操作区设4#、5#、6#通风橱、1套碱液喷淋塔及高于楼顶2m的2#排气口，排气筒高度为15m。
噪声防治

采用低噪设备、基础安装减震垫、产噪设备均置于室内。

固体废弃物处置

实验区东北面设1间建筑面积为2m2的危险废物暂存间，并配备危险废物专用收集容器

生活垃圾收集桶
防锐器收集桶
3、检测内容

项目预计开展物理有害因素、化学因素（金属类）、化学因素（非金属类）、化学因素（有机类）、化学因素（农药类）、化学因素（室内空气类）、化学因素（粉尘类）等194项检测项目。

项目所检测内容均为空气中所含有的微量有害物质，不涉及土壤中有害物质的检测，建成后预计年均化学因素样品处理量为800个，非化学因素样品处理量为5000个。化学因素样品包括化学因素（金属类）、化学因素（非金属类）、化学因素（有机类）、化学因素（农药类）及化学因素（室内空气类）类，其中处理量最大的为非金属类及室内空气内，约为500个样/年，金属类、有机类及农药类处理量较少，共计约为300个样/年；非化学因素样品包括物理有害因素及化学因素粉尘类，非化学因素样品无需使用化学试剂进行检测，通过现场采样仪器直接读取或称重等方法获取数据。
项目检测项目详见表1-2。

表1-2  项目检测内容一览表
序号

检测类别

检测项目

依据的标准（方法）名称及编号（含年号）

限制范围

1.1
物理有害因素

高温

工作场所物理因素测量 第7部分：高温GBZ/T189.7-2007
/
1.2

手传振动
工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动GBZ/T189.9-2007
/
1.3

噪声

工作场所物理因素测量 第8部分：噪声GBZ/T189.8-2007
/
1.4

照度
照度测量方法GB/T5700-2008
/
1.5
紫外辐射
工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射GBZ/T189.6-2007
/
1.6

高频电磁场

工作场所物理因素测量 第2部分：高频电磁场GBZ/T189.2-2007
/
1.7

工频电场

工作场所物理因素测量 第3部分：工频电场GBZ/T189.3-2007
/
1.8

微小气候

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.1-2013
/
2.1

化学因素（金属类）
锑及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定锑及其化合物》GBZ/T160.1-2004
只测火焰原子吸收光谱法
2.2

钡及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定钡及其化合物》GBZ/T160.2-2004
只测二溴对甲基偶氮甲磺分光光度法
2.3

镉及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定镉及其化合物》GBZ/T160.5-2004
/
2.4

钙及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定钙及其化合物》GBZ/T160.6-2004
/
2.5

铬及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物》GBZ/T160.7-2004
只测火焰原子吸收光谱法和二苯碳酰二肼分光光度法
2.6

三价铬

只测二苯碳酰二肼分光光度法
2.7

六价铬

只测二苯碳酰二肼分光光度法
2.8

铜及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物》GBZ/T160.9-2004
只测火焰原子吸收光谱法
2.9

铅及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物》GBZ/T160.10-2004
只测火焰原子吸收光谱法
2.10

镁及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定镁及其化合物》GBZ/T160.12-2004
/
2.11

锰及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物》GBZ/T160.13-2004
只测原子荧光光谱法

2.12

汞及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定汞及其化合物》GBZ/T160.14-2004
只测原子荧光光谱法
2.13

钾及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定钾及其化合物》GBZ/T160.17-2004
/

2.14

钠及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物》GBZ/T160.18-2004
/

2.15

锡及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定锡及其化合物》GBZ/T160.22-2004
只测火焰原子吸收光谱法

2.16

二氧化锡

只测栎精分光光度法

2.17

锌及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物》GBZ/T160.25-2004
只测火焰原子吸收光谱法

2.18

铟及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定 铟类化物》GBZ/T160.83-2007

/

3.1

化学因素（非金属类）
CO

《工作场所空气有毒物质测定无机含碳化合物》GBZ/T160.28-2004
只测不分光红外线气体分析仪法

3.2

NO

《工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物》GBZ/T160.29-2004
/

3.3

NO2
/

3.4

NH3
/

3.5

氰化氢

/

3.6

氰化物

/

3.7

叠氮酸

/

3.8

叠氮化钠

/

3.9

磷酸

《工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物》GBZ/T160.30-2004
/

3.10

磷化氢

/

3.11

五氧化二磷

/

3.12

黄磷

/

3.13

砷及其化合物（除砷化氢外）

《工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物》GBZ/T160.31-2004
/

3.14

砷及其化合物（硫化砷和砷化氢外）

/

3.15

砷化氢

/

3.16

臭氧

《工作场所空气有毒物质测定 氧化物》GBZ/T160.32-2004
/

3.17

过氧化氢

/

3.18

二氧化硫

《工作场所空气有毒物质测定 硫化物》GBZ/T160.33-2004
只测甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法

3.19

三氧化硫

只测氢化钡比浊法

3.20

硫酸

只测氯化钡比浊法

3.21

硫化氢

只测硝酸银比色法

3.22

二硫化碳

只测二乙胺分光光度法

3.23

硒及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定 硒及其化合物》GBZ/T160.34-2004
只测氢化物-原子荧光光谱法

3.24

蹄及其化合物

《工作场所空气有毒物质测定 蹄及其化合物》GBZ/T160.35-2004
/

3.25

氟化氢

《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》GBZ/T160.36-2004
只测离子选择电极法

3.26

氟化物

/

3.27

氯气

《工作场所空气有毒物质测定 氟化物》GBZ/T160.37-2004
/

3.28

氯化氢

/

3.29

盐酸

/

3.30

二氧化氯

只测酸性紫R分光光度法

3.31

尿素

《公共场所卫生检验方法》GB/T18204.2-2014
/

《车间空气中尿素职业接触限值》GB18560-2001

/

4.1

化学因素（有机类）
戊烷

《工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物》GBZ/T160.38-2007
只测溶剂解析-气相色谱法

4.2

己烷

只测溶剂解析-气相色谱法

4.3

庚烷

只测溶剂解析-气相色谱法

4.4

辛烷

4.5

壬烷

4.6

溶剂汽油

《工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物》GBZ/T160.40-2004
只测直接进样-气相色谱法和热解析-气相色谱法

4.7

液化石油气

4.8

非甲烷总烃

只测热解析-气相色谱法

4.9

石蜡烟

只测溶剂提取称量法

4.10

环己烷

《工作场所空气有毒物质测定 脂环烃类化合物》GBZ/T160.41-2004
只测溶剂解吸-气相色谱法

4.11

甲基环己烷

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.12

松节油

/

4.13

苯

《工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物》GBZ/T160.42-2007

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.14

甲苯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.15

二甲苯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.16

乙苯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.17

苯乙烯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.18

对-特丁基甲苯

/

4.19

二乙烯基苯

/

4.20

萘

《工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物》GBZ/T160.44-2004

/

4.21

萘烷

/

4.22

四氢化萘

/

4.23

氯甲烷

《工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物》GBZ/T160.45-2007

/

4.24

二氯甲烷

/

4.25

溴甲烷

/

4.26

三氯甲烷

/

4.27

四氯化碳

/

4.28

二氯乙烷

/

4.29

六氯乙烷

/

4.30

三氯丙烷

/

4.31

1,2-二氯丙烷

/

4.32

二氯二氟甲烷

/

4.33

碘甲烷

/

4.34

二氯乙烯

《工作场所空气有毒物质测定 卤代不饱和烃类化合物》GBZ/T160.46-2004

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.35

三氯乙烯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.36

四氯乙烯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.37

氯乙烯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.38

氯丙烯

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.39

氯丁二烯

/

4.40

氯苯

《工作场所空气有毒物质卤代芳香烃类化合物的测定》GBZ/T160.47-2004

/

4.41

二氯苯

/

4.42

三氯苯

/

4.43

溴苯

/

4.44

对氯甲苯

/

4.45

苄基氯

/

4.46

甲醇

《工作场所空气有毒物质醇类化合物的测定》GBZ/T160.48-2007

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.47

异丙醇

/

4.48

丁醇

/

4.49

异戊醇

/

4.50

异辛醇

/

4.51

二丙酮醇

/

4.52

丙烯醇

/

4.53

乙二醇

/

4.54

氯乙醇

/

4.55

1-甲氧基-2-丙醇

/

4.56

二氯丙醇

/

4.57

甲硫醇

《工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物》GBZ/T160.49-2004

/

4.58

乙硫醇

/

4.59

2-甲氧基乙醇

《工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物》GBZ/T160.50-2004

/

4.60

2-乙氧基乙醇

/

4.61

2-丁氧基乙醇

/

4.62

苯酚

《工作场所空气有毒物质酚类化合物的测定》GBZ/T160.51-2007

/

4.63

甲酚

/

4.64

间苯二酚

/

4.65

乙醚

《工作场所空气有毒物质脂肪族醚类化合物》GBZ/T160.52-2007

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.66

乙醛

《工作场所空气有毒物质脂肪族醛类化合物的测定》GBZ/T160.54-2007

/

4.67

丙烯醛

/

4.68

甲醛

/

4.69

糠醛

/

4.70

丙酮

《工作场所空气有毒物质脂肪族酮类化合物的测定》GBZ/T160.55-2007

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.71

丁酮

4.72

甲基异丁基甲酮

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.73

异佛尔酮

/

4.74

二异丁基甲酮

/

4.75

二乙基甲酮

/

4.76

2-己酮

/

4.77

环氧乙烷

《工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物》GBZ/T160.58-2004

只测直接进样-气相色谱法

4.78

环氧丙烷

/

4.49

环氧氯丙烷

/

4.80

甲酸

《工作场所空气有毒物质羧酸类化合物的测定》GBZ/T160.59-2004

/

4.81

乙酸

/

4.82

丙酸

/

4.83

丙烯酸

/

4.84

氯乙酸

/

4.85

对苯二甲酸

/

4.86

二甲基甲酰胺

《工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物》GBZ/T160.62-2004

/

4.87

二甲基乙酰胺

/

4.88

丙烯酰胺

/

4.89

甲酸甲酯

《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T160.63-2007

/

4.90

甲酸乙酯

/

4.91

乙酸甲酯

/

4.92

乙酸乙酯

/

4.93

乙酸丙酯

/

4.94

乙酸丁酯

/

4.95

乙酸戊酯

/

4.96

1,4-丁内酯

/

4.97

氯乙酸甲酯

《工作场所空气有毒物质测定 卤代脂肪族酯类》GBZ/T160.65-2004

/

4.98

氯乙酸乙酯

/

4.99

邻苯二甲酸二丁酯

《工作场所空气有毒物质测定 芳香族酯类化合物》GBZ/T160.66-2004

只测溶剂洗脱-气相色谱法

4.100

三甲苯磷酸酯

/

4.101

甲苯二异氰酸酯（TDI）

《工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物》GBZ/T160.67-2004

/

4.102

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）

/

4.103

多次甲基对苯基二异氰酸酯（PMPPI）

/

4.104

乙腈

《工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物》GBZ/T160.67-2004

/

4.105

丙烯腈

只测溶剂解吸-气相色谱法

4..106

丙酮氰醇

/

4.107

甲基丙烯腈

/

4.108

肼

《工作场所空气有毒物质测定 肼类化合物》GBZ/T160.67-2004

/

4.109

甲基肼

/

1.110

偏二甲基肼

/

4.111

苯胺

《工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物》GBZ/T160.72-2004

只测溶剂解吸-气相色谱法

4.112

N-甲基苯胺

/

4.113

N，N-二甲基苯胺

/

4.114

苄基氰

/

4.115

三氯苯胺

/

4.116

对硝基苯胺

只测紫外分光光度法

4.117

氯化苦

《工作场所空气有毒物质测定 硝基烷烃类化合物》GBZ/T160.73-2004

/

5.1

化学因素（农药类）
久效磷

《工作场所空气有毒物质有机磷农药的测定》GBZ/T160.76-2004

/

5.2

甲基对硫磷

/

5.3

倍硫磷

/

5.4

乐果

/

5.5

氧化乐果

/

5.6

异稻瘟净

/

5.7

杀螟松

/

5.8

亚胺硫磷

/

5.9

敌百虫

/

5.10

六六六

《工作场所空气有毒物质有机氯农药的测定》GBZ/T160.77-2004

/

5.11

滴滴涕

/

6.1

化学因素（室内空气类）
甲醛

《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》GB50325-2010

/

《室内空气质量标准》

GB/T18883-2002

/

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.2-2014

/

6.2

氨

《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》GB50325-2010

/

《室内空气质量标准》

GB/T18883-2002

/

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.2-2014

/

《环境空气和废气 氨的测定纳式试剂分光光度法》HJ533-2009

/

6.3

苯

《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》GB50325-2010

/

《室内空气质量标准》

GB/T18883-2002

/

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.2-2014

/

《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB11737-89

/

《环境空气和废气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ583-2010

/

6.4

甲苯

《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》GB50325-2010

/

《室内空气质量标准》

GB/T18883-2002

/

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.2-2014

/

《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB11737-89

/

《环境空气和废气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ583-2010

/

6.5

二甲苯

《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》GB50325-2010

/

《室内空气质量标准》

GB/T18883-2002

/

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.2-2014

/

《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB11737-89

/

《环境空气和废气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ583-2010

/

6.6

总挥发性有机化合物

《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》GB50325-2010

/

《室内空气质量标准》

GB/T18883-2002

/

《公共场所卫生检验方法》

GB/T18204.2-2014

/

7.1

化学因素（室内空气类）
总粉尘

工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘 GBZ/T192.1-2007

只测重量法

7.2

呼吸性粉尘

工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘 GBZ/T192.2-2007

只测重量法

7.3

粉尘分散度

工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度 GBZ/T192.3-2007

只测显微镜法

7.4

游离二氧化硅

工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量 GBZ/T192.4-2007

只测焦磷酸法

4、主要设备
项目运营过程中所使用的设备主要为检测设备及现场采样设备，项目所使用设备见表1-3。
表1-3  项目主要设备一览表
序号

仪器设备名称

型号

用途

数量

检测设备
1

气相色谱仪
PE580
有机类危害因素检验

1台

2

气相色谱仪
GC7900
有机磷、硫及农药类危害因素检验

1台

3

原子吸收分光光度计
TAS-990F
金属类危害因素检验

1台

4

原子荧光分光光度计
AFS-230E
砷、汞、硒等危害因素检验

1台

5

单光束紫外-可见分光光度计
T6新世纪
非金属类危害因素检验

1台

6

万分之一天平
AUY120
称量
1台

7

千分之一天平
T500
称量
1台

8

数显电导率仪
DDS-11A
实验室用水检测

1台

9

箱式电阻炉
SX-4-10
加热

2台

10

电热鼓风干燥箱
101-2ES
烘干
1台

11

远红外恒温干燥箱
766-1A
烘干
1台

12

样品混匀装置（电热板）
ML-2-4
加热
2台

13

氢气发生器
SHC-300
制氢气
1台

14

空气发生器
QLB
制空气
1台

15

除湿机
DH-505B
除湿

1台

16

冰箱
BCD-100ACMG
冷藏
1台

17

冰箱
BCD-100ACMG
冷藏
1台

18

冰柜
BC/BD-379HB
冷藏
1台

19

数显恒温水浴锅
HH-6
加热

1台

20

旋涡混合器
SK-2
混合

1台

21

玻璃仪器气流烘干器
C30孔
烘干

1台

22

722可见分光光度计
722
分光实验
1台

23

热解析进样器
PT-5000
样品前处理

1台

24
加热电炉

4联

/
1台

25
比色皿
/
/
10个
26
移液管
/
/
150个
27
超声波振荡器
WF-300E
清洗
2台
现场采样设备
28
便携式粉尘采样器
ZC-F
粉尘采样
4台
29
防爆型粉尘采样器
FDC-20
1台
30

智能粉尘采样器
FC-30
/
3台
31
空气采样系统
Gilair5
空气采样
4台
32
便携式大气采样仪

QC-2B
大气采样
3台
33
防爆型大气采样仪

QC-4S
1台
34
温湿度计

AR827
温度、湿度检测
1台
35
电子皂膜流量计

High Flow
/
3台
36
个体噪声声级计
EDGE4
噪声检测
4台
37
噪声振动测量仪
AWA5936
1台
38
照度计

TES-1332A
照度检测
2台
39
工频电场

RJ-5
电场检测
1台
40
低频电磁场强度分析仪

ME3030B
电磁场检测、分析
1台
41
数字风速仪

8901

风速检测、分析
1台

42
一氧化碳气体检测报警器

GAXT-M-DL
一氧化碳气体检测
1台
43
硫化氢气体检测报警器

M4
硫化氢气体检测
1台
44
二氧化硫气体检测报警器

M4
二氧化硫气体检测
1台

45
氨气检测仪

GAXT-A-DL
氨气检测
1台

5、原辅料
本项目主要进行职业卫生检验，原辅料主要是实验室常用物品、实验试剂等。实验试剂实行专门试剂间保存，需冷藏试剂放于冰箱内，有毒试剂存放于独立试剂间的保险柜内，并执行“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账”的管理制度；其他试剂常温存放于试剂柜。本项目通过将各个待检测企业的空气样品取回后对空气中微量的有害物质进行检测，样品送回后存放于样品室，有特殊要求的存放于冰箱内，其他存放于样品柜内。
根据建设单位提供的资料，试剂配制、器皿的最后冲洗使用纯水即可满足实验要求，实验过程不使用蒸馏水，项目所使用的纯水自制。
项目实验室主要原辅料使用情况见表1-4。

表1-4  原辅料使用情况一览表

序号

品名

年用量

最大存储量
危险类别
配制试剂
1

氢氧化钠

500g

1000g
普通

2

氯化钠

500g

500g
普通

3

亚硫酸钠

500g

500g
普通

4

无水磷酸二氢钠

500g

500g
普通

5

无水磷酸氢二钠

500g

500g
普通

6

柠檬酸三钠

500g

500g
普通

7

无水碳酸钠

500g

500g
普通

8

氟化钠

500g

500g
普通

9

乙二胺四乙酸二钠

500g

500g
普通

10

硫代硫酸钠（五水）

500g

500g
普通

11

亚硝酸钠

500g

500g
普通

12

1,2萘醌-4-磺酸钠

500g

500g
普通

13

甲酸钠（二水）

500g

500g
普通

14

金属钠

500g

500g
易燃
15

氢氧化钾

500g

500g
普通

16

碘酸钾

500g

500g
普通

17

溴化钾

500g

500g
普通

18

溴酸钾

500g

500g
普通

19

氯化钾

0.4g
500g
普通

20

无水磷酸二氢钾

500g

500g
普通

21

邻苯二甲酸氢钾

500g

500g
普通

22

重铬酸钾

500g

500g
普通

23

磷酸氢二钾

500g

500g
普通

24

碘化钾

500g

500g
普通

25

高碘酸钾

500g

500g
普通

26

硼氢化钾

500g

500g
普通

27

溴水

500mL

500mL
普通

28

氨水

500mL

500mL
普通

29

氯化铵

500g

500g
普通

30

碳酸铵

500g

500g
普通

31

硫酸铁铵（12水）

500g

500g
普通

32

钼酸铵

500g

500g
普通

33

二乙胺盐酸盐

500g

500g
普通

34

盐酸羟胺

500g

500g
普通

35

硼氢化钠

500g

500g
普通

36

亚氯酸钠

500g

500g
普通

37

N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐

500g

500g
普通

38

试银灵

500g

500g
普通

39

氨基磺酸钠

500g

500g
普通

40

铁氰化钾

500g

500g
普通

41

溴化钠

500g

500g
普通

42

酒石酸甲钠

500g

500g
普通

43

硝酸

20L

20L
普通

44

磷酸

20L

10L
普通

45

冰乙酸

1L

1L
普通

46

高氯酸

2L

2L
腐蚀性
47

抗坏血酸

500g

500g
普通

48

氨基磺酸

500g

500g
普通

49

变色酸

500g

500g
普通

50

氢氟酸

500mL

500mL
腐蚀性
51

氢溴酸

500mL

500mL
普通

52

巴比妥酸

500g

500g
普通

53

无水对氨基苯磺酸

500g

500g
普通

54

草酸

500g

500g
普通

55

酒石酸

500g

500g
普通

56

1,2环己二胺四乙酸

500g

500g
普通

57

可溶性淀粉

500g

500g
普通

58

二乙基二硫代氨基甲酸银

500g

500g
普通

59

硫脲

500g

500g
普通

60

三氯化铁

500g

500g
普通

61

氯化锶

500g

500g
普通

62

硝酸镧

500g

500g
普通

63

过氧化氢

500mL

500mL
普通

64

硫酸锰

500g

500g
普通

65

盐酸副玫瑰苯胺溶液

500mL

500mL
普通

66

晶体三氧化铬

500g

500g
普通

67

二溴对甲基偶氮甲磺

500g

500g
普通

68

氯胺T

500g

500g
普通

69

硝酸银

500g

500g
普通

70

硫酸肼

500g

500g
普通

71

硫酸铜

500g

500g
普通

72

氯化亚锡

500g

500g
普通

73

2,4-二硝基苯肼

500g

500g
普通

74

乙酸铅

500g

500g
普通

75

氯化钡

500g

500g
普通

76

溴甲酚绿

500g

500g
普通

77

硝酸铯

500g

500g
普通

78

无水槲皮素

500g

500g
普通

79

异烟酸

500g

500g
普通

80

酚试剂

500g

500g
普通

81

甲基橙

500g

500g
普通

82

酚酞

500g

500g
普通

83

无砷锌粒

500g

500g
普通

84

丙二酸

500g

500g
普通

85

安替比林

500g

500g
普通

86

甲醇

500mL

500mL
普通

87

无水乙醇

500mL

500mL
普通

88

苯

5L

5L
普通

89

四氯化钛

500mL

500mL
普通

90

三乙醇胺

500mL

500mL
普通

91

正己烷

500mL

500mL
普通

92

乙二醇

3000mL

500mL
普通

93

四氯化碳

500mL

500mL
普通

94

二氯甲烷

500mL

500mL
普通

95

烟酸（尼古丁酸）

500mL

500mL
普通

96

丙三醇

500mL

500mL
普通

97

乙酸乙酯

500mL

500mL
普通

98

二硫化碳

3L

3L
普通

99

1,2-二氯乙烷

500mL

500mL
普通

100

全氟丁酸酐

500g

500g
普通

101

二苯碳酰二肼

500g

500g
普通

102

N-(1-苯基）乙二胺盐酸盐

500g

500g
普通

103

酸性紫R

500g

500g
普通

104

副品红

500mL

500mL
普通

105

甲醛

500mL

500mL
普通

106

苯胺

500mL

500mL
普通

107

二甲苯

500mL

500mL
普通

108

乙苯

500mL

500mL
普通

109

戊烷

500mL

500mL
普通

110

庚烷

500mL

500mL
普通

111

甲基环己烷

500mL

500mL
普通

112

松节油

500mL

500mL
普通

113

对氨基二甲基苯胺

500mL

500mL
普通

114

4-氨基安替比林

500g

500g
普通

115

对二甲氨基苯甲醛

500mL

500mL
普通

116

二乙酰-肟

500g

500g
普通

117

乙酰丙酮

500mL

500mL
普通

118

硝酸铵

500g

500g
普通

119

苯乙烯

500mL

500mL
普通

120

异丙醇

500mL

500mL
普通

标准试剂
121

二氧化硫标准液

40mL

40mL
普通

122

辛烷标准溶液

5mL

5mL
普通

123

壬烷标准溶液

5mL

5mL
普通

124

松节油标准溶液

2mL

2mL
普通

125

萘烷标准物质

2mL

2mL
普通

126

四氢化萘标准物质

2mL

2mL
普通

127

一氯甲烷标准溶液

2mL

2mL
普通

128

六氯乙烷标准溶液

5mL

5mL
普通

129

二氯二氟甲烷标准溶液

1mL

1mL
普通

130

溴甲烷标准溶液

2mL

2mL
普通

131

三氯丙烷标准溶液

2mL

2mL
普通

132

氯苯标准溶液

5mL

5mL
普通

133

二氯苯标准溶液

5mL

5mL
普通

134

三氯苯标准溶液

5mL

5mL
普通

135

对氯甲苯标准溶液

5mL

5mL
普通

136

溴苯标准溶液

5mL

5mL
普通

137

乙二醇标准溶液

2mL

2mL
普通

138

异丙醇标准溶液

1mL

1mL
普通

139

二丙酮醇标准溶液

5mL

5mL
普通

140

异戊醇标准溶液

2mL

2mL
普通

141

异辛醇标准溶液

2mL

2mL
普通

142

二氯丙醇标准溶液

2mL

2mL
普通

143

2-甲氧基乙醇标准物质

2mL

2mL
普通

144

2-丁氧基乙醇标准物质

2mL

2mL
普通

145

糠醛标准物质

5mL

5mL
普通

146

2-己酮标准溶液

5mL

5mL
普通

147

甲基异丁基甲酮标准溶液

5mL

5mL
普通

148

二异丁基甲酮标准溶液

25mL

25mL
普通

149

二乙基甲酮标准溶液

5mL

5mL
普通

150

环氧氯丙烷标准物质

2mL

2mL
普通

151

乙酸标准溶液

5mL

5mL
普通

152

丙酸标准溶液

5mL

5mL
普通

153

对苯二甲酸标准溶液

2mL

2mL
普通

154

甲酸甲酯标准溶液

1mL

1mL
普通

155

甲酸乙酯标准溶液

1mL

1mL
普通

156

乙酸甲酯标准溶液

1mL

1mL
普通

157

乙酸乙酯标准溶液

2mL

2mL
普通

158

乙酸丙酯标准溶液

1mL

1mL
普通

159

乙酸丁酯标准溶液

1mL

1mL
普通

160

乙酸戊酯标准溶液

1mL

1mL
普通

161

1,4-丁内酯标准溶液

5mL

5mL
普通

162

氯乙酸甲酯标准溶液

5mL

5mL
普通

163

氯乙酸乙酯标准溶液

5mL

5mL
普通

164

三甲苯磷酸酯

5mL

5mL
普通

165

邻苯二甲酸二丁酯标准物质

2mL

2mL
普通

166

二甲基甲酰胺标准物质

5mL

5mL
普通

167

二甲基乙酰胺标准物质

5mL

5mL
普通

168

丙烯酰胺标准物质

5mL

5mL
普通

169

乙腈标准物质

2mL

2mL
普通

170

丙烯腈标准物质

2mL

2mL
普通

171

肼标准物质

5mL

5mL
普通

172

甲基肼

5mL

5mL
普通

173

偏二甲苯肼标准溶液

25mL

25mL
普通

174

N,N-二甲基苯胺标准物质

5mL

5mL
普通

175

三氯苯胺

5g

5g
普通

176

苄基氰标准物质

5mL

5mL
普通

177

三价铬标准溶液

50mL

50mL
普通

178

铬标准溶液

50mL

50mL
普通

179

硒标准溶液

50mL

50mL
普通

180

氯离子标准溶液

50mL

50mL
普通

181

氟离子标准溶液

50mL

50mL
普通

182

钠标准溶液

50mL

50mL
普通

183

钙标准溶液

50mL

50mL
普通

184

锡标准溶液

50mL

50mL
普通

185

汞标准溶液

50mL

50mL
普通

186

铟标准溶液

50mL

50mL
普通

187

六价铬标准溶液

50mL

50mL
普通

188

碲标准溶液

50mL

50mL
普通

189

钾标准溶液

50mL

50mL
普通

190

钡标准溶液

50mL

50mL
普通

191

锑标准溶液

50mL

50mL
普通

192

硫酸根标准溶液

50mL

50mL
普通

193

锰标准溶液

50mL

50mL
普通

194

硫标准溶液

50mL

50mL
普通

195

镉标准溶液

50mL

50mL
普通

196

镁标准溶液

50mL

50mL
普通

197

磷标准溶液

50mL

50mL
普通

198

氨标准溶液

50mL

50mL
普通

199

砷标准溶液

50mL

50mL
普通

200

锌标准溶液

50mL

50mL
普通

201

铜标准溶液

50mL

50mL
普通

202

铅标准溶液

50mL

50mL
普通

203

盐酸滴定溶液标准物质

500mL

500mL
普通

204

甲醇中苯酚溶液标准物质

500mL

500mL
普通

205

二氯甲烷中乙硫醇标准溶液

1mL

1mL

普通

206

二硫化碳中甲酸甲酯标准溶液

5mL

5mL

普通

207

二硫化碳中甲酸乙酯溶液标准物质

5mL

5mL

普通

208

二硫化碳中环己烷标准溶液

1mL

1mL

普通

209

甲醇中二氯甲烷标准溶液

1mL

1mL

普通

210

二硫化碳中正戊烷标准溶液

1mL

1mL

普通

211

二硫化碳中正己烷溶液标准物质

1mL

1mL

普通

212

二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质

1mL

1mL

普通

213

二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质

1mL

1mL

普通

214

二硫化碳中丙酮溶液标准物质

1mL

1mL

普通

215

水中甲酸标准溶液

1mL

1mL

普通

216

丙酮中间甲酚标准溶液

1mL

1mL

普通

217

丙酮中对甲酚标准溶液

1mL

1mL

普通

218

丙酮中邻甲酚标准溶液

1mL

1mL

普通

219

苯胺溶液

2mL

2mL

普通

220

甲醇中对硝基苯胺溶液

1mL

1mL

普通

221

二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

222

二硫化碳中丁酮溶液标准物质

5mL

5mL

普通

223

二硫化碳中二氯甲烷溶液标准物质

2mL

2mL

普通

224

氯丙烯标准品

1mL

1mL

普通

225

二硫化碳中甲酸甲酯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

226

二硫化碳中甲酸乙酯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

227

尿素氮溶液标准物质

15mL

15mL

普通

228

环氧丙烷标准品

1mL

1mL

普通

229

环己烷标准品

1mL

1mL

普通

230

氯化苦标准品

1mL

1mL

普通

231

松节油标准品

1mL

1mL

普通

232

甲醇中萘标准溶液

1mL

1mL

普通

233

二硫化碳中氯甲烷标准溶液

1mL

1mL

普通

234

水中氯乙酸标准溶液

1mL

1mL

普通

235

甲醇中对氯甲苯标准溶液

1mL

1mL

普通

236

二硫化碳中9种TVOC标准溶液

2mL

2mL

普通

237

乙醚标准品

1mL

1mL

普通

238

水质汞

20mL

20mL

普通

239

丙酮中甲基对硫磷标准溶液

1mL

1mL

普通

240

二硫化碳中乙苯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

241

二硫化碳中苯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

242

甲醇中正十六烷标准溶液

1mL

1mL

普通

243

甲醇中甲苯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

244

甲醇中苯溶液标准物质

2mL

2mL

普通

245

黄磷标准物质

10g

10g

易燃

易制毒/剧毒
246

三氯甲烷

10L

10L

毒害性

247

盐酸

10L

10L

腐蚀性

248

硫酸

1L

2L

腐蚀性

249

丙酮

2.5L

2.5L

易燃、毒害性

250

高锰酸钾

1000g

1000g

氧化性

251

甲苯

500mL

500mL

易燃、毒害性

252

氯乙酸

100g

100g

毒害性

253

硫氰酸汞

100g

250g

毒害性

254

三氧化二砷

500g

500g

毒害性

255

氰化钾

500g

500g

毒害性

256

亚砷酸钠

25g

25g

毒害性

257

乙酸汞

50g

100g

毒害性

258

氮化钠

100g

100g

毒害性

259

氯化汞

250g

250g

毒害性

耗材（存于耗材室）
260
活性炭采样管
5000支
5000支
/
261
硅胶吸收管
1500支
1500支
/
262
氧化管
100支
100支
/
263
微孔滤膜
5000片
5000片
/
264
测尘滤膜
6000片
6000片
/
265
玻纤滤膜
2000片
2000片
/
266
聚氯乙烯滤膜
100片
100片
/
267
过氯乙烯滤膜
100片
100片
/
268
硅油
10盒
10盒
/
269
医用胶带
600卷
600卷
/
270
一次性防尘口罩
500个
500个
/
271
自吸式防毒面具
20个
20个
/
272
防尘面具
10个
10个
/
273
多孔玻板吸收管
250支
250支
/
274
大型气泡吸收管
300支
300支
/
275
冲击板盒
3000个
3000个
/
276
冲击板
3000片
3000片
/
277
滤膜夹
70套
70套
/
6、工作制度及劳动定员
劳动定员：项目建成运营后，共有工作人员8人，其中管理人员1人，实验人员7人。项目内不设食堂、宿舍等生活设施，员工不在项目区食宿。

工作制度：工作时间为每周5天（周一至周五），每天8小时，年工作270天。

7、平面布置
项目按功能分区分为办公区和实验区。项目租用五华社区文化活动中心位于昆明市西山区云兴路99号6层东面412.36m2、南面80m2的2间闲置办公室进行装修改造后用于本项目的运营场所。楼房南侧设有电梯，电梯出口西侧通道通往办公区，电梯出口东侧通往实验区，办公区与实验区有独立的通道，互相独立，互不影响。6层南面设办公区、会议室等，6层东面设实验区及实验区综合办公室；6层东面靠北区域布置实验区，东面靠南区域布置实验区综合办公室，实验区综合办公室与实验区之间设门禁相隔。实验区分成六个主要区域，分别布置样品前处理区、常规分析区、无机分析区、有机分析区、理化操作区，实验区内功能分区明确。本项目危险废物暂存间布置在样品前处理区西侧，设有独立通道，对地面进行防渗处理，方便废液等危险废物收集，并避免废液渗漏污染实验室环境。实验区南侧靠窗一侧布置有一处喷淋洗眼处，便于紧急事故时喷淋清洗。本项目活性炭吸附装置及酸性气体净化设施均布置于楼顶东侧，用于实验废气处理，不影响实验及办公。

项目所在楼层西北侧云南铭智教育信息咨询有限公司与项目实验区不共用通道，与实验区互相独立，互不影响；与项目办公区共用通道，但二者均为办公，性质相同，不会互相影响。
项目平面布置详见附图1。

8、项目建设计划
项目施工期1个月，计划2018年1月底动工，2018年2月底竣工。

9、环保工程及投资估算

本项目总投资300万元，其中环保投资18.6万元，占总投资的6.2%。环保投资情况见表1-5。

表1-5  项目环保投资估算明细一览表

治理对象

环保措施

投资（万元）
废气治理
有机分析操作区设1#、2#、3#通风橱、1套活性炭吸附装置及高于楼顶3m的1#排气口
5
无机分析操作区设4#、5#、6#通风橱、1套碱液喷淋塔及高于楼顶3m的2#排气口
6
废水治理

实验室内设1个1m3的中和池

0.4

20m3的化粪池
依托使用租赁楼房已有
噪声治理

设备安装减震垫、置于室内

3

固废治理

设置1间2m2的危险废物暂存间

3

危险废物专用收集容器

1

生活垃圾桶

0.1

防锐器收集桶
0.1
合计

18.6


	与本项目有关的原有污染及主要环境问题：

本项目为新建项目，所租用五华社区文化活动中心位于昆明市西山区云兴路99号6层分别位于东面、南面的2间办公室在项目租用前为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况。




表二、建设项目所在地自然环境

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。

西山区是昆明市区的一部分，衔昆明主城的西南部分。东南濒碧波荡漾的滇池，东接西山区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。总面积791.14平方千米。

永昌街道办事处位于昆明市西南部，辖区面积3.88平方公里，东靠盘龙江，北接环城南路、滇池路，西、南与南过境干道相连，地势平坦。辖区内有海埂路、华昌路、云兴路等交通干道及金家河、采莲河、大清河、杨干河等入滇支流岔河。办事处毗邻昆明火车站、汽车客运站，有3路、96路、66路、127路等10多条公交线路通行，交通便利。
项目位于云兴路99号6层，地理坐标为：东经102.703350°，北纬25.020344°。

项目地理位置见附图2，项目周边关系见附图3。
2、水文与气象特征

项目所在西山区水系属金沙江水系，水资源丰富，区内入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。滇池北部有东西向长3.5km的海埂，海埂以北为草海，为滇池的内海水域，水面积约为12km2，湖岸线长约25km。西山区境内有螳螂川、老运粮河等14条大小河流。

根据现场勘察，项目附近的地表水体为项目区南面220m处的采莲河。采莲河水最终汇入滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，采莲河主要水体功能为一般鱼类保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类水体，采莲河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

3、地形地貌和地质特征

昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔1886m~2731m。

西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

项目所在地属城市建成区，地势平坦。

4、气候、气象

昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明多年年平均风速为2.1m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。

西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。
5、植被及生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。

项目位于城市建成区，区域内已不存在天然植被，只有街道行道树及人工绿地。地表植被为人工绿化植物，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。项目区附近植被主要为沿街绿化植物。


表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量状况

根据现场勘察，项目附近的地表水体为项目区南面220m处的采莲河。采莲河水最终汇入滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，采莲河主要水体功能为一般鱼类保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类水体，采莲河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。根据《2016年昆明市环境质量公报》，采莲河水质现状为Ⅴ类，污染程度显著减轻，采莲河水质达不到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。

2、空气环境质量状况

项目地处昆明市西山区，为城市建成区，主要为商业和居住混杂区。根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染天数4天。空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3、声环境质量状况

项目位于昆明市西山区，所在区域为交通、商业、居民混杂区，根据声环境功能区划，项目临近云兴路、华昌路红线一侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。据现场踏勘，项目区周围无重大噪声源，主要噪声来源为滇池路车辆所产生的噪声。根据《2016年昆明市环境状况公报》，昆明主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝（A），声环境总体水平达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，噪声总体水平与去年持平；交通干线昼间噪声平均等效声级为67.4分贝（A），平均等效声级较去年下降1.4分贝（A），声环境质量总体为好。综上，项目临近云兴路、华昌路红线一侧35±5m范围内声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境质量状况

项目所在区域为昆明市主城区，生态环境为城市生态环境，现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
项目主要环境保护目标如下：

（1）环境大气

项目大气环境保护目标为项目所在地大气环境，以项目所在地为中心200m范围内的环境空气敏感区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

（2）地表水

项目地表水环境保护目标为采莲河，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准保护。

（3）声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。

根据调查了解，项目所租用昆明市西山区云兴路99号为1栋6层独立商业、办公楼，1层为餐馆及移动营业厅，不属于本项目环境保护目标，其余楼层分布的保护目标见下表。项目涉及的环境保护目标见下表3-1。

表3-1  项目环境保护目标

保护

类别

保护目标
保护

对象

与本项目的

方位和距离

保护级别
空气环境、声环境

永昌街道益康路社区

900人

北面，20m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准（GB3096-2008）2类区标准

豆腐营新村

1500人

东面，35m

永学巷36号小区
1000人
北面，230m
永宁里社区

900人

南面，65m

碧云雅居
800人
东南面，75m
共信时代广场

400人

西南面，200m
昆明市西山区实验中学

1500人

西北，120m

永和里

500人

东南面，195m

五华区老干部活动中心
300人
本栋楼2、5层
（1）7家公司办公室
150人
本栋楼3层
云南铭智教育信息咨询有限公司

100人

本栋楼6层
地表水环境

采莲河
/

南面，220m

《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准
注：（1）7家公司办公室：包括云南德厚传媒有限公司、云南硕函通讯科技有限公司等7家公司办公室。



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、水环境质量标准

项目附近的地表水体为项目南面220m处的采莲河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，采莲河主要水体功能为一般鱼类保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类，采莲河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，标准限值见表4-1。

表4-1  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）
项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TN

TP（以P计）

粪大肠杆菌
Ⅲ类

6～9

≤20
≤4
≤1.0
≤1.0
0.2（湖、库0.05）
10000个/L
2、空气环境质量标准

根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，项目区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃环境空气质量标准值参照《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保总局科技标准司）中相关标准，硫酸执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）中相关标准，标准值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准（mg/m3）

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
硫酸

浓度限值

年平均

0.06

0.2

0.07

0.035

0.04

—
24小时平均

0.15

0.3

0.15

0.075

0.08

—
1小时平均

0.5

─

—

—

0.2

0.3

3、声环境质量标准

项目所在区域属于商业、居民、交通混杂区，为声环境功能2类区；项目南面30m处为云兴路、东面15m处为华昌路，云兴路、华昌路属城市主干道，项目临近云兴路、华昌路红线一侧35m±5范围内应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

适用于居住、商业、工业混杂区

60

50

4a类

项目临近云兴路、华昌路红线一侧35m±5范围内

70
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水排放标准

项目运营期废水主要为纯水制备废水、地面清洁废水、器皿及仪器清洗废水及员工生活污水。仪器清洗废水经中和池中和处理后，与其他废水一并排入租赁楼房现有化粪池处理，经市政污水管网最终排入昆明市第一水质净化厂处理。项目中和池出口废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，标准值见表4-4。
表4-4  项目废水排放标准（单位：mg/L）
序号
控制项目
标准限制
1
pH（无量纲）
6.5～9.5
2
悬浮物（SS）
400
3
化学需氧量（COD）
500
4
五日生化需氧量（BOD5）
350
5
氨氮（NH3-N）
45
6
总磷
8
2、废气排放标准

项目有机实验过程产生的废气主要为异味，异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值；无机实验过程产生的废气主要为硫酸雾，硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，标准值见表4-5。

表4-5  项目废气污染物排放标准
污染物

最高允许排放浓度

最高允许排放速率/量
排气筒高度m

二级

臭气浓度
/
/
20（无量纲）
硫酸雾
45mg/m3
15
1.5kg/h
3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-20111），标准值详见4-6。

表4-6  建筑施工场界环境噪声排放标准限值

昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准

项目运营期噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准。标准值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准限值 Leq[dB(A)]

类   别

适用区域
昼  间

夜  间

2类标准

居住、商业、工业混杂区
60

50

4类标准

项目临近云兴路、华昌路红线一侧35m±5范围内
70

55

4、固体废弃物

项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：
据国家环保部环境保护工作“十三五”规划的相关规定，项目涉及的废水总量指标为COD、NH3-N及TP。
项目污水总量为146.77t/a，项目COD排放总量为0.0294t/a，NH3-N排放总量为0.0029t/a，TP排放总量为0.0009t/a。由于项目区废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理，占用该水质净化厂的总量指标，故本项目不设总量控制指标建议值。

固体废物处置率100%。


表五、建设项目工程分析

	工艺流程描述：
一、施工期工艺流程及产排污节点

（一）施工期工艺流程及产排污节点

本项目为新建项目，拟租用文化活动中心位于昆明市西山区云兴路99号6层东面412.36m2、南面80m2的2间闲置办公室进行装修改造后用于本项目的运营场所。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图5-1。
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图5-1  施工阶段程序及其产污节点示意图

施工期工艺流程图简述：
项目施工期主要为外部装修、内部装修、装饰工程及设备安装。

（1）装饰工程

石工：红砖砌体，打线槽（水电线路和隐藏工程用），拆墙（按设计需要改到的墙体等）。此工序中主要产生污染物为噪声、粉尘、建筑垃圾。

水电工：水路（给排水）、电路（强弱电）的穿管、布线。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾。

泥瓦工：土建（按设计要求建墙、修补等）、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

木工：所有按设计需要的木作工程（墙面装饰、吊顶）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

漆工：墙面防火漆、乳胶漆、装饰柜刷漆。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、噪声、异味。

（2）设备安装工序

设备安装工序主要为实验设备、灯具及相关设备的安装，产生主要的污染物为设备包装废物、粉尘、噪声。

（二）施工期污染物核算

1、废水

本项目施工期不在项目区设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，项目内不设卫生间，施工人员如厕依托本栋楼内公共卫生间。项目施工期间废水主要是施工人员清洁污水，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、磷酸盐等，由于项目仅进行内部装修、改造，工期不长，工程量不大，施工期清施工人员洁污水产生量较小。

2、废气

项目施工期主要对项目租用构筑物内部进行简单改造及装修，内部施工过程为封闭施工，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和刷漆过程中产生的油漆异味，属无组织排放。由于本项目工程量较小，施工期不长，废气产生量较小。

3、噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声。噪声强度均在85～90dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表5-1所示。
表5-1   施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)

电焊机

85

电钻

90

切割机

90

抛光机

85

4、固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于石工阶段打线槽、拆墙，水电工阶段穿管、布线，泥瓦工阶段土建建墙、修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖，木工阶段的墙面装饰、吊顶，漆工阶段及设备安装工序。建筑垃圾产生量较少，拟将建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有10人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为2kg/d，项目施工期约为30天，则施工期生活垃圾产生量为0.06t。施工期生活垃圾拟集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点。

二、运营期工艺流程及产排污节点

（一）运营期工艺流程及产排污节点

项目运营期工作流程：根据各个待检测企业的要求，拟定检测方案，依据方案进行现场采样，将各个待检测企业的空气样品取回后对采集的样品进行交接，然后对样品进行前处理及实验分析、测定，根据各类实验结果出具实验报告。项目工艺流程及产污节点见图5-1。


图5-1  项目工艺流程及产污节点示意图

项目预计开展物理有害因素、化学因素（金属类）、化学因素（非金属类）、化学因素（有机类）、化学因素（农药类）、化学因素（室内空气类）、化学因素（粉尘类）等194项检测项目。项目所检测内容均为空气中所含有的微量有害物质，不涉及土壤中有害物质的检测。项目建成后预计年均化学因素样品处理量为800个，非化学因素样品处理量为5000个。

非化学因素样品包括物理有害因素及化学因素粉尘类，非化学因素样品无需使用化学试剂进行检测，通过现场采样仪器直接读取或称重等方法获取数据。

化学因素样品包括化学因素（金属类）、化学因素（非金属类）、化学因素（有机类）、化学因素（农药类）及化学因素（室内空气类）类，其中处理量最大的为非金属类及室内空气内，约为500个样/年，金属类、有机类及农药类处理量较少，共计约为300个样/年。本项目化学因素样品检测方法主要为化学分析法、离子选择电极法、比色法、分光光度法和气相色谱法。项目化学因素样品检测方法如下：

（1）化学分析法

化学分析又称为经典分析，以物质的化学反应为基础，根据样品的量、反应产物的量或所消耗试剂的量及反应的化学计量关系，通过计算得待测组分的量。化学分析根据其操作方法的不同，可将其分为滴定分析和重量分析。

①滴定分析

根据滴定所消耗标准溶液的浓度和体积以及被测物质与标准溶液所进行的化学反应计量关系，求出被测物质的含量。滴定分析利用了溶液的四大平衡关系：酸碱（电离）平衡、氧化还原平衡、络合（配位）平衡、沉淀溶解平衡。

②重量分析

根据物质的化学性质，选择合适的化学反应，将被测组分转化为一种组成固定的沉淀或气体形式，通过钝化、干燥、灼烧或吸收剂的吸收等一系列的处理后，精确称量，求出被测组分的含量。

（2）离子选择电极法

离子选择电极法是一类利用膜电位测定溶液中离子活度或浓度的电化学方法。离子选择电极是膜电极，其核心部件是电极尖端的感应膜。按构造可分为固体膜电极、液膜电极和隔膜电极。离子选择电极具有将溶液中某种特定离子的活度转化成一定电位的能力，其电位与溶液中给定离子活度的对数成线性关系。

（3）比色法

比色法是以生成有色化合物的显色反应为基础，通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法。比色分析对显色反应的基本要求是：反应应当具有较高的灵敏度和选择性，反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定，它和显色剂的颜色差别较大。选择适当的显色反应和控制好适宜的反应条件，是比色分析的关键。

常用的比色法有两种：目视比色法和光电比色法，两种方法都是以朗伯—比尔定律为基础。常用的目视比色法是标准系列法，即用不同量的待测物标准溶液在完全相同的一组比色管中，先按分析步骤显色，配成颜色逐渐递变的标准色阶。试样溶液也在完全相同条件下显色，和标准色阶作比较，目视找出色泽最相近的那一份标准，由其中所含标准溶液的量，计算确定试样中待测组分的含量。

（4）分光光度法

也称为吸收光谱法，是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性和定量分析的方法。在分光光度计中，将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时，便可得到与众不同波长相对应的吸收强度。如以波长（λ）为横坐标，吸收强度（A）为纵坐标，就可绘出该物质的吸收光谱曲线。利用该曲线进行物 质的定性、定量的分析方法。用紫外光源测定无色物质的方法，称为紫外分光光度法；用可见光光源测定有色物质的方法，称为可见光光度法。紫外光区与可见光区是常用的。但分光光度法的应用光区包括紫外光区（200～400nm），可见光区（400～760nm），红外光区（2.5～25μm）。

（5）气相色谱法

气相色谱法（简称GC）是根据待测物质以气体状态在固体或液体中吸附和脱附的性质进行分离、分析的检测技术。包括气固色谱和气液色谱。气固色谱指流动相是气体，固定相是固体物质的色谱分离方法。气液色谱指流动相是气体，固定相是液体的色谱分离方法。

（二）污染源强核算

1、废水

项目用水主要包括纯水制备废水、地面清洁废水、器皿及仪器清洗废水、员工生活污水及实验废液。项目运营过程中仅在进行化学因素样品检测是才会产生废水，项目化学因素样品处理量约为800个/年。
（1）纯水制备废水

纯水制备产生的废水：项目纯水制备仪器采用反渗透水处理设备与离子交换设备进行组合的方式进行纯水制备，其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→反渗透设备→纯水箱→混床(复床)→超纯水箱→超纯水泵→后置精密过滤器→用水点。纯水制备过程中，进水为市政管网供给的自来水，出水为纯水及外排清洁废水。项目纯水主要用于试剂配制及清洗仪器的最后冲洗步骤，项目自行制备的纯水量约0.0238m3/d、6.4m3/a。纯水的制备过程中，除制得0.0238m3/d、6.4m3/a纯水外，还有约0.0049m3/d、1.32m3/a的水需排放，该部分排水为清洁水，直接排入租赁楼房现有化粪池。
（2）地面清洁废水
考虑到节约用水，实验室清洁主要采用拖把拖地。项目区建筑面积492.36m2，清洁用水按1L/m2.d计算，则项目区地面清洁用水量为0.493m3/d、132.94m3/a，废水产生量按65%计，则地面清洁废水产生量为0.32m3/d、86.41m3/a。类比同类型项目地面清洁废水水质，本项目地面清洁废水中主要污染物及其浓度为COD：300mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；总磷：6mg/L（以P计）。该部分废水直接进入租赁楼房现有化粪池。

（3）仪器清洗废水

项目年均化学因素样品处理量约为800个。根据类比同类型实验室，项目实验过程仪器清洗用水量按10L每个样品计算（其中仪器最后一次冲洗使用纯水，用量按4L每个样品计算），清洗废液的产生量按用水量的90%计算，则仪器清洗用水量为0.0296m3/d、8m3/a（其中纯水用量为0.0119m3/d、3.2m3/a），仪器清洗废水产生量为0.0267m3/d、7.2m3/a。

项目仪器清洗废水中污染物较复杂，一般可能含有pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、重金属、有机溶剂等。本工程提出，项目清洗仪器前需先将废液进行分类收集，废液分类收集时需对仪器挂壁试剂进行少量多次涮洗，直至仪器及器皿内几乎不含挂壁试剂为止，该过程产生的废水由于试剂含量较高，与废液一并收集后作为危险废物处置（挂壁试剂清洗废水在实验废液处计算）。根据以上分析，仪器清洗过程中挂壁试剂已大部分与试剂一并收集作为危废处理，仪器及器皿内残留的微量化学试剂经大量清水稀释后，废水中重金属、有机试剂等污染物的浓度较低，可忽略不计；同时，项目不对金属原料或产品进行检测，化学因素（金属类）样品为空气中所含有的微量金属物质，空气中金属等有害物质含量本来就少，再使用大量清水稀释后，样品中金属物质进入废水中的量更少。综上，项目仪器清洗废水中含有的金属、试剂等污染物可忽略不计。

综上分析，项目仪器清洗废水中主要污染物及其浓度为CODCr150mg/L，BOD5100mg/L，SS100mg/L，氨氮20mg/L，废水pH约为5~6。实验室仪器清洗废水经中和池处理，将pH中和至6.5~9.5后，与其他废水一并排入租赁楼房现有化粪池。
（4）员工生活污水

项目内不设食堂及卫生间，生活用水主要为盥洗废水。项目建成投运后定劳动定员为8人。用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）中“商贸机构办公（30L/(人/d)）”进行核算，则员工生活用水0.24m3/d、64.8m3/a，排污系数按0.8计，则办公废水量为0.192m3/、51.84m3/a。水质数据参照《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：300mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；总磷：6mg/L（以P计）。该部分废水直接进入租赁楼房现有化粪池。

（5）实验废液

项目年均化学因素样品处理量约为800个，实验室化学试剂用量按8L每个样品计（其中3L每个样品为试剂配制过程使用的纯水），则实验试剂用量为0.0237m3/d，6.4m3/a（其中纯水用量为0.0119m3/d，3.2m3/a），试剂在实验过程消耗量按20%计，则实验废液产生量为0.0189m3/d，5.12m3/a。

项目年均化学因素样品处理量约为800个，清洗仪器前需先将废液进行分类收集，废液分类收集时需对仪器挂壁试剂进行少量多次涮洗，直至仪器及器皿内几乎不含挂壁试剂为止，该过产生的废水由于试剂含量较高，与废液一并收集后作为危险废物处置（挂壁试剂清洗废水在实验废液处计算）。仪器清洗前涮洗用水量按5L每个样品计算，则挂壁试剂涮洗用水量为0.0148m3/d，4.0m3/a。废水产生率为90%，则实验废液收集过程多次涮洗废水量为0.0133m3/d、3.6m3/a。

综上，项目实验废液（包含挂壁试剂清洗废水）产生量为0.0323m3/d、8.72m3/a，实验废液为危险废物，分类收集于危险废物专用收集容器内，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处理。

项目废水及各污染物产排情况见表5-1，水量平衡见图5-3所示。
表5-1   项目产生废水水质及实验废水经预处理后废水水质一览表

污染源

水量（m3/a）

水质指标（单位：mg/L）

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

pH

实验废水

纯水制备

1.32
清洁水

仪器清洗

7.2
150

100

100

20

-

5~6

实验废液（含挂壁试剂清洗废水

8.72
为危险废物，计入固体废物
生活污水

地面清洁

86.41
300
132
165
25
6
6.5~9.5

生活污水

51.84
300
132
165
25
6
6.5~9.5

综合废水排放

排放浓度

水量

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

pH
146.77

200

110

110

20

5.7

6.5~9.5

排放量

0.0294

0.0161

0.0161

0.0029

0.0009

/

处理设施

仪器清洗废水经中和池将pH值中和至6.5~9.5后，与其他废水一并排入租赁楼房现有化粪池处理后排入市政污水管网

注：本项目污染物控制点为中和池排放口
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图 5-3  项目水平衡图 单位 ：

m

3

/d

新鲜水 0.7943

0.493

0.173

0.32

员工办公生活

0.048

0.24

0.192

仪器清洗

0.00296

0.0287

0.0267

纯水制备

0.0178

0.0119

化粪池

清洁排水 0.0049

0.0119

试剂配制

中和池

0.0267

市政污

水管网

昆明市第

一水质净

化厂

0.5436

0.0049

实验废液

0.0189

委托处理

0.0322

挂壁试剂清洗

0.0148

试剂

0.0119

0.5436

0.0015

0.0133


2、废气

本项目不设食宿，无餐饮油烟产生。本项目运营期实验室检测化验、配制溶液时产生极少量废气，由于实验类型的不同，根据样品前处理工艺的差别，废气污染物主要为异味和无机废气。其中异味主要产生于有机实验过程，无机废气主要污染物为硫酸雾。
项目拟设置6个通风橱，其中有机分析室设置2个通风橱（1#和2#通风橱）、有机样品前处理间设置1个通风橱（3#通风橱），1#、2#、3#通风橱使用排气管连接并接通1#排气筒，排气口高出楼顶3m，排气筒高度为15m，排气口前设置1套活性炭吸附装置，有机实验过程产生的异味经活性炭净化处理后高于楼顶排放；无机样品前处理间设置2个通风橱（4#和5#通风橱）、常规分析室设置1个通风橱（6#通风橱），4#、5#、6#通风橱使用排气管连接并接通2#排气筒，排气口高出楼顶3m，排气筒高度为15m，排气口前设置1套碱液喷淋塔，无机实验过程产生的硫酸雾经碱液喷淋塔吸收处理后高于楼顶排放。

（1）有机废气

项目有机实验过程产生的异味废气量与实验参数、挥发性试剂容量有关，无法定量，但由于项目所使用的试剂量较小，故异味产生量不大。有机实验过程产生的异味经通风橱抽排、活性炭吸附处理后由1#排气口高空排放。项目厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值。
（2）无机废气
项目硫酸使用量约为0.037kg/d，挥发量按80%计，则挥发量约为7.41g/d。
4#、5#、6#通风橱风量约为3000m3/h，有机废气经通风橱抽排、碱液喷淋塔吸收处理后由2#排气口排放。项目无机实验室通风橱每天工作5h，根据同类型实验室运行经验，碱液喷淋塔对硫酸雾吸收效率以80%计，则本项目挥发的硫酸雾经处理后排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.0988mg/m3。项目无机实验过程产生的硫酸雾经处理后排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。
3、噪声

项目区不设备用发电机及空压机，实验室噪声污染源包括实验仪器及通风柜风机产生的噪声。其中实验室仪器虽然数量多种类繁杂，但分布在各个实验室且产生的噪声很小，噪声级在65~75dB（A）之间；通风柜风机噪声级约为85dB（A）。

4、固体废弃物
项目运营期的固体废物主要是办公生活垃圾、实验室固废。
（1）办公生活垃圾

项目内无食堂、住宿等食宿设施，项目内生活类垃圾主要为职工办公垃圾。办公垃圾产生量按每人 0.5kg/d 计，项目职工人员8人，则办公生活垃圾产生量约为4kg/d、1.08t/a（以 270 天计），集中收集后委托环卫部门每日清运。
（2）实验室固废

实验室固废主要包括过期作废的化学试剂、实验废液、废活性炭及化学品废弃容器等危险废物及破碎玻璃、废包装品等一般固体废物。

1）一般固废

项目实验过程产生的破碎玻璃、废包装品等产生量约为2t/a，进行分类收集后可回收部分外售废品收购站，不可回收部分委托环卫部门清运处置。

2）危险废物
①实验废液

根据废水章节计算，项目实验废液（包含挂壁试剂清洗废水）产生量为0.0323m3/d、8.72m3/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年）中的相关内容，实验废液属于HW49、900-047-49类危险废物，必须按照危险废物的要求进行管理，使用危险废物专用收集容器分类收集、暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。
②过期作废的化学试剂

根据建设单位提供的资料，项目实验室产生的过期作废的试剂量不大，最多为0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年）中的相关内容，过期作废的化学试剂属于HW49、900-999-49类危险废物，必须按照危险废物的要求进行管理，使用危险废物专用收集容器分类收集、暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。
③废弃活性炭

项目废活性炭产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年）中的相关内容，废活性炭属于HW49、900-041-49类危险废物，每次更换后，使用专用收集容积收集、暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。

④化学品废弃容器
项目化学品废弃容器产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年）中的相关内容，化学品废弃容器属于HW49、900-041-49，使用专用收集容积收集、暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。

项目固废产生量及处理方式见表5-2。
表5-2  固体废物产生量及处理方式一览表
废物名称

产生量

（t/a）

废物代码
废物种类
处理方法

生活垃圾

1.08

生活垃圾
/

统一收集后由环卫部门清运处置。
破碎玻璃、废包装品
2.0
一般固废
/

可回收部分外售，不可回收部分委托环卫清运处置。
实验废液

8.72
危险废物HW49、900-047-49
研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物
分类收集于危险废物专用容器内、暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置

过期作废的化学试剂
0.001
危险废HW49、900-999-49
未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品
废活性炭

0.05

危险废HW49、900-041-49

含有或沾染毒性、感染性危险废物的

废弃包装物、容器、过滤吸附介质
化学品废弃容器
0.05

危险废HW49、900-041-49
合计

11.901
/

/




表六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	废气
	有机实验
	异味
	少量
	少量

	
	无机实验
	硫酸雾
	0.494
	0.0020
	0.0988
	0.0003

	废水
	项目综合废水
	废水量
	/
	146.77
	/
	146.77

	
	
	COD
	289.9
	0.0426
	200
	0.0294

	
	
	BOD5
	129.2
	0.0189
	110
	0.0161

	
	
	SS
	160.3
	0.0235
	110
	0.0161

	
	
	氨氮
	24.5
	0.0036
	20
	0.0029

	
	
	总磷
	5.7
	0.0009
	5.7
	0.0009

	
	
	pH
	5~6
	/
	6.5~9.5
	/

	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	—
	1.08
	—
	处置率100%

	
	实验室
	破碎玻璃、废包装品
	—
	2.0
	—
	

	
	
	实验废液
	—
	8.72
	—
	

	
	
	过期作废的化学试剂
	—
	0.001
	—
	

	
	
	化学品废弃容器
	—
	0.05
	—
	

	
	废气处理设施
	废活性炭
	—
	0.05
	—
	

	噪声
	实验仪器及通风柜噪声
	噪声
	65~85dB（A）
	厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准

	其他
	无

	主要生态影响：

项目租用已建成闲置办公室作为经营场所，仅涉及室内装修及设备安装，不新增占地，无动土工程，项目建设对区域生态环境的负面影响是微弱的。



表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析

1、废水影响分析

项目施工期不设施工营地，项目内无卫生间，施工人员不在施工现场食宿，施工期间废水主要是施工人员清洁污水，由于施工期较短，工程量很小，污水产生量较小，项目施工期依托使用附近的公共卫生间，施工期清洁污水的排放对环境影响较小。

2、废气影响分析

项目施工期主要对项目租用构筑物内部进行简单改造及装修，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内；施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和刷漆过程中产生的油漆异味，属无组织排放。由于本项目工程量较小，废气产生量较小，在封闭室内施工，废气和粉尘主要集中在室内，在施工过程中通过定期洒水抑尘。项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。
3、噪声影响分析

（1）噪声影响预测

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间隙性噪声。施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

项目施工期施工机械有：电焊机、电钻、切割机、抛光机等，其噪声级在85～90dB(A)，具体噪声值大小见表5-1。施工期主要为室内施工，经过墙体阻隔后，噪声值可以降低15dB(A)，在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

      LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

      ro、r——距声源的距离，m；

      △L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-1。

表7-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值

距离声源距离(m)

1

5

10

30

50

100

150

200

250

噪声衰减值：dB(A)

0

14

20

29.5

34

40.0

43.5

46.0

47.9

设备噪声

电焊机

70

56

50.0

40.5

36.0

30.0

26.5

24.0

22.1

电钻

75

61

55.0

45.5

41.0

35.0

31.5

29.0

27.1

切割机

75

61

55.0

45.5

41.0

35.0

31.5

29.0

27.1

抛光机

70

56

50.0

40.5

36.0

30.0

26.5

24.0

22.1

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

贡献值叠加结果见表7-2。

表7-2   贡献值预测结果一览表

距离(m)

1

5

10

30

50

100

150

200

250

Leq(dB(A)

76

65

56.7

46.0

41.5

35.1

32.0

29.1

27.5

（2）施工噪声影响结果分析

项目夜间不施工，由表7-2可知，施工噪声的影响范围在10m内，项目位于昆明市西山区云兴路99号6层，该栋楼为商业办公用房，无居民居住。项目附近噪声敏感区与本项目的距离大于20m以上，施工期噪声对周边噪声敏感区影响不大。由于施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失。为尽量减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：

①选用噪声相对较低的施工设备；

②施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；

③施工方应合理安排施工时间（禁止在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工），在施工期间张贴公告，并向周围公众做好解释工作。

4、固体废弃物影响分析

项目施工期仅进行房屋的内部改造和设备的安装，施工固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾有边角废料、废弃包装袋（箱）及装修垃圾。产生建筑垃圾量较小，能够回收的建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾不多。现场平均每天有20人施工，整个施工期生活垃圾产生量为0.06t。施工人员每天产生的生活垃圾统一收集后，由施工人员自行带出项目区，送至项目附近的垃圾收集设施。

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境影响不大。

二、运营期环境影响分析
1、废水影响分析

（1）项目排水方案

项目实验过程产生的实验废液（包含挂壁试剂清洗废水）属于危险废物，纳入固体废弃物中考核。

项目运营期废水主要为纯水制备废水、地面清洁废水、仪器清洗废水及员工生活污水。根据工程分析，项目运营期废水产生量为0.5436m3/d，仪器清洗废水经中和池处理，将pH中和至6.5~9.5后，与其他废水一并排入租赁楼房现有化粪池处理，经市政污水管网最终排入昆明市第一水质净化厂处理。

（2）项目中和池处理仪器清洗废水的可行性分析

项目拟在实验室北面设置1个容积为1m3的中和池对实验过程产生的仪器清洗废水，根据工程分析，仪器清洗废水产生量为0.0267m3/d，故中和池容积满足仪器清洗废水水量要求。项目清洗仪器前需先将废液进行分类收集，废液分类收集时需对仪器挂壁试剂进行少量多次涮洗，直至仪器及器皿内几乎不含挂壁试剂为止，故仪器清洗废水中重金属、有机试剂等污染物的浓度较低，可忽略不计，仪器清洗废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮及pH，污染物浓度为CODCr150mg/L，BOD5100mg/L，SS100mg/L，氨氮20mg/L，pH约为5~6，废水中其他指标均已满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求，仅pH值不能满足标准要求，废水经中和池处理后pH值可调至7~9，即满足排放标准要求。故项目仪器清洗废水经中和池处理是可行的。
（3）项目依托租赁楼房现有化粪池处理可行性分析

根据业主提供的资料，昆明市西山区云兴路99号1栋6层办公楼配套1个20m3的化粪池。本项目废水总量为0.5436m3/d、146.77m3/a，项目废水量较小，楼房配套化粪池可有效接纳项目所产生的废水。

本项目废水主要为纯水制备废水、地面清洁废水、仪器清洗废水及员工生活污水。项目综合废水中污染物与办公生活污水类似，经楼房配套化粪池处理后水质可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。综合分析，依托楼房配套化粪池处理本项目废水是可行的。
（3）废水排放可行性分析

根据工程分析，项目废水经处理后排入市政污水管网的废水中各污染物浓度为COD：200mg/L；BOD5：110mg/L；SS：110mg/L；氨氮：20mg/L；总磷：5.9mg/L（以P计）；pH6.5~9.5。项目废水中污染物排放浓度能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

项目东面华昌路已有完善的市政污水管网，项目所在楼房化粪池排口已接入华昌路污水管网。昆明第一水质净化厂位于昆明市福海乡滇池路滇池中学旁，已建成运行多年，负责处理昆明市北起圆通山，东至盘龙江，西至正义路，南至十里长街的城市南片区兰花沟—船房河排水系统的生活污水。项目所在地块在昆明第一水质净化厂纳污范围。项目外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，满足昆明市第一水质净化厂进水水质要求。
综上分析，项目废水经处理达标排后经市政污水管网最终排入昆明第一水质净化厂，对周边地表水环境产生的影响较小。
2、废气影响分析

本项目不设食宿，无餐饮油烟产生。本项目运营期实验室检测化验、配制溶液时产生少量废气，废气污染物主要为异味和无机废气。
①有机废气

根据工程分析，异味主要产生于有机实验过程，由于项目所使用的试剂量较小，故异味产生量不大，且有机实验在通风橱下进行，少量异味废气经1#、2#、3#通风橱抽排、经活性炭吸附处理后，由1#排气口高空排放（1#排气口高于项目所在楼楼顶3m，排气筒高度为15m）。项目厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，对周围环境影响较小。
②无机废气
根据工程分析，项目实验过程中产生的无机废气主要为硫酸雾，由于项目所使用的酸性试剂量不大，酸性试剂挥发量较少，且酸性试剂配制等实验在通风橱下进行，挥发的少量硫酸雾经4#、5#、6#通风橱抽排、经碱液喷淋塔吸收处理后，由2#排气口高空排放（2#排气口高于项目所在楼楼顶3m，排气筒高度为15m），硫酸雾经处理后排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，对周围环境影响较小。
3、噪声影响分析

运营期项目的噪声主要来源于实验仪器及通风柜风机，噪声级在65~85dB（A）之间，噪声源强较小。且所有设备仪器（包括产噪设备）均设于实验室内，基础安装减震垫，项目设备噪声经墙体屏蔽、距离衰减作用下可衰减15~20dB（A）。项目运营期北、西厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东、南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，对周边敏感点的影响较小。

4、固体废弃物影响分析

项目运营期的固体废物主要是办公生活垃圾、实验室固废。

由工程分析知，办公生活垃圾产生量为1.08t/a；实验室固体废物包括实验废液、过期作废的化学试剂、废弃活性炭及化学品废弃容器等危险废物及破碎玻璃、废包装品等一般固废。实验废液产生量为8.72m3/a，过期作废的化学试剂产生量为0.001m3/a，废弃活性炭产生量为0.05t/a；化学品废弃容器产生量为0.05t/a；破碎玻璃、废包装品产生量约为2t/a。
项目生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处置；破碎玻璃、废包装品须进行分类收集，可回收部分外售废品收购站，不可回收部分委托环卫部门清运处置。
实验室内设危险废物暂存间，并配套专用危险废物包装容器，实验室产生的危险废物分类收集于专用危险废物包装容器内、暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。

项目危险废物收集时应根据废液性质确定储存容器和储存条件，不同种类危险废物一般不允许混合，避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。主要措施如下：

①对生产过程产生的各类危险废物，须分类收集于专用危险废物包装容器内，要求严格分类，不混装，并贴有指示标签。 

②暂存间采取水泥固化地面，并采取防渗漏措施。 

③暂存间粘贴危废标志，废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等，由专人管理，并建立废物出入登记管理制度，及时联系外协单位清运、处理各类废物，避免废物在实验室内大量堆积，带来环境隐患。 

④本项目采取的措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中的有关规定。 

环评要求上述实验过程中产生的危险废物经分类收集后，须按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）有关规定要求进行管理及暂存，再交由有资质的单位处理。环评要求实验室设置危废暂存间，占地面积2m2，必须按照危险固废的要求进行防渗等处理及相应管理，危险废物委托有资质的单位进行处理。

危险废物的临时贮存及运输控制要求： 

a.建设单位应建设专门的危险废物暂存设施进行暂存，暂存设施应做到防渗漏、防雨、防火等，要远离敏感点，同时要设立危险废物标志； 

b.危险废物的运输单位必须是具备相应条件和能力，要和负责运输的单位签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位。 

危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求： 

a.应建造专用的危险废物贮存设施； 

b.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； 

c.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； 

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签； 

e.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； 

f.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； 

g.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 

h.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。 

危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度。
综上所述，只要建设单位认真落实环评提出处理处置措施，运营期所产生的固体废弃物可得到有效的处置，处置率能够达到100%，对环境的影响较小。

5、项目易制毒化学品的管理

根据《易制毒化学品管理条例》，本项目在运行过程中所使用的三氯甲烷、硫酸、盐酸、丙酮、高锰酸钾、甲苯、氯乙酸、硫氰酸汞、三氧化二砷、氰化钾、亚砷酸钠、乙酸汞、氮化钠、氯化汞等化学试剂均属于易制毒试剂。项目所涉及的易制毒化学品属于第一类和第二类易制毒化学品，属于可以用于制毒的化学配剂。国家对易制毒化学品的生产、经营、购买、运输和进口、出口实行分类管理和许可制度。项目在购买使用易制毒化学品的过程中应注意以下几点：

（1）项目建设单位应当建立单位内部易制毒化学品管理制度；

（2）购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案；
（3）若易制毒化学品丢失、被盗、被抢，应当立即向当地公安机关报告，并同时报告当地的县级人民政府食品药品监督管理部门、安全生产监督管理部门、商务主管部门或者卫生主管部门；
（4）购买易制毒化学品时，应当于每年3月31日前向许可或者备案的行政主管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品的购买情况；若条件允许，可以与有关行政主管部门建立计算机联网，及时通报有关经营情况。

（5）县级以上人民政府公安机关、食品药品监督管理部门、安全生产监督管理部门、商务主管部门、卫生主管部门、价格主管部门、铁路主管部门、交通主管部门、工商行政管理部门、环境保护主管部门和海关，按照有关法律、条例、行政法规的规定，在各自的职责范围内，对易制毒化学品进行监督检查时，应当如实提供有关情况和材料、物品，不得拒绝或者隐匿。

根据建设单位提供的资料，拟设置单独的试剂室、保险柜存放项目区所使用的的易制毒化学品，并执行“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账”的管理制度。公司拟使用的易制毒已经进入了《易制毒化学品管理信息系统》，在当地公安局已经备案，并经公安局审核批准购买。
6、环境风险分析

项目实验过程中所使用的主要化学品按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1表2、表3中所列标准和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行危险源辨识，主要化学品理化性质及危险特性见表7-3。

表7-3  项目危险化学品理化性质及危险特性
名称

分子式

理化性质

危险特性
浓硫酸

H2SO4
纯品为无色透明油状液体，是硫的最重要的含氧酸。质量分数98.3%的纯浓硫酸沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈的吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。

遇水爆溅；遇H发泡剂会引起燃烧；遇易燃物、有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；有强腐蚀性；有毒或蒸汽有毒；有吸湿性或易潮解；有强氧化性
盐酸

HCL

HCL是氯化氢（HCl）气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。盐酸(Hydrochloric acid)分子式HCl，相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性，易溶于水、乙醇、乙醚和油等，浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。盐酸能与碱发生中和反应，生成氯化物和水，能与活泼金属发生置换反应，生产盐和水；能和部分盐发生反应，生成新酸和新盐、还具有还原性。
酸会引起燃烧；遇油脂会引起燃烧爆炸；遇氰化物会产生剧毒气体；对眼、粘膜或皮肤有刺激性，有烧伤危险；有腐蚀性；有毒或蒸汽有毒；有特殊的刺激性气味
高氯酸

HCLO4
高氯酸是无机含氧酸中，酸性最强的酸，具有强腐蚀性、强刺激性，分子量为100.46，熔点-122℃，沸点130℃，与水混溶，高氯酸和碱金属、碱土金属剧烈反应，猛烈爆炸，生成大量白雾，稀的高氯酸和镁、铝等活泼金属快速反应，生成大量气泡、放出大量热，木炭、硫磺和纯度较高的高氯酸反应，立刻发生燃烧然后爆炸，高氯酸能和铁、铬、镍、锌等剧烈反应生成氧化物，还能将元素磷和硫分别氧化成磷酸和硫酸
遇明火极易燃烧爆炸；撞击、摩擦、振动有燃烧爆炸危险；与硫、磷等易燃物、有机物、还原剂混合，经摩擦、撞击有燃烧爆炸危险；对眼、沾膜或皮肤有强烈刺激性，会造成严重烧伤；有强腐蚀性；有吸湿性或易潮解；有强氧化性

高锰酸钾

  KMnO4
分子量156.03，熔点240℃，水溶性6.38 g/100 mL ，密度1.01 g/mL，在乙醇、过氧化氢中使之氧化分解。高锰酸钾是最强的氧化剂之一，作为氧化剂受pH影响很大，在酸性溶液中氧化能力最强，其相应的高锰酸HMnO4和酸酐Mn2O7，均为强氧化剂，能自动分解发热，和有机物接触引起燃烧
遇高热分解；遇硫酸会引起燃烧爆炸；是胺类化合物会引起燃烧爆炸；遇双氧水会引起燃烧爆炸；遇乙醇、乙醚会引起爆炸；遇硫、磷会引起爆炸；遇甘油会引起燃烧或强烈燃烧；接触酸或酸雾产生有毒气体；有强氧化性

三氯甲烷

  CHCL3
为无色透明液体，有特殊气味，高折光，不燃，质重，易挥发，纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢，可加入0.6%～1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶， 25℃时，1mL溶于200mL水，相对密度1.4840，凝固点-63.5℃，沸点61～62℃。折光率1.4476，低毒，半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg，有麻醉性，有致癌可能性。在光的作用下，能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气， 在氯甲烷中最易水解成甲酸和HCL，稳定性差，450℃以上发生热分解，能进一步氯化为CCL4。

遇明火、高温时，产生剧毒气体；见光分解，放出有毒气体；有麻醉性或蒸汽有麻醉性；有毒或蒸汽有毒；有特殊的刺激性气味

甲苯

  C7H8
无色澄清液体，有苯样气味，有强折光性，极微溶于水，相对密度0.866，凝固点-95℃，沸点110.6℃，折光率 1.4967，闪点（闭杯） 4.4℃，易燃。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。
空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸；遇易燃物、有机物会引起爆炸；触及皮肤易经皮肤吸收或误食，吸入蒸气、粉尘会引起中毒；有麻醉性或蒸汽有麻醉性；有刺激性气味；有毒，易燃

丙酮

CH3COCH3
又名二甲基酮，分子量58.08，熔点-94.9℃（178.2k），闪点为-20℃，为最简单的饱和酮，为无色透明液体，有特殊的辛辣气味，易溶于水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂，易燃、易挥发、有毒、易制毒，化学性质较活泼。丙酮是脂肪族酮类具有代表性的的化合物，具有酮类的典型反应。例如：与亚硫酸氢钠形成无色结晶的加成物。与氰化氢反应生成丙酮氰醇。在还原剂的作用下生成异丙酮与频哪醇。
在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物；遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧；易制毒
氯化汞

  HgCl2
俗称升汞，白色晶体、颗粒或粉末；熔点276℃，沸点302℃，密度5.44g/cm3(25℃)；有剧毒；溶于水、乙醇、乙醚、乙酸乙酯，能与强氧化剂及强碱发生反应。氯化汞可用于木材和解剖标本的保存、皮革鞣制和钢铁镂蚀，是分析化学的重要试剂，还可做消毒剂和防腐剂。

遇金属钠及钾有爆炸危险；触及皮肤易经皮肤吸收或误食，吸收蒸汽、粉尘会引起中毒；有腐蚀性；剧毒。

三氧化二砷

As2O3
俗称砒霜，白色粉末状或结晶，分子式As2O3，分子量197.84，微溶于水。有三种晶形：单斜晶体相对密度4.15，193℃升华；立方晶体相对密度3.865；无定形体相对密度3.738，熔点312.3℃，微溶于水生成亚砷酸。单斜晶体和立方晶体溶于乙醇、酸类和碱类；无定形体溶于酸类和碱类，但不溶于乙醇。

受热升华，产生剧毒气体；触及皮肤易经皮肤吸收或误食，吸收蒸汽、粉尘会引起中毒；剧毒

根据上表所列各个化学品理化性质及危险特性，并结合化学品的存储量、使用量分析，项目区所使用的的化学品不构成重大危险源。潜在环境事故为危险废物、化学试剂泄漏以及试验过程中因操作不当而引起的火灾。因此，建设单位在运营过程中应加强管理，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。为了防范事故和减少危害，应制定事故的应急预案，并到相关部门进行备案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、使用全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。

7、产业政策符合性

本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中的“鼓励类：三十一、科技服务业，6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”。因此，本项目符合国家产业政策。
8、选址合理性分析

（1）与《云南省滇池保护条例》相符性分析
根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区。一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域；三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目距离采莲河220m，属于滇池保护范围中的三级保护区，在三级保护区内禁止下列行为：

表7-4  与《云南省滇池保护条例》相符性分析

云南省滇池保护条例

本项目

滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

项目内不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

不得引入严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。

本项目为实验室项目，不属于重污染企业；项目废水预处理达标后排入市政污水管网。

禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中

项目产生的固体废弃物均有较好的处置途径，处置率为100%

三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目为实验室项目，不属于不符合国家产业政策及重污染行业。

三级保护区内，禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品

项目废水经处理后排入市政污水管网，不排入附近地表水；不在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品。

综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。
（2）与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析

表7-5  与《加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析

昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定

本项目

禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目

项目废水经预处理达标后经市政污水管网排入昆明市第一水质净化厂处理
禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的污水（液）、污水

项目废水经预处理达标后经市政污水管网排入昆明市第一水质净化厂处理
禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物

项目产生的固体废弃物去向明确，处置率可达100%

禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器

该项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器

综上所述，项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境无影响。
（5）环境相容性分析

项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。

从项目功能布局看，本项目位于昆明市西山区云兴路99号，项目所在楼房为地面6层钢混结构商业用房，不在居民住宅楼内，项目租用6层部分作为经营场所，本栋楼其他层分布餐饮、文化娱乐、办公商业等功能，项目选址不存在制约因素，与周边环境相容。

项目运营中产生的废水经中和池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后经市政污水管网最终进入昆明市第一水质净化厂处理；实验室异味经活性炭吸附装置净化处理后经排气口高空排放，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值；实验过程挥发硫酸雾经碱液喷淋塔吸收处理后经排气口高空排放，废气排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，对周边环境影响较小。固废处置率为100%。项目运营过程产生的污染物不会对周围环境造成不良影响。
据实地调查，项目所在区域为城市建成区，附近无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，故项目选址可行。
9、平面布置合理性分析

项目按功能分区分为办公区和实验区。项目租用五华社区文化活动中心位于昆明市西山区云兴路99号6层东面412.36m2、南面80m2的2间闲置办公室进行装修改造后用于本项目的运营场所。楼房南侧设有电梯，电梯出口西侧通道通往办公区，电梯出口东侧通往实验区，办公区与实验区有独立的通道，互相独立，互不影响。6层南面设办公区、会议室等，6层东面设实验区及实验区综合办公室；6层东面靠北区域布置实验区，东面靠南区域布置实验区综合办公室，实验区综合办公室与实验区之间设门禁相隔。实验区分成六个主要区域，分别布置样品前处理区、常规分析区、无机分析区、有机分析区、理化操作区，实验区内功能分区明确。本项目危险废物暂存间布置在样品前处理区西侧，设有独立通道，对地面进行防渗处理，方便废液等危险废物收集，并避免废液渗漏污染实验室环境。实验区南侧靠窗一侧布置有一处喷淋洗眼处，便于紧急事故时喷淋清洗。本项目活性炭吸附装置及碱液喷淋塔均布置于楼顶东侧，用于实验废气处理，不影响实验及办公。

项目所在楼层西北侧云南铭智教育信息咨询有限公司与项目实验区不共用通道，与实验区互相独立，互不影响；与项目办公区共用通道，但二者均为办公，性质相同，不会互相影响。
综上分析，项目各层功能分区明确，环保设施布局合理，项目平面布置合理。


表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染
物
	有机实验
	异味
	异味经1#、2#、3#通风橱抽排、经活性炭吸附处理后，由1#排气口高于楼顶3m排放
	厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值

	
	无机实验
	硫酸雾
	硫酸雾经4#、5#、6#通风橱抽排、经碱液喷淋塔吸收处理后，由2#排气口高于楼顶3m排放
	排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求

	水
污
染
物
	综合废水
	COD
	仪器清洗废水经中和池处理后，与其他废水一并排入租赁楼房现有化粪池处理，经市政污水管网最终排入昆明市第一水质净化厂处理
	中和池出口水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总磷
	
	

	
	
	pH
	
	

	固体
废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	统一收集后由环卫部门清运处置
	处置率100%

	
	实验室
	破碎玻璃、废包装品
	分类收集，可回收部分外售废品收购站，不可回收部分由环卫部门清运处置
	

	
	
	实验废液
	分类收集于危险废物专用容器内、暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置
	

	
	
	过期作废的化学试剂
	
	

	
	
	化学品废弃容器
	
	

	
	废气处理设施
	废活性炭
	
	

	噪声
	实验仪器及通风柜风机噪声
	噪声
	基础减震、墙体屏蔽、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准

	生态保护措施及预期效果：

项目租用已建成限值办公室作为经营场所，仅涉及室内装修及设备安装，不新增占地，无动土工程。项目生态保护措施体现为对运营期“三废”进行切实有效的治理，污水经中和池、楼房现有化粪池处理后经市政污水管网，最终进入昆明第一水质净化厂处理，不会对周围地表水体产生影响；废气经净化设施净化处理后达标排放；固体废物能够妥善处置；噪声做到达标排放，污染程度较轻，对生态环境的影响小。


表九、结论及建议

	1、项目产业政策的符合性及规划符合性

（1）符合产业政策

本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的“鼓励类：三十一、科技服务业，6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”。因此，本项目符合国家产业政策。
（2）选址合理

项目所在区域为城市建成区，附近无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，故项目选址可行。
（3）平面布置合理

项目各层功能分区明确，环保设施布局合理，项目平面布置合理。
2、环境影响评价结论

（1）环境质量现状评价结论

1）水环境

与项目相关的地表水体为采莲河，根据《2016年昆明市环境质量公报》，采莲河水质达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。
2）大气环境

项目地处昆明市西山区，为城市建成区，主要为商业和居住混杂区。根据《2016年昆明市环境状况公报》，建设项目评价区域内二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。

3）声环境

项目位于昆明市西山区，所在区域为交通、商业、居民混杂区，南面临云兴路、东面临华昌路，云兴路、华昌路为城市主干道，根据《2016年昆明市环境状况公报》，项目临近云兴路、华昌路红线一侧35±5m范围内声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4）生态环境质量现状评价结论

项目所在区域为昆明市主城区，生态环境为城市生态环境，现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。
（2）运营期环境影响评价结论

1）水环境影响评价结论

项目运营期废水主要为纯水制备废水、地面清洁废水、器皿及仪器清洗废水及员工生活污水，废水产生量为0.5436m3/d。项目仪器清洗废水经中和池中和处理后与其他废水一并排入租赁楼房配套化粪池处理后，经市政污水管网最终排入昆明市第一水质净化厂处理，项目外排废水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求，对地表水环境影响较小。
2）大气环境影响评价结论

项目有机实验过程产生的少量异味经1#、2#、3#通风橱抽排、经活性炭吸附处理后，由高于楼顶3m的1#排气口排放，排气筒高度为15m。项目厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，对周围环境影响较小。无机实验过程产生的少量硫酸雾经4#、5#、6#通风橱抽排、经碱液喷淋塔吸收处理后，由高于楼顶3m的2#排气口排放，排气筒高度为15m，项目硫酸雾排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，对周围环境影响较小。
3）声环境影响评价结论

运营期项目的噪声主要来源于实验仪器及通风柜风机，噪声级在65~85dB（A）之间，噪声源强较小。项目设备噪声经墙体屏蔽、距离衰减作用下可衰减15~20dB（A）。项目运营期北、西厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东、南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，对周边敏感点的影响较小。

4）固体废弃物影响评价结论

项目运营期的固体废物主要是办公生活垃圾、实验室固废。项目生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处置；破碎玻璃、废包装品须进行分类收集，可回收部分外售废品收购站，不可回收部分委托环卫部门清运处置；实验废液、过期作废的化学试剂、废弃活性炭、化学品废弃容器等危险废物分类收集于专用危险废物包装容器内、暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。固体废弃物的处置率达到100%，对环境影响较小。
（3）总结论

项目符合国家产业政策的要求，选址合理，平面布置合理。对产生的污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。项目严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放的情况下。从环境保护角度分析，该项目可行。
3、环境保护措施

1）废水治理措施

①实验室内设1个1m3的中和池；

②依托租赁楼房现有20m3的化粪池；

③项目仪器清洗废水经中和池中和处理后与其他废水一并排入租赁楼房配套化粪池处理后，经市政污水管网最终排入昆明市第一水质净化厂处理。中和池排口废水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求；
④定期对污水管网进行检查，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；

⑤加强用水管理，提高员工的节水意识，提倡经济用水。

2）废气治理措施

①有机分析操作区设1#、2#、3#通风橱、1套活性炭吸附装置及高于楼顶3m的1#排气口，排气筒高度为15m，有机实验过程产生的异味经通风橱抽排、经活性炭吸附处理后高空排放。项目厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值。

②无机分析操作区设4#、5#、6#通风橱、1套碱液喷淋塔及高于楼顶3m的2#排气口，排气筒高度为15m，硫酸雾经通风橱抽排、经碱液喷淋塔吸收处理后高空排放，排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。
③加强废气净化设施的管理，定期更换、维护、确保正常运行。
3）固体废弃物处置措施

①设置生活垃圾收集桶收集生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处置；

②设置防锐器收集桶，破碎玻璃、废包装品分类收集，可回收部分外售废品收购站，不可回收部分委托环卫部门清运处置；
③设1间建筑面积为2m2的危险废物暂存间及危险废物专用收集容器，项目废气净化处理产生的废废弃活性炭、实验过程产生的实验废液、过期作废的试剂及化学品废弃容器等危险废物分类收集于专用危险废物包装容器内、暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。
④危险废物委托有资质的单位进行清运处置、并建立危险废物转移联单管理制度。
4）噪声治理措施

①将实验仪器及通风柜风机等产噪设备全部布置于室内，设备噪声经墙体屏蔽、距离衰减作用下，项目运营期北、西厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东、南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；

②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

4、建议

（1）加强环保设施的运行管理、维护，确保环保设施高效、稳定运行；

（2）制定严格的管理制度，保证安全运营；

（3）对各类危险化学品严格管控，实验操作规程上墙，加强实验操作过程标准化要求。

5、环保竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，等项目建成完工后，业主应自行组织验收，待通过验收到相关部门备案后方能投入正式运营。本次评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见附表。
附表   环保设施竣工验收一览表
验收内容

环保设施及数量
预期效果

噪声治理措施

实验仪器及通风柜风机等产噪设备全部布置于室内
厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

废水治理措施

实验室内设1个1m3的中和池
中和池排放口水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准
依托使用楼房附属20m3的化粪池

废气治理措施

有机分析操作区设1#、2#、3#通风橱、1套活性炭吸附装置及高于楼顶3m的1#排气口，排气筒高度为15m

厂界恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值
无机分析操作区设4#、5#、6#通风橱、1套碱液喷淋塔及高于楼顶3m的2#排气口，排气筒高度为15m
硫酸雾排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求
固废治理措施

生活垃圾桶

生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处置

防锐器收集桶
破碎玻璃、废包装品分类收集，可回收部分外售废品收购站，不可回收部分委托环卫部门清运处置
1间2m2的危险废物暂存间

废废弃活性炭、实验过程产实验废液、过期作废的化学试剂、化学品废弃容器等危险废物分类收集于专用危险废物包装容器内、暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置
危险废物专用收集容器
附表  环境监测计划一览表
类别

监测点位

监测项目

监测频率

噪声

厂界四周1m处

等效A声级

按国家相关标准执行
废水

中和池出口

BOD5、COD、SS、NH3-N、T-P、pH
废气

厂界上风向1个监测点、下风向2个监测点
恶臭
2#排气筒采样监测口

硫酸雾
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