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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明蓝橙口腔医院建设项目

	建设单位
	昆明蓝橙口腔医院有限责任公司

	法人代表
	宋阳
	联 系 人
	徐丹莉

	通讯地址
	云南省昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C4地块C4-4-1-1、C4-4-1-2号商铺

	联系电话
	13577098181
	传  真
	
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C4-4-1-1、C4-4-1-2号商铺

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	专科医院（Q8315）

	占地面积
(平方米)
	2961.72
	绿化面积
(平方米)
	无

	总投资(万元)
	1500
	其中：环保投
资(万元)
	12
	环保投资占
总投资比例
	0.8%

	评价经费

(万元)
	
	拟投产日期
	拟2018年6月投产运营


		酒精（75%）
	ml

	30000

	
	4

	医用白石膏
	Kg

	100

	
	5

	甲醛甲酚溶液（FC）
	ML

	100

	
	6

	自凝造牙水（甲基丙烯酸甲酯）
	L

	125

	
	7

	除丁克
	ml

	50

	
	8

	分离剂
	ml

	3000

	
	9

	脱敏凝胶（牙膏型）
	g

	500

	
	10

	国产玻璃离子
	套
	100

	
	11

	磷酸锌水门丁
	套
	50

	
	12

	生理盐水
	L

	2500

	
	13

	后牙树脂
	kg

	10

	
	14

	3％过氧化氢溶液
	L

	500

	
	15

	3M光固化纳米粘接剂
	kg

	10

	
	16

	一次性手术手套、口罩
	套
	10000
	
	17

	一次性无菌注射器
	盒
	100
	
	18

	一次性无菌棉球
	缸
	1000
	
	19

	含氯消毒液
	瓶
	100
	
	20

	多酶
	瓶
	50
	

	其中假牙组成材料分为四类①非金属类假牙材料是复合树脂类，其主要成分为复合树脂，复合树脂可广泛应用于制作假牙的牙冠、基托，也可作为修改假牙的材料；②陶瓷类，其主要成分是陶瓷，主要用于制作牙冠，美观、耐用、生物相容性好，全瓷假牙的费用与其他假牙相比是最高的，也是最优秀的一种假牙材料；③金属类假牙材料，最常见的是镍铬、钴铬不锈钢等非贵金属材料；④贵金属假牙材料，其含有金，铂等惰性贵金属的假牙材料。

麻醉剂种类包括麻醉镇静药物，代表：安定；局麻药物，代表：利多卡因，阿替卡因等等。

根据建设方提供的资料，本项目不涉及重金属原料及污染物。关于部分老年患者拔除的假牙可能含重金属材料，该部分拆除的含重金属材料由项目收集后贴上标签，归入专项医疗垃圾。
四、人员编制及工作制度

项目内拟计划医护人员40人，不在项目内住宿，项目午餐均由项目外社会机构提供，项目午餐区仅作为热饭及用餐场所。
营业时间拟计划每天营业8小时（9:00-18:00），全年营业300天。
五、 建设进度安排
项目预计于2018年4月开始设计装修，于2018年6月完成装修和设备安装。

六、环保投资
项目总投资1500万元，其中环保投资12万元，占总投资的0.8%。项目环保投资情况见表1-4。
表1-4  项目环保投资一览表

序号

投资名称

投资金额（万元）

1

污水处理设备及排放系统
5

2
卫生间废水排放管道

1.5

3
医疗废物收集处置设施

4

4

一般生活垃圾收集设施

1.0

5
绿化装饰

0.5

合计

12

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目以租赁的方式使用昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C4-4-1-1、C4-4-1-2号商铺，原为空置写字楼房，没有遗留的固体废物，没有对周边及该建筑其他住户造成环境污染，原有污染问题主要为少量清洁废水，原项目已不存在，因此，原有污染问题已不存在。

本项目为新建项目，不存在原有污染物问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况                                

	自然环境简况

一、地理位置

项目位于昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C4座C4-4-1-1、C4-4-1-2，隶属昆明市西山区福海街道办事处管辖。地理坐标为东经102°41′0.78″，北纬25°0′40.44″。该项目地点具有成熟发达的交通网络，日新中路、滇池路均紧邻项目区；以上道路均为城市主干道，有多路公交车通达，具有较好的地理位置和区位优势，交通十分便利，详见附图1。
根据现场探勘及建设方提供资料，本项目位于福海街道办事处南亚风情第壹城C4幢第4层。

项目区域内没有任何风景名胜区、自然保护区、文物古迹区、水源保护地等敏感目标。
二、气候、气象
滇池地处云贵高原中部，属于中亚热带季风气候区。气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，每年11月至次年4月，主要受热带大陆气团控制，晴朗少云，日照充足，总辐射强，蒸发量大，气候温暖干燥；5月至10月受西南季风影响，进入雨季，普遍降水，云量多，日照少。而滇池湖盆区纬度低，海拔高，北部有乌蒙群山作天然屏障，阻隔由北方南下的冷空气，南部较低，印度洋面的西南暖湿气流可送入，加上高原湖泊滇池的调节作用，因而形成了冬暖夏凉，冬无严寒，夏无酷暑，四季不分明，干湿季变化显著的气候特点。

（1）气温

滇池湖盆区年平均气温14.8ºC，年温差相对较小，日温差相对较大。多年平均最高气温20.8ºC，多年平均最底气温9.7ºC。冬季最冷月平均气温7.5ºC，夏季最热月平均气温19.7ºC。昼夜温差大，一天中昼夜温差可达20ºC 左右。年日照2081-2470h，日照率47-56%，≥10°积温在4200-4500ºC 之间，平均相对湿度73-74%。

（2）降水

滇池区域内年平均降水量800mm-1200mm，蒸发量1870-2120 mm，年无霜期227天。全年降水量在时间分布上明显分为干湿两季。5 月-10月为雨季，降水量占全年的85％左右，空气温暖潮湿。11月至次年4月为旱季，降水量仅占全年的15％左右，空气温凉干燥，极少降雪年份。
（3）风况
长期气象统计资料显示，滇池区域盛行西南风，而且风向十分稳定，风向频率相对较集中。年平均风速为2.3m/s，一般白天风速大于夜晚，一天中风速最大出现在午后16时左右，风速最小出现在凌晨5 时前后；就季节而言，旱季各月风速均大于雨季，一年中风速最大的月份为3月（3.1m/s），最小的月份为8月（1.4m/s）。多年平均静风频率较高（29%），每年几乎有1/3的时间处于静风状态，一般静风出现在夜晚和清晨，白天出现静风的持续时间较短，一年中静风主要出现在旱季。相对来说，滇池区域属于风速小、静风频率较高的地区。

（4）雾况

滇池地处昆明坝子，极少降雪，年内无霜期达311天，常年无冰、雾。

三、地形、地貌
滇池湖盆区地形地貌具有典型高原特点，其特征为北高南低，南北向狭长，东西宽的三级梯状不对称地形，南北长114km，东西平均宽25.6km，面积2920 km²，海拔1887.4-2890m，相对高差1002.6m，主要由平地、台地、山地等构成。第一级为盆地，海拔在1887.4-1900m 之间，由滇池及其洪积平原、冲击平原、湖积平原和三角洲平原组成；第二级为台地，海拔1900-2100m之间，由丘陵、低山、岗地、湖成阶地组成；第三级为外围山地，海拔2100-2890m，由低山、中山组成，该区域普遍受到中等和浅度切割，坡度一般较陡。以面积百分比组成来看：滇池水域面积约占10%；湖滨平原面积约占20%；山地丘陵面积约占70%。

昆明市座落在滇池湖盆区北部，中心区海拔1891m。滇池是云南最大的高原湖泊，又是我国面积第六大湖泊和西南地区重要的湿地资源，素有“高原明珠”美誉。昆明市三面环山，一面临水，市域内有两条主要山脉，一条是由川西鲁南山脉越过金沙江南下的拱王山系，另一条是与滇东乌蒙山脉连接的梁王山系。区域内江河密布，20余条河流犹如彩带将盆地的山地、台地、平地连接为一体，形成山环水抱的天然格局。
四、水文、水系
项目所在区域地表水系均为入滇河流，地表水涉及采莲河、船房河，船房河汇入滇池草海、采莲河汇入滇池外海。

船房河起源于圆通街东口，河道长度为11.4km，干流河款幅度为6.8-30m，流域控制面积为7.42km2。
采莲河全长11.2km，起点是螺蛳湾，流经豆腐营、卢家地、李家地、大坝村，在雨季，采莲河自然流进滇池外海，是入滇的重要河流之一，旱季通过泵站进入草海。
滇池位于项目西南面约3.2km处。滇池流域地处长江、红河、珠江分水岭地带。滇池为一天然断陷湖泊，湖面南北长约40km，东西平均宽度约为7.2km，最大宽度12.5km，多年平均水位为4.3m，相应的湖岸长约150km。湖体由东西长3.5km，宽30m堤坝（海埂）将湖体分隔为南北两个部分，中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的97.2％，占滇池容积的90％。海埂以北称草海。草海的水质、地质条件与外海不尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。

区域水系分布详见附图5。




表三、环境质量状况                                     

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目所在区域位于昆明市主城区内，项目环境空气执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准。
根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天。空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量年均值二级标准，大气环境中酸雨出现率为0%，较上年不变。
综上所述，昆明主城区空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。该项目所在区域环境空气质量状况可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
2.地表水环境质量现状：

评价区域的主要地表水体为船房河、采莲河和滇池外海、滇池草海。根据《云南省地表水水功能区划(2010-2020)》：滇池外海水体功能划分为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；滇池草海水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；船房河水体功能划分为非接触娱乐用水、景观用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；采莲河一般鱼类保护、农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

根据昆明市环保局发布的《2016年昆明市环境状况公报》，滇池外海水质类别为Ⅴ类，化学需氧量达Ⅴ类。浓度值为37mg/L，其他评价指标均达Ⅳ类，达到“省考核目标”。综合营养状态指数为61.2，属中度富营养状态。与上年相比，水质类别由劣Ⅴ类达到Ⅴ类，综合营养状态指数下降2.0%，富营养化程度有所减轻。主要污染物高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮有所下降，五日生化需氧量、叶绿素a、氨氮有所上升。

滇池草海水质类别为Ⅴ类，五日生化需氧量、总磷达Ⅴ类，其他评价指标均达Ⅳ类，达到“省考核目标”。综合营养状态指数为63.8，属中度富营养状态。与上年相比，水质类别由劣Ⅴ类达到Ⅴ类，综合营养状态指数下降8.0%，富营养化程度有所减轻。主要污染物氨氮、化学需氧量、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a、总磷、五日生化需氧量均有所下降。
船房河水质类别Ⅳ类，污染程度基本不变。采莲河水质类别为Ⅴ类，污染程度显著减轻。

因此，项目评价范围内地表水体达不到功能区划水质要求。

3.声环境质量现状：
本项目所在区域位于昆明市主城区内，项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝(A)，声环境质量总体水平达二级(较好)，噪声总体水平与去年持平，　主城区四类声环境功能区中，2类区(混合区)年平均等效声级昼间、夜间均达标。
综上所述，昆明主城区噪声值达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。该项目所在区域声环境质量状况可以达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。
4.生态环境质量现状：

据环评单位现场踏勘，项目场址所在写字楼周边主要为城市道路、村民住户等，区域内地表植被覆盖率较低，植被类型较为单一，为常见的城市绿化树种及杂草。据调查，评价区域内基本无野生动物分布，无珍稀动植物分布。

综上所述，评价区域属于典型的城市生态系统，生态系统结构简单，生物多样性较差，主要受人为控制。项目占地范围内不属于自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，亦无古树名木。


	主要环境保护目标：

项目主要环境保护目标如下：

本项目周边的环境保护目标以及他们与项目的关系见表3-1。

表3-1   环境保护目标一览表

项目
保护目标
方位距离
 影响人数（人）
环境功能
大气环境
及声环境
南亚星辰苑
东面70m

1200

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
《声环境质量标准》
(GB3096-2008)2类标准
杨家村
东南面200m

2500

李长官新村
南250m

1800

南亚星河苑
南面30m

1500

南亚星光苑
西南面220m

2000

田家地
西面270m

1800

水环境
采莲河
东面100m
--
GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准
滇池外海
西南面4.5km

--

滇池草海
西北面1.6km

--

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准
船房河
西北面700m

--




表四、评价适用标准


2

	0



	2、地表水

采莲河和滇池外海执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准、船房河和滇池草海执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。具体指标见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目
BOD5
COD

TN

TP

NH3-N

pH

采莲河、滇池外海（Ⅲ类）
≤4

≤20

≤1.0

≤0.2(湖、库0.05)

≤1.0

6~9

3、声环境

根据声环境功能区划，项目所在区域属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准标准限值见表4-3。

表4-3   声环境质量标准  单位：dB（A）

类别
适用区域
昼间
夜间
2类区
居住、商业、工业混杂区
60

50


	

	污

染物排放标准
	1、废水

拟建项目不单独建设化粪池，依托使用南亚第壹城C座附属化粪池，产生的医疗废水经项目拟设置的污水处理设备处理后与冲厕废水一起排入南亚第壹城C座附属化粪池，经处理后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
项目医疗废水处理装置排口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”具体指标见表4-4。
表4-4  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）mg/L

污染物名称

pH

COD
BOD5
SS

总余氯
粪大肠菌群数(个/L)

排放浓度
6~9

250
100

60
2~8
5000
项目总排口执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准，具体指标见表4-5。
表4-5  污水排入城镇下水道水质标准（单位：mg/L）

污染物名称
COD

SS

氨氮
pH

磷酸盐（以P计）
粪大肠杆菌
排放浓度
500

500

45

6.5-9.5

≤8（TP）
-

2、噪声

项目运营期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准限值见表4-6。
表4-6   社会生活环境噪声排放标准限值  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废弃物

项目运营过程产生的废酒精棉球、一次性牙钻针等医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物管理条例》和《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府政令第63号）有关规定。

	总量控制指标
	建议总量控制指标：

项目废水排放总量为288t/a，COD排放总量为0.071t/a、NH3-N排放总量为0.0072t/a、TP排放总量为0.0017t/a。由于项目区废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理，占用该水质净化厂的总量指标，故本项目不设总量控制指标建议值。

固体废物处置率100%。


表五、建设项目工程分析                                   

	一、施工期

5.1.1施工期简述

本项目场地为租赁，原为空置写字楼房，现租赁场地后根据需要进行装修，分隔出所需的诊疗室、消毒间等。本项目场地租赁后，进行相关准备及装修工作，预计于2018年4月入驻装修，拟于2018年6月完成施工，正式投入运营。本环评将对施工期及营运期的环境影响进行评价。施工期主要工艺流程及产污环节如下：





5.1.2施工期污染工序：

施工期主要施工内容为对租用的厂房内部进行布局，建造操作间、进行设备安装调试，改造施工时间2个月，工程量较小，工期较短。施工期产生的主要污染物为：

（1）废气：在装修施工作业过程中会产生装修粉尘，大气污染物主要为粉尘及粉刷产生的有机废气，为无组织排放。

（2）废水：项目装修依托使用南亚风情第壹城C座写字楼4层公共卫生间，不设员工宿舍，不设厨房，员工生活住宿依托各自家庭，日常餐饮在项目外购买食用。所以项目施工期无外排生活废水。

（3）固体废弃物：废弃建筑材料及生活垃圾是改造施工中产生的固体废弃物，由于项目改造量不大，主要的改造为诊疗室、消毒间的分隔，预计产生建筑垃圾0.2吨，废弃建筑材料及时清运到南亚风情第壹城C座物业管理部门指定堆放地点堆存，交由物业管理部门统一委托处置，生活垃圾按人均0.5kg/人.d计，施工期人数为6人，总产量约为3kg/d，施工期总产量约为0.2003t，统一袋装收集后置于物管设置的垃圾桶内，由南亚风情第壹城C座物业管理部门直接委托环卫部门清运处置。施工产生的固体废物处置依附南亚风情第壹城C座物业管理，所以项目施工期无外排固体废弃物。
（4）噪声：项目改造施工期间由于使用电锯、电钻等施工机械，产生一定的噪声污染，源强约为80～100dB（A），其特点是突发性和间歇性。施工主要集中于白天，夜间不进行施工，所以施工噪声对环境的影响不大，且随施工结束而消除。
二、运营期

1、工艺流程

口腔科治疗流程简述：牙病患者进门诊部后，由医务人员接待进入咨询室，在确定牙病患者的病情后，根据牙病患者的病情及要求进行拔牙、洗牙或口腔修复（补牙、镶牙、矫正牙齿），治疗过程中所用的药物均为普通药物，假牙及牙套均外购。补牙填充材料为树脂，项目口腔治疗过程中不产生重金属，关于部分老年患者拔除的假牙可能使用重金属材料，该部分拆除的重金属材料集中收集后贴上标签，归入专项医疗垃圾。
医学影像科主要为X线诊断，项目使用数字牙片机、CT机、全景机拍摄牙片辅助诊断，牙片采用自动化数字扫描技术，不需显影冲洗等，无显影液、定影液的使用。诊治流程以及产污环节如图5-2所示。
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图5-2   口腔治疗流程图

2、 器械消毒供应室流程

器械消毒供应室流程简述；第一步对戴手套、口罩与送消人员核对名称及数量，并检查是否有损坏；第二步对器械进行分类处理，对传染性器械用4000mg/L含氯消毒液浸泡60分钟后，在用1:100(1l水，10ml多酶）单独浸泡10分钟进行初步处理；对一般污染器械用1:150（1l水，7.5ml多酶）浸泡10min，如：托盘、印模材料调拌、高慢速机头、洁牙手柄、机扩头等一般污染器械，反光板、金属口镜单独浸泡；第三步清洗、多酶失活。利用放大镜检查去除污渍，器械工作尖勿用钢丝球清洁快慢机接口处防止水滴入注意尖锐器械，做好自身防护60℃以上水反复清洗器械；第四步器械干燥。用毛巾擦干水渍；第五步根据器械形态选择适合的无破损的打包袋，进行装袋并封口。第六步分类消毒灭菌。不可高温高压灭菌500mg/L含氯消毒液浸泡30分钟后，蒸馏水冲洗，吹干，备用。可高温高压灭菌器械用高压锅（压力273°F,温度134℃）进行40分钟灭菌处理。
3、产污分析
项目废水主要为医疗废水和冲厕废水，医疗废水产生于拔牙、洗牙、口腔修复等过程。
废气主要为生活垃圾、医疗废物、卫生间产生的异味；
固体废弃物来源于2个方面：（1）治疗过程中产生的医疗废物，属于危险废物，主要包含X线牙片、一次性牙钻针、废注射器、废酒精棉球、废医用手套、废树脂材料、牙套、假牙、牙模等；（2）医务人员和就诊人员产生的生活垃圾；
噪声主要是空压机、负压泵使用时产生的噪声。
项目污染物产生环节详细情况见表5-1。
表5-1   产污环节表
污染类别
产污节点
污染物名称
来源
废水
W1
医疗废水：COD、BOD5、SS、氨氮、TP等
检查、治疗过程
W2
冲厕废水：COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群等
医务人员和患者使用卫生间
废气
G

异味
医疗废物、生活垃圾、卫生间
固体废弃物
S1
生活垃圾
医务人员及患者
S2
医疗固废：X线牙片、废酒精棉球、废注射器、废医用手套、废输液器、废针头等
检查、治疗过程
噪声
N

LeqdB（A）
空压机、负压泵
4、污染物核算

（1）废气（G）

项目废气主要来自医疗废物、生活垃圾和卫生间散发的异味，项目区卫生间为水冲厕，异味产生量不大，医疗废物、生活垃圾定点存放，定期清运。均属于无组织排放。

（2） 废水（W1、W2）

项目区共有40名工作人员，年工作300天。项目区不设食堂。项目运营中产生少量医疗废水，包括医护人员、就诊人员洗手及医疗器械、清洗消毒产生的医疗废水。根据业主经营经验，本项目平均每天的就诊人数约80人。本次评价根据《云南省用水定额标准》（DBT168-2013），本项目门诊用水按照15L/人·次（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）计，总用水量为1.2m3/d，360m3/a。其中，约70%为冲厕用水，约30%为医疗用水，则冲厕用水量为0.84m3/d，252m3/a；医疗用水量为0.36m3/d，108m3/a。产污系数按0.8计算，则冲厕废水量为0.67m3/d，201m3/a；医疗废水量为0.29m3/d，87m3/a；废水总量为0.96m3/d，288m3/a。
根据建设单位拟采用的设备采购单提供的HRW-3型医疗污水处理设备的检验报告可以看出，该设备采用物理方法处理医疗废水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。各个牙椅排出的污水自流或自吸进入Y型过滤网，并初步过滤掉大颗粒的杂质，当水位高度达到空气开关的设定位置，自动由提升泵提升到消毒接触槽，在接触槽中停留一段时间后，臭氧发生器开始工作，充分杀死了污水中的病菌，达到国家标准。
根据HRW-3型医疗污水处理设备质量检验报告，本项目医疗废水经HRW-3型医疗污水处理设备处理后，能达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》(表2)预处理标准，后依托使用南亚风情第壹城C座化粪池再处理，最后经其总排口排入市政管网，排水方式合理可行。
项目区医疗废水经污水处理设备处理后和冲厕废水一起排入南亚第壹城C座附属化粪池处理，经处理后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。根据类比同类型项目，综合废水中各污染物产生的浓度约为：COD290mg/L，BOD5110mg/L，SS80mg/L，NH3-N26mg/L，TP6mg/L，粪大肠菌群50000个/L，经污水处理设备处理和化粪池处理后的排放浓度约为COD247mg/L，BOD5100mg/L，SS56mg/L，NH3-N25mg/L，TP6mg/L，粪大肠菌群≤5000个/L。
项目水量平衡见图5-2，污染物产生及排放情况见表5-2。
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图5-2  水量平衡图   单位：m3/d
表5-2    项目水污染物产排情况表

综合废水产生量（t/a）
污染物
名称
治理前
治理后
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
浓度（mg/L）
排放量（t/a）
产生量：288

回用量：0 

排放量：288

COD

290

0.084
247

0.071
BOD5
110

0.032

100

0.023

SS

80

0.023

56

0.016

NH3-N

26

0.0075

25

0.0072

TP

6

0.0017

6

0.0017

粪大肠菌群
50000个/L

--

5000个/L

--

（3）固体废弃物（S1、S2）
项目会产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物。

①生活垃圾（S1）

医护人员生活垃圾按人均0.5kg/d计算，产生量为20kg/d，6t/a；患者按人均0.2kg/d来计算，日平均就诊人数约为80人，产生量为16kg/d，4.8t/a；则项目生活垃圾总产生量为10.8t/a。生活垃圾集中收集至生活垃圾暂存间，每天下班后清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

②医疗废物（S2）

医疗废物属危废，废物代码：851-001-01。根据《医疗废物分类目录》，本项目的医疗废物主要为诊疗过程中产生的损伤性一次性牙钻针、废注射器等，以及诊疗过程中产生的废酒精棉球、废医用手套、废树脂材料、牙套、假牙等医疗固废。根据类比同类型口腔门诊部项目，本项目医疗废物产生量约为3kg/d，0.9t/a。其中一次性牙钻针等利器采用利器盒收集，其他医疗废弃物用医疗废物收集桶收集后，统一运至项目内建设的医废暂存间暂存，并委托有资质公司定期清运、处置，并建立完善的医疗废物转移联单制度。本项目固废产生量及处理方式汇总见表5-3。
表5-3    固体废物产生量及处理方式
序号
废弃物名称
产生量（t/a）
来源
废物类别
处理方法
1

生活垃圾（S1）
10.8

医护及就诊人员
一般固废
集中收集后清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置
2

医疗固废（S2）
感染性废物
0.4

医疗过程
危险废物
一次性牙钻针等利器采用利器盒收集，其他医疗废弃物用医疗废物收集桶收集后，统一运至项目内建设的医废暂存间暂存，并委托有资质的单位定期清运、处置。
损伤性废物
0.35

药物性废物
0.08

化学性废物
0.07

3

合计
11.7

/

（4）噪声（N）

项目机械噪声主要为负压泵噪声、空压机噪声，负压泵噪声值在60-75dB(A)；项目生活噪声为医务人员和就诊病人交谈产生的噪声，一般在40～60dB(A)。




表六、项目主要污染源产生及预计排放情况 

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量
(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量
(t/a)

	大
气
污
染
物
	运
营
期
	医疗废物、生活垃圾和卫生间
	异味
	--
	少量
	--
	少量

	水
污
染
物
	运
营
期
	综
合
废
水
	废水量
	--
	288
	--
	288

	
	
	
	COD
	290mg/L
	0.084
	247mg/L
	0.071

	
	
	
	BOD5
	110mg/L
	0.032
	100mg/L
	0.023

	
	
	
	SS
	80mg/L
	0.023
	56mg/L
	0.016

	
	
	
	NH3-N
	26mg/L
	0.0075
	25mg/L
	0.0072

	
	
	
	TP
	6mg/L
	0.0017
	6mg/L
	0.0017

	
	
	
	粪大肠菌群
	50000个/L
	--
	5000个/L
	--

	噪
声
	运营期
	负压泵
	LeqdB（A）
	60~75dB(A)
	厂界：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)

	固
体
废
弃
物
	运营期
	医疗过程
	医疗固废
	—
	0.9t/a
	—
	0.9t/a

	
	
	医护就诊人员
	生活垃圾
	—
	10.8t/a
	—
	10.8t/a

	主要生态影响：

项目所在区域为城市建成区，已不存在原生植被和保护动植物，项目运营后，不会对周围生态环境造成明显影响。




表七、环境影响分析                                       
	1、 施工期环境影响简要分析

1、施工期大气环境影响分析

施工期粉尘要来自项目施工对墙体的装修、粉刷等活动直接产生的粉尘，因为装修在室内进行，产生的少量粉尘经过墙体阻隔不会对外环境产生影响。施工过程中只需对工人佩带口罩即可。

2、施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于实验室内部改造及设备的安装所产生的噪声，由于改造工程在已有的建筑内进行，产生的噪声较小，噪声源是间断的、并且存在的时间较短。因此施工噪声对环境的影响非常小，施工期间仅需对施工人员进行适当防护，无需进行特殊的噪声防护措施。参照同类型项目施工噪声源强值，源强约为65～85dB(A)。项目位于昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C4-4-1-1、C4-4-1-2号商铺，周边多为住宅，但与本项目有墙体、道路及绿化植物隔开，施工噪声经过距离衰减及墙体、绿化植物隔声，到达周边、地下停车场及项目上层时已经很弱，故本项目施工对环境影响不大。

3、施工期水污染影响分析

施工期废水主要为建筑施工废水、施工人员的少量生活污水等。
施工期施工人员不在项目区域内食宿。施工人员的生活废水为少量洗手废水及卫生间废水，主要污染物为CODcr、氨氮、磷酸盐及悬浮物等，生活用水量不大，废水产生量很少，施工人员依托使用南亚风情第壹城C座写字楼4层公共卫生间，不设员工宿舍，不设厨房，施工人员洗手、入厕产生的少量生活污水进入南亚风情第壹城C座已建的化粪池，施工期废水不会对周围水体造成影响。
4、施工期固体废物影响分析

项目施工期会产生的固体废物主要为施工人员的少量生活垃圾及装修改造过程中产生的装修垃圾。本项目只进行装修工作，所以无废弃土石方产生。施工中产生的装修垃圾应当及时分类处置，严禁随意倾倒在绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中不得随意抛掷建筑材料、旧料、其它杂物和建筑垃圾。建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
施工期生活垃圾应集中袋装送至南亚风情第壹城C座物业管理部门指定的垃圾收集点，由物管委托环卫部门清运处置，对周围环境无影响。建筑垃圾必须严格按照昆政办[2011]88号《昆明市人民政府办公厅关于转发<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则>的通知》对施工期建筑垃圾进行处置。

5、施工期生态环境影响
项目区租用南亚风情第壹城C4-4-1-1、C4-4-1-2号商铺进行改造，装修在房内进行，所以不会对生态环境产生影响。
二、运营期环境影响分析

1、环境空气影响分析

项目废气主要来自医疗废物、生活垃圾和卫生间散发的异味，项目在运营的过程中生活垃圾做到日产日清；医疗废物委托有资质的单位定期清运处置；卫生间为水冲厕，清扫频率较高。通过加强卫生管理、加强通风后，异味的产生量较少，异味对周围环境空气的影响很小。
2、水环境影响分析

（1）项目废水对水环境的影响分析
据工程分析，本项目属于口腔门诊部，项目内无食堂和住宿，产生的废水为医疗废水和冲厕废水。项目医疗废水产生量约0.29m3/d，冲厕废水产生量约0.67m3/d，医疗废水经污水处理设备处理后与冲厕废水一起排入南亚第壹城C座附属化粪池，经处理后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。项目废水经污水处理设备及化粪池处理后水质可达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”标准限值，对周围地表水环境产生的影响很小。
（2）项目废水处理可行性分析
项目医疗废水产生于诊疗过程，医护人员、就诊人员洗手及医疗器械清洗过程，项目区设置清洗室和消毒室供医护人员洗手及医疗器械清洗，消毒室、清洗室采用多酶清洗液对医疗器械进行清洗消毒，多酶清洗液主要为中性蛋白水解酶，脂肪酶，淀粉酶等多酶复合，稀释溶液后清洗即可迅速分解污染物，原料为完全生物降解物质，水洗后无残留。以上过程产生的医疗废水通过污水管进入配置的医疗污水处理设备内进行消毒处理。根据项目污水特点，本项目拟配设1台HRW-3型医疗污水处理设备，采用物理方法处理医疗废水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。各个牙椅排出的污水自流或自吸进入Y型过滤网，并初步过滤掉大颗粒的杂质，当水位高度达到空气开关的设定位置，自动由提升泵提升到消毒接触槽，在接触槽中停留一段时间后，臭氧发生器开始工作，充分杀死了污水中的病菌，达到国家标准。设备外形尺寸：800*650*1150mm，污水处理效率：500L-1000L/h（根据运营需要调整处理效率）。污水处理设备用于处理项目运营过程产生的医疗废水，项目医疗废水产生量为0.29m3/d，该污水处理设备处理效率足以充分收集和处理项目医疗废水。经处理后的医疗废水通过污水处理设备外排管道进入南亚第壹城C座附属化粪池处理。
经现场踏勘，项目所在楼房设有附属化粪池，化粪池和总排口位于采莲路旁，根据与南亚第壹城物业单位核实，项目依托化粪池有效容积为100m3，目前使用率为50%，尚有50m3的余量。本项目废水经消毒处理后排入该化粪池内进行处理，本项目废水产生量为0.96m³/d，不会导致化粪池超负荷处理情况，可以满足废水停留处理时间不低于24h的要求。
因此，项目废水处理方式是可行的。
（3）项目废水排放可行性分析

项目废水经消毒处理及化粪池处理后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。项目区域属于昆明市第一水质净化厂纳污范围，根据现场踏勘，项目所在区域市政污水管网已经建成并投入使用，具有污水排放条件。

（4）废水非正常排放

医疗废水消毒处理系统发生突发事故而造成医疗废水非正常排放。由于项目非正常排水水质超标，排入市政污水管网后进入污水处理厂可能会给污水处理厂处理带来一定难度。但本项目排放废水中污染物初始产生浓度不高，医疗废水中不含放射性污染物，外排医疗废水为0.29m3/d，占污水管网输送能力和污水处理厂处理能力的比例很小，但项目仍然应采取相应措施杜绝废水事故排放，减少对水环境的影响。如加强污水处理设备的维护和管理，定期检修，定期对出水水质进行监测，最大限度地避免出现医疗废水的事故排放现象。
综上，项目废水排放对地表水环境影响较小。
3、噪声环境影响预测与分析

项目营运过程中将会产生人员生活噪声、空压机、医疗设备运营噪声等，噪声源强度约为60～75dB(A)。项目除开设一个出入口外，其余各面均为封闭的砖混结构封闭墙壁，项目内产生的噪声经设备自身消声减震设施、封闭的房间、封闭的项目外墙等措施之后，能够确保隔声量达到15dB(A)。由于项目仅在白天营业，可以保证项目厂界达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准的要求。不会对周围环境造成大的影响。
4、固体废物影响分析

根据工程分析，本项目产生的固废有两类，第一类是生活垃圾，产生量为10.8t/a，属于一般固废；第二类是医疗废物，产生量为0.9t/a，属于危险废物。
（1）固体废物去向合理性分析

项目生活垃圾统一收集装袋处理后委托环卫部门清运处理，由此分析，生活垃圾去向明确；医疗废物分类收集，利器和其它医疗废物分别用利器收集盒和医疗废物收集桶收集后暂存于医废暂存间，并委托有资质的单位定期清运、处置；由此分析，医疗废物去向明确。
（2）固体废物暂存方式可行性分析
根据项目工程分析，项目医疗废物拟采用医疗废物收集桶和利器盒分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，要求建设单位建立完善的危废转移联单制度。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）中对医疗固体废弃物暂存间的建设要求，环评要求项目建设方按照以下几点对医疗废物暂存间进行建设及管理：
①设施内要有安全照明设施和观察窗口；
②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

③医疗废物暂存处配置紫外消毒灯对医疗废物及时消毒，且必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。

④定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换；

⑤医疗废物暂存间内禁止存放其他杂物；

⑥危险废物暂存过程中要防风、防雨、防晒；

⑦建立联单管理制度。

采取以上措施后，本项目固废的暂存能够满足《昆明市医疗废物管理规定》中相关规定。
（3）固废暂存区域选址可行性分析

本项目所在地为昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C座4楼，属城市建成区，所在地地质结构稳定，地震烈度不超过7度；从平面布置来看医疗废物收集处位于项目区西南侧儿童牙科中心旁，医废暂存间对面就是独立通道，方便医废转移，不与其它功能室共用。项目周边为住宅小区，不存在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）分析，医疗废物收集处选址满足要求。

（4）小结

综上所述，只要建设单位按本环评要求严格落实各项环保设施，在今后运营过程中严格进行管理，医疗废物的贮存方式可满足《昆明市医疗废物管理规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中要求，处置率可达100%，对周围环境影响很小。

5、外部环境对本项目的影响分析

口腔医院作为疾病和治疗的场所对环境有一定的要求，门诊内的空气、声环境过差或受辐射的影响，可能影响医务人员和患者的精神状态，甚至会影响医务人员对患者疾病的确诊和对症治疗。
本项目位于昆明市西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C座4楼，据现场踏勘，项目周边主要为写字楼、商铺等，无娱乐场所。本项目主要受北面杨家路交通噪声和扬尘影响，由于本项目距离杨家路有约15m的距离，同时有绿化带相隔，故杨家路车辆经过时产生的噪声及粉尘对本项目影响不大。
综上，项目周边无大污染源，周边的环境状况及卫生条件良好，在采取本环评提出的治理措施后受外界的影响较小。
6、选址合理性分析
（1）配套设施
项目位于西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C座4楼，所在区域属城市建成区，周围已有完善的城市供水、排水管网和电力设施等，配套设施齐全。
（2）该项目与相关文件相符性
①与《云南省滇池保护条例》相符性分析
根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。
项目位于西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C4座4楼，距采莲河约100m，处于《云南省滇池保护条例》中的三级保护区范围内，具体符合性分析见表7-2。
表7-2   与《云南省滇池保护条例》相符性分析

云南省滇池保护条例

项目

滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

项目内不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

不得引入严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。

本项目为口腔医院，不属于重污染企业；项目废水预处理达标后汇入昆明市第一水质净化厂处理，废水中污染物不复杂，昆明市第一水质净化厂具备处理能力。

不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。
项目所在区域属于滇池流域，属于专科医院，不属于条例中严禁建设的项目。

禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目租用西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C座4楼进行经营活动，不会涉及生态景观破坏。

禁止利用渗井、深坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

项目废水经预处理达标后排入昆明市第一水质净化厂处理，废水中不含有毒物质和病原体。

禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。
项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行清运处置，医疗废物委托有资质的单位进行清运处置。

综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

②与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析。
表7-3  与《加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析

加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定

项目

禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目。

该项目属于医疗机构，废水通过污水处理设备、化粪池处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准后通过采莲河截污沟进入昆明市第一水质净化厂。

禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的污水（液）、污水。

项目内实行雨污分流，项目污水通过污水处理设备、化粪池处理达标后经采莲河截污沟进入昆明市第一水质净化厂。

禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物。

该项目的固废均得到合理处置

禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

该项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

综上所述，该项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境影响较小。

（3）环境相容性分析

本项目所在地空气质量除受杨家路道路扬尘及汽车尾气影响外，无较大废气污染源。同时项目周围商铺均为不产生较大污染源的商铺，与周围商铺相容。

项目运营期产生的医疗废水经废水处理装置预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”后与其他冲厕废水混合进入南亚风情第壹城C座的化粪池经处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，对周围地表水环境产生的影响不大。固废处置率为100%。

据实地调查，项目所在区域主要为居民区、学校及商铺，附近无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，综上，项目选址可行。

7、产业政策符合性分析

本项目是医疗项目。经查阅《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，项目为“教育、文化、卫生、体育”服务业，属于鼓励类，符合国家的产业政策。

8、平面布置合理性分析

总平面布置时应做到统一协调，功能分区明确，建筑物的布置力求紧凑合理。项目设置一个出入口，从项目总平面布置来看，诊断人员、治疗人员可避免人流交叉，不会造成拥堵。项目平面布置合理。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	营运期
	医疗废物、生活垃圾和卫生间
	异味
	加强管理、定期清运
	不降低环境功能

	水

污

染

物
	营运期
	医疗废水
	废水

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

粪大肠菌群
	医疗废水经医疗废水处理装置处理后和冲厕废水一起排入南亚第壹城C座附属化粪池处理，经处理后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
	医疗废水处理装置排口处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”

	
	
	冲厕废水
	
	
	项目总排口处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级。

	噪

声
	营运期
	设备噪声
	选用低噪声设备，隔声等降噪措施
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准。

	固

体

废

物
	营运期
	医疗过程医护及就诊病人
	医疗固废
	集中收集于项目医废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。
	100%处置

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集后清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置。
	

	其它
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目所在区域为城市建成区，生态环境抵抗力较弱，建议在大厅及各科室摆放一些盆栽的花草植物，既可装饰美化环境，又可吸收一部分噪声，起到降噪的作用，同时还可以净化空气。




表九、结论与建议                                
	1、 结论

1、符合产业政策
本项目为医疗门诊部项目，根据《产业结构调整指导目录2011本（2013年修正）》，本项目属于鼓励类项目，符合国家的产业政策。

2、选址可行性

该项目位于西山区福海街道办事处南亚风情第壹城C座4楼，属城市建成区，所在地地质结构稳定。项目周边主要为写字楼、居民及商铺，无大型污染源，不存在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路，经采取环评提出的治理措施后，受外界的影响很小。在落实各项污控措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能，满足达标排放及不降低原有环境功能的要求，项目周边不存在明显的环境制约因素，用地符合功能规划，项目区依托条件优越，不属于环境敏感区，项目选址可行。
3、环境质量现状 

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为357天，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；项目区植被主要为人工绿化，生态自我调节功能相对较弱，调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动植物。

4、施工期环境影响评价结论

本项目场地为租赁，原为空置写字楼房，现租赁场地后根据需要进行装修，分隔出所需的诊疗室、消毒间等。项目依托使用南亚风情第壹城C座写字楼4层公共卫生间，不设员工宿舍，不设厨房，员工生活住宿依托各自家庭，日常餐饮在项目外购买食用。本项目场地租赁后，预计于2018年4月入驻装修，于2018年6月完成施工，历时2个月，待本项目施工结束后，施工期各种影响即可消除。
5、运营期环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

项目运营期产生的医疗废水经废水处理装置预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”后与其他冲厕废水混合进入南亚风情第壹城C座的化粪池经处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，对周围地表水环境产生的影响不大。
（2）大气环境影响评价结论

项目废气主要来自医疗废物、生活垃圾和卫生间散发的少量异味均属无组织排放。本环评建议采取的措施是及时清运垃圾和医疗废物，加强管理，加强通风，只要建设单位严格按上述措施管理运营，评价认为异味对周围大气环境的影响很小。

（3）声环境影响评价结论
据工程分析，本项目无重大噪声源，项目噪声主要为压力泵噪声，源强为60-75dB（A），经墙体阻隔后，厂界噪声排放能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，压力泵噪声为非连续性噪声，项目夜间不运营，压力泵噪声对项目关心点产生的影响较小。评价认为本项目对声环境影响很小。

（4）固体废弃物环境影响评价结论

本项目运营过程产生的固体废弃物均能得到100%处置，医疗废物的贮存方式可满足《昆明市医疗废物管理规定》和《医疗废物管理条例》中要求，处置率可达100%，对周围环境影响达到最小化。
二、环境保护对策措施

(一)、项目施工期治理措施：

1.废水

（1）施工期（装修）废水经收集后用于室内及临近处洒水降尘，不得随意排放。
2.废气

（1）施工期要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业；

（2）施工过程中产生的施工废弃物，严禁肆意倾倒，必须运送至处置建筑垃圾的场所，以免引起大量粉尘污染环境。
3.噪声
（1）施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；

（2）施工设备应优先选用低噪声、振动小的施工设备，并定期或不定期的对施工设备和机械进行检修，以使其处于良好的运行状态。
4.固体废物
施工期所产生的建筑垃圾必须严格按照昆政办[2011]88号《昆明市人民政府办公厅关于转发<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则>的通知》对施工期建筑垃圾进行处置。
(二)、营运期治理措施：

（1）废水
①项目拟配置的医疗废水处理装置，设备外形尺寸：800x650x1150mm，污水处理效率：500L-1000L/h9（根据运营需要调整处理效率）。各科室医疗废水必须通过污水管排入污水处理设备进行消毒处理；

②项目依托使用南亚第壹城C座原有化粪池（100m3）；

③项目运营期产生的医疗废水经废水处理装置预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”后与其他冲厕废水混合进入南亚风情第壹城C座的化粪池经处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准后排入采莲路市政污水管网，经采莲河截污沟，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
④定期对污水处理设备和污水管道进行检查，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；

⑤加强用水管理，降低用水排水量；提高员工的节水意识，提倡经济用水。

（2）废气
垃圾收集桶等采用有盖收集桶，并定期清运，可有效降低异味对项目周围空气环境的影响。

（3）固体废物
①项目内拟建医废暂存间两间（建筑面积分别为2m2和2.6m2），要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定进行建设；
②项目内拟建设10.3m2生活垃圾暂存间一间，生活垃圾统一收集于垃圾暂存间，最终清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置；
③医疗废物委托有资质的单位定期清运处置；
④医废设施不得与其他共用；
⑤建立完善的卫生管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。
（4）噪声
①合理布局产噪设备，同时建设时将产噪设备布置于项目中心位置，对产噪设备（空压机，负压泵等）安装消声减震垫。
②选用低噪设备；
③加强对产噪设备的维护和检修工作，防止因设备老化产生的噪声；
④严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化。
（5）牙片机、CT及全景机需单独进行专项辐射评价，另行办理辐射安全许可证。
三、评价总结论与建议
1、评价总结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放，总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；经营单位只要在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物的达标排放，则该项目从环境的角度来看是可行的。

2、建议

（1）建议项目在走道等地方摆放一些盆栽的花草植物，既可装饰美化环境，又可起到降噪的作用，同时还可以过滤空气；
（2）建议粘贴“禁止吸烟”、“闲人勿进”等警示标志设置在医护人员专用走道上。

四、监测计划
为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1。

表9-1   营运期环境监测计划一览表

监测项目
监测场地
监测频次
监督机构
执行标准
水环境
COD、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群等
医疗废水处理装置排水口
按国家相关标准执行
昆明市西山区环境保护局
达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”
项目总排口
GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准
声环境
LeqdB（A）
项目区四周厂界外1m处
昼间噪声值达GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。
五、竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2。
表9-2    竣工验收一览表

序号
项目
处理措施
处理对象
处理效果
1

水环境
医疗废水处理装置
医疗废水
医疗废水处理装置排口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”
项目依附南亚第壹城C座已建化粪池（100m3）
其他公厕废水
项目总排口执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准
2

一般固废
10.3m2生活垃圾暂存间一间，生活垃圾桶若干
生活垃圾
达《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
3

危险废物
医废暂存间两间（建筑面积分别为2m2和2.6m2），医疗废物收集桶及利器收集盒若干
医疗废物
达《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
4

噪声
置于砖混结构封闭墙体，安装消声减震设施，项目仅在白天营业
设备噪声
昼间噪声值达GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准
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