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一、建设项目基本情况

	项目名称
	鲜食品加工项目

	建设单位
	昆明秋粮食品有限公司

	法人代表
	王芝县
	联系人
	王芝县

	通讯地址
	云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号

	联系电话
	18788422391
	传真
	/
	邮政编码
	650100

	建设地点
	云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	米面制品制造

（C1431）

	占地面积

(平方米)
	1000
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	100
	其中：环保

投资(万元)
	11.87
	环保投资占

总投资比例（%）
	11. 87

	评价经费

(万元)
	1.4
	投产日期
	2018年8月

	1.项目背景

昆明秋粮食品有限公司投资100万元，租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号居民黄贵仙的民房（租赁协议详见附件2）开展鲜食品加工项目（产权证明详见附件3），进行干浆米线的加工生产活动。项目年生产干浆米线1080吨，供应给昆明各餐饮企业。

昆明秋粮食品有限公司租用的是黄贵仙位于小村的一块承包地，地上有三间平房，面积为600平方米，该房屋产权属于居民黄贵仙所有，其享有该房屋的使用权和出租权。本次项目不再新建房屋，只对房屋内部进行装修改造。

依据《中华人民共和国环境保护法》、国务院682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》，项目必须进行环境影响评价。按照以上法规条例，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）中规定：“粮食加工中没有发酵工艺的编制环境影响评价报告表”，本项目产品全部为干浆米线，不涉及发酵工艺，故编制环境影响报告表。
为此，昆明秋粮食品有限公司（以下简称“建设单位”）委托江西景瑞祥环保科技有限公司（以下简称“环评单位”）为该项目编制环境影响评价报告表（委托书详见附件1）。环评单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保厅的有关要求及规定，到项目区作了细致踏勘，收集了有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《鲜食品加工项目环境影响评价报告表》，供建设单位上报环保主管部门审批。

2.工程内容

本项目为米线的生产加工项目，位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号，总占地面积为1000m2，总建筑面为600m2，主要包括生产厂房、办公生活用房、原料库等（建设项目平面布置图详见附图1）。项目生产厂房功能分区布置图详见附图2。
项目技术经济指标见表1-1，项目工程组成详见表1-2。

表1-1  项目技术经济指标

项目

单位

数值

总占地面积

m2
1000

总建筑面积

m2
600

其中

生产厂房

m2
360

其中

浸泡磨浆间

m2
75

成型间

m2
75

冷却间

m2
25

煮品间

m2
90

包装间

m2
35

锅炉间

m2
60

原料库

m2
80

办公生活用房

m2
150

其中

办公区

m2
35

宿舍

m2
90

食堂

m2
25

卫生间

m2
10

表1-2  项目工程组成一览表

名称

组成

主要建设内容
主体工程

生产厂房

主要进行产品的生产，总使用面积为360m2，主要包括浸泡磨浆间、成型间、冷却间、煮品间、包装间、锅炉间。
办公及生活设施

办公生活用房

主要进行办公和生活，面积为150m2，主要包括办公区、宿舍和员工餐厅。

旱厕

面积为10m2。

辅助工程

原料库

用于贮藏原料，面积为80m2。

公用

工程

供水

供水水源接自小村自来水管网。

供电

本项目用电由城市电网供给。

排水

项目实行雨污分流。项目运营期锅炉排水和软水制备废水较为清洁，与雨水一起通过雨水排水沟外排；餐厅废水经隔油池预处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理，生产废水排入污水处理设施处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准后，经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂的污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理。（团结集镇污水处理站截污干渠走向图详见附图3）
环保

工程

废气处理工程

餐厅

油烟

废气

处置

系统

油烟净化器和集气罩

项目员工餐厅设置于办公生活用房的西侧区域，内应设置集气罩和经环保认证合格的油烟净化器，油烟净化器净化效率≥60%，风机风量不小于2400m3/h。
排烟管道

本环评要求员工餐厅所在位置应设置排烟管道。餐厅厨房排烟口设置于餐厅楼顶的西北角处，高于员工宿舍房顶1.5m。本项目厨房油烟经油烟净化器处置后，通过排烟管道于餐厅所在位置楼顶排放。
锅炉废气

旋风+布袋除尘器
项目锅炉间设置于生产厂房的东侧，应安装旋风+布袋除尘器，用于处理锅炉废气中的烟尘，除尘效率为99%。

排气筒

锅炉废气经旋风+布袋除尘器处理后，经离地高度为15米高的排气筒排放。
废水处理系统

雨污分流

项目实行雨污分流的排水体制。
化粪池

项目应设置1个化粪池，设置于生产厂房办公区的东南侧，处理员工生活废水，化粪池容积应不小于1.0m3。
隔油池

项目应设置1个隔油池，对员工餐厅含油废水进行预处理，容积应不小于0.4m3，建议设置于餐厅厨房外北侧空地下，为地埋式。
污水处理设施 

项目拟设置1个生产污水处理设施，对项目的生产废水进行处理，该污水处理设施拟设置于生产厂房办公区的东南侧。目前建设单位暂未对生产污水处理设施进行设计，环评要求其设计处理能力不低于3.306m3/d，项目在建设过程中应委托具有资质的单位，根据项目水质特点对其进行设计、施工安装和运行调试，以满足项目生产废水处理需求，做到处理出水稳定达标。
事故水池

环评要求项目应建设1座不小于3.306m3的事故水池，同时应对其进行防渗处理。用于暂存污水处理设施发生故障时的生产废水。
固废处理处置设置
垃圾收集设施
项目区内布置若干个垃圾桶，垃圾分类收集，可回收的外售处理，不可回收的统一收集后由环卫部门及时清运。
泔水桶
若干个，用于员工餐厅泔水的收集。
3.产品方案

本项目产品全部为干浆米线，不生产酸浆米线。干浆米线不经过任何发酵工艺，是大米直接经过磨制挤压制成的，产品方案一览表见表1-3所示。
表1-3  建设项目产品方案一览表

产品名称

生产规模（吨/年）

干浆米线

1080

4.原辅材料及能源消耗

根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料及能源消耗情况见表1-4。
表1-4  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

分类
名称

年用量
来源
原材料

大米

360t

外购

水

2445.48t

自来水引入

能源

成型生物质燃料

648t

外购

5.生产设备

本项目主要生产设备见表1-5。

表1-5  主要生产设备清单一览表

序号

名称

型号规格

数量
1

滤水桶

——

1台

2

磨面机

RX—183

1台

3

和面机

YQ—50kg/型

1台

4

米线机

210型

6台

5

锅

——

1台

6

桶

300mL/个

若干

7

生物质燃料蒸汽锅炉

LHG0.30—0.7—M
1套

因电热系统不能满足公司生产需要，又因燃煤锅炉对环境污染较大，再加上生物质燃料成本低且对环境影响较小，为保证公司正常生产，项目拟使用0.3t/h生物质锅炉1台（采用国内较先进的由温州卡尔新能源科技有限公司设计制作的LHG030—0.7—M生物质锅炉）及其他相关配套建设（锅炉合格证详见附件6）。
项目拟使用的生物质燃料主要由农林废弃物（秸秆、稻壳、木屑、树枝等）通过专门设备在特定工艺条件下加工制作成型，为棒状、块状或颗粒状，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，其硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上使用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，燃烧过程中不会产生二噁英，不属于高污染燃料，由厂家向云南旭宏新能源科技有限公司购买。

6.职工人员及工作制度

本项目运营期间共有员工12人，每年工作360d，实行2班制，每班工作8小时，每天约生产16小时。生产时间为12：00—4：00，中午12：00—晚上20：00时间段只进行磨粉、和面和米线的压制生产，不进行蒸煮，晚上20：00—凌晨4：00时间段只进行米线的蒸煮，不进行磨粉、和面和米线的压制生产，凌晨4：00—上午10：00主要外送米线，不进行生产。

7.总平面布置

建设项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号，总占地面积为1000m2，总建筑面积为600m2，主要包括生产厂房、办公生活用房、原料库等。
项目整个生产厂房按照功能分区布置，根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，各功能区又相对集中布置，既方便管理、又有利于生产。

8.施工进度

项目租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区小村居民的自建房屋，本次项目不再新建房屋，只对房屋内部进行装修改造，预计于2018年6月动工，于2018年8月完工，建设周期3个月，目前项目未施工建设。
9.环保投资

本项目总投资100万元，环保投资约为11.87万元，约占总投资11.87%，环保投资估算明细见表1-6。

表1-6  环保投资分项估算表

序号

环保设施

投资(万元)

废气

1

旋风+布袋除尘器（1套）
2.5
2

锅炉间排气筒（不低于15m）
0.5

3

集气罩、油烟净化器（油烟净化器净化效率≥60%，风机风量不小于2400m³/h）、排烟管道

0.5

废水

1
雨污分流系统

0.5
2
化粪池（1个，容积不小于1m3）

0.5
3
隔油池（1个，容积不小于0.4m3）
0.3
4
污水处理设施（1套，处理规模不小于3.306m3/d）
5
5
抽水泵、事故池（1个，容积不小于3.306m3）

2
固废

1
垃圾桶

0.05

2
泔水桶

0.02

合计

11.87
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，项目租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区小村居民小组居民自有房屋作为生产厂房，故没有与项目有关的原有污染情况。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)：
1.地理位置

项目位于云南省昆明市西山区龙潭社区居民委员会小村77号，地理坐标为北纬25°04′3.56″，东经102°31′44.42″。项目周边有浑团路、团乐路、乡村道路等，交通较为便利。建设项目交通地理位置图详见图2-1。

2.周边环境

项目位于云南省昆明市西山区龙潭社区居民委员会小村77号。根据现场踏勘，项目周边具体情况为：项目北面紧邻废弃厂房，约15m处为浑团路，约40m处为龙潭小村一社；项目西南面约10m处为龙潭小村二社；项目东北面约15m处为龙潭小村三社。建设项目周边环境卫星示意图详见图2-2。
3.地形、地貌、地质

昆明市西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，位于第二阶梯上，境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷，其中山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分的结构比分别为：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里曾为滨海—浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠纪晚期，而最新一期还正在形成，其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀，在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

4.河流、水系

本项目周边地表水体主要为项目东北侧7.59km的螳螂川。项目区水系属螳螂川流域，项目水系图详见图2-3。

螳螂川，系金沙江支流，全长252公里，为滇池之唯一出口。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江，其上游称螳螂川，过富民称普渡河。螳螂川流经海口镇各村委会的低山河谷地区，河道较宽、流速较缓，多河曲阶地农田灌溉方便；禄劝普渡河水流湍急，高山夹峙，河流深切，“V”型河谷广布。项目所在区域主要河流为螳螂川中滩闸断面，根据云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年），螳螂川（中滩闸门-富民大桥）水环境功能为农业用水、景观用水水质类别属Ⅴ类。

5．气候、气象

昆明市西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占全年降水总量80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时；主导风向为西南风，风频为16%，静风频率为31%，年平均风速2.2m/s。

6．植被及生物多样性

昆明市西山区植被系亚热带半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800~2614m均有分布，主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等。草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茂、黄背草及各种蕨类，全区林地覆盖率为43.2%。

项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区小村，根据现场踏勘，项目周边所在地为居民住宅区，基本无天然植被覆盖。

7.团结集镇污水处理厂建设概况

团结集镇污水处理厂位于西山区团结街道办事处团结沙场西侧，谷律公路北侧，设计处理污水能力0.3万m3/d，采用CASS工艺+深度处理工艺。2013年9月进行环境影响评价，并于2014年取得云南省环保厅批复（云环审[2014]25号）；2015年1月开工建设，2017年2月投入试运行，于2017年4月通过昆明市环境保护局验收。




三、环境质量状况
	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1.环境空气质量现状

项目所在地位于云南省昆明市西山区龙潭社区居民委员会小村77号，根据云南省环境空气质量功能区划，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2016年昆明市环境质量状况公报》，按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)评价，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。项目所在区域属于昆明市主城区，位于昆明主城区西北方向3.2km处，项目所在区域为农村地区，周边为居民点、农田和乡村道路，环境空气质量较好，可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

2.地表水环境质量现状

建设项目所在地属于螳螂川流域，评价区域内主要河流为螳螂川中滩闸断面。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》，螳螂川（中滩闸门-富民大桥）水环境功能划为Ⅴ类。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，螳螂川中滩闸断面水质类别为Ⅴ类，与上年相比，水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类，地表水质有所上升，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。
3.声环境质量现状

根据《昆明市2011年～2015年噪声功能区划》，评价区域属2类声功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

根据《2016年昆明市环境质量状况公报》，昆明市主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝，声环境质量总体水平达到二级（较好），噪声总体水体与上年持平。项目所在地目前无较强工业噪声源，声环境质量良好，区域声环境能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

4.生态环境现状

本项目位于云南省昆明市西山区龙潭社区居民委员会小村77号，根据现场踏勘，项目四周均为村子，所在区域植被较少，未发现珍稀物种和特殊保护的动植物。项目所在区域生态多样性简单，生态系统自身调节能力较弱。

5.主要环境问题

评价区域主要环境问题为生态环境问题。

6.主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据对项目周边环境的踏勘，项目区域内没有国家和地方政府指定的重点文物保护单位和名胜古迹，也没有发现珍稀动植物的存在。大气环境、声环境保护目标以项目为中心250m范围内确定，地表水环境保护目标以项目区域确定。本项目主要保护目标及保护级别见表3-1所示。
表3-1  项目的主要环境保护目标

环境保护目标

基本情况

保护目标方位

场界与保护目标距离

保护类别

保护级别

龙潭小村居民

约80户，256人

北面

40m

声环境

大气环境

环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)

2类区标准

空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

约30户，96人

西南面

10m

约18户，58人

东北面

15m

螳螂川

/

东北面

7.59km
地表水环境

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准




四、评价使用标准


取

时

		二级标准浓度限值（μg/m3）

	
	SO2
	年平均

	60


		24小时平均

	150


		1小时平均

	500


	NO2
	年平均

	40


		24小时平均

	80


		1小时平均

	200


	CO

	24小时平均

	4


		1小时平均

	10


	颗粒物

（粒径小于等10μm）

	年平均

	70


		24小时平均

	150


	颗粒物

（粒径小于等于2.5μm）

	年平均

	35


		24小时平均

	75


	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均

	200


		24小时平均

	300



	2.地表水环境质量标准

项目所在区域主要地表水体为距离项目7.59km处的螳螂川，根据《云南地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川中滩闸门-富民大桥河断为农业用水、景观用区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，标准限值如表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准(GB3838-2002)单位：mg/L

序号
污染物名称
限值标准
标准来源

Ⅴ类

1
pH
≤6-9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2
COD
≤40
3
BOD5
≤10
4
氨氮
≤2.0
5
总氮
≤2.0
6
总磷
≤0.4（湖、库0.2）
7

粪大肠杆菌（个/L）
≤40000 

3.声环境质量标准

根据《昆明市2011年～2015年噪声功能区划》，项目所在区域农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值详见表

4-3。

表4-3  《声环境质量标准》(GB3096-2008)单位：dB(A)

类别

标准值dB（A）

昼间

夜间

2类

60

50


	

	污
染
物
排
放
标
准
	施工期：

1.施工期粉尘、扬尘

施工期粉尘、扬尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996），标准值见表4-4。

表4-4   大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度限制（mg/m³）

标准

颗粒物

1.0
（GB16297-1996）表二中的二级标准
2.噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值列于表4-5。
表4-5   建筑施场界环境噪声排放标准

昼间
夜间
70
55
运营期：
1.废气

（1）锅炉废气

项目锅炉为生物质燃料锅炉，根据昆明市环保局文件（昆环保通〔2014〕

129号）文件要求，生物质燃料应以燃气的标准来要求。因此，项目锅炉废气中SO2、NOX、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准值见表4-6；该标准中规定新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目周边最高建筑物为11m。

表4-6  新建锅炉大气污染物排放浓度限值

标准

锅炉装机总容量

烟气黑度

烟囱高度

烟尘排放标准

SO2排放浓度限值

NOX排放浓度限值

燃气锅炉标准

＜1t/h

≤1

15m

20mg/m3
50mg/m3
200mg/m3
（2）厨房油烟

项目员工餐厅厨房共设置1个灶头，运营期厨房油烟的排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型饮食单位标准，即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

2. 废水

项目实行雨污分流。项目运营期锅炉排水和软水制备废水较为清洁，与雨水一起通过雨水排水沟外排；餐厅废水经隔油池预处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理，生产废水排入污水处理设施处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准后，经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂的污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理（排污协议详见附件4）。具体标准值见表4-7。

表4-7  《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)单位：mg/L

序号

控制项目

A等级

1

COD

500

2

BOD5
350

3

SS

400

4

氨氮（以N记）

45

5

总磷（以P记）

8

6

动植物油

100

3.噪声

运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，标准值见表4-8。
表4-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

60

50

4.固体废弃物

项目运营期产生的垃圾属于一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总
量
控
制
指
标
	结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废水量：0.153576万t/a，COD：0.691t/a，BOD5：0.461t/a，NH3-N：0.031t/a，总磷（以P计）：0.0015t/a，总量指标计入团结集镇污水处理厂指标；

2、废气量： 404.370144万m3/a，SO2：0.11016t/a，NOX：0.66096t/a，烟尘：0.00324t/a；

3、固体废物：处置率100%。




五、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述(图示)：

本项目为干浆米线生产加工项目，以大米为原料，通过洗米、磨面、和面、压制、晾[image: image3.png]B
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干、包装等工序制作干浆米线，具体生产工艺流程及产污节点如图5-1所示。
[image: image4.png]



图5-1  项目生产工艺流程及产污节点图
1、洗米：将大米放入缸内加水，通过人工搅拌的方式进行大米的清洗。该过程中产生的污染物主要为洗米废水。

2、滤水：清洗后的大米流入滤水桶内进行过滤。该过程产生的污染物主要为洗米废水。

3、磨粉：大米滤水后进入磨面机磨细。磨粉过程中大米潮湿，无粉尘产生，产生的污染物主要为磨面机噪声。

4、和面：大米磨细后与水按1:2的比例加入和面机内，通过离心搅拌的方式进行搅拌。该过程产生的污染物主要为和面机的噪声。

5、压制：和好的米粉通过人工输送至米线机内，通过挤压的方式使米线成型。该过程中产生的污染物主要为米线机噪声和压制中产生的水蒸气。

6、晾干：压制好的米线温度较高、较软，放置在米线架上自然晾干5~6h。该过程中产生的污染物主要为晾晒中产生的水蒸气。

7、蒸煮：晾晒后的米线放入锅内，以100℃左右的水蒸煮2~3min，水的热源为蒸汽，蒸汽来源于生物质锅炉。蒸煮过程中产生的污染物主要为锅炉废气、炉灰、蒸煮产生的水蒸气、少量蒸煮废水。

8、洗米线：蒸煮后的米线使用清水进行清洗。该工序产生的污染物主要为洗米线的废水和洗淘过程中的碎米线。

9、装箱：成品的米线使用塑料箱包装后外送，塑料箱使用前用自来水进行清洗。该过程中产生的污染物主要为清洗废水和碎米线。

二、主要污染工序

（一）装修期

1.废气

项目主要对项目租用房屋内部进行简单改造及装修，内部装修过程为封闭施工，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。装修期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和刷漆过程中产生的油漆异味，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。

2. 废水

项目仅对其内部进行简单的装修、改造等，装修用水主要是水泥、砂灰拌合水等，该部分水或被建筑材料吸收或自然蒸发，不会进入区域地表水。项目装修期间装修人员不在项目区食宿，依托周边的居民住宅进行食宿，项目装修期间无废水产生。

3.噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声。噪 声强度均在85～90dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表5-1所示。

表5-1   施工机械噪声强度

设备名称
噪声级dB(A)
电焊机
85
电钻

90
切割机
90
抛光机
85
4、 固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于石工阶段打线槽、拆墙，水电工阶段穿管、布线，泥瓦工阶段土建建墙、修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖，木工阶段的墙面装饰、吊顶，漆工阶段及设备安装工序。建筑垃圾产生量较少，目前拟采取措施为：将建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有 10人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为2kg/d，项目施工期约为3个月，则施工期生活垃圾产生量为0.18t。施工期生活垃圾集中收集后，委托龙潭小村小组居民清运处置。

根据调查及现场踏勘，该项目租用的民房没有任何环保遗留问题。

（二）运营期

1．废气

本项目运营期废气主要是锅炉废气、厨房油烟和异味。

（1）锅炉废气

项目拟使用的生物质燃料主要由农林废弃物（秸秆、稻壳、木屑、树枝等）通过专门设备在特定工艺条件下加工制作成型，为棒状、块状 或颗粒状，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，其硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上使用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，燃烧过程中不会产生二噁英，不属于高污染燃料，根据建设单位提供的资料，项目锅炉烟气拟采用旋风+布袋除尘器处理，经处理后通过15m高的排气筒外排。

根据建设方提供的资料，项目拟设置1台0.3t/h的生物质锅炉，为米线的生产加工供热，其燃料消耗量为300kg/h-台，额定蒸汽温度为176℃。生物质锅炉平均每天使用6h，每年运行360d，则燃料消耗量约为300kg/h（648t/a）。
根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）”中“蒸汽/热水/其它”锅炉中产污系数可知，锅炉烟气量为6240.28m3/t-原料，SO2产污系数为17Skg/t-原料（含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。），NOX产污系数为1.02kg/t-原料，烟尘产污系数0.5kg/t-原料，则本项目生物质锅炉产生的烟气量为4043701.44m3/a。由业主提供的生物质检测报告（详见附件5）可知，此处取燃料含硫量为0.01%，S=0.01；空气干燥基水分Mad为2.34%，干燥基灰分Ad为3.89%。

本项目中SO2和NOX为直排，烟尘采用旋风+布袋除尘器进行处理（其去除效率达到99%），之后烟气经15m高排气筒外排。

1 各气体污染物的产生量及产生浓度：

二氧化硫产生量计算公式：二氧化硫产生量=原料消耗量*二氧化硫产污系数；

再由公式：二氧化硫产生浓度=二氧化硫产生量/烟气量；

计算得出：二氧化硫产生量为0.11016t/a，产生浓度为27.24mg/m3，产生速率为0.051kg/h。

同理可得：氮氧化物产生量为0.66096t/a，产生浓度为163.45mg/m3，产生速率为0.306kg/h；烟尘产生量为0.324t/a，产生浓度为80.12mg/m3，产生速率为0.15kg/h。
2 各气体污染物的排放量及排放浓度：

二氧化硫：因为本项目中二氧化硫排放浓度小于其排放浓度限值，所以采用直排，因此，二氧化硫排放量为0.11016t/a，排放浓度为27.24mg/m3，排放速率为0.051kg/h；

同理，氮氧化物也是直排，可得：氮氧化物排放量为0.66096t/a，排放浓度为163.45mg/m3，排放速率为0.306kg/h；

烟尘：烟尘排放量=烟尘产生量*（1-99%）；

排放浓度=烟尘排放量/烟气量；

计算得出：排放量为0.00324t/a，排放浓度为0.80125mg/m3，排放速率为0.0015kg/h。

根据核算结果，本项目中生物质锅炉所排放的大气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，各污染物排放量见下表5-2。
表5-2  锅炉烟气污染物排放情况一览表

锅炉类别

烟气量(m3/a)

污染物

排放量

（t/a）

排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

排放标准(mg/m3)

排气筒高度(m)

排放

规律

燃生物质锅炉

4043701.44
SO2
0.11016
27.24

0.051
50

15

有组织、连续排放

NOX
0.66096
163.45

0.306
200

烟尘

0.00324
0.80125

0.0015
20

从上表可知，本项目使用生物质作为燃料，所排放的大气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，因此，项目锅炉废气处理后可经15米高排气筒外排。

（2） 厨房油烟

员工餐厅为员工提供一日三餐，厨房烹饪时产生的油烟废气，油烟废气经集气罩收集后，经油烟净化器净化处理后，通过排烟管道于餐厅楼顶1.5m高空排放。本项目劳动定员12人，人均食用油量为35g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，按2.8%计算，则食用油0.42kg/d，0.1512t/a，油烟废气年产生量0.01176kg/d、0.0042t/a。油烟净化器每天使用3h，风机风量为2400m3/h，净化效率60%，则油烟排放量为0.0047kg/d，0.00169t/a。
表5-3    油烟废气排放情况表

排放源

污染源名称

风量（m3/h）

产生情况

排放情况

产生浓度

产生量

排放浓度

排放量

员工餐厅

油烟废气

2400

4.9mg/m3
0.0042t/a

1.96mg/m3
0.00169t/a

（3）异味

项目隔油池、化粪池和污水处理设施在使用过程中会有异味产生，以上异味均以无组织形式排放。
2.废水

根据项目生产工艺，本项目运营期废水包括生产废水和生活废水，具体用水及废水产生情况如下：
（1） 生产废水

项目在生产过程中用水环节主要有洗米、和面、蒸煮、洗米线、包装箱清洗和锅炉用水。

根据业主提供的资料及结合类似米线加工生产用水情况，干浆米线生产用水量为1m3/t•米线，各生产环节用水分配情况如下表 5-4。
表 5-4  项目各生产环节用水分配比例情况
用水项目

洗米

和面

蒸煮

洗米线

包装箱清洗

所占比例

30%
6%
4%
50%
10%
用水定额（m3/t•米线）

0.3
0.06
0.04
0.5
0.1
1 洗米：项目平均每天生产约3t米线，根据上表，洗米用水定额为0.3m3/t•米线，则洗米用水量为0.9m3/d（324m3/a）；排污系数取0.9，则洗米废水产生量为0.81m3/d（291.6m3/a）。

2 和面：项目平均每天生产约3t米线，根据上表，和面用水定额为0.06m3/t·米线（大米：水=1:2），则和面用水量为0.18m3/d（64.8m3/a），和面不产生废水。

3 蒸煮：压制成型的米线需在100℃左右的温度下蒸煮2~3min，蒸煮时需不定时更换用水。蒸煮用水定额为0.04m3/t•米线，则蒸煮米线用水量为0.12m3/d（43.2m3/a），蒸煮米线的水大部分随热量蒸发，废水产生量按30%计，则废水产生量为0.036m3/d（12.96m3/a）。

4 洗米线：蒸煮后的米线需用清水进行洗淘，用水定额为0.5m3/t·米线，洗米线用水量为1.5m3/d（540m3/a），废水产生系数按0.9计，则废水产生量为1.35m3/d（486m3/a）。

5 包装箱清洗：项目使用塑料箱装米线，使用前需进行清洗，用水定额为0.1m3/t·米线，则包装箱清洗用水量为0.3m3/d（108m3/a），废水产生系数按0.9计，则废水产生量为0.27m3/d（97.2m3/a）。
6 锅炉用水

项目用水由小村自来水管网供给，因自来水水中硬度较大，在锅炉长期运行过
程中易形成水垢，从而腐蚀管道及设备，因此，进水必须经过软化系统软化使水中的钙、镁离子的浓度降低，以减少锅炉结垢的现象。

项目设有1台0.3t/h生物质燃料蒸汽锅炉，为蒸煮米线提供热量，项目锅炉日工作6h，日提供蒸汽1.8t/d。锅炉排水主要由软水制备排水、锅炉定期排污水和锅炉冷凝水3部分构成。
a.软水制备排水
本项目锅炉系统总用水量约1.993m³/d，717.48m³/a。锅炉用水在使用前必须进行软水处理，软水处理由锅炉前端自带的处理设施进行处理，项目锅炉软水产生率约为95%，则项目软水产生量为1.893m³/d，软水处理设施排出的废水产生量为0.10m³/d，36.0m³/a。软水设施废水中有机质含量较低，主要为Ca²+、Mg²+离子，属清净下水，可直接排入厂区雨水排水沟。
b.锅炉定期排污水
锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，锅炉中的水中含盐量不断地增加，为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分高浓度炉水，即定期排污，锅炉排污率按用水量的3%计算，项目锅炉用水量为1.893m³/d，则锅炉废水产生量为0.057m³/d，20.52m³/a。锅炉排水中有机质含量较低，主要为Ca²+、Mg+²离子，属清净下水，呈间歇性排放，可直接排入厂区雨水排水沟。
c.炉冷凝水
根据建设单位提供的资料，蒸汽锅炉供应给蒸煮和蒸馏过程的水蒸气80%被吸收和蒸发，其余部分冷却混入蒸煮锅底废水，项目设置1台0.3t/h生物质蒸汽锅炉，蒸汽日供应量为1.8t/d，因此，锅炉冷凝水产生量为0.36m³/d，129.6m³/a。这部分废水进入项目自建的污水处理站处理。
项目锅炉用排水及蒸汽平衡图见图5-3所示。

图5-2    锅炉用排水及蒸汽平衡图    单位：m³/d

综上所述，项目锅炉设备总用水量1.993m³/d，717.48m³/a。锅炉设备总废水产生量0.517m³/d，186.12m³/a，其中0.157m³/d(56.52m3/a)为清洁下水，可直接排入雨水排水沟，其余0.36 m³/d（129.6m3/a）需进入项目自建的污水处理设施处理。

⑦地面清洁用水

本项目生产厂房的建筑面积为360m2，需清洁面积为除锅炉间以外的生产厂房面积，需清洁面积为300m2，每天清洗一次，根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168－2013)，地面清洁卫生用水量按2L/(m2•次)计，则用水量为0.6m3/d，216m3/a(一年按360天计)；污水产生率按80%计算，废水产生量为0.48m3/a，172.8m3/a，该部分废水与生产废水一起排入污水处理设施进行处理。
根据核算，项目运营期生产环节用水量为5.593m3/d（2013.48m3/a），废水产生量为3.306m3/d（1190.16m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，类比云南三友食品有限公司的《日产100吨鲜湿米线项目竣工环境保护验收监测报告》，污染物浓度约为COD：1000mg/L、BOD5：500mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：40mg/L。

（2）生活废水

项目运营期共有工作人员12人，均在项目内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB/T168-2013），项目员工餐饮用水量取40L/人·d，则用水量为0.48m3/d（172.8m3/a），排污系数取0.8，则废水产生量为0.384m3/d（138.24m3/a）；其他生活用水量取60L/人·d，则用水量为0.72m3/d（259.2m3/a），排污系数取0.8，则废水产生量为0.576m3/d（207.36m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷和动植物油。

类比云南三友食品有限公司的《日产100吨鲜湿米线项目竣工环境保护验收监测报告》，污染物浓度约为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：20mg/L、总磷：6mg/L、动植物油：40mg/L。

综上所述，本项目新鲜水用水量为6.793m3/d，2445.48m3/a，废水量总产生量为4.266m3/d，1535.76m3/a；其中生产废水量为3.306m3/d，1190.16m3/a；生活废水量为0.96m3/d，345.6m3/a。项目运营期锅炉排水和软水制备废水较为清洁，与雨水一起通过排水沟外排；餐厅废水经隔油池预处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理，生产废水排入污水处理设施处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准后，经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂的污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理。

本项目污水产生情况见表5-5，项目废水水质情况见表5-6，水量平衡见图5-3。
表5-5  项目用水及废水产生情况统计表
用水项目

日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）

日产废水（m3/d）

年产废水（m3/a）

生产用水

洗米

0.9
324
0.81
291.6
和面

0.18
64.8
0
0
蒸煮

0.12
43.2
0.036
12.96
洗米线

1.5
540
1.35
486
包装箱清洗

0.3
108
0.27
97.2
锅炉用水

1.993
717.48
0.36
129.6
地面清洁用水

0.6

216

0.48

172.8

小计

5.593
2013.48
3.306
1190.16
生活用水

其他生活用水
0.48

172.8

0.384

138.24

员工餐厅用水
0.72

259.2

0.576

207.36

小计

1.2

432

0.96

345.6

总计

6.793
2445.48
4.266
1535.76
表5-6  项目废水水质情况表
名称
水量
污染物
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

总磷
动植物油
处理前
生产废水
污染物浓度（mg/L）

/

1000

500

400

40

/

/

生活废水
/

300

150

200

20

6

40

生产废水
年产生量(t/a)
1190.16

1.190

0.595

0.476

0.048

/

/

生活废水
345.6

0.104

0.052

0.069

0.007

0.002

0.014

年产总量（t/a）

1535.76

1.294

0.647

0.545

0.055

0.002

0.014

产生浓度（mg/L)
/

842.580

421.290

354.873

35.813

1.302

9.116

处理后
排放浓度（mg/L)
/

450

300

200

20

1

5

年排放量（t/a）

1535.76

0.691

0.461

0.307

0.031

0.0015

0.0077

处理消减量（t/a）

/

0.603

0.186

0.238

0.024

0.0005

0.0063

去除率（%）

/

46.60

28.75

43.67

43.64

25

45



图5-3  项目水量平衡图（单位：m3/d）
3．噪声
项目运营期主要噪声污染为磨面机、和面机、米线机等设备运行时产生的噪声，其噪声声级见表5-7所示。

表5-7  主要设备噪声源强

序号

设备名称

数量/台

噪声声级dB(A)

声源位置

控制措施

降噪效果dB(A）
1

磨面机

1

85
生产厂房

厂房隔声、基础减振
15

2

和面机

1

65
厂房隔声、基础减振
15

3

米线机

6

80
厂房隔声、基础减振
15

4

锅炉风机
1
85

加装消声器、构筑物隔声
20

4．固体废物

本项目的固体废物主要为生产固废、生活固废、隔油池油污、化粪池和污水处理设施中的污泥，其中生产固废主要是指碎米线、锅炉产生的炉灰等；生活固废主要是员工生活产生的垃圾。

（1）生产固废

1 碎米线

项目运营期生产固废主要为洗淘和装箱过程中碎的米线。类比同类项目，其产生量约为产品总量的0.5%，根据项目每年米线产量1080t，碎米线产生量约为5.4t，集中收集后销售给养殖场喂猪。
2 炉灰

本项目中生物质燃料消耗量为648t/a。根据公式：燃料中的灰分含量=原料消耗量*干燥基灰分Ad*（1-空气干燥基水分Mad），计算得到：燃料中的灰分含量为24.62t/a，再根据公式：炉灰量=燃料中的灰分含量-烟尘排放量-旋风+布袋除尘器中收集的灰分量，计算得到生物质燃烧产生的炉灰量为24.30t/a，集中收集后委托龙潭小村小组居民清运处理。

（2）生活固废
本项目内共有12人，均在项目内食宿，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为6kg/d，2.16t/a。生活垃圾经封闭的垃圾桶集中收集后委托龙潭小村小组居民清运处理
（3）化粪池和污水处理设施中的污泥

本项目化粪池和污水处理设施会产生一定量的污泥，污泥产生量按污水处理量的0.01%计，本项目中废水产生量约为1535.76t/a，产生污泥量约为0.015t/a，产生的污泥经人工定期清掏后，委托龙潭小村居民小组居民清运处置。
（4）泔水、隔油池油污

泔水、隔油池按照同等规格食堂估算，其浮油及杂质等油污产生量约0.1t/a。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
单位： 废气   mg/m3       废水   mg/L          噪声   dB(A)

	内容
类型
	排放源
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度
（mg/L）
	排放量（t/a）

	大
气
污
染
物
	锅炉排气筒
	SO2
	27.24
	0.11016
	27.24
	0.11016

	
	
	NOX
	163.45
	0.66096
	163.45
	0.66096

	
	
	烟尘
	80.12
	0.324
	0.80125
	0.00324

	
	员工餐厅
	油烟
	4.9
	0.0042
	1.96
	0.00169

	
	隔油池、化粪池、污水处理设施、垃圾桶
	异味
	/
	一定量
	/
	一定量

	水
污
染
物
	洗米、蒸煮、洗米线、包装箱清洗
	废水量
	/
	1535.76
	/
	1535.76

	
	
	CODCr
	842.580
	1.294
	450
	0.691

	
	
	BOD5
	421.290
	0.647
	300
	0.461

	
	
	SS
	354.873
	0.545
	200
	0.307

	
	
	NH3-N
	35.813
	0.055
	20
	0.031

	
	
	总磷
	1.302
	0.002
	1
	0.0015

	
	
	动植物油
	9.116
	0.014
	5
	0.0077

	固
体
废
弃
物
	生产过程
	碎米线
	/
	5.4
	/
	0

	
	锅炉
	炉灰
	/
	24.30
	/
	0

	
	员工
	生活垃圾
	/
	2.16
	/
	0

	
	化粪池和污水处理设施
	污泥
	/
	0.015
	/
	0

	
	员工餐厅、隔油池
	泔水、油污
	/
	0.1
	/
	0

	噪
声
	生产区设备噪声
	磨面机
	85
	项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	
	
	和面机
	65
	

	
	
	米线机
	80
	

	
	
	锅炉风机
	85
	

	主要生态影响：
项目租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号居民的民房进行干浆米线的生产，周边均为村子，所在区域植被较少，未发现珍稀物种和特殊保护的动植物，区域生态多样性简单。项目生产过程中产生的废气、废水、噪声经治理达标后排放，固体废弃物有妥善的处理方式，项目建设不会对生态系统造成较大影响。


七、环境影响分析

	1.产业政策符合性分析

项目租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号黄贵仙的自有房屋作为米线的加工基地，其建筑面积为600m²，本项目为米、面制品制造行业，不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》以及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

2.规划符合性分析

项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号，目前，项目所在区域没有相关规划，若将来有新规划对该区域做出新的要求，本项目若与规划冲突，应无条件服从规划要求。

3. 选址合理性分析

（1）《食品企业通用卫生规范》对食品生产企业选址的要求
本项目为米、面制品制造，属于食品加工行业，根据环评单位现场踏勘，整体卫生符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的规定。详见表7-1项目与GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》选址要求的符合情况。

表7-1  与《食品企业通用卫生规范》选址要求的相符性分析
《食品企业通用卫生规范》中对食品生产企业选址的要求

项目

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区，周边主要为住宅和农田，无工业企业，不会对本项目产生影响。

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

从项目周边情况看，项目周边主要为住宅和农田，不会产生有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。不会对本项目产生影响。

厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

厂区不属于易发生洪涝灾害的地区。
厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

厂区周围没有虫害大量孳生的潜在场所。
由上表可见，该项目选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品生产企业选址的要求。

（2）与周边环境相容性分析

项目位于云南省昆明市西山区龙潭社区居民委员会小村77号，租用的是村民的自建的房屋，根据环评单位的现场勘查，项目北面紧邻废弃厂房，向北约15m处为浑团路，约40m处为龙潭小村一社；项目西南面约10m处为龙潭小村二社；项目东北面约15m处为龙潭小村三社，其余周边为农田。周边主要为居民住宅和农田，无工业企业。
另外，项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对外环境影响较小。因此，项目与周边环境是相容的。
综上所述，项目选址合理。
4.布局合理性分析

项目租用昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号居民的自建的房屋作为本项目厂房，建设单位对内部进行简单装修和功能分区。项目总占地面积为1000m²，总建筑面积为600m²，主要包括生产厂房、办公生活用房、原料库等。
项目整个生产厂房按照功能分区布置，根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，各功能区又相对集中布置，既方便管理、又有利于生产。同时，项目按照物料输送方向和个单元相互关系的密切程度为原则，功能区布置明确，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输。
项目在生产过程中产生的废气主要为锅炉废气。生物质锅炉设置于项目生产厂房东侧单独的锅炉间内，产生的锅炉废气浓度较低，经旋风+布袋除尘器处理后，通过15m高的排气筒外排，废气排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对新建燃气锅炉大气污染物浓度排放限值的要求，厂房下风向大气敏感点主要为龙潭小村一社，其住宅较少且分布稀疏，外排的锅炉废气对周边环境和大气敏感点产生的影响较小。因此，项目锅炉设备布置合理。
项目所有生产设备均位于厂房内，滤水桶和磨面机位于浸泡磨浆间中央，和面机位于浸泡磨浆间北侧，米线机位于成型间中央，生物质燃料蒸汽锅炉位于锅炉间西侧，避免了集中放置，通过合理布设、墙体的阻隔等措施处理后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，对周围环境影响不大。因此，项目产噪设备布局合理。

综上所述，本项目布局合理。

5. 装修期环境影响分析

（1）装修期大气环境简要分析

根据工程分析，项目对项目租用楼房进行内部装修、装饰的过程中产生的粉尘及油漆异味，会对项目区域空气环境产生一定的影响。建议项在建设过程中加强管理，装修时关闭门窗，让装修粉尘在室内自然沉降后清扫干净， 防止粉尘扩散到室外空气环境中，刷漆时间较短，油漆挥发产生的异味不大，项目区周围地势开阔，粉尘经自然沉降，异味经空气稀释后，对周围空气环境影响 不大。项目装修期较短，随着装修期的结束，其影响也将随之消失。

（2）装修期水环境影响简要分析
建设单位仅对其内部进行简单的装修、改造等。装修人员不在项目内食宿，装修用水主要是水泥、砂灰拌合水等，该部分水或被建筑材料吸收或自然蒸发，不会进入区域地表水。对周边地表水环境无影响。
（3）装修期声环境影响简要分析
装修期间，将会使用到电锯、电钻等设备，产生的噪声值大约85-90dB（A），产生地点多在室内，其噪声的特点是突发性和间歇性。产生的噪声经墙体阻隔、距离衰减后，到达项目周边敏感点时，其对敏感点的影响较小。

为了减少装修过程中噪声对周围环境的影响，装修施工方应按照昆明市72号令《昆明市建筑施工和营业性文化娱乐场所噪声管理的通告》要求，禁止22：00-6：00进行施工作业，减少装修过程中噪声对周围环境的影响。

（4）装修期固体废弃物

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。

6.运营期环境影响分析

6.1大气环境影响简要分析

本项目运营期废气主要为锅炉废气和油烟，锅炉废气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。本次评价主要对锅炉废气的大气环境影响进行预测。

（1）锅炉废气

1）污染源

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围以锅炉房排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域。评价范围内敏感点分布情况见表7-2。本项目正常工况下有组织废气污染源计算清单见表7-3。

表7-2   评价范围内关心点分布情况

环境保护目标

基本情况

保护目标方位

与保护目标距离

龙潭小村居民

约80户，256人

北面

40m

约30户，96人

西南面

10m

约18户，58人

东北面

15m

表7-3   锅炉点源参数统计表

污染源

排气筒高度(m)

内径

(m)

排烟

温度

(℃)

项目

位置

地形

条件

标况排气量（m³/h）

排放速率（kg/h）

SO2
NOx
烟尘

0.3t/h生物质锅炉

15

0.2

40

农村

简单

1800

0.051
0.306
0.0015
2）评价因子

根据拟建项目废气排放特点，结合工程分析和评价因子的筛选，确定锅炉外排废气中选择SO2、NOx和烟尘作为本次大气环境影响评价因子。其余污染物质仅作影响分析不进行预测。
3）预测模式

本次评价选用《环境影响评价技术导则·大气环境》中的估算模式进行预测。该模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。估算模式适用于评价等级及评价范围的确定。 

预测中采用的软件为大气估算工具(Screen3System)，该软件是以《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的EPA的Screen3模式为核心开发的界面化软件。当用户选择不同的类型的污染源时需要输入不同的污染源参数，本项目锅炉烟气排放源为点源排放。

4）评价标准

本项目厂址所处区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，烟尘的1h评价浓度标准按日均浓度3倍考核。具体标准限值见表7-4。
表7-4  环境空气质量标准         单位μg/m³
污染物名称

NOx
SO2
烟尘

浓度

限值

年平均

50

60

70

日平均

100

150

150

1h平均

250

500

450
5）大气环境影响预测结果及分析
⑴有组织排放下风向浓度和占标率预测

项目锅炉废气有组织排放源污染物浓度随距离变化估算结果统计见表7-5所示。

表7-5   有组织排放的污染物落地浓度随距离变化估算表 
距源中心下风向距离D(m)

SO2
NOX
烟尘

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%）

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

10

5.53E-18

0.00

3.32E-17

0.00

1.63E-19

0.00

100

0.001941

0.39

0.01164

5.82

5.71E-05

0.01

100

0.001941

0.39

0.01164

5.82

5.71E-05

0.01

200

0.002369

0.47

0.01422

7.11

6.97E-05

0.01

279

0.002521

0.50

0.01513

7.56

7.42E-05

0.01

300

0.002501

0.50

0.015

7.50

7.36E-05

0.01

400

0.002128

0.43

0.01277

6.38

6.26E-05

0.01

500

0.002148

0.43

0.01289

6.44

6.32E-05

0.01

600

0.002059

0.41

0.01236

6.18

6.06E-05

0.01

700

0.001886

0.38

0.01132

5.66

5.55E-05

0.01

800

0.001694

0.34

0.01017

5.08

4.98E-05

0.01

900

0.001512

0.30

0.009073

4.54

4.45E-05

0.00

1000

0.00141

0.28

0.00846

4.23

4.15E-05

0.00

最大落地浓度

2.52E-03

0.50

0.01513

7.56

7.42E-05

0.01

最大浓度距离

279

279

279

标准限制

0.5

0.2

0.45

（mg/m3）

达标情况

达标

达标

达标

由表7-5可知，项目燃气锅炉废气在达标排放情况下，污染物地面最大浓度增值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值的10% ，说明锅炉外排烟气对周围环境影响很小，不会降低当地大气环境功能级别。

⑵关心点大气环境影响预测分析
项目锅炉烟气污染物关心点浓度估算结果统计见下表7-6
表7-6   关心点大气污染物估算结果一览表
预测点

距离(m)
相对方位

SO2
NOX
烟尘

下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率%

下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率%

下风向预测浓度mg/m3
浓度占标率%

龙潭小村

40

北

0.0001198
0.02
0.0007186
0.36
3.52E-06
0.00

10

西南

5.53E-18
0.00

3.32E-17
0.00

1.63E-19
0.00

15

东北

1.92E-12
0.00

1.15E-11
0.00

5.65E-14
0.00

通过上表估算模式对关心点的预测结果可见，项目燃气锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的1小时平均值低于二级标准要求，项目排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘对大气环境关心点的影响轻微。
6）项目锅炉使用生物质成型燃料可行性分析

根据环办函〔2009〕797号文件，采用农林废弃物（秸秆、稻壳、木屑、树枝等）为原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成的棒状、块状或颗粒状等生物质成型燃料，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，其硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上应用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，不属于高污染燃料。

根据参考环办函〔2014〕1207号文件，根据《高污染燃料目录》（2017年3月），未将“生物质成型燃料”划分为高污染燃料。在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的条件下，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低，可以达到相关标准的限值要求。

根据昆明市环境保护局昆环保通〔2014〕129号“关于在我市使用生物质固体成型燃料的补充通知”，我市高污染燃料禁燃区内使用生物质固体成型燃料的锅炉，执行燃气锅炉的相关标准和要求；结合国家的要求和生物质固体成型燃料的实际使用情况，我市禁燃区内使用生物质固体成型燃料须配套生物质燃料专用燃烧设施。本项目拟配套生物质燃料专用燃烧设施，使用生物质固体成型燃料作为锅炉燃料，生物质固体成型燃料燃烧过程中产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，且无二噁英产生，不属于高污染燃料，本次环评要求建设方运营期锅炉废气排放执行燃气锅炉的相关标准和要求，且要求建设方必须使用相关除尘器对锅炉废气进行处理，处理后达到燃气锅炉的相关标准方可外排。

综上所述，本项目锅炉使用生物质成型燃料是可行的。

（2）油烟废气

项目员工餐厅产生的油烟废气，经集气罩收集后进入油烟净化器净化处理，处理后的烟气通过排烟管道于餐厅楼顶1.5m高空排放。只要建设单位严格按照本环评的要求，设置符合环保规范的集气罩、油烟净化器和排烟管道等环保设施，则预计项目厨房油烟排放浓度可达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟排放浓度≤2.0(mg/m³)要求，项目油烟废气对外环境和敏感点的影响较小，不会改变当地大气环境功能。
（2） 异味

隔油池、化粪池、污水处理设施和垃圾桶在使用过程中会产生少量异味，这些异味均以无组织形式排放，通过大气扩散处理，对周边大气环境影响较小。
6.2水环境影响简要分析

（1）污水产生情况

项目运营期废水主要为生产废水和生活废水，根据工程分析，本项目新鲜水用水量为6.793m3/d，2445.48m3/a，废水量总产生量为4.266m3/d，1535.76m3/a；其中生产废水量为3.306m3/d，1190.16m3/a；生活废水量为0.96m3/d，345.6m3/a。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷和动植物油等，排放浓度分别为450mg/L、300mg/L、200mg/L、20mg/L、1mg/L、5mg/L。
（2）排水方案

项目实行雨污分流。项目运营期锅炉排水和软水制备废水较为清洁，与雨水一起通过雨水排水沟外排；餐厅废水经隔油池预处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理，生产废水排入污水处理设施处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准后，经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂的污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理。
（3）隔油池处理效果分析

项目内设置员工餐厅，根据工程分析，项目餐厅含有废水产生量为0.72m³/d。根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554--2010)，隔油池设计应符合下列规定：
①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

隔油池有效容积计算：V=Q×60×t

Q=污水设计最大秒流量(m3/s)。

V=隔油池的有效容积，单位m3；

t=含油水在池内的停留时间，单位min，本项目取60min。

按照含油废水3小时全部经过隔油池计，则根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中规定可计算出：本项目所需隔油池的容积应不小于0.4m3。环评建议设置于餐厅厨房外北侧空地下。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对其进行设计、施工，隔油池的设计需要符合国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）规定。
（4）化粪池处理能力分析

项目拟设置1个化粪池，布设于办公生活用房的东南侧，处理员工生活废水，根据工程分析，项目员工生活废水产生量为0.96m3/d，容积应不小于1.0m3。化粪池的容积能满足污水在池内停留时间12h-24h要求。本评价要求建设单位应定期清掏化粪池污泥，以保证化粪池处理效果。
（5）污水处理设施可行性分析

本项目建成后排入污水处理设施的水量为3.306m3/d，本评价要求项目设置生产污水处理设施设计处理能力不能低于3.306m3/d。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对污水处理设施进行设计和施工。按上述要求执行后，生产污水处理设施设计规模能够满足项目废水处理需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
（6）废水进入团结集镇污水处理厂可行性分析

团结集镇污水处理厂位于西山区团结街道办事处团结沙场西侧，谷律公路北侧，设计处理污水能力0.3万m3/d，采用CASS工艺+深度处理工艺。2013年9月进行环境影响评价，并于2014年取得云南省环保厅批复（云环审[2014]25号）；2015年1月开工建设，2017年2月投入试运行，于2017年4月通过昆明市环境保护局验收。

项目运营产生的污水以生产废水为主，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷等污染物。经生产污水处理设施处理后的水质能达到团结集镇污水处理厂对进水水质要求。同时，项目产生的生活污水经化粪池处理后也能达到团结集镇污水处理厂对进水水质的要求。本项目污水排放量3.306m3/d，污水产生量较少，只占团结集镇污水处理厂每日污水处理量的0.1102%，因此污水处理厂有余量接纳本项目污水。从水质和水量分析都不会对团结集镇污水处理厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入团结集镇污水处理厂处理是可行的。
根据与西山区兴禹水资源开发有限公司签订的排水协议，项目生产、生活污水处理达标后经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理。

综上所述，废水进入团结集镇污水处理厂是可行的。

（7）非正常排放

由于项目为米、面制品制造行业，生产污水中含有大量的有机质，属于高浓度有机废水，其废水CODcr可达842.580 mg/L、BOD5 达到421.290mg/L、SS 达到354.873 mg/L、氨氮35.813 mg/L，一旦项目生产污水处理设施出现故障，势必对下一级污水处理厂造成冲击，严重影响团结集镇污水处理厂水质，最终对周边地表水产生影响。

因此，为防止非正常排放，在项目生产污水处理设施后设置一座事故水池，水池容量为容纳1天的废水量，其有效容积应不低于3.306m3，同时应对其进行防渗处理。非正常排放的废水先排入事故水池暂存，待污水处理设施检修完毕后，将事故水池中的水逐步泵入污水处理设施处理达标后方可外排，这样可消除非正常排放污水对周围环境的影响。

6.3声环境影响简要分析
（1）噪声源及源强
运行过程中的噪声源及源强见表7-7。
表7-7  主要设备噪声源强

序号
设备名称
数量/台
噪声声级dB (A)

控制措施
降噪效果dB(A）
治理后叠加源噪声值
（dB(A)）
1

磨面机
1

85
厂房隔声、基础减振
15

70
2

和面机
1

65
厂房隔声、基础减振
15

40
3

米线机
6

80
厂房隔声、基础减振
15

65
4

锅炉风机
1
85

加装消声器、构筑物隔声
20

65

项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行噪声，生产加工作业均在生产厂房内进行。厂房内布设有磨面机、和面机、米线机、锅炉风机等设备，在项目区东南西北厂界及距离项目最近的敏感点为北面40m龙潭小村一社、西南面10m龙潭小村二社和东北面15m的龙潭小村三社设噪声预测点。
项目生产车间内噪声设备较为集中，预测时将各生产车间内噪声设备分别简化为一个噪声源进行预测。根据各种设备产生的噪声值大小，将产噪最大的设备位置定为噪声源位置（以锅炉风机所在位置定为噪声源位置），将所有设备的噪声值进行叠加后定为噪声源强。本项目噪声源为点声源，生产车间设备噪声叠加后的值均72.13dB(A)，根据项目平面布置图，结合现场调查情况，噪声源距离项目四周厂界、关心点的距离详见表7-8。
表7-8   项目主要噪声源与周边厂界、关心点距离

噪声源

与项目厂界最近距离（m）

与周边关心点距离（m）

西侧

北侧

东侧

南侧

一社

二社

三社

噪声源
51

15

5
8
40

10
15
（2）噪声衰减预测模式
本项目运营期噪声预测用A声级进行预测时，其预测模式如下：
1 点源衰减模式：
LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r米处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ro）；
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15dB（A）；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=α(r/ro)/1000，查表α数值为2.8；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
②受声点的声源叠加按下列公式计算：
1

LA=10log[∑100.1Li ]
n
式中：
Li---第i个声源在预测点的声级，dB（A）；
LA---某预测点噪声总叠加值；
n---声源个数。
（3）噪声影响预测结果
噪声预测结果见表表7-9。
表7-9  厂界噪声贡献值预测结果表

声源
厂界
保护目标
西侧
北侧
东侧
南侧
北

西南面
东北面
一社
二社
三社
贡献值
噪声源
37.98
47.52
58.15
54.07
40.09
49.21
47.52
评价
标准值
60
50

达标情况
达标
达标
达标
达标
达标

达标
根据预测结果，运营期所有设备均处于运行状态时，东、南、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 2类标准，根据上述预测，项目运营后其外排噪声贡献值昼间、夜间东侧、西侧、北侧厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南侧厂界噪声排放贡献值昼间、夜间也能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。项目区声环境保护目标为西南面龙潭村二社及东北面龙潭村三社散户，噪声经墙体阻隔后均能达到2类标准，因此对其影响较小。
6.4固体废弃物环境影响简要分析

本项目的固体废物主要为生产固废、生活垃圾、泔水、隔油池油污、化粪池和污水处理设施中的污泥。
（1）生产固废
项目运营期生产固废为碎米线和锅炉炉灰，碎米线产生量约为5.4t/a，收集后销售给养殖场喂猪；炉灰产生量为24.30t/a，收集后同生活垃圾一起委托龙潭小村小组居民清运处理。

（2）生活垃圾

运营期共有工作人员12人，均在项目内食宿，运营期生活垃圾产生量为

2.16t/a，生活垃圾集中收集后委托龙潭小村小组居民清运处理。

（3）化粪池和污水处理设施中的污泥

化粪池和污水处理设施产生的污泥量为0.015t/a，经人工定期清掏后，委托龙潭小村小组居民清运处置。

（4）隔油池油污

泔水、隔油池产生的油污量为0.1t/a，委托用有资质单位定期清运处置。
在采取上述措施后，项目内固废处置率为100%，运营期固废均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
单位：废气   mg/m³      废水   mg/L     噪声   dB(A)

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	锅炉排气筒
	SO2
NOX
烟尘
	经旋风+布袋除尘处理后通过15m高的排气筒外排。
	项目锅炉废气中SO2、NOX、烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

	
	员工餐厅
	油烟
	经油烟净化器净化处理后，通过员工餐厅楼顶1.5m高排气筒排放。
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准要求，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

	
	隔油池、化粪池、污水处理设施、垃圾桶
	异味
	垃圾桶、泔水桶加盖，及时清运；隔油池、化粪池、污水处理设施设置成地埋式，定期清掏清运。
	/

	水污染物
	生产废水

生活废水
	CODcr
BOD5

SS

NH3-N

总磷

动植物油
	锅炉排水和软水制备废水较为清洁，与雨水一起通过雨水排水沟外排；餐厅废水经隔油池预处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理，生产废水排入污水处理设施处理，处理达标后，经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂的污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理。
	处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A等级标准。

	噪

声
	生产区
	设备噪声
	合理布置产噪设备、基础减震等。
	厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	固体

废弃

物
	生产厂房
	碎米线
	集中收集后销售给养殖场喂猪。
	处置率达100%，对外环境影响不大。

	
	锅炉
	炉灰
	委托龙潭小村小组居民清运处理。
	

	
	员工日常生活
	生活垃圾
	
	

	
	化粪池和污水处理设施
	污泥
	人工定期清掏，委托龙潭小村小组居民清运处置。
	

	
	员工餐厅、隔油池
	泔水、油污
	委托有资质的单位清运处理。
	

	生态保护措施及预期效果：
根据工程分析，项目运营期会有一定量的“废气、废水、噪声、固废”产生，为使其对环境的影响降到最低，废气、废水和噪声都有一定治理措施或方案，预期可做到达标排放，能保护水体、大气及声环境，并严格执行“禁磷”、“禁白”、“禁燃”的环保条例规定，垃圾尽量做到资源化、减量化和无害化处理，对生态环境影响较小。


九、结论与建议
	1．结论

本项目为米线的生产加工项目，项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居民委员会小村77号，总占地面积为1000m²，总建筑面为600m²，主要包括生产厂房、办公生活用房和原料库等。项目所租用的房屋未使用过，建设单位只是对生产厂房内部进行功能分，通过对项目污染物的环境影响分析表明：

项目符合产业政策，选址、布局合理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.装修期环境影响评价结论

建设项目装修期产生的废水、废气、噪声、固体废弃物对周围环境有一定的影响，装修期时间较短，装修期产生的影响是暂时的，随装修结束而逐渐减弱、消失。

3.营运期环境影响评价结论

1 大气环境影响评价结论

本项目运营期产生的废气主要为锅炉废气、厨房油烟和异味。生物质燃料在锅炉内燃烧产生了气态污染物，其主要成分是SO2、NOX和烟尘；厨房内作业有油烟产生；隔油池、化粪池、污水处理设施等使用过程中会产生异味。

项目内产生的SO2和NOX排放浓度较低，锅炉废气经旋风+布袋除尘器处理后，通过15m高的排气筒外排，预计锅炉废气排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；员工餐厅使用电能作为能源，废气产生量少，通过房顶1.5m的排气筒外排，经空气稀释扩散后对周围环境影响小；隔油池、化粪池、污水处理设施和垃圾桶使用过程中会产生一定量的异味，以上异味均以无组织形式直接排放。隔油池、化粪池、污水处理设施和垃圾桶均加盖密封处理，垃圾日产日清，产生的少量异味经大气扩散后，对周边敏感点的影响较小。

综上所述，本项目运营期废气能做到达标排放，对周边环境敏感目标及环境空气质量总体影响不大。

2 水环境影响评价结论

项目运营期锅炉排水和软水制备废水较为清洁，与雨水一起通过排水沟外排；餐厅废水经隔油池预处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理，生产废水排入污水处理设施处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准后，经项目自建的污水管排入团结集镇污水处理厂的污水管，最终进入团结集镇污水处理厂进行处理。

因此，项目运营期废水对区域水环境的影响较小。

③声环境影响评价结论

项目运营期主要噪声污染为设备运行时产生的噪声，噪声源源强约为70～85dB(A)，产生的噪声通过合理布置产噪设备、距离衰减、厂房阻隔等措施处理后，根据预测，项目厂界四周噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

综上所述，本项目产生的噪声对外环境和敏感点的影响不大。

④固体废弃物环境影响评价结论

项目运营期产生的固体废物主要为碎米线、炉灰、生活垃圾、泔水、隔油池油污、化粪池和污水处理设施中产生的污泥。

其中，碎米线经集中收集后销售给养殖场喂猪；锅炉产生的炉灰和员工食宿产生的生活垃圾集中收集后，委托龙潭小村小组居民清运处理；泔水、隔油池油污委托有资质的单位清运处置；化粪池和污水处理设施中的污泥经人工定期清掏后，委托龙潭小村小组居民清运。

本项目通过以上相应措施处理后，运营期产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，固废处置率100%，对环境影响较小。

综上所述，项目在运营中会产生一定的污染物，对周围环境有一定的影响，但是项目在运营过程中，针对各类污染物都有相应的处理和防治措施，污染物都能得到妥善的处理。因此，只要加强污染的防治处理，同时保证各项环保措施落实到位，从环保的角度考虑，只要到达到上述要求，本项目的建设是可行的。

2．对策和措施

（1）装修期

1)装修期废气

①对临时堆存的建筑垃圾和装修场地应实时洒水降尘，如若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②在装修场地上设置垃圾收集桶，由专人负责及时清运处置，禁止现场乱堆乱放。
2）装修期噪声
①加强装修机械的维修、管理，保证装修机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

②教育装修人员在装修作业时不得敲打钢管、钢模板，金尽量减少噪音。

③装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

3）装修期固体废弃物

①装修垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
②装修人员生活垃圾集中收集后，委托龙潭小村居民小组居民清运处置。
③装修过程中产生的建筑垃圾收集后回收利用，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。
（2）运营期
1)关于运营期废气

①锅炉废气经过旋风+布袋除尘器，通过15m高的排气筒外排。

②餐厅油烟废气经收集后，经油烟净化器处置后，通过排烟管道于餐厅厨房楼顶1.5m高空排放。油烟净化装置其净化效率不低于60%，风机风量不低于2400m3/h。

③在化粪池和污水处理设施周围地面设绿化防护带，种植吸附性强的植物，以降低和减缓异味污染影响。

2)关于运营期废水

①项目应严格实施雨污分流。

②隔油池：1个，对员工餐厅含油废水进行预处理，容积不小于0.4m3，建议设设置于餐厅厨房外北侧空地下，为地埋式，并对隔油池定期清掏确保废水处理效果。
③化粪池：设置1个化粪池，容积不小于1.0m3，设于生产厂房办公区的东南侧，用于处理员工生活废水。化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求，并严格按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)进行设计和施工，确保污水处理效果。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对化粪池进行设计、施工。并对化粪池定期清掏确保废水处理效果。

④生产污水处理设施：项目拟设置1个生产污水处理设施，对项目产生的生产性废水进行处理，该生产污水处理设施拟设置生产厂房的东南侧，环评要求其设计处理能力不低于3.306m3/d。项目在建设过程中应委托具有资质的专业废水处理技术单位，根据项目水质特点进行废水处理设施工艺设计、施工安装和运行调试，以满足项目生产废水处理需求，做到处理出水稳定达标。

⑤项目应建设1座不小于3.306m3的事故水池，用于暂存污水处理设施发生故障时的生产废水。

⑥设置一个排污口，并设置明显标志。
⑦项目应定期清掏隔油池油污、化粪池和污水处理设施中的污泥。

3)关于运营期噪声

①合理布局产噪设备位置，尽量将产噪设备布置于项目中心位置。
②加强对机修设备的维护和检修，防止因机械设备老化产生不必要的噪声。

③夜间生产时，禁止员工大声喧哗。

4)关于运营期固体废弃物

①碎米线经集中收集后销售给养殖场喂猪。
②锅炉产生的炉灰和员工食宿产生的生活垃圾经集中收集后，委托龙潭小村小组居民清运处置。
③化粪池和污水处理设施中的污泥经人工定期清掏后，委托龙潭小村小组居民清运处置。

④泔水、隔油池油污委托有资质的单位清掏处理。
（4）关于环保设施管理

项目应加强对环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效率，使各类污染物能达标排放。

（5）关于生产管理

项目所有原辅材料应分类存放，定期清扫厂房地面及生产设备上的灰尘，为员工提供健康清洁的工作环境；保持厂区整洁，通道畅通。

（6）另行报批

项目工程内容及规模、地点等若发生重大变化时，必须另行报批。
3.建议
（1）在项目的整个运营期中，应重视环境保护工作，加强环境管理，提倡节水、节电、节约资源，如节约用水、节约用电、资源的循环利用、固废的减量化和无害化处置等。
（2）加强企业内部环境管理，明确环保责任人员，建立健全的环境管理规章制度，确保环保设施正常运转，并定期进行检测；

（3）加强员工的技能和素质培养，每个工作细节都做到规范化，减少各种风险事故的发生概率，认真做好清洁生产，做到节能、降耗、减污、增效。



附表1  环境污染防治措施一览表
	环境

问题
	环保措施要求
	执行

单位
	监督管理部门

	装修期
	废气
	①对临时堆存的建筑垃圾和装修场地应实时洒水降尘，如若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②在装修场地上设置垃圾收集桶，由专人负责及时清运处置，禁止现场乱堆乱放。
	建设

单位
	西

山

区

环

保

局

	
	噪声
	①加强装修机械的维修、管理，保证装修机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

②教育装修人员在装修作业时不得敲打钢管、钢模板，金尽量减少噪音。

③装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
	建设

单位
	

	
	固废
	①装修垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

②装修人员生活垃圾集中收集后，委托龙潭小村居民小组居民清运处置。

③装修过程中产生的建筑垃圾收集后回收利用，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。
	建设

单位
	

	运

营

期
	废气
	①锅炉废气经过旋风+布袋除尘器，通过15m高的排气筒外排。
②厨房油烟废气经收集后，经油烟净化器处置后，通过排烟管道于餐厅楼顶1.5m高空排放。油烟净化装置其净化效率不低于60%，风机风量不低于2400m3/h。
③在化粪池和污水处理设施周围地面设绿化防护带，种植吸附性强的植物，以降低和减缓异味污染影响。
	建设

单位
	

	
	废水
	①项目应严格实施雨污分流。

②隔油池：1个，对员工餐厅含油废水进行预处理，容积不小于0.4m3，建议设设置于餐厅厨房外北侧空地下，为地埋式，并对隔油池定期清掏确保废水处理效果。
③化粪池：设置1个化粪池，容积不小于1m3，设于生产厂房办公区的东南侧，用于处理员工生活废水。化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求，并严格按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)进行设计和施工，确保污水处理效果。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对化粪池进行设计、施工。并对化粪池定期清掏确保废水处理效果。

污水处理设施：项目拟设置1个生产污水处理设施，对项目产生的④生产废水和清洁废水进行处理，该生产污水处理设施拟设置生产厂房的东南侧，环评要求其设计处理能力不低于3.306m3/d。项目在建设过程中应委托具有资质的专业废水处理技术单位，根据项目水质特点进行废水处理设施工艺设计、施工安装和运行调试，以满足项目生产废水处理需求，做到处理出水稳定达标。

⑤项目应建设1座不小于3.306m3的事故水池，用于暂存污水处理设施发生故障时的生产废水。
⑥设置一个排污口，并设置明显标志。
⑦项目应定期清掏隔油池油污、化粪池和污水处理设施中的污泥。
	建设

单位
	

	
	噪声
	①合理布局产噪设备位置，尽量将产噪设备布置于项目中心位置。
②加强对机修设备的维护和检修，防止因机械设备老化产生不必要的噪声。

③夜间生产时，禁止员工大声喧哗。
	建设

单位
	

	
	固固体废弃物
	①碎米线经集中收集后销售给养殖场喂猪。
②锅炉产生的炉灰和员工食宿产生的生活垃圾经集中收集后，委托龙潭小村小组居民清运处置。
③化粪池和污水处理设施中的污泥经人工定期清掏后，委托龙潭小村小组居民清运处置。

④泔水、隔油池油污委托有资质的单位清掏处理。
	建设

单位
	


附表2  环保设施竣工验收一览表

	序号
	污染源
	主要污染因子
	治理措施
	规模
	验收标准
	验收点

	1
	废气
	锅炉废气
	SO2
	旋风+布袋除尘器
15m高排气筒
	1套旋风+布袋除尘设施，排气筒离地高度不低于15m。
	锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对新建燃气锅炉大气污染物浓度排放限值的要求。 
	排气口

	
	
	
	NOX
	
	
	
	

	
	
	
	烟尘
	
	
	
	

	
	
	油烟
	油烟净化器
排烟管道
	油烟净化器净化效率≥60%、风机风量不小于2400m3/h、厨房楼顶1.5m高排气筒。
	食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准要求，即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3的标准限值。
	

	
	
	泔水桶、垃圾桶、化粪池、污水处理设施
	泔水桶、垃圾桶加盖，化粪池、污水处理设施设置成地埋式，周边种植绿化带。
	/
	/
	/

	2
	废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	隔油池
	1个，隔油池容积不小于0.4m3。 
	废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 A等级标准。
	污水排口

	
	
	
	化粪池
	1个，化粪池容不小于1.0m3。 
	
	

	
	
	
	污水处理设施
	1个，污水处理设施规模≥3.306m3/d。
	
	

	
	
	
	事故水池
	1个，容积不小于3.306m3。
	
	

	
	
	
	总排污口
	设置1个有明显标志的污水总排口。
	/
	

	3
	噪声
	主要生产设备
	设置在室内使用，合理布置产噪设备、基础减震、墙体阻隔等。
	/
	厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
	厂界

	4
	固体废物
	碎米线
	统一收集后外售给养殖场。
	/
	固体废弃物处置率达100%。
	/

	
	
	炉灰
	统一收集后，委托龙潭小村小组居民定期清运处置。
	
	
	

	
	
	生活垃圾
	
	
	
	

	
	
	化粪池和污水处理设施中的污泥
	定期清掏，委托龙潭小村小组居民清运处置。
	
	
	

	
	
	泔水、隔油池油污
	委托有资质单位定期清运处理。
	
	
	


附表3   运营期环境监测计划一览表

	类别
	监测点位
	检测项目
	监测时间
	监测单位

	废气
	锅炉排气筒出口
	SO2、NOX、烟尘
	每年监测一次
	有资质单位

	废水
	项目废水总排口
	废水量、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	
	

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
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