一、建设项目基本情况
	项目名称
	国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程

中铁14局集团第三工程有限公司配套2#混凝土拌合站项目

	建设单位
	中铁14局集团第三工程有限公司

	法人代表
	冯复兴
	联系人
	郭合理

	通讯地址
	山东省济南市长青区大学科技园紫薇路数娱大夏B座14楼

	联系电话
	15902637370
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	西山区团结街道办事处乐亩社区居委会陡咀居民小组

	立项审批

部门
	云南省发展和改革委员会
	批准文号
	云发改基础

〔2016〕227号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	其他水泥类似制品制造（C3029）

	占地面积
（平方米）
	12000
	绿化面积（平方米）
	1000

	总投资
（万元）
	350
	其中：环保投资（万元）
	50
	环保投资占总投资比例
	14.2%

	评价经费
（万元）
	——
	预期投产
日期
	2018年7月

	1任务由来

    拟建国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程为国家《国家公路网规划（2013-2030年）》“四条横线”中的“杭州--瑞丽（G56）”高速公路中的一条。为《云南省发展和改革委员会 云南省交通运输厅关于印发云南省综合交通建设5年大会战（2016-2020年）重点项目建设计划的通知》（云发改基础【2015】1189号）中重点项目建设计划项目之一。国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程位于昆明市五华区、西山区和楚雄州境内，包括主线和四条立交联络线，主线起于昆明市岷山附近，止于楚雄州广通镇周家湾，与在建的国高网G56楚雄广通至大理扩容工程相连，全长108.108km。工程计划于2017年开工，建设周期36个月，目前工程勤丰特长隧道等控制性工程已开工。本工程是国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程的临时配套项目。由于西山区团结街道办事处乐亩社区路段远离城区，无使用商品混凝土的条件，不属于《昆明市使用商品混凝土管理办法》规定的商品混凝土使用区域，因此施工单位中铁14局集团第三工程有限公司拟建设2#预拌混凝土拌合站，拌合站为临时工程，使用期两年左右。

    《昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程勘察试验段可行性研究报告》及《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》均包括了配套建设预拌混凝土搅拌站的相关内容，本项目为高速公路扩容工程环境影响报告书确定的54处施工场地之一。2#拌合站按云南省环境保护厅云环审57号《云南省环境保护厅关于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》要求的“拌合站应按照《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2001）要求进行设置，尽量远离居民、学校等环境敏感点”要求进行选址，最终确定在乐亩社区居委会陡咀居民小组乡村公路旁建设。

    按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》要求，中铁14局集团第三工程有限公司为完善本项目环境保护手续，委托昆明天杲环境咨询有限公司对该工程进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》，混凝土加工项目应编制环境影响报告表。接受委托后，项评价单位进行了现场踏勘、资料收集，并按照环境影响评价有关技术规范编制了《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程中铁14局集团第三工程有限公司配套2#预拌混凝土拌合站项目环境影响报告表》，供建设单位项目上报审批。
2项目概况
2.1工程内容及规模
项目位于西山区团结街道办事处乐亩社区居委会陡咀居民小组，厂区中心位置地理坐标为N25°09'56"、E102°25'05"。项目新建二条 HZS-180型混凝土生产线,其中二条HZS-180型混凝土生产系统（含搅拌机、胶凝材料筒仓、外加剂贮罐等），搅拌机为租用。
项目主要建设内容具体见表1-1。

表1-1   项目主要建设内容
项目名称

建设内容

建设规模

备注

主体

工程
混凝土生产线

HZS-180-B型2套，包括：

搅拌机2台

6个水泥筒仓6×150m3 

4个粉煤灰筒仓4×150m3 

每套生产线规模为15

万t（设备为租用）
骨料仓库
建筑面积2800m2（100m×28m），分为8个仓室：

砂石(15-31.5mm)仓室：3个3× 330m3

瓜子石（0.4-2.5mm）仓室：2个2×308m3

中砂：仓室：3个3×190m3
钢架彩钢瓦结构、全封闭式

骨料配料仓

6个20m3仓，计量和输送设备
设置在骨料仓库内

外加剂贮存罐

2个，2×15m3
搅拌站配套
混凝土罐车

12m310辆

公司已有
皮带运输机

骨料配料仓至搅拌机，长40m

设置粉尘罩
辅助

工程

检验室

建筑面积为40m2
物理检验
办公区、职工宿舍

建筑面积为800m2
食堂

建筑面积15m2（设置在职工宿舍内）

道路、工业场地

占地面积4500m2 

混凝土地坪

公用
工程

给水设施

生产、生活用水引自山泉水，60m3蓄水池及供水管道

排水

雨污分流排水系统,初期雨水收集处理系统，初期雨水收集沉淀池容积50m3
办公生活区化粪池、8m3
供电系统

由当地电网接入

环保
工程

沉淀池

120m3混凝土罐车清洗水三级沉淀池，配套建设了废水回用水泵、管道150m，清洗水回用于混凝土拌合，不外排

布袋除尘器

12套（HZS180-B型搅拌机配套，其中10筒仓各1套，2台搅拌机各1套）

拌合站搅拌机配套

洒水车

1辆（施工工区共用）

公司已有
车辆冲洗池

设置在拌合站入口

生活污水

化粪池15m3，隔油池0.5m3
土地恢复工程
铲除混凝土硬化地坪、覆土0.3cm并进行植被
高速公路竣工时实施
3产品方案

项目以散装水泥、粉煤灰为胶凝材料，碎石、瓜子石、中砂为骨料，通过加水搅拌混合后得到商品混凝土，混凝土只供高速公路工程使用。HZS-180型混凝土生产线生产能力为15万m3/a,两条生产线生产能力合计为30万m3/a。根据施工单位提供的资料，本工程混凝土主要供高速公路隧道、桥梁使用，预计两条HZS--180型混凝土生产线年生产预拌混凝土15万m3。由于隧道、桥梁混凝土灌注具有不连续性和灌注作业时混凝土需要数量大的特点，因此工程配置两条HZS--180型混凝土生产线年生产线，以满足隧道、桥梁施工需要。

工程产品产量见表1-2所示。

表1-2    项目产品方案一览表

产品名称

产量（万m3/a）

备 注
高速公路使用混凝土

15 

混凝土标号根据隧道、桥梁工程需要进行调整

4原料来源及耗量
项目产生原料主要为胶凝材料（水泥、粉煤灰）、骨料（碎石、瓜子石、中砂），生产原料由中铁14局集团第三工程有限公司原料供应部就近在市场购买，拌合站根据生产需要报原料供应部通知供货单位送货。

项目源消耗情况详见表1-3。
表1-3    项目生产原料组成及来源一览表

序号

原料名称

年用量(万吨)

来源

1

胶凝材料（包含水泥、粉煤灰）

5.25
国资昆明水泥厂

昆明发电厂
2

外加剂

0.10
昆明（种类包括减水剂、缓凝剂、早强剂、速凝剂等）
3

石料

17
团结街道办事处
4

砂料

11.5
团结街道办事处
合计

33.75

5
水
2.68
电
24万度
5项目主要设备
    本项目设置两套MQO2500-3750-HBYCO型混凝拌合站，每条拌合站设备选型见表1--4。
表1-4     HZS--180型混凝拌合站设备选型表

序号
分项组名称
组成部件
单位
数量
名称
规格型号
1

骨料配料系统

料仓

20m³

个

6
2
皮带运输机
橡胶皮带

长40m、设置粉尘罩
套
1

3
外加剂系统

储料罐
15m3
个
2

4
主机系统

搅拌装置

/

套

2
搅拌罐

　/
个
2
卸料装置
/　
套
2
5
骨料储料斗

罩盖

/　
套

2
储料斗

8mm16Mn耐磨设计

个
2

6
水计量系统粉
水泥计量斗

G=2000kg　
个
2
振动器
个
2
蝶阀
套
2
传感器
1T

个
6
吸尘管

/

套

2

7
煤灰计量系统
粉煤灰计量斗

G=800kg
个

2
振动器
/
个

2
蝶阀
套

2
传感器
500
个
6
吸尘管
/
套
2

8
液体计量系统
水计量斗

G=800kg
个
2
传感器

2.5T
个
2
气动衬胶蝶阀

套

2
气动蝶阀
V2FS100

套
4
外加剂计量斗

G=80kg
个

2

传感器

200
个

2
气动衬胶蝶阀

套

2
9
主楼除尘器

脉冲反吹除尘器
/

台
2
原料仓除尘器
原料仓布袋除尘器
/

台
10
主要配套设备见表1-5。

表1-5    主要配套设备表

名称

规格型号

数量

备注

电子汽车衡

150T×24米

1台

新建
试验室成套试验仪器

　

1套

公司已有
混凝土罐车
12m3
10辆

公司已有
装载机

ZL50

2台

公司已有
6总图布置
6.1内外交通
·外部交通

本项目原料运输道路依托现有安（宁）--富（民）公路，乐亩村委会--陡咀居民小组乡村公路，上述运输道路能满足大型车辆通行，可以确保本项目骨料、胶凝材料等原料运输需要。
本项目混凝土主要供勤丰特长隧道、螳螂川特大桥使用，运输主要依托乐亩居委会、陡咀村民小组现有乡村公路，施工单位仅对道路进行改造，局部路段进行拓宽、裁直，不需要新建设施工便道。
·内部道路
拌合站建设内部道路连接骨料仓库、胶凝材料筒仓、混凝土放料口，道路为混凝土路面。
6.2总平面布置

项目位于西山区团结街道办事处乐亩社区居委会岔河居民小组，项目平面布置主要分三部分：

骨料仓库：位于厂区东部，布置2800m2（100m×28m）钢架彩钢瓦仓库一座，内设8个骨料仓、6个20m3配料仓和计量、输送设备

混凝土搅拌系统：位于厂区中部，布置混凝土搅拌机系统二套，胶凝材料筒仓10座。

办公生活区：位于厂区北面，主要有办公室、员工宿舍和食堂等。

拌合站进出口设置在临时用地西北面靠乡村公路一侧，车辆清洗池设置在拌合站进出口处。

搅拌机、车辆冲洗沉淀池设置在停车场南面。

拌合站南面、北面设置800m2的绿化带。

项目区总平面布置详见附图1。

7建设计划 

    开工时间：2018年5月

    竣工时间：2018年7月
8劳动定员及生产制度
·劳动定员

项目劳动定员6人，其中：

管理人员1人

生产工人4人

收料员1人

职工均在拌合站食宿。

·生产班制

本拌合站为高速公路的施工配套项目，为临时建设项目。混凝土生产的特点是“以需定产”，即每批混凝土生产数量、时间以高速公路工地浇灌量而定。拌合站生产时间为两年。

9环保投资
项目投入总资金为人民币350万元，主要用于混凝土搅拌设备购置和生产、生活区建设设施等，装载机、混凝土罐车为中铁14局集团第三工程有限公司已有设备，其中环保设施投资约50万元，占总投资的14.2%。
环保投资详见表1-6。
表1-6    环保投资一览表（单位：万元）
项目名称

数量

投资额（万元）

备注

骨料仓布袋除尘器

10套

26

搅拌系统配套（租用）
营运期搅拌主机脉冲式除尘器
2套

8
搅拌系统配套（租用）
设备、混凝土罐车清洗水沉淀池
1座

8
新增
进出口车辆清洗设施
1套

3
新增

绿化
1000m2
3
新增
化粪池
15m3一座
1.9
新增
隔油池
0.5m3一座

0.1
新增

合计

50万元


	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:
    本项目为新建项目，不存在原有污染源情况及主要环境问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1地理位置及交通
西山区团结街道办事处位于昆明西郊，与昆明主城区、安宁市、富民县、禄丰县接壤，街道办事处围绕境内安团富县际路、棋台公路、朵亩公路、老108国道等“三纵二横”公路网建设项目，全镇实现了村村组组通公路。
本项目位于西山区团结街道办事处乐亩社区居委会陡咀居民小组，地理坐标：
东经：N25°09'56"、北纬：E102°25'05"。
拌合站混凝土主要供高速公路扩建工程勤丰特长隧道及附近路段使用，原材料运输依托安（宁）--富（民）公路、乐亩村委会-陡咀居民小组乡村公路，混凝土运输主要依托乐亩居委会、陡咀村民小组现有乡村公路，其中安（宁）--富（民）公路、安-富公路至乐亩居委会为沥青路面，乐亩村委会--陡咀村民小组乡村道路目前为混凝土路面。
2地形、地貌

    团结街道办事处位于西山区西部，境内有高原山地、河谷地带、山间盆地等多种地貌，地形起伏明显，盆岭相间、山脉相错。区内地形总体北高南低，最高海拔2622m（风摆山），最低海拔1731m（蔡家居委会石楼梯）。
拌合站所在的乐亩社区居委会陡咀居民小组属于河谷地貌，地形总体四周高、中间低，平均海拔1902m。

拌合站位于岔河居民小组西面，场地中心海拔1975m，东高西低，地形坡度7%，搅拌站的建设需要对场地进行平整，其中场地东面以挖方为主，西面以填方为主。
3水文
项目区属于金沙江水系，金沙江一级支流螳螂川从项目区东面8km处流过。

螳螂川系金沙江支流，全长252km，为滇池之唯一出口。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。其上游称螳螂川，过富民称普渡河。螳螂川安宁、富民一带河道较宽，流速较缓，多河曲阶地；禄劝普渡河水流湍急，高山夹峙，河流深切，“V”型河谷广布。
项目区位于螳螂川安宁---富民河段，地表水为场地西面溪流（季节性山箐），经山箐沟谷由西南向东北汇入螳螂川。
4气候、气象

昆明市西山区位于云贵高原中部，属“冬无严寒，夏无酷暑，遇雨成冬”和上、中、下层次分明的立体气候。具有四季如春，昼暖夜凉，冬春恒阳，夏秋多雨的特点及地区性，小范围的“滨湖”、“逆温”、“冷湖”等小气候特点。

项目所在区域地处中亚热带高原（低纬高原），属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃,极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天； 多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%，冬无严寒，夏无酷暑，四季花香，气候宜人；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s，最大风速19m/s。

5植被及生物多样性

昆明市西山区植被类型属于中亚热带植被，为滇中高原湿润阔叶林，植被覆盖率60%以上。区内野生植物资源丰富，用材林主要为云南松、华山松、翠柏、樟、滇油杉等26种，可供采集的中草药材有龙胆草、何首乌、枸杞等240余种，野生食用菌20余种，香料、油料、植物15余种，珍稀植物有黄衫、红豆杉、榉树、红椿、山茶、桂花、银杏等19种，果木24种。全县自然植物已知其使用价值的有317种。
项目区临时用地范围内植被主要为农田植被（旱地、果园）和有林地、灌木丛草，面山植被覆盖率高。

经调查项目区无列入国家和地方保护的珍稀物种，亦无挂牌保护的名木古树分布。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1环境空气质量现状

根据《2016昆明市环境状况公报》资料：

AQI指数（空气环境质量）：有效监测366天，AQI指数≤50的优级天数146天，50＜AQI≤100的良级天数216天，轻度污染4天。

二氧化硫：年均浓度17微克/立方米，与上年（2015年）持平，达到空气质量均值二级标准。

二氧化氮：年均浓度28微克/立方米，与上年（2015年）降低2微克/立方米，达到空气质量均值二级标准。

可吸入颗粒物（PM10）：年均浓度55微克/立方米，与上年（2015年）降低1微克/立方米，达到空气质量均值二级标准。

细颗粒物（PM2.5）：年均浓度28微克/立方米，与上年（2015年）降低2微克/立方米，达到空气质量均值二级标准。

一氧化碳（CO）：年均浓度0.986微克/立方米，与上年（2015年）上升0.032微克/立方米，优于二级空气质量24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度）。

臭氧（O3）：年均浓度（日最大8小时平均浓度）82微克/立方米，与上年（2015年）上升3微克/立方米（臭氧无年均浓度）。

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2016年昆明市主城区空气质量日均值正常值达标率98.9%。其中，优级天数146天，占39.9%；良级天数216天，占59.0%；轻度污染天数4天，占1.1%空气质量日均值达标率97.81%，大气环境中酸雨出现频率0%，较上年（2015年）不变。

本项目地处昆明市团结街道办事处乐亩社区居委会陡咀居民小组，属于螳螂川河谷地区，除本项目外，周围1.0km范围内无大气工业污染源，主要大气污染源为生活污染源及道路扬尘。因地广人稀，生活、交通大气污染物排放量小，由此判断评价区域环境空气质量良好，可以满足环境空气质量二级标准要求。
2地表水质量现状

平均区域地表水为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据《2016昆明市环境状况公报》资料，螳螂川温泉大桥断面水质类别为Ⅴ类，与上年相比，水质类别为劣Ⅴ类上升至Ⅴ类。

 《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》编制单位委托云南环绿检测有限公司2016年6月17-18日对工程沿线螳螂川（K35+640m）断面水质进行了检测，检测表明螳螂川可以满足为Ⅴ类水质标准。该监测断面距离评价区域2.5km，可以代表评价河段水质状况，说明评价河段水质能满足水环境功能区划目标。 

3声环境质量现状

项目建设地点属农村地区，声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘察，除本项目外，周围无村庄等生活噪声污染源，主要污染源为陡咀居民小组乡村公路交通噪声，目前陡咀居民小组乡村公路车流量不大，交通噪声排放量有限，由此判断评价区域声环境可达到2类区标准。
4生态环境质量现状

项目区地处螳螂川河谷，河谷面山植被覆盖率高，少由地表裸露之处。面山低海拔地区分布着成片滇青冈、凯木林，低海拔地区主要为云南松、华山松林，林间为暖性灌丛、暖性稀树灌木草丛所覆盖，生态环境良好。由于植被覆盖率高，评价区域水土流失不大。

根据《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》资料，评价区（包括本项目区）无国家、省级重点保护野生植物、古树名木和狭域特有种分布。

总体分析，评价区域生态环境质量良好。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
1国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程沿线的环境敏感区
根据《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》资料，拟建公路沿线有以下环境敏感区：

·棋盘山国家森林公园

棋盘山国家森林公园位于公路K8+000--K11+000处，于森林公园的生态保育区最近距离约20m，该路段不设置临时设施。

·三家村水库饮用水水源地保护区
拟建公路K8+000--K9+600段设置花红园1号隧道（全长2550m）穿过三家村水库饮用水水源地二级保护区，隧道进出口均不在保护区内。
·大冲箐水库饮用水水源地保护区
拟建公路K844+830--K47+050段设置勤丰隧道（全长5495m）穿过三家村水库饮用水水源地二级保护区，隧道进出口均不在保护区内。
·拟建公路涉及的环境敏感目标主要为学校、医院、居民区等，但由于对公路可研报告提出的54个施工营地选址进行了调整，因此54个施工营地（旱本项目）周围200m范围内无环境敏感目标。

2本项目环境保护目标
经调查，中铁14局集团第三工程有限公司配套2#混凝土拌合站周围200m范围内无学校、医院、居民区等环境敏感目标。

项目环境保护目标见下表3-1。
表3-1   项目环境保护目标
环境因子
保护目标

方位

距离

受影响人数
保护级别
水环境
螳螂川

东面
8200m
/
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类
项目区溪谷
西面

约30m
/
陡咀居民小组

东面
800m

68户，

约251人
厂界周围

四周
外延200m
无
声环境
厂界周围

四周
外延200m
无
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

陡咀居民小组（原料运输车辆通过）
东面
800m

68户，

约251人
生态环境
保护项目区周边植被和景观不被破坏



四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1环境空气

项目区地处农村地区，按照GB3095-2012《环境空气质量标准》“二类区居民区、商业交通居民混合区、文化区、工业和农村地区”的环境空气功能区分类，项目区属于二类区，执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如表4-1。
表4-1   环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准  单位：ug/m3
污染物名称

SO2
TSP

PM10
NO2
浓度限值

年平均

60
200

70
40
24小时平均

150
300
150
80
1小时平均

500
─

—

200
2地表水环境
项目区最近地表水体为项目区东面约8km处的螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。标准值见表4-2。

表4-2   《地表水环境质量标准》  单位：除pH外mg/L

污染物

pH

COD

BOD5
总磷

NH3-N

Ⅴ类标准限值

6～9

≤40
≤10
≤0.4
≤2.0
3噪声

本项目属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如表4-3。

表4-3    声环境质量标准    单位：dB(A)
项目

昼间

夜间

2类标准
60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	1废气
本项目属于GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》3.8条“水泥制品生产中的预拌混凝土生产”项目，项目主要大气污染物粉尘排放执行GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气污染物排放限值，以及表3颗粒物无组织排放限值，具体见表4-4。

表4-4    水泥工业大气污染物（颗粒物）排放标准

生产过程
生产设备
最高允许排放浓度 mg/Nm3
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其它通风生产设备
20
无组织排放

0.5（监控点位于厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）

2废水
本项目按照按云南省环境保护厅云环审57号《云南省环境保护厅关于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》“施工期生产废水、生活污水收集处理后全部回用”的要求，不外排，因此本评价不设置废水排放标准。

3噪声

·施工期

施工现场噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》，见表4-5。
表4-5  GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》  单位：dB(A)

昼间
夜间
70

55

·运营期
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见表4-6。
表4-6   工业企业厂界噪声排放标准    单位：Leq〔dB(A)〕

类别
昼间
夜间
2类

60

50

4固体废弃物

项目运营期产生的检验废弃混凝土块等属于一般固体废物，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。



	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：
    根据本项目的属于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程配套项目，属于临时性建设项目，在高速公路扩容工程投入运行后，拌合站设备将拆除、搬迁至其他建设工地，总量控制指标如下：

     胶凝材料筒仓：排气筒个数10个、高20m，颗粒物排放浓度20mg/m3、排放量0.014t/a
     混凝土搅拌机：排气筒个数2个、高154m，颗粒物排放浓度20mg/m3、排放量0.240t/a
颗粒物总排放量：0.254t/a




五、建设项目工程分析
	1工艺流程简述

    混凝土拌合站工艺及污染物流程图见图5-1。


[image: image1]
混凝土拌合站工艺流程如下：
·进料

碎石、瓜子石、中砂等骨料按公路施工需要，由汽车运入骨料仓库内，按不同骨料分别堆放在不同骨料仓待用。
水泥、粉煤灰等胶凝材料由罐车运送到搅拌站后，利用罐车自带输气力送泵通过输送管将分别送至水泥、粉煤灰筒仓贮存待用。每台混凝土搅拌机配置5个筒仓，两台搅拌机共设置10个筒仓（其中散装水泥筒仓6个、粉煤灰筒仓4个），每个筒仓均配置布袋除尘器1台，共配置10台大巴车出去，除尘灰落入筒仓内，粉尘经除尘后排放。

·配料

筒仓内的胶凝材料通过仓底螺旋输送机分别送至水泥、粉煤灰称量斗称量，然后由投料机送入搅拌机内，该过程为封闭条件下进行。
碎石、瓜子石、中砂等骨料通过装载机由骨料仓分别运送到骨料斗，经计量后，再通过皮带输送机送至搅拌机内。
配料过程由计算机自动控制。

·搅拌
进入混凝土搅拌机的骨料及水泥、粉煤灰粉等胶凝材料加水、外加剂（减水剂、缓凝剂、早强剂、速凝剂等）进行混合、搅拌，控制不同原料数量及水、外加剂用量即得到不同标号混凝土产品，然后通过出料口放入混凝土罐车外运至高速公路施工现场。
进入混凝土搅拌机的骨料、水泥、粉煤灰粉等胶凝材料在搅拌机内混合而产生粉尘，因此搅拌机顶部安装布袋除尘器，本项目共设置两台搅拌机布袋除尘器，搅拌初期产生的粉尘经过布袋除尘器除尘后，通过搅拌机顶部排气筒排放，除尘灰进入混凝土产品。
每次混凝土搅拌作业结束后，需要对搅拌机进行冲洗，以防止混凝土在搅拌机内结块。
·检验
项目需要对搅拌好的混凝土取样检验，检验项目为混凝土塌落度、抗压强度等，为物理检验过程，不使用任何化学试剂。

·外运
拌合站最终成品通过混凝土出料斗放至混凝土运输罐车内，再运至高速公路施工现场使用。
混凝土罐车运输结束后超过2小时未进行运输，则需要对罐车进行冲洗，以防止混凝土在罐车内结块。
2施工期排污核算
2.1施工废气
项目施工期废气主要是施工作业设备、运输车辆的施工现场扬尘，以及机械尾气、装修废气等。
·施工扬尘
施工扬尘的污染因子为颗粒物，扬尘主要来自以下施工作业： 

土石方挖掘、场地平整扬尘及现场弃方堆放扬尘；
建筑材料现场堆放、搬运扬尘；
运输车辆引起的道路扬尘；
施工扬尘污为无组织排放。
根据有关资料，在施工现场近地面的TSP浓度一般为0.5～12mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度等因素而发生较大变化。在干燥和风速较大气象条件下，施工现场近地面200m范围内粉尘浓度将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准，超过200mTSP浓度逐渐下降。
运输车辆在沿线的道路扬尘量为0.64 kg/（km·车辆），在工程开挖区、回填区和弃土堆放现场附近的道路扬尘量达到2.46 kg/（km·车辆）。施工高峰期运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染十分严重。

·施工机械尾气
施工期间，运输车辆及挖掘机、装载机燃油等施工设备产生燃油尾气，主要污染物为NOx、CO等废气，呈间歇性无组织排放，属于无组织排放源。其中挖掘机、装载机等机燃机械油尾气主要产生于场地平整、混凝土浇灌、设备吊装施工阶段，汽车尾气排放产生于整个施工过程。
·装修废气
建构筑物投入使用前将进行装修，届时将会有装修废气产生。装修废气来自涂油漆、涂胶环节。本项目建筑为主要为钢架彩钢瓦结构，不需要进行涂装，但筒仓等设备需要进行油漆，因此有装修废气排放，主要污染物为甲醛、二甲苯和甲苯等，为有机废气，以无组织形式排放。
2.2施工噪声
施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。
表5-1     施工期机械噪声源强值

施工机械声级

施工阶段

声源

声级 dB(A)

基础工程施工阶段
挖掘机

推土机

装载机

78～96

80～95

85～95

主体建筑及配套设施

建设阶段

振捣机

切割机

电锯

100～105

100～110

100～110

交通运输车辆声级

施工阶段

车辆类型

声级

土方阶段

大型载重车

90

主体建筑及配套设施建设阶段

载重车

80～85

基础工程施工阶段噪声强度超在78～96dB(A)之间，大型原材料加工机械声源强度超过95dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在80dB(A)以上。施工噪声比较突出的主要基础挖掘施工场地、建筑材料加工场地以及施工运输道路。运输噪声为不连续性噪声，施工场地及材料加工场地噪声为连续噪声。
2.3施工废水
·施工废水
项目施工期产生的废水包括施工人员的少量生活污水和施工产生的施工废水。项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，在土石方阶段几乎不产生施工废水，结构阶段有养护排水，建筑物的修筑等过程中产生的废水、各种车辆冲洗水。
施工时产生的废水主要污染物为悬浮物，施工废水的产生量与施工内容、施工方式有关。类比其他建筑工地，覆盖废水产生量约为0.1m3/d，此部分废水回用于施工场地洒水降尘。

施工人员生产生活污水。本项目在拌合站生活服务设施建设前，施工人员不在施工场地食宿，因此生活污水产生量小。施工人员生活污水收集后，与其他施工废水一同回用于施工场地洒水降尘。
2.4固体废物
施工期固体废物包括弃方、建筑垃圾、生活垃圾等。

·弃方

项目区弃方主要来源于场地开挖、回填，地基开挖施工过程等，建设完后地面经过硬化、植被恢复后基本不产生弃渣。
拌合站地势东高西低，地形坡度6%，拌合站道路、停车场占地面积大，因此本项目挖填方量较大。根据项目地形东高西低的特点，东面挖方可以用于西面回填，可以实现土石方挖填平衡。

·建筑垃圾

从本项目的建设内容分析，建筑垃圾主要成分为骨料仓库建设、混凝土拌合站设备安装产生的边角废料，及少量混凝土结块等。边角废料主要为废钢铁、废塑料等，可以回收利用，混凝土结块等就地回填。

·生活垃圾

施工人员10人，均在项目区内食宿，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，产生量约5kg/d。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门外运处置。

2.5生态影响因素

·土地占用
本项目占用土地面积12000m2，土地为结街道办事处乐亩社区居委会陡咀居民小组所有，占用性质为临时占地。土地占用类型及补偿费用见表5--2。
表5--2    土地占用类型及补偿费用
序号

土地类型

占地面积
（m2）

补偿标准
（元/年/m2）
两年补偿费用（元）

1

旱地

4382

15
13.15
2

果园

1008
15
3.02
3

有林地

3772
7.5
5.66
4

灌木林地

2838
7.5
4.26
5

合计

12000
--
26.09
·植被占用
从表5--2可知，本项目占用农田植被5390 m2，其中旱地植被4382m2，果园1008m2，占用其他植被6610 m2，其中有林地3772m2，灌木林地2838m2。
·水土流失

拌合站施工期铲除现有植被，造成地表裸露，增加水土流失。

3运行期排污核算
建设项目大气污染物为颗粒物，包括无组织排放源和无组织排放源两种形式。
3.1粉尘无组织污染源
项目散装水泥、粉煤灰等胶凝材料采用密闭仓库储存，不会产生粉尘无组织排放，粉尘无组织排放主要产生于以下几个方面：

·汽车将砂、石等骨料运送到项目骨料仓库场过程会产生扬尘；

·骨料在卸料过程、砂料堆体产生一定量的扬尘；

·骨料由装载机运送到配料仓、配料仓下料到皮带机和皮带机送到投料仓产生扬尘；
·汽车运输过程产生扬尘

为了减轻项目无组织粉尘排放量，本项目采取以下措施进行防治：

·设置原料仓库堆存中砂、碎石、瓜子石等骨料，利用建筑物防尘，同时仓库内原料运输道路进行洒水降尘。

·皮带运输机安装了防尘罩。

·项目采取封闭运输方式，对运输车辆进行遮盖和防护，防止原料泄漏；厂内外运输道路均进行了硬化，同时将建设运输车辆冲洗实施。

采取上述措施后，骨料运输、储存、提升、混料产生的粉尘及运输扬尘无组织排放量小。

3.2粉尘有组织排放源
本项目有组织粉尘排放点主要是胶凝材料（水泥、粉煤灰）筒仓卸料和混凝土以搅拌系统。

·胶凝材料筒仓
胶凝材料卸料及收尘工艺流程见图5--2。
项目两条混凝土搅拌系统供有水泥筒仓6个、粉煤灰筒仓4个，每个筒仓配置一套布袋脉冲式除尘器，共有10套不布袋除尘器。筒仓产生的粉尘经过除尘器处理达标后由距离地面高20m的排气口外排。胶凝材料筒仓粉尘有组织排放核算如下：








建设单位提供资料显示，本项目胶凝材水泥、粉煤灰等胶凝材料年用量为5.25万t/a，罐车载质量45t/辆，每辆卸料时间大约需要30min，考虑两条生产线同时卸料，一小时最大卸料量为180t。
查阅散装水泥罐车技术参数，罐车自带空气压缩机风量为10m3/min，则脉冲式除尘器的排风量约600m3/h·辆。
HZS180-B型预混凝土生产线技术指标表明，其配套的布袋除尘效率达99.9%以上，出口可以满足GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气粉尘浓度小于20mg/m3的排放标准。
拌合站两条混凝土搅拌系统供有水泥筒仓6个、粉煤灰筒仓4个，但由于受场地限制，最多只能两个筒仓同时卸料。
根据上述条件进行胶凝材料筒仓粉尘排放核算，结果见表5--3。

·混凝土搅拌系统

表5—3   胶凝材料筒仓粉尘排放核算结果

浓度（mg/m3）

小时排放量（kg/h）

年排放量

（t/a）

进口

出口

一个筒仓卸料

两个筒仓卸料

20000

20

0.012

0.024

0.014

废气排放量：一个筒仓卸料600m3/h、二个筒仓卸料1200m3/h

布袋除尘器除尘效率：99.9%

排气筒高度20m
项目每台搅拌系统机配置一台布袋除尘器，共计二台。搅拌系统废气经除尘器处理后由距离地面高15m的排气口外排。混凝土搅拌机粉尘有组织排放核算如下：
HZS180-B型预混凝土生产线配套的混凝土搅拌机布袋除尘效率达99.9%以上，出口可以满足GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气粉尘浓度小于20mg/m3的排放标准。

查阅HZS180-B型预混凝土搅拌机技术参数，搅拌系统布袋除尘器风量为5000m3/h。

根据上述参数进行胶混凝土搅拌机粉尘排放核算，结果见表5--4。
表5—4  混凝土搅拌机粉尘排放核算结果

浓度（mg/m3）

小时排放量（kg/h）

年排放量

（t/a）

进口

出口

一台搅拌机生产

二台搅拌机生产

20000

20

0.100
0.200
0.12
混凝土生产规模：15万m3/a，每台搅拌机最大生产规模62.5m3/h，年工作时间2400h

废气排放量：一台搅拌机风量5000m3/h、二台搅拌机风量10000m3/h

布袋除尘器除尘效率：99.9%

排气筒高度20m
项目粉尘有组织排放统计情况详见表5-5。
综上所述，项目共有12个粉尘有组织排放口，有组织粉尘排放量为0.254t/a，排放方式为各排放源间歇排放，最大小时排放量为0.224kg。
表5-5   项目粉尘有组织排放统计
污染源

排放量

Kg/h（最大）

t/a

胶凝材料筒仓

0.024
0.014

混凝土搅拌机

0.20
0.240
合 计

0.224

0.254
3.2废水

该项目的废水主要为搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水及生活污水。项目搅拌主机全封闭，堆料场、配料系统、皮带上料系统进行了全密封设置，避免了天晴扬尘、降雨期间雨水对物料的冲刷造成的附近水体的污染。
3.2.1用水量统计

·混凝土搅拌用水

    混凝土搅拌用水定额为0.18m3混凝土，本项目两台搅拌机最大日混凝土产量为2000m3，年产量为15万m3， 由此得到日最大水量为360m3 ，年用水量27000m3。
·搅拌机冲洗用水
搅拌机为本项目的主要生产设备，每次生产结束后必须进行冲洗，以防止搅拌机结块。根据建设单位提供资料，每次冲洗水约2.5t，两台混凝土搅拌机最大用水量为5.0t，每台搅拌机年冲洗次数按150次计算，搅拌机冲洗冲洗用水合计为750t/a。
·混凝土运输车辆清洗废水

运输混凝土车辆进行冲洗，根据建设单位提供资料，本项目混凝土运输车辆每天运输结束后冲洗1次，每辆车每次用水量为0.5m³/d，运输车辆有10辆，则用水量为5m³/d，每辆车年冲洗次数按150次计算，车辆冲洗用水合计为750t/a。
·洒水降尘用水
根据建设单位技工资料显示，项目需要洒水的面积约为600m2（包括原料仓库、内部道路等）经查阅《云南省地方标准•用水定额》（DB53/T168-2013），参照其“场地浇洒”，降尘用水量按2kg/d·m2计。同时经查阅云南省气象台编制的《云南省地面气象资料整编累年各月各要素统计值》，昆明市平均年非降雨日约为142天，则项目降尘用水量为1.2t/d，170.4t/a。
·生活污水

项目职工定员6人，均在厂区食宿。项目产生的生活污水主要盥洗用水、卫生间、食堂，用水量按100kg (人·d)计，则用水量约为0.6 m3/d，180t/a。
项目用水量统计见表5--6。

表5—6    项目用水量统计
用水部门

用水定额

用水量

t/d

t/a

混凝土搅拌
0.18m3混凝土
360.0
27000.0
搅拌机冲洗
2.5t/次
5.0
750.0
车辆冲洗
0.5次/辆
5.0
750.0
洒水降尘
2kg/d·m2
1.2
170.4
生活用水
100kg/d·人
0.6
180.0
合计

--

371.9
29114.0
3.2.2废水产生量

    废水产生量统计见表5--7。
表5—7   废水产生量统计及处置情况
废水污染源

用水量

废水产生量

t/d

t/a

t/d

t/a

混凝土搅拌
360.0
27000.0
0

0

搅拌机冲洗

5.0

750.0

4.24
637.5
车辆冲洗

5.0

750.0

4.25
637.5

洒水降尘

1.2
170.4
0

0

生活用水

0.6

180.0

0.51

153.0

合计

371.9
28850.4
8.99

1428.0
注：混凝土搅拌、洒水降尘用水全部损耗。

    其余废水产生量按用水量的0.85计算。
3.2.3废水处置

·生产废水处置及利用
混凝土搅拌、洒水降尘用水全部损耗，不产生废水。

搅拌机冲洗、车辆冲洗全部进入已建设的120m3混凝土罐车清洗水三级沉淀池，上清液泵送混凝土搅拌重复利用，不外排。
·生活污水处置
生活污水COD 400mg/L、BOD5200mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 6mg/L。按照《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》和报告书批复要求，生活污水设化粪池收集处理后用作农肥，不外排。

此外由于拌合站社区设置食堂，食堂污水应设置隔油池隔油后再进入化粪池处理。隔油池容积0.5m3。
3.2.4水量平衡分析

根据本项目使用量、产生产生量及利用方式进行水量平衡分析，结果见图5—3、图5--4。

[image: image2]

[image: image3]
3.3噪声
项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声以及运输车辆，主要设备有搅拌主机、皮带输送机、水泵、装载机、混凝土运输车等。本项目主要噪声源强见表5--8。
表5-8   主要噪声源强情况
设备名称

源强（Leq dB(A)）

搅拌主机

90

皮带输送机

80

水泵

85

装载机

95

混凝土运输车

85
除尘器风机
85

3.4固体废物
项目固体废弃物主要为沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘及检验固废、职工生活垃圾等。

3.4.1生产固废

·沉淀池沉渣
项目区建有一个沉淀池对车辆及设备清洗废水进行沉淀后回用于生产，根据类比同类型项目，沉淀池沉渣产生量约为100t/a。沉淀池沉渣定期打捞后回用于混凝土搅拌，不外排。

·除尘器收集粉尘
项目两条混凝土拌合系统共设12台除尘器，除尘器产生除尘灰。其中胶凝材料仓产生的除尘灰收集在筒仓内作为原料利用；混凝土搅拌机除尘器产生的除尘灰进入混凝土产品。
·检验固废
根据类比同类型项目，项目检验过程产生的废混凝土块约1m3/a，集中收集后与生活垃圾一同外运处置。

3.4.2生活垃圾、化粪池污泥
项目职工定员6人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，每人每天产生垃圾按0.5kg计，则产生垃圾量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾拟集中收集后，定期清运，处置率100%。
化粪池污泥定期清掏后，与生活垃圾一同外运处置。
4排污清单

根据本评价的排污核算进行统计，得到建设项目不同污染因子的排污清单，结果见表5-9。

表5-9   建设项目排污清单

大气污染物

名称

产生部位

产生量

治理设施

Kg/h

t/a

有组织粉尘

氮氧化物

胶凝材料筒仓

0.024Kg/h
0.014t/a

布袋除尘器

搅拌机

0.20Kg/d

0.24t/a

合计
0.224
0.254t/a
--
废水污染物
车辆、搅拌机

清洗
混凝土罐车、搅拌机
9.0
1275.0
返回混凝土搅拌利用
职工生活

生活污水

0.51t/d

153.0t/a

绿化利用
合计
9.51

1428.0

--

固体废物

沉渣

沉淀池

0.33t/a

100t/a

清掏后回用做生产原料

粉尘

除尘器

--
--
返回搅拌系统利用
废混凝土块

检验室

0.0033t/a

1t/a

外运处置
职工生活

生活垃圾

3kg/d

0.9t/a

委托环卫部门处置




六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

(t/a)
	处理后浓度

（mg/L）
	处理后量

(t/a)

	大

气

污

染

物
	施工期
	场地平整、道路运输及施工作业面
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工机械、车辆
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营

期
	原料运输卸载、

堆存、原料计量传送及投料
	无组织粉尘
	—
	少量
	≤1.0
	少量

	
	
	胶凝材料筒仓
	有组织粉尘
	20000mg/m3
	14t/a
	20mg/m3
	0.014

	
	
	搅拌机
	
	20000mg/m3
	240t/a
	20mg/m3
	0.24t/a

	
	
	运输过程
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	汽车尾气
	CH、CO等
	—
	少量
	—
	少量

	水
污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	—
	0.1m3/d
	—
	0

	
	
	施工人员
	
	—
	0.12m3/d
	—
	0

	
	运营

期
	生产废水
	废水量
	—
	1428.0
	—
	0

	
	
	生活污水
（36m3/a）


	废水量
	—
	36
	—
	0

	
	
	
	COD
	400
	0.014
	经化粪池处理后作为农肥利用，不外排。


	
	
	
	BOD5
	200
	0.007
	

	
	
	
	SS
	150
	0.005
	

	
	
	
	NH3-N
	40
	0.0014
	

	
	
	
	TP
	6
	0.00022
	

	噪

声

固体废物


	施工期
	施工机械
	机械噪声
	70~110dB（A）
	昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)

	
	运营期
	设备、运输车辆等
	噪声
	80～95dB(A)
	厂界：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)

	
	施工期
	施工作业
	建筑垃圾
	—
	挖填平衡

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	5kg/d

	
	运营期
	沉淀池
	沉渣
	—
	100
	—
	0

	
	
	检验室
	废混凝土块
	—
	1
	—
	0

	
	
	员工办公生活
	生活垃圾
	—
	0.9
	处置率100%

	主要生态影响：
经调查，搅拌站用地原为农用地（旱地、果园）、林地（有林地、灌木草）。项目开发建设过程中，会扰动地表，铲除植被12000m2，导致部分植被遭到破坏，但由于项目所在区域无珍稀保护物种，动植物类均属于广布物种，周围其他区域有大量分布，项目开发不会导致某一物种在该区域濒危或消失。

     本项目用地为临时用地，根据建设单位与陡咀居民小组签订的临时占用土地补偿协议书要求，临时用地期满，由甲方负责恢复土地原状，经上级有关部门验收合格后交付乙方管理使用，可以恢复临时用地的生态环境。
    总体分析，本项目对生态环境的影响小。




七、环境影响分析
	1施工期环境影响简要分析

1.1大气环境影响分析

施工期环境空气影响主要来地基与基础工程、施工建设、运输等活动产生扬尘，施工机械和运输工具产生的废气对大气环境的影响。
·扬尘

施工中由于地基与基础工程、运输和装卸及堆放场风吹或扰动产生扬尘；车辆经过裸露路面引起的路面积尘飞扬。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达 150～200m。因此，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；施工场地要定期进行洒水降尘；物料堆存及运输采用封闭措施；散料应进行围隔和覆盖；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对项目周围环境保护目标影响较小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

·机械、运输废气对环境的影响

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有在土石方阶段使用的挖掘机、装载机、运输车辆等。其排放废气的主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。

由于施工期不长，作业范围相对较大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
1.2水环境影响分析

施工期污水主要为施工废水、生活污水。

·施工废水影响分析

施工废水主要是冲洗机械设备产生的废水，产生量较少，此部分废水回用于施工场地洒水降尘等方面，不外排，对周围水环境的影响不大。
·生活污水影响
项目施工期不在项目内设施工营地，施工期生活污水为洗涤废水，污染物主要为SS，此部分污水回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周围环境影响很小。
·施工期地下水影响分析
项目区处于一条由西至东走向的山谷，最低浸蚀面为山谷中间的溪谷。经调查项目区周围无地下水出露，本项目施工区不需要进行深挖高填，因此对地下水的干扰小。

1.3声环境影响分析
本项目在选址阶段就考虑了环境保护问题，中铁14局集团第三工程有限公司配套2#混凝土拌合站距离陡咀居民小组800m，除此之外周围无其他居民区分布。本项目施工噪声影响范围在200m以内，因此施工噪声不会影响周围居民的正常生产、生活。
1.4固体废物

项目区建筑垃圾主要来源于场地平整、地基开挖、施工建筑垃圾、少量生活垃圾等，建设完后地面建筑在经过硬化、植被恢复后基本不产生弃渣。
拌合站地势东高西低，地形坡度6%，根据项目地形东高西低的特点，东面挖方可以用于西面回填，可以实现土石方挖填平衡。弃方不需要外运堆存处置，对环境的影响轻微。
在回收建筑垃圾中对废钢材、塑料等可回收废物后，水泥结块等固废用于地处回填，对环境的影响轻微。
施工人员不在项目区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，产生量约5kg/d。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运。

综上所述，项目施工期固废都能得到很好的处置，处置率100%。
2运行期环境影响分析
2.1大气环境影响分析

2.1.1无组织粉尘废气影响分析

本项目粉尘无组织排放源包括骨料仓库装卸料、骨料堆存、汽车运输过程产生的扬尘等。

·本项目设置原料仓库堆存中砂、碎石、瓜子石等混凝土拌合骨料，碎石、瓜子石粒径大，一般不会产生扬尘，中砂粒径在1--2mm，不易产生扬尘。骨料仓库为密闭式仓库，仅设置一个进出口供原料运输车辆出入，由于仓库为密闭式，库内风速小于起尘风速（约3.0m/s），因此原料堆存过程不会产生扬尘。
·骨料混料斗设置在仓库内，经建筑物阻隔，骨料配料过程产生的扬尘量不大，且仓库内原料运输道路进行洒水降尘，进一步减小了扬尘数量。

·骨料皮带运输机安装了防尘罩，可以有效防治骨料提升过程产生的扬尘污染。

·本项目散装水泥、粉煤灰采用罐车运输，密闭筒仓储存，再经密闭的螺旋输送机送至搅拌机内，胶凝材料卸料、贮存、供料过程不生产颗粒物的无组织排放。

·中砂等粉状材料运输车辆进行覆盖，同时拌合站进口将建设车辆清洗设施，可以有效减小运输过程产生的扬尘污染。
    ·中铁14局集团第三工程有限公司配置了洒水车，洒水范围将包括2#混凝土拌合站的洒水降尘。

·本项目混凝土主要供勤丰特长隧道、螳螂川特大桥使用，运输主要依托乐亩居委会、陡咀村民小组现有乡村公路，施工单位仅对道路进行改造，局部路段进行拓宽、裁直，不需要新建设施工便道。经调查陡咀村民小组至施工现场现有乡村公路部分路段为砂石路面，由于混凝土运输增加了道路车流量和道路扬尘量，对陡咀村民小组生产不利影响。因此在运输过程中应采取洒水降尘、减速慢行、尽量避免夜间运输等措施减缓扬尘对陡咀村民小组的影响。

    本评价认为，拌合站扬尘防治措施合理可行，在采取上述措施后，扬尘对环境的影响可以得到影响控制，加之拌合站周围800m范围内无村庄等居民区，扬尘对环境空气的影响可以接受。
2.1.2有组织粉尘影响分析

本次评价用SCREEN3模式对有组织排放的粉尘所产生的环境影响进行预测，项目有组织排放的粉尘是经过脉冲式除尘器进行处理的，当除尘装置正常运行的情况下，项目运营过程中预测参数见表7-1，预测结果见表7-2。

表7-1   有组织排放源空气环境影响预测参数

污染物名称

污染源源强

标准值
排气口高度

排气筒内径

排气筒出口温度

胶凝材料粉尘

0.014t/a
0.9mg/m3
20m

0.2m
25℃

搅拌系统粉尘

0.24t/a

0.9mg/m3
15m

0.3m
25℃

表7-2   有组织粉尘排放计算结果表
序号
距离m
胶凝材料粉尘下风向浓度mg/m＾3
胶凝材料粉尘浓度占标率％
搅拌系统粉尘下风向浓度mg/m＾3

搅拌系统粉尘浓度占标率％

1
10
0
0
7.643E-22
0
2
100
0.0003192
0.04
0.001424
0.16
3
200
0.0003601
0.04
0.001578
0.18
4

223

0.0003679

0.04

0.001511
0.17
5
300
0.0003252
0.04
0.001398
0.16
6
400
0.0003121
0.03
0.001227
0.14
7
500
0.00029
0.03
0.001007
0.11
8
600
0.0002543
0.03
0.000821
0.09
9
700
0.0002193
0.02
0.0007358
0.08
10
800
0.0001889
0.02
0.0007308
0.08
11

900
0.0001686
0.02
0.0007317
0.08
12

1000

0.0001587

0.02

0.0007153

0.08

13

1100

0.0001478

0.02

0.0006871

0.08

14

1200

0.0001471

0.02

0.0006553

0.07

15

1300

0.0001454

0.02

0.0006225

0.07

16

1400

0.0001426

0.02

0.00059

0.07

17

1500

0.0001389

0.02

0.0005585

0.06

18

1600

0.0001348

0.01

0.0005286

0.06

19

1700

0.0001304

0.01

0.0005004

0.06

20

1800

0.0001258

0.01

0.0004739

0.05

21

1900

0.0001213

0.01

0.0004493

0.05

22

2000

0.0001168

0.01

0.0004263

0.05

23

2100

0.0001123

0.01

0.0004053

0.05

24

2200

0.000108

0.01

0.0003859

0.04

25

2300

0.000104

0.01

0.000368

0.04

26

2400

0.0001001

0.01

0.0003513

0.04

27

2500

0.00009645

0.01

0.0003358

0.04

预测结果表明，有组织粉尘最大小时落地浓度0.001578mg/m3，出现在下风向188m处，浓度占标率0.18%，因此建设项目不会造成区域环境空气质量等级的下降。

本项目环境空气保护目标为陡咀居民小组和居民小组，均位于项目东面，虽然处于拌合站下风向，但由于距离拌合站800m,陡咀居民小组预测浓度为0.0007308mg/m3，浓度占标率仅为0.08%，陡咀居民小组预测浓度为0.0007153mg/m3，浓度占标率仅为0.08%，因此本项目有组织粉尘排放源对环境保护目标的影响轻微。
2.1.3大气环境防护距离

     拌合站针对颗粒物无组织排放采取了骨料堆存、配料斗设置在仓库内，皮带运输机安装粉尘罩，工业场地洒水降尘等措施进行防治，厂界颗粒物可以实现达标排放。建议本项目以厂界为大气环境防护距离。
2.2废水影响分析
2.2.1拌合站取水对环境的影响

    拌合站生产、生活用水源为场地北面的山箐水，取水量最大371.9t/d，年平均29114t/a。经调查拌合站北面山箐水无引用功能，因此拌合站取水对当地居民饮用水无影响。
2.2.2生产废水处置

为处理混凝土搅拌机、混凝土罐车清洗废水，本项目将建设清洗废水沉淀池，容积为3×40m³ ，合计120m3，串联使用。混凝土搅拌机、混凝土罐车清洗废水合计为9.0t/d。

本项目清洗废水9.0t/d，清洗废水沉淀池总容积达120m3，沉淀池可以同时满足应力混凝土拌合站清洗废水的处理要求。废水在沉淀池内的停留时间可高达13日左右。经调查，省内混凝土拌合站即拌合站清洗废水均采取沉淀、回用的方案处置，因此本项目清洗废水处置、利用设施处理可行，可以确保清洗废水不外排，生产废水对地表水环境无影响。
采取上述清洗废水处置措施，必须同步配套建设废水回用泵、回用管道，废水提升至搅拌用水贮存池回用。
2.2.3生活污水处理
项目劳动定员6人，职工均在拌合站食宿。根据本评价的核算，拌合站生活污水产生量为0.51t/d。
云南省环境保护厅云环审57号《云南省环境保护厅关于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》提出“施工期生产废水、生活污水收集后全部回用”的要求。《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》提出的生活污水处理方案为：“施工营地尽量租用民房，确需设置的施工营地，生活污水设化粪池收集处理后用作农肥”。拌合站办公生活区污水将设置化粪池收集，收集后委托团结街道办事处环卫部门外运，作为送乐亩村委会用作农肥利用，可以消除生活污水对环境的不利影响。
拌合站化粪池容积15m3，生活污水产生量0.51t/d，化粪池约一个月清掏外运一次。
食堂污水经隔油池处理后再排入化粪池，隔油池容积0.5m3。
采取上述生产废水、生活污水处置方案，可以满足云南省环境保护厅云环审57号“施工期生产废水、生活污水收集后全部回用”的要求，确保拌合站无废水外排，不需要设置废水排污口，对地表水环境无影响。

2.3噪声影响分析

项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声以及运输车辆，主要设备有搅拌主机、皮带输送机、水泵、装载机、混凝土运输车等。本评价采用点声源预测模式进行噪声影响分析。

2.3.1噪声影响分析模式
·点声源预测模式：

Lr =Lr0—20lg(r/r0)—△L

式中：

     Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；

     Lr0 ——位值r0处的声级，dB（A）；

     r——为预测点距声源距离，m；

     r0——为参考点距声源距离，m。

·噪声叠加模式： 
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式中： Ln――评价点的合成声级，dB；

       Li――某声源对评价点的声级，dB。

2.3.2预测结果

噪声污染源强见表5--6，依以上公式可对运营期的各机械噪声影响范围预测见表7-4。
表7-4  运营期各机械设备噪声随距离的发散衰减  单位dB(A)
距离声源距离(m)
1

10

30

50

70

100

噪声衰减值：dB(A)
0

20

29.5

34

37

40

设备

搅拌主机
90

70

60.5

56

53

50

皮带输送机
80
60

50.5

46

43

40

风机
90

70

60.5

56

53

50

装载机
95

75

65.5

61

58

55

混凝土运输车
95
75

65.5

61

58

55

多台机械同时运行噪声源强

98.89

78.89

69.39

64.89

61.89

58.89

从表7-4可以看出，当拌合站主产噪设备同时运行时，所产生噪声的源强为98.89dB(A)，100m处为58.89dB(A)。项目一般情况下仅在昼间运行，夜间不运行。100m处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间60 dB(A)的2类标准。本项目混凝土搅拌系统距离厂界可以保持100m的距离，由此判断项目厂界噪声可以实现达标排放。
拌合站周围800m范围内无村庄等居民区，噪声对居民区无影响。

经调查，本项目混凝土运输道路主要为陡咀居民小组乡村道路。陡咀居民小组乡村道路除陡咀居民小组外，无其他村庄，临时施工便道两侧无村庄等居民区分布，在采取减速慢行、减小鸣笛频率、夜间不运输等措施后，水泥罐车运输噪声对运输道路沿线声环境的影响小。

2.4固体废弃物影响分析

项目固体废弃物主要为沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘及检验固废、废职工生活垃圾等。

    ·沉淀池沉渣
根据工程分析可知，沉淀池沉渣产生量约为100t/a，清掏后回用于项目区用做生产原料，处置率100%，对环境无影响。

    ·除尘器收集粉尘

本项目除尘器不设置除尘灰斗，除尘灰直接散落在筒仓和搅拌机内，最终进入混凝土产品，对环境无影响。

    ·检验固废
根据工程分析可知，项目检验过程产生的废混凝土块约1t/a，拟集中收集后按建筑垃圾处置，处置率100%，对环境影响较小。

    ·生活垃圾、化粪池污泥
根据工程分析可知，生活垃圾产量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾拟集中收集后，由当地环卫部门定期清运，处置率100%。
化粪池污泥与生活污水定期清掏后，外运作为农肥利用，对环境影响较小。
综上所述，项目产生的所有固废均及时收集定期清运，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。
2.5环境风险评价

2.5.1风险识别

·物质危险性识别

本工程涉及的主要危险物质为外加剂-聚羧酸高性能外加剂。

聚羧酸高性能外加剂系将丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵、聚氧乙烯基烯丙酯大单体分别用去离子水配成浓度为20%的水溶液，在装有搅拌器、回流冷凝管及温度计的容器中分批滴加单体及引发剂，滴加完毕后在75℃下保温反应一定时间。反应结束后，用浓度为20%的NaOH水溶液调节PH值至7-8，得到浓度约为20%的黄色或红棕色聚羧酸高性能减水剂。因此本项目使用的外加剂为20%的聚羧酸溶液。
·工艺过程危害识别

根据上述分析，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），项目所使用的外加剂不属需要进行环境分析评价的危险物质，亦不构成于重大危险源。
本项目使用的外加剂为厂家生产的液体产品，进厂后贮存在外加剂储罐内，再泵送搅拌机使用。贮存、使用在密闭条件下进行，工艺过程危害危害程度轻。
2.5.2源项分析

事故发生部位主要集中在外加剂储存区，包括储罐、输送管道等，泄露事故类型为泄漏型。
在导致事故的原因中，除贮存容器发生破损、泄漏外，违章作业占的比例最高，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低以及设计和设备隐患也占一定比例。因此，生产中应加强设备维护和对员工的职业素质教育，搞好岗位练兵和技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力。同时要加强对各重点部位的安全综合管理。
根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为外加剂的泄露事故。

2.5.3风险事故环境影响分析

    在外加剂的使用和贮存的过程中，若发生跑、冒、滴、漏等情况，均可能导致环境风险发生。但由于本项目所使用的外加剂均为外购，不存在单独的生产区域，且所使用的量很小，发生泄漏的概率也很小。

2.5.4风险管理及防范措施

·加强外加剂的管理，派专人负责管理外加剂的购买、使用情况，避免丢失、泄漏等情况发生。

·外加剂储存于阴凉、通风的库房，保持容器密封；应与氧原剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储；使用时应密闭操作，注意通风；操作尽可能机械化、自动化；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
·加强对外加剂贮存罐的管理和维护保养，防止发生泄漏事故。

·外加剂在运输的过程中，有泄漏的风险，故建议项目与运输单位签订协议，将运输过程防治责任落实到人。项目建设方有责任监督承担运输的单位严格按照国家有关化学品运输规范的要求进行，避免化学品在运输途中发生泄漏事故。
经上述分析，本项目所使用的外加剂均不属于重大危险源，在采取上述风险管理措施后，项目的风险处于可接受的水平。
2.6临时用地的恢复
中铁14局集团第三工程有限公司配套2#混凝土拌合站项目为国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程的配套项目，属于临时性工程，高速公路扩容工程竣工后，拌合站将拆除。2#混凝土拌合站设备属于中铁14局集团第三工程有限公司所有，设备将送其他工程继续利用。

按照建设单位与团结街道办事处乐亩居民委员会陡咀居民小组签订的临时占地补偿协议书第四条“临时用地期满，由甲方负责恢复土地原状，经上级有关部门验收合格后交付乙方管理使用”的条款，高速公路扩容工程结束后，将由中铁14局三公司负责恢复土地原状。因此本评价将对临时用地的恢复进行评价，提出相应的措施和以下要求。

·土地原状恢复
本项目占用土地面积12000m2，土地占用类型及补偿费用见表5--2。本项目占用农用地5390 m2，其中旱地4382m2，果园1008m2，占用林地6610 m2，其中有林地3772m2，灌木林地2838m2。因此高速公路施工结束后，应按要求恢复5390 m2（合8.08亩），林地6610 m2（合9.91亩）。土地恢复后经上级有关部门验收合格后交付陡咀村民小组管理使用。
·铲除混凝土地坪
临时用地的恢复工程拆除拌合站设备，并铲除大片混凝土地坪。铲除面积为骨料仓库2800m2，混凝土生产线860m2，检验室40m2，办公生活区800m2，道路、工业场地(含沉淀池等设施)4870m2，合计9450m2。
·废混凝土及其他建筑垃圾处置
本项目混凝土地坪浇筑厚度平均20cm，由此得到废混凝土产生量为1890m3。废混凝土送合法弃渣场（包括高速公路设置的弃渣场）堆存。
其他铲除建筑垃圾在回收废钢铁、废塑料等可回收废物后，剩余的少量水泥结块等亦送合法弃渣场堆存。
·覆土植被

铲除混凝土的地坪进行覆土植被，首先覆盖30cm的根植土，然后按原有土地类型进行植被，经上级有关部门验收合格，再交付陡咀居民小组管理使用。   

本评价认为，采取上述土地恢复措施后，可以满临时占地补偿协议书由甲方负责恢复土地原状，经上级有关部门验收合格后交付乙方管理使用的条款要求，同时可以避免临时用地恢复措施二次污染，合理可行，应在施工结束后实施。

3选址合理性分析

云南省环境保护厅云环审57号《云南省环境保护厅关于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》提出了 “拌合站应按照《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2001）要求进行设置，尽量远离居民、学校等环境敏感点”的选址要求，本评价对照《公路环境保护设计规范》和云南省环境保护厅云环审57号有关选址的要求对拌合站选址合理性进行分析评价。
·与公路环境保护设计规范的符合性
《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2001）6.3.2条第三款规定：混合料拌合宜采用集中式拌合，拌合站距环境敏感点的距离不宜小于200m，并应设置在当地施工旱节最小频率风向的被保护对象的上风侧。中铁14局集团三公司2#混凝土拌合站选址时充分考虑了与环境敏感点的位置关系，拌合站周围800m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，符合JTGB04-2001的有关选址要求。
·与云南省环保厅云环审57号批复的选址符合性
云南省环保厅云环审57号批复除提出拌合站应按照《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2001）要求进行设置外，还提出了“尽量远离居民、学校等环境敏感点”的选址要求。经调查中铁14局集团三公司2#混凝土拌合站周围800m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，选址符合云环审57号批复要求。

·其他选址条件

项目临时用地未占用农田，主要占用林地，对陡咀居民小组农业生产影响较小。拌合站建设对土地进行了平整，本评价建议将已平整的土地改造为旱地或水田，符合《公路环境保护设计规范》JTGB04-2001相关利用弃方造地以被复垦的要求。

拌合站对外交通依托陡咀居民小组乡村公路和临时施工便道，可以节约用地。

拌合站用水使用山箐水，不使用地下水和自来水，不属于陡咀居民小组用水水源，与陡咀居民小组用水无矛盾。

上述分析表明，从环境保护阶段分析，中铁14局集团三公司2#混凝土拌合站选址合理可行。


八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	场地平整、道路运输及施工作业面
	无组织粉尘
	洒水降尘
	厂界达标排放

	
	
	施工机械、车辆
	尾气
	大气稀释扩散
	

	
	营运期                                                                                                                                           
	胶凝材料仓粉尘
	有组织粉尘
	经过布袋除尘器处理达标后，由排气筒出口高度20m的排气筒外排
	排放浓度低于GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气污染物排放限值

	
	
	搅拌系统
	
	经除尘器处理达标后由由排气筒出口高度15m的排气筒外排
	

	
	
	运输过程
	扬尘
	厂内运输道路进行硬化，拌合站进出口设置车辆冲洗设施
	对周围环境空气影响很小

	
	
	骨料运输卸载、

骨料堆场、骨料计量传送及投料
	无组织粉尘
	设置密闭仓库储存骨料，皮带运输机设置粉尘罩，混凝土搅拌机和胶凝材料筒仓进行围、停车场、骨料仓库进行洒水降尘
	排放浓度低于GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值

	废

水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	收集沉淀处理后回用作混凝土养护及场地降尘用水。
	废水不外排

	
	
	生活污水
	
	
	

	
	营运期
	生产废水
	SS等
	沉淀池处理，上清液返回混凝土搅拌重复利用
	不外排，对周围地表水环境无影响

	
	
	生活污水
	COD

BOD5
SS

等
	设置隔油池、化粪池处理、作为农肥利用，不外排
	对周围地表水环境无影响

	噪

声
	施工期
	施工机械
	距离衰减等
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB 12523-2011）标准。

	
	营运期
	设备噪声
	基础按照减震垫，搅拌机进行围挡
	达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

	固

体

废

物
	施工期
	施工作业
	建筑垃圾
	可以回收利用的回收利用，不能利用的采取就地回填处置。
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集后由当地环卫站定期清运
	

	
	营运期
	冲洗水沉淀池
	沉渣
	清掏后回用于返回混凝土搅拌系统重复利用
	综合利用、不需要外运处置，对环境无影响

	
	
	除尘器
	粉尘
	分别收集在搅拌机和筒仓内，最终进入混凝土产品
	

	
	
	检验室
	废混凝土块
	收集后外运处置
	处置率100%

	
	
	员工办公生活
	生活垃圾、化粪池污泥等
	生活垃圾集中收集、化粪池污泥定期清掏后，由当地环卫站外运处置
	100%处置

	其

它
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目用地为临时用地，其对生态环境的影响属于临时可恢复影响。按照临时占地补偿协议书“临时用地期满，由甲方负责恢复土地原状，经上级有关部门验收合格后交付乙方管理使用”相关条款，高速公路扩容工程结束后，将由中铁14局三公司负责恢复土地原状，铲除大片混凝土地坪，然后覆盖30cm的耕作土，根据占用前的植被覆盖情况，恢复为林地，拌合站对生态环境的影响可以得到恢复。因此项目对生态环境的影响小。




九、结论及建议
	1评价结论
1.1产业政策符合性

本项目行业类别为其他水泥类似制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，该项目不属于以上目录规定的限制类和淘汰类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。
本项目为国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程配套项目，混凝土采用集中拌合的方式供高速公路使用，符合《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2001）相关拌合料集中生产、供应的要求。
1.2选址合理性

中铁14局集团三公司2#混凝土拌合站选址时充分考虑了与环境敏感点的位置关系，拌合站选择在西山区团结街道办事处乐亩社区居委会陡咀居民小组街上，拌合站周围800m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，符合云南省环境保护厅云环审57号《云南省环境保护厅关于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》提出的 “拌合站应按照《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2001）要求进行设置，尽量远离居民、学校等环境敏感点”的选址要求。

1.3关于达标排放

本项目主要污染物为颗粒物，胶凝材料筒仓、搅拌机采用高效布袋除尘器除尘，排气筒出口可以满足GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》20mg/m3的排放限值。
拌合站生产废水回用于混凝土搅拌，生活污水经处理达标后作为农肥利用，不外排。

1.4环境影响评价结论
1.4.1施工期环境影响评价结论
    ·环境空气
在采取施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行，施工场地要定期进行洒水降尘，对环境空气标影响较小。
·地表水
本项目施工期生产废水、生活污水收集后用于场地洒水降尘，不外排，对外环境无影响。
·声环境

本项目周围800m内无村庄等居民区分布，施工噪声对周围居民生产、生活无影响。

施工材料运输道路沿线人口密度低，交通噪声对声环境的影响不大。

·固体废物

拌合站弃方用于场地回填，可以实现土石方挖填平衡，弃方不需要外运堆存处置；在回收建筑垃圾中对废钢材、塑料等可回收废物后，水泥结块等固废用于地处回填；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运。本项目固体废物处置率100%，对环境的影响轻微。
1.4.2运行期环境影响评价结论
·对环境空气的影响
本项目骨料设置仓库贮存，骨料皮带运输机安装防尘罩，粉状材料运输车辆进行覆盖，散装水泥、粉煤灰等胶凝材料设置密闭筒仓贮存，同时对骨料仓库、道路进行洒水降尘。采用上述措施后，扬尘对环境空气的影响可以接受。混凝土运输车辆通过陡咀村民小组时采取减速慢行、进行洒水降尘、夜间不运输等措施进行防治，大气污染可以得到有效控制。
本项目胶凝材料筒仓、搅拌机采用高效布袋除尘器除尘，可以实现达标排放。预测表明，有组织粉尘最大小时落地浓度0.001578mg/m3，环境空气保护目标陡咀居民小组预测浓度为0.0007308mg/m3，建设项目不会造成区域环境空气质量等级的下降，有组织粉尘排放源对环境保护目标的影响轻微。
·对地表水环境的影响
本项目搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗废水经沉淀池处理后返回混凝土搅拌重复利用，生活污水经化粪池处理后作为农肥利用，对地表水环境环境无影响。
    ·对声环境的影响
建设项目的主要噪声源为设备噪声，根据预测可知，运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，满足对项目厂界噪声的要求。距离项目最近的居民区为项目区东面约800m处的陡咀居民小组，辆村庄与项目区距离较远，故项目运行产生的噪声对其无影响。
    ·固体废物
项目固体废弃物主要为废弃的混凝土、各类废水产生的沉淀物、职工生活垃圾等。

沉淀池沉渣清掏后回用于项目区用做生产原料；除尘器粉尘统回用于生产；检验室产生的废混凝土砌块、生活垃圾拟集中收集后由当地环卫部门定期清运；故项目运营过程产生固废均能得到有效的处理，处置率100%，故运营固废不会对外环境造成二次污染，对周围环境影响较小。

    ·临时用地的恢复

按照建设单位与团结街道办事处乐亩居民委员会陡咀居民小组签订的临时占地补偿协议书第四条“临时用地期满，由甲方负责恢复土地原状，经上级有关部门验收合格后交付乙方管理使用”的条款，高速公路扩容工程结束后，将由中铁14局三公司负责恢复土地原状。本评价提出了在拆除拌合站设备后，应铲除大片混凝土地坪，然后覆盖30cm的根植土并据占用前的植被覆盖情况进行植被的措施，实施后可以恢复土地原状。

1.5评价总结论
中铁14局集团第三工程有限公司2#混凝土拌合站项目为国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程的配套项目，目前高速公路扩容工程已开工建设，因此2#混凝土拌合站的建设十分必要和迫切。2#混凝土拌合站按云南省环境保护厅云环审57号《云南省环境保护厅关于国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书的批复》要求进行了选址，选址合理可行。经调查区域无限制本项目建设的环境条件，本评价的环境影响分析表明项目对环境的影响可以接受。本评价认为，只要建设项目认真落实高速公路扩容工程环境影响报告书、报告书批复及本评价提出的环境保护对策措施，就能有效防治环境污染，减缓其对环境不利影响。从环境影响的角度分析，项目的建设可行。
2对策措施
2.1施工期环境污染控制措施
·按照《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条要求，本项目施工单位应制定施工扬尘污染防治实施方案，并报西山区环境保护备案，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价。
·按照昆政办〔2018〕27号《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》要求做到：
中铁14局集团第三工程有限公司必须设立建筑工地扬尘污染防治专门工作机构，层层落实工作责任，工地现场必须有专人负责扬尘污染防治工作、专人负责台帐管理；
按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过60µg/m3时，立即采取洒水降尘+喷雾降尘等综合降尘措施，12小时平均PM10浓度超过100µg/m3时，必须停工整改、加强综合降尘措施；
施工全过程，坚持每天自检自查，各项扬尘污染防治措施必须落实到位，特别是洒水、喷淋降尘和渣土、裸露地面的全苫盖；每天24小时对进出工地的工程车辆进行检查、登记，规范使用“三池一设备”，未清洗干净的车辆，未按规定密闭容易产生泼洒、滴漏的渣运车辆，不得驶出工地现场。

·粉尘溢散性的工程材料、砂石、土方或废弃物应集中堆置于工地区域中部，并采取覆盖防尘布或防尘网、定期洒水降尘、袋装等措施防治扬尘污染。

·使用经审查合格的密封运输车辆运输建筑材料和建筑垃圾。
·产噪设备尽量布置在施工场地中部，利用距离衰减噪声。

·项目夜间不施工，避免噪声扰民。
·减少施工交通噪声，施工期间运输车辆均为大型重车，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速。
    ·施工期生产废水、生活污水设置临时沉淀池收集后处理，然后用于场地洒水降尘，不外排。

·拌合站弃方用于场地回填，实现土石方挖填平衡，弃方不外运处置。

·回收建筑垃圾中对废钢材、塑料等可回收废物，剩余的水泥结块等固废用于地处回填。

·生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运。
2.2运营期环境污染控制措施
·加强除尘设备维护、检修工作，确保布袋除尘器处于正常工作状态和实现颗粒物达标排放。

·有组织粉尘经脉冲式除尘器处理达标后由分别由20m、15m高的排气筒外排。

·骨料设置密闭仓库储存，并进行洒水降尘。

·采取混凝土搅拌机采用钢架彩钢瓦围挡、骨料皮带运输机加罩对粉尘无组织排放建筑防治。

·对道路、停车场进行洒水降尘，运行期继续使用施工期建设的“三池一设备”对进出拌合站处车辆清洗，控制装载机砂石料装载量避免泼洒，确保厂界粉尘实现达标排放。
·由于项目物料运输量较大，故项目在砂石料运输过程中应对砂石料骨料等运输车辆进行遮盖，以减小物料泼洒或风力扬尘对运输道路及其周围的环境造成不良影响。
·混凝土运输过程中应采取洒水降尘、减速慢行、尽量避免夜间运输等措施减缓扬尘对陡咀村民小组的影响。

·厂区运输道路、停车场进行硬化处理，减缓运输扬尘污染。

·项目生产废水经沉淀池处理回用于混凝土搅拌，配套建设废水沉淀池、回用泵、回用管道等配套设施。

·生活污水经化粪池处理后作为农肥利用，不外排。
·产噪设备安装在建筑物内，利用建筑物屏蔽噪声。

·加强对机修设备的维护和检修，防止因机械设备老化产生不必要的噪声。

·原料运输、卸料工作安排在昼间进行，避免夜间运输噪声扰民。
·通过岔呢村民小组的混凝土运输车辆应采取减速慢行、减少鸣笛、尽量避免夜间运输等措施减缓噪声扰民。
·搅拌机、水泥罐车冲洗废水沉淀池沉渣定期打捞后，返回混凝土搅拌系统重复利用。
·配备生活垃圾收集桶专门对生活垃圾进行收集，垃圾堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，做到日产日清。
·临时用地期满、拆除拌合站设备后，应铲除大片混凝土地坪，废混凝土送合法弃土场堆存，然后覆盖30cm的根植土，在按原有土场类型（旱地、果园、有林地、灌木丛）进行植被，经有关部门验收合格后，交陡咀村民小组管理使用。

·环境监测计划、环保设施竣工验收
本项目使用临时性建设项目，生产时间仅两年。因此本评价不再制定监督性监测计划，仅提出竣工环境监测计划，详见表9-1。
表9-1    环境监测计划一览表

类别
监测点位
监测项目
监测频率
监测方法

噪声
厂界四周
等效声级
1次/年，连续2个生产周期，昼夜各一次
按国家标准方法进行

环境空气

粉尘排气筒排口

粉尘

1次/年，连续2个生产周期，3个平行样
厂界上风向、下风向

上风向1个点、下风向3个点

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2，竣工验收由企业自行组织。
表9-2   项目竣工验收一览表
序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

1

废水

三级沉淀池，每级容积为40m³ 、合计120m3，配套建设提升泵、废水回用管道
生产废水
项目搅拌机、混凝土罐车冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产过程，项目生产废水不外排。
化粪池
生活污水
作为农肥利用，不外排。
2

废气

脉冲式除尘器12套

粉尘
粉尘排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915—2013表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气污染物排放要求。
3

生产固体废物
定期打捞送混凝土搅拌机回用
沉淀池沉渣
综合利用
4
绿化

800m2
未利用

土地
2.3建议
    ·拌合站占地面积较大，且有大面积混凝土硬化地坪，为减缓拌合站对地表水的影响，建议拌合站设置初期雨水收集设施，在场地西北角设置50m3初期雨水收集池，雨水经收集场地处理后返回混凝土搅拌利用。
    ·建议中铁14局集团第三工程有限公司高速公路项目部加强对混凝土拌合站的环境保护监管，制定奖惩办法，切实做好拌合站的环境保护工作。
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图5-1   混凝土拌合站生产线工艺及污染物流程图
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图5--3   晴天水量平衡图  单位：t/d





山箐水





1.2





0.51





0.51





0.90





0.75





4.50





8.50





4.25





0.75





351.50





绿 化 .





沉淀池





化粪池





冲洗沉淀池





1.20





0.60





5.00





5.00





351.50





363.50





洒水降尘





办公生活





车辆冲洗





搅拌机冲洗





混凝土搅拌





胶凝材料卸料罐车








卸料口对接








开启罐车空压机








含尘废气排放








原料气力输送








布袋除尘器








原料仓








原料备用








图5—2  胶凝材料卸料及收尘工艺流程




















图5--4  雨天水量平衡图  单位：t/d
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