一、建设项目基本情况
	项目名称
	年产15000t预拌商品干混砂浆建设项目

	建设单位
	昆明新宇新型建材有限公司

	法人代表
	张伟才
	联系人
	徐政浩

	通讯地址
	云南省昆明市西山区春雨路88号

	联系电话
	135-1870-7186
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	昆明市西山区春雨路88号

	立项审批
部门
	--
	批准文号
	--

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	其他水泥类似制品制造（C3029）

	占地面积
（平方米）
	857
	绿化面积（平方米）
	10

	总投资
（万元）
	80
	其中：环保投资（万元）
	2.5
	环保投资占总投资比例
	3.12%

	评价经费
（万元）
	1.0
	预期投产
日期
	2018年7月

	1任务由来
商品干混砂浆作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品干混砂浆已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。

昆明新宇新型建材有限公司年产15000t预拌商品干混砂浆建设项目（以下简称“本项目”），由昆明新宇新型建材有限公司自行筹资建设，该项目位于云南省昆明市西山区春雨路88号，其主要是从事预拌商品干混砂浆的生产和销售。根据建设单位提供的资料，该项目年产商品干混砂浆约15000t（密度约1.75g/cm3，约8572m3/年）。

    按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》要求，昆明新宇新型建材有限公司为完善本项目环境保护手续，委托昆明天杲环境咨询有限公司对该工程进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》，预拌商品干混砂浆建设项目应编制环境影响报告表。接受委托后，项评价单位进行了现场踏勘、资料收集，并按照环境影响评价有关技术规范编制了《年产15000t预拌商品干混砂浆建设项目项目环境影响报告表》，供建设单位项目上报审批。
2项目概况
2.1工程内容及规模
本项目位于云南省昆明市西山区春雨路88号，厂区中心位置地理坐标为N25°0'45"、E102°37'6"，占地面积857m2，建筑面积800m2，其中生产车间建筑面积680m2，办生活用房120m2。

本项目利用已有的生产车间新建一条15000t预拌商品干混砂浆生产线，主要建设内容具体见表1-1。
表1-1   项目主要建设内容
项目名称
建设内容
建设规模
备注
主体
工程（生产车间）

预拌商品干混砂浆生产车间
为开放式布局，内含1条预拌商品干混砂浆生产线，占地（建筑）面积约,680m2
位于生产车间内
黄砂堆砂池
为开放式布局，规格为80m2（16m×5m×1m），设置在生产车间内
地埋式内中部
水泥料仓（储罐）
为开放式布局，2个30m3仓，计量和输送设备，布置在室外
位于生产车间外北侧
粉煤灰仓（储罐）

为开放式布局，1个10m3仓，计量和输送设备，布置在室外
位于生产车间内北部
外加剂贮存罐
为开放式布局，1个，15m3，布置在车间内。

位于生产车间内
预拌商品干混砂浆储存区
为开放式布局，占地（建筑）面积约78m2，设置在生产车间内
位于生产车间内西北部
辅助
工程
办公用房

建筑面积为120m2
物理检验
其中

检验室

建筑面积为40m2
办公区舍
建筑面积为80m2
不设食堂及住宅区
公用
工程
给水设施
生产、生活用水引自当地自来水管网
--
排水
办公生活区化粪池，8m3
--
供电系统
由当地电网接入
--
环保
工程
布袋除尘器（水泥料仓自带）
2套
水泥料仓（储罐）配套
布袋除尘器（粉煤灰仓自带）
1套
粉煤灰料仓（储罐）配套
脉冲除尘器
1套，MF9030（双桶）
搅拌机、包装机配套
生活污水
化粪池8m3
3产品方案
本项目以散装水泥、粉煤灰为胶凝材料，黄砂为骨料，通过加入少量固态减水剂搅拌混合后得到预拌商品干混砂浆，供各施工单位或工地使用。
本项目预拌商品干混砂浆整个过程中不添加新鲜水，各原料经干混后包装，由购买单位或者企业运至施工现场自行加水搅拌。
本项目产品产量见表1-2所示。
表1-2    本项目产品方案一览表
产品名称
产量（m3/a）
备 注
预拌商品干混砂浆
8572（15000t/a） 

属于特种商品干混砂浆，用途为保温和防水。
4原料来源及耗量
本项目产生原料主要为胶凝材料（水泥、粉煤灰）、骨料（黄砂），生产原料由建设单位原料供应部就近在市场购买，商品预拌干混砂浆拌合站根据生产需要报原料供应部通知供货单位送货。
本项目源消耗情况详见表1-3。
表1-3    项目生产原料组成及来源一览表
序号
原料名称
年用量(吨)

来源
1

黄砂
9960
昆明市境内合法企业购买
2

水泥
4000
昆明市境内水泥厂企业购买
3

粉煤灰
1000
昆明市境内企业购买
4

外加剂（减水剂）
40
昆明市境内合法企业购买
合计
15000t
5

水（生活用水）
72m3/a
6
电
24万度/a
5项目主要设备
    本项目主要生产设备详见表1-4、本项目商品预拌干混砂浆生产线示意图详见图1-1。
表1-4    项目生产设备一览表
序号

设备名称

组成

规格型号

数量总计

1

商品预拌干混砂浆生产线×1条（TD-2型）
水泥料仓（储罐）
30m3
2个
粉煤灰料仓（储罐）

10m3

1个

斗式提升机

--

1台

输送泵

--

4台

计量称
--
2台
双轴无重力搅拌机
双轴无重力型
2台
成品仓
150m3
1个

自动包装机
1
1套
2

储气罐
--
0.5m3
1个
3
试验设备

/

/

1套

4

外加剂贮存罐
--
15m3
1个
注：项目内不设备用锅炉等辅助设施设备。
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图1-1   本项目商品预拌干混砂浆示意图

6总图布置
6.1内外交通
·外部交通
本项目原料运输道路依托现有厂区道路、春雨路，上述运输道路能满足大型车辆通行，可以确保本项目骨料、胶凝材料等原料运输需要。
·内部通道
本项目内部通道为预留空地，连接生产区、储存区等，内部空地为混凝土地面。
6.2总平面布置
项目位于昆明市西山区春雨路88号，项目平面布置主要分三部分：
生产车间：位于厂区东部和南部，内设预拌商品干混砂浆生产区、黄砂堆砂池等。
办公生活区：位于厂区西面，主要有办公室、化验室。
水泥料仓和粉煤灰料仓：位于厂区中部、紧邻生产车间北部，露天布置。
项目区总平面布置详见图1-1。
7建设计划 

    开工时间：2018年5月
    竣工时间：2018年7月
8劳动定员及生产制度
·劳动定员
项目劳动定员6人，其中：
管理人员1人
生产工人4人
收料员1人
职工均不在商品预拌干混砂浆拌合站食宿。
·生产班制
本项目生产制度为年工作300d，每天一班、每班8h。
9环保投资
项目投入总资金为人民币80万元，主要各生产设备购置，其中环保设施投资约2.5万元，占总投资的3.12%。
环保投资详见表1-5。
表1-5    环保投资一览表（单位：万元）
项目名称
数量
投资额（万元）
备注
水泥料仓（储罐）布袋除尘器
3套
3
属于水泥料仓（储罐）自带，已经纳入主体工程，环保投资不再单独计算
粉煤灰料仓（储罐）布袋除尘器
1套
1
属于粉煤灰料仓（储罐）自带，已经纳入主体工程，环保投资不再单独计算
搅拌机、包装机脉冲除尘器
1套
10
属于搅拌机、包装机自带，已经纳入主体工程，环保投资不再单独计算
化粪池
8m3
2
新增
减水剂包装袋堆存场地及防流失、扩散设施

10m2
0.5

新增

合计
2.5万元


	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:
    本项目为新建项目，不存在原有污染源情况及主要环境问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1地理位置及交通
西山区位于昆明市西南部，东临碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西临安宁市、禄丰县，南连晋宁县。本项目位于西山区昆明市西山区春雨路88号，厂区中心位置地理坐标为N25°0'45"、E102°37'6"。
项目地理位置详见附图2-1，卫星影像图详见图2-2。
2地形、地貌
西山区地处滇池盆地西北边沿，地势西北高，东南低，西北、北部地形起伏较大，靠昆明主城区部分为坝区，其余为山区、半山区。最高海拔2622米（风摆山），最低海拔1731米（肖家村）。
3水文
项目所属西山区区域水系属金沙江水系，水资源丰富。西山区辖区内有滇池的部分水体。滇池北部有东西向长3.5公里的海埂，将湖体分割为南北两部，曾有“一线平分秋色”的美称。海埂以北即为草海（又称西湖、青草湖），是滇池内海水域，水面积约为12km2，湖岸线约为25km。西山区境内有滇池草海、老运粮河等14条大小河流。大观河、永宁河、乌龙河、鱼翅河、老运粮河、麻园河、小路沟河、西坝河、船房河、新运粮河等河流流入滇池草海，采莲河通过泵站泵入滇池草海。南部山区的河流大多先注入滇池草海经普渡河，再汇入金沙江。其中较为重要的有律则河、棋台河、明朗河。西山区境内最重要的湖泊为处于辖区南部的滇池草海。滇池草海位于滇池北部，被一条天然河堤与滇池南部的滇池主体外海分割开来，但二者中间有一河道相连。目前辖区有小Ⅰ型水库1座，小Ⅱ型水库27座。

项目周围的主要地表水体为滇池草海，滇池草海位于项目东面面约1.7km。

4气候、气象
项目所在地西山区属亚热带半湿润季风气候，年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-7.8℃。年平均降水量约为1000.5mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm，降雨主要集中在5～9月。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%。
5植被及生物多样性
西山区成土母岩主要以砂岩、页岩、石灰岩及玄武岩为主。因土壤发育程度、植被类型、侵蚀等级不同，以及人为活动方式影响，形成了亚热带山地红壤、棕壤、紫色土、石灰土等多种土类。其中红壤分布面积最广，约占总面积的85%。土壤的垂直分布也较明显：红壤（海拔1800-2100m）、黄红壤（2000-2400m）、黄棕壤（2400-2600m）。

西山区地处中亚热带季风气候区，植被类型单一，灌木树种有南烛、杜鹃、芒种花、小铁子、川梨、野牡丹、黄杞、矮杨梅、水红木、小檗、盐肤木等；主要草本有紫茎泽兰、金茅、刺茅、野古草、金茅、荩草、龙胆草、蕨类等。

根据现场调查，项目位于城市建成区，项目区域内植被主要是人工植被，以绿化带为主，地带性植被已不存在，无国家级和省级规定保护的野生动植物和古树名木。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1环境空气质量现状
根据《2016昆明市环境状况公报》资料：
AQI指数（空气环境质量）：有效监测366天，AQI指数≤50的优级天数146天，50＜AQI≤100的良级天数216天，轻度污染4天。
二氧化硫：年均浓度17微克/立方米，与上年（2015年）持平，达到空气质量均值二级标准。
二氧化氮：年均浓度28微克/立方米，与上年（2015年）降低2微克/立方米，达到空气质量均值二级标准。
可吸入颗粒物（PM10）：年均浓度55微克/立方米，与上年（2015年）降低1微克/立方米，达到空气质量均值二级标准。
细颗粒物（PM2.5）：年均浓度28微克/立方米，与上年（2015年）降低2微克/立方米，达到空气质量均值二级标准。
一氧化碳（CO）：年均浓度0.986微克/立方米，与上年（2015年）上升0.032微克/立方米，优于二级空气质量24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度）。
臭氧（O3）：年均浓度（日最大8小时平均浓度）82微克/立方米，与上年（2015年）上升3微克/立方米（臭氧无年均浓度）。
按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2016年昆明市主城区空气质量日均值正常值达标率98.9%。其中，优级天数146天，占39.9%；良级天数216天，占59.0%；轻度污染天数4天，占1.1%空气质量日均值达标率97.81%，大气环境中酸雨出现频率0%，较上年（2015年）不变。
根据现场调查，项目区周边主要是物流公司、汽修厂、拉丝厂及商混公司，没有污染严重的工业企业大气污染源，由此判断，项目所在地声环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2地表水质量现状
项目区最近水体为东南面1.7km的滇池草海，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，滇池草海执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。根据《2016年昆明环境状况公报》，2016年滇池草海水质类别为Ⅴ类，综合营养状态指数为63.8，属中度富营养状态。与上年（2015年）相比，水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类。综合营养状态指数下降8.0%，富营养化程度有所减轻。主要污染物氨氮、化学需氧量、总氮、叶绿素α、总磷、高锰酸盐指数和五日生化需氧量均有所下降。

3声环境质量现状
项目所处区域属于居住和商业混杂区，项目所处区域为2类区，参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《2016年昆明市环境质量公报》，2016年主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝，声环境质量总体水平达二级（较好），噪声总体水平与去年持平。

根据现场调查，项目区周边主要是物流公司、汽修厂、拉丝厂及商混公司，项目区周边没有污染严重的工业企业噪声污染源，由此判断，项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4生态环境质量现状
项目区地处滇池草海河谷，河谷面山植被覆盖率高，少由地表裸露之处。面山低海拔地区分布着成片滇青冈、凯木林，低海拔地区主要为云南松、华山松林，林间为暖性灌丛、暖性稀树灌木草丛所覆盖，生态环境良好。由于植被覆盖率高，评价区域水土流失不大。
根据《国高网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程环境影响报告书》资料，评价区（包括本项目区）无国家、省级重点保护野生植物、古树名木和狭域特有种分布。
总体分析，评价区域生态环境质量良好。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
经调查，项目商品预拌干混砂浆拌合站周围200m范围内无学校、医院、居民区等环境敏感目标（详见图3-1），最近保护目标普坪村位于项目东南面450m。
项目环境保护目标见下表3-1。
表3-1   项目环境保护目标
环境因子
保护目标
方位
距离
受影响人数
保护级别
水环境
滇池草海
东南面
1700m

/
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类
大气环境
普坪村
东南面
450m

28户，
约107人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
厂界周围
四周
外延200m

无
声环境
普坪村
东南面
450m

28户，
约107人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
厂界周围
四周
外延200m

无



四、评价适用标准

年


	5

	
		24小时平均

	75

	
	总悬浮颗粒物

TSP

	年平均

	200

	
		日平均

	300

	

	2地表水环境
项目区最近地表水体为项目区东南面约1.7km处的滇池草海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。标准值见表4-2。
表4-2   《地表水环境质量标准》  单位：除pH外mg/L

污染物
pH

COD

BOD5
总磷
NH3-N

Ⅴ类标准限值
6～9

≤40

≤10

≤0.4

≤2.0

3噪声
本项目属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如表4-3。
表4-3    声环境质量标准    单位：dB(A)

项目
昼间
夜间
2类标准
60

50


	

	污
染
物
排
放
标
准
	1、废气
本项目属于GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》3.8条“预拌混凝土、干混砂浆和混凝土预制件的生产”项目，项目主要大气污染物粉尘排放执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气污染物排放限值，以及表3颗粒物无组织排放限值，具体见表4-4。
表4-4    水泥工业大气污染物（颗粒物）排放标准
生产过程
生产设备
最高允许排放浓度 mg/Nm3
散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其它通风生产设备
20

无组织排放
0.5（监控点位于厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）
   颗粒物排放速率执行GB18297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。因本项目水泥、粉煤灰筒仓排气筒高度低于15m，按排气筒高15m排放速率3.5kg/h的50%执行，排放速率为1.75kg/h。

2、废水
本项目施工期生产废水全部回用、营运期生活污水委托环卫部门定期清运，均得到妥善处置。因此，本评价不设置废水排放标准。
3、噪声
·施工期
施工现场噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》，见表4-5。

表4-5  GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

·运营期
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见表4-6。
表4-6   工业企业厂界噪声排放标准    单位：Leq〔dB(A)〕
类别
昼间
夜间
2类
60

50

4固体废弃物
项目运营期固体废物为除尘器收集的粉尘，属于一般固体废物，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总
量
控
制
指
标
	建议总量控制指标：
    本项目生活污水经化粪池收集处理后委托当地环卫部门定期清运，已经纳入昆明市第三水质净化厂总量考核。因此，项目生活污水仅给出产生和排放量。

    本项目总量控制指标如下：
    生活污水：
生活污水产生量：0.0057万m3/a、排放量0.00 57万m3/a。

CODcr产生量：0.020t/a、排放量：0.020t/a。
氨氮产生量：0.00086t/a、排放量：0.00086t/a。
颗粒物质量控制指标：   

    排汽量54万m3/a，颗粒物排放浓度20mg/m3，排放量0.0090t/a



五、建设项目工程分析
	1工艺流程简述

本项目主要是从事预拌商品干混砂浆的生产和销售。其正常运转的工艺流程如图5-1示：
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图5-1  生产工艺流程图

2、生产工艺说明

（1）原料

本项目生产所需要的原料有黄砂、水泥、粉煤灰、减水剂。其中:

水泥、粉煤灰等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，通过罐车自带气力输送泵压如相应原料筒仓储存，罐车容积12m3，气力输送泵气量10m3/min。筒仓设置布袋除尘器，本项目设置水泥筒仓2座、粉煤灰筒仓一座，共设置布袋除尘器三台。

黄砂则运至厂区车间内的堆砂池堆场内堆存。

减水剂为袋装，运至车间内专门的贮存场地储存。

（2）加料

水泥、粉煤灰、黄砂、减水剂送入原料仓经过密封的螺旋提升机提升进入搅拌机内。整个加料过程均采用计算机监控，全程自动化操作。

（3）搅拌

进入搅拌机内的各种原料经称斗重量配料之后，利用启动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证干混砂浆的品质。

搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。
 搅拌机顶部设置布袋除尘器一台，搅拌粉尘经除尘后排放。
（4）检验

项目需要对搅拌好的商品预拌干混砂浆取样检验，为物理检验过程，不使用任何化学试剂，因此无污染物排放。检验室在车间内设置。
（5）包装

搅拌好的干混砂浆通过自带包装机行袋装出厂。包装机设置布袋除尘器一台，包装粉尘经除尘后排放。
（6）成品

包装好的干混砂浆成品由运输车直接装运，送往施工工地。
3.营运期主要产污环节

（1）废气G：①粉料罐（水泥、粉煤灰）呼吸粉尘；②堆砂池起尘；③搅拌机除尘器的逸散粉尘；④搅拌机除尘器的排放粉尘；⑤各原料搅拌过程的逸散粉尘。

（2）废水W：员工办公及生活污水。

（3）固体废物：①办公及生活垃圾；②除尘设备收集的粉尘。

（4）噪声：①搅拌机及各类生产设备运行时产生的噪声；②运输车辆行驶时产生的噪声。

4.项目水平衡

本项目产品为预拌商品干混砂浆，整个生产过程不需要添加任何新鲜水。因此，项目主要用水来源为劳动定员的生活用水。

根据建设单位规划，项目劳动定员6人均自行解决食宿，用水率按人均用水量40L/d、排污系数按0.8计算，则劳动定员生活用水量为0.24m3/d、72m3/a，生活污水产生量为0.19m3/d、57m3/a。

生活污水经化粪池临时储存后委托当地环卫部门定期清运。

项目水量平衡如图5-2所示：

[image: image3]
4.污染物核算

4.1施工期

本项目租用春雨路88号闲置车间，车间内地面已完成水泥硬化，施工期工为设备安装，设备运入车间安装调试即可，涉及土建工程仅为堆砂池的建设，工程量极小。

4.1.1废水

施工期废水是设备安装人员的少量生活废水（洗手废水、备餐废水）。
整个施工期共有设备安装人员约5人，安装时间共三天，按人均用水量40L/d及排污系数0.9计算，则生活废水产生量为0.54t。

设备安装人员清洗、清洁均依托于附近公共设施。

4.1.2废气

施工期废气是设备运输车辆排放的尾气和粉尘。
汽车尾气的主要污染物为：NOx、CO，为无组织排放，具有临时性和短暂性。本项目使用符合昆明市机动车辆达标排放控制要求的车辆进行设备运输，尾气可达标排放，运输车辆尾气中污染物的排放量不大。

本项目分别安装粉尘主要产生于搅拌机基础、堆砂池开挖施工，因施工量不大，施工时间仅三日，因此施工粉尘排放量有限。

4.1.3噪声

施工期噪声是设备运输车辆噪声。
设备运输车辆噪声源强为75 dB（A），本项目减轻车辆噪声影响的降噪措施为设备运输车辆仅白天进出场区进行设备运输，且低速慢行、禁鸣喇叭。

4.1.4固体废物

施工期固体废物是设备的废弃包装和安装人员的生活垃圾及堆砂池开挖产生的建筑垃圾、土石方。
设备的废弃包装产生量为0.5t，由设备厂家安装人员在设备安装完毕后带走。

整个施工期共有设备安装人员约5人，安装时间共三天，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，则设备安装人员生活垃圾产生量约为0.0075 t，统一收集在垃圾桶内委托当地环卫部门定期清运。
堆砂池开挖的建筑垃圾、土石方产生量极小，建筑垃圾和土石方严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质单位清运处置，对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
4.2运行期排污核算
4.2.1废气

建设项目大  气污染物为颗粒物，包括无组织排放源和无组织排放源两种形式。

（1）粉尘无组织污染源

项目散装水泥、粉煤灰等胶凝材料采用罐车运输、密闭仓库储存，不会产生粉尘无组织排放。同时，粉煤灰、水泥、黄砂等原料输送通过密封的螺旋提升机传送带完成，不受风力影响。因此，在整个系统粉尘量中可忽略不计。

粉尘无组织排放主要产生于以下几个方面：

·汽车将黄砂运送到堆砂池过程和黄砂在卸料过程和黄砂料堆体产生一定量的无组织扬尘；
·脉冲除尘器未收集的逸散扬尘；

·脉冲除尘器排放的扬尘（由于脉冲除尘器排放口低于15m。因此，排放的扬尘纳入无组织扬尘范畴）；

①汽车将黄砂运送到堆砂池过程和黄砂在卸料过程和黄砂料堆体产生一定量的无组织扬尘
根据《逸散性工业粉尘控制技术》，建筑用砂料输送、转运及储存过程的起尘量为0.4kg/t原料，项目输送、转运及储存黄砂9960t/a、33.2t/d，则项目黄砂输送、转运及储存过程中无组织粉尘的产生量为13.28kg/d、3.984t/a。

为了减轻项目无组织粉尘排放量，本项目采取以下措施进行防治：

·黄砂运输车辆进行覆盖。

·堆砂池加盖隔板。

·保持车间内清洁。

·适时的对车间进行洒水降尘。

采取上述措施后，黄砂输送、转运及储存过程中无组织粉尘的产生量将降低70%，为3.98kg/d、1.19t/a。项目堆砂池设置在密封的车间内，绝大部分无组织粉尘将在车间内沉降，仅有少量的无组织粉尘逸散出车间外。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，逸散粉尘排放量约为产生量的10%，则项目黄砂输送、转运及储存过程中无组织粉尘排放量为0.4kg/d、120kg/a。
②脉冲除尘器逸散的无组织扬尘
根据《逸散性工业粉尘控制技术》，建筑用搅拌输送、包装等过程的起尘量为0.75kg/t原料，项目年搅拌、包装预拌商品干混砂浆15000t，则起尘量为37.5kg/d、11.25t/a。

项目设置脉冲除尘器对搅拌和包装工序粉尘进行收集，经收集后的粉尘通过管道进入搅拌机回用。根据设计资料，脉冲除尘器的收尘效率为90%，另有10%的粉尘通过无组织的形式逸散，即为脉冲除尘器逸散的无组织扬尘，逸散量为3.75kg/d、1.125t/a。项目搅拌机和包装机设置在密封的车间内，绝大部分无组织粉尘将在车间内沉降，仅有少量的无组织粉尘逸散出车间外。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，逸散粉尘排放量约为产生量的10%，则项目脉冲除尘器逸散的无组织扬尘排放量为0.375kg/d、112.5kg/a。
③脉冲除尘器排放的无组织扬尘
根据《逸散性工业粉尘控制技术》，建筑用搅拌输送、包装等过程的起尘量为0.75kg/t原料，项目年搅拌、包装预拌商品干混砂浆15000t，则起尘量为37.5kg/d、11.25t/a。根据设计资料，脉冲除尘器的收尘效率为90%，则项目脉冲除尘器收集到的粉尘量为10.125t/a，其无组织扬尘产生情况详见表5-1。

表5-1    项目脉冲除尘器排放的无组织扬尘产生情况一览表

污染工序
废气量（m3/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

除尘效率（%）

最大排放速率（kg/h）

排放量（kg/a）

搅拌及包装
756万

1339.28
10.125
99

0.042
101.25
项目脉冲除尘器设置在密封的车间内，绝大部分无组织粉尘将在车间内沉降，仅有少量的无组织粉尘逸散出车间外。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，逸散粉尘排放量约为产生量的10%，则项目脉冲除尘器排放的无组织扬尘排放量为0.0034kg/d、10.125kg/a。
（2）有组织扬尘

本项目有组织粉尘排放点主要源于胶凝材料（水泥、粉煤灰）筒仓卸料。

胶凝材料卸料及收尘工艺流程见图5-3。









项目共有水泥料仓2个、粉煤灰筒仓1个，每个筒仓配置一套布袋脉冲式除尘器，共有3套布袋除尘器。筒仓产生的粉尘经过除尘器处理达标后由距离地面高8m（水泥料仓和粉煤灰料仓均高5m）的排气口外排。
胶凝材料筒仓粉尘有组织排放核算如下：

建设单位提供资料显示，本项目胶凝材水泥、粉煤灰等胶凝材料年用量为5000t/a，罐车载质量45t/辆，每辆卸料时间大约需要1h，受场地限制，每次卸料只能使用一个筒仓，则项目每天最大卸料量为16.67t，时间3个小时。

查阅散装水泥罐车技术参数，罐车自带空气压缩机风量为10m3/min，则脉冲式除尘器的排风量约600m3/h·辆。
根据设计资料，布袋除尘器的除尘效率为90%，则水泥料仓和粉煤灰料仓粉尘产生和排放情况详见表5-2。

表5-2    水泥料仓和粉煤灰料仓粉尘产生和排放情一览表
污染工序
废气量（m3/a）

浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

除尘效率（%）

最大排放速
率（kg/h）

排放量（t/a）

进口
出口
水泥料仓
18万

200
20
0.036
90
0.012
0.0036
水泥料仓

18万
200

20

0.036

90
0.012

0.0036

粉煤灰料仓

18万
100

20

0.018

90
0.006

0.0018

合计

54万

--

0.09

--

0.03

0.0090

综上所述，项目共有3个粉尘有组织排放口，有组织粉尘排放量为0.009t//a，排放方式为各排放源间歇排放，最大小时排放量为0.03kg，未超过1.75kg/h的排放速率标准。
4.2.2废水

根据预拌商品干混砂浆特点及建设提供资料。项目整个生产过程不需要添加任何新鲜水，车间采用拖把进行清洁。因此，废水源于劳动定员的生活污水。根据水平衡计算，项目劳动定员生活污水产生量为0.19m3/d、57m3/a，生活污水经化粪池临时储存后委托当地环卫部门定期清运，详见表5-3。

根据核算，项目化粪池容积不得低于8m3。
4.2.3噪声

项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声以及运输车辆，主要设备有搅拌主机、输送泵、脉冲除尘器风机等，详见表5-4。

表5-3    项目生活污水产排情况一览表   浓度单位：mg/m3
污染物
排放浓度（mg/L）

排放量(t/a)

废水量

——

57
CODcr

350
0.020
BOD5
250
0.014
SS

100
0.0057
NH3-N

15
0.00086
总磷
8
0.00046
表5-4   主要噪声源强情况

设备名称

源强（Leq dB(A)）

搅拌主机

90

提升机
80

输送泵
85

运输车

78
除尘器风机

85

4.2.4固体废物

项目固体废弃物主要为除尘器收集粉尘、检验固废及职工生活垃圾等。

（1）除尘器收集粉尘

项目除尘器收集粉尘量为10.02t，作为生产原料回用。
（2）检验固废

根据类比同类型项目，项目检验过程产生的不合格商品预拌干混砂浆约1t/a，作为生产原料回用。

（3）减水剂包装袋

本项目使用减水剂40t/a，为固体减水剂，25kg/袋塑料袋包装。由此可得到减水剂包装袋产生量1600个/a。
（4）生活垃圾

项目职工定员6人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，每人每天产生垃圾按0.5kg计，则产生垃圾量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾拟集中收集后，定期清运，处置率100%。

（5）化粪池污泥
项目化粪池污泥产生量约为0.1t/a，定期委托当地环卫部门清掏。



六、项目主要污染源产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
(t/a)
	处理后浓度
（mg/L）
	处理后量
(t/a)

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工机械、车辆
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营
期
	黄砂运送、卸料、堆体、脉冲除尘器未收集的逸散扬尘、脉冲除尘器排放的扬尘
	无组织粉尘
	—
	22.5
	≤1.0
	0.2415kg/a

	
	
	水泥料仓
	有组织粉尘
	200mg/m3
	0.036
	20mg/m3
	0.0036t/a

	
	
	水泥料仓
	
	200mg/m3
	0.036
	20mg/m3
	0.0036t/a

	
	
	粉煤灰料仓
	
	200mg/m3
	0.018
	20mg/m3
	0.0018t/a

	水
污
染
物
	施工期
	设备安装人员
	生活污水
	—
	0.54
	—
	0.54

	
	运营
期
	生活污水
（36m3/a）

	废水量
	—
	57
	—
	57

	
	
	
	CODcr
	200
	0.020
	生活污水经化粪池临时储存后委托当地环卫部门定期清运


	
	
	
	BOD5
	250
	0.014
	

	
	
	
	SS
	100
	0.0057
	

	
	
	
	NH3-N
	15
	0.00086
	

	
	
	
	总磷
	8
	0.00046
	

	噪
声
固体废物

	施工期
	设备运输车辆
	车辆噪声
	75 dB(A)
	昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	70～90dB(A)
	厂界：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)

	
	施工期
	施工作业
	建筑垃圾及土石方
	极少量
	严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质单位清运处置，对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	5kg/d

	
	运营期
	除尘器
	收集粉尘
	10.02
	作为生产原料回用

	
	
	检验室
	废渣
	1
	作为生产原料回用

	
	
	劳动定员
	生活垃圾
	0.9
	定期清运

	
	
	化粪池
	污泥
	0.01
	定期委托当地环卫部门清掏

	主要生态影响：
项目用地范围内无自然保护区、水源保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在。

本项目租用春雨路88号闲置车间，车间内地面已完成水泥硬化，施工期工作内为设备安装及堆砂池的建设。因此，对周围生态环境影响较小，不会导致本区域内生物多样性与稳定性的下降。




七、环境影响分析
	1施工期环境影响简要分析

1.1大气环境影响分析

本项目租用春雨路88号闲置车间，车间内地面已完成水泥硬化，施工期工作内为设备安装及堆砂池的建设。用于施工工程量小，且不需要新建设厂房，因此扬尘等施工废气的环境的影响轻微。

施工期废气是设备运输车辆排放的尾气。
汽车尾气的主要污染物为：NOx、CO，为无组织排放，具有临时性和短暂性。本项目使用符合昆明市机动车辆达标排放控制要求的车辆进行设备运输，尾气可达标排放，故运输车辆尾气中污染物的排放量不大。

汽车尾气的空气污染是短时的，待车辆离开后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。

1.2废水环境影响分析
整个施工期共有设备安装人员约5人，安装时间共三天，按人均用水量40L/d及排污系数0.9计算，则生活废水产生量为0.54t。

设备安装人员清洗、清洁均依托于附近公共设施。因此，对区域地表水影响不大。
1.3噪声环境影响分析

施工期噪声是设备运输车辆噪声。
设备运输车辆噪声源强为75 dB（A），本项目减轻车辆噪声影响的降噪措施为设备运输车辆仅白天进出场区进行设备运输，且低速慢行、禁鸣喇叭。

车辆噪声是非常短暂的，运输车辆熄火停车或离开时其影响就会结束。
1.4固体废物环境影响分析

施工期固体废物是设备的废弃包装和安装人员的生活垃圾及堆砂池开挖的建筑垃圾、土石方。
设备的废弃包装产生量为0.5t，由设备厂家安装人员在设备安装完毕后带走。

整个施工期共有设备安装人员约5人，安装时间共三天，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，则设备安装人员生活垃圾产生量约为0.0075t，统一收集在垃圾桶内委托当地环卫部门定期清运。
堆砂池开挖的建筑垃圾、土石方产生量极小，建筑垃圾和土石方严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质单位清运处置，对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
综上所述，项目施工期固体废物产生量较小，且采取了针对性的处置措施，固体废弃物处置方案合理，处置率达到100%，对外环境的影响不大，影响随设备安装完毕而消失。
2运行期环境影响分析
2.1大气环境影响分析
2.1.1无组织粉尘废气影响分析
本项目粉尘无组织排放主要产生于以下几个方面：

·汽车将黄砂运送到堆砂池过程和黄砂在卸料过程和黄砂料堆体产生一定量的无组织扬尘；
·脉冲除尘器未收集的逸散扬尘；

·脉冲除尘器排放的扬尘（由于脉冲除尘器排放口低于15m。因此，排放的扬尘纳入无组织扬尘范畴）。

项目无组织粉尘统计情况详见表7-1。

7-1  本项目无组织粉尘染物排放一览表
废气源
主要污染物
产生量t/a
治理措施
排放量t/a
排放形式
黄砂运送、卸料及堆放
TSP
1.19
黄砂密闭运输、堆砂池加盖隔板、保持车间内清洁、适时的对车间进行洒水降尘。堆砂池位于密闭的车间内
0.12
无组织
脉冲除尘器未收集的逸散扬尘
TSP
1.125
车间阻隔
0.1125
无组织
脉冲除尘器排放的扬尘
TSP
10.125
车间阻隔
0.009
无组织
合计
TSP
14.44
——
0.2415
——
本评价将上述各个无组织扬尘排放节点近似看作一个矩形面源，面源面积为生产车间，详见表7-2。
表7-2  面源参数调查清单
名称
面积m2
面源
长度m
面源
宽度m
面源初始排放高度m
评价因子源强
产尘率
粉尘kg/a
参数
400
40
10
6.5
242.625
7.02×10-5g/m2·S
采用SCREEN3估算模式对无组织的大气污染源污染物浓度进行预测，确定大气环境评价等级为三级评价，预测结果见表7-3。
表7-3   项目无组织TSP浓度预测结果      单位：mg/m3

距源中心下风向距（m）
废石场污染物下风向预测浓度
浓度
浓度占标率（%）
3（项目厂界）
0.01818
2.02
10
0.03186
3.54
100
0.06452
7.16889
200
0.02598
2.88667
300
0.01337
1.48556
400
0.008261
0.91789
454（普坪村）

0.006789
0.75433
500
0.005702
0.63356
600
0.004225
0.46944
700
0.003291
0.36567
800
0.002659
0.29544
900
0.002209
0.24544
1000
0.001876
0.20844
最大落地浓度及距离
距离50m
0.08085
8.98333
项目厂界无组织粉尘GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3的要求。根据预测结果可知，项目厂界颗粒物无组织排放浓度为0.01818 mg/m3能满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值的要求，表明项目无组织粉尘排放对区域大气环境的影响不大。
2.1.2有组织粉尘影响分析
·粉尘正常排放影响分析

本次评价用SCREEN3模式对有组织排放的粉尘所产生的环境影响进行预测，项目有组织排放的粉尘经布袋除尘器进行处理，当除尘装置正常运行的情况下，项目运营过程中预测参数见表7-4，预测结果见表7-5。
表7-4   有组织排放源空气环境影响预测参数
污染物名称
污染源源强
标准值
排气口高度
排气筒内径
排气筒出口温度
水泥料仓
3.6kg/a
0.9mg/m3
8m

0.2m

25℃
水泥料仓
3.6kg/a

0.9mg/m3
8m

0.2m

25℃
粉煤灰料仓

1.8kg/a

0.9mg/m3
8m

0.2m

25℃
表7-5   有组织粉尘排放计算结果表
序号
距离m
水泥料仓粉（单台）尘下风向浓度mg/m3
水泥料仓粉（单台）尘浓度占标率％
粉煤灰料仓粉尘下风向浓度mg/m3
粉煤灰料仓粉尘浓度占标率％
1
10
6.02E-05
0.00669
3.01E-05

0.003345

2
100
0.004443
0.49367
2.22E-03

0.246835

3
200
0.002619
0.291
1.31E-03

0.1455

4

300
0.001463
0.16256
7.32E-04

0.08128

5
400
0.000933
0.10366
4.67E-04

0.05183

6
455（普坪村

0.000773
0.08593
3.87E-04

0.042965

7
500
0.000654
0.07262
3.27E-04

0.03631

8
600
0.000489
0.05431
2.45E-04

0.027155

9
700
0.000383
0.04254
1.92E-04

0.02127

10
800
0.000311
0.03452
1.56E-04

0.01726

11

900
0.000259
0.02876
1.30E-04

0.01438

12

1000
0.00022
0.02447
1.10E-04

0.012235

13
39

0.005726
0.63622
0.002863
0.31811
注：E-i代表1×10-i；加粗字体为最大落地浓度、距离和占标率。
预测结果表明，项目3个有组织粉尘污染源最大小时落地浓度0.014315mg/m3，出现在下风向39m处，浓度占标率1.59056%。因此，建设项目不会造成区域环境空气质量等级的下降。
·粉尘非正常排放影响分析

由于本项目使用布袋除尘器，当除尘器布袋出现破损时，粉尘排放量将成倍增加，这时粉尘有组织排放源将对环境空气造成严重污染，甚至出现超标情况，同时布袋破损将造成大量水泥、粉煤灰原料的损失。因此当发生除尘器布袋破损时，必须立即停产对布袋进行更换。

2.1.3项目废气对保护目标的影响分析
采用表7-3、7-5中对普坪村的粉尘落地浓度进行叠加，其贡献值为0.008722mg/m3，浓度占标率仅为0.96911%，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准浓度限值要求。因此，建设项目营运期废气对关心目标：普坪村影响很小。
2.1.3大气环境防护距离
本项目大气污染物主要为粉尘，本次环评采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离计算模式进行计算。
本次预测根据生产车间项目无组织粉尘预测其大气环境防护距离。由于无组织粉尘排放量不大，生产车间大气环境防护距离计算结果为“无超标点”，即不需要设置大气环境防护距离。也就是说，本项目产生的无组织粉尘的影响范围可控制在厂界范围内，对外环境影响很小。
2.2废水影响分析
2.2.1生活污水影响分析
根据预拌商品干混砂浆特点及建设提供资料。项目整个生产过程不需要添加任何新鲜水，车间采用拖把进行清洁。因此，本项目污水厂废水产生和排放。
废水源于劳动定员的生活污水。根据水平衡计算，项目劳动定员生活污水产生量为0.19m3/d、57m3/a，生活污水经化粪池临时储存后委托当地环卫部门定期清运。 

根据工程分析核算，项目化粪池容积不得低于8m3，可以满足项目生活污水约42d的临时储存需求。为确保项目生活污水的妥善处置，本评价建议建设单位每月一次，委托当地环卫部门对化粪池内污水进行抽排。

综上所述，项目生活污水能够得到妥善处置，对区域地表水：滇池草海影响较小。

2.2.2雨水处置

本项目虽然无生产废水产生，但其原料均为粉状，特别是黄砂采用汽车运输，难免在厂区、运输道路产生跑冒滴漏。为减轻雨水冲刷对地表水的影响，项目应考虑雨水进行沉淀处理。具体实施方案为在厂区大门附近设置雨水沉淀池。本项目占地面积857m2，去除车间、办公生活用房，厂区混凝土硬化地坪为350m2左右，沉淀池容积2m3，可以确保雨水沉淀时间大于2小时，减轻雨水冲刷对地表水的影响。
2.3噪声影响分析
项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声以及运输车辆，主要设备有搅拌主机、皮带输送机、水泵、装载机、运输车等。本评价采用点声源预测模式进行噪声影响分析。
2.3.1噪声影响分析模式
·点声源预测模式：
Lr =Lr0—20lg(r/r0)—△L

式中：
     Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；
     Lr0 ——位值r0处的声级，dB（A）；
     r——为预测点距声源距离，m；
     r0——为参考点距声源距离，m。
·噪声叠加模式： 
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式中： Ln――评价点的合成声级，dB；
       Li――某声源对评价点的声级，dB。
2.3.2预测结果
噪声污染源强见表5-4，依以上公式可对运营期的各机械噪声影响范围预测见表7-6。
表7-6  运营期各机械设备噪声随距离的发散衰减  单位dB(A)
距离声源距离(m)

1

10

30

50

70

100

噪声衰减值：dB(A)

0

20

29.5

34

37

40

设备
搅拌主机

90

70

60.5

56

53

50

提升机
80

60

50.5

46

43

40

输送泵
85
65
55.5
51
48
45
运输车

78
58
48.5
44
41
35
除尘器风机

85
65

55.5
51
48
45
从表7-6可以看出，噪声强度最高的设备为搅拌主机，在距离设备10m、30.5m处噪声值分别为70dB（A）、60.5dB（A），超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间60 dB(A)的2类标准，在距离搅拌主机70m处，噪声值为53. 5dB（A），超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）夜间50 dB(A)的2类标准。

由于本项目夜间不生产，因此不会发生夜间噪声超标排放情况。但本项目商品预拌干混砂浆拌系统距离厂界不能满足30m的距离，即若不采取措施进行防治，本项目厂界噪声将出现超标。因此必须采取以下措施进行防治：

除散装水泥、粉煤灰筒仓等设备外，其他主要设置设备搅拌主机、提升机等布置在车间内，利用建筑物隔声，可以使噪声值下降12dB（A）以上。

将搅拌主机、提升机等产噪设备布置在车间中部东面，利用车间外的筒仓设置区和挡墙阻隔噪声。

环评要求建设单位加强各噪声源的遮挡、加强产噪设备的减震措施、选用低产噪设备，降低项目噪声源对区域声环境的影响。

采取上述措施后，预计厂界噪声可以实现达标排放。

项目商品预拌干混砂浆拌合站周围450m范围内无村庄等居民区，噪声对居民区无影响。
经调查，本项目运输道路主要为普坪村乡村道路，在采取减速慢行、减小鸣笛频率、夜间不运输等措施后，水泥罐车运输噪声对运输道路沿线声环境的影响小。
2.4固体废弃物影响分析
项目固体废弃物主要为除尘器收集粉尘、检验固废及职工生活垃圾等。

（1）除尘器收集粉尘

项目除尘器收集粉尘量为10.02t，作为生产原料回用。
（2）检验固废

根据类比同类型项目，项目检验过程产生的不合格商品预拌干混砂浆约1t/a，作为生产原料回用。

（3）减水剂包装袋

本项目使用减水剂40t/a，为固体减水剂，25kg/袋塑料袋包装，减水剂包装袋产生量1600个/a。本项目使用普通减水剂（粉剂，又称塑化剂，减水率不小于8%），以木质素磺酸盐类为代表。木质素磺酸盐是亚硫酸法制浆的副产物。木质素磺酸盐的分子量为2000~5000，磺酸盐基为1.25~2.5mcq/g，可溶于各种PH值的水溶液中，不溶于有机溶剂。它的原料是木质素，一般从针叶树材中提取，木质素是由对亘香醇、松柏醇、芥子醇这三种木质素单体聚合而成的，包括：木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、木质素磺酸镁，木质素磺酸酸盐减水剂是常有的普通型减水剂，属于阴离子型表面活性剂，可以直接使用，也可作为复合型外加剂原料之一，因价格便宜，使用还是较广泛。用于砂浆中可改进施工性、流动性，提高强度，减水率在8%－10%。
减水剂虽然不属于危险化学品，但属于人工提取的化学物质，其包装袋沾染部分减水剂，若流入环境，将对地表水造成污染。因此减水剂包装袋应在车间设置专门场地堆存，并定期外售物资回收部门综合利用，防止其污染环境。 
（4）生活垃圾

项目职工定员6人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，每人每天产生垃圾按0.5kg计，则产生垃圾量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾拟集中收集后，定期清运，处置率100%。

（5）化粪池污泥
项目化粪池污泥产生量约为0.1t/a，定期委托当地环卫部门清掏。
综上所述，项目产生的所有固废均及时收集定期清运，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。
3.产业政策符合性分析

项目利用春雨路88号限值生产车间进行15000t/a预拌商品干混砂浆的生产和销售。

对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》内容，其不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类，符合国家现行的产业政策。

因此，建设项目符合国家和地方现行的产业政策。

4项目规划合理性分析
4.1与《云南省滇池保护条例》的相符性分析
建设项目与滇池保护区相对位置图见图7-1。
根据《云南省滇池保护条例》，项目位于滇池保护范围的三级保护区内。
根据《云南省滇池保护条例》，在三级保护区域内禁止以下行为：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；

（五）猎捕野生动物；

（六）在禁止开垦区内开垦土地；

（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

（八）不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

本项目属于预拌商品干混砂浆工程，符合国家相关产业政策；根据预测结果，本项目产排的污染物量较小，对外环境的影响较小；本项目营运期仅有生活污水的产生和排放，在委托当地环卫部门定期清运后能都得到妥善处置。因此，本项目符合《云南省滇池保护条例》。

4.2与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析
根据《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，本项目位于西山区，位于昆明主城规划控制区620平方公里范围内，属于 “一湖两江”流域保护区范围。
根据《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》中第五条规定：在排污管网覆盖且排污管网能与城镇污水处理厂配套使用的区域，向“一湖两江”流域保护区排污的排污户必须将污水接入排污管网，其中工厂、宾馆、饭店、医院、洗浴、洗涤、洗车等企事业单位和个体工商户必须将污水处理至规定标准后，方能接入排污管网。
本项目营运期仅有生活污水的产生和排放，在委托当地环卫部门定期清运后能都得到妥善处置。因此，符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》。
4.3与城市总体规划的相符性分析
根据昆明市、西山区城市总体规划，西山区春雨路本项目路段不属于规划的工业园区，选址与城市规划存在矛盾。因此若西山区春雨建设项目路段需要实施昆明市、西山区相关城市规划时，本项目应按照建设单位承诺无条件进行搬迁。
5.环境相容性

本项目位于昆明市西山区春雨路88号，项目区周围环境空气质量较好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；距离项目最近的水体为滇池草海，根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年滇池草海水质类别为Ⅴ类；项目区声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
本项目生活污水经化粪池收集处理后委托当地环卫部门定期清运后能都得到妥善处置；本项目产生和排放的粉尘量较小，不会造成区域环境等级质量的下降，对保护目标：普坪村影响轻微；项目周围450m范围内没有居民区，为汽修厂、拉丝厂、商混公司，虽然项目厂界噪声超标，但是不扰民；本项目内没有较大的噪声源。因此，本项目对周围环境影响较小。且周围环境质量状况较好，本项目的建设与周围环境是相容的。
6.选址合理性分析
本项目符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》、符合《云南省滇池保护条例》、符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》、本项目的建设与周围环境是相容的。

本项目区周围环境空气质量较好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；距离项目最近的水体为滇池草海，根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年滇池草海水质类别为Ⅴ类；项目区声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
本项目各污染源在采取相应措施后对外环境和关心目标影响较小。
综上所述，本项目的选址是合理的。



八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工机械、车辆
	尾气
	大气稀释扩散
	厂界达标排放

	
	营运期                                                                                                                                           
	水泥料仓
	有组织粉尘
	经过布袋除尘器处理达标后，排气口距离地面8m
	排放浓度低于GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气污染物排放限值

	
	
	粉煤灰料仓
	
	经过布袋除尘器处理达标后，排气口距离地面8m
	

	
	
	黄砂运送、卸料、堆体、脉冲除尘器未收集的逸散扬尘、脉冲除尘器排放的扬尘
	无组织粉尘
	黄砂密闭运输、堆砂池加盖隔板、保持车间内清洁、适时的对车间进行洒水降尘。堆砂池位于密闭的车间内。车间阻隔。
	排放浓度低于GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值

	废
水
污
染
物
	施工期
	生活污水
	SS、CODcr等
	依托附近公共设施
	妥善处置

	
	营运期
	生活污水
	CODcr、BOD5
SS等
	经化粪池收集处理后委托当地环卫部门定期清运
	对周围地表水环境无影响

	噪
声
	施工期
	施工机械
	距离衰减等
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB 12523-2011）标准。

	
	营运期
	设备噪声
	加强各噪声源的遮挡、加强产噪设备的减震措施、选用低产噪设备。
	减轻设备噪声对外环境的影响

	固
体
废
物
	施工期
	施工作业
	建筑垃圾及土石方
	严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质单位清运处置，对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集后由当地环卫站定期清运
	

	
	营运期
	除尘器
	收集粉尘
	作为生产原料回用
	综合利用、不需要外运处置，对环境无影响

	
	
	检验室
	废渣
	作为生产原料回用
	

	
	
	劳动定员
	生活垃圾
	定期清运
	处置率100%

	
	
	化粪池
	污泥
	定期委托当地环卫部门清掏
	处置率100%

	其
它
	无

	生态保护措施及预期效果：
1、主要生态保护措施

项目没有施工期带来的水土流失，项目建设区域内无自然保护区、水源保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在。

项目施工期进行设备安装工作及堆砂池的建设，工程量极小。

2、预期效果

不会出现施工期土建活动带来的水土流失，对评价区域生态环境影响较小。




九、结论及建议
	1评价结论
1.1产业政策符合性
项目利用春雨路88号限值生产车间进行15000t/a预拌商品干混砂浆的生产和销售。

对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》内容，其不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类，符合国家现行的产业政策。

因此，建设项目符合国家和地方现行的产业政策。

1.2规划合理性分析
本项目符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》、符合《云南省滇池保护条例》、符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》。

1.3选址合理性
本项目符合《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》、符合《云南省滇池保护条例》、符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》、本项目的建设与周围环境是相容的。

本项目区周围环境空气质量较好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；距离项目最近的水体为滇池草海，根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年滇池草海水质类别为Ⅴ类；项目区声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
本项目各污染源在采取相应措施后对外环境和关心目标影响较小。
综上所述，本项目的选址是合理的。
1.4关于达标排放
本项目有组织粉尘排气口出口可以满足GB4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》20mg/m3的排放限值，项目厂界无组织粉尘GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3的要求。
项目生活污水经化粪池收集处理后委托当地环卫部门定期清运，得到妥善处置。

1.5环境影响评价结论
1.5.1施工期环境影响评价结论
·对地表水环境的影响
项目施工期没有生产废水的产生和排放，施工期设备安装人员清洗、清洁均依托于附近公共设施。因此，对区域地表水影响不大。
·对大气环境的影响
项目施工期废气是设备运输车辆排放的尾气。汽车尾气的空气污染是短时的，待车辆离开后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。

·对声环境的影响
项目施工期噪声是设备运输车辆噪声。设备运输车辆噪声源强为75 dB（A），本项目减轻车辆噪声影响的降噪措施为设备运输车辆仅白天进出场区进行设备运输，且低速慢行、禁鸣喇叭。车辆噪声是非常短暂的，运输车辆熄火停车或离开时其影响就会结束。
·固体废物的影响

项目施工期固体废物是设备的废弃包装和安装人员的生活垃圾及堆砂池开挖的建筑垃圾、土石方。其中，设备的废弃包装产生量为0.5t，由设备厂家安装人员在设备安装完毕后带走。整个施工期共有设备安装人员约5人，安装时间共三天，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，则设备安装人员生活垃圾产生量约为0.0075t，统一收集在垃圾桶内委托当地环卫部门定期清运。堆砂池开挖的建筑垃圾、土石方产生量极小，建筑垃圾和土石方严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质单位清运处置，对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。因此，项目施工期固体废物产生量较小，且采取了针对性的处置措施，固体废弃物处置方案合理，处置率达到100%，对外环境的影响不大，影响随设备安装完毕而消失。
1.5.2运行期环境影响评价结论
·对环境空气的影响
项目厂界无组织粉尘GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3的要求。根据预测结果可知，项目厂界颗粒物无组织排放浓度为0.01818 mg/m3能满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物无组织排放限值的要求，表明项目无组织粉尘排放对区域大气环境的影响不大。
预测结果表明，项目3个有组织粉尘污染源最大小时落地浓度0.014315mg/m3，出现在下风向39m处，浓度占标率1.59056%。因此，建设项目不会造成区域环境空气质量等级的下降。
采用表7-3、7-5中对普坪村的粉尘落地浓度进行叠加，其贡献值为0.008722mg/m3，浓度占标率仅为0.96911%，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准浓度限值要求。因此，建设项目营运期废气对关心目标：普坪村影响很小。
本项目胶凝材料筒仓、搅拌机采用高效布袋除尘器除尘，可以实现达标排放。预测表明，有组织粉尘最大小时落地浓度0.001578mg/m3，环境空气保护目标岔河居民小组预测浓度为0.0007308mg/m3，建设项目不会造成区域环境空气质量等级的下降，有组织粉尘排放源对环境保护目标的影响轻微。
本项目大气污染物主要为粉尘，本次环评采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离计算模式进行计算。
本次预测根据生产车间项目无组织粉尘预测其大气环境防护距离。由于无组织粉尘排放量不大，生产车间大气环境防护距离计算结果为“无超标点”，即不需要设置大气环境防护距离。也就是说，本项目产生的无组织粉尘的影响范围可控制在厂界范围内，对外环境影响很小。
·对地表水环境的影响
根据预拌商品干混砂浆特点及建设提供资料。项目整个生产过程不需要添加任何新鲜水，车间采用拖把进行清洁。因此，废水源于劳动定员的生活污水。根据水平衡计算，项目劳动定员生活污水产生量为0.19m3/d、57m3/a，生活污水经化粪池临时储存后委托当地环卫部门定期清运。根据工程分析核算，项目化粪池容积不得低于8m3，可以满足项目生活污水约42d的临时储存需求。为确保项目生活污水的妥善处置，本评价建议建设单位每月一次，委托当地环卫部门对化粪池内污水进行抽排。因此，项目生活污水能够得到妥善处置，对区域地表水：滇池草海影响较小。
    ·对声环境的影响
由于本项目夜间不生产，因此不会发生夜间噪声超标排放情况。在采取主要设置设备搅拌主机、提升机等布置在车间内，利用建筑物隔声，位加强各噪声源的遮挡、加强产噪设备的减震措施、选用低产噪设备，降低项目噪声源对区域声环境的影响的情况下，预计厂界噪声可以实现达标排放。

项目商品预拌干混砂浆拌合站周围450m范围内无村庄等居民区，噪声对居民区无影响。经调查，本项目运输道路主要为普坪村乡村道路，在采取减速慢行、减小鸣笛频率、夜间不运输等措施后，水泥罐车运输噪声对运输道路沿线声环境的影响小。

    ·固体废物
项目固体废弃物主要为除尘器收集粉尘、检验固废及职工生活垃圾等。其中，项目除尘器收集粉尘量为10.02t，作为生产原料回用。项目检验过程产生的不合格商品预拌干混砂浆约1t/a，作为生产原料回用。项目职工定员6人，产生垃圾量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾拟集中收集后，定期清运，处置率100%。项目化粪池污泥产生量约为0.1t/a，定期委托当地环卫部门清掏。因此，项目产生的所有固废均及时收集定期清运，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。
1.6评价总结论
综上所述，本项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

2对策措施
2.1施工期环境污染控制措施
·设备安装人员清洗、清洁均依托于附近公共设施。

·设备运输车辆须符合昆明市机动车辆达标排放控制要求的车辆。

·车辆仅白天进出场区进行设备运输，且低速慢行、禁鸣喇叭。

·合理安排运输车辆的进出路线。

·设备的废弃包装由设备厂家安装人员在设备安装完毕后带走。

·设备安装人员生活垃圾统一收集在垃圾桶内委托当地环卫部门定期清运。
·堆砂池开挖的建筑垃圾、土石方产生量极小，建筑垃圾和土石方严格执行《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号），废弃土石方委托有资质单位清运处置，对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
2.2运营期环境污染控制措施
·加强除尘设备维护、检修工作，出现布袋破损时立即停产检修，确保脉冲布袋除尘器处于正常工作状态和实现颗粒物达标排放。
·有组织粉尘经建议布袋除尘器处理达标后由8m高的排气口外排。
·搅拌机和包装机采用脉冲除尘器进行处理。

·黄砂密闭运输。

·堆砂池加盖隔板

·保持车间内清洁。

·适时的对车间进行洒水降尘。

·堆砂池位于密闭的车间内。

·采用车间阻隔无组织粉尘。
·生活污水经经化粪池收集处理后委托当地环卫部门定期清运，妥善处置，禁止擅自排放。
·主要设置设备搅拌主机、提升机等布置在车间内，利用建筑物隔声，可以使噪声值下降12dB（A）以上。

·夜间不进行散装水泥、粉煤灰卸料作业，防止噪声夜间扰民。

·加强各噪声源的遮挡。

·加强产噪设备的减震措施。

·选用低产噪设备。
·通过普坪村的运输车辆应采取减速慢行、减少鸣笛、尽量避免夜间运输等措施减缓噪声扰民。
·减水剂包装袋应在车间设置专门场地堆存，并定期外售物资回收部门综合利用，防止其污染环境。
·配备生活垃圾收集桶专门对生活垃圾进行收集，垃圾堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，做到日产日清。
因此若西山区春雨建设项目路段需要实施昆明市、西山区相关城市规划时，本项目应按照建设单位承诺无条件进行搬迁。
3环境监测计划、环保设施竣工验收

项目环境监测计划详见表9-1。
表9-1    环境监测计划一览表
类别
监测点位
监测项目
监测频率
监测方法
噪声
厂界四周
等效声级
1次/年，连续2个生产周期，昼夜各一次
按国家标准方法进行
环境空气
2个水泥料仓和1个粉煤灰料仓排气口
粉尘
1次/年，连续2个生产周期，3个平行样
厂界上风向、下风向
上风向1个点、下风向3个点
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2，竣工验收由企业自行组织。
表9-2   项目竣工验收一览表
序号
项目
处理措施
处理对象
处理效果
1

废水
1个化粪池，容积8m3
生活污水
委托当地环卫部门定期清运。
2

废气
散装水泥、粉煤灰筒仓布袋除尘器3套
粉尘（有组织）
粉尘排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915—2013表1水泥制品生产的生产设备排气筒大气污染物排放要求。
搅拌主机、包装机布除尘器各1套，

共计2套

黄砂密闭运输、堆砂池加盖隔板、保持车间内清洁、适时的对车间进行洒水降尘、堆砂池位于密闭的车间内、采用车间阻隔无组织粉尘。
粉尘（无组织）
厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915—2013表3中颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3
3

固体废物
作为生产原料回用
收集粉尘
综合利用
减水剂包装袋

专门场地堆存、综合利用
作为生产原料回用
废渣
定期清运
生活垃圾
处置率100%
定期委托当地环卫部门清掏
化粪池污泥
4
噪声
主要设备安装在室内，利用建筑物隔声
设备噪声
厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
设备基础减震防噪

5
环境管理
1、设置专人负责环保设备设施的日常维护及监控工作，保证各环保设施正常运行。

2、建立、健全环保规章制度。
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图5-3  胶凝材料卸料及收尘工艺流程
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