建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称 ：昆明市西山区团结集镇抗旱应急供水工程
建设单位（盖章）：昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 
编制单位：云南新世纪环境保护科学研究院有限公司
二〇一八年十二月




表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明市西山区团结集镇抗旱应急供水工程

	建设单位
	昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司

	法人代表
	王慧
	联系人
	李德虎

	通讯地址
	昆明市西山区马街中路26号3幢3单元

	联系电话
	18313950915
	传真
	087168188109
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区团结街道

	立项审批部门
	西山区发展和改革局
	批准文号
	西发改[2016]23号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	自来水的生产和供应（4610）

	占地面积

(平方米)
	92900
	绿化面积（平方米）
	19200

	总投资

(万元)
	6227.62
	其中：环保

投资（万元）
	335.7
	环保投资占总投资比例
	5.4％

	评价经费

(万元)
	 
	预期投产日期
	2018年12月


工

	施工

	
	2016年10月-2016年12月

	工程检查、验收、试运行


	2016年12月

	投入运营



	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:

本项目建设点位于小村塘子南侧杨梅山顶已建水厂，水厂区域内植被覆盖良好，部分地方也存在一定的水土流失现象，配水管网建设区域为团结街道规划区。绝大部分供水干管主要是沿道路建设，主要污染源情况是道路交通运输车辆产生的车辆噪声以及汽车尾气。所选项目区内无工业污染源。项目区内主要环境问题是交通噪声以及汽车尾气污染；项目区存在一定的水土流失现象。



表二、建设项目所在地自然概况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

昆明市西山区团结集镇抗旱应急供水工程建设项目位于西山区团结街道办事处境内，团结街道办事处位于东经102°43′，北纬25°07′，处于昆明市西郊，距昆明市中心25公里，东与普吉、黑林铺、马街街道办事处接壤，南靠安宁市的太平镇、连然镇、西山区的碧鸡街道办事处,西与安宁市的温泉镇、青龙镇、禄丰县的勤丰营镇、碧城镇相接，北与富民县的大营镇五华区的沙朗白族乡相邻。东西最宽18公里南北最长23.7公里，总面积424.66平方公里。

本项目取水点位于团结街道办事处西南方向6km的棋台河上，距离棋台村1.5km；原输水管线途径棋台村和妥吉村至小村塘子西南侧、杨梅山山顶水厂，水厂供水范围南起小村塘子、欢喜滑草场、小场村及浑团公路，北至大乐居、清龙潭、松子山山麓及浑团公路，东以浑水塘三叉口为界，西临相见坡山麓。
项目所在地理位置图见附图一。

2、地形地貌

团结街道办事处地处滇中高原中部，断陷湖盆地西北部，由于多次地壳运动，形成了起伏明显，盆岭相间，山脉交错，群山屹立，山峦起伏的地形。全镇有高原山地、河谷山地、山间小盆地等多种地貌。地势北高南低，平均海拔2200m。主要地形分析情况如下：（1）中切中山河谷地貌。区向西部谷律乡风摆山以西，山体受螳螂川水系切割，山势陡峻，河谷狭长，比降大，河流地段发育，宽窄不一。海拔高度以风摆山顶的2641m至蔡家村石楼梯的1750m，相对高度差891m。 （2）高原山地地貌。在风摆山以东的团结、明朗、猫猫箐、观音山等山区属于高原山地地貌，地形起伏明显，北高南低，受外力侵蚀、溶蚀和断层的影响较为突出。（3）山间盆地地貌。山间盆地又称小坝子，面积在一平方公里左右。分布在高原山地中间，该类盆地是经受了地质以后的新生代，通过侵蚀、溶蚀等外力作用形成，境内有厂口、沙朗、桃园、龙潭、花红园、白眉、小黑荞、青鱼盆地。（4）断陷湖盆地地貌。普吉至西山一线的南北向大断裂带以东，海拔高度1918m，往南至积善1886m，地势由北向南略有倾斜，包括马街、黑林铺、碧鸡至观音山，是新生代时期的湖积物和其他地带的残积物经洪水冲击所形成。新生代初，由于地壳运动，复合了南北构造——西山大断层，西盘上升，成为西山，东盘下降，四方流水汇集，成为滇池，滇池的西部、北部发育为宽高广冲积平坝，整个坝区微向滇池倾斜。（5）低山河谷地貌。主要分布在螳螂川上游和滇池出口处，流经海口镇各村委会的低山河谷地区，周围山脉起伏平缓，相对高差300m以下，有小平坝和丘陵，河道较宽流速较缓，农田灌溉方便。

项目区地形起伏明显，盆岭相间，山脉交错，河道纵横，是林木繁茂之地。
3、气候

本项目区域属于低纬亚热带湿润气候区，水汽来源于西南孟加拉湾及东南南海暖湿气流，雨季主要受季风环流控制，具有明显季节性。造成暴雨的天气系统主要是切变、低槽冷锋、低涡等，其洪水主要由高空低涡或切变线与地面锋系相伴出现形成。

流域南近北部湾，西距孟加拉湾不远。每年初夏，冷空气退出，季风入境，开始多雨。少数年份受东南季风影响，5月上旬起多雨，多数年份受西南季风影响。冬初季风退出，冷空气入境，降雨渐少。平均雨季从5月份开始，10月份结束。雨量充沛，但时空分布不均，流域多年平均雨量1000mm，年径流深500mm，出现旱涝交替年份较多。

从降雨的年内变化看，一般自4月下旬后，西风带南支急流逐渐减弱，太平洋副热带天气系统位置逐步北移，开始有大雨和洪水出现，一般量级不大；5、6月份，太平洋副热带高压北移，常有暴雨出现，持续时间一般较短，出现暴雨洪水机率低；7、8月份太平洋副热带高压加强，高空西风槽、低涡特别活跃，地面低压锋系出现频繁，又正值西南或东南暖湿气流加强北上，流域进入强盛雨季，常形成阻塞性大暴雨过程，构成了全年主要汛期强度大、历时长的夏汛洪水，降雨持续时间可达2—3天；8月下旬因太平洋副高压西进，常笼罩在滇池流域北部及工程区一带，从而形成该片区急骤暴雨洪水等水淹问题；9月太平洋副高压逐步减弱，暴雨洪水处于相对低谷，降雨又多呈现移动过程，暴雨洪水也逐渐减少；10月份西风带南支急流开始出现，副热带天气系统减弱南退，降雨、洪水量级一般相对要小；10月份以后为西风环流控制，西风带南支急流建立，副热带天气系统南退，空气中的水汽含量大为减少，降雨强度明显减弱，暴雨洪水出现的机会较少。

根据昆明太华山气象资料统计，多年平均气温12.3℃，最冷月（1月）平均气温6.2℃，最热月（7月）平均气温16.6℃，极端最高气温33.7℃（1989年7月8日），极端最低气温-9.0℃（1975年12月15日），气温为年较差小，日较差大，平均雾日154天，8月一般有雾。太阳辐射不强，年平均日照时数2090小时，日照百分率为47%。年平均相对湿度75%。多年平均风速5.8m/s，最大风速26.0m/s，发生在1983年4月20日，风向为W。

4、水文

团结镇位于昆明螳螂川流域部位，属于地表水及地下水的补给排泄区；片区水资源分布不均匀：龙潭、棋台等地的水资源比较丰富，自用以外仍有富余。团结镇地势较高，没有外水流入。河流均发源于本地，多顺山沟向外流出区域范围，少数几条流入地下暗河。

其中团结镇所属七个水库所属四个流域中，明朗水库流域、长坡水库流域、大坝水库流域系螳螂川（普渡河）流域，三家村水库流域、茨沟水库流域属于滇池流域。

明朗水库流域汇水分为三向出流。明朗水库长坡之渠连通长坡水库，向长坡水库供水。明朗西沟提供安宁市农业灌溉用水，汇入下凤凰水库，流出在安宁太平湘大饲料厂附近汇入螳螂川一级支流沙河，明朗中沟穿过昆钢桥钢，提供工业农业生产用水，在安宁市太平镇桥头村汇入螳螂川一级支流沙河。三家村水库流域、茨沟水库流域汇水经地下暗河在海原寺出露，作为海源寺水厂水源。

境内主要河流有永胜河、马水河、棋台河、明朗河、龙洞河、花红河、冲口河。项目范围内主要河流有永胜河流经，有小村塘子、霞龙潭塘子、清龙潭、大乐居等坝塘，此外还有山箐中分布的一些小水沟，构成团结镇中心区主要水系。
团结镇境内主要河流有永胜河、马水河、棋台河、明朗河、龙洞河、花红河和冲口河。该项目取水点所在流域为棋台河，棋台河属于金沙江水系普渡河螳螂川段右岸一级支流，发源于棋台村的利和头山附近，高程为2505.8m。河流自东北向西南流，经白汉村后流入安宁市境内，在安宁市的温泉镇前山崀村附近汇入螳螂川流域。棋台河流域集雨面积47.3km2，主河道长14.3km，河道平均比降41.3‰。

棋台河流域流域植被覆盖率约为36%，主要分布云南松、华山松等针叶和次生灌木林。区域内地形起伏明显，盆岭相间，山脉交错，群山屹立，山峦起伏。地势北高南低，平均海拔2200米。地质主要以侵蚀溶蚀和岩溶山地为主，以地面径流为主，地下径流不丰富，溶岩发育较弱。棋台河流域属于高原山地地貌，地形起伏明显，北高南低，受外力侵蚀、溶蚀和断层的影响较突出。
本工程水源点主要为棋台河水源：棋台河距离用水区域约6.0km，水质为Ⅲ类标准（除大肠杆菌指标达Ⅲ类标准外，其余均达到Ⅱ类标准），棋台河流域取水点多年平均来水量为341万m3，p=90%情况下，棋台河流域可供水量为114.2万m3，原水取水点高程（1969.3m）较供水区域（2113-2237m）低，需提升至规划水厂，水质良好常规处理工艺即可达到水质要求。
5、土壤、植被及生物多样性

团结街办事处属于高原红壤地区，土壤主要以红壤土、冲积性旱地土、紫色土、和水稻土为主，红壤土在区内广泛分布，水稻土主要分布在区内盆地区和粮经作物区等，项目区内主要为红壤、水稻土、冲积性旱地土为主。
西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区林草覆盖率为67.4%。

根据现场查勘，项目原水输水管沿线主要自然植被为次生半湿润常绿阔叶林，以滇青冈林为主；净水厂区主要植被类型为云南松林；供水管沿线现状主要为农田植被。原生的森林植被较少，项目区内没有国家和省级保护的野生珍稀植物，也没有狭域分布的特有物种和名木古树。
6、其它

项目区不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。区内无重大的自然灾害产生，项目在建设过程中所占用地内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区。


表三、环境质量状况及保护目标


	监测点位
	监测日期
	昼间
	夜间
	周围声源

			监测值

	标准
	监测值

	标准
	
	1#团结乡集镇村庄内
	2017.10.17

	47.8
	60

	43.6
	50

	虫鸣

		2017.10.18

	48.2
	60
	43.6
	50
	虫鸣


	2#水厂背景
	2017.10.17

	52.6
	60
	42.5
	50
	虫鸣、鸟鸣


		2017.10.18

	53.0
	60
	42.1
	50
	虫鸣



	根据声环境质量监测结果，建设项目区域无大型工矿企业噪声污染源，项目区声环境质量状况较好，昼间、夜间环境质量背景值均能够达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准。
生态环境质量现状
（1）植物植被

项目区位于昆明市西北部，属于滇中地区，区域地带性原生植被属于半湿润常绿阔叶林，主要建群树种有滇青冈、青冈、滇石栎等。从实地调查的情况看，项目区现状主要植被类型有半湿润常绿阔叶林和暖温性针叶林（云南松），且现状自然植被均受人为干扰严重，呈现明显的次生化。

区域常见植物种类有：云南松、青冈、滇青冈、滇石栎、槲栎、麻栎、栓皮栎、香叶树、西南山茶、云南含笑、矮杨梅、杜鹃、邹叶狗尾草、野坝子、铁仔等。

项目原水输水管沿线主要自然植被为次生半湿润常绿阔叶林，以滇青冈林为主；净水厂区主要植被类型为云南松林；供水管沿线现状主要为农田植被。

（2）陆生野生脊椎动物

拟建项目区人类活动历史悠久，区内以人工或半人工生态系统为主，仅有少量次生自然植被分布，区内自然生态系统完整性较差，野生动物栖息环境破坏严重。据资料收集和实地走访，项目区空间范围不大，野生动物种类较少，数量也不多。区内主要分布的动物种类为活动能力强、适应性广的鸟类和小型兽类，活动能力差的两栖爬行类动物种类数量相对较少，且多为昆明地区常见种类。

a.兽类

项目区内以小型有害兽类为主，尤其是生态适应性较强的野生兽类，仅见生态适应性较强的啮齿类动物活动痕迹较多，其种类和数量均较丰富。项目区内最为常见的为社鼠Niviventer confucianus、小家鼠Mus nusculus、大足鼠Rattus nitidus等，其伴人性较强，主要活动于田间。除鼠类，其它种类也偶尔可见，如树鼩Tupaia belangeri、赤腹松鼠Callosciurus erythraeus等。

b.鸟类

项目区内分布的种类和数量最多的野生动物以鸟类居多，主要为弥勒地区常见野生居留鸟类，如喜鹊Pica pica sericea、大杜鹃Cuculus canorus bakeri、黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous andersoni、山斑鸠Streptopelia orientalis、戴胜Upupa epops longirostris、棕背伯劳Lanius schach schach、大山雀Parus major subtibetanus、[树]麻雀Passer montanus saturatus、白腰文鸟Lonchura striata swinhoei等，多栖息于周边山地，分布于项目区农田地为这些鸟类的主要觅食活动场所。实地调查中，未发现省级或国家级重点保护鸟类。

c.两爬类

项目区内两栖类最为常见的是滇蛙Rana pleuraden、华西蟾蜍Bufo andrewsi，主要分布于项目沟箐山涧，特别是棋台河附近。另据走访调查，爬行类近年在项目区内已不多见，在村庄附近偶尔可见到云南半叶趾虎Hemiphyllodactylus yunnanensis、蜓蜥Sphenomorphus indicus、蓝尾石龙子Eumeces elegans、红脖劲槽蛇Rhabdophus subminiatus、竹叶青Trimeresurus stejnegeri等常见爬行动物，近年已十分少见。

项目区内大部分区域已不具备陆栖野生动物适宜生境分布，现存可见野生动物均为生态适应性较广的，伴人居性较强的小型动物。项目区内未发现任何具有保护价值的野生动物。
（3）鱼类现状

通过查阅资料和对附近村民的走访，棋台河由于水流较小且湍急，河流落差较大，现状鱼类资源贫乏，没有调查到国家级及省级重点保护鱼类。现状仅有一种当地俗称“小马鱼”的鱼类分布，调查核实该鱼学名为麦穗鱼（Pseudorasbora parva），在金沙江流域和南盘江流域分布较广，为江河、湖泊、池塘等水体中常见的小型鱼类。杂食，主食浮游动物。产卵期4～6月。卵椭圆形，具黏液、成串地粘附于石片、蚌壳等物体上，孵化期雄鱼有守护的习性。该鱼保护利用价值均不高。

项目区评价区域水体内没有发现珍稀濒危鱼类分布。
（4）土地利用现状

拟建项目用地位于昆明市西山区，根据国土部门最新统计显示，西山区总面积791.141km2，土地利用现状：耕地7498.20hm2，非生产用地11235.96hm2，林地52959.87hm2，草地130.67hm2，水利设施2405.47hm2，其他用地4883.8hm2。土地利用状况详见表3-5。

根据现场调查，结合土地利用现状图分析，项目区土地利用类型主要为林地、坡耕地、交通运输用地和其他土地。

表3-5   项目区所在地土地利用现状表单位：hm2
名称

面积

耕地

非生产用地

林地

草地

水利设施

其他土地

西山区

79113.97

7498.20

11235.96

52959.87

130.67

2405.47

4883.8

（5）水土流失

1）项目所在地水土流失现状

经新区划调整后的西山区，土地总面积791.14km2，水土流失面积127.14km2，占总土地面积的16.07%。其中轻度流失69.30km2，占流失面积的54.51%，主要分布在疏幼林地上；中度流失33.27km2，占流失面积的26.17%，主要分布在荒山荒坡和部分破坏严重的疏幼林地上；强烈流失19.78km2，占流失面积的15.56%；极强烈流失4.13km2，占流失面积的3.25%，主要分布在坡度较大的坡耕地上及一些因资源开发对地表造成破坏的地方；剧烈流失0.66km2，占流失面积的0.52%，此部分流失呈点状分布在一些采石、采砂场等自然资源开发上。全区平均土壤侵蚀模数为944t/km2·a，年均土壤侵蚀总量为72.03万t。

西山区水土流失以轻、中度流失为主，轻、中度流失占流失总面积的80.67%，水土流失主要分布在碧鸡镇、海口街道办事处、团结街道办事处，马街街道办事处有少量的分布。
根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），项目所在西山区不属国家级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发[2007]165号），西山区属于云南省水土流失重点监督区和重点治理区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）的规定，本工程水土流失防治标准应按照建设类项目二级防治标准执行。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），工程建设区属以水力侵蚀为主的西南土石山区类型，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/km2.a。

2）项目区水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）和当地水保经验，按不同的地类、地形、坡度等经统计和分析，结合土壤侵蚀分类分级参考指标进行定性，项目区平均侵蚀模数为1518t/km2.a，水土流失整体以轻度为主。
根据项目区现状，南部局部区域地表裸露，为废弃沙料场，风化程度较强，全风化层多呈土状、碎石土状、沙状，容易产生圆弧形滑坡和坍塌，存在较大水土流失，水土流失达到强烈。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

依据项目污染物排放特征和厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本次评价的主要保护目标及保护级别。本项目分别按取水工程（提升泵站），原水及供水管线，水厂工程分列保护目标，主要保护目标情况见表3-1，主要保护目标位置可以参照图二。
环境保护目标表

环境类别
工程类别

序号
环境保护目标
区域特征
相对方位
人数
距离（m）
环境功能要求
影响因素
环境空气及声环境
净水厂

1

龙潭小村塘子

居民
东北侧
136户478人
960

GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准
施工期噪声及废气、运营期为水泵噪声
2
干坝子村

居民

南侧

15户63人

460
3

妥吉村

居民

西侧

25户75人

1300
取水工程（加压泵站）
4

棋台小村

居民

东侧

65户243人

930
5

新育村

居民
西侧
12户45人
450
供水工程

6
乐居村安置点

居民
供水管线两侧200m
104户
312人

穿越
7

规划团结民族风情小镇

居民

供水管线两侧200m
/

穿越

水环境

取水工程（取水坝）

4

棋台河

地表水

水源地

/
/
《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类

施工期施工废水影响水质；运营期取水影响下游生态流量



表四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、 环境空气

取水工程取水点位于棋台线公路北侧距离棋台村1.5公里处，地理位置坐标为东经102º28´54"，北纬25º01´38"。1#一级加压泵房位于团结棋台小河白汉厂上游小河汇流取水点的南岸2#二级加压泵房位于管线桩号K1+987.713采砂场北侧空地处；净水工程位于小村塘子西南侧，杨梅山山顶。配水输水管网位于团结街道建成区。根据《云南省环境空气功能区划分》，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准，标准限值详见表4-1

表4-1  环境空气质量标准单位:μg/m3

标准名称

污染物名称

取值时间

浓度限值

（标准状态）

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

1小时平均

--

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

1小时平均

--

TSP

年平均

200

24小时平均

00

1小时平均

--

二、地表水环境

该项目取水点所在流域为棋台河，棋台河属于金沙江水系普渡河螳螂川段右岸一级支流，发源于棋台村的利和头山附近，高程为2505.8m。根据《云南省地表水环境功能区划（2010—2020）》，本项目取水水源按《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类水保护，供水水质应满足《生活饮用水卫生标准》（ GB5749-2006）要求。标准限值详见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准单位：pH无量纲，其他mg/L

监测项目
pH值（无量纲）
高锰酸盐指数
溶解氧

化学需氧量

五日生化需氧量

氨氮

总磷

III类

6~9
6
5

20

4

1

0.2

监测项目

铜

锌

铅

镉

铁

锰

铬

III类

1

1

0.05

0.005

0.3

0.1

0.05

监测项目

砷（µg/L）

硒（µg/L）

汞（µg/L）*
氟化物

氰化物

挥发酚

石油类

III类

0.05

0.01

0.0001

1

0.2

0.005

0.05

监测项目

阴离子表面活性剂

硫化物

氯化物

硫酸盐

硝酸盐氮

粪大肠菌群（MPN/L）

　

III类

0.2

0.2

250

50

10

10000

　

三、声环境

根据声环境功能区划分原则，项目区域声环境功能区划为2类区，声环境质量执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准。相关标准限值详见表4-3。

表4-3声环境质量标准单位：dB(A)

类别

等效声级Leq

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	一、施工期大气污染物排放标准

本项目施工期所排废气主要为建筑材料运输、土方开挖等阶段产生的施工扬尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值，具体标准限值见表4-4。
表4-4大气污染物综合排放标准单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度值

颗粒物

1.0

二、施工期噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-5。
表4-5  建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB(A)

昼间

夜间

60

55

三、施工期固体废物标准

本项目施工期产生的一般固体废物堆存执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中第Ⅰ类一般工业固体废物贮存、处置场要求执行。
四、运营期噪声排放标准
运营期泵站及净水厂执行《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

昼间

夜间

60

50

五、运营期废气排放标准

运营期水厂食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

规模
小型
最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0
净化设施最低去除效率（%）

60

运营期加氯间盐酸挥发产生的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

氯化氢
周界外浓度

0.2



	总量控制指标
	本项目为市政供水项目，运营期无污染物排放，不涉及总量控制指标。另外，由于项目工程为已建，随着施工期的结束，施工废污水、废气等污染物产生的影也已结束，因此，本项目无需进行总量控制。

（1）废水总量控制建议指标

生活污水经隔油池及化粪池处理收集后委托环卫部门定期清运。无阀滤池反冲洗水进入回用水池后上清液返回配水井再处理，底部浓水进入污泥干化池进行干化。运营期生产生活废水不外排。
（2）废气总量控制建议指标

本项目运营期无有组织废气产生，不设总量指标。
（3）固废总量控制建议指标：处置率100%。


表五、建设项目工程分析
	一、生产工艺流程

① 项目总体工艺流程

本项目以现状棋台河为主要水源，经取水、净化、输水为团结街道小村塘子、乐居村安置点、规划团结民族风情小镇提供生活用水，项目生产工艺流程如下图5－1。

[image: image5]
② 取水、输水工程施工期工艺流程及产污环节
本项目取水工程已于2013年6月开工建设，截止2014年10月建设完成取水建筑物（取水站、提水站）、原输水管线敷设和净水厂工程，根据现场查勘，已建工程场地已被建构造筑物、道路、硬化场地和绿化措施覆盖，原输水管线沿路暗埋区域已植被恢复，沿耕地区已经复垦，沿山间林地地表敷设完成，扰动区域水土流失现状轻微，植被恢复及景观绿化措施基本到位，排水系统通畅。原输水管道线路敷设，总长5.93km，配水管网工程管道敷设总长43.065km，拟建200m3高位水池3座。

[image: image6]
③ 水厂生产工艺流程

水处理工艺主要包括配水加药、絮凝、沉淀、过滤、消毒等工段。
1、配水
A进水：
水库原水（10000万m3/d）靠重力流经原水管道进入厂区配水井（14.80×5.20×8.7m）的进水室。排水池的的上清液（滤池反冲洗水）经管道从井底进入进水室。

进水室的水流入配水室，配水室分为六格，分配的原水经管道进入对应的后续两格絮凝、斜管沉淀池。
    B加药：

在配水井和絮凝、斜管沉淀池中间管道内，通过静态管道混合器（DN700）向水中投加聚合氯化铝（混凝剂，平均投加量6mg/L，最大16mg/L），加入二氧化氯水溶液（平均投加率0.2mg/L，最大投加率0.5mg/L）达到较好的混合效果，起杀菌、氧化、除异味等效果。
A混凝剂的制备
项目设有加药间1栋，面积339.72m 2。本工艺混凝剂采用聚合氯化铝（PAC，Al2O3含量约30%），采用湿式投加，聚合氯化铝存放仓库面积25m2，容积40m3。

溶液制备约3次/d，首先由人工将PAC倒入溶解池内（2个，1.9m3/个），加水机械搅拌溶解，溶液浓度5%~10%。调好后再排入溶液池（2个，6.4m3/个）待用，通过计量泵（2台，1用1备）向原水中投加。

b二氧化氯（ClO2）的制备

项目设有加氯间1栋，面积231.80m2，配合高纯二氧化氯发生器3台（2用1备，产气能力3000g/h.台）。本工艺采用盐酸法制备二氧化氯。

亚氯酸钠（7.5%）、盐酸（31%）按13:1从各自储罐内通过计量泵加入二氧化氯反应器，转化效率≥95%，产生的二氧化氯其他和其他产物在水射器混合通过管道混合器加入原水， 水射器内混合后二氧化氯水溶液浓度为6mg/L。反应公式如下：
5NaClO2+4HCl == 5Na2Cl+4ClO2↑+2H2O
2、絮凝

絮凝过程就是使具有絮凝性能的微絮粒相互碰撞，从而形成较大的絮粒，以适应沉淀分离的要求。为了达到完善的絮凝效果，必须具备两个主要条件：一是具有充分絮凝能力的颗粒；二是保证颗粒获得适当的碰撞接触而又不致破坏的水力条件。本工程采用折板絮凝池。
3、沉淀

 沉淀池的种类较絮凝池而言是较少的，主要有平流式沉淀池、斜板（斜管）沉淀池、V 型沉淀池。本工程采用斜板沉淀池。
4、过滤

以传统的石英砂作滤料层，这种滤层称为均质滤层，滤料则称为均质滤料，其特点是在整个滤层内，滤料的级配都是一样的，因此沿滤层厚度的每一点，滤料颗粒间所形成的空隙大小的分布也是一样的，在沿均质滤层厚度的每一点具有容纳同样多的悬浮固体的能力。过滤的功效不仅在于进一步降低水的浊度，而且水中有机物、细菌乃至病毒等将随水的浊度降低而被部分除去。残留于滤后水中的细菌、病毒等在失去浑浊物的保护或依附时，在滤后消毒过程中也将容易被杀灭，这就为滤后消毒创造了良好条件。在饮用水的净化工艺中，过滤是不可缺少的，它是保证饮用水卫生安全的重要措施。本工程采用重力式无阀滤池。
5、反冲洗

反冲洗即是通过水、气或水气混合液的压力将附着在过滤介质表面的污物颗粒冲掉，达到自动排污效果，增大过滤介质的截污效果和使用寿命。

反冲洗气和水由V型滤池旁的反冲洗设备房提供。依次采用气冲、气水同时冲洗和水冲洗三种方式对滤床进行冲洗去污。

滤池反冲洗时间为24h/次，反冲洗水量为：15×（3.3×3.3×1.8）×5×60/1000=88.2m³/d，上清液用泵排至配水井再次处理。底部浓水排至排泥池处理。

5、消毒

水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序，其目的在于杀灭水中的有害病原微生物（病原菌、病毒等），防止水致传染病的危害。项目设置二氧化氯发生器，主要生产原料为盐酸和亚氯酸钠，产生二氧化氯进行消毒。在清水池进水管中，通过水射器向水中二氧化氯水溶液（平均投加率0.5mg/L，最大投加率1.0mg/L），二氧化氯水溶液浓度6mg/L。
6、污泥处理

根据项目可研本项目设有贮泥池1座，容积为4.6m3，分为可独立运行的2格，接受絮凝、斜管沉淀池排泥，根据进水水质和建设方提供资料，各环节排泥量约为10m3/d，泥水含水率99%。

絮凝、斜管沉淀池以及反冲洗底部的泥水在排泥池内混合后，再经潜水泵抽送至污泥干化场处理。
设有污泥干化场容积32m³，干化后进委托环卫部门定期清运。

本项目实际建设情况并未建设污泥干化及贮存设施，目前滤泥直接排放到回用水池，上清液返回配水，底部浓水委托环卫部门清运。

综上，净水厂生活用水生产工艺流程图见图5-2。
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图5-3净化水厂生产工艺流程及产污节点图
二、本工程主要设备设施清单
本工程主要工程数量及设备设施清单见表5-3
表5-1主要设备设施配置清单一览
编号
项目
型号
单位
数量
备注
一、取水工程
1#加压泵房
1
取水构筑物
0.8 m×9.7 m×1.5 m
座
1
钢筋混凝土
2
1#吸水前池
4.0 m×25.5 m×4.5 m
座
1
钢筋混凝土
3
1#加压泵房
6.0 m×21.0 m×7.5 m
座
1
框架，配电室合建，泵房半地下式，两层
4
管理用房
3.6m×3.6m×3.0m
间
1
砖混
5
围墙
　

m
100
砖墙高2.4m
6
征地
　

亩
1.54
　

7
1#加压泵房挖方
　

m3
3011.25
　

8
1#加压泵房填方
　

m3
220
　

9
加压泵
Q=460m³/h H=230m  N=240KW
台
2
　

2#加压泵房
10
2#吸水前池
6 m ×6 m ×3.5 m
座
1
钢筋混凝土
11
2#加压泵房
4.2 m ×21 m ×6.3 m
座
1
框架，配电室合建，泵房半地下式，两层
12
管理用房
3.6m×3.6m×3.0m
间
　
砖混
13
征地
　
亩
1
　
14
围墙
　

m
80
砖墙高2.4m
15
2#加压泵房挖方
　

m3
336.42
　

16
2#加压泵房填方
　

m3
67
　

17
加压泵
Q=460m³/h H=130m  N=440KW
台
2
　

原水输水工程
1
焊接钢管
DN350
m
5933
壁厚16mm
2
止回阀
DN350
套
2
　

3
伸缩蝶阀
DN350
套
14
　

4
排气阀
DN75
套
6
含排气阀井
5
排泥阀
DN100
套
6
含排泥阀井
6
管力阀
DN350 4.0MPa
3
台
　

7
水击泄放阀
DN150 4.0MPa
2
台
　

8
手动闸阀
DN350 1.6MPa
3
台
　

9
手动闸阀
DN150 4.0MPa
2
台
　

10
电动闸阀
DN350 4.0MPa（配可调节电动头）
3
台
　

11
管力阀
DN350 2.5MPa
3
台
　

12
水击泄放阀
DN150  2.5MPa
2
台
　

13
手动闸阀
DN350 1.6MPa
3
台
　

14
手动闸阀
DN150 2.5MPa
2
台
　

15
电动闸阀
DN350 2.5MPa（配可调节电动头）
3
台
　

16
防水锤空气阀
DN100  2.5MPa
5
台
　

16
复合式高速动力空气阀
DN50  2.5MPa
4
台
　

二、净水厂工程
一
主要建设工程量
1
配水井
2.4m×2.4m×2.5m
座
1
　

2
管式混合器
DN300 L=3M
套
2
　

3
絮凝沉淀池
6.0×10.4×4.9 m
座
2
　

4
重力式无阀滤池
7.2×3.6×6.0 m
座
2
　

5
钢筋混凝土清水池
2000 m3
座
1
　

6
加药间
29.8×11.4m
间
1
框架
7
门卫室
3.6×3.6m
间
1
砖混
8
综合办公楼
28.8×14.1m
栋
1
2层框架结构
9
回用水池
5.0×5.0×4m
座
1
钢筋砼
10
贮泥池
∅xH=3m×2.3m
座
1

钢筋砼
11
污泥干化场
8.0×4.0m
座
1

钢筋砼
12
自用水泵房
9.6×6.6×4.2m
间
1
框架结构
13
车间仓库
20.1×10.2m
栋
1
框架结构
14
征地
　

亩
20
林地
15
围墙
　

m
500
砖墙高2.5m
16
挖方
　

m3
10720
　

17
填方
　

m3
4080
　

18
厂区工艺管道
　

　

　

　

a
生产管道
DN300

米
20

钢管
DN200

米
55

钢管
b
超越管道
DN250

米
60

钢管
DN200

米
20

钢管
c
加氯管道
De15

米
31

聚氯乙烯塑料管
d
加药管道
De25

米
89

聚氯乙烯塑料管
e
自用水管道
DN50

米
80

钢管
f
回收水管道
DN200

米
120

钢管
g
泥浆管道
DN100

米
30

钢管
19

闸阀
DN300

个
1

　

DN250

个
2

　

DN200

个
12

　

20

闸阀井
Φ1400
个
2

　

闸阀井
Φ1200
个
12

　

    21

水表
DN250

个
2

　

DN300

个
1

　

22

水表井
3.5m×1.5m×3m

座
3

　

二
设备列表
1

加药加氯设备
　

　

　

　

a

PAC一体化投加设备
Q=41.7千克/小时 N=2.0千瓦
套
2

一用一备
b

二氧化氯
Q=21千克/小时，N=2.0千瓦
套
2

一用一备
自动发生器机
c

药液提升泵
N=1.5千瓦
台
2

一用一备
d

化料器
N=1.5千瓦
台
2

　

e

轴流风机
Q=826米3/时 风压=38pa N=0.025千瓦
套
4

　

2

水厂电气设备
　

　

　

　

a

干式变压器
SCR-550KVA/10

台
1

合资产品
b

高压开关柜
JYN-10

台
2

合资产品
c

低压配电柜
MNS

台
2

合资产品
d

风机变频柜
SRA55

台
1

　

e

照明配电箱
定制
台
2

合资产品
f

电力电缆
YJV-1KV-3X95-2X50

米
200

　

3

自控设备
　

台
1

　

a

电磁流量计
4～20mA,220VAC

套
1

　

b

超声波液位计
一体化
套
2

　

c

压力变送器
4～20mA,24VDC

套
1

　

d

余氯检测仪
0～5mg/L,4～20mA,200VAC

套
1

　

4

化验设备
　

　

　

　

a

便携式PH计
PH=1～14

台
1

　

b

散射光浊度计
0～50NTU

台
1

　

c

游离余氯测定仪
　

台
2

　

d

电热恒温干燥箱
0～300摄氏度
台
1

　

e

电冰箱
200L

台
2

　

三、配水管网工程
1
　

DN100
钢丝网骨架PE管
m
18283
1.0Mpa
2
　

DN150
钢丝网骨架PE管
m
7354
1.0Mpa
3
　

DN200
钢丝网骨架PE管
m
1835
1.0Mpa
4
　

DN200
钢管
m
2790
壁厚8mm
5
　

DN250
钢丝网骨架PE管
m
1490
1.0Mpa
6
　

DN250
钢管
m
4119
　

7
　

DN300
钢丝网骨架PE管
m
2120
1.0Mpa
8
　

DN300
钢管
m
2128
壁厚10mm
9
DN350
钢管
m
2946
壁厚10mm
10
消火栓
SS100/65-1.0
套
50
　

11
闸阀
DN100
套
28
含伸缩节
12
闸阀
DN150
套
22
含伸缩节
13
闸阀
DN200
套
4
含伸缩节
14
闸阀
DN250
套
6
含伸缩节
15
闸阀
DN300
套
6
含伸缩节
16
三通
DN100×DN100
套
6
钢制
17
三通
DN150×DN100
套
6
钢制
18
三通
DN150×DN150
套
3
钢制
19
三通
DN200×DN100
套
2
钢制
20
三通
DN250×DN150
套
1
钢制
21
三通
DN300×DN250
套
2
钢制
22
三通
DN300×DN150
套
1
钢制
23
排气阀
复合式排气阀DN25
座
38
含排气阀井
24
排泥阀
DN50
座
36
含排泥阀井
25
减压水池
200立方米
座
1
低区减压水池,征地0.5亩
26
减压水池
200立方米
座
1
1#中区减压水池,征地0.5亩
27
减压水池
200立方米
座
1
2#中区减压水池,征地0.5亩
28
止回阀
DN150
套
2
　

29
止回阀
DN250
套
1
　

三、主要原辅材料及动力供应

1、原料供应

（1）主要原料供应

根据《昆明市西山区团结集镇抗旱应急供水工程可行性研究报告》水源论证：
经计算本工程近期（2015-2020年）最高日供水规模10000m3/d,日变化系数1.5，考虑水厂5%的自用系数、5%的漏损系数；近期棋台河年取水量为114.2万m3。水源情况详见下表：

表5-2 水源情况对比表

水源名称

高程

水量

与供水区域距离（Km）

水质

棋台河水源

取水点河床标高1969.3m，需加压

棋台河流域取水点多年平均来水量为341万m3，P=90%可供水量114.2万m3 

6

Ⅲ类标准（除大肠杆菌、化学氧量指标达Ⅲ类标准外，其余均达到Ⅱ类标准）

确定本工程水源：棋台河
原水水质分析资料见表3-3（详见附件三云南科诚环境监测有限公司监测报告                  科监字[2017]—219号）。
（2）辅料来源

项目其它生产辅材为混凝剂、消毒剂等原料，在昆明市场可直接采购。
本项目主要原辅材料年消耗量详见表5-5，项目主要原辅材料理化特性、毒性毒理详见表5-6，能源消耗详见表5-7。

表5-6 项目主要原辅材料消耗一览表

序号

原辅料名称

使用环节

年消耗量(t/a)

物理形态

最大贮量t

包装

方式

存放

地点

1

水

生产

114.2万

液态

/

/

/

2

絮凝剂（PAC）

净水混凝

22

固态

2
袋装

加药间
3

7.5%亚氯酸钠

制备二氧化氯

57

液态
1
槽罐运储

加氯间

4

31%盐酸

5
液态

1
槽罐运储

*括号内为远期用量
表5-7  主要原辅材料理化料特性、毒性毒理

序号

名称

理化特性

是否属危险化学品

1

絮凝剂（PAC）

一种净水材料，无机高分子混凝剂，固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。有吸附、凝聚、沉淀等性能,聚合氯化铝稳定性差。由于喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点
否

2

亚氯酸钠

白色或微带黄绿色粉末或颗粒晶体。易溶解于水，是一种强氧化剂，遇酸放出CIO₂气体。有强氧化性。在175℃时即分解而发热，与可燃物质接触，即起猛烈爆炸，须注意安全。库房通风低温干燥; 与酸、可燃物分开存放
是

3

盐酸

盐酸是无色液体，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。盐酸溶于碱液时与碱液发生中和反应。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。盐酸具有还原性，可以和一些强氧化剂反应，放出氯气。具有较强的腐蚀性。
是
表5-8  项目能源消耗一览表

序号

名称

单位

年量

来源

1

取水

万m3
114.2万
棋台河

2

用水

万m3

2.117

自给

电

万kw·h
715.36

市政电网

2.电力供应
加压泵站：根据相关设计规范，加压泵站负荷等级为二级。为保证本工程电气系统的连续、可靠运行，采用了2路10KV专用架空电源供电。

净水厂区：厂区用电为二级负荷。拟由附近变配电所引入一路专用10KV高压线路，架空进入厂区配电所。由厂区箱式变电站降压后供电。厂区供电线路及室外照明由箱式变电站至各用电房间的低压线路采用YJV-1KV电缆埋地敷设；室外照明采用杆柱式照明，在门房集中控制。
四、交通

项目区位于山区，项目区内除棋台公路、浑团公路、浑谷公路外，还有数条乡村道路、旅游通道、村庄内部小路等，施工交通较为方便。
五、土石方平衡分析
本工程土石方开挖量6.94万m3（自然方，包括剥离表土0.94万m3，土石方开挖6.00万m3），回填利用5.28万m3（自然方，包括土石方回填4.35万m3和覆土0.94万m3）。产生弃土1.65万m3，弃渣来源于配水管网区团结街道建成区域管网沟槽开挖弃土。
配水管网工程区域管网敷设规模较大，沿线管线敷设沟槽开挖土方较大，沟槽开挖断面为：宽×高=1.0m×1.0m，敷设配水管长43.065km，土石方开挖量4.14万m3，回填利用2.65万m3（自然方，包括土石方回填2.48万m3和覆土0.17万m3），产生一定的弃渣，约1.65万m3。弃渣来源主要为乡镇配水管网区，该区域管道敷设范围为团结街道办事处中心及周边，属于人居环境区域，按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部[2005]139号令）和《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市政府88号令）的相关规定进行处理或处置，本工程不另外增设弃渣场。

非建成区域配水管网沿途经临时占用一定的林地和草地，管网敷设完成后需要植被恢复，因此，需要对该区域肥沃的表土资源进行表土剥离，剥离厚度约20~40cm，共剥离表土0.17万m3（自然方）。表土在工程后期才能回覆利用，施工期间在征地范围内沿管线段集中堆存。
六、拆迁

本建设项目建设不涉及到移民安置，本次项目建设根据占用地类及性质由建设单位通过经济补偿的方式解决。
七、工艺产污环节及源强分析

1、施工期

本项目取水工程、原水输水管道、净水厂已于2013年7月开工建设，2014年6月完工；供水管网于2017年3月开工建设，2017年12月完工。
施工期污染为净水水厂、水池、泵站及输水管道施工产生的污染，其污染工序如图5-4。


[image: image8]
图中虚线部分为涉及到道路切割设管的施工工段。

（1）废水

根据本项目的项目特征，项目废水的产生主要有以下两个方面：施工废水、施工人员生活污水。施工期开挖地表，容易造成水土流失，雨季泥沙将进入附近地表水体，造成管线附近地表水体污染。施工场因机械的污油进入地表水体造成一定污染。

施工废水主要污染物是SS，通过构建沉淀处理池进行处理后可综合利用，主要用于洒水降尘，产生量约为0.2t/d，施工期间施工废水产生量约为48t/d。

本项目不设施工营地。本项目施工生活区将租借附近民房，本工程不再单独设置施工生活区。主要产生的污水是施工人员生活污水。生活污水按在施工期间以日均施工人员按25人计，生活用水量按50L/人•日计，则日生活用水量为1.25m3/d，生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为1m3/d，施工期为250天，废水产生量为250t。主要污染因子浓度预计为：COD400mg/L、BOD250mg/L、SS350mg/L、动植物油25mg/L、氨氮30mg/L。生活污水源强如表5－15所示。

表5－6生活污水水质

污染物

COD

SS

动植物油

氨氮

预计浓度（mg/L）

400

350

25

30

污染物产生量（kg/d）

0.45

0.35

0.025

0.03

（2）噪声

噪声主要是施工机械及各种施工活动产生的噪声。项目区建设施工过程中运输车辆和施工机械是主要的噪声源。施工机械包括挖掘机、吊车、电锯、电焊机、筑路机械、搅拌机以及运输车辆等噪声，噪声源声级一般在99～119dB（A）。

（3）废气

废气污染物主要是施工扬尘、施工机械尾气、汽车运输扬尘、汽车尾气以及固体废弃物堆场扬尘。扬尘呈无组织排放，扬尘污染与施工强度、季节、空气湿度、岩土性质有关，数量难于核定。其影响范围主要集中在管道施工沿线。

为建设项目扬尘对周围环境的影响，建设施工中将采取对堆土表面洒水降尘的方式，同时，对工地附近地表实行保洁制度。

（4）固体废物

拟建项目施工期产生的固体废物包括废弃土石、施工人员生活、施工垃圾、污水处理池污泥等。
本项目只设置临时渣场，不设置永久性渣场。根据项目施工方式分析，本项目管网施工所要开挖的土石方不多，本工程共产生土石方开挖量6.94万m3，回填利用5.28万m3，弃方1.65万m3。另外在施工前期工程共产生0.94万m3的剥离表土，剥离表土堆存于管线一侧，用于管线覆土及绿化用土。

用于回填的土方临时堆存于个堆渣点，适时回填，废弃土石方1.65万m3及时清运，送往市政部门指定的地点进行堆存。
施工期生活垃圾以每人每天0.5kg进行核算，则整个施工过程生活垃圾产生总量约为3t。

施工废水沉淀池整个施工期污泥产生量约为1t。

施工垃圾无特殊的污染物，可在项目施工范围内进行填埋实现综合利用。
（5）生态环境影响

项目输水管线占用土地利用类型主要为林地及建设用地等。根据本项目可行性研究报告及施工图统计，本工程原水输水管网总长为5.93 km，占地约1.33hm2、占地类型为交通用地、林地等，净化水站不新增占地面积，现状水厂占地1.33hm2，配水管网总长为43.065km，占地面积为6.46hm2，占地类型为建设用地、交通用地等。管线开挖、临时堆场、施工便道等将破坏原有植被，造成表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，雨季侵蚀强度加大，容易造成水土流失。绿化面积约为1.92hm2。
2、运营期

运营期工艺流程及产污环节见图5-3。

（1）给排水
本项目按近期（2015年～2020年）总供水规模为10000m3/d实施。
本项目产生的废水主要是厂区内员工产生的生活污水，厂内人员编制为10人，用水量以每人每天120L进行核算，则厂内生活用水量为1.2m3/d，污水产生量以80％计，则污水产生量为0.96m3/d，年生活污水产生量为350.4m3/a。类比城镇污水处理厂水质情况，本项目生活污水水质为CODCr400mg/L、BOD5250mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/l、TP6mg/l。食堂废水经隔油处理，所有生活污水由化粪池收集后委托环卫部门定期清运，不外排。

表5-7  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

用（取）水量m3/d
排（供）水量m3/d
1

原水

10000
10000
2

员工生活用水

10人

120L/（人.天）

1.2

0.96

3

绿化用水

19200m2
3L/（m2·d）

57.6

0

4

合计

/

/

10058.8
10000.96
项目给排水水量平衡见图5-5：

[image: image9]
图5-5  项目水平衡示意图（单位：m3/d）
（2）废气

本项目生产性废气为加氯间盐酸挥发气体，本项目加氯间在室内。

食堂采用液化气作为燃料，主要产生的废气为厨房油烟废气，产生量小，经抽油烟机净化处理后达标排放。
（3）固废

项目运行期主要固废为斜管沉淀池产生的污泥以及无阀滤池中滤网产生的污泥。斜管沉淀池产生的污泥量平均约为0.3t/d；滤网污泥采用反冲洗措施进行处理，产生的废水主要污染物为SS，设置沉淀池对该废水进行沉淀处理后循环使用，所需补充水从原水池供给，沉淀池污泥产生量约为0.1t/d，两部分污泥总产生量约为0.4t/d，年产生量146t/a。所有污泥收集起来后委托环卫部门定期清运处置。

食堂废水隔油池污泥产生量约为5kg/d，年产生量约为1.825t。
生活污水沉淀池污泥产生量约为40kg/d，年产生量约为14.6t。
生活垃圾以每人每天1kg进行核算，则生活垃圾产生量为10kg/d，年产生量为3.65t。.

厂区厕所采用水冲厕，如厕废水与生活污水一同进入化粪池，委托环卫部门定期清运。

（4）噪声

本项目运营过程中，泵类噪声是主要噪声，其源强85~105dB(A)，各类水泵置于封闭的专用机泵内，并采取基础减振、安装消声器、房间做吸声墙壁等减噪防噪措施。


表六、项目主要污染物产生及预计排放情况　

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	处理后排放浓度及排放量(单位)

	废

气

污

染

物
	施

工

期
	施工场地

施工机械

汽车运输

汽车尾气

固废堆场
	扬尘

废气

扬尘

废气

扬尘
	少量
	少量

	
	运营期
	食堂
	油烟
	少量
	少量

	废

水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS
	48t/d
	回用，不外排

	
	
	生活污水
	废水量
	1m3/d，总量：250m3
	施工期生活污水通过施工人员居住地排水管网处置，本项目不另设施工营地

	
	
	
	污染物
	mg/l
	kg
	

	
	
	
	CODcr
	400
	112.5 
	

	
	
	
	BOD5
	250
	70.4 
	

	
	
	
	SS
	350
	98.1 
	

	
	运营期
	生活污水、如厕废水
	废水量
	0.96m3/d，350.4m3/a
	化粪池收集后委托环卫部门定期清运

	噪声
	施

工

期
	施工场地
	噪声
	99～119dB(A)
	场界达标

	
	运营期
	泵房
	噪声
	85～105dB(A)
	对周围环境保护目标的影响可以接受

	固

体

废

弃

物
	施

工

期
	施工场地
	表土剥离
	0.94万m3
	用于复垦及绿化用土

	
	
	
	废弃土石方
	1.65万m3
	送往有关部门指定地点堆存

	
	
	
	施工垃圾
	少量
	回用

	
	
	
	生活垃圾
	3t
	环卫部门收集清运

	
	
	
	污泥
	1t
	

	
	运营期
	项目水净化
	污泥
	146t/a
	综合利用

	
	
	隔油池
	污泥
	1.825t/a
	委托环卫部门定期清运，综合处置

	
	
	生活污水沉淀池
	污泥
	14.6t/a
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	3.65t /a
	

	
	
	厂区水冲厕
	粪便
	——
	化粪池污泥委托环卫部门定期清运

	主要生态影响

1、施工期
①工程施工对占地的影响
输水管线及配水管网施工期临时占用了项目区周边的耕地、草地、和林地，造成耕地和植被覆盖面积的减少。工程完工后可重新恢复耕种功能和恢复植被，不会造成耕地面积和林草地的减少。
②施工对植被影响
对植被的影响包括临时占用植被和施工永久占用植被。本工程原水输水管网总长为5.93 km，占地约1.33hm2、占地类型为交通用地、林地等，净化水站不新增占地面积，现状水厂占地1.33hm2，配水管网总长为43.065km，占地面积为6.46hm2，占地类型为建设用地、交通用地等。
管线施工临时占用农地在完工后要及时进行复垦，临时占用场地铺设的石板和洒落碎石清理干净，刨松土层，使土地达到植物可生长作状态种植树木或植草，人工复绿。本工程绿化面积约为1.92hm2。
③施工对脊椎动物的影响
工程施工期间，施工人员较多，各种机械的作业，对施工区域的动物生长、繁殖和迁移有不利的影响；工程占地造成野生动物栖息地的损失，同时施工活动，特别是施工爆破对野生动物造成惊扰；在工程土石方开挖中，可能会造成部分动物个体直接死亡。
④施工对鱼类的影响
施工废水若直接排放或施工弃渣倾倒如河道，会污染地表水体，影响水源水生生态环境，对水库鱼类造成不利影响。
2、运营期
项目运营期对生态环境的影响主要是，棋台河取水点取水造成水库水文形式产生变化，对其水生生态环境造成不利影响
项目评价区范围内没有国家级或云南省级重点保护野生动物和植物种类分布，也没有当地狭域特有动植物种类分布，因此项目建设不会对任何珍稀濒危保护动植物种类造成不利影响。同时管线施工将会造成地表裸露、松动，使土壤抗蚀能力减弱，雨水侵蚀或风力侵蚀强度加大，造成水土流失，采取及时回填、临时围挡、修建挡墙、植被恢复等措施后水土流失影响不大。


表七、环境影响分析
	一、产业政策相符性分析
本工程是市政供水及配套项目，净化后的水作为生活用水进行使用，团结街道近期（2015年～2020年）总供水规模为10000m3/d；远期（2020年～2030年）总供水规模15000m3/d，完善西山区团结街道供水设施，促进西山区的发展，查现行《产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正）》，本项目为鼓励类中“二、水利—城乡供水水源工程”，因此项目的建设符合国家产业政策。
二、施工期环境影响回顾性分析

本项目取水工程、原水输水管道、净水厂已于2013年7月开工建设，2014年6月完工；供水管网于2017年3月开工建设，2017年12月完工。现就本项目施工期间产生的环境影响做如下回顾性分析。
1.水环境影响分析

施工期的废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。

本项目施工期间施工人数约为25人为当地居民，未设置专门施工营地，施工人员主要生活废水主要产生于施工人员租住的居民区。施工期间施工人员生活用水量以每人每天50L核算，则每天生活用水量为1.25m3，生活污水产生量以生活用水量的80％进行核算，则生活污水产生量约1m3/d。施工人员生活污水在居民区通过居民区化粪池处理后排入市政污水管网，对环境无直接影响。项目在施工期只设旱厕，粪便请郊区农民清掏后施用于农田，未对水环境造成直接影响；生活污水对周围地表水环境的影响在可接受的范围之内。

施工废水主要含SS等污染物，施工期间建设方通过在地势较低洼地修建临时沉砂池进行沉淀处理，考虑到施工场地沿线扬尘量较大，建设方采取就近泼洒至施工沿线周围地面的措施，用于抑尘，因此，施工废水未对水环境造成太大影响。

目前施工期已结束，施工期废水对周围环境的影响也随之消失。
2.环境空气影响分析

本项目主要环境影响集中在施工期，施工期对大气环境的主要影响是施工扬尘、施工机械尾气、汽车运输扬尘、汽车尾气以及固体废弃物堆场扬尘，这些污染均呈无组织排放，施工期间土石方临时堆场土石方的堆存在遇到大风天气，将可能造成扬尘污染，因此在项目施工期间，对临时堆存的土石方采取及时洒水，保持土壤的湿度，从而便面临时堆场扬尘污染，对不能回填的土石弃方及时清运，运往市政部门指定的地点进行堆存。

施工产生的环境空气污染已随着施工期的结束而停止。

3.声环境影响分析

本项目对声环境的影响主要体现在施工阶段，施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，不同阶段、不同场所、不同作业性质产生的噪声特性不同。本工程涉及作业面窄且持续时间短，作业内容管线的开挖。施工期主要噪声源由推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等构成。各噪声源A声功率级范围为99～119dB（A），全部为90dB（A）以上。

类比同类项目表明项目施工期间，项目施工期间对声环境会造成不利影响。由于建筑材料运输量较大，运输汽车噪声对进入现场的道路沿线的居民影响也较大。本项目建设方考虑到项目施工工程量比较大，在团结街道居民集中区域内施工时在敏感目标附近100m以内未设置混凝土搅拌机、柴油发电机等固定机械，夜间无高噪声设备施工，同时建筑材料也尽量避免了在夜间运输，尽量减少了施工噪声对周围环境的影响。

随着施工期的结束，施工噪声对周围环境的影响已消失。
4.固体废弃物环境影响分析

本项目固体废弃物主要是管线开挖时剥离的表土、产生的土石弃方、施工人员生活、施工垃圾、污水处理池污泥等。
土石方经计算，工程埋管前本工程共产生土石方开挖量6.94万m3，管道埋好后土石方可回填利用5.28万m3，剩余量为1.65万m3，本项目建设方严格执行水土保持方案水土流失措施，对临时堆存点采取水保方案提出的相应的防止水土流失措施，如修建挡墙，铺设篷布等，对临时堆存的废弃土石方进行近视的清运后送往指定的地点进行堆存。
施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg进行核算，项目总共施工人员达25人，因此施工人员生活垃圾产生量为12.5kg/d，施工时间约为7个月，因此，整个施工期施工人员生活垃圾产生量约为3t。施工期生活垃圾设置专门地点堆存，达到一定量后委托当地环卫部门统一清运，综合处置。

施工期生活污水处理池污泥产生量很小，经估算，整个施工期污泥产生量约为1t，此部分污泥如随意丢弃的话将对周围环境造成一定的影响，因此项目建设方委托当地环卫部门在清运生活垃圾的同时一起清运，综合处置。处置后对环境的影响在可接受的范围之内。

施工垃圾无特殊的污染物，可在项目施工范围内实现综合利用，无需外运。
5.生态环境及水土流失影响分析

根据本项目可行性研究报告及施工图统计，本工程原水输水管网总长为5.93 km，占地约1.33hm2、占地类型为交通用地、林地等，净化水站不新增占地面积，现状水厂占地1.33hm2，配水管网总长为43.065km，占地面积为6.46hm2，占地类型为建设用地、交通用地等。

（1）动植物及生态系统

管线开挖、临时堆场、施工便道等将破坏原有地表植被，造成工程占地区植被损失和植物生物量损失。项目占地区均为次生植被，生态系统质量总体水平不高，生物多样性程度也不高，项目区已不具备完整的原生生态系统，项目占地面积不大，建设不会对项目区生态系统总体水平造成大的影响，不会造成项目区生态系统总体格局的改变或退化。

同时项目施工期间，临时占地、永久占地铲除原有生态植被，对原有生态植被造成一定的影响和破坏，因此在项目施工完成后，项目施工方严格按照水土保持方案对所有临时占地进行植被恢复，采用植被恢复的措施减少工程施工对生态植被造成的影响。
另外，项目评价区范围内没有国家级或云南省级重点保护野生动物和植物种类分布，也没有当地狭域特有动植物种类分布，因此项目建设未对任何珍稀濒危保护动植物种类造成不利影响。

（2）水土流失

对植被的影响包括临时占用植被和施工永久占用植被。本工程本工程原水输水管网总长为5.93 km，占地约1.33hm2、占地类型为交通用地、林地等，净化水站不新增占地面积，现状水厂占地1.33hm2，配水管网总长为43.065km，占地面积为6.46hm2，占地类型为建设用地、交通用地等。项目施工完成后建设方对管网占地两侧、临时堆场以及施工便道覆土进行了植被恢复，尽量恢复原有占地植被类型。同时施工期间造成一定的水土流失，工程施工期间严格按照项目水土保持方案采取了相应的水土流失防治措施，如挖设临时截排水沟。设置了临时围挡、铺设篷布等，同时，施工时段尽量避开雨季，安排合理施工时间，把施工期水土流失影响降到了最低。
6施工期环境影响回顾性分析小结
本项目取水工程、原水输水管道、净水厂已于2013年7月开工建设，2014年6月完工；供水管网于2017年3月开工建设，2017年12月完工。目前本项目施工期已结束，本项目施工方在施工期间严格各项环保措施，并加大施工期间洒水力度，同时注意施工时间，尽量选择在公休时间进行施工。并考虑到项目施工工程量比较大，在团结街道居民集中区域内施工时在敏感目标附近100m以内未设置混凝土搅拌机、柴油发电机等固定机械，夜间无高噪声设备施工，同时建筑材料也尽量避免了在夜间运输，严格执行水土保持方案水土流失措施，对临时堆存点采取水保方案提出的相应的防止水土流失措施，如修建挡墙，铺设篷布等，对临时堆存的废弃土石方进行近视的清运后送往指定的地点进行堆存。项目施工完成后建设方对管网占地两侧、临时堆场以及施工便道覆土进行了植被恢复，尽量恢复原有占地植被类型。通过到位的恢复措施，本项目在施工期结束后未遗留较大环境问题，施工期对周围环境的影响控制在可接受范围内。

三、营运期环境影响分析

1.水环境影响分析

a.地表水环境影响预测分析

本项目产生的废水主要是净水厂区内员工产生的生活污水，厂内生活用水量为1.2m3/d，污水产生量以80％计，则污水产生量为0.96m3/d，年生活污水产生量为350.4m3/a。厂区内食堂废水经隔油处理（隔油池容积约为1m3），与其它所有生活污水进入生活污水沉淀池（沉淀池容积约为7.5m3），沉淀池沉淀处理后旱季全部回用于厂区绿化和道路洒水，不外排；雨季（按每年120天算）产生的生活污水储存起来再用于旱季厂区绿化用水和道路洒水，雨季生活污水储存量按连续三天降雨进行核算。项目员工生活污水全部综合利用，无外排，不会对地表水体造成影响。

b.地下水环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于城市基础设施及房地产中的自来水生产及供应工程，项目类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。本项目盐酸储罐间应设置环境风险措施，避免因盐酸泄漏等风险事故污染地下水环境。
c．取水工程对下游生态流量的影响
最小下泄流量及其合理性分析

河道最小下泄流量是指为维持生态与环境功能和进行生态建设及生产、生活所需的河道最小需水量，包括河段内生产生活用水、维持河流水环境质量的最小稀释净化用水、水生生态需水、河道内输沙需水量、水面蒸发需水量和航运、景观、水上娱乐环境需水及景观需水等，各需水量相互重叠、相互补充。   

根据《昆明市西山区团结集镇应急备用取水工程水资源论证报告》，下游河道生态用水按取水点断面多年平均来水量的10%计算，下游河道生态水量为34.1万m33，下泄流量0.01m3/s。

根据可研报告，本次取水建设项目是在棋台河取水点上游设置L×B×H（长×宽×高）=2×2×1.0m沉砂池，取水点下游设置B×H（宽×高）=2.0×1.8m节制闸，来提高进水水位，水流进入B×H（宽×高）=1.0×1.7m取水渠后，流入一级加压泵站的500m3吸水前池，最后由DN350L=1988的输水管道，注入二级泵房的500m3吸水前池。

故下游生态流量的下放措施只有控制闸门一定的开度来完成，并做好相应的监控措施，来保证可靠性和合理性。
目前，棋台河流域取水点下游沿线主要有西山区团结镇棋台村委会的利者和白汉厂二个村民小组，安宁市温泉镇后山崀村委会的箐门口和前山崀两个村民小组，没有什么用水大户。沿河村民主要采取公路运输的交通方式，该河段无航运要求；对于景观用水而言，只要河道中不断流、河道中有流动的水体即可，因此景观用水可与生态用水重叠；根据《昆明市西山区团结集镇应急备用取水工程水资源论证报告》，棋台河河道生态流量无特殊要求，因此最小下泄流量为其生态流量是合理的。
取水对第三者的影响

（1）对区间农村居民人畜及灌溉的影响

据2013年底统计，团结镇棋台居委会利者村和白汉村共有63户，共计209人，耕地210亩。该区域无较大的集镇和工业分布，且今后发展仍然为传统农业。据现场走访调查，利者和白汉厂村民小组生活用水主要是泉水和井水，该区域主要农作物为旱作物，即玉米、烤烟、薯类和麦类，主要靠降雨浇灌，基本不向棋台河取水。故取水对区间农村居民人畜及灌溉无影响。

（2）对箐门口水库供水的影响

棋台河取水点下游安宁市境内拟建箐门口水库，箐门口水库于2014年6月通过了项目建议书评审。根据箐门口水库项目建议书评审批复，箐门口水库预计于2015年年底开始施工，施工总工期按四年36个月安排，即从第一年9月至第四年6月。则预计2019年6月以后箐门口水库蓄水，箐门口水库可能于2020年以后才会验收，到达正常运行水平。除此之外，没有什么大的用水户。因此本次取水建设项目只需针对2019年至2020年对箐门口水库供水的影响分析。

根据箐门口水库项目建议书来水量结论，在p=90%情况下，箐门口水库来水量为390万m3，在p=95%的情况下，来水量为306万m3。根据上述本次取水项目取水点来水量和用水量分析，最终确定的可供水量成果，即规划水平年2020年在p=90%情况下，棋台河流域可供水量为114.2万m3，在p=95%的情况下，棋台河流域可供水量为82.5万m3。

故根据水量平衡原理，本次取水建设项目建成后，箐门口水库的来水将分别减少114.2万m3和82.5万m3。
2.环境空气影响分析

项目无生产性废气产生。二氧化氯在单独加氯间反应生成投放，加氯间工作环境密闭，通过实地调查，厂区内未闻见刺激性气味，二氧化氯未对厂界外环境空气质量造成影响。本项目盐酸储罐在室内，正常情况下盐酸在使用过程中会有一定盐酸挥发出刺激性气体，通过加氯间及药剂仓库密闭，所产生的挥发性气体对周围保护目标不会有太大影响。

项目净化水厂食堂产生的食堂油烟经抽油烟机净化处理后，达标排放，对周围大气环境的影响可以接受。

3.噪声环境影响评价

项目各类泵噪声是主要噪声。取水工程二级加压泵站设立独立泵房，并在泵房内采取减振、设消声器、封闭门窗等降噪措施，可以大大衰减噪声，站区植树、与村庄距离较远，且所在地形与敏感点存在一定高差，通过距离、地形、植被衰减后泵站及水厂产生的噪声对周围环境敏感目标的影响可以接受。

4.固体废弃物影响

项目运行期主要固废为污泥以及生活垃圾。
斜管沉淀池以及滤网产生的污泥总量约为0.4t/d，年产生量146t/a，拟委托有资质的单位进行综合利用处置，不外排，对外环境的影响可以接受。

食堂废水隔油池污泥年产生量约为1.825t、生活污水沉淀池污泥年产生量约为14.6t、生活垃圾年产生量约为3.65t，该三部分固体废弃物委托当地环卫部门进行定期清运，综合处置。

厂区厕所采用水冲厕，化粪池中粪便收集后，委托环卫部门定期清运。
所有固体废物都得到妥善处置，对周围环境的影响可以接受。
5.生态影响

项目建成营运基本不会对周边生态系统造成影响，但在项目营运初期，需对项目临时占地区进行生态恢复，植树种草，恢复原有占地类型。
四、取水合理性及可靠性分析
昆明市西山区团结集镇应急备用取水工程主要作为团结规划片区规划水平年2020年生活应急备用水源。本取水建设项目基本符合地方政府的发展规划产业政策和经济需要，符合国家产业政策，符合水资源的综合利用规划。对促进当地经济发展，改善当地人民群众的生活水平，实现脱贫致富具有明显作用，建设项目的取水是合理的。
根据前述预测分析，在p=90%保证率情况下，只有9、10和11月三月能够满足取水量要求，其它月份均不能满足取水量的要求；在p=95%保证率的情况下，只有9和10月两个月能够满足取水量的要求，其它月份均不能满足。故棋台河取水可靠性不高。
五、厂址选择及配套管网合理性分析

本项目属于市政供水及配套管网项目，将为团结街道提供生活用水量近期为1万m3/d，有利于解决团结街道用水紧缺现状。项目厂址选择以及配套的输水管线充分考虑了西山区团结街道现有地形，特别是项目输水管线的铺设，充分考虑了少占用林地、少占用土地的思想，尽量采取地埋式管网铺设，并对所破坏的地表植被进行即时的恢复，输水管线线路选择是合理的。项目净化水站选择原水厂厂址，该厂址具有不新征用土地，靠近供水水源，易管理等优点，站址选择合理。

六、清洁生产简要分析

本项目主要是生产原料为水库水、河流水，处理后的水可为团结街道建成及规划区居民生活提供生活用水，提高了水资源的综合利用。项目生活用水消毒处理采用二氧化氯进行消毒，摈弃了传统的采用液氯消毒的方式，项目设置二氧化氯发生器，主要生产原料为盐酸和亚氯酸钠，采用了清洁的生产工艺。本项目生产运营过程中，所有废水均得到综合利用，没有外排；所产生的固体废弃物也进行综合利用处置，减少了污染物的排放；项目生产过程中无生产性废气产生和排放，对周围环境空气不会造成影响。

本项目充分体现了清洁生产思想，具有较高的清洁生产水平。

七、环境风险简要分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

1、风险识别

物质风险识别范围包括：主要原料、药剂、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险货物品名表》GB12268-2012，项目重大危险源辨识情况见下表。
表7-11  重大危险源识别

危险化学品
类别

临界量

本项目最大储存量

是否属重大危险源

亚氯酸钠
5.1类氧化性物质

/

1
否

盐酸

8类腐蚀性物质

20

1
否

2、本项目最大可信事故

在储存和生产过程中存在着盐酸、亚氯酸钠和二氧化氯气体泄漏事故。

①液体泄漏事故

以下情况均有可能导致盐酸泄漏：

A.罐体是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是有可能引发盐酸和亚氯酸钠的泄漏事故。

B.由于操作人员的工作失误导致储罐出现“冒顶”事故，储存介质外溢而引发盐酸泄漏事故。

C.生产过程中作业不慎时产生的“跑、冒、滴、漏”现象也可引发盐酸泄漏事故。
②二氧化氯泄漏

二氧化氯是强氧化剂，常在水处理工程中的作为消毒和杀菌剂使用。但二氧化氯又又有一定的危害，一旦外泄会对人体和周围环境造成危害。

以下情况均有可能导致二氧化氯泄漏

A.管道发生撞击或腐蚀等造成破损泄漏。

B.二氧化氯发生器发生故障，打开二氧化氯外排阀门，造成事故性排放。

C.人为操作失误，导致二氧化氯外泄。

3、事故影响分析

①盐酸泄漏

本项目加氯间设有1个1m3储罐，用于储罐31%盐酸，最大储量1t。储罐盐酸泄漏事故一旦发生，会挥发出酸雾，盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。
因此在作业中，加强通风，要注意个人防护，穿戴好乳胶手套、护目镜、耐腐蚀的服装与鞋等尽可能减少酸雾的吸入。

②亚氯酸钠泄漏

本项目加氯间设有1个1m3储罐，用于储罐7.5%亚氯酸钠，最大储量1t。亚氯酸钠呈碱性，是一种强氧化剂，遇酸放出CIO₂气体，常温下较稳定。
因此在作业中，要注意个人防护，穿戴好乳胶手套、护目镜、耐腐蚀的服装与鞋等尽可能减少直接接触。
②二氧化氯泄漏

二氧化氯有与氯气相似的刺激性气味，具有强烈刺激性，属强氧化剂，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死，对呼吸道产生严重损伤，高浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触可导致慢性支气管炎。

因此选择二氧化氯投加器，应采用真空自动控制，可以最大限度地降低漏二氧化氯故事的发生率，保证发生、投加过程的安全性。对于二氧化氯的事故泄漏，在加氯间内设置了漏二氧化氯自动监测报警仪，并采用二氧化氯自动淋水吸收装置。

4、风险防范措施

①加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原辅材料、化学制品及产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。

②执行有关防雷、防静电、防火、防爆的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修。同时，关键设备实行定期大修制度。避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。

③在储罐区配备相应的消防设施，安排人员定期巡检。

④亚氯酸钠储罐和盐酸储罐必须有一定的安全距离，避免出现泄漏，互相反应，造成CIO₂气体外逸。
⑤加强加氯间、加药间通风，按装浓度报警器。

⑥盐酸和亚氯酸钠储罐区应设置围堰。根据《建筑设计防火规范》、《化工装置设备布置设计技术规定》、《石油化工企业设计防火规范》，要求做好防渗、防腐措施。

⑦分别针对盐酸及亚氯酸钠配备应急空罐，并做好应急收集设施。

A.公司范围内，凡是液体危险化学品储罐，只要是所储存物品具有有毒、具有腐蚀性或易燃易爆危险性，均应在储罐区周围设置围堰。腐蚀性物料储罐区围堰尚应铺砌防蚀地面。

B.不同类别的储罐不宜共用一个围堰区，如果储罐相邻难以隔开分别设置围堰时，之间必须设置隔堤。 

C.围堰的高度不应小于0.15m。围堰区域的范围一般按设备最大外形再向外延伸0.8m。

根据上述分析及对照，本项目盐酸储罐和亚氯酸钠储罐均需设置围堰，围堰的高度不应小于0.15m，围堰区域的范围按储罐最大外形再向外延伸0.8m，同时内部要做好防腐防渗处理措施。

⑦加强盐酸储存的监管

A盐酸作为公安部门监管的易制毒品，应当按相关规定执行购买审批，盐酸设独立仓库单独储存，严禁无关人员进入盐酸仓库。

B必须做好盐酸的领用登记管理，加强对盐酸仓库的巡检力度。
5、应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： 

①确定救援组织、队伍和联络方式。 

②制定事故类型、队伍和联络方式。 

③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 

④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 

⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 

泄漏、火灾事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。

综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气

污

染

物
	施工期
	施工场地

施工机械

汽车运输

汽车尾气
	扬尘

废气

扬尘

废气
	洒水抑尘
	无组织监控点达标

	
	运营期
	食堂
	油烟
	抽油烟机净化
	达标排放

	废

水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀处理
	回用，不外排

	
	
	生活污水
	CODCr等
	不设置施工营地
	施工人员居住地处理

	
	运营期
	生活污水
	CODCr、BOD5

氨氮、SS
	隔油池、沉淀池
	作为绿化用水回用

	噪声
	施工期
	施工场地
	噪声
	距离衰减
	场界达标

	
	营运期
	泵房
	噪声
	基础减振、厂房隔声、距离衰减等
	场界达标

	固

体

废

弃

物
	施

工

期
	施工场地
	施工垃圾
	由当地环卫部门处置
	综合处置率100％，不外排

	
	
	
	生活垃圾
	由当地环卫部门处置
	

	
	
	
	废弃土石方
	送往有关部门指定地点堆存
	

	
	
	
	污泥
	由当地环卫部门处置
	

	
	运

营

期
	项目水净化
	污泥
	综合利用
	固体废弃物处理率100%

	
	
	隔油池
	污泥
	委托环卫部门定期清运，综合处置
	

	
	
	生活污水沉淀池
	污泥
	
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	
	

	
	
	水冲厕
	化粪池污泥
	委托环卫部门定期清运
	

	主要生态影响

对植被的影响包括临时占用植被和施工永久占用植被。本工程本工程原水输水管网总长为5.93 km，占地约1.33hm2、占地类型为交通用地、林地等，净化水站不新增占地面积，现状水厂占地1.33hm2，配水管网总长为43.065km，占地面积为6.46hm2，占地类型为建设用地、交通用地等。项目施工完成后建设方根据项目水土保持方案提出的恢复措施对管网占地两侧、临时堆场以及施工便道覆土进行了植被恢复，尽量恢复原有占地植被类型。同时施工期间造成一定的水土流失，工程施工期间严格按照项目水土保持方案采取了相应的水土流失防治措施，如挖设临时截排水沟。设置临时围挡、铺设篷布等，同时，施工时段尽量避开雨季，安排合理施工时间。因此本项目施工期结束后遗留的生态影响较小，并通过植被恢复、表土利用等措施，把施工期对生态环境的影响降到了最低。


表九、结论与建议

	一、结论

国家产业政策相符性

本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。
环境质量现状结论

评价区环境空气质量可达GB3095—1996《环境空气质量标准》中二级标准；

声环境质量现状可达GB3096—2008中2类区标准；

地表水水源取水点执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》II类标准。

污染物达标排放结论

项目运营过程中，无生产性废水产生；生活污水经收集后委托环卫部门定期清运；

项目运营过程中产生的废气经相应措施处理后能达标排放；

项目产生的固体废弃物处置率100％，对周围环境的影响可以接受。

环境影响评价结论

a.空气环境影响结论

●本项目取水工程、原水输水管道、净水厂已于2013年7月开工建设，2014年6月完工；供水管网于2017年3月开工建设，2017年12月完工。施工期已结束，施工期间主要污染源是施工扬尘，其次是施工机械排放的废气，项目建设方通过采取必要措施后，未对周围环境空气的质量造成太大影响。

●运营期主要废气是食堂油烟，经抽油烟机处理后达标排放，食堂采用液化气作为能源。

b.水环境影响结论

●施工期的废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。施工期不设水冲式厕所，只设旱厕，粪便用作肥料；施工废水、生活污水通过设置沉淀池等措施处理后回用。施工期废水影响未对水环境造成直接污染。

●项目运营期，项目员工产生的生活污水经处理后回用于厂区内绿化。通过保障下泄生态流量，本项目运营期取水对下游河道生态及用水户无太大影响。
c.声环境影响结论

●施工期施工机械和运输车辆的噪声较大，采取必要措施后，对本项目施工沿线居民区声环境影响未造成太大影响。

●营运期主要污染源是各类泵，经过合理布局、距离衰减、减振、消声、建筑物隔声等措施处理后，对周围环境的影响可以接受。

d.生态环境影响分析结论

施工期会对项目区植物植被造成一定的破坏，同时产生造成新的水土流失；营运期对周边生态环境影响不大。从项目建设方水保方案执行情况来看，项目绿化工程对原有的绿化环境的改善起到有利作用。

e.固体废弃物环境影响评价结论

本项目产生的固体废弃物综合处置率100％，对环境的影响可以接受。

f.厂址选择及配套管网合理性结论

项目水厂厂址选择、管网线路铺设选择合理。
g.清洁生产简要分析结论

本项目充分体现了清洁生产思想，具有较高的清洁生产水平。

h.环境风险简要分析结论

通过采取相应的风险防范措施，本项目所产生的环境风险程度可以接受，不会对周围环境造成太大影响。

i.总体环评结论

综上所述，项目施工期严格执行环境保护相关规定，及时执行水保方案植被恢复措施及水土保持措施，运营过程中严格按照环评提出的对策措施执行，项目的建设从环境保护角度分析是可行的。
二、措施

（1）施工期间污染防治措施评述
本项目取水工程、原水输水管道、净水厂已于2013年7月开工建设，2014年6月完工；供水管网于2017年3月开工建设，2017年12月完工。本项目施工期已结束，施工期环境影响随之结束。
①取水和配水管网工程

本项目管道工程施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘、施工废水和废土石，在开挖埋设管道段对周边村庄有一定的影响，需开挖段工程量小，施工时间段，通过合理安排施工时间和减少对周边环境的影响。

项目施工期间，建设单位严格执行环境保护相关规定，对于施工噪声，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施、尽量缩短施工时间，因此施工期间施工噪声对周围环境影响较小；对于施工扬尘，及时清运沿线废土石，并洒水抑尘，尽快进行覆土，施工期间施工扬尘对周围环境影响较小。 

建设方取水管道工程施工期间避开雨季施工，及时清理废土石方，回填土石集中堆存到水厂建设区。同时管沟末端设置沉砂池收集雨水冲刷的泥水，全部回用于周边林地用水，不外排。尽可能做到对取水点的影响。并于管道工程完工后，严格执行项目水土保持方案恢复措施，合理利用表土，按规定处置弃土方，恢复沿线破坏的植被。

建设方在项目施工期间产生的环境影响较小，恢复措施到位，因此本项目取水及配水管网工程建设未对管线沿线保护目标造成太大影响，满足环境保护相关管理规定要求。

②水厂工程

水厂完工时间较早，且距离保护目标较远，未对周围环境产生明显影响。
（2）运营期污染防治措施

1.大气污染防治措施

本项目运营期无生产性废气产生。项目使用电、液化气等清洁能源，污染较小，含油烟废气经油烟净化器净化率为60%，净化处理后，油烟统一从排烟道排出，烟道排口设置于屋顶，能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放要求。加氯间操作应严格根据风险防范措施，避免二氧化氯刺激性气体外泄对环境空气质量造成影响。
2.声环境保护对策措施

各类泵站水泵均安装在室内，并采取基础减振、安装消声器、建筑物内墙装贴吸声材料，确保厂界环境噪声达标。

3.地表水环境保护措施

建设食堂废水一个隔油池（容积约为1m3），一个化粪池（容积为7.5m3），由于本项目人数不多，因此产生的生活污水与如厕废水一同排入化粪池收集后委托环卫部门定期清运。
4.棋台河水资源保护措施
为保证取水点下游生态环境不受破坏，河道生态用水按取水点多年平均来水量的10%计算，下游河道生态水量为34.1万m3，下泄流量0.01m3/s。并建立动态监控管理机制，监测下泄流量。业主应委托具有相关资质的单位进行生态流量保障措施及在线监控装置系统的安装建设，安装完毕后应通过相关政府部门的验收。

5.固体废弃物对策措施

对项目产生的隔油池污泥、化粪池污泥以及员工的生活垃圾委托当地环卫部门进行及时清运，综合处置。

无阀滤池滤网产生的污泥采用反冲洗进行处理，反冲废水进入沉淀池（容积约为4m3）沉淀处理后循环利用，所产生的污泥和斜管沉淀池污泥一起委托环卫部门清运处置。本项目工可提出污泥干化场及储泥池的建设，但设计单位未考虑污泥处置，因此实际建设中未建设，实际运营中污泥进入到回用水池浓缩后清运。本环评提出应根据污泥产生情况建设污泥干化及贮存设施，保障污泥含水率在干化后满足相关要求，并委托环卫部门定期清运处置。
6.风险防范措施

项目在盐酸储罐和亚氯酸钠储罐均按标准要求分别设置围堰，做好防渗、防腐措施，并设置2个1m³备用储罐及收集设施，用于收集泄漏液体，避免外泄污染周边水体和土壤。加强盐酸的使用管理，要求盐酸储罐单独隔离储存。

加氯间采用真空自动控制的二氧化氯投加器，最大限度降低设备泄漏和人为操作导致二氧化氯事故发生。同时车间安装有浓度报警器，实时监控，预防泄漏事故发生。同时要加强人员巡检，制定安全应急预案，做好人员安全教育和应急演练，避免事故发生。

6.规范排污口

本项目只设雨水排放口，不设污水排口。
7.施工期环境监理计划

本项目主要环境影响为施工期环境影响，建设单位应将环境监理纳入到工程监理工作中并与主体工程施工过程同时进行监理，或者采取组织单独的施工期环境监理工作，确保施工期环境影响降到最低。
三、建议

为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

（1）必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用；

（2）落实相应的环境管理人员，加强环保管理；

（3）加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

（4）落实应急预案制度，定期进行应急演练，增加风险事故处置能力。

在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行。

四、附表

    为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划表

监测时段

监测对象

监测地点

监测项目

监测频率

运营期
噪声

水厂场界四周

等效连续A声级

根据国家相关规定
泵站厂界四周

等效连续A声级

根据国家相关规定
项目竣工环境保护验收一览表见表9-2。

表9-2  竣工验收一览表

序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

一、废水处理

1

废水

隔油池（容积1m3）、生活污水沉淀池（容积7.5m3）

生活污水

处理后委托环卫部门清运
反冲洗废水沉淀池（容积4m3）

反冲洗废水

循环使用

2

雨污分流

完善的雨污分流系统、无污水外排口

雨水、污水

项目内实施严格的雨污分流

二、噪声处理

1

泵房

隔声泵房、基础减振

噪声

厂界达标

三、废气防治

1

油烟

食堂安装抽油烟机

油烟

达标排放

四、固体废弃物

1

生活垃圾

垃圾桶

生活垃圾

处置清运率100%

2

污泥
污泥干化池、贮泥池
污泥

3

隔油池污泥

垃圾桶
污泥

4

化粪池

化粪池
粪便

五、其它

1

厂区绿化

厂区200m2的绿化

厂区植被

美化厂区景观

2

风险措施

盐酸储罐单独储存，并与亚氯酸钠储罐保持一定的安全距离。两个储罐四周均设置围堰，围堰的高度不应小于0.15m，围堰区域的范围按储罐最大外形再向外延伸0.8m，有效容积不小于8m3。做好围堰和地面硬化，防渗防腐处置。并设置2个1m³空罐作为备用储罐，设置应急收集设备。
采用真空自动控制设备，加氯间设置二氧化氯自动检测报警仪和自动淋水吸收装置。
盐酸泄漏

/

3

生态环境

管网生态恢复情况

管网

尽量恢复原有生态环境

4
棋台河取水点生态流量保障措施
业主应委托具有相关资质的单位在棋台河取水点进行生态流量保障措施及在线监控装置系统的安装建设。
棋台河水环境
保障棋台河取水点下泄生态流量
表9-2环保投资估算一览表

序号

项目工程

投资估算（万元）

备注
1

施工期噪声扬尘防治

5

已有
2

水土保持防治措施

120
水土保持方案
3

施工期废水处理设施

10

已有
4

绿化

123.38
水土保持方案
5

运营期各类泵站噪声防治措施

30

环评新增
6

隔油池、 沉淀池

3

环评新增
7

抽油烟机

0.2

环评新增
8

加药间应急备用储罐及收集
2
环评新增

9

加药间围堰防腐防渗

5
环评新增

10

污泥干化场及储泥池

4.12
原工可提出但实际未建设

11
生态流量监控系统

5

水资源论证报告

12
其它

8

/
13
环境监理、监测
10
环评新增
14
环评、三同时验收
10
/

合计

－

335.7



预审意见:

公章

经办人：年 月 日 

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：  年  月  日

审批意见：

经办人：公章

年月日
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图5－1　   项目生产工艺流程图
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图5-2 取水及输水管网施工期工艺流程及产污节点
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图5－4   施工期施工工艺及污染工序图
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