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1总则

1.1前言

昆明厚豆食品有限责任公司于2018年10月设立，位于昆明市西山区团结街道办事处大河村99号，租用云南易和润滇米线股份有限公司的生产厂房作为生产场所，租用的厂房建筑面积300m2，主要进行豆制品的生产，项目设置1条豆制品生产线，年产豆制品1500吨。该项目原建设单位于2018年12月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制了《昆明厚豆食品有限责任公司豆制品生产项目环境影响报告表》，并于2019年1月21日取得了西山区环保局关于《昆明厚豆食品有限责任公司豆制品生产项目环境影响报告表》的批复（西环管发[2019]5号）。

原项目废水依托云南易和润滇米线股份有限公司现有污水处理设施（包括污水处理站、化粪池），供热依托云南易和润滇米线股份有限公司锅炉，为4t/h蒸吨生物质燃料锅炉，排污总量均纳入云南易和润滇米线股份有限公司。云南易和润滇米线股份有限公司已于2014年10月30日取得西山区环保局关于《昆明易和食品有限公司米制品生产加工建设项目环境影响报告表》的批复（西环管发[2014]93号），并于2016年11月16日完成对该项目的验收，尚未取得排污许可证。现由于云南易和润滇米线股份有限公司处于停产状态，云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日）第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。经建设单位咨询原环评审批部门，同意该项目对变更后的环境影响评价文件按照《环境影响补充报告》进行编制，重新报批。因此，昆明厚豆食品有限责任公司委托我公司承担该项目的《环境影响补充报告》的编制工作。我单位进行了实地踏勘后，根据建设单位提供的资料，我单位按照有关技术规范和规定编制了《昆明厚豆食品有限责任公司豆制品生产项目环境影响评价补充报告》，供建设单位重新报批。

1.2项目工程变更概况

由于云南易和润滇米线股份有限公司处于停产状态，无法依托污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施，为了便于生产，云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司。由于锅炉和污水处理站由两家公司共用，现云南易和润滇米线股份有限公司已停产，锅炉和污水处理站由昆明厚豆食品有限责任公司负责管理及运营，即：锅炉和污水处理站仅由昆明厚豆食品有限责任公司使用，不对外开放。项目变更后的生产规模、生产工艺等与原审批项目一致。项目工程变更概况见表1-1。

表1-1  项目工程变更概况一览表

	项目变更内容
	原审批项目
	实际建设内容
	差异

	项目规模
	设置豆制品生产线1条。设有熟浆生产区、盒装内酯豆腐生产区、豆腐干生产区、豆腐皮生产区等。
	设置豆制品生产线1条。设有熟浆生产区、盒装内酯豆腐生产区、豆腐干生产区、豆腐皮生产区等。
	生产规模不变

	占地面积

（建筑面积）
	建筑面积300m2
	建筑面积400m2
	增加锅炉房用地以及污水处理站用地

	食堂
	面积约40㎡
	/
	实际未建设

	综合楼
	位于生产厂房的北侧，依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的综合楼。
	位于生产厂房的北侧，由云南易和润滇米线股份有限公司转让的综合楼。
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	主要设备情况
	全自动冲浆豆腐机
	1套
	全自动冲浆豆腐机
	1套
	没变

	
	全自动塑盒包装机
	1台
	全自动塑盒包装机
	1台
	没变

	
	点酯桶
	3只
	点酯桶
	3只
	没变

	
	打花机
	1台
	打花机
	1台
	没变

	
	浇注机
	1台
	浇注机
	1台
	没变

	
	北方型双剥布机
	1台
	北方型双剥布机
	1台
	没变

	
	豆腐干节压机
	10台
	豆腐干节压机
	10台
	没变

	
	豆干摊凉机
	1台
	豆干摊凉机
	1台
	没变

	
	油炸锅
	4台
	油炸锅
	4台
	没变

	
	煮浆桶
	6只
	煮浆桶
	6只
	没变

	
	罐密闭微压煮浆罐
	1套
	罐密闭微压煮浆罐
	1套
	没变

	
	磨浆机
	2台
	磨浆机
	2台
	没变

	
	浆渣分离机
	3台
	浆渣分离机
	3台
	没变

	
	浸泡桶
	6只
	浸泡桶
	6只
	没变

	
	点浆桶
	10只
	点浆桶
	10只
	没变

	
	点卤桶
	2只
	点卤桶
	2只
	没变

	
	水环真空吸豆系统
	1套
	水环真空吸豆系统
	1套
	没变

	
	筛选机
	1台
	筛选机
	1台
	没变

	
	
	
	污水处理站
	1套
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	
	
	化粪池
	1个
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	
	
	生物质蒸汽锅炉
	1台
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	劳动定员
	15人
	15人
	没变


本补充报告中将详细说明项目工程内容变更情况及污染物排放变化情况，并根据变更后的污染物排放变化情况对其进行相关的环境影响分析，针对项目在环境保护方面的问题提出污染防治措施；通过落实原环评提出的环保措施及补充环评提出的措施后，对环境影响程度在可接受范围内，不会改变区域环境功能，从环境影响角度分析论证，工程变更是可行的。

本环境影响补充报告的“建设项目环评审批基础信息表”取代原环评报告中的“建设项目环境保护审批登记表”，作为项目污染物排放量及浓度考核依据。

1.3评价标准变化情况

建设项目所在区域从原报告表编制至今环境功能区划未发生变化，但新增锅炉和污水处理站。因此，废水、废气排放标准均发生变更。
1.3.1 环境质量标准

（1）环境空气质量

项目所在地位于昆明市西山区团结街道办事处大河村99号，环境空气质量功能区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见下表所示。

表1-2  环境空气质量标准限值

	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	单位

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	0.20
	mg/m3

（标准状态）

	
	日平均
	0.30
	

	颗粒物（PM10）
	年平均
	0.07
	

	
	日平均
	0.15
	

	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	0.035
	

	
	日平均
	0.075
	

	氮氧化物（NOx）
	年平均
	0.05
	

	
	日平均
	0.1
	

	
	1小时平均
	0.25
	

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	0.06
	

	
	日平均
	0.15
	

	
	1小时平均
	0.50
	


（2）地表水环境质量

项目最近地表水体为东北面15m的永胜河，永胜河为螳螂川支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020年）中螳螂川（中滩闸门—富民大桥）水质为V类，且支流不得降低干流水环境质量的要求。故永胜河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准执行。具体标准值见表1-3。
表1-3   地表水环境质量标准     单位：mg/L

	类  别
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	TP

	V类标准
	6—9
	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤0.3


（3）声环境质量

项目位于昆明市西山区团结街道办事处大河村99号，属于农村地区，为2类声环境功能区。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，具体标准值见表1-4。

表1-4  声环境质量标准   单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类区
	60
	50


1.3.2  污染物排放标准

（1）废气

①油炸房油烟：项目营运期油炸房油烟使用油烟净化器处理，净化效率85%，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，最高允许排放浓度≤2.0 mg/m3。

②锅炉废气：项目依托使用锅炉为转让云南易和润滇米线股份有限公司的锅炉，根据昆明市环境保护局通知（昆环保通﹝2014﹞129号）关于在我是使用生物质固体成型燃料的补充通知，生物质锅炉烟气大气污染物排放标准执行GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃气锅炉排放标准。污染物排放标准值见表1-5。
表1-5    锅炉烟气排放执行标准   单位：mg/m3

	污染源
	污染物名称
	允许排放浓度

	锅炉
	烟尘
	20

	
	烟气黑度（林格曼黑度）
	1级

	
	二氧化硫
	50

	
	氮氧化物
	200


③异味：项目运营期厂房内会有少量异味产生，异味呈无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准：恶臭气浓度≤20（无量纲）。

（2）污水

项目运营期产生的废水为转让云南易和润滇米线股份有限公司的污水处理站处理，生产废水进入污水处理站处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排入市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处置，生活污水经化粪池处置后，排入市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处置。由于云南易和润滇米线股份有限公司批文（西环管发【2014】93号文）批准该厂废水经污水处理站处理后直接外排，现昆明厚豆食品有限公司废水经污水处理站处理后排入市政管网，所以本项目废水执行标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，各项目标准值见表1-6。
表1-6   水污染物排放标准     单位：mg/L

	类  别
	pH
	动植物油
	COD
	BOD5
	氨氮
	TP

	A级标准
	6.5-9.5
	≤100
	≤500
	≤350
	≤45
	≤8


（3）噪声

项目运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），标准值见表1-7。
        表1-7  工业企业厂界环境噪声排放标准限值    Leq[dB(A)]

	类别
	昼间
	夜间

	2类标准
	60
	50


1.4环境保护目标情况

 项目周边环境保护目标较变更前无变化，故环境保护目标延用已评审环评所列保护目标，如表1-8。
表1-8  环境保护目标一览表
	保护目标
	方位
	人数（人）
	环境要素
	保护级别

	大河村散户点1
	东北面45m
	1户，约4人
	大气环境
	空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

	大河村散户点2
	东北面140m
	2户，约10人
	
	

	大河村散户点3
	北面200m
	约6户，24人
	
	

	大河村散户点4
	东面100m
	约9户，36人
	
	

	大河村散户点5
	西面160m
	约6户，24人
	
	

	大河村散户点1
	东北面45m
	1户，约4人
	声环境
	声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

	大河村散户点2
	东北面140m
	2户，约10人
	
	

	大河村散户点4
	东面100m
	约9户，36人
	
	

	大河村散户点5
	西面160m
	约6户，24人
	
	

	永胜河
	东北面15m
	水环境
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准。

	青龙潭水库
	东北面320m
	
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准。


2原审批项目工程概述

2.1原环评中基本情况概述（变更前）
项目名称：昆明厚豆食品有限责任公司豆制品生产项目；

建设地点：昆明市西山区团结街道办事处大河村99号；
建设单位：昆明厚豆食品有限责任公司；

建设性质：新建；

项目总投资：50万元；

环保投资：环保投资7.2万元，占总投资的14.4%；

      劳动定员：项目定员15人，年工作350天，每天工作8小时。
2.1.1 原批准项目组成情况
项目位于昆明市西山区团结街道办事处大河村99号，租用云南易和润滇米线股份有限公司的生产厂房进行生产，租用的厂房建筑面积300m2，主要进行豆制品的生产，项目设置1条豆制品生产线，年产豆制品1500吨。原项目主要建设内容见表2-1。

表2-1   原项目建设内容一览表

	项目组成
	工程内容
	备注

	主体工程
	生产区
	位于租用生产厂房中部区域，建筑面积200m2，设置豆制品生产线1条。设有熟浆生产区、盒装内酯豆腐生产区、豆腐干生产区、豆腐皮生产区等。
	位于租用厂房内

	
	综合楼
	位于生产厂房的北侧，依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的综合楼。
	

	辅助工程
	原料、辅料堆存区
	建筑面积50m2，位于生产厂房内西侧，主要用于项目内原辅料的堆存。
	

	
	产品仓库
	建筑面积50m2，位于生产厂房内东侧，用于存放项目内生产的豆制品。
	

	
	食堂
	位于生产厂房的西北侧，就餐由云南易和润滇米线股份有限公司的食堂提供。
	依托云南易和润滇米线股份有限公司现有污水处理设施

	
	锅炉房
	依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的锅炉房，锅炉使用生物质燃料。
	

	公用工程
	给水系统
	由城镇自来水供水管网供给。
	

	
	排水系统
	项目实行雨污分流制度，雨水由雨水收集系统收集，经室外雨水沟渠后排入永胜河。生产废水经沉淀池预处理，油炸锅洗锅废水经油水分离器预处理，预处理的废水同生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理。
	

	
	供电
	由城镇供电电网供给。
	

	环保工程
	油烟净化器
	1套，净化效率≥85%，用于处理油炸产生的油烟。
	本项目环评新增

	
	油水分离器
	1个，容积0.5m3
	

	
	减震垫
	设备安装减震垫；减轻生产厂房内部噪声的传播扩散，减少噪声对周围环境的影响。
	

	
	危废暂存间
	在生产厂房外设1间危废暂存间，建筑面积约5m2，用于暂存项目产生的危险废物。
	

	
	垃圾桶
	生产厂房设多个垃圾桶，用于收集员工产生的生活垃圾。
	

	
	豆渣坊
	生产区设置有1个豆渣坊，建筑面积约3m2，用于收集生产过程中产生的豆渣。
	

	
	化粪池
	依托云南易和润滇米线股份有限公司的化粪池，位于生产厂房的东北侧，1个，容积20m3
	依托云南易和润滇米线股份有限公司现有环保设施

	
	污水处理站
	依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的污水处理站，处理工艺为生物接触氧化法，位于生产厂房的东北侧，处理规模50m3/d。
	


2.1.2原项目主要设备

原批准项目设备详见表2-2。

表2-2  原有主要设备一览表
	序号
	名称
	数量
	型号
	备注

	1
	断木机
	1台
	/
	晓玲机械

	2
	找圆机
	1台
	/
	/

	3
	旋切机
	2台
	BQ18
	福建漳州

	4
	储胶罐
	2个
	1吨
	与涂胶机共同使用

	5
	涂胶机
	2台
	JH600
	河北久恒

	6
	冷压机
	1台
	HY-1325
	山东华力

	7
	热压机
	2台
	BY214X8/60(15)Z
	山东华力

	8
	锯边机
	1套
	DX-3
	青岛冠铭，配套有布袋收尘器

	9
	装载机
	1台
	938#
	山东华建

	10
	蒸汽锅炉
	1台
	DZL1.0-1.25-Ⅱ
	四川竹根锅炉有限公司


2.1.3原项目主要原辅材料

项目营运过程中使用的原辅料如表2-3所示。

表2-3   原项目原辅料用量及能耗情况一览表

	序号
	名称
	用量
	备注

	1
	黄豆
	700t/a
	主要原料，外购

	2
	盐卤
	1.5t/a
	辅料，外购

	3
	石膏粉
	0.6/a
	

	4
	食用油
	5t/a
	

	5
	葡萄糖酸内酯
	0.8t/a
	

	6
	消泡剂
	0.5t/a
	

	7
	食盐
	1.5t/a
	

	8
	食用碱
	1.5t/a
	

	9
	焦糖色
	1t/a
	

	10
	剥布
	1000张/a
	

	11
	包装盒
	102万个/a
	


2.1.4原项目产品方案

原批准项目产品方案，见表2-4。

表2-4   原项目项目产品方案

	序号
	产品
	产量（t/a）

	1
	盒装内酯豆腐
	400

	2
	豆腐皮
	110

	3
	油炸豆腐
	110

	4
	豆腐干
	140

	5
	素鸡
	120

	6
	嫩豆腐
	350

	7
	老豆腐
	270

	8
	合计
	1500


2.1.5原项目与云南易和润滇米线股份有限公司依托关系 

项目为租用云南易和润滇米线股份有限公司闲置房屋作为生产场所，原项目依托使用云南易和润滇米线股份有限公司已建设的污水处理站、锅炉房以及化粪池，排污总量控制均由云南易和润滇米线股份有限公司承担。现由于云南易和润滇米线股份有限公司处于停产状态，云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司。办公室等由江边林业局食品厂承租，项目工作人员不在项目区食宿，依托使用云南易和润滇米线股份有限公司承租下来的办公室，项目不再单独设置办公生活区。

2.2原批准项目工艺流程

工艺流程简述：

将外购的黄豆经筛选机筛选后经提升系统提升至浸泡桶中浸泡4~12h，浸泡的黄豆进行清洗后经沥水筛脱水后用磨浆机磨浆，磨出浆经浆渣分离机分离，分离后用抽浆泵将豆浆打入烧浆器中加热煮浆（煮浆使用生物质锅炉产生的蒸汽进行煮浆，煮浆时加入消泡剂是为了抑制泡沫），煮浆时间约5~10min，煮浆温度90-100℃。煮好浆液经熟浆筛过滤，分离出因豆纤维受热后膨胀产生的粗纤维，有利于提高产品出品率和产品细腻度。过滤出的优质豆浆根据不同产品的需要进行不同的加工。

①内酯豆腐生产工艺

过滤后的优质豆浆经冷却至25~30℃后加入葡萄糖酸内酯，添加量为豆浆量的0.2%-0.4%，搅拌均匀，然后等待豆腐成型，成型冷却后进行包装入库。
②老豆腐、嫩豆腐生产工艺

老豆腐用盐卤水（主要成分MgCl2）点浆，嫩豆腐用石膏（主要成分硫酸钙）点浆后蹲脑35min，蹲脑完成后用压榨机对豆腐进行压榨、挤压，老豆腐压制30min，嫩豆腐压制15min，挤压出黄浆水，待豆腐脱水适中、形状固定且有弹性时豆腐制作完成，成品进行包装入库。

③豆腐干生产工艺

压制后的豆腐进行切块，将豆腐切成小块状加入盐、食用碱等进行卤制，卤制后使用摊晾机进行摊晾冷却（摊凉时间约30分钟），冷却后的产品进行包装入库。

④油豆腐生产工艺

压制后的豆腐进行切块，将豆腐片切成小方块状后进行油炸，油炸后进行冷却，待冷却后进行包装入库。
⑤豆腐皮、素鸡生产工艺
豆腐皮：熟浆采用石膏进行点浆，点浆后蹲脑，用打花机将豆花搅拌均匀浇注成型，然后用压榨机进行压榨、挤压，挤压完成后进行剥布，剥布冷却后的成品进行包装，包装后入库。

素鸡：将剥布冷却后的豆腐皮用清水喷软后摊平，重叠一起卷紧，放在一块干净的布上包成圆棍形，用细麻绳捆紧后放入煮桶中使用蒸汽蒸煮约30min后冷却，冷却后解开细麻绳，去掉布进行卤制，卤制后进行切块，切块后包装入库。
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图2-1 生产工艺及产污节点图
2.3原批准项目的工程污染因素及防治措施 

2.3.1原批准项目的工程污染因素

1、废气

（1）锅炉废气
项目生产锅炉依托云南易和润滇米线股份有限公司的锅炉，锅炉为4蒸吨/h，目前，因为市场原因，米线生产规模、时间已减少，同时，根据《昆明易和食品有限公司米制品生产加工建设项目环境影响报告表》生产米线只需2.5蒸吨/h，锅炉剩余1.5蒸吨/h，根据本项目设计资料，本项目只需1.5蒸吨/h，锅炉蒸汽剩余量满足本项目所需量。项目蒸汽平衡见图5-2。

本项目建成后锅炉运行时间不增加，根据《昆明易和食品有限公司米制品生产加工建设项目环境影响报告表》及环评批复（西环管发[2014]93号），锅炉运行时间为5h。要求云南易和润滇米线股份有限公司把水膜脱硫除尘器改为袋式除尘器，采用袋式除尘器对生产锅炉产生的污染物进行处理，处理效率≥96%，处理后经35m排气筒排放，产生的污染物及排放量见下表。
表2-5   锅炉废气产排情况一览表

	废气量
	23725000m3/a

	污染物
	产生情况
	排放情况

	
	产生量
	产生速率
	产生浓度
	排放量
	排放速率
	排放浓度

	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	t/a
	kg/h
	mg/m3

	颗粒物
	26.28
	14.4
	1107.69
	1.051
	0.58
	44.31

	SO2
	0.022
	0.012
	0.94
	0.022
	0.012
	0.94

	NOx
	1.489
	0.82
	62.76
	1.489
	0.82
	62.76
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图5-2   项目蒸汽平衡图  t/h
（2）油炸油烟

本项目使用食用油5t/a，油炸使用电能，油烟挥发量按总耗油的3%计，则油烟产生量0.15t/a，产生的油烟使用油烟净化器处理，处理效率85%，处理后的油烟经屋顶设置的排气筒排放。油烟净化器设计风量16000m3/h，油炸锅每天生产时间约2h，则油烟产生浓度12.8mg/m3，油烟的排放量为0.0225t/a，排放浓度1.92mg/m3，产生的油烟经油烟净化器处理后排放可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，中的标准要求。
（3）异味
本项目在煮浆、卤制以及豆渣的堆放过程中会产生一定的异味。本项目煮浆采用蒸汽进行间接煮浆，生产厂房内设有排风扇，通过排风扇将厂房内蒸汽排出，蒸汽为水蒸汽；卤制在点卤桶内进行卤制，产生的异味很少；豆渣堆放于豆渣坊内，进行日产日清；对周围环境影响较小。云南易和润滇米线股份有限公司米线生产过程中也采用蒸汽进行蒸煮，通过排风扇将厂房内蒸汽排出，蒸汽为水蒸汽；产生的米浆进行日产日清，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目与云南易和润滇米线股份有限公司米线生产过程中产生异味较少，对周围环境影响较小。

2、废水

项目运营期用水主要为生产用水、生活用水等，产生的废水主要为生产废水以及生活污水。生产废水包括浸泡、清洗废水，压制废水、设备、车间地面清洗废水等。

（1）浸泡废水

项目原料需浸泡后使用，按照大豆与水1:2的比例浸泡，项目共使用黄豆700吨，则每年黄豆浸泡所需水量为1400m3/a，其中50%被大豆吸收后进入磨浆工序，产生的废水约为700m3/a（2t/d），主要污染物为COD、BOD5、SS等。

（2）清洗废水

浸泡后需对黄豆进行简单的清洗，根据建设单位提供资料，项目运营期清洗1吨黄豆大约用水0.5m3，项目共使用黄豆700吨，则用水量为350m3/a，1m3/d，产污系数取0.9，则运营期浸泡清洗废水产生量约为0.9m3/d，315m3/a。主要污染物为COD、SS等。
（3）压制废水

根据建设项目设计资料，项目运营期压制过程中产生的废水量约为0.5m3/d，175m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS等。

（4）油炸锅洗锅清洗废水

根据建设项目设计资料，项目运营期使用油炸锅对豆腐进行油炸，油炸后需对油炸锅进行清洗，每日清洗一次，洗锅用水量约为1m3/d，350m3/a，产污系数取0.9，则运营期浸泡清洗废水产生量约为0.9m3/d，315m3/a。主要污染物为COD、SS、动植物油等。
（5）生产厂房、设备清洗废水

运营期仅对生产厂房的生产区域进行清洗，每日清洗一次，项目内生产厂区建筑面积为200m2。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB/T168-2013）中相关标准及项目实际情况，场地清洗水取2L/d·m2，则运营期需场地清洗水0.4m3/d，140m3/a，产污系数取0.9，因此，运营期场地清洗废水为0.36m3/d，126m3/a。主要污染物为COD、SS等。

运营期需对设备进行清洗，每日清洗一次，据业主提供资料，设备清洗耗水量3m3/d，1050m3/a。主要为残留的豆渣、豆浆等。设备清洗水产污系数取0.9，则运营期设备清洗废水产生量为2.7m3/d，945m3/a。主要污染物为BOD5、SS等。

（6）磨浆水
清洗好的黄豆在磨浆阶段需加水，根据建设项目设计资料，运营期磨浆制作过程中加水按照大豆与水1:5的比例进行加水。则磨浆过程中加水量为3500m3/a（10m3/d），这部分水经磨浆后进入豆制品中，没有废水产生。

（7）生活用水

项目运营期共有工作人员15人，就餐依托云南易和润滇米线股份有限公司的食堂，项目内使用水冲厕。根据《云南省地方标准  用水定额》（DB/T168-2013）中相关标准及项目实际情况，生活用水取100L/人·d，运营期生活用水量为1.5m3/d，280m3/a。产污系数取0.8，则产生量为0.64m3/d，224m3/a。污染物为COD、SS、动植物油、NH3-N等。
（8）水污染物排放量及水量平衡
综上所述，项目用水量为20.9m3/d（7315m3/a），废水排放量为8.56m3/d（2996m3/a），项目产生的生产废水进入沉淀池中预处理，洗锅废水经油水分离器预处理，预处理后的污水与生活污水一起进入化粪池处理，处理后进入污水处理站处理，经污水处理站处理后通过乐律路污水管网排入团结乡污水处理厂处理。项目用水情况见表2-6。
表2-6   项目实际用水情况统计表

	用水项目
	日用水量

（m3/d）
	年用水日(天)
	年用水量

(m3/a)
	日产废水量（m3/d）
	年产废水量(m3/a)
	处理去向

	浸泡
	4
	350
	1400
	2
	700
	通过污水管网排至团结乡污水处理厂

	清洗
	1
	
	350
	0.9
	315
	

	压制
	/
	
	/
	0.5
	175
	

	洗锅
	1
	
	350
	0.9
	315
	

	磨浆
	10
	
	3500
	/
	/
	

	生产厂房清洗
	0.4
	
	140
	0.36
	126
	

	设备清洗
	3
	
	1050
	2.7
	945
	

	生活用水
	1.5
	
	525
	1.2
	420
	

	合计
	20.9
	——
	7315
	8.56
	2996
	


项目运营期，根据原环评废水污染物核算及废水产生浓度，则项目废水中污染物产生及排放情况见表2-7。
表2-7   项目污水产生及排放情况

	项目
	水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3－N
	动植物油
	总磷

	产生浓度（mg/L）
	－
	1900
	1000
	500
	160
	240
	20

	产生量（t/a）
	2996
	5.69
	2.99
	1.49
	0.48
	0.72
	0.06

	排放浓度（mg/L）
	—
	190
	50
	50
	40
	88
	3

	（全年）排放量（t/a）
	2996
	0.57
	0.15
	0.15
	0.12
	0.26
	0.009


本项目水平衡图见图2-3。
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图2-3  本项目日水量平衡图
本项目建成后全厂水平衡图见图2-4。

[image: image4.emf]浸泡

压制废水

生活用水

4 2

0.4

0.5

黄豆清洗

1

0.9

50%

进入黄豆中

消耗

0.1

消耗

0.3

晴天供水

66.8

雨天供水

66.2

单位 ：

m

3

/d

污水

处理

站

沉

淀

池

20.9

1.5

6.46

化

粪

池

8.56

乐律路

污水管

网

团结

乡污

水处

理厂

设备清洗

厂房地面清洗

消耗

0.04

10

2.7

0.36

3

消耗

0.3

1

洗锅

消耗

0.1

0.9

磨浆

油水分

离器

0.9

1.2

进入产品中

绿化

锅炉用水

云南易和润滇米线股份

有限公司生产用水

晴天

0.6

雨天

0

晴天

0.6

， 雨天

0

20

米线生产

7.5

12.5

20

豆制品生产

消耗

7.5

消耗

12.5

25.3

17.76

17.76

消耗

7.54

注 ： 红色线框里为本项目生产用水及废水产生情况

10

图2-4  本项目建成后全厂水平衡图
3、噪声

项目营运期噪声主要来自全自动冲浆豆腐机、全自动塑盒包装机、打花机、浇注机、浆渣分离机等，其主要噪声源强见表2-8。
表2-8  项目噪声产生情况一览表

	序号
	设备名称
	数量（套）
	等效声dB(A)
	采取降噪措施
	降噪后源强dB(A)

	1
	全自动冲浆豆腐机
	1
	70—80
	设备安装减震垫，室内使用，降噪10dB(A)
	60—70

	2
	全自动塑盒包装机
	1
	70—85
	
	60—75

	3
	打花机
	1
	65—80
	
	55—70

	4
	浇注机
	1
	75—85
	
	65—75

	5
	浆渣分离机
	1
	65—80
	
	55—70

	6
	水环真空吸豆系统
	1
	80—90
	
	70—80

	7
	磨浆机
	1
	80—95
	
	70—85

	8
	豆腐干节压机
	1
	65—80
	
	55—70


4、固体废弃物

项目运营期产生的固体废物主要有生产固废、生活垃圾和油水分离器产生的废油脂以及油炸产生的废油。

（1）生产固废
项目生产固废主要包括豆渣、筛选杂质、废弃剥布以及废包装盒等。

1）豆渣
项目产生的豆渣主要来自分离过程，根据建设项目设计资料，豆渣产生量约原料的10%，则豆渣的产生量为70t/a，200kg/d，在豆渣坊内堆存，进行日产日清，收集后出售给养殖场。

2）筛选杂质
黄豆在筛选过程中会有少量的杂质，根据建设项目设计资料，筛选杂质的量约原料的1%，则豆渣的产生量为7t/a，20kg/d，使用收集桶收集后同豆渣出售给养殖场。

3）废弃剥布和废包装盒
根据建设单位介绍和项目实际情况，项目运营过程中使用的剥布会定期更换，约1个月更换一次，剥布产生量约为0.01t/a，废包装盒的产生量约0.1t/a，废包装盒及废弃剥布收集后同生活垃圾交由环卫部门处置。

（2）生活垃圾

项目内有职工15人，均在项目内食宿。职工生活垃圾的产生量按1kg/人·天计算，每天产生量为15kg/d，5.25t/a。生活垃圾使用垃圾桶统一收集，收集后委托环卫部门处理。

（3）废油脂
环评要求项目油炸锅设置油水分离器对洗锅含油废水进行预处理，运营中会产生废油脂。产生量较少，委托有资质单位定期清掏处置。

（4）废植物油
根据建设单位介绍和项目实际情况，项目运营过程中使用食用油对豆制品进行油炸，食用油会定期进行更换，废植物油的产生量约0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）废油属于HW09类危险废物中的900-07-09，环评要求设置1间危废暂存间对废油进行收集暂存后委托昆明兴海林环保科技有限公司进行处理。

2.3.2 原批准项目污染防治措施

1、原项目已采取的环境保护措施

①设置了一个容积为5m3的循环水冷却池处理蒸汽冷凝水，蒸汽冷凝水经处理后循环使用；

②切边机自带一套布袋收尘器用于收集处理切边过程产生的粉尘；

③锅炉自带一套旋风除尘器处理锅炉烟气，锅炉烟气经处理后由一根不低于25m高的烟囱排放。

④高噪声设备安装减震垫。

2、原环评提出新增的环境保护措施

（1）大气环境保护措施

①项目生物质锅炉产生的废气经袋式除尘器处理，处理后通过35m排气筒排放。
②油炸油烟安装油烟净化器，净化效率85%，处理后经屋顶排气筒排放。
（2）水环境保护措施

①项目内的生产废水经沉淀池预处理，洗锅含油废水经油水分离器预处理，预处理后同其他生活污水依托云南易和润滇米线股份有限公司的化粪池、污水处理站处理，处理后经乐律路污水管网排入团结乡污水处理厂；项目产生的废水不直接外排。

②项目实行雨污分流的排水体制，雨水通过雨水管网收集后，经雨水沟渠排入永胜河。
（3）声环境保护措施

①对生产设备进行合理布局，设备安装时进行减震处理，设备均置于车间内使用。

②对生产设备进行定期检修、维护，确保设备运转良好。

③实行夜间不生产的工作制度。

（4）固体废弃物处置措施

①生产中产生的豆渣、筛选杂质进行日产日清，出售给养殖场。
②生产中产生的废弃剥布、废包装盒收集后同生活垃圾交由环卫部门处置。

③废油脂委托有资质的单位进行处理，废植物油于危废暂存间内暂存后委托昆明兴海林环保科技有限公司处理。

④项目生产、员工生活区设置垃圾桶对生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。

2.4原批准项目环境影响评价结论

该项目符合国家和地方相关产业政策的要求，选址合理，场内平面布置合理。该项目的建设。对产生的污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。
2.5原批准项目批复情况简介

建设单位于2018年12月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制了《昆明厚豆食品有限责任公司豆制品生产项目环境影响报告表》，并于2019年1月21日取得了西山区环保局关于《昆明厚豆食品有限责任公司豆制品生产项目环境影响报告表》的批复（西环管发[2019]5号）。目前已落实锅炉废气防治措施，采用布袋除尘设备对锅炉废气除尘；尚未落实修建危废暂存间。

2.6原批准项目建设及运营情况

原批准项目已建成并进行运营，主体工程与原环评报告一致，项目在运营过程中已按照原环评提出的部分环保措施运行。原环评提出的新增1台布袋除尘器用于处理锅炉烟气，项目现采用水浴除尘器；原环评提出锅炉房烟囱不低于35m，目前项目锅炉房烟囱为35m；原环评提出对危险废物的防治措施目前尚未落实。
3项目变更后工程分析
3.1项目主要变更情况

3.1.1 项目建设内容变更情况

项目位于昆明市西山区团结街道办事处大河村99号，租用云南易和润滇米线股份有限公司的生产厂房进行生产，租用的厂房建筑面积300m2，主要进行豆制品的生产，项目设置1条豆制品生产线，年产豆制品1500吨。云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司。
表3-1  主要建设内容变更前后情况对比表

	工程名称
	项目组成
	建设内容及规模
	备注

	
	
	变更前
	变更后
	

	
	
	变更前工程内容
	变更后工程内容
	

	主

体

工

程
	生产区
	位于租用生产厂房中部区域，建筑面积200m2，设置豆制品生产线1条。设有熟浆生产区、盒装内酯豆腐生产区、豆腐干生产区、豆腐皮生产区等
	位于租用生产厂房中部区域，建筑面积200m2，设置豆制品生产线1条。设有熟浆生产区、盒装内酯豆腐生产区、豆腐干生产区、豆腐皮生产区等
	不变

	
	原料、辅料堆存区
	建筑面积50m2，位于生产厂房内西侧，主要用于项目内原辅料的堆存
	建筑面积50m2，位于生产厂房内西侧，主要用于项目内原辅料的堆存
	不变

	
	产品仓库
	建筑面积50m2，位于生产厂房内东侧，用于存放项目内生产的豆制品
	建筑面积50m2，位于生产厂房内东侧，用于存放项目内生产的豆制品
	不变

	公

辅

工

程
	供电
	由城镇供电电网供给
	由城镇供电电网供给
	不变

	
	供水
	由城镇自来水供水管网供给
	由城镇自来水供水管网供给
	不变

	
	供热
	项目供热主要为热压过程供热，采用1台4吨的生物质锅炉提供热压所需的蒸汽
	项目供热主要为热压过程供热，采用1台4吨的生物质锅炉提供热压所需的蒸汽
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	办公区
	位于生产厂房的北侧，依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的综合楼
	位于生产厂房的北侧，依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的综合楼
	

	环

保

工

程
	废水处理设施
	生产废水
	生产废水经沉淀池预处理，油炸锅洗锅废水经油水分离器预处理，预处理的废水同生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理
	生产废水经沉淀池预处理，油炸锅洗锅废水经油水分离器预处理，预处理的废水同生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理
	不变

	
	
	生活废水
	生活污水经沉淀池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理
	生活污水经沉淀池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理
	不变

	
	
	
	食堂废水废水经油水分离器预处理，预处理的废水同生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理
	尚未落实
	未建设食堂

	
	废气处理设施
	油烟净化器1套，净化效率≥85%，用于处理油炸产生的油烟
	油烟净化器1套，净化效率≥85%，用于处理油炸产生的油烟
	不变

	
	
	布袋收尘器1台
	布袋收尘器1台
	不变

	
	
	烟囱一根（高度为35m）
	烟囱一根（高度为35m）
	不变

	
	废水防治措施
	油水分离器1个
	油水分离器1个
	不变

	
	
	依托云南易和润滇米线股份有限公司的化粪池，1个，容积20m3
	由云南易和润滇米线股份有限公司转让的化粪池，1个，容积20m3
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	
	依托云南易和润滇米线股份有限公司建设的污水处理站，位于生产厂房的东北侧，处理规模50m3/d
	由云南易和润滇米线股份有限公司转让的污水处理站，位于生产厂房的东北侧，处理规模50m3/d
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	噪声防治措施
	高噪声设备安装减震垫
	高噪声设备安装减震垫
	不变

	
	固体废弃物收集处理设施
	在生产厂房外设1间危废暂存间，建筑面积约5m2，用于暂存项目产生的危险废物
	尚未落实
	/

	
	
	生产区设置有1个豆渣坊，建筑面积约3m2，用于收集生产过程中产生的豆渣
	生产区设置有1个豆渣坊，建筑面积约3m2，用于收集生产过程中产生的豆渣
	不变

	
	
	生产厂房设多个垃圾桶，用于收集员工产生的生活垃圾
	生产厂房设多个垃圾桶，用于收集员工产生的生活垃圾
	不变


3.1.2平面布局变更情况

项目变更后，生产区的总体布局不变，由云南易和润滇米线股份有限公司转让污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地。
3.1.3原辅材料变更情况

由于项目仅污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地发生转让，生产工艺不发生变化，原辅材料未发生变化，与原审批环评中一致。

3.1.4主要设备变更情况

表3-2  主要生产设备变更前后对比表
	设备名称
	变更前规格、数量
	变更后规格、数量
	备注

	全自动冲浆豆腐机
	GZXCJ-C
	GZXCJ-C
	不变

	全自动塑盒包装机
	GZXFK-07-1-400
	GZXFK-07-1-400
	不变

	点酯桶
	Φ636×830（尺寸：mm）
	Φ636×830（尺寸：mm）
	不变

	打花机
	GZXDHJ-1.1
	GZXDHJ-1.1
	不变

	浇注机
	GZXJZ-02
	GZXJZ-02
	不变

	北方型双剥布机
	GZXBB-02
	GZXBB-02
	不变

	豆腐干节压机
	GZXYJ-15-B
	GZXYJ-15-B
	不变

	豆干摊凉机
	/
	/
	不变

	油炸锅
	GZX-YZG
	GZX-YZG
	不变

	煮浆桶
	Φ1000×1220
	Φ1000×1220
	不变

	罐密闭微压煮浆罐
	GZXSJ-5
	GZXSJ-5
	不变

	磨浆机
	/
	/
	不变

	浆渣分离机
	GZXLJ-560-5.5
	GZXLJ-560-5.5
	不变

	浸泡桶
	2460×1200×1260（尺寸：mm）
	2460×1200×1260（尺寸：mm）
	不变

	点浆桶
	Φ800×850（尺寸：mm）
	Φ800×850（尺寸：mm）
	不变

	点卤桶
	Φ826×700
	Φ826×700
	不变

	水环真空吸豆系统
	/
	/
	不变

	筛选机
	/
	/
	不变

	锅炉
	/
	/
	云南易和润滇米线股份有限公司转让


3.1.5产品方案变更情况

产品方案与原审批环评中产品方案一致，未发生改变。
3.2项目工作流程

生产工艺不发生变化，产污环节未发生变化，与原批复项目生产工艺一致。
3.3项目变更后污染物排放情况

项目仅污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地发生转让，生产工艺不进行变更，产污环节未发生变化，与已审批项目中污染物一致，未发生改变，仅锅炉产生的污染物排放量有所变化。由于生产规模跟工艺为发生变更，产生的生产污水与原审批项目一致，由于锅炉原来是两家公司共用，变更后仅有昆明厚豆食品有限责任公司使用，现锅炉每天使用过程中当蒸汽压达到一定标准时（最低2kg，最高7kg）只需进行保温即可，根据业主提供资料，现锅炉每天正常运行5h，然后进行保温即可使用，每天使用生物质燃料约6.37t。
1、污水

项目热压过程需要使用蒸汽，项目由1台4吨的锅炉提供蒸汽，锅炉满负荷运行时蒸汽产生量为4t/h，实际运行过程中，蒸汽产生量约为运行时的90%，即蒸汽产生量为3.6t/h。项目每年运行时间为350天，锅炉运行时间约为5h/d。根据锅炉对水质的要求，新鲜水在进入锅炉前需要进行软化处理，处理目的是去除水中的钙、镁离子，以防止水的硬度过高，影响锅炉的正常运行。项目生产过程中蒸汽平衡情况见图3-1。
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                       图3-1  锅炉蒸汽平衡图
根据蒸汽平衡图可知，锅炉用水量为1.35m3/h，6.75m3/d，2362.5m3/a；锅炉软水处理产生的高盐废水的量为0.27m3/h，1.35m3/d，472.5m3/a；锅炉强制排水量为0.4m3/h，2m3/d，600m3/a，蒸汽冷凝水产生量为2.92m3/h，14.6m3/d，5110m3/a。

根据现场踏勘情况，项目所产生的蒸汽冷凝水和锅炉产生的高盐废水及锅炉强制排水从雨水沟直接排放至市政污水管网。
2、废气

（1）能源供应

耗生物质成型燃料量核算采用《环境统计手册》公式进行计算，计算公式如下：

B =D(i' - i')/Qh*η热

式中：B—锅炉额定负荷时每小时燃生物质成型燃料消耗量，kg/h；

D—锅炉每小时饱和蒸汽产量，4000kg/h；

i''—饱和蒸汽焓，压力5.1kg/cm2（0.5MPa）的饱和蒸汽焓为2748.8kJ/kg

i'—锅炉给水焓，取水温20℃时水的热焓83.74kJ/kg；

Qh—生物质成型燃料发热量，16744kJ/kg（4000kcal/kg）；

η热—锅炉热效率，取80%。

根据上试计算，本项目锅炉生物质使用量为795.83kg/h，每天运行8h，则每天用量为6.37t/d，2229.5t/a。
（2）锅炉废气
项目生产过程中拟采用1台4吨的生物质锅炉提供蒸汽，本项目使用固体生物质成型燃料作为燃料，燃料用量计算方法如下：

	名称
	型号
	总产气量
	燃料使用情况
	备注

	生物质蒸汽锅炉
	/
	4t/h
	生物质燃料（6.37t/d）
	每天工作约8h


本项目锅炉燃料为生物质燃料，锅炉蒸煮、煮浆过程使用，使用过程中当蒸汽压达到一定标准时只需进行保温即可。经核实，项目锅炉运行时间约8小时，运行时生物质燃料耗量约为6.37t/d，故项目锅炉年耗生物质燃料量为2229.5t，根据查阅相关资料，生物质的低位发热值为18532KJ/kg，含硫量0.08%-0.12%（本次取0.1%），项目锅炉的热效率为74.06%，生产工艺及生产量未发生改变。项目在运行过程中将会产生锅炉废气，主要污染物为NOx、SO2和烟尘，污染物产生情况如下：

项目年生产时间350d，预计锅炉每天运行8h，生物质燃料使用量为2229.5t/a。废气中各污染物产生量的计算根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行计算。项目所使用的燃料为木柴，根据其产排污系数，工业废气产生量为6240.28m3/吨-原料，烟尘产生量为37.6kg/吨-原料，二氧化硫的产生量为17Skg/吨-原料（S为生物质燃料硫分含量，本次取0.1%），则二氧化硫的产生量为1.7kg/吨-原料，氮氧化物的产生量为1.02kg/吨-原料。
锅炉烟气量产污系数为6240.28m³/吨-原料；

SO2产污系数为1.7Skg/吨-原料（S%为含硫率，本次取值S=0.1%）;

烟尘产污系数为37.6kg/吨-原料；

氮氧化物产污系数为1.02kg/吨-原料。

a实际烟气量：

生物质燃料锅炉产污系数为6240.28m³/吨-原料，项目生物质燃料使用量为350t/a，则项目锅炉烟气量=（6240.28*2229.5）m³/a=1391.27万m³/a。

b SO2排放浓度及排放量：

SO2产污系数为1.7Skg/吨-原料（S%为含硫率，生物质燃料含硫率取S=0.1%）

SO2产生量=（1.7S*2229.5）kg/a=3.79t/a

SO2排放量=SO2产生量=3.79t/a

项目实际烟气量为1391.27万m³/a，故项目SO2产生浓度为27.24mg/m³

项目SO2排放浓度=产生浓度27.24mg/m³。

C 烟尘排放浓度及排放量：

生物质燃料锅炉烟尘产污系数为37.6kg/吨-原料

则项目烟尘产生量=（37.6*2229.5）kg/a=83.83t/a

烟尘排放量=烟尘产生量=83.83t/a

项目实际烟气量1391.27万m³/a，故项目烟尘产生浓度为6025.4mg/m³

烟尘排放浓度=产生浓度为6025.4mg/m³。

d氮氧化物排放浓度及排放量：

生物质燃料锅炉氮氧化物产污系数1.02kg/吨-原料

则项目氮氧化物产生量=（1.02*2229.5）kg/a=2.27t/a

氮氧化物排放量=氮氧化物产生量=2.27t/a

项目实际烟气量1391.27万m³/a，故项目氮氧化物产生浓度为163.2mg/m³

氮氧化物排放浓度=产生浓度=163.2mg/m³
根据项目实际运行情况，项目目前采用布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，根据锅炉安装单位提供数据，布袋除尘器对于烟尘的除尘效率达99%。如只采用布袋除尘器对烟气进行处理，烟尘排放仍然达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，环评要求新增一台水浴除尘器同现有布袋除尘器同时对烟气进行处理，新增水浴除尘器设置于布袋除尘器之前。

按环评要求整改后，经布袋除尘后粉尘产生量为0.8383t/a，水浴除尘器对烟尘的去除效率约为70%，则经水浴除尘器处理后，烟尘排放量为0.251t/a，排放速率为0.09kg/h，排放浓度为18.04mg/m3，燃烧废气经除尘器处理达标后由一根不低于35m高的烟囱排放。锅炉烟气产生及排放情况见表3-3。

               表3-3   锅炉烟气产生及排放情况一览表
	烟气量
	污染物名称
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	处理

措施
	排放浓mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	1248.06m3/h
	烟尘
	83.83
	29.9
	6025.4
	布袋除尘、水浴除尘
	18.04
	0.09
	0.251

	
	二氧

化硫
	3.79
	1.58
	27.24
	
	27.24
	1.58
	3.79

	
	氮氧

化物
	2.27
	0.95
	163.2
	
	163.2
	0.95
	2.27


（2）污水处理站异味

项目区设置处理效率50m³/d的污水处理站，污水处理站处理废水时会有恶臭产生和排放。项目污水处理站采用地埋式，减轻废水处理的异味扩散，并在其周围种植绿化，利用植物对异味的吸收阻挡来减轻其影响。
3、固废
（1）炉渣

锅炉炉渣的产生量参照《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册中工业锅炉室燃炉锅炉炉渣产生系数进行计算，炉渣产生量为1.05Akg/t燃料（A为灰分含量，一般木柴灰分为6%），则项目炉渣产生量为140.4585t/a，产生的锅炉炉渣统一收集后与生活垃圾一同处置。

（2）污水处理站污泥
 根据业主提供的资料，污水处理站污泥产生量约为污水量的0.1%，污水处理站污泥产生量为0.009kg/d，含水率为90%，则污泥干重为0.0009kg/d，年产生量为0.315kg/d。污水处理站产生的污泥交由环卫部门清运处置。
4、噪声

项目产生的噪声与原报批中一致，未发生改变。
4变更后环境影响分析 

4.1水环境影响分析

1、水环境影响分析
（1）、项目排水方案分析

项目实施“雨污分流”系统。

污水：项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。项目运营期废水经污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）（表1）一级A标准后排入市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处置。

（2）、环境影响识别与评价因子筛选

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）环境影响因素识别要求，本项目为水污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），筛选本项目评价因子主要为项目废水涉及的水污染物，即CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷。

（3）、评价等级判定

建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为水污染影响型建设项目，其评价等级判定见表4-1所示。

表4-1 水污染型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


本项目生活废水和生产废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处置。项目废水经污水处理站处理后间接排放，根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中5.2.2.2规定，建设项目生产工艺中有废水产生，不排放到外环境的，按三级B评价，因此，本项目废水属于间接排放方式，因此判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，无需考虑评价时期，也可不进行水环境影响预测，进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价即可。

（4）、评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3，三级B评价项目评价范围应满足应符合以下要求：a满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目不涉及地表水环境风险，因此本项目地表水评价范围满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求即可。

（5）、水环境保护目标确定

依据环境影响因素识别结果，调查评价范围内水环境保护目标，确定本项目主要水环境保护目标为项目东北面15m处的永胜河。

（6）、环境影响评价标准确定

项目废水经污水处理站处理后进入市政污水管网，为间接排放项目，项目不设废水排放标准。
（7）、环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3，水污染影响型三级B评价项目，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。经调查，本项目不涉及有毒有害的特征水污染物的排放，项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-2所示。

表4-2  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	编号
	名称
	
	
	

	生产废水
	SS
	污水处理站处理后进入市政污水管网，最终排入团结集镇污水处理厂
	间接排放
	1
	污水处理站
	1#
	是
	污水处理站排口

	生活污水
	COD
	
	
	2
	化粪池、污水处理站
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	


（8）、处理设施可行性分析

①项目废水处理设施及其设计可行性分析

项目生产废水经配套管网收集后进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处置；生活污水经化粪池沉淀处理后进入污水处理站，最终汇入团结集镇污水处理厂处置。各废水处理、储存设施容积均能满足要求，池子均采用砖混凝土结构修建，工程造价相对整个项目总投资来看，所占比例是很小的，投资是可接受的。

项目运营期废水经污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）（表1）一级A标准后排入项目市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处置，本项目对周围环境影响较小。

（9）、地表水环境影响评价

①评价内容及要求
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价内容主要为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行评价。本项目废水经处理达标后外排，其可行性分析如下：

项目设置1个化粪池1个污水处理站及配套管网用于处理污水，经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终汇入团结集镇污水处理厂处置。

生活污水经化粪池沉淀预处理后，进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终汇入团结集镇污水处理厂处置。

因此，项目项目废水处理方案可行。

（10）、评价结论

综上所述，项目生活污水及生产废水经污水处理站处理达标后排入项目西南面市政污水管网，最终汇入团结集镇污水处理厂处置。项目满足水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行评价要求，因此，认为地表水环境影响可以接受。

（11）污水处理设施及工艺
项目现有一套处理规模为50m3/d的污水处理设施，采用一体化钢筋混凝土结构，所有的水池均设计为地埋式加盖结构，根据工程分析，项目运营期废水总量为10.56m3/d，废水经过污水处理设施处理时消毒停留时间不得少于1小时，污水处理设施规模可满足本项目的要求。根据用水量及水质情况，污水处理站工艺如下：
1）物化法和生化法相结合为主要处理工艺；
2）首先通过格栅池、沉淀池、调节池预处理，进行水质水量的调节；
3）通过物化、生化处理，保证水质达标排放；
（12）废水进入团结镇污水处理厂可行性分析
经调查了解，团结镇污水处理厂项目已于2015年1月正式开工，于2017年2月投入运行。该污水处理站设计处理能力规模为每天0.3万立方米。项目位于西山区团结乡街道办事处和平村，占地8509.4m2，设计服务范围为：浑团公路以北、谷律公路以东、韭菜山以西片区；规划城镇服务面积约为2.07km2，服务人口约为1.2万人。

团结镇污水处理站采用CASS工艺+深度处理工艺，污泥采用机械浓缩脱水外运处置；出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。本项目污水经处理后，出水水质约为：COD45mg/L、BOD5约为9mg/L、SS约为9.6mg/L、NH3-N约为4.5mg/L、总磷约为2.1mg/L、粪大肠菌群2500个/L、动植物油1mg/L、总余氯约为0.68mg/L。外排废水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，能满足城市污水排入市政污水管网接管水质要求。

综上所述，从水质净化厂处理能力、项目出水水质方面和配套管网的建设情况分析，项目废水纳入团结镇污水处理站是可行的。
4.2噪声环境影响预测与分析

项目变更后，项目产生的噪声与原报批中一致，未发生改变，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。
4.3废气影响分析

4.3.1变更后废气影响分析
1 大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表4-3 评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表4-4  污染物评价标准

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值

(μg/m3)
	标准来源

	SO2
	二类限区
	一小时
	500.0
	GB 3095-2012

	TSP
	二类限区
	日均
	300.0
	GB 3095-2012

	NOx
	二类限区
	一小时
	250.0
	GB 3095-2012


2污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表4-5  主要废气污染源参数一览表（点源）

	污染源名称
	坐标(o)
	坐标(o)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	


  TSP  


SO2  


NOx  


  0.09  


1.58  

	
0.95
	kg/h


3项目参数

估算模式所用参数见表。

表4-6 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	 

	最低环境温度
	-10.0 °C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


4评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表4-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	点源
	TSP
	900.0
	2.0
	0.0
	/

	点源
	SO2
	500.0
	6.0
	1.0
	/

	点源
	NOx
	250.0
	3.0
	1.0
	/


本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为1.0%，Cmax为3.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

注：本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)章节5.3.3中规定的评价等级判定还应遵守的规定。

估算模式计算结果输出
有组织废气污染源估算模式预测结果见4-8、4-9、4-10。
表4-8  TSP有组织废气预测结果表

	下方向距离(m)
	点源

	
	TSP浓度（ug/m3）
	TSP占标率（%）

	1.0
	0.0
	0.0

	25.0
	0.0
	0.0

	50.0
	1.0
	0.0

	75.0
	1.0
	0.0

	100.0
	1.0
	0.0

	125.0
	1.0
	0.0

	150.0
	1.0
	0.0

	175.0
	1.0
	0.0

	200.0
	1.0
	0.0

	225.0
	2.0
	0.0

	237.0
	2.0
	0.0

	250.0
	2.0
	0.0

	275.0
	1.0
	0.0

	300.0
	1.0
	0.0

	325.0
	1.0
	0.0

	350.0
	1.0
	0.0

	375.0
	1.0
	0.0

	400.0
	1.0
	0.0

	425.0
	1.0
	0.0

	450.0
	1.0
	0.0

	475.0
	1.0
	0.0

	500.0
	1.0
	0.0

	525.0
	1.0
	0.0

	550.0
	1.0
	0.0

	575.0
	1.0
	0.0

	600.0
	1.0
	0.0

	下风向最大浓度
	2.0
	0.0

	下风向最大浓度出现距离
	237.0
	237.0

	D10%最远距离
	/
	/


表4-9  NOx有组织废气预测结果表

	下方向距离(m)
	点源

	
	NOx浓度（ug/m3）
	NOx占标率（%）

	1.0
	0.0
	0.0

	25.0
	1.0
	0.0

	50.0
	2.0
	1.0

	75.0
	2.0
	1.0

	100.0
	2.0
	1.0

	125.0
	2.0
	1.0

	150.0
	3.0
	1.0

	175.0
	3.0
	1.0

	200.0
	3.0
	1.0

	225.0
	3.0
	1.0

	237.0
	3.0
	1.0

	250.0
	3.0
	1.0

	275.0
	3.0
	1.0

	300.0
	3.0
	1.0

	325.0
	3.0
	1.0

	350.0
	3.0
	1.0

	375.0
	3.0
	1.0

	400.0
	3.0
	1.0

	425.0
	3.0
	1.0

	450.0
	3.0
	1.0

	475.0
	3.0
	1.0

	500.0
	2.0
	1.0

	525.0
	2.0
	1.0

	550.0
	2.0
	1.0

	575.0
	2.0
	1.0

	600.0
	2.0
	1.0

	625.0
	2.0
	1.0

	650.0
	2.0
	1.0

	675.0
	2.0
	1.0

	700.0
	2.0
	1.0

	下风向最大浓度
	3.0
	1.0

	下风向最大浓度出现距离
	237.0
	237.0

	D10%最远距离
	/
	/


表4-10  SO2有组织废气预测结果表
	下方向距离(m)
	点源

	
	SO2浓度（ug/m3）
	SO2占标率（%）

	1.0
	0.0
	0.0

	25.0
	2.0
	0.0

	50.0
	4.0
	1.0

	75.0
	3.0
	1.0

	100.0
	3.0
	1.0

	125.0
	3.0
	1.0

	150.0
	4.0
	1.0

	175.0
	5.0
	1.0

	200.0
	6.0
	1.0

	225.0
	6.0
	1.0

	237.0
	6.0
	1.0

	250.0
	6.0
	1.0

	275.0
	6.0
	1.0

	300.0
	5.0
	1.0

	325.0
	5.0
	1.0

	350.0
	5.0
	1.0

	375.0
	5.0
	1.0

	400.0
	5.0
	1.0

	425.0
	5.0
	1.0

	450.0
	4.0
	1.0

	475.0
	4.0
	1.0

	500.0
	4.0
	1.0

	525.0
	4.0
	1.0

	550.0
	4.0
	1.0

	575.0
	4.0
	1.0

	600.0
	4.0
	1.0

	625.0
	3.0
	1.0

	650.0
	3.0
	1.0

	675.0
	3.0
	1.0

	700.0
	3.0
	1.0

	725.0
	3.0
	1.0

	750.0
	3.0
	1.0

	800.0
	3.0
	1.0

	下风向最大浓度
	6.0
	1.0

	下风向最大浓度出现距离
	237.0
	237.0

	D10%最远距离
	/
	/


综合以上分析，本项目锅炉Pmax最大值出现为点源排放的TSP，Pmax值为0.0%，Cmax为2.0ug/m3，本项目锅炉Pmax最大值出现为点源排放的SO2，Pmax值为1.0%，Cmax为6.0ug/m3，本项目锅炉Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为1.0%，Cmax为3.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
预测结果表明，项目排放的颗粒物落地浓度值均低于相关环境空气质量标准，占标率均很小，项目排放的废气不会改变区域环境空气质量现状，对周边环境保护目标的影响较小。项目所在区域常年主导风向为西南风，根据现场踏勘，项目区最近的环境保护目标为紧邻的大河村居民，位于项目区上风向，项目废气对其影响较小。

2）非正常情况
②预测分析
非正常情况下污染源调查表

根据工程分析结果，生物质锅炉TSP非正常情况下废气污染源排放参数见下表。

表4-11  主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	坐标(o)
	坐标(o)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	


TSP  


17.97  

	

	kg/h


估算模式所用参数见表。

表4-12 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	 

	最低环境温度
	-10.0 °C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


5、估算模式计算结果输出
废气污染源估算模式预测结果：
表4-13 生物质锅炉TSP非正常排放预测结果表

	下方向距离(m)
	点源

	
	TSP浓度（ug/m3）
	TSP占标率（%）

	1.0
	0.0
	0.0

	25.0
	80.0
	9.0

	50.0
	202.0
	22.0

	75.0
	147.0
	16.0

	100.0
	151.0
	17.0

	125.0
	169.0
	19.0

	150.0
	225.0
	25.0

	175.0
	267.0
	30.0

	200.0
	291.0
	32.0

	225.0
	302.0
	34.0

	237.0
	303.0
	34.0

	250.0
	302.0
	34.0

	275.0
	297.0
	33.0

	300.0
	290.0
	32.0

	325.0
	281.0
	31.0

	350.0
	272.0
	30.0

	375.0
	262.0
	29.0

	400.0
	253.0
	28.0

	425.0
	243.0
	27.0

	450.0
	234.0
	26.0

	475.0
	226.0
	25.0

	500.0
	218.0
	24.0

	525.0
	210.0
	23.0

	550.0
	203.0
	23.0

	575.0
	196.0
	22.0

	600.0
	190.0
	21.0

	625.0
	183.0
	20.0

	650.0
	178.0
	20.0

	675.0
	172.0
	19.0

	700.0
	167.0
	19.0

	725.0
	162.0
	18.0

	下风向最大浓度
	303.0
	34.0

	下风向最大浓度出现距离
	237.0
	237.0

	D10%最远距离
	1750.0
	1750.0


d、预测分析
考虑到除尘系统会发生故障，发生故障后，除尘效率下降至60%，排放量从正常时的0.09kg/h升至17.97kg/h，增加排放量17.88kg/h。按每年发生2次故障，发生故障至停机检修时间为4小时计算，则每年生物质锅炉粉尘排放量为1543.04kg。根据上表可知，非正常排放情况下，搅拌区呼吸口粉尘在项目区下风向最大浓度占标率为34.0%，最大浓度为303.0μg/m3；大于10%，最大浓度为303μg/m3；最大浓度均出现在污染源下风向237m处。

预测结果表明，在非正常排放情况下，项目锅炉粉尘超标排放，超标34.0%；锅炉粉尘不能达标排放，当排放量大大增加，对区域环境空气质量影响较大，因此，必须严格对各粉料仓除尘设施进行维护和管理，从加强管理入手，杜绝此类情况的发生。

（5）大气环境防护距离
按照《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目产生的废气进行预测。根据预测结果，项目排放的污染物的最大浓度战表率为TSP：0%（1%＜8%＜10%），项目大气环境影响评价为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，因此不计算大气防护距离。

6、自查表
根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录E，建设项目大气环境影响评价自查表见表4-14。
表4-14  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长＝50km(
	边长5~50km(
	边长＝5km(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	环境功能区
	一类区(
	二类区(
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS(
	AUSTAL2000(
	EDMS/AEDT(
	CALPUPF(
	网络模型(
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km(
	边长5~50km(
	边长＝5km(

	
	预测因子
	预测因子（TSP）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率＞10%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%(

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	k＞-20%(

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP）
	有组织废气监测(
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、PM10、PM2.5、SO2、NOx）
	有组织废气监测(
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可接受(     不可接受(

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（3.79）t/a
	NOx：（2.27）t/a
	颗粒物：（0.251）t/a
	VOCs：（/）t/a

	注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。


（2）异味

项目污水处理站处理废水时会有恶臭产生和排放。项目污水处理站采用地埋式，减轻废水处理的异味扩散，并在其周围种植绿化，利用植物对异味的吸收阻挡来减轻其影响，对周边环境影响较小。
4.4固废影响分析

（1）炉渣

锅炉炉渣的产生量为140.4585t/a，产生的锅炉炉渣统一收集后与生活垃圾一同委托环卫部门处置。因此项目炉渣处理方式可行。

（2）污泥

项目运行期间，污水处理站污泥产生量约为0.315kg/d，经收集后委托环卫部门定期清运处置。
固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境影响较小。

4.5项目变更后对当地环境的影响变化分析

项目变更后，锅炉废气产生量会有所增加，但增加量不大，经布袋除尘器和水浴除尘器处理后通过35m烟囱排放，对周边大气环境的影响较小生产废水经沉淀池预处理，油炸锅洗锅废水经油水分离器预处理，预处理的废水同生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后的废水进入污水处理站（50m3/d）处理。处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后经乐律路污水管网排入团结镇污水处理厂处理。固体废弃物能够得到处置100%，对项目所在区域环境影响不大。

4.6产业政策符合性
项目变更后其生产工艺与原审批一致，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目。
4.7选址合理性分析

项目方案变更后，建设地点不变，区域规划也未进行调整，符合性分析结论与原审批时一致，即项目的建设符合该片区规划要求。建设位置不变，项目选址结论与原环评一致，建筑设施布局基本不变，项目布局合理。
5环保对策措施、环保投资、竣工验收内容变更情况
5.1环保对策措施变更情况

项目变更后，云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司，项目污染物类型不变，仅排放量有所增加。因此，变更后项目环保措施方面针对锅炉废气设置相应的措施，其他已审批项目环评提出的环保措施依旧执行。

项目环保对策措施变更情况见表5-1。

表5-1 主要环保对策措施变更情况一览表

	类别
	项目
	主要措施

	
	
	变更前环保对策措施
	变更后环保措施落实情况
	变更后新增措施

	大气污染物
	烟尘、氮氧化物

、二氧化硫
	布袋除尘器+水浴除尘
	布袋除尘器+水浴除尘
	按照原环评措施执行

	
	异味
	无组织排放
	无组织排放
	按照原环评措施执行

	水

污

染

物
	蒸汽冷凝水、锅炉高盐废水及强制排水
	蒸汽冷凝水和锅炉产生的高盐废水及锅炉强制排水从雨水沟直接排放至市政污水管网
	蒸汽冷凝水和锅炉产生的高盐废水及锅炉强制排水从雨水沟直接排放至市政污水管网
	按照原环评措施执行

	
	生活废水
	生活污水进入化粪池处理，处理后进入污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后经污水管网排入团结乡污水处理厂处理
	生活污水进入化粪池处理，处理后进入污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后经污水管网排入团结乡污水处理厂处理
	按照原环评措施执行

	固体废物
	炉渣
	环卫部门定期清运
	已落实
	/

	
	污水处理站污泥
	
	
	

	噪声
	噪声
	墙体、减震垫
	已落实
	/


5.2环保投资变更情况

项目环保投资变更情况见表5-2所示。

表5-2  环保投资变更情况一览表
	环保措施
	措施说明
	金额（万元）
	备注

	
	
	变更前
	变更后
	

	废水处

理设施
	生产废水
	沉淀池（1个，容积12m3）
	/
	1
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	
	污水处理站（处理规模50m3/d）
	/
	10
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	
	
	油水分离器
	0.4
	0.4
	已落实

	
	生活废水
	化粪池（1个，容积20m3）
	/
	1
	云南易和润滇米线股份有限公司转让

	废气处

理设施
	油烟净化器
	1.2
	1.2
	已落实

	
	袋式除尘器
	/
	1.0
	已落实

	
	水浴除尘器
	/
	1.0
	已落实

	
	烟囱一根（高度35m，预留采样监测口，并设置采样平台）
	/
	1.0
	已落实

	噪声防治措施
	高噪声设备安装减震垫
	0.5
	0.5
	已落实

	固体废弃物收集处理设施
	垃圾收集桶
	0.1
	0.1
	已落实

	
	豆渣坊，建筑面积3m2
	0.5
	0.5
	已落实

	
	危废暂存间，建筑面积5m2
	1.5
	1.5
	尚未落实

	其他
	环境管理
	2.5
	2.5
	/

	
	环境监测
	0.5
	0.5
	/

	合计
	7.2
	22.2
	/


项目投入总资金为人民币50万元，环保投资概算为7.2万元，占总投资的14.4%；工程变更后项目总投资62万元，环保投资22.2万元，占总投资的35.81%。

5.3环境保护竣工验收内容变更情况
由于项目仅锅炉发生变更，环境监测计划按原环评进行监测，环境保护竣工验收内容变更情况见表5-3所示。

表5-3 环境保护竣工验收内容变更情况一览表

	内容
	变更前
	变更后

	
	环保设施
	预期效果
	环保设施
	预期效果

	废气治理措施
	布袋收尘器1套和水浴除尘器1套
	《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2无组织排放浓度限值要求
	按照原环评措施执行
	按照原环评标准执行

	
	布袋除尘器
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	旋风除尘器
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	水浴除尘器
	
	水浴除尘设备
	

	
	烟囱1根（高35m，预留采样监测口，并设置采样平台）
	
	按照原环评措施执行
	

	
	污水处理站无组织排放异味
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
	按照原环评措施执行
	按照原环评标准执行

	
	煮浆、卤制无组织排放异味
	
	
	

	废水治理措施
	1个污水处理站（规模50m³/d）
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准
	按照原环评措施执行
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准

	
	1个化粪池（容积20m3）
	
	
	

	
	沉淀池（一个，容积12m3）
	
	
	

	
	油水分离器
	
	
	

	噪声治理措施
	生产设备安装减震垫、安装于厂房内
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	按照原环评措施执行
	按照原环评标准执行

	固废治理措施
	垃圾收集桶若干
	处置率达到100%
	按照原环评措施执行
	按照原环评标准执行

	
	豆渣坊（建筑面积3m2）
	
	
	

	
	危险废物暂存间（建筑面积5m2）
	
	
	


6总量控制指标变更情况
根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的总量控制目标和指标指出，项目涉及的总量指标为烟尘、氮氧化物及二氧化硫。对上述主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。
（1）废气

变更前

锅炉烟气排放总量纳入云南易和润滇米线股份有限公司，总量控制由云南易和润滇米线股份有限公司承担。

变更后

项目锅炉烟气产生量为1391.27万m³/a；烟尘产生量为83.83t/a，产生速率29.9kg/h，产生浓度6025.4mg/m3；二氧化硫产生量3.79t/a，产生速率为1.58kg/h，产生浓度为27.24mg/m3；氮氧化物的产生量为2.27kg/a，产生速率为0.95kg/h，产生浓度为163.2mg/m3；根据项目实际运行情况，本次环评要求锅炉烟气经布袋除尘器和水浴除尘器处理达标后由一根35m高的烟囱排放。
按本次环评要求整改后，旋风除尘器及水浴除尘器对烟尘的去除效率约为99.9%，则经除尘器处理后，锅炉烟气排放总量为：1391.27万m³/a，氮氧化物排放总量为2.27t/a，二氧化硫排放总量为3.79t/a，烟尘排放总量为39.48kg/a。

由于变更后转让云南易和润滇米线股份有限公司原有锅炉，区域削减量为废气：1391.27万m³/a、SO2：3.79t/a、NOx：2.27t/a、烟尘：93.93t/a。
（2）废水

变更前

项目废水排放总量纳入云南易和润滇米线股份有限公司，总量控制由云南易和润滇米线股份有限公司承担。

变更后

项目废水产生量为8.56m³/d；2996m³/a；项目产生的生产废水进入沉淀池中预处理，洗锅废水经油水分离器预处理，预处理后的污水与生活污水一起进入化粪池处理，处理后进入污水处理站处理，经污水处理站处理后通过乐律路污水管网排入团结乡污水处理厂处理。
由于变更后转让云南易和润滇米线股份有限公司原有污水处理站，废水区域削减量为：8.56m³/d；2996m³/a。本项目新增污水经自建污水处理站处理后通过市政污水管网最终排入团结集镇污水处理厂，因此，本项目不设总量控制指标。
（3）固体废物
固体废物处置率100%。

7 结论
昆明厚豆食品有限责任公司于2018年10月设立，位于昆明市西山区团结街道办事处大河村99号，租用云南易和润滇米线股份有限公司的生产厂房作为生产场所，租用的厂房建筑面积300m2，主要进行豆制品的生产，项目设置1条豆制品生产线，年产豆制品1500吨。原项目废水依托云南易和润滇米线股份有限公司现有污水处理设施（包括污水处理站、化粪池），供热依托云南易和润滇米线股份有限公司锅炉，为4t/h蒸吨生物质燃料锅炉，排污总量均纳入云南易和润滇米线股份有限公司。现由于云南易和润滇米线股份有限公司处于停产状态，云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司。

通过与已评审项目比较，云南易和润滇米线股份有限公司于2019年7月将部分资产（含污水处理站、化粪池、锅炉及配套设施、对应设施所占用土地）转让予昆明厚豆食品有限责任公司，其余工艺与原审批项目一致，工作人员不变，项目原产品方案、产量不变。项目污染物中锅炉废气增加，经布袋除尘器及水浴除尘器处理后通过35m烟囱达标排放，对环境的影响较小。
因此，本项目满足达标排放原则，符合国家相关产业政策要求，符合区域规划，满足总量控制原则。项目建设不会改变评价区域内各环境要素的现有环境功能。综合上述所有因素，从环境角度分析，项目建设对周围环境的影响评价结论与已审批项目环评一致，即项目建设对周围环境的影响程度可接受，项目建设环境可行。
	预审意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	 下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公 章  

 经办：                   签发：                    年   月   日

	审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日
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老豆腐、嫩豆腐


盒装内酯豆腐


摊晾


成品


包装


卤制


切块


盐、碱等


异味


入库


豆腐干


葡萄糖酸内酯


油炸


冷却


包装


入库


油炸豆腐


打花


压制


废水


剥布


冷却


成品


成品


包装


入库


豆腐皮


喷软


压制


废水


蒸煮


异味


卤制


盐、碱等


异味


切块


成品


包装


入库


素鸡



