
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称: 七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店燃气锅炉建设项目                

建设单位(盖章): 昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店
编制日期 2019年9月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。 

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一 建设项目基本情况

	建设名称
	七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店燃气锅炉建设项目      

	建设单位
	昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

	法人代表
	任怀灿
	联 系 人
	叶加华

	通讯地址
	昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

	联系电话
	13629458926
	传 真
	/
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内

	立项审批部门
	/
	审批文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	国民经济代码：

D4430热力生产和供应业

项目类别：
U142 热力生产和供应工程

	占地面积

(平方米)
	/
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	400
	其中：环保投资(万元)
	10.3
	环保投资占

总投资比例
	2.5%

	评价经费

(万元)
	2.8
	投产日期
	2019年9月

	工程内容及规模：

一、项目由来

本项目拟设于七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店地下一层，七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店于2012年开始营业，主要经营范围餐饮业、住宿旅业、娱乐业。经查阅相关资料得知，七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店包含于“南亚风情商业广场项目”内，且“南亚风情商业广场项目”已于2008年11月28日《南亚风情商业广场项目环境影响报告书》获得云南省环境保护准予行政许可决定书(云环许准[2008]359号),且2012年11月30日，云南省环保厅对本项目进行了验收，并出具的验收意见（云环验【2012】105号）。

详细对照《南亚风情商业广场项目环境影响报告书》及《南亚风情第壹城建设项目竣工环境保护验收监测报告》（ 2009 年4，昆明市民政局昆民地[2009]12号文同意“南亚风情商业广场”项目更名为“南亚风情第壹城”）得知，七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店审批及验收时未涉及燃气锅炉，为了提升客户的入住体验，确保酒店热水供应正常，七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店目前规划增设2台6t/h 和1台8t/h燃气蒸汽锅炉（三台锅炉交替使用），排气管道则沿着酒店一直向上敷设，最后在高于酒店楼顶2m的高空排放，酒店地上24层、地下一层共计108m，因此，项目排气筒共计110m，本次评价主要针对增设的2台6t/h及1台8t/h燃气蒸汽锅炉及配套建设排气筒等辅助设施进行评价，完善相关环评手续，不涉及其它工程的变化。
依据国务院682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”中“92、热力生产和供应工程”的“其它”类别，需编制环境影响报告表。

因此，建设单位委托临沧尚德环境技术公司承担了本项目的环境影响评价工作，我公司接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场调查、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、本项目工程内容及建设规模

1.项目名称：七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店燃气锅炉建设项目

2.建设单位：昆明南亚风情置业有限公司 

3.项目性质：新建

4.建设地点：位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，地理中心坐标东经102.685136836（102°41′7.60667″），北纬25.013107430（25°0′45.50661″）。

5.建设内容

项目为燃气锅炉项目，主要为增加2台6t/h和1台8t/h燃气蒸汽锅炉，及其配套建设的排气筒等辅助设施。本项目建设的燃气蒸汽锅炉用于酒店正常生活所需热水，以及冬季供暖。

本项目工程组成详见表1，平面布置见附图2。

表1   项目工程组成表
工程类别
项目名称

工程内容
主体工程
燃气锅炉
安装2台6t/h燃气蒸汽锅炉，1台8t/h燃气蒸汽锅炉
辅助工程
燃气管线
项目共铺设约90m天然气管线。

由室外调压站进线：管线直径为DN200，长度60m；
通过控制阀和旁通阀与燃气锅炉连接：管线直径为DN150，长度30m；
烟囱

设置一根烟囱，于酒店楼顶2m处外排，共计高110m，直径1.0m。

公用工程

供水
用水来自市政自来水供水系统

供电
用电市政供电局供应
排水
锅炉排放的清净下水和软化废水排入酒店排污系统，进入滇池路市政污水管线，最后排入昆明市第一水质净化厂处理。
环保工程

废气

烟囱（1个）
降噪

隔声减震、降噪设施
应急设施

可燃气体报警器及联动装置

固废

危险固废暂存间
依托工程

化粪池
依托酒店原有排污系统及化粪池
规模:

项目新增后锅炉使用天然气作为燃料，项目天然气由市政管网供给，根据业主提供资料，2台6t/h和1台8t/h燃气蒸汽锅炉将三台交替使用，预计锅炉年运行2190小时/年（6小时/天）。

主要设备

项目主要设备包括燃气蒸汽锅炉、软化水设备、引风机等，锅炉型号为WNS6—1.25—YQ和WNS8—1.25—YQ，锅炉的安装，符合《特种设备安全监察条例》及相关安全技术规范的规定，锅炉安装监督检验报告附后。项目主要设备详见表1-1。
表1-1  项目主要设备清单
序号

设备名称

型号

单位

数量

1

燃气蒸汽锅炉

WNS6—1.25—YQ

台

2

WNS8—1.25—YQ

台

1

2

软化水处理器

FT78A自动软水器

个

1

3

蒸汽锅炉控制柜

迪森智能控制柜

个

3

4
动力控制柜

GGD1

个

4

5
燃气报警器

ZX-730-CH

个

1

6
循环水泵

Y100L-2

个

2

7
补水泵

HM2-132S2-2

个

6

8
补水箱

CHRY-20

个

1

9
排气烟管（高、直径）

直径1米，高110米

根

1
表 1-2    锅炉参数

锅炉型号
参数
WNS6—1.25—YQ
额定蒸发量

6t/h
给水温度

20℃
额定蒸汽温度

193℃
额定蒸汽压力

1.25MPa
热效率

90.7%
设计燃料

燃气

天然气耗量

461立方米/h
工作介质

蒸汽

数量

2
WNS8—1.25—YQ
额定蒸发量

8t/h

给水温度

105℃

额定蒸汽温度

193℃

额定蒸汽压力

1.25MPa

热效率

91%

设计燃料

燃气

天然气耗量

613立方米/h
工作介质

蒸汽

数量

1

原辅材料名称及用量

表 1-3   项目原辅材料名称及用量

名称
耗量
来源
燃气(立方米/年)
1342470
市政煤气公司
水（吨/年）
6570.0
市政通用水务公司
电（度/年）
30369
市政供电局
树脂
0.1t/a
外购
9、职工人数及工作制度

本项目施工期有施工人员10人，施工期30天，预计2019年9月开工，2019年10月竣工；运营期员工3人，采用12小时工作制，全年运行365天。

三、公用系统
（1）供气：项目天然气由市政管网供给，根据业主提供资料，2台6t/h和1台8t/h燃气蒸汽锅炉将三台交替使用，预计锅炉年运行2190小时/年（6小时/天），按照吨位最大的燃气锅炉（即8t/h燃气蒸汽锅炉）满负荷运行耗气量来计，全年天然气用量1342470m³。
（2）供电：本项目锅炉房运行过程采用市政电网供电，年耗电量约30369度。 
（3）给水：本项目用水为锅炉用水，年用水量约6570.0吨，由市政自来水公司供给。 
（4）排水：项目为新增锅炉，运行过程中产生的废水经收集后依托酒店排污管网，进入酒店化粪池，最后同酒店其他废水一起排放至市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。 

四、环保投资
项目本次新增锅炉总投资400万元，其中环保投资10.3万元，占总投资的2.5%，环保投资明细详见表1-4。其中环保投资包括废气处理及通风排气6.0万元，主要用于废气引高排气；噪声治理2.8万元，主要配套隔音门窗、机械减振垫等设施。 
表1-6项目环保投资明细表

项目
治理措施
规模
投资估算
备注
废气

1个锅炉烟囱

110m 
6.0万元
环评新增

噪声

锅炉安装减震基础

/
2.8万元
环评新增

固废

委托有资质单位清运处理
/
1.5万元
环评新增

合计

/
10.3万元

/
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目拟设于七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店地下一层，本项目为新建项目，不存在原有污染情况。




二 建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、项目地理位置与周边环境关系

建设项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，酒店位于昆明市西山区南亚风情第壹城内，项目地理坐标为：102.685446296，北纬25.012640726。

所在楼栋情况：项目位于酒店负一层，酒店1层为大堂，2层、3层、4层、5层为餐厅，6层为宴会厅，9-24层为客房。
酒店周边道路主要为西北面滇池路（城市主干道），东北面为河景路（城市支路），东南面为城市支路。

项目周边无自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、水源保护区、军事禁区等。

项目地理位置见附图1，项目与周围环境关系图见附图2。
二、地形、地貌、地质

昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大致北高南低，微向滇池倾斜；市区海拔 1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。该区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在 300m 左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、泥盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。

（1）地貌

项目拟建场地位于昆明滇池断陷盆地东部边缘地段，为滇池盆地湖相沉积平原地貌，区域总体地势北、东高，西、南低。项目区现状地表高程 1922.10-1917.65m 之间，最大高差 4.45m，总体呈北高南低。最高点位于东北角，最低点位于西北角。

（2）地质

拟建场地位于扬子准地西部，川滇台背斜与滇东台褶带之交汇部位，区域上重要的三级构造单元分界断裂—普渡河~滇池南北向断裂（西山断裂）顺滇池西部边缘纵贯，以此断裂为界，分为东西两个构造区，西区以宽缓褶皱为主，主要构造线近东西向，断裂次之；东区以断裂为主，主要构造线近南北向，少量褶皱，拟建场地位于东构造区。

（3）地层

根据钻探、静力触探等分析试验结果，拟建场地内土层主要分为第四系人工堆积层、第四系坡积、洪积层。第四系人工堆积层由粘土夹砾石等组成。第四系坡积、洪积层岩性为粘土、粉质粘土。

通过现场勘查，项目区地形为平地，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好。
三、气候、气象
项目所在地西山区气候为北亚热带季风气候，具有低纬度高原季风气候特点，年温差较小，日温差大。由于地形地貌及海拔高度的差异，各地气候有所不同，山区和坝区、山顶和山脚等气候悬殊较大。海拔在1950米以下的平坝、河谷、宽谷区，年平均气温14.8℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，霜期为138天，年降雨量800～1200毫米，平均相对湿度为73％。主导风向为西南风，平均风速2.1m/s。受内陆和孟加拉海湾季风气候影响，有明显干雨季之别，降水量年内各月差异较大。

四、水文

项目评价区域内主要的地表水体为采莲河及滇池外海，采莲河位于项目东南 面 164m 处，自东向南注入滇池外海。项目距离南面滇池外海2.2km。 

采莲河  采莲河位于昆明市南市区，河全长约 5.7km，河道宽 5~8m，现已无自然源头，发源处从玉带河杮花桥算起，经由螺蛳湾片的黄瓜营，豆腐营（采莲路）、 在福海立交桥东穿过二环南路进入金牛小区，穿日新路、广福路，经渔堆村、大坝村至河尾村，在此分为两支，次支由此一路过滇池路进入滇池度假区（也叫金柳河），直至民族村、海埂公园，在海埂公园碑附近以抽水方式进入滇池外海。 另一路在南连接线（南四环）附近进入船房河。主河道在河尾村绕过滇池康城进入滇池路，成为路中景观河，并在福海东路旁接纳源自四园庄的大青河，至云大滇池校区西侧沿滇池路下段一直流到海埂公园公交车场旁的采莲河抽水泵站，最后以抽水方式在海埂公园内。 

（2）滇池水系 滇池坐落于滇池盆地中南部，地处金沙江、珠江和红河三大水系分水岭地带， 北临昆明市区，呈南北向分布，流域面积 2920km2，水面 300km2，东西平均宽 7.5km，南北长 49km，平均水深 4.4km，最深处为 10m，平均水位 1886.5m，对 应的湖容量为 12.9 亿 m³，相应的湖岸长约为 150km，有二十余条河流呈向心状注入湖。湖体由东西长 3.5km，宽 30m 堤坝（海埂）将湖体分隔为南北两个部分，中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的 97.2％，占滇池容积的 90％。海埂以北称草海。草海的水质、地质条件与外海不尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。滇池地下含水层主要为第四系冲、洪积 粉砂层。地下水类型主要为第四系孔隙水，此外还有少量上层滞水。地下水主要 补给来源为大气降水及地表水。地下水赋水性低，水量较小，由高向低排泄。 滇池属国家重点保护水域之一，对维护区域生态系统的平衡有重要作用，是 昆明市城市工农业用水、生活用水的主要水源，同时还具有调蓄防洪、旅游、航 运、水产、养殖、调节气候等多种功能。
五、植被及生物多样性

西山区森林覆盖率为 58.60%，其中，有林地覆盖率 58.14%，国家特别规定 灌木林覆盖率 0.46%。全区林木绿化率为 61.75%，其中，有林地覆盖率 58.14%， 灌木林覆盖率 3.51%。植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针 叶林。有植物 193 科 642 属 1187 种。主要代表树种有栲树、栎树、云南松、华 山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄 连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗 茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类。

 根据现场踏勘，项目所在地酒店的配套基础设施已经建设完成，项目区域现 有的植被主要是人工绿化带，生物多样性不丰富，植物种类为常见绿化树种，没 有发现需要特殊保护的珍稀濒危野生动植物物种。

六、文物保护单位
经现场踏勘，项目区200m范围内无无名胜古迹和历史文物等保护设施。无自然保护区、古树名木，未发现国家保护的珍稀动植物。
七、昆明第一水质净化厂
根据《南亚风情第壹城建设项目竣工环境保护验收监测报告》得知，项目废水进入昆明市第一水质净化厂处理。

锅炉运行过程中产生的废水经收集后依托酒店排污管网，进入酒店化粪池，最后同酒店其他废水一起排放至市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。 
昆明市第一污水处理厂位于昆明市西南郊福海乡滇池路，位于船房河以南，占地面积180亩，根据云南省环境保护局关于《昆明市第一污水处理厂改扩建及配套污水管网工程竣工环境保护验收公示材料》，昆明市第一污水处理厂改扩建及配套污水管网工程是云南环境保护工程利用世界银行贷款项目的子项目。于2003年底已投入运行，污水处理厂采用BARDENPHO/CARROUSEL为主体的氧化沟曝气脱氮工艺（卡鲁塞尔氧化沟为主体的巴登福流程）。污水处理厂设计处理能力为12万m3/d。按照《全国城镇污水处理管理信息系统》数据，2018年5月，昆明市主城第一水质净化厂月处理污水量为353.88万立方米（11.79m3/d）根据来水量保持全天24小时不间断运转，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，BOD5、CODcr、SS、T-N、T-P、NH3-N六项指标平均值均达一级A标。




三 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

一、环境空气质量现状

1.空气质量达标区判定

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中相关规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；对于评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据。

项目位于七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，酒店位于昆明市西山区南亚风情第壹城内，评价范围处于昆明市环境空气质量监测网内，因此，本项目达标区判定引用昆明市生态环境局发布的2018年度昆明市环境状况公报中的结论。
根据昆明市环境保护局发布的《2018年昆明环境状况公报》，主城区5区，五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区设有空气自动监测站7个，按GB3095-2012《环境空气质量标准》评价，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度均达二级标准，环境空气质量总体保持稳定。项目所在区域周边无大型重污染企业，因此，项目所在区域的环境空气质量能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域的大气环境质量良好。

表3-1 全市空气质量污染物年均浓度

序号

污染物

年均浓度

达标情况

1

二氧化硫
13μg/m3
达到年均值二级标准

2

二氧化氮
33μg/m3
达到年均值二级标准

3

可吸入颗粒物（PM10）
51μg/m3
达到年均值二级标准

4

细颗粒物（PM2.5）

28μg/m3
达到年均值二级标准

5

一氧化碳（CO）
1.2μg/m3（95百分位）

优于二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准）

6

臭氧（O3）
130μg/m3（90百分位）
优于最大8小时均值标准（臭氧无年均浓度标准）

2、其它污染物环境质量现状

项目运营期外排废气污染物氮氧化物。针对上述污染物，项目评价评价范围内未收集到国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年2018年的连续1年的检测数据，也没有收集到评价范围内近3年与项目排放的上述两种污染物的有关历史监测资料。

鉴于此，建设单位委托云南方源科技有限公司于2019年8月13日至 20日对项目评价区域范围的环境空气进行了环境质量现状监测，监测方案如下：

监测项目：氮氧化物，共1 项。

监测布点：项目区。监测布点见附图 14。

监测时间：2019年8月13日至 20日，连续监测 7 天。

监测频率：NOx检测1小时平均值及24小时均值。

监测方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析。

监测结果如下表所示：

    表3-2 NOx监测数据统计表（日均值）       单位mg/m3
点位

时间

项目
标准值
达标情况

氮氧化物
项

目

区A1

2019.08.13

00:00~24:00

0.037
0.1
达到年均值二级标准

2019.08.14

00:00~24:00

0.031
2019.08.15

00:00~24:00

0.035
2019.08.16

00:00~24:00

0.034
2019.08.17
00:00~24:00

0.033
2019.08.18
00:00~24:00

0.036
2019.08.19
00:00~24:00

0.038
表3-3 大气环境检测结果表（小时值）   单位：mg/m3

点位

时间

项目
标准值
达标情况
氮氧化物

项

目

区A1

2019.08.13

02:00~03:00

0.031
0.25
达到小时值二级标准
08:00~09:00

0.040
14:00~15:00

0.037
20:00~21:00

0.042
2019.08.14

02:00~03:00

0.029
08:00~09:00

0.036
14:00~15:00

0.035
20:00~21:00

0.038
2019.08.15

02:00~03:00

0.028
08:00~09:00

0.038
14:00~15:00

0.037
20:00~21:00

0.040
2019.08.16

02:00~03:00

0.031
08:00~09:00

0.042
14:00~15:00

0.037
20:00~21:00

0.040
2019.08.17

02:00~03:00

0.032
08:00~09:00

0.038
14:00~15:00

0.041
20:00~21:00

0.038
2019.08.18

02:00~03:00

0.029
08:00~09:00

0.037
14:00~15:00

0.035
20:00~21:00

0.041
2019.08.19

02:00~03:00

0.034
08:00~09:00

0.041
14:00~15:00

0.038
20:00~21:00

0.044
由上表监测结果可知，项目所在区域的 NOx能够满足《环境空气质量标准》（GB3095～2012）中二级标准要求。

二、地表水环境质量现状

采莲河位于项目南面164m处，自北向南注入滇池外海，项目距离南面滇池外海 2.2km。根据 《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》，采莲河（源头~入外海口） 的水环境功能是一般鱼类保护、农业用水，保护类别为Ⅲ类。滇池外海（外海全湖）的水环境功能是饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，保护类别为Ⅲ类。 

根据《2018年昆明市环境状况公报》采莲河水质类别劣V类，污染程度不变。滇池全湖整体水质为Ⅳ类，综合营养状态指数为57.7，营养状态为轻度富营养，与2017年相比水质有所好转，全湖水质类别由Ⅴ类上升为Ⅳ类，营养状态由中度富营养好转为轻度富营养，综合营养状态指数下降11.4%。
三、声环境质量现状

项目所在区域为交通、商业、居民混杂区，属于2类声环境功能区，区内环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位还委托了云南方源科技有限公司于2019.08.14～2019.08.15对七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店进行了噪声现状监测(监测报告详见附件7)。监测布点图见附图7所示，噪声监测结果见表3-4。

表3-4    声环境监测结果  单位：dB(A)

日 期

2019/08/14
2019/08/15
              Leq

监测点

昼间

夜间

昼间

夜间

项目西北侧场界（N1）
65.6
54.2
66.4
54.8
项目东北侧场界（N2）
57.8
48.4
58.4
49.2
项目东南侧场界（N3）
56.4
48.0
57.1
47.6
由表3-4可知，项目西北侧临滇池路一侧交通噪声满足GB3096—2008《声环境质量标准》4a类标准，其余区域声环境质量满足2类标准要求。
四、生态环境现状

经过现场踏勘，项目区周围主要植被为城市绿化带和绿化树种，植被覆盖率一般。项目周边区域以城镇居民为主，原生植被较少。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。
五、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

表3-5   项目保护目标一览表

环境

要素

保护目标

坐标（°）

与项目最近距离(m)

相对方位

保护内容

环境功能区

X
Y
声环境
昆明阳光酒店
266338
2768375
24
W
-
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
南亚星辰苑小区
266448
2768271
15
S
约人口1500人

南亚星河苑小区
266218
2768154
127
WS
约人口2527人
昆明市中级人民法院
266539
2768426
84
E
-
云南金孔雀大酒店
266430
2768551
124
N
-
李家地村
266649
2768181
170
S
约人口672人
大气环境
昆明阳光酒店
266338

2768375

24
W

-
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单标准；
南亚星辰苑小区
266448

2768271

15
S

约人口1500人

南亚星河苑小区
266218

2768154

127

WS
约人口2527人
昆明市中级人民法院

266539

2768426

84

E
-
云南金孔雀大酒店

266430

2768551

124

N
-
李家地村

266649

2768181

170

S

约人口672人
杨家地二村

266338
2767769
555
S

约人口2180人
福源小区

266911
2768338
405
E
约人口2180人
润城小区

267354
2767255
1202
ES

约人口2180人
金坤尚城学府里

267786
2768482
1303

E

约人口4400人
云南省人大

267093
2769176
1036
EN
-
广福城

267762
2766673
1942
ES

约人口20547人
世纪半岛

266759
2766470
1714
S

约人口1007人
湖畔之梦

265771
2766368
1761
S

约人口8960人
采莲郡
264902
2767024
1595
WS

约人口

533人
船房社区

266386

2769296

741
N
约人口8903人
五华区金盾小区
264973

2769094

1400
W

约人口1145人
绿色家园

265754

2769129

974
WN
约人口1584人
阳光花园

265309

2768551

891
W

约人口1523人
西华小区

266055

2770436

1939
WN
约人口5958人
船房小区
242597

46123

1504
N
约人口10240人
永顺里

267610

2769374

1393
EN
约人口7078人
九联苑

268115

2769580

1911
EN
约人口2036人
俊发九夏云水

265295
2766961
1636
WS
约人口1219人
鸿运小区

264173
2770092
2758
WN
约人口3904人
金岸春天

264126
2767557
2218
WS

约人口4537人
省人大小区

268158
2770248
2486
EN
约人口1536人
云南省环保厅

267094
2769955
1705
EN
-
地表水

采莲河

-
-

164
S
《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准

滇池外海
-

-
2.2km
W



四 评价适用标准
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	一、环境空气质量标准

项目区环境空气基本污染物质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体指标见表4-1。
表4-1  环境空气质量评价执行标准（摘录）  单位： mg/Nm3
序号

污染物名称

浓度限定标准值

依据及单位
1小时平均

24小时平均

年平均

1

TSP

－

0.3
0.2
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）

Mg/Nm3
2

PM10
－

0.15
0.07
3

PM2.5
－

0.075
0.035
4

SO2
0.5
0.15
0.06
5

NO2
0.2
0.08
0.04
6

NOx
0.25
0.1
0.05
二、水环境质量

本项目附近主要的地表水体为采莲河和滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，采莲河和滇池外海执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，标准值如表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准单位：mg/L

项目
pH

CODcr
高锰酸盐指数
阴离子表面活性剂LAS
BOD5

总磷

氨氮

TN
Ⅲ类

6-9

≤20

≤6
≤0.2
≤4
≤0.2
≤1

≤1.0
三、声环境质量
项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，项目位于酒店负一层，负一层为设备用房及停车厂，区域执行GB3096—2008《声环境质量标准》按2类标准控制。具体指标见表4-3：

表 4-3  GB3096-2008《声环境质量标准》  单位：dB(A)
类别
适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类

其它区域

60

50



	污染物排放标准
	一、废气排放标准
1.锅炉废气

项目1个锅炉排气筒，外排废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2规定的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”；新建燃气锅炉烟囱高度不得低于8m。标准值见4-4。 

表4-4  新建燃气锅炉大气污染物排放标准

序号

污染因子

标准限值

单位

污染物排放监控位置

1

颗粒物

20

mg/Nm3
烟囱或烟道
2

SO2
50

mg/Nm3
3

NOx
200

mg/Nm3
4

烟气黑度（林格曼黑度）
≦1

级
烟囱排放口
二、废水排放标准
项目严格实施雨污分流的排水体制，项目内排水系统拟进行“雨污分流”的原则设计和实施。项目所在片区属于昆明市第一水质净化厂纳污范围。

①外排废水

外排废水处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后。标准见表4-5。

表4-5  GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级  单位：mg/L

标准类别

pH值

CODcr
SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

《污水排入城镇下水道水质标准》A等级

6.5~9.5

≤500
≤400
≤350
≤100
≤45

≤8

三、噪声排放标准
噪声排放执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。标准值见表4-6。

表4-6   GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》 单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级

昼间

夜间

2类

锅炉房各侧
60

50



	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标为：
   废气：二氧化硫排放总量：0.001t/a； 氮氧化物排放总量：2.51t/a； 
颗粒物排放总量：0.19t/a。
  废水：1839.60m3/a，其中：氨氮0.05t/a，CODcr 0.17t/a。



五 建设项目工程分析

	1.施工期主要污染物的排放情况

1.1施工期：

（1）废气

本项目施工期建筑材料装卸、原材料的堆放、天然气管线施工过程等产生扬尘，扬尘产生量根据施工强度而定。产生的扬尘随施工期结束而结束。
（2）废水

施工期间的废水主要为施工人员的生活污水等，施工人员10人，施工期30天，施工人员生活污水用水量按20L/人·d计，则施工期间施工人员生活用水量为0.2m³/d，废水产生量按80%计，则施工人员生活废水产生量为0.16m³/d，4.8m³/a，污水排放可依托酒店内污水管网。

（3）噪声

施工期在天然气管线施工和安装新锅炉时产生瞬时噪声，噪声强度约为75-115dB（A）。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾产生量为3t，送至指定的建筑垃圾受纳场；施工人员生活垃圾产生为0.15t，集中收集，由环卫部门定期清运。

2. 营运期主要污染物的排放情况

2.1 工艺流程

本项目锅炉是为昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店，自来水经过软水设备除去Ca2+、Mg2+后，送入锅炉内加热，加热后的蒸汽进入换热器进行热交换（间接），锅炉用水循环使用，经换热的热水送至酒店各用热（或热水）房间。锅炉运行产生锅炉烟气、噪声及锅炉排水，主要废气污染物为颗粒物、SO2、NOX，噪声源为风机、水泵等运行噪声，锅炉排水为清净下水。











图5-1  项目工艺流程图
2.2废水 
项目建成后，劳动定员延用酒店原有人员，对锅炉按时巡查、监控，运营期人员产生的废水依托厂区已建酒店、厕所、食堂和化粪池，锅炉房内无宿舍、食堂、浴室等生活设施设置，运营期锅炉房仅配套控制室，无生活用水设施，因此运营期不新增生活废水。因此，本项目营运期产生的污水主要为锅炉运行时产生的锅炉废水及软化设备废水。 

（1）锅炉废水

锅炉用水均以蒸汽的形式用于生产过程，锅炉提供的蒸汽全部被消耗并以冷凝水的形式排出，蒸汽该部分冷凝水循环使用不外排。按照吨位最大的燃气锅炉（即8t/h燃气蒸汽锅炉）满负荷运行耗气量来计，预计锅炉年运行2190小时/年（6小时/天），锅炉产生的蒸汽为48m3/d（17520m3/a），补充用水量按蒸发量的30%计算，则锅炉补充用水量为2.4m³/h，为14.4m³/d，5256.0m³/a；锅炉排水就按锅炉实际运行时的供热负荷量的3%计算，锅炉排水量为0.24m³/h，1.44m³/d，全年排水量525.60m³/a。锅炉废水主要含有少量有机物和悬浮物，其主要污染物为 COD、SS，其产生浓度为COD：79.64mg/L，SS：50mg/L（类比同类燃气锅炉的数据）。 

（2）软化设备废水

锅炉所用纯水为建设单位自制（采用软化水处理器），即：离子交换、盐再生和控制部分。离子交换技术是软化系统得工作原理，它得主体是离子交换树脂，由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂，将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来，随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低）。软水量补充用水量为3.0m³/h，为18.0m³/d，6570.0m³/a；其排浓水产生量约为锅炉纯水量的20%，则排浓水的产量约为0.6m³/h，3.6m³/d，1314m³/a；这部分水盐分较高，主要污染物质为 COD、NH3-N，其产生浓度为COD：112mg/L，NH3-N：28.4mg/L（类比同类燃气锅炉的数据）。
综上所述，项目锅炉用水为18.0m³/d，6570.0m³/a，排污共为5.04m³/d，1839.6m³/a项目所在地属于昆明市第一水质净化厂的纳污范围，锅炉废水经收集后依托酒店排污管网，进入酒店化粪池，最后同酒店其他废水一起排放至市政管网，不会对纳污水体产生较大影响。

项目水量平衡图见图5-2。废水排放水质见表5-1。




 






图5-2  项目项目的水平衡图（t/d）
表5-1  项目废水排放情况

项

目

废水种类
水量
浓度（mg/L）
t/a
CODcr
SS

氨氮
处

理

前

锅炉废水
525.60
79.64
50
/
软化设备废水
1314.0
112
/
28.4
混合浓度

/

93.93
50
28.4
年产生量（t/a）
1839.6
0.17
0.09
0.05
2.3废气 
本项目完成后锅炉采用天然气作为燃料，主要大气污染物为天然气燃烧产生的废气。本工程使用的天然气其组分及物理特性见表5-1。

表5-1  本工程使用天然气组分
组分

分子式

含量（Mol%）

甲烷（C1）

CH4
94.7

乙烷（C2）

C2H6
0.55

丙烷（C3）

C3H8
0.08

异丁烷（iC4）

i-C2H6
0.01

丁烷类（nC4）

n-C4H10
0.01

二氧化碳（CO2）

CO2
2.71

氮（N2）

N2
1.92

氦（He）

He

0.02

天然气的甲烷含量较高，其热值、总硫含量、硫化氢含量引用《云南省燃气及燃气用具产品质量监督检验站检验报告》数据，天然气质量标准详见表5-2。
表5-2 天然气质量标准

检测项目

标准要求

检验结果

单项判定

高位发热量（MJ/m3）

≧31.4
36.44
合格
硫化氢含量（mg/m3）

≦20
未检出
合格
总硫（以硫计）含量（mg/m3）

≦200
0.4
合格
二氧化碳含量（体积，%）

≦3.0
0.00
合格
水露点（℃）

在交接点压力下，水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃
-33.4
合格
锅炉燃料为天然气，是一种相对清洁的燃料，在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘，烟气中的主要污染物为NOx和少量SO2
根据业主提供资料，2台6t/h和1台8t/h燃气蒸汽锅炉将三台交替使用，预计锅炉年运行2190小时/年（6小时/天），按照吨位最大的燃气锅炉（即8t/h燃气蒸汽锅炉）满负荷运行耗气量来计，全年天然气用量1342470m³。
根据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版），4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉），每燃烧1万m3天然气产生的烟气136259.17m3。SO2排污系数为0.02S千克/万立方米×原料（二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米），NOx排污系数为18.71千克/万立方米×原料，烟尘排放量极低，排污系数按1.4千克/万立方米×原料计。本次评价项目使用清洁能源，产生的烟气通过新建的110m烟囱排放。
表5-1  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉（摘录）

产品名称

原料名称

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

排污系数

蒸汽/热水/其他

天然气

工业废气量

标立方米/万立方米-原料

136259.17

直排

136259.17

SO2
千克/万立方米-原料

0.02S

直排

0.02S

NOx

千克/万立方米-原料

18.71

直排

18.71

注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。

天然气燃烧大气污染物产污系和产排放情况见下表： 

表 5-1 大气污染物产排放一览表

污染源
天然气用量

正常工况
污染物种类
烟尘（颗粒物）
SO2
NOx
燃气

锅炉
134.247万m3/a
产污系数（m³/万m³）
136259.17

烟气量（万m³/a）

1829.24

产污系数（Kg/万m³）
1.40 

0.02 

18.71 

产生浓度（mg/m3）

10.27 

0.06 

137.31 

产生量（t/a）

0.19 

0.001 

2.51 

产生速率（kg/h）

0.09 

0.0005 

1.15 

治理措施

直排

直排

直排

排放情 况

排放浓度（mg/m3）

10.27 

0.06 

137.31 

排放速率（kg/h）

0.09 

0.0005 

1.15 

污染物排放量（t/a）

0.19 

0.001 

2.51 

0.19 
排放

标准

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）在用燃气锅炉排放标准（mg/m³）

30.00 

100.00 

400.00 

30.00 
排气筒高度

110米

出口内径

1米

由表5-1可见，项目锅炉污染物的产生浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》 
(GB13271-2014)在用锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉烟气经烟囱引高排放，不会对周围大气环境产生较大影响。 

2.4噪声 
项目建成投入运营后产生的噪声主要为锅炉运行产生的噪声，主要是锅炉风机、水泵运行产生的噪声，噪声值约为 70～80dB(A)。在落实各项消声减振措施，可使运营时厂界外 1 米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，则项目产生的噪声不会对周围环境产生较大影响。 

2.5固体废物 

本项目为燃气锅炉，运行过程中不会有固废产生，软水设备定期更换树脂。

废树脂：锅炉软化水系统中的离子交换树脂达到交换容量以后不能再参与离子交换，对自来水的处理能力将大大降低，需要定期更换，据建设单位提供资料，自项目运营至今，未更换过树脂，计划今年更换，预计产生量约0.1t/a，该部分废弃离子交换树脂更换后全部委托有资质单位处理。
根据《国家危险废物名录》，“废弃离子交换树脂”属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，危险特性为T。因此，该部分废弃的离子交换树脂和废弃反渗透膜更换后全部委托有资质单位处理。




六 项目主要污染物产生及预计排放情况

浓度单位：废气mg/m3；废水mg/L

	内容

类

形
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度

（mg/m3）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

(t/a)

	大

气

污

染

物
	施工期
	锅炉房
	扬尘
	-
	少量
	-
	少量

	
	运营期
	燃气锅炉134.247万m³/a
	SO2
	0.06
	0.001
	0.06
	0.001

	
	
	
	NOx
	137.31
	2.51
	137.31
	2.51

	
	
	
	烟尘
	10.27
	0.19
	10.27
	0.19

	                                                                    水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	-
	4.8t/施工期
	-
	4.8t/施工期

	
	运营期
	锅炉废水


	废水量
	/
	1839.6
	/
	1839.6

	
	
	
	CODcr
	93.93mg/L
	0.17
	93.93mg/L
	0.17

	
	
	
	SS
	50mg/L
	0.09
	50mg/L
	0.09

	
	
	
	氨氮
	28.4mg/L
	0.05
	28.4mg/L
	0.05

	固体废弃物
	施工期
	施工
	建筑垃圾
	/
	3
	运至合法建筑垃圾消纳场处理

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	/
	0.15
	委托环卫部门清运处理

	
	运营期
	软水制备更换的离子树脂
	树脂类

废物
	/
	0.1
	全部委托有资质单位清运处理

	噪

声
	施工期
	安装锅炉噪声
	75-115dB(A)
	/
	执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求

	
	运营期
	锅炉房设备运行噪声 
	70-90dB(A) 
	
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准：Leq昼间≤60dB﹙A﹚，Leq夜间≤50dB﹙A﹚；

	
	
	机械通风设备噪声
	60-80dB(A) 
	
	

	主要生态影响(不够时可附另页)

项目所在区域为城市建设区，地表主要为道路、人工建设的水泥地和建筑物，生态调节能力逐渐减弱。

项目针对其所产生的“三废”及噪声均采取了合理的污染防治措施，各种污染物均可实

现达标排放。

	综上所述，项目对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响是可以接受的。




七 环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

本项目主要工程内容为安装2台6t/h、1台8t/h燃气蒸汽锅炉，并进行管线安装。该工程施工期主要污染源有施工人员生活污水、施工扬尘、施工设备噪声、运输车辆噪声、施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾等，因此施工期将会对环境产生一定影响。

1、施工期大气环境影响分析

经分析，施工扬尘污染主要来自以下几个方面：

水泥、砂浆扬尘

水泥、砂浆混合现场扬尘主要来自袋装水泥的搬运、拆装及空袋的堆放和搬运。

施工工地扬尘

施工区内各种易扬尘料堆、土堆（包括各种建筑材料和施工垃圾），在3~4级风以上的天气就会形成较严重的风蚀扬尘。

运输车辆道路的交通扬尘

运输车辆如没按要求压实、清扫和严密苫盖，在道路行驶和颠簸时，会使尘土被吹落遗撒到路面上，运输逸散和车轮带泥将会导致路面上泥土量增加，泥土进入道路就会造成交通扬尘污染，细小的尘粒随着车流搅动沿着道路飘向周围，较大的沉降颗粒经过车轮碾压变细后重新扬到空中。施工期应严格执行以下大气污染防治措施：

①建设工程开工前，建设单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡，施工单位应当对围挡进行维护。

②气象预报风速达到四级以上时，施工单位应当停止锅炉拆除作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业。

③施工运输车辆需要经除泥、冲洗后方能驶出工地，运输施工垃圾的施工运输车辆驶出施工现场时，装载的施工垃圾高度不得超过车辆槽帮上沿。
④施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。

⑤施工现场应当设立垃圾渣土存放场地，并及时清运。垃圾渣土运出施工现场时，应当按照批准的路线和时间送到指定的处理场地。

⑥施工现场的垃圾渣土应当有专人负责管理，定期洒水、清扫。

在严格采取上述措施后，产生的扬尘污染对周围环境影响较小。

  2. 施工期水环境影响分析

施工期间的废水主要为施工人员的生活污水，生活污水可依托酒店内污水管网，因此不会对周围环境造成较大影响。

3.施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工时的各类装修设备噪声和物料运输的交通噪声。

施工场地噪声

施工场地噪声主要来源于装修设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，施工阶段的主要噪声源及其声级见表7-1。声级最大的是电钻和角向磨光机等，最高可达115dB（A）。

表17   各施工阶段主要噪声源状况
施工阶段

声源

声级（dB（A））

装修、安装阶段

电锯

100~110

电机

90~95

空压机

75~85

电钻

100~115

电锤

100~115

手工钻

100~105

多功能木工刨

90~100

云石机

100~110

角向磨光机

100~115

（2）物料运输的交通噪声

交通噪声主要为施工阶段物料运输车辆引起的噪声，车辆类型及声级见表18。
表18   各施工阶段主要噪声源状况
施工阶段

运输内容

车辆类型

声级dB（A）

装修阶段

装修材料及设备

轻型载重卡车

75

为减少施工噪声对环境的影响，建设单位应采取必要的降噪措施：
降低人为噪声

①按规定操作机械设备；
②尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业；
③模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。

减少交通噪声

    ①尽量减少夜间运输量；
②减少与杜绝鸣笛；
③对运输车辆定期维护、保养。

避免夜间施工

避免夜间施工，如特殊情况需要夜间施工时，施工时间应提前告知周围居民，协调好与居民的关系。

施工固体废物环境影响分析
施工期固体废物主要为天然气管线安装过程产生的废包装材料、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目由于建设规模较小，施工人员生活垃圾可以集中收集，由环卫部门定期清运；建筑垃圾委托相关单位及时清运。

综上所述，施工期的环境影响是短期的，建设项目施工阶段完成后，对周围的影响即可消除，因此应加强对施工现场的管理，严格遵守有关规定，采取有效的防护措施，最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。
二、营运期环境影响分析
1.地表水环境影响分析

(1)地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

项目废水收集后依托酒店排污系统，进入酒店化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后排入滇池路市政污水管网，最后废水进入昆明市第一水质净化厂处理。

综上，本项目废水不直接排放，外排废水均通过市政管网排入昆明市第一水质净化厂处理，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的5.2.2.2规定“间接排放建设项目评价等级为三级B”。

（2）项目废水治理方案
①污水特征

项目建成并投入运行后，废水的总产生量约为1839.6m3/a。废水主要来自锅炉定期排水及软化设备废水。废水中的主要污染物为COD、SS、氨氮等，废水中污染物浓度不高，可生化性较好。根据工程分析，综合废水中各污染物浓度约为COD93.93mg/L、SS50mg/L、氨氮28.4mg/L。

②排水方案

根据项目排水方案，项目排水系统必须严格按照“雨污分流”的原则设计和实施。项目废水收集后依托酒店排污系统，进入酒店化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后排入滇池路市政污水管网，最后废水进入昆明市第一水质净化厂处理。

③项目污水预处理设施可靠性分析

a、依托南亚风情第壹城化粪池的效果分析

根据《南亚风情第壹城建设项目竣工环境保护验收监测报告》，南亚风情第壹城建设项目实际建设有26个化粪池，总容积约为2075m3，可以满足需要，且外排至市政管网废水污水水质可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。

只要建设单位严格按照相关法律法规以及本环评的要求，对化粪池进行清掏及后期维护，保证污水的停留时间，则项目化粪池能够满足废水的处理效果。

综上所述，本项目污水通过建设有效的环保治理设施、加强环保管理，项目内产生的废水污染物可得到有效处理，做到达标排放，不会对地表水环境造成不利影响。

④项目污水进入昆明市第一水质净化厂的可行性分析

项目属于昆明市第一水质净化厂纳污范围。昆明市第一水质净化厂位于昆明市西南郊福海乡滇池路，位于船房河以南，占地面积180亩，根据云南省环境保护局关于《昆明市第一污水处理厂改扩建及配套污水管网工程竣工环境保护验收公示材料》，昆明市第一污水处理厂改扩建及配套污水管网工程是云南环境保护工程利用世界银行贷款项目的子项目。于2003年底已投入运行，污水处理厂采用BARDENPHO/CARROUSEL为主体的氧化沟曝气脱氮工艺（卡鲁塞尔氧化沟为主体的巴登福流程）。污水处理厂设计处理能力为12万m3/d。按照《全国城镇污水处理管理信息系统》数据，2018年5月，昆明市主城第一水质净化厂月处理污水量为353.88万立方米（11.79m3/d）根据来水量保持全天24小时不间断运转，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，BOD5、CODcr、SS、T-N、T-P、NH3-N六项指标平均值均达一级A标。

项目最大日污水排放量5.04m3/d，最大污水排放量占污水处理厂处理规模的0.0042%，故从水量上看昆明市第一水质净化厂可接纳项目废水进入厂内处理。从水质上看，项目废水经过依托的南亚风情第壹城化粪池预处理，外排废水可达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A标准，可以满足进入昆明市第一水质净化厂的要求。故从排放量和排放水质上看，项目污水进入昆明市第一水质净化厂是可行的。

根据现场踏勘及建设方提供资料，项目周边滇池路市政道路配套的排污管网与昆明市第一水质净化厂已接通，即项目废水经过依托的南亚风情第壹城化粪池预处理达标后，排入滇池路市政道路污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

综上所述，项目污水进入昆明市第一水质净化厂处理是可靠、可行的，故其对周围环境影响较小。
2.大气环境影响分析

项目在运营期主要废气为锅炉废气。

锅炉废气有组织排放影响分析

①大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax 及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi 定义如下：

Pi=Ci/Coi×100%

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，地面浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

(2)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分
表7-1 评价工作等级

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax ≥10%
二级

1%≦Pmax <10%
三级

Pmax1%
(3)污染物评价标准

评价因子和评价标准表见表7-2。

表7-2评价因子和评价标准表

评价因子

功能区

平均时段

标准值（ug/m3）

标准来源

烟尘（PM10）
二类限区

日均

150*3
《环境空气质量标准》GB3095-2012)二级标准

SO2
二类限区

1小时平均

500

NOx
二类限区

1小时平均

250

（4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表7-3   估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项
城市/农村
城市
人口数（城市选项时）
680万人
最高环境温度/℃
32
最低环境温度/℃ 
-2
土地利用类型

城市

区域湿度条件
平均

是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率/m
--
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
岸线距离/km
--

岸线方向/o
--

（5）主要污染源估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，该项目的主

要评价因子为：烟尘、SO2、NOx。
A、评价等级判定：

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax 和D10%预测结果见下表：

表7-4  Pmax 和D10%预测和计算结果一览表

排放源

主要

污染物

废气量

(m3/h)

排放速率（kg/h）

烟囱（排气筒）

参数

二级评价标准（ug/m3）

最大落地浓度（ug/m3）

最大占标率（%）

D10%

(m)

H/M

￠/m

烟气

出口

温度℃

排气筒
烟尘
8352.6871 
0.0858 
110
1
55
450

0.215360
0.047858
/
SO2
0.0005 
500

0.001255
0.000251
/
NOx
1.1469 
250

2.878746
1.151498
/
本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为1.151498%，Cmax为2.878746ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

B、估算模式计算结果输出

使用AERSCREEN模型对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物进行预测，预测厂房下风向2500m范围内的落地浓度，预测结果详见表7-5。
表7-5   各污染物有组织排放预测结果

距离(m)

颗粒物

SO2
NOX
下风向浓度

(ug/m³)
浓度占标率(%)
下风向浓度

(ug/m³)
浓度占标率(%)
下风向浓度

(ug/m³)
浓度占标率(%)
25
0.002356
0.000524
0.000014
0.000003
0.031496
0.012598
50
0.122300
0.027178
0.000713
0.000143
1.634800
0.653920
75
0.215060
0.047791
0.001253
0.000251
2.874736
1.149894
77
0.215360
0.047858
0.001255
0.000251
2.878746
1.151498
100
0.195110
0.043358
0.001137
0.000227
2.608061
1.043225
125
0.162420
0.036093
0.000947
0.000189
2.171090
0.868436
150
0.131370
0.029193
0.000766
0.000153
1.756040
0.702416
175
0.109570
0.024349
0.000639
0.000128
1.464637
0.585855
200
0.100620
0.022360
0.000586
0.000117
1.345001
0.538000
300
0.097442
0.021654
0.000568
0.000114
1.302520
0.521008
400
0.107160
0.023813
0.000624
0.000125
1.432422
0.572969
500
0.098347
0.021855
0.000573
0.000115
1.314617
0.525847
600
0.085257
0.018946
0.000497
0.000099
1.139642
0.455857
700
0.074411
0.016536
0.000434
0.000087
0.994662
0.397865
800
0.071433
0.015874
0.000416
0.000083
0.954854
0.381942
900
0.066430
0.014762
0.000387
0.000077
0.887979
0.355191
1000
0.061777
0.013728
0.000360
0.000072
0.825781
0.330313
1100
0.062720
0.013938
0.000366
0.000073
0.838387
0.335355
1200
0.062669
0.013926
0.000365
0.000073
0.837705
0.335082
1300
0.061941
0.013765
0.000361
0.000072
0.827974
0.331189
1400
0.060764
0.013503
0.000354
0.000071
0.812240
0.324896
1500
0.059298
0.013177
0.000346
0.000069
0.792644
0.317058
1600
0.057658
0.012813
0.000336
0.000067
0.770722
0.308289
1700
0.055922
0.012427
0.000326
0.000065
0.747517
0.299007
1800
0.054145
0.012032
0.000316
0.000063
0.723763
0.289505
1900
0.052367
0.011637
0.000305
0.000061
0.699997
0.279999
2000
0.050611
0.011247
0.000295
0.000059
0.676524
0.270610
2100
0.048896
0.010866
0.000285
0.000057
0.653599
0.261440
2200
0.047233
0.010496
0.000275
0.000055
0.631370
0.252548
2300
0.045628
0.010140
0.000266
0.000053
0.609916
0.243966
2400
0.044084
0.009796
0.000257
0.000051
0.589277
0.235711
2500
0.042605
0.009468
0.000248
0.000050
0.569507
0.227803
C、影响分析
①PM10 影响分析

通过计算得知，颗粒物排放浓度约为10.27mg/Nm3，可满足燃气锅炉大气污染物产生浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)现有锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉烟气经110米高烟囱排放。 
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中无PM10 小时平均浓度限值，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的3倍值，即0.45mg/m3，根据估算模式的估算结果，项目排气筒排放的PM10 在下风向77m产生的最大落地浓度为0.215360ug/m3，最大落地浓度没有超出《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准中0.45mg/m3的限值要求。

综上所述，项目排放的烟尘浓度值没有超出相关标准，对周围环境影响很小。

②SO2影响分析

通过计算得知，SO2排放浓度约为0.06mg/Nm3，可满足燃气锅炉大气污染物产生浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)现有锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉烟气经110米高烟囱排放。 

根据估算模式的估算结果，项目排气筒排放的二氧化硫在下风向77m产生的最大落地浓度为0.001255ug/m3，最大落地浓度没有超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中0.5mg/m3 的限值要求。

综上所述，项目排放的二氧化硫浓度值没有超出相关标准，对周围环境影响很小。

③NOx影响分析

通过计算得知，NOx排放浓度约为137.31mg/Nm3，可满足燃气锅炉大气污染物产生浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)现有锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉烟气经110米高烟囱排放。 

根据估算模式的估算结果，项目排气筒排放的氮氧化物在下风向77m产生的最大落地浓度为2.878746ug/m3，最大落地浓度没有超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中0.25mg/m3 的限值要求。

综上所述，项目排放的氮氧化物浓度值没有超出相关标准，对周围环境影响很小。

3、声环境影响分析

本项目建成投入运营后产生的噪声主要为锅炉运行产生的噪声，主要是锅炉风机、水泵等，风机为锅炉内部风机，风机和水泵均设置于地下一层的锅炉房内，
运行产生的噪声，噪声值约为70～80dB(A)。通过单独设间，隔声量达到25.0dB以上，锅炉房外排噪声在55dB以下，经距离衰减和屏障衰减后，运营时厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，体措施如下： 
①项目锅炉配套引风机、水泵等应选用低噪声设备，合理布局噪声源：尽量将水泵、风机安装在锅炉房内，应加装隔声罩、减振垫等，减少运行时噪声的产生。 
②锅炉安全阀、风机进气口等可能产生空气动力型噪声位置安装消声器，以降低项目运营所产生的空气动力型噪声对周边环境的影响。

综上，落实各项隔音、消声、减振措施，锅炉房边界外1米处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，则项目建成后产生的噪声不会对周围环境造成明显的影响。 
由于项目锅炉房设置于酒店地下1层，锅炉房北侧连接冷冻机房，南侧和东侧为地下室边界，边界外无地下空间，西侧为地下室车库，因此，项目锅炉房通过落实各项隔音、消声、减振措施后，锅炉房边界外 1 米处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准的要求，周边无敏感点，项目不会对周围敏感点声环境质量造成明显的影响。
5、固体废物影响分析

锅炉所需的除盐水在制备过程中会产生废弃离子交换树脂和废弃反渗透膜，自项目运营至今，未更换过树脂，计划今年更换，预计产生量约0.1t/a，该部分废弃离子交换树脂更换后全部委托有资质单位清运处置，并要求建设单位建立危废处理管理台账和转移三联单制度。

项目内固体废物为危险废物。项目危险废物严格按GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》设置暂存设施，设置转移联单制度，委托有资质的单位进行处置。

6、危险废物储存、管理要求

（1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：

①危险废物暂存间必须符合国家规定标准，基础必须防渗，防渗层为2mm 厚的高密度聚乙烯或2mm 厚的其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s，配套防火器材、要求废机油防渗漏。

②暂存间地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。

③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。

（2）储存容器的要求：

本项目产生的危险废物主要为废弃离子交换树脂和废弃反渗透膜，分别采用不同的桶收集以上危险废物，收集桶的要求如下：

①项目收集桶需采用符合标准的专业收集桶。

②收集桶及材质要满足相应强度需求。

③各收集桶均为封闭收集。

④收集桶外必须贴上危险废物标签。

（3）储存措施要求

①危废处置单位应每一次都对回收的危废进行记录，记录内容包括：名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。

②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③不相容的危险废物必须分区存放。

（4）储存运行管理要求

①每个收集桶之间必须留有搬运通道。

②不能混合装在同一收集桶内。

③进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。

④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

⑤危险废物的储存运输应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求进行台账、记录管理。

●危险废物暂存间的设置
本评对照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，项目危险废物暂存间和收集桶设计符合性分析详见表7-7。

表 7-7 项目设计符合性一览表

序号 

标准要求

设计情况

符合性分析

1 

必须将危险废物装入容器内

采用专用塑料桶收集符合

符合
2
禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装

专用塑料桶

符合

3

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准（《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）附录A 所示的标签

专用塑料桶粘贴按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）附录A 所示的标签

符合
4

危险废物暂存间基础采用2mm 厚的高密度聚乙烯或其他人工材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s 进行防渗。同时，采用2mm 厚防腐环氧树脂进行防腐处理与废机油相容。

硬化地面，未设置有0.8m3的围堰

不符合
5

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求
设计采用较高强度、完整的塑

料桶，不易破损
符合
6

装载危险废物的容器必须完好无损

符合
7
设施内要有安全照明设施和观察窗口

危险废物暂存间设置有全照明设施和观察窗口

符合
三、环境风险影响分析和应急措施

本项目锅炉使用天然气作为燃料，项目液化天然气不设置大型储罐，采用管道输送。天然气属于易燃易爆的气体，主要成分是甲烷，无色气体有特殊臭味，天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45，(液化)燃点(℃)为650。本项目拟设0.8m3柴油，柴油设置于储存箱内，且单独设置设备房进行储存。
本次风险评价将以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过风险识别、风险分析和后果预测，提出管道工程的风险防范措施和应急预案，为工程建设和环境管理提供技术决策依据，把环境风险尽可能降低至可接受水平。

1.风险调查

1.1建设项目风险源调查

根据项目实际建设情况，管线间距最大为由室外调压站进线到控制阀之间，管线直径为DN200，长度60m；取其中间密度数值 0.72kg/m3（一立方天然气在1个标准大气压下），计算出管道的驻留量0.00136t。本项目拟设0.8m3柴油（一立方“标准柴油”在0.86吨）。

表7-1  危险物质基本情况一览表

危险物质名称

CAS号

最大储存量/在线量

单位

备注

甲烷

74-82-8
10
t

0.00136
柴油
/
2500
t
0.688
注：最长管径的最大储存量/在线量：储存量的最大值。

1.2风险评价范围内环境保护目标识别 

现对周边环境受体进行现场调查，识别了大气环境保护目标,由于项目管道设置于地下一层，管道200m范围内，均为地下车库货设备机房，无大气环境保护目标。
1.3环境敏感度（E）的分级

（1）大气环境

表7-3 大气环境敏感程度分级表
序号

分级

大气环境敏感性

1

E1

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人
2

E2

周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
3

E3

周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人
项目天然气输送管线工程200m范围内，涉及到部分路段每千米管段人口数小于200人，大气环境敏感程度属于类型E1（环境高度敏感区）。

1.4环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，项目环境风险潜势划分原则如下表所示。

表7-4  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

P1

P2

P3

P4

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）

Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

（2） P分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q（在不同厂区的同一种物质，按其厂界内最大存在总量计算）：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：
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       式（1）
式中：q1，q2……qn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2……Qn——每种环境风险物质的临界量，单位为t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据化学品储存的具体情况，本公司储运的化学品有一些列入突发环境事件风险物质名单之内，具体如表7-5：

表7-5环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

序号

物质名称

是否为附录B风险物质

急性毒性

最大贮存 量（t）

临界量（t）

qn/Qn

备注

1

甲烷
是

--

0.00136
10

0.000136
/

2
柴油
是

--

0.688
2500
0.000275
3
合计

0.000411
根据上表可知，公司最大风险物质数量与临界量比值的和为0.000411，Q＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

1.5评价工作等级划分

表7-6  评价工作等级划分

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二
三
简单分析a
a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险害后果、环境防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。
根据前面计算的环境风险潜势，对照表7.2-6，判定本项目大气环境风险不设评价等级，为简单分析。

（1）风险识别

1）风险物质识别

工程涉及的主要物料为天然气。按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）标准，天然气属于甲 B 类火灾危险物质。

工程天然气的危险特性见表7-7，物质特性见表7-8.

表7-7 天然气的危险特性表
临界温度℃
-79.48

燃烧热 kJ/kmol

884768.6

临界压力 bar

46.7

LFL(%V/V)

4.56

标准沸点℃
-162.81

UFL(%V/V)

19.13

溶点℃
-178.9

分子量 kg/kmol

16.98

最大表明辐射能kW/m2
200.28

最大燃烧率 kg/m3.s

0.13

爆炸极限%(v)

上限
5.0

燃烧爆炸危险度
1.8

下限
15.0

危险性类别
第 2.1 类  易燃气体
密度 kg/m3
0.7073(压力 1atm，温度 20℃状态下)

表7-8天然气物质特性表

类别
项目
甲烷
理化
性质
外观及性状
无色、无味气体
熔点
-182.5℃
沸点
-162℃
相对密度
相对密度(水=1)：0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1)：0.55
饱和蒸气压
53.32(kPa) (-168.8℃)

临界压力
4.59 MPa

溶解性
微溶于水，溶于醇、乙醚

燃烧爆炸危险性
闪点
-188℃
自燃点
537℃
爆炸极限
5.0～15（V%）
稳定性
稳定。禁配物：强氧化剂、氟、氯。
危险特性
易燃，易爆；与空气混合具爆炸性，遇火星、高温有燃爆危险。
灭火剂
干粉、二氧化碳
火灾危险类别
甲级
毒理
性质
毒性
大鼠吸入LC50：400ppm
健康危害
甲烷在空气中浓度过高时，吸入会因缺氧而引起窒息，引起头昏、呼吸困难，甚至失去知觉。
急救方案
立即将患者移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸
防护
措施
呼吸系统防护：高浓度时，戴隔离式防毒面具。
眼睛防护：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。

身体防护：接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服。
泄漏
处理
须穿戴防护用具进入泄漏现场；排除一切火情隐患，保持现场通风；喷水以降低气体浓度；当泄漏量很大时，应撤离现场。
急救措施
应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

储存
严禁烟火；避免接触氧化剂；储存在凉爽、通风处；开启和关闭容器时，使用无火花工具；储存处应使用防爆电器。
消防
措施
危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。
喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

接触控制/个体防护
中国MAC(mg/m3)：未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)：300
TLVTN：ACGIH 窒息性气体

TLVWN：未制定标准

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

表7-8 柴油的理化性质和危险特性表

第一部分  危险性概述
危险性类别

第3.3类高闪点  易燃液体
燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收
有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地下水、土壤、大气和饮用水的污染。
第二部分    理化特性
外观及性状

稍有粘性的棕色液体

主要用途

用做柴油机的燃料等

闪点（℃）

45~55℃
相对密度（水=1）

0.87~0.9
沸点（℃）

200~350℃
爆炸上限%（V/V）
4.5
自然点（℃）

257
爆炸下限%（V/V）
1.5
溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪
第三部分   稳定性及化学活性
稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物
强氧化剂、卤素

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳
第四部分    毒理学资料
急性毒性

LD50      LC50
急性中毒
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、游行痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状。头痛。

刺激性

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准
2）可能影响环境的途径识别

项目原辅材料存储及使用过程中，有部分危险物质，具有腐蚀性、毒性，物料泄漏致使中毒、爆炸是主要危险因素。

1）原料运输、装卸过程

运输途中发生交通事故等意外情况，使盛装原辅材料的容器被撞破，导致有毒有害物质泄漏，进入大气或水体环境中，造成严重环境污染。在装卸的过程中操作不当，也会导致盛装原辅材料的容器撞破或破裂，导致有毒有害物质泄漏，进入大气或水体环境中，造成严重环境污染。

2）存储过程

项目生产使用原辅材料如柴油若出现随意放置、包装不严密，操作不当等都有可能导致严重的后果。

3）生产设施风险识别

本项目不涉及生产，无生产装置。

（2）环境风险防范措施

1）各风险源项风险防范措施

①运输要求
   用油罐、油罐车、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要求留出必要的安全空间。

    运输前应监察包装容器是否完整、密封，运输过程中确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运、运输车必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并于电源、火源部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
②储存要求
定期对储箱进行检查，避免因腐蚀、老化或者机械损伤等隐患存在而引发的泄漏事故；设置专人负责储区管理，定期对储箱进行巡查，发现泄漏及时采取堵截措施；储区场地实施防渗处置，避免泄漏物料下渗，无爆漏现象，避免人工转运发生泄漏事故；储区场地设置高0.3m围堰，暂存泄漏物料，并设置导排系统，一旦发生泄漏迅速将物料转移。
储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
6、环境风险分析结论

通过以上分析，项目运营期可能发生的环境风险主要为天然气泄漏、爆炸和火灾引发的次生环境风险，风险事故发生将对大气环境造成较大的影响。因此，尽管本工程发生风险事故的可能性小，但仍然应对此引起高度重视，定期巡检管网铺设范围，减少事故的发生率。

项目应加强应急管理、设备管理，同时制定突发环境事件应急预案，并报到昆明市生态环境局西山分局备案。

本报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风险上讲是可以接受的。
产业政策分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正版）》中的限制类和淘汰类，因此本项目符合国家产业政策。

五、项目选址合理性分析

本项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内,酒店西北侧为滇池路，东北侧为河景路，项目所在区域交通便利，周边水、电、暖等基础配套设施完善，能满足项目建设河运营要求。

从环境保护角度来看，项目位于城市建设区，属商业项目，符合用地规划要求。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊敏感区域。因此本项目选址是可行的。
本项目产生的锅炉烟气经110m高烟囱排入环境空气，达标排放；本项目废水主要包括锅炉排污水，污水依托酒店化粪池处理后通过滇池路市政污水管网排入昆明市第一水质净化厂；固体废物均有合理去向；本项目厂界四周噪声均达标排放；本项目产生的所有污染物均可达标排放或有合理去向，根据分析，不会对项目周围环境产生明显影响。

综上所述，项目建成后，产生的所有污染物均可达标排放或有合理去向。从选址的敏感性、污染达标性及环境可接受性等分析结果综合来看，建设项目选址及建设是可行的。
六、与昆明市人民政府公告第29号《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》相符性
本项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，不在昆明市人民政府公告第29号《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》规定的“一湖两江”流域保护区范围内。昆明市人民政府公告第29号《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》规定的“一湖两江”禁止行为如下：

（1）新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设改扩建工程；
　　（2）向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的废水（液）、污水；
　　（3）向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物；
　　（4）在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；

本项目锅炉废水通过酒店化粪池处理后达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入滇池路污水管网，进入昆明市第一水质净化厂进行处理。更换树脂委托厂家回收利用，故本项目的建设不在昆明市人民政府公告第29号《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》规定的“一湖两江”禁止行为内。
七、与《云南省滇池保护条例》相符性分析

根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，南面距离采莲河164m，处于《云南省滇池保护条例》中的三级保护区范围内，具体符合性分析见表7-7。

表7-7   与《云南省滇池保护条例》相符性分析

云南省滇池保护条例

项目

滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

项目内不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

不得引入严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。

本项目为热力生产和供应工程，不属于重污染企业；项目废水预处理达标后汇入昆明市第一水质净化厂处理，废水中污染物不复杂，昆明市第一水质净化厂具备处理能力。

不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。
项目所在区域属于滇池流域，属于天然气锅炉，不属于条例中严禁建设的项目。

禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目在昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内进行生产活动，不会涉及生态景观破坏。

禁止利用渗井、深坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

项目废水经预处理达标后排入昆明市第一水质净化厂处理，废水中不含有毒物质和病原体。

禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。
项目危险废物委托有资质单位进行清运处置。

综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。




八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大气

污染物
	运营期
	燃气蒸汽锅炉
	颗粒物

SO2
NOx
	经110m高烟囱排入环境空气
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2规定的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	水污

染物
	运营期
	锅炉排水、软化水
	COD、SS、NH3-N
	污水经酒店化粪池处理通过滇池路污水管道排入昆明市第一水质净化厂处理
	达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后

	固体

废物
	运营期
	制软水
	失效树脂
	委托有资质单位收集处理
	合理处置，处置率100%。

	噪声
	应选择低噪声锅炉，采取相应的隔声、消声、减振措施
	执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准：Leq昼间≤60dB﹙A﹚，Leq夜间≤50dB﹙A﹚；

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

项目区生态系统受人为影响较大，生态环境质量一般。项目建成运营后，主要污染物采取了一系列措施后，各项活动对周围生态环境影响较小。




九 结论与建议

	结论：

项目位于昆明市西山区南亚风情第壹城七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店内，
为燃气锅炉项目，主要为增加2台6t/h和1台8t/h燃气蒸汽锅炉，及其配套建设的排气筒等辅助设施。本项目建设的燃气蒸汽锅炉用于酒店正常生活所需热水，以及冬季供暖。

项目总投资400万元，其中环保投资10.3万元，占总投资的2.5%。通过对项目进行环境影响评价，得出以下结论：

一、结论
1、产业政策符合性
建设项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》限制类和淘汰类范围内，属于国家允许类，符合国家相关产业政策。
2、项目选址
本项目属于燃气蒸汽锅炉行业，选址符合《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，选址合理。同时，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、公共设施、水源保护区、军事禁区等；通过环评措施后，本项目产生的污染物能够得到有效处理处置，对周边环境影响较小。

综上所述，本项目选址及布局合理可行。
2、施工期环境影响分析

（1）施工期大气环境影响分析

施工废气主要为施工扬尘、运输交通扬尘、装修扬尘等，通过采取措施后，产生的扬尘污染对周围环境影响较小。

（2）施工期水环境影响分析

施工期间的废水主要为施工人员的生活污水，生活污水可依托酒店内污水管网，因此不会对周围环境造成较大影响。

（3）施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工时的各类装修设备噪声和物料运输的交通噪声。过采取措施后，产生的污染对周围环境影响较小。

(4)施工固体废物环境影响分析
施工期固体废物主要为废包装材料、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目由于建设规模较小，施工人员生活垃圾可以集中收集，由环卫部门定期清运；建筑垃圾委托相关单位及时清运。

综上所述，施工期的环境影响是短期的，建设项目施工阶段完成后，对周围的影响即可消除，因此应加强对施工现场的管理，严格遵守有关规定，采取有效的防护措施，最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。
3、营运期环境影响分析
（1）大气环境
营运期主要废气为锅炉废气，通过110m高排气筒排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2规定的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周边环境影响较小。

（2）水环境
营运期废水主要为锅炉废水经过酒店化粪池处理后能够达到达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入滇池路污水管网，进入昆明市第一水质净化厂进行处理，对周边水环境影响不大。

（3）声环境
项目营运期噪声主要为锅炉运行产生的噪声，主要是锅炉风机、水泵运行产生的噪声，噪声值约为 70～80dB(A)。在落实各项消声减振措施，可使运营时厂界外 1 米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，则项目产生的噪声不会对周围环境产生较大影响。 

（4）固体废物

本项目产生的固体废弃物为危险固废，危险固废集中收集后，委托有资质单位进行清运、处置。综合处置率100％，对环境的影响极小。

综上所述，评价认为项目符合国家有关产业政策，符合当地总体规划，项目布局合理，所采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生显著影响。从环境保护角度而言是可行的。

二、环境保护对策措施和建议：

1、环保对策措施
1.1废气治理措施
项目锅炉废气通过110m高排气筒排放，同时保持项目内的环境卫生，加强对应加强燃气锅炉的维护和保养。
1.2废水治理措施
① 项目区内实行雨污分流体制。

② 排水方案：项目产生的锅炉废水依托酒店化粪池处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入滇池路市政污水管道，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

1.3噪声治理措施
（1）在设备选型时：选用了噪声小、振动小的设备，确保噪声达到噪声排放标准；

（2）厂房屏蔽：设计中所有设备均置于厂房内，利用厂房屏蔽噪声；

（3）设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫；

1.4固体废弃物
软水设备更换下来的树脂，更换后全部委托有资质单位清运处理，并要求建设单位建立危废处理管理台账和转移三联单制度。

建议

 1、建设单位应加强燃气锅炉的维护和保养，确保烟气达标排放。 
2、项目锅炉配套引风机、水泵等应选用低噪声设备，合理布局噪声源：尽量将水 泵、风机安装在锅炉房内，应加装隔声罩、减振垫等，减少运行时噪声的产生。
4、强化安全、消防和环保管理，建立健全的管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查，每天都应对锅炉设备、液化石油气瓶进行检查。 
5、加强员工岗前培训，严格锅炉房员工的生产操作规范，杜绝各种错误操作。 
6、建设单位应针对项目可能存在的天然气气泄漏事故、中毒事故、火灾爆炸事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急预案》，在事故发生时能启动应急预案，将事故造成的损害降到最低。 
7、建设单位应设立厂内应急指挥小组，一旦发生事故能及时指挥现场人员积极采取有效的自救措施，进行全方位救援、抢险和处理，排除险情和抢救人员、财产，防止或延缓事故的蔓延、扩大。 
8、建设单位应和当地事故应急救援部门及周围其他工厂、单位等保持联系，一旦事故超出自身可控制范围，需及时通知有关部门、工厂、单位进行协助救险，将事故造成的损害降到最低。 
9、建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，以杜绝污染扰民事件发生，保护好项目周围的环境质量。 
三、环评总结论

项目符合国家产业政策，项目选址符合。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本项目提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

四、竣工环境保护设施验收一览表
建设项目环保设施应该与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时使用。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，建设单位应当在工程竣工投入试生产之日起3个月内向环保部门申请该期工程的环境保护设施竣工验收。本项目营运期环境监测计划见表9-1，环保“三同时”竣工验收内容详见表9-2，营运期监察内容详见表9-3。

表9-1 营运期监测计划一览表

监测项目

监测点

监测项目

监测分析方法

锅炉废气
1个排气筒排放口

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
根据相关监测技术规范执行

噪声

锅炉房东、南、西、北厂界外1m处各一点
等效A声级

根据相关监测技术规范执行




附表3  环保设施竣工验收一览表
	污染物类型
	污染源项
	主要污染因子
	治理措施
	规模
	验收标准
	验收监测点

	废气
	锅炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	通过110m排气筒直排
	1根，110m排气筒
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2规定的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值
	锅炉废气排放口

	废水
	锅炉废水、软水设备废水
	CODcr、SS、氨氮
	依托酒店污水处理系统
	/
	/
	/

	固体废弃物
	制软水
	失效树脂
	委托有资质单位清运处理
	/
	处置率100%，处置方案及去向合理
	/

	噪声
	锅炉房设备运行噪声 、机械通风设备噪声 
	dB(A)
	应选择低噪声锅炉，采取相应的隔声、消声、减振措施
	/
	厂界外1米外噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：Leq昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)。
	厂界


	预审意见：

                                              公  章

经办人：

年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                               公  章

经办人：     

                                               年    月    日




	审批意见：

公  章

经办人：

年    月    日




引高排放





烟囱





烟气





冷凝水





管道天然气





直接加热





到酒店的各个房间





热水





蒸汽





燃气锅炉





新鲜水





换热器





软化水系统





浓水





锅炉排污水





昆明市第一水质净化 厂





酒店化粪池





市政污水管网





蒸汽损耗 14.4





14.4





14.4





换热器





18.0





软化水设备





锅炉





新鲜水





排水1.44





排水3.6





冷凝水 33.6





5.04





酒店化粪池





昆明市第一水质净化厂





5.04





滇池路市政污水管网

















