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	车身维修车间现状（喷漆房设备已到未安装）
	维修车辆出口（临望江路一侧）
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	维修车辆进口（临前程路一侧）
	项目所在位置
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	项目区污水管网
	兴港珑湾小区（敏感目标）现状


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明市西山区荣创汽车维修服务部新建车身维修项目

	建设单位
	昆明市西山区荣创汽车维修服务部

	法人代表
	刘榕娇
	联系人
	刘成成

	通讯地址
	云南省昆明市西山区兴港珑湾110号

	联系电话
	15198995103
	传真
	/
	邮政编码
	650110

	建设地点
	云南省昆明市西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建■扩建□技改□
	行业类别

及代码
	汽车修理与维护〔O8111〕

	占地面积(m2)
	128.96（建筑面积）
	绿化面积(m2)
	/

	总投资(万元)
	30
	环保投资(万元)
	8.2
	投资比例
	27.33%

	评价经费(万元)
	3.5
	预期投产日期
	2019年11月

	1.1项目由来

随着城市居民生活质量的提高，市民对汽车的需求量迅速上涨，汽车维修服务的需求也随之上涨，建设了大量汽车修理厂，但多数汽车修理厂为节约成本，不设喷漆服务，需喷漆车辆均外委。

2019年3月11日，昆明市西山区荣创汽车维修服务部（以下简称“建设单位”）与昆明奥奔驿汽车维修服务有限公司（以下简称“奥奔驿公司”；奥奔驿公司现主要经营业务为：汽车润滑、养护及简单的车身零部件更换、维修服务）达成共用办公区以及危废暂存间等设施合作协议后（详见附件4：办公、休息区共用协议），为完善项目区域汽车车身维修市场空缺，减少顾客的奔波，建设单位拟在兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺（详见附件5：商铺租赁合同）新建车身维修项目，对需要车身维修车辆进行喷漆服务，以满足周边地区汽车维修需求。

该总投资30万元，总建筑面积为128.96m2，建设内容包括打磨房、漆房、储存间、休息室等。项目主要提供喷漆服务，不设置车身修复以外的机修服务、不设洗车服务，服务范围为小型车辆，预计年服务车辆数为1500台。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施，2018年4月28日修正）第四十条“社会事业与服务业”中第126项，汽车、摩托车维修场所：涉及环境敏感区的、有喷漆工艺的应编制报告表，其他应编制登记表，本项目为汽车维修场所，涉及喷漆工艺，故应编制环境影响报告表。因此，昆明市西山区荣创汽车维修服务部（以下简称“建设单位”）于2019年4月26日委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司（以下简称“我公司”）为本项目编制环境影响报告表。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集及现场监测等基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审查。

2019年9月26日，在云南省环境科学学会会议室组织召开了该项目环境影响报告表（送审稿）的技术审查会。会上，与会人员及专家针对项目建设内容及建成后的环境影响等方面提出了具有建设性的修改意见及建议。

会后，我公司环评专职技术人员再次对项目所处区环境现状进行调查分析，核实项目工程内容，调查项目区现存的环境问题等，再次对项目建设产生的影响进行认真细致的分析与识别，并补充完善了相关调查工作内容后，按照技术审查意见及技术审查会上各专家提出的意见及建议，对报告表（送审稿）进行了认真细致的修改和补充完善，并于2019年10月完成了报告表（报批稿）的编制工作，且提交给建设单位上报项目环境管理部门审批。
注：本项目仅对汽车进行打磨、喷（烤）漆，不涉及其他汽修和洗车服务等。
1.2项目基本情况

1、项目名称：昆明市西山区荣创汽车维修服务部新建车身维修项目
2、建设单位：昆明市西山区荣创汽车维修服务部
3、建设性质：新建
4、建设地点：云南省昆明市西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺，项目中心地理坐标为：东经：102°42'57.93"，北纬：24°59'17.87"。
5、项目建设内容及规模

建设单位租用云南省昆明市西山区兴港名城小区1幢商业1层108、109号闲置商铺（前程路与望江路交汇处），新建一间密闭漆房（建筑面积为：40m2）和一间打磨房（建筑面积为：40m2），并配套建设其附属环保设施，项目预计年服务车辆1500辆。工程组成详见表1-1；漆房组成见表1-2；漆房主要技术参数详见表1-3。
表1-1  项目工程组成一览表

项目组成
名称
建筑面积（m2）
主要建设内容或功能
备注
主体工程
打磨房

40
设置一间打磨房，1个打磨工位，用于车辆受损处打磨，设置干磨机，采用干法打磨，干磨机自带收尘设施，未收集粉尘以无组织形式排放。
新建
漆房

40
1间，喷、烤漆一体化设备，属电热式，为车辆提供喷、烤漆服务；

漆房配1套干式过滤+UV光氧催化+活性炭处理装置
新建
辅助工程

储存间
10
用于原辅材料油漆等存放

依托奥奔驿公司
休息室
30
为员工提供休息场所
办公区
5
设置于二层（中空隔层），用于日常办公
厕所
—

使用项目区西南侧60m处的公厕

商铺配套
公用工程

供水

市政供水管网提供
/
排水

雨水沿雨水管网排入市政雨水管网；

生产废水经隔油沉淀池处理达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准后，进入污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂处理
雨污分流
供电

由市政电网接入
/
环保工程

废水

三级隔油池
1m3
设于项目打磨房南侧，用于沉淀处理车身喷漆部位清洗废水

新建
废气

打磨

粉尘

—

打磨机自带收尘设施
新建
油漆废气处理设施

—
漆房设1套干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化废气处理装置，废气处理后用1根15m高的排气筒排放；
用于处理喷漆过程产生的有机废气
新建
固废

垃圾桶
若干

设置一般固废堆放区
/
危废暂存间

3m2
设置于储存间内，内设危废收集桶/柜，用于暂存项目内产生的危险废物

新建
噪声
隔声房
—

空压机运行时噪声值较大，本项目拟购置空压机隔声房
新建

注：①昆明奥奔驿汽车维修服务有限公司公司汽车修理厂位于西山区兴港珑湾1幢110，111，112，113号商铺，主要经营业务为：汽车润滑、养护及简单的车身零部件更换维修服务，（项目已于2018年4月1日办理了环境影响评价登记表，完成备案，备案号为：201853011200001438），奥奔驿公司营运期间主要污染物为噪声、废机油及生活垃圾等，主要采取的环保设施有：产噪设备置于室内，采用低噪声设备，设置减震垫等，生活垃圾委托环卫部门统一清运，废机油委托云南圣邦科技有限公司清运妥善处置。

②本项目不设置洗车服务，仅设置车身维修服务（简单钣金、喷烤漆服务）。
表1-2  项目漆房组成一览表
序号

名称

单位

数量

备注

1

漆房

（威宝WB302、广州）

套

1

地台：钢结构，2行格栅+3行花纹板，承重3t，

墙板：彩钢板+EPS保温材料，双边封闭大门/安全门，3扇大门，一扇安全门；

顶灯；8组，3支*36w光管，C型灯箱；

顶棉；4组圆管式拖网安装

送风：1台欧式送风机

风机箱；骨架+彩板+保温

排风管：4m+90°弯头

上车板；2块，标准型

2

UV光氧催化过滤

(广力、GL-HB3)

台

1

功率：7.5kw

处理风量：18000m3/h

3

铜工锤（7PC上海）

套

1

主要包括；尖头锤、扁头锤、圆头锤、方形锤半圆垫铁、压铁

4

抛光机（德伟、台湾）

台

1

5

塑料焊枪

（易特、700w、广州）

支

1

6

塑料焊条

支

20

7

吸尘器（超宝、30L）

台

1

8

链条（Tjg、D4715）

条

2

9

热熔胶枪

（易尔拓、60W）

把

1

10
喷枪（戴维斯、上壶）

把

8

11
底漆枪（亚士达、下壶）

把

8

表1-3漆房主要技术参数一览表

参数

WB304

外尺寸（m）

7.0×5.3×3.5

内尺寸（m）

6.9×3.9×2.7

墙板总厚度（mm）

50

进风机风量（m3/h）

18000

引风机风量（m3/h）

18000

风速（m/s）

0.2～0.25

换气次数（times/h）

247

上排灯

8×3×36W

下排灯

——

最大烤漆温度

60～80℃

热风加速装置

4套加热喷嘴加速装置

电热管

不锈钢管/红外线管/量子加热管

烤箱组数

8

加热功率（KW）

24（量子加热为16）

总功率（KW）

35（量子加热为27）

注：广州市广力机电设备工程有限公司提供
1.3项目主要原辅材料

项目使用的原辅材料主要为油漆类，根据建设单位提供资料，项目年总用漆量约为480kg（含稀释剂和固化剂），各原辅料用量表1-4所示。
表1-4  项目主要原辅料用量

序号

名称

年耗量

备注
1

原子灰

30kg/a

用于填平凹凸面

2

底漆
60kg/a

项目内最大存储量为20kg，底漆是刷漆时的第一道工序，用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使油漆系统发挥最佳效果
3
色漆

60kg/a

项目内最大存储量为20kg
4
清漆
60kg/a

项目内最大存储量为20kg，清漆可增加漆的亮度和反光度，同时可以保护色漆层

5
稀释剂

150kg/a

项目内最大存储量为20kg，调配使用

6
固化剂

150kg/a

注：上述使用量，是由建设单位根据年服务最大车辆数的估算值
项目车漆供应商为：杜邦贸易（上海）有限公司，根据建设单位介绍，汽车调漆时，油漆、稀释剂、固化剂以一定的比例调制成工作漆，据供应商提供的油漆MSDS报告资料，其主要成分及含量见表1-5，主要成分理化性质见表1-6。
表1-5  本项目油漆、稀释剂、固化剂中主要有害组份一览表

主要成分

底漆（%） 

色漆（%）
稀释剂（%）
清漆（%）
固化剂（%）
乙酸正丁酯

10～20%

—

50-60
—

20～30
1，2，4-三甲苯

1～3%

—
3-5
—
3～5
轻芳烃溶剂石脑油（石油）

3～5%

—
5-10
—
5～10
二甲苯

5～10%

—

20-30
10～20
5～10
1，3，5-三甲基苯

—

—
—

—
1～3
乙酸乙酯

—

—
—

0.3～1.0
—

乙基苯

1～3%

—

5-10
3～5
1～3
乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

—

—

—

—
1～3
己二异氰酸酯低聚物

—

—

—

—
40～50
甲苯

—

—

0.1-0.3
1～3
30

其他有害组分
5～10
19.3～39
—

30～40
1～3
固体份

40～50
70～80
—

30～40
0.1～1
表1-6 油漆、固化剂、稀释剂主要成分理化性质

成分

理化性质

乙酸正丁酯

又称乙酸正丁酯，分子量 116.16，无色透明液体，有果子香味，熔点-73.5℃，沸点126.1℃，密度0.88，闪点22℃，微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。

1，2，4-三甲苯

分子量120.19，无色液体，有芳香味，熔点-43.8℃，沸点168.9℃，密度0.88，闪点44℃，不溶于水，可混溶于丙酮、石油醚，溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。

轻芳烃溶剂石脑油（石油）

无色或浅黄色液体，有特殊气味，沸点20~160ºC，密度0.78~0.79，闪点-2℃，不溶于水，溶于多数有机溶剂。

二甲苯

无色透明液体，有类似甲苯的气味，熔点-25.5℃，沸点144.4℃，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

1，3，5-三甲基苯

分子量120.19，无色液体，有特殊气味，熔点-44.8℃，沸点164.7℃，密度0.86，闪点15℃，不溶于水，溶于醇、醚、苯等多数有机溶剂。

乙酸乙酯

无色澄清液体，有芳香气味，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，微溶于水，溶于醇、醚、酮、氯仿等多数有机溶剂。

乙基苯

分子量106.17，无色液体，有芳香气味，熔点-94.9℃，沸点136.2℃，密度0.87，闪点15℃，不溶于水，可混溶于乙醇、醚等有机溶剂。

乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯

分子量132.15，无色透明液体，熔点-67℃，沸点146℃，闪点51℃，是一种为了提高涂膜强度而不可缺少的辅助

溶剂。

己二异氰酸酯低聚物

分子量168.19，无色透明液体，稍有刺激性臭味，沸点82~85℃，熔点-55℃，密度1.04，闪点120℃，不溶于冷水，溶于苯、甲苯、氯苯等有机溶剂。

甲苯

无色澄清液体，有苯样气味。沸点110.6ºC，密度0.866，闪点4.4℃，能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等混溶，极微溶于水。

1.4主要生产设备

本项目主要生产设备详见表1-7。
表1-7  主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

数量

备注

1
钣金工具套装

—

2套

用于喷漆前车辆受损部位处理

（受损较轻的情况下）
2
喷枪和辅助喷漆工具

—

1套

喷漆工序
3
漆房
—
1间
喷、烤漆一体化
4
有机废气处理设施
GL-HB3
1套
单台处理风量为18000m3/h，用于处理油漆有机废气

5
空压机
—

1台

用于喷漆过程喷枪加压

1.5公用工程

（1）给水

项目内用水由市政供水管网供给。

（2）排水

项目实行雨污分流，雨水收集后汇入雨水管网，排入市政雨水管网。

员工均不在项目区食宿，故仅产生少量洗手废水、车辆喷漆部位清洗废水和地面清洁废水，废水中主要污染物为：SS、石油类等，废水经三级隔油沉淀池处理达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准后，进入污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂处理。

（3）供电

项目采用西山区统一供电设施，项目用电量较小，可保证项目正常生产需要。

1.6环保工程

（1）废气处理工程

a、打磨粉尘收集设施：项目采用干法打磨，干磨机产生的粉尘通过设备自带的收尘设施进行收集，未收集到的粉尘以无组织形式排放。
b、油漆废气处理设施：项目漆房废气处理系统采用引风机收集废气，收集的废气经干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附处理系统处理，总去除效率≥70%，处理后通过15m高的排气筒排放。

干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附工作原理：废气先经过干式过滤（大颗粒漆雾过滤器+初效过滤棉），收集喷漆时产生的粉尘颗粒，之后通过UV光氧进行催化处理，将VOCs中的主要有害物质苯系物（甲苯、二甲苯）进行催化氧化，再通过活性炭吸附，这样，有机废气经过三重处理后从排风管排出。

光氧催化：UV管内的汞原子被激发能产生汞的特征谱线，通过电离空气产生臭氧，臭氧是强氧化剂，有杀菌和除味的作用；同时，光氧催化时，其纳米波段光能有效切割、断链、燃烧、裂解废气的分子链，改变废气的分子结构，再通过强氧化作用，使破坏后的废气分子或原子与O3进行结合，有机或无机的高分子恶臭化合物分子链在催化氧化过程中转变成低分子化合物CO2、H2O等物质。UV光氧催化是一种冷燃烧，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触下发生催化反应，放大10～30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化及除臭效率。

1.7工作制度及劳动定员

工作制度：每年工作300d，每天工作8h，均在昼间工作。

劳动定员：项目运营期间拟定劳动定员5人，项目内不提供食堂、宿舍，食宿均由员工在外面自行解决。

1.8环保投资

项目总投资30万，其中环保总投资8.2万元，占总投资的27.33%，环保投资用于废气、废水、固废、噪声的治理，环保对策措施及环保投资明细见表1-7：
表1-7  环保投资一览表

序号

投资项目名称

规模

投资金额

（万元）

备注

施工期

1

废水治理
三级隔油沉淀池

容积为1m3
0.1

—

2

固废处置

运输费

—

0.4

—

运营期
1

废气治理

干式过滤
—

0.5

—

2

干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理装置+15m高排气筒
1套装置+1根排气筒

6.6
—

3

打磨收尘设施

1台

—

干磨机自带

1
噪声治理

低噪声设备、减震垫设置隔声房

—

0.3
—

1
固废处置

垃圾桶

若干个

0.1
—

2
危废暂存间

面积为3m2
0.2
新建
合计

8.2
—



	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目租赁云南省昆明市西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商业1层108、109号闲置商铺（尚未利用），新建一个密闭喷漆房（建筑面积为：40m2）、打磨房（建筑面积为：40m2）并配套建设其附属污染防治设施，根据现场踏勘，项目已进行了设备采购，并运输到项目区内，现场踏勘时尚未安装，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1地理位置

昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330kkm2（其中主城区290kkm2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。

西山区是昆明市区的一部分，位于昆明主城的西南部分。东南临碧波荡漾的滇池，东接官渡区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，总面积791.14km2。

本项目拟建于云南省昆明市西山区兴港珑湾商铺区，项目中心地理坐标为东经：102°42'57.93"，北纬：24°59'17.87"。项目地理位置详见附图1。
2.2地形、地貌、地质
昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔 1886m~2731m。

西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

项目拟建于昆明西山区主城区内，所在区域地势平坦，周围区域均为已建成区，无滑坡、岩溶、土洞等不良地质现象。
2.3气候、气象

评价区域地处低纬度高原区域，属低纬度高原山地气候，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量的88～90％，年平均降雨日数134.6天；全年盛行西南风，风频16%，年静风频率31%，年平均风速2.2m/s。年平均相对湿度72%，年平均气压810hPa，蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率56％；风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月。

2.4水文、水系

本项目拟建于昆明市西山区前卫街道办前程路与望江路交汇处（兴港珑湾1幢108、109号商铺），项目最近的地表水体为南面110m处的盘龙江，盘龙江自北向南5.5km汇入滇池草海。
地表水：盘龙江源于昆明市北郊的崇山峻岭之中，而后由北向南纵穿昆明城而过，从而成为了昆明四城区的分界线(2004年盘龙江9月后)。其上的德胜桥是四个城区边界的交点所在，故称"一桥跨四区"。之后再向南流，最终在昆明南郊汇入滇池。盘龙江是昆明城内为数不多的水域之一，到冬天时也是前来过冬的红嘴鸥聚集的地方。在这里，形成了人鸥和谐共处的美妙景观。盘龙江的主源为牧羊河(又称小河)发源于嵩明县境内的梁王山北麓葛勒山的喳啦箐，由黄石岩南流入官渡区小河乡，长54km，径流面积373km2，最大过水流量122m3/s，源头高程2600m；支源绍甸河(又称冷水河)，源头在龙马箐，穿白邑坝子，过甸尾峡谷经芝家坟南入官渡区小河乡，长29.4km，径流面积149.5km2，最大过水流量67.2km3/s。两河在小河乡岔河嘴汇为一水后，始称盘龙江。盘龙江东流穿蟠龙桥、三家村至松花坝水库，出库后经上坝、中坝、雨树村、落索坡、浪口、北仓等村，穿霖雨桥，经金刀营、张家营等村进入昆明市区，过通济、敷润、南太、宝尚、得胜、双龙桥至螺狮湾村出市区，经官渡区南窑川南坝走陈家营、张家庙、严家村、梁家村、金家村至洪家村流入滇池。从其主源到滇池全长95.3km，径流面积903km2，多年平均年径流量3.57亿m3，河道流域高程为1890-2280m，径流面积最宽处为23km，最窄处为7.3km。

湖泊：滇池为一天然断陷湖泊，属于长江流域金沙江水系，位于昆明市西南，是云贵高原湖泊面最大的淡水湖泊。湖面南北长约40km，东西平均宽约7km，最大宽度12.5km，湖岸长约130km。湖体北部由东西长约3.5km、宽30m堤坝将湖体分为两部分，分别称为草海和外海。当水位为1886.5m(黄海高程)时，最大水深10m，平均水深4.3m。滇池多年平均径流量9.76亿m³。海口为滇池的出水口，多年平均出流量约4.03亿m³。

2.5土壤、植被及生物多样性
项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。

项目所在区域内天然植被少，只有街道行道树及人工绿地。地表植被为人工绿化植物，种类为常见绿化树种（主要为柏树、桉树、低矮灌木及草本植物），种类为常见绿化树种评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。生态自我调节能力较低。项目区附近植被主要为沿街绿化植物。

2.6文物保护

据调查，项目所在区域内无文物古迹，也没有需要保护的古树名木。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境现状调查

3.1.1环境空气现状调查

本项目拟建于昆明市西山区前卫街道办前程路与望江路交汇处（兴港珑湾1幢108、109号商铺），属城市建成区属环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。

根据《2018年昆明市生态环境状况公报》，2018年度，主城5区五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，总体达二级标准。全年有效监测365d，按AQI指数评价，空气质量优良天数为361d，轻度污染4d，优良率为98.9%。

近五年来，二氧化硫（SO2）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）年平均浓度总体呈下降趋势；二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）年平均浓度略有波动。

表3-1  主城区空气质量污染物年均浓度

序号

污染物

年均浓度

较上年比较

达标情况

1

二氧化硫（SO2）

13ug/m3
降低2ug/m3
达年均值二级标准

2

二氧化氮(NO2)

33ug/m3
上升1ug/m3
达年均值二级标准

3

可吸入颗粒物(PM10)

51ug/m3
降低7ug/m3
达年均值二级标准

4

细颗粒物(PM2.5)

28ug/m3
持平

达年均值二级标准

5

一氧化碳(CO)

1.2ug/m3
持平

优于二级24小时均值标准

（一氧化碳无年均浓度标准值）

6

臭氧（O3）

130ug/m3

（90百分位）

上升6ug/m3
优于日最大8小时均值标准

（臭氧无年均浓度标准值）

根据《2018 年昆明市环境状况公报》，项目区环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标行政区。
3.1.2地表水环境现状调查
本项目拟建于昆明市西山区前卫街道办前程路与望江路交汇处（兴港珑湾1幢108、109号商铺），距项目最近的地表水体为南面110m处的盘龙江，盘龙江自北向南5.5km汇入滇池草海，项目区位于盘龙江松华坝水库出口—入外海口段。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，盘龙江松华坝水库出口—入外海口段水功能为非接触娱乐用水、景观用水区、一般鱼类保护，水质类别为Ⅲ类。

根据《2018年昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖整体水质为Ⅳ类，综合营养状态指数为57.7，营养状态为轻度富营养，与2017年相比较水质有所好转，全湖水质类别由Ⅴ类上升为Ⅳ类，营养状态由中度富营养好转为轻度富营养，综合营养状态指数下降11.4%。在35条入滇河道中3条河道断流，24个入湖断面水质达标，8个入湖断面水质未达标，达标率75%，本项目涉及的盘龙江属入滇河道之一，据《2018年昆明市生态环境状况公报》中“表2-2 2018年滇池入湖35条河道水质情况”所知，盘龙江严家村桥（国控断面）水质类别为Ⅲ类，属达标断面，水体较去年同期污染程度变化趋势为：优良水体。

3.1.3声环境现状调查
（1）监测方案

为了解道路评价范围内的声环境现状，本次评价期间委托云南科诚环境监测有限公司于2019年05月16日～2019年05月17日对区域声环境质量进行了监测。
1）监测因子：等效连续A声级

2）监测断面（点）设置：

布设3个环境噪声监测点：1#厂界北侧、2#厂界东侧、3#兴港珑湾小区4幢，监测布点见附图3-1。
3）监测频率：连续监测2天，监测昼间1个时段、夜间1个时段；监测时同时记录周围噪声声源。

（2）监测结果统计

监测结果见表3-2。
表3-2      环境噪声监测结果统计表  单位dB(A)

监测地点
监测时间
监测点位编号

监测值Leq（dB(A)）
声源
昼间
夜间
1#厂界北侧
2019.05.16

1Z01

51.6

45.8

设备、生活
2019.05.17

2Z01

50.7

46.0

设备、生活
2#厂界东侧
2019.05.16

1Z02

47.1

44.1

生活
2019.05.17

2Z02

47.0

44.5

生活
3#兴港珑湾小区4幢
2019.05.16

1Z03

52.2

46.9

生活、交通
2019.05.17

2Z03

52.1

46.3

生活、交通
从表3-2的背景值监测结果可以看出，项目周边区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的声环境质量标准（即：昼间60dB、夜间50dB）。

3.1.4生态环境质量现状调查
项目所在区域为城市建成区，属居住区和商业混杂区，项目周围区域植被较少，生态环境属人工生态环境，区域生物多样性单一，主要为行道树、绿化等，无天然植被，无需要特殊保护的动植物。

项目用地现已被建筑物覆盖或硬化，无植被生长。



	3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目评价范围内未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-3。
表3-3  主要环境保护目标

保护要素

保护目标

与厂界最近距离（m）
人口

保护级别

大气环境、声环境
兴港珑湾小区（居住区）
西侧、北侧20m

（距漆房排气筒65m）
商业及住宅，约2122人

（GB3095-2012）二级标准限值

（GB3096-2008）2类区标准
鹤唐福景小区
南面150m

（距漆房排气筒70m）
住宅小区，约3000人
同德·锦江嘉园

西北侧80m

（距漆房排气筒120m）

住宅小区，约10000人
中铁·水岸青城
西北侧195m（距漆房排气筒210m）
约6500人
中铁·左岸时光
西南侧115m（距漆房排气筒240m）
时代风华小区

东侧180m（距漆房排气筒165m）

商业及住宅，约2800人
怡园小区

东北侧185m（距漆房排气筒160m）
商业及住宅，约7800人
地表水

盘龙江
东面110m
—
（GB3838-2002）III类



表四、评价适用标准
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	4.1环境质量标准
4.1.1水环境质量标准

项目区最近地表水为盘龙江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，盘龙江（松华坝水库出口—入外海口河段）水体功能为非接触娱乐用水、景观用水和一般鱼类保护，为III类水体，因此执行III类标准，标准限值详见表4-1。
表4-1  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷
III类标准

6~9

≤20
≤4
≤1.0

≤0.2
4.1.2空气环境质量标准

（1）常规因子
根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》（2005年10月12日），项目区域环境空气功能为二类区，项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-2：
表4-2  环境空气质量标准（mg/m3）（摘录）
序号
污染物名称
浓度限值(mg/m3)
标准来源
小时平均
日平均
年平均
1
SO2
≤0.50
≤0.15
≤0.06
(GB3095-2012)中二类区标准
2
TSP
—
≤0.30
≤0.20
3
PM10
—
≤0.15
≤0.07
4
NO2
≤0.20
≤0.08
≤0.04
5
CO
≤10
≤4
—
6
PM2.5
—
≤0.075
≤0.035
（2）特征因子
项目运营期产生的特征因子为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，二甲苯执行《居住区大气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36-79）；甲苯根据国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》之P152，参照原苏联有关标准规定，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》P244，选用2.0mg/m3作为小时标准。项目产生VOCs参照参照《环境影响评价技术导则大气环境》附录D 中TVOC质量浓度参考限值执行，标准限值见表4-3、4-4、4-5。
表4-3   居住区大气中有害物质的最高容许浓度  单位：mg/m3（摘录）

污染物名称

最高容许排放浓度（一次值）

日均值
二甲苯

0.3
/
表4-4 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度 单位：mg/m3（摘录）

污染物名称

最高允许排放浓度（一次值）

甲苯

0.6
表4-5   TVOC质量浓度参考限值  单位：mg/m3（摘录）

污染物名称

8h平均值

TVOC
0.6
4.1.3声环境质量标准

项目位于昆明市西山区前卫街道办前程路与望江路交汇处（兴港珑湾1幢108、109号商铺），所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。标准限值见表4-6。
表4-6 声环境质量标准       单位：dB(A)（摘录）
类别

适用区域

等效声级

昼间

夜间

2类

适用于居住、商业、工业混杂区

60

50
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	4.2污染物排放标准
4.2.1废水排放标准

施工期：项目施工期不设施工营地和食宿，施工期不产生废水，施工人员依托项目区西南侧60m处商铺配套建设的公厕，污水经公厕配套化粪池（60m3）处理后排入前程路市政污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂处理。

营运期：设置项目区雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网。
项目不设置生活区，工作人员依托使用项目区西南侧60m处商铺配套建设的公厕，项目运营过程中所产生的生产废水主要为汽车地面清洁和打磨清洗废水经收集经沉淀池处理后达到GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2中的间接排放标准限值，排入前程路市政污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂处理处理，标准值见表4-7。
表4-7  汽车维修业水污染物排放标准   单位：mg/L （摘录）
序号

控制项目

间接排放标准

1

pH（无量纲）
6～9
2

悬浮物（SS）

100
3

化学需氧量（COD）

300
4

五日生化需氧量（BOD5）

150

5

石油类

10
6

阴离子表面活性剂（LAS）

10
7

氨氮（NH3-N）

25
8

总氮

30
9

总磷
3
4.2.2废气排放标准

装修废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即周界外浓度≤1.0mg/m3，标准值见表4-8。
表4-8 大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3（摘录）
污染物名称

TSP

监控点位置

标准值

1.0

周界外浓度最高点

（1）有组织排放废气

项目运营过程中将漆房产生的颗粒物（漆雾）、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及VOCs等大气污染物统一接入“过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭设备”处理后由1根15m高的排气筒排放。项目有组织颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中汽车制造与维修行业烘干工艺排放标准；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，由于项目周边200m半径范围内的部分建筑物为高层建筑，本项目排气筒高度无法做到高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，废气排放速率须按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准严格50%执行，标准值见表4-9。
表4-9  有组织废气排放标准  （摘录）
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率，kg/h

标准来源
排气筒高度（m）
二级
颗粒物（漆雾）
120
15
3.5（1.75）
（GB16297-1996）表2中二级标准
甲苯
40
15

3.1（1.55）
二甲苯
70
15

1.0（0.5）
非甲烷总烃
120
15

10（5.0）
VOCs
40
15
3.0（1.5）
天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中汽车制造与维修行业烘干工艺排放标准
注：（——）内数值为严格50%后的排放浓度及速率限值
（2）无组织排放废气

项目运营过程喷漆时首先需要由专业人员在调漆房内按照一定比例调制工件用漆，在此过程中产生的无组织甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及VOCs等，此过程中产生的无组织漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织浓度排放监控限值，无组织VOCs执行（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内VOCs无组织排放限值。项目运营过程打磨过程中产生的无组织颗粒物排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织浓度排放监控限值，具体标准限值见表4-10。
表4-10  无组织废气排放标准  （摘录）
污染物
无组织排放监控浓度限值
标准来源
监控点
浓度（mg/m3）

颗粒物

（漆雾）
周界外浓度最高点
1.0

（GB16297-1996）表2中二级标准
甲苯
2.4

二甲苯
1.2

非甲烷总烃
4.0
VOCs
厂区内

（厂房外）
30.0

（GB 37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值

项目运行过程中产生的恶臭气体执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》标表1中二级标准及表2要求，标准限制见表4-11。

表4-11 恶臭污染物排放控制标准（摘要）
序号
控制项目
无组织排放浓度限值
执行标准
1

氨（NH3）
1.5mg/m3
（GB14554-93）
2

硫化氢（H2S）
0.06mg/m3
4.2.3噪声排放标准

项目施工过程中噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-12。
表4-12  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)（摘录）
昼间

夜间

≤70

≤55

项目运营过程中噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-13。

表4-13  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)  （摘录）
声环境功能区类别
等效声级
昼间
夜间
2类

60

50

4.2.4固废排放标准

项目产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处置。

根据《国家危险废物名录》（2016年），项目运营期产生的废油漆桶、稀释剂桶、废过滤棉，废活性炭等为危险废物，严禁与生活垃圾混合收集，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中的标准。

表4-14 国家危险废物名录（2016年）（摘抄）

名称

废物

类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险

特性

废油漆桶、沾有油漆的废手套

HW12染料、涂料废物

非特定行业

900-252-12
使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物

T，I
废弃含油抹布，劳保用品

HW08废矿物油

非特定行业

900-249-08
其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

T，I
废活性炭、废过滤棉

HW06其他废物

非特定行业

900-406-06
900-402-06和900-404-06中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

T
其中，项目维修过程中沾染废机油的抹布依据《国家危险废物名录》（2016），如混入生活垃圾属于全过程（收集、转运、处置等）豁免管理。

表4-15  国家危险废物名录豁免类类别（2016年）（摘抄）

废物类别/代码

危险废物

豁免环节

豁免条件

豁免内容

900-041-49
废弃的含油抹布、劳保用品

全部环节

混入生活垃圾

全过程不按危险废物管理
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	总量控制建议指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

水污染物：
废水量为：72m3/a；CODcr：0.0135t/a；氨氮：0.0005t/a。
大气污染物：

颗粒物：0.008t/a；甲苯：0.0006t/a；二甲苯：0.022t/a；非甲烷总烃：0.095t/a，VOCs：0.1115t/a。
固体废弃物：固废处置率100%。



表五、建设项目工程分析

	5.1 工艺流程简述及产污节点
5.1.1 施工期

本项目为新建项目，项目施工期对租用的商铺进行内部装修改造、装修及设备安装。施工过程及污染物产生环节如图5-1。

[image: image7.emf]室内装修 设备安装与调试

装修固废

粉尘 、 废气 、 噪声

包装固废

噪声


图5-1  施工期工艺流程及产污节点图
项目施工期主要为装修及装饰工程、设备安装。

（1）装饰工程

石工：红砖砌体，打线槽（水电线路和隐藏工程用），拆墙（按设计需要改到的墙体等）。此工序中主要产生污染物为噪声、粉尘、建筑垃圾。

水电工：水路（给排水）、电路（强弱电）的穿管、布线。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾。

泥瓦工：土建（按设计要求建墙、修补等）、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

木工：所有按设计需要的木作工程（墙面装饰、吊顶）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

漆工：墙面防火漆、乳胶漆、装饰柜刷漆。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、噪声、异味。

（2）设备安装工序

设备安装工序主要为四轮定位仪、举升机等设备的安装。主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

5.1.2 运营期

拟建项目仅提供喷漆服务，项目运营期间，汽车维修流程为受损车辆进厂后，由检测人员进行简单检测，检测完成后进行维修项目填写，填写完成后由维修工人进行维修。项目工艺流程及产污节点见图5-2。
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图5-2  项目车身维修工艺及产污节点图

工艺流程简述：

矫正：对需要维修的车辆进行简单的人工矫正；

打磨：对矫正后的车辆进行打磨，打磨采用干法打磨，使用原子灰进行刮涂干磨，等原子灰干燥后进入下一工序。

漆房：本项目拟购置的漆房具有喷漆和烤漆两种功能，喷漆时具有通风、净化、漆雾处理及冬季送热风功能。烤漆时具有升温、恒温定时、废气处理功能。漆房由房体、热风发生器、电控柜、主风机等主要部分组成。最高工作温度为80℃，采用电能。

喷漆工作原理：喷漆时通过1台离心风机从送风装置进风口进风，经初效过滤，由送风机送至室体顶部独立静压室，通过顶部精密级亚高效过滤层过滤后均匀地被送到室体内以层流方式自上而下流动。气流均匀环绕喷漆工作区，过喷漆雾不致飞溅，在底部排风口的负压抽吸下，进入漆雾过滤装置，此时大部分漆粒和颗粒因重力作用被吸附，少量漆粒被过滤器粘附，废气中的有机废气通过设置在排风机吸口前的活性碳吸附装置吸附后可保证达标排放。

烤漆工作原理：烤漆时，通过风机将外部新鲜空气经初过滤网过滤后，与热能转换器产生热量交换，再送入到漆房顶部气室，再经过过滤网二次过滤净化，热空气进入到烤房内，从底部排出后，经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，送入到烤房内部，使得烤房内温度逐步升高，当温度达到设定温度时，燃烧器自动停机。当温度下降到设置温度以下4～5℃时，风机和燃烧器自动开机，使烤房内温度保持恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤房自动关机，烤漆结束。排放的废气同样经过滤装置和活性炭吸附后达标排放。

5.1.3水平衡

本项目废水主要为喷漆部位清洗废水、地面清洁废水和员工洗手废水等。

（1）喷漆部位清洗废水

该部分废水主要来源于车辆维修过程中喷漆部位打磨前后的清洁废水以及机修人员洗手废水等。根据业主提供资料，喷漆部位清洗一辆车平均耗水按20L/（台·次）计，项目预计每天服务5辆车，则用水量为0.1m3/d，30m3/a，污染物产生系数按0.8计，则项目洗车废水产生量为0.08m3/d，24m3/a。
（2）项目地面清洁废水

项目运营过程中维修区地面需每天清洁，需要清洁的总面积约为100m2，每天清洁一次，地面清洁用水定额参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）“环境卫生”标准，按2L/m2·d计，则维修区地面清洁用水量为0.2m3/d、60m3/a，污水产生系数按80%计算，则污水产生量为0.16m3/d、48m3/a。

（3）生活污水
①员工生活污水

项目工作人员共5人，项目不提供用餐、住宿。生活污水为员工洗手、冲厕废水。员工洗手及冲厕用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中“办公楼无食堂）（30L/（人/d））”进行核算，则项目工作人员洗手、冲厕用水量为0.15m3/d、45.0m3/a，排污系数按0.8计，则员工洗手、冲厕废水量为0.12m3/d、36m3/a。
②顾客生活污水

类比同类规模的项目，项目内来访客户约为10人次/d，顾客卫生间使用频次按1次/人·d计，用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中“市内公厕（7L/（人·d））”，则来访客户冲厕用水量为0.07m3/d、21m3/a，废水排放量按用水量的80%计算，则冲厕废水排放量为0.056m3/d、16.8m3/a。

注：现场踏勘，项目所租用商铺未单独配套建卫生间，职工及顾客均使用公厕。

则项目全年用水量为156m3/a，废水排放量为124.8m3/a，项目水平衡统计表如下：

表5-1项目水平衡统计表
序号
名称
用水标准
统计基数
用水量（t/d）
废水产生量（t/d）
1
员工、顾客生活用水
30L/（人/d）

5人

0.15
0.12
7L/（人·d）

10人

0.07
0.056
2
车辆维修用水

20L/（台·次）

5辆
0.1
0.08
3
地面清洁用水
2L/m2·d
100m2
0.2
0.16
4
合计
/
/
0.52
0.416
根据用排水情况，本项目水平衡图如下：
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5.1.4油漆工序物料平衡 

油漆的成分组成一般包括成膜物质、颜料、助剂、溶剂等，其中成膜物质和颜料会附着到喷涂件表面上，故也可称之为固体份；助剂和溶剂绝大部分基本都会挥发走，虽然助剂和溶剂成分较为复杂，但为了保守考虑，统一将他们视作VOCs（总挥发性有机物）。虽然甲苯、二甲苯、非甲烷总烃也属于VOCs，但由于其属于重要的污染物，且有单独的排放标准和质量标准，本评价依然将其单独列出并进行物料衡算和环境影响预测分析。

本评价取油漆附着率为70%进行计算，则喷漆过程中70%的油漆附着在工件上，剩余的30%的油漆由于过喷（含固体份及有机溶剂）在喷漆房挥发，产生漆雾和有机废气；附着在工件上的油漆中有机溶剂在晾干或烘干过程中挥发，油漆中的固体份在工件上形成漆膜。易挥发的有机溶剂（包括二甲苯）则按全部挥发考虑，由于在喷漆房内密闭晾干或烘干，晾干或烘干产生的有机废气同样进入有机废气处理装置处理，这部分有机溶剂为有组织排放。但是在调漆、补漆阶段还有少量的有机溶剂挥发，挥发量按2%考虑（本项目调漆、补漆均在喷漆房进行）。喷漆房内为负压状态，喷漆废气进入废气处理装置进行处理，随后进行有组织排放，未收集的废气进行无组织排放。

本项目喷漆工序使用的各类油漆用量及主要成分含量见表5-2，项目油漆工序物料平衡示意图见图 5-4 。
表 5-2 项目使用的各类油漆的用量及主要成分的含量一览表

油漆

种类
年消

耗量（t/a）
固体成分比例
固体成分含量（t/a）
VOCS
其中甲苯
其中二甲苯
其中非

甲烷总烃
含量比例
含量（t/a）
含量比例
含量（t/a）
含量比例
含量（t/a）
含量比例
含量（t/a）
底漆
0.06
49%
0.0294
51%
0.0306
0%

—

19.61%
0.006
9.8%
0.003
色漆
0.06
75%
0.045
25%
0.0150
0%

—

0%
—
0%
—
清漆
0.06
31%
0.0186
69%
0.0414
4.35%

0.0018
28.99%
0.012
0%
—
稀释剂
0.15
0%
—
100%
0.15
0.3%

0.00045
30%
0.045
10%
0.015
固化剂
0.15
0%
—
100%
0.15
0%

—

10%
0.015
10%
0.015
合计
0.48
—
0.093
—
0.387
—

0.00225
—
0.078
—
0.033
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5.2 主要污染工序及源强分析
5.2.1施工期

项目施工人员约5人，为附近居民，均不在项目内食宿。施工期约30d，项目产生的污染物主要有施工粉尘、运输车辆尾气、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等，具体产生情况分析如下。

1、废气

（1）施工粉尘

项目施工粉尘主要为施工车辆运送装修材料引起的道路粉尘，以及易扬尘物料的堆放也可能引起粉尘，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，粉尘呈无组织排放，但由于项目施工物料均堆放在房内，产生的粉尘量较小，在房内自由沉降后对周围环境影响较小。
（2）运输车辆尾气

运输车辆产生的尾气中污染物质主要有烟尘、NOx、CO、烃类等，呈无组织间断排放，产生量较少。

2、废水

项目施工废水分为施工作业废水和施工人员生活污水，具体产生情况分析如下。

（1）施工工具清洗废水

项目施工作业废水主要为工具清洗废水，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，产生的废水量小，经沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。

（2）施工人员生活污水

施工人员均不在工地食宿，卫生间使用周边公厕，故仅产生少量洗手废水，主要污染物质为SS，经沉淀处理后可用于项目区洒水抑尘。

综上所述，项目施工期废水全部在内部处理消耗，无废水外排。

3、噪声

项目施工期噪声主要为施工机械噪声，一般为间隙性噪声。施工期噪声强度在75～100dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表5-3所示。
表5-3   施工机械噪声强度 单位：dB（A）

设备名称

噪声级（声源1m处）

电锯
90～100
小型沙浆机
75
切割机
90～100
4、固体废物

施工期产生的固体废物主要是装修及设备安装过程中产生的装修垃圾和施工人员的生活垃圾。

装修垃圾主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃下脚料等。产生量较小，可回收利用的送至废品回收站，其余垃圾收集后同生活垃圾一同委托当地环卫部门清运处置。

项目有施工人员5人，均不在项目区食宿，故施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，施工时间约30d，故施工期生活垃圾产生量约为75kg。施工人员的生活垃圾委托当地环卫部门进行清运处置。

5.2.2运营期污染源强分析
1、营运期主要污染工序
项目营运期各生产环节污染物产生情况详见下表5-4。

表 5-4  营运期污染物及产污节点统计表
类别

产污节点

污染物名称

主要污染物

废水

汽车维修过程
喷漆部位清洗废水及机修人员清洁废水

SS、CODcr、BOD5、石油类等

维修区地面清洁

地面清洁废水

SS、CODcr、BOD5、石油类等

员工及顾客
洗手及冲厕废水
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群等
废气

汽车进场

汽车尾气

CO、NOX 、烃类

打磨

粉尘

颗粒物

喷漆、烤漆
油漆废气、异味
甲苯、二甲苯、漆雾颗粒、非甲烷总烃等
固废

腻子粉

一般固体废物

腻子粉包装固废

打磨

一般固体废物

废砂纸

喷漆、烤漆及其废气处理

危险废物

废油漆桶、沾有废油漆的废手套和废过滤棉、废活性炭

职工及顾客

一般固体废物

生活垃圾

三级隔油沉淀池

危险废物
油污

噪声

汽车及设备

人员活动及设备噪声

Leq
2、污染物源强分析
（1）废水

项目区实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。

废水主要为喷漆部位清洗废水、地面清洁废水和员工洗手废水。项目用水量为0.52m3/d（156m3/a），废水产生量为0.416m3/d（124.8m3/a）。
①生活废水：项目运营期生活污水产生量为0.176m3/d、52.8m3/a。项目产生的生活污水水质数据参照《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活污水中污染物浓度为CODcr：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；总磷：6mg/L（以P计）；粪大肠菌群数：20000个/L；动植物油：100mg/L。

注：现场踏勘，项目所租用商铺未单独配套建卫生间，职工及顾客均使用公厕。
②生产废水：项目运营过程中所产生的生产废水主要为喷漆部位清洗废水和地面清洁废水经项目废水经经隔油沉淀池处理后达到GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2中的间接排放标准限值，排入市政污水管网，进入昆明市第六水质净化厂进行处理。
运营期废水中污染物产生及排放情况见表5-5。
表5-5  项目污水产排情况一览表

污染源

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

处理

方式

去除

效率

去除量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

运营
废水

/

72
隔油

沉淀池

/

/
/

72
COD

250

0.0225
0.4

0.009
150

0.0135
BOD5
80

0.0072
0.3

0.002
56.0

0.005
SS

600

0.054
0.9

0.049
60.0

0.005
石油类

100

0.009
0.95

0.009
5

0.0004
生活
废水

/

52.8
公厕配套化粪池

（60m3）
/

52.8
/

52.8
COD

275

0.015
0.35

0.006
178.75

0.009
BOD5
132

0.007
0.2

0.002
105.6

0.005
SS

165

0.0087
0.8

0.007
33

0.0017
氨氮

25

0.00132
0.3

0.0004
17.5

0.0009
总磷

6

0.00032
0.2

0.00006
4.8

0.00025
动植物油

100

0.0053
0.95

0.005
5

0.0003
粪大肠菌群个/L
20000

/

0.9

/

2000

/

2、废气

项目运营期废气主要为喷、烤漆过程产生的有机废气、打磨粉尘烟尘。其中喷漆过程产生的油漆有机废气、打磨过程产生的粉尘为有组织排放；少量未收集的油漆有机废气、干磨机收尘设施和集气罩均未收集到的少量打磨粉尘、汽车尾气均呈无组织排放。
（1）喷漆废气
本项目汽车喷漆、烤漆工序在密闭喷漆房进行，日均工作时间2h，最长工作时间4h，其主要产生漆雾（颗粒物）、甲苯、二甲苯、VOCs，产生的喷漆废气全部进入废气处理装置进行处理，随后进行有组织排放，污染情况如下所示：

①颗粒物（漆雾）

漆雾主要为喷漆过程中产生的未附着的固体份，本项目底漆使用量为0.06t/a，其中固体份含量为49%；清漆使用量为0.06t/a，固体份含量为31%；色漆使用量为0.06t/a，固化剂及稀释剂使用量均为0.15t/a，固体份含量均为0%。则成品漆固体份含量为0.093t/a，类比同类型企业运行参数，喷漆过程中固体份在工件表面附着率为70%，故约30%形成漆雾挥发，故漆雾产生量为0.0279t/a，项目采用“干过滤+UV光氧催化＋活性炭吸附装置”措施对喷漆废气进行处理随后由15m排气筒高空排放。

②挥发性有机物

根据项目油漆供应商提供的MSDS报告，项目喷漆过程产生的有机废气主要来自漆料、稀释剂以及固化剂中的可挥发性物质挥发性有机物产排情况如下：

A.底漆使用量为0.06t/a，其中甲苯含量为：0%，二甲苯含量为：10%，轻芳香烃容积石脑油（石油）含量为：5%，VOCs含量为：51%；

B.色漆使用量为：0.06t/a，其中甲苯含量为：0%，二甲苯含量为：0%，轻芳香烃容积石脑油（石油）含量为：0%，VOCs含量为：25%；

C.清漆使用量为：0.06t/a，其中甲苯含量为：3%，二甲苯含量为：20%，轻芳香烃容积石脑油（石油）含量为：0%，VOCs含量为：69%；

D.稀释剂使用量为：0.15t/a，其中甲苯含量为：0.3%，二甲苯含量为：30%，轻芳香烃容积石脑油（石油）含量为：10%，VOCs含量为：100%；

E.固化剂使用量为：0.15t/a，其中甲苯含量为：0%，二甲苯含量为：10%，轻芳香烃容积石脑油（石油）含量为：10%，VOCs含量为：100%。

则项目营运过程中甲苯产生量为：0.00225t/a，二甲苯产生量为：0.078t/a，轻芳香烃容积石脑油（石油，以非甲烷总烃计）产生量为：0.033t/a，VOCs产生量为：0.387t/a。项目采用“干过滤+UV光氧催化＋活性炭环保处理装置”措施对喷漆废气进行处理随后由15m排气筒高空排放。

项目漆料中挥发的有机物约有40%在喷漆过程中散失，58%在烘干时散失，其余2%在调漆过程中散失。喷漆房的通风量为18000m³/h，其处理效率按70%计，本次评价漆房取运行时间取4h（年运行时间1200h）。本项目喷漆废气产生及排放情况如下表5-6所示。
表 5-6  项目喷漆废气产排情况一览表

有组织（98%）
污染因子
产生情况
处置措施
排放情况
产生量（t/a）
产生浓度（mg/m3）
产生速率（kg/h）
排放量（t/a）
排放浓度(mg/m3)
排放速率(kg/h)
漆雾
0.0273
1.2639
0.0228
干过滤+UV光氧催化＋活性炭处理装置+15m排气筒屋顶排放
0.0080
0.3715
0.0067
甲苯
0.0022
0.1021
0.0018
0.0006
0.0300
0.0005
二甲苯
0.0764
3.539
0.0637
0.0225
1.0404
0.0187
VOCs
0.3793
17.5602
0.3161
0.1135
5.1627
0.0929
非甲烷总烃
0.0323
1.4972
0.0270
0.0095
0.4402
0.0079
无组织（2%）
漆雾
0.0006
/
0.0005
无
0.0006
/
0.0005
甲苯
0.00005
/
0.00004
0.00005
/
0.00004
二甲苯
0.0016
/
0.0013
0.0016
/
0.0013
VOCs
0.0077
/
0.0064
0.0077
/
0.0064
非甲烷总烃
0.0007
0.0006
0.0007
0.0006
（1）打磨过程粉尘

项目打磨采用干法打磨，使用原子灰进行刮涂干磨，原子灰又称不饱和树脂腻子，是由不饱和树酯、滑石粉、苯乙烯等料经搅拌研磨而成的主体灰及固化剂组成的双组份填平材料，具有常温固化干燥速度快附着力强、易打磨等特点，根据相关资料，项目预计使用原子灰30kg/a，0.3kg/d，类比同类项目，项目打磨粉尘产生及排放情况详见下表：
表5-7  项目无组织打磨粉尘产生及排放情况

污染物

粉尘

原子灰用量（kg/a）

30

打磨时间（h/d）
4

产尘系数
1%
粉尘产生量（kg/a）
0.3
产生速率（g/h）
0.25
处理方式及效率
干磨机自带收尘设施收集粉尘，收尘效率为90%，未收集到的粉尘在车间内无组织排放
粉尘排放量（kg/a）

0.03
排放速率（g/h）
0.025
由上表可知，项目打磨粉尘采用干磨机自带的收尘设施收集，未收集到的粉尘在车间内无组织排放，排放量为0.03g/a，排放速率为0.025g/h。

（3）汽车尾气

本项目不设地下车库，机动车尾气主要来自地面停车场及室内维修车间。汽车进入停车场怠速行驶时将有机动尾气排放，汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统泄漏的废气等，所排的污染物有CO、烃类、NOx、苯并（a）芘、醛等，其中主要污染物是CO、烃类、NOx等。机动车尾气污染物排放量的大小不仅与机动车种类有关，而且与行车状态、燃料种类、行车里程、环境状况等诸因素有关。考虑到项目运营期出入停车场的车辆多为轻型汽油车，车辆进出停车场时车速较慢，根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，项目机动车尾气的污染源强，其各种污染物排放系数见表5-8：

表 5-8 城区机动车排放因子 
污 染 物

以燃油为燃料（g/L ）
CO

169.0

NOx
21.1
烃类
33.3
注：平均车速以5km/h计
以每年进出项目区1500辆汽车，平均每辆车运行用汽油0.1L计算，汽车尾气污染物排放量约为CO：0.003t/a，NOx：0.004t/a，烃类：0.006t/a。

3、噪声
本项目噪声主要为手工平整阶段敲打金属时的敲打声、设备运行时产生的噪声，其噪声源强值在75~90dB(A)之间。项目噪声源强详见表5-9。
表5-9 主要噪声源强

序号

噪声源
性质

噪声源强dB（A）
采取措施
1
手工平整

手工锤打金属时产生
75
在房内进行
2
干磨机

机械噪声

80
设置于房内
3
漆房风机

机械噪声

80
设置于房内，安装减震垫
4
空压机
机械噪声

90
设置于房内（隔声房），安装减震垫

4、固体废物

本项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾及危险废物等。

（1）一般固废
①腻子粉包装固废

项目运营过程中腻子粉废包装固废产生量约为0.5kg/d，0.15t/a，集中收集后出售给废品收购站。

②废砂纸

项目在运营过程中采用砂纸对腻子粉进行打磨，根据类比同类规模项目，废砂纸产生量为0.5kg/d，0.15t/a，集中收集后委托环卫部门清运。

③生活垃圾

项目运营过程中生活垃圾包括员工生活垃圾和顾客生活垃圾，员工生活垃圾产生量约0.5kg/(人·d)，顾客生活垃圾产生量约0.2kg/(人·d)，项目区内员工数量为8人/d，顾客人数最多为20人/d，则生活垃圾产生量为8.0kg/d，2.4t/a。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。

（2）危险废物
①隔油沉淀池油污
本项目腻子粉打磨废水先经沉淀池处理后再与其他生产废水一同经三级隔油沉淀池处理，该过程会产生少量的污泥，由于该部分污泥内含有石油类，属于危险废物，因此，该部分污泥也应交由有资质单位清掏、处置。项目区沉淀池、三级隔油沉淀池污泥产生量约为0.3t/a。
②废过滤棉、废滤网、活性炭等

根据建设单位提供的资料，本项目漆房自带活性炭净化装置，并在进风口和排风口设置过滤棉，风机排气系统中设置滤网，项目运营期产生废过滤棉约为0.12t/a、废滤网约为0.13t/a、废活性炭约为0.06t/a。该类固废为危险固废，一般产生在更换净化装置中过滤物质时，更换规律为3-4个月一次。
③漆渣、废油漆桶

根据建设单位提供的资料，本项目运营期产生漆渣约为0.03t/a，废油漆桶约0.08t/a，属危险固废。
④废棉布、废手套

根据建设单位提供的资料，本项目运营期产生废棉布和废手套等产生在工作人员维修汽车的过程中，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）附录的危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃的含油抹布、油手套（危废代码：HW49；废物代码900-041-49），全过程不按危险废物管理。则本项目混入生活垃圾的废弃的含油抹布、劳保用品可由环卫部门统一清运处置，但未混入的做为危险固废，进入危废暂存间。项目固体废弃物的产生量及处置去向情况见表5-10。
表5-10   固体废弃物产生、处置情况一览表

序号

污染物名称

产生量

处置方式

去向

性质

1

腻子粉包装固废

0.15t/a

集中收集、暂存

出售给废品收购商或委托环卫清运

一般固废

2
废砂纸

0.15t/a

3
生活垃圾

2.40t/a

收集桶

环卫部门清运处置

4
油漆废旧桶、油渣、和废过滤棉、废活性炭
0.42t/a
设置危险废物收集容器及1间3m2的危险废物暂存间

分类收集、暂存，委托有资质的单位更换处置

危险废物

5
沾有矿物油的废手套、抹布
0.05t/a

分类收集、暂存，沾有矿物油的废手套混于生活垃圾由环卫部门清运处置；油污委托资质单位清运、处置

6
三级隔油沉淀池油污
0.3t/a

根据上表统计可知，项目运营期共产生固体废物3.47t/a，经采取合理的处置措施后，处置率为100%。


表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	浓度（mg/m3）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	材料装卸、堆放
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	漆房
	有组织
	颗粒物
	1.2639
	0.0273
	0.3715
	0.0080

	
	
	
	
	甲苯
	0.1021
	0.0022
	0.0300
	0.0006

	
	
	
	
	二甲苯
	3.539
	0.076
	1.0404
	0.0225

	
	
	
	
	VOCs
	17.5602
	0.3793
	5.1627
	0.1135

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	1.4972
	0.0323
	0.4402
	0.0095

	
	
	
	无组织
	颗粒物
	—
	0.0005
	—
	0.0005

	
	
	
	
	甲苯
	—
	0.00004
	—
	0.00004

	
	
	
	
	二甲苯
	—
	0.0013
	—
	0.0013

	
	
	
	
	VOCs
	
	0.0064
	—
	0.0064

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	
	0.0006
	—
	0.0006

	
	
	打磨
	粉尘（无组织）
	—
	0.3kg/a
	
	0.3kg/a

	
	
	车辆尾气
	烃类、NOx、CO

（无组织）
	—
	少量
	—
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	—
	少量
	洒水降尘，不外排

	
	
	生活污水
	氨氮、CODcr、BOD5、TP等
	—
	少量
	依托公厕环保设施

	
	运营期
	喷漆部位清洗废水、洗手废水、地面清洁废水
	污水量
	—
	72
	—
	72

	
	
	
	CODcr
	250mg/L
	0.0225
	150mg/L
	0.0135

	
	
	
	BOD5
	80mg/L
	0.0072
	56mg/L
	0.00504

	
	
	
	SS
	600mg/L
	0.054
	60mg/L
	0.0054

	
	
	
	氨氮
	100mg/L
	0.009
	5mg/L
	0.00045

	
	
	生活污水
	氨氮、CODcr、BOD5、TP等
	—
	少量
	依托公厕环保设施

	固

体

废

物
	施工期
	装修

过程
	装修垃圾
	—
	少量
	由环卫部门清运处置

	
	
	
	生活垃圾
	—
	0.075
	由环卫部门清运处置

	
	运营期
	职工
	生活垃圾
	—
	2.4
	由环卫部门清运处置

	
	
	喷、烤漆过程
	废漆桶、废活性炭、废过滤棉
	—
	0.42
	分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置

	
	
	
	废包装物
	—
	0.15
	

	
	
	
	油污
	
	0.30
	

	
	
	
	废抹布、手

套、砂纸
	—
	0.20
	根据实际收集方式调整处置方式

	噪

声
	施工期
	施工设备和运输车辆噪声75~100dB(A)
	达（GB12523-2011），昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)

	
	运营期
	手工平整极端敲打声、漆房风机等各类机械设备噪声75~95dB(A)
	达（GB12348-2008）2类区标准

	主要生态影响

项目位于城市建成区，厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，区域内无珍稀和受保护的物种。且项目租用已建商业房，用地早已被建筑物覆盖或硬化，故项目建设运营对周围生态环境影响不大。



表七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析
根据工程分析，施工期主要为简单装修以及设备安装调试。主要污染物为：施工过程产生的粉尘，物料运输车辆产生的燃油废气；施工人员产生的生活废水和清洗施工工具产生的废水；施工产生的装修垃圾及生活垃圾等固体废弃物；运输车辆产生的噪声。

7.11施工期大气环境影响分析

（1）粉尘

项目施工粉尘主要为施工车辆运送装修材料引起的道路粉尘，以及易扬尘物料的堆放也可能引起粉尘，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，粉尘呈无组织排放，但由于项目施工物料均堆放在房内，产生的粉尘量较小。为进一步减小施工扬尘的影响，项目拟采取以下措施：

①易扬尘物料堆放在室内。所有易起尘的灰土、石灰等物料均不得露天随意堆放，堆放在房内，并适当覆盖。

②及时清扫。及时清扫地面，避免二次粉尘。

③定期喷洒抑尘。定期喷洒，保持地面湿润，不起尘。

施工期产生的粉尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工粉尘对环境空气的影响也就随之结束。因此，采取以上措施后项目施工期产生的粉尘对周围环境影响不大。

（2）燃油废气

装修物料运输车辆使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气中主要污染物为烃类、NOx、CO。运输车辆燃油废气具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，项目区周围较空旷，大气扩散条件相对较好，运输车辆所排放的污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

7.1.2施工期地表水环境影响分析

项目施工废水主要为工具清洗废水和施工人员洗手废水，废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，拟在项目区设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用于项目区洒水抑尘，不外排，对环境影响较小。施工人员均不在项目区食宿，施工人员生活污水主要为洗手废水，水量不大，水质清洁，经沉淀后用于洒水抑尘。项目区不设卫生间，使用项目区西南侧60m处的公厕。因此，施工期间废水经过处理后回用于洒水抑尘，不外排，对周围的地表水体影响较小。

7.1.3施工期噪声影响分析

项目在室内装修及设备安装阶段使用切割机、电锯等，这些机械设备的施工噪声将达到75~100dB（A）。在施工过程中，这些机械设备噪声会对项目周围环境产生一定的影响。

（1）预测模式
预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

a、距离衰减公式
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—某预测点的声压级；
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—某预测点的噪声背景值；
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—第i个声源至预测点处的声压级；
n—声源个数。
（2）噪声源强分析

由工程分析可知，本项目施工期噪声主要有电锯、切割机等设备运行时产生的噪声，其声源值达100dB(A)左右。施工设备距敏感点距离为设备距施工场界的距离与场界距敏感点的距离之和。
表7-1  施工期主要设备噪声源
设备

名称

Leq (A)dB

距场界距离m

距敏感点（摘取）距离m
北

南

西

东

兴港珑湾
鹤唐富景
中铁·左

岸时光
时代风

华小区
北面20m（厂界）
南面150m（厂界）
西面115m（厂界）
东面180m（厂界）
电锯
100
8
5
5
5
28
155
120
185
切割机
100
8
5
5
5
28
155
120
185
沙浆机
75
8

5

5
5

28

155

120
185

注：产噪设备主要远离最近保护目标兴港珑湾居住区，产噪设备布置在项目区中央位置，置于室内。
（3）施工场界噪声预测
项目施工期只进行室内装修及设备安装调试阶段施工，施工作业在房内进行，房围墙等遮挡物引起的A声级衰减量取20dB（A）。项目施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表7-2  施工场界噪声贡献值预测结果   单位：dB（A）
序号

设备名称

源强值

围墙等隔音值

设备噪声场界处的贡献值

北

南

西

东

1

电锯
100
20
61.95
66.02
66.02
66.02
2

切割机
100
61.95
66.02
66.02
66.02
3
沙浆机
75
36.95

41.02

41.02

41.02

叠加后噪声贡献值

64.97
69.04

69.04
69.04
标准值
昼间≤70
达标情况评价

达标

达标

达标

达标

根据上表可知，项目施工场界昼间噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间不进行施工作业，故项目施工期间产生的噪声对周围环境影响不大。
（4）敏感点噪声预测

敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
表7-3  敏感点噪声贡献值预测结果   单位：dB（A）
序号

设备名称

源强值

围墙等

隔音值

施工噪声敏感点处的贡献值

兴港珑湾
1

电锯
100
20
51.06
2

切割机

100
51.06

3
沙浆机
75
26.06
叠加后噪声贡献值

54.08
标准值
昼间≤60
达标情况评价

达标

注：因距离保护目标较近，本次评价要求，建设单位夜间不得施工。
由上表可知，项目周围敏感目标距离施工产噪设备相对较远，施工噪声在采取一定措施后，周围敏感目标处昼间噪声值均能达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求，夜间不施工，故项目施工期噪声对周围敏感点影响不大。

为进一步减小噪声对周边环境的影响，采取以下噪声控制措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，严禁在22:00至次日6:00施工；

②采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距离居民区较远的一侧；

③合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

④汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭，物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。

⑤采用低噪声设备，当设备噪声较大时，须对产噪设备进行消声、减震以及隔声处置。
采取以上措施后，可有效减小施工期噪声对周围环境的影响，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随着施工期的结束而结束。

7.1.4施工期固废影响分析

施工期产生的固体废物主要是装修及设备安装过程中产生的装修垃圾和施工人员的生活垃圾。

装修垃圾主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃下脚料等。产生量较小，可回收利用的送至废品回收站，其余垃圾收集后同生活垃圾一同委托当地环卫部门清运处置。

经采取以上污染防治措施后，评价认为项目施工期间的固废不会对周围环境产生大的影响。
7.2运营期环境影响分析

7.2.1地表水环境影响分析

（1）评价等级

本项目不设卫生间，依托项目区西南侧60m处商铺配套建设的公厕；项目运营期间产生的废水主要为车辆喷漆部位清洗废水、地面清洁废水和员工洗手废水，废水生产量为0.24m³/d，72m³/a。废水经处理后进入市政污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂，排放方式属间接排放。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为“三级B”。

（2）项目废水处置方式及排水方案

项目排水实行雨污分流制，雨水接入雨水管网，污水接入污水管道。
项目雨水管网依托租用商铺已有雨水管网进行使用，雨水收集后排入市政雨水管道。

根据项目工程分析，运营过程中废水主要为车辆维修废水、维修区地面清洁废水、工作人员及顾客洗手及冲厕废水等，废水产生总量为124.8m3/a，其中车辆维修废水、维修区地面清洁废水总生量为72m3/a，0.24m3/d，废水先经三级隔油沉淀池处理后，排入市政污水管网；生活污水主要为冲厕废水，生活污水产生量为0.176m3/d、52.8m3/a，经公厕化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入昆明市第六水质净化厂处理。
（3）废水达标可行性分析
①环保设施容积设置合理性分析
根据工程分析可知，本项目使用的各污水处理池情况见表7-4所示。
表7-4   污水处理设施容积分析一览表
序号

污水类型

污水接收量

处理设施及其容积

处理设施位置

1
生活污水

冲厕、洗手废水

0.176m3/d
公厕化粪池容积为60m3
化粪池位于项目区西南侧

2
汽车维修、地面清洁废水

0.24m3/d
生产废水经三级隔油沉淀池（1m3）进行预处理
隔油沉淀池位于项目打磨房南侧

根据工程分析，项目汽车维修、地面清洗废水产生总量为0.24m3/d，项目拟建设隔油沉淀池容积为1.0m3，处理营运过程中的清洗废水，隔油池容积能够满足生产废水收集、处理要求。

项目生活污水产生总量为0.176m3/d，52.8m3/a，项目依附使用的化粪池容积约为60m3。根据现场调查，该片区商铺已经建成运营多年，周边主要为商铺及其他修理厂，且前该化粪池主要作为公厕的废水处理，本项目依托使用的化粪池容积余量较大，能够满足本项目废水停留24h以上的处理要求。项目建设地点位于云南省昆明市西山区兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺，项目区已建设市政污水管网，该化粪池污水可进入市政污水管网。

根据上表分析可知，各个污水处理设施的容积均能够满足收集处理要求，其中隔油池容积满足不低于半小时停留时间的要求，化粪池容积满足污水停留时间不低于24h的要求以达到处理效果。
②污水处理设施位置布置合理性分析

根据现场调查，化粪池属商铺公厕配套化粪池，其位置不可移动，在此不作分析。隔油池沉淀池为建设单位设计配套，隔油沉淀池位于项目打磨房南侧，利于对项目区清洗废水进行隔油沉淀处理，可实现废水的有效收集和排放，其设计合理可行。

③排水设施依托可行性分析

化粪池依托原有设施进行使用，经调查本项目所使用的化粪池位于项目区西南侧，且设有排水管与前程路市政污水管网对接，从而使公厕化粪池污水顺利进入昆明市第六水质净化厂处理。根据建设单位咨询了解，本项目依托使用的化粪池容积余量较大，能够满足本项目废水停留24h以上的处理要求。根据现场调查，所依托的化粪池及排污管网保养现状良好，处于正常使用状态，依托的处理设施可保证处理效果。

昆明市第六水质净化厂于2013年7月建成投入运行，设计处理能力达到15万m3/d，产生中水4.5万m3/d，在二环路内建设16个调蓄池，蓄水总容积达22.44万m3，现阶段处理废水量为12万m3/d左右，生产负荷约80%，生产运营正常。本项目运营期污水产生量为0.416m3/d（124.8m3/a），废水产生量较小，第六水质净化厂尚有余量可接纳本项目废水。昆明市第六水质净化厂自正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。
项目产生的废水经隔油沉淀池处理后外排废水可达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准，水量较小，排入水质净化厂对其冲击较小。故项目废水进入昆明市第六水质净化厂处理是可行的。
④排水水质排放可行性分析

根据工程分析，项目产生的清洗废水和生活污水分别经隔油沉淀池、化粪池处理后，污染物排放浓度如下：CODcr：150mg/L；BOD5：56mg/L；SS：60mg/L；氨氮：5mg/L；总磷：4.8mg/L；石油类：5mg/L；动植物油：5mg/L。污染物排放浓度均能够达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准要求。
综上分析，项目环保设施容积及位置设置合理可行，依托公厕配套的化粪池具有可行性；污水经收集处理后的排水水质可达到相关标准限值，污水达标排放具有可行性。
（4）项目废水对地表水环境的影响分析

项目车辆维修过程产生的废水、维修区地面清洁废水全部经隔油沉淀池处理后达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准，生活污水经公厕配套化粪池处理。项目所排放废水中的污染物浓度较低，项目废水排放量不大，年排放总量为124.8m3/a，项目废水经预处理达标后进入市政污水管网，不再直接向地表水体排放废水，废水的排放对地表水体的影响较小。

7.2.2大气环境影响分析

根据项目工程分析，项目运营期废气主要为汽车尾气、打磨粉尘、喷漆、油漆废气等。

（1）汽车尾气

车辆进出项目区过程中会产生一定量的汽车尾气，主要有害成份是CO、烃类、NOx颗粒物及等。本项目设置停车位数量不大，并且车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大。汽车尾气的排放属于无组织排放，排放量不大，且项目所在区域稀释扩散条件较好，经稀释扩散后，尾气的排放浓度较低，汽车尾气对环境空气的影响较小。

（3）打磨粉尘

根据工程分析，项目腻子粉打磨采用干法打磨，打磨过程中粉尘产生量为0.3kg/a，粉尘的产生量较小，属于无组织排放，通过大气稀释扩散后排放，对周边环境影响较小。
（4）喷、烤漆废气
项目有机废气产生主要产生在调/喷/烤漆过程中，项目漆房送风量为18000m3/h，主风机经滤尘网、顶部经过双层过滤棉过滤，出风口装有活性炭吸附装置，喷、烤漆过程中产生的漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs等有机废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后，从漆房顶部15m的排气筒排放，净化效率可达70%以上。

调漆过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs等有机废气经调漆工作台风机吸入后由出风口的活性碳吸附装置净化后排放。

根据工程分析可知，油漆废气处理后，有组织：甲苯排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.03mg/m3；二甲苯排放速率为0.0187kg/h，排放浓度为1.0404mg/m3；非甲烷总烃排放速率为0.0079kg/h，排放浓度为0.4402mg/m3；VOCs排放速率为0.0929kg/h，排放浓度为5.1627mg/m3；漆雾颗粒（以PM10计）排放速率为0.0067kg/h，排放浓度为0.3715mg/m3。

无组织：甲苯的产生量及排放速率为0.05kg/a，4.167×10-5kg/h；二甲苯的产生量及排放速率为1.6kg/a，0.0013kg/h；非甲烷总烃的产生量及排放速率为0.7kg/a，0.0006kg/h；VOCs的产生量及排放速率为7.7kg/a，0.0064kg/h。

综上，处理后的甲苯、二甲苯及非甲烷总烃均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中有组织（排放速率严格50%）和无组织标准的要求，有组织VOCs 能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中汽车制造与维修行业烘干工艺排放标准（排放速率严格50%），无组织VOCs能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。

（5）大气环境影响评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），使用AERSCREEN用于评价等级及评价范围判定。项目点源参数见表7-5，面源参数见表7-6，估算模型参数见表7-7，估算模式计算结果汇总见表7-8。

表7-5  点源参数一览表

点源

名称

污染物名称

排气量

（m3/h）
排气筒高度

（m）

排气简内径

（m）

排气筒出口温度（℃）

排放速率

（kg/h）
排气筒
颗粒物

（漆雾）
10000

15

0.3

29

0.0067
甲苯
0.0005
二甲苯
0.0187
VOCs

0.0929
非甲烷总烃
0.0079
表7-6  面源参数一览表

面源名称

污染物名称

面源参数

有效排放高度（m）

排放速率（kg/h）
漆房
颗粒物（漆雾）

长：宽

=5m×8m

4
0.0005
甲苯

0.00004
二甲苯

0.0013
VOCs

0.0064
非甲烷总烃

0.0006
表7-7  估算模型参数表

参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市
人口数（城市选项时）
680万人
最高环境温度/℃

31
最低环境温度/℃

-5.4
土地利用类型
城市
区域湿度条件
湿度气候
是否考虑地形
考虑地形
是☑   否□ 
地形数据分辨率/m
——
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
是□    否☑ 
岸线距离/km
——
岸线方向/°
——
表7-8  项目废气计算结果表

排放源

排放

方式

污染物 

D 10%（m）

预测浓度

（mg/m3）

Pmax（%）

评价等级

漆房
有组织排放
甲苯
100
4.72×10-5
0.01

三级
二甲苯
100
1.76×10-3
0.59
三级
非甲烷总烃
100
7.46×10-4
0.04
三级
漆雾（PM10）
100
6.32×10-4
0.14
三级
VOCs
100
8.77×10-3 

0.73
三级
漆房
无组织排放
漆雾（PM10）
8
5.02×10-3
1.12
二级
甲苯
8
4.02×10-4
0.07 

三级
二甲苯
8
1.31×10-2
4.35
二级
非甲烷总烃
8
6.03×10-3
0.30
三级
VOCs
8
6.43×10-2
5.30
二级
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本项目最大浓度占标率为无组织排放的VOCs，Pmax =5.30%≥1%，大气预测评价等级为二级，因此本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）污染物排放量核算

本项目大气污染物核算情况见表 7-9。
表7-9  大气污染物排放量核算表

排放

方式

产污

环节

污染物

防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（kg/h）
标准名称

浓度限值

（mg/m3）

有组

织

喷漆、烤漆
漆雾
过滤棉+UV光氧催化设备+活性碳吸附系统

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2有组织排放的二级标准严格50%
20
0.0067
甲苯
35
0.0005
二甲苯
60
0.0187
VOCs
60
0.0929
非甲烷总烃
（DB12/524-2014）表 2 中汽车制造与维修行业烘干工艺排放标准

20
0.0079
无组

织

调漆、喷漆、烤漆
漆雾
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2有组织排放的二级标准

0.4
0.0005
甲苯
2.4
4.17×10-5
二甲苯
1.2
0.0013
VOCs
4.0
0.0064
非甲烷总烃
无组织VOCs能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。

30.0
0.0006
合计

VOCs排放量
0.1115t/a
漆雾排放量
0.008t/a
（7）非正常工况影响分析
项目非正常工况主要考虑污染治理设施失效情况，非正常排放量核算见表 7-10。
表 7-10 污染源非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

应对措施

1

喷漆工序

废气治理措施失效

颗粒物
1.2639
0.023

1

1

停产检修

2

甲苯
0.1021
0.018

3

二甲苯
3.539
0.063

4

VOCs
17.5602
0.3152

5

非甲烷总烃
1.4972
0.0268

注：根据实际情况，定时检查废气治理措施，及时更换活性炭

非正常工况下，在废气处理设施发生故障非正常工况下各污染物的最大落地浓度显著增加，占标率也相应提高，对周围环境空气产生影响，企业发现废气处理设施故障，应立即停产检修，应避免非正常工况的产生。

避免非正常工况的产生的措施：

①定期安排人员对除尘器进行检修、维护，保障环保设施与生产设备同时运行。

②废气排放筒必须设置φ120mm的废气采样孔，并组织专人进行采样管理，减少污染物超标排放发生的概率。

③一旦发生污染物超标排放，应立即停止生产并迅速查明事故源，及时进行抢修直至恢复废气达标排放。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

（8）对周围环境敏感目标的影响分析

距项目最高的环境敏感目标为厂界西（北）面20m处的兴港珑湾小区（居住区），本项目排放的有组织废气、无组织废气排放较小，经处理后的甲苯、二甲苯、漆雾排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准有组织标准限值（速率严格50%）和无组织标准的要求，有组织VOCs能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中汽车制造与维修行业烘干工艺排放标准，无组织VOCs能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。不会降低项目周边区域的环境空气质量等级，环境影响不大，对周边环境影响不大。

（9）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据前述预测结果，拟建项目各污染源相应污染物排放时，主要污染物厂界外大气污染物短期贡献浓度均远远低于环境质量浓度限值，故无需设置大气环境环境防护距离。
7.2.3声环境影响分析
（1）噪声贡献值计算

项目噪声主要来源于车辆噪声、车辆维修时产生的敲击噪声、打磨噪声以及空压机、外形修复机等设备产生的噪声。空压机置于项目区中部，环评提出项目设置空压机房，将空压机置于空压机房内，空压机噪声经隔声房隔阻后可以衰减5dB(A)以上；另外，项目设备均置于室内，且项目四周均设实体围墙，所有设备经过房间墙体及厂界四周墙体阻隔后噪声值可以衰减20dB(A)。在考虑墙体阻隔和距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：
L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。
在只考虑距离衰减的情况下，由上公式计算出本评价区域运营期的噪声衰减结果，详见表7-11。

表7-11   运营期各噪声源随距离的发散衰减   单位：dB(A)
距离声源距离(m)

1

5

10

20

45
60

80

120

160

200

噪声衰减值：dB(A)
0
13

20
26
33
35.5
38
41.5
44
46
风机

80
66
60
54
47
44.5

42

38.5

36

34

腻子粉打磨

80
66
60
54
47
44.5
42
38.5

36
34

空压机

90
76
70
64
57
54.5
52
48.5
16
44
本项目在考虑建筑物隔声衰减及减震垫衰减以后，衰减值为20dB(A)。则项目通过墙体及减震垫衰减后运营期的噪声衰减结果，详见表7-12。
7-12 运营期各噪声源在不同距离处的噪声贡献值    单位：dB(A)
距离声源距离(m)

1

5

10

20

45
60

80

120

160

200

噪声衰减值：dB(A)
0
13

20
26
33
35.5
38
41.5
44
46
风机

60
46
40
34
27

24.5
-

-

-

-
腻子粉打磨

60
46

40
34
27
24.5
-
-
-
-
空压机

70
56

50
44
37
34.5
32
28.5

25.9

24

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

根据噪声叠加公示计算后各距离处噪声贡献值见表7-13。

表7-13   经过叠加后噪声贡献值

距离(m)

1

5

10

20

45
60

80

120

160

200

Leq(dB(A))

70.79

56.79

50.79

44.79
37.79

35.29
-
-
-

-
（2）预测点预测值计算

项目所产生的噪声主要为维修设备噪声，维修设备全部置于维修车间内，从项目总平面布置情况来看，维修车间位于项目中部。项目预测点的贡献值详见表7-14。

表7-14   厂界及噪声敏感点处噪声贡献值一览表

厂界

距离

贡献值

评价标准

达标情况

（GB12348-2008）2类

昼间

夜间

北厂界

10m

50.79
昼间60

达标

夜间不运营

南厂界

5m

56.79
昼间60

达标

东厂界

10m

50.79
昼间60

达标

西厂界

5m

56.79
昼间60

达标

注：项目车间西侧依次为闲置商铺、圆通快递以及云南匠造汽车服务有限公司；东侧为奥奔驿汽修公司；南侧为商铺隔层间，中控间距约2m，后部为闲置商铺；北侧为小区进出车道。
（3）影响分析

①厂界达标排放影响分析

项目夜间不运营，根据表7-14厂界噪声值一览表可以看出，设备噪声经过墙体隔声及距离衰减后，项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可实现厂界噪声昼间达标排放的要求，对外环境产生影响较小。

②噪声敏感点声环境影响分析

根据产噪设备位置及周边敏感点分布情况，本次预测选取距本项目最近的敏感点进行距离衰减后的噪声影响预测，预测结果详见表7-15。
表7-15  敏感点噪声贡献值影响预测结果一览表(单位：dB(A)
噪声敏感点名称
距离厂界距离

本项目贡献值
标准值
昼间
兴港珑湾小区（居住区）
北侧20m
44.79
60
根据上表预测结果表明，项目运行期间经距离衰减和建筑隔声后，对周边的噪声敏感点贡献值较小。根据现场调查，项目周边无产噪明显的企业，主要以商住功能为主，所在区域声环境质量现状良好，预计与区域噪声现状值叠加后不会造成噪声敏感点的声环境质量超标，也不会降低区域声环境质量，因此项目建设对周边声环境影响可接受。
综上所述，项目所产生的设备噪声通过墙体阻隔和距离衰减后，厂界噪声能够达标排放，项目噪声的排放不会改变所在区域的声环境质量现状，对敏感目标的影响可接受，不会造成噪声扰民。
7.2.4固体废物
1、处置情况

根据项目工程分析，本项目的固废包括一般固体废弃物和危险废物。

一般固废主要为包装固废、废砂纸、生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油脂等。项目拟设置一般废物暂存处，包装固废、废砂纸分类收集，能回收利用的暂存于一般废物暂存处，定期外售废品收购站，不能回收利用的委托环卫部门清运；生活垃圾集中收集于垃圾桶内，委托环卫部门清运处置。
项目危险废物包括油漆废旧桶、废气处理产生的废过滤棉、废活性炭及沉淀池、三级隔油沉淀池废矿物油等。油漆废旧桶、油渣、和废过滤棉、废活性炭产生量0.42t/a，沉淀池及三级隔油沉淀池污泥产生量为0.3t/a。危险废物暂存间（3m2）依托奥奔驿公司暂存间，管理有建设单位负责，暂存间内配套设置危险废物收集容器，各类危险废物分类收集于危险废物收集容器内，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。

项目建成运营时，应根据危险废物类别，委托具有相应资质的单位对危险废物进行清运处置，并建立转移联单制度。
经采取上述措施后，项目固体废弃物可做到100%处置，对周围环境影响较小。

2、危险废物暂存间选址及设计要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，危险废物暂存间的选址及设计应满足以下要求：

①选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

④设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑤地面与裙脚所建的容积不低于堵截最大容器的最大储量/总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

⑦危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒；

⑧贮存设施外部要设有明显标识。

（3）危险废物贮存容器的相关要求

①必须设置危险废物收集桶将危险废物分开存放，将危险废物装入容器内；

②使用符合标准的容器盛装危险废物；

③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

④装载危险废物的容器必须完好无损；

⑤盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（4）危险废物贮存的管理要求

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；

②不得将不相容的废物混合或合并存放；

③企业危险固废处置应安排专人负责，必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，实行危险废物转移联单管理制度；

④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物
⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑦建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。

7.2.5地下水影响分析

本项目为汽修厂建设项目，运营期的机油、油漆溢出、泄漏时，含油污染物和含油漆污染物进入土壤，通过迁移污染地下水水质。

评价区地下水以碎屑岩裂隙水和碳酸盐岩岩溶水为主，该层地下水主要由大气降水和地表水补给，最终以河流的形式排泄进入盆地外围低洼边缘，最终排入河道。评价区为昆明市西山区城市建成区，地表硬化率较高，地下水位逐年缓慢降低。

经现场踏勘，项目所处的水文地质单元范围内，不存在集中式地下饮用水水源地、特殊地下水源等地下水环境保护目标，居民饮用水为集中供水的自来水。本项目主要为废矿物油渗漏会对地下水造成影响，为防止造成地下水污染，建设单位需按要求设置危险废物暂存间及收集容器，按要求进行防渗，矿物油集中收集于危险废物收集容器内，暂存于危险废物暂存间，并加强危险废物管理，确保收集容器完好，隔绝矿物油向地下水渗漏的途径，避免造成地下水污染。

综上，因此，项目危废暂存间应进行重点防渗，采取防雨淋、防流失、防渗漏的“三防”措施，配件库地面水泥硬化等，项目在严格落实相应地下水污染防治措施后，可有效防止矿物油渗漏造成地下水污染，项目运营对地下水环境影响可接受。
7.2.6风险影响分析

风险评价的目的旨在通过风险度的分析，对拟建项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患提出事故防范措施和事故后应急措施，为工程设计和安全生产提供依据，将风险的可能性和危害性降低到最小程度。

1、评价依据
（1）法律法规

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表7-16    环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势
IV、VI+
III
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析2
注：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。
表7-17    建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。
导则环境风险潜势评价依据附表如下图：
表 D.1 大气环境敏感程度分级

分级

大气环境敏感性

E1
周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

E2
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

E3
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人

表 D.2 地表水环境敏感程度分级

环境敏感目标

地表水功能敏感性

F1
F2
F3
S1
E1

E1

E2

S2
E1

E2

E3

S3
E1

E2

E3

表 D.3 地表水功能敏感性分区

敏感性

地表水环境敏感特征

敏感 F1

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

较敏感 F2

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

低敏感 F3

上述地区之外的其他地区

表 D.4 环境敏感目标分级

分级

环境敏感目标

S1

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

S2

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

S3

排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标

表 D.5 地下水环境敏感程度分级

包气带防污性能

地下水功能敏感性

G1
G2
G3
D1

E1

E1

E2

D2

E1

E2

E3

D3

E2

E3

E3

表 D.6
地下水功能敏感性分区

敏感性

地下水环境敏感特征

敏感G1

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感 G2

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水 源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

不敏感 G3

上述地区之外的其他地区

a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区
表 D.7 包气带防污性能分级

分级

包气带岩土的渗透性能

D3

Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

D2

0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

D1

岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

注：Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。
大气环境敏感程度：属于E1环境低度敏感区，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人。
地表水环境敏感程度：属于E3，环境低度敏感区，排放点下游10km范围内不存在S1和S2类敏感保护目标。

地下水环境敏感程度：属于E3，环境低度敏感区，所在区域不存在集中饮用水源，包气带防污性能为Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

根据以上分析可知，拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
（2）环境敏感目标概况
根据对现场的调查，项目评价范围内内无风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。环境保护目标主要为居住区等敏感目标。距离项目最近的为西侧、北侧的兴港珑湾小区（居住区）约20m。
（3）环境风险识别
风险识别包括产生过程所涉及的物质和生产设施风险识别，以确定拟建项目的危险因素和风险类型。
项目营运期生产过程中主要产生的大气污染物为少量的打磨烟尘和有机废气，污染物对环境影响较小，不存在较大的风险影响。
通过对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中爆炸性物质、易燃物质、有毒物质名称及临界量表，拟建项目使用的原辅材料未列入《危险化学品重大危险源辨识》中，因此，拟建项目不存在重大危险源。但拟建项目使用的水性漆属于化学原料，对环境有一定的危害。
表7-18  项目主要危险物质贮存情况一览表

序号

物料名称

储存方式

生产场所

备注

储存量（t）

临界量(t)

1

油漆
桶装

0.11
/

易泄漏物

易燃物质
2

稀释剂
桶装

0.05
/

3
固化剂

桶装
0.05
1000
本项目所用原料部分具有易燃特性，这些物质在贮运、使用以及废物处置过程中，有可能会通过泄露或人为事故等途径进入环境，对生态环境和人体健康造成危害。本次环评将针对项目的特点、原材料的化学性质以及可能发生的潜在事故进行风险分析与评价。

2、风险评价等级和评价范围

项目主要的化学品有油漆和稀释剂和固化剂，其日常储存量为100kg。对照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，本项目的原辅材料中的漆料（中含有石油类）属于易燃危险性物质，日常储存量为100kg＜临界量1000t，为非重大危险源，且项目所在地不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，因此，本次评价中将本项目定义为非重大危险源，环境风险影响较小。

(1)风险识别

① 物质风险识别

项目本身不进行生产活动，但是储存的少量油漆等具有易燃易爆特性，在存储和使用过程中，如有操作不当，会引发火灾、爆炸。因此，项目主要的危险物质为店内储存的各种油漆为易燃液体。

② 生产设施风险识别

本项目不涉及生产，无生产装置。汽车维修车间的搬运工作依靠吊车和人力完成，无危险性。

(3)风险事故防范措施

① 严格执行相关法律、法规

由于本项目使用机油及修补漆所用油漆中的成分属易燃品，因此在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。

② 贮存过程的消防管理措施

对各种原辅材料应该按有关消防规范分类贮存，以降低事故发生。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储温度不可高于52℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。危险废物应密闭储存。

③ 喷漆车间安全防火措施

喷漆车间应有两个出口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；严禁随意倾倒溶剂和废涂料；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。

④ 建立健全安全环境管理制度

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

c、汽油、机油和油漆储存间内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入材料室内。
综上所述，拟建项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，确保安全生产，制订相应的事故企业应急预案，并在得到安监、消防、公安、环保管理部门验收后再营运，则其营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。
7.4合理性分析

7.4.1产业政策符合性分析
本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的汽车修理与维护项目，项目主要进行小型车辆的喷漆与维护等。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于国家允许类项目，因此，本项目符合现行的国家产业政策。
7.4.2规划符合性
项目租用云南省昆明市西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商铺，用地性质为商业用地，本项目为汽车修理服务，因此，项目建设与相关规划相符。
7.4.3环境相容性分析

本项目位于云南省昆明市西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺，建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施后，经过环境影响分析及预测，项目运行不会改变现有的环境质量状况，不会对其他企业及周边居民产生明显不利的影响，且该栋商铺入驻类型为汽车修理及快递行业，剩余部分尚未出租（售）。因此，本项目与周边环境是相容的。
7.4.5环境可控性分析

根据工程分析，项目废水设置隔油沉淀池处理达标后经市政污水管网进入昆明市第六水质净化厂进行处理，对周边的地表水影响较小；项目生产过程中打磨过程采用干磨机自带的收尘设施收尘；油漆有机废气经干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理装置处理后通过15m高的排气筒排放，少量无组织打磨废气经过加强通风、自由扩散后，对周围环境及敏感点影响较小；噪声经过墙体隔声、距离衰减厂界达标，对周围环境及敏感点的影响不大；固废处置率为100%，本项目的建设对周边环境影响较小。
7.4.6平面布局合理性分析

1、项目出入口设置在厂区东西两侧，前程路为入口，望江路设置为出口，便于车辆出入，交通便利；

2、项目噪声设备均置于房内，减小了运营噪声对保护目标的影响；

3、项目将漆房设置在项目东北角，减小了漆房废气对周围环境的影响；

4、休息室设施于项目入口处，北侧设置污染较小的检测校正区，为客户创造了良好的休息环境；

5、干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化废气处理装置设置于漆房旁，便于油漆有机废气的处理排放。
综上所述，项目产噪设备远离厂界、远离敏感点，有效降低了噪声对敏感点的影响，项目平面布置分区明确，环保设施紧挨着排污点设置，平面布局合理。
7.4.7排气筒设置合理性分析

根据《大气综合排放标准》（GB16297-1996）中第7.1规定：排气筒高度除需遵循表列速率外，还应该高出周围200m半径范围内的建筑5m以上；第7.4规定：新增污染源的排气筒一般不应低于15m，若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值应按外推法计算结果再严格50%执行。

本项目为新建项目，排气筒设置为15m，但项目排气筒200m范围内最高建筑约有100m，项目排气筒不能达到（GB16297-1996）7.1中规定。

从工程分析可知，项目运行过程中漆雾、甲苯、二甲苯、VOCs以及非甲烷总烃的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度的二级标准和排放速率标准值严格50%要求。根据项目区气象资料：区域全年盛行西南风，本次评价要求建设单位将排气筒设置于商铺东南角，确保最近敏感点兴港龙湾位于本项目排气筒的侧方向，最大程度减少废气对周边居民点的影响。

综上所述，项目排气筒设置合理。

7.4.8依托奥奔驿公司设施可行性分析

奥奔驿公司汽车修理厂位于西山区兴港珑湾（又名：兴港名城小区）1幢110，111，112，113号商铺，奥奔驿公司修理厂现主要经营业务为：汽车润滑、养护及简单的车身零部件维修服务，该项目已于2018年4月1日办理了环境影响评价登记表，且已完成备案，备案号为：201853011200001438，建设单位已与奥奔驿公司达成共用办公区合作协议（详见附件4：办公、休息区共用协议），根据协议内容，本项目主要依托奥奔驿公司办公区、接待区、危废暂存间以及储存间等，根据建设单位介绍，本项目涉及的喷漆车辆一半左右会来自奥奔驿公司接待的维修车辆，因此，本项目在落实合作协议中的要求后，不会给奥奔驿公司的营运带来负面影响，只会达成新的互利共赢。

7.4.9与《昆明市河道管理条例》的协调性
《昆明市河道管理条例》于2016年11月1日经昆明市第十三届人民代表大会常务委员会第四十次会议审议通过，并于2016年12月15日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准，自2017年3月1日起施行。
该《条例》“第四章保护与管理”中：第二十条 河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2m的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5m的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50m以内的区域。
河道的保护范围为河道管理范围以外100m以内的区域。
第二十一条 河道的具体管理和保护范围，由水行政主管部门或者滇池行政管理部门根据河道管理的需要，会同同级城乡规划、国土资源、环境保护等行政管理部门划定，经同级人民政府批准并公布。
河道管理和保护范围划定后，由水行政主管部门或者滇池行政管理部门设立标志。
第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：

（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；
（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；
（三）向河道排放污水；
（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；
（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。
第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：

（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；
（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；
（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；
（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。
第二十四条 在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为：

（一）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品；
（二）在非指定区域游泳；
（三）设置排污口；
（四）倾倒污水、污物；
（五）堆放、抛洒、焚烧物品；
（六）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽；
（七）利用船舶、船坞等水上设施从事餐饮、娱乐、住宿等活动；
（八）悬挂、晾晒有碍景观的物品。
第二十五条 禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备。
因公共利益需要占用或者拆除河道配套设施设备的，按照有关法律法规的规定进行迁建、改建或者补偿，其费用由占用或者拆除单位承担。
第二十六条 在城乡截污管网已覆盖的区域，不得设置入河排污口；未覆盖的区域，应当达标排放。
第二十七条 建设单位确需在河道管理范围内建设以下工程项目的，工程建设项目应当符合河道规划，其建设方案应当经水行政主管部门或者滇池行政管理部门审查同意并按照基本建设程序办理审批手续：

（一）水利开发、水害防治、河道治理的各类工程；
（二）修建跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排水口等工程设施。
第二十八条 施工围堰或者临时阻水设施在影响防洪安全时，建设单位应当按照防汛指挥机构的紧急处理决定，限期清除或者采取其他紧急补救措施；施工结束后，应当及时清理现场和清除施工围堰等遗留物。
本项目属汽车维修服务，项目最近的地表水体为南面110m处的盘龙江，盘龙江自北向南5.5km汇入滇池草海；位于河道河道保护范围内，但项营运过程中产生的废水经处理达标后排入市政污水管网，不设置入河排污口，生产、生活垃圾妥善处置，处置场所满足相关环境保护要求，满足《昆明市河道管理条例》中相关要求。
7.4.10与《云南省滇池保护条例》符合性分析

2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《云南省滇池保护条例》，自2013年1月1日起施行。条例将滇池保护区划分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区，明确了各级保护区的保护要求及政府及其职能的管理部门的保护管理职能。
《云南省滇池保护条例》规定：一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；《滇池保护条例》中规定“二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域；三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域”。
本项目位本项目位于西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺，项目生活污水依托商铺配套建设的公厕，生产经营废水经隔油池处理后排入市政污水管网，不直接排入河道内。根据项目区水系及叠图分析，项目最近的地表水体为南面110m处的盘龙江，盘龙江自北向南5.5km汇入滇池草海。本项目河段位于滇池三级保护区的范围。

根据《云南省滇池保护条例》的规定，滇池三级保护区内必须遵守下列规定：

第四十九条：

在三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。
第五十三条：

三级保护区内禁止下列行为：（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；
（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；
（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；
（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；
（五）猎捕野生动物；
（六）在禁止开垦区内开垦土地；
（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。
综上，本项目位于滇池三级保护区，不属于《云南省滇池保护条例》所禁止建设的项目，本工程建设可行。
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图7-1项目区与滇池保护区位置叠图




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染

物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	运营期
	漆房
	漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	设置1套干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理装置处理后共同通过1根15m高的排气筒排放
	满足（GB16297-1996）表2中二级排放标准（排放速率严格50%执行）

	
	
	打磨工序
	粉尘
	干磨机自带收尘设施收集粉尘，未收集到的粉尘呈无组织排放
	满足（GB16297-1996）表2排放标准

	
	
	汽车
	尾气
	自由扩散
	对周围环境影响小

	废水污染物
	运营期
	车辆喷漆部位清洗废水、地面清洁废水、洗手废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	设置1个1m3的沉淀池，沉淀处理项目废水
	处理达（GB26877-2011）表2中间接排放标准后，通过市政污水管网进入昆明市第六水质净化厂处理，对周围环境影响小

	固废
	运营期
	生活区
	生活垃圾
	委托当地环卫部门清运处置
	处理率100%

	
	
	喷、烤漆过程
	废漆桶、废活性炭、废过滤棉
	暂存于3m2的危废暂存间，并委托有资质的单位清运处置
	

	噪声
	运营期
	生产设备、维修过程
	噪声
	设备置于房内、安装减震垫，维修过程均在房内进行
	厂界达（GB12348-2008）2类区标准

	生态保护措施及预期效果：

本项目租用云南省昆明市西山区兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺，项目区自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种。项目在建设运营过程中应严格管理，采取有效的防治措施，应加强绿化，维护生态环境。




表九、结论与建议

	9.1项目概况
昆明市西山区荣创汽车维修服务部新建车身维修项目位于云南省昆明市西山区兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺（前程路与望江路交汇处），主要进行汽车喷漆，服务车辆数为1500台次/年。项目建筑面积为128.96m2，主要建设有漆房、储存间、打磨工位等。项目总投资30万元，其中环保投资8.2万元，占总投资的27.33%，环保投资用于废气、废水、固废、噪声的治理，项目年运行300d，每天工作8小时，劳动定员为5人，均不在项目区食宿。根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论与建议如下。
9.2评价结论

1、产业政策符合性结论
本项目为《国民经济行业与代码》（GB/T4754-017）中的汽车修理与维护项目，项目主要进行小型车辆的喷漆与维护等。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于国家允许类项目，因此，本项目符合现行的国家产业政策。
2、选址合理性结论
项目租用云南省昆明市西山区前程路与望江路交汇处兴港名城小区1幢商业1层108、109号商铺，用地性质为商业用地，本项目为汽车修理服务，因此，项目建设与相关规划相符。
另外，本项目的建设与周边环境相容，不违反《云南省滇池保护条例》的相关规定，项目建成后对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状，选址合理。

3、环境质量现状结论

（1）大气环境

根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》，2018年昆明市主城5区环境空气主体达二级标准。因此，项目区域环境空气质量良好，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）地表水环境

根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》，2018年项目区地表水体盘龙江水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，水环境质量较好。
（3）声环境

项目位于昆明市西山区，监测结果表明：项目区及敏感度声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2区的声环境质量标准（昼间60dB、夜间50dB），根据现场踏勘，项目区交通量较小，无大型工业企业，且项目区位于商住区，区域声环境质量良好。
4、施工期环境影响分析结论
施工期环境影响主要是施工粉尘、施工噪声、装修固废以及施工人员的洗手废水和少量生活垃圾。通过采取设置沉淀池、选用低噪声设备等措施可以降低施工期的影响。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，且施工期的影响随施工期结束而消失，对外环境的影响不大。
5、运营期环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析结论

运营期大气污染物主要有喷漆过程产生的有机废气，打磨工序产生的粉尘以及车辆尾气。喷漆过程产生的有机废经漆房配套的干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放，项目喷漆废气经废气处理装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关排放标准（排放速率严格50%）限值要求；打磨工序产生的粉尘采用设备自带的收尘设施收集粉尘，未收集到的粉尘进行无组织排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。

非正常工况下，在废气处理设施发生故障非正常工况下各污染物的最大落地浓度显著增加，占标率也相应提高，对周围环境空气产生影响，企业发现废气处理设施故障，应立即停产检修，应避免非正常工况的产生。
综上，在采取环评提出的措施后项目营运期废气对周围环境空气影响不大。
（2）水环境影响分析结论

根据工程分析可知，项目废水主要来自于车辆喷漆部位清洗废水、地面清洁废水和员工洗手废水。项目实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；项目内产生的废水经沉淀池处理达（GB26877-2011）《汽车维修业水污染物排放标准》表2中间接排放标准后，通过市政污水管网进入昆明市第六水质净化厂处理，对项目区地表水水环境影响较小。
（3）声环境影响分析结论

根据工程分析及影响分析噪声预测结果可知，项目产生的噪声在经过墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间不运行；周围敏感目标的能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，因此，项目运营对周围环境和敏感目标影响较小。

（4）固体废弃物
项目运营期生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门清运处置；喷、烤漆过程产生的废漆桶、废活性炭、废过滤棉分类收集后，暂存于危废暂存间，并交由有资质的单位清运处置。本项目在确保本环评提出的固废收集、处置措施切实落实的情况下，固体废弃物的处置率达到100%，对周围环境影响较小。
9.3对策措施和建议

（1）大气污染防治措施

①打磨粉尘采用干磨设备自带的收尘设施进行收集；未收集到的粉尘，加强通风，使维修过程产生的废气及时稀释扩散，达到厂界无组织排放浓度限值；
②漆房设置1套干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理装置，处理处理率达70%以上，处理后通过1根15m高的排气筒进行有组织排放；

③加强油漆废气处理装置的维护管理，定期更换活性炭及吸附棉；

（2）水污染物防治措施

①项目采用雨污分流制，雨水经雨水管排入市政污水管网；

②设置1个容积为1m3的隔油池，项目废水经沉淀处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准后经市政污水管网进入昆明市第六水质净化厂进行处理；

③加强用水管理，提高节水意识，提倡经济用水；

（3）噪声防治措施

①合理布局噪声设备在生产车间的位置，对振动较大的设备基础设置减振垫。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的要求；

②选用性能良好的低噪声设备，设置空压机隔声房，加强生产设备的维修、管理，保证生产设备处于低噪声、高效率的良好工作状态；

③禁止夜间进行车辆维修作业。
（4）固体废弃物防治措施

①产生的废活性炭、废漆桶、废过滤棉等危废暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位清运处置；

②设置3m2的危险废物暂存间，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）进行建设和管理；
③生活垃圾收集后委托当地环卫部门及时清运处置；

9.4环境监测计划
项目建成运营后，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据，制定了废水、废气、噪声监测计划。具体监测计划见表9-1。

表9-1  项目营运期环境监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

废气

废气处理装置进、出口（有组织）
颗粒物（漆雾）、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TVOC
1次/年
按国家标准方法进行
厂房外（厂区内）
NMHC
1次/年

厂址上风向设1个监测点，下风向设3个监测点（无组织）
甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物（漆雾）
1次/年
噪声

项目厂界及北侧敏感点

（兴港珑湾居住区）
Leq
1次/年
9.5“三同时”制度
本项目竣工环保“三同时”验收内容详见表9-2。

表9-2  竣工环境保护验收一览表

类别
排放源
污染物
环保设施、措施
效  果
废气
喷、烤漆过程
颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
①设置1套干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附废气处理装置+1根15m排气筒，油漆有机废气处理后通过15m高排气筒排放；
满足（GB16297-1996）表2中二级排放标准（排放速率严格50%）要求
打磨

粉尘

干磨机自带收尘设施，未收集到的粉尘呈无组织排放。
达到（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准
喷、烤漆过程

NMHC
无
达（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值

废水

车辆喷漆部位清洗废水、地面清洁废水、洗手废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
①雨污分流；
②设置1个1m3的隔油池，沉淀处理项目废水。
沉淀处理达（GB26877-2011）表2中间接排放标准后，通过市政污水管网进入昆明市第六水质净化厂处理。
噪声

漆房
敲打、空压机等设备噪声

产噪工序在室内进行，产噪设备置于室内（隔声房），安装减震垫。
（GB12348-2008）

2类区标准
车辆

车辆噪声

限速、禁鸣
对周围环境影响小

固废
职工
生活垃圾
由当地环卫部门清运处置

100%处置

沉淀池

污泥
委托有资质单位处置
喷（烤）漆过程
废漆桶、废活性炭、废过滤棉

①设置3m2危废暂存间，并设危废标识；

②危废委托有资质单位清运处置，并记录转运台账。

环境管理
加强环保设备设施的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率；

加强环保设备的维护检修，保障环保设施的处理效率；

3、建立、健全环保规章制度。

9.6 总结论
本项目建设符合国家产业政策，选址可行，污染控制设施完备，污染防治措施可行，污染物源强较小且对环境影响不大；在认真执行“三同时”制度，落实项目环评提出的污染防治措施及建议的前提下，可实现污染物稳定达标排放，本项目具有良好的经济和社会效益。从环境影响角度分析，本项目建设可行。
9.7 建议

1、项目区内应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理。加强设备及各项污染物防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、噪声、废水、固废处理设施设备保持正常运行，保证污染物达标排放。

2、项目内适当增加绿色植物，改善厂区生态环境。
3、加强环境管理、员工环保教育宣传，保证油漆废气处理系统正常运行。
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