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1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	日产100吨米线系列产品加工厂建设项目

	建设单位
	昆明林香秋谷食品制造有限责任公司

	法人代表
	蒋先富
	联系人
	蒋先富

	通讯地址
	云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居委会大河居民小组白沙咀

	联系电话
	1364889XXXX
	传真
	/
	邮政编码
	650118

	建设地点
	云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河村

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	项目代码：2019-530112-14-03-037347

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	C1431米、面制品制造

	占地面积（平方米）
	4115m2
	绿化面积

（平方米）
	200

	总投资（万元）
	6200
	其中：环保投资（万元）
	109.9
	环保投资占总投资比例%
	1.77

	评价经费（万元）
	1.5
	预期投产日期
	2021年6月

	1、任务由来

米线、卷粉、饵丝、饵块是云南特色，云南对该类食品的市场需求较大。应市场需求，昆明林香秋谷食品制造有限责任公司（以下简称“建设方”）拟投资6200万元，租用云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河村6.17亩（约4115m2）土地（租地合同见附件）建设日产100吨米线系列产品加工厂建设项目。项目已取得投资项目备案证（投资项目备案证见附件），项目代码：2019-530112-14-03-037347，并取得昆明市国土资源局西山分局团结管理所、昆明市西山区人民政府团结街道办事处、昆明市西山区龙潭社区居民委员会的同意。项目总建筑面积6000m2，主要建设生产车间、仓库及相关配套设施，项目建成后将形成日产100吨米线系列产品的生产规模。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，该项目属于“三 食品制造业”中的“11 方便食品制造”中的“除手工制作和单纯分装外的”类别，应当编制环境影响报告表。为此，昆明林香秋谷食品制造有限责任公司委托云南勤策环境检测技术有限公司（以下简称“我单位”）承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后进行了实地踏勘，收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《日产100吨米线系列产品加工厂建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、工程内容及规模

（1）建设项目概况

项目名称：日产100吨米线系列产品加工厂建设项目。
建设地点：云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河村。
建设单位：昆明林香秋谷食品制造有限责任公司。
建设性质：新建。

建设规模：项目占地面积6.17亩（约4115m2），建筑面积6000m2，日产100吨米线系列产品（其中日产干米线19吨、水米线29吨、干浆米线26吨、卷粉16吨、饵丝4吨、饵块6吨）。
（2）工程内容及规模

项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。工程建设内容详见表1-1。
表1-1  项目建设内容一览表

工程

类别

建设内容

建设规模

备注

主体工程

干浆米线生产车间

建筑面积520m2，钢混结构，位于厂区北部1F，设置干浆米线生产线1条。

新建

水米线生产车间

建筑面积800m2，钢混结构，位于厂区南部1F，设置水米线生产线2条。

新建

卷粉、饵丝及饵块生产车间

建筑面积442m2，钢混结构，位于厂区西部1F，设置卷粉生产线2条、饵块及饵丝生产线1条。

新建

干米线生产车间

建筑面积962m2，钢混结构，位于厂区西北部2F，设置干米线生产线1条。

新建

辅助工程

原料仓库

建筑面积800m2，钢混结构，位于厂区南部2F。

新建

干米线暂存车间

建筑面积300m2，钢混结构，位于厂区西南部2F。

新建

成品出库平台

建筑面积100m2，钢混结构，位于厂区中部1F。

新建

更衣室

建筑面积15m2，钢混结构，位于厂区东南部，设男女更衣室各一间，含员工消毒区（紫外消毒）。

新建

锅炉房

建筑面积300m2，砖混结构，位于厂区西南部2F，内设1台6t/h的生物质蒸汽锅炉。

新建

办公室

建筑面积300m2，钢混结构，位于厂区北侧中部1F。

新建

综合楼

1栋4F构筑物，建筑面积1500m2，钢混结构，位于厂区东侧，1F布置为员工食堂，2F~4F为员工宿舍。

新建

变压器房

建筑面积25m2，钢混结构，位于厂区东北部1F。

新建

值班室

建筑面积25m2，砖混结构，位于厂区北侧中部1F。

新建

卫生间

建筑面积25m2，砖混结构，位于厂区东南部1F。

新建

公用工程

供电

由市政电网引入，厂内设S13-160KVA变压器1台。

新建

给水

用水由市政自来水管网引入。

新建

供热

生产所需热能由生物质蒸汽锅炉提供蒸汽；职工使用的热水由太阳能辅以电加热提供。

新建

消毒

项目工作人员消毒采用洗手液洗手消毒的方式；产品盛装容器塑料筐消毒采用含氯消毒剂调配的水溶液消毒。

新建

排水

项目排水采用雨污分流的排水方式，雨水经项目区雨水沟收集后排入厂外市政雨水管网；污水经自建污水处理设施处理达标后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理。

新建

环保

工程

废水治理

措施
雨污分流系统1套。

新建

隔油池1个，容积1m3。
新建

化粪池1个，容积5m3。
新建

日处理规模300m3的污水处理站1座，评价推荐采用接触氧化工艺，委托有资质的单位进行设计和建设。

新建

规范化的污水总排口1个。

新建

废气治理

措施

锅炉配套建设1套“多管旋风除尘+布袋除尘”处理设施及1根35m高的排气筒。

新建

食堂安装1套有《环境保护产品认证证书》的油烟净化器及高于综合楼1.5m的排气筒。

新建

化粪池、污水处理站地埋式设置，污水处理站各池体加盖设计。

新建

噪声

设备安装于厂房内，基础安装减震垫、风机设消音器。

新建

固废

设置带盖垃圾桶若干，用于收集锅炉炉渣及生活垃圾。

新建

设置带盖胶桶若干，用于收集碎米线等碎渣。

新建

绿化

项目建设200m2的绿化。

新建

3、产品方案

项目产品均为米线系列产品，产品主要销往昆明市场。项目产品方案具体见表1-2。

表1-2  产品方案一览表

序号

产品名称

产量（t/a）

规格

1

干米线

6840

纸箱包装

2

水米线

10440

塑料筐盛装

3

干浆米线

9360

塑料筐盛装

4

卷粉

5760

塑料筐盛装

5

饵丝

1440

塑料筐盛装

6

饵块

2160

塑料筐盛装

项目原料执行《食品安全国家标准 粮食》（GB2715-2015），干米线、干浆米线、水米线执行《云南省食品安全企业标准 鲜米线》（DBS53/017-2014），饵块、饵丝执行《云南省地方标准 鲜饵块、饵丝、饵片》（DB53/230-2007），卷粉执行《云南省地方标准 鲜卷粉》（DB53/229-2007），具体见表1-3。

表1-3  项目原料及产品执行标准一览表

序号

项目

要求

1

原料要求

大米、淀粉

应符合《食品安全国家标准 粮食》（GB2715-2015）规定

生产加工用水

应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定

其他

不得使用回收米线作为原料；不得添加任何食品添加剂（如亚硫酸钠、焦亚硫酸钠、焦磷酸钠等）；禁止使用非食品用原料和辅料（如次氯酸钠甲醛、甲醛等）

2

感官要求

色泽

具有近似所用原料大米的自然色泽

气味、滋味

具有该类鲜米线固有的气味、滋味，无异味；不粘牙、入口滑嫩

形态

柔韧，具有弹性，线条状，粗细基本均匀

杂质

无肉眼可见外来杂质

3

理化指标

干浆米线

水米线

卷粉

饵块

饵丝

水分，g/100g，≤

70

80

80%

55%

45%

酸度（以乳酸计），g/100g，≤

0.05

0.1

/

/

/

总砷（以As计），mg/kg，≤

0.2

0.2

0.15

0.15

0.15

铅（以Pb计），mg/kg

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

总汞（以Hg计），mg/kg，≤

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

镉（以Cd计），mg/kg，≤

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

铬（以Cr计），mg/kg，≤

0.5

0.5

/

/

/

黄曲霉毒素B1，μg/kg，≤

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4

微生物

金黄色葡萄球菌

1

100

/

/

/

沙门式菌

0

0.25g

不得检出

不得检出

不得检出

菌群总数，cfu/g，≤

80000

80000

20000

/

/

大肠杆菌，MPN/100g，≤

23

23

30

230

230

霉菌≤

150

150

/

/

/

4、原辅料及能源消耗情况

项目原辅料及能源消耗情况见表1-4。
表1-4  原辅料用量及能耗情况一览表

序号
项目
年耗量
规格

来源

1

大米

15287t/a
50kg/袋

外购

2

食用淀粉

2126t/a

25kg/袋

外购

3

生物质成型燃料

2965t/a

50kg/袋

购置于云南志兴环保能源科技有限公司
3

水

119717.28m3/a

/

由市政自来水管网供给

4

电

12万kw·h/a

/

由市政电网供给

生物质成型颗粒：

生物质成型燃料（BiomassMouldingFuel，简称"BMF"），是将农林废物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等）作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。项目使用的生物质燃料为云南志兴环保能源科技有限公司提供，根据生产厂家提供的生物质监测报告（见附件），本项目生物质燃料各成分见表1-5所示。

表1-5  生物质燃料成分一览表

应用基

全水分（Mt）

空气干燥基水分（Mad）

干燥基灰分（Ad）

干燥无灰基挥发分（Vdaf）

干燥基固定碳（FCd）

空气干燥基全硫（St,ad）

空气干燥基氢元素（Had）

空气干燥基高位发热量（Qb,ad）

收到基恒容低位发热量（Qnet,p,ar）

应用基成份%

6.8
2.94
2.02
81.95
17.69
0.06
5.73
19.10MJ/kg

17.05MJ/kg

一级标准%
≤10
/

≤6
/
/
≤0.1
/

/
≥14.6
注：执行《中华人民共和国能源行业标准 生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）一级标准
根据上表分析，该公司提供的生物质成型燃料满足《中华人民共和国能源行业标准 生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）一级标准。
5、主要生产设备

项目主要设备见表1-6。

表1-6  主要生产设备一览表

序号

名称

数量

型号

备注

一、干米线生产线（1条）

1

不锈钢淘米槽

1个

定制

外购

2

泡米罐

4个

1t

外购

3

磨粉机

1台

定制

外购

4

储粉池

1个

定制

外购

5

和粉机

1台

定制

外购

6

成型机

2台

定制

外购

7

烤箱

1台

定制

外购

8

输送带

1条

15m

外购

二、干浆米线生产线（1条）

1

不锈钢淘米槽

1个

定制

外购

2

泡米罐

4个

1t

外购

3

磨粉机

4台

定制

外购

4

储粉池

1个

定制

外购

5

和粉机

2台

定制

外购

6

米线成型机

3台

定制

外购

7

晾干架

6个

定制

外购

8

煮池输送带

1条

20m

外购

9

水冷输送带

1条

20m

外购

10

漂洗池

4个

80*80

外购

11

装箱输送带

1条

15m

外购

三、水米线生产线（2条）

1

不锈钢淘米槽

4个

定制

外购

2

磨浆机（带接浆槽）

4台

定制

外购

3

储浆罐

1个

1m3
外购

4

压滤机

2台

定制

外购

5

和粉机

2台

定制

外购

6

制粒机

4台

定制

外购

7

蒸箱

2台

定制

外购

8

米线成型机

4台

定制

外购

9

煮池输送带

2条

30m

外购

10

水冷输送带

2条

30m

外购

11

漂洗池

8个

80*80

外购

12

装箱输送带

2条

30m

外购

四、卷粉生产线（2条）

1

不锈钢淘米槽

1个

定制

外购

2

泡米罐

2个

1t

外购

3

磨浆机（带接浆槽）

2台

定制

外购

4

蒸浆机

2台

定制

外购

5

卷粉成型机

2台

定制

外购

6

风冷输送带

2条

15m

外购

7

装箱输送带

2个

15m

外购

五、饵丝、饵块生产线（各1条）

1

不锈钢淘米槽

1个

定制

外购

2

泡米罐

1个

1t

外购

3

蒸箱

1台

定制

外购

4

饵丝成型机

1台

定制

外购

5

饵块成型机

1台

定制

外购

6

风冷输送带

2台

定制

外购

7

切割机

1台

定制

外购

8

装箱输送带

1个

定制

外购

五、其他设备

1

生物质蒸汽锅炉（含软水处理器）

1台

WNS6-1.25-S
购置于江苏安信锅炉有限公司

2

塑料筐

200个

/

外购

3

包装纸箱

1000个

/

外购

4

水泵

2台

/

外购

5

风机

2台

/

外购

锅炉相关参数见表1-7。

表1-7  锅炉参数一览表

锅炉型号

WNS6-1.25-S
锅炉结构形式
卧式内燃

额定蒸发量

6t/h

热效率

86%

额定工作压力

1.25w

给水温度
20℃
饱和蒸汽温度

127.43℃

排烟温度

150℃

锅炉尺寸（LxWxH）/mm
6450x2600x3100
烟囱出口/mm
Φ600
6、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目工作人员50人，均在项目区食宿。

工作制度：本项目年生产运行天数360天，日工作8小时，锅炉运行8h/d。

7、项目平面布置

项目总平面布置分为生产区、办公生活区。项目区设1个出入口，位于北侧团乐路一侧。项目生产区布置于厂区西侧，办公生活区布置于厂区东北侧。生产、生活区分区设置，各分区之间设绿化带。生产区之间按产品类型分区设置，各产品生产车间按生产工艺流程布置生产线。综上分析，项目平面布局将生产区、办公生活区、污水处理区分开布置，满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。项目平面布置情况详见附图1。
8、环保投资

本项目总投资6200万元，其中环保投资109.9万元，占总投资的1.77%。本项目各项投资情况见表1-8所示。
表1-8   环保投资一览表

治理项目

污染物

环保措施

投资（万元）

备注

废气治理

锅炉废气

“多管旋风除尘+布袋除尘”1套

4

新建

35m高排气筒+采样监测口及平台

2

新建

食堂油烟

油烟净化器+高于综合楼1.5m的排气筒

2

新建

异味

化粪池、污水处理站为地埋式，污水处理站各池体加盖
已含于废水工程中

新建

废水治理

雨污水

雨污分流系统1套

10

新建

食堂含油废水

1m3的隔油池1个

0.5

新建

员工生活污水

5m3的化粪池1个

2.5

新建

生产及生活综合污水

处理规模为300m3的污水处理站1座

80

新建

规范化的污水总排口1个

0.5

新建

噪声防治

生产设备

设备基础安装减震垫、风机设消声器

4

新建

固体废物

锅炉炉渣、生活垃圾

带盖垃圾桶若干

0.2

新建

碎米线等碎渣

带盖胶圾桶若干

0.2

新建

绿化

绿化

绿化面积200m2
4

新建

合计

109.9

/



	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:

项目为新建项目，租用闲置土地新建构筑物进行米线系列产品生产，项目进场时地面无构筑物附着，故项目用地范围内不存在原有污染情况。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）

1、地理位置

昆明市为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。

西山区是昆明市区的一部分，衔昆明主城的西南部分。东南侧为碧波荡漾的滇池，东接西山区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。总面积791.14平方千米。

团结街道办事处地处西山区西郊，东南面为西山区福海街道办事处、碧鸡街道办事处，东北面为盘龙区，北面与富民县接壤，西面与禄丰县接壤，西南面与安宁市接壤。本项目位于云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河村，项目中心坐标为东经102°31′9.062″，北纬25°05′23.213″。
项目地理位置见附图2，周边关系图见附图3。

2、地形、地貌及地质特征

昆明市位于云贵高原中东部，处于晚古生代断陷盆地内。盆地夹持于南北向的普渡河-西山断裂和小江断裂的分支断裂-白邑-横冲断裂之间，南北长70km，东西宽15～25km，其中滇池及其堆积平原面积达602km2。盆区内地形平坦开阔，北东高而南西低，标高一般1886～1900m，北部石子山最高点标高2042m。盆地四周均为中～低山环绕，山脉呈南北向展布，西依构造侵蚀高山及西山大断崖，东抵侵蚀中低山，南邻侵蚀低山，北靠构造侵蚀和溶蚀中高山，盆地内发育2级剥蚀面和3～5级侵蚀堆积阶地，自盆地内部向四周山区，发育着层状封闭地形。

项目区周边区域上地貌单元以侵蚀溶蚀地貌、岩溶地貌为主。

昆明西山为断翘不对称陡坡中山地形，由古生代地层构成，东翘西陷，东陡西缓，高而平直的断裂崖在东侧非常明显，著名的风景区一龙门，即位于此。相对高差300-500米。东侧构造复杂，翘起幅度大，不利于岩溶深部发育，以地表径流为主。山顶面地势平坦，为残留夷平面，有较大受水面积，发育有石芽、溶沟、漏斗、溶蚀洼地等岩溶形态，近期岩溶发育以垂直形态为主。山顶面上覆有厚层残积红土，地形破碎，冲沟呈放射状密布，切割深度常达20-40米。岩溶发育较弱，以溶隙为主，但较均一，泉水呈环状在四周沟谷部位出露，本项目建设用地所处地貌单元。
根据现场踏勘，项目区有一点坡度，总体呈西南高、东北低地势。

3、气候及气象

昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明年平均风速为2.2m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。

西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。

4、水文情况

项目位于昆明市西山区团结办事处，附近水体为永胜河。永胜河为螳螂川水系律则河右岸一级支流，属金沙江水系普渡河流域。普渡河是金沙江右岸较大的一级支流，发源于云南省嵩明县梁王山北麓上喳拉箐（高程2600m），流经嵩明县、昆明市、晋宁县、安宁市、富民县、禄劝县等10个县市区，于禄劝县则黑区小河坪子东北1km处汇入金沙江。普渡河全长约380km，落差约1850m，平均坡降4.9‰，流域面积11090km²，其中昆明市境内9400余km²，约占普渡河流域面积的85%。习惯上将普渡河自上而下划分为4段，即盘龙江、滇池、螳螂川和普渡河下段，永胜河位于普渡河上游段。

永胜河发源于团结乡大乐居村西北方向老尖山，发源地海拔高程为2386.0m。永胜河由发源地自北向西南缓缓而下，流过和平村、老街子后，转而向西北流，流经大乐居，在高程1967m处纳入律则河，之后继续向西北方向前行，最终在律则村附近海拔高程为1770m汇入螳螂川，全长15.5km，径流面积为49.3km²。项目区域水系见附图4。

5、土壤及植被

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目所在地位于团结街道办事处，项目区属环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据表七 废气预测分析，项目大气评价等级为二级。根据《2018年昆明市西山区环境状况公报》，主要空气污染物浓度为：

（1）二氧化硫

2018年碧鸡广场测点二氧化硫的年平均值为15ug/m3（2017年为18ug/m3），较2017年下降16.67%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（2）二氧化氮

2018年碧鸡广场测点二氧化氮的年平均值为37ug/m3（2017年为38ug/m3），较2017年下降2.63%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（3）可吸入颗粒物（PM10）

2018年碧鸡广场测点可吸入颗粒物（PM10）的年平均值为62ug/m3（2017年为63ug/m3），较2017年下降了1.59%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（4）细颗粒物（PM2.5）

2018年碧鸡广场测点细颗粒物（PM2.5）的年平均值为33ug/m3（2017年为32ug/m3），较2017年上升3.12%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

综上分析，项目所在区域空气环境质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为环境空气质量达标区。

2、地表水质量现状

项目附近的地表水体为北面20m处的永胜河，永胜河为螳螂川水系律则河右岸一级支流，属金沙江水系普渡河流域，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川（中滩闸门-富民大桥）的水环境功能为农业用水、景观用水，水质类别为Ⅴ类。根据《2018年昆明市环境状况公报》，螳螂川-普渡河中滩闸门断面水质类别为V，与2017年相比，中滩闸门水质类别由类Ⅴ类升为Ⅴ类；温泉大桥断面水质类别为劣V类，与2017年相比，水质类别无变化；富民大桥断面水质类别为劣V类，与2017年相比，水质类别无变化。
3、声环境质量现状

项目所处区域为居住、商业、工业混杂区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
根据现场踏勘，项目区周围无重大噪声源，主要噪声来源为行经车辆所产生交通噪声，声环境质量现状良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4、生态环境质量现状

据现场调查，项目所在区域生态环境为城镇生态环境，项目区所在场地由于人员活动影响扰动，地表裸露无植被，不存在原生植被，生物多样性较差；项目区周边主要的植被为杂草、灌木丛及杉树林，无大型动物，主要为常见鸟类、鼠类及昆虫等。项目周边500m范围内无风景名胜区、国家及省级重点保护野生动植物，无古树名木及文物保护单位。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

（1）大气环境

项目大气环境保护目标为以项目区为中心1000m范围内的环境空气敏感区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

（2）地表水

项目地表水环境保护目标为项目北面20m处的永胜河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水保护。

（3）声环境

声环境保护目标为以项目为中心200m范围内的噪声敏感区，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。

项目涉及的环境保护目标见表3-2。
表3-2   项目保护目标一览表

保护类别

保护目标

坐标

受影响人数

与项目区位置关系

环境功能

X

Y

环境空气、声环境

大河村1

102.518829

25.090992

400人

北面40m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

大河村2

102.514141

25.089447

70人

西侧100m

乐居村

102.513481

25.092054

500人

西侧150m

环境空气

印浪奔

102.526860

25.087977

600人

东南侧420m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

白沙咀

102.524725

25.085939

100人

东南侧370m

水环境

永胜河

102.519612

25.090010

/

北面20m
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量

项目区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   （ug/m3）

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度

限值

年平均

60

200

70

35

40

24小时平均

150

300

150

75

80

1小时平均

500

─

—

—

200

2、地表水环境

项目附近的地表水体为北面20m处的永胜河，永胜河为螳螂川水系律则河右岸一级支流，属金沙江水系普渡河流域，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川（中滩闸门-富民大桥）的水环境功能为农业用水、景观用水，水质类别为Ⅴ类。永胜河执《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。标准限值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

TN（以N计）

TP（以P计）

粪大肠杆菌

Ⅲ类

6～9

≤40

≤10

≤2.0

≤1.0

≤2.0

≤0.4

40000个/L

3、噪声

本项目属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如表4-3。

表4-3   声环境质量标准   单位：dB(A)

项目

昼间

夜间

2类标准
60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气
1）施工期

本项目施工期无组织颗粒物（扬尘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表4-4  施工期大气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2）运营期

（1）锅炉废气

项目锅炉燃料为生物质成型颗粒，锅炉废气中染物主要为烟尘、SO2及NOX。《昆明市环境保护局关于对使用生物质燃料锅炉执行标准问题的复函》（2019年1月21日）（见附件）指出“2014年国家发布的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），该标准规定“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放空盒子要求执行。由于我市禁燃工作现已基本完成，生物质固体成型燃料使用试点阶段已结束，对使用生物质成型燃料锅炉排放标准问题在我市市域范围内现阶段均应按国家标准执行。”综上分析，本项目位于昆明市市域范围内，生物质成型燃料锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求。项目锅炉废气排放标准详见表4-5。
表4-5  燃煤锅炉大气污染物排放标准

污染物项目
限值
污染物排放监控位置
烟囱最低
允许高度
燃气锅炉
颗粒物
50mg/m3
烟囱或烟道
35m
氮氧化物
300mg/m3
二氧化硫
300mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口
（2）食堂油烟

项目食堂设置2个灶头，规模确定为小型，食堂油烟废气排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）执行，标准限值见表4-6。
表4-6   饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/Nm3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

（3）恶臭

项目区恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，标准限值见表4-7。

表4-7   恶臭污染物厂界标准值

控制项目

厂界标准

臭气浓度

20（无量纲）

2、废水

本项目运营过程中生活污水及生产废水进入自建污水处理站处理，处理达标后，通过自建污水管网排入项目北面团乐路市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处理。团结集镇污水处理厂采用CASS工艺+深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，故项目外排污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，标准限值见表4-8。

表4-8  污水排入城镇下水道水质标准     单位：mg/L
序号

项目名称

最高允许浓度

1

化学需氧量（COD）

500

2

生化需氧量（BOD5）

350

3

悬浮物（SS）

400

4

动植物油

100

5

pH

6.5～9.5

6

氨氮

45

7

总磷（以P计）

8

3、噪声

1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），标准限值列于表4-9。

表4-9  建筑施工场界环境噪声排放标准

昼间

夜间

70

55

2）项目运营期噪声主要为设备噪声，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-10。
表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准限值    Leq[dB(A)]

类    别

昼    间

夜    间

2类标准

60

50

4、固体废物

项目运营期产生固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准要求。

	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

据国家环保部环境保护工作“十三五”规划的相关规定，项目涉及的废水总量指标为COD、NH3-N，废气指标为SO2及NOX。
（1）废气

项目废气总量为1942.56万m3/a，废气污染物颗粒物、NOX、SO2排放量分别为0.116t/a、3.024t/a、3.024 t/a。
（2）废水

项目废水排放量为69342.62t/a，COD：23.576t/a；氨氮：2.652t/a。废水最终排入团结集镇污水处理厂进行处理，其总量指标纳入团结集镇污水处理厂进行考核，因此本项目不设污染物总量控制指标。
（3）固体废物

固体废物：项目固体废物处置率100%。


表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

一、施工期

1、施工期工艺流程

工程建设所需的石料、水泥、砂石等建筑材料均就近从合法市场采购，本项目不设砂石料场。项目开挖土石方可全部用于场地平整回填及绿化，无废弃土石方产生，无需设置渣场。项目使用商品混凝土，预制件提前订做、各种施工材料按需到场，故项目区不设施工营地，施工期施工人员约10人，不在项目区食宿。

项目施工期包括场地平整、基础开挖、地面构筑物建设及设备安装调试。施工期工艺流程及产污环节如下图所示。


2、施工期工艺流程简述
①场地平整：根据设计标高，对场地进行平整，此过程中有开挖土石方、施工机械噪声、尾气及施工扬尘等产生。

②基础开挖：基坑开挖过程中有施工机械噪声、尾气及施工扬尘等产生。

③地面构筑物施工：地面构筑物建设过程有施工机械噪声、尾气、混凝土养护废水、建筑垃圾等产生。

④设备安装调试：设备安装调试过程中会有机械噪声产生。

⑤厂区绿化：厂区绿化过程会施工机械噪声、尾气产生。

⑥施工人员：施工人员不在项目区食宿，施工过程产生生活垃圾及洗手废水。

3、施工期污染源核算
（1）废气

1）施工扬尘

本项目建设时须进行土石方开挖，需要运输废土、石和建筑材料等。施工扬尘主要产生于土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP。

扬尘产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。项目区常年风向西南风，多年平均风速为2.2m/s。类比同类建筑工程工地施工扬尘的测定结果，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3-0.5 mg/m3，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3096－2012）二级标准中日平均值 300μg/m3 的 1-1.7 倍，施工及运输车辆引起的扬尘对路边 30m 范围以内的TSP 浓度可达 9mg/m3 以上。施工及运输车辆通过加盖篷布和进出工地清洗轮胎等措施后，施工及运输车辆引起的扬尘对路边 30m 范围以内的TSP 浓度可降至 300μg/m3 以下。

根据类比相关资料及施工场地管理要求，在施工过程中，作业场地将采取不低于 2.5m 高的围挡、定期洒水等措施以减少扬尘扩散，对原料加盖蓬布，施工场地洒水抑尘，同时对进入施工区的车辆必须实施限速行驶，在风力大于 4 级的情况下应停止土方作业，同时作业处应覆以防尘网，可使施工扬尘的影响范围缩小至 20~50m 范围内。
2）施工机械尾气

工程施工期间，各种施工机械将大量消耗油料，排放燃油烟气。燃油烟气呈无组织排放，所含污染物主要为CO、NOx及碳氢化合物等。施工活动场所的运输车辆和燃油机械产生的尾气均为间歇式排放，对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面范围小。及时检修保养机械设备，防止非正常工况排放。

（2）废水

施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。

1）施工废水

项目施工混凝土采用商品砼、混凝土不在项目区内拌合，无拌合废水产生。施工废水主要为混凝土养护废水及施工机械清洗废水，废水产生量约 1.5m3/d，废水中主要污染物为SS。施工场地内设临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工场地工艺用水及场地洒水降尘，不外排。

2）生活污水

施工期施工人员不在项目区食宿，生活废水主要为施工人员洗手水等，主要污染物为SS。施工期施工人员约为10人，按40L/（人·d）计，则施工人员生活用水量为0.4m3/d，污水产生系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为0.32m3/d。施工人员生活污水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘等，不外排。

（3）施工噪声

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆噪声。噪声源见表5-1。

表5-1  施工期主要噪声源强表  单位：dB（A）

序号

声源

噪声源强dB(A)

1

推土机

86

2

装载机

90

3

挖掘机

85

4

打桩机

90

5

升降机

82

6

振捣棒

98

7

切割机

80

8

电锯

95

9

混凝土罐车

85

10

轻型载重卡车

80

（4）固体废物

1）土石方

项目占地面积4115m2，根据施工及建设需求平均开挖深度约1m，共开挖土石方量约4115m3。由于项目用地范围内存在地势差异，施工过程通过挖高填低的施工方式，土石方可完全内部平衡，无弃土产生。

2）建筑垃圾

建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20-50kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目总建筑面积为6000m2，建筑垃圾产生量按30kg/m2进行计算，则产生量约为180t。主要为废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等。按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定，能回收利用的建筑垃圾，如废钢筋、废木材、废塑料等可送废品收购站回收利用；不能回收利用的建筑垃圾，如废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。

3）生活垃圾

项目施工期施工人员10人，施工人员不在项目区食宿，每人每天生活垃圾产生量按0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为2kg/d。施工人员生活垃圾统一集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置。

二、运营期工程分析

（一）运营期工艺流程

项目运营期生产产品包括干米线、水米线、干浆米线、卷粉、饵丝及饵块，其中饵丝及饵块生产除成型机外，其他生产设备均共用，生产工艺流程完全相同。其中除干米线以外的其他产品即产即销，不进行存储。项目干米线、水米线、干浆米线、卷粉、饵丝及饵块生产工艺流程及产污节点分别见图5-2、5-3、5-4、5-5、5-6，公辅工程产污节点见图5-7。
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图5-2  干米线生产工艺流程及产污节点图

干米线生产工艺简述：

洗米：将外购大米倒入不锈钢槽内，加水搅拌进行清洗，主要是去除大米中可能掺杂的稻壳和石子等。该工序产生的污染物主要为淘米水。

浸泡：淘洗好的大米首进入泡米罐加水浸泡0.5h以上，使米粒吸水膨胀，软化米粒中的坚固组织，以便下一步磨粉工序。该工序产生的污染物主要为淘米水。

磨粉：大米滤水后进入磨面机磨细。大米经过浸泡后，含水量大，磨粉过程中几乎不产生粉尘，该工序产生的污染物主要为噪声。

和面：磨成的米粉放入搅拌槽内，按淀粉:米粉=1:4的比例加入淀粉，并搅拌均匀。该工序产生的污染物主要为噪声。
压制成型：和面完成后输送进入米线成型机，物理挤压成型。该工序产生的污染物为噪声。

烘箱烘干及切割：成型的米线进入电烘箱，以120~150℃左右温度烘烤1min，烘干后米线按尺寸自动切割。该工序污染物主要为碎米线。

装箱：项目成品干米线使用纸箱包装后，入库待售。该工序污染物主要为包装废物。

检验：样品抽样检验，送检，不在项目区设检验室。
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图5-3  水米线生产工艺流程及产污节点图

水米线生产工艺简述：

洗米：将外购大米倒入不锈钢槽内，加水搅拌进行清洗，主要是去除大米中可能掺杂的稻壳和石子等。该工序产生的污染物主要为淘米水。

浸泡：淘洗好的大米首进入泡米罐加水浸泡0.5h以上，使米粒吸水膨胀，软化米粒中的坚固组织，以便下一步磨浆工序。该工序产生的污染物主要为淘米水。

磨浆：浸泡后的大米进入电动磨浆机磨制成黏糊状，磨浆过程加入适量水。磨浆过程为湿式磨浆，不产生粉尘，该工序产生的污染物主要为噪声。

脱浆：利用压滤机将磨好的米浆水分压干，经压滤后的米浆水分在30%~40%左右。该过程产生的污染物主要为噪声及废水。

和面：脱水后的米浆送入搅拌槽内，按淀粉:米浆=3:17的比例加入淀粉，并搅拌均匀。该工序产生的污染物主要为噪声。
造粒：搅拌均匀的混合物料进入制粒机，挤压成柱状大小颗粒。该过程产生的污染物主要为噪声。

熟化：制好的颗粒进入蒸箱内蒸至八分熟，该过程使用蒸汽锅炉提供的蒸汽，该工序产生的污染物为锅炉废气。

压制成型：八分熟的颗粒进入米线成型机，物理挤压成型。该工序产生的污染物为噪声。

煮米线：对成型米线进行最后一道程序煮熟，将米线输送至蒸煮槽内进行蒸煮，槽内底部铺有蒸汽管道，间接加热蒸煮槽内的水，使水温达到90℃~100℃左右，米线通过蒸煮槽完全熟化。该过程污染物主要为废水及锅炉废气。
过冷水、漂洗：刚煮熟的米线表面较粘，为了使其不相互粘连，需要过冷水使其表面光滑。本项目使用清水对米线进行清洗。该过程产生的污染物主要为废水及碎米线。
装箱：项目成品水米线使用塑料箱包装后外送。塑料箱使用前用含氯消毒水进行清洗消毒。该工序污染物主要为消毒清洗废水。

检验：样品抽样检验，送检，不在项目区设检验室。
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图5-4  干浆米线生产工艺流程及产污节点图

干浆米线生产工艺简述：

洗米：将外购大米倒入不锈钢槽内，加水搅拌进行清洗，主要是去除大米中可能掺杂的稻壳和石子等。该工序产生的污染物主要为淘米水。

浸泡：淘洗好的大米首进入泡米罐加水浸泡0.5h以上，使米粒吸水膨胀，软化米粒中的坚固组织，以便下一步磨浆工序。该工序产生的污染物主要为淘米水。

磨粉：大米滤水后进入磨面机磨细。大米经过浸泡后，含水量大，磨粉过程中几乎不产生粉尘，该工序产生的污染物主要为噪声。

和面：磨成的米粉放入搅拌槽内，按淀粉:米粉=1:9的比例加入淀粉，并搅拌均匀。该工序产生的污染物主要为噪声。
压制成型：和面完成后输送进入米线成型机，物理挤压成型。该工序产生的污染物为噪声。

自然晾干：压制成型的米线装入塑料托盘，在放入晾干架上进行晾干，晾干时间4h。
煮米线：对晾干米线进行蒸煮熟化，将米线输送至蒸煮槽内进行蒸煮，槽内底部铺有蒸汽管道，间接加热蒸煮槽内的水，使水温达到90℃~100℃左右，米线通过蒸煮槽后即熟化。该过程污染物主要为废水及锅炉废气。
过冷水、漂洗：刚煮熟的米线表面较粘，为了使其不相互粘连，需要过冷水使其表面光滑。本项目使用清水对米线进行清洗。该过程产生的污染物主要为废水及碎米线。
装箱：项目成品水米线使用塑料箱包装后外送。塑料箱使用前用含氯消毒水进行清洗消毒。该工序污染物主要为消毒清洗废水。

检验：样品抽样检验，送检，不在项目区设检验室。
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图5-5  卷粉生产工艺流程及产污节点图

卷粉生产工艺简述：

洗米：将外购大米倒入不锈钢槽内，加水搅拌进行清洗，主要是去除大米中可能掺杂的稻壳和石子等。该工序产生的污染物主要为淘米水。

浸泡：淘洗好的大米首进入泡米罐加水浸泡0.5h以上，使米粒吸水膨胀，软化米粒中的坚固组织，以便下一步磨浆工序。该工序产生的污染物主要为淘米水。

磨浆：浸泡后的大米进入电动磨浆机磨制成黏糊状，磨浆过程加入适量水。磨浆过程为湿式磨浆，不产生粉尘，该工序产生的污染物主要为噪声。

蒸浆：磨好的米浆的进入蒸箱内蒸至全熟。该过程使用蒸汽锅炉提供的蒸汽，该工序产生的污染物为锅炉废气。

压制成型：熟化的米浆输送进入米线成型机，物理挤压成型。该工序产生的污染物为噪声。

风冷：输送带设制冷风机，压制成型的卷粉经过输送带后即完全冷却。该过程产生的污染物主要为噪声。

装箱：项目成品卷粉使用塑料箱包装后外送。塑料箱使用前用含氯消毒水进行清洗消毒。该工序污染物主要为消毒清洗废水。

检验：样品抽样检验，送检，不在项目区设检验室。
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图5-6  饵块、饵丝生产工艺流程及产污节点图
洗米：将外购大米倒入不锈钢槽内，加水搅拌进行清洗，主要是去除大米中可能掺杂的稻壳和石子等。该工序产生的污染物主要为淘米水。

浸泡：淘洗好的大米首进入泡米罐加水浸泡0.5h以上，使米粒吸水膨胀，软化米粒中的坚固组织，以便下一步磨浆工序。该工序产生的污染物主要为淘米水。

蒸米：浸泡的大米进入蒸箱内蒸至全熟。该过程使用蒸汽锅炉提供的蒸汽，该工序产生的污染物为锅炉废气。

压制成型：熟化的大米分别进入饵块、饵丝成型机，物理挤压成型为饵块、饵丝。该工序产生的污染物为噪声。

风冷：输送带设制冷风机，压制成型的饵块、饵丝经过输送带后即完全冷却。该过程产生的污染物主要为噪声。

装箱：项目成品卷粉使用塑料箱包装后外送。塑料箱使用前用含氯消毒水进行清洗消毒。该工序污染物主要为消毒清洗废水。

检验：样品抽样检验，送检，不在项目区设检验室。
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图5-7  其他公辅工程产污节点图
（二）运营期主要污染工序

1、废水

项目运营期废水包括生产废水、锅炉排水和办公废水，具体用水及废水产生情况如下：

（1）生产用水及废水产生情况

项目在生产过程用水主要分为直接用水和辅助设施用水，直接用水环节主要有洗米、泡米、磨浆、煮米线、冷却及漂洗、塑料箱清洗消毒等，辅助设施用水包括车间清洗及锅炉用水。

建设单位在昆明市五华区建有一个同类型的米线厂，该米线厂已建成运行多年本项目生产用水根据建设单位提供的数据进行核算，该数据为建设单位运行多年总结的用水最大量。
1）洗米

根据建设单位多年生产经验，洗米用水量约为2m3/t米，项目大米使用量为42.5t/d，则洗米工序用水量为85m3/d（30600m3/a）。排污系数取0.7，则洗米废水产生量为68m3/d（24480m3/a）。

2）泡米

根据建设单位多年生产经验，泡米用水量约为2m3/t米，项目大米使用量为42.5t/d，则泡米工序用水量为85m3/d（30600m3/a）。排污系数取0.4，则泡米废水产生量为34m3/d（12240m3/a）。

3）磨浆、脱浆
根据建设单位多年生产经验，磨浆用水量约为0.2m3/t米，项目需要进行磨浆的大米量为18t/d，则磨浆工序用水量为3.6m3/d（1296m3/a），项目生产过程仅水米线及卷粉生产需要磨浆，其中水米线生产磨浆用水约为2.52m3/d（907.2m3/a），卷粉生产磨浆用水约为1.08m3/d（388.8m3/a）。卷粉生产磨浆后不需要脱浆，不产生废水。水米线生产脱浆过程排污系数取0.5，则脱浆废水产生量约为1.26m3/d（453.6m3/a）。

4）煮米线

水米线、干浆米线生产过程中，成型的米线需在100℃左右的温度下蒸煮。根据建设单位多年生产经验，蒸煮用水定额为1.5m3/t产品，水米线、干浆米线产量为55t，则蒸煮米线用水量为82.5m3/d（29700m3/a），煮米线的水大部分随热量蒸发，废水产生量按40%计，则产生量为33m3/d（11880m3/a）。煮米线热源为蒸汽锅炉提供的蒸汽，产生的水蒸气自然扩散。

5）冷却及漂洗

水米线、干浆米线生产过程中，米线蒸煮熟化后使用清水清洗降温。根据建设单位多年生产经验，米线冷却过程用水量为1m3/t产品，水米线、干浆米线产量为55t，则米线冷却及漂洗用水量约55m3/d（19800m3/a），产污率80%计算，废水产生量为44m3/d（15840m3/a）。
6）包装箱及设备清洗

项目使用塑料箱装米线，使用前需进行清洗消毒，消毒剂为含氯消毒剂，直接按比例加入水中；项目的生产设备在每天生产结束后需要进行清洗，使用清水清洗即可。根据建设单位多年生产经验，项目包装箱及设备清洗用水量约为5m3/d（1800m3/a），废水产生系数按0.8计，则废水产生量为4m3/d（1440m3/a）。

7）车间清洗

项目生产车间每天清洗一次，用水参照《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168-2013）中2L/m2·次计，项目生产车间面积约为2724m2，则车间清洗用水量为5.45m3/d（1961m3/a），废水产生系数按0.7计，则车间清洗废水产生量为4.36m3/d（1569m3/a）。

8）锅炉用排水

项目采用1台6t/h蒸汽锅炉提供蒸汽，锅炉每年运行时间为360天，每天生产8h。根据锅炉对水质的要求，新鲜水在进入锅炉前需要进行软化处理，处理目的是去除水中的钙、镁离子，以防止水的硬度过高，影响锅炉的正常运行。项目锅炉用水量为6m3/d（2160m3/a），锅炉软水处理产生的高盐废水量为0.6m3/d（216m3/a），锅炉强制排水量为0.06m3/d（21.6m3/a），管道运输损失量为0.09m3/d（32.4m3/a），蒸汽产生量为5.25m3/d，1890m3/a，蒸汽在使用过程中全部蒸发。锅炉强制排水、软水处理产生的高盐废水总量为0.66m3/d（237.6m3/a），属于清净下水，经收集后用于用于车间清洁。
综上，项目生产环节用水量为327.55m3/d（117917.28m3/a），废水产生量为189.28m3/d（68140.22m3/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。锅炉强制排水、软水处理产生的高盐废水经收集后用于用于车间清洁，其他生产生产废水经生产车间的污水收集渠统一收集至项目自建污水处理站处理后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理。

（2）员工生活

项目运营期劳动定员50人，在项目区内食宿。根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168-2013），项目工作人员用水100L/人·d计，则工作人员生活用水量为5m3/d（1800m3/a），其中食堂用水量约占20%，其余为原盥洗用水，则食堂用水量为1m3/d（360m3/a），员工盥洗用水量为4m3/d（1800m3/a）。废水产生量按80%计，则工作人员生活污水产生量为4m3/d（1440m3/a），其中食堂含油废水量为0.8m3/d（288m3/a），员工盥洗废水量为3.2m3/d（1152m3/a）。项目员工生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油。项目食堂含油废水经隔油池处理后，与员工盥洗废水一并进入化粪池处理，再汇同项目其他生产废水一并进入自建污水处理站处理后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理。
综上，项目区用水量为332.55m3/d（119717.28m3/a），其中新鲜水用量为331.89m3/d（119479.68m3/a）。项目废水产生量为193.28m3/d（69580.22m3/a），其中回用水量为0.66m3/d（237.6m3/a），经处理后外排水量为192.62m3/d（69342.62m3/a）。项目生产废水占总废水量的98%，废水中主要污染物及其浓度以生产废水中污染物及其浓度计算。经类比《安宁刘细妹米制品食品有限公司日产5t米线生产加工项目竣工环境保护验收监测表》，项目废水中污染物及其产生浓度约为COD：1770mg/L、BOD5：700mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：45mg/L。项目拟自建隔油池、化粪池、污水处理站对项目生产及生活污水进行处理，本评价推荐采用接触氧化工艺进行污水处理，该工艺操作简单，运转费用低，处理效果好，运行稳定，是目前较为成熟的污水处理工艺。项目锅炉强制排水、软水处理产生的高盐废水经收集后用于用于车间清洁；食堂含油废水经隔油池处理后，与员工盥洗废水一并进入化粪池处理，再汇同项目其他生产废水一并进入污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理。
项目水污染物产生及排放情况见表5-3。项目水量平衡如图5-3所示。
表5-3   项目废水及污染物产排情况一览表

废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

去除效率（%）

治理后

浓度（mg/L）

产生量（t/a）

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生产及生活废水

69342.62
COD

1700

117.882 

80

340

23.576 

BOD5
700

48.540 

60

280

19.416 

SS

1000

69.343 

80

200

13.869 

NH3-N

45

3.120 

10

38 

2.652 
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4

0.8

3.2

化粪池

污水处理站

188.62

4

192.62

团乐路市政

污水管网

团结集镇污水

处理厂

1.26

192.62

注：

表示回用水


图5-7  项目水平衡图（m3/d）
2、废气

项目生产工艺较为简单，生产过程中使用电源及生物质作为能源。废气主要为锅炉废气、食堂油烟及恶臭。

（1）锅炉废气

项目拟新建1台6t/h的蒸汽锅炉为生产过程提供蒸汽，使用燃料为商品生物质成型燃料，锅炉每年运营360天，每天工作时间约为8h，每年工作时间为2880h。本项目使用的固体生物质成型燃料为云南志兴环保能源科技有限公司提供，满足《中华人民共和国能源行业标准 生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）一级标准。根据生产厂家提供的生物质监测报告可知本项目生物质燃料各成分见表5-4所示。

表5-4  生物质燃料成分一览表

应用基

全水分（Mt）

空气干燥基水分（Mad）

干燥基灰分（Ad）

干燥无灰基挥发分（Vdaf）

干燥基固定碳（FCd）

空气干燥基全硫（St,ad）

空气干燥基氢元素（Had）

空气干燥基高位发热量（Qb,ad）

收到基恒容低位发热量（Qnet,p,ar）

应用基成份%

6.8
2.94
2.02
81.95
17.69
0.06
5.73
19.10MJ/kg

17.05MJ/kg

一级标准%
≤10
/

≤6
/
/
≤0.1
/

/
≥14.6
注：执行《中华人民共和国能源行业标准 生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）一级标准
项目锅炉主要用于提供生产用蒸汽，生物质燃料用量根据《环境统计手册》进行计算，其计算方法如下：
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式中：B——锅炉燃料耗量（单位kg/h）；

D——锅炉每小时的产汽量（单位kg/h），本项目锅炉为6000kg/h；

QL——燃料的低位发热值（单位kJ/kg），根据生物质厂家提供的检测报告可知，生物质燃料的低位发热值为17050kJ/kg；
n——锅炉的热效率，项目锅炉热效率为90%；
i"——锅炉在绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（单位kJ/kg），项目锅炉额定蒸汽压力为0.25MPa，经查询蒸汽热焓值为2717.2kJ/kg；
i’——锅炉给水热焓值（单位kJ/kg），一般来说锅炉给水温度为20℃，给水热焓值为84.476kJ/kg；
经以上公式及锅炉参数计算得出，本项目锅炉满负荷运行时生物质燃料用量为1030kg/h，8.236t/d，2964.7t/a。
生物质燃烧过程中会产生烟气，烟气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx。锅炉废气中各污染物产生量的计算根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行，产排污系数见表5-5。

表5-5  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其它

生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）

层

燃

炉

所有规模

工业废气量

标立方米/吨-原料

6552.29

二氧化硫

kg/t-原料
17S①
烟尘

kg/t-原料

37.6

氮氧化物

kg/t-原料

1.02

注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S）为0.01%，则S=0.01。

根据生产厂家提供的检测报告可知，本项目使用的生物质燃料硫分含量为0.06%。根据产排污系数表进行计算得：项目运营期生物质燃料燃烧废气产生情况见表5-6。

项目拟采用“多管旋风除尘+布袋除尘”处理锅炉燃料燃烧废气。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数，多管旋风除尘对烟尘的除尘效率为70%，布袋除尘器对烟尘的除尘效率可达99%。项目废气处理设施对NOx、SO2无去除效率。锅炉废气经“多管旋风除尘+布袋除尘”处理后由一根35m高的排气筒（1#）排放。各污染物排放情况见表5-6。

项目锅炉废气产生及排放情况见表5-6。

表5-6   锅炉废气产排情况表

产生源

污染物名称

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
处理

措施

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
燃料燃烧废气

废气量

1942.564万m3/a

1942.564万m3/a

颗粒物

111.473 

38.706 

5738.452 

多管旋风除尘+布袋除尘

0.334 

0.116 

17.215 

SO2
3.024 

1.050 

155.671 

3.024 

1.050 

155.671 

NOx

3.024 

1.050 

155.671 

3.024 

1.050 

155.671 

注：废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求，即颗粒物＜50mg/m3、SO2＜300mg/m3、NOx＜300mg/m3。

由上表分析，项目排放的锅炉废气各污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求，即：烟尘≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3。
（2）食堂油烟

项目在综合楼内设食堂，提供项目内全体员工三餐服务。食堂内设2个灶头，使用电能及煤气，属清净能源，食堂废气主要为食堂油烟。

食堂就餐人数为50人/d，按平衡膳食推荐的以每人每天食用20g食用油计算，则用油量为：1kg/d。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量约为0.0283kg/d，10.188kg/a，每天平均烹调作业以5小时计，则油烟产生速率为0.0057kg/h。

本评价要求，项目食堂设置一套油烟净化器，风机风量不低于3000m3/h，油烟净化效率按60%计，厨房油烟排放速率为0.0022kg/h，排放浓度为0.73mg/m3，排放量为4.075kg/a。综合楼周边10m范围内无高于其自身的建筑物，油烟废气经处理后由引风管引至高出综合楼楼顶1.5米高的排气筒排放，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模2mg/m2的要求。

（3）污水处理站恶臭

本项目异味主要来源于生产车间食品加工产生的异味，卫生间、污水处理设施、碎米线及生活垃圾等固体废物产生的异味。

项目化粪池、污水处理站运营过程中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。项目化粪池、污水处理站地埋式设置，污水处理站各池体加盖，异味产生量较少，呈无组织排放。
项目生产产品为米线、卷粉、饵丝及饵块等米制品，原料为大米及淀粉，不添加其他物质，加工过程异味产生量较小，呈无组织排放，通过加强车间通风，加强异味稀释扩散。项目卫生间为水冲厕，卫生间打扫频次较高，异味产生量较小，呈无组织排放。本项目在生产期间由于碎米线、生活垃圾等固体废物的堆积产生少量的恶臭，产生原因与管理息息相关，通过对碎米线、生活垃圾等固体废物进行日产日清，加强厂区管理，恶臭产生量较小，呈无组织排放。

综上，项目生产运行过程中异味产生量不大，通过加强管理，及时清运固体废物、加强卫生间打扫频次，并在厂区设置绿化带等措施后，异味能得到有效控制，厂界恶臭能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（即臭气浓度＜20（无量纲））。
3、噪声

项目营运期噪声主要为生产设备噪声、污水处理设备噪声及风机噪声，项目主要噪声源强见表5-7。

表5-7  主要噪声源源强  单位：dB（A）

序号

噪声源

数量

源强

控制措施

治理后源强

1

磨粉机

5台

80

基础减震垫、墙体隔声

65

2

和粉机

5台

75

基础减震垫、墙体隔声

60

3

成型机

13台

80

基础减震垫、墙体隔声

65

4

压滤机

2台

70

基础减震垫、墙体隔声

55

5

制粒机

4台

80

基础减震垫、墙体隔声

65

6

磨浆机
6台
80

基础减震垫、墙体隔声

65

7

潜水泵

2台

80

水下、池体隔声

65

8

风机

1台

85

消声器、墙体隔声

70

4、固体废弃物

项目运营过程中所产生的固体废弃物主要为锅炉炉渣、生产过程产生的碎渣、废包装材料、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾。

（1）锅炉炉渣

项目锅炉炉渣的产生量参照《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》下册中工业锅炉室燃炉锅炉炉渣产生系数进行计算，炉渣产生量为1.05Akg/t燃料（A为灰分含量，监测报告显示，该生物质燃料中灰分含量为1.69%）项目锅炉生物质消耗量为1442.88t/a，则项目炉渣产生量为24.38t/a，产生的锅炉炉渣统一收集后委托环卫部门清运处置。

（2）生产过程产生的碎渣

项目在造粒、蒸制、成型、冷却漂洗、装箱以及设备清洗过程中会产生碎米线、碎卷粉、饵丝等碎渣。根据业主提供的资料，生产过程碎渣产生量约为产量的0.1%，则项目碎渣产生量约为0.1t/d、36t/a，此部分米线不能外售，集中收集后由富民徐杨农业开发有限公司清运用于生猪养殖饲料。

（3）废包装材料
废包装材料主要是来源于原材料脱包产生的废包装袋，干米线包装装箱产生的废纸箱等，产生量约为3t/a。废包装材料收集暂存，定期外售废品收购商。

（4）化粪池及污水处理站污泥
项目化粪池、污水处理站在处理污水的过程中会产生污泥，污泥的产生量与污水水量、水质和处理工艺有关。一般每立方水产泥量约有0.15kg（含水率98%），项目年产生污水量为100047.6m3/a，则污泥产生量约为15t/a。项目区产生的污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。

（5）生活垃圾

项目工作人员50人，按每人每天生活垃圾产生量1kg 估算，则垃圾产生量为50kg/d、18t/a。生活垃圾集中收集于带盖生活垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处置。


表六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气

污染物
	施工期
	施工扬尘
	颗粒物
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	机械尾气
	CO、NOx、THC
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	锅炉废气
	烟尘
	5738.452mg/m3
	38.706 t/a
	17.215mg/m3
	0.116 t/a

	
	
	
	SO2
	155.671mg/m3
	1.050 t/a
	155.671mg/m3
	1.050 t/a

	
	
	
	NOx
	155.671mg/m3
	1.050 t/a
	155.671mg/m3
	1.050 t/a

	
	
	食堂油烟
	油烟
	1.83mg/m3
	10.188kg/a
	0.73mg/m3
	4.075kg/a

	
	
	污水处理设施、固体废物
	恶臭
	—
	少量
	—
	少量

	水污染物
	施工期
	生活污水
	SS
	—
	0.32m3/d
	—
	0

	
	
	施工废水
	SS
	—
	1.5m3/d
	—
	0

	
	运营期
	生产、生活综合废水
	水量
	—
	69342.62m3/a
	—
	69342.62m3/a

	
	
	
	COD
	1700mg/L
	117.882 t/a
	340mg/L
	23.576 t/a

	
	
	
	BOD5
	700mg/L
	48.540 t/a
	280mg/L
	19.416 t/a

	
	
	
	SS
	1000mg/L
	69.343 t/a
	200mg/L
	13.869 t/a

	
	
	
	NH3-N
	45mg/L
	3.120 t/a
	38 mg/L
	2.652 t/a

	固体

废物
	施工期
	建筑垃圾
	180t
	100%处置

	
	
	土石方
	4115m3
	

	
	
	生活垃圾
	2kg/d
	

	
	运营期
	锅炉炉渣
	24.38t/a
	

	
	
	碎渣
	36t/a
	

	
	
	废包装材料
	3t/a
	

	
	
	化粪池及污水处理站污泥
	15t/a
	

	
	
	生活垃圾
	18t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备
	80～98dB(A)
	昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	生产设备、水泵、风机等设备噪声
	70~85dB
	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	主要生态影响：

项目位于西山区团结街道办事处，所在位置属于集镇所在地，项目用地范围较差，生态环境主要受人为控制，自我调控能力较差，本项目的建设运营对周围生态环境的影响较小。


表七、环境影响分析

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

		项目建设所在区域交通方便。厂址周边200m范围内无工业污染源，对食品无显著污染，对项目生产食品宜食用性无不利影响。

	符合


	厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

	厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源产生。
	符合


	厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

	厂区所在地不易发生洪涝灾害的地区。

	符合



厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

		项目周边没有昆虫大量孳生的潜在场所。
	符合



	根据上表分析，项目厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，没有昆虫大量孳生的潜在场所，项目选址符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）。

5、环境相容性分析
项目运营中所产生的废气经采取措施治理及加强管理后能够达到相关标准要求排放，对区域环境空气及周边环境敏感目标的影响不大；项目运营过程中所产生的废水经自建污水处理设施处理达标后进入市政污水管网，最终进入团结集镇污水处理厂处理，不直接排入地表水，对周边地表水环境的影响较小；项目所产生的噪声经采取减震、隔声措施后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；所产生的固体废弃物均得到了合理有效的处置，对环境影响不大。

项目位于云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河村，据实地调查，项目东侧紧邻云南易和米线厂，为食品厂；项目用地范围及周围500m范围内主要为村庄，无污染较重的生产企业，无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在明显的环境制约因素。综合分析，项目与周边环境相容。

综上分析，项目用地已取得昆明市国土资源局西山分局团结管理所、昆明市西山区人民政府团结街道办事处、昆明市西山区龙潭社区居民委员会的同意；项目选址与《云南省滇池保护条例》、《昆明市河道管理条例》、《食品企业通用卫生规范》相符。项目用地范围及周围500m范围内主要为村庄，无污染较重的生产企业，无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在明显的环境制约因素。项目区场地开阔平坦，交通便利，环境条件较好，适合本项目建设。通过对“三废”排放与影响分析可知，本工程产生的各种污染物在采取严格的治理措施后均可达标排放，其污染物排放量少，对环境的影响较小。因此，项目选址可行。

五、平面布置合理性分析

项目总平面布置分为生产区、办公生活区。项目区设1个出入口，位于北侧团乐路一侧。项目生产区布置于厂区西侧，办公生活区布置于厂区东北侧。生产、生活区分区设置，各分区之间设绿化带。生产区之间按产品类型分区设置，各产品生产车间按生产工艺流程布置生产线。综上分析，项目平面布局将生产区、办公生活区、污水处理区分开布置，满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。

项目污水处理站、锅炉排气筒布置于厂区东南侧，布置于办公生活区侧方向，且与办公生活区之间设绿化带相隔，污水处理站产生的异味、锅炉废气对对办公生活区影响较小。

综上分析，项目功能分区明确，做到统一协调，建、构筑物的布置紧凑合理，满足生产系统的储存、操作等主要环节的要求，项目平面布置合理。




表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	颗粒物
	洒水降尘、施工围挡、遮盖及覆盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值，颗粒物≤1mg/m3

	
	
	机械尾气
	CO、NOx、THC
	加强管理，机械设备及时维修
	

	
	运营期
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOx
	经“多管旋风除尘+布袋除尘”处理后，通过1根35m高的排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求

	
	
	食堂油烟
	油烟
	经油烟净化器处理后通过高于综合楼楼顶1.5米高的排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模

	
	
	污水处理设施、固体废物
	恶臭
	污水处理设施地埋式设置、卫生间加强打扫频次、固体废物日产日清，加强厂区绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准

	水

污

染

物
	施工期
	污水处理设施、固体废物
	SS
	简单沉淀后回用于施工场地工艺用水及场地洒水降尘，不外排
	不外排，对周围地表水无影响

	
	
	施工废水
	SS
	
	

	
	运营期
	生产、生活综合废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	锅炉强制排水、软水处理产生的高盐废水经收集后用于用于车间清洁；食堂含油废水经隔油池处理后，与员工盥洗废水一并进入化粪池处理，再汇同项目其他生产废水一并进入污水处理站处理达标后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理
	外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准

	噪

声
	施工期
	施工机械设备
	噪声

dB（A）
	合理安排施工时间，选用低噪声设备，加强设备维护
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB 12523-2011）标准，昼间≤70dB（A），

夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	生产设备、水泵、风机等设备噪声
	噪声

dB（A）
	选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）2类，昼间≤60dB（A），

夜间≤50dB（A）

	固

体

废

物
	施工期
	施工作业
	土石方
	全部回填使用
	100%处置

	
	
	
	建筑垃圾
	分类收集，可回收利用部分送废品收购站回收利用，不能回收部分运至指定的建筑垃圾消纳处置场
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集后委托环卫部门定期清运处置
	

	
	运营期
	锅炉炉渣
	统一收集后委托环卫部门清运处置
	100%处置

	
	
	生活垃圾
	
	

	
	
	碎渣
	集中收集后由富民徐杨农业开发有限公司清运用于生猪养殖饲料
	

	
	
	废包装材料
	收集暂存后定期外售废品收购商
	

	
	
	化粪池及污水处理站污泥
	委托环卫部门定期清掏清运处置
	

	生态保护措施及预期效果：

项目位于西山区团结街道办事处，项目建成后设置绿化，对生态有一定的恢复作用。建成运营后，通过采取相应的污染防治措施治理，能够做到废气、废水、噪声能达标排放，固体废物合理处置率达100%。本项目建设对生态环境影响小。




表九、结论及建议

	一、结论

1、符合产业政策

本项目属于C1431米、面制品制造，根据查阅国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类 第十九项 轻工业 中的第31项 营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产，因此，本项目符合国家产业政策。

2、选址合理

项目用地已取得昆明市国土资源局西山分局团结管理所、昆明市西山区人民政府团结街道办事处、昆明市西山区龙潭社区居民委员会的同意；项目选址与《云南省滇池保护条例》、《昆明市河道管理条例》、《食品企业通用卫生规范》相符。项目用地范围及周围500m范围内主要为村庄，无污染较重的生产企业，无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在明显的环境制约因素。项目区场地开阔平坦，交通便利，环境条件较好，适合本项目建设。通过对“三废”排放与影响分析可知，本工程产生的各种污染物在采取严格的治理措施后均可达标排放，其污染物排放量少，对环境的影响较小。因此，项目选址可行。

3、平面布置合理

项目功能分区明确，做到统一协调，建、构筑物的布置紧凑合理，满足生产系统的储存、操作等主要环节的要求，项目平面布置合理。

4、环境现状评价结论

（1）水环境

项目附近的地表水体为北面20m处的永胜河，永胜河为螳螂川水系律则河右岸一级支流，螳螂川（中滩闸门-富民大桥）的水环境功能为农业用水、景观用水，水质类别为Ⅴ类。根据《2018年昆明市环境状况公报》，螳螂川-普渡河中滩闸门断面水质类别为V类，故永胜河水质能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。
（2）大气环境

项目位于昆明市西山区团结街道办事处，区域环境空气质量功能区划为二类区。根据《2018年昆明市西山区环境状况公报》，项目所在区域空气环境质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为环境空气质量达标区。
（3）声环境

项目所处区域为居住、商业、工业混杂区，属于2类声环境功能区。根据现场踏勘，项目区周围无重大噪声源，主要噪声来源为行经车辆所产生交通噪声，声环境质量现状良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（4）生态环境

项目所在区域生态环境为城镇生态环境，项目区所在场地由于人员活动影响扰动，地表裸露无植被，不存在原生植被，生物多样性较差；项目区周边主要的植被为杂草、灌木丛及杉树林，无大型动物，主要为常见鸟类、鼠类及昆虫等。项目周边500m范围内无风景名胜区、国家及省级重点保护野生动植物，无古树名木及文物保护单位。

5、施工期环境影响评价结论

项目施工期废气主要为施工扬尘及施工机械尾气，通过采取洒水抑尘、设置围挡、堆料表面覆盖等措施后，施工扬尘对周边环境的影响不大。

施工期产生施工废水及生活污水经收集沉淀处理后，回用于施工场地工艺用水及场地洒水降尘，不外排，不会对项目周边的水环境造成影响。

施工期噪声主要为施工机械噪声，通过采取选用低噪声设备、注意设备保养、施工场界设置隔声屏障、合理布局施工现场、合理安排施工时间等措施后，施工期产生的噪声对项目周围环境保护目标影响较小。

项目施工期土石方达内部平衡，无废弃土石方产生；建筑垃圾分类收集，可以回收利用的送废品收购站回收利用，不能回收利用的由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场；施工期生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。施工期固废处置率100%，对周围环境的影响很小。
6、运营期环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

项目运营期废水主要包括洗米、泡米、煮米线、冷却及漂洗、包装箱及设备清洗、车间清洗、锅炉排水等生产废水，以及食堂含油废水、员工关系废水等生活污水。项目锅炉强制排水、软水处理产生的高盐废水经收集后用于用于车间清洁；食堂含油废水经隔油池处理后，与员工盥洗废水一并进入化粪池处理，再汇同项目其他生产废水一并进入污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理，不直接排入地表水，对周边地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响评价结论

项目运营期废气主要为锅炉废气、食堂油烟及恶臭。锅炉使用生物质成型燃料，锅炉废气中主要污染物为烟尘、SO2和NOx。锅炉废气经“多管旋风除尘+布袋除尘”处理后，通过1根35m高的排气筒排放。经分析，经处理后排放的锅炉废气中各污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求。预测结果显示，锅炉排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx最大地面落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，占标率小于10%，对周围环境影响较小；食堂油烟经油烟净化器处理后由引风管引至高出综合楼楼顶1.5米高的排气筒排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模2mg/m2的要求，对周围环境空气影响较小；通过采取污水处理设施地埋式设置、卫生间加强打扫频次、固体废物日产日清、加强厂区绿化等措施治理后，项目厂界恶臭能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（即臭气浓度＜20（无量纲）），对周围环境影响不大。
（4）固体废弃物影响评价结论

项目运营期产生的固体废物主要为锅炉炉渣、生产过程产生的碎渣、废包装材料、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾，均为一般固体废物。锅炉炉渣、生活垃圾集中收集于带盖生活垃圾收集桶内，定期委托环卫部门清运处置；化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏清运处置；碎米线等碎渣集中收集后由富民徐杨农业开发有限公司清运用于生猪养殖饲料；废包装材料收集暂存后定期外售废品收购商。项目运营期固体废物均得到合理处置，处置率达100%，对周围环境影响较小。

7、总结论

项目符合国家和地方相关产业政策的要求，选址合理，平面布置合理。该项目的建设，对产生的废水、废气、噪声采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

二、环境保护措施

1、大气环境保护措施

①锅炉废气经1套“多管旋风除尘+布袋除尘”处理后由1根35m高排气筒排放。锅炉废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求；

②食堂安装《环境保护产品认证证书》的油烟净化器，并设置高出综合楼楼顶1.5米高的排气筒，食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模2mg/m2的要求；
③锅炉烟囱预留采样监测口，并设置采样平台；

④定期检查锅炉废气处理设施，保证其正常运行，以确保废气达标排放。

⑤化粪池、污水处理站为地埋式，污水处理站各池体加盖；
⑥加强卫生间打扫频次，生活垃圾、碎米线等碎渣日产日清；

⑦加强厂区绿化，既可吸收厂区异味，又可美化环境。

2、水环境保护措施

①食堂外建设1个容积为1m3的隔油池，用于收集处理食堂含油废水；

②卫生间一旁建设1个容积为5m3的化粪池，用于收集处理员工盥洗废水；

③项目区建设1座日处理规模为300m3的污水处理站，用于收集处理项目区生产及生活污水。污水处理站委托有资质的单位设计及建设。

④设置一个规范化的污水总排口，项目区生产及生活污水经自建污水处理设施处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，接入团乐路市政污水管排，最终进入团结集镇污水处理厂处理。

⑤定期对污水管网进行检查，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。

3、声环境保护措施

①尽量选用低噪声设备，设备安装基础减振，产噪设备布置于厂房内；

②加强设备的维护、管理，保证正常运行，避免非正常机械噪声的产生；

③对进出车辆加强管理，限制车速，限制车辆鸣笛。
4、固体废物处置措施

①设置带盖生活垃圾收集桶若干，项目产生的生活垃圾、锅炉炉渣集中收集于带盖生活垃圾收集桶内，定期委托环卫部门清运处置；

②设置若干带盖胶桶，项目区产生的碎米线等碎渣集中收集于带盖胶桶内，由富民徐杨农业开发有限公司清运用于生猪养殖饲料；
③废包装材料集中收集暂存后，定期外售废品收购商；
④委托环卫部门对项目区污水处理设施污泥进行定期清掏清运处置。

三、建议

1、设置专职环保管理人员，负责全厂的环保管理工作，建立健全环境保护管理制度，应确保环保设施的正常运转。

2、健全各项规章制度，制定各种操作规程。定期对设备及其附件进行检查、维护和保养。

3、企业应认真落实环保“三同时”，加强运营期的环境管理工作。

4、按要求设置各环保设施的标识标牌。

5、加强设备及各项污染物防治措施的定期检修和维护工作，确保各环保设施设备正常运行。

四、环境监测计划及竣工验收

1、环境监测计划

项目环境监测目的是为了监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。根据项目特点，建议项目的监测计划如表9-1。

表9-1  项目环境监测计划一览表

监测内容

监测点位

监测项目

监测频次

废气

锅炉排气筒出口

烟尘、SO2、NOx

纳入企业年检体系，按照相关标准要求执行

项目上风向1个监测点、下风向2个监测点

臭气浓度

废水

项目污水总排口

COD、BOD5、SS、NH3-N、TP

噪声

厂界四周1m处

等效A声级

2、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定要求，项目建成完工后，业主应自行组织验收，待通过验收到相关部门备案后方能投入正式运营，纳入日常管理。本次评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2。
表9-2  竣工环境保护验收一览表

环境因素

处理对象

处理措施

处理效果

废气

锅炉废气

经“多管旋风除尘+布袋除尘”处理后，通过1根35m高的排气筒排放

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放要求

食堂油烟

经油烟净化器处理后通过高于综合楼楼顶1.5米高的排气筒排放
《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模
恶臭

污水处理设施地埋式设置、卫生间加强打扫频次、固体废物日产日清，加强厂区绿化

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准
废水

雨污水

雨污分流系统1套

雨污分流

食堂含油废水

1m3的隔油池1个

外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准
员工生活污水

5m3的化粪池1个

生产及生活综合污水

处理规模为300m3的污水处理站1座

规范化的污水总排口1个

固体废物

锅炉炉渣、生活垃圾

带盖垃圾桶若干

100%处置
碎米线等碎渣

带盖胶圾桶若干

噪声

设备噪声

产噪设备安装于厂房内，基础安装减震垫、风机安装消声器

厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



	预审意见：

公章

经办人：                          年     月    日



	下一级环境保护主管部门审查意见：

公章

经办人                             年    月    日



	审批意见：

公章

经办人                             年    月    日


基础开挖





地面构筑


物施工





图5-1 施工期工艺流程及产污节点图





场地平整





G1、G2、N1、S1





设备安装调试





绿化





竣工


验收





G1、G2、S1





N1





G2、N1、W1、S2





G1、N1









_1234567893.vsd
大米


泡米


磨浆


蒸浆


压制成型


风冷


废水


噪声


噪声、碎渣


洗米


废水


团乐路市政污水管网


团结集镇污水处理厂


自建污水处理站


废气、污泥


水


水


发货


装箱


塑料箱


清洗消毒


水


含氯消毒剂


水


蒸汽锅炉


水


蒸汽


锅炉废气


噪声


碎渣



_1234567895.vsd
锅炉


废水、废气、炉渣


生产车间清洁


废水


员工食宿


废水、油烟、生活垃圾


污水处理站、化粪池


异味、污泥



_1234567897.unknown

_1234567898.vsd
污水收集


初沉池


斜管沉淀池


中间池


好氧接触氧化池


UASB


沉淀池


MBR池


清水池


污水总排口


市政污水管网


团结集镇污水处理厂


污泥池


污泥


PAC



_1234567899.unknown

_1234567896.vsd
洗米


85


68


自来水


331.89


磨浆、脱浆


食堂


17


煮米线


3.6


1


2.34


0.2


0.8


82.5


隔油池


泡米


33


85


34


51


49.5


冷却及漂洗


55


44


11


塑料筐及设备清洗


5


4


1


生产车间清洗


4.79


4.36


1.09


锅炉用水


6


0.66


5.34


员工盥洗


4


0.8



_1234567894.vsd
大米


泡米


蒸米


饵块压制成型


风冷


切割


废水


噪声


噪声、碎渣


洗米


废水


团乐路市政污水管网


团结集镇污水处理厂


自建污水处理站


废气、污泥


水


水


发货


装箱


塑料箱


清洗消毒


水


含氯消毒剂


饵丝压制成型


碎渣



_1234567891.vsd
大米


泡米


磨浆


和面
（淀粉:米粉=3:17）


压制成型


煮米线
（90℃-100℃，2-3min）


发货


废水


噪声


噪声


噪声、碎渣


废水


洗米


废水


蒸汽锅炉


装箱


团乐路市政污水管网


团结集镇污水处理厂


自建污水处理站


废气、污泥


塑料箱


清洗消毒


水


水


水、淀粉


水


水


含氯消毒剂


蒸汽


水


脱浆


废水


噪声


制粒


噪声


熟化
（100℃-110℃，5min）


过冷水、漂洗


废水


水


碎渣


蒸汽


锅炉废气


碎渣



_1234567892.vsd
大米


泡米


磨粉


和面
（淀粉:米粉=1:9）


压制成型


自然晾干


煮米线
（90℃-100℃，2-3min）


发货


废水


噪声


噪声


噪声、碎渣


废水


洗米


废水


蒸汽锅炉


装箱


团乐路市政污水管网


团结集镇污水处理厂


自建污水处理站


废气、污泥


塑料箱


清洗消毒


水


水


淀粉


水


水


含氯消毒剂


蒸汽


过冷水、漂洗


水


废水


碎渣


锅炉废气


碎渣



_1234567890.vsd
大米


泡米


磨粉


和面
（淀粉:米粉=1:4）


压制成型


烘箱烘干
120~150℃，1min


切割


入库


废水


噪声


噪声


噪声、碎渣


洗米


废水


装箱


团乐路市政污水管网


团结集镇污水处理厂


自建污水处理站


废气、污泥


纸箱


水


水


淀粉


碎渣


包装废物



