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一、建设项目基本情况

	项目名称
	车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站建设项目

	建设单位
	云南杰亮新能源科技有限公司

	法人代表
	李海水
	联系人
	李海水

	通讯地址
	云南省昆明市西山区团结街道和平社区

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	云南省昆明市西山区团结街道和平社区

	立项审批

部门
	
	批准文号
	


	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	F5265机动车燃料零售

	占地面积

（平方米）
	1608.31
	绿化面积（平方米）
	300

	总投资

（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	16.7
	环保投资占总投资比例
	5.57%

	评价经费

（万元）
	——
	预期投产
日期
	2019年12月

	1任务由来

    醇醚汽油主要是指甲醇汽油，是一种新型替代普通汽油，专门用于汽油内燃机机车的车用燃料，属于低碳能源。是利用工业甲醇或燃料甲醇，加变性醇添加剂，与现有国标汽油（或组分油）按一定体积（或重量比）经严格科学工艺调配制成的一种新型清洁燃料，可部分或完全替代汽油，用于各种类型的汽油内燃机机动车。目前醇醚燃料新能源已在山西、陕西、四川、重庆、河南、广东等国内多个省市推广应用。

云南杰亮新能源科技有限公司成立于2019年1月18日，是四川北斗航天能源有限公司控股的子公司，公司是“云南省车用新型燃料行业协会”的会员单位，公司专业从事车用醇醚清洁能源产品推广销售与服务，推广销售车用醇醚清洁燃料的背景主要是：一、我国原油储量严重不足，供需矛盾十分突出；二、汽车工业的迅猛发展，机动车保有量飞速增加，大量燃用矿物燃料(汽柴油)造成的汽车尾气排放污染也越来越严重；三、推广使用低碳排放的清洁燃料，是减少我国二氧化碳排放总量的最佳选择。为了保证国民经济的可持续发展，优化产业结构，促进能源、环境经济协调发展，开发研制新型绿色环保的车用醇醚清洁燃料并且推广使用，对于缓解石油供需矛盾、保障国家能源安全和经济可持续发展，减少汽车尾气排放污染、保护大气环境，节能减排、实现低碳经济，开发替代能源，以增加能源供应，改善能源结构，摆脱对石油产品的依赖，将是我国能源行业的重要任务。为适应国家发展清洁替代能源、能源多元化发展的需求，云南杰亮新能源科技有限公司致力于专业销售车用醇醚清洁燃料，推动云南省车用清洁燃料的利于，拟在西山区团结街道和平社区投资300万元，实施车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站建设项目，新建一座车用醇醚清洁燃料防爆阻隔撬装式加注站，加注站拟设置1个醇醚燃料撬装加注装置。撬装式加注装置是集储罐、加注机、卸车装置、通气设施、卸车及加注气体回收装置为一体的装置，卸油区也设置在车道上。撬装式加注装置内设一个50m³的储罐，储罐分为2个隔舱，每个隔舱容积为25m³，分别贮存甲醇汽油和醇醚柴油，撬装式加注装置两端各设置一台双枪加注机。
    按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》要求，完善项目环境保护手续，云南杰亮新能源科技有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》，油库（不含加油站的油库）应编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表。接受委托后，项评价单位进行了现场踏勘、资料收集，并按照环境影响评价有关技术规范编制了《云南杰亮新能源科技有限公司车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站建设项目环境影响报告表》，供建设单位项目上报审批。
2项目概况

2.1基本情况

项目名称：车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站建设项目

建设单位：云南杰亮新能源科技有限公司

法人代表：李海水

建设性质：新建

建设地点：云南省昆明市西山区团结街道和平社区
占地面积：1608.31m2
土地取得方式：租用

项目投资：300万元

计划开工时间：2019年10月
计划竣工时间：2019年12月

2.2工程建设内容及规模
2.2.1工程建设内容

本项目属于橇装式车用燃料加注装置，是一种集地面防火、防雷击、防静电、防枪击防爆炸双壁壁储油罐，油气回收系统，加油系统和自动灭火系统等集成与于一体的可移动式加油设备。建设内容主要是租用昆明戎兵商贸有限公司位于团结街道和平社区原和平加油站（撬装式加油站、已停用多年、设备已移走）1608.31m2土地，安装一套北斗航天能源醇醚清洁燃料阻隔防爆加注装置，为团结街道和浑团公路沿线车辆服务。
项目主要建设内容具体见表1-1。

表1-1项目主要建设内容
项目名称

建设内容

建设规模

备注

主体

工程

醇醚清洁燃料阻隔防爆加注装置一套
位于本项目地块中部，设1个撬装式加注设施，撬装式加注装置内设一个50m³的储罐，储罐分为2个隔舱，每个隔舱容积为25m³。其中1个25m3的甲醇汽油罐（隔仓）（双壁，每个仓拟设置一个通气管，1台双枪加油机）和1个25m3的醇醚柴油储罐（隔仓）（双壁，每个仓拟设置一个通气管，1台双枪加油机）。储罐下部分别设置撬装装置（作为防渗及围堰）。
均为双壁壁储液罐

撬装式加注装置（含储罐、加注机、卸车装置、通气设施、卸车及加注气体回收装置等）1套
--
带压力呼吸阀一个
电脑加注系统一套

加注罩棚60m2
钢架结构、含营业室

安全设施

紧急泄压装置一套

紧急熔断装置一套

液位监测系统一套

防爆电气系统一套

消防设施

自动灭火装置一套

办公室

20m2
依托原和平

加油站

值班食宿

10m2
供水

自来水

供电

380V供电线路

环保

工程

油气回收

油气（汽油、柴油）回收装置2套
，每1套含加油、卸油回收系统
醇醚清洁燃料阻隔防爆加注成套装置配套设施
测漏装置

自动测漏装置一套

防溢流装置

防止溢流装置一套

防火油罐通气管

高于罩棚的顶面1.5m

一体化生活污水处理设施

地埋式，二级生化处理工艺

化粪池
1个，容积2m3
事故废水收集池

1个，容积为20m3
绿化

300m2
和平加油站原有

加注站主要建（构）筑物情况见表1-2所示。

表1-2项目加注站主要建（构）筑物情况一览表
序号

名称

结构类型

耐火等级

数量

参数

备注

1

站房

框架结构

二级

1座

1层

新建

2

辅助用房

框架结构

二级

1座

1层

利旧，依托原和平加油站

3

罩棚

彩钢瓦

二级

6座

撬装装置加油区

4

加油岛

砖混

二级

3座

高0.2m，宽

2.5m

撬装装置区

5

事故废水收集池

砖混

1个

20m3
绿化带内

6

室外地坪及道路

混凝土

7

绿化带

300m2
进、出口侧设有绿化带

（2）工程规模

本项目内建设内容有：加注设施区、站房及附属设施用房等，本项目内共设置有1个撬装式加注设施。其中1个25m3的甲醇汽油罐（隔仓）和1个25m3的醇醚柴油储罐（隔仓）。总容量50m3，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和2014年修订版，本加注站为二级加油站。

加油站的分级见下表。

表1-3加油站等级划分

级别
总容积（m3）
单管容积（m3）
一级
150＜V≤210
V≤50
二级
90＜V≤150
三级
V≤90
本项目
三级
V=50
甲醇汽油储罐：25m3；

醇醚柴油储罐（隔仓）：25m3
2.3原料耗量和主要设备
（1）原料耗量

项目从事甲醇汽柴油零售，加注站的醇醚燃料由四川北斗航天能源有限公司提供，委托具有危险化学品运输资质的运输车辆直接配送至加注站，供使用。甲醇汽油混合燃料现有标准有《车用甲醇汽油（M85）》（GB/T23799-2009），本项目销售的M15甲醇汽油和醇醚柴油暂无国家标准。根据建设单位提供数据，项目主要原料见下表。
表1-4项目原料耗量来源
序号

原料名称
年用量（t/a）
来源

1
醇醚柴油（规格：M15）
1000
外购
2

甲醇汽油（规格：M15）

400

外购
3
水
221.4
和平社区自来水
4
电
7300度
原有和平加油站供电系统
注：M15为含量15%甲醇和其他微量添加剂的油品。
（2）主要设备
    主要设备为四川北斗航天能源有限公司生产的醇醚清洁燃料阻隔防爆加注装置，安装地点为原和平加油站撬装式加油拆除后的混凝土场地，同时在加油机旁建设60m2罩棚一座，详见表1-5。
表1-5 项目主要设备情况一览表

序号
名称或者规格
数量
备注
1

醇醚燃料撬装式加油装置（50m3）
1个
撬装式
3

柴油加油机
1台
双枪
4

汽油加油机
1台
双枪
5

通气管
2根
高于罩棚1.5m

6

油气回收装置
2套
含：卸油、加油回收装置
7

液位仪
1套
8

悬挂式液体自动灭火装置
3套
撬装式加油装置自带
9

推车式干粉灭火器
2台
置于撬装装置旁
10

手提式干粉灭火器
16只
置于站房、辅助用房、撬装装置旁
11

手提式二氧化碳灭火器
2只
配电室
12

消防砂箱
1个
置于撬装装置旁
13

消防铲
3把
置于撬装装置旁
14

消防桶
3支
置于撬装装置旁
15

灭火毯
4床
置于撬装装置旁
16

防爆灯
3盏
置于站房
17

消防应急灯
4只
配电室、撬装装置旁等
2.4原料成分及物化性质

（1）根据建设单位提供资料，项目醇醚柴油主要成分为：柴油、甲醇及少量添加剂
。由于添加剂属于建设单位核心技术。因此，成分保密，其主要性能如下：

·主要功能：抑腐蚀、抑溶胀、抑分层、提高辛烷值、提升动力，保护引擎；

·动力性强：添加剂中含有提高热值的组分，动力性更强；

·稳定性强：保存三个月以上不分层、不变色，满足存储、运输、销售各环节的需要；

·溶解性：易溶于柴油，不溶入水；

·气味颜色：透明、深黄色液体，无特殊气味；

·通用性好：无需改变发动机的结构，可直接使用；

·凝点低：可降低基础油凝点2、3个单位；

·添加比列：≤10%。

（2）根据建设单位提供资料，项目甲醇汽油主要成分为：汽油、甲醇及少量添加剂。由于添加剂属于建设单位核心技术。因此，成分保密，其主要性能如下：

·主要功能：抑腐蚀、抑溶胀、抑分层、提高辛烷值、提升动力，保护引擎；

·动力性强：添加剂中含有提高热值的组分，动力性更强；

·稳定性强：保存三个月以上不分层、不变色，满足存储、运输、销售各环节的需要；

·溶解性：易溶于汽油，不溶入水；

·气味颜色：透明、深黄色液体，无特殊气味；

·通用性好：无需改变发动机的结构，可直接使用；

·凝点低：可降低基础油凝点2、3个单位；
·添加比列：≤0.5%。

（3）项目汽油、柴油和甲醇理化性质详见表1-6~1-8。
3总图布置
3.1内外交通

（1）外部交通

外部交通依托浑团公路，浑团公路为团结街道连接昆明市区主要道路，等级为一级公路，沥青混凝土路面，能满足醇醚清洁燃料加注站运输要求。
（2）内部道路
原和平加油站已建设内部道路，混凝土路面。本项目依托原和平加油站已建设内部道路，可以满足醇醚清洁燃料加注站经营要求。
（3）加注站进出口沿浑团公路布置，为原和平加油站已建设设施。

3.2总平面布置

根据项目初步设计方案，依据《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH3134-2002）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）相关要求，结合场地地形特点，按工艺流程要求，总平面布置拟采用以下方案。

改建撬装加注站占地1608.31m2，加注站坐北朝北布置，站址南面为浑团公路，加注站面向浑团公路设置出入口。项目共分为三个区，一区为加注区，位于站区中部，设置1台25m3×2双仓双加注机撬装式加注装置，加注装置上方设置罩棚；二区为站房，设置站区北部；三区为辅助设置区，位于站区东部，设置卫生间及附属用房。

根据项目初步设计方案，改建加注站各区域布置如下所述：

（1）加注区
加注区设置1套撬装式加注装置，加注装置设置在高0.15m的基础上，加注装置两侧设置2条双车道。由于撬装式加注装置是集储罐、加注机、卸车装置、通气设施、卸车及加注气体回收装置为一体的装置，卸油区也设置在车道上。撬装式加注装置内设一个50m³的储罐，储罐分为2个隔舱，每个隔舱容积为25m³，撬装式加注装置两端各设置一台双枪加注机。

加注区上方设置罩棚1座，罩棚为单排两支柱，罩棚支柱设置在加注装置基础上，罩棚采用钢筋混凝土支柱，棚体采用钢结构。撬装式加注装置通气管沿罩棚支柱布置，通气管管口设置阻火器，通气管管口高于罩棚顶部1.5m（规范要求不小于1.5m，且高于地坪不小于4m）。

罩棚支柱距离加注装置基础端头0.6m（规范要求不小于0.6m），罩棚边缘与撬装式加油装置边缘水平距离为3.5m（规范要求不小于2.0m），罩棚净空高度为6m（规范要求不小于4.5m）。

撬装式加注装置储罐距离站房8.25m（规范要求不小于4m），撬装式加注装置加注机距离站房8.25m（规范要求不小于5m），撬装式加注装置密闭卸车口距离站房8.25m（规范要求不小于5m），撬装式加注装置通气管距离站房10.9m（规范要求不小于4m），撬装式加注装置密闭卸车口与通气管距离为3.3m（规范要求不小于3m）。

加注站西面围墙处设置2m3消防沙池和消防器材箱。
（2）站房

站房设置在站区北部，为单层建筑物，长12m，宽5m，高3.6m，采用砖混结构，耐火等级为二级。站房由西至东依次布置营业室及监控室、配电间和工具间。 
（3）辅助用房

站区东北部设置1间卫生间，为单层建筑物，采用砖混结构，耐火等级为二级。

站区东部设置1栋附属用房，为单层建筑物，采用砖混结构，耐火等级为二级。分别设置储物间、餐厅、办公室及值班室。

（4）站区道路及主出入口设置

撬装加注站朝南面浑团公路分别设置出、入口，入口宽15m，出口宽9m。站内设置2条双车道，最窄双车道宽6.7m（规范要求不小于6m）。罐车卸油区为平坡设计。站内路面为不发火花水泥路面，内缘转弯半径大于9m。

（5）环保设施及绿化

撬装加注站加注区四周设置环保沟，南面绿化带内设置1个一体化生活污水处理设施和隔油池。为美化环境、净化空气，考虑撬装加注站加注区空地有限，站区设置绿化带，绿化率为12.6%。

加注站总平面布置详见图1-1。
3.3防火及安全距离
根据加油站有关设施与站外建、构筑物之间满足防火距离（即安全防护距离）。本环评引用项目安全预评价内容：项目为二级加油站，根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号）并参照《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和2014年局部修订版有关规定，项目50m范围内无重要公共建构筑物、无一类保护物和二类保护物、无室外变配电站、铁路。

“规范”要求撬装加注装置（防火距离）距离明火地点或散发火花地点超过25m，本项目撬装加注装置距离云南览讯康明玻璃钢有限公司厂房动火点32.7m，满足规范要求，详见本报告表后续章节（P73~74）。
3.4项目加注装置介绍

项目加注装置（阻隔防爆醇醚清洁燃料加注装置）是集地面防火防爆储油罐、加油机、自动灭火器于一体的地面加油系统，由国家认定的专业厂家生产。所有设施集成在一个底座上，便于整体运输和安装，放置在场地上就能使用，不需要建设其他设施。
项目加注装置照片详见图1-2。
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图1-2  项目所用加注装置照片
北斗航天能源醇醚清洁燃料阻隔防爆加注装置：是一种遇明火、枪击、雷击、静电、误操作都不会爆炸，并且带油气回收环保功能的本质安全型地面上为车辆及农机具加油注燃油并可提供其他便利性服务的场所，站内的便利店可以直营安全农副产品，并利用互联网+移动互联网+物联网等技术来满足线上线下用户智慧共享消费。本站可以直接建设到城乡闲置的场地（符合消防和安全条件的场地）。
选用阻隔防爆加注装置建设醇醚清洁燃料加注站是基于阻隔防爆加油装置的防火防爆、安全环保、占地面积小、便于迁移、便于快速投放建站等优点。

4劳动定员及生产制度

（1）劳动定员

加注站为改建项目，实行站长负责制，由站长全面负责加注站的生产经营，设置站长1人，安全员1名，负责加注站日常安全工作。

站内设置的站房可供工作人员值班使用。
（2）工作制度

加注站年操作日365d，定员6人，分白天、晚上两班作业。岗位定员具体情况见表1-9。

表1-9 从业人员配置情况
序 号

岗 位

定 员

备 注

1

站长

1

2

安全员

1

3

加油员

4

合计

6

5环保投资

项目环保投资详见表1-10。

表1-10  环保投资一览表
项目名称

数量

投资额（万元）

备注

油气回收装置

2套

6
醇醚清洁燃料阻隔防爆加注成套装置配套设施
测漏装置

1套

0.5

防溢流装置

1套

1.0

防火油罐通气管

1座

0.2

事故废水收集池

1个
3
本评价新增
一体化生活污水处理设施

1套
4.5
隔油池（初期雨水收集池）
1个

0.5

化粪池
1个

1

绿化

300m2
--

和平加油站原有

合计

16.7万元

本项目总投资为300万元，其中环保投资合计16.7万元，环保投资占总投资的5.57%。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：
（1）昆明戎兵商贸有限公司概况

本项目在昆明戎兵商贸有限公司位于云南省昆明市西山区团结街道和平社区的原和平撬装式加油站内建设。昆明戎兵商贸有限公司为一家从事国内贸易、物资供应和经济信息咨询的自然人独资有限责任公司，公司于2013年在西山区团结街道和平社区建设了原和平撬装式加油站一座，同年投产。加油站设施为撬装式92#汽油和车用柴油加注装置各一套，为团结街道和浑团公路沿线社会车辆和工程机械进行加油服务。2016年因市场因素等原因，加油站停止服务，两台加油装置已拆除。
经调查、和平加油站在经营的3年内为发生溢油、漏油事故，未收到环境污染的相关投诉。和平加油站撬装式加油装置场地为混凝土地坪，加油装置拆除后，未遗留土壤污染和其他环境污染问题。
（2）与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题
    本项目为新建项目，不存在原有污染源情况及主要环境问题。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1地理位置及交通
西山区团结街道办事处位于昆明西郊，距昆明市区12-35km，与东与西山区普吉、黑林铺、马街街道办事处接壤，南靠安宁市温泉、连然、西山区碧鸡街道办事处，北与富民县大营镇、五华区沙朗白族自治乡相邻，东西宽18km南北长27.3km。团结街道围绕境内安团富县际路、浑团公路、棋台公路、朵亩公路、老108国道等“三纵二横”公路网建设项目，全镇实现了村村组组通公路。

本项目位于西山区团结街道办事处和平委会，土地分别属于和平社区村委会。

建设项目地理坐标：
东经：N25°4'11"、北纬：E102°32'4"。

项目区主要交通道路为浑团道路，通过浑团道路可连接昆明市区、昆明西北绕城高速公路达到全省，交通条件便利。
2地形、地貌、地质
西山区地处滇池盆地西北边沿，地势西北高，东南低，西北、北部地形起伏较大，靠昆明主城区部分为坝区，其余为山区、半山区。最高海拔2622米（风摆山），最低海拔1731米（肖家村）。
建设项目位于昆明市西山区团结街道和平社区。地貌分为四种类型：一是风摆山以东的团结街道办事处、海口镇等地区为高原山地；二是马街办事处及海口镇部分地区为断陷的湖盆盆地；三是团结街道办事处龙潭、花红园等山区小坝子为山间盆地；四是团结街道办事处的龙庆、白眉、大兴、海口镇的螳螂川沿岸各地为河谷地貌。全境东低西北高，主要河流向南，注入滇池，再由海口出水口处流经螳螂川汇入金沙江。境内多山，属供王山系，名山有西山，山多岩崖，溪壑纵横，有古生界岩层，中生界岩层和新生界粘土，沙土层积湖积层。
3气候气象
    西山区属亚热带半湿润季风气候，年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-7.8℃。年平均降水量约为1000.5mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm，降雨主要集中在5～9月。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%。西山区属亚热带半湿润季风气候，年平均气温15℃左右，年平均降水量900-1200毫米，四季如春，气候宜人，广阔的山区生物资源、水利资源十分丰富。
3水文水系
    项目所在西山区水系属金沙江水系，水资源丰富。全区每平方公里水量为101.86万立方米，径流量32.25万立方米。区内入境水量636万立方米，入滇池水量3859万立方米。西山区辖区内有滇池的部分水体。滇池北部有东西向长3.5公里的海埂，将湖体分割为南北两部，曾有“一线平分秋色”的美称。海埂以北即为草海，是滇池内海水域，水面积约为12平方公里，湖岸线约为25公里。西山区境内有螳螂川、老运粮河等14条大小河流。大观河、永宁河、乌龙河、鱼翅河、老运粮河、麻园河、小路沟河、西坝河、船房河、新运粮河等河流流入滇池草海，采莲河通过泵站进入滇池外海。南部山区的河流大多先注入螳螂川经普渡河，再汇入金沙江。其中较为重要的有律则河、棋台河、明朗河。濒临滇池的西山、观音山等山脉，朝东坐西。
    项目周边地表水体主要为项目西北面1.8km处的杨先河，属螳螂川水系，杨先河属螳螂川支流。螳螂川源于滇池外海，属于金沙江水系，是滇池外海唯一出口河道。经西山区海口镇、安宁市、富民县、禄劝县普渡河后汇入金沙江，全长293公里。
4土壤、植被
    项目区所在区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m高山顶部，面积仅占总土地面积的1%；山地红壤分布于海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地面积的10.9%。水稻土分布于区内平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占全区面积的6.3%。
    项目区所在区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800~2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类。全区有林地覆盖率为43.2%。

经现场调查表明，项目建设区域为和平加油站闲置地，经调查项目区无列入国家和地方保护的珍稀物种，亦无挂牌保护的名木古树分布。

5矿产资源
    项目所在地矿产资源丰富，主要有磷矿、铁矿、石英砂矿、钛铁矿、粘土矿等。其中以磷矿最为丰富，主要分布于观音山、海口、团结、谷律等地；铁矿、石英砂主要分布于团结街道办事处。
经调查项目区无列入国家和地方保护的珍稀物种，亦无挂牌保护的名木古树分布。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1环境空气质量现状

根据《2018年度昆明市环境状况公报》，2018年昆明市主城5区五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照《环境空气质量标准》（GB3095—2012）评价，总体达二级标准。全年有效监控365天，按AQI指数评价，空气质量优良天数为361天，轻度污染为4天，优良率为98.90%。

根据《2018年度昆明市西山区环境状况公报》，2018年度西山区大气环境质量如下：

（1）二氧化硫
2018年碧鸡广场测点二氧化硫的年平均值为15μg/m3（2017年为18μg/m3），较2017年下降16.67%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（2）二氧化氮
2018年碧鸡广场测点二氧化氮的年平均值为37μg/m3（2017年为38μg/m3），较2017年下降2.63%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（3）可吸入颗粒物（PM10）
2018年碧鸡广场测点可吸入颗粒物（PM10）的年平均值为62μg/m3（2017年为63μg/m3），较2017年下降了1.59%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（4）细颗粒物（PM2.5）
2018年碧鸡广场测点细颗粒物（PM2.5）的年平均值为33μg/m3（2017年为32μg/m3），较2017年上升了3.12%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。

（5）一氧化碳（CO）
2018年碧鸡广场测点一氧化碳（CO）的年平均值为0.813mg/m3（2017年为0.917mg/m3），较2017年下降了11.34%。

（6）臭氧（O3）
2018年碧鸡广场测点臭氧（O3）的日最大8小时平均年均值为77μg/m3（2017年为76μg/m3），较2017年上升了1.32%。

（7）降水
2018年西山区全年降水pH均值为7.19（2017年为7.19），全年未出现酸雨样品。全年降水pH范围在pH6.48～pH7.91之间，变化幅度为1.43个pH值单位

（8）空气质量总体情况
空气自动站全年共有效监测365天，其中优级天数164天，良好天数199天，轻度污染2天（其中臭氧超标1天，外源污染1天），按照市级考核标准空气质量优良率为100%，按照国家考核标准空气质量优良率为99.45%，各项污染物浓度均达到环境空气质量二级标准。

本项目地处云南省昆明市西山区团结街道和平社区。根据环评单位现场踏勘，建设项目周围2100m范围内大气没有污染严重的工矿企业，主要大气污染源以农村生活污染源和汽车尾气为主，对环境空气质量影响较小。因此，本项目评价区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，在项目评价基准年（2018年）内为环境空气质量达标区。
2地表水质量现状

项目位于云南省昆明市西山区团结街道和平社区，项目区的汇水河流为位于项目西北面约1.8km的杨先沟，杨先沟为螳螂川支流。根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年）未对杨先沟水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流，杨先沟参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
根据《2018年度昆明市西山区环境状况公报》，2018年螳螂川中滩闸门水质类别为Ⅴ类，综合污染指数为4.41，主要超标污染物为：化学需氧量。综合污染指数较2017年的7.18下降了38.58%，水质类别由2017年劣Ⅴ类上升为Ⅴ类，污染程度较2017年有所下降。

根据环评环评单位现场踏勘，杨先沟为团结街道办事处和平村、永靖村等纳污水体。目前，西山区团结街道办事处已经建成了团结污水处理厂，该厂位于团结街道办事处龙潭社区，主要收集处理龙潭及和平社区（村）生活污水，设计日处理量为3000方，服务面积2.07km2，服务人口12000人。采用CASS+深度处理（滤布过滤+消毒）工艺，平均出水水质达到《城镇水质净化厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标的国家排放标准。由此判断，杨先沟水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
3声环境质量现状

根据《2018年度昆明市西山区环境状况公报》，2018年西山区区域环境噪声（昼间）等效声级范围为44.9~55.1分贝（A），全区平均等效声级Leq（昼间）为51.0分贝（A），较2017年下降1.2分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区Leq（昼间）≤60分贝（A）的要求，实际可达1类区Leq(昼间)≤55分贝（A）的要求。
2018年西山区区域环境噪声（夜间）等效声级范围为36.8~53.2分贝（A），全区平均等效声级Leq（夜间）为45.2分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区Leq（夜间）≤50分贝（A）的要求。
项目建设地点属农村地区，声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘察，除本项目外，周围无村庄等生活噪声污染源，主要污染源为浑团公路交通噪声，目前浑团公路车流量不大，交通噪声排放量有限，由此判断评价区域声环境可达到2类区标准。
4生态环境质量现状

项目区地处昆明城郊高寒山区，盆地面山植被覆盖率高，少由地表裸露之处。主要为植被云南松、华山松林，林间为暖性灌丛、暖性稀树灌木草丛所覆盖，生态环境良好。由于植被覆盖率高，评价区域水土流失不大。

项目区无国家、省级重点保护野生植物、古树名木和狭域特有种分布。

总体分析，评价区域生态环境质量良好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
项目环境保护目标见下表3-1。

表3-1项目环境保护目标
名称
坐标

保护对象

保护内容

方位

距离（m）

环境功能区

经度

纬度

大梨坡

102.5442

25.0658

453人

环境空气

东南

1002

二类
小厂村

102.5407

25.0610

563人

东南

1168

茨坝

102.5423

25.0574

193人

东南

1599

和平村

102.5420

25.0741

367人

东北

925

大石洞

102.5529

25.0762

195人

东北

2019

白泥塘

102.5463

25.0826

188人

东北

1889

团结街道办事处
102.5351

25.0721

3160人

四周
14.6~2100
印浪奔

102.5309

25.0880
165人

北

2100
龙潭小村

102.5284

25.0718

214人

西北

625

白沙咀

102.5244

25.08625

168人

西北

2019

经典檀香府

102.5192

25.0676

397人

西

1533

喜欢箐

102.5240

25.0592

164人

西南

1552

团结街道办事处14.6~200m范围内居民
102.5351

25.0721

234人

声环境
14.6~200m
2类
杨先沟
--
--
--

地表水

西北面，1.8km

Ⅳ类



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1环境空气

    项目区地处农村地区，按照GB3095-2012《环境空气质量标准》“二类区居民区、商业交通居民混合区、文化区、工业和农村地区”的环境空气功能区分类，项目区属于二类区，执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃和甲醇执行《环境影响评价技术导则大气环境HJ2.2-2018》附录D中的空气质量浓度限值，标准值如表4-1。

表4-1环境空气质量标准单位：μg/m3
污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》

二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

1小时平均

10

污染物名称

取值时间

《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准
非甲烷总烃
一小时
2000
污染物名称

取值时间

《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D
甲醇

一小时
3000
污染物名称

取值时间

《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D
VOC
八小时平均

600

2地表水环境
项目区的汇水河流为位于项目西北面约1.8m的杨先沟，杨先沟为螳螂川支流。《昆明市地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中未明确杨先沟水体功能，其参照区划中螳螂川水环境功能执行，杨先沟水环境按Ⅳ类水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。具体的标准限值见表4-2。
表4-2《地表水环境质量标准》单位：除pH外mg/L

污染物

pH

COD

BOD5
总磷

NH3-N

Ⅳ类标准限值

6～9

≤30

≤6
≤0.3
≤1.5
3噪声

本项目属于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值如表4-3。

表4-3声环境质量标准单位：dB(A)

项目

昼间

夜间

2类标准
60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1废气

（1）施工期
本项目施工期大气污染物主要为颗粒物无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关颗粒物排放标准：
周界外最高难度点：1.0mg/m3
（2）运营期
本项目运营期大气污染物为加注罐呼吸阀排放的醇醚气体，根据《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134-2002要求，本项目加注罐呼吸阀排气筒高度4m，属于无组织排放源。项目非甲烷总烃、VOC执行参考《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关规定，甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关规定，详见表4-4~4-6。
表4-4加油站大气污染物排放标准

污染物名称

浓度（g/m3）

排放口高度

非甲烷总烃、VOC
25

4.0m

表4-5大气污染物排放标准
污染物名称

浓度（mg/m3）

排放口高度

排放速率

甲醇

190

6.0m

0.41（外推法严格50%）

项目营运期非甲烷总烃和甲醇无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关规定，标准值详见下表。
表4-6大气污染物排放标准

污染物名称
无组织排放监控浓度
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
周界外浓度最高点
4.0
甲醇
周界外浓度最高点
12.0
2废水
项目配套建设化粪池、隔油池和一体化污水处理系统，生活污水进入中水处理系统处理后回用于绿化、道路清洗。因此，项目回用水水质执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准，详见表4-7。
表4-7GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》

序号

项目指标

城市绿化
pH

6.0～9.0

色（度）≤
30

嗅
无不快感觉

浊度（NTU）≤
10

溶解性总固体（mg/L）≤
1500

5日生化耗氧量BOD5（mg/L）≤
15

氨氮（mg/L）≤
10

阴离子表面活性剂（mg/L）≤
1.0

铁（mg/L）≤
-

锰（mg/L）≤
-

溶解氧（mg/L）≥
1.0

总余氯（mg/L）≤
接触时间30min后≥1.0，管网末端≥0.2

总大肠杆菌群（个／L）≤
3

3噪声

（1）施工期

施工现场噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》，见表4-8。

表4-8GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见表4-9。

表4-9工业企业厂界噪声排放标准单位：Leq〔dB(A)〕

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4固体废物
    项目运营期储油罐沉渣定期由有资质单位清运处置，暂存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：
11、废气

    项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃、甲醇、VOC、车辆汽车尾气，污染物产生量较小，主要为无组织排放，不设置总量控制建议指标值。

2、废水
    项目运营期无废水外排。因此项目不设总量控制建议指标值。

3、固体废物

    固体废物处理率100%。




五、建设项目工程分析

	1工艺流程简述

1.1施工工艺流程
项目施工艺流程及产污节点见图5-1。

[image: image6]
项目施工期主要进行醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站设备安装，加注站罩棚建设。
由于本项目利用和平加油站拆除的撬装式加油设备场地进行设备安装和罩棚建设，该场地已进行了硬化，因此本项目施工期首先进行根据场地强度做找平垫实，确保加注站设备地坪无沉降情况。
使用吊车将进场阻隔防爆加注装置吊装安放固定，确保装置与地坪接触良好，避免设备与地坪之间形成坑、洞、沟等，消除坑、洞、沟等产生油气聚集现象等不安全隐患。依据SH/T-3134-2002-4.9的规定，采用双壁壁罐体时不用设置防护围堰。
阻隔防爆加注装置吊装就位后，进行防雷防静电网的制作、安装。按照阻隔防爆加注装置的钢质底座所形成的四边形的四条边为基准在地面放线定位，确定好橇装的位置，以此四边形作为边界线的基准，分别将四条边再向外移3m所形成的大四边形安装环形防雷防静电网。

防雷防静电网的制作、安装完成后，进行电缆安装，本项目动力总线一条，常规：RVV
4芯×4.0
聚氯乙烯线（国标）；带自卸泵线：RVV4芯×6.0聚氯乙烯线（国标）一条。

阻隔防爆加注装置加油机旁建设10ⅹ6m加注罩棚。罩棚为钢架塑料瓦结构，高7m。
阻隔防爆加注装置和罩棚施工完成后，对阻隔防爆加注系统进行检验，经安监、消防部门检查合格后，投入营运。

1.2运营期工艺流程
本项目根据油罐储量及年成品加油量，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到撬装式储油罐中，加油机本身自带的油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给车辆加油，每个加油枪设单独管线吸油。其工艺流程及产污节点见图5-2。

油气回收装置简介：

加注站内的油气回收系统一般分为两个阶段的油气回收，分别为卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）、加油油气回收系统（即二次油气回收系统）。

（1）卸车流程（一阶段回收）

项目卸车采用密闭卸车。具体过程为关闭油罐呼吸阀，将油罐车卸油口与油罐卸油口接通，撬装式油罐的油气回收管与油罐车上部空间接通，在卸油过程中产生的“大呼吸”排放气通过油气回收管进入油罐车，油气回收效率达95%。具体密闭卸油连通方式示意见图5-3。
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（2）加油流程（二阶段回收）
撬装式油罐内设潜油泵，加油过程中启动油泵将甲醇汽油或醇醚柴油注入车辆。系统采用密封式加油机，车辆加油时将加油车辆加油时产生的油气通过加油机自带的油气真空回收泵按气液比1.2:1的比例回收至加油机内，加油油气回收系统回收效率按最不利情况取值，即回收效率最低为85%。加油过程油气回收示意见图5-4。
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2项目给排水

项目运营期不提供汽车清洗、清洁服务，用水环节主要为加注站劳动定员和加油司机生活清洗、清洁用水、绿化用水及道路浇洒水。

2.1项目给水

（1）加注站劳动定员和加油司机生活清洗、清洁用水

项目加注站共有6名员工，轮班工作，站内不设置食堂。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53T168-2013）确定，加注站内员工用水定额按40L/(人·d)计，则加注站员工生活用水量为0.24m3/d、87.6m3/a.

加油司机人数按照10人/d计，用水定额参考《云南省地方标准用水定额》（DB53T168-2013）按4L/(人·d)计，则外来司机洗手用水量为0.04m3/d，14.6m3/a。

综上所述，项目营运期加注站劳动定员和加油司机生活清洗、清洁用水总量为0.28m3/d、102.2m3/a。
（2）绿化用水

项目绿化用水量按3L/m2·次，绿化面积共300m2，按每天浇水一次计算，则用水量0.9m3/d。西山区年均降雨天数以155天计算，雨天不进行浇灌，则项目绿化用水量189m3/a。

（3）加注站清洗、清洁用水

项目加注站清洗、清洁方式为人工使用拖把进行。根据四川北斗航天能源有限公司全国多家已建成的加注站（利用拖把进行清洁、清洗）实际生产经验，清洁、清洗用水量很少，平均约为0.2m3/d、140m3/a。
2.2项目排水

·加注站劳动定员和加油司机生活清洗、清洁污水（简称“生活污水”，下同）产生率按用水量的80%计算，则生活污水量为0.22m3/d、80.3m3/a，经化粪池和一体化生活污水处理设施处理后晴天回用于项目区域绿化、雨天临时储存不外排。
 ·根据四川北斗航天能源有限公司全国多家已建成的加注站（利用拖把进行清洁、清洗）实际生产经验，加注站清洗、清洁废水受热自然蒸发，不会进入外环境。因此，加注站清洗、清洁废水排放量为0t/a
·初期雨水
项目加注站雨天才有初期雨水产生，其产生量与场地的汇水面积、当地降雨量和渗出系数等因素有关。
充填站区域初期雨水采用中国建筑工业出版社2002年1月1日出版的《给水排水设计手册》中提供的径流公式进行计算：
Q=A•φ•F

式中：  Q—雨水流量，L；
A—降雨量（mm），；
F—汇水面积（m2）；
φ—地表径流系数，取0.6。
项目加注站所在区域多年平均降雨量为943.3mm，雨天按照155天计。
项目加注站占地面积约1608.31m2，但设置有罩棚、辅助用房等，其汇水面积较小，约为125.0m2，经计算项目加注站域多年平均降雨情况下产生的雨水量为0.46m3/d，初期雨水主要污染因子为SS和石油类，产生浓度分别为500mg/L和40mg/L。项目在加注区处设置1个隔油池，隔油池容积为1m3。初期雨水经过隔油池、一体化生活污水处处理设施处理后回用加注站绿化，不外排。
2.3项目水平衡图

项目水平衡图详见图5-5。
















图5-5项目水平衡图单位：m3/d

2施工期排污核算

2.1施工废气

项目施工期废气主要是施工作业设备、运输车辆的施工现场扬尘，以及机械尾气、装修废气等。

（1）施工扬尘

施工扬尘的污染因子为颗粒物，扬尘主要来自以下施工作业：

土石方挖掘、场地平整扬尘及现场弃方堆放扬尘；

建筑材料现场堆放、搬运扬尘；

运输车辆引起的道路扬尘；
施工扬尘污为无组织排放。

根据有关资料，在施工现场近地面的TSP浓度一般为0.5～12mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度等因素而发生较大变化。在干燥和风速较大气象条件下，施工现场近地面200m范围内粉尘浓度将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准，超过200mTSP浓度逐渐下降。
运输车辆在沿线的道路扬尘量为0.64kg/（km·车辆），在工程开挖区、回填区和弃土堆放现场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km·车辆）。施工高峰期运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染十分严重。
（2）施工机械尾气

施工期间，运输车辆及挖掘机、装载机燃油等施工设备产生燃油尾气，主要污染物为NOx、CO等废气，呈间歇性无组织排放，属于无组织排放源。其中挖掘机、装载机等机燃机械油尾气主要产生于场地平整、混凝土浇灌、设备吊装施工阶段，汽车尾气排放产生于整个施工过程。

（3）装修废气

建构筑物投入使用前将进行装修，届时将会有装修废气产生。装修废气来自涂油漆、涂胶环节。本项目建筑为主要为钢架彩钢瓦结构，不需要进行涂装，但筒仓等设备需要进行油漆，因此有装修废气排放，主要污染物为甲醛、二甲苯和甲苯等，为有机废气，以无组织形式排放。

2.2施工噪声

建设项目施工期主要的噪声源来自于运输汽车、挖掘机、推土机、振动棒等设备。施工机械大多为露天作业，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。其噪声级为75~100dB(A)。项目土建工程施工期为6个月，产生的噪声影响是阶段性的，随着施工过程的结束而消失。主要施工噪声源的源强列于表5-1。

表5-1施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)

推土机

78-96

挖掘机

76-89

空压机

87-92

振动筛

75-100

重型载重汽车

84-89

中型载重汽车

79-85

轻型载重汽车

76-84

施工单位应采取选用低噪声的施工机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并注意经常维护和保养，使施工机械设备保持运转正常，并定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期噪声影响范围。同时，施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间施工等措施进行防治。

2.3施工废水

（1）施工废水

项目施工期产生的废水包括施工人员的少量生活污水和施工产生的施工废水。项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，在土石方阶段几乎不产生施工废水，结构阶段有养护排水，建筑物的修筑等过程中产生的废水、各种车辆冲洗水。
施工时产生的废水主要污染物为悬浮物，施工废水的产生量与施工内容、施工方式有关。类比其他建筑工地，覆盖废水产生量约为0.1m3/d，此部分废水回用于施工场地洒水降尘。

（2）施工人员生活污水

施工人员生产生活污水。本项目在生活服务设施建设前，施工人员不在施工场地食宿。因此，生活污水产生量小。施工人员生活污水收集后，与其他施工废水一同回用于施工场地洒水降尘。
2.4固体废物

施工期固体废物包括弃方、建筑垃圾、生活垃圾等。
（1）弃方和建筑垃圾
项目土地较为平坦，产生的废弃土石方在项目区内进行回填利用。项目在施工期需要拆除一些废旧建筑和新建部分设施，产生建筑垃圾为废弃的堆土、砖瓦、混凝土块和施工中的各种包装材料。根据长安大学学报中《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》，建筑垃圾按照0.03t/m2计算，本项目建筑面积为600m2，则产生量为18t，拆除建筑产生量为6t，项目施工期产生的建筑垃圾量为24t/a，产生的建筑垃圾集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的委托具有相关资质的渣土公司清运处理。
（2）生活垃圾

施工人员10人，均在项目区内食宿，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，产生量约5kg/d。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门外运处置。
2.5生态影响因素
项目用地为已开发场地，已无原生植被。项目施工期对生态环境的影响主要表现为水土流失的加剧。

项目建设所引起的水土流失，主要是由于工程施工挖损破坏、占压地表，改变地形地貌后由于降水引起的冲刷侵蚀，属典型的人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点，并主要集中在工程施工期间。
3运行期排污核算
本项目运营期主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物。

3.1废气

项目废气来源于油罐车装卸、储油罐贮存、加油作业过程中产生非甲烷总烃、甲醇、VOC废气和汽车尾气等。
（1）非甲烷总烃和甲醇及VOC
项目运营期加注站加油系统会产生油气，加注站油气主要来自油罐车卸油损耗（当油品从油罐车卸油到储油罐中，会产生卸油损耗）、油品贮存损耗（当加注站甲醇汽油、醇醚柴油储存于储存罐中，会随着外界环境温度的变化产生油品的储存损耗）及油品零售损耗（当油品储油罐通过加油机输送到汽车时，会发生加油零售损耗）。油气以无组织排放的形式散逸到空气中。油气主要为C2-C8碳氢化合物和甲醇，本评价以非甲烷总烃和甲醇作为油气挥发的污染物指标。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），第4.1“加油站在卸油、储油和加油时排放的油气，应采取密闭收集为基础的油气回收方法进行控制”。本项目设计已针对甲醇汽油和醇醚柴油设置卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），同时安装加油油气回收系统（即二次油气回收系统）。根据《加油站油气回收实施方案》（节能与环境保护中外能源第14卷第12期），一阶段油气回收（卸油油气回收系统）可达到95%，二阶段油气回收系统（加油油气回收系统）回收率85%~95%。
根据中华人民共和国生态环境部2018年7月27日发布的《加油站油气回收在线监控系统技术要求（征求意见稿）》编制说明，详见图5-6、5-7。
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图5-6  中华人民共和国生态环境部网站截图一
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图5-7 中华人民共和国生态环境部网站截图二

编制说明明确了我国卸油、加油的油气回收率分别为95%和90%。

根据四川北斗航天能源有限公司提供资料，其下属所有新能源加注站油气回收装置回收效率均严于国家标准进行设计、安装。
综上所述，考虑实际运行处理效率，本评价卸油（油气）回收率按95%计、加油（油气）回收率按85%计。
项目加注站油气损耗主要来自于油罐车卸油损耗、油品贮存损耗及油品零售损耗。卸油、加油零售过程损耗属于无组织排放，油品贮存呼吸损失通过6m高的排放口排放。

根据《车用甲醇燃料毒性和环境影响评价》（职业卫生与病伤2004第19卷第2期），“甲醇汽油储运蒸发损失比单独储运甲醇和汽油为低”，由于甲醇汽油和醇醚柴油没有公认的损失计算方法。因此，本项目甲醇汽油和醇醚柴油参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于云南地区油气损耗率，结合项目销售量，油品损耗量计算公式：

Q=mq

其中m—油品质量，q—汽油或柴油的相应损耗率

项目加注站采用撬装式油罐，整个储油及加油系统均为密闭系统，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），柴油油气、汽油油气损耗量计算如下：

·柴油油气

项目年销售柴油量按1000t计，项目针对醇醚柴油设置卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），同时设置加油油气回收系统（即二次油气回收系统）。则柴油油气损耗量预测结果见表5-2。

表5-2柴油油气损耗量预测统计表单位：t/a

项目
损耗类型
损耗率油气产生量

油气回收系统

回收量

油气排放量
呼吸损耗
0.01%

0.1

/

0.1

排气筒排放量

卸油
0.05%

0.5

0.475

0.005

加油零售
0.08%

0.8

0.68

0.12

合计
--

1.4

1.155

0.225

由上表可知，项目柴油排气筒损耗量0.1t/a，其它无组织损耗量为0.125t/a。
·汽油油气

项目针对甲醇汽油设置卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），同时加油油气回收系统（即二次油气回收系统）。卸油油气回收系统将油罐车向油罐卸油产生的油气密闭回收至油罐车内，油气回收效率达95%。加油油气回收系统是车辆加油时将加油车辆油箱上空产生的油气通过真空回收泵回收至埋地油罐内，少部分油气通过加油车辆油箱接口处逸散到大气环境中，此外，回收过程中因回收油气需平衡油罐压强，油罐内油气平衡过程中，少部分油气通过通气管外排。

加油油气回收系统回收效率按85%计。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于云南地区油气损耗率，结合项甲醇汽油预计年销售量为400t，计算出汽油损耗产生的油气经卸油油气回收系统、加油油气回收系统回收后的排放量，具体见表5-3。

5-3汽油油气损耗量预测统计表单位：t/a

项目
损耗类型
损耗率油气产生量

油气回收系统

回收量

油气排放量
呼吸损耗

0.01%

0.04
/

0.04
排气筒排放量

卸油
0.23%

0.92
0.874
0.046
加油零售
0.29%

1.16
0.986
0.174
合计
--

2.12
1.86
0.26
由上表可知，项目排气筒汽油排放量0.04t/a，通过6m高的排放口排放。卸油损耗的油气通过卸油油气回收系统回收至油罐车内，然后运回油库处理；加注站零售损耗的油气通过加油油气回收系统回收至撬装油罐内，损耗的汽油经卸油油气回收系统和加油油气回收系统回收后，无组织排放量0.22t/a。

·合计

由表5-2和表5-3可知，储罐呼吸排气筒排放量0.14t/a，且属于间断排放，由于油罐的呼吸气损耗排放时属于自然通风，难以核算出排放浓度，本环评要求运营期排气筒排放的非甲烷总烃在采取有效的油气污染治理措施，设置汽油回收系统后，使排气筒中非甲烷总烃的排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关规定，即排放浓度≤25g/m3。项目销售油品中甲醇含量为15%（M15），则通过排气筒排放的油气中甲醇含量为0.021t/a，折合0.002kg/h，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度6m时，排放速率小于0.41kg/h。

项目油气经卸油油气回收系统和加油油气回收系统回收后，项目醇醚柴油及甲醇汽油油气无组织总排放量0.485t/a，以365d、24h计，油气排放速率0.055kg/h，其中非甲烷总烃排放速率0.047kg/h，甲醇排放速率0.008kg/h。
项目醇醚柴油添加剂（考虑以VOC为特征污染物）比列约为油量的20%、甲醇汽油约为0.5%，项目油气总排放量为0.485t/a，则VOC无组织总排放量为0.099t/a，以365d、24h计，则VOC排放速率为0.011kg/h。
（2）汽车尾气

项目汽车排放的废气主要来源于加注站加油汽车出入加注站产生汽车废气，车辆在项目内行驶时，刹车、怠速及起动时废气污染物排放量大，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等。

根据推算，进入加注站的汽车量约5辆/h，一般汽车在出入加注站时行驶速度低于20km/h，项目区不设置停车位，汽车加完油便驶出项目区。

根据《环境影响评价工程师执业资格等级培训教材-社会区域》书中地面停车场汽车尾气排放计算公式：
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式中：

Q——汽车尾气污染物源强，g/h；

n——汽车类型数目；

Ci——i类型汽车尾气污染物的平均排放因子，g/km；

Ni——i类型汽车的车流量，辆/h；

Ki——i类型汽车行驶车距，km。

上式平均排放因子Ci可参考《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》中的车辆单车排放因子推荐值见表5-4。

表5-4车辆单车排放因子推荐值单位：mg/辆·m

平均车速（km/h）
20

50

小型车
NO2
0.71

1.77
THC

9.05

8.14
CO

33.3

31.34
大型车
NO2
4.1

10
THC

3.24

2.08
CO

7.02

5.25
备注：规范中只有最小车速50km/h单车排放推荐值，表中20km/h数据为外推值。
根据类比同类型项目，进入加注站的汽车量5辆/h，其中小型车3辆/h、大型车2辆/h，车距以0.1km计，计算得到加注站汽车尾气源强：
表5-5车辆尾气排放源强单位：mg/h

平均车速（km/h）
20

小型车
NO2
213
THC

2175
CO

9990
大型车
NO2
820
THC

648
CO

1404
根据表5-5可计算出，项目尾气排放情况见表5-6。

表5-6车辆尾气排放情况一览表

污染物

NO2
THC
CO
小时排放源强（mg/h）

1033

3363

11394

年排放量（kg/a）

9.049

29.46

99.811

（3）异味

项目运营期垃圾桶垃圾在临时收集堆存时会产生一定异味。生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置，故异味产生量较小。

3.2废水

项目运营期不提供汽车清洗、清洁服务，加注站清洗、清洁废水受热自然蒸发，产生的废水主要为生活污水和初期雨水。项目设置化粪池、隔油池、一体化生活污水处理设施对生活污水和初期雨水进行处理后，晴天回用于项目区域绿化浇洒、雨天临时储存，不外排。
项目生活污水和初期雨产生和排放情况详见表5-7。
表5-7
  项目水污染物产生量及排放量一览表
排放源
污染物
进水浓度

(mg/L)

产生量

（t/a）
出水浓度

(mg/L)

排放量

（t/a）
生活污水、初期雨水
水量
—

151.05m3/a

—

0m3/a

COD

400

0.060

50
0
BOD5
150

0.023
10
0
SS

428.82
0.065
10
0
NH3-N

30

0.0045

10
0
石油类
27.0
0.0041
5
0
总磷
7

0.0011
1
0
 注：石油类和SS采用污废水完全混合模式进行计算而来。

3.3地下水

项目采用撬装式加注设施，储罐未与地下水有直接联系，不会对地下水水位造成明显影响，撬装式装置按防渗设置，内部油罐也按防渗设置，正常情况也不会对地下水的水质造成影响。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：撬装式装置发生破损油品下渗对地下水造成的污染。

①源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄（渗）漏采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。

②分区防渗措施

将全厂按各个功能单元所处的位置划分为重点防渗区和非防渗区两类地下水污染物防治区域：

重点防渗区包括：撬装式加注站区域；

非防渗区包括：站房办公区域、绿化区域。

重点防渗区防渗措施：

撬装式加注站设施采用双壁钢结构内壁，油罐内外表面采取特别加强级防腐，油罐外设置围堰，围堰进行防渗处理，围堰底部地面进行防渗处理，按《环境影响评价技术导则地下水环境》重点防渗区要求，等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗系数不小于10-7cm/s。

非防渗区措施：

区域地面除绿化区外，全部硬化处理。
3.4噪声

本项目主要噪声来源于项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，其次为加油泵及其他设备噪声。

（1）汽车噪声

项目在营运期间汽车噪声主要是汽车行驶产生的噪声，产生区域为加油区和停车场，为间断性噪声，其持续时间短，其噪声源强65～80dB（A）之间。

（2）加油泵设备噪声

项目主要设备噪声是加油泵在为车辆加油时所产生的噪声，其噪声源强约为65dB（A），属于低噪声设备。

（3）其他设备噪声

项目区设置了水泵等其他设备，其噪声源强65～85dB（A）之间，由于其设备使用频率较低，设备噪声为间歇式排放。

项目噪声产生、治理及排放情况详见表5-8所示。

表5-8运行期设备噪声产生情况一览表

噪声类型

产生位置

产生类型

声源值

加油泵噪声

加油区

固定噪声源

65

汽车运行噪声

加油区、停车场

流动噪声源

65～80

其他设备噪声

水泵、配电房

固定噪声源

65～85
3.5固体废物

项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾以及储油罐定期清洗产生的废油等。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员6人，全部在站内住宿，但不在项目内吃饭，项目内不设置食堂，人均生活垃圾产生量按1.0kg/d计算，则员工生活垃圾产生量为6kg/d，2.19t/a。

项目加油的顾客在项目内停留的时间不长，根据建设单位在其他地方加注站运行情况，顾客产生的生活垃圾每天约有3kg/d，1.095t/a。

综上所述，项目运营期生活垃圾的产生量为9kg/d，3.285t/a。

（2）危险废物

项目危险废物主要为储油罐油泥、油罐清洗液及隔油池污泥等，项目储油罐清洗定期委托有资质单位使用有机溶剂进行清洗。借鉴同类加注站项目，项目内的储油罐每两年需清洗一次，清洗出的罐底废矿物油渣及清洗产生的废液均属于危废，罐底废矿物油渣可交有资质的单位清运处置，废清洗液由清洗单位委托有资质的单位进行处置。

根据四川北斗航天能源有限公司多个加注站实际运行情况，储油罐油泥及油罐清洗液产生量较小，分别为0.13t/a及0.3t/a。
项目隔油池污泥产生量约为2kg/a，委托有资质单位进行处置。
项目营运期固体废物统计见表5-9。

表5-9固体废物情况一览表

序号

种类

产生位置

产生量

固废性质

处置措施

1

生活垃圾

项目区

3.285t/a

生活垃圾

委托当地环卫部门定期清运

2

废矿物油渣

储油罐

0.13t/a
危险废物

委托有资质单位处置
3

废清洗液

储油罐

0.3t/a
危险废物

委托有资质单位处置
4

污泥

隔油池

2kg/a

危险废物

委托有资质单位处置




六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

(t/a)
	处理后浓度

（mg/L）
	处理后量

(t/a)

	大

气

污

染

物
	施工期
	场地平整、道路运输及施工作业面
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工机械、车辆
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营

期
	加注站
	非甲烷总烃
	--
	2.992t/a
	--
	0.412t/a

	
	
	
	甲醇
	--
	0.528t/a
	--
	0.073t/a

	
	
	
	VOC
	--
	0.722t/a
	--
	0.099t/a

	
	
	汽车尾气
	NO2
	--
	9.049kg/a
	--
	9.049kg/a

	
	
	
	THC
	--
	29.460kg/a
	--
	29.460kg/a

	
	
	
	CO
	--
	99.811kg/a
	--
	99.811kg/a

	
	
	异味
	异味
	--
	--
	--
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	—
	0.1m3/d
	—
	0

	
	
	施工人员
	
	—
	0.12m3/d
	—
	0

	
	运营

期
	生产废水
	废水量
	—
	1428.0
	—
	0

	
	
	生活污水、初期雨水
（151.05m3/a）


	废水量
	—
	151.05
	—
	0

	
	
	
	COD
	400
	0.060
	经“化粪池/隔油池+一体化生活污水处理设施”晴天回用于项目区域绿化、雨天临时储存，不外排

	
	
	
	BOD5
	150
	0.023
	

	
	
	
	SS
	428.82
	0.065
	

	
	
	
	氨氮
	30
	0.0045
	

	
	
	
	石油类
	27
	0.0041
	

	
	
	
	TP
	7
	0.0011
	

	噪

声

固体废物


	施工期
	施工机械
	机械噪声
	72~100dB（A）
	昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	加油机、油

泵
	设备噪声
	65dB（A）
	厂界：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	
	
	油罐车及汽

车
	交通噪声
	65~80dB（A）
	

	
	
	水泵、配电

室
	设备噪声
	65～85dB（A）
	

	
	施工期
	施工作业
	弃方和建筑垃圾
	24t
	分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的委托具有相关资质的渣土公司清运处理。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	--
	5kg/d

	
	运营期
	员工
	生活垃圾
	--
	3.285
	委托当地环卫部门定期清运

	
	
	储油罐
	废矿物油渣
	--
	0.13
	委托有资质单位处置

	
	
	储油罐
	废清洗液
	--
	0.3
	委托有资质单位处置

	
	
	隔油池
	污泥
	--
	0.2kg/a
	委托有资质单位处置

	风险
	油罐溢出、泄露、火灾与爆炸

	主要生态影响：

    项目所在区域不存在原生植被，项目租用已开发的场地进行加油服务，项目“三废”产生量小，且针对污染物提出相应的治理方案，运营期对区域环境生态环境影响很小。




七、环境影响分析

	1施工期环境影响简要分析

1.1大气环境影响分析

施工期环境空气影响主要来地基与基础工程、施工建设、运输等活动产生扬尘，施工机械和运输工具产生的废气对大气环境的影响。
（1）扬尘

施工中由于地基与基础工程、运输和装卸及堆放场风吹或扰动产生扬尘；车辆经过裸露路面引起的路面积尘飞扬。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150～200m。因此，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；施工场地要定期进行洒水降尘；物料堆存及运输采用封闭措施；散料应进行围隔和覆盖；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

在采取上述措施治理后，扬尘可以得到有效控制，对项目周围环境保护目标影响较小。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

（2）机械、运输废气对环境的影响

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有在土石方阶段使用的挖掘机、装载机、运输车辆等。其排放废气的主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。

由于施工期不长，作业范围相对较大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
1.2水环境影响分析

施工期污水主要为施工废水、生活污水。

（1）施工废水影响分析

施工废水主要是冲洗机械设备产生的废水，产生量较少，此部分废水回用于施工场地洒水降尘等方面，不外排，对周围水环境的影响不大。
（2）生活污水影响
项目施工期不在项目内设施工营地，施工期生活污水为洗涤废水，污染物主要为SS，此部分污水回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周围环境影响很小。

（3）施工期地下水影响分析
经调查项目区周围无地下水出露，本项目施工区不需要进行深挖高填，因此对地下水的干扰小。

1.3声环境影响分析

本项目施工阶段使用挖掘机、推土机、振动棒等机械设备，噪声源强达72~100dB(A)。
根据施工噪声源强情况，利用噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量计算，施工期的噪声源为点声源，本评价采用点声源模式预测施工期声对环境的影响，仅考虑距离衰减。

施工期预测模式如下：
Lr=Lr0-20g(r/r0)

式中：Lr——评价点噪声预测值，dB（A）；

Lr0——位值r0处的声级，dB（A）；

r——为预测点距声源距离，m；

r0——为参考点距声源距离，m。

根据噪声源的情况，预测结果见表7-1。
表7-1各主要施工机械在不同距离处的贡献值单位：dB(A)

主要噪

声源

源强
噪声随距离衰减预测情况

标准限值

10m

20m

50m

100m

200m

300m

昼

夜

推土机

86

76
70
62
56

52
48
70

55

挖掘机

84

74
68
60
54

48
44
振捣棒

90

80
74
66
60

54
50
注：L源强中除冲击电钻为距离1m处的声压级外，其余均为距离声源5m处的声压级。

从上表可知，在不采取隔声降噪措施的情况下，项目主要施工设备昼间噪声贡献值至距离声源50m处方能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准限值。夜间噪声贡献值至距离声源200m外方能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准限值。

根据现场踏勘调查，距离200m范围内的保护目标主要是团街乡居民。因此，施工噪声将对其产生影响。为进一步减轻项目施工噪声对周边声环境保护目标的影响，评价提出以下施工噪声防治措施：

（1）强噪声机械的降噪措施

①在施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声5～10dB(A)。

②合理布局施工场地，保留场地现有围墙，围墙的阻隔可以降低噪声20dB(A)，可降低设备噪声对场界的影响。

（2）合理安排施工计划与控制作业时间

①各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间进行运输，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

②夜间（22:00-6:00），昼间（12:00-14:00）禁止施工。

经过降噪措施后，项目施工期厂界能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，项目夜间不施工。

综上所述，采取上述措施后，项目施工噪声对周边关心点声环境的不利影响可得到有效控制，且随施工结束而消除。
1.4施工期固体废物影响分析

施工期固体废弃物为废弃土石方、建筑垃圾。

根据工程分析，项目废弃土石方在项目区内进行回填利用，不产生弃方，对周边环境影响较小；建筑垃圾产生量为24t，产生的建筑垃圾集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的委托具有资质的渣土公司清运处理，对周边环境影响较小。

在严格按照上述处置措施合理处置的前提下，项目施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，处置率为100%，不会对周围环境造成影响。

1.5施工期生态环境影响分析

项目区地块目前为已开发用地，项目建设将不会增加地面植被破坏。本项目建设可能造成的水土流失面积主要是施工开挖、占压等扰动地表且使该区域水土流失量改变显著的面积。经现场踏勘后对施工过程中项目区水土流失的综合分析，本项目扰动土地面积内均要进行回填、开挖等工程建设活动，强度较小，不会使项目建设区水土流失量发生显著改变。
2运行期环境影响分析
2.1大气环境影响分析
本项目运营期废气来源于储油罐储油、油罐车装卸、加油作业过程中产生非甲烷总烃和甲醇，进入加注站汽车排放的汽车尾气等。
2.1.1非甲烷总烃和甲醇
（1）油气的性质及危害
    油气是加注站在加油、卸油和储油过程中产生的挥发性有机物，其主要成分为非甲烷总烃和甲醇。非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2～C8)。甲醇为油品组成成分，随挥发油气带出。通常加注站的油气以无组织的方式排放。
    非甲烷总烃对人体健康的直接影响主要是中枢神经系统的麻醉作用；对皮肤粘膜有一定的刺激作用，严重的可引起皮炎湿疹；非甲烷总烃引起的急性中毒很少见。非甲烷总烃的环境危害性主要是它与二氧化氮在阳光作用下，经一系列复杂的反应而生成包含臭氧、过氧乙酰硝酸酯(PAN)、醛类等被称为光化学烟雾的物质。
    甲醇对人体健康的直接影响主要是中枢神经的麻痹作用；短时大量吸入出现轻度上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、眩晕、乏力、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷等。根据《职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230—2010）》中，甲醇和汽油均属轻微危害毒物，甲醇的危害指数略低于汽油。甲醇汽油已在陕西、山西、河南等地使用多年，未发生甲醇汽油引起的急性中毒。

    VOC即挥发性有机化合物，对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。
（2）污染物的排放情况
    项目加注站卸油、加油零售过程损耗属于无组织排放，油品贮存呼吸损通过6m高的排放口排放。根据工程分析，项目加注站储罐呼吸排气筒排放量为0.14t/a，其中非甲烷总烃0.119t/a，甲醇0.021t/a。项目油气经卸油油气回收系统和加油油气回收系统回收后，项目醇醚柴油及甲醇汽油油气无组织总排放量0.485t/a，以365d、24h计，油气排放速率0.055kg/h，其中非甲烷总烃排放速率0.047kg/h，甲醇排放速率0.008kg/h。
项目醇醚柴油添加剂（考虑以VOC为特征污染物）比列约为油量的20%、甲醇汽油约为0.5%，项目油气总排放量为0.485t/a，则VOC无组织总排放量为0.099t/a，以365d、24h计，则VOC排放速率为0.011kg/h。

（3）项目已采取的措施

为减少油气排放对环境的影响，加注站采取了如下油气排放控制措施：
·采用撬装式加注，油罐密闭性较好，设有顶棚，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

·为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加注站加强操作人员的业务培训和学习，持证上岗，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。

（4）影响预测

①预测源强
项目非甲烷总烃、甲醇、VOC大气污染源特征参数见表7-2。
表7-2主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

左下角坐标(o)

海拔高度(m)

矩形面源
污染物
排放速率
单位
经度
经度
长度
(m)

宽度
(m)

有效
高度
(m)

矩形面源

102.532909

25.068958

2112.0

81.22

18.14

10.0

NMHC
甲醇
VOC
0.047
0.008
0.011

kg/h

②预测模式

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。
③估算模式所用参数。

估算模式所用参数详见表7-3。
表7-3估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

32.3
最低环境温度

-7.8°C

土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

④评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-4Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)
Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

矩形面源

NMHC

2000.0

40.867

2.04335

/

矩形面源

甲醇

3000.0

6.95609

0.23187

矩形面源

VOC
600
9.5640 
1.5940 
/

⑤预测结果
利用AERSCREEN模式估算结果详见表7-5、7-6、7-7。
表7-5非甲烷总烃矩形面源结果表
下方向距离(m)

矩形面源

NMHC浓度（ug/m3）

NMHC占标率（%）

14.6
32.478
1.6239
25.0

35.475

1.77375

42.0

40.867

2.04335

50.0

37.804

1.8902

75.0

29.122

1.4561

100.0

25.087

1.25435

125.0

22.47

1.1235

150.0

20.205

1.01025

175.0

18.251

0.91255

200.0

16.571

0.82855

225.0

15.176

0.7588

250.0

14.135

0.70675

275.0

13.211

0.66055

300.0

12.417

0.62085

325.0

11.736

0.5868

350.0

11.135

0.55675

375.0

10.583

0.52915

400.0

10.074

0.5037

425.0

9.6012

0.48006

450.0

9.1628

0.45814

475.0

8.7549

0.43774

500.0

8.3758

0.41879

525.0

8.0228

0.40114

550.0

7.6937

0.38468

575.0

7.3863

0.36932

600.0

7.1075

0.35537

625.0

6.8382

0.34191

650.0

6.5855

0.32927

675.0

6.348

0.3174

700.0

6.1246

0.30623

725.0

5.9141

0.2957

750.0

5.7156

0.28578

775.0

5.5281

0.27641

800.0

5.3508

0.26754

825.0

5.1829

0.25915

850.0

5.0238

0.25119

875.0

4.8728

0.24364

900.0

4.7294

0.23647

925.0

4.5931

0.22965

950.0

4.4634

0.22317

975.0

4.3398

0.21699

1000.0

4.222

0.2111

1025.0

4.1095

0.20547

1050.0

4.0021

0.20011

1075.0

3.8994

0.19497

1100.0

3.8012

0.19006

1125.0

3.7072

0.18536

1149.99

3.6171

0.18086

1175.0

3.5307

0.17653

1200.0

3.4478

0.17239

1225.0

3.3682

0.16841

1250.0

3.2918

0.16459

1275.0

3.2182

0.16091

1300.0

3.1475

0.15738

1325.0

3.0794

0.15397

1350.0

3.0139

0.15069

1375.0

2.9507

0.14753

1400.0

2.8898

0.14449

1425.0

2.831

0.14155

1450.0

2.7743

0.13872

1475.0

2.7195

0.13598

1500.0

2.6665

0.13332

1525.0

2.6153

0.13076

1550.0

2.5658

0.12829

1575.0

2.518

0.1259

1600.0

2.4716

0.12358

1625.0

2.4267

0.12133

1650.0

2.3832

0.11916

1675.0

2.341

0.11705

1700.0

2.3002

0.11501

1725.0

2.2605

0.11303

1750.0

2.222

0.1111

1775.0

2.1847

0.10923

1800.0

2.1484

0.10742

1825.0

2.1132

0.10566

1850.0

2.0789

0.10394

1875.0

2.0456

0.10228

1900.0

2.0133

0.10067

1924.99

1.9818

0.09909

1950.0

1.9511

0.09756

1975.0

1.9213

0.09606

2000.0

1.8923

0.09462

2025.0

1.864

0.0932

2050.0

1.8364

0.09182

2075.0

1.8096

0.09048

2100.0

1.7834

0.08917

2125.0

1.7579

0.0879

2150.0

1.733

0.08665

2175.0

1.7088

0.08544

2200.0

1.6851

0.08426

2225.0

1.6619

0.0831

2250.0

1.6394

0.08197

2275.0

1.6173

0.08086

2300.0

1.5958

0.07979

2325.0

1.5747

0.07873

2350.0

1.5542

0.07771

2375.0

1.5341

0.0767

2400.0

1.5145

0.07573

2425.0

1.4953

0.07476

2450.0

1.4765

0.07383

2475.0

1.4581

0.0729

2500.0

1.4401

0.072

下风向最大浓度

40.867

2.04335

下风向最大浓度出现距离

42.0

42.0

D10%最远距离

/

/

表7-6甲醇矩形面源结果表
下方向距离(m)

矩形面源

甲醇浓度（ug/m3）

甲醇占标率（%）

14.6
5.3254
0.1775
25.0

6.0383

0.20128

42.0

6.95609

0.23187

50.0

6.43472

0.21449

75.0

4.95694

0.16523

100.0

4.27013

0.14234

125.0

3.82468

0.12749

150.0

3.43915

0.11464

175.0

3.10655

0.10355

200.0

2.8206

0.09402

225.0

2.58315

0.0861

250.0

2.40596

0.0802

275.0

2.24868

0.07496

300.0

2.11353

0.07045

325.0

1.99762

0.06659

350.0

1.89532

0.06318

375.0

1.80136

0.06005

400.0

1.71472

0.05716

425.0

1.63425

0.05447

450.0

1.55963

0.05199

475.0

1.4902

0.04967

500.0

1.42567

0.04752

525.0

1.36558

0.04552

550.0

1.30957

0.04365

575.0

1.25724

0.04191

600.0

1.20979

0.04033

625.0

1.16395

0.0388

650.0

1.12094

0.03736

675.0

1.08051

0.03602

700.0

1.04249

0.03475

725.0

1.00666

0.03356

750.0

0.97287

0.03243

775.0

0.94095

0.03137

800.0

0.91077

0.03036

825.0

0.8822

0.02941

850.0

0.85511

0.0285

875.0

0.82941

0.02765

900.0

0.805

0.02683

925.0

0.7818

0.02606

950.0

0.75973

0.02532

975.0

0.73869

0.02462

1000.0

0.71864

0.02395

1025.0

0.69949

0.02332

1050.0

0.68121

0.02271

1075.0

0.66373

0.02212

1100.0

0.64701

0.02157

1125.0

0.63101

0.02103

1149.99

0.61568

0.02052

1175.0

0.60097

0.02003

1200.0

0.58686

0.01956

1225.0

0.57331

0.01911

1250.0

0.56031

0.01868

1275.0

0.54778

0.01826

1300.0

0.53574

0.01786

1325.0

0.52415

0.01747

1350.0

0.513

0.0171

1375.0

0.50225

0.01674

1400.0

0.49188

0.0164

1425.0

0.48187

0.01606

1450.0

0.47222

0.01574

1475.0

0.46289

0.01543

1500.0

0.45387

0.01513

1525.0

0.44516

0.01484

1550.0

0.43673

0.01456

1575.0

0.4286

0.01429

1600.0

0.4207

0.01402

1625.0

0.41306

0.01377

1650.0

0.40565

0.01352

1675.0

0.39847

0.01328

1700.0

0.39152

0.01305

1725.0

0.38477

0.01283

1750.0

0.37821

0.01261

1775.0

0.37186

0.0124

1800.0

0.36569

0.01219

1825.0

0.35969

0.01199

1850.0

0.35386

0.0118

1875.0

0.34819

0.01161

1900.0

0.34269

0.01142

1924.99

0.33733

0.01124

1950.0

0.3321

0.01107

1975.0

0.32703

0.0109

2000.0

0.32209

0.01074

2025.0

0.31728

0.01058

2050.0

0.31258

0.01042

2075.0

0.30802

0.01027

2100.0

0.30356

0.01012

2125.0

0.29922

0.00997

2150.0

0.29498

0.00983

2175.0

0.29086

0.0097

2200.0

0.28683

0.00956

2225.0

0.28288

0.00943

2250.0

0.27905

0.0093

2275.0

0.27529

0.00918

2300.0

0.27163

0.00905

2325.0

0.26803

0.00893

2350.0

0.26454

0.00882

2375.0

0.26112

0.0087

2400.0

0.25779

0.00859

2425.0

0.25452

0.00848

2450.0

0.25132

0.00838

2475.0

0.24819

0.00827

2500.0

0.24512

0.00817

下风向最大浓度

6.95609

0.23187

下风向最大浓度出现距离

42.0

42.0

D10%最远距离

/

/

表7-7   VOC预测和计算结果一览表

下方向距离(m)
矩形面源
VOC浓度（ug/m3）
VOC占标率（%）
14.6

7.6007 

1.2668 

25

8.3021 

1.3837 

42

9.5640 

1.5940 

50

8.8472 

1.4745 

75

6.8154 

1.1359 

100

5.8711 

0.9785 

125

5.2586 

0.8764 

150

4.7285 

0.7881 

175

4.2712 

0.7119 

200

3.8781 

0.6463 

225

3.5516 

0.5919 

250

3.3080 

0.5513 

275

3.0917 

0.5153 

300

2.9059 

0.4843 

325

2.7465 

0.4578 

350

2.6059 

0.4343 

375

2.4767 

0.4128 

400

2.3576 

0.3929 

425

2.2469 

0.3745 

450

2.1443 

0.3574 

475

2.0489 

0.3415 

500

1.9602 

0.3267 

525

1.8776 

0.3129 

550

1.8005 

0.3001 

575

1.7286 

0.2881 

600

1.6634 

0.2772 

625

1.6003 

0.2667 

650

1.5412 

0.2569 

675

1.4856 

0.2476 

700

1.4333 

0.2389 

725

1.3841 

0.2307 

750

1.3376 

0.2229 

775

1.2937 

0.2156 

800

1.2522 

0.2087 

825

1.2129 

0.2022 

850

1.1757 

0.1960 

875

1.1404 

0.1901 

900

1.1068 

0.1845 

925

1.0749 

0.1792 

950

1.0446 

0.1741 

975

1.0156 

0.1693 

1000

0.9881 

0.1647 

1025

0.9617 

0.1603 

1050

0.9366 

0.1561 

1075

0.9126 

0.1521 

1100

0.8896 

0.1483 

1125

0.8676 

0.1446 

1149.99

0.8465 

0.1411 

1175

0.8263 

0.1377 

1200

0.8069 

0.1345 

1225

0.7883 

0.1314 

1250

0.7704 

0.1284 

1275

0.7531 

0.1255 

1300

0.7366 

0.1228 

1325

0.7207 

0.1201 

1350

0.7053 

0.1176 

1375

0.6905 

0.1151 

1400

0.6763 

0.1127 

1425

0.6625 

0.1104 

1450

0.6493 

0.1082 

1475

0.6364 

0.1061 

1500

0.6240 

0.1040 

1525

0.6121 

0.1020 

1550

0.6005 

0.1001 

1575

0.5893 

0.0982 

1600

0.5784 

0.0964 

1625

0.5679 

0.0947 

1650

0.5577 

0.0930 

1675

0.5479 

0.0913 

1700

0.5383 

0.0897 

1725

0.5290 

0.0882 

1750

0.5200 

0.0867 

1775

0.5113 

0.0852 

1800

0.5028 

0.0838 

1825

0.4945 

0.0824 

1850

0.4865 

0.0811 

1875

0.4787 

0.0798 

1900

0.4712 

0.0785 

1924.99

0.4638 

0.0773 

1950

0.4566 

0.0761 

1975

0.4496 

0.0749 

2000

0.4429 

0.0738 

2025

0.4362 

0.0727 

2050

0.4298 

0.0716 

2075

0.4235 

0.0706 

2100

0.4174 

0.0696 

2125

0.4114 

0.0686 

2150

0.4056 

0.0676 

2175

0.3999 

0.0667 

2200

0.3944 

0.0657 

2225

0.3889 

0.0648 

2250

0.3837 

0.0639 

2275

0.3785 

0.0631 

2300

0.3735 

0.0622 

2325

0.3685 

0.0614 

2350

0.3637 

0.0606 

2375

0.3590 

0.0598 

2400

0.3544 

0.0591 

2425

0.3499 

0.0583 

2450

0.3455 

0.0576 

2475

0.3412 

0.0569 

2500

0.3370 

0.0562 

下风向最大浓度
9.5640 

1.5940 

下风向最大浓度出现距离
42

42

D10%最远距离
/

/

从表7-5可以看出，本项目非甲烷总烃最大落地浓度为40.867ug/m3，对应的距离为下风向42.0m，占标率为2.04335%。下风向各预测点的预测浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D非甲烷总烃小时浓度限值2000ug/m3。因此，项目无组织排放的非甲烷总烃对周围环境空气的影响很小。
从环境保护目标的分布来看，项目周围14.6~2100m范围内分布有团结街道办事处（居民）、大梨坡、大石洞、印浪奔、喜欢箐等多个关心点。根据预测结果，项目排放源14.6m~2100m处的非甲烷总烃落地浓度在32.478~1.7834ug/m3之间，占标率在1.6239~0.08917%之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D非甲烷总烃小时浓度限值2000ug/m3。同时，根据环评单位现场踏勘，项目2100m范围内分布有多个村庄、住宅小区、商店、餐馆等，没有大气污染严重的工矿企业，也没有排放大量非甲烷总烃的企业。因此，项目无组织排放的非甲烷总烃经大气稀释扩散后对团结街道办事处（居民）、大梨坡、大石洞、印浪奔、喜欢箐等影响很小。

从表7-6可以看出，本项目甲醇最大落地浓度为6.95609ug/m3，对应的距离为下风向42.0m，占标率为0.23187%。下风向各预测点的预测浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D甲醇小时浓度限值2000ug/m3。因此，项目无组织排放的甲醇对周围环境空气的影响很小。
从环境保护目标的分布来看，项目周围14.6m~2100m范围内分布有团结街道办事处（居民）、大梨坡、大石洞、印浪奔、喜欢箐等多个关心点。根据预测结果，项目排放源14.6m~2100m处的甲醇落地浓度在5.3254~0.30356ug/m3之间，占标率在0.1775~0.01012%之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D甲醇小时浓度限值3000ug/m3。同时，根据环评单位现场踏勘，项目2100m范围内分布有多个村庄、住宅小区、商店、餐馆等，没有大气污染严重的工矿企业，也没有排放大量甲醇的企业。因此，项目无组织排放的甲醇经大气稀释扩散后对团结街道办事处（居民）、大梨坡、大石洞、印浪奔、喜欢箐等影响很小。

从表7-7可以看出，本项目VOC最大落地浓度为9.5640ug/m3，对应的距离为下风向42.0m，占标率为1.5940%。下风向各预测点的预测浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D中TVOC浓度限值600ug/m3。因此，项目无组织排放的VOC对周围环境空气的影响很小。
从环境保护目标的分布来看，项目周围14.6~2100m范围内分布有团结街道办事处（居民）、大梨坡、大石洞、印浪奔、喜欢箐等多个关心点。根据预测结果，项目排放源14.6m~2100m处的VOC落地浓度在7.6007~0.4174ug/m3之间，占标率在1.2668~0.0696%之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录D中TVOC浓度限值600ug/m3。同时，根据环评单位现场踏勘，项目2100m范围内分布有多个村庄、住宅小区、商店、餐馆等，没有大气污染严重的工矿企业，也没有排放大量TVOC的企业。因此，项目无组织排放的TVOC经大气稀释扩散后对团结街道办事处（居民）、大梨坡、大石洞、印浪奔、喜欢箐等影响很小。

（5）大气环境防护距离

    根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃、甲醇、VOC无组织源的大气环境防护距离，属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。根据环境防护距离计算结果，本项目污染物无超标点。因此，不需设置大气防护距离。

（6）环评提出的措施

    根据项目目前的情况，本环评提出以下措施：

    配置卸油和加油油气回收系统，油罐车配备油气回收系统，采用密闭卸油方式卸油，油料从罐车卸进储油罐，油罐内油气返回到油罐车内，由油罐车运往油库进行回收，油罐车往返运输过程能够保证汽油和油气不泄漏。加油机配置油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、真空泵等组成的回收系统将油气收回进入储油罐。

参照GB50156-2012《汽车加油加注站设计及施工规范》提出以下要求：

A、卸油油气排放控制：

a、应采取浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm；
b、卸油和尤其回收接口应安装DN100mm的截流阀、密闭式快速接头和帽盖；
c、连接软管应采用DN100mm的密闭式快速接头和卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；
d、所有油气管线排口应按照GB50156的要求设置压力；
e、连接排气管的管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。
B、储油油气排放控制：
a、所有影响储油尤其密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；
b、储油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量；
c、应采用符合相关规定的溢油控制措施。
C、加油油气排放控制：
a、加油产生的油气应采用真空辅助方式进行密闭收集；
b、油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；
c、在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻；
d、应严格按照规程操作和管理油气回收装置，定期检查、维护并记录备查；
e、加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。
2.1.2汽车尾气
运营期汽车进出加注站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等，根据工程分析，汽车尾气中NO2排放量9.049kg/a，THC排放量29.460kg/a，CO排放量99.811kg/a。根据现场踏勘，项目所在区域均为开阔的空间，汽车尾气排放均属于无组织排放，大气扩散条件较好，汽车尾气对项目区及周围环境的影响较小。
2.1.3异味
项目运营期垃圾桶垃圾在临时收集堆存时会产生一定异味。项目区内生活垃圾委托环卫部门清运处置。
2.2地表水影响分析

2.2.1评价等级
本项目运营期不排放污、废水。根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，确定本项目地表水环境影响等级为三级B。分级依据见表7-8。
表7-8  项目地表水环境影响评价等级划分表
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/（m3/d）；水污染物水污染物当量W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥2000或W≥600000

二级
直接排放
其他
三级A

直接排放
Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放
——

注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参见间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
2.2.2影响分析
项目运营期不提供汽车清洗、清洁服务，产生的废水主要为生活污水。项目设置化粪池、一体化生活污水处理设施对生活污水进行处理后，晴天回用于项目区域绿化浇洒、雨天临时储存，不外排。
本评推荐一体化生活污水处理设施工艺采用MBR一体化设施对生活污水进行处理。与其他一体化设施相比，MBR一体化设施具体以下优点：

·装置具有集装式的功能：将缺氧池、MBR生物反应池、污泥池、清水池和设备操作间集成在一个大的箱体内，结构紧凑，流程简洁，占地面积小（只有传统工艺的1/3-1/2）、增量扩容方便，自动化程度高，操作维修简便，且可随时随地移动，即可以将本装置直接运至处理目标所在地，直接规模化进行处理，而无需进行二次施工。
·集污水处理和净水工艺流程于同一装置，可浅埋于地下也可放置在地表；处理基本无污泥产生，对周围环境无影响；运行效果好、可靠性高、出水水质稳定、运行费用较少。
·处理生活污水时，耐冲击负荷、对污染物去除效率高、硝化能力强，可同时进行硝化、反硝化，兼具脱氮除磷的功能，非常适合处理生活污水、分散式污水。

·膜生物反应池的曝气管路分为两路，一路对周边活性污泥进行曝气，另一路对膜组件的膜片进行曝气。其优点为通过对膜片曝气产生的冲刷力使膜片相互拍打，可以抖落附在膜孔表面的钙化污泥，使膜通量提高延长了膜的使用寿命，从而降低了运行成本。
根据山东名科环保工程有限公司、湖北中丹蓝膜环境科技有限公司等多家设计、制造、销售单位的实验数据，经MBR一体化设施处理后的生活污水水质较好，详见表7-9。

表7-9处理后项目生活污水水质一览表

污染因子

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

T-P

石油类

浓度

50

10

10

10

1

5

    对照GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准，项目处理后生活污水水质达标情况详见表7-10。
表7-10  处理后项目生活污水水质一览表

污染因子

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

石油类

T-P

浓度

50

10

10

10

5

1

GB/T18920-2002（绿化）
--

10

1500

10

--

--

达标情况
--

达标

达标

达标

--

--

从表7-10可以看出，项目经处理后的生活污水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准。

项目经处理后的生活污水和初期雨水产生量为0.68m3/d、151.05m3/a，项目绿化需水量为0.9m3/d、189m3/a，均大于经处理后的生活污水和初期雨水量。

项目一体化生活污水处理设施配套设置有7.2m3的清水池。根据调查，项目区域内连续降雨时间不超过9d，一体化生活污水处理设施配套设置的清水池能够满足生活污水约10.58d临时储存需求。

综上所述，项目经处理的生活污水和初期雨水晴天能够全部回用于绿化浇洒、雨天能够全部临时储存不外排，对区域地表水：杨先沟没有影响。

2.3地下水影响分析

（1）区域地质情况

项目区域地质构造主要以西山的南北向断层和东西走向的宗鲁箐断裂带截接组成，其处于昆明市川滇断块隆起区内的昆明凹陷三级新构造区内，是区域新构造隆起背景上的滇东强烈断陷湖盆区的重要组成部分。项目区域地势平坦，所在区域地层主要为元古界的碎屑岩、碳酸岩、变质岩构造。区域地层中中远古界美党组（Pt2m）；上远古震旦系下澄江组（Zac），震荡系上统陡沱删组（Zad）、东龙潭组（Zbdl）、渔户村组（Zby）；古生界寒武系下同及第四系等。

项目场地目前为原有加油站站用地。据现场调查，场地及附近无滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用。项目场地总体稳定，适宜于拟建工程建设。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A.0.25及中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程场地抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第二组。工程所在地Ⅱ类建筑场地基本地震动峰值加速度值为0.20g。

项目区域水文地质图详见图7-1。

（2）地下水污染源类型

项目给水水源来自自来水管网，自来水取水水源为地表水。项目废水不外排，故项目排水未与地下水有直接联系。

项目在正常工况下，不会污染地下水，但是由于项目含有加油项目，一旦发生油品泄漏，或其他原因导致油品进入土壤，便会造成地下水污染。因此，本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。

（3）污染途径分析

油品储存对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。储罐和运输管道渗漏，含油污水的跑、冒、滴、漏和落地油等，通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。

（4）影响分析

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

因此，本项目撬装式加注站采取了源头控制、分区防渗防腐等措施，储罐采用双壁钢结构罐，外部设置防渗漏围堰，围堰容积不小于储罐容积的50%，围堰底部进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗系数不小于10-7cm/s。并加强全过程控制管理，杜绝污染物下渗，对地下水基本不会造成明显影响。
2.4噪声影响分析

项目运营后所产生的噪声主要为罐车和加油车辆在进出加注站时产生的交通噪声以及备用发电机使用时产生的噪声。
由于加注站区域内车辆速度较慢，所产生的交通噪声声源较小；项目在卸油时噪声是整个运营期间较大的，但是卸油是间断性的，一次卸油的时间不长，卸油造成的影响不大，不会对周围环境产生较大的影响，敏感目标的噪声能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。
另外，项目建设单位还通过以下措施降低噪声对周围环境的影响：
①对进出车辆采取限速、禁止鸣笛；
②厂区四周有围墙，项目内进行绿化，减少噪声对周围环境的影响。
在落实噪声防治措施的前提下，噪声对周围声环境影响不大。
2.5固体废弃物影响分析

项目运营期固体废物主要为生活垃圾、地下储油罐定期清理产生的油渣。
（1）生活垃圾
根据工程分析可知，项目生活垃圾的产生总量为3.285t/a。项目区内设置密闭可移动式垃圾桶进行收集，产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置，处置率为100%，对周边环境的影响较小。
（2）储油罐废油渣和清洗废液及隔油池污泥
项目运营期间需定期对储油罐进行清洗，项目储油罐两年清洗一次，清洗出的储油罐废油渣及油罐清洗液属于危废，需交由有资质的单位处置。项目可委托有资质的单位清运处置产生的废矿物油渣、油泥、隔油池污泥等，清洗过程中产生的废清洗废液就由清洗单位委托有资质单位进行处置。同时，要求清洗单位在清洗过程中避免将废油渣及废清洗液洒露在项目区，在进行危险废物清运时做好清运记录。按《危险废物转移联单管理办法》相关要求，填写危险废物转移联单并报昆明市生态环境局西山分局备案。项目产生的危险废物委托有运输危险废物许可证的单位清运，以保证危险废物得到合理转运、处置，严禁将危险废物乱丢乱弃，并建立危险废物处置台账。

综上所述，项目运营期间产生的固体废物均能得到有效处置，处置率为100%，对周围环境的影响不大。

2.6土壤环境影响分析
2.6.1评价等级

本项目为车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站建设项目，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（发布稿）（HJ964-2018）附录A，项目属于附录A中“公路的加油站”，为Ⅲ类项目。

本项目属于污染性项目，周边没有耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等和其他土壤敏感目标。因此，敏感程度为“不敏感”。

本项目占地仅为0.147332hm2，远远小于5hm2，占地规模属于“小型”。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（发布稿）（HJ964-2018）等级判别，详见图7-1。
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图7-1污染性评价工作等级划分表
本项目为评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。因此，本评价仅对土壤环境进行简单分析。
2.6.2土壤分析

项目储油设备采用撬装式，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，储罐及管线敷设均位于地上，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。

加油过程中，输油管线的法兰盘、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发，残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无燃料油溢出，且加油区内地面硬化，很少量的溢撒燃料油不会渗入土壤中。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加注站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则必须讲撬装式加注设施全部清除干净。
2.7风险分析

2.7.1评价目的和重点
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和营运期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施、以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。
环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。
2.7.2评价等级及环境敏感要素识别
（1）建设项目环境敏感特征
表7-10建设项目环境敏感特征表
类别
环境敏感特征
环境空气
厂址周边3km范围内
序号
敏感目标名称
相对方位
距离（m）
属性
人口数
1

大梨坡

东南

1002
村庄
453人
2

小厂村

东南

1168
村庄
563人
3

茨坝

东南

1599
村庄
193人
4

和平村

东北

925
村庄
367人
5

大石洞

东北

2019
村庄
195人
6

白泥塘

东北

1889
村庄
188人
7

团结街道办事处

四周

紧邻

14.6
居民点
3160人
8

印浪奔

北
2067
村庄
165人
9

龙潭小村

西北

625
村庄
214人
10

白沙咀

西北

20019
村庄
168人
11

经典檀香府

西

1533
村庄
397人
12

喜欢箐

西南

1552
村庄
164人
13

干坝子

西南

2944
村庄
310人
厂址周边500m范围内人口数小计
540

厂址周边3km范围内人口数小计
6537
管段周边200m范围内
序号
敏感目标名称
相对方位
距离/m

属性
人口数

每公里管段人口数（最大）
大气环境敏感程度E值
E2

地表水
受纳水体
序号
受纳水体名称
排放点水域环境功能
24h内流经范围/km

1

杨先沟
Ⅵ类
2.45（流经范围未跨越省界和国界）
内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标
序号
受纳水体名称
环境敏感特征
水质目标
与排放点距离/m

地表水环境敏感程度E值
E2

地下水
序号
环境敏感区名称
环境敏感特征
水质目标
包气带防污性能
与下游厂界距离/m

地下水环境敏感程度E值
E3

（2）建设项目危险物质及工艺系统危险性特征
①建设项目Q值确定
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：
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——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）；
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——每种危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。
当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
项目设1个撬装式储油罐，其中1个25m3的醇醚柴油罐和1个25m3的甲醇汽油储罐。总容量50m3，根据《小型石油库及汽车加油站设计规范》，柴油的储量可按50％折算为汽油，因此，柴油罐容积折半后总容积为37.5m3，按密度为740kg/m3计，则折算贮存汽油量最大约27.75t。
汽油中甲醇含量为15%，则甲醇贮存最大量为4.16t。
根据（HJ169—2018）《建设项目环境风险评价技术导则》的相关规定，甲醇的临界量为10t，油类物质临界量为2500t。
本次评价根据以上方法对项目进行Q值计算，计算结果见表7-8。
表7-8建设项目Q值确定表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值
1

甲醇
149-74-6
4.16
10
0.426
2

油类物质
--
27.75
2500
0.0111
项目Q值Σ

0.4271
根据计算，本项目Q值为0.4271，1≤Q＜10。

②风险潜势初判
根据导则，当Q＜1时，项目环境风险潜势直接判定为I。

③风险潜势初判
根据项目风险潜势判别结果，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表7-9，可知拟建项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表7-9环境风险评价等级划分表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
项目加油站甲醇汽油、醇醚柴油属于易燃易爆品，本项目安全预评价报告已通过评审，本次环评就本项目撬装式加注站风险结合已评审的安全预评价报告对本项目环境风险进行了分析，具体风险分析详见风险专章。

3选址及平面布局合理性分析
3.1选址合理性分析

项目位于云南省昆明市西山区团结街道和平社区，属于三级加油站，项目处在农村和城市结合部，项目区不涉及不良地质，周围环境不涉及文物保护和风景名胜区。根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号）并参照《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）对加注站站址选址要求进行分析，分析结果见下表。
表7-10
站址选择符合性分析
站址选择要求
本项目实际情况
符合性
1、加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
本项目位于云南省昆明市西山区团结街道和平社区，交通便利
符合
2、在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。
本项目为二级加油站。
符合
3、城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近
本项目不处在城市建成区
符合
4、加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。
见表7-11
对比分析
符合
5、架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区
项目加油区无架空电力线路穿过

符合
加油站有关设施与站外建、构筑物之间满足防火距离（即安全防护距离）。本环评引用项目安全预评价内容：项目为二级加油站，根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号）并参照《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和2014年局部修订版有关规定，加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离见下表。
7-11撬装式加注站（汽油）与外建、构筑物之间的安全距离（m）

站外建（构）筑物
撬装加注装置

备注
重要公共建筑物

规范要求

50

50m范围内无重要公共建筑物

图纸

无

结论

不涉及

明火地点或散发火花地点

规范要求

25
云南览讯康明玻璃钢有限公司厂房动火点

图纸

32.7
结论

符合

民用建筑物保护类别
一类保护物

规范要求

20
50m范围内无一类保护物

图纸

无

结论

不涉及

二类保护物

规范要求

16
50m范围内无二类保护物

图纸

无
结论

不涉及

三类保护物

规范要求

12
西面民房

图纸

14.3
结论

符合

规范要求

12

东面民房

图纸

28.1
结论

符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

规范要求
22
无相关设施

图纸

无

结论

不涉及

丙、丁、戊类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

规范要求
16
云南览讯康明玻璃钢有限公司厂房（丁类）

图纸

17.1
结论

不涉及

室外变配电站

规范要求

22
50m范围内无室外变配电站

图纸

无

结论

不涉及

铁路

规范要求
22

500m范围内无铁路

图纸

无

结论

不涉及

城市
道路

快速路、主干路

规范要求

8

南面浑团公路

图纸

14.1
结论

符合

次干路、支路

规范要求

5

无
图纸

无
结论

不涉及

架空通信线

规范要求
1倍杆（塔）高
50m范围内无架空通信线

图纸

无
结论

不涉及

架空电力线

规范要求

1倍杆（塔）高，9

西面0.4kV架空电力线（杆高9m）

图纸

13.5

结论

不涉及

根据安全预评价报告第项目加注设施与各敏感建（构）筑物距离分析分析，本环评认为，该加油站在采取相关安全防范措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，站址选择可行。

3.2平面布局合理性分析

本项目充分考虑站址周边的环境特点，结合加注站的工作流程进行较合理的布局，项目将加注区集中布置在场地中间，从布局上降低项目运营期排放油气、异味等对下风向保护目标的影响。根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号）并参照《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002），项目区的平面布置各设施之间的防火距离符合规范要求；车辆入口和进口分开设置；加注场地设罩棚；进、出口道路的一侧设置非实体围墙；单行道宽度不小于3.5m；道路不使用沥青路面，项目各设施建设均符合技术规范的相关要求。

综上分析，从外环境及内部安全角度分析，项目的总平面布置合理。

4产业政策及相关规划符合性分析

4.1产业政策符合性分析
本项目为醇醚汽油加注站及其配套设施建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于

“限制类”和“淘汰类”。因此，项目符合国家相关产业政策。
4.2与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

项目位于云南省昆明市西山区团结街道和平社区，根据《长江经济带生态环境保护规划》，项目所在地为长江经济带上游区，规划中指出，长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。
本项目为醇醚汽油加注站及其配套设施建设项目，非煤炭、有色金属、磷矿等资源的开发利用项目。因此，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。
1.3与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，长江经济带中禁止以下内容：

（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
本项目为醇醚汽油加注站及其配套设施建设项目，建设地点位于云南省昆明市西山区团结街道和平社区，不属于以上禁止新建、扩建的项目类型，与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的相关要求相符。


八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	设备安装场地找平垫实
	无组织粉尘
	洒水降尘
	厂界达标排放

	
	
	施工机械、车辆
	尾气
	大气稀释扩散
	

	
	营运期
	燃料卸料、加注
	非甲烷总烃、甲醇


	设置油汽一次油气回收系统（卸油油气回收系统）及油汽二次油气回收系统（加油油气回收系统）对加注站卸油、储存、加油产生的油气（非甲烷总烃、甲醇）进行回收处理。储罐区储油罐设置不低于4m高排气筒。
	无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关规定排气筒排放满足GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》浓度小于25g/m3排放口高度4m的要求

	
	
	汽车尾气
	NO2、THC、
CO等
	绿化吸收、大气稀释扩散，同时加强交通疏导管理
	对周围环境影响较小

	废
水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	SS
	收集沉淀处理后回用作场地降尘用水。
	废水不外排

	
	
	生活污水
	
	
	

	
	运行期
	燃料加注区
	石油类、甲醇
	储油罐采用双壁钢制油罐，加注区地坪硬化、防渗系数不小于10-7cm/s。
	防止石油类、甲醇污染地下水

	
	
	生活污水
	COD

BOD5
SS

等
	经“化粪池+一体化生活污水处理设施”晴天回用于项目区域绿化、雨天临时储存，不外排
	对周围地表水环境无影响

	噪
声
	施工期
	施工机械
	设备噪声
	距离衰减、一级不施工等
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）标准。

	
	营运期
	设备噪声
	设备噪声
	合理布置设备距离衰减
	达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

	
	
	油罐车及汽车
	交通噪声
	
	

	固
体
废
物
	施工期
	施工作业
	建筑垃圾
	可以回收利用的回收利用，不能利用的采取就地回填处置。
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集后由当地环卫站定期清运
	

	
	营运期
	废矿物油渣
	储油罐
	由有资质的单位清运处置
	100%处置

	
	
	清洗废液
	储油罐
	油罐清洗废液由我校单位负责处置
	

	
	
	员工办公生活
	生活垃圾、化粪池污泥等
	生活垃圾集中收集、化粪池污泥定期清掏后，由当地环卫站外运处置
	100%处置

	其
它
	采取风险防范措施并加强风险管理，设置严禁烟火标识牌、储油罐内设置阻隔式防爆装置，周围设置围堰、编制《突发环境事件应急预案》并送西山区环保分局备案，减小事故对周围环境及保护目标的影响。

	生态保护措施及预期效果：
本项目租用昆明戎兵商贸有限公司位于团结街道和平社区原和平加油站（撬装式加油站、以停用多年、设备已移走）建设，建设过程中车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注设备在和平撬装式加油设备拆除的场地建设，其他设施主要依托和平加油站原有设施，施工期土建工程量不大，对生态环境的影响小。

运行期加注站对生态环境无影响。
若本加注站需要除尘时，将按租地合同要求处置、恢复土地原貌，可以恢复生态环境，对生态环境的影响轻微。



九、结论及建议

	1评价结论
1.1项目基本情况

云南杰亮新能源科技有限公司车用醇醚清洁燃料防爆阻隔撬装式加注站建设项目位于云南省昆明市西山区团结街道已拆除的和平社区原和平加油站内，占地面积1608.31m2，本项目内建设内容有：撬装式加注站、站房及附属设施用房等，本项目内共设置有1个撬装式加注设施。其中1个25m3的甲醇汽油罐（隔仓）和1个25m3的醇醚柴油储罐（隔仓）。总容量50m3，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和2014年修订版，本加注站为二级加油站。项目总投资300万元，项目劳动定员6人、两班工作制，年工作365天。
1.2产业政策符合性

本项目行业类别为其他水泥类似制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2015年版）》，本项目属于新能源中非粮食生物柴油应用项目，属于鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策。

1.3选址合理性

本项目利用昆明戎兵商贸有限公司原和平加油站建设车用醇醚清洁燃料阻隔防爆加注站项目，选址可以满足《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号、《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）的隔防爆加油装置与站外建、构筑物的防火距离规定。
项目周边无文物保护单位及其它重点保护单位分布。项目周边无文物保护单位及其它重点保护单位分布。

项目区不涉及自然保护区、国家级森林公园、世界自然遗产地等重要敏感对象，未发现国家和省级重点文物保护单位、国家保护珍稀动植物。

该加注站在采取相关安全防范措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，站址选择可行。

1.4环境质量现状结论
本项目地处云南省昆明市西山区团结街道和平社区。根据环评单位现场踏勘，建设项目周围2100m范围内大气没有污染严重的工矿企业，主要大气污染源以农村生活污染源和汽车尾气为主，对环境空气质量影响较小。因此，本项目评价区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，在项目评价基准年（2018年）内为环境空气质量达标区。
根据《2018年度昆明市西山区环境状况公报》，2018年螳螂川中滩闸门水质类别为Ⅴ类，综合污染指数为4.41，主要超标污染物为：化学需氧量。综合污染指数较2017年的7.18下降了38.58%，水质类别由2017年劣Ⅴ类上升为Ⅴ类，污染程度较2017年有所下降。根据环评环评单位现场踏勘，杨先沟为团结街道办事处和平村、永靖村等纳污水体。目前，西山区团结街道办事处已经建成了团结污水处理厂，该厂位于团结街道办事处龙潭社区，主要收集处理龙潭及和平社区（村）生活污水，设计日处理量为3000方，服务面积2.07km2，服务人口12000人。采用CASS+深度处理（滤布过滤+消毒）工艺，平均出水水质达到《城镇水质净化厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标的国家排放标准。由此判断，杨先沟水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
项目建设地点属农村地区，声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘察，除本项目外，周围无村庄等生活噪声污染源，主要污染源为浑团公路交通噪声，目前浑团公路车流量不大，交通噪声排放量有限，由此判断评价区域声环境可达到2类区标准。
项目区地处昆明城郊高寒山区，盆地面山植被覆盖率高，少由地表裸露之处。主要为植被云南松、华山松林，林间为暖性灌丛、暖性稀树灌木草丛所覆盖，生态环境良好。由于植被覆盖率高，评价区域水土流失不大。

项目区无国家、省级重点保护野生植物、古树名木和狭域特有种分布。

总体分析，评价区域生态环境质量良好。
1.5环境影响评价结论

1.5.1施工期环境影响评价结论

施工期大气环境主要污染源是施工扬尘，其次是施工机械废气、运输车辆排放的尾气，采取必要措施后，对环境空气的影响可以接受。施工期废水主要是工具清洗废水及混凝土养护废水。施工废水通过设置沉淀池等措施处理后回用，施工期废水影响是短暂的，对水环境污染较小。施工期施工机械和运输车辆的噪声较大，采取必要措施后，能够达标排放，对本项目周边环境影响较小。项目施工期会产生一定的水土流失，项目建成后水土流失影响消失。项目区绿化工程将有利于改善项目区的景观环境。

1.5.2运行期环境影响评价结论

（1）运营期大气环境影响分析结论

加注站成品油卸油、储存、加油过程产生的油气（非甲烷总烃和甲醇及VOC）经两次油气回收系统回收处理后对周边环境影响不大；汽车尾气经绿化植被吸附及大气扩散。项目产生的废气在采取上述措施后，对周围地区环境影响可以接受。

（2）运营期地表水水环境影响分析结论

项目经处理后的生活污水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准。项目经处理后的生活污水和初期雨水产生量为0.68m3/d、151.05m3/a，项目绿化需水量为0.9m3/d、189m3/a，均大于经处理后的生活污水和初期雨水量。项目一体化生活污水处理设施配套设置有7.2m3的清水池。根据调查，项目区域内连续降雨时间不超过9d，一体化生活污水处理设施配套设置的清水池能够满足生活污水约10.58d临时储存需求。因此，项目经处理的生活污水和初期雨水晴天能够全部回用于绿化浇洒、雨天能够全部临时储存不外排，对区域地表水：杨先沟没有影响。

（3）运营期地下水环境影响分析结论

本项目利用原和平加油站拆除的撬装式加注设备场地安装隔撬装式加注设备，设备安装前根据场地强度做找平垫实，确保加注站设备地坪无沉降情况，并对原已混凝土地坪进行修整，确保加注区地坪硬化、防渗系数不小于10-7cm/s。储油罐采用双壁钢制油罐，不宜发生泄漏，同时撬装式加注设备配置了密闭卸液系统、液位监测系统、自动测漏装置、防止溢流装置、高液位报警器等装置，可以及时发现、处置泄漏的燃料。本项目污染地下水的风险小。

（4）运营期噪声环境影响分析结论

项目区不属于声环境敏感区，运营期通过合理布置产噪设备，进行降噪；对进出车辆限速、禁止鸣笛；同时在项目区进行了绿化，可以减少噪声对周围环境的影响，本项目对声环境的影响可以接受。

（5）运营期固废环境影响分析结论

本项目储油罐需定期进行一次清洗，产生的废油渣委托有资质的单位进行清运处置，油罐清洗废液由我校单位负责处置。在建立危险废物处置台账，并签订危险废物处置协议和严格执行危险废物转运联单制度去前提下，危险废物得到妥善处置，对外环境影响较小。

运营期生活垃圾委托环卫部门清运处置，对合计的影响轻微。

1.6价总结论
本评价在依据建设单位提供的相关资料并进行现场踏勘的基础上，通过对建设项目的工程分析及环境影响分析后，结论如下：

本项目建设符合国家产业政策、选址可行、能够实现排放，在落实建设项目安全评价及本报告提出的各项环保措施的前提下，项目外排的各项污染物能实现达标排放或得到妥善处置，项目的运营对其所在区域的环境功能影响较小。因此，本项目从环境保护的角度风险，项目在原和平加油站建设可行

2对策措施

2.1施工期环境污染控制措施
·及时清扫施工场地散落的颗粒物，避免产生二次扬尘污染。

·夜间不进行施工。

·施工中采取废钢材边角料、废塑料等可回收利用建筑垃圾收集后利用，其他建筑垃圾外运处置。
2.2运营期环境污染控制措施

（1）大气污染防治措施

·采用双壁钢结构储罐，并加强项目区通风、植物吸收以减少挥发的汽油、柴油的排放；

·油品贮存呼吸废气排气筒高度大于4m；

·采取密闭卸油方式卸油；

·配置甲醇汽油卸油和加油油气回收系统，油罐车配备油气回收系统，采用密闭卸油方式卸油，油料从罐车卸进地下储油罐，油罐内油气返回到油罐车内，由油罐车运往油库进行回收，油罐车往返运输过程能够保证汽油和油气不泄漏。加油机配置油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、真空泵等组成的回收系统将油气收回至储油罐。

（2）污染及控制对策措施

·项目消防设置容积为20m3的消防事故水池。

·项目区设置一个8m3的化粪池，对生活污水进行预处理后排入一体化生活污水处理设施；

·项目区设置一个1m3的化粪池，对初期雨水进行预处理后排入一体化生活污水处理设施；

·项目区设置一个一体化生活污水处理设施，对预处理后的初期雨水、生活污水进行处理后，晴天回用于项目区绿化、雨天临时储存不外排。
·项目内完善雨污分流排水系统，内部污水管网、处理设施需定期进行检查，使污水管网正常运行。

（3）声污染及控制对策措施

·站内设置限速、禁鸣喇叭标志。

（4）固物污染及控制对策措施

·定期对储油罐进行清洗，清洗的废油渣、油泥、隔油池污泥委托有资质的单位进行处置，并签订处置协议；

·严格执行危险废物转运联单制度，建立危险废物处置台账。

·项目内设生活垃圾桶，垃圾收集后委托环卫部门清运处置；

（5）风险防范措施

1）加注站内风险控制措施

·储油罐采用双壁钢结构，外部设置防渗漏围堰，油罐采用检测仪器对内罐与外罐之间的空间进行渗漏监测；

·加注站设计符合《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号）和《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定布置，确保了加油站与站外设施安全间距以及站内各建、构筑物之间的安全距离；

·建立事故管理和应急计划，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。

·罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，并设置“危险、禁止烟火”等标志。在站内设立禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油放等标识。

·严格按照《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。防雷、防静电：加油站防雷、防静电设施的设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中的有关要求。加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。

·加强设备（包括各种安全仪表、避雷装置）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。定期检测储罐的液位、温度。

·加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

·建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。爆炸危险区域和火灾危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设，应符合《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SH/T3134-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中的有关要求。

2）加油车辆风险控制措施

·进入加注站的车辆要在熄火后方可加油，驾驶员不得在加油区进行抽烟、打电话等活动，避免火灾事故的发生。站内设置限速、车辆定点停放、熄火加油等标识，以加强站内车辆管理。

·加油完成后，服务员及车主需检查油箱是否拧紧，避免车辆在行驶过程中由于燃油泄漏发生安全事故。

·进出加注区的车辆应遵守交通规则，制止插队逆行进出加油站，避免因车辆相撞，造成影响。

·加油车辆较多时，加注站管理人员应合理安排相应的工作人员，对进出加油站的车辆进行行驶指挥，避免交通事故的意外发生。

3）消防管理措施

撬装加注区分别设置有3套悬挂式液体自动灭火装置，2台推车式干粉灭火器、只手提式干粉灭火器，2只手提式二氧化碳灭火器和1个消防沙箱、4块灭火毯、3个消防桶、3把消防铲，并在站房内设置3盏防爆灯，各区域内设置消防应急灯4只。

（6）环境监测计划、环保设施竣工验收
项目竣工环境监测计划见表9-1。
表9-1环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

噪声

厂界四周

等效声级

1次/年，连续2天，
昼夜各一次

按国家标准方法进行

废气

厂界上风向一个测点、下风向3个测点
非甲烷总烃、甲醇、VOC
连续2天。每套监测4个平行样

废水
一体化生活污水处理设施出水口
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类
连续三日、每日一次
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2，竣工验收由企业自行组织。
表9-2项目竣工验收一览表

项目

治理对象

资料设施

处理效果

废气
储罐区、加油区排放的油气（非

甲烷总烃、甲醇）
1、油罐设计为双壁钢结构，防渗系数不小于10-7cm/s

2、设置油汽回收装置2套，对项目加注站甲醇汽油和醇醚柴油卸油、储存、加油过程产生的油气（非甲烷总烃、甲醇）进行回收处理；

3、储罐区储油罐设置4m高的废气排气口；
无组织排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，废气排放满足GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》
废水
雨污分流
雨污分流排水设施建设情况
实现雨污分流
生活污水、初期雨水
设置容积为8m3的化粪池、1m3的隔油池及一体化生活污水处理设施（处理量2.4m3/d）。
出水水质满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准，晴天全部回用于项目区绿化、雨天临时储存不外排。
消防水池
设置容积为20m3的消防水池1个
--
噪声

设备噪声

装减振基座；尽量选择低噪声机组设

备；定期检查、维修。

GB12348-2008《工业企业厂界环

境噪声排放标准》2类标准

交通噪声

进出车辆限速、禁止鸣笛

固体废物

储油罐废矿

物油渣及隔油池污泥
废油渣委托有资质单位进行清掏、清运、处置，建立危险废物处置台账。并签订处置协议；严格执行危险废物转运联单制度。
处置率达100%
储油罐费废

清洗液
油罐清洗单位委托有资质单位进行处置
环境风险
加注站内

1、罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，并设置“危险、禁烟火”等标志。

2、油罐采用双壁钢结构罐体。

3、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置消防设施并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。

4、设置限速、车辆定点停放等标识，以加强站内车辆管理。

5、设置禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油放等标识。

6、编制《突发环境事件应急预案》。
环境管理

环境保护审批手续及环境保护档案资料；营运期执行环境保护法律、法规、规章制度情况；环境管理机构及规章管理制定；环境保护设施建成及运行维护记录；环境保护措施落实情况及实施效果。
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                                        公   章

经办人：                            年    月   日


审批意见：

                            公   章

经办人：                                   年    月   日
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图5-1    施工艺流程及产污节点
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�醇醚柴油中的各成分明确，柴油中甲醇、二乙醚含量较高，不高于20%，建议设置一套回收装置。


开会的时候业主说醇醚柴油与甲醇汽油添加物是�有区别的，个人意见还是与业主再落实一下成分问题，照这个成分来看，应该是要设置回收装置的。


�


�M15，不是含量15%吗？这个是不是太低了。


�


�表一未考虑柴油的油气回收


�补充


�建议调整到1%以下


�补充完整


�建议设置两套
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