附件1

城市水厂一览表
（2020年）
	序号
	水厂名称
	水源地名称
	联系人
	联系电话

	1
	无
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
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附件2

城市水厂水龙头水采样点表
（8月）
	序号
	采样地点
	序号
	采样地点

	1
	日新路
	11
	西华小区

	2
	十里长街
	12
	船房小区

	3
	长城滇池花园
	13
	永昌小区

	4
	听涛雅苑
	14
	石咀

	5
	滇池路
	15
	土桥

	6
	和正巷小区
	16
	东寺街

	7
	新发小区
	17
	白马小区

	8
	马街
	18
	春苑小区

	9
	眠山口
	19
	棕树营小区

	10
	大观路
	20
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附件3
城市水厂出厂水水质信息
2020年08月份昆明市西山县（区）出厂水卫生监测检测结果
	序号
	供水单位
	检测项目数
	合格项目数
	不合格项目

	1
	无
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	综合合格率


注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
2、综合合格率按照《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005中6.8 水质检验项目合格率要求进行计算。
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附件4
城市用户水龙头（末梢水）水质信息
2020年08月份昆明市西山县（区）管网末梢水卫生监测检测结果
	指标结果
	色度
	浑浊度
	肉眼可见物
	耗氧量
	游离余氯
	臭和味
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌

	检测件数
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	合格件数
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	合格率（%）
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
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