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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南赣业建材有限公司年产50万m3混凝土生产线建设项目

	建设单位
	云南赣业建材有限公司

	法人代表
	乔术礼
	联系人
	

	通讯地址
	云南省昆明市西山区海口街道桃树社区东母沟48号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	650114

	建设地点
	云南省昆明市西山区海口街道桃树社区东母沟48号

	立项审批部门
	西山区发展和改革局
	项目代码
	2019-530112-30-03-013021

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	水泥制品制造（C3121）

	占地面积

(平方米)
	6600
	绿化面积

(平方米)
	200

	总投资

(万元)
	100
	其中：环保投资

(万元)
	14.21
	环保投资占

总投资比例
	14.21%

	评价经费(万元)
	1.8
	投产日期
	2019年12月


控制系统配

	
			气动蝶阀

	Φ150

	1套

	郑州超凡



上海庞

	
	3

	外加剂计量系统

			1套

	
		三点式单独计量

	计量斗

	40kg

	1套

	郑州鑫宇


			传感器

	50kg

	1套

	控制系统配备


			气动蝶阀

	Φ50

	1套

	郑州超凡




	
	2

	生产线

	条

	2

	/


	3

	产品类型

		商品混凝土

	/


	4

	规格

		C10-C60

	/


	5

	规划总用地

	m2
	6600

	9.8亩


	(1)

	建构筑物区

	m2
	535

	/


	（2）
	道路及空场地

	m2
	3165

	/


	(3)

	砂石骨料堆场区

	m2
	2700

	/


	6

	建设工期

	月

	1

	2018年12月~2019年1月


	7

	劳动定员

	人

	19

	/


	8

	生产天数

	天

	280

	/


	9

	总投资

	万元

	100

	/



	11、项目建设进度

云南赣业建材有限公司于2018年12月开始建设该混凝土搅拌站，于2019年1月主体工程已建设完成，设备已安装，部分配套工程还未建设。根据现场踏勘，项目已停建。目前主体工程基本建设完成，其中砂料堆场、场地硬化、地磅房、试验室及废气处理等配套工程还未建设。

	与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题：

本项目占地为原有矿山开采矿石粗加工场地，根据现场踏勘，原有矿石加工厂已停止运营，现场无遗留的环保问题。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

海口街道位于昆明市西山区南端，螳螂川畔，距昆明市中心46km，地理座标为东经102°25′30″-102°40′30″，北纬24°43′50″-24°52′30″之间。东临滇池，南与晋宁区接壤，西连安宁市，北与碧鸡街道相邻，东西长23.8km，南北宽7.2km。街道办事处驻地中滩街，辖区面积174.37km2。 

海口境内有安晋公路、高海公路和南环铁路贯穿全境，滇池水域还有水路运输，交通十分便利，通往滇南与滇西方向的交通十分便捷。同时，随着新安晋公路的建设，海口可以方便地与昆玉高速公路取得方便的交通联系，通往滇南与滇西方向交通十分便捷。

昆明海口工业园区地处海口街道办事处，距市区41公里，是云南省政府确定的省级重点工业园区。东临滇池，南接晋宁，西接安宁，北接本区碧鸡街道办事处。地势东部狭长，中西部开阔，南北山峦起伏。区域内东西长24公里，南北平均宽7.3公里，总面积174.37平方公里，总人口70314人，是现代新昆明“一湖四片”中昆明西城重要的工业片区和区域工业经济发展的重要平台。昆明海口工业园区是云南省工业发源地之一，中国第一挺机枪、第一架军用望远镜、第一座水力发电站都在这里诞生。工业基础雄厚，拥有化工、采矿、机械、光学、兵器、仪器仪表、轴承等产业，有较为完整的、能类齐全的工业体系，形成了以化工、机械、光学制造为主的工业基地。
项目位于昆明市西山区海口街道桃树社区东母沟48号，厂房中心坐标：北纬24°47'30.45"，东经102°31'56.64"。项目地理位置见附图1。
2、地形地貌

海口为断陷湖盆地地貌。由于流水的冲积搬运和湖泊沉积，形成冲积平坝，整个坝区从北向南倾斜，属半山“U”型河谷地貌。海口地形复杂，起伏明显，呈盆岭相间地形，北高南低。地貌形态主要以侵蚀、溶蚀地貌为主，其次为湖盆地貌。以地理位置看，海口地处滇池坝子西南端，螳螂川上游，海口河两端，山脉起伏平缓，为低山河谷地貌。地势东部狭窄，中西部开阔，南北山峦起伏。

3、气候气象

项目所在地海口街道地处低纬度高原地带，属北亚热带半湿润季风气候区，具有低纬高原季风气候的特点，山地气候明显，四季不分明，一年分干湿两季，气候变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制。主要特征是：冬夏温差小，四季如春，昼夜温差大，全街道最冷月1月平均气温6℃，最热月平均气温19.7℃，年平均气温14.6℃；昼夜温差平均在11℃～18℃之间，日照时数2320.1小时，年无霜期250天；干、湿季明显，雨热同季，5～10月为雨季，降雨量占全年的80-90%，多年平均降雨量为916.9mm左右，日最大降水量为110mm，6小时最大降水量为91mm；雨季的湿度在75%以上，干季的湿度约为50～60%；太阳总辐射117～130kcal/（m2·a），平均日照时数在2050～2450小时之间，常年主导风向为西南风，静风频率为25%，年平均风速为2.1m/s，瞬时最大风速23m/s，大风日数为15天。

4、河流水系

海口辖区水域面积190.76hm2，占全街道总面积的1.09%，其中水库水域22.57hm2，占水域面积的11.83%；坝塘、沟渠47.77hm2，占水域面积25.04%，主要沟渠有白塔村大子河，里仁西大沟、中新后子河、云龙大沙河。项目区域主要地表水体为螳螂川。

螳螂川，系金沙江支流，为金沙江支流普渡河的上源。全长159.3km，螳螂川自南向北流过工业区，为滇池之唯一出口。

螳螂川发源于滇池，从滇池西南部的海口流出，途径安宁、富民、禄劝，在富民乡赤鹫乡政府正义村北1km处与天生桥河汇合于小河口后改称普渡河，全长92.7km，一般河宽18～35m，最宽为50m。普渡河在禄劝、东川和四川交界处汇入金沙江，河宽25～40m，流域面积506600hm2。多年平均流量12.9m3/s，6～11月为丰水期，丰水期平均流量18.45m3/s；12月～次年5月为枯水期，枯水期平均流量6.62m3/s，最小月流量出现在12月，月平均流量为3.38m3/s。

海口以螳螂川为主流，从滇池出水口屡丰闸倾泻而下，纵贯海口全境。最宽处35m，最狭处约25m，全长14km，沿山缓缓下流，至甸基村后，流入安宁境内。

海口辖区内有小型水库7个。如云龙水库蓄水量48万m3、达子水库蓄水量25万m3、桃树箐水库蓄水量18万m3、宽地坝水库蓄水量 15万m3、海丰尖山水库蓄水量16万m3、白鱼烧箕凹水库蓄水量25万m3、白鱼秧田箐水库蓄水量21万m3。

项目水系图详见附图3。
5、土壤

海口因受高原季风及高原地貌的影响，主要地带性土壤为红壤，垂直地带从上至下为棕壤、黄棕壤、红壤。隐域性土壤有水稻土、冲积土、沼泽土等，各类土壤中以红壤的分布面积较大。经过现场查勘及主要资料分析，项目区域内主要土壤以红壤为主。
6、植被、动物
海口街道植被以天然次生林或人工林为主，森林植被类型有半温性针叶林，主要树种有云南松、华山松、滇油杉、栎类、兰桉、圆柏、圣诞树灯，灌木主要有盘地松、小铁子、胡枝子、川梨、火把果、悬钩子等，草本植物分布有野古草、旱茅、黄背草、五节芒、蒿类、蕨类、香薷、紫茎泽兰等。
由于人们长期的生产和生活活动的影响，项目所在区域内已经没有原生植被存在。目前的植被类型主要可以分为人工和自然植被两大类，其中的自然植被主要分布园区周边山体上的一些次生性的云南松灌草丛植被，以及路边、地旁及田埂等处自然生长的植被；人工植被在项目区内占据了主要部分，主要是人工农业植被，如果园、蔬菜。项目所在区域内植物种类相对较为简单，多是一些耐践踏、耐污染和干扰的植物种类。除了人工种植的树种外，其余乔木种类较少，草本种类较多。项目区内目前没有自然分布的国家和省级珍稀濒危物种，也没有名木古树分布。

经过现场踏勘，项目场区周围主要为人为种植的行道树、花卉。

项目区附近主要动物有家畜、家禽、水产动物等。在项目区内及其周边地区，如今已很难见到野生动物踪影。

7、矿产资源

海口矿产资源丰富，盛产品位高、储量大、便于开采的磷矿石及硅石、石灰石、石英砂、耐火泥等，辖区内磷矿资源非常丰富，属全国三大磷都之一，昆阳磷矿矿系。海口磷矿石资源按地形地貌特征由东向西分四个单元区，即尖山磷矿区、白塔村磷矿区、海口磷矿区和云龙寺磷矿区。




表三、环境质量状况


监

	日期

	测点

	昼间测值[dB（A）]

	标准值[dB（A）]

	主要声源

	夜间测值[dB（A）]

	标准值[dB（A）]

	主要声源


	2019.11.25

	厂界东1#

	53.7

	65

	环境、工业

	44.0

	55

	环境


		厂界南2#

	55.3

		环境、工业

	43.7

		环境


		厂界西3#

	56.3

		环境、工业

	45.6

		环境


		厂界北4#

	52.5

		环境、工业

	47.1

		环境


		花椒箐村

	50.7

	60

	环境

	44.5

	50

	环境


	2019.11.26

	厂界东1#

	52.5

	65

	环境、工业

	45.4

	55

	环境


		厂界南2#

	54.9

		环境、工业

	44.2

		环境


		厂界西3#

	55.4

		环境、工业

	43.7

		环境


		厂界北4#

	57.4

		环境、工业

	47.9

		环境


		花椒箐村

	51.4

	60

	环境

	42.5

	50

	环境



	根据现场踏勘，项目区周围主要为磷石膏渣库及磷矿石开采企业及磷化工企业，声环境质量一般，厂界区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，周围敏感点能满足2类标准要求。

4、生态环境

本项目西、南侧为工业企业，北侧为磷石膏渣库，东侧为村庄。周围植被分布较少，厂区无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

地表水保护目标：本项目位于昆明市西山区海口街道桃树社区东母沟，距离项目区最近的地表水体为项目东面1850m的螳螂川，螳螂川按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准进行保护。

大气环境保护目标：据工程分析可知，本项目大气为二级评价，故本项目大气评价范围为边长为5km的矩形区域。项目东侧约150m处为花椒箐村，离本项目较近，列为保护目标。其它敏感点距离项目较远，均在500m以外。

声环境保护目标：经核实建设项目周围 200m 范围内有花椒箐村，无机关、学校、医疗机构等环境敏感目标。因此，确定声环境评价范围为建设项目厂界周围 200m 范围。

主要环境保护目标详见表3-5：项目周边关系图详见附图5。

表3-5    项目周边环境保护目标一览表

类别
保护

目标名称
经纬度

方位

与本项目的相对距离（m）

保护对象及人数（人）
保护级别
X

Y

高程(m)

大气环境、声环境

花椒箐村

102.53523E

24.79287N

1957

东

150

村民，约175人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

大气环境

白塔村

102.54602

24.79399

1906

东

1200

村民，约590人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

达子上村

102.537477E

24.803344N

1918

东北

1353

村民，501人

工业园区安置房

102.545331E

24.792270N

1921

东

1066

暂时无人居住（规划居住2520人）

三山箐

102.524887E

24.768714N

1996

南

2118

村民，495人

石马哨

102.545409E

24.768398N

1939

东南

2587

村民，729人

柴碧村

102.555826E

24.793508N

1897

东

2141

村民，582人

中庄村

102.544896E

24.799975N

1903

东北

1495

村民，361人

达子小村

102.541127E

24.805945N

1897

东北

1817

村民，112人

中平村

102.542928E

24.803669N

1905

东北

1665

村民，246人

新村

102.547815E

24.809422N

18936

东北

2395

村民，975人

砂锅村

102.539863E

24.815669N

1894

北面

2500

村民，1560人

小场村

102.508149E

24.811463N

2063

西北

3116

村民，130人

桃树箐

102.514776E

24.788694N

1975

西面

1516

村民，586人

东母沟

102.528773E

24.785026N

1943

西南面

653

村民，180人

地表水
螳螂川

/

/

1905

东

1850

V类
GB3838-2002《地表水环境质量》V类标准




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量

本项目所在地属于乡村地区，根据空气环境功能区划，项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准限值

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

μg/m3
1小时平均

500

μg/m3
NO2
年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

μg/m3
1小时平均

200

μg/m3
颗粒物（粒径小于等于10 μm）

年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

μg/m3
颗粒物（粒径小于等于2.5 μm）

年平均

35

μg/m3
24小时平均

75

μg/m3
总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

μg/m3
24小时平均

300
μg/m3
O3
1小时值

200

μg/m3
日最大8小时值

160

μg/m3
CO
1小时值

10
mg/m³

24小时值

4
mg/m³

2、地表水环境质量标准

项目所涉及的河流为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目所涉及的螳螂川河段为中滩闸门—富民大桥段，水环境功能为农业用水、景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，标准限值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

溶解氧

Ⅴ类

6～9

≤40

≤10

≤2.0

≤0.4

≤2.0

≥2.0

3、声环境质量标准

项目所在区域厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其中敏感点执行2类标准，标准值见表4-3：
表4-3   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

适用区域

昼间

夜间

2类区域

60

50

3类区域
65
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准
1）施工期

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值，即颗粒物≤1.0 mg/m3，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准
无组织颗粒物

监控点

浓度（mg/m3）

周界外浓度最高点

1.0

2）运营期

① 有组织排放

水泥、粉煤灰筒仓、矿粉仓、搅拌机有组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），标准值见表4-5。

表4-5    水泥工业大气污染物排放标准
生产设施

污染物

排放浓度（mg/m3）

水泥仓及其它通风生产设备

颗粒物

20
② 无组织排放

项目区无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3。

③食堂油烟

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准限值，标准限值详见表4-6。.

表4-6   餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60
2、废水

本项目生活污水不外排，生产废水回用于生产，执行《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）中回用于工艺与产品用水的标准。生活污水处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水，标准值见表4-7。
表4-7   项目回用水标准  （单位：mg/L）
序号

指标
（GB/T18920-2002）

绿化用水标准
（GB/T19923-2005）
工艺与产品用水

1

pH值(无量纲) 

6.0～9.0

6.5～8.5
2

色度≤

30
30
3

嗅

无不快感

--
4

浊度/NTU ≤

10

5
5

溶解性固体≤

1000

1000
6

五日生化需氧量≤

20

10
7

氨氮(以N计) ≤

20

10
8

阴离子表面活性剂≤

1.0

0.5
9

铁≤

--

0.3
10

锰≤

--

0.1
11

溶解氧≥

1.0

--
12

总余氯≥

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2
管网末端≥0.05
13

总大肠菌群≤

3

2000
3、噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）表1规定的排放限值，标准值见表4-8。

表4-8    建筑施工场界噪声限值
时段

噪声限值[dB(A)]

昼间

夜间

执行标准

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

70

55

（2）项目运营期噪声主要为生产设备噪声，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值见表4-9。

表4-9
 工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固体废物执行标准

一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。

	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标如下：
1、废水

项目废水不外排，不设废水总量控制指标。

2、废气

废气排放量：5040万m3/a，工业粉尘排放量：3.15t/a，其中有组织排放量为0.9t/a，无组织粉尘排放量为2.25t/a。
3、固废

固体废物处置率：100%。


直接排

		其他

	
	三级A

	直接排放

	Q＜200且W＜6000


	三级B

	间接排放

	—


	注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。



	项目区域受纳水体为螳螂川，水环境功能为农业用水、景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。项目生产过程中产生的机械清洗废水经沉淀处理后循环回用于生产，生活污水经过处理达标后回用项目内绿化用水和洒水降尘使用，不外排。

因此，综合以上因素，本项目地表水评价等级确定为三级B。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，项目属于“砼结构构建制造、商品混凝土加工”行业类别报告表，属于地下水环境影响评价项目类别Ⅳ项目。根据其导则规定，Ⅳ建设项目不开展地下水环境影响评价。

4、声环境

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分基本原则规定，本项目所在功能区属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，经估算项目建成前后噪声级增幅在5dB（A）以内，项目建设前后，区域内受噪声影响的人口数量变化不大，噪声评价等级确定为三级。

5、土壤环境

项目为商品混凝土加工类别，运营期对土壤造成污染的主要为生产粉尘沉降影响，以及雨水漫流对区域土壤造成污染，土壤环境影响为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），该类项目未列入其导则附录A中规定的“土壤环境影响评价项目类别”内。

因此，项目不开展土壤环境影响评价。

6、生态环境

工程生态影响主要为占地及排污影响，项目总占地面积为6600m2（约0.0066km2）。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）中的要求，项目占地面积小于2 km2，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，评价工作等级为三级。

7、环境风险评价等级

根据项目特征及使用的原辅材料，结合项目生产设施设备情况。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，项目使用的原辅材料及产品不涉及其导则中规定的风险物质，因此不做风险等级判定及风险分析。

	


表五、建设项目工程分析


其他在

	、拟建项目污染源

	区域污染源口


	大气环境

影响预测与评价

	预测模型

	AERMOD

口
	ADMS 口

	AUSIAL 2000 口

	EDMS/AEDT CALPLTF 口

	网格模型口

	其他√


		预测范围

	边长≥50km 口

	边长 5〜50km 口

	边长=5km√


		预测因子

	预测因子（颗粒物）
	包括二次 PM2.5 口

不包括二次 PM2.5√


C本项目最大占标率>100

	口


		正常排放年均浓度贡献值

	一类区

	C本项目最大占标率≤10%口

	C本项目最大占标率>10%口


			二类区

	C本项目最大占标率≤30%√

	C本项目最大占标率>30%口



C非正常占标率>1

	0%口


		保证率日均浓度和年平均浓度叠加值

	C叠加达标√

	C叠加不达标口


		区域环境质量的整体变化的情况

	k≤-20%口

	k＞-20%口


	环境计划

	污染源监测

	监测因子：（颗粒物） 
	有组织废气监测口

无组织废气监测√

	无监测口


		环境质量监测

	监测因子： 

	监测点位数（  ）

	无监测√



评

	结论

	环境影响

	可以接受√
不可以接受口


		大气环境防护距离

	距（   ）厂界最远（   ）m


		污染源年排放量

	SO2:（   ）t/a

	NOx:（  ）t/a
	颗粒物:（3.15）
t/a

	VOCS:（ ）t/a



	2、水污染物

（1）搅拌机清洗水

搅拌机为本项目的主要生产设备，项目区主要在每天晚上停止生产时将设备冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机按平均每天冲洗1次，每次冲洗水5.0m3/d计算，搅拌机冲洗用水产量为1400m3/a，产污系数按0.9计，则冲洗水废水产生量为4.5m3/d，1260m3/a。其主要水质污染因子为SS，浓度大致为6600~5000mg/L，经沉淀后回用于混凝土搅拌生产不外排。目前设有1个240m3的搅拌机清洗废水沉淀池对此部分废水进行收集处理，可以满足项目废水收集回用要求。

（2）混凝土运输车辆清洗水

本项目商品混凝土生产规模为50万m3/a，其混凝土运输量平均为1785m3/d，按单车1次运输量最大为20m3计算，每天约需运输90辆，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据实际运营情况，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆·次，则每天冲洗用水为36m3，年用水量为10080m3/a，产污系数按0.9计，则废水产生量为32.4m3/d，9072m3/a。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L，经沉淀后回用于混凝土搅拌生产不外排。

（3）混凝土生产用水

根据类比同类项目实际运营情况，混凝土加水量为180kg/m3，则本项目混凝土生产用水量为321.4 m3/d，90000m3/a，此部分水全部由产品带走，不产生废水。

（4）生活污水
企业运营期劳动定员19人，设有食堂、卫生间，生活用水包括日常盥洗用水、食堂用水和冲厕用水，产生废水为盥洗废水、食堂废水和冲厕废水。

本次评价参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中的规定核算本项目用水量。产污系数按照0.85进行计算，项目用水量和污水产生量详见表5-10。

表5-10    项目生活用水量和污水产生量一览表

项目

用水指标

核算量

用水量(m3/d)

污水产生量(m3/d)

食宿员工

100L/人·d

19人

1.9

1.6
餐厅

40L/m2·d

35m2
1.4

1.2
卫生间

7L/人次

100人次/d

0.7

0.6
合计

4.0

3.4

综上所述，项目区生活污水产生量为3.4m3/d、952m3/a。该废水中主要污染物为SS、CODcr、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷。
根据类比分析“云南国资水泥红河有限公司20万m3/a商品混凝土搅拌站”，项目所产生的生活污水产生的污染物浓度为SS：300 mg/L、CODcr：300mg/L、BOD5：250 mg/L、动植物油：40 mg/L、阴离子表面活性剂：15 mg/L、氨氮：35 mg/L、总磷：6 mg/L。

食堂含油废水经油水分离器（规格为500*290*290mm）处理后，与其他生活污水一起排放于化粪池（容积为15m3）内，经过污水处理设施处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水。项目每天用水量及废水产生量详见表5-11所示。
表5-11  项目运营期用水量及废水产生量核算表
用水项目

用水指标

用水单位

用水量（m3/d）

废水产生量（m3/d）

备注

搅拌机清洗用水

5m3/ d

/

5.0

4.5

废水处理后回用作生产用水

车辆清洗用水

0.4m3/ 辆·次

90辆

36

32.4

混凝土生产用水

/
/
321.3
/
小计

/
362.3

36.9

/

生活污水

/
19人

4.0
3.4

《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后回用
小计

/

4.0
3.4

/
合计

366.3

40.3

项目水平衡图见5-3。
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图5-3  水量平衡图（单位：m3/d）
3、噪声

项目生产运行过程中，混凝土搅拌机、空压机、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声，其噪声源强为75~98dB（A）。

运营期噪声源及源强见表5-12。
表5-12  主要设备噪声源强表（测距1m）

序号

设备名称

噪声源强dB（A）

采取防噪措施

1

混凝土搅拌机

83～88

减震、隔声

2

空气压缩机

95～98

安装消声器、建筑隔声

3

皮带输送机

82～85

减震、密闭运输隔声措施

4

水泵

85

减震垫

5

装载机

85～90

减速

6

运输车辆

75～80

减速

4、固废

（1）生产固废
本项目运营期，生产固废主要来源有不合格混凝土、滴漏混凝土、沉淀池沉渣、除尘器粉尘、检验固废。

不合格混凝土：项目区采用电脑自动化配料，不合格的混凝土产生量很少，主要为分批次产生。根据实际运营情况，产生概率为6次，不合格的混凝土产生量约15t/a，折合为2.5t/次，不合格固废日产日清，可集中收集运至施工场地作为道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处；

滴、漏混凝土：项目区滴、漏的少量混凝土可集中收集后，日产日清，可临时堆放于生产固废临时堆场，作为生产原料回收利用。
沉淀池沉渣：沉淀池沉渣的年产生量在8t/a左右，可临时堆放于生产固废临时堆场，晾干后可作为生产原料回用；

除尘器粉尘：除尘器收集到粉尘量为82.91t/a，其可作为原料回用于混凝土的生产；

检验固废：根据项目运营情况，检验产生的废混凝土块约2t/a，可临时堆放于生产固废临时堆场，回用于项目生产工序。

（2）生活垃圾

项目运营期间产生的生活垃圾按1.0kg每人每天计算，大约每年产生的生活垃圾为5.32t，集中收集后运至海口街道垃圾中转点。

危险废物

项目区不设机修场地，设备故障时均运至附近的修理厂进行维修，场内仅对各设备进行简单的维护。主要对生产设备及运输车辆进行简单维护，维护过程产生的废机油及含油废棉布，产生量约为0.5t/a（其中废机油（HW08）0.4t/a，含油废棉布0.1t/a），属于《国家危险废物名录（2016年）》中的危险废物类别（含油废棉布属全过程豁免），废机油（HW08）采用不锈钢桶统一收集后，存放在危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置；含油废棉布属于豁免清单类别，可与生活垃圾一同处置。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及

产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工作业
	粉尘
	少量
	周界无组织排放颗粒物浓度≤1.0mg/m3

	
	
	燃油机械
	CO、NO2、CnHm
	少量
	少量

	
	运营期
	堆场
	无组织

粉尘
	9.78t/a
	1.4t/a

	
	
	计量投料
	
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	
	车辆运输
	
	2.35t/a
	0.35t/a

	
	
	筒仓顶呼吸孔库底粉尘
	水泥筒仓
	有组织

粉尘
	1856 mg/m3，66t/a
	18.56mg/m3，0.66t/a

	
	
	
	粉煤灰筒仓
	
	646mg/m3，14.48t/a
	6.46mg/m3，0.14t/a

	
	
	搅拌粉尘
	
	1800mg/m3，10.08t/a
	18mg/m3，0.1t/a

	
	
	食堂油烟
	
	0.037mg/m3，0.267t/a
	0.11t/a

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	少量
	处理后全部回用，不外排

	
	运营期
	搅拌机清洗
	废水量
	—
	1260m3/a
	经沉淀后回用于混凝土搅拌生产，不外排

	
	
	
	SS
	6600~5000mg/L
	3.78~6.3t/a
	

	
	
	车辆清洗
	废水量
	—
	9072m3/a
	

	
	
	
	SS
	1500mg/L
	13.6t/a
	

	
	
	生活污水
	废水量
	—
	952m3/a
	食堂含油废水经隔油沉淀池处理后，与其他生活污水一起排入化粪池预处理处理，经过一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水。

	
	
	
	SS
	300mg/L
	0.2856t/a
	

	
	
	
	CODCr
	300mg/L
	0.2856t/a
	

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.2380t/a
	

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.0381t/a
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	15mg/L
	0.0143t/a
	

	
	
	
	氨氮
	35mg/L
	0.0333t/a
	

	
	
	
	总磷
	6mg/L
	0.0057t/a
	

	固

体

废

物
	施工期
	施工区
	建筑垃圾
	少量，回填

	
	
	施工区
	生活垃圾
	少量，集中收集后运至海口街道垃圾中转点

	
	运营期
	原料仓库
	不合格料
	15t/a，折合为2.5t/次，不合格固废日产日清，可集中收集运至叶工地作为道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处。

	
	
	厂区
	滴、漏混凝土
	集中收集后，日产日清，可作为生产原料回；

	
	
	沉淀池
	沉淀池沉渣
	8t/a，晾干后作为生产原料回用。

	
	
	除尘器
	除尘器粉尘
	82.91t/a，其可作为原料回用于混凝土的生产。

	
	
	试验室
	检验固废
	2t/a，集中收集后回用于项目生产工序。

	
	
	日常生活
	生活垃圾
	5.32t/a，集中收集后运至海口街道垃圾中转点。

	
	
	设备维护
	危险废物
	0.5t/a（其中废机油0.4t/a，含油废棉布0.1t/a），废机油采用不锈钢桶统一收集后，存放在危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置；含油废棉布属于豁免清单类别，可与生活垃圾一同处置。

	噪

声
	施工期
	噪声源主要为挖土机、铲土机、混凝土搅拌机、装载机等施工机械产生的机械性噪声，声压级一般在90~98 dB(A)

	
	运营期
	噪声源主要为混凝土搅拌机、空压机、传输机、水泵运转过程中产生的噪声，源强75~98dB（A）

	主要生态影响：

项目建设利用矿山闲置进行建设，该区域为城乡结合区域，生态环境主要以人工生态环境为主。本项目生产对区域的生态环境影响不大，项目建设不改变当地的生态环境功能现状。




表七、环境影响评价

	一、施工期环境影响分析

1、施工期扬尘影响分析

工程建设期间，施工场地产生的扬尘，由运输车辆行驶产生的扬尘量约占总量的60%。施工场地平整、砂堆、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运、混凝土搅拌等场地和工序也将产生扬尘。

据查阅相关资料，北京市环境科学研究院对7个建筑工程工地的扬尘进行了监测，监测时风速为2.4m/s。监测结果表明：当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响范围内的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。从其影响范围看，出现超标的范围在施工场地下风向150m附近的范围内。

本项目施工作业区150m范围内，无村庄敏感点。最近敏感点为东面150m的花椒箐村，施工期施工作业扬尘对周围环境产生的影响较小。在施工期间需采取严格的防尘措施，空气污染防治措施如下：

（1）对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。

（2）散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周应有围挡结构。

（3）对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力停止土方等扬尘类施工。

（4）运输建筑材料和设备的车辆不超载，严禁颗粒物料运输车辆超载，运输沙土、水泥、土方的车辆加盖篷布防尘，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

（5）施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，避免携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。

2、施工废水影响分析

施工废水主要为建筑材料的冲洗、建筑物修筑过程中产生的废水等，若不处理直接排放，将对施工现场及附近环境造成影响。因此，在施工期，通过设置设临时沉淀池沉淀对施工废水进行沉淀处理，处理后循环使用，减少对周边的地表水体造成影响。

施工期不设施工营地，施工作业现场的少量生活污水经简易沉淀处理后回用于施工场地洒水。

3、施工噪声影响分析

在建设项目施工期间，推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、吊车等施工机械产生的噪声强度达90~98dB(A)，将对声环境造成不利影响。

施工机械同时工作台数一般都在两台以上，在空旷的场地上，不同噪声级的两台机械对不同距离处的噪声值详见表7-1。

表7-1   距施工机械不同距离处的声级值（单位：dB）

机械噪声级

5m

10m

50m

100m

>98

>87

>81

>67

>61

85~90

74~79

68~73

54~59

48~53

施工场界标准

昼间65~85、夜间55
声环境质量标准

2类区：昼间60、夜间50

3类区：昼间65、夜间55

注：昼间各种推土机、挖掘机、装载机等75 dB(A)、混混凝土搅拌机70 dB(A)、吊车、升降机等65 dB(A)。

施工建筑噪声经过距离衰减后，对周围环境影响较小。

4、施工固废影响分析

施工固体废物主要包括施工施工弃土和施工人员的生活垃圾。

（1）废土石方
工程施工过程中产生的废土石方主要为建筑区表土剥离及地基挖掘产生的弃土，工程地基挖掘产生的弃土除部分用于回填地基外，其余全部用于厂区内平整，能做到场内平衡，无弃渣。

（2）建筑垃圾
项目工程量不大，建筑垃圾产生量不大。建筑垃圾通过分类收集，可回收重复利用部分外售给废品收购站，较难回收利用部分由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。

（3）生活垃圾

项目施工期较短，施工人较少。施工人员每人产生的生活垃圾经分类、统一收集后，送当地环卫部门指定地点处置，没有对周围环境造成明显的影响。

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。

二、运营期环境影响分析：

1、环境空气影响分析

（1）有组织废气影响预测

1）大气污染源

根据工程分析可知，经除尘处理后，单个水泥筒仓粉尘排放量为0.01g/s，约0.11t/a；单个粉煤灰（矿粉）筒仓粉尘排放量为0.0036g/s，约0.035t/a；搅拌主机搅拌产生的粉尘排放浓度为0.01g/s，约0.1t/a。

最不利的情况是筒仓除尘器损坏，导致各类粉尘非正常排放，单个水泥筒仓粉尘排放量为1.0g/s，约11t/a；单个粉煤灰（矿粉）筒仓粉尘排放量为0.36g/s，约3.6t/a；搅拌主机搅拌产生的粉尘排放浓度为1.0g/s，约10.08t/a。
为了能明确项目排放的粉尘对空气环境及周围敏感目标的影响程度，本次评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中要求，采用估算模型（AERSCREEN）计算项目排放污染物的地面空气质量浓度，并利用此估算结果对其进行预测和评价。
2）影响预测

项目大气预测选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模型（AERSCREEN），通过点源模式进行预测。
①估算模型参数设定

估算模型计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。利用估算模型（AERSCREEN）计算时，估算模型调用AERMOD中的SCREEN模式估算污染源影响。因此利用估算模型的预测计算结果能代表利用进一步预测模式的计算结果，并在最不利气象条件下经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。估算模式采用的污染源排放参数见表7-1。

表7-1  正常排放情况下污染源排放参数表

污染源名称

排气筒底部中心坐标/m

（X，Y，H）

废气排放量（m3/h）

污染物排放速率(kg/h)

排放参数

(高度/内径/温度)

排放小时数/h

排放工况

粉尘

X

Y

H

水泥仓

24.79186714

102.53209323

1965m

2000
0.039*
15m/1.6m#/20℃

10

正常排放

粉煤灰仓、矿粉仓

24.79186714

102.53209323

1965m

2000
0.012*
15m/1.6m#/20℃

10

正常排放

搅拌机

24.79179606

102.53240436

1965m

2000

0.036

15m/0.2m/20℃

10

正常排放

注：*由于项目区6个水泥筒仓和4个粉煤灰（矿粉）筒仓排放速率和排放条件均相同，排口位置较近。因此，预测时采用单个水泥筒仓的预测结果代表其他5个水泥筒仓的预测结果，单个粉煤灰（矿粉）筒仓的预测结果代表其他3粉煤灰（矿粉）筒仓的预测结果。
本次环评采用AERSCREEN估算模型对粉尘颗粒物排放进行估算预测，估算模型参数表见下表7-2。

表7-2  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

35
最低环境温度/℃

-4
土地利用类型

农作地

区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

90
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

②评价因子选取

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，筛选本项目的主要评价因子为：TSP，评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中的1小时平均浓度。

③估算模式计算结果输出

表7-3   项目区TSP在正常排放情况下预测结果

序号

离源距离(m)

水泥筒仓出口

粉煤灰（矿粉）仓出口

搅拌站出口

落地浓度mg/m3

占标率%
落地浓度mg/m3
占标率%

落地浓度mg/m3
占标率%

1

10

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0

2

25

0.0010

0.11

0.0007

0.07

0.0009

0.1

3

50

0.0030

0.34

0.0020

0.22

0.0027

0.3

4

75

0.0057

0.63

0.0038

0.42

0.0051

0.57

5

100

0.0072

0.80

0.0047

0.53

0.0064

0.7

6

125

0.0066

0.73

0.0044

0.49

0.0059

0.66

7

146

0.0064

0.71

0.0042

0.47

0.0057

0.63

8

150

0.0058

0.65

0.0038

0.43

0.0052

0.58

9

175

0.0053

0.58

0.0035

0.39

0.0047

0.53

10

200

0.0048

0.54

0.0032

0.35

0.0043

0.48

11

225

0.0045

0.50

0.0030

0.33

0.0040

0.44

12

250

0.0041

0.46

0.0027

0.30

0.0037

0.41

13

275

0.0038

0.42

0.0025

0.28

0.0034

0.38

14

300

0.0036

0.40

0.0024

0.26

0.0032

0.36

15

325

0.0034

0.37

0.0022

0.25

0.0030

0.34

16

350

0.0032

0.36

0.0021

0.24

0.0029

0.32

17

375

0.0030

0.34

0.0020

0.22

0.0027

0.3

18

400

0.0029

0.32

0.0019

0.21

0.0026

0.29

19

425

0.0028

0.31

0.0019

0.21

0.0025

0.28

20

450

0.0027

0.30

0.0018

0.20

0.0024

0.26

21

475

0.0026

0.29

0.0017

0.19

0.0023

0.25

22

500

0.0025

0.27

0.0016

0.18

0.0022

0.24

23

525

0.0024

0.26

0.0016

0.17

0.0021

0.24

24

550

0.0024

0.26

0.0016

0.17

0.0021

0.23

25

575

0.0022

0.25

0.0015

0.16

0.0020

0.22

26

600

0.0021

0.24

0.0014

0.16

0.0019

0.21

27

625

0.0021

0.24

0.0014

0.16

0.0019

0.21

28

650

0.0020

0.22

0.0013

0.15

0.0018

0.2

29

675

0.0020

0.22

0.0013

0.15

0.0018

0.2

30

700

0.0019

0.21

0.0013

0.14

0.0017

0.19

31

725

0.0019

0.21

0.0013

0.14

0.0017

0.19

32

750

0.0018

0.20

0.0012

0.13

0.0016

0.18

33

775

0.0018

0.20

0.0012

0.13

0.0016

0.18

34

800

0.0018

0.20

0.0012

0.13

0.0016

0.17

35

825

0.0017

0.19

0.0011

0.12

0.0015

0.17

36

850

0.0017

0.19

0.0011

0.12

0.0015

0.17

37

875

0.0017

0.19

0.0011

0.12

0.0015

0.16

38

900

0.0017

0.19

0.0011

0.12

0.0015

0.16

39

925

0.0016

0.17

0.0010

0.12

0.0014

0.16

40

950

0.0016

0.17

0.0010

0.12

0.0014

0.15

41

975

0.0016

0.17

0.0010

0.12

0.0014

0.15

42

1000

0.0015

0.16

0.0010

0.11

0.0013

0.15

43

1025

0.0015

0.16

0.0010

0.11

0.0013

0.15

44

1050

0.0015

0.16

0.0010

0.11

0.0013

0.14

45

1075

0.0015

0.16

0.0010

0.11

0.0013

0.14

46

1100

0.0013

0.15

0.0009

0.10

0.0012

0.14

47

1125

0.0013

0.15

0.0009

0.10

0.0012

0.13

48

1150

0.0013

0.15

0.0009

0.10

0.0012

0.13

49

1175

0.0013

0.15

0.0009

0.10

0.0012

0.13

50

1200

0.0013

0.15

0.0009

0.10

0.0012

0.13

51

1225

0.0012

0.14

0.0008

0.09

0.0011

0.13

52

1250

0.0012

0.14

0.0008

0.09

0.0011

0.12

53

1275

0.0012

0.14

0.0008

0.09

0.0011

0.12

54

1300

0.0012

0.14

0.0008

0.09

0.0011

0.12

55

1325

0.0012

0.14

0.0008

0.09

0.0011

0.12

56

1350

0.0012

0.14

0.0008

0.09

0.0011

0.12

57

1375

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.12

58

1400

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

59

1425

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

60

1450

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

61

1475

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

62

1500

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

63

1525

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

64

1550

0.0011

0.12

0.0007

0.08

0.0010

0.11

65

1575

0.0010

0.11

0.0007

0.07

0.0009

0.1

66

1600

0.0010

0.11

0.0007

0.07

0.0009

0.1

67

1625

0.0010

0.11

0.0007

0.07

0.0009

0.1

68

1650

0.0010

0.11

0.0007

0.07

0.0009

0.1

69

1675

0.0010

0.11

0.0007

0.07

0.0009

0.1

70

1700

0.0009

0.10

0.0007

0.07

0.0009

0.1

71

1725

0.0009

0.10

0.0007

0.07

0.0009

0.1

72

1750

0.0009

0.10

0.0007

0.07

0.0009

0.1

73

1775

0.0009

0.10

0.0007

0.07

0.0009

0.1

74

1800

0.0009

0.10

0.0007

0.07

0.0009

0.09

75

1825

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

76

1850

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

77

1875

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

78

1900

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

79

1925

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

80

1950

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

81

1975

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

82

2000

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

83

2025

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

84

2050

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

85

2075

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.09

86

2100

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.08

87

2125

0.0008

0.09

0.0006

0.07

0.0008

0.08

88

2150

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

89

2175

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

90

2200

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

91

2225

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

92

2250

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

93

2275

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

94

2300

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

95

2325

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

96

2350

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

97

2375

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

98

2400

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

99

2425

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.08

100

2450

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.07

101

2475

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.07

102

2500

0.0007

0.08

0.0005

0.06

0.0007

0.07

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型，计算TSP各污染源下风向2500m范围内地面最大浓度值。
《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）第8.1.2条中阐述：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，针对污染物排放量进行核算”，此次环评采用估算模型的计算结果作为预测分析的分析依据。

根据估算模型的估算结果，在正常情况下，项目筒仓粉尘和搅拌机粉尘经除尘器处理后，均能达标外排，水泥仓、粉煤灰（矿粉）仓及搅拌机排放下风向最大落地浓度出现在100m处，其中水泥筒仓最大落地浓度0.0072mg/m3，占标率0.8%；粉煤灰（矿粉）筒仓最大落地浓度0.0047mg/m3，占标率0.53%；搅拌站最大落地浓度0.0064mg/m3，占标率0.7%。
根据现场调查，项目所在地地势较为开阔，有利于废气的稀释扩散。项目的保护目标最近的为厂界东侧150m处的海口街道花椒箐村，粉尘最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》。根据上表预测结果可知，项目污染物排放浓度均小于该标准限值，经空气稀释扩散后，对环境敏感目标的影响较小。
（2）无组织排放粉尘影响预测

项目区堆料场设有顶棚及三面围挡，原料输送皮带为半封闭式，粉尘量产生不大。无组织排放将整个生产区统一考虑为一个面源，面源污染物排放参数见下表。
表7-5   面源污染源强排放参数

面源名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度(m)

面源宽度(m)

与正北向夹角/°

面源初始排放高度(m)

年排放小时数/h

排放工况

排放速率（kg/h）

X

Y

堆场、筒仓区、输送计量、投料区

24.79153991

102.53224343

1964

120

70

30

5
10

正常排放

0.8
利用估算模型（AERSCREEN）对面源的污染影响进行估算预测，利用估算结果进行影响评价，估算结果见表7-6。

表7-6   面源污染物正常排放情况下预测结果

序号

离源距离(m)

生产区
落地浓度mg/m3

占标率%
1

10

4.67E-02

5.19

2

25

5.32E-02

5.91

3

50

6.19E-02

6.88

4

75

6.55E-02

7.28

5

100

6.23E-02

6.92

6

125

4.58E-02

5.09

7

146

3.71E-02

4.12

8

150

3.14E-02

3.49

9

175

2.70E-02

3.00

10

200

2.34E-02

2.60

11

225

2.06E-02

2.29

12

250

1.83E-02

2.03

13

275

1.63E-02

1.82

14

300

1.47E-02

1.64

15

325

1.34E-02

1.49

16

350

1.22E-02

1.36

17

375

1.12E-02

1.25

18

400

1.04E-02

1.15

19

425

9.61E-03

1.07

20

450

8.93E-03

0.99

21

475

8.34E-03

0.93

22

500

7.81E-03

0.87

23

525

7.34E-03

0.82

24

550

6.91E-03

0.77

25

575

6.53E-03

0.73

26

600

6.18E-03

0.69

27

625

5.86E-03

0.65

28

650

5.56E-03

0.62

29

675

5.30E-03

0.59

30

700

5.05E-03

0.56

31

725

4.82E-03

0.54

32

750

4.61E-03

0.51

33

775

4.42E-03

0.49

34

800

4.24E-03

0.47

35

825

4.07E-03

0.45

36

850

3.91E-03

0.43

37

875

3.76E-03

0.42

38

900

3.62E-03

0.40

39

925

3.49E-03

0.39

40

950

3.37E-03

0.37

41

975

3.26E-03

0.36

42

1000

3.15E-03

0.35

43

1025

3.05E-03

0.34

44

1050

2.95E-03

0.33

45

1075

2.86E-03

0.32

46

1100

2.77E-03

0.31

47

1125

2.69E-03

0.30

48

1150

2.61E-03

0.29

49

1175

2.54E-03

0.28

50

1200

2.47E-03

0.27

51

1225

2.40E-03

0.27

52

1250

2.34E-03

0.26

53

1275

2.32E-03

0.26

54

1300

2.26E-03

0.25

55

1325

2.20E-03

0.24

56

1350

2.15E-03

0.24

57

1375

2.09E-03

0.23

58

1400

2.04E-03

0.23

59

1425

1.99E-03

0.22

60

1450

1.95E-03

0.22

61

1475

1.90E-03

0.21

62

1500

1.86E-03

0.21

63

1525

1.82E-03

0.20

64

1550

1.78E-03

0.20

65

1575

1.74E-03

0.19

66

1600

1.70E-03

0.19

67

1625

1.66E-03

0.18

68

1650

1.63E-03

0.18

69

1675

1.60E-03

0.18

70

1700

1.57E-03

0.17

71

1725

1.53E-03

0.17

72

1750

1.50E-03

0.17

73

1775

1.48E-03

0.16

74

1800

1.45E-03

0.16

75

1825

1.42E-03

0.16

76

1850

1.39E-03

0.15

77

1875

1.37E-03

0.15

78

1900

1.34E-03

0.15

79

1925

1.32E-03

0.15

80

1950

1.30E-03

0.14

81

1975

1.28E-03

0.14

82

2000

1.25E-03

0.14

83

2025

1.23E-03

0.14

84

2050

1.21E-03

0.13

85

2075

1.19E-03

0.13

86

2100

1.17E-03

0.13

87

2125

1.15E-03

0.13

88

2150

1.14E-03

0.13

89

2175

1.12E-03

0.12

90

2200

1.10E-03

0.12

91

2225

1.08E-03

0.12

92

2250

1.07E-03

0.12

93

2275

1.05E-03

0.12

94

2300

1.04E-03

0.12

95

2325

1.02E-03

0.11

96

2350

1.01E-03

0.11

97

2375

9.91E-04

0.11

98

2400

9.77E-04

0.11

99

2425

9.63E-04

0.11

100

2450

9.50E-04

0.11

101

2475

9.37E-04

0.10

102

2500

9.24E-04

0.10

根据估算模型的估算结果，生产区面源在正常情况下，粉尘下风向最大落地浓度出现在75m处，最大落地浓度0.0655mg/m3，占标率7.28%。
根据工程分析，项目区堆场扬尘，输送、计量、投料粉尘以及场内汽车运输扬尘无法收集，均呈无组织排放。排放的粉尘经过洒水车实时洒水降尘后，对周围环境影响较小。根据估算预测结果厂界粉尘浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放监控点浓度限值0.5mg/m3的要求。
4）大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算生产区各排放源污染物的厂界的最大落地浓度。

根据预测计算结果，项目生产区厂界外各排放源颗粒物最大落地浓度无超标点，无需设置防护距离。
5）食堂油烟

项目建成后，项目新增19人在食堂内用餐，项目内设有炒炉2个，每天开炉时间6h，项目年工作280天。食用油用量平均按0.03kg/人•天计，则日耗油量为0.57kg/d，年耗油为160kg/d。按照《社会区域类环境影响评价》中表4-13餐饮炉灶和居民饮食油烟等污染物排放因子中餐饮炉灶油烟产生量为0.267t/a。根据建设单位提供资料，项目静电油烟处理器处理风量为4000m3/h，则本项目油烟废气排放浓度为0.037mg/m3，可做到达标排放，对外环境影响较小。

2、水环境影响分析

在运营期内废水排放主要是生活污水、生产废水。

（1）生活污水

本项目区厂内设有宿舍、食堂、卫生间，食堂含油废水经油水分离器处理后，与其他生活污水一起排入化粪池进行预处理，生活污水产生量为3.4m3/d。生活污水经过一体化处理设施处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，回用项目内绿化及洒水降尘用水。
食堂含油废水产生量为1.2m3/d，产生时间仅在午餐和晚餐时段，约4小时，折合为0.005m3/min，本环评提出油水分离器规格为500*290*290mm，能容纳0.045m3废水，废水在油水分离器内处理（停留）时间为2min，因此油水分离器能满足项目区废水处理要求。

根据当地气象资料可知，项目所在地晴天较多且天气干燥，连续降雨天约为5天。本项目有较大的绿化面积，且周围有大量的旱地，主要种植玉米、土豆等旱地作物，附近地表水体距离稍远。因此，项目区产生的生活污水可用于绿化用水和洒水降尘用水，初期雨水按照连前30min的降雨量计算，项目厂区需设置1个15m3的蓄水池，用于贮存雨天的生活污水，确保雨天不外排。项目区化粪池中废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷，不含其他重金属污染物，经过处理达标后回用厂区的洒水降尘和绿化是可行的。

因此，运营期生活污水对地表水环境影响很小。

（2）生产废水

搅拌机清洗废水的产生量约为4.5m3/d，1260m3/a，混凝土运输车辆清洗水年产生量约为32.4m3/d，9072m3。主要污染物为悬浮物，设1个240m3沉淀池对搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗水进行处理，经处理后废水回用于混凝土生产，不排放。

由于产生的清洗废水不排放，因此不会对地表水环境产生影响。

综上所述，项目区产生废水均不外排，对地表水环境产生影响较小。

3、声环境影响评价

项目噪声主要来源于生产设备及运输车辆噪声，运输车辆、装载机等噪声为间断产生，影响较为短暂，本次噪声预测时选用使用频次较高且噪声值相对较高的产噪设备进行预测。主要产噪设备为混凝土搅拌机、空压机、皮带输送机，水泵，本次环评以这些设备产生的最大噪声叠加后作为点声源进行预测，设备源强及治理后源强见表7-7。

表7-7   设备噪声源强及治理措施

噪声源

污染物

数量

污染源

特征

噪声级

dB(A)

降噪措施

采取措施后噪声值dB(A)

混凝土搅拌机

空气动力噪声

1台

稳态

83～88

减震、隔声

70

空气压缩机

机械噪声

2台

稳态

95～98

安装消声器、建筑隔声

75

皮带输送机

机械噪声

2台

稳态

82～85

减震、密闭运输隔声措施

70

水泵

机械噪声

2台

稳态

85

减震

75

在考虑采取了治理措施之后的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

L A(r)=L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

评价根据设备布置情况预测噪声源对厂界的贡献值，对项目建成后厂址区域声环境质量变化进行评价。项目各噪声源和预测点距离见表7-8，各噪声源对预测点贡献值见表7-9。

表7-8   各噪声源和预测点距离   单位：m

序号
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粉尘、   噪声  

        预测点

噪声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

混凝土搅拌机

75

41

50

85

2

空气压缩机

73

42

52

84

3

皮带输送机
40

38

73

60

4

水泵
78

41

41

60

表7-9  各噪声源对厂界的贡献值   单位：dB（A）

序号

      预测点

噪声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

混凝土搅拌机

37.5
37.7
41.0
31.4
2

空气压缩机

37.7
42.5
40.7
36.5
3

皮带输送机

38.0
38.4
32.7
34.4
4

水泵

37.2
42.7
42.7
39.4
各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；

LA---某点噪声总叠加值；

n---声源个数由上公式预测出施工噪声于不同距离处的噪声贡献值。

根据厂界噪声贡献值叠加厂界背景值后得出厂界噪声预测值，预测结果见表7-10。
表7-10   厂界噪声预测值一览表

厂界

噪声贡献值dB(A)

现状背景值dB(A)

预测值dB(A)

达标情况

东厂界

43.6
53.1
53.56
达标

南厂界

46.9
55.1
55.71
达标

西厂界

46.5
55.85
56.32
达标

北厂界

42.4
54.95
55.19
达标

注：①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类夜间55dB(A)、昼间标准65dB(A)；

②厂界噪声现状背景值取值为各取值的平均值。
由预测结果可见，本项目设备噪声对厂界噪声的贡献值东、南、西、北侧昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。
距离项目最近的保护目标花椒箐村位于项目东面150m处，项目东面生产产生的噪声经过距离衰减后，对保护目标的贡献值约为0.08 dB(A)，贡献率极微小。叠加背景值51.4 dB(A)后，预测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目建设不会改变周围环境功能目标。
4、固体废物处置分析

（1）生产固废

运营期生产固废主要来源有少量剩余的混凝土、沉淀池沉渣以及布袋除尘器收集的粉尘。

通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格砂石料入厂；通过改善生产经营信息流的传输效率，可使剩余混凝土发生量大大减少。项目区采用电脑自动化配料，不合格的混凝土产生量很少，主要为分批次产生，根据实际运营情况，产生概率为6次，不合格的混凝土产生量约15t/a，折合为2.5t/次，不合格固废日产日清，可集中收集运至工地作为道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处；项目区滴、漏的少量混凝土可集中收集后，日产日清，可作为生产原料回；沉淀池沉渣的年产生量在8t/a左右，其晾干后可作为生产原料回用；除尘器收集到粉尘量为82.91t/a，其可作为原料回用于混凝土的生产；检验固废：根据项目运营情况，检验产生的废混凝土块约2t/a，集中收集后回用于项目生产工序。
（2）生活垃圾

运营期间产生的生活垃圾5.32t/a，经统一收集后委托当地环卫部门集中清运，可以做到妥善处置对周围环境的影响较小。

（3）危险废物

项目区仅对各设备进行简单的维护，废机油及含油废棉布产生量约为0.5t/a（其中废机油0.4t/a，含油废棉布0.1t/a），属于《国家危险废物名录（2016年）》中的危险废物类别（含油废棉布属全过程豁免），废机油采用不锈钢桶统一收集后，存放在危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置；含油废棉布可与生活垃圾一同处置。

环评要求在实验室旁边内设置一间面积为15m2的危废暂存间，危险废物暂存点的设计要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计，危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则为：

①应建造专用的危险废物贮存措施；

②必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

③盛装危险废物的容器必需粘贴符合标准的标签；

④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

⑤盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不互相反应）；

⑥危险废物贮存设施地表与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容；

⑦贮存设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑧基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗漏系数≤10-7cm/s），或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗漏系数≤10-10cm/s。

建设单位在运行过程中，应指派专人负责危险废物的管理，并对危险废物的转运实行联单管理制度。在采取上述措施处理后，项目危险废物对周围环境影响不大。

综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，对环境影响较小。
三、产业政策及选址可行性分析

1、产业政策符合性

本项目为商品混凝土，不属于国家发展和改革委员会布的的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制和淘汰类，符合国家和地方产业政策。

2、与《西山区海口工业园总体规划（2013-2030）》的符合性分析

云南赣业建材有限公司年产50万m3混凝土生产线建设项目位于海口街道桃树社区东母沟48号。利用矿山闲置土地进行建设，不涉及拆迁安置，不占用城市规划建设用地。

根据《西山区海口工业园总体规划（2013-2030）》（下称“规划”），目前，规划已通过相关部门审批。《西山区海口工业园总体规划（2013-2030）环境影响评价报告书》已于2017年4月通过省环保厅组织的专家评审会的技术评审，并取得云南省环保厅关于规划环评的审查意见（云环函[2018]286号）。

《西山区海口工业园总体规划（2013-2030）》具体内容如下：

规划范围：海口工业园区由北部工业园新区及原有的老工业基地组成。北至小海口片区北端，西至五钠厂、中轻依兰片区边界，东南至豹子山高海高速沿线，涵括了海口片区的工业园新区及海口新城片区。
园区规划总面积：3243.5 公顷。

空间结构：根据园区用地形成“两带、三片区、多中心”的空间结构。两带——安晋高速发展带、高海高速发展带；三片区——工业园新区、海口新城片区、白鱼口片区；多中心——主要为各个功能片区内的综合服务中心及海口新城片区的行政中心、商业金融中心。

园区性质：以精细磷化工产业、新材料产业、新能源产业及先进加工制造产业为主的现代化工业新区，现代新昆明城市总体规划“一湖四片”的工业片区，西山区工业经济发展重要平台，云南省重要的工业基地和省级重点工业园区。

园区发展目标：

（1）园区内产业以工业为主，其工业增加值占园区国内生产总值70％以上。

（2）园区内工业销售收入平均增长幅度在15％以上。

（3）园区内主导产业具有地方特色，产业聚集度高，产业链长，资源比较优势好。

（4）园区内主导产业以光机电产品制造业、军工精密光学仪器、仪表、机械、高浓度磷复肥、磷化工、建材等产业为主。同时还要有一批创新能力强，拥有自主知识产权的企业，有国内外知名企业和上市公司入驻。

（5）园区的功能布局和所处位置，必须达到交通便利，通信便捷，区位优势明显，建设条件好。

（6）园区主导产业符合国家产业政策和可持续发展要求。符合省委、省政府鼓励发展的五大支柱和八大优势产业。

产业布局规划：

规划区以先进制造、高新技术及金融服务、物流运输和商贸服务等生产性服务业为主导产业。

按照地理区域及产业功能划分主要分为三个片区：

片区西北部发展磷化工、机械制造、新能源产业；

中部结合现有的商业和行政中心发展商业贸易、居住等综合配套服务产业；

东部白鱼口片区结合滇池岸线发展休闲旅游产业；

按照发展阶段划分，海口主导产业框架主要由三部分组成：一是依托现有基础的主导产业，主要为光机电和磷化工产业，是近期海口片区支柱产业；二是打造新兴主导产业。特别围绕现有产业的升级产品、新产品，精细化工、先进制造业等，塑造新的产业集群，发展海口片区的战略性支柱产业；三是积极发展现代服务产业，着重金融保险、物流运输、商业商贸、房地产等行业的发展。
产业组团：

（1）新能源产业组团
位于海口工业园新区东北部，结合垃圾焚烧发电绿色能源企业，打造新能源产业园区，园区加强企业间产业耦合，强化能源的循环利用。

（2）精细磷化工产业组团
以现有三环化工及中轻依兰为依托，在工业园区西北部，沿螳螂川形成带状精细磷化产业组团。
（3）综合制造业组团
位于海口工业园新区西南部，规划结合海口货运站，设置综合制造业组团。
（4）采矿及矿石粗加工区
位于海口新城片区南侧，依托现有磷矿企业云南磷业集团等企业为依托，充分利用海口丰富的磷矿石资源，形成采矿及矿石粗加工区。
（5）机械装备制造区
位于海口新城北部，本片区依托圆正轴承等老企业，发展光学、军工、仪器、仪表产业。
（6）光机电产业组团
规划将光机电产业园区布置于耳山公园东北部。海口工业园区着力对光机电产业进行转型升级，通过引进优秀企业的技术、工艺、装备，打造新型支柱产业，园区将为项目建设做好服务，促进光机电工业做大做强。规划使产业发展与环境打造相结合，光机电片区的建设与耳山公园及周边生态环境的建设相协调，依托生态隔离带打造环境品质化、产业高端化的产业片区。
（7）海口新城组团
工业化与城市化相结合、工业园区建设与城市建设相结合、高品质的生产与生活相结合，是海口工业园区的特色。本次规划的海口新城片区作为综合配套服务的中心，与各工业产业片区相辅相成。
（8）康体休闲度假产业组团
位于白鱼口片区滇池西岸，依托云南省工人疗养院和云南省交通疗养院开发高端康体休闲旅游项目。

本项目在海口磷矿采空区利用闲置土地进行建设，不新增征地，位于海口工业园区老工业基地，属于规划片区的海口工业园新区，其产业功能定位为发展磷化工、机械制造及新能源产业。

本项目选址在规划园区范围内，属于采矿及矿石粗加工组团。产业类型属于建材行业，与园区性质定位相符合；本项目位于工业园区规划中“现有基础的主导产业”。对照《西山区海口工业园总体规划（2013-2030）环境影响评价》及其审查意见（云环函[2018]286号），项目选址建设不违反规划功能定位要求及产业布局要求。

综上可知，本项目与《西山区海口工业园总体规划（2013-2030）》相符合。

3、与长江经济带发展规划的符合性分析
对照《长江岸线保护和开发利用总体规划》及《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中相关文件要求，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、水产种质资源保护区，不在河段保护区、保留区。不涉及生态红线和基本农田。距离螳螂川1850m，不在其规定的长江干流1km范围内。项目不涉及磷矿、磷化工企业、磷石膏库德国生产活动，因此不属于“三磷”企业。
因此，项目建设符合长江经济带发展要求。

四、平面布置合理性

项目场区总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；场区西面增设一条5米宽道路，供沙石运送车和混凝土搅拌车进入，避免拥堵和混乱，同时有利于消防、采光和通风。整个项目区呈一个东西向展开的六边形，设计将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，主要生产作业区位于厂区中部靠南面；堆料场采用围挡密闭结构，位于厂区的南面；生活区位于厂区北面，配有办公楼、员工宿舍等。

项目区建、构筑物的布置紧凑合理，人货流通畅顺，生产与办公生活分开，减少交叉。综合分析，项目平面布置合理。

五、环境管理计划

项目在建设运营过程中，建设单位需委托有资质的环境监理单位或政府部门进行监理，环境监理计划详见表7-11。

表 7-11   项目建设期环境监理计划一览表

环境问题

具体环保措施

监理

单位

建设期
大气

（1）在施工点，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风干燥日要加大洒水量和洒水次数；

（2）施工现场内运输道路应及时清扫，以减少汽车行驶扬尘，并尽量减缓行驶车速；

（3）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

（4）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工科学施工。

业主委托的有资质的环境监理单位

噪声

（1）在施工中尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺，采用低噪声振捣器、电锯等设备。

（2）在压缩机等各类排气放空的进出风管设置消声器，严格控制无故甩打模板等人为噪声。

（3）合理安排施工时间，对噪声等级较大的施工机械设备在施工期间 22：00～8：00 和 12:00～14:00 时段不进行施工作业。

废水

（1）施工期员工日常产生的生活污水全部排入化粪池中处理，定期委托当地村民清运用作周边旱地施肥，不外排，

（2）施工废水应集中收集后排入搅拌机清洗废水沉淀池内，经“沉淀处理”后回用于生产工序或洒水降尘，不外排。

（3）污水处理设施需要委托有资质单位设计和施工；

固体废物

（1）基建期产生的建筑垃圾通过分类收集，可回收重复利用部分外售给废品收购站，较难回收利用部分由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。

（2）生活垃圾经过统一收集后按当地环卫部门要求处置。

（3）危险固废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行建设。

生态

项目在施工过程中产生的弃渣、弃土严禁乱堆弃，避免造成水土流失。

设置临时排水沟和沉砂池，减轻水土流失。

在场区范围内栽种少量乔木、灌木等绿化植被，恢复生态。

六、工程环境保护验收

本项目环保竣工验收清单见表7-12。
表7-12   竣工环境保护验收清单

类别

治理

项目

污染源

位置

污染防治措施

治理要求

验收标准

废气

粉尘

堆料场
采用三面围挡结构，加装顶棚，在砂石料场周边共设置4套洒水降尘设施。其中在石料堆场北部、西北部各设置一套移动软管喷洒水装置（共两套）；在砂料堆场东北部、东南部各设置一套移动软管喷洒水装置（共两套）。

周界外颗粒物浓度0.5mg/m3
达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控限值要求

筒仓顶呼吸孔及库底粉尘
共布置10个筒仓顶布袋除尘器，每个筒仓高度15m，粉尘经过布袋除尘器处理后，外排。

TSP＜30mg/m3
达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中标准要求

搅拌机

粉尘

配套袋式除尘器，处理效率≥99%，处理后粉尘通过一根高15m的排气筒外排。
TSP＜30mg/m3
油烟

食堂

安装油烟净化器，通过专门的油烟排气筒外排。
浓度＜2.0mg/m3
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
废水

生产

废水

搅拌机清洗、车辆清洗

设置1个240m3沉淀池

按要求设置

不外排

生活

污水

化粪池、隔油池及一体化污水处理设施

在食堂含油废水排口设置油水分离器（规格为500*290*290mm），设置1个15m3化粪池，并设置1套一体化污水处理设施，用于处理员工生活污水，处理规模为10m3/d。配套设置一个15m3的蓄水池，用于雨天储存生活污水。
出水水质达到回用水标准要求；污水处理设施需要委托有资质单位设计和施工

处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水

噪声

设备

噪声

生产环节

选用低噪声设备；采取隔音、基础减震等降噪措施；空压机安装消声设备

厂界噪声达标

东、西、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

固废

不合

格料

原料仓库

用于道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处

合理处置

不外排

滴、漏混凝土
生产车间

集中收集后，日产日清，可临时堆放于生产固废临时堆场，作为生产原料回
合理处置

不外排

沉淀池沉渣

沉淀池

可临时堆放于生产固废临时堆场，晾干后作为填方材料外运处理

合理处置

不外排

除尘器收集粉尘

筒仓，搅拌机

作为原料回用于混凝土的生产

合理处置

不外排

检验固废

检验室

可临时堆放于生产固废临时堆场，回用于项目生产工序

合理处置

不外排

危废暂存间

危险固废

按照危险固废贮存标准进行建设。

满足防渗要求

不外排

生活

垃圾

日常生活

集中收集后运至海口街道垃圾中转点

统一处置

垃圾桶统一收集

绿化

厂区

绿化植树、种草

/

/

/

七、工程竣工验收监测计划

工程进行竣工验收监测的主要任务是检查工程运行时，企业所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，找出工程排污和环境质量的演变规律，作为项目是否达到竣工环保验收条件的依据。工程验收监测工作可委托具有相应资质的监测站承担。本项目竣工环保验收监测计划见表7-13。
表7-13   竣工验收监测计划

项目

监测点位

监测项目

监测频次

废气

无组织

排放

厂址上风向设1个对照点、厂址下风向20m设3个监控点
颗粒物

按相关标准要求执行
有组织

排放

各筒仓顶呼吸孔及库底粉尘除尘器排放口

颗粒物

搅拌机粉尘排气筒出口

颗粒物

噪声
东、南、西、北四面厂界外1m各设1处监测点

等效连续A声级
按相关标准要求执行



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工作业
	粉尘
	汽车限速和加强设备维护保养
	对环境影响小。

	
	
	燃油机械
	CO、NO2、CnHm
	
	

	
	运营期
	堆料场、运输车辆扬尘
	粉尘
	采用三面围挡结构，加装顶棚，分别在砂石料场周边共设置4套洒水降尘设施。其中在石料堆场北部、西北部各设置一套移动软管喷洒水装置（共两套）；在砂料堆场东北部、东南部各设置一套移动软管喷洒水装置（共两套）；对空地进行实时洒水降尘，降低车辆运输扬尘起尘量。
	达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值，对环境无明显影响。

	
	
	筒仓顶呼吸孔及库底粉尘
	粉尘
	筒仓顶安装布袋除尘器，粉尘经过处理后分别通过一根高15m的排气筒外排
	达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

	
	
	搅拌机
	粉尘
	配套袋式除尘器，粉尘经过处理后通过一根高15m的排气筒外排
	

	
	
	计量投料
	粉尘
	加强日常管理和设备维护
	

	
	
	食堂油烟
	油烟
	安装油烟净化器，通过专门的油烟排气筒外排。
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	经沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘
	不外排。

	
	运营期
	生活设施
	生活污水
	在食堂含油废水排口设置油水分离器（规格为500*290*290mm），设置1个15m3化粪池，并配套设置一套一体化污水处理设施，处理规模为10m3/d。污水处理设施需要委托有资质单位设计和施工
	处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水。

	
	
	搅拌机清洗
	SS
	设置1个240m3沉淀池，经沉淀后回用于混凝土搅拌生产，不外排
	不外排，对环境影响小。

	
	
	罐车清洗
	SS
	
	

	固

体

废

物
	施工期
	施工区
	建筑垃圾
	回填
	处置率100%，对环境无影响。

	
	
	施工区
	生活垃圾
	集中收集后委托当地环卫部门清运处置
	

	
	运营期
	原料仓库
	不合格料
	运至工地作为道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处
	

	
	
	生产车间
	滴、漏混凝土
	集中收集后，日产日清，可临时堆放于生产固废临时堆场，作为生产原料回
	

	
	
	沉淀池
	沉淀池沉渣
	晾干后作为生产原料回用
	

	
	
	筒仓，搅拌机
	除尘器收集粉尘
	作为原料回用于混凝土的生产
	

	
	
	检验室
	检验固废
	可临时堆放于生产固废临时堆场，回用于项目生产工序
	

	
	
	日常生活
	生活垃圾
	集中收集后运至海口街道垃圾中转点
	

	噪

声
	施工期
	设备运行
	噪声
	加强施工管理，文明施工
	施工场界达《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）

	噪声
	运营期
	搅拌机、空压机、水泵等机械设备
	噪声
	选用低噪声设备；采取隔音、基础减震等降噪措施；空压机安装消声设备
	东、西、南、北厂界噪声值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

	生态保护措施及预期效果：

在厂区内及周边进行种植绿化，在绿化植物上考虑选择抗污染、净化空气及适应性强的植物，起到美化环境、降噪、降尘的目的。在采取以上措施之后，可确保项目的建设不降低当地生态环境功能。对于恢复本地区的生态环境，起到了积极的作用。




表九、结论与建议

	一、结论

本次评价根据建设项目建设的具体情况和特点，以及生产过程中污染物产生、排放情况，结合相关技术、政策进行分析，得出以下结论：

1、产业政策的符合性及规划选址合理性

本项目为商品混凝土加工行业，不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制、淘汰类项目。

项目处于海口街道桃树社区东母沟48号，利用矿山闲置场地进行建设，不新增占地。选址位于海口工业园区老工业基地，在规划园区范围内，属于采矿及矿石粗加工组团。不在城市规划建设区域，符合相关规划要求。

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。

2、建设项目区域环境质量现状

经现场调查和类比相关地区环境质量，建设项目评价区域内大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；区域地表水螳螂川环境质量不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准和相关水质功能要求。

3、项目建设对周围环境的影响

（1）大气环境影响

运营期废气主要来自其来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒仓呼吸孔和库底粉尘、筒仓抽料时放空口产生的粉尘等。

本项目选用较为先进生产工艺，输送、计量、投料都在半封闭条件下进行，筒仓设除尘器，堆场为半封闭式仓库。因此，在采取保持道路路面清洁、定期洒水、确保筒仓除尘器正常工作等措施下，其厂区内粉尘产生量将大大减轻，预计对区域环境空气质量影响不大，仍可维持在现有水平上。

（2）水环境影响

运营期场内设有食堂、卫生间，食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活污水一起排放至化粪池内预处理，并经过一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水，确保生活污水不外排；清洗废水经沉淀池处理后回用于混凝土搅拌工序，不排放。

（3）声环境影响

项目生产运行过程中，混凝土搅拌机、空压机、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。本项目厂区面积较大，绿化条件良好，在选用低噪声设备，并采取减振措施以及墙体隔声措施后东、西、南、北厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物的影响

本项目在生产过程中将产生一定量的固体废物，主要为不合格混凝土、滴、漏混凝土、沉淀池沉渣、除尘器收集到的粉尘和检验固废。滴、漏混凝土、沉淀池沉渣、除尘器收集到的粉尘和检验固废集中收集后回用于项目生产工序，不合格混凝土日产日清，可集中收集运至工地作为道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处。生活垃圾统一收集后集中清运，可以做到妥善处置对周围环境的影响较小。

4、主要防治措施

表9-1   项目环保对策措施汇总表

类别

对策措施

处理要求
废水

（1）在食堂含油废水排放口设置油水分离器（规格为500*290*290mm），项目设有化粪池（容积为15m3），用于收集处理项目区产生的生活污水。并配套设施一套一体化污水处理设施，处理规模为10m3/d。处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，用于项目内绿化用水和洒水降尘用水。配套设置一个15m3的蓄水池，用于雨天储存生活污水。
（2）在项目区车辆冲洗区设置1个240m3的罐车清洗水收集池，将此罐车冲洗废水和搅拌机冲洗水进行收集处理。

（3）厂区初期雨水汇集后，经过沉淀池（240m3）沉淀处理后，回用生产用水和厂区洒水降尘使用。

废水不外排

废气

1）水泥筒仓顶部建设收尘装置，采用布袋除尘器对筒仓顶部粉尘进行处理，除尘效率≥99.5%，排放高度不应低于15m。

2）生产搅拌粉尘集中收集后经袋式除尘器处理，除尘效率≥99.5%，排放高度大于15m。
3）项目区将在砂、石料堆场设置三面围挡及顶棚，分别在砂石料场周边共设置4套洒水降尘设施。其中在石料堆场北部、西北部各设置一套移动软管喷洒水装置（共两套）；在砂料堆场东北部、东南部各设置一套移动软管喷洒水装置（共两套）。

达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值，对环境无明显影响
噪声

从声源上进行控制；设备选型尽量采用低噪声设备，采取减振措施以及墙体隔声措施；空压机应加装消声设备，并采取隔声处理。
东、西、南、北厂界噪声值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

固废

滴、漏混凝土、沉淀池沉渣、除尘器收集到的粉尘和检验固废集中收集后回用于项目生产工序；

不合格混凝土日产日清，可集中收集运至工地作为道路建设的路面铺垫料，或填于场地低洼处；
生产过程中产生的生活垃圾统一收集后集中运至海口街道垃圾中转点；
在生产试验区旁设置危险废物暂存间（15m2），新增一个废机油桶专门收集本项目产生的废机油，定期委托有资质单位清运处置。
处置率100%，对环境无影响

生态环境

加强厂区绿化，特别是生产厂房周边种植乔木或灌木绿化隔离林带。

—

5、总结论

云南赣业建材有限公司年产50万m3混凝土生产线建设项目符合国家产业政策，规划选址可行，“三废”排放对环境影响较小。从环境影响角度分析，在严格落实工程设计和本评价提出的各项污染防治措施、生态保护措施，并确保环保设施正常稳定运行的前提下，项目的建设是可行的。

二、建议

（1）应设置专门的环保管理机构，并配备有1~2名专职或兼职的环境管理人员，配合环保部门进行企业的环境管理和监督工作。

（2）若企业生产运行中实际产品类型发生变更，应另行开展环境影响评价。

（3）污水处理设施需要委托有资质单位设计和施工。



	预审意见：

                                                                     公   章

经办人：                                   年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公   章

经办人：                                   年    月    日



	 审批意见：

                                               公  章

 经办人：                                    年   月   日
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