建设项目环境影响报告表
(试行)
项目名称：  昆明贝福兴宠物医院  
建设单位（盖章）：昆明贝福兴宠物医院有限公司 
编制日期：2018年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明贝福兴宠物医院

	建设单位
	昆明贝福兴宠物医院有限公司

	法人代表
	李正萍
	联系人
	李正萍

	通讯地址
	昆明市西山区金广路幸福花园教师住宅5幢3-4号商铺

	联系电话
	138****6112
	传 真
	/
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区金广路幸福花园教师住宅5幢3-4号商铺

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码 
	宠物医院（Q8222）

	占地面积

（m2）
	435
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资

（万元）
	50
	其中：环保投资（万元）
	1.5
	环保投资占总投资比例（%）
	3

	评价经费

（万元）
	
	拟运营日期
	2018年7月

	工程内容及规模：

1、项目背景及任务由来

昆明贝福兴宠物医院（以下简称“本项目”），位于昆明市西山区金广路幸福花园教师住宅5幢3-4号商铺，项目于2018年6月4日取得了西山区农林颁发的《动物诊疗许可证》（动物证201804第004号），核准经营内容有：动物疾病临床诊断、治疗、手术、实验室诊断（化验、常规检验、细菌、血清、病毒等检查）、预防注射（狂犬病等国家实施强制免疫的动物疾病免疫除外）；动物保健、护理、美容、咨询等。项目目前处于装修施工准备阶段，预计2018年7月完成装修并投入运营。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等有关法律和规定，本项目的建设必须完善相关环境保护手续，进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》：“三十八 专业技术服务  110、动物医院”，应编制“环境影响报告表”。据此，昆明贝福兴宠物医院委托临沧尚德环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我单位人员对建设项目场址及周边区域环境进行了调查和踏勘，并收集了相关资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响报告表，以供建设单位上报西山区环境行政主管部门审批。
2、项目内容及规模

（1）项目内容

本项目所在建筑共6层，项目位于1~2层，1层为宠物店（经营宠物寄养、美容、销售宠物用品等），2层为宠物医院，建筑面积435m2，3~6层为幸福花园小区住宅。
项目内不设食堂、宿舍，食宿问题由员工自行解决。

项目组成情况详见表1-1。
表1-1  项目组成一览表

类别
项目组成

建筑

面积

备注
主

体

工

程
一层

一层设有前台、宠物用品销售区、宠物美容区、宠物寄养区等
217.85m2
原有宠物店
二层
二层设有诊室、住院室、手术室、检验室、X光室、B超室、输液室等
217.15m2
新建宠物医院
总建筑面积

435m2
公用工程

供电

由市政供电电路接入，每月用电量约5000kw/h。

给水

由市政供水管网接入。
排水

    项目医疗废水经过新建污水消毒池（容积为1m3/d）收集消毒后处理后，与其他生活污水一同排入项目所在建筑配套化粪池（60m3）进行预处理，排市政污水管网，最终进入昆明市第七水质净化厂处理。

环保工程

消毒池
新建医疗废水消毒池（容积为1m3/h），
检验废水预处理池
在化验室设置有预处理池（容积0.2m3），单独收集检验废水，通过人工投加优氯净的方式进行消毒。
化粪池

    化粪池为依托项目所在建筑配套已有的化粪池，位于项目北面，容积为60m3，可接纳本项目产生的废水。

生活垃圾收集设施

  生活垃圾通过在各区域设置的垃圾桶收集后，统一交由环卫部门清运处置。

医疗废物收集设施

    采用利器收集盒、医疗废物收集袋、医疗废物周转桶分类收集、暂存后，放置于医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

医疗废物暂存间

    医疗废物暂存间设置于一层楼梯旁，用于暂存分类收集后的医疗废物。

（2）项目规模

本项目建筑面积435m2，总投资10万元，其中环保投资1.5万元，预计建成时间为2018年7月。主要开展诊疗内容为：犬、猫动物的疾病预防、诊疗、绝育手术。主要检验项目有：犬、猫的常见传染病检测、体腔液成分及性质分析、皮肤及被毛常见疾病检测，病毒均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测，项目区内无员工住宿，无厨房。

3、主要设施（设备）、耗材

（1）主要设备（设施）

主要设备（设施）详见表1-3。

表1-3   项目主要设备（设施）

序号

设施、设备名称

品牌型号

数量

使用科室

化验室

1

显微镜
JR2000

1

检验科

2
血液分析仪
XB-3
1
3
生化分析仪
SH22
1
B超室
1

B超
PC-1X
1
B超室
X光室

1

医用高频线机

（X光机）

MIKASAHF100HA

1

X光室

手术室

1

外科手术台

1

手术室

消毒室

1

高压灭菌锅
2

消毒室

住院区

1

笼舍

20

住院区

2

输液泵

3

说明：X光机将另行辐射影响报批。
（2）主要耗材

本项目医疗过程中使用的医用耗材如表1-4所示。

表1-4  一次性医用耗材

编号
名称

年用量

规格
1
医疗器械
750kg
一次性
2
棉签
120袋
10cm
3
带线缝合针
100只
各种型号
4
输液器
2000套
6~8号
5
针管
3000只
1ml、2.5ml、5ml
6

针剂药品

1000只

多种规格

7
口服药剂
1000盒
多种规格
8

酒精
20瓶
500ml
9

优氯净
10瓶
500ml
4、项目消毒方式及医疗废物收集处置情况

（1）项目消毒方式：

本项目室内环境空气消毒采用紫外线灯直接照射进行消毒，消毒在室内无人条件下进行，照射时间不低于30min。小型医疗器械使用高压灭菌锅消毒，医疗设备采用含氯消毒液（擦）拭。项目污水消毒池每日投加优氯净进行消毒（消毒时间＞1h），消毒后外排。
本项目所采用的的消毒方式，符合医疗卫生《消毒技术规范》的要求。

（2）医疗废物收集、处置情况

根据医疗废物和盛装容器的性能，设置医疗废物收集桶和利器盒分别对医疗废物进行分类收集。收集后暂存于医疗废物暂存间内，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置。

5、劳动定员及工作制度

工作制度：本项目运营时间为9:00~21:00，年工作365d。
劳动定员：项目共有医护人员9人，其中医生4人，护士5人。日均接诊动物10只，日均接待宠物美容护理10只。

6、项目总投资及环保投资

本项目总投资50万元，主要用于场地租赁及设备购置，其中环保投资为1.5万元，占总投资的3%。环保投资见表1-5。
表1-5    项目环保投资

序号

环保设施

处理对象

投资金额

（万元）

备注

1

医疗废物收集桶

医疗废物

0.2
分类收集后交由云南正晓环保投资有限公司统一清运处置

2

利器盒

3

医疗废物暂存间

暂存医疗废物

4

消毒池
医疗废水

1
容积1m3d，医疗废水，收集后进行消毒达标后外排。
5
预处理池
检验废水
0.2

预处理检验废水，处理能力0.2m3/d
6
生活垃圾收集桶

生活垃圾

0.1
--

合计

1.5


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为在已建成非住宅建筑内开展宠物医疗服务，该房屋1层之前一直用作宠物美容、寄养及宠物用品销售，2层用作宠物店仓库，本项目对原有房屋进行重新分隔和装修后投入经营，因此，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

（1）地理位置

本项目位于昆明市西山区金广路幸福花园教师住宅5幢3-4号商铺，地理坐标为东经102°40′56″，北纬25°00′06′′，海拔1889m。项目所在地位于昆明市主城区，隶属于西山区福海街道办事处辖区。

2、地形、地貌、地质
本项目所在的昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大 致北高南低，微向滇池倾斜。市区海拔 1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。 区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂 带与普渡河断裂带之间的夹持地带。这两条断裂带发展历史长，活动强烈，对区 域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类 型以断裂为主，褶皱次之。以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东 向及北西向构造发生。区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砂石、粘 土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在 300m 左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。 区域外围分布有寒武系、尼盆系、石灰系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩 和砂岩为主。

 西山区地势北高南低，西高东低，地形变化较为强烈。由于构造作用的不均 匀性，在地形上既有高原面上相对隆起的山脉，又有海拔较低的湖积平原及湖泊。 全区地貌类型主要有四种：深切河谷、高原山地、断陷湖盆盆地和河谷地貌。山 区部分地形相对较陡，坡面较长，而坡面径流，尤其是坡面挟沙径流，随着流程 的增加而集中，搬运能力明显高于地形相对平缓的区域。西山区地质构造主要以 西山的南北向断层和东西走向的宗鲁箐断裂带截接组成。南北走向的西山断层， 主要是东盘奥陶系逆冲于西盘二迭系之上，长虫山山脉是东盘古生界地层冲复于 西盘玄武岩组之上。东西走向的宗鲁箐断层包括棋盘山一带为震旦系的灯影组逆 复于二迭系地层之上。岩层分布以寒武纪的黑色页岩、灰质白云岩，泥盆系的粉 砂质页岩、灰白色砂岩，石灰系的石灰岩，二迭系的玄武岩为主。坝区地质主要 以新生界第三纪、第四纪的冲积、湖积物为主，次之为洪积和坡积物，岩性为砂、 砾石、粘土、钙质粘土、淤泥和泥炭。 

 项目处于昆明西山区城市建成区内，所在区域地势平坦，周围区域均为城市 建成区，无滑坡、岩溶、土洞等不良地质现象。

3、气候及气象特征

项目区属北亚热带季风气候，气候变化主要受西南季风热带大陆气团交替控制，形成了冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明的气候特点。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量88～90％，年平均降雨日数134.6天，相对湿度平均为73％；蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率65％；多年主导风向为西南偏西风，频率为16%，年静风频率31%，平均风速2.1m/s, (频率17％)，最大风速19m/s(1月)，风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月；气压814.2hPa。

4、水文

项目评价区域内主要的地表水体为采莲河及滇池外海，采莲河位于项目面 150m 处，自东向南注入滇池外海。项目距离南面滇池草海 2.5km。 

采莲河 采莲河位于昆明市南市区，河全长约 5.7km，河道宽 5~8m，现已无自然源 头，发源处从玉带河杮花桥算起，经由螺蛳湾片的黄瓜营，豆腐营（采莲路）、 在福海立交桥东穿过二环南路进入金牛小区，穿日新路、广福路，经渔堆村、大 坝村至河尾村，在此分为两支，次支由此一路过滇池路进入滇池度假区（也叫金 柳河），直至民族村、海埂公园，在海埂公园碑附近以抽水方式进入滇池的海埂。 另一路在南连接线（南四环）附近进入船房河。主河道在河尾村绕过滇池康城进 入滇池路，成为路中景观河，并在福海东路旁接纳源自四园庄的大青河，至云大 滇池校区西侧沿滇池路下段一直流到海埂公园公交车场旁的采莲河抽水泵站，最 后以抽水方式在海埂公园内。 

（2）滇池水系 滇池坐落于滇池盆地中南部，地处金沙江、珠江和红河三大水系分水岭地带， 北临昆明市区，呈南北向分布，流域面积 2920km2，水面 300km2，东西平均宽 7.5km，南北长 49km，平均水深 4.4km，最深处为 10m，平均水位 1886.5m，对 应的湖容量为 12.9 亿 m³，相应的湖岸长约为 150km，有二十余条河流呈向心状 注入湖。湖体由东西长 3.5km，宽 30m 堤坝（海埂）将湖体分隔为南北两个部分， 中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的 97.2％，占滇池容积的 90％。海埂以北称草海。草海的水质、地质条件与外海不 尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。滇池地下含水层主要为第四系冲、洪积 粉砂层。地下水类型主要为第四系孔隙水，此外还有少量上层滞水。地下水主要 补给来源为大气降水及地表水。地下水赋水性低，水量较小，由高向低排泄。 滇池属国家重点保护水域之一，对维护区域生态系统的平衡有重要作用，是 昆明市城市工农业用水、生活用水的主要水源，同时还具有调蓄防洪、旅游、航 运、水产、养殖、调节气候等多种功能。

5、植被、生物多样性

项目位于昆明市主城区，项目所在区域经多年的城市开发建设，区域内原生植被较少，现有植物多为人工景观种植，现有乔木包括法国梧桐、滇朴等，区域内生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。 

项目周边范围内无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

文化、文物保护

据环评现场调查和查阅资料，项目评价区域内无名胜古迹、文物保护单位。



表三、环境质量状况

	1、环境空气质量现状

根据《云南省大气环境功能区划（复审）》，项目所在区域属二类大气环境功能区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。根据昆明市环保局2018年6月发布的《昆明市2017年环境状况公报》，2016年昆明主城区空气质量优良天数为360天，轻度污染天数5天。空气质量日均值达标率98.6%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、水环境质量现状
本项目评价区域内主要的地表水体为采莲河及滇池外海。采莲河位于项目 东南面 150m处，自北向南注入滇池外海，项目距离南面滇池外海5.5km。根据 《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》，采莲河（源头~入外海口） 的水环境功能是一般鱼类保护、农业用水，保护类别为Ⅲ类。滇池外海的水环境功能是饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，保护类别为Ⅲ类。 根据《2017年昆明市环境状况公报》，采莲河现状水质综合评价为劣 V 类，污染程度有所加重。滇池外海的水质基本达V 类，综合营养状态指数下降2%。
3、声环境质量现状

本项目所在区域，声环境属于2类功能区，区内环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目所在区域为交通、商业、居民混杂区，属于2类声环境功能区。据现场踏勘，项目区周围无重大噪声源，主要噪声来源为行经车辆所产生的噪声。根据《昆明市2017年环境状况公报》，昆明主城区区域环境昼间噪声平均值为53.2分贝，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4、生态环境现状

项目所在地，位于昆明市的主城区，生态环境主要为人工环境，受人为活动的影响因素较大，自身调控能力较差。


保护目标

		与本项目相对位置及距离

	保护对象

	保护级别

	

《声环境质量标准

	（GB3096-2008）2类标准


		云南省高级人民法院

	东南面，30m
	约200人
	
		鑫龙小区

	西南面，80m
	约500人
	
		南苑小区

	西北面，160m
	约500人
	
		幸福花园

	楼上、西北面15m
	约500人
	
	大气环境
	滇池境界
	东北面，50m

	约300人

	《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准

		云南省高级人民法院

	东南面，30m
	约200人
	
		鑫龙小区

	西南面，80m
	约500人
	
		南苑小区

	西北面，160m
	约500人
	
		幸福花园

	楼上、西北面15m
	约500人
	
	地表水

	采莲河
	南面，750m
	河流

	《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


		滇池草海
	南面，2500m

	湖泊

	《地表水环境质量》（GB3838-2002）IV类标准



	


表四、评价适用标准


24小时平

		150

	
			1小时平均

	500

	
	2

	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40

	
			24小时平均

	80

	
			1小时平均

	200

	
	3

	颗粒物（粒径小于等于10μm）

	年平均

	70

	
			24小时平均

	150

	
	4

	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

	年平均

	300

	
			24小时平均

	75

	
	5

	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均

	200

	
			24小时平均

	300

	

	2、地表水环境质量标准
《地表水执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 ，标准限值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH除外）

项目

水质类别

pH值

COD
BOD5
TP

NH3-N

粪大肠菌群（个/L）
Ⅲ级

6～9

≤20

≤4
≤0.2
≤1

≤10000
3、声环境质量标准
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。具体标准值见表4-3。 

表4-3   声环境质量标准    单位： dB(A)
类  别

昼  间

夜  间

2类

60

50


	

	污

染

物

排

放

标

准
	运营期污染物排放标准

1、水污染物排放标准

项目施工期施工废水回用无外排，不设置排放控制标准。

项目运营期外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，氨氮和总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准。标准限值见表4-4。

表4-4   项目废水排放执行标准 

医疗机构水污染物排放标准
序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

24

pH

6~9

3
化学需氧量（COD）

浓度(mg/L)

最高允许排放负荷g/(床位.d)

250

250

4
生化需氧量（BOD5）

浓度(mg/L)

最高允许排放负荷g/(床位.d)

100

100

5
悬浮物（SS）

浓度(mg/L)

最高允许排放负荷g/(床位.d)

60

60

6
动植物油（mg/L）

20

7
阴离子表面活性剂（mg/L）

10

8
总余氯（mg/L）

2~8

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3-10 mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2-8 mg/L。

    2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
污水排入城市下水道水质标准
污染物名称
氨氮
TP（以P计）
排放浓度（mg/L）
45
8.0
2、大气污染物排放标准
项目施工期的大气污染源主要为装修时产生的施工扬尘。排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-5。

表4-5   新污染源大气污染物排放限值
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周围外浓度最高点

1.0

项目运营过程中无大气污染物产生，不会对周围空气环境产生影响。故本项目运营期不设置大气污染物排放标准。

3、噪声排放标准

项目施工期施工现场噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-6。

表4-6    建筑施工厂界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55
项目噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准限值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位： dB(A)

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50



	总量

控制

指标
	建议的总量控制指标：

  根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。
废水排放量：294m3/a；
COD：0.064t/a；
氨氮：0.0041t/a；

总磷：0.0013t/a。
固体废物：生活垃圾委托西山区环卫部门定期清运处置，处置率100%。
         医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，处置率100%。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

本项目施工期主要施工内容以内部装修为主，墙面的粉刷、房间的分隔、医疗设施的摆放，历时约2个月。施工期主要大气污染物为粉尘、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。施工期工艺流程图见图5-1。
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图5-1  施工期工艺流程及污染物产生去向示意图
施工期主要污染工序：

施工期废水

项目施工工艺较为简单，施工人员不在项目区住宿，施工人员使用项目区外的公用卫生间，因此施工期无废水产生及排放。
施工期废气

施工期废气，主要来自室内墙面粉刷时产生的粉尘，由于施工面积较小，施工期短暂，粉尘产生量较少，为无组织排放。粉尘产生量与施工工艺，湿度、风速及所使用的材料有关，其产生量有一定的随机性。
施工期噪声

施工期间主要使用的施工设备有切割机、电钻等，主要是使用板材对室内进行分隔，医疗设施摆放。项目施工期噪声具有连续性和突发性等特点，本项目施工工艺相对简单，施工噪声源强一般在60～80 dB(A)。
施工期固废污染源分析

施工期固体废弃物为建筑垃圾和生活垃圾两类。
建筑垃圾主要是废建筑材料等，根据业主介绍，本项目建筑垃圾主要有各种装修材料边角料、包装箱、包装袋等。本项目总建筑面积约为435m2，因此本项目建筑垃圾产生量为5t，该部分垃圾分类处理，能回收利用的部分，例如金属、木料等材料请回收商收购，重复利用，不能回收的部分由具有处理资质的单位运送至市政管理部门指定的建筑垃圾处置场进行规范化处置。
施工人员产生的生活垃圾量，项目施工人员为5人，每人每天按0.5kg 计，生活垃圾产生量为2.5kg/d，则施工期生活垃圾产生量为75kg。
2、运营期期工艺流程及产污环节

项目为社区卫生服务中心。工作流程及产污环节如图5-1
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图5-2  工作流程及产污节点示意图

（1）宠物主人带宠物进入诊室后，由主治医师进行诊断。

（2）根据医生的诊断，然后进行相应检查（化验、B超、X光），根据检查结果进行相应治疗（开药、手术、输液），客户缴费后在店内进行治疗，治疗结束后主人带宠物离开。

主要污染工序：

2、运营期主要污染工序
（1）废水
1）项目用、排水情况

项目共有9名工作人员，年工作365天，根据建设单位提供的资料，项目接诊量为10例/d。项目内不设食堂。项目不设洗衣房。项目产生废水包括医疗废水及生活废水。

（1）医疗废水

项目医疗废水主要为：医护人员、就诊人员洗手废水，地面、工作台清洁废水，医疗器械清洗消毒废水。
①洗手用水
项目工作人员9人，用水量按10L·人/d，每日洗手用水量为0.09m3/d，33m3/a；根据《第一次污染源普查城镇生活源产排污系数首册》诊所的排污系数按86%计算，生活废水的排放量为0.077m3/d，28m3/a。

②地面、工作台清洁用水
本项目每天下班前会采用添加了优氯净的自来水对地面及工作台进行清洁，用水量为0.1m3/d，36m3/a；排水系数按86%计，则排水量为0.086 m3/d，31m3/a。

③医疗器械清洗消毒用水

项目每3~5天不定期使用高压灭菌锅对金属医疗器械进行清洗消毒，根据业主提供的资料，用水量约为0.02 m3/d，7 m3/a；排水系数按86%计，则排水量为0.017 m3/d，6 m3/a。

④化验用水

根据业主提供的资料，用水量约为0.01 m3/d，3.5m3/a；排水系数按86%计，则排水量为0.0086m3/d，3m3/a。

（2）生活废水
项目工作人员不在项目区内食宿，用水量按50L·人/d，每日生活用水量为0.45m3/d，164m3/a；根据《第一次污染源普查城镇生活源产排污系数首册》诊所的排污系数按86%计算，生活废水的排放量为0.39m3/d，142m3/a。

项目在宠物美容、护理过程中给宠物提供洗澡服务，产生宠物洗澡废水，项目每天接待美容护理宠物10只，类比昆明市其他宠物店用水情况，宠物洗澡用水为30L/只，此部分用水量为0.3m3/d，105t/a，排水量为0.26m3/d，92.4t/a。
（3）水量平衡

目前项目区污水排向如图5-3所示，水量平衡如图5-4所示。
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图5-3  项目排水示意图
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图5-4    项目水量平衡图    单位：m3/d

由上图可知，项目耗水量为0.97m3/d，340m3/a，产生污水量为0.8386m3/d，294m3/a。医疗废水经消毒池消毒处理后排入化粪池，处理达标后排入市政污水管网。
根据类比同规模诊所，项目总排口排水水质情况见表5-1。
表5-2  项目污水水质预测  单位：mg/L

                污染物

废水类别

COD
BOD5
SS

氨氮

总磷

总余氯

粪大肠菌群MPN/L

洗手废水

200
40

30
20
5

/

>24000
工作台、地面清洁废水

250

100

60
20

4

8
<5000
医疗器械清洗废水
220

100

20
12
4

8
<5000
口腔诊疗废水

200
50
20

20

2
8

<5000

项目消毒池混合排水

229
76
47
20
4
8
<5000
卫生间冲厕废水

250
100
60

20
4
/
/
水污染物产生量

污染物产生量（t/a）

0.064
0.021
0.013
0.0041
0.0013
0.0026
<5000
废水排放量（t/a）

294
注：每升水加优氯净10毫克，保持余氯0.1--0.3PPm，除菌率可达99.9%。 
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（2）废气

项目在使用投加了含氯消毒剂的自来水对地面和工作台面消毒时，会有少量的氯气产生，通过空气扩散后不会对周围环境产生大的影响。

项目在运营过程中宠物寄养及住院过程中，会产生宠物粪便，如不得到及时处理，会产生恶臭。
（3）噪声

项目区噪声源主要为诊疗服务时医师的交谈声以及患病动物叫声。主要源强约为50~80dB。

（4）固体废物
本项目运营后产生的固体废物为医务人员及顾客所产生的生活垃圾和医疗废物。

1）生活垃圾
项目区内共有医务和管理人员9名，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，本项目运营后产生的生活垃圾量为4.5kg/d，1.6t/a，统一收集后委托环卫部门定期清运。

2）医疗废物

①医疗废物类别

运营中产生的医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、 药物性废物，均属于《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令 第39号）中规定的医疗废物，危险废物类别为HW01。
根据《医疗废物分类目录》，本项目产生的医疗固体废物组成及特征见表5-4。
表5-4  本项目医疗废物组成及特征

类别

特  征

常见组分或者废物名称

收集方式

感染性废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1．被血液、体液污染的物品，包括：

•棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；

•一次性使用卫生用品及一次性医疗器械；

医疗废物包装袋
3．其他使用后的一次性使用医疗用品。 

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

医用针头。

利器盒
2．各类医用锐器，玻璃制品。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

医疗废物包装袋
病理性废物
诊疗过程产生的动物废弃物
动物毛发、身体组织等
医疗废物收集桶

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1．过期失效的优氯净
医疗废物收集桶
2．实验室废弃的试剂。

3．废弃的汞血压计、汞温度计。

②医疗废物产生量及处置情况

类别同类项目，本项目医疗废物产生量约为1kg/d，0.3t/a。
根据建设单位提供的资料，项目内部分医疗器械，例如镊子、剪刀、钳子等，采用高压灭菌锅进行消毒。项目在诊疗过程中会产生病死动物遗体，尸体交由专业的宠物殡葬公司进行焚烧处置，确保不会随便丢弃。
项目医疗废物处置情况见表5-5。
表5-5   医疗废物处置情况

种类

名称

产量生

处置情况

备注

感染性废物
一次性手套和口罩；废弃棉球、棉签、纱布、输液贴;一次性注射器、输液管；废弃血液
0.3t/a
拟置于专门的黄色包装袋内，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理
采用不同颜 色的专用容器收集，不混合收集，包装或者容器的封口紧实、严密，医疗垃圾 暂存室暂存时间不超过48小时，委托云南正晓环保投资公司定期清运处置
损伤性废物

医用针头、缝合针、一次性注射器针头、废弃手术刀
拟置于黄色利器包装盒内，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理

药物性废物
废弃的一般性药品，如：抗生素类药品等。
拟置于专门的黄色包装袋内，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理
病理性废物
动物毛发、身体组织等
拟置于专门的黄色包装盒内，在医疗废物专用冰箱内暂存，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理
化学性废物

废弃的化学消毒剂

拟统一收集至一定量后，交由云南正晓环保投资有限公司处置

③医疗废物暂存间设置情况

本项目设置有独立的房屋作为医疗废物暂存间，医废暂存间内拟采用移动紫外线消毒灯进行定期消毒，环评要求按照《医疗废物集中处理技术规范》和《昆明市医疗废物管理规定》中的相关要求进行设置。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	水

污染

物
	施工期
	无
	项目施工期废水不外排。

	
	运营期
	总排口

211t/a
	COD
	229
	0.064
	229
	0.064

	
	
	
	BOD5
	76
	0.021
	76
	0.021

	
	
	
	SS
	47
	0.013
	47
	0.013

	
	
	
	NH3-N
	20
	0.0041
	20
	0.0041

	
	
	
	总磷
	4
	0.0013
	4
	0.0013

	
	
	
	余氯
	8
	0.0026
	8
	0.0026

	
	
	
	粪大肠菌群数MPN/L
	>24000
	/
	<5000
	/

	大

气

污染

物
	施工期
	墙面粉刷
	粉尘

	
	运营期
	项目区消毒
	异味
	少量
	空气稀释扩散后，对周围环境影响小

	噪声
	施工期
	室内装修
	噪声
	60~80dB
	墙体阻隔后达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备及医患交流
	噪声
	50-70dB（A）
	墙体阻隔后达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	固废
	施工期
	室内装饰
	建筑垃圾
	20t
	由施工单位拉运至城管指定地点。处置率100%。

	
	运营期
	诊疗过程
	生活垃圾
	12.9t/a
	统一由环卫部门定期清运处置率100%

	
	
	诊疗过程
	医疗废物
	4.38t/a
	委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置，处置率100%

	其他
	
	
	
	
	

	主要生态影响

项目所在区域，经过多年人工开发，已无原生植物，区域内以人工绿化为主，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目的运营对周边生态环境产生的影响较小。


表七、环境影响分析

	1、相关符合性、合理性分析

（1）产业政策符合性分析
根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，该项目鼓励类第三十六项：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29条“医疗卫生服务设施建设”。 

（2）选址合理性分析
本项目为宠物医院，根据《动物机构诊疗管理办法》（农业部19号令）中关于动物诊疗机构选址的规定：

1.动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米；

2.动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。
根据《昆明市动物诊疗管理规定》（昆明市人民政府第68号令）中关于动物诊疗机构选址的规定：

1.选址符合国家规定的动物防疫条件，距离学校、幼儿园、医院、机关、宾馆、饭店、商场等公共服务场所和畜禽养殖场、动物交易场所不少于200米；

2.诊疗场所应当设有独立对外出入口，其出入口不得设立在居民住宅楼内或院内。
本项目选址于选址于昆明市西山区金广路幸福花园教师住宅5幢3-4号商铺，于2018年6月4日，取得了西山区农林局颁发的《动物诊疗许可证》（动物证201804第004号），项目设有独立对外出入口，其出入口不在居民住宅楼内或院内。周边200m范围内没有学校、幼儿园、医院、机关、宾馆、饭店、商场等公共服务场所和畜禽养殖场、动物交易场所等，距离最近的居民楼院出入口为幸福花园小区入口，于本项目距离大于200m，项目选址为临街商业铺面，周边铺面均没有食品加工及销售大卫。距离最近的地表水为西北面750m处的采莲河，项目废水经自检消毒池消毒处理后依托所在建筑化粪池，最终排入市政管网，不会对水资源造成污染。

（3）布置合理性

项目根据使用、管理等方面的要求，项目利用有限空间对房屋进行功能分隔。诊室、治疗室、药房以及医废暂存间等区分明确，互不干扰又相互联系，医疗废物暂存间位于治疗室西面房间内，既有利于医疗废物的收集，又方便了医疗废物的转移运输。
（4）环境相容性分析
项目所在建筑共6层。项目运营过程中产生的噪声较小，废水能得到妥善处置，废气主要会使用优氯净消毒产生的少量氯气，不会对周边单位造成影响。项目产生的污染物均能得到妥善处置，不会对周边产生影响，与周围环境具有较好的相容性。

（5）项目消毒方式符合性分析

由项目基本情况可知，项目消毒方式主要有： 

镊子、钳子等手术器械消毒：采用高压蒸汽灭菌；

住院病房等消毒：采用紫外线灯直接照射进行消毒，早晚各半小时；桌面、地面1：500优氯净擦拭消毒。

各种穿刺做到“一宠一针一管”。

医疗废物暂存间采用移动式紫外线消毒灯定期进行消毒。

项目的消毒方式符合《消毒技术规范》的要求，不会对环境造成影响。

施工期环境影响分析：
1、废气影响分析

施工期废气，主要来自室内地面粉刷时产生的粉尘，为无组织排放。由于项目施工期较短，粉尘的污染物较少，项目通过采取洒水降尘措施可对粉尘的产生得到控制，做到达标排放，对评价区域空气质量影响不大。

2、废水影响分析

项目施工废水由于含SS浓度较高，随意排放容易对周边地表水体造成污染环境。本环评要求项目在施工过程中设置简易污水收集桶，对其废水排放点废水进行收集。通过沉淀处理后，上清液可以回用于场地清扫及洒水降尘，施工期无施工废水排放，因此对地表水环境产生影响较小。

3、噪声影响分析

施工期间主要使用的施工设备有切割机、空压机、电钻等，噪声源强一般在70～100dB(A)。项目施工期在厂界搭建了2.5m 高的临时施工围挡，最大程度的降低了施工工程对周边环境产生的影响。为了减轻施工噪声的对周围环境的影响，应采取以下污染控制措施：

①合理安排施工时间，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业；

②将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距敏感点较远的位置，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类设备。 

施工过程是短暂的，施工结束后影响将随着消失。通过采取上述措施后，施工期的噪声对周围环境产生的影响将得到有效控制。
3、运营期环境影响分析：
（1）水环境影响分析

本项目所产生的污水成分相对简单，毒性及致病性较弱。废水主要为项目区医疗废水及生活废水，根据工程分析可知，项目废水排放量为294t/a，项目为保证废水能做到达标排放，项目在二楼诊疗区新建了一个医疗废水消毒池。消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准排入市政污水管网，最终排入昆明第三水质净化厂处理。

项目宠物美容护理过程中产生的宠物洗澡废水，通过人工投加优氯净的方式进行消毒后排入卫生间。
化粪池接纳项目废水的可行性分析：

项目废水毒性及治病性弱，通过自建消毒池消毒后，其中的有害细菌能得到有效的杀灭，根据项目医疗废水产生情况，新建污水处理能力为1m3/h，消毒后的废水再通过已建好的污水管网排入化粪池，化粪池的有效容积为60m3，纳污范围为本项目产生的废水。本项目日最大污水产生量为0.6386m3，产生量较少，化粪池可以满足本项目产生的废水24h停留时间，因此项目废水进入化粪池处理是可行的。

（2）大气环境影响分析

由工程分析可知，消毒、清洁过程中，会有少量的氯气产生，清洁次数为一天一次，但项目区内每个房间都有窗户，室内通风良好，项目产生的异味对周围环境的影响较小。

项目采用先进的宠物医院管理经验，住院及寄养过程中采用一次性卫生垫片，有专人负责照看，及时收集沾染屎尿的卫生垫片，采用密封的专用收集桶进行收集，并每天采用除菌去味的除味剂对寄养及住院区进行打扫，最大程度上减少了异味的产生，在保持良好通风条件的前提下不会对周边住户产生大的影响。
（3）噪声环境影响分析
由工程分析可知，项目所产生的噪声主要为诊疗活动时医务人员的交谈声及宠物叫声，源强约为50~78dB（A），项目为了为顾客提供优质的服务体验，项目住院区及寄养区门窗均采用隔声玻璃，正常情况下门窗保持关闭，经玻璃及墙体阻隔、距离衰减后，噪声值能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)要求，项目夜间不运营，因此项目可以做到噪声厂界达标排放，对周围环境的影响不大。   

（4）固废环境影响分析

项目运营后所产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾。
由工程分析可知，项目产生的医疗废物为4.38t/a，分类收集后，交由云南正晓环保投资有限公司清运、处置，项目在二层输液室旁设有医废暂存间，所产生的医疗废物经专用的医疗废物包装分类收集后，集中存放于医疗暂存间内，由云南正晓环保投资有限公司定期清运、处置，项目采用的医疗废物包装袋、利器盒均由云南正晓环保投资有限公司提供，该公司为昆明市医疗废物指定处置单位，所提供的医疗废物收集容积据严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的要求生产制作。

项目采用的医疗废物包装袋，是用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物初级包装，为具有一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋，医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求，包装袋的明显处印有明显的警示标志和警告语。
项目产生的损伤性废物采用利器盒收集，利器盒为一次性专用硬质容器，整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处印有明显的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”， 利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。
项目产生的生活垃圾产生量为8.03t/a，由环卫部门定期清运。

对照《医疗废物管理条例》以及《昆明市医疗废物管理规定》（63号令）中的相关要求，项目所采取的收集、暂存和处置方法均符合环保要求。
为减小项目运营产生的固废对周边环境的影响，要求建设单位采取以下措施：

a、应严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597

-2001）和其他相关规定进行妥善收集、包装、贮存、处置，防止二次污染。
b、医疗固废与生活垃圾分别收集，两类垃圾不得相混，过期药品及消毒剂属于医疗废物，应用相应的医疗包装袋收集后交由云南正晓环保投资有限公司清运处置。

c、项目对医疗废物进行分类收集，医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应，定期及时交由云南正晓环保投资有限公司清运处置，项目不得对医疗废物自行处理。
医废暂存间建设要求

　　a、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 

　　 b、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 

　　c、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； 

　　d、房间应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 

e、应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；
5、项目消毒方式及消毒剂对环境的影响

本项目医疗器械使用高压灭菌锅消毒。使用的优氯净消毒液为购买已经配置好的氯含量为50mg/L的优氯净消毒液，是目前市场上常用的消毒剂，药品性能稳定，对皮肤无刺激，对环境无污染。
综上所述，项目所采取的消毒方式，严格按照医疗卫生《消毒技术规范》中的要求，符合云南省疾控中心的要求，因此不会对环境产生大的影响。

6、生态环境影响分析

项目所在区域，经过多年人工开发，区域内以人工绿化为主，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目的运营对周边生态环境产生的影响较小。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	水

污

染

物
	医疗废水
	COD、BOD5、 SS、氨氮、余氯、粪大肠菌群数
	消毒池
	外排水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，氨氮和总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准。

	大

气

污

染

物
	地面清洁、消毒
	异味
	空气稀释、扩散
	对周围环境影响小

	噪

声
	医务人员交谈及动物叫声
	噪声
	通过墙体阻隔、距离衰减
	可做到达标排放，对周边环境产生的影响小

	固

体

废

物
	医务人员
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	对外环境影响小

	
	患病动物
	医疗固废
	委托云南正晓环保投资有限公司清运处置
	实现医疗废物无害化处置

	其

他
	动物遗体
	动物遗体
	交由宠物殡葬企业火化
	无害化处置

	生态保护措施及预期效果

本项目位于城市主城区，无原生天然植被，项目建设不涉及新增用地，水土流失、植被破坏等生态问题，因此无具体生态保护措施。 




表九、结论与建议

	1、结论

昆明贝福兴宠物医院位于昆明市西山区金广路幸福花园教师住宅5幢3-4号商铺，核准经营内容有：动物疾病临床诊断、治疗、手术、实验室诊断（化验、常规检验、细菌、血清、病毒等检查）、预防注射（狂犬病等国家实施强制免疫的动物疾病免疫除外）；动物保健、护理、美容、咨询等。项目建筑面积为435m2，总投资50万元，其中环保投资1.5万元。根据工程分析和环境影响分析，得出以下结论：

（1）根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），该项目不属于限制类和淘汰类项目。
（2）本项目所在地交通便利、基础设施完善，周边无污染型企业，选址较为合理。

（3）施工期环境影响结论
本项目不设施工营地，施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而终止。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，对外环境的影响不大。
（4）运营期环境影响分析结论

①本项目运营期间中采用优氯净消毒产生的异味经空气稀释、扩散后，对项目区及周围环境产生的影响极小。

②在切实执行本报告所提出的各项措施前提下，项目所产生的废水中各项污染物能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，氨氮和总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准，对周围环境的影响较小。

③项目运营过程中噪声源源强较小，通过墙体阻隔、距离衰减、采取落实环评所提措施后，能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境产生的影响较小。

④在切实落实本报告所提出各项环保措施的前提下，项目运营所产生的各项固体废弃物均得到妥善处置，处置率为100%，满足《医疗废物管理条例》（2003.06.16）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206 号）中的相关要求，对周边环境产生的影响较小。 
综上所述，本项目的运行符合国家及云南省相关产业政策要求，选址合理，符合达标排放原则，在落实本报告提出的各项环保措施的前提下，项目各项污染物均能实现达标排放或得到妥善处置，项目的建设及运行不会改变其所在区域的环境功能，对相关环境保护目标的影响有限。因此，本报告认为项目的运行从环境保护的角度是可行的。
2、措施

（1）异味产生量较少，通过保持室内通风良好进行控制。

（2）医疗废水采取消毒池消毒，项目需定期对污水消毒池进行维护保养，并建立台账，确保消毒池正常运行。 

（3）严格遵守《危险废物转移联单管理办法》（环保总局第5号令）及《医疗废物管理条例》（国务院380号令）的规定，医疗废物采用专用医废收集桶分类收集，定期交由云南正晓环保投资有限公司清运处置，不得自行处理；生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期交由环卫部门清运处置，并建立危废转移联单。 

为确保项目运营产生的医疗废物得到妥善处置，建设单位应严格落实以下措施：

①与云南正晓环保投资有限公司签订医疗废物清运处置合同，并实行联单制；
②配备有专职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度；
③严格对医疗废物进行分类收集，医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应，定期及时交由云南正晓环保投资有限公司清运处置，卫生所不得对医疗废物自行处理。
④项目严格按照《医疗废物集中处理技术规范》的要求，将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后，置于专用暂时贮存间中。

    ⑤医疗废物暂存间外应设置明显的警示标识。 医疗废物的暂时贮存场所应设置医疗废物警示性标牌，样式如下：
     要求：

     材料：坚固、耐用、抗风化、淋蚀
     颜色：背景色为黄色；文字和字母为黑色
     尺寸：警示牌为等边三角型，边长≥400mm；主标识高≥150mm，中文文字高≥40mm，英文文字高≥40mm。
⑥废弃的戊二醛经统一收集后，交由云南正晓环保投资有限公司处置。
3、建议

（1）项目的管理内容中应包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例，并对相关人员宣传环保、节能减排知识。

（2）加强环保管理。

（3）节约用水。

  四、验收

环境保护“三同时”验收一览表见表9-1所示。

表9-1   项目验收一览表
序号

污染物类别

污染物

环保治理措施

验收内容及标准

1

废气

异味

加强通风

对周围环境影响较小

2

废水

总余氯、粪大肠菌群、COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐

消毒池
检验废水预处理池处理能力0.2m3/d，医疗废水处理装置处理能力5m3/d达标排放；《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放限值中对总余氯、粪大肠菌群的控制要求
3

固废

生活垃圾

生活垃圾收集桶（10个）分类收集，委托环卫部门清运处置

垃圾是否进行分类收集；是否设有医疗废物暂存间、医疗废物警示标识、医疗废物清运合同及转运联单；《医疗废物集中处理技术规范》及《昆明市医疗废物管理规定》；
医疗废物

利器盒（2个）、带盖医疗废物收集桶（2只）分类收集，医废暂存间（1间）暂存；委托云南正晓环保投资有限公司清运处置
4

噪声

社会生活噪声

墙体阻隔、距离衰

厂界达标排放；满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值
5

达标监测

废水监测（项目废水总排口）；噪声（厂界外1m）
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