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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一  建设项目基本情况

	项目名称
	原汁原味e食汇建设项目

	建设单位
	昆明佳贤餐饮管理有限公司

	法人代表
	尹明
	联系人
	尹明

	通讯地址
	昆明市西山区新闻路437号

	联系电话
	1390****358
	传真
	/
	邮政编码
	650034

	建设地点
	昆明市西山区新闻路437号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改建□扩建□
	行业类别及代码
	H6710餐饮业

	占地面积

（平方米）
	720
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	200
	其中：环保投资（万元）
	19.8
	环保投资占总投资比例（%）
	9.9

	评价经费

（万元）
	0.8
	预期投产日期
	2017年9月

	工程内容及规模：

一、项目背景

随着经济的迅速发展，第三产业的蓬勃兴起，人们生活水平的不断提高，消费结构也在不断更新，人们对吃、穿、住行提出了更高的要求，餐饮成为城市经济增长的一大亮点。昆明市属于旅游、休闲城市，其餐饮业正稳定而快速的发展。因此，原汁原味e食汇建设项目正是看准了这种商机而成立的。项目建设地点位于昆明市西山区新闻路437号，云上四季连锁酒店两侧楼梯间中间的1、2层及西侧仓库1层，西侧临近昆明圣路易酒店，北侧临近云南电子器材有限公司生活区，东侧为文化空间·观澜花园。

项目租用昆明市西山区新闻路437号内西侧仓库一层及南侧原建盖好的二层红砖房进行装修建设，所租用场地权属于云南电子器材有限公司所有，房屋租赁期限从2015年1月1日起，至2024年6月30日止（租赁合同见附件）。项目用地属于昆明市西山区金碧街道办事处辖区范围内。

昆明市西山区新闻路437号内主要为1栋7层建筑，租户主要为云上四季连锁酒店与本项目，项目租用7层高建筑两侧楼梯间中间的1、2层及西侧仓库一层，其余3~7层及东侧楼梯间旁房间均为云上四季连锁酒店租用，作为酒店客房。项目南侧1、2层美食城与云上四季连锁酒店位于同一栋楼。

本项目占地面积为720m2，总建筑面积约为2300m2。项目西侧一层餐厅总建筑面积为210m2，主要以经营炒菜餐饮服务为主，提供中餐和晚餐，不供应早餐，建设内容为：厨房、储藏室、大厅及柜台。其中：厨房建筑面积为25m2，包括：清洗和烹饪；储藏室建筑面积为10m2；柜台建筑面积为8m2；大厅建筑面积为164m2，大厅共设置15张6人桌，共计90个餐位。南侧美食城一层总建筑面积约为1065m2，分隔出27个操作单间，分别用于经营各类美食，共设厨房约293.9m2，分布于每个单间内，已全部安装好集气罩，各经营商家自行使用电磁炉及燃气灶，设有水吧区约14.4m2，服务总台5m2，卫生间约26.1m2，洗碗间约30m2，仓库约30m2；统一设有用餐区域，面积约432m2，共设置50张4人桌，共计200个餐位。南侧美食城二层总建筑面积约为1025m2，主要以经营火锅餐饮服务为主，提供中餐和晚餐，不供应早餐，分为厨房区及用餐区。其中：厨房区建筑面积为105m2，包括：厨房、洗碗洗菜间、操作间、茶水间、杂物间等，厨房内设置有2个灶头，灶头上方设置有集气罩并配套油烟净化器；用餐区建筑面积为920m2，包括大厅、包间、酒水库房、吧台、调料台、儿童游乐区、等候区等。共设置全包间8个，每间内设置8人桌/张；半包间2个，每间内设置3人桌/张；大厅内设置有12张4人桌、4张3人桌和12张2人桌。共计154个餐位。

项目总投资200万元，其中环保投资约19.8万元。项目运营期营业人员及工作人员100人，均在项目区内就餐，项目区内不设员工宿舍，不设洗浴设施，设有3个卫生间，员工洗浴住宿等依托于各自家庭。

本次环评通过对项目施工及运营阶段产生的污染物对周边环境的影响进行预测、评价，提出减轻项目运营对周边环境造成不良影响的对策措施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目须编制环境影响报告表。我单位受昆明佳贤餐饮管理有限公司委托，承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场调查、收集相关资料，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保厅的有关技术规范，编制了《原汁原味e食汇建设项目》环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、工程概况

1、项目名称、建设单位及建设性质

项目名称：原汁原味e食汇建设项目；

建设单位：昆明佳贤餐饮管理有限公司；

建设性质：新建（租用已建商铺建设）；

建设地点：昆明市西山区新闻路437号，云上四季连锁酒店两侧楼梯间中间的1、2层及西侧仓库1层，西侧临近昆明圣路易酒店，北侧临近云南电子器材有限公司生活区。项目区中心地理坐标范围：北纬25°02′11.96″，东经102°41′13.26″。项目地理位置图见附图1；
占地面积：720m2，建筑面积：2300m2；

项目投资：200万元。

2、项目规模及项目组成

本项目主要建设内容包括：1栋1层建筑以经营炒菜餐饮服务为主，1栋2层建筑：其中1层分隔出27个操作单间，分别用于经营各类美食；2层以经营火锅餐饮服务为主。设置有用餐大厅、包间、厨房、收银台等，以及油烟收集净化系统、废水收集系统和隔油池、化粪池等设施的建设和安装。

建设内容按工程组成分为：主体工程、公辅工程、环保工程。项目建设内容及工程组成一览表见表1-1。
表1-1    项目建设内容及工程组成一览表

工程组成

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

西侧餐厅（1层）

建筑面积210m2
以经营炒菜餐饮服务为主，设置有厨房、储藏室、大厅及柜台。其中：厨房建筑面积为25m2，设置2个灶头，包括：清洗和烹饪；储藏室建筑面积为10m2；柜台建筑面积为8m2；大厅建筑面积为164m2，拟设置15张6人桌，共计90个餐位。

南侧美食城

1层

建筑面积1065m2
分隔出27个操作单间，设置为环形，围绕在用餐区周围，分别用于经营各类美食，共设厨房约293.9m2，分布于每个单间内。设有水吧区约14.4m2，服务总台5m2，卫生间约26.1m2，洗碗间约30m2，仓库约30m2；统一设有用餐区域，面积约432m2，共设置50张4人桌，共计200个餐位。

2层

建筑面积1025m2
以经营火锅餐饮服务为主，分为厨房区及用餐区。其中：厨房区建筑面积为105m2，包括：厨房、洗碗洗菜间、操作间、茶水间、杂物间等，厨房内设置有2个灶头。用餐区建筑面积为920m2，包括大厅、包间、酒水库房、吧台、调料台、儿童游乐区、等候区、卫生间等。共设置全包间8个，每间内设置8人桌/张；半包间2个，每间内设置3人桌/张；大厅内设置有12张4人桌、4张3人桌和12张2人桌，每张桌子配1台气灶，共计154个餐位。

公辅工程

卫生间

——

设置有3处卫生间，分别位于南侧美食城1层西南角、2层西南侧及项目区内东侧。

供电系统

——

供电由市政电网供给

给水系统

——

给水由市政供水管网供给

排水系统

——

项目自建隔油池和化粪池，餐饮废水经管道收集进入隔油池处理后，再进入化粪池内处理；冲厕废水及地面清洁废水通过项目自建的化粪池处理后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网。

能源系统

——

厨房热炒、熬汤、面点加工主要使用管道液化气，次之为电能；照明使用电能。

停车场

本项目不自建停车场，依托云南电子器材有限公司原有停车场

云南电子器材有限公司配套有停车场，设有少量公共临时地面停车位。

环保工程

油烟处理系统
1层每个操作单间内已各安装1套集气罩，餐厅厨房内拟安装1套集气罩，于1层厨房油烟经集气罩汇集上方配套1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量20000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放1层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m。

2层厨房内已安装集气罩，并配套安装1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量6000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放2层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m。
油水分离器
项目1、2层每个厨房水池下各设有1个油水分离器，约设29个油水分离器，每个油水分离器的容积为0.5m3。
隔油池

位于南侧美食城北侧，采用两档三格设计，容积为20m3。

化粪池
位于项目区内东侧卫生间下，容积为35m3。
污水排水管道

安装于项目污水管网布设处。

一般生活垃圾收集

项目区内各区域分散设置垃圾收集桶，垃圾统一收集后委托环卫部门处理。

 厨余垃圾收集

设置加盖大垃圾桶5个，小垃圾桶放置于厨房等处分散收集，放置于厨房的加盖大垃圾桶统一收集后进行处理。

泔水收集设施

设置加盖泔水桶收集5个，委托相关有资质的单位进行处置。

废油收集设施

设置加盖废油桶收集3个，委托有资质的单位处置。

消声减震措施

安装风机消声器和减震垫（油烟净化系统设计中包含）。

（1）主体工程

1）西侧餐厅

1栋1层建筑，建筑面积为210m2，以经营炒菜餐饮服务为主，设置有厨房、储藏室、大厅及柜台。其中：厨房建筑面积为25m2，设置2个灶头，包括：清洗和烹饪；储藏室建筑面积为10m2；柜台建筑面积为8m2；大厅建筑面积为164m2，大厅拟设置15张6人/桌，共计90个餐位。

2）南侧美食城

1栋2层建筑，其中1层建筑面积为1065m2，分隔出27个操作单间，分别用于经营各类美食，共设厨房约293.9m2，分布于每个单间内，27个操作单间中，3间用于经营果汁饮品，1间经营沙拉，1间经营寿司，此5个操作单间均不产生油烟，由于目前项目还未进入正式招租工作，剩余的22个操作单间内产生油烟的电磁炉、燃气灶等数量还未确定，预先入驻的先使用电磁炉，其余使用的微波炉、冰柜、展示柜、备餐柜及保洁柜等均不产生油烟。经现场踏勘，建设方已在每个操作单间内各安装1套集气罩，已相应设置内置烟道，安装有油烟净化系统，并于项目西北角设施排气烟道。设有水吧区约14.4m2，服务总台5m2，卫生间约26.1m2，洗碗间约30m2，仓库约30m2；统一设有用餐区域，面积约432m2，共设置50张4人/桌，共计200个餐位。

其中2层建筑面积为1025m2，主要以经营火锅餐饮服务为主，分为厨房区及用餐区。其中：厨房区建筑面积为105m2，包括：厨房、洗碗洗菜间、操作间、茶水间、杂物间等，厨房内设置有2个灶头，洗菜、洗碗区与厨房位于相邻隔间内；操作间内设置配菜区及储藏区，位于厨房北侧的隔间内，设有2台冰柜用于储藏食材。用餐区建筑面积为920m2，包括大厅、包间、酒水库房、吧台、调料台、儿童游乐区、等候区、水景、卫生间等。共设置全包间8个，每间内设置8人桌/张；半包间2个，每间内设置3人桌/张；大厅内设置有12张4人桌、4张3人桌和12张2人桌，每张桌子配1台气灶，共计154个餐位。

（2）公辅工程

1）卫生间：本项目设置有3个卫生间，分别位于南侧美食城1层西南角、2层西南侧及项目区内东侧。1层西南角卫生间主要提供给美食城1层及西侧1层餐厅使用，2层西南侧卫生间主要提供给美食城2层使用，项目区内东侧卫生间提供给整个项目区使用。项目卫生间设置足够满足本项目用餐客人和工作人员使用。

2）供电系统：由市政电网供给。

3）给水系统：由市政供水管网供给。

4）排水系统：项目自建油水分离池、隔油池和化粪池，餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，再进入化粪池内处理；冲厕废水及地面清洁废水通过项目自建的化粪池处理后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网。

5）能源消耗：项目内使用液化气、电能，为清洁能源。西侧1层餐厅以经营炒菜餐饮服务为主，设置3个灶头；南侧美食城1层内共27个操作单间，3间用于经营果汁饮品，1间经营沙拉，1间经营寿司，此5个操作单间均不产生油烟，由于目前项目还未进入正式招租工作，剩余的22个操作单间内产生油烟的电磁炉、燃气灶等数量还未确定，预先入驻的先使用电磁炉，灶头规模按小型进行核算，其余使用的微波炉、冰柜、展示柜、备餐柜及保洁柜等均不产生油烟；南侧美食城2层以经营火锅餐饮服务为主，设置2个灶头，共设置全包间8个，每间内设置8人桌/张；半包间2个，每间内设置6人桌/张；大厅内设置有12张8人桌、4张6人桌和12张4人桌，每张桌子配1台火锅燃气灶。本项目内不设置锅炉，所需热水由电热水器加热供应；不设空调；不设置备用发电机；厨房热炒、熬汤、面点加工主要使用管道液化气，次之为电能；照明使用电能。

6）停车场：本项目不自建停车场，依托云南电子器材有限公司原有停车场。

（3）环保工程

1）油烟处理系统：建设方已于1层每个操作单间内已各安装1套集气罩，餐厅厨房内拟安装1套集气罩，并于1层厨房油烟经集气罩汇集上方配套1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量20000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放1层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m；2层厨房内已安装集气罩，并配套安装1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量6000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放2层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m。

2）油水分离器：项目1、2层每个厨房水池下各设有1个油水分离器，约设29个油水分离器，每个油水分离器的容积为0.5m3。

3）隔油池：本项目设1个隔油池，隔油池设在南侧美食城北侧，采用两档三格设计，容积为20m3。隔油池用于接纳整个项目厨房产生的废水，各个厨房地面设有废水收集沟，沟上铺设有网格状盖板，废水经收集后汇入隔油池。

4）化粪池：本项目设1个化粪池，位于项目区内东侧卫生间下，容积为35m3。

5）污水排水管道：安装于项目油水分离器、隔油池、化粪池处，连通云南电子器材有限公司设置的公共排污口。

6）垃圾收集桶：加盖大垃圾收集桶，置于项目东侧出入口处；小垃圾桶，分别置于餐厅、厨房及过道处分散收集，垃圾统一收集委托环卫部门处理。

7）泔水收集设施：加盖泔水桶收集，委托相关有资质的单位进行处置。

8）废油收集设施：加盖废油桶收集，委托有资质的单位处置。

9）消声减震措施：排烟管道中的风机自带有消声器和减震垫。

3、项目主要设备

本项目使用的主要设备如下：

表1-2  项目主要设备一览表

序号

设备名称

数量

备注

西侧1层餐厅

1

6人/桌的餐桌

15张

2

餐椅

90张

3

双灶燃气灶

1台

管道液化气

4

一炒一汤电磁炉

1台

5

调料台

2台

6

电磁海鲜蒸柜

1台

7

双通工作台

2台

8

保鲜工作台

2台
9

简易工作台

2台
10

四门冰柜

1台
11

蔬菜展示柜

1台
12

板式菜架

1台
13

消毒柜

1台

14

保洁柜

1台

15

烤盘架

1台

16

电烤箱

1台

17

搅拌机

1台

18

不锈钢水池

6个

南侧美食城1层
1

4人/桌的餐桌

50张

2

餐椅

200张

3

燃气灶

根据实际情况而定

管道液化气

4

电磁炉

根据实际情况而定

5

微波炉

28台

6

冰柜

28台

7

展示柜

28台

8

备餐柜

28台

9

保洁柜

28台

10

不锈钢水池

28个

南侧美食城2层

1

8人/桌的餐桌

8张

2

4人/桌的餐桌

12张

3

3人/桌的餐桌

6张

4

2人/桌的餐桌

12张

5

餐椅

154张

6

等候区椅子

15张

7

一炒一汤燃气灶

1台

管道液化气

8
电磁炉

40台

9

双通工作台

2台

10

保鲜工作台

2台
11

简易工作台

2台
12

消毒柜

1台

13

保洁柜

1台

14

四门冰柜

2台
15

蔬菜展示柜

2台
16

榨汁机

3台

17

热水器

1台

18

切片机

2台

19

绞肉机

1台

20

不锈钢水池

6个

抽排系统配置情况

序号

设备名称

风量

备注

1

HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，额定风量下净化效率为78.4%

风机风量20000m3/h

西侧1层餐厅和南侧美食城1层油烟净化处理

2

HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，额定风量下净化效率为78.4%

风机风量6000m3/h

南侧美食城2层油烟净化处理

整个项目区1层厨房配套安装1套油烟净化系统，2层配套安装1套油烟净化系统，共配套设置2个油烟排放口

4、项目主要原辅材料、燃料动力用量来源

本项目主要经营炒菜餐饮服务、火锅餐饮服务、简餐及各种小吃等，以炒菜、火锅、冷饮、米线、寿司等为主，使用的原辅料主要为大米、面粉、新鲜肉类、鱼类、绿色蔬菜、水果、食用油、调料、火锅底料等。项目烹饪过程中使用液化气、电作为热能源，属于清洁能源。项目使用的主要原辅材料详见表1-3。

表1-3   主要原辅料及能源消耗情况一览表

原料及能源

单位

数量

来源

餐厅食料

大米

t/a

10.0

外购

面粉

t/a

8.0

外购

肉类（牛肉、猪肉、鸡肉、鱼肉）

t/a

13.0

外购

蔬菜

t/a

25.0

外购

时鲜水果

t/a

20.0

外购

食用油

t/a

10.0

外购

调料

t/a

3.0

外购

火锅底料

t/a

30.0

外购辅料，炒制

能源

液化气

万m3
一定量

从附近城市液化气管网接入

水

t/a
27146

自来水市政管网

电

kw·h/a

一定量

电网

5、平面布置

项目占地面积720m2，总建筑面积2300m2，位于昆明市西山区新闻路437号内，主要设置1栋1层餐厅和1栋2层美食城，西侧1层餐厅与南侧2层美食城相连着呈直角型分布在项目区内。西侧1层餐厅从南向北依次布置厨房、储藏室、柜台及大厅，出入口位于东侧；南侧美食城1层分隔出27个操作单间，设置为环形，围绕在用餐区周围，卫生间、洗碗间、仓库位于西侧，出入口位于北侧，总服务台和水吧区在出入口东侧；南侧美食城2层分为厨房区及用餐区，由西至东布置为厨房、卫生间、大厅、等候区、儿童游乐区，厨房区包括厨房、洗碗洗菜间、操作间、茶水间、杂物间等，洗菜、洗碗区与厨房位于相邻隔间内；操作间内设置配菜区及储藏区，位于厨房北侧的隔间内，设有2台冰柜用于储藏食材，卫生间靠近厨房区，用餐大厅位于整层中部，内设包间、半包间、酒水库房、吧台、调料台、水景，儿童游乐区、等候区位于东侧。

整个项目区1层厨房配套安装1套油烟净化系统，2层配套安装1套油烟净化系统，共配套设置2个油烟排放口，2个排放口设于项目所在楼体的云上四季连锁酒店顶楼1.5m处，且高出周围10m范围内最高建筑约1.5m；本项目设1个隔油池，隔油池设在南侧美食城北侧；设1个化粪池，位于项目区内东侧卫生间下。项目总平面布置详见附图3、附图4。

6、工作制度及劳动定员

项目西侧1层餐厅营业时间为每天11:00~21:00，年运营350天，员工共计20人，于项目区内就餐。

南侧美食城1层营业时间为每天7:00~22:00，年运营350天，营业员约56人，昆明佳贤餐饮管理有限公司管理办公人员约4人，均在项目区内就餐。

南侧美食城2层营业时间为每天11:00~21:00，年运营350天，员工共计20人，于项目区内就餐。

项目内所有餐饮经营均由建设单位昆明佳贤餐饮管理有限公司进行总管理，所有管理人员及员工均不在项目区内住宿。

7、建设进度计划

项目预计从2017年9月正式投入运营。

8、项目总投资及环保投资

项目总投资200万；项目环保投资主要用于废水、废气、噪声、固废的处理，环保投资约为19.8万，占总投资额的9.9%。环保投资估算见表1-4。

表1-4    项目环保投资一览表

序号

类别

内容

投资额

备注

1

废水处理系统

油水分离器29个（容积0.5m3/个），总容积为14.5m3
2.0万元

主体设计

隔油池，1个，容积为20m3
4.0万元

主体设计

化粪池，1个，容积为35m3
5.0万元

主体设计

排水管网

2.0万元

主体设计

雨污分流系统

2.0万元

主体设计

2

废气处理系统

1层油烟废气油烟净化器（风机风量20000m3/h、净化效率不低于60%）及排气筒

3.0万元

主体设计

2层油烟废气油烟净化器（风机风量6000m3/h、净化效率不低于60%）及排气筒

1.5万元

主体设计

3

固废处理系统

生活垃圾收集桶，若干个小的

0.3万元

主体设计

厨余垃圾收集，加盖大垃圾桶5个

主体设计

加盖泔水桶收集5个

主体设计

加盖废油桶收集3个

主体设计

4

噪声处理系统

风机消声减震装置2套

油烟净化系统设计中包含

主体设计

合计

/

——

19.8万元

——



	与本项目有关的原有污染及主要环境问题：

本项目系租用昆明市西山区新闻路437号内西侧仓库一层及南侧原建盖好的二层红砖房开展内部装修及餐饮设施设备安装后开设餐厅，所租用场地权属于云南电子器材有限公司所有，根据其房屋所有权证，房屋用途为非住宅，本项目租用前闲置多时，无与项目有关的原有污染存在。

本项目现阶段正进行前期环保手续办理及厨房设施设备安装调试、就餐区布局调整，尚未投入运营，装修及设施设备安装调试过程中各类污染合理处置，尚未收到装修引发的环境投诉，无环境问题存在。




表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

    1、地理位置

昆明位于中国西南云贵高原中部，南濒滇池，三面环山，滇池平原。地理坐标为东经102°10'～103°40'，北纬24°23'～26°22'，市中心位于北纬25°02'11"，东经102°42'31"。

西山区位于昆明市西部，东临滇池与官渡区、与呈贡县隔水相望，与五华区接攘，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，北接富民县、嵩明县。全区南北长55km，东西宽37.5km，总面积881km2，坝区面积占8%，山区、半山区面积占92%。

本项目建设地点位于昆明市西山区新闻路437号，行政区划隶属于昆明市西山区金碧街道办事处，中心地理坐标为北纬25°02′11.96″，东经102°41′13.26″。项目所在楼体上层为云上四季连锁酒店，西侧临近昆明圣路易酒店，北侧临近云南电子器材有限公司生活区，北侧40m处为新闻路，地理位置优越，交通便利。详见附图1项目地理位置图。

2、地形、地貌及地质
（1）地形、地貌

西山区地势北高南低，西高东低，地形变化较为强烈。由于构造作用的不均匀性，在地形上既有高原面上相对隆起的山脉，又有海拔较低的湖积平原及湖泊。全区地貌类型主要有四种：深切河谷、高原山地、断陷湖盆盆地和河谷地貌。山区部分地形相对较陡，坡面较长，而坡面径流，尤其是坡面挟沙径流，随着流程的增加而集中，搬运能力明显高于地形相对平缓的区域。

（2）地质

西山区地质构造主要以西山的南北向断层和东西走向的宗鲁箐断裂带截接组成。南北走向的西山断层，主要是东盘奥陶系逆冲于西盘二迭系之上，长虫山山脉是东盘古生界地层冲复于西盘玄武岩组之上。东西走向的宗鲁箐断层包括棋盘山一带为震旦系的灯影组逆复于二迭系地层之上。岩层分布以寒武纪的黑色页岩、灰质白云岩，泥盆系的粉砂质页岩、灰白色砂岩，石灰系的石灰岩，二迭系的玄武岩为主。坝区地质主要以新生界第三纪、第四纪的冲积、湖积物为主，次之为洪积和坡积物，岩性为砂、砾石、粘土、钙质粘土、淤泥和泥炭。

在新构造分区中，西山区处于昆明市川滇断块隆起区内的昆明凹陷三级新构造区内，是区域新构造隆起背景上的滇东强烈断陷湖盆区的重要组成部分。

昆明盆地是云南高原规模最大的第四纪继承性断陷盆地，主要由南北向普渡河第四纪活动断裂控制，同时还受北东、北西等多组方向第四纪活动断裂断裂的影响，形成异常复杂的盆地基底形态。

项目处于昆明西山区主城区内，所在区域地势平坦，周围区域均为已建成区，无滑坡、岩溶、土洞等不良地质现象。

（3）地下水

区域地下水上部为孔隙潜水，下部为基岩裂隙水，地下水主要靠大气降水，地表水补给，流入深部含水层，或者在地势较低的地区，以泉水的形式排泄于地表，总的来说，地下水是由南向北，由东向西流动。水量丰富，水质较好。第四系松散土层中的含水量小，为弱含水层。稳定水位埋深为0.30～20.20m，水位埋深随地形起伏而变。水质分析结果，32孔的pH=7，侵蚀性CO2为0，水化学类型为HCO3-Ca型水，水质单一，无腐蚀性，11孔水取水化验结果，pH=4.9，侵蚀性为CO245～63（mg/L），水化学类型为HCO3-SO4-Na型水，水具有分解类中等腐蚀。

    3、气候、气象

项目区地处低纬度高原区域，属低纬度高原山地气候，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月（7 月）平均气温19.7℃，最冷月（1 月）平均气温7.7℃，全年无霜期285.7 天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10 月，占总降水量的88～90%，年平均降雨日数134.6 天；全年盛行西南风，风频 16%， 年静风频率 31%，年平均风速2.2 m/s。 年平均相对湿度72%，年平均气压810hPa，蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7 小时，日照率56%；风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月。

4、河流、水系

项目区域内主要的地表水体为大观河及滇池草海。

（1）大观河

大观河位于项目北侧约165m处。大观河位于昆明市的西郊，东起篆塘，西至大观楼，由大观楼分叉转入草海，同滇池相通，是一条沟通老昆明城和滇池的人工河道。大观河全长2.9km，最窄处仅有15.8m，最宽处为新篆塘达55.1m，平均水深2.5m，集水面积1.09km2。

（2）滇池

项目区距离滇池草海约2100m，位于滇池三级保护区范围内。滇池坐落于滇池盆地中南部，地处金沙江、珠江和红河三大水系分水岭地带，北临昆明市区，呈南北向分布，流域面积2920km2，水面300km2，东西平均宽 7.5km，南北长49km，平均水深4.4km，最深处为10m，平均水位1886.5m，对应的湖容量为12.9亿m2，相应的湖岸长约为150km，有二十余条河流呈向心状注入湖。湖体由东西长3.5km，宽30m堤坝（海埂）将湖体分隔为南北两个部分，中间有一航道相通。海埂以南称外海，是滇池的主体部分，占滇池总面积的97.2%，占滇池容积的90%。海埂以北称草海。草海的水质、地质条件与外海不尽相同，因而形成滇池的两个不同水域。滇池地下含水层主要为第四系冲、洪积粉砂层。地下水类型主要为第四系孔隙水，此外还有少量上层滞水。地下水主要补给来源为大气降水及地表水。地下水赋水性低，水量较小，由高向低排泄。

项目水系图见附图5。

5、土壤、植被

项目所在区域属高原红壤地区，土壤类型主要红壤（占84.2%）、水稻土（占12.1%）、紫色土（占0.6%）、沼泽土（占3.1%）以及石灰岩土，共5个土类，9个亚类、10个土属、25个土种。项目周边土壤主要为湖积母质水稻土。

滇池流域目前基本上未有原始森林，现存的地带性森林植被为半湿润常绿阔叶林，主要森林类型为：滇青冈林、元江栲林、云南油杉林以及云南松、华山松针叶林。由于滇池流域开发较早，人口稠密，历史上对森林无节制的采伐利用，致使森林遭到极大的破坏，植被退化严重，植被类型除保留少量的半湿润常绿阔叶林外，常见的物种主要有云南松、云南含笑、藏柏、圆柏以及灌草种类和人工中幼林。

西山区森林覆盖率为58.60%，其中，有林地覆盖率58.14%，国家特别规定灌木林覆盖率0.46%。全区林木绿化率为61.75%，其中，有林地覆盖率58.14%，灌木林覆盖率3.51%。植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有栲树、栎树、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类。

根据现场踏勘，项目所在区域的配套设施已经建设完成，项目区域现有的植被主要为人工绿化带，生物多样性不丰富，植被物种为常见绿化树种，受人为影响因素较大。本项目评价范围内无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划及人口

西山区全区总面积881km2，城市建成区面积46km2，是拥有城市主城核心区、城郊区和山区农村的昆明市主城西区。辖马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、团结、碧鸡、海口10个街道办事处，共91个社区居委会，辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等25个少数民族。2016年末全区常住人口78.4万人，比上年末增长0.6%，出生率11.89‰，死亡率6.20‰，人口自然增长率5.69‰。

2、社会经济概况

2016年西山区国民经济平稳增长。经核算全年全区实现地区生产总值（GDP）499.04亿元，按可比价格计算，增长8.5%，其中：第一产业实现增加值3.60亿元，增长2.2%；第二产业实现增加值129.03亿元，增长7.0%；第三产业实现增加值366.42亿元，增长9.1%。三次产业结构比为0.7:25.9:73.4。人均GDP达到63857元。财政收入稳定增长。全年全区地方公共财政预算收入完成38.43亿元，增长7.9%，其中，税收收入29.25亿元，降低3.3%。地方公共财政预算支出42.19亿元，增长10.8%。

2016年全年实现农林牧渔业总产值6.14亿元，比上年增长2.4%。其中：农业产值3.4亿元，增长12.0%；林业产值0.42亿元，增长13.1%；畜牧业产值1.74亿元，减少7.7%；渔业产值0.27亿元，减少2.0%；农林牧渔服务业产值0.30亿元，增长4.0%。全年粮食种植面积2910公顷，产量14426吨；蔬菜种植面积1664.1公顷，产量54963.6吨；鲜切花种植面积189.6公顷，产量3920.9万枝。全年肉类总产量10739.7吨，比上年减少1.9%；禽蛋产量364.6吨，减少29.3%。

工业生产平稳较快增长。全年全部工业增加值67.05亿元，比上年增长5.3%，其中，规模以上工业企业增加值34.16亿元，增长5.5%。在规模以上工业中：轻工业增加值9.71亿元，增长23.2%；重工业增加值24.45亿元，增速与去年同期持平。从行业看，磷化工制造业实现10.94亿元，下降14.2%；医药制造业实现7.11亿元，增长24.1%；通用设备制造业实现0.59亿元，下降24.7%。全年规模以上工业企业实现主营业务收入154.93亿元，比上年增长0.1%；实现利税总额0.26亿元，比上年下降95.17%；产品销售率94.6%。

3、科技、教育、文化和卫生

科技教育和文化体育卫生事业较快发展。实施科技项目84个，带动企业研发投入6253.1万元，项目为企业实现产值143582.59万元，新增就业868人。培育认定国家、省、市、区创新主体及平台63家。其中，国家高新技术企业16家，云南省科技创新团队4家，云南省重点实验室5个、云南省农业科技示范园1个，云南省农产品深加工科技型企业3家，云南省公共科技服务平台2个，云南省科技型中小企业5家，云南省重点新产品9个。表彰奖励科技进步奖10项、专利奖2项和创新认定奖40项，奖励资金482万元。新增知识产权专利申请和授权数合计1436件，办理区级授权专利资助222件，兑现区级资助资金25.26万元。新增  知识产权试点、示范和优势企业5家，培育知识产权试点和示范学校15所，新增社区宣传教育基地10家。

2016年年末共有各级各类学校247所（含度假区）。其中：小学71所（完小71所）；完全中学12所；初级中学7所；高级中学1所；幼儿园129所；中职学校8所；特教学校1所(昆明市盲哑学校)，九年一贯制学校15所，十二年一贯制学校2所，教育科研中心1所；共有在校学生总数123683人。其中：普通中学在校学生28705人，比上年增加3.87%；普通小学在校学生48677人，比上年增加1.15%；幼儿园入园班10445人，比上年增长5.2%。小学入学率99.87%，小学毛入学率达102.22%，初中毛入学率达99.06%，小学辍学率为99.87%，初中辍学率0.02%，初中升入普高99.64%。

2016年年末共有业余文艺团队168个，文化馆1个，公共图书馆1个，并完成昆明市“十三五”文化站改、扩建任务2个，文化室改、扩建任务6个，全部社区文化室共计开展活动1296次。

2016年年末辖区共有医疗卫生机构786个，其中：省级医院5家，市级医院3家，部队医院3家，民营医院34家，社区卫生服务中心118家。医疗卫生机构共有病床12447张，其中非营利性医疗机构设置床位数10807张，营利性医疗机构设置床位1640张。西山区卫生和计划生育局下属区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计划生育服务中心及10个政府举办的社区卫生服务中心，在职在编医生286人，护士103人，医技人员46人。2016年新增无害化卫生厕所500户，卫生厕所普及率91.55%。

4、风景名胜、文物保护

西山区境内山川秀美，风景名胜、古寺名园甚多，有西山、棋盘山、观音山、卧云山、大观楼、白鱼口等著名旅游景点，大小17个公园、300余户农家乐，是昆明公园最多的主城区，境内90余公里的滇池湖岸线和12平方公里的滇池草海水域构成了一道亮丽的生态风景线。经现场调查，选址周边未发现国务院、国家有关部门、省市县（区）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，区内无国家、省、市保护、珍稀动植物。

5、城市基础设施

项目属昆明市第一水质净化厂的纳污范围，昆明市第一水质净化厂始建于1988年，建设规模为处理量5.5万m3/d，1990年3月试运行，1992年11月通过总体验收。2003年进行了改扩建，新建二组氧化沟系统，处理能力由5.5万m3/d 提高到12万m3/d。为达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，进行了深度处理改造，增加了D型滤池（双边）（12组）、紫外消毒池及相应的泵房和配套设施。




表三  环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现在及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

项目位于昆明市西山区新闻路437号，所在区域为居住、商业、交通混合区，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《昆明市西山区2016年环境状况公报》，2016年碧鸡广场测点二氧化硫的年平均值为18μg/m3（2015年为22μg/m3），较2015年下降了18.2%；二氧化氮的年平均值为32μg/m3（2015年为32μg/m3），与2015年持平；可吸入颗粒物（PM10）的年平均值为55μg/m3（2015年为63μg/m3），较2015年下降了12.7%；PM2.5的年平均值为27μg/m3（2015年为29μg/m3），较2015年下降了6.9%；一氧化碳（CO）的年平均值1.023mg/m3（2015年为1.077mg/m3），较2015年下降了5.0%；臭氧（O3）的日最大8小时平均年均值为66μg/m3（2015年为82μg/m3），较2015年下降了19.5%。二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳、臭氧平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2016年西山区空气自动站全年共有效监测365天，其中空气质量优良天数为362天，24小时均值达标率99.2%。其中，优166天，占45.5%；良好196天，占53.7%；轻度污染3天，占0.8%。

2、地表水环境质量现状

项目位于昆明市西山区新闻路437号，其项目区域主要的地表水体为大观河，大观河最终汇入滇池草海。项目北侧约165m为大观河，西南侧约2100m处为滇池草海。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，大观河为“源头—入草海口”河段，属非接触娱乐用水、景观用水区，保护类别为Ⅳ类。滇池草海、大观河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。

根据《昆明市西山区2016年环境状况公报》，2016年滇池草海水质类别为Ⅴ类（总氮不列入评价指标），营养状态指数为61.84，属中度富营养。营养状态指数较2015年的68.18下降了9.30%，营养状态与2015年相同，水质类别由2015年的劣Ⅴ类上升至Ⅴ类，水质有所上升。超标原因为城市生活废水、农村生活污水及农业面源污染。

大观河是滇池草海入湖河流之一，属国控点。2016年大观河水质类别为Ⅳ类，综合污染指数平均值为5.39，属污染级。综合污染指数较2015年的6.10下降了11.64%，水质类别和污染程度无变化，水质较2015年有所好转。

    3、声环境质量现状

项目所在地位于昆明市西山区新闻路437号，项目所在楼体上层为云上四季连锁酒店，西侧临近昆明圣路易酒店，北侧临近云南电子器材有限公司生活区，北侧40m处为新闻路。该区声环境功能为2类区。区域内噪声源主要是交通噪声和社会生活噪声。
根据《昆明市西山区2016年环境状况公报》，2016年西山区区域环境噪声（昼间）等效声级范围为46.6~55.9 分贝（A），全区平均等效声级Leq（昼间）为52.1分贝（A），较2015年上升0.7分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区Leq（昼间）≤60分贝（A）的要求，实际可达1类区Leq（昼间）≤55分贝（A）的要求。

本项目区域噪声源主要为生活噪声和交通噪声，评价区声环境质量现状可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

    4、生态环境质量现状

根据现场踏勘情况，项目区所在地主要为城市生态环境，经资料收集分析和实地调查了解，项目所在地及周边500m范围无原生植被和国家规定保护的动植物。现有地表植被主要为人工绿化植被，生态环境主要受人为控制，自我调控能力较差，生物多样性较差。 

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场踏勘情况，本项目200m范围内主要环境保护目标见表3-1。
表3-1   项目周围环境保护目标一览表

环境要素
保护目标
方位
距离
基本情况
保护级别
大气环境及
声环境

云上四季酒店

上层

——

可接纳90人住宿

空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

云南电子器材有限公司生活区

北侧

3m

约100户/350人居住
毛纺厂宿舍

东北侧

90m

约64户/205人居住
昆明市交通局

东北侧

170m

办公人员约80人，约150户/480人居住
文化空间•观澜花园

东侧

40m

约800户/2800人居住
文化空间•西环广场

东侧

150m

约600户/2100人居住
省工商局职工宿舍

南侧

15m

约75户/263人居住
河北村

东南侧

182m

约200户/700人居住
昆明圣路易酒店

西侧

5m

可接纳80人住宿
云南电力线路器材厂办公生活区

西侧

130m

约300户/1050人居住

卢家营

西北侧

75m

约500户/1750人居住

金玉缘

西南侧

90m

约户250/875人居住

卢家营小区

西南侧

40m

约150户/480人居住
水环境
大观河
北侧
165m
现状V类
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
滇池草海
西南侧
2100m



表四  评价适用标准

	环境质量标准


	1、环境空气质量标准

项目区域属于商业、交通、居住混合区，区内大气环境功能区划为二类区。评价区和各关心点大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区标准。标准值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准    单位：μg/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

二氧化硫

（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

可吸入颗粒物

（PM10）

年平均

70

24小时平均

150

细颗粒物

（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化氮

（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

（CO）

24小时平均

4000

1小时平均

10000

2、地表水环境质量

项目所在地涉及的地表水主要为大观河，大观河最终汇入草海内。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》划分情况，大观河为“源头—入草海口”河段，属非接触娱乐用水、景观用水区，保护类别为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准；草海主要水体功能为非接触景观娱乐用水、景观用水区，水体的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值见下表4-2。

表4-2   地表水环境质量标准      单位：mg/L

项目

PH值

COD

BOD5 

TP

NH3-N

TN

大观河、滇池草海（Ⅳ类）

6～9

≤30

≤6

≤0.3

（湖、库0.1）

≤1.5

≤1.5
3、声环境质量标准

项目所在区域为居住、交通和商业混合地区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。声环境质量标准见表4-3。

表4-3   声环境质量标准    单位：dB（A）

类别

适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类
适用于以商业金融、集市贸易为主要功能，或以居住、商业、工业混杂的区域
60

50



	污染物排放标准
	1、大气污染物

（1）粉尘

项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值标准，标准限值见表4-5。

表4-4  大气污染物综合排放标准    单位：mg/m3

项目

监控点

最高允许排放浓度

无组织排放颗粒物浓度

周界外浓度最高点

1.0

（2）油烟

运营期项目西侧1层餐厅厨房设置2个灶头；南侧美食城1层内共27个操作单间，厨房面积约293.9m2，3间用于经营果汁饮品，1间经营沙拉，1间经营寿司，此5个操作单间均不产生油烟，由于目前项目还未进入正式招租工作，剩余的22个操作单间内产生油烟的电磁炉、燃气灶等数量还未确定，预先入驻的先使用电磁炉，灶头规模还未确定，目前项目方按小型规模设置油烟处理设施；南侧美食城2层厨房设置2个灶头。三个饮食区分开经营，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001，为小型规模餐厅。项目油烟废气排放执行GB184832001《饮食业油烟排放标准》标准。标准限值见表4-5。

表4-5   饮食业油烟排放标准

规模

小型

基准灶头数

≥1，＜3

对应排气罩灶面投影总面积

≥1.1，＜3.3

最高允许排放浓度(mg/m3)
2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

（2）异味

运营期项目煮火锅、餐厨废弃物、生活垃圾等手机产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。标准限值见表4-6。

表4-6   恶臭污染物排放标准

项目

单位

二级（新改扩建）

臭气浓度

无量纲

20

2、水污染物

项目自建油水分离器、隔油池和化粪池，餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网。外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准。项目污水排放标准见下表4-7。

表4-7 　污水排入城镇下水道水质标准

标准类别

pH

CODcr

(mg/l)

SS

(mg/l)

BOD5
(mg/l)

动植物油(mg/l)

氨氮(mg/l)

总磷(mg/l)

A级标准标准值

6.5～9.5

≤500

≤400

≤350

≤100

≤45

≤8.0

3、噪声 

（1）施工期

项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-8。

表4-8   建筑施工场界环境噪声排放标准限值 （单位：dB(A) ）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目营运期厂界噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，标准值见表4-9。

表4-9   社会生活环境噪声排放标准   

边界外声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类区

60

50



	总量控制标准
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废水

项目运营期产生的废水主要是餐饮废水及卫生间废水，餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理。

根据环评分析预测，本项目废水排放量为21717.5t/a，其中：

CODcr：8.948t/a；

NH3-N：0.413t/a；

总磷：0.152t/a。

项目外排废水经油水分离器、隔油池、化粪池预处理达标后排入市政管网并进入昆明市第一水质净化厂，CODcr、氨氮及总磷的总量指标纳入昆明市第一水质净化厂统一考核。

2、固体废物

固体废物处置率为100%。




表五  建设项目工程分析

	（一）工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期主要施工内容以内部装修为主，主要进行地面铺设、房间的分隔、墙面的粉刷、吊顶、管线铺设、设备安装等。施工期主要大气污染物为粉尘、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。施工期工艺流程见图5-1。
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图5-1    项目施工工序及产污节点示意图

施工期工艺流程简述如下：

内部墙体拆除：根据项目特点，装修过程中须对部分原有内部墙体进行拆除，内部墙体拆除过程中产生的污染物主要为噪声、粉尘及拆除固废。

房间分隔：房间分隔施工主要是结合项目平面布置要求，对卫生间、厨房、就餐区等进行内部墙体砌筑，达到各功能区房间分隔的效果。

地面铺设：主要项目地面地砖铺设。

管线铺设：管线铺设主要是针对项目内电力、给排水、油烟废气等管线及管道铺设。

油烟管道安装：主要对各个区域厨房油烟管道进行安装。

吊顶：主要是对项目内房屋顶面装饰。

墙体粉刷：主要是指对墙体粉刷之后进行装饰品安装。

设备安装：主要进行油烟净化设备、桌椅等的安装。

安装调试完后，随即进入试运营阶段。

项目施工期无地基开挖、无打桩、表土剥离等工程，不设置临时弃渣场及排土场。施工过程产生的污染物主要包括粉尘、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。

二、运营期主要污染工序及产污节点

项目主要经营炒菜餐饮服务、火锅餐饮服务、简餐及各种小吃等。西侧1层餐厅设置餐位90个，进行炒菜餐饮服务；南侧美食城1层设置餐位200个，用于经营各类美食小吃；南侧美食城2层设置餐位154个，进行火锅餐饮服务。

项目运营过程中炒菜餐饮服务为顾客进入餐厅就坐之后，根据菜谱点餐，由厨房进行加工之后送餐至顾客食用，顾客用餐结束后，由餐厅工作人员清洁桌面，并对餐具进行清洗消毒；南侧美食城1层经营各类美食小吃，顾客进店后自行选择中意的美食，在前台进行询价点餐付账，之后取得相应小票，送到对应操作间领取美食，顾客吃完后由服务员对餐桌进行清洁，并对餐具进行消毒清洗；火锅餐饮，外购的食材经挑选、清洗、切菜后即可装盘，由顾客在餐桌自行煮熟后食用，项目厨房的灶台主要用于加工员工餐及提供少量的需要事先加热制熟的火锅配菜、底料。

厨房菜品加工过程中将产生一定量的油烟，经安装符合规范的油烟净化器净化处理之后，通过外置烟道达标排放；菜品、餐具清洁废水及餐饮废水经厨房内设置的油水分离器处理后，再依次进入隔油池、化粪池内处理；冲厕废水及地面清洁废水通过项目自建的化粪池处理后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网；生活垃圾、厨余垃圾委托环卫部门清运处置，隔油池油污、泔水等委托相关有资质的单位处理。



















 

图5-2   项目运营流程及产污节点示意图
（二）主要污染工序及污染物核算

一、施工期主要污染工序及污染物核算

1、废气

项目装修施工过程中，装修材料的搬运、堆放，材料切割过程中会产生的无组织粉尘。在对吊顶、隔断使用涂料进行涂刷装饰时，在涂刷过程中会有少量异味产生。粉尘和异味的产生量与施工工艺，湿度、风速及所使用的材料有关，其产生量有一定的随机性。

装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生；材料切割过程中产生的无组织粉尘量较小，不会对周边大气环境产生的不良影响。

另外，施工机械会有一定量燃油废气产生，燃油废气中含有少量的烟尘、NOx及碳氢化合物等。

2、废水

项目装修施工期间的施工废水主要为场地清洗废水、施工废水、施工人员生活污水等。

（1）场地清洗

装修施工完成后场地清洗主要为室内经营场所，面积为2300m2。用水按2L/m2估算，用水量为4.6m3。排水量按用水量的80%计算，排水量为3.68m3。主要污染物为SS。

（2）施工废水

项目隔油池及化粪池等环保设施施工过程中产生的施工废水产生量较小，回用于项目施工过程中，不外排。

（3）施工人员生活污水

项目装修施工过程中的施工人员预计为5人，不在项目区内食宿，施工人员用水环节主要为清洗用水。用水量按20L/人·d计算，则用水量为0.1m3/d，排水量按用水量的80%计，排水量约为0.08m3/d，主要污染因子为SS。

施工废水依托项目所在楼房公共化粪池处理后排入周边市政污水管网。对环境的影响较小。

3、噪声

项目装修过程中使用电焊机、电钻、角向磨光机等高噪声设备，设备源强见下表。

表5-1  项目施工期设备噪声源强

序号

设备名称

测量声级dB

1

电钻

85

2

角向磨光机

80

3

电焊机

75

4、固废

项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾及少量的施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾：无法量化，施工过程产生的建筑垃圾通过综合回收利用，不能利用部分交由有资质的单位清运处置。

生活垃圾：施工期会产生少量的生活垃圾，由于不在项目内食宿，生活垃圾量按0.2kg/人·d计，产生量约为：1kg/d，收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。

5、生态

本项目施工期所有建设内容均在已租赁的场地内开展，场地租赁前已经过硬化处理，已建设基本框架结构，施工场地内已无植被存在，项目建设工程在不开挖土地的基础上进行，对所在区域周边生态环境影响不大。

二、运营期主要污染工序及污染物核算

1、废气

项目运营过程中产生的废气主要为燃料废气、厨房油烟废气、泔水及生活垃圾收集、卫生间等产生的异味。

（1）燃料废气

项目灶炉使用液化气，属于清洁能源，在燃烧过程中产生的燃烧烟气为二氧化碳和水蒸汽，产生量较小。其余餐饮加工设备均采用电能。因此，项目基本不产生燃料废气。

（2）油烟废气

1）油烟产排情况

项目西侧1层餐厅厨房设置2个灶头；南侧美食城1层内共27个操作单间，3间用于经营果汁饮品，1间经营沙拉，1间经营寿司，此5个操作单间均不产生油烟，由于目前项目还未进入正式招租工作，剩余的22个操作单间内产生油烟的电磁炉、燃气灶等数量还未确定，预先入驻的先使用电磁炉，灶头规模还未确定，目前项目方按小型规模设置油烟处理设施，其余使用的微波炉、冰柜、展示柜、备餐柜及保洁柜等均不产生油烟，厨房面积约293.9m2，不设基准灶头；南侧美食城2层厨房设置2个灶头。三个饮食区分开经营，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001，为小型规模餐厅。

项目区1层主要提供炒菜餐饮服务及各类美食小吃，共设置290个餐位（包括炒菜餐饮服务90个餐位，各类美食小吃200个餐位），工作员工80人，合计为370人，就餐人数平均为1110人次/d。根据对用油情况的类比调查，人均食用油日用量约30g/人/天，厨房烹饪过程中油的分解挥发量与炒作工况有关，类比同类项目，一般油烟挥发量占总耗油量的1~3%，本报告按经验数值2%核算，则项目1层日最大油烟产生量约为0.67kg/d。项目就餐高峰时间取6h，则每小时油烟最大产生速率为0.11kg/h。

项目2层主要提供火锅餐饮服务，设置154个餐位，工作员工20人，合计为174人。类比同类火锅店，人均食用油日用量约30g/人/天，厨房烹饪过程中油的分解挥发量与炒作工况有关，类比同类项目，一般油烟挥发量占总耗油量的1~3%，本报告按经验数值2%核算。吃火锅的顾客主要集中在晚餐时段，项目按照午餐1个批次的满客，晚餐2个批次满客，员工每天在项目内就餐3次计，就餐人数平均为522人次/d。则项目2层日最大油烟产生量约为0.31kg/d。项目就餐高峰时间取6h，则每小时油烟最大产生速率为0.05kg/h。

目前项目尚未投入运营，建设单位已按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及昆明市人民政府第46号令要求，1层每个操作单间内已各安装1套集气罩，1楼餐厅厨房内也拟安装1套集气罩，并于1层厨房油烟经集气罩汇集上方配套1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量20000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放1层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m；2层厨房已安装集气罩，并配套安装1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量6000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放2层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m。

目前项目内已安装的2套油烟净化器额定风量下净化效率为78.4%，1层风机风量为20000m3/h，2层风机风量为6000m3/h，项目油烟废气产排情况见表5-2。

表5-2  项目厨房餐饮油烟废气产排情况一览表

排放源

污染源

风机风量

（m3/h）

产生情况

排放情况

产生浓度（mg/m3）

产生量

（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放量

（t/a）

1层厨房

油烟废气

20000

5.5

0.2345

1.188

0.0507

2层厨房

油烟废气

6000

8.3

0.1085

1.793

0.0234

2）排烟口设置情况

根据建设单位提供的资料，项目1层厨房、2层厨房分别配套安装了集气罩、油烟净化器，分别配套设置了油烟排放口，均位于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶平台。

根据《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法（昆明市人民政府第46号令）》中“项目排气筒高度应高于自身建筑的1.5m，高于10m范围内最高建筑物1.5m以上”及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中“通过油烟净化及除异味后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m”的要求。根据项目的周围环境来看，距项目区四周最近的敏感点分别为北侧3m处的云南电子器材有限公司生活区、西侧5m处的昆明圣路易酒店、南侧15m处的省工商局职工宿舍及东侧40m处的文化空间•观澜花园，周边10m范围内无其他更高建筑物，故本项目排烟筒沿着所在楼体的云上四季连锁酒店外墙布设，排烟口位于云上四季连锁酒店楼顶，排口高于楼顶1.5m，排口朝上，不朝向周边敏感点，油烟排放口与云南电子器材有限公司生活区、昆明圣路易酒店、省工商局职工宿舍及文化空间•观澜花园的距离分别为25m、18m、15m、58m，满足上述要求。

（3）异味

项目油水分离器、隔油池、化粪池、泔水桶等在运营过程中有异味散发，若不采取相应的措施及加强管理，可能引发异味扰民时间。项目内油水分离器设置于厨房内部，隔油池及化粪池设置于地下，均加盖密闭，池内污泥需及时清掏处理，减少异味产生量；泔水当天委托有资质单位清运处理。采取以上措施和管理手段，能有效控制异味散发量。

项目卫生间及时清理打扫，不对外开窗，能有效控制异味散发量。

项目内设有垃圾桶，在运营过程中有臭气散发，项目内餐厨废弃物及顾客餐饮垃圾恶臭主要来自有机物的腐败分解，因此应委托有资质的单位和环卫部门及时清运，较少垃圾的滞留时间，特别是夏季气温高，瓜皮果壳等有机成分较多时，必须做到垃圾当天收集，当天清运，这样垃圾就不会对周围环境分解释放明显的恶臭气味。项目内设置的垃圾桶等设施需为有盖密闭的封闭设备，保证收集的垃圾不得直接暴露于空气中，以减少异味散发。

通过上述措施后异味的产生量较小，对周围环境影响较小。

2、废水

（1）废水产生量核算

以下核算内容参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）进行核算。

①餐饮废水

本项目总建筑面积为2300m2，营业面积占建筑面积的60%，约为1380m2，经营正餐及各类美食，每天营业时间最多15h，年运营350d。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），营业面积大于1000m2的正餐服务，额定用水量为48L/（m2/d），故本项目餐饮用水量为66.24m3/d，23184m3/a，排水量按用水量的80%计算，排水量为52.99m3/d，18546.5m3/a。根据类比同类型的餐饮行业废水监测结果，餐饮废水各污染物浓度分别为CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、 SS300mg/L、动植物油150mg/L、NH3-N20mg/L、总磷7mg/L。本项目内每个操作单间及餐厅厨房内分别设有1个油水分离器，南侧美食城北侧设有1个地下隔油池，项目产生的餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，最后进入项目自建的化粪池处理后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网。

②卫生间废水

项目内不设员工宿舍，无洗浴等生活用水，本项目顾客及工作人员仅涉及卫生间用水及洗手用水，参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013），顾客冲厕用水量按7L/（人·次），项目客流量约为1332人/d，故用水量为9.32m3/d，排水量按用水量的80%计算，废水产生量为7.46m3/d，项目工作人员及营业人员共100人，用水量按20L/（人·d）计，则用水量为2.0m3/d，排水量按用水量的80%计算，废水产生量为1.6m3/d。故本项目涉及的卫生间用水量为11.32m3/d，3962m3/a，废水产生量共约9.06m3/d，3171m3/a。根据《我国城市生活污水水质统计数据》，污染物的浓度分别是CODcr400mg/L、BOD5250mg/L 、SS220mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷7mg/L。本项目冲厕废水通过项目自建的化粪池处理后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网。

本项目运营期给排水量统计如下：

表5-3   项目给排水量统计表

用水环节

用水定额

单位

用水量

排水率

排水量

餐饮用水

48L/（m2/d）

1380m2
66.24m3/d

80%

52.99m3/d

卫生间用水

7L/（人·次）

1332人/d

9.32m3/d

80%

7.46m3/d

20L/（人·d）

100人/d

2.0m3/d

80%

1.6m3/d

合计

77.56m3/d

/

62.05m3/d

（2）污染治理措施

项目产生的餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理。

项目总排水量为62.05m3/d，21717.5m3/a，污水混合水质及污染物产排情况见下表。

表5-4  项目混合外排污水水质情况一览表

项目

单位

污水量

污染物

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

总磷

动植物油

餐饮废水

产生浓度

mg/L

——

500

300

300

20

7

150

产生量

t/a

18546.5

9.273 

5.564 

5.564 

0.371 

0.130 

2.782 

隔油池后浓度

mg/L

——

500

300

150

20

7

37.5

隔油池后产生量

t/a

18546.5

9.273

5.564

2.782

0.371

0.130

0.695

隔油池削减量

t/a

——

0

0

2.782

0

0

2.086

卫生间废水

产生浓度

mg/L

——

400

250

220

20

7

20

产生量

t/a

3171

1.268

0.793

0.698

0.063

0.022

0.063

进入化粪池前

混合浓度

mg/L

——

485

293

160

20

7

35

产生量

t/a

21717.5

10.533

6.363

3.475

0.434

0.152

0.760

化粪池处理后

混合浓度

mg/L

——

412

267

112

19

7

35

排放量

t/a

21717.5

8.948

5.799

2.432

0.413

0.152

0.760

化粪池削减量

t/a

0

1.585 

0.565 

1.042 

0.022 

0

0

注：一般隔油池的去除率为SS：50%，动植物油：75%；化粪池的去除率为COD：15%，BOD5：9%，SS：30%，氨氮：3%。

（3）项目水平衡图

本项目水平衡图如下：
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图5-3   项目水平衡图 （单位：m3/d）

3、噪声

（1）噪声源

本项目运营过程中产生的噪声主要为集气罩风机、油烟净化设施产生的噪声及人群活动噪声。

（2）隔声降噪措施

集气罩风机、油烟净化设施隔声降噪措施为自带的减震垫、消声器及隔声罩。根据有关资料，设备噪声通过减震垫、消声器及隔声罩处理后，噪声衰减量能够达到20dB（A）以上。项目噪声产排情况见表5-5。

表5-5    项目噪声源强表    单位：dB（A）

噪声源

源强

治理措施

排放值

风机

75~80

风机自带的减震垫、消声器及安装隔声罩

55~60

油烟净化设施

75~85

自带的减震垫、消声器及安装隔声罩

55~65

人群活动

65~70

墙体隔声

45~50

4、固体废弃物

本项目运营期产生的固体废物主要为顾客及员工生活垃圾、厨房厨余垃圾、废油脂、泔水、化粪池粪渣及可回收物品。

（1）生活垃圾

项目内顾客及员工用餐过程中产生的生活垃圾约为0.1kg/人·d，项目客流量约为1332人，项目工作人员及营业人员共100人，故项目区内用餐产生的生活垃圾为143.2kg/d，50.12t/a，生活垃圾产生后委托环卫部门当日清运。

（2）厨房厨余垃圾

原材料进购厨房后，其中大部分需要进行简单的加工、清洗，将不需要的损坏变质部分边角叶去除。

项目客流量约为1332人，项目工作人员及营业人员共100人，厨余垃圾产生量按照0.1kg/人·d计，则厨余垃圾产生量为143.2kg/d，50.12t/a，产生后连同生活垃圾委托环卫部门当日清运。

（3）废油脂

项目运营期废油脂来源包括厨房灶台、油水分离器、隔油池和油烟净化器等，经污染物排放核算可知，废油脂产生量为2.086t/a，须按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位定期清掏处置。

（4）餐余泔水

项目区内员工100人，在项目内用餐3次，顾客客流量约为1332人，则日均最大就餐人数1632人次。餐余泔水产生量按照0.1kg/人次计，则产生量为163.2kg/d，57.12t/a，餐余泔水产生后用袋盖泔水桶收集，须按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运。

（5）化粪池粪渣

根据项目废水量、废水水质及化粪池的处理效率估算，项目运营过程中化粪池粪渣产生量约为2.5t/a，委托环卫部门定期清掏处置。

（6）可回收物品

可回收物品主要为顾客用餐留下的空酒瓶及饮料瓶等，产生量约为0.1kg/餐位·d，则产生量约为44.4kg/d，15.54t/a，此部分物品可回收，经营者单独收集后，外售给回收单位。

项目运营期固废产排情况见表5-6。

表5-6  项目运营期固废产排情况表

序号

类别

产生量

处置方式

排放量

1

生活垃圾

143.2kg/d，50.12t/a

统一收集委托环卫部门当日清运

0

2

厨余垃圾

143.2kg/d，50.12t/a

由带盖塑料桶收集后连同生活垃圾委托环卫部门当日清运

0

3

废油脂

2.086t/a

按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位定期清掏处置

0

4

餐余泔水

163.2kg/d，57.12t/a

按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运

0

5

化粪池粪渣

2.5t/a

委托环卫部门定期清掏处置

0

6

可回收物品

44.4kg/d，15.54t/a

经营者单独收集后，外售给回收单位

0




表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	排放浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大气污染物
	施工期
	室内装修施工
	粉尘及废气
	少量
	少量

	
	运营期
	厨房炉灶
	燃料废气
	少量
	少量

	
	
	1层厨房
	油烟废气
	5.5
	0.2345
	1.188
	0.0507

	
	
	2层厨房
	
	8.3
	0.1085
	1.793
	0.0234

	
	
	油水分离器、隔油池、化粪池、泔水桶及垃圾收集等
	异味
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地清洗
	地面清洗废水
	3.68m3
	3.68m3

	
	
	施工过程
	施工废水
	少量
	0

	
	
	施工人员
	生活污水
	0.08m3/d
	0.08m3/d

	
	运营期
	餐饮区、卫生间
	废水量
	——
	21717.5
	——
	21717.5

	
	
	
	CODcr
	485
	10.533
	412
	8.948

	
	
	
	BOD5
	293
	6.363
	267
	5.799

	
	
	
	SS
	160
	3.475
	112
	2.432

	
	
	
	NH3-N
	20
	0.434
	19
	0.413

	
	
	
	总磷
	7
	0.152
	7
	0.152

	
	
	
	动植物油
	35
	0.760
	35
	0.760

	固体

废物
	施工期
	施工过程
	建筑垃圾
	少量
	综合回收利用，不能利用部分交由有资质的单位清运处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	1kg/d
	收集后运至项目周边垃圾桶堆放

	
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	143.2kg/d，50.12t/a
	0

	
	
	厨房
	厨余垃圾
	143.2kg/d，50.12t/a
	0

	
	
	厨房灶台、油水分离器、隔油池和油烟净化器等
	废油脂
	2.086t/a
	0

	
	
	就餐区
	餐余泔水
	163.2kg/d，57.12t/a
	0

	
	
	
	可回收物品
	44.4kg/d，15.54t/a
	0

	
	
	化粪池
	化粪池粪渣
	2.5t/a
	0

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	75～85dB（A）
	昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	油烟净化设施、风机

及人群
	噪声
	65～85dB（A）
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目租用昆明市西山区新闻路437号内西侧仓库一层及南侧原建盖好的二层红砖房进行装修建设，所租用场地权属于云南电子器材有限公司所有，不新建房屋。项目运营期会持续产生污染物，但其产生量和排放量都不大，且项目针对每种污染物都有相应的治理措施，使其能做到达标排放，对环境的负面影响是微弱的。

综上所述，项目的建设对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响可以接受。




表七  环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

项目施工期主要施工内容以内部装修为主，施工人员不在施工场地食宿，使用周边公共厕所，施工期主要大气污染物为粉尘、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。项目施工期环境影响分析如下：

1、大气环境影响分析

项目施工过程中产生的废气主要为装修材料的搬运、堆放，材料切割过程中产生的无组织粉尘及装修涂刷过程产生的少量异味。装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生，通过上述措施能够减小材料搬运工、堆放过程产生的无组织扬尘对周边环境的影响；材料切割过程中产生的无组织粉尘量较小。项目装修期间的涂料挥发的有机废气产生量较少，且市场上的装修涂料已达到相应环保要求，所以装修废气在空气稀释扩散后对环境的影响不大。

项目燃油机械燃油使用量较小，其排放方式为间断排放，故燃油废气主要局限于施工作业场区，项目应加管理，合理安排作业时间，避免造成短时间内尾气大量汇集，燃油废气经空气稀释扩散后对周围环境空气影响较小。

2、水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为场地清洗废水、施工废水、及施工人员生活污水。

项目隔油池及化粪池等环保设施施工过程中产生的施工废水产生量较小，回用于项目施工过程中，不外排；场地清洗废水产生为3.68m3。施工人员生活污水量为0.08m3/d，不含有毒有害物质，通过依托项目所在楼房公共化粪池处理后外排至周边市政管网，外排施工废水水质能够达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准。对环境的影响较小。

3、声环境影响分析

根据表5-1，项目施工过程中产生的噪声在75~85dB（A）之间，施工过程主要为室内装修，根据《排污系数速查手册》中第“二十二条、常用隔声材料的隔声量”的数据，“240砖墙隔声量为23~30dB（A）；370砖墙的隔声量为35~45dB（A）”，施工噪声经过墙体隔声衰减后，噪声值约为60dB（A），白天在项目厂界能够达标排放，项目夜间不进行施工装修。

综上，项目施工噪声能够实现厂界达标排放，对周边环境的影响较小。

4、施工期固废影响分析

施工期施工人员会产生少量的生活垃圾，由于不在项目内食宿，生活垃圾产生量很少，生活垃圾收集后运至项目周边垃圾通堆放，由环卫部门清运处置；产生的装修垃圾主要为砂石、砖块、废木料、废金属等废弃物，尽量回收利用，不能回收利用部分按照《昆明市人民政府办公室关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办〔2011〕88号令）中相关规定，集中收集后交由有资质的单位清运处置，项目施工期产生的固废经妥善处置后对环境影响较小。

5、施工期生态影响分析

项目施工期主要是以装修工程为主。

经现场踏勘，本项目租赁场地已经过硬化处理，已建设基本框架结构，租赁会主要进行操作单间的分隔及装修，无地基开挖。施工不受雨水影响，无雨季径流，综上，本项目施工期生态影响不大。

本项目施工结束后，施工期各种影响即可消除。

二、运营期环境影响分析

通过工程分析及项目建设的特点，项目运营过程中产生的污染物对周边环境会产生不良影响，但项目对周边及自身环境的影响因素主要为项目运营产生的餐饮废水、废气、噪声、固废，具体分析如下：

1、废气环境影响分析

项目运营过程中产生的废气主要为燃料废气、厨房油烟废气、泔水及生活垃圾收集、卫生间等产生的异味。

（1）燃料废气

项目灶炉均采用液化气作为燃料，其他设备使用电源，项目内基本不产生燃料废气。因此，项目燃料废气对外环境影响较小。

（2）油烟废气

经工程分析可知，项目1层日最大油烟产生量约为0.67kg/d，2层日最大油烟产生量约为0.31kg/d。建设单位已按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及昆明市人民政府第46号令要求，1层每个操作单间内已各安装1套集气罩，1层餐厅厨房内也拟安装1套集气罩，并于1层厨房油烟经集气罩汇集上方配套1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量20000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放1层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m；2层厨房内已安装集气罩，并配套安装1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，风机风量6000m3/h，根据检验报告，额定风量下净化效率为78.4%，配套于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶设置排烟口排放2层厨房油烟，排口高于屋顶1.5m。

目前项目内已安装的2套油烟净化器额定风量下净化效率为78.4%，1层风机风量20000m3/h，2层风机风量6000m3/h，经安装油烟净化器处理之后，项目1层油烟排放浓度为1.188mg/m3，2层油烟排放浓度为1.793mg/m3，油烟排放浓度小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放标准（2.0mg/m3）。

根据现场踏勘可知，项目1层厨房、2层厨房分别配套安装了集气罩、油烟净化器，分别配套设置了油烟排放口，均位于项目所在楼体的云上四季连锁酒店楼顶平台。根据项目的周围环境来看，距项目区四周最近的敏感点分别为北侧3m处的云南电子器材有限公司生活区、西侧5m处的昆明圣路易酒店、南侧15m处的省工商局职工宿舍及东侧40m处的文化空间•观澜花园，周边10m范围内无其他更高建筑物，故本项目排烟筒沿着云上四季连锁酒店外墙布设，排烟口位于云上四季连锁酒店楼顶，排口高于楼顶1.5m，排口朝上，不朝向周边敏感点，油烟排放口与云南电子器材有限公司生活区、昆明圣路易酒店、省工商局职工宿舍及文化空间•观澜花园的距离分别为25m、18m、15m、58m。油烟排放口设置符合《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法（昆明市人民政府第46号令）》及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求设置油烟排放口。为确保项目经处理的外排油烟废气达《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001的要求，项目应定期对油烟收集、净化装置进行清洗、维护。建设方落实相关措施后，达标排放的厨房油烟气不会对周围环境空气质量造成大的影响。

（3）异味

项目油水分离器、隔油池、化粪池、泔水桶等在运营过程中有异味散发，项目内油水分离器设置于厨房内部，隔油池及化粪池设置于地下，均加盖密闭，池内污泥需及时清掏处理，减少异味产生量。采取以上措施和管理手段，能有效控制异味散发量。

项目卫生间应及时清理打扫，不对外开窗，能够减小异味的产生及减小对项目区的影响。

项目内设有垃圾桶，餐厨废弃物及顾客餐饮垃圾应委托环卫部门及时清运，较少垃圾的滞留时间，必须做到垃圾当天收集，当天清运。项目内设置的垃圾桶等设施需为有盖密闭的封闭设备，保证收集的垃圾不得直接暴露于空气中，以减少异味散发，泔水委托有资质单位每日清运，各类污染物在严格按照本环评提出的措施进行收集处置之后，产生的异味对项目自身及周边环境影响较小。

2、水环境影响分析

（1）污水特征

本项目运营期产生的废水为餐饮废水及卫生间废水两部分。

1）餐饮废水

根据工程分析可知，项目餐饮废水产生量为52.99m3/d，18546.5m3/a，经隔油池处理之前污水浓度CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、 SS300mg/L、动植物油150mg/L、NH3-N20mg/L、总磷7mg/L。本项目内每个操作单间及餐厅厨房内分别设有1个油水分离器，南侧美食城北侧设有1个地下隔油池，项目产生的餐饮废水先经油水分离器预处理，后经管道收集进入隔油池处理后，再进入项目自建的化粪池处理。经隔油处理后浓度约为CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、 SS150mg/L、动植物油37.5mg/L、NH3-N20mg/L、总磷7mg/L。

2）卫生间废水
根据工程分析可知，项目卫生间废水产生量为9.06m3/d，3171m3/a，进入化粪池之前污水浓度CODcr400mg/L、BOD5250mg/L、SS220mg/L、动植物油20mg/L、NH3-N20mg/L、总磷7mg/L。冲厕废水通过项目自建的化粪池处理。
（2）废水达标分析

项目为保证废水能做到达标排放，项目做到了餐饮废水和卫生间废水分流处理。餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理。

经化粪池处理后的废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准，即CODcr500mg/L、BOD5350mg/L 、SS400mg/L、NH3-N45mg/L、总磷8mg/L、动植物油100mg/L，经工程分析预测，项目外排混合水质约为CODcr412mg/L、BOD5267mg/L 、SS112mg/L、NH3-N19mg/L、总磷7mg/L、动植物油35mg/L，污水可做到达标排放。
（3）污水预处理可行性分析

1）油水分离器、隔油池处理效果分析

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； 
    ②池内水流流速不宜大于0.005m/s； 
    ③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

隔油池有效容积计算: V=Qmax×60×t

Q=污水设计最大秒流量（m3/s）；

项目含油废水产生量为52.99t/d，按餐饮废水6小时内集中排放的不利情况计算，最大流量为0.00245m³/s。

V=隔油池的有效容积，单位m3；

t=含油水在池内的停留时间，单位min，本项目取30min。

经核算项目所需隔油池的容积不小于4.41m³，方可满足要求。

根据昆明市人民政府颁布的《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》第八条的规定：“餐饮项目应配置规范化的隔油设施”，项目每个厨房单间内拟设置1个油水分离器，并统一设有1个油水分离池，共设29个油水分离器和1座隔油池，其中每个油水分离容积0.5m3，隔油池容积20m3。项目隔油设施总容积为34.5m³，远大于核算需要隔油池容积4.41m3，处理容量及流量能满足相关要求。本环评要求项目建设方委托有资质单位清运处置项目产生的废油。项目使用的油水分离器、隔油池应定期撇除浮油、打捞沉渣并进行处理，以保证污水处理效果。

2）化粪池处理效果分析

项目综合废水产生量为62.05m3/d，建设单位已于项目东侧卫生间下配套建设了化粪池，容积为35m3，项目污水可全部进入化粪池内进行处理，并满足废水水力停留时间12h以上的要求。

（4）昆明市第一水质净化厂接纳本项目废水的可行性

项目属昆明市第一水质净化厂的纳污范围，昆明市第一水质净化厂始建于1988年，建设规模为处理量5.5万m3/d，1990年3月试运行，1992年11月通过总体验收。2003年进行了改扩建，新建二组氧化沟系统，处理能力由5.5万m3/d 提高到12万m3/d。为达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，进行了深度处理改造，增加了D型滤池（双边）（12组）、紫外消毒池及相应的泵房和配套设施。

项目最大日污水排放量62.05m3/d，最大污水排放量仅占水质净化厂处理规模的0.0517%，从水量上看昆明市第一水质净化厂可接纳项目废水进入厂内处理。从水质上看，项目废水经油水分离器、隔油池、化粪池处理后，废水能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后可依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，进入昆明市第一水质净化厂。因此，项目废水进入昆明市第一水质净化厂可行。

综上，项目产生的废水排放浓度均达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准，污水治理措施合理可行。项目废水最终由公共排污口排入新闻路市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，对周边水环境的影响较小。
3、声环境影响分析

（1）噪声源强及位置简述

本项目运营过程中产生的噪声主要为集气罩风机、油烟净化设施噪声及人群活动噪声，设备噪声源强在75~85dB（A）之间。设备运行噪声通过自带减震垫、消声器及隔声罩处理后厂界排放值约为55~65dB（A）。项目噪声源强见表5-5。项目风机噪声对外环境的影响预测如下：

（2）预测模式如下：

噪声影响按HJ-2009《环境影响预测评价技术导则-声环境》中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。本项目南侧美食城1层27个操作单间厨房为环形结构，2层厨房位于西南角，西侧餐厅厨房也位于项目区西南角。项目每个厨房内均安装有集气罩，集气罩距离南侧、西侧厂界的最小距离约2.5m，东侧厂界约15m，北侧厂界约10m。1层油烟净化系统位于7层楼高的云上四季酒店楼顶，2层油烟净化系统位于2层厨房楼顶，油烟净化系统均处于项目西南角。本项目两个排烟筒均沿着所在楼体的云上四季连锁酒店外墙布设，排烟口位于云上四季连锁酒店楼顶，排口高于楼顶1.5m，排口朝上，不朝向周边敏感点，油烟排放口与云南电子器材有限公司生活区、昆明圣路易酒店、省工商局职工宿舍及文化空间•观澜花园的距离分别为25m、18m、15m、58m。项目人员于项目区内活动，故本项目噪声产生区域为距离四周厂界约2.5m的内部不规则矩形区域，该区域为噪声源，近似视为点源，根据点声源衰减模式。可估算出噪声源在不同距离处的噪声值，预测模式如下：

①点声源的几何发散衰减

点声源几何发散衰减的基本公式是：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△LA
式中：
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②项目中各设备在运营过程中存在多台设备同时发出声音的情况，因此产生的噪声在厂界处或项目关心处会有叠加，根据噪声叠加模式：
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式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB（A）；

Li——某一个声压级，dB（A）。

③预测结果及其分析

项目南侧美食城1层27个操作单间、2层厨房及西侧1层餐厅厨房内均安装有集气罩，并于1层厨房油烟经集气罩汇集上方配套1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，2层也配套安装1套HXZG-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备，通过自带减震垫、消声器及隔声罩处理噪声。设备噪声抽风机距离厂界的距离见下表7-1。

表7-1    项目噪声源与厂界的距离  单位：m

         厂界

噪声源

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

项目区域

15

2.5

2.5

10

距离衰减值由公式计算得如下表。

采用噪声预测模式，集气罩位于每个厨房内，油烟净化设施安装减震垫、隔声罩等，综合考虑厨房及厂界墙体隔声和距离衰减的因素，噪声源对厂界的影响值见表7-2。

表7-2    各噪声源到厂界的噪声贡献值  单位：dB（A）

      厂界

噪声源

源强

隔声量

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

项目区域

75~85

20

41.48

57.04

57.04

45.00

达标情况

——

达标

达标

达标

达标

根据以上各个噪声源厂界噪声值预测，项目运营期，噪声排放可满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，能够达标排放。项目周边最近敏感点分别为：项目所在楼体上层的云上四季酒店，北侧约3m处的云南电子器材有限公司生活区（高6层），西侧约5m处的昆明圣路易酒店（高7层），南侧约15m处的省工商局职工宿舍（高6层），东侧约40m处的文化空间•观澜花园。通过距离衰减之后，经预测项目噪声可满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，且西侧1层餐厅和南侧美食城2层营业时间为每天11:00~21:00、南侧美食城1层营业时间为每天7:00~22:00，夜间不营业，不会对周边关心点造成大的影响。

且项目厨房灶具及集气罩布置于厨房内，1层油烟净化系统位于7层楼高的云上四季酒店楼顶，2层油烟净化系统位于2层厨房楼顶，油烟净化系统均处于项目西南角，项目每个厨房内设置有窗子，但平时均处于固定状态，均不开启，只在清洗时开启，运行时所产生的噪声经隔声及距离衰减后可得到有效控制，对周围环境的影响不大。

人群活动噪声为70dB（A）左右，通过墙体隔声后，不会对周边环境造成不良影响。

综上，项目厨房油烟净化设施、风机运行过程中产生的设备噪声及人群活动噪声对周边环境的影响较小。

4、固体废物环境影响分析

根据《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》中“产生的废弃物要做到分类收集，定点存放，日产日清；产生的废油必须交由有资质的单位处理；严禁向下水道、河道及街面倾倒废弃物”的要求，项目对产生的固废采取了如下措施：

生活垃圾主要来源于员工及就餐顾客，生活垃圾产生量为143.2kg/d，50.12t/a，生活垃圾产生后委托环卫部门当日清运。

厨余垃圾主要是指原材料进购厨房后简单的加工、清洗产生的边角等，厨余垃圾产生量为143.2kg/d，50.12t/a，产生后连同生活垃圾委托环卫部门当日清运。

废油脂来源包括厨房灶台、油水分离器、隔油池和油烟净化器等，废油脂产生量为2.086t/a，须按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位定期清掏处置。

餐余泔水产生量为163.2kg/d，57.12t/a，餐余泔水产生后用袋盖泔水桶收集，须按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运。

化粪池粪渣产生量约为2.5t/a，委托环卫部门定期清掏处置。

可回收物品主要为顾客用餐留下的空酒瓶及饮料瓶等，产生量约为44.4kg/d，15.54t/a，此部分物品可回收，经营者单独收集后，外售给回收单位。

本环评要求项目餐饮区餐饮垃圾应按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第109号）及《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市第46号令）中规定分类收集、定点存放，按照昆明市环保局《关于加强昆明市废弃食用油处理、处置监督管理工作的通知》要求，委托有资质单位处置。

目前，项目暂未完成泔水清运处置协议的签订，环评要求，项目投产后建设单位应尽快与有资质单位签订协议，建立台账制度，确保项目泔水合理处置。

综上所述，项目产生的垃圾分类集中收集，及时清运，并委托有资质的单位对餐厨垃圾进行收集、运输和处置。项目处置措施合理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。

三、产业政策符合性、规划及选址合理性

1、产业政策符合性

本项目为餐饮业，按国家发展改革委《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家和地方现行的产业政策，符合社会经济发展的要求。

2、选址合理性

①根据《昆明市餐饮业环境污染治理办法》（昆明市人民政府第46号令）第六条规定的选址要求；严禁在下列地点新办餐饮业：
    （一）居民住宅楼内；
    （二）饮用水源一级保护区内。

本项目系租用昆明市西山区新闻路437号内西侧仓库一层及南侧原建盖好的二层红砖房开展内部装修及餐饮设施设备安装后开设餐厅，所租用场地权属于云南电子器材有限公司所有，根据其房屋所有权证，房屋用途为非住宅。距离项目最近的地表水为项目北侧约165m处的大观河。不涉及饮用水源一级保护区。

项目的选址不违反昆明市人民政府第46号令关于《昆明市餐饮业环境污染治理办法》相关规定要求。

②根据《饮食行业环境保护技术规范》（HJ554-2010），新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不小于9m。本项目油烟排放口与云南电子器材有限公司生活区、昆明圣路易酒店、省工商局职工宿舍及文化空间•观澜花园的距离分别为25m、18m、15m、58m，符合该标准的规定。

③根据现场踏勘情况，本项目周边多为住宅小区，本项目的建设能够为周边居住人群提供餐饮服务，与周围环境的相容性较好。

④建设项目选址及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区的保护范围；

⑤本项目废水、废气、噪声、固废通过采取行之有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

综上，项目选址合理可行。

3、《云南滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》规定：滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：

（一）一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

（二）二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

（三）三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目位于昆明市西山区新闻路437号，距离项目最近的地表水为项目北侧约165m处的大观河，根据滇池的保护范围划分，项目区处于滇池保护范围的三级保护区内。
根据《云南省滇池保护条例》第四十九条及第五十三条规定三级保护区内禁止下列行为：

①滇池三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

②向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品。

③在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。

④盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为。

⑤毁林开垦或者违法占用林地资源。

⑥猎捕野生动物。

⑦在禁止开垦区内开垦土地。

⑧新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目属于餐饮行业，不属于云南滇池保护条例中禁止建设的项目。

4、与《昆明市河道管理条例》的相符性分析

离项目区最近的河流为项目区北侧约165的大观河，项目与昆明市人大常委会公告第27号文《昆明市河道管理条例》的相符性见表7-3。

表7-3   项目与《昆明市河道管理条例》相符性分析

《昆明市河道管理条例》保

护与管理
本项目

符合性

第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：

（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；

（三）向河道排放污水。
项目属于餐饮行业，不破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目实行雨污分流，项目自建油水分离器、隔油池和化粪池，餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 表 1中的A等级标准后进入市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂。

符合

第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：

（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；

（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。

本项目不涉及对河道进行建设和填堵。
符合

第二十四条 在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为：

（二）设置排污口；

（三）倾倒污水、污物。
项目实行雨污分流，项目产生的餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 表 1中的A等级标准后进入市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂。

该项目的固废均能得到合理处置。

不设置入河排污口，不倾倒污水污物。
符合

综上所述，项目的建设不违反《昆明市河道管理条例》保护与管理规定，对大观河水环境影响较小。

5、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》符合性分析

项目与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》符合性分析见表7-4。 

表7-4 与《加强“ 一湖两江” 流域水环境保护工作的若干规定》相符性分析

“一湖两江”流域水环境保护

工作规定

本项目

符合性

禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目；禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的废水（液）、污水。

项目属于项目属于餐饮行业，实行雨污分流，项目产生的餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 表 1中的A等级标准后进入市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂。

符合

禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物。

该项目的固废均得到合理处置。

符合

禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

该项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

符合

综上所述，该项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境影响较小。

6、总平面布置合理性

项目位于昆明市西山区新闻路437号内，主要设置1栋1层餐厅和1栋2层美食城，西侧1层餐厅与南侧2层美食城相连着呈直角型分布在项目区内。西侧1层餐厅从南向北依次布置厨房、储藏室、柜台及大厅，出入口位于东侧；南侧美食城1层分隔出27个操作单间，设置为环形，围绕在用餐区周围，卫生间、洗碗间、仓库位于西侧，出入口位于北侧，总服务台和水吧区在出入口东侧；南侧美食城2层分为厨房区及用餐区，由西至东布置为厨房、卫生间、大厅、等候区、儿童游乐区，厨房区包括厨房、洗碗洗菜间、操作间、茶水间、杂物间等，洗菜、洗碗区与厨房位于相邻隔间内；操作间内设置配菜区及储藏区，位于厨房北侧的隔间内，设有2台冰柜用于储藏食材，卫生间靠近厨房区，用餐大厅位于整层中部，内设包间、半包间、酒水库房、吧台、调料台、水景，儿童游乐区、等候区位于东侧。

本项目设1个隔油池，隔油池设在南侧美食城北侧；设1个化粪池，位于项目区内东侧卫生间下，周边为停车场，远离敏感点，布局合理。项目运营过程应定期及时打捞、清理浮油沉渣，保持隔油设施及化粪池周边环境清洁。整个项目区1层厨房配套安装1套油烟净化系统，2层配套安装1套油烟净化系统，共配套设置2个油烟排放口，2个排放口设于云上四季连锁酒店顶楼1.5m处，且高出周围10m范围内最高建筑约1.5m，排气筒的设置要求符合《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法（昆明市人民政府第46号令）》的相关规定。

综上，项目平面布置合理可行。

7、与周边环境协调性分析

本项目周边主要为居民、商业混杂区，外环境对本项目的影响较小。本项目运营过程中产生的餐饮废水通过自建隔油池及化粪池处理后外排市政污水管网，生活污水通过化粪池处理后外排市政污水管网。油烟净化器设备风机噪声通过自带的减震垫、消声器及隔声罩隔声后对外环境的影响较小。通过对卫生间及时清理打扫、泔水及时清运处理后异味影响较小；固废100%处置。项目周边多为住宅小区，本项目的建设能够为周边人群提供餐饮服务。

综上，项目运营过程中产生的污染物不会改变项目周边的环境质量现状，项目周边环境质量现状能够满足项目的建设。项目的建设与周边环境相容。




表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污

染物
	施工期
	室内装修施工
	粉尘及废气
	装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生；使用环保乳胶漆 。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值标准

	
	运营期
	厨房炉灶
	燃料废气
	使用液化气、电能等清洁能源
	对周边大气环境的影响较小

	
	
	厨房
	油烟废气
	配套安装的2套油烟净化器额定风量下净化效率为78.4%，1层厨房风机风量20000m3/h，2层厨房风机风量6000m3/h。
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求

	
	
	油水分离器、隔油池、化粪池、泔水桶及垃圾收集等
	异味
	隔油池及化粪池设置于地下，均加盖密闭，池内污泥需及时清掏处理；生活垃圾和泔水及时清运处理；卫生间应及时清理打扫。
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准

	水体污染物
	施工期
	施工废水
	废水
	回用于项目施工过程
	不外排

	
	
	施工场地清洗及施工人员生活污水
	废水
	通过项目所在楼房公共化粪池处理后由公共排污口外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

	
	运营期
	餐饮区、卫生间
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理。
	

	固

体废弃物
	施工期
	施工过程
	建筑垃圾
	综合回收利用，不能利用部分交由有资质的单位清运处置。
	100%处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集后运至项目周边垃圾桶堆放，由环卫部门清运处理。
	

	
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	统一收集委托环卫部门当日清运。
	

	
	
	厨房
	厨余垃圾
	由带盖塑料桶收集后连同生活垃圾委托环卫部门当日清运。
	

	
	
	厨房灶台、油水分离器、隔油池和油烟净化器等
	废油脂
	按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位定期清掏处置。
	

	
	
	就餐区
	餐余泔水
	按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运。
	

	
	
	
	可回收物品
	经营者单独收集后，外售给回收单位。
	

	
	
	化粪池
	化粪池粪渣
	委托环卫部门定期清掏处置。
	

	噪声
	施工期
	搬运及设备噪声
	噪声
	墙体隔声
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	
	运营期
	油烟净化设施、风机及人群活动噪声
	噪声
	自带的减震垫、消声器处理及隔声罩隔声降噪
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

项目装修及运营期间会产生一定数量的环境污染物，为使其对环境的影响降到最低，项目针对污水、废气和噪声等污染物都有相应的治理措施或方案，并严格执行“禁磷”、“禁白”、“禁燃”的环保条例规定，垃圾尽量做到资源化、减量化和无害化处理，预计污染物可做到达标排放，能保护水、大气及声环境，对生态环境影响较小。




表九  结论与建议

	一、结论

昆明佳贤餐饮管理有限公司原汁原味e食汇建设项目租用昆明市西山区新闻路437号内西侧仓库一层及南侧原建盖好的二层红砖房进行装修建设，所租用场地权属于云南电子器材有限公司所有。经营内容为炒菜餐饮服务、火锅餐饮服务、简餐及各种小吃等，占地面积为720m2，总建筑面积约为2300m2，为顾客提供早餐、中餐、晚餐，工作人员及营业人员100人，顾客客流量约为1332人。项目总投资200万元，其中环保投资19.8万元，占总投资的9.9%，根据本报告工程分析和环境影响分析结论如下：
1、产业政策符合性

本项目为餐饮业，按国家发展改革委《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家和地方现行的产业政策，符合社会经济发展的要求。

2、选址合理性

（1）项目选址符合《昆明市餐饮业环境污染治理办法》（昆明市人民政府第46号令）第六条规定的选址要求。

（2）符合《饮食行业环境保护技术规范》（HJ 554-2010），新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不小于9m的规定。

（3）项目周边主要为居住、商业混杂区，项目的建设能为周边人群提供餐饮服务，项目与周边环境的相容性较好。

（4）项目周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区的保护范围。

（5）本项目废水、废气、噪声、固废通过采取行之有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

3、规划符合性

本项目符合《云南滇池保护条例》、《昆明市河道管理条例》及《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》等的相关规定。

4、总平面布置合理性

项目合理利用场地空间，合理安排各个功能区，各功能区设置的过程中考虑功能区之间的服务关系及对项目区的影响。项目平面布置合理可行。

5、与周边环境的协调性分析

项目运营过程中产生的污染物不对改变项目周边的环境质量现状，项目周边环境质量现状不会对项目的建设造成严重不良影响。项目周边为居住、商业混杂区，项目的建设能够为周边人群提供餐饮服务，项目与周边环境相容。

6、环境影响评价结论

（1）施工期环境影响评价结论

项目施工期主要污染物为施工粉尘、施工废水、装修垃圾、噪声等。施工产生的粉尘，均为无组织排放；施工噪声的特点是突发性和间歇性；装修期间会产生少量装修垃圾。

施工期间应合理安排施工作业时间，安全、文明施工，严格遵守《昆明市建筑施工和营业性文化娱乐场所噪声管理的通告》要求，禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。施工废水通过排入项目所在楼房公共化粪池处理后外排至周边市政管网，外排施工废水水质能够达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准，对环境的影响较小。建设过程中采用环保的装饰材料，减少施工粉尘的产生。项目建筑、装饰垃圾在施工结束后按《昆明市城市垃圾管理办法》中的相关规定处理。产生的生活垃圾应集中收集，委托环卫部门及时清运。

（2）运营期环境影响评价结论

1）废气

项目运营过程中产生的废气主要为燃料废气、厨房油烟废气、泔水及生活垃圾收集、卫生间等产生的异味。

项目灶炉均采用液化气作为燃料，其他设备使用电源，项目内基本不产生燃料废气。

油烟废气经安装符合规范的油烟净化器处理之后，排放浓度小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放标准（2.0mg/m3）。只要严格按照《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法（昆明市人民政府第46号令）》及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求设置油烟排放口。为确保项目经处理的外排油烟废气达《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001的要求，项目应定期对油烟收集、净化装置进行清洗、维护。建设方落实相关措施后，达标排放的厨房油烟气不会对周围环境空气质量造成大的影响。

使用加盖的垃圾桶和泔水桶，做到垃圾和泔水日产日清，减少泔水桶和垃圾桶的异味影响，隔油池加设盖板，并定期打捞油污，并委托有资质单位处理。

2）废水

项目餐饮废水产生量为52.99m3/d，18546.5m3/a，卫生间废水产生量为9.06m3/d，3171m3/a。
项目餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理。

经化粪池处理后的废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准，对周边水环境的影响较小。

3）噪声

本项目运营过程中产生的噪声主要为油烟异味净化设施引风机设备噪声及人群活动噪声，源强在70~80dB（A）之间。风机噪声通过自带减震垫、消声器处理及隔声罩隔声降噪后厂界排放值约为60dB（A）。对外环境的影响较小。

4）固废

项目运营过程中产生的固废能够得到100%处理，不会对周边环境产生严重不良影响。

7、总结论

本次环评对项目施工及运营过程中可能产生的环境影响提出治理措施，项目通过认真执行环评提出的污染治理措施后，项目运营过程中产生的污染均能够达标排放。项目的选址不违反项目所在地的相关规划，同时项目不属于国家限制、淘汰类建设项目，符合国家有关产业政策。

因此，本评价认为在严格落实本报告表提出的各项污染治理措施的前提下，从环境保护的角度讲本项目产生的污染物对周边环境影响较小，项目的建设是可行的。

二、对策措施及建议

1、环保对策措施

本项目运营过程中对策措施如下表所示：

表9-1    项目对策措施一览表

时期

污染分类

对策措施

备注

施

工

期

地表水环境

施工废水回用于项目施工过程；施工人员产生的生活污水、场地清洗废水通过排入项目所在楼房公共化粪池处理后外排至周边市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

大气环境

装修材料运进的过程中轻拿轻放，原料的搬运争取一步到位，减少搬运过程，减少扬尘的产生。装修过程中使用环保漆。

声环境

墙体隔声、夜间禁止施工。

固废

生活垃圾收集后运至项目周边垃圾通堆放，由环卫部门清运处置；装修垃圾尽量回收利用，不能回收利用部分按照《昆明市人民政府办公室关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办〔2011〕88号令）中相关规定，集中收集后交由有资质的单位清运处置。

运

营

期

地表水环境

1、项目实行雨污分流，餐饮废水先经油水分离器预处理，再经管道收集进入隔油池处理后，同冲厕废水一起通过项目自建的化粪池处理，之后依托云南电子器材有限公司设置的公共排污口排入新闻路市政污水管网，废水最终排入昆明市第一水质净化厂处理。

2、定期委托有资质的单位对隔油池废油进行处置，确保污水处理设施正常运行。

3、加强管理，加强化粪池及排水管网检查，避免污水在化粪池内溢满。

大气环境

1、按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及昆明市人民政府第46号令要求设置外置烟管、安装油烟净化器。设置排烟口，已安装的2套油烟净化器额定风量下净化效率为78.4%，1层风机风量20000m3/h，2层风机风量6000m3/h，油烟经安装油烟净化器处理之后达标排放。

2、油水分离器设置于厨房内部，隔油池及化粪池设置于地下，均加盖密闭，池内污泥需及时清掏处理，减少异味产生量；卫生间及时清理打扫后异味影响较小，生活垃圾及时清运处理，泔水委托有资质单位每日清运。

声环境

隔声罩隔声、自带的减震垫和消声器处理。

固体废物

生活垃圾产生后委托环卫部门当日清运；厨余垃圾产生后连同生活垃圾委托环卫部门当日清运；废油脂及餐余泔水按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运；化粪池粪渣委托环卫部门定期清掏处置；可回收物品由经营者单独收集后，外售给回收单位。

其他

按照昆明市有关“禁煤”、“禁磷”、“禁白”的要求，禁止使用高污染燃料，禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂，禁止使用一次性不可降解餐饮器具和塑料袋。

2、环境监理计划

表9-2   项目环境监理计划一览表

监理阶段

监理单位

监督单位

监理内容

施工期

环境监

察部门

西山区

环保局

是否有施工噪声扰民现象

营运期

环境监

察部门

西山区

环保局

是否安装合格的油烟异味净化设施、排气筒高度及废油、泔水的委托处理情况、隔油池及化粪池的设置；是否进行了环保设施竣工验收。

3、环境管理与监测计划

（1）环境管理

为确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展，为企业的生产管理和环境管理提供保证，项目应设环境保护管理专员对项目的“三废”排放及治理情况进行监督管理。

1）项目正式运营前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，防止含油废水溢出污染环境。若发现设备故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

3）正确使用油烟净化装置。加强对风机、油烟净化装置、油烟排放管道等设备的管理，定期清洗、维护、确保正常运行。

4）按照管理规定对餐厨垃圾和废弃油脂的产生数量去向等进行详细登记，并向城市管理综合行政执法部门备案。

5）开展排污申报登记，依法申领排污许可证，积极开展排污许可证年度审验工作。

6）指定专人进行环保设施管理和维护，保证环保设施正常运行。

（2）环境监测计划

为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为运营期的环境保护及污染物控制、和环境管理提供科学依据，项目应定期开展环境监测工作。项目运营期需委托有资质的环境监测单位进行监测，项目环境监测主要项目和内容如表9-3。

表9-3  运营期环境监测计划一览表

序号

监测要素

监测布点

监测项目

监测频率

1

废气

油烟排气筒排气口

油烟

每年1次

2

废水

项目废水总排口

COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、SS等

每年1次

3

噪声

项目厂界外1m处

噪声

每年1次

4、项目“三同时”竣工验收一览表

表9-4    项目“三同时”竣工验收一览表

序号

项目

处理

对象

处理措施

处理效果

验收标准

1

废水

餐饮废水

餐饮废水先经自建的油水分离器、隔油池预处理。

①油水分离器29个（容积0.5m3/个），总容积为14.5m3。

②隔油池1个，容积为20m3。

预处理

废水排放浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

全部污水

化粪池，1个，容积为35m3。

达标排放

2

废气

1层油烟废气

油烟净化器（风机风量20000m3/h、净化效率不低于60%）。

达标排放

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/m3的标准
排气筒高于自身建筑1.5m以上，高于10m范围内最高建筑物1.5m以上。

排气筒高度满足《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第46号）的规定

2层油烟废气
油烟净化器（风机风量6000m3/h、净化效率不低于60%）。

达标排放

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/m3的标准
排气筒高于自身建筑1.5m以上，高于10m范围内最高建筑物1.5m以上。

排气筒高度满足《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第46号）的规定

异味

及时清理打扫、垃圾日产日清，大气稀释扩散

达标排放

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准

3

固体

废物

生活垃圾

生活垃圾收集桶，若干个小的，日产日清。

妥善处置

固废100%处理。

厨余垃圾

厨余垃圾收集，加盖大垃圾桶5个，由带盖塑料桶收集后连同生活垃圾委托环卫部门当日清运。

餐余泔水

加盖泔水桶收集5个，按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运。

废油脂

加盖废油桶收集3个，按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》相关要求，委托相关资质单位当日清运。

4

噪声

噪声

隔声罩隔声、自带的减震垫和消声器处理。

达标排放

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

5、建议

（1）加强项目的通风。

（2）提倡文明用餐，减少铺张浪费。

（3）白天尽量使用自然照明，减少照明用电。

（4）做好项目门前的三包责任制，美化环境。

（5）节约用水、用电。

（6）减少一次性餐具的使用，节约资源。

（7）提高项目内部各种废旧物资的资源化利用水平。

（8）在室内可多放置些绿色植物、花卉等以净化空气。。
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