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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别――按国标填写。
4. 总投资――指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明芭比堂动物医院有限公司昆明芭比堂动物医院

	建设单位
	昆明芭比堂动物医院有限公司

	法人代表
	盛子鉴
	联系人
	盛子鉴

	通讯地址
	昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺

	联系电话
	188****6882
	传真
	/
	邮编
	650000

	建设地点
	昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别
及代码
	O822宠物服务

	占地面积
(平方米)
	115.9
	建筑面积
(平方米)
	252.7

	总投资
(万元)
	50
	其中：环保
投资(万元)
	5.01
	环保投资占总投资比例
	10.02%

	评价经费
(万元)
	1
	预计投产
日期
	2019年9月

	工程内容及规模
一、任务由来
随着人民生活水平的不断提高和宠物数量的逐年增加，宠物医疗行业也得到了不断发展。近几年，昆明市经济的高速发展，人们生活水平的提高，饲养宠物的数量不断增加，人们对宠物的重视程度不断提高，宠物医疗逐渐成为服务行业的消费视点。其中宠物医疗行业发展较快，随着服务领域和服务数量的不断扩大，在一定程度上已经满足不了群众日益增长的宠物医疗需求。
昆明芭比堂动物医院有限公司昆明芭比堂动物医院(以下简称“昆明芭比堂动物医院”)位于昆明市西山区前卫街道十里长街仟村佳宇2栋8号商铺（中心地理坐标：北纬N25°0'7.88"、东经E102°42'12.76"），建筑面积为252.7m2，共两层，首层主要为诊室、DR室、手术室、美容室，二层主要为动物病房及隔离区。项目总投资50万元，其中环保投资5.01万元，主要从事猫、狗宠物疾病预防、诊疗、手术、住院、美容、洗澡、寄养，宠物食物、药品及用品销售等，投入营运后，项目预计年接待猫和狗各1000只。本项目不设发电机和冷却塔。

本项目选址于选址于昆明市昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺，项目设有独立对外出入口，出入口经过一家洗车场后到达前卫西路，项目旁边为商店，楼上为住户。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本及2018修改单）的有关规定，本项目属于“三十八、专业技术服务业—110、动物医院”全部需编制建设项目环境影响报告表，因此，昆明芭比堂动物医院有限公司委托我单位为本项目编制环境影响报告表（附件1）。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批，作为环保管理的依据。
二、项目地理位置及四至情况
二、建设项目概况
1、基本概况
项目名称：昆明芭比堂动物医院有限公司昆明芭比堂动物医院
建设单位：昆明芭比堂动物医院有限公司
建设地点：昆明市西山区十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺
建设性质：新建 

2、项目建设内容及规模
项目租用昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺（商铺共2层）进行经营，总经营面积252.7m2。项目所在楼房共7层，项目位于1层，楼上为仟村佳宇小区住户。
昆明芭比堂动物医院设置诊室、DR室、手术室、美容室、寄养室，主要从事猫、狗宠物疾病预防、诊疗、手术、住院、美容、洗澡和寄养，宠物食物、药品及用品销售等。项目组成情况见表1-1。
项目主要组成内容一览表
项目组成
数量
建筑面积（m2）
功能说明
备注
主辅工程
主主体工程
诊室
4间
23.9

设置4张桌子、4个诊台，用于宠物疾病诊断
租用
手术室
1间
21

用于给宠物手术，内设1台小型医用污水处理设备
隔离室
4间
16.8

用于疾病或疑似疾病宠物隔离
处置室
1间
18.3

用于宠物伤口处理等
美容室
1间
11.3

用于宠物美容及洗澡
DR室
1间
7.3

用于宠物X光拍摄。注：需另办理相关手续
猫房
1间
11.8

用于猫的寄养
狗房
1间
11

用于狗的寄养
冷房
1间
9

宠物暂居处
暖房
1间
7.2

宠物暂居处
辅  辅助工程
接待大厅
1间
15.9

接待顾客、销售宠物食物及用品
医疗废物暂存间
1间
4.2

用于医疗废物暂存
药房
1间
10.3

用于药物储存
杂物间
1间
3.5

存放杂物
更衣室
1间
7

职工更换衣物
休息室
1间
14

顾客休息场所
过道
/

45.6

人员通行
公用
工程
供水
项目用水依托西山区十里长街仟村佳宇小区供水系统。
依托
排水
项目内医疗废水经设置的污水处理设备一体机处理后，排入十里长街仟村佳宇小区化粪池；员工卫生间废水及地面清洁废水排入十里长街仟村佳宇小区化粪池，经化粪池处理后再排入市政污水管网，最终排入昆明市第七水质净化厂处理。
供电
依托楼房公共供电系统，内部不设置备用电源。
环保

工程
废气处理
院内使用广东新风缘空气净化设备有限公司的空气自动净化装置
废水处理
设置1台医用污水处理设备，位于手术室内。
噪声处理
全部窗户采用隔音玻璃
新建
医疗废物收集桶
3个医疗废物收集桶（2用1备），3个医疗废物包装袋（2用1备），2个利器收集盒（1备1用）
医疗废物暂存间
1间，面积为4.2㎡，位于一层隔离室旁边，暂存医疗废弃物设置符合国家相关规定的医疗废物暂存间，由云南正晓环保投资有限公司进行定期清运处置。
新建
（1）主辅工程
项目租用的是昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号二层商铺，设有诊室4间，建筑面积23.9㎡，设置4张桌子、4个诊台，用于对宠物进行诊断；手术室1间，建筑面积21㎡，用于给宠物手术，内设1台小型医用污水处理设备；隔离室4间，建筑面积16.8㎡，用于疾病或疑似疾病宠物隔离；美容室1间，建筑面积11.3㎡，用于宠物美容及洗澡；DR室1间，建筑面积7.3㎡，用于宠物X光拍摄；猫房1间，建筑面积11.8㎡，用于猫的寄养；狗房1间，建筑面积11㎡，用于狗的寄养；冷房1间，建筑面积9㎡，用于宠物暂住处；暖房1间，建筑面积7.2㎡，用于宠物暂住处；接待大厅1间，建筑面积15.9㎡，用于接待顾客、销售猫粮、狗粮、装饰品及用品；医疗废物暂存间1间，建筑面积4.2㎡，用于医疗废物暂存；药房1间，建筑面积10.3㎡，用于药品储存；杂物室1间，建筑面积3.5㎡，用于对方杂物；更衣室1间，建筑面积7㎡，职工更换衣服场所；休息室1间，建筑面积14㎡，顾客休息场所，过道建筑面积45.6㎡，提供给人员通行。
（2）公用工程
①供水
项目用水依托西山区十里长街仟村佳宇小区供水系统。

②排水
项目内医疗废水经设置的一体化污水处理设备二氧化氯发生器处理后，排入十里长街仟村佳宇小区化粪池；员工卫生间废水及地面清洁废水排入十里长街仟村佳宇小区化粪池，经化粪池处理后再排入市政污水管网，最终排入昆明市第七水质净化厂处理。
③供电
依托楼房公共供电系统，内部不设置备用电源。
（3）环保工程
①废气处理
院内使用空气自动净化装置。

②废水处理
设置1台小型污水处理设备（二氧化氯发生器），位于手术室内，工艺中的主体为二氧化氯消毒，其自带二氧化氯消毒功能。
③噪声处理

全部窗户采用隔音玻璃
④医疗废物收集
有2个医疗废物收集桶（1用1备），2个医疗废物包装袋（1用1备），2个利器收集盒（1用1备）。
⑤医疗废物暂存间
有1间医疗废物暂存间，面积为4.2m2，暂存医疗废弃物设置符合国家相关规定的医疗废物暂存间，由云南正晓环保投资有有限公司定期清运处置。
3、项目主要医疗设备
项目运营过程中有DR室一间，有X光机1台（兽用数字化高频 X 射线机/D16DR）。根据环保要求，需另行办理相关环保手续，本报告中不包括此部分的环境评价内容。项目DR室设置在医院1层，对楼上用户影响较小。
项目主要医疗设备见下表1-2所示。
表1-2  主要医疗设备一览表
序号
设备名称
品牌型号
数量
1

血球计数仪
迈瑞BC2800VET

1台
2

显微镜
莱卡DM500

1台
3

麻醉机
马特VME（移动式）
1台
4

多普勒血压计
多普勒811-B 

1台
5

X光机
兽用数字化高频 X 射线机/D16DR

1台
6

B超
迈瑞DP50

1台
7

手术台
1台
8

高压灭菌锅
1台
项目污水处理设备见下表1-3所示。
表1-3  污水处理设备一览表
序号
设备名称
品牌型号
数量
1

二氧化氯发生器
润之洁牌HB-100型
1台
4、劳动定员及工作制度
（1）劳动定员
本项目拟设员工9人，其中宠物医生3人，其他职工6人，均不在项目内食宿。
（2）工作制度
年工作365天，每天工作12小时。
5、项目药品使用情况
项目主要进行宠物疾病防治，原材料为医用药物，以各种针剂药品和口服药品为主，根据实际用量外购。主要原材料见下表
表1-4  本项目主要医疗用品一览表

序号
设备名称
规格型号
用途
年用量
1

棉签
30个/包
消毒，擦拭
60包
2

带针缝合线
3-0

缝合伤口
30盒
3

输液器
0.55#

输液使用
12包
4

一次性注射器
1.0ml/2.5ml/5ml/10ml

注射药物使用
24盒
5

纱布块
10cmX10cm

消毒，手术止血用
12包
6

酒精
75%X500ml

消毒
12瓶
7

碘伏
500ml

消毒
6瓶
8

新洁尔灭
500ml

消毒
6瓶
9

双氧水
500ml

消毒
3瓶
10

消毒粉
10g/小包
消毒
500小包
11

针剂药品
多种规格
治疗动物疾病
6000支
12

口服药品
多种规格
治疗动物疾病
240盒
13

医用胶布
24卷/盒
包扎及黏贴
12盒
6、项目环保投资
本项目总投资50万元，其中环保投5.01万元，占总投资的10.02%，环保投资明细详见表1-4。
表1-5  项目环保投资一览表
序号
环保设施
处理对象
数量/ 规模
投资金额（万元）
备注
1

医疗废物暂存间
医疗废物
1间，4.2m2
1
医疗废物通过设置医疗废物收集桶分类收集后，暂存于医疗废物暂存间内，定期委托云南正晓环保投资有限公司统一清运处置。
利器盒
2个
医疗废物收集桶
2个
医疗废物包装袋

2

2

生活垃圾收集桶
生活垃圾
若干
0.01

生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运。
3

污水处理设备
医疗废水
1套，处理规模约为2.4

m³/d 

1

医疗废水和宠物洗澡废水经一体化污水处理设备二氧化氯发生器处理后再排入楼栋化粪池进行处理。 

4

空气净化设备

恶臭

1套

3

合计
5.01



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，项目租用昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺，本项目租用已建成的房屋进行内部改造和装修后作为经营场所，故不存在与本项目有关的原有污染情况。




表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置及周边环境状况
昆明芭比堂动物医院位于昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号二层商铺，北纬N25°0'7.88"、东经E102°42'12.76"，周围都是商铺，具体位置见附图1（建设项目地理位置图）。
二、地形、地貌、地质
建设项目所在区域地处昆明市区东南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。属于滇池湖盆地中部，东北部高，向西南倾斜，海拔1886~2731m 。区内地貌由高原盆地、丘陵和中低山峦构成，地质构造为第四系沙砾石。区域地下水由第四系松散层中赋存孔隙水组成，地下水主要补给来源是大气降水和地表水。松散层的孔隙水和基岩中的裂隙水无腐蚀性。
项目所在地为滇池断陷湖积盆地北中部地段，根据国家《建筑抗震设计规范》CGB50011-2001 )，昆明地区抗震设防烈度为8区第二组。
三、气候、气象
项目所在地气候属北亚热带低纬度高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.TC，极端最高气温3 1. 5'C ，极端最低气温- 5 .4 'C ，最热月(7月) 平均气温17.8'C ，最冷月(1月)平均气温7.8'C ，每年11 月至次年4 月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴郎、空气干燥、干旱少雨；5 月~1 0 月转受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮渥温暖，形成雨季。年平均降雨量900-11 00mm ，年平均相对湿度74%；全年主导风向为西南风，次为西风和东北风，大风日数少，静风频率27%，年平均风速2.2 m/s，量大风速20 .4 m/s；年平均日照2448.7小时，无霜期227 天，气压810hPa。
四、水文
评价区域内主要地表水为清水河、盘龙江，主要湖泊为滇池外海。
盘龙江长95.3km，流域面积约761km²，盘龙江的主源为牧羊河（又称小河），发源于嵩明县境内的梁王山北麓歌乐山的喳啦箐，多年平均年径流量3.57亿m³，河道流
域高程库2890-2280m，径流面积最宽处23km，最窄处为730km。它上联松华坝水库，下泄滇池。
评价区内的主要湖泊为滇池外海，滇池具有年际变化大，存在连续丰水，连续枯水期长等特点。滇池属长江流域金沙江水系，坐落于盆地中南部，北临昆明市区，呈南北向分布，南北长40km，东西平均宽7.5km，面积300km²，平均水深4.4m，湖容量12.9×108m³，东北部有一天然沙堤，长4千米，将滇池分为南北两部分，称为外湖和内湖；内湖（草海）面积10.67km²，外湖（外海）面积287.1km2，湖长41.2km，最大宽度13.3km，平均宽度7.56m，最大水深11.3m，平均水深5.12m，容积15.931亿m3。
五、植被、生物多样性
本项目区域原生生态环境已因开发建设而改变，原生植被已不存在，区域内植被主要为人工种植绿化植被，绿化植物主要为昆明本地物种，区域生态环境是不完善的生态系统，极易受外界干扰，评价区域内生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低。
本项目区域范围内未发现国家保护的珍稀动植物。



表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
项目位于昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺，属于商业交通居民混合区，根据《云南省环境空气质量功能区划分类》，项目所在区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《西山区2019年1-3月空气质量情况通报》，据昆明市环境监测中心统计数据，2019年1-3月，西山区碧鸡广场空气质量监测点有效监测天数为90天，其中优级天数47天，良好天数43天，无轻度污染天数，空气质量优良率为100%。PM10为48.5微克/立方米，PM2.5为27.8微克/立方米，各项污染物浓度均达到环境空气质量二级标准。环境空气综合指数为3.43。
2、地表水环境质量现状
项目周围主要地表水体为清水河、盘龙江、滇池外海，清水河位于项目西面620m处，盘龙江位于项目东边2.3km处，滇池外海位于项目西面5.2km处。清水河无水系划分，无上下游，参考其距离最近水系采莲河（清水河以西1.8km）。根据云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年），采莲河“源头——入外海口”段，属于一般鱼类保护、农业用水，水环境功能区划类别为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水标准；盘龙江“松华坝水库出口—入外海口”段，属于非接触娱乐用水、景观用水区、 一般鱼类保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水标准；滇池外海（外海全湖），属于饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，水环境功能区划为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水标准。
根据《昆明市西山区2019年1月水环境质量公报》显示，2019年1月水质为Ⅱ类。根据《2018年云南省环境状况公报》显示，滇池外海水质类别为IV类，水质轻度污染，未达到水环境功能要求(Ⅲ类)，超标指标为化学需氧量(IV类，超标0.47倍)、总磷(IV类.超标0.34倍)，湖库单独评价指标总氮为IV类。营养状态指数为57.5，处于轻度富营养状态。与上年比较水质由劣V类好转为IV类，营养状态由中度富营养转为轻度富营养，营养状态指数有所下降。化学需氧量由劣V类好转为IV类，浓度降低29.7%；总磷由V类好转为IV类，浓度降低50.0%；高锰酸盐指数由IV类好转为Ⅲ类，浓度降低29.4%；五日生化需氧量由Ⅲ类好转为I类，浓度降低46.2%；总氮由V类好转为IV类，浓度降低39.8%;氨氮浓度降低34.5%。

3、声环境质量
建设项目场址位于昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺，属于商业交通居民混合区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
根据《西山区2018年区域环境噪声监测结果通报》，西山区2018年区域环境噪声昼间为51.0dB(A)，达1类区标准要求。区域环境噪声昼间为45.2dB(A)，达1类区标准要求。据现场踏勘，项目区周围无重大噪声源，主要噪声来源为行经车辆所产生的噪声。区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，噪声总体水平与去年持平。
4、生态环境质量现状
评价区域为城市建成区，经过多年开发建设，已无天然植被，区域内仅有少量人工种植的行道树和绿化草地，生态环境自身调控能力低，受人为影响较大，总体生物多样性较差。评价范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目以周围的环境敏感点作为主要的环境保护目标，本项目主要的保护目标为仟村佳宇小区、项目楼上住户、广福城沁福园、云新村、滇池源居、清水河等，具体情况见表3-1。
表3-1  环境保护目标一览表
保护对象
规模人数
方位及距离
环境要素
保护级别
博美汽车美容服务

约10人
项目左侧

环境空气、声环境
环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012)二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
仟村佳宇小区
约500人
东面20米
项目楼上住户
约80人
项目上方
广福城沁福园

约500人
东面200米
云新村
约500人
东南面160米
未名城

约500人
南面75米
滇池源居
约500人
西南面220米
清水河
—

西面620m

地表水
环境
地表水环境执行：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
盘龙江
—

东面2.3km

滇池外海
—

西面5.3km




表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量标准
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准     单位：μg/ m3

序号
污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
1

二氧化硫（SO2）
年平均
60

μg/ 

m³
24小时平
150

1小时平均
500

2

二氧化氮（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

3

一氧化碳（CO）
24小时平均
4

mg/m³

1小时平均
10

4

臭氧（O3）
日最大8小时平均
160

μg/ 

m³
1小时平均
200

5

颗粒物（粒径小于等于10μm）
年平均
70

24小时平均
150

6

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
年平均
35

24小时平均
75

7
二氧化氮（NOx）
年平均
50
24小时平均
100
1小时平均
250
2、地表水环境质量标准
《地表水执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 ，标准限值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH除外）
项目
水质类别
pH值
COD

BOD5
TP

NH3-N

粪大肠菌群（个/L）
Ⅲ级
6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤1

≤10000

3、声环境质量标准
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。具体标准值见表4-3。 
表4-3   声环境质量标准    单位：dB(A)
类  别
昼  间
夜  间
2类
60
50


	污染物排放标准
	运营期污染物排放标准
1、水污染物排放标准
项目施工期施工废水回用无外排，不设置排放控制标准。

项目医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，生活废水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准。标准限值见表4-4。

表4-4   项目废水排放执行标准 

医疗机构水污染物排放标准
序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

2

pH

6~9

3

COD (mg/L)
250

4

BOD5 (mg/L)
100

5

SS (mg/L)
60

6

动植物油（mg/L）

20

7

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

8

总余氯（mg/L）

2~8

污水排入城市下水道水质标准
序号

控制项目

标准

1

pH

6-9

2

COD (mg/L)
500

3

BOD5 (mg/L)
350

4

SS (mg/L)
400

5

NH3-H(mg/L)
45

6

总磷(mg/L)
8

2、大气污染物排放标准
项目施工期的大气污染源主要为装修时产生的施工扬尘。排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-5。
表4-5   新污染源大气污染物排放限值 

污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m³）
颗粒物
周围外浓度最高点
1.0

项目运营过程废气主要是宠物粪便宠物自身异味等恶臭。排放标准执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准中相应的标准值，标准值见表4-6。
表4-6   项目废气排放执行标准    
恶臭污染物排放标准
序号

控制项目

排放限值

单位

1

氨
1.5
mg/m³

2

三甲胺
0.08
3

硫化氢
0.06
4

甲硫醇
0.007
5

甲硫醚
0.07
6

二甲二硫
0.06
7

二硫化碳
3
8

苯乙烯
5
9

臭气浓度
20
无量纲

3、噪声排放标准
项目施工期施工现场噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-7。
表4-7    建筑施工厂界环境噪声排放限值    单位：dB（A）
昼间
夜间
70

55

项目噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准限值见表4-8。

表4-8  社会生活厂界环境噪声排放标准    单位： dB(A)

声环境功能区类别
时段
昼间
夜间
2类
60

50

4、 固体废弃物排放标准
医疗固废按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和国家环境保护总局“关于使用后的一次性医疗器械环境管理法律适用问题的复函”等文件的规定要求，规范收集暂存后委托具有医疗废物处置资质单位进行处理；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157 号）。



	总
量
控
制
标
准
	建议的总量控制指标：
 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。
废水排放量：217.54m3/a；
COD：0.061t/a；
氨氮：0.006t/a；
总磷：0.001t/a。
固体废物：生活垃圾委托西山区环卫部门定期清运处置，处置率100%。
         医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)

本项目主要从事猫、狗宠物疾病预防、诊疗、手术、住院、美容、洗澡和寄养等工艺流程如下：
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图5-1  本项目工艺流程示意图


	主要污染工序
一、施工期污染工序
项目属于租用已建商铺进行经营，施工期主要为商铺的装修和设备的摆放。
1、扬尘和装修废气
扬尘污染主要产生于装修过程中少量配制砂浆、内墙改造及木材、瓷砖切割，由于施工主要在室内，且工期短，加之施工期间关闭门窗，扬尘对外环境的污染很小，大气中TSP不会明显增高。
室内装修需使用油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂、墙纸、屋顶石膏板等，其中含甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃和铅的化合物等对人体有害。
在装修过程中四周按照城建部门要求设置围挡，使用绿色环保材料，保持室内空气畅通，装饰装修工程竣工后，空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），不对员工的身体健康产生危害。
2、施工期废水
拟建项目施工期主要对租用建筑物进行装修和医疗设备的安装，施工时间较短，废水的产生量较小，施工期废水主要为施工人员产生的生活废水，主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、氨氮等。
3、施工期噪声
拟建项目施工期所用的设备较少，其噪声源主要在装修及安装过程中，主要设备包括电钻、电锤、手工钻、木工刨、无齿锯等，因而不可避免地产生施工噪声。这些设备运行时噪声值范围为80dB（A）～90dB（A），这些声源具有噪声高、无规则等特点。
4、固体废物
施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。
装修产生的少量建筑垃圾，统一运往指定的建筑垃圾堆场处置。
施工人员生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾场处置。
二、营运期污染工序
本项目的主要污染来源包括：医疗废水、宠物洗浴废水和卫生间生活污水；宠物的粪便以及宠物自身的臭味；营业噪声；生活垃圾、动物毛发、宠物粪便、医疗废物等。
1、废水

本项目用水主要为医疗用水、宠物洗浴用水和卫生间生活用水。项目运营过程中产生的医疗废水和宠物洗浴用水经一体化处理设备二氧化氯发生器消毒处理后与生活废水一起进入项目所在楼房配套的公共化粪池处理后，汇入市政污水管网，最终排入昆明市第七水质净化厂。项目医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，生活废水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准。
项目所用的原辅材料和药品均不含重金属离子，故本项目医疗废水不含重金属。
（1）医疗废水
项目医疗废水主要为：医护人员、就诊人员洗手废水，地面、工作台清洁废水，医疗器械清洗消毒废水。
①洗手用水
项目工作人员9人，用水量按10L·人/d，每日洗手用水量为0.09m3/d，32.85 m3/a；根据《第一次污染源普查城镇生活源产排污系数首册》诊所的排污系数按86%计算，生活废水的排放量为0.077m3/d，28.1 m3/a。
②地面、工作台清洁用水
本项目每天下班前会采用添加了优氯净的自来水对地面及工作台进行清洁，用水量为0.1m3/d，36.5.m3/a；排水系数按86%计，则排水量为0.086 m3/d，31.39m3/a。
③医疗器械清洗消毒用水
项目每天不定期使用高压灭菌锅对金属医疗器械进行清洗消毒，根据业主提供的资料，用水量约为0.02 m3/d，7.3 m3/a；排水系数按86%计，则排水量为0.017 m3/d，6 .2m3/a。

项目医疗废水共用水76.65 m3/a，排水65.7 m3/a，本次环评依据《医院污水处理技术指9》（环发[2013]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据，同时参考同类型诊所医疗废水处理前情况，确定医疗废水中污染物浓度源强为COD≤200mg/L，BOD5≤100 mg/L，SS≤60 mg/L、氨氮≤35 mg/L、TP≤5 mg/L、粪大肠菌群≤100000MPN/L。医疗废水污染物产排情况见表5-1。

表5-1 项目医疗废水污染物产排情况

废水来源

分类

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

粪大肠菌群数

MPN/L

医疗废水65.7 m3/a
产生情况

产生浓度（mg/L）

200

100

60

35

5

1.0×106 
产生量

（m³/a）

0.013

0.0066

0.0039

0.0023

0.0003

/

排放情况

产生浓度（mg/L）

160

80

24

29

5

<5000
产生量

（m³/a）

0.011

0.005

0.0016

0.0019

0.0003

/

（2）宠物洗浴用水
项目在宠物美容、护理过程中给宠物提供洗澡服务，产生宠物洗澡废水，项目每天接待美容护理宠物10只，类比昆明市其他宠物店用水情况，宠物洗澡用水约为3L/只，此部分用水量为0.03 m³/d，10.95 m3/a，排水量为0.026m³/d，9.49 m3/a。参考类似宠物诊所项目，宠物美容废水产生的污染物浓度为：COD 150mg/L，SS 50 mg/L、氨氮 30 mg/L、LAS 20 mg/L。宠物洗浴废水污染物产排情况见表5-2。
表5-2 项目宠物洗浴废水污染物产排情况

废水来源

分类

项目

COD

SS

NH3-N

LAS

宠物洗浴废水9.49m3/a
产生情况

产生浓度（mg/L）

150

50

30

20

产生量

（m³/a）

0.0014

0.0005

0.0003

0.0002

排放情况

产生浓度（mg/L）

120

20

25 

8

产生量

（m³/a）

0.0011

0.0002

0.0002

0.0001

（3）卫生间生活用水
项目工作人员不在项目区内食宿，用水量按50L·人/d，每日生活用水量为0.45m3/d，164.25m3/a；根据《第一次污染源普查城镇生活源产排污系数首册》诊所的排污系数按86%计算，生活废水的排放量为0.39m3/d，142.35m3/a。卫生间生活废水排入公共化粪池进行处理后，最终排入市政污水管网。生活废水污染物产排情况见表5-3。
表5-3 项目生活废水污染物产排情况

废水来源

分类

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

粪大肠菌群数MPN/L

生活废水142.35m3/a
产生情况

产生浓度（mg/L）

350

250

250

25

7

/

产生量

（m³/a）

0.05

0.036

0.036

0.0036

0.0001

/

排放情况

产生浓度（mg/L）

350

250

250

25

7

/

产生量

（m³/a）

0.05

0.036

0.036

0.0036

0.0001

/

（4）废水治理设施及去向

项目运营过程中产生的医疗废水和宠物洗浴用水经一体化处理设备二氧化氯发生器消毒处理后与生活废水一起进入项目所在楼房配套的公共化粪池处理后，汇入市政污水管网，最终排入昆明市第七水质净化厂。由于水量较小，不会对公共化粪池和昆明市第七水质净化厂造成负担。

表5-4 项目综合废水污染物产排情况

污染物

处理前

处理后

平均浓度（mg/L）
产生量

（m³/a）
平均浓度（mg/L）
产生量

（m³/a）
废水量

/

217.54

/

217.54

COD
296

0.064

282

0.061

BOD5
203

0.044

188

0.041

SS
183

0.040

172

0.038

NH3-N
28

0.006

26

0.006

TP
6

0.001

6

0.001

粪大肠菌群数MPN/L
1.0×106
/

<5000

/

（5）水量平衡
目前项目污水排向如图5-2所示，水量平衡如图5-3所示。
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图5-2    项目排水示意图
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图5-3    项目水量平衡图    单位：m3/d

由上图可知，项目耗水量为0.69m³/d，251.85m³/a，产生污水量为0.596m³/d，217.54 m³/a。医疗废水经二氧化氯加药设备消毒处理后排入化粪池，处理达标后排入市政污水管网。
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2、废气
项目运营过程废气主要是宠物粪便宠物自身异味等恶臭。通过空气自动净化装置减少对外界的影响。

3、噪声
本项目运营期噪声较小，本项目所使用的医疗设备均为低噪声设备，普通医疗设备在工作过程中产生的噪声均低于50dB(A)，宠物日常偶发噪声源强为60~80dB(A)，空调室外机组噪声值为60~70dB(A)。采用隔音玻璃减少对外界的影响。
4、固废
本项目运营后产生的固体废物为医务人员及顾客所产生的生活垃圾和医疗废物。
（1）生活垃圾
项目区内共有医务和管理人员9名，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，流动顾客生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计算，其产生量为6.5kg/d（即1.63t/a），统一收集后委托环卫部门定期清运。
（2）医疗废物
①医疗废物类别
运营中产生的医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、 药物性废物，均属于《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令 第39号）中规定的医疗废物，危险废物类别为HW01。
根据《医疗废物分类目录》，本项目产生的医疗固体废物组成及特征见表5-4。
表5-2  本项目医疗废物组成及特征

类别
特  征
常见组分或者废物名称
收集方式
感染性废物
携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
1．被血液、体液污染的物品，包括：
棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；
一次性使用卫生用品及一次性医疗器械；
医疗废物收集桶
2．其他使用后的一次性使用医疗用品。 

损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
1.医用针头。
利器盒
2.各类医用锐器，玻璃制品。
病理性废物
诊疗过程产生的动物废弃物
动物毛发、身体组织、动物粪便等。
医疗废物收集桶
化学性废物
具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品
1．过期失效的优氯净、二氧化氯发生器添加药品。
医疗废物包装袋
2．实验室废弃的试剂。
3．废弃的汞血压计、汞温度计。
4. 二氧化氯加药设备废弃原料。

②医疗废物产生量及处置情况
类别同类项目，本项目医疗废物产生量约为1kg/d，0.25t/a。
根据建设单位提供的资料，项目内部分医疗器械，例如镊子、剪刀、钳子等，采用高压灭菌锅进行消毒。项目在诊疗过程中会产生病死动物遗体，尸体交还宠物主人处理。

项目医疗废物处置情况见表5-3。
表5-3   医疗废物处置情况
种类
名称
产生量
处置情况
备注
感染性废物
一次性手套和口罩；废弃棉球、棉签、纱布、输液贴;一次性注射器、输液管；废弃血液
0.25t/a

设置符合国家相关规定的医疗废物暂存间，医疗废弃物由云南正晓环保投资有限公司进行定期清运处置。（若云南正晓环保投资有限公司不能达到每天清运应当设置临时贮存冰箱）
损伤性废物
医用针头、缝合针、一次性注射器针头、废弃手术刀
病理性废物
动物毛发、身体组织、动物粪便等
化学性废物
废弃的化学消毒剂



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污

染物
	宠物
	恶臭
	少量
	少量

	水污染
物
	综合废水
217.54t/a
	COD
	296
	0.064
	282
	0.061

	
	
	BOD5
	203
	0.044
	188
	0.041

	
	
	SS
	183
	0.040
	172
	0.038

	
	
	氨氮
	28
	0.006
	26
	0.006

	
	
	TP
	6
	0.001
	6
	0.001

	
	
	粪大肠菌群数
	1.0×106
	/
	<5000
	/

	固体废

弃物
	员工办公
	生活垃圾
	1.63t/a
	0

	
	美容区废物
	一般固废
	0.25t/a
	

	
	医疗废物
	危险废物
	0.25t/a
	

	噪声
	宠物偶发噪声、空调室外机组噪声
	60~80dB(A)
	各边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

	其他
	/

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目四周无古居、古木、风景名胜及其它需重点保护的敏感生态保护目标。因此，建设项目在营运期应重点考虑废水、废气、固废和噪声对附近环境的影响，做好废水、废气、固废和噪声的达标排放工作，根据上面所列污染物类型﹑浓度﹑排放量情况及处理措施分析，项目对环境产生的污染负荷将会很小，该项目对生态环境的影响较小。



表七、环境影响分析
	一、相关符合性、合理性分析
1、产业政策符合性分析
根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，该项目鼓励类第三十六项：教育、文化、卫生、体育服务业中的第29条“医疗卫生服务设施建设”。

2、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

项目位于昆明西山区十里长街仟村佳宇小区，根据《长江经济带生态环境保护规划》，项目所在地为长江经济带上游区，规划中指出，长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。

项目为医疗卫生服务设施建设项目，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。

3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，长江经济带中禁止以下内容：
（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
    （2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
    （4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
项目为医疗卫生服务设施建设项目，建设地点位于昆明西山区十里长街仟村佳宇小区，不属于以上禁止新建、扩建的项目类型，与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的相关要求相符。
4、选址合理性分析
本项目为宠物医院，根据《动物机构诊疗管理办法》（农业部19号令）中关于动物诊疗机构选址的规定：
（1）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米；
（2）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。
根据《昆明市动物诊疗管理规定》（昆明市人民政府第68号令）中关于动物诊疗机构选址的规定：
（1）选址符合国家规定的动物防疫条件，距离学校、幼儿园、医院、机关、宾馆、饭店、商场等公共服务场所和畜禽养殖场、动物交易场所不少于200米；
（2）诊疗场所应当设有独立对外出入口，其出入口不得设立在居民住宅楼内或院内。
本项目选址于选址于昆明市昆明市十里长街仟村佳宇小区2栋8号商铺，项目设有独立对外出入口，出入口经过一家洗车场后到达前卫西路，运输途中无学校、幼儿园、医院、机关、宾馆、饭店、商场等公共服务场所和畜禽养殖场、动物交易场所。周边200m范围内没有学校、幼儿园、医院、机关、宾馆、饭店、商场等公共服务场所和畜禽养殖场、动物交易场所等，项目选址为临街商业铺面，周边铺面为洗车场。距离最近的地表水为东面2.3km处的盘龙江，项目废水经一体化污水处理设备二氧化氯发生器处理后依托所在建筑化粪池，最终排入市政管网，不会对水资源造成污染。
5、布置合理性
项目根据使用、管理等方面的要求，项目利用有限空间对房屋进行功能分隔。诊室、治疗室、药房、隔离室、手术室、DR室以及医废暂存间等区分明确，互不干扰又相互联系。
6、环境相容性分析
项目所在建筑共7层。项目运营过程中产生的噪声较小，废水能得到妥善处置，废气主要是宠物粪便及宠物自身异味，周边商铺为洗车场，对周边影响较小。项目产生的污染物均能得到妥善处置，不会对周边产生影响，与周围环境具有较好的相容性。
7、项目消毒方式符合性分析
由项目基本情况可知，项目消毒方式主要有： 

镊子、钳子等手术器械消毒：采用高压蒸汽灭菌；
住院病房等消毒：采用紫外线灯直接照射进行消毒，早晚各半小时；桌面、地面1：500优氯净擦拭消毒。
各种穿刺做到“一宠一针一管”。
医疗废物暂存间采用移动式紫外线消毒灯定期进行消毒。
项目的消毒方式符合《消毒技术规范》的要求，不会对环境造成影响。

8、危废暂存间选址合理性分析

由于建设项目涉及危险废物的临时储存。其选址按照《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求执行，详见表7-1。
表7-1 建设项目危险储存场所选址合理性分析表

选址要求

本项目情况

选址结论

（1）地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内

根据《中国地震动参数区域图》（2001年版），工程区域地震基本烈度为Ⅷ度。

满足

（2）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区

项目危废暂存间位于医院内部

满足

（3）应位于居民中心区常年最大风频的下风向

项目危废暂存间位于医院内部
满足

（4）禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区

远离周围水体的滩地和洪泛区

满足

（5）禁止选在自然保护区、风景名胜区、和其它需要特殊保护的区域

不属于自然保护区、风景名胜区、和其它需要特殊保护的区域

满足

根据表7-1，项目的危废暂存间选址合理。

二、施工期环境影响分析：
1、施工废气
拟建项目施工期间，对周围大气环境产生影响的是主要因素是物料堆放、地面清理平整、运输产生的少量扬尘，及油饰和粉刷内墙表面产生的有机废气。
主要采取以下控制措施：
（1）装修过程按城建部门要求四周设置围挡，减少粉尘向外扩散。
（2）装修过程中建筑外扎好防尘网，减少粉尘及废气向排放。
（3）装修选料时考虑选择环保型装饰材料，使用污染物浓度指标满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的涂料及有机溶剂等；
（4）无粉尘产生时，室内应多通风，对于无法避免的污染物应在其挥发高峰期加大室内换气频次，以确保室内污染物浓度低于安全限值。
（5）装修完毕后尽可能多开窗通风。
通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。由于施工期具有阶段性、暂时性，因此，施工期大气污染物对周围环境敏感目标的影响只是短暂的、局部的，随着施工结束，影响将随之消失。
2、施工废水
施工过程废水主要是施工人员生活废水。由于项目区已经并入市政污水管网，施工人员生活废水可通过市政污水管网排入昆明市第七水质净化厂进行处理，不会对周围环境保护目标造成影响。
3、施工噪声
拟建项目施工期噪声主要是装修设备运转噪声，主要采用以下控制措施：
（1）选择低噪声的装修设备。
（2）墙体加装隔声材料。
（3）合理安排装修计划和装修设备组合以及装修时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用噪声大的装修设备。
（4）施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行装修设备的数量，尽可能使装修设备均匀地使用。
本项目施工噪声在采取相应措施后可将影响降到最小。施工噪声对周围的环境影响保护目标影响是暂时的、局部的，随着施工结束影响将消失。
4、施工固废
施工期固体废物主要是装修过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。污染物产生较分散，可采取定点堆放、集中收集措施。
（1）设立建筑垃圾堆放点，对集中起来的建筑垃圾进行分类，筛选可用材料回用于施工过程，其余送至附近垃圾箱，再由环卫部门送至当地垃圾处理场。
（2）施工人员生活垃圾集中收集后送附近垃圾箱，再由环卫部门送至当地垃圾处理场。
在采取以上措施后，建筑施工产生的固体废物实现零排放，不会对周围环境保护目标带来负面影响。
三、运营期环境影响分析：
1、地表水评价等级的确定
根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，分级依据见表7-2。
表7-2   项目地表水环境影响评价等级划分表

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物水污染物当量W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥2000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

——

注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参见间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

 建设项目废水通过市政管网排往昆明市第七水质净化厂，符合表7-1中“注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参见间接排放，定为三级B。”因此，确定本项目地表水环境影响等级为三级B。
2、水环境影响分析

本项目用水主要为医疗用水、宠物洗浴用水和卫生间生活用水。项目运营过程中产生的医疗废水和宠物洗浴用水经一体化污水处理设备二氧化氯发生器消毒处理后进入项目所在楼房配套的公共化粪池处理后，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中的“预处理标准”后及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准后汇入市政污水管网，最终排入昆明市第七水质净化厂。
项目所用的原辅材料和药品均不含重金属离子，故本项目医疗废水不含重金属。
一体化污水处理设备处理污水处理项目污水的可行性分析：

根据监测报告显示：润之洁牌HB-100型化学法复合二氧化氯发生器与50L污水消毒处理30min，处理后医疗污水中粪大肠菌群未检出。消毒后医疗污水中粪大肠菌群、沙门氏菌和志贺氏菌均为检出，符合GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准的要求。 

化粪池接纳项目废水的可行性分析：
消毒后的废水再通过已建好的污水管网排入化粪池，化粪池的有效容积为60m³，纳污范围为本项目产生的废水。本项目日最大污水产生量为0.596m³，产生量较少，本栋住户共120户，约400人，按照人均用水每日用水10L计算，日最大污水量为4m³，化粪池可以满足本项目产生的废水24h停留时间，因此项目废水进入化粪池处理是可行的。

昆明市第七、八水质净化厂总日设计处理水量30万立方米，纳污面积为72.06平方公里，服务人口66.87万人，截止去年共处理污水86593.9448万立方米。项目水量较小，不会对水质净化厂造成压力。

3、大气环境影响分析
由工程分析可知，宠物粪便和自身异味会有一定恶臭，项目采用空气自动净化设备，最大程度上减少了异味的产生，不会对周边住户产生大的影响。
4、噪声环境影响分析
由工程分析可知，项目所产生的噪声主要为诊疗活动时医务人员的交谈声及宠物叫声，源强约为50~78dB（A），项目为了为顾客提供优质的服务体验，项目住院区及寄养区门窗均采用隔声玻璃，正常情况下门窗保持关闭，经玻璃及墙体阻隔、距离衰减后，噪声值能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)要求，项目夜间不运营，因此项目可以做到噪声厂界达标排放，对周围环境的影响不大。   

5、固废环境影响分析
项目运营后所产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾。
由工程分析可知，项目产生的医疗废物为0.25t/a，分类收集后，交由云南正晓环保投资有限公司清运、处置，项目在一层设有医废暂存间，所产生的医疗废物经专用的医疗废物包装分类收集后，集中存放于医疗暂存间内，由云南正晓环保投资有限公司定期清运、处置。（若云南正晓环保投资有限公司不能达到每天清运应当设置临时贮存冰箱）项目采用的医疗废物包装袋、医疗废物包装桶、利器盒均由云南正晓环保投资有限公司提供，该公司为昆明市医疗废物指定处置单位，所提供的医疗废物收集容积据严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的要求生产制作。
项目产生的生活垃圾产生量为1.63t/a，由环卫部门定期清运。
对照《医疗废物管理条例》以及《昆明市医疗废物管理规定》（63号令）中的相关要求，项目所采取的收集、暂存和处置方法均符合环保要求。
为减小项目运营产生的固废对周边环境的影响，要求建设单位采取以下措施：
a、应严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597

-2001）和其他相关规定进行妥善收集、包装、贮存、处置，防止二次污染。
b、医疗固废与生活垃圾分别收集，两类垃圾不得相混，医疗废物用相应的医疗包装袋收集后交由云南正晓环保投资有限公司清运处置。
c、项目对医疗废物进行分类收集，医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应，定期及时交由云南正晓环保投资有限公司清运处置，项目不得对医疗废物自行处理。
医废暂存间建设要求：
a、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 

b、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 

c、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； 

d、应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；
6、项目消毒方式及消毒剂对环境的影响
本项目医疗器械使用高压灭菌锅消毒。使用的优氯净消毒液为购买已经配置好的氯含量为50mg/L的优氯净消毒液，是目前市场上常用的消毒剂，药品性能稳定，对皮肤无刺激，对环境无污染。
综上所述，项目所采取的消毒方式，严格按照医疗卫生《消毒技术规范》中的要求，符合云南省疾控中心的要求，因此不会对环境产生大的影响。
6、生态环境影响分析
项目所在区域，经过多年人工开发，区域内以人工绿化为主，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。项目的运营对周边生态环境产生的影响较小。

土壤环境影响分析
本项目属于为医疗服务设施建设范畴；项目位于昆明西山区十里长街仟村佳宇小区，周围没有耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标；项目位于市区铺面，占地面积极小；建设用地区域已经全部硬化。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（发布稿）（HJ964-2018）附录A中“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，项目属于该表中Ⅳ类项目类别。因此，对土壤环境影响极小，可不开展土壤环境影响评价工作。
四、环境风险分析：

1、评价依据

（1）风险调查
项目不使用易燃易爆、有毒、有害等危险物质，项目可能出现的风险事故主要有：

院内的医疗废物管理不善，出现与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境；二氧化氯加药设备添加药品管理不善，出现药品泄露；消毒剂故障导致废水直接排放；放射室DR机失控事故。

（2）风险潜势初判
本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定的突发环境风险物质，故项目危险物质数据与临界量的比值Q＜1。根据导则，当Q＜1时，项目环境风险潜势直接判定为I。
（3）评价工作等级
根据项目风险潜势判别结果，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1（详见表7-3），可知拟建项目环境风险评价工作等级为简单分析。
表7-3   环境风险评价等级划分表

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
2、风险分析 

医院的风险主要是在营运期产生的。其风险主要包括：院内的医疗废物管理不善，出现与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境；二氧化氯加药设备添加药品管理不善，出现药品泄露；消毒剂故障导致废水直接排放；放射室DR机失控事故。环境风险源项识别见表7-4。

表7-4      项目环境风险源项识别

序号

发生风险对象

风险类别

风险原因

风险危害

1

医疗废物
与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境 

管理疏忽

区域的空气、地表水及人群健康
2

二氧化氯加药设备

药品外泄

管理疏忽

区域的空气
3

医疗废水

因二氧化氯加药设备故障未消毒废水直接排放至化粪池

管理疏忽

加重净化厂处理负担

4

放射室DR机
放射室DR机失控事故
管理疏忽，操作不当

操作人员，医院人群
风险防范措施

为了降低风险或让风险降低到可接受的范围内，需对医院在营运整个过程的风险产生和防治有明确的认识，避免和减轻其产生的风险影响主要有：

1、项目的医疗废物的处置、收集、暂存与管理必须严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物转移联单管理办法》的要求执行，并建立医疗废物收集和转运制度，实行医疗废物转移联单管理，确保医疗废物在医院内的完全收集、贮存及清运。

2、使用二氧化氯加药设备厂家提供的密封药品，药品应按照要求储存在阴凉干燥的地方。

3、二氧化氯加药设备故障应立刻通知厂家进行维修，并暂停营业。

4、设置专门人员负责本项目DR设备的操作，上岗人员必须按要求进行培训，并定期进行设备检查。
通过分析，通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生。 




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	    内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	水污染物
	医疗废水
	COD、SS 、BOD5、氨氮、磷酸盐、粪大肠菌群数
	二氧化氯发生器
	外排水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准

	
	生活废水
	COD、SS、BOD5、氨氮、磷酸盐
	经化粪池处理后通过市政管网排放至昆明市第七水质净化厂
	符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准

	大气污染物
	宠物粪便及自身异味
	恶臭
	空气自动净化装置
	对周围环境影响小

	噪声
	医务人员交谈及动物叫声
	噪声
	通过隔音玻璃、墙体阻隔、距离衰减
	可做到达标排放，对周边环境产生的影响小

	固体废物
	诊疗过程
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	对外环境影响小

	
	诊疗过程
	医疗废物
	委托云南正晓环保投资有限公司清运处置
	实现医疗废物无害化处置

	其他
	动物遗体
	动物遗体
	交还宠物主人
	无害化处置

	生态保护措施及预期效果

本项目位于城市主城区，无原生天然植被，项目建设不涉及新增用地，水土流失、植被破坏等生态问题，因此无具体生态保护措施。 




表九、结论与建议

	一、结论
昆明芭比堂动物医院位于昆明市西山区前卫街道十里长街仟村佳宇2栋8号商铺，核准经营内容有：宠物医院服务；宠物美容服务；宠物寄托服务；宠物食品、用品销售。项目建筑面积为252.7m²，总投资50万元，其中环保投资5.01万元。根据工程分析和环境影响分析，得出以下结论：
（1）根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），该项目不属于限制类和淘汰类项目。
（2）本项目所在地交通便利、基础设施完善，周边无污染型企业，选址较为合理。

（3）施工期环境影响结论

本项目不设施工营地，施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而终止。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，对外环境的影响不大。
（4）运营期环境影响分析结论

①本项目运营期间中采用空气自动净化装置，恶臭对周围环境影响很小。

②在切实执行本报告所提出的各项措施前提下，项目所产生的废水中各项污染物能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，对周围环境的影响较小。

③项目运营过程中噪声源源强较小，通过墙体阻隔、距离衰减、采取落实环评所提措施后，能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周边环境产生的影响较小。

④在切实落实本报告所提出各项环保措施的前提下，项目运营所产生的各项固体废弃物均得到妥善处置，处置率为100%，满足《医疗废物管理条例》（2003.06.16）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206 号）中的相关要求，对周边环境产生的影响较小。 
综上所述，本项目的运行符合国家及云南省相关产业政策要求，选址合理，符合达标排放原则，在落实本报告提出的各项环保措施的前提下，项目各项污染物均能实现达标排放或得到妥善处置，项目的建设及运行不会改变其所在区域的环境功能，对相关环境保护目标的影响有限。因此，本报告认为项目的运行从环境保护的角度是可行的。
二、措施
1、项目异味主要为宠物粪便及自身异味，通过空气自动净化装置良好进行控制。
2、医疗废水和宠物洗澡废水采取一体化污水处理设备二氧化氯发生器进行处理，严格按照使用说明及时添加药剂，保证设备正常运行。医疗废水、宠物洗澡废水经项目内一体化污水处理设备消毒后，与卫生间废水一起经项目污水管道排入公共化粪池处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”后，统一排入市政污水管网。
3、严格遵守《危险废物转移联单管理办法》（环保总局第5号令）及《医疗废物管理条例》（国务院380号令）的规定，医疗废物采用专用医废收集桶和医疗废物包装袋分类收集，定期交由云南正晓环保投资有限公司清运处置，不得自行处理；生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期交由环卫部门清运处置，并建立危废转移联单。 

4、按照昆明市政府关于“禁磷”、“禁白”、“禁燃”的规定，诊所禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂；禁止使用一次性不可降解塑料泡沫餐盒和塑料袋；禁止使用燃煤锅炉和一切燃煤设备，禁止使用高污染燃料。 
三、建议
1、根据工程环境影响评价中提出的运行期环境保护措施，落实环境保护经费，并按计划实施环境保护对策措施。同时加强对员工的环保教育工作，增强员工的环保意意识，开展节水，节能，卫生等教育活动。
2、请专人定期对污水处理设备、污水排放管道进行检查、维护，保证项目的正常营运，以消除因本项目内的相关设备发生故障所造成的污染情况
四、环境管理与监测计划
1、环境管理
为确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展，为企业的生产管理和环境管理提供保证，项目应设专员对项目的“三废”排放及治理情况进行监督管理。
（1）项目正式运营前，应由建设单位、监测单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，防止消毒设备设施废水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
（3）开展排污申报登记，依法申领排污许可证，积极开展排污许可证年度审验工作。
2、环境监测计划
为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为运营期的环境保护及污染物控制、和环境管理提供科学依据，项目应定期开展环境监测工作。环境监测不设专用监测站，可委托有资质的环境监测单位进行监测。项目运行期环境监测主要项目和内容如表9-1 所示。
表9-1  运营期监测计划一览表
序号
监测阶段
监测项目
监测地点
监测项目
监测频次
1

运营期
COD、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群等
小型污水设备出水口
废水
按国家标准方法进行
2

声环境Leq（A）
东、南、西、北四侧厂界各设一个监测点
噪声
按国家标准方法进行
四、竣工环境保护验收
环境保护“三同时”验收一览表见表9-2所示。

表9-2   项目验收一览表

序号

污染物类别

污染物

环保治理措施

验收内容及标准

1

废气

异味
空气自动净化装置
对周围环境影响较小
2

废水

总余氯、粪大肠菌群、COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐
二氧化氯发生器
一体化污水处理设备处理能力2.4m³/d。废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。
3

固废

生活垃圾
生活垃圾收集桶分类收集，委托环卫部门清运处置
危废暂存间1间，建筑面积4.2m2；委托云南正晓环保投资有限公司处理，并建立完善的转移联单制度。
医疗废物
医疗废物分类收集于医废暂存间暂存；委托云南正晓环保投资有限公司清运处置
4

噪声

社会生活噪声

墙体阻隔、距离衰

厂界达标排放；满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值
5

达标监测

废水监测（项目废水总排口）；噪声（厂界外1m）
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