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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一：建设项目基本情况
	项目名称
	西山区泛钰彩印建设项目

	建设单位
	云南泛钰彩印有限公司

	法人代表
	张**
	联系人
	张**

	通讯地址
	云南省昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内

	联系电话
	********
	传真
	/
	邮政编码
	*******

	建设地点
	云南省昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	C2311 书、报刊印刷

	占地面积

(平方米)
	210
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资（万元）
	300
	其中：环保投资（万元）
	5.6
	环保投资占总投资比例（%）
	1.87

	评价经费

（万元）
	1.0
	投产日期
	2018年03月

	工程内容及规模：
一、项目由来

云南泛钰彩印有限公司租用昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内的一间厂房，项目租用厂房面积为210m2，内设办公区、生产区。项目生产区主要包括制版区、印刷区、装订区、切纸区、纸张存放区等。项目主要外购纸张、油墨、水性复合胶等各种印刷原辅材料，经电脑排版、制版、印刷、装订、切割等工序制作宣传册、书刊、表格等，生产宣传册、书刊、表格等印刷制品共150t/a。

项目已于2017年8月取得营业执照，2017年10月租赁永强制衣厂闲置厂房，建筑面积约210m2。该厂房墙面为混凝土结构，仅东侧墙面留有窗户，房顶采用彩钢结构，内部原已进行分隔，项目不需对房屋进行改造、装修，即租即用。根据2017年10月30日现场踏勘，建设方正在进行厂区打扫，规划。目前在办理相关环保手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《云南省建设项目环境保护管理规定》等相关法律和法规，本项目的建设及运营必须进行环境影响评价。建设单位“云南泛钰彩印有限公司”委托“云南银发绿色环保产业股份有限公司”（以下简称“我单位”）对“西山区泛钰彩印建设项目”（以下简称“本项目”）的建设进行环境影响评价。接受委托后，我单位派专职人员进行了现场勘查及收集资料，编制完成了《西山区泛钰彩印建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境保护部门管理和建设方开展环境保护工作的依据。
二、建设规模

1、工程内容

项目租赁永强制衣厂闲置厂房，总建筑面积210m2。该厂房为一层砖混彩钢结构房屋，内部原已进行分隔，项目不需对房屋进行改造、装修，即租即用。项目西侧为办公区，建筑面积约30m2；东侧为生产区，依次分布以下各功能区：厂房中间位置设为纸张存放区，西北面设置为办公区、排版区，东北面设置为普通印刷区，西南面设置为四色印刷区、装订区和危废间，东南面设置为切纸区。项目区平面布置见附图3。

项目建设内容见表1-1，项目区主要经济技术指标见表1-2。

表1-1 项目建设内容一览表

名称

工程内容

建设内容

主体工程

排版区、印刷区、装订区、切纸区、纸张存放区

房屋为砖混彩钢结构，均为一层，厂房面积共210m2，厂房四周主要放置排版电脑、胶印机、装订机、切纸机等设备，厂房中心用于纸张存放。

配套工程

办公区

共设2间办公室，面积约30m2，用于业务洽谈、办公。

公用工程

给排水系统

项目员工用水由福海街道办事处船房社区公共水网引入

供电系统

由市政电网提供

环保工程

废气处理装置

项目拟在生产车间胶印机上方，设置集气罩（排风量4000m3/h、集气效率90%）收集项目生产过程中产生的有机废气，收集后经活性炭吸附装置（处理效率90%）吸附处理后由厂区15m高排气筒排放。
设备减震垫

用于各生产设备减震。

危废暂存间

位于印刷车间西南角，面积为6m2，暂存废油墨桶、废PS版、废活性炭。
垃圾收集桶

若干，用于收集生活垃圾。

化粪池

依托公共化粪池（20m³），收集处理员工粪便及生活废水。

表1-2  项目区经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

项目总投资

万元

300
/

项目生产规模
t/a
150
/

项目区总建筑面积

m2
210
/

生产区
 m2
162
/

其中

排版区
m2
10
/
印刷区
m2
40
/
装订区

m2
20
/
切纸区

m2
20
/
纸张存放区

m2
72
/
办公区
m2
30
/

杂物间

m2
12

/
危废间

m2
6
/
员工人数

人

7
/

工作制度

d

250
8h/d

2、产品方案

项目印刷分为彩色印刷和黑白印刷两种，其中彩色印刷产品主要为宣传单、书刊、小册子；黑白印刷产品主要为书刊、表格，其年印刷量见表1-3所示。

表1-3  项目产品方案一览表

序号

类别

产品名称

年产量

年总重量

1

彩色印刷

宣传册

约60万份

150吨
2

书刊

约20万份

3

其他

约10万份

4

黑白印刷

表格

约20万份

5

其他

约10万份

3、主要设备

项目生产过程中使用的设备见表1-4所示。

表1-4主要设备一览表
序号

设备名称

数量

型号

备注

1

四色胶印机

1台

华光452B

/

2

1台

小森S40对开

/

3

四开胶印机

1台

中基彩虹62型

/

4

六开胶印机

1台

中基彩虹47型

/

5

1台

福斯特47型

/

6

1台

大明47型

/

7

双头订书机

1台

精密达

/

8

全张机刀

1台

华隆Q2K 1300

/

9

对开机刀

1台

天威数控

/

10

废气处理装置

1套

/

排风量4000m3/h 

4、主要原辅材料及能源消耗

项目年耗700万纸张（合计160t）、0.5t油墨、0.5t水性复合胶、0.4tPS版，共生产宣传册、书刊、表格等印刷制品150t。项目使用的主要原辅材料消耗见表1-5。
表1-5主要原辅材料消耗一览表

序号

品名

年耗量

厂家/来源

备注

1

铜版纸

30吨

江苏

/

2

胶版纸

90吨

广西

/

3
哑粉纸

20吨

江苏

/

4

白卡纸

20吨

山东

/

5
溶剂型油墨
0.5吨

/

IMG哈蒙托油墨

6

水性复合胶

0.5吨

广东

/

7

乙醇
0.3吨

广东

用于清洗油墨
8
PS版

0.4吨
/
/

主要原辅材料理化性质：

（1）溶剂型油墨
据建设方提供的资料，本项目印刷工艺采用溶剂型凹印油墨，由深圳市汇兴隆工贸发展有限公司生产。凹印油墨在使用过程中，主要污染物为油墨中溶剂挥发物，由于本项目油墨成分较多，本环评仅针对油墨中溶剂成分做具体分析，凹印油墨中，溶剂成分主要为乙醇、乙酸乙酯。根据建设方提供的油墨样品检测报告（见附件），油墨中镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有害成分的测试结果不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值要求。根据建设方提供的资料，溶剂型凹印油墨成分见下表所示：

表1-6  凹印油墨化学成分
序号

化学品名称

含量（%）

1

乙醇

14

2

乙酸丙酯

8.2

3

乙酸乙酯

6
4

丙二醇甲醚

5

5
乙酰柠檬酸三丁酯

5

6
二甲基硅油

0.5

凹印油墨主要成分物理化学性质

①乙醇

别名乙醇，分子式：CH3CH2OH，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度（水=1）0.79，蒸汽压12℃，无色液体，能与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

②乙酸丙酯

别名醋酸正丙酸、乙酸丙酯，分子式：CH3COOCH2CH2CH3 ，熔点：-92.5℃，沸点：101.6℃，相对密度（水=1）0.88，蒸汽压14.44℃，无水澄清液体，有芳香气味，易燃液体，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

健康危害 ：吸入、食入、经皮吸收，对眼和上呼吸道粘膜有刺激作用。吸入高浓度时，感恶心、眼部灼热感、胸闷、疲乏无力，并可引起麻醉。 

③乙酸乙酯

别名醋酸乙酯，分子式：CH3COOCH2CH3，熔点：-83.6℃，沸点：77.2℃，相对密度（水=1）0.90，蒸汽压-4℃，无色澄清液体，有芳香气味，易挥发，易燃液体，蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。

慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

④丙二醇甲醚

分子式：CH3CHOHCH2OCH3，沸点：120℃，无色透明，易燃液体，闪点：31.1℃，温度在闪点之上，在燃烧极限内，蒸汽与空气的混合物产生爆炸。蒸汽可以传到燃烧物体的表面并且火焰会往回闪。

吸入：蒸汽对呼吸道会有刺激性，蒸汽浓度大于100ppm，吸入该蒸汽会令人不快的气味。当浓度达到1000ppm，在对中枢神经系统产生影响之前，眼睛、鼻子和喉咙会有刺激感。会使人产生头痛、晕眩、瞌睡。
皮肤接触：会导致刺激性，并伴有红斑和疼痛，通过皮肤被吸收对全身都会可能产生影响。眼睛接触：会导致刺激、红斑和疼痛。
⑤二甲基硅油

别名甲基硅油、硅油，无色透明液体，无味无毒，不易挥发，具有生理惰性。
（2）清洁剂

根据建设方提供的资料，本项目印刷版用PS版，原版由制版公司提供，一般在开机时及印刷20万张至30万张左右或版面有沾点时清洗一次；清洁剂液主要成分是异丙醇等有机混合物，用专用容器收集。

本项目直接在印刷机器上对胶印胶皮、凹印、冷转移和印刷版清洗，用沾有乙醇抹布进行清洗即可。

（3）水性复合胶

根据建设方提供的资料，本项目装订过程中需用到水性复合胶。项目所用复合胶属水性胶粘剂，环境友好，无溶剂，不易燃、易爆，使用安全；上胶量少，使用成本低，是取代传统油胶的新型产品。是适用于铝箔(OPA)，预处理过的聚乙烯(HDPE，LDPE)、聚丙烯(OPP，CPP)、聚酯(PET)、聚酰胺(PA，ONY)薄膜，喷涂金属的薄膜，玻璃纸之间复合的双组份溶剂型聚氨酯类粘合剂。
5、项目定员及工作制度

项目定员7人，工作时间为8:30-18:00，全天工作约8小时，全年工作约250天。
6、配套设施

（1）生活配套设施：项目内不设置员工食堂、员工生活区，厕所依托原厂区公共水冲厕，无洗浴设施。

（2）用电：项目用电由市政电网引入。
7、环保投资

项目总投资300万元，其中环保投资为5.6万元，环保投资占总投资的1.87%。环保投资明细见表1-7。

表1-7 环保投资明细表
序号

投资类型

数量

投资额（万元）

备注

1

化粪池

20m³

/

依托
2

垃圾收集桶

若干

0.1

新增

3

危废暂存间

6m2
0.1

新增
4

设备减振设施

若干

1.0

新增

5
隔音毡
/
0.4
新增
6
废气收集系统

1套

4.0
新增
7
合计

/

5.6

/

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目租用已建闲置房屋，无原有污染情况及环境问题产生。




表二：建设项目所在地自然环境社会环境简况


		驾校报名点
	东
	11
	企业


	6

	昆明泛亚产权交易中心

	南

	150
	企业



		水星温泉
	东北
	110
	娱乐场所


	8
	新农村
	北
	15
	居民区


	9
	新农村
	西
	12
	居民区


	10
	青少年活动中心
	南
	30
	办公区


	11
	云南省人大常委会办公楼
	东
	200
	办公区



	2、地形、地貌、地质
西山区地貌分为四种类型：一是风摆山以东的团结街道办事处、海口街道办事处等地区为高原山地；二是马街办事处及海口街道办事处部分地区为断陷的湖盆盆地；三是团结街道办事处龙潭、花红园等山区小坝子为山间盆地；四是团结街道办事处的龙庆、白眉、大兴、海口街道办事处的螳螂川沿岸各地为河谷地貌。全境东低西北高，主要河流向南，注入滇池，再由海口出水口处流经螳螂川汇入金沙江。境内多山，属供王山系，名山有西山，山多岩崖，溪壑纵横，有古生界岩层，中生界岩层和新生界粘土，沙土层积湖积层。
3、气候、气象

评价区域地处中亚热带高原（低纬高原），属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s，最大风速19m/s。
4、水文

项目所在区域内的主要水系为船房河，主要湖泊为草海。
船房河是流经昆明主城区的一条入滇河流，由兰花沟和弥勒寺省委大沟在南二环新农村以北的凯旋利车市汇合而成，流经新农村、阳光小区、郑家河村等地，最后在新河村注入草海。船房河从兰花沟算起，全长为11.8公里，而从南二环附近开始的明河段，只有约6公里长。

滇池草海位于项目西面5公里处。滇池具有年际变化大，存在连续丰水，连续枯水期长等特点。滇池属长江流域金沙江水系，坐落于盆地中南部，北临昆明市区，呈南北向分布，南北长40km，东西平均宽7.5km，面积300km2，平均水深4.4m，湖容量12.9×108m3，有二十余条河流呈向心状注入滇池。滇池北部有东西向长3.5km的海埂，将湖体分隔为南北两部，海埂以北为草海，是滇池内海水域，水面积约为11km2，湖岸线约为25km。草海正常蓄水为每年2200万m3-2500万m3。
5、土壤

西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主，共有4个土类，9个亚类，13个土属，28个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。
6、植被、生物多样性
西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有栲树、栎树、云南松、华山松、桉树、柳杉、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800～2641m均有分布。主要灌木有山杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草等。区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态自我调节能力较低。


表三：环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
本项目位于昆明市西山区福海街道办事处新农村居民小组，为居住、商业混杂区，评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）平均浓度均达到空气质量二级标准。大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。

2、地表水环境质量现状

项目所在地附近主要地表水体为船房河，主要湖泊为草海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，草海均执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，船房河水质类别Ⅳ类，污染程度基本不变；草海水质类别为Ⅴ类，五日生化需氧量、总磷达Ⅴ类，其他评价指标均达Ⅳ类，达到“省考核目标”。综合营养状态指数为63.8，属中度富营养状态。与上年相比，水质类别由劣Ⅴ类上升为Ⅴ类，综合营养状态指数下降8.0%，富营养化程度有所减轻。主要污染物氨氮、化学需氧量、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a、总磷、五日生化需氧量均有所下降。

3、声环境质量现状
项目所在地属于居住、商业混合区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年，昆明市主城建成区昼间区域环境噪声总体水平达二级（较好），噪声总体水平与去年持平。交通干线昼间噪声达一级（好），较去年下降1.4 分贝(A)。2016年昆明市主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝(A)，声环境质量总体水平达二级（较好），噪声总体水平与去年持平。声源构成：社会生活噪声占50.0％；交通运输噪声占36.8％；工业噪声占5.7％；建筑施工噪声占3.1％；其它噪声占4.4％。

4、生态环境现状

该区域已开发建设，无天然植被，生态环境为人工环境，自身调节能力较低。
本项目位于昆明市西山区福海街道办事处船房社区新农村居民小组，环境保护目标为周边居民区及河流水系，详见下表：

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

类别

环境保护目标

与拟建项目相对位置（直线距离）

环境质量现状

执行标准

地表水

船房河

西面，750米

Ⅳ类

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水体标准。
草海

西南，5公里
大气环境

声环境

新农村

  北面，15米；

西面，12米

①大气环境二类区
②声环境2类

①GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
②GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。
青少年活动中心
南面，30米
云南省人大常委会办公楼

东面，200米



表四：评价适用标准

浓

	限值

	标准来源


	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准


		24小时平均

	150μg/m3
	
		1小时平均

	500μg/m3
	
	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40μg/m3
	
		24小时平均

	80μg/m3
	
		1小时平均

	200μg/m3
	
	一氧化碳（CO）

	24小时平均

	4 mg/m3
	
		1小时平均

	10 mg/m3
	
	颗粒物（PM10）

	年平均

	70μg/m3
	
		24小时平均

	150μg/m3
	
	颗粒物（PM2.5）

	年平均

	35μg/m3
	
		24小时平均

	75μg/m3
	
	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均

	200μg/ m3
	
		24小时平均

	300μg/m3
	
	TVOC

	8小时均值

	0.6mg/m3
	《室内空气质量标准》GB/T18883-2002



	2、地表水环境质量标准

根据现场踏勘及调查，项目涉及地表水体为船房河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020）》，属于Ⅳ类水体，规划为非接触娱乐用水、景观用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L

项目

pH

 DO

高锰酸盐指数

COD

BOD5
氨氮

总磷

Ⅳ类

6~9

≥3
≤10
≤30

≤6
≤1.5
≤0.3（湖、库0.05）

3、声环境质量标准

项目位于昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内，所在地属于居住混合区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

类别

等效声级Leq

昼间

夜间

2类

60

50


	

	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准
本项目运营期废气主要为挥发性有机物（VOCs）挥发产生的废气。

因《大气污染物综合排放标准》及《云南省地方标准》未对VOCs排放标准作出明确规定，故本环评参照《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs中15m高排气筒排放速率：3.4kg/h，最高允许排放浓度：60mg/m3的排放标准值。标准值见表4-4。

表4-4  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准

行业名称

污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）
15m高排气筒排放速率（kg/h）
印刷
VOCs
60
3.4
2、废水排放标准

项目运营期废水主要为员工生活废水（28m3/a）。

生活废水经化粪池处理后排入新农村乡镇污水管道，由昆明市第一污水处理厂处理。
项目所排污水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A级标准。标准值见表4-5。
表4-5  污水城镇下水道水质标准     单位：mg/L

标准
pH

CODcr

BOD5
SS
氨氮

TP
GB/T31962-2015
6.5~9.5
500
350
400
45
8
3、噪声排放标准
项目位于昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内，所在地属于居住混合区，项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。标准值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
噪声级别

标准限值

昼间

夜间

2类

60
50
5、固体废弃物
项目区内一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定。

危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013年修改单。

	总量控制指标
	总量控制指标建议值：

废水：根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
废水污染物：
废水量：28t/a，其中：CODcr：0.008t/a，氨氮：0.001t/a；总磷：0.0001t/a。
根据本项目的具体情况，生活废水经化粪池收集处理后排入乡镇污水管道，由昆明市第一污水处理厂处理。不设废水总量控制指标。
废气：项目不排放SO2、NOx等废气，排放的废气中主要成分为VOCs，VOCs废气总量控制指标为0.044t/a。

固废：生活垃圾统一收集由环卫部门清运处置，产生量约0.875t/a；废纸张及边角料收集回收，卖到废品回收站，产生量约10t/a；危险废物（含油墨抹布0.1t/a、废油墨桶200个/a、废PS版、废活性炭），其中废PS版、废活性炭暂存于危废间，由厂家定期回收；油墨抹布和废油墨桶定期交由有资质的单位处置。

综上，固废处置率达到100%。




表五：建设项目工程分析


用水指

		用水量

	排水量


	1

	生活废水
	20L/d·人

	35m3/a
	28m3/a

	备注

	经化粪池处理后排入新农村污水管道，由昆明市第一污水处理厂处理。


	项目的水量平衡图如图5-2。
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图5-2  项目区水量平衡图  单位：m3/d

2、废气

项目运营期产生的废气主要为印刷废气以及胶装时水性复合胶加热熔化产生的少量异味。根据业主提供的资料，项目使用的溶剂型油墨中含乙醇、乙酸乙酯等挥发性有机气体，故废气中也含乙醇、乙酸乙酯等挥发性有机气体。
项目区不设食宿，员工食宿依托周边已有生活设施。
（1）有组织废气

① 油墨挥发性有机物
项目年工作日约250天，每班8小时，年使用油墨量约为0.5t/a；据产品成分表可知挥发性有机物最大含量为38.7%，即0.194t/a。本环评按油墨中挥发性有机物全部挥发计算，则项目挥发性有机物产生量为0.194t/a。

②乙醇逸散
项目清洗油墨使用沾有乙醇抹布进行清洗。据建设方提供资料，项目区使用乙醇清洗量大约0.3t/a，在使用过程中有机物全部挥发出来，则项目产生废气为0.3t/a。

综上，项目VOCs废气产生总量为0.494t/a、产生速率为0.247kg/h、产生浓度为61.75mg/m3。本环评要求建设方在彩色印刷区和普通印刷区各设一个集气罩（排风量4000m3/h）收集后经管道集中汇合进入活性炭吸附装置处理后经厂房15m高的排气筒排至室外。
通过查阅相关资料及类比同类型项目可得，集气罩集气效率可达到90%～95%，本环评以90%计；活性炭吸附装置对废气的处理效率达到85%～95%，本环评按90%计算。则VOCs经集气罩收集（集气效率90%）+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后废气排放总量为0.044t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。

综上，项目VOCs排放速率、排放浓度达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs排放标准。
（2）无组织废气
项目区在胶印机上方安装集气罩后，仍有10%的废气未被集气罩收集而逸散。则项目VOCs无组织排放量约为0.049t/a。

3、噪声
项目噪声主要来源于胶印机、装订机、切纸机等。根据类比分析，项目机械设备声源强度70-80dB（A）之间。具体见表5-1。

表5-1  主要机械设备声源强度列表

设备位置
产噪设备
数量（台）
声压级dB(A)

噪声特性

厂房西南面

四色胶印机

2

75~80

机械噪声、间歇性

装订机

1

70~75

机械噪声、间歇性
厂房东北面

普通胶印机

4

75~80

机械噪声、间歇性
厂房东南面

切纸机

2

75~80

机械噪声、间歇性
4、固体废弃物的产生及排放

（1）一般固体废弃物

①废纸张、边角料

项目在印刷后要对纸张进行切纸、裁边，固体废弃物为纸张的边角料，根据业主提供的多年生产经验，废纸张及边角料产生量预计约为10t/a，由废品回收站回收利用。

②生活垃圾

项目共有员工7人，不在项目区内食宿，生活垃圾每人每天产生量按0.5kg计，则总产生量为3.5kg/d、0.875t/a，袋装收集后由环卫部门清运。

（2）危险废物

①废油墨桶：根据业主提供的资料，项目使用的油墨规格为2.5kg/桶，年使用0.5吨，则废油墨桶产生量约200个/年。委托有资质的单位回收处置。
②含油墨抹布

根据业主多年的生产经验，项目在揩擦废油墨桶、设备和清洗油墨时会产生一定量的浸有油墨的抹布，产生量约0.1t/a。委托有资质的单位回收处置。
③废PS版

根据业主提供的资料，项目年使用PS版约0.4t，使用后的废PS版全部暂存于危废暂存间，由PS版厂家定期回收处理。

④废活性炭

根据业主提供的资料，项目处理废气年使用活性炭约0.05t，活性炭装置每6个月更换一次活性炭，产生的废活性炭暂存于危废暂存间，由厂家定期回收处理。
以上属于《国家危险废物名录》中的危险废物类别，产生的废油墨桶、含油墨抹布暂存于危废暂存间后，委托有资质的单位回收处置；产生的废PS版、废活性炭暂存于危废暂存间，由厂家定期回收处理。

各种危废产生量及性质判断见表5-2。
表5-2  项目危险废物性质判断及产生量一览表

危废名称

国家危险废物名录

性质判断

产生量

废物类别

废物代码

危险特性

废油墨桶
HW12染料、涂料废物

（非特定行业）
900-253-12
毒性、易燃性

危废

200个/a
含油墨抹布

0.1t/a
废PS版

0.4t/a

废活性炭

0.05t/a




表六：项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	印刷

(有组织)
	VOCs
	61.75mg/m3
	0.494t/a
	5.5mg/m3
	0.044t/a

	
	印刷

(无组织)
	VOCs
	/
	0.049t/a
	自由扩散

	
	装订
	废气
	少量
	

	水污染物
	生活废水（28t/a）
	CODCr
	300mg/L
	0.008t/a
	项目产生的员工办公生活废水经化粪池处理后排入乡镇污水管道，由昆明市第一污水处理厂处理。

	
	
	总磷
	5mg/L
	0.0001t/a
	

	
	
	氨氮
	35mg/L
	0.001t/a
	

	固体废弃物
	生产
	废纸张、边角料
	10t/a
	集中收集后卖废品收购站

	
	
	废油墨桶
	200个/a
	妥善收集，暂存于危废间，委托有危废资质的单位定期处置

	
	
	含油墨抹布
	0.1t/a
	

	
	
	废PS版
	0.4t/a
	妥善收集，暂存于危废间，由厂家定期回收处理

	
	
	废活性炭
	0.05t/a
	

	
	生活
	生活垃圾
	0.875t/a
	环卫部门外运

	噪声
	生产设备
	噪声
	70-80dB
	昼间≤60dB(A)，夜间不生产

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目所处区域无天然植被，生态环境主要为人工环境，项目的建设未改变该区域内使用功能，因此本项目建设对生态环境基本无影响。



表七：环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》，（发展改革委令2013年2月16日第21号令）中的规定，项目不属于限制类和淘汰类项目。项目所使用设备中没有《产业结构调整指导目录2011年本）》中对印刷行业限制使用和淘汰使用的印刷设备，项目的建设是符合产业政策的。

综上所述，项目不属于限制类和淘汰类项目，不使用淘汰设备，项目的建设是符合产业政策的。
二、选址、布局合理性分析

项目位于昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内，所用房屋的产权属于西山区福海街道办事处船房社区居民委员会所有，不属于租用、借用、非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法（证明见附件）。

项目周边多为居民区和私营企业，属于商业居住混杂区，项目北侧15米和西侧12米处为新农村，西南侧9米为昆明市自兴印刷厂，东侧11米为驾校报名点，东北侧110米为水星温泉，西北侧27米、100米分别为云南元鑫通信工程有限公司、天海蓝大众浴室，南侧30米为青少年活动中心，东侧200米为云南省人大常委会办公楼。

项目区主要环境保护目标有新农村、青少年活动中心和云南省人大常委会办公楼，其中新农村和云南省人大常委会办公楼位于项目区侧风向；青少年活动位于项目区上风向。项目区产生的废气较小，经集气罩收集+活性炭吸附装置吸附处理后由15m高排气筒达标外排。此外，经预测分析可知，项目排放的废气对项目周边环境保护目标产生的影响较小；项目设备噪声经安装减振垫、安装隔音毡等厂房隔音措施和距离衰减后，噪声对环境保护目标的影响不大。

综上所述，项目的选址在采取相关污染物控制措施后是合理的。

三、施工期环境影响简要分析
项目租用已建成的房屋经营，即租即用，不对项目区进行改造、装修，几乎无施工期环境问题，在此不对施工期的环境影响做分析。

四、营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

项目产生的废水主要是员工产生的办公生活废水。

产生的生活废水经过厂区原化粪池收集处理后排入新农村污水管道，最终排入昆明市第一污水处理厂处理。项目废水产生量为0.112m3/d、28m3/a，项目依托化粪池容积为20m3，化粪池容积能满足超过24小时停留时间，可以保证污水处理的效果。
经过上述处理，项目废水对外环境影响不大。

2、大气环境影响简要分析

项目产生的大气污染物主要是水性复合胶融化时产生的少量异味（自由扩散）和印刷时产生的VOCs废气。

（1）有组织废气影响分析

A、污染源强

项目有组织废气经集气罩收集（排风量约4000m3/h、收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后由15m高的排气筒排至室外自然稀释扩散。

根据工程分析，项目VOCs排放总量为0.044t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。预测参数见表7-1。
表7-1 有组织废气污染物预测参数

产生点

污染物

排放速率kg/h

排风量
m³/h

评价标准
mg/m³
排气筒参数

高度（m）

直径（m）

个数

印刷区
VOCs
0.022
4000
0.6

15
0.2
1

项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。
B、影响预测及评价
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的要求，采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》推介的SCREEN3模式估算对项目正常排放的乙醇下风向的轴线浓度进行计算，结果见表7-2。

表7-2  正常工况排放采用估算模式计算结果统计表
距源中心下风向距离D(m)

VOCs

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

占标率Pi(%)

1

0.000000
0.00
100

0.000514
0.09
200

0.000635
0.11
300

0.000672
0.11
400

0.000653
0.11
500

0.000657
0.11
600

0.000769
0.13
700

0.000810
0.13
738

0.000812
0.14
800

0.000806
0.13
900

0.000779
0.13
1000

0.000739
0.12
1100

0.000712
0.12
1200

0.000716
0.12
1300

0.000711
0.12
1400

0.000700
0.12
1500

0.000684
0.11
西面12米，船房村

0.000000
0.00
北面15米，船房村

0.000000
0.00
南面30米，青少年活动中心

0.000001
0.00
东面200米，云南省人大常委会办公楼

0.000635
0.11
下风向最大落地浓度

0.000812
最大落地浓度距离

738

最大占标率

0.14%

根据估算模式的估算结果，项目生产车间正常工况排放的VOCs在下风向产生的最大落地浓度为0.000812mg/m3，最大落地浓度距离为738m，最大占标率为0.14%。项目产生的VOCs能达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs最高允许排放浓度60mg/m3、排放速率3.4kg/h的排放标准。
项目区常年主导风向为西南风，距离项目区最近的敏感点为项目区北侧15米和西侧12米的新农村、南侧30米的青少年活动中心和东侧200米的云南省人大常委会办公楼，其中新农村和云南省人大常委会办公楼位于项目区侧风向；青少年活动位于项目区上风向。根据估算模式的估算结果，项目生产车间正常工况排放的VOCs对关心点：新农村、青少年活动中心及云南省人大常委会办公楼的预测浓度最大值为东面200米云南省人大常委会办公楼：0.000635mg/m3，均小于最大落地浓度0.000812mg/m3。项目产生的废气VOCs能达到《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中的TVOC标准限值0.6mg/m3。项目印刷区VOCs对环境空气质量影响均不大，废气对环境保护目标影响较小。

综上，本项目生产车间排放的VOCs通过集气罩+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，且废气排气筒开口朝向下风向（东侧方向，最大程度远离厂区周边居民区），排放出来的废气能在较短时间内被空气稀释至无害浓度，项目厂界VOCs排放值可达《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs最高允许排放浓度：60mg/m3、排放速率3.4kg/h的排放标准限值。对项目区废气排放外环境空气影响不大。

（2）无组织废气影响分析
根据工程分析，项目废气有10%未被集气罩收集而产生逸散。则项目VOCs无组织排放量约为0.049t/a，以无组织的形式自然扩散后对周边环境影响不大。
① 大气环境防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放乙醇的大气环境防护距离，计算选用参数及计算结果见表7-3。
表7-3  大气环境防护距离计算选用参数及计算结果一览表

污染物
面源高度（m）

面源长度（m）

面源宽度（m）

排放速率（t/a）
评价标准（mg/m3）
计算结果
VOCs
 6

21

10

0.049

0.6

无超标点

根据表7-3，计算结果显示各污染物均无超标点，不需设置大气环境防护距离。
（3）大气环境影响小结

综上所述，本项目产生的大气污染物主要成份为乙醇，经采取一定措施处理后能达标排放，对周围保护目标影响很小，对周围大气环境影响很小。

为了降低项目生产过程中产生的异味对项目区环境保护目标的影响，本环评要求业主：（1）选择环保要求的安全油墨及水性复合胶产品；

（2）做好机械设备的日常维修，定期检查，防止机械油墨泼洒；

（3）定期检查废气处理设施，确保设施正常运行；定期更换活性炭，确保活性炭吸附处理效率达到环评要求的处理值。

3、声环境影响分析
项目噪声主要来源于制版机、切纸机、印刷机、装订机，根据类比分析，产生的噪声源强为70~80dB(A)之间。通过墙体隔声、距离衰减、选用低噪设备和设备下方安装减振垫等措施综合降噪后，噪声值可以减少10dB(A)左右；本环评要求建设方在厂房房顶安装隔音材料（如纤维石膏板、隔音毡等），通过查阅相关资料及类比“KTV环境影响评价建设项目”的隔音材料降噪能力，可得：隔音材料可以减少噪声值约10~40dB(A)之间。本项目工艺简单，噪声值较小，建议建设方厂房房顶安装隔音毡进行隔音处理，噪声值能达到减小8~10dB(A)，本环评取8dB(A)。

综上分析，项目经“墙体隔声+低噪设备+减震垫+隔音毡”等一系列降噪措施处理后，噪声值可降低18dB(A)。

因项目区厂房面积（210m2）较小，各产噪设备摆放较集中，因此为便于预测声源噪声经距离衰减，传到厂界和敏感点的贡献值，根据项目噪声源的布置，将其简化为1个点声源来进行预测。项目正常运行期间主要噪声源及其源强如表7-4所示。
表7-4  设备声源强度及治理情况  单位：dB (A)

声源位置

设备
数量

噪声源强度dB(A) /台
叠加后噪声值

降噪措施
降噪后噪声级
叠加后噪声值

西南面设置

四色胶印机

2

80
83.22

低噪型设备、厂房隔音、房顶安装隔音毡、设备减震垫
65.22
68.02

装订机

1

70

东北面设置

普通胶印机

4

75
81.02
63.02
东南面设置

切纸机

2

75
78.01
60.01
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：
L2=L1–20lg(r2/r1)

式中：r1、r2---距声源的距离，m；
L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；
各受声点的声源叠加按下列公式计算：
L = 10lg(100.1L1+100.1L2+...+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；
L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；
根据上述模式对生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目运营期设备噪声对厂界声环境的影响。
（2）厂界噪声预测
预测噪声源强选用经隔声、降噪处理后的设备噪声。
项目的生产设备根据给最佳工艺流程及物流流程进行布置，按照预测模式，考虑距离衰减、厂房屏蔽效应，共设4个厂界噪声预测点，分别位于项目厂区东侧（1#）、南侧（2#）、西侧（3#）、北侧（4#），噪声源在厂界不同方位的距离见表7-5、噪声源距厂界不同方位噪声值见表7-6。
表7-5  噪声源在厂界不同方位的距离   单位：dB (A)
设备情况
方位距离（m）
声源位置
源强值dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

西南面

65.22
11
10
5
13
东北面

63.02
2
15
12
10
东南面

60.01
5
6
9
20
表7-6 噪声源距厂界不同方位噪声值  单位：dB(A)
          方位
噪声源
厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

西南面噪声源

44.39
45.22
51.24
42.94
东北面噪声源

57.00
39.50
41.44
43.02
东南面噪声源

46.03
44.45
40.93
33.99
叠加后噪声贡献值

57.55
48.45
52.02
46.26
标准（昼间）

≤60

标准（夜间）

≤50

达标情况

夜间超标
达标
夜间超标
达标
根据表7-6可知，项目主要设备噪声经减震、建筑物隔声、房顶隔音毡等措施和距离衰减后，对厂界四周的贡献值不大。项目仅白天生产，夜间不生产，从以上预测结果看，项目设备噪声经厂房墙壁、厂区围墙隔声、隔音毡降噪等措施处理后，可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准昼间噪声值要求。

（3）关心点影响预测分析
项目环境保护目标主要为距离厂区厂界北侧15米的新农村和西侧12米处的新农村，南侧30米青少年活动中心，东侧200米云南省人大常委会办公楼，考虑距离衰减、厂房屏蔽、隔音毡降噪等效应，项目各厂界噪声源对项目环境保护目标的预测噪声贡献值如下表7-7所示。

表7-7 厂界噪声源在环境保护目标处的预测值  单位：dB(A)
     方位            

噪声源
厂界北侧15m

新农村
厂界西侧12m

新农村
厂界南侧30m

青少年活动中心
厂界东侧200m

云南省人大常委会办公楼
厂界东
57.55
34.03
35.97
28.01
11.53
厂界南

48.45
24.93
26.87
18.91
2.43
厂界西

52.02
28.50
30.44
22.48
6.00
厂界北

46.26
22.74

24.68

16.72

0.24

标准（昼间）

≤60 dB(A)

标准（夜间）

≤50 dB(A)

达标情况

达标
达标
达标
达标
由上表噪声源衰减计算可以看出，项目区设备噪声经安装减震垫、厂房隔音、隔音毡降噪和距离衰减后，各厂界噪声值对最近的环境敏感保护点（新农村、青少年活动中心、云南省人大常委会办公楼）噪声贡献值较小，均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。
（4）小结
①通过采取加强管理，设备减震、使用低噪设备、厂房隔声、距离衰减等措施，本项目厂界昼间噪声能满足B12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
②预测表明项目排放噪声对敏感点贡献值不大，不会改变区域声环境功能。
综上所述，本项目建成后，生产噪声不会对厂界噪声环境和敏感点造成明显的影响，环境噪声现状不会发生明显的变化。
为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

A、选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大；

B、进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛；

C、在生产过程中如若噪声对周围居民生活产生影响，应进行积极整改。

4、固体废弃物处置及环境影响分析

项目生产过程中产生的废纸及纸张边角料，集中收集后由废品回收站回收处理；生活垃圾用塑料袋集中收集，收集后由当地环卫部门统一定期清运；产生的废油墨桶、含油墨抹布暂存于危废暂存间后，委托有资质的单位回收处置；产生的废PS版、废活性炭暂存于危废暂存间，由厂家定期回收处理。

固废处置率100%，对环境影响不大。

5、危险废物影响分析

项目生产过程中产生的废油墨桶、废含油墨抹布等属于《国家危险废物名录》（2008）中的危险废物类别，交有资质的单位收集处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）中4.1条的规定：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。危险废物的转运应填写危废转移联单并存档。

本环评要求建设方建设危废暂存间，将产生的废油墨桶、废PS版、废活性炭等危险废物分类收集，危废暂存间应满足防渗、防风、防雨、防晒的要求。危险废物经过在厂内短期暂存后由相关原材料厂家前来外运，进行集中处置。

综上，项目产生的危险废物经过以上措施处理后不会对外环境产生影响，处置率达到100%。


表八：建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容                 

类型  
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	印刷、装订
	废气
	1、使用符合国家相关环保要求的油墨、水性复合胶等产品；

2、废气经过集气罩收集（排风量约4000m3/h、收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（处理效率90%）+ 15m高的排气筒。
	VOCs达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs最高允许排放浓度排放标准；



	废水
	生活废水
	CODcr

总磷

氨氮
	化粪池
	依托厂区原公共化粪池，不外排。

	固体废弃物
	生产区
	废纸及边角料
	集中堆放，外卖废品回收站
	处置率100%，对环境影响不大。

	
	
	废油墨桶、废含油墨抹布
	妥善收集，暂存于危废间，委托有危废资质的单位定期处置
	

	
	
	废PS版、废活性炭
	分类暂存危废暂存间，由原材料厂家定期回收。
	

	
	生活区
	生活垃圾
	集中收集由环卫部门处理
	

	噪声
	印刷机、切纸机、装订机等
	噪声
	合理布局、厂房隔音、设备安装减振垫、厂房顶安装隔音毡、距离衰减
	昼间≤60dB(A)，夜间不生产

	生态保护措施及预期效果：

本项目所在区域内无天然植被，生物结构相对简单。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目生产过程中产生的污染物均能得到妥善处置，不会对当地生态环境产生影响。



表九：结论与建议

	一、结论

项目位于昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内，项目主要外购纸张、油墨、封胶等各种印刷原辅材料，经电脑排版、制版、印刷、装订、纸张裁剪等工序制作宣传册、宣传单、书刊等。项目生产的产品指在项目内使用骑马钉、胶装机进行装订，不进行烫金、覆膜等后加工，需要进行后加工工艺的均外委进行。通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
1、产业政策符合性评述

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》，（发展改革委2013年2月16日第21号令）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的规定，项目不属于限制和淘汰类项目。项目所使用设备中没有使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》中对印刷行业限制使用和淘汰使用的印刷设备，项目的建设是符合产业政策的。
综上所述，项目不属于限制和淘汰类项目，不使用淘汰设备，项目的建设是符合产业政策的。
2、项目选址和规划符合性分析结论

项目位于昆明市西山区新农村23号永强制衣厂内，所用房屋的产权属于西山区福海街道办事处船房社区居民委员会所有，不属于租用、借用、非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法（证明见附件）。

项目周边多为居民区和小作坊，项目北侧15米和西侧12米处为新农村，西南侧9米为昆明市自兴印刷厂，东侧11米为驾校报名点，东北侧65米为水星温泉，西北侧27米云南元鑫通信工程有限公司和100米天海蓝大众浴室，南侧30米青少年活动中心，东侧200米云南省人大常委会办公楼。属于生活生产混杂区，项目性质与周边环境相容。

综上所述，项目的选址在采取相关污染物控制措施后是合理的。
3、项目施工期环境分析结论
项目租用已建成房屋进行经营，不破土动工，即租即用，对此本环评不对项目区进行施工期的影响分析。

4、项目运营期环境分析结论
（1）废水

项目运营期产生生产废水和生活废水。项目产生的生活废水经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入新农村居民小组乡镇污水管道，最终进入昆明市第一污水处理厂处理，不外排。
（2）废气

项目产生的大气污染物主要是水性复合胶融化时产生的少量异味和印刷时车间产生的VOCs和乙醇废气等产生的异味。

根据工程分析，项目VOCs排放总量为0.044t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为5.5mg/m3。废气经集气罩收集（排风量约4000m3/h、收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后由 15m高的排气筒排至室外自然稀释扩散。

根据估算模式的估算结果，项目生产车间正常工况排放的VOCs在下风向产生的最大落地浓度为0.000812mg/m3，最大落地浓度距离为738m，最大占标率为0.14%。项目产生的VOCs能达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs的排放标准。不会因此而改变区域环境功能，故本项目排放的乙醇对周边环境影响不大。
项目区常年主导风向为西南风，距离项目区最近的敏感点为项目区北侧15米和西侧12米的新农村、南侧30米的青少年活动中心和东侧200米的云南省人大常委会办公楼，其中新农村和云南省人大常委会办公楼位于项目区侧风向；青少年活动位于项目区上风向。根据估算模式的估算结果，项目生产车间正常工况排放的VOCs对关心点：新农村、青少年活动中心及云南省人大常委会办公楼的预测浓度最大值为东面200米云南省人大常委会办公楼：0.000635mg/m3，均小于最大落地浓度0.000812mg/m3。项目产生的废气VOCs能达到《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中的TVOC标准限值0.6mg/m3。项目印刷区VOCs对环境空气质量影响均不大，废气对环境保护目标影响较小。经预测分析，项目生产车间排放的乙醇在环境保护目标的浓度均低于最大落地浓度，且无需设置大气安全距离。
综上，项目区废气对周边环境保护目标影响较小。
（3）噪声 
噪声经合理布局、房屋隔声、安装减振垫、房顶安装隔音毡、距离衰减后，厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准昼间要求，项目夜间不生产，对环境保护目标处的预测值满足《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准要求，噪声对环境保护目标影响较小。

（4）固体废弃物

生产产生的边角废料，外卖于废品回收站处理；生活垃圾袋装收集后由环卫部门清运；危废暂存于危废暂存间，交由有资质的单位集中回收处置。

固废处置率为100%，对外环境影响不大。

综上，项目营运期间污染物对外环境影响不大，项目在采纳本报告对策措施的条件下，在运行中加强管理，做到污染物达标排放，则该项目污染物的排放对外环境的影响是可以接受的，项目建设是可行的。
5、加强环境保护管理及教育

项目应加强环境保护管理和全体职工环境保护意识教育工作，使“三废”污染源治理措施正常运行和达标排放，真正做到既发展生产又保护环境。
二、环境监测和环保竣工验收

1、环境监测

为便于建设项目运营期的环境管理，现将项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  运营期环境监测计划表
序号
监测项目

监测点位

监测参数
监测频率

实施机构
1
噪声

项目东、南、西、北厂界

等效连续A声级

一次/年

有资质的监测单位
2

废气
排气筒排口
VOCs
一次/年

将每年的监测数据如实上报当地环保部门，以便有针对性地督促检查环保设施的实际运转情况，从而提出有效的改进措施。
2、环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见表9-2。
表9-2  竣工环境保护验收一览表

序号

项目

环保措施

验收标准

1

废气

由集气罩收集（引风量4000m3/h；集气效率90%）+活性炭吸附装置（处理效率90%）+ 15m高排气筒排放。

1、VOCs达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs的排放标准限值；

2

生活废水

项目产生的废水经化粪池处理后排入乡镇污水管道，由昆明市第一污水处理厂处理。
GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（A）等级标准

3

固废

生活垃圾

统一收集后运至垃圾收集点，由环卫部门集中清运。

处置率达100%

废纸、边角料

经收集后出售给废品收购站。

危险废物

设置6m2危废暂存间暂存危险废物，由相关厂家定期回收。

4

噪声

设备下方设置减震垫、厂房顶安装隔音毡

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准
三、“三同时”竣工验收一览表   

表9-3  环保设施“三同时”竣工验收一览表

序号

环保设施名称

治理工艺技术

治理效果

1

危废暂存间

面积为6m2，进行防渗、防风、防雨、防晒，并设置警示标识

暂存符合GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》。
2

设备减振垫

设备安装减振垫

厂界噪声满足昼间≤60dB(A)。

3

隔音毡

厂房房顶安装隔音毡

4

垃圾收集桶

收集生活垃圾

/

5

废气处理装置

集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒

1、VOCs能达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3中印刷行业VOCs的排放标准；
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