昆明新生医疗美容门诊部建设项目                                  环境影响报告表 

目    录
- 1 -表一、建设项目基本情况


- 10 -表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况


- 16 -表三、环境质量状况


- 20 -表四、评价适用标准


- 24 -表五、建设项目工程分析


- 35 -表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


- 37 -表七、环境影响分析


- 51 -表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


- 53 -表九、结论与建议




附件：

建设项目环评审批基础信息表；
委托书；

设置该医疗机构批准书；
房屋租赁合同；

企业营业执照；

产权证明；
医疗废物处置合同；
云南正晓环保投资有限公司危险废物经营许可证；
承诺书；
全文信息公开截图；
专家技术评审意见；
报告修改对照表；
附图：

附图1-1至1-5项目各层平面布置图。

附图2-1地理位置图； 

附图2-2 项目区水系图；

附图3-1 项目周边环境关系图；

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明新生医疗美容门诊部建设项目

	建设单位
	昆明新生医疗美容有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	昆明市西山区书林街新桥村430号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	昆明市西山区书林街新桥村430号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	类别：门诊部（所）

代码：（Q8330）

	建筑面积
(平方米)
	2432
	绿化面积
(平方米)
	50

	总投资
(万元)
	2000
	环保投资(万元）
	19.1
	环保投资占
总投资比例
	0.955%

	评价经费

（万元）
	1.5
	预期投产日期
	2017年12月

	项目背景：

1、项目由来

由于社会生活节奏越来越快，人们的生活压力也日益增强，精神压力过大，长期充满压力的生活容易导致精神长期紧张或是压抑，从而容易使头部的局部微循环发生障碍，长期如此，则会造成头发的病态性脱落。现代人都喜欢熬夜，会降低人体的新陈代谢从而导致脱发，且长期熬夜会造成人体内分泌失调，当人体的内分泌失调例如当雌雄性激素失调后，就很容易引起头发的脱落。加之外界对头发的化学或物理性伤害。电烫、染色、卷曲或拉直都容易对头发造成损害，频繁进行会使头发失去光泽和弹性，甚至会引起脱发。还有阳光下长时间的暴晒，非常不利于毛发的生长。以至于越来越多的人们面临着毛发稀少甚至秃顶的问题。
新生医疗美容有限公司是一家集毛发种植、先进性养护为一体的现代化专业医疗标植发机构，总部位于江苏省南京市，致力于毛发种植技术研究，植发食品产品设备研发、养发生发产品研发、头皮养护管理及毛发知识教育传播等医疗服务。

自2001年专注于毛发种植项目，新生医疗美容有限公司通过精心规划和资源整合，先后了北京新生爱美爱毛发种植研究院、成都新生重发种植研究院、香港新生毛发种植研究院、南京新生毛发种植研究院；以及南京新生植发、杭州新生植发、深圳新生植发、广州新生植发、上海新生植发、武汉新生植发、合肥新生植发、成都新生植发、北京新生植发、福州新生植发、昆明新生植发等10多个毛发种植科研与临床实施基地，形成以公司总部为中心，各城市基地同步服务的特色医疗格局，致力于为人们提供全方位高端的毛发健康综合服务。

昆明新生医疗美容门诊部建设项目位于昆明市西山区书林街新桥村430号，主要诊疗科目为医疗美容科。本项目取得由昆明市卫生和计划生育局批准同意设置该医疗机构（批准文号：昆卫医准字（2017）第10号，详见附件3）。
依据国务院253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环保局令第33号，2015），项目参照“V社会事业与服务业”类第161项“社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”项目，应编制一般项目环境影响报告表。
为此，建设单位委托我单位为该项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，到现场进行实地查勘，并根据业主提供的相关资料，编制《昆明新生医疗美容门诊部建设项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批。
建设规模

项目主要诊疗科目为医疗美容外科（美容植发），运营期预计接诊量为40人次/天，14600人次/年。

业务内容：美容植发，设置尿液检测、血液检测。

房屋情况

本项目原有为云南纺织（集团）股份有限公司旗下的云纺招待所用房（详见附件4房屋租赁合同），昆明新生医疗美容有限公司租赁使用。在云纺招待所原有基础上进行装修改造，不新增土地使用面积。

4、建设内容

本项目具体建设内容情况见下表1-1。

表1-1    本项目建设内容一览表

名称
项目

规模

建设内容

主体工程
一层
500㎡

非手术区，包括：前台、休息区1、休息区2、治疗室1、治疗室2、治疗室3、设备间、收费处、中药房（仅分装，不进行加工）、西药房、中西药储藏室、洗发区、心电检测室、养护区1、养护区2、卫生间
二层

480㎡
非手术区，包括：休息区、医导台1、医导台2、VIP室、会议室、诊室1、诊室2、诊室3、诊室4、诊室5、诊室6、拍照间（数码拍照）、储藏室、卫生间1、卫生间2
三层

480㎡
非手术区，包括：医导台1、医导台2、治疗室1、治疗室2、治疗室3、治疗室4、养护区1、养护区2、养护区3、养护区4、卫生间1、卫生间2、留观室1、留观室2、留观室3、留观室4、储藏室、
四层

480㎡
非手术区，包括：医导台、办公室1、办公室2、办公室4、办公室5、办公室6、办公室7、办公室8、院长室、备用1、备用2、备用3、供应室、储藏室、消毒室、清洗区、打包区、卫生间
五层

480㎡
手术区，包括：手术室1、手术室2、手术室3、手术室4、手术室5、手术室6、手术室7、更衣室、清洗区、女更衣室、男更衣室、医生护士休息区、医生通道、卫生间、公卫
环保工程
污水处理站
5m3/d

新建1座，位于项目北面墙角化粪池旁（拟采用地埋式）。拟采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”，消毒采用二氧化氯消毒。
检验预处理池
1个，0.2m3
位于1楼检验科。

检验废液收集桶
2个
位于1楼检验科。

化粪池

12m3
已有1个，位于项目北面墙角。

施工期沉淀池

2m3
在项目区南面墙角设置1座容积为2m3的沉淀池

医疗废物收集设备

若干

包括利器盒和医疗废物收集桶等，收集后暂存于医疗废物暂存间，由云南正晓环保投资有限公司定期清运处置

医疗废物暂存间
10m2
1个，面积为10㎡，位于项目西面门卫室旁。医疗固废暂存时间不超过2天，不设置冷藏。
生活垃圾收集房

10m2
1个，面积为10㎡，位于项目西面医疗废物暂存间旁

生活垃圾收集桶
5个

5个，主体工程每层布置1个
绿化

50m2
位于项目围墙墙角处
公辅工程
供水

市政自来水管网

供电

市政电网

消防水泵房

8m2
位于项目北面，占地面积8m2
门卫室

15m2
位于项目西面进出口处，内置项目监控系统
停车场

300㎡

位于项目楼前，采用混凝土地面，停车位为10个

备注：1、拍照间拍照采用数码相机，不使用显影液；

      2、消毒室主要作用是对医疗器械等进行清洗消毒，消毒使用消毒机设备进行；

      3、中药房使用成品药材，仅对中药进行分装，不进行药材的加工、烘焙等工作。

主体工程

本项目主体工程为一栋5层转角楼，总建筑面积2432m2，具体设置情况如下：
一层：非手术区，包括：前台、休息区1、休息区2、治疗室1、治疗室2、治疗室3、设备间、收费处、中药房（仅分装，不进行加工）、西药房、中西药储藏室、洗发区、心电检测室、养护区1、养护区2、卫生间。

二层：非手术区，包括：休息区、医导台1、医导台2、VIP室、会议室、诊室1、诊室2、诊室3、诊室4、诊室5、诊室6、拍照间（数码拍照）、储藏室、卫生间1、卫生间2。

三层：非手术区，包括：医导台1、医导台2、治疗室1、治疗室2、治疗室3、治疗室4、养护区1、养护区2、养护区3、养护区4、卫生间1、卫生间2、留观室1、留观室2、留观室3、留观室4、储藏室。

四层：非手术区，包括：医导台、办公室1、办公室2、办公室4、办公室5、办公室6、办公室7、办公室8、院长室、备用1、备用2、备用3、供应室、储藏室、消毒室、清洗区、打包区、卫生间。

五层：手术区，包括：手术室1、手术室2、手术室3、手术室4、手术室5、手术室6、手术室7、更衣室、清洗区、女更衣室、男更衣室、医生护士休息区、医生通道、卫生间、公卫。

环保工程

施工期沉淀池：环评提出设置1个容积为2m3的沉淀池。

化粪池：原有已建，容积为12m3。位于项目北面墙角。
污水处理站：环评提出设置1个污水处理站，用于处理运营期产生的医疗废水和生活污水，污水处理站采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”，处理规模为5m3/d。

医疗废物暂存间：1间，面积为10㎡，位于项目西面出入口门卫室旁，用于暂存项目产生的医疗废物，由云南正晓环保投资有限公司定期清运处置。医疗固废暂存时间不超过2天，不设置冷藏。
生活垃圾收集房：1间，面积为10㎡，位于项目西面医疗废物暂存间旁，用于暂存项目产生的生活垃圾，然后由环卫部门定期清运处置。

生活垃圾收集桶：5个，主体工程每层布置1个。

辅助工程

本项目的辅助工程包括门卫室及停车场，门卫室位于项目西面入口处，停车场位于项目中间空地，消防水泵房位于项目北面。
（2）设备使用情况

业务内容为美容植发，设置尿液检测、血液检测。在治疗过程中储存使用的中药不涉及国家违禁的麻毒类药品，不设置煎药房。本项目主要设备除室内必备办公桌椅及诊台外，还需要在各科室配套相关设备和仪器，本项目不涉及辐射及放射性的设备，本项目主要设备见表1-2。

表1-2  项目设备一览表

序号

设备名称

数量

备注
1

手术包
5套

主要设备
2
血液分析仪

1台

3
生化分析仪
1台

4
离心机

1台

5
尿液分析仪

1台

6
恒温箱

1台

7
心电图仪

1台

8
美塑枪

1支

9

麻醉枪

1支

10

按摩棒

3支

11

LED彩光生发仪

3台

12

吸痰器

1台

13

毛囊检测仪

1台

14

激光生发理疗帽

5台

15
紫外消毒灯车
5台
16
中药熏蒸机

5台

17
OK治疗仪

3台
18
激光生发理疗仪

4台

19
消毒机

3台

20

心电监护仪

1台

21

氧气瓶

2瓶

22

无影灯

7个

23

提取仪

2台

24

治疗碗

12个

25

弯盘

1个

26

冰碗盖

6个

27

手术刀柄

6个

28

压舌板

8片

29

洞布（大、小）

2片

30

持针器

1把

31

有齿镊

1把

32

无齿镊

1把

33

线剪

1把

34

血管钳

4把

35

刀柄

4把

36

空调系统

1套

辅助设备
37

污水处理设施（含水泵）

1套

注：污水处理站拟采用地埋式，位于项目北面墙角化粪池旁。

（3）主要原辅材料及动力能源消耗情况

本项目主要原辅材料及能耗、水耗情况见下表1-3所示；

表1-3   能源使用情况

序号
名称
单位
年耗
来源

1

医用输液贴

个

3500

外购
2

一次性使用无菌注射器（带针）1ml；2ml；5ml;

个

900

外购
3

医用沙布块（灭菌型）

包

600

外购
4

一次性医用口罩

个

3000

外购
5

一次性使用备皮刀

把

200

外购
6

一次性使用医用橡胶检查手套

双

2000

外购
7

一次使PE（薄膜）手套

双

2000

外购
8

棉签

20只/包

3000

外购
9

医用手术帽

包

90

外购
10

尿液分析试纸条
盒
200
外购

11

血细胞分析用溶血剂

瓶
50
外购

12
电
万度/a
4
市政电网

13
水
m3/a
1379.7
市政自来水管网

治疗中使用的中药为常用中药，如冬虫夏草、丹参、牡丹皮、竹叶柴胡、醋龟甲、黄柏、山药、鸡内金、泽兰、白芍、决明子、黑芝麻、山楂、地黄、炒白术、川芎、泽泻、首乌、鹿角霜、姜半夏、熟地黄、陈皮、醋鳖甲、当归、车前子等48味中药，不设置煎药房。中药房使用成品药材，仅对中药进行分装，不进行药材的加工、烘焙等工作。储存使用的中药不涉及国家违禁麻毒类药品。根据业主提供资料，项目年用中药约4t。

（4）配套系统

①供水、供电系统：用水由市政给水管网统一供水；电由市政电网供电。

②污水排放系统：本项目采用雨污分流式，屋面雨水及室外场地雨水有组织排放至书林街市政雨水管网。生活污水和医疗废水进入化粪池处理后，再进入污水处理站。检验废水经预处理后，进入污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”工艺，经处理后排入书林街市政污水管网，最终进入昆明市第一污水处理厂处理。
3、项目平面布置

项目用地总体呈矩形，用地中心设置为停车场，其东面和南面为五层门诊转角楼，项目西面入口处为门卫室、医废暂存间和垃圾房，北面墙角处为地埋式化粪池、污水处理站和消防水泵房。项目平面布置情况如附图1-1至1-5项目各层平面布置图。

4、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为35人，其中：行政办公人员8人，医务工作人员27人。

本项目年运营天数为365天，实行两班制，每班8小时，营业时间为10:00至22：00。
5、环保工程及投资

项目总投资2000万元，其中环保投资19.1万元，占总投资比例的0.955%。
表1-4   项目相关污染物治理情况及投资一览表

序号

环保设施

处理对象

数量/规模
投资金额（万元）

备注

1

医疗废物暂存间
医疗废物

10㎡
3.5

设置医疗废物收集桶分类收集后，暂存于医疗废物暂存间内，定期委托云南正晓环保投资有限公司统一清运处置。
利器盒
3个

医疗废物收集桶
3个

2

生活垃圾收集桶

生活垃圾

5个
2.1
生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运。
生活垃圾房
生活垃圾
10m2
3
污水处理站
医疗废水

5m3/d
10
采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表二中预处理标准后通过市政污水管网，最终进入昆明市第一污水处理厂。
4
检验预处理池
预处理检验废水
1个，0.2m3
0.3
预处理后进入污水处理站处理
5

检验废液收集桶
危险废物
2个
0.1
交由有资质单位处理
6

化粪池

生活污水

容积为12m3
原有已建

——

7

施工期沉淀池

施工期废水

容积为2m3
0.5

在项目区南面墙角设置1座容积为2m3的沉淀池。
8

紫外消毒

医疗废物暂存间异味、污水处理站异味
1套

2.6

拟采用“紫外消毒”对项目医疗废物暂存间及污水处理站产生的异味进行处理

合计

19.1



	项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目原有为云南纺织（集团）股份有限公司旗下的云纺招待所用房，经建设单位装修后，用于开设医疗美容门诊部，不新增土地。本项目属新建项目，无原有污染问题和相关环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置及周边环境

昆明位于中国西南云贵高原中部，位于东经102°10’～103°40’，北纬24°23’～26°22’，市中心位于北纬25°02’11”，东经102°42’31”。昆明南濒滇池，三面环山，是中国面向东南亚、南亚乃至中东、南欧、非洲的前沿和门户，具有东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴的独特区位优势，是滇中城市群的核心圈、亚洲5小时航空圈的中心，国家一级物流园区布局城市之一。

西山区是昆明市五城区之一，是昆明城的西南部分。西山区东濒碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。西山区总面积881.32km2，城市建成区面积46km2，为昆明市面积最大的主城核心区。西山区坝区面积占8%，山区、半山区面积占92%，其中城镇人口18万，驻区中央、省、市属大中型企业、科研院校有200多家。西山区辖7个街道、3个镇，辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等25个少数民族。

项目建设地点位于书林街新桥村430号，项目地理位置详见附图2-1。

2、地形、地貌、地质
昆明市西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地 69%，丘陵 15.2%，坝区 16%，河谷 1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠 定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

项目所在地属城市建成区，地势平坦。

3、气候、气象
昆明市西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。
4、水文

评价区属于金沙江水系滇池流域，项目南面紧邻玉带河。玉带河是盘龙江支流，河源在双龙桥，由双龙桥流经新桥村、马蹄桥、土桥、柿花桥、鸡鸣桥、西坝河、永昌河入滇池，全长2km。
评价区域内的主要湖泊为滇池，滇池具有年际变化大，存在连续丰水，连续枯水期长等特点。滇池属长江流域金沙江水系，坐落于盆地中南部，北临昆明市区，呈南北向分布，南北长40km，东西平均宽7.5km，面积300km2，平均水深4.4m，湖容量12.9×108m3，有二十余条河流呈向心状注入滇池。

距离项目最近的地表水为玉带河，玉带河由盘龙江分支后，自东向西流至书林街与环城南路处由明河转为暗河，在华诚饭店地下分流。一支转西坝河流入草海，一支转柳河入草海。玉带河目前主要起到防洪排涝、水利灌溉等作用。
项目区水系图见附图2-2。
5、植被、生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率17%。

区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态自我调节能力较低。
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
本项目隶属于昆明市西山区金碧街道办事处管辖，位于昆明市西部，区域内有滇池路、环城南路、巡津街、书林路等城市主干道经过。

1、行政区划及人口分布

西山区是昆明市五城区之一，总面积1058km2，下辖马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结10个街道办事处，共98个社区居委会（村民委员会），221个村民小组。辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、僳僳、满、蒙古等25个少数民族。

2016年，年末全区常住人口78.4万人，比上年末增长0.6%，出生率11.89‰，死亡率6.20‰，人口自然增长率5.69‰。年末全区户籍人口540494人，比上年末增长1.0%，户籍人口中少数民族人口85841人，占总人口的15.9%，主要世居少数民族为彝族，有33108人，其次为白族，有21441人，第三为回族，有15706 人，第四为苗族，有2302人，其他少数民族的人口合计13284人；从户籍人口年龄结构看，0-18岁人口86445人，19-35岁人口105169人，36-60岁人口227645 人，60岁以上人口为121235人。
西山区金碧街道办事处下辖得胜桥、巡津街、书林街、金碧、复兴、西岳庙、弥勒寺、工人新村、气象路、西坝南、立夏路、卢家营、西坝北、严家地社区14个纯城市社区和河南社区1个翻牌社区，社区居民小组10个，其中常住人口130467人，流动人口31657人。

基本经济情况

2016年，西山区国民经济平稳增长。经核算全年全区实现地区生产总值（GDP）499.04亿元，按可比价格计算，增长8.5%，其中：第一产业实现增加值3.60亿元，增长2.2%；第二产业实现增加值129.03亿元，增长7.0%；第三产业实现增加值366.42亿元，增长9.1%。三次产业结构比为0.7:25.9:73.4。人均GDP达到63857元。

3、教育、文化、卫生

2016 年，科技教育和文化体育卫生事业较快发展。实施科技项目 84 个，带动企业研发投入 6253.1 万元，项目为企业实现产值 143582.59 万元，新增就业 868 人。培育认定国家、省、市、区创新主体及平台 63 家。年末共有各级各类学校 247 所（含度假区）。其中：小学 71 所（完小 71 所）；完全中学 12 所；初级中学 7 所；高级中学 1 所；幼儿园 129 所；中职学校 8 所；特教学校 1 所(昆明市盲哑学校)，九年一贯制学校 15 所，十二年一贯制学校 2 所，教育科研中心 1 所；共有在校学生总数 123683人。年末共有业余文艺团队 168 个，文化馆 1 个，公共图书馆1个，并完成昆明市“十三五”文化站改、扩建任务 2 个，文化室改、扩建任务6个，全部社区文化室共计开展活动 1296 次。年末辖区共有医疗卫生机构786个，其中：省级医院5家，市级医院 3 家，部队医院3家，民营医院34家，社区卫生服务中心118家。医疗卫生机构共有病床 12447张，其中非营利性医疗机构设置床位数 10807 张，营利性医疗机构设置床位 1640 张。西山区卫生和计划生育局下属区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计划生育服务中心及 10 个政府举办的社区卫生服务中心，在职在编医生 286 人，护士 103人，医技人员 46 人。2016 年新增无害化卫生厕所 500 户，卫生厕所普及率 91.55%。
4、文华、文物保护

西山区东濒滇池，与官渡区、呈贡县隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，湖山秀丽，是昆明市的主城区之一，也是历史文华名城昆明的重要组成部分。在漫长的历史岁月中，沉淀了无数丰富多彩、弥足珍贵的文华遗产，在全省乃至全国都享有较为重要的地位。区内山地广阔，泉流纵横，风摆山、玉案山、棋盘山、罗汉山等形成昆明西面屏障，峰翠石奇，风景秀丽，西山国家级风景名胜区，闻名中外，景区内名胜古迹众多。

西山区境内早在新石器时代就有先民繁衍生息，有三千年的文明史。泰汉时期是古滇国的组成部分，东汉进入传统农耕时代后，先后隶属于滇池县，建宁郡、宁州、昆州等管辖，唐宗时期为拓东，鄯善郊区。西山区长期以来以农耕渔猎为主，清末民国初年为近代昆明地区工业的发源地之一，抗战期间作为抗战的大后方，在海口、马街形成了两大工业区，奠定了今天西山区工业发展的雏形，解放后西山区为昆明县的第五区和第六区，1953年将昆明县撤销并入昆明市，并将昆阳县第三区（海口）并入，今西山区当时第八、九、十区，1956年合并扩大后，昆明市置五华、盘龙、官渡、西山四区。2004年9月，因区划调整，黑林铺街道办事处、沙朗乡、厂口乡划入了五华区，前卫、福海、金碧、永昌等4个街道办事处划入了西山区，行政区划发生了较大的变化，文物数量也发生一些变化。

西山区是昆明市的文物大区之一，中华人民共和国成立后经过第一次、第二次全国文物普查，西山区境内共调查登记了各类不可移动文物共60项。此后，一些普查中调查登记的不可移动文物被整合公布为各级文物保护单位。到目前为止，全区境内共有各级文物保护单位47项，其中全国重点文物保护单位4项、省级文物保护单位6项、市级文物保护单位10项、区级文物保护单位27项，登录文物点194项。在各级人民政府和有关部门的重视下，这些不可再生的珍贵的历史文化遗产在得到有效保护的同时，大多数已被合理利用，成为春城的旅游观光景点。

经现场踏勘及调查，工程所在区域以及可能影响到的区域内自然保护区、风景名胜区和历史文物。

5、昆明市第一污水处理厂概况
昆明市第一污水处理厂位于昆明市西南郊福海乡滇池路，位于船房河以南，占地面积180亩，其中：一期工程占地138多亩，改扩建工程42亩。于1991年建成投产，现状总设计处理量为12万t/d，实际处理量为10万t/d。纳污范围是盘龙江以西，正义路以东，圆通山、东风西路、大观路以南，十里长街、杨家河以北的城市南片区。采用“氧化沟”处理工艺，出水水质将达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。2008年4月通过省环保厅验收。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状
项目位于书林街新桥村430号，属于商业交通居民混合区。根据《云南省环境空气质量功能区划分类》（复审），项目所在区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，碧鸡广场测点二氧化硫的年平均值为18μg/m3，二氧化氮的年平均值为32μg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。可吸入颗粒物（PM10）的年平均值为55μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。细颗粒物（PM2.5）的年平均值为27μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准。
2016年西山区空气自动站全年共有效监测365天，其中空气质量优良天数为362天，24小时均值达标率99.2%。其中，优166天，占45.5%；良好196天，占53.7%；轻度污染3天，占0.8%。

2、地表水环境质量现状

项目所在地属于滇池流域，主要河流为玉带河和盘龙江，主要湖泊为滇池外海。距离项目最近的地表水为玉带河，玉带河由盘龙江分支后，自东向西流至书林街与环城南路处由明河转为暗河，在华诚饭店地下分流。一支转西坝河流入草海，一支转柳河入草海。玉带河目前主要起到防洪排涝、水利灌溉等作用。
根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，盘龙江主要功能为非接触娱乐用水、景观用水区、一般鱼类保护区，功能类别为Ⅲ类。

根据西山区环保局发布的《2016年昆明市西山区环境状况公报》，滇池草海水质类别为劣Ⅴ类（总氮不列入评价指标），营养状态指数为61.84，属中度富营养，主要污染物依次为：总氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量。营养状态指数较2015年的68.18下降了9.30%，营养状态与2015年相同，水质类别由2015年的劣Ⅴ类上升至Ⅴ类，水质有所上升。
根据《昆明市西山区2017年4月水环境质量公报》，玉带河下游支流西坝档口监测断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境质量现状
项目所在位置为居住、商业、工业混杂区，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，2016年西山区区域环境噪声（昼间）等效声级范围为46.6~55.9分贝（A），全区平均等效声级Leq（昼间）为52.1分贝（A），较2015年上升0.7分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区Leq（昼间）≤60分贝（A）的要求，实际可达1类区Leq(昼间) ≤55分贝（A）的要求。

2016年西山区交通噪声等效声级范围为60.6~73.4分贝（A），全区交通噪声平均等效声级（道路长度加权）为68.1分贝（A），较2015年下降了1.2分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中4类区Leq（昼间）≤70分贝（A）的要求。

现场调查表明，区域内无大、中型噪声污染源。本环评认为评价区声质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4、生态环境现状

评价区域为城市建成区，经过多年开发建设，已无天然植被，区域内仅有少量人工种植的行道树和绿化草地，生态环境自身调控能力低，受人为影响较大，总体生物多样性较差。评价范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
以项目为中心200m范围确定大气和噪声环境敏感点，以项目所在区域附近地表水体为地表水保护目标，项目的主要环境保护目标见表3-1。项目与周边环境关系见附图3-1。
表3-1     项目的主要环境保护目标

环境要素
保护目标

距项目最近
距离(m)

方位
保护级别

大气环境

声环境
华城饭店
54
西南面
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级、GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

昆明新兴妇产科医院
40

西南面
中国建设银行城南支行
15
西面
书林花园办公大楼

20

西面

西山区新桥村居民住宅楼

紧邻
北面

西山区书林新村居民住宅楼

56

西北面

西山区书林第二小学教学楼

120

北面

西山区侨光小学教学楼

7

东面

社会环境

常东寺塔

520

北面

——
惠光寺塔

580

西北面

地表水环境

玉带河
2

南面
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

盘龙江
185

东面
滇池外海
3950

南面
注：相对位置以本项目用地中心为参照点，相对距离指与最近场界之间的距离。
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                附图3-1   项目与周边环境关系图



表四、评价适用标准


昼

		夜间


	2

	适用于商业金融、集市贸易为主要功能，或居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
	60

	50



	
	

	污染物排放标准

污染物排放标准
	施工装修期：

（1）施工装修期噪声执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

表4-4    GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

施工装修期施工扬尘执行GB16297-1996《大气污染综合排放标准》：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

运营期：

（1）污水处理站恶臭
运营期污水处理站周边大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值，具体指标见表4-5。

表4-5    污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）
0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数%）

1%

（2）废水排放

项目生活污水和医疗废水采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”工艺，经处理后排入书林街市政污水管网，最终进入昆明市第一污水处理厂处理。项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，氨氮和总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准。标准值见表4-6。
表4-6    医疗机构水污染物预处理排放限值（节选）  单位：mg/L

序号
控制项目
预处理标准
1
PH
6-9
2
化学需氧量（CODcr）浓度

最高允许排放负荷（g/床位·d）

250

250

3
生化需氧量（BOD5）浓度

最高允许排放负荷（g/床位·d）

100

100

4
悬浮物（SS）浓度

最高允许排放负荷（g/床位·d）

60

60

5
阴离子表面活性剂
10
6
挥发酚
1.0
7
粪大肠菌群数（MPN/L）
5000
8

总余氯1），2）/（mg/L）
——

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

       排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3-10 mg/L。

       预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2-8 mg/L。

    2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

污水排入城市下水道水质标准

污染物名称

氨氮

TP（以P计）

排放浓度

45

8.0

（3）噪声排放标准

项目运营期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准限值见表4-7。

表4-7     社会生活环境噪声排放标准限值  
类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

60

50

（4）固体废弃物控制标准

①运营期医疗废物贮存、排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（环保部2013年第36号修改版）、《医疗废物专用包装袋、容器、警示标志标准》（HT421-2008）、《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府政令第 63 号）中的相关规定。

②运营期污水处理污泥（含栅渣、化粪池、污水处理站污泥）排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构污泥控制标准，具体见表4-8。

表4-8     医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别
粪大肠菌群数（MPN/g）
蛔虫卵死亡率(%)

综合医疗机构和其它医疗机构
≤100
＞95


	总量控制指标
	本项目废水经预处理后进入书林街市政污水管网，最终进入昆明市第一污水处理厂，不占用总量。据国家环保总局环境保护工作“十三五”规划的相关规定，列出本项目建议执行的总量控制指标。

废水排放量：1193.55m3/a；

COD：0.28t/a；

氨氮：0.046t/a；
总磷：0.001t/a；

固废：

生活垃圾产生量37.5kg/d，13.69t/a，统一收集后委托环卫部门定期清运
医疗废物产生量8kg/d，2.92t/a，分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带袋收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。
医疗废物产生量0.48t/a，污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。
危险废物产生量0.1m3/d，36.5t/a，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。

本项目固废处置率100%，排放量为“0”。



表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：
1、施工期主要的产污流程

项目租用现有云纺招待所，针对内部结构进行简单改造，不涉及土建工程等内容，施工内容较简单。

项目施工期产生的主要污染物为：施工期噪声、废气、施工期废水、施工期拆除的建筑垃圾。
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          图5-1   施工期工艺流程及产污流程图

施工期工艺流程简述：

项目施工期主要为外部装修、内部装修及装饰工程、设备安装。

（1）装饰工程

石工：红砖砌体，打线槽（水电线路和隐藏工程用），拆墙（按设计需要改到的墙体等）。此工序中主要产生污染物为噪声、粉尘、建筑垃圾。

水电工：水路（给排水）、电路（强弱电）的穿管、布线。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾。

泥瓦工：土建（按设计要求建墙、修补等）、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

木工：所有按设计需要的木作工程（墙面装饰、吊顶）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

漆工：墙面防火漆、乳胶漆、装饰柜刷漆。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、噪声、异味。

（2）设备安装工序

设备安装工序主要为办公桌椅、洁具、灯具及相关设备的安装。主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

2、项目运营期主要的产污流程

    项目运营期产污流程示意图如图5-2所示。
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图5-2运营期产污流程示意图
诊疗流程简述：

本项目为美容外科门诊，主要建设内容包括：医导台、治疗室、洗发区、心电检测室、检测室、拍照间、手术室、养护区、留观室、储藏室、卫生间、供应室、消毒室、清洗区、行政办公区等。运营期的主要污染因素为医疗废水、医疗固废、生活污水、废气、噪声等。医院运营期产物节点分析如下：
诊室、手术室等带菌医疗废水和生活污水，进入化粪池后，再进入污水处理站进行处理。采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”工艺，处理后进入书林街市政管网。污水处理站污泥，通过风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。
检验室主要进行血细胞分析、尿液检验（试纸化验）。化验血液中清洗试管、洗手等产生的废水，主要为有机溶剂、消毒剂产生，主要为酸性废水，通过预处理后，进入污水处理站进行处理；另外还会产生少量检验废液，属于危险废物，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。
项目不设置食堂，不设置住院床位，拍照采用数码洗印设备，不产生洗印废水。
废气主要来源于医疗废物暂存间异味、污水处理站异味、垃圾收集点异味以及汽车尾气。
噪声来源于项目水处理站水泵等设备噪声，运营过程中的社会生活噪声。
固废主要来自于员工、病人产生的生活垃圾，诊断过程中产生的医疗固废。

项目污染物产生环节详细情况见表5-1。
表5-1   项目运营期产污环节表

污染类别
来源
污染物名称及属性
处置方案
废水
检查、治疗过程
医疗废水：COD、BOD5、SS、氨氮、余氯等
经化粪池处理后，进入污水处理站采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”工艺处理达标后排入市政污水管网。
医务人员和患者使用卫生间

冲厕废水：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等
检验废水
酸性废水
经0.2m3预处理池处理后，进入污水处理站
废气
医废暂存间、生活垃圾收集点、化粪池、污水处理站
异味
医疗暂存间和垃圾收集点按要求及时清运。污水处理站和化粪池设置为地下式、加盖结构，产生的异味气体扩散后不会对周围环境产生大的影响。
固体废弃物
医务人员及患者
生活垃圾
统一收集后委托环卫部门定期清运。
检查、治疗过程
医疗固废：废酒精棉球、废医用手套、废纱布等
医疗废物分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。存放时间不超过2天。
污水处理站
污水处理站污泥
由具备相应资质的云南正晓投资有限公司定期清运处置。
检验废液

危险固废

设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理
噪声
人群
噪声
禁止喧哗、距离衰减
车辆进出

噪声

设减速带、禁鸣标识

空调机组

噪声

设中央空调房，减震垫

污水处理站风机

噪声

设置于地下和设备加减振基础

水泵

噪声

设水泵房、减震垫、选用低噪设备

二、主要污染物的产生及排放情况
1、施工期主要污染物

本项目属于新建项目，采用云纺招待所现有房子进行装修后，用于开设美容外科门诊。

1.1废气

本项目施工废气主要来源于房子内外进行简单改造及装修，内部施工过程为封闭施工，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和刷漆过程中产生的异味，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。

1.2废水

项目施工期废水来源于施工废水、施工人员日常生活污水。
（1）施工废水

施工废水主要为设备、工具清洗水等，废水产生量和产生时间不固定。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013）中建筑业用水定额并结合项目实际，本项目施工用水定额按0.8m3/m2计，本项目总建筑面积为2432m2，则施工用水量为1945.6m3，根据类比调查，施工废水产生量约为用水量的1%，则项目施工期间施工废水产生量为19.46m3。 

施工废水主要污染物为SS，经施工场地内的2m3沉淀池沉淀后，排入市政雨水管网。

（2）生活废水

项目施工人员为20人，均不在项目内食宿，本项目施工期不新建厕所，可使用云纺招待所内的厕所，产生的废水主要为施工人员洗手和冲厕污水。用水量按10L/人·d计，则施工期施工人员生活用水量为0.2m3/d，产污系数按0.9计，生活污水产生量为0.18m3/d。整个施工期装修预计为2个月，则项目施工期产生生活污水10.8m3，该部分废水排入现有12m3的化粪池处理后，再进入书林街市政污水管网。

1.3噪声

本项目在装修阶段，噪声源的数量较少，主要有砂轮机、电钻和切割机等。施工期噪声源强见下表5-2。

表5-2    施工期噪声源强值    单位：dB(A)
设备名称

声级值

电锯

95~105

砂浆机

70~80

切割机

95~105

运输车辆

75~85

注：本表中噪声源强均为距离噪声源1m处源强。

1.4固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾
建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于石工阶段打线槽、拆墙，水电工阶段穿管、布线，泥瓦工阶段土建建墙、修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖，木工阶段的墙面装饰、吊顶，漆工阶段及设备安装工序。项目建筑垃圾主要为废弃建筑材料，主要成份为：废弃的土沙石、水泥、钢筋、木屑、碎木块、弃砖、废瓷砖等。根据陈军等发表于2006 年8 月《环境卫生工程》中第14 卷4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本次环评取30kg/m2，项目总建筑面积约2432m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约72.96t。施工期采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置。

（2）生活垃圾
施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有20人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为4kg/d，项目施工期约为60天，则施工期生活垃圾产生量为0.24t。施工期生活垃圾拟集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点。

2、运营期主要污染物

2.1废水

项目共有35名工作人员，年工作365天，根据建设单位提供的资料，项目接诊量为40人次/d。项目内不设食堂，三餐在项目区周边餐馆购买。项目不设洗衣房，衣物委托专门的合法洗衣单位清洗消毒。项目产生废水包括医疗废水及生活废水。

（1）医疗废水

本项目医疗废水包括门诊废水、检验科废水、消毒废水、地面清洁废水。
① 门诊废水
根据业主提供资料，美容门诊病人数约40人次/天，根据GB53/T168-2013《云南省地方标准  用水定额》：门诊（无住院部含行政及医护人员、附属设施等综合用水），人均用水量按20L/（人·次）计，则用水量为0.8m3/d，污水产生系数按0.9计，产生的污水量为0.72m3/d。

②检验科废水
检验室主要进行血细胞分析、尿液检验（试纸化验）。化验血液中清洗试管、洗手等产生的废水，主要为有机溶剂、消毒剂产生，主要为酸性废水，通过预处理后，进入污水处理站进行处理；另外还会产生少量检验废液，产生量为0.1m3/d，，属于危险废物，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。
根据工作人员介绍，检测化验用水量约为2L/人·次，人数约为最大就诊人数（40人·次/d），则检验科用水量为0.08m3/d，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，本评价化验、检验废水产生率按用水量的86%计，则检验废水产生量约为0.07m3/d。通过预处理后，进入污水处理站进行处理；
③消毒供应室废水

本项目设有1个消毒供应室，主要用作医疗器械的清洗消毒，消毒灭菌采用高温高压灭菌器、过氧化氢低温灭菌器等设备进行。根据消毒供应室运行情况，清洗用水取50L/kg，参考类比项目情况，每天清洗量约为10kg，则用水量为 0.5m3/次，污水产生系数按0.9计算，废水总量约为0.45m3/次·d。

④地面清洁废水

项目清洁面积约为2400m2，清洁用水量以0.5L/m2计，清洁用水量为1.2m3/d。污水产生系数按0.9计，清洁废水量为1.08m3/d。
（2）生活污水
项目工作人员为35人，用水主要为日常洗手及冲厕用水，用水量按照30L/人.d计算，则用水量为1.05m3/d。污水产生系数按0.9计，则污水产生量为0.95m3/d。

生活废水和医疗废水统一进入化粪池处理后，再进入自建的污水处理站进行处理，处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷）后，排入书林街市政污水管网。
（3）绿化用水
项目绿化面积为50m2，根据云南省地方标准DB53/T168-2013《用水定额》，非雨天绿化用水量按3L/(m2·次)计，则项目非雨天绿化用水量约为0.15m3/d，绿化不产生废水。

表5-3    项目用水情况一览表
用水项目
用水量规模
数量
用水量（m3/d）
产污系数（%）
废水量（m3/d）
门诊用水

20L/（人·次）

40人

0.8
90
0.72
检验科用水

2L/人·次
40人

0.08
86
0.07
消毒用水

50L/kg
10kg
0.5
90
0.45
地面清洁用水

0.5L/m2
2400m2
1.2
90
1.08
生活用水

30L/人.d
35人
1.05
90
0.95
绿化用水
3L/(m2·次)
50m2
0.15
——
——
合计
——
——
3.78（非雨天）
3.63（雨天）
——
3.27
项目区内实行雨污分流制，雨水进入书林街市政雨水管网，项目污水经污水处理站处理后，排至书林街的市政污水管网，最终进入昆明市第一污水处理厂。
（4）水量平衡图
项目水量平衡如图5-3所示。
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图5-3    项目水量平衡图    单位：m3/d

（5）废水水质情况及采用水处理工艺
类比同类项目，本项目废水水质预测见表5-4所示。

表5-4    项目污水水质预测一览表
项  目

COD

mg/L

BOD5
mg/L

SS

mg/L

氨氮

mg/L

余氯

mg/L

总磷
mg/L

粪大肠菌群
菌群（个/L）

水污染物产生浓度（mg/L）

280
110
80
40
3.5

5
＞2.7×1010
产生量（t/a）

0.33
0.13
0.096
0.048
0.004
0.006
——
水污染物排放浓度（mg/L）

238
100
56
38.8
3.5
5
＜5000
排放量（t/a）

0.28
0.12
0.07
0.046
0.004
0.006
——
废水排放量（t/a）

1193.55
    注：水质数据类比《建设项目环境影响评价培训教材》P67表3-2。
根据污水处理站设计资料，本项目污水处理站采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”。经过处理站处理的废水各污染物达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷）。
（6）废水处理设施容积核算
①化粪池
本项目化粪池为原有云纺招待所已建设，为一层楼北面墙角，容积为12m3。根据表5-1，项目用水和排水情况，本项目产生共计3.27m3/d，化粪池停留时间按24h计，考虑1.2安全系数，则确定化粪池的有效容积为3.9m3。现状12m3化粪池容积能满足本项目。
②污水处理站
根据表5-1，项目污水产生量为3.27m3/d，考虑1.2安全系数，因此确定项目污水处理站设计处理能力为5m3/d。

2.2废气
本项目运营期产生的废气主要为异味，异味主要来自医院的消毒异味、污水处理站、化粪池、医废暂存间和垃圾收集点。
①医院消毒异味

为降低医院空气中的含菌量，医院内经常使用含氯消毒粉与水调配后对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。 

②污水处理站、化粪池、医废暂存间、垃圾收集点异味

医废暂存间和垃圾收集点按要求及时清运。
从项目的总平面布置分析，项目污水处理站和化粪池设置在项目区北面墙角，处理构筑物全部设置在地下，所有的处理构筑物都为地下式、加盖结构，污水处理站产生的异味气体扩散后不会对周围环境产生大的影响。
2.3噪声

项目产生的噪声主要有医院内人群活动产生的噪声，进出医院停车场的车辆噪声、风机、水泵等设备运转产生的设备噪声等。主要噪声源强如表5-5所示：

表5-5   项目运营主要噪声源强    单位：dB(A)

序号

主要产噪设备

数量

噪声值

位置

拟采取措施

性质

1

空调机组

2 套

65-75

项目区内

设中央空调机房，减震垫

连续性噪声

2

污水处理站风机
1套
60-90
项目区一层楼北面墙角（靠医院内）
设置于地下，设备加减振基础 
连续性噪声
3

水泵
2 套
80-95
项目区一层楼北面墙角
设水泵房，减震垫、选用低噪设备
连续性噪声
4
人群噪声

—

60-70

项目区内

禁止喧哗、距离衰减

间歇性噪声

5

车辆进出噪声

—

65-75

停车场

设减速带、禁鸣标识

间歇性噪声

2.4固体废弃物
项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、医疗废物、检验废液和污水处理站污泥。
（1）生活垃圾
项目区内共有医务和管理人员35名，平均每天接待顾客40人次，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，本项目运营期产生的生活垃圾量为37.5kg/d，13.69t/a，统一收集后委托环卫部门定期清运。

（2）医疗废物
本项目所产生的医疗废物为一次性注射器、一次性备皮刀、一次性手套和口罩、废弃棉签和纱布、输液贴，还有废弃的戊二醛消毒液。
根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见表5-6，类比其他类似规模诊所，医疗废物产生量按0.2kg/人·d计，最大接待患者量为40人/d，则项目医疗废物产生量为8kg/d，2.92t/a，医疗废物由医疗废物分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带袋收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。
表5-6     项目医疗废物组成及特征

类别

特  征

本项目产生的医疗废物

感染性废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：    

  ——棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；

  ——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；  

——废弃的被服；

——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品
2、废弃的血液、血清。

3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物等

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

医用针头、缝合针。

2．各类医用锐器，手术刀、备皮刀。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1．废弃的戊二醛化学消毒剂。

2．废弃的汞血压计、汞温度计。

表5-7   医疗废物处置情况

种类

名称

产量生

处置情况

备注

感染性废物
一次性手套和口罩；废弃棉球、棉签、纱布、输液贴;一次性注射器、输液管；废弃血液、血清
2.92t/a

拟置于专门的黄色包装袋内，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理
黄色包装袋由云南正晓环保投资有限公司提供
病理性废物
废弃人体组织
拟置于专门的黄色包装袋内，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理

黄色包装袋由云南正晓环保投资有限公司提供

损伤性废物

医用针头、缝合针、一次性注射器针头、废弃手术刀
拟置于黄色利器包装盒内，由云南正晓环保投资有限公司统一收集处理

黄色利器包装盒由云南正晓环保投资有限公司提供

化学性废物

废弃的戊二醛化学消毒剂

少量

拟统一收集至一定量后，交由云南正晓环保投资有限公司处置

--
本项目设置有独立的房间作为医疗废物暂存间，位于项目西面门卫室旁，面积为10㎡，医废暂存间内拟采用移动紫外线消毒灯进行定期消毒，环评要求按照《医疗废物集中处理技术规范》和《昆明市医疗废物管理规定》中的相关要求进行设置。

医疗固废暂存时间不超过2天，不设置冷藏。医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司转运处置，通过专用车辆运输。

（3）检验废液

检验室检验废液产生量为0.1m3/d，36.5t/a。属于危险废物，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。
（4）污水处理站污泥

污水处理站污泥一般占污水处理量的0.2~0.5‰，本项目取0.4‰，根据水平衡核算，项目污水量为1193.55，则污泥产生量约为0.48t/a。该部分污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类

型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	——
	少量
	——
	少量

	
	
	装修
	有机废气
	——
	少量
	——
	少量

	
	
	车辆机械
	NOX、CO、CHx
	——
	少量
	——
	少量

	
	运营期
	医院消毒
	异味
	——
	少量
	——
	少量

	
	
	污水处理站、化粪池、医废暂存间、垃圾收集点
	异味
	——
	少量
	——
	少量

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	——
	少量
	经施工场地内的2m3沉淀池沉淀后，排入市政雨水管网

	
	
	生活污水水
	CODcr、氨氮、SS
	——
	0.18m3/d
	排入现有12m3的化粪池处理后，再进入书林街市政污水管网。

	
	运营期
	医院废水和生活污水
	废水总量
	1193.55m3/a
	1193.55m3/a

	
	
	
	CODcr（mg/L）
	280
	0.33
	238
	0.28

	
	
	
	BOD5（mg/L）
	110
	0.13
	100
	0.12

	
	
	
	SS（mg/L）
	80
	0.096
	56
	0.07

	
	
	
	氨氮（mg/L）
	40
	0.048
	38.8
	0.046

	
	
	
	余氯（mg/L）
	3.5
	0.004
	3.5
	0.004

	
	
	
	总磷（mg/L）
	5
	0.006
	5
	0.006

	
	
	
	粪大肠菌群数（个/L）
	＞2.7×1010
	——
	＜5000
	——

	固体废弃物
	施工期
	房屋装修
	建筑垃圾
	72.96t
	采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置。

	
	
	生活
	生活垃圾
	4kg/d，施工期内产生0.24t。
	收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点

	
	运营期
	医务和管理人员、顾客
	生活垃圾
	37.5kg/d，13.69t/a
	统一收集后委托环卫部门定期清运

	
	
	顾客
	医疗废物
	8kg/d，2.92t/a
	分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带袋收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。

	
	
	污水处理站污泥
	医疗废物
	0.48t/a
	污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。

	
	
	检验废液
	危险废物
	0.1m3/d，36.5t/a
	设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。

	噪
声
	施工期
	施工设备及运输车辆
	作业噪声
	65-105dB(A)
	/
	满足GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	空调机组、污水处理站风机、人群噪声和车辆进出噪声
	60-95dB(A)
	/
	达到社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类

	生态影响：
项目租用云纺招待所已建成房屋，建筑面积为2432㎡，经装修改造后经营美容外科，不新建房屋，运营期有“三废”产生，其排放量都不大，且项目针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对环境的负面影响是微弱的。

综上所述，项目的建设对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响可以接受。



表七、环境影响分析

	1、产业政策符合性分析

本项目属于医疗设施建设项目，属于国家发改委2013年第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的相关规定中鼓励类第三十六项教育、文化、卫生、体育服务事业中的“医疗卫生服务设施建设”，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目，故项目符合国家产业政策。

综上所述，项目符合现行产业政策。

2、选址合理性分析

项目租用云纺招待所已建成房屋，建筑面积为2432㎡，经装修改造后经营美容外科，不新建房屋。项目与2017年7月取得设置医疗机构批准书，批准文号：昆卫医准字（2017）第10号。
本项目为营利性医疗美容机构，选址于昆明市西山区新桥村430号，项目所在地交通便利、基础设施完善，周围无高污染、高噪声项目，项目的建成将有利于提高项目所在地的医疗美容服务水平，选址较为合理。

3、布局合理性分析

根据使用、管理等方面的要求，本项目对区域内各功能区进行综合设计。区域内咨询室、手术室、治疗室、卫生间、办公室等区分明确，互不干扰又相互联系。医疗废物暂存间设置于单独的房间内，远离医疗区和人员活动区及生活垃圾存放场所。项目布置较为合理。
4、环境相容性分析

项目所在建筑共5层，项目运营过程中产生的噪声较小，废水能得到妥善处置，废气主要优氯净消毒产生的少量氯气，不会对周边单位造成影响。项目产生的污染物均能得到妥善处置，不会对周边产生影响，与周围环境具有较好的相容性。

5、项目消毒方式符合性分析

由项目基本情况可知，项目消毒方式主要有： 

（1）镊子、钳子等手术器械消毒：采用高压蒸汽灭菌；

（2）纱布、棉花等消毒：采用高压蒸汽灭菌消毒；

（4）手术室内消毒：拟采用臭氧消毒，项目手术室的洁净度应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）中相关要求。

（5）观察室、激光室等消毒：采用紫外线灯直接照射进行消毒，早晚各半小时；桌面、地面1：500优氯净擦拭消毒。

（6）各种穿刺做到“一人一针一管”；口腔检查器械均为一次性用品，无需消毒。

（7）医疗废物暂存间采用移动式紫外线消毒灯定期进行消毒。

项目的消毒方式符合云南省疾控中心的要求，不会对环境造成影响。

6、施工期环境影响分析
6.1施工期水环境影响分析

项目施工人员不在项目内食宿，使用项目内已有的卫生间，产生的冲厕废水排入项目所在建筑配套已建的12m3化粪池进行预处理后，排入市政污水管网。

施工废水经施工场地内的2m3沉淀池沉淀后，排入市政雨水管网。

项目施工废水妥善处置，对地表水影响较小。

6.2施工期大气环境影响分析

项目施工期在对项目租用房屋进行外部装修、装饰的过程中产生的粉尘及油漆异味，会对项目区域空气环境产生一定的影响。建议项目在建设过程中采用防尘帷幕进行阻隔，大部分粉尘被阻隔在帷幕内，外部刷漆时间较短，油漆挥发产生的异味不大，防尘帷幕对其也具有一定的阻挡作用，加之施工作业面临路，地势开阔，粉尘和异味经帷幕阻隔和空气稀释后，对周围空气环境影响不大；内部改造、装修所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘，属无组织排放，产生量很小，室内为封闭空间，废气和粉尘主要集中在室内。项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。

施工期大气污染物对周围敏感点的影响

根据以上分析，本项目主要对现有房屋进行装修。项目施工期装修废气等随空气扩散，影响较小。根据气候背景资料分析，昆明市常年主导风向为西南风，年平均风速2.2m/s，项目区域施工影响范围一般在100m范围内，距离项目最近的关心点为项目区北面紧邻的新桥村居民住宅楼、西北面56m书林新村居民住宅楼、东面7m西山区侨光小学教学楼、西面20m书林花园办公大楼、西南面40m昆明新兴妇产科医院。
为减少施工扬尘和粉尘对周围环境及环境敏感目标的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），工程建设单位应做到：

①建设单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保护牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②施工过程中使用商品混凝土，其他砂石料、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡和堆砌围墙、采用防尘布遮盖等，以减少扬尘的排放，施工场内的临时堆土场洒水增湿并加盖防尘布。

③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。工地出入口5米内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

定期对施工场地及临时顶板覆土堆存场、临时表土堆场进行洒水降尘，旱季施工应加大洒水频次，减少扬尘。

在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康造成危害。
加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期的大气污染。
此外，在施工期按文明施工和城市管理有关标准设置围墙或围挡减轻拆除过程中扬尘影响。

通过以上措施，可将施工期扬尘影响降低至最小程度。

6.3施工期固废环境影响分析

根据工程分析可知，项目装修过程中产生的建筑垃圾为72.96t，采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置。
施工期施工人员不在现场食宿，施工期生活垃圾产生量为0.24t。施工期生活垃圾拟集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点。

项目施工期固废处置率100%，对外环境的影响较小。

6.4施工期噪声环境影响分析

根据工程分析可知，项目装修期间噪声主要为砂轮机、电钻和切割机运作产生的机械噪声，噪声源强为75-95dB（A），属室内声源，具有突发性和间歇性特点。

1）预测模式

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

由于项目于室内进行施工，通过室外声源等效公式将叠加后的噪声源等效为室外声源，公式如下：
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式中：Lp2—声源室外声压级，dB（A）；

Lp1—声源室内声压级，dB（A）；

TL—隔墙隔声量，本项目于室内进行装修，墙体为混凝土墙，墙体隔音量取30 dB（A）。
再通过距离衰减公式，分析施工噪声对外环境的影响，即：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/ r0）

式中：LA（r）——预测点噪声值，dB(A)；

LA（r0）——距离声源r0处的噪声值，dB(A)；

r——预测点与声源间的距离，m；

r0——噪声值为LA(r0)处于声源之间的距离，本例为1m；

2）评价标准

GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

3）预测结果

项目施工噪声到厂界的贡献值见表7-1。
表7-1    施工噪声到厂界的预测结果
设备名称

源强值

dB（A）

数量

叠加后的源强值dB（A）

墙体阻隔衰减后的噪声值dB（A）

厂界达标与否

砂轮机

95

1

92.1
65.4
昼间达标
夜间不达标
电钻

80

2

切割机

75

2

由上表可知，项目施工期厂界噪声昼间可做到达标排放，对外环境影响有限；夜间不施工对外环境无影响。
距离项目最近的关心点为项目区北面紧邻的新桥村居民住宅楼、西北面56m书林新村居民住宅楼、东面7m西山区侨光小学教学楼、西面20m书林花园办公大楼、西南面40m昆明新兴妇产科医院。本项目施工只对建筑进行内外装修，噪声通过墙体阻隔和距离衰减后，对保护目标的噪声贡献值为较小，对周边关心点产生的影响较小。

根据《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令72号）等相关法律规定，为减小施工期噪声对周围环境产生的影响，本评价提出以下措施：

a、施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，施工单位应选用噪音低、振动小的设备，尽量避免高噪声设备同时运行。禁止在中午12点至14点、夜间22点至次日6点进行建筑施工作业，确需因工程建设要延长至夜间22点以后的，应事先报告环保局部门并公告当地居民；

b、项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声；

c、与周边单位建立良好关系，并设立热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理；
通过采取上述措施，将项目施工期噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失。

6.5交通环境影响分析

施工期间，现场产生的土石方和建筑垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入。运输车辆进出施工场地调入、调出时，可能会对项目所涉及的道路沿线环境状况、交通情况有一定的影响。环境状况影响主要表现在：运输途中装载的渣土存在扬尘，渣土散落可能。渣土运输车厢的密闭性不好或篷布遮盖不规范，易产生扬尘及散落渣土对施工道路及其两侧近距离范围空气环境质量有一定影响。此外，运输途中增加的交通噪声亦会对道路及其两侧近距离范围声环境质量造成不良影响。交通情况影响主要表现在：土石方运输车多属于大型车辆，施工期集中、密集的土石方运输会增加车辆行驶沿线道路车流量，增加道路交通压力，在车流高峰期可能促使交通拥堵情况的发生。

为减轻施工期物料运输过程中产生以上影响，本环评要求：

①建设方需委托正规有资质的清运单位，使用规范的清运设备、车辆进行项目区土石方运输工作；

②在土石方运输过程中应加强渣土车的车厢密闭性，必要时加盖篷布，对渣土进行一定的加湿处理；

③提前向当地住建综合执法局进行土石方运输路线及时间选择备案，尽可能避免选择车流量较大的城市主干道，运输时间避开上下班高峰期，避免选择沿线人员密集或居住区密集的道路；

④运输过程严格控制车速，加强司机的职业道德教育。

采取上述措施后，将会有效的减轻施工期对交通环境的影响。
7、运营期环境影响分析

7.1水环境影响分析

项目区排水系统采取雨、污分流制。雨水经项目排水沟进入市政雨水管网。
项目运营期废水主要是医疗废水（门诊废水、消毒废水、地面清洁废水）和生活污水进入化粪池处理后，进入自建的污水处理站进行处理，处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷），排入书林街市政污水管网。

检验科废水通过预处理后，进入污水处理站进行处理。
本项目西面与书林街处设一个规范的污水排放口，排污口与对应市政道路铺设的污水管连通。

（1）预处理设施

本项目化粪池为原有云纺招待所已建设，位于项目北面墙角。根据环评核算本项目污水产生量为3.27m3/d，化粪池停留时间按24h计，考虑1.2安全系数，则确定化粪池的有效容积为3.9m3。现状12m3化粪池容积能满足本项目。根据污水处理站设计资料，本项目废水采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”（处理工艺流程见图7-1），经过处理站处理的废水各污染物达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷），排入书林街市政污水管网。

工艺流程：采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”处理工艺，处理规模为5m3/d。项目产生的污水（医疗废水和生活污水）经过收集管网收集后自流进入化粪池，再由提升泵将污水抽至格栅，对毛发以及纸屑等大颗粒物质进行拦截，然后进入调节池进行水量调节、水质调匀。调节池污水由潜水泵提升至生化反应池，池中配有活性污泥，在曝气充氧条件下，将废水中有机物分解成无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。当运行至设定时间后，在该部分进行泥水分离，污泥沉积于池底部，上清液进入消毒池，经消毒的出水外排至市政污水管网；而生化反应池底部污泥经风干后，交由有资质云南正晓投资有限公司清运处置。
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             图7-1   污水处理站工艺流程图
现有化粪池已严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）设计、建设，须具有良好的密封系统，池内污水不会溢出而造成环境污染。

（2）项目废水处理可行性

根据项目实际情况，项目生活污水和医疗废水不能分开。检验科废水产生量为0.07m3/d，通过建设1个0.2m3的检验预处理池预处理后，再进入污水处理站进行处理。其他医疗废水和生活污水统一进入12m3化粪池处理后，进入自建的污水处理站。化粪池停留时间24h，化粪池容积能满足本项目。根据项目方提供的资料，项目污水处理站已委托云南本根环保科技有限公司进行设计安装，处理出水水质能满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷）要求。
因此，项目废水处理环保措施具有一定的可行性和可靠性。

（3）污水排放可行可靠性分析

昆明市第一污水处理厂位于昆明市西南郊福海乡滇池路，位于船房河以南，占地面积180亩，其中：一期工程占地138多亩，改扩建工程42亩。于1991年建成投产，现状总设计处理量为12万t/d，实际处理量为10万t/d。纳污范围是盘龙江以西，正义路以东，圆通山、东风西路、大观路以南，十里长街、杨家河以北的城市南片区。采用“氧化沟”处理工艺，出水水质将达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。

项目所在位置在昆明市第一污水处理厂负责处理的范围内，通过现场踏勘，项目外书林街有污水检查井，项目废水昆明市第一污水处理厂进入有保证。

昆明市第一污水处理厂已建成运行多年，项目所在地污水属于其接纳范围，尚有富余容量，污水管网已接通，可与该项目对接。该项目污水排放量为3.27m3/d，不会对昆明市第一污水处理厂产生冲击性影响。

7.2大气环境影响分析

本项目运营期本项目产生的废气主要为异味，异味主要来自医院的消毒异味、污水处理站、化粪池、医废暂存间和垃圾收集点。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。医废暂存间和垃圾收集点按要求及时清运。从项目的总平面布置分析，项目污水处理站和化粪池设置在项目区北面墙角，处理构筑物全部设置在地下，所有的处理构筑物都为地下式、加盖结构，污水处理站产生的异味气体对扩散后不会对周围环境产生大的影响。

7.3固废影响分析

项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、医疗废物、检验废液和污水处理站污泥。
（1）生活垃圾

项目营运期产生的生活垃圾主要来源于行政医务人员和就诊人员，其成分主要为一般的生活废弃物，成分简单，统一收集后委托环卫部门定期清运。

（2）医疗废物
①收集、贮存、处置方式 
医废产生类别：本项目所产生的医疗废物为一次性注射器、一次性备皮刀、一次性手套和口罩、废弃棉签和纱布、输液贴，还有废弃的戊二醛消毒液。

·收集方式：

项目设有治疗室，内设医废收集桶和锐器盒，病人输液、打针产生的医废由护士带走，针头等损伤性放置到锐器盒内，感染性医废放置于医废收集桶中，每天由专人清运至医废暂存间放置； 

检验科产生的化学性医废主要为废弃的试剂瓶，使用垃圾收集桶进行收集； 

废弃的戊二醛属于化学性废物，应按相关要求，统一收集后交由云南正晓环保投资有限公司清运。
·贮存方式 

对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的 《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 

医疗废物贮存间应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的 3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。

·处置措施

医废委托云南正晓环保投资有限公司处置。

②项目医废收集、暂存、管理、处置合理性分析

a、医废暂存间设置要求的符合性分析 

医废暂存间位于门卫室旁，环评根据相关管理部门和管理办法中对医废暂存间的设置要求，分析项目医废暂存间的符合性。

表7-2   医疗废物暂存间设置合理性分析
序号

设置要求

本项目情况

相符性

1

库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，设各自通道，且方便医疗废物运输车出入。
与生活垃圾收集点分开存放，可防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，位于项目区西面门卫室旁，方便运输
相符
2

必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分开。
医废间与医疗区分开，远离食品工区和人员活动密集区
相符

3

有密封措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）；
医废间设置有铁门，设专人管理
相符
4

地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦）；
医废间地面建设为混凝土防渗地面，墙面贴有瓷砖
相符
5

照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）；
按要求在医废间内安装照明设施和换气扇
相符
6

库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”（字样）；
按要求张贴相应标志
相符
7

库房外明显处设置警示标示；
医废间墙体设有相应标志
相符
综上所述，项目医废暂存间的建设符合相应的设置要求。
b、与《医疗废物管理条例》对照分析项目医废储存处置的合理性。

表7-3  项目医废处置情况与《医疗废物管理条例》对照分析

序号

《医疗废物管理条例》要求

本项目情况

相符性

1

第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
项目内医疗废物随产随收，并进行分类收集，如：损伤性医废使用锐器盒收集，感染性废物用医废桶（箱）收集。

项目医废储存间内按要求设有分类收集桶，并有明显标志。
相符

2

第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过２天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
项目医废储存间周围无食品加工区，储存室按要求门上设有警示标识，日常上锁，具有防盗、防儿童接触的安全措施。项目定期对储存室进行杀菌消毒
符合

3

第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。
项目医废委托云南正晓环保投资有限公司处置，是距项目最近的处置单位。
符合

综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求，项目医废管理、处置合理。

c、与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析项目医废储存处置的合理性 

表7-4 项目医废处置情况与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析

序号

《医疗卫生机构废物管理办法》要求

本项目情况
相符性
1

第十一条 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
按要求对医废进行分类收集，收集装置上设有明显的标志。
相符

（二）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检

项目按要求进行
项目按要求进行
符合

（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

按要求对医废进行分类收集，收集装置上设有明显的标志。
符合
（四） 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；
项目按要求进行
符合
（五） 化学废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应交由专门机构处置；
项目检验科主要使用全自动检测设备，化学试剂用量较少，根据日常使用情况进行采购
符合
（六） 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；
项目该类医废统一交由云南正晓环保投资有限公司处置
符合
（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；
项目检验科、病理室等均设有压力蒸汽灭菌器，产生的培养基、标本、菌种等均先进行灭菌消毒后再送至医废暂存间储存。
符合
（八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；
项目内不设传染病科
符合
（九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；
项目按要求进行
符合
（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
项目按要求进行
符合
2

第十二条 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
按要求项目各科室均张贴有相关知识的海报
符合
3

第十三条盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
项目按要求进行
符合
4

第十五条 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别
按要求项目医废储存装置均设有标志，转运时贴有相关的信息
符合
综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求，项目医废管理、处置合理。 

根据以上分析，项目医废暂存间的设置合理，医疗固废的收集、储存、处置符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求，本项目设置的医废暂存间处置医疗固废，对周围环境影响小。

医疗固废暂存时间不超过2天，不设置冷藏。医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司转运处置，通过专用车辆运输。

（3）检验废液

检验室检验废液产生量为0.1m3/d，36.5t/a。属于危险废物，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。
（4）污水处理站污泥

污水处理站污泥一般占污水处理量的0.2~0.5‰，本项目取0.4‰，根据水平衡核算，项目污水量为1193.55，则污泥产生量约为0.48t/a。该部分污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。

云南正晓投资有限公司位于昆明市富民县罗免镇高仓村，经营危险废物类别为：HW01医疗废物，经营方式为：收集、贮存、处置，经营规模为10950吨/年。危险废物经营许可证见附件。
7.4噪声影响分析

项目产生的噪声主要有医院内人群活动产生的噪声，进出医院停车场的车辆噪声、风机、水泵等设备运转产生的设备噪声等。无较大的噪声源。
（1）车辆噪声

本项目设有1个露天停车场，设有10个车位，就诊人员和项目办公车辆停泊使用，每天进出项目的车辆较少，通过在项目入口设置减速带、项目内限速、禁止鸣笛等措施，车辆噪声对项目病人和周围环境影响较小。 

（2）风机、水泵等设备噪声

①噪声源

由工程分析可知，项目所产生的噪声为空调机组和污水处理站产生的噪声，噪声源强为60~95dB（A）。

表7-5    项目运营主要噪声源强    单位：dB(A)

序号

主要产噪设备

数量

噪声值

位置

拟采取措施

性质

1

空调机组

2 套

65-75

项目区内

设中央空调机房，减震垫

连续性噪声

2

污水处理站风机
1套
60-90
项目区一层楼北面墙角（靠医院内）
设置于地下，设备加减振基础 
连续性噪声
3

水泵
2 套
80-95
项目区一层楼北面墙角
设水泵房，减震垫、选用低噪设备
连续性噪声
4
人群噪声

—

60-70

项目区内

禁止喧哗、距离衰减

间歇性噪声

5

车辆进出噪声

—

65-75

停车场

设减速带、禁鸣标识

间歇性噪声

②预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》，首先参照点声源几何发散衰减预测模式，预测各声源到厂界的噪声贡献值。预测只考虑声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m。

再考虑项目建筑墙体对噪声的阻隔衰减作用。

最后通过下式将各声源到厂界的贡献值进行叠加：
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式中:LA—距声源r处的总A声级；

n — n个声源；

Li —第i个声源的声级。

③评价标准

采用《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

④预测结果

项目厂界预测值见下表，如表7-6所示。

表7-6  项目厂界噪声预测值   单位：dB（A）
序号
预测点

贡献值

1
厂界东面

45.4

2
厂界南面

41.2

3
厂界西面

48.2

4
厂界北面

47.1

采取措施后，运营期噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，对周围环境影响小。

⑤保护目标噪声影响分析

距离项目最近的关心点为项目区北面紧邻的新桥村居民住宅楼、东面7m西山区侨光小学教学楼，根据表7-6，项目北面厂界噪声贡献值为47.1dB（A），项目东面厂界噪声贡献值为45.4dB（A），其噪声影响值可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，即昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)，项目产生的噪声不会对其产生不利影响。

同时，项目污水处理站为地埋式，对设备加减振基础，因此，项目产生的噪声对最近的保护目标影响小。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气

污
染
物
	施工期
	施工
	扬尘
	裸露地、土方、物料运输车辆等覆盖；定期洒水抑尘，运输车辆驶出前进行冲洗 
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放标准，颗粒物无组织排放监控浓度值1.0mg/m3

	
	
	装修
	装修废气
	使用环保涂料，加强通风
	对周围环境影响小

	
	
	车辆机械
	尾气
	自然扩散
	对周围环境影响小

	
	运营期
	医院消毒
	异味
	自然扩散
	对周围环境影响小

	
	
	污水处理站、化粪池、医废暂存间、垃圾收集点
	异味
	污水处理站设施为地埋式；医废暂存时间不超过2天；生活垃圾日产日清
	达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准臭气浓度≤20(无量纲)。

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	SS
	经施工场地内的2m3沉淀池沉淀后，排入市政雨水管网
	对周围环境影响小

	
	
	生活污水
	CODcr、氨氮、SS
	排入现有12m3的化粪池处理后，再进入书林街市政污水管网。
	对周围环境影响小

	
	运营期
	医院废水和生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、余氯、总磷、粪大肠菌群数
	排入自建污水处理站进行处理，处理后排入书林街市政污水管网
	达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷）

	
	
	化验室废水
	酸性废水
	建设1个0.2m3预处理池，经预处理后进入污水处理站
	

	固体
废弃
物
	施工期
	房屋装修
	建筑垃圾
	采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置。
	定期清除，处置率达100%

	
	
	生活
	生活垃圾
	集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点。
	

	
	运营期
	医务和管理人员、顾客
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门定期清运
	统一收集后委托环卫部门定期清运

	
	
	顾客
	医疗废物
	分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带袋收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。存放时间不超过2天
	定期清除，处置率达100%

	
	
	污水处理站污泥
	医疗废物
	污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。
	定期清除，处置率达100%

	
	
	检验废液
	危险废物
	设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。
	定期清除，处置率达100%

	噪
声
	施工期
	施工设备及运输车辆
	作业噪声
	夜间不施工；围墙阻隔
	满足GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	空调机组、污水处理站风机、人群噪声和车辆进出噪声
	低噪设备、墙体衰减和距离衰减
	达到社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	保护措施及预期效果：
项目租用市区现有云纺招待所，针对内部结构进行简单改造装修。周围主要是建筑物，无天然植被和需要保护的动植物，项目建设对生态环境影响小。
项目建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气及噪声都有一定治理措施或方案，预期可做到达标排放，能保护水、大气及声环境，并严格执行“禁磷”、“禁白”、“禁燃”的环保条例规定，垃圾尽量做到资源化、减量化和无害化处理，对生态环境影响较小。




表九、结论与建议

	一、结论

1、产业政策符合性分析
本项目属于医疗设施建设项目，属于国家发改委2013年第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的相关规定中鼓励类第三十六项教育、文化、卫生、体育服务事业中的“医疗卫生服务设施建设”，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目，故项目符合国家产业政策。

综上所述，项目符合现行产业政策。

2、选址合理性分析
项目租用云纺招待所已建成房屋，建筑面积为2432㎡，经装修改造后经营美容外科，不新建房屋。项目与2017年7月取得设置医疗机构批准书，批准文号：昆卫医准字（2017）第10号。
本项目为营利性医疗美容机构，选址于昆明市西山区新桥村430号，项目所在地交通便利、基础设施完善，周围无高污染、高噪声项目，项目的建成将有利于提高项目所在地的医疗美容服务水平，选址较为合理。

3、环境质量现状
（1）大气环境

项目位于书林街新桥村430号，属于商业交通居民混合区，根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，西山区碧鸡广场测点二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5），达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均值二级标准，区域环境质量良好。
（2）水环境

项目所在地属于滇池流域，主要河流为玉带河和盘龙江。根据西山区环保局发布的《2016年昆明市西山区环境状况公报》，滇池草海水质类别为劣Ⅴ类，水质类别由2015年的劣Ⅴ类上升至Ⅴ类，水质有所上升。
根据《昆明市西山区2017年4月水环境质量公报》，玉带河下游支流西坝档口监测断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）声环境

项目所在位置为居住、商业、工业混杂区，根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，2016年西山区区域环境噪声（昼间）等效声级范围为46.6~55.9分贝（A），全区平均等效声级Leq（昼间）为52.1分贝（A），满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类。

4、施工期环境影响分析
施工期影响主要为室内外装修过程产生的粉尘、施工废水、机械噪声及建筑垃圾和生活垃圾对外环境的影响，通过采取设置围挡、洒水抑尘、覆盖易扬尘裸露面；设置沉淀池；夜间禁止施工；建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置，生活垃圾集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点等措施后对周围环境影响小，且产生的影响随将施工期的结束而消失。 
5、运营期环境影响分析
（1）大气环境

本项目运营期本项目产生的废气主要为异味，异味主要来自医院的消毒异味、污水处理站、化粪池、医废暂存间和垃圾收集点。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。医废暂存间和垃圾收集点按要求及时清运。从项目的总平面布置分析，项目污水处理站和化粪池设置在项目区北面墙角，处理构筑物全部设置在地下，所有的处理构筑物都为地下式、加盖结构，污水处理站产生的异味气体对扩散后不会对周围环境产生大的影响。

水环境

项目区排水系统采取雨、污分流制。雨水经项目排水沟进入市政雨水管网。
项目运营期废水主要是医疗废水（门诊废水、消毒废水、地面清洁废水）和生活污水进入化粪池处理后。检验科废水通过预处理后，进入污水处理站进行处理。以上废水进入自建的污水处理站进行处理，处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷），排入书林街市政污水管网。

固废

项目运营期产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运。医疗废物统一收集后交由云南正晓环保投资有限公司清运。检验废液属于危险废物，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。污水处理站污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。项目固废处置率100%。
（4）声环境

项目产生的噪声主要有医院内人群活动产生的噪声，进出医院停车场的车辆噪声、污水处理站风机、水泵等设备运转产生的设备噪声等。在采取限制行车速度，禁鸣喇叭，污水处理站采用地埋式等措施后，项目噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。建设项目对区域声环境质量影响不大。

二、总结论
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，与相关的规划要求相符，选址合理，同时项目产生的废水、废气、噪声、固废等环境影响，在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

对策措施

本项目施工期和运营期对策措施见表9-1。

表9-1    项目对策措施一览表

污染物

时段

对策措施

废气

施工期

①定期对施工场地及临时顶板覆土堆存场、临时表土堆场进行洒水降尘，旱季施工应加大洒水频次，减少扬尘。

②在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康造成危害。
③加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期的大气污染。
运营期

①医废暂存间和垃圾收集点按要求及时清运。

②项目污水处理站和化粪池设置在项目区一层楼北面墙角，处理构筑物全部设置在地下，所有的处理构筑物都为地下式、加盖结构。
废水

施工期

①项目施工人员不在项目内食宿，使用项目内已有的卫生间，产生的冲厕废水排入项目所在建筑配套已建的12m3化粪池进行预处理后，排入市政污水管网。

②施工废水经施工场地内的2m3沉淀池沉淀后，排入市政雨水管网。
运营期

①项目区排水系统采取雨、污分流制。雨水经项目排水沟进入市政雨水管网。
②检验科废水通过预处理后，进入污水处理站进行处理。

③项目运营期废水医疗废水和生活污水进入化粪池处理后，再进入自建的污水处理站（污水处理站采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”）进行处理，处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷），排入书林街市政污水管网。
固废

施工期

①项目装修过程中产生的建筑垃圾为72.96t，采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至建筑垃圾指定堆放地妥善处置，固废处置率100%。

②施工期生活垃圾集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点。
运营期

①生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运；

②分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带袋收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。

③检验室检验废液属于危险废物，设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。

④污水处理站污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。
噪声

施工期

①夜间禁止施工；

②对施工场地进行围墙阻隔；

运营期

①通过在项目入口设置减速带、项目内限速、禁止鸣笛等措施。

②低噪设备、墙体衰减和距离衰减。

③污水处理站风机采用地埋式。

环境保护建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提出的各项污染处理措施外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议： 

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 

（2）加强医务管理和环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量； 

（3）合理安排服务布局，建立环保设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放；

环境管理和环境监测

本环评不涉及施工期环境管理监测，主要对项目营运期的环境与监测进行分析：

（1）环境管理

项目运营后，应提高对环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，并设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责项目日常的环保工作，其主要职能为：

负责项目设备的维护和清洁；

②负责项目公共场地的卫生保洁，做好垃圾分类的宣传工作，分类垃圾从每个人做起，加强垃圾存放管理，及时清运处理；

③配合当地环保部门对相关环保设施及投资进行竣工验收；

④做好项目的日常环境监测，重点是对噪声、污水预处理设施进出水水质等实施监测；同时应配合当地环境监测机构对项目运营期间的环境监测工作。

⑵环境监测

从保护环境角度出发，制定一套完善的环境监测制度和监测计划。其目的是根据项目运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。环境监测计划应按《环境监测技术规范》的各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测。
运营期环境监测工作可由环境管理机构进行，也可以委托地方环境监测单位监测，并做好监测数据的报告和存档。营运期环境监测计划见表9-2。
表9-2    环境监测计划
环保措施名称
监测检查
项目
监控负责单位
监测检查频次
监测站点
环境噪声监测
Leq(A)

环境管理机构
每年1次，每次监测2天，每天白天1次
项目区界四周，4个点位
废气监测

异味
环境管理机构

每年2次，每次1天

上风向一个测点，下风向三个测点

废水监测
CODcr、BOD5、SS、氨氮、余氯、总磷、粪大肠菌群数
环境管理机构

每年2次，每次1天

污水处理站出口
五、竣工验收

表9-3    环保设施竣工验收一览表

验收对象

验收措施

污染因子
验收标准

废水

1个12m3化粪池，地埋式污水处理站1座，采用“格栅+调节池+好氧生化+接触消毒”工艺，处理规模为5m3/d

CODcr、BOD5、SS、氨氮、余氯、总磷、粪大肠菌群数
处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准（氨氮和总磷）
1个0.2m3/d检验废水预处理池

酸性废水
废气

设为地埋式
恶臭

达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值
噪声
隔声减振措施；车辆进出口设置禁鸣标志
设备噪声、交通噪声
满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
固废

医废暂存间1个；转移联单及台账
医疗废物
分类采用专用的利器盒、收集桶及收集带袋收集，集中存放于医废暂存间内，定期交由具备相应资质的云南正晓投资有限公司清运处置。
污水处理站污泥

医疗废物

污泥经风干后，交由云南正晓投资有限公司清运处置。
生活垃圾垃圾收集房，交由环卫部门处置

生活垃圾

统一收集后委托环卫部门定期清运；
检验废液收集桶

危险固废

设置专用收集桶，单独收集后交由有资质的单位处理。
加强环保设施的日常维护及监控工作，保证污水处理站正常运行。

加强环保设施的维护检修，保证环保设施的处理效率。

建立、健全环保规章制度。
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