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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	昆明雄山印务有限公司印刷建设项目

	建设单位
	昆明雄山印务有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	云南省昆明市西山区马街小渔村8号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	云南省昆明市西山区马街小渔村8号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	C2311书、报刊印刷

	占地面积

(平方米)
	390
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资（万元）
	200
	其中：环保投资（万元）
	5.27
	环保投资占总投资比例
	2.64%

	评价经费

（万元）
	1
	投产日期
	预计2019年5月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

昆明雄山印务有限公司原租赁昆明市西山区西坝新村395号开办印刷厂，年印刷量100t，并取得了印刷经营许可证（（云）新出印证字 Y00339号）。项目原址土地涉及城中村改造，租用的厂房已划入规划拆除范围。因此昆明雄山印务有限公司重新租赁云南鑫叶商贸有限公司位于昆明市西山区马街小渔村8号的房屋新建印刷厂，年印刷量100t。

根据2018年10月现场勘查，本项目目前还未开工建设。

根据租赁合同，项目总占地面积为390m2（0.58亩），总建筑面积390m2。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第十二条“印刷和记录媒介复制业”中的30条“印刷厂”须编制环境影响报告表。为此，昆明雄山印务有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《昆明雄山印务有限公司印刷建设项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。
2、建设内容及规模

本项目年印刷量100t/a，本项目主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括办公用房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
本项目总占地面积为390m2（0.58亩），总建筑面积390m2。项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表

名称

工程内容

建设内容

主体工程

印刷区

建筑面积100m2，放置3台印刷机，进行印刷作业。

裁切区

建筑面积65m2，放置2台切纸机，进行裁切作业。

原材料堆放区

建筑面积50m2，用于堆放生产原材料。

成品堆放区

建筑面积25m2，用于堆放印刷好的书刊。

配套工程

办公区

建筑面积40m2，用于业务洽谈、办公。

杂物间

建筑面积8m2，用来堆放杂物。

危废间

建筑面积5m2，用于暂存危险废物。

过道

建筑面积97m2，用于项目区通行使用。

公用工程

给水系统

本项目用水主要为生活用水，由市政供水网统一供给。
排水系统

根据现场勘察，本项目周边无雨污管网。

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。
供电系统

由市政电网提供。

环保工程

废气

在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。
生活污水
设1个沉淀池（0.5m3）。
固废

生活固废
设2个垃圾收集桶。
一般固废
设1个一般固废收集桶。
危险废物
设1间危废间（5m2）、地面硬化、防渗处置。
噪声

设置减震垫、隔声设施。
表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
390

0.58亩

总建筑面积

m2
390

/

其中

印刷区
m2
100
/

裁切区

m2
65
/

原材料堆放区
m2
50
/

成品堆放区

m2
25
办公区

m2
40
/

杂物间

m2
8

危废间

m2
5

/

过道

m2
97
员工人数

人

3

/

工作制度

d

300

8h/d

项目总投资

万元

200

/

项目生产规模

t/a

100

/

2、主要产品及规模

本项目年印刷书刊100t/a，包括黑白书刊和彩色书刊，本项目仅进行印刷和裁切，生产过程不涉及制版、晒版工序以及装订，生产规模详见表1-3。
表1-3  产品产量一览表

序号

产品名称

年产量

1

黑白书刊

30

2

彩色书刊

70

3、主要设备

项目生产过程中使用的设备见表1-4所示。

表1-4  主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量 （台/套）

安放位置

备注

1

四色胶印机

GH564

1

印刷区

不属于产政策里的淘汰类设备

黑白印刷机

J2108B

1

2

切纸机

Ck480b2

2

裁切区

/

3

废气处理装置

排风量2000m3/h

1

印刷区

/

4、主要原辅材料及消耗

项目使用的主要原辅材料用量见表1-5。

表1-5  主要原辅材料消耗一览表

序号

品名

年耗量

备注

1

铜版纸

40t

外购、其中油墨用多少进多少，不在项目区大量堆放
2

胶版纸

25t

3

白卡纸

35t

4

胶印油墨

0.5t

5

油墨清洗剂（乙醇）

0.2t

6

PS版

300m2
委托外单位加工，本项目不涉及制版

主要原辅材料性质：

（1）胶印油墨

本项目印刷工艺采用杭华油墨股份有限公司生产的胶印油墨，胶印油墨的主要成分为聚丙烯，由丙烯单体聚合而成。根据建设方提供的油墨样品检测报告（见附件5），本项目使用的油墨中镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸酯等测试结果符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值要求。根据建设方提供的资料，胶印油墨成分见表1-6。

表1-6  胶印油墨化学成分

序号

成分名称

含量（%）

1

聚丙烯

48.5

2

丙烯单体

10

3

植物油

17.2

4

颜料

20.8

5

助剂

3.5

（注：颜料成分因油墨颜色而异，白色为钛白粉，红色为利索尔大红，黑色为炭黑，蓝色为靛菁蓝，黄色为联苯胺黄。）

（2）油墨清洗剂（乙醇）

乙醇分子式：CH3CH2OH，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度（水=1）0.79，蒸汽压12℃，无色液体，能与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

5、项目定员及工作制度

项目定员3人，每天工作8小时（09:00-17:00），全年工作300天。项目区不设置员工食堂、宿舍及卫生间。员工食宿均在小渔村内解决，员工上厕所依托小渔村公厕。

6、公用工程

（1）给水系统

本项目用水主要为生活用水，由市政供水网统一供给。
（2）排水系统

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。
（3）供电系统

由市政电网提供。
7、总投资和环保投资
项目总投资200万元，其中环保投资为5.27万元，环保投资占总投资的2.64%。环保投资明细见表1-7。

表1-7  项目环保投资一览表
治理对象

污染物名称

环保设施

投资额

（万元）

废水

生活废水

1个沉淀池（0.5m3）

0.05

废气

VOCs

在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）、统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）和一根15m高排气筒

5

噪声

噪声

减震垫

0.02

固体废物

固体废物

2个生活垃圾收集桶

0.2

1个一般固废收集桶

1间危险废物暂存间（5m2）

合计

/

/

5.27

（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租用云南省昆明市西山区马街小渔村8号建设印刷厂，原为闲置厂房，因此本项目无原有污染情况。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

西山区是昆明市五城区之一，是昆明城的西南部分。东濒碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。
本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，本项目中心点地理坐标为东经102°37′53.88″，北纬25°01′23.36″，海拔1890m，项目地理位置详见附图1。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性
1

草海北片区45号地块安置房

东侧、120m

居民区

2

木材加工厂

西侧、紧邻

工厂

3

昆明昆乐塑料泡沫制品有限公司

西侧、15m

工厂

4

正基.春天里小区

南侧、20m

居民区

5

华居防腐木厂

南侧、35m

工厂

6

昆明森慧油墨工贸有限公司

北侧、10m

工厂

2、地形、地貌、地质

昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大致北高南低，微向滇池倾斜；市区海拔1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。该区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、尼盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。本项目处于滇池断陷湖积盆地北部地段，评价区域表层为新生代第四期以来沉积物，覆盖厚层约10m。主要耕作土壤为水稻土、红壤和紫色土等。根据国家《建筑抗震设计规范》(GB500l1-2001)，昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。

根据现场勘查，项目区成长方形。

3、气候、气象

项目所在区域属北亚热带季风气候，气候变化主要受西南季风热带大陆气团交替控制，形成了冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明的气候特点。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量88～90％，年平均降雨日数134.6天，相对湿度平均为73％；蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率65％；多年主导风向为西南偏西风，频率为16%，年静风频率31%，平均风速2.1m/s (频率17％)，最大风速19m/s(1月)，风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月；气压814.2hPa。
4、水文

本项目周边主要地表水为项目东侧1.5km的新运粮河和项目南侧1.9km的滇池草海。

滇池：是我国第六大淡水湖泊，接纳了20多条河流，湖岸线长163 km，在水位1886.5 m时，平均水深4.4 m，湖面面积300 km2，湖容为12.9亿m3。滇池北部有一长堤将其分为南北两个水域，北水域为内湖，称草海，南水域为滇池主体，称外海，两者各有一个出口，分别为西北端的西园隧洞和西南端的海口闸。有20多条主要入湖河流呈向心状注入滇池，多年平均入湖水资源量为9.74亿m3，扣除湖面蒸发量4.44亿m3，多年平均实际入湖水量为5.3亿m3，再扣除沿湖工农业耗水量1.3亿m3，多年平均出湖水量为4.0亿m3。滇池水出西园隧洞和海口闸，经螳螂川、普渡河汇入金沙江。滇池具有防洪、供水、水产、航运、旅游、湖泊生态环境等诸多功能，其中蓄洪排洪是其主要功能之一。

新运粮河：新运粮河位于昆明市主城区盘龙江以西，为主要的防洪、排污河道，其上段为西白沙河和中干渠，发源于昆明五华区车头山，经桃园村等地后流入西北沙河水客，出库后经高新开发区、梁家河，在积下村附近汇入滇池草海，河道全长21km。该河在桃源村至龙院村一段被称为西白沙河，人民西路至草海段被称为新运粮河。

项目区水系图见附图4。

5、土壤、植被、生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率 17%。

项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。




表三、环境质量状况

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2017年昆明市环境状况公报》，2017年昆明市主城区空气质量优良天数为360天，轻度污染5天，空气质量日均值达标率98.6%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）平均浓度均达到空气质量二级标准，一氧化碳（CO）平均浓度优于二级24小时均值标准，臭氧（O3）平均浓度优于二级日最大8小时均值标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。

2、地表水环境质量现状

本项目周边主要地表水为项目东侧1.5km的新运粮河和项目南侧1.9km的滇池草海。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），滇池草海水环境功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为Ⅳ类；运粮河“源头—入草海口”主要功能为非接触娱乐用水、景观用水区，水质类别为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。     

根据《2017年昆明市环境状况公报》，新运粮河水质类别为Ⅴ类，与2016年相比，污染程度显著减轻；滇池全湖总体水质类别为Ⅴ类，综合营养状态指数为65.1，营养状态为中度富营养，与2016年相比，水质类别保持不变。超标原因为周边农村雨污混流产生污染。

3、声环境质量现状
本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

根据《2017年昆明市环境状况公报》，昆明市主城区区域环境噪声年平均等效声级值为53.2dB (A)，噪声总体水平较去年下降0.3 dB (A)，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

4、生态环境质量现状

根据现场踏勘，项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低；动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1  项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
声环境/空气环境

正基.春天里小区

南侧、20m

150户、450人

GB3096-2008《声环境质量标准》2类 / GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

草海北片区45号地块安置房

东侧、120m

10户、300人

地表水
新运粮河

东侧、1.5km

Ⅳ类
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准

滇池草海

南侧、1.9km




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；项目生产过程中会有挥发性有机化合物（VOCs）和苯挥发到空气中，本评价挥发性有机化合物（VOCs）参考《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中的TVOC标准限值，苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准限值，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

污染物名称

取值时间

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
TVOC

8小时均值

0.6mg/m3
污染物名称

取值时间

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
苯

一次

2.4mg/m3
日均

0.8mg/m3
2、地表水环境质量标准

本项目周边主要地表水为项目东侧1.5km的新运粮河和项目南侧1.9km的滇池草海。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），滇池草海水环境功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为Ⅳ类；运粮河“源头—入草海口”主要功能为非接触娱乐用水、景观用水区，水质类别为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，标准限值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L
项目   

分类

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

总磷

Ⅳ类

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

3、声环境质量标准

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

                 项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

项目运营期产生的废气主要为印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯、异味。

因GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及云南省地方标准未对VOCs排放标准作出明确规定，故本环评VOCs排放标准参照四川省地方标准中的DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，标准值详见表4-4；苯排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，标准限值见表4-5；异味排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-6。
表4-4  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准

行业名称

污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）

15m高排气筒排放速率（kg/h）

印刷

VOCs

60

3.4

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒

（m）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

二级

监控点

浓度mg/m3
苯

12

15

0.5

周界外浓度最高点

0.4

表4-6  恶臭污染物排放标准

                     级别

项目

二级（新扩改建）

臭气浓度

20（无量纲）

2、废水排放标准

项目区不设食堂、宿舍及卫生间，项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排，因此不设废水排放标准。
3、噪声排放标准

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表4-5。

表4-5  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废弃物

项目区内一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定。

危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013年修改单。

	总量控制指标
	总量控制建议指标：

   根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

（1）废水
本项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。

（2）废气

本项目运营期产生的VOCs排放量为0.11t/a。

（3）固废

处置率100%。 




表五、建设项目工程分析

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

项目租赁云南省昆明市西山区马街小渔村8号厂房，项目不需对厂房进行改造、装修，安装好设备之后即投入生产，设备的安装和调试，会产生少量噪声。
二、运营期生产流程及产污节点

本项目年印刷书刊100t/a，生产过程不涉及制版、晒版工序以及装订，印刷版由外单位提供，具体的生产流程见图5-1。


[image: image5.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


图5-1  印刷工艺流程及污染工序图

（1）工艺流程简述

①电脑排版

项目首先对客户提供的资料按照印刷规则和要求，将客户的设计稿按照一定的规则排列在一定的大版面上，以便于印刷装订。
②制版

生产过程不涉及制版、晒版工序，印刷版由外单位提供，项目印刷中途不进行洗版，无废水产生。
③印刷

使用处理好的印刷版、纸张即可上机印刷，印刷过程中需根据油墨供给情况适时补充、更换、清洗油墨。

④裁剪

用切纸机将印刷好的宣传册、书刊等裁剪成印刷订单需要的尺寸，产品堆放于成品堆放区等待客户运走。

（2）主要污染工序

本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。

1、废水

1.1员工用水

本项目生产过程无生产废水产生，废水主要为生活废水。

项目区不设置员工食堂、宿舍和卫生间。员工食宿及上卫生间均在小渔村内解决。项目共有员工3人，日常用水主要为洗手用水。员工用水量按10L/d·人计，用水量为0.03m3/d、9m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则项目废水产生量为0.024m3/d、7.2m3/a。经沉淀池收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。
1.2过道洒水

本项目过道面积92m2，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》，用水定额为2L/（m2·d），过道洒水用水量为0.184m3/d，过道用水经吸收、蒸发后，不外排。

项目给排水情况见表5-1：

表5-1  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

回用水量

排水量

1

员工洗手用水

3人

10L/（人.d）

0.03
0

0.024
2
过道洒水

92m2
2L/（m2.d）

0.16
0.024
/

3
合计

/

/

0.19
0.024
0.024
项目给排水水量平衡见图5-2：
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图5-2  项目水平衡示意图（单位：m3/d）
1.4小结

本项目废水产生量为0.024m3/d，0.0007万m3/a。

1.5本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。

表5-2  生活废水经处理前后污染物产排情况表

排放源

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处置措施

生活污水

废水量

0.0007万m3/a

员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排

COD

300

0.002
BOD5
280

0.002
SS

180

0.001
NH3-N

35

0.0002
TP

8

0.0001
（2）废气

项目无生活废气产生和排放，本项目废纸张、切割产生的边角料收集后直接外售，项目区不对其进行破碎，因此无粉尘产生。项目运营期产生的废气主要为印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯、异味。

①印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）
项目年使用油墨量约为0.5t/a；据原料成分表，胶印油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为75.7%，本环评按全部挥发计算，则挥发性有机化合物（VOCs）产生量为0.4t/a；苯含量为20%，本环评按全部挥发计算，则苯产生量为0.1t/a。

项目年使用油墨清洗剂量约为0.2t/a；在使用过程中有机物全部挥发出来，则挥发性有机化合物（VOCs）产生量为0.2t/a。

本项目拟在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。集气效率按90%计，其余10%为无组织排放。
经计算，有组织挥发性有机化合物（VOCs）产生量为0.54t/a（0.225kg/h），产生浓度为112.5mg/m3；排放量为0.05t/a（0.02kg/h），排放浓度为11.25mg/m3；无组织挥发性有机化合物（VOCs）产生和排放量为0.06t/a。可达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业的排放标准。
经计算，有组织苯产生量为0.09t/a（0.038kg/h），产生浓度为19mg/m3；排放量为0.009t/a（0.004kg/h），排放浓度为1.9mg/m3；无组织苯产生和排放量为0.01t/a。可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。

②异味

本项目印刷过程会产生少量异味，本项目生产规模较小，油墨及胶的使用量较少，产生的异味较少，为无组织排放。

（3）噪声
项目噪声主要来源于印刷机、切纸机等。项目机械设备声源强度为80-85dB(A)之间，具体见表5-3。

表5-3  主要机械设备声源一览表

序号

设备名称

数量

（台/套）

源强值

dB (A)

安放位置

降噪措施

声源属性

1

四色胶印机

1

85

印刷区

设备减震、墙体隔声
室内声源

2

黑白印刷机

1

85

3

切纸机

1

80

裁切区

4

废气处理装置

1

85

印刷区

（4）固体废弃物

1）一般固体废弃物

① 废纸张、边角料

项目在印刷后要对产品进行裁切，废纸张及边角料产生量预计约为5t/a，外售废品回收站回收利用。

② 生活垃圾

项目共有员工3人，不在项目区内食宿，生活垃圾每人每天产生量按0.5kg计，则总产生量为1.5kg/d、0.45t/a，收集后由委托环卫清运。

2）危险废物

① 废油墨桶
项目使用的油墨规格为20kg/桶，年使用0.5t，则废油墨桶产生量约25个/年，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
② 废PS版

印刷机多次使用后更换下来的废PS版，产生量约为200张，约15kg/a，定期返回制版单位进行处理。
③ 废活性炭

项目处理废气年使用活性炭约0.5t，活性炭装置每个月更换一次活性炭，产生的废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
④ 含油墨抹布

印刷机长期运行需要用抹布沾清洗剂进行擦拭，产生的含油墨废抹布暂存于危废暂存间，产生量约0.02t/a，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
各种危废产生量及性质判断见表5-4。

表5-4  项目危险废物性质判断及产生量一览表

危废名称

国家危险废物名录

产生量

处置方式

废物类别

废物代码

危险特性

废PS版

HW49其他废物
900-041-49
T/In
0.015t/a

定期返回制版单位进行处理
废活性炭

0.05t/a

定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
废油墨桶

25个/a
定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
含油墨抹布

0.02t/a

定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
3）小结

表5-5  项目区固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

一般固废

生活垃圾

0.45

委托环卫清运

废纸张、边角料

5

外售废品回收站回收利用

2

危险废物

废油墨桶

25个/a
定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
废PS版

0.015

定期返回制版单位进行处理

废活性炭

0.5
定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
含油墨抹布

0.02

定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大气污染物
	印刷
	有组织VOCs
	112.5mg/m3
	0.54
	11.25mg/m3
	0.05

	
	
	无组织VOCs
	0.06t/a
	自由扩散

	
	
	有组织苯
	19mg/m3
	0.09
	1.9mg/m3
	0.009

	
	
	无组织苯
	0.01t/a
	自由扩散

	水污染物
	生活废水
	废水量
	0.0007万m3/a
	员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排

	
	
	COD
	300
	0.002
	

	
	
	BOD5
	280
	0.002
	

	
	
	SS
	180
	0.001
	

	
	
	NH3-N
	35
	0.0002
	

	
	
	TP
	8
	0.0001
	

	固体废弃物
	危险废物
	废油墨桶
	25个/a
	暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置

	
	
	含油墨抹布
	0.02 t/a
	

	
	
	废PS版
	0.015t/a
	暂存于危废间，定期返回制版单位进行处理

	
	
	废活性炭
	0.5t/a
	暂存于危废间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置

	
	一般固废
	生活垃圾
	0.45t/a
	委托环卫清运

	
	
	废纸张、边角料
	5t/a
	外售废品回收站回收利用

	噪声
	生产设备
	噪声
	75~85dB(A) 
	达标排放

	主要生态影响（不够时可附另页）

根据现场踏勘，项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，本项目对周围生态环境影响很小。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为印刷厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。

二、项目规划符合性分析

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，土地产权属于出租房，现由昆明雄山印务有限公司管理使用，不属于非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法。该片区暂未在政府规划范围内，日后如遇政府规划实施，项目应服从规划，根据要求及时搬迁或关停。

三、选址合理性分析

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，项目区西侧紧邻木材加工厂，南侧紧邻进厂道路，北侧10m为昆明森慧油墨工贸有限公司，离本项目最近的敏感点为南侧20m的正基.春天里小区。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

四、平面布置合理性分析

项目区四周设有围墙，通过项目南侧大门进入，分为生产区及生活区。项目东侧为生产区，西北侧为办公区。生产区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

五、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》（2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，2013年1月1日施行），滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区：

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，属于滇池保护范围的三级保护区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比如表7-1所示。

表7-1  本项目与《云南省滇池保护条例》对比一览表

云南省滇池保护条例要求

本项目情况

是否

相符

第二十七条新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施。

本项目配套建设完善的雨污分流管网。

符合

第三十条滇池保护范围内的单位应当采取有效措施，控制氮、磷等污染物的排放，逐步实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。

项目区不设置食宿；员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。

实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。
符合

第三十二条滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

本项目为印刷厂项目，不生产、销售含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋，运营期间，建设单位将加大对员工和顾客的环保宣传，不使用条例中的禁止物品。

符合

第五十三条三级保护区内禁止下列行为：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；

（五）猎捕野生动物；

（六）在禁止开垦区内开垦土地；

（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目运营期间，不存在条例中的第五十三条所列各项影响环境的行为。

符合

根据上表分析结果，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求相符。

六、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》符合性分析

根据《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，规定中的“一湖两江”流域保护区范围包括：

（一）昆明主城规划控制区620平方公里范围内；

（二）呈贡新城规划控制区160平方公里范围内；

（三）滇池水体及滇池环湖公路面湖一侧区域（含湖面），即：广福路（六甲立交桥至西福路段）、西福路（西福路至西华园段）、石安公路（西华园至高峣段）、环湖东路现状与规划路、规划的环湖南路、高海公路辅道以内（含湖面）的区域；

（四）盘龙江、新宝象河、大观河、大清河、枧槽河、冷水河、牧羊河、采莲河、乌龙河、老宝象河、洛龙河、中河、东大河、大河、金汁河、新运粮河、王家堆渠、马料河、西坝河、金家河、南冲河、五甲宝象河、虾坝河、姚安河、海河、捞鱼河（含上游梁王河）、柴河、白鱼河、茨巷河、老运粮河、古城河、小清河、六甲宝象河、老宝象河、老盘龙江、螳螂川36条出入滇河流及河道两侧各200米范围内；

（五）除主城规划控制区、呈贡新城规划控制区以外县（市）区的城区规划区范围及流经县（市）区城区的河流及河道两侧各200米范围内；

（六）城镇集中式饮用水水源地；

（七）上述区域内的湖泊和水库。

本项目选址于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，属于上面第一条中的范围，为“一湖两江”流域保护区范围。项目与规定中的要求对比如表7-2所示。

表7-2  本项目与“一湖两江”保护若干规定对比一览表

昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定

本项目情况

是否

相符

第二条禁止国家机关、社会团体、企事业单位，驻昆部队，个体工商户的下列行为：

（一）新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目；

（二）向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的废水（液）、污水；

（三）向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾到渣土、垃圾、粪便和其他废弃物；

（四）在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；

（五）法律、法规、规章规定的其他违法行为。

（一）本项目不向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物；

（二）员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排；
（三）本项目不向“一湖两江”流域保护区倾到渣土、垃圾、粪便和其他废弃物；

（四）本项目运营期间不存在此规定中的行为；

（五）项目建设、运营均严格遵守各项法律、法规、规章和规定。

相符

第五条：

在排污管网覆盖且排污管网能与城镇污水处理厂配套使用的区域，向“一湖两江”流域保护区排污的排污户必须于2008年12月31日前将污水接入排污管网，其中工厂、宾馆、饭店、医院、洗浴、洗涤、洗车等企事业单位和个体工商户必须将污水处理至规定标准后，方能接入排污管网。

2009年6月30日，排污管网仍不能覆盖或者排污管网不能与城镇污水处理厂配套使用区域的排污户，必须自建处理系统，回用水的水质达到国家城市污水再生利用相关标准，经处理外排的废水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

项目区不设置食宿；员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。

相符

根据上表分析结果，本项目与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》中的要求相符。

七、与《昆明市河道管理条例》符合性分析

《昆明市河道管理条例》（2016年修订版），自2017年3月1日起施行。

第二十条 河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。

河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。

第二十一条 河道的具体管理和保护范围，由水行政主管部门或者滇池行政管理部门根据河道管理的需要，会同同级城乡规划、国土资源、环境保护等行政管理部门划定，经同级人民政府批准并公布。

河道管理和保护范围划定后，由水行政主管部门或者滇池行政管理部门设立标志。

第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：

（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；

（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；

（三）向河道排放污水；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；

（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。

第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：

（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；

（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；

（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；

（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。

第二十四条 在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为：

（一）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品；

（二）在非指定区域游泳；

（三）设置排污口；

（四）倾倒污水、污物；

（五）堆放、抛洒、焚烧物品；

（六）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽；

（七）利用船舶、船坞等水上设施从事餐饮、娱乐、住宿等活动；

（八）悬挂、晾晒有碍景观的物品。

第二十七条 建设单位确需在河道管理范围内建设以下工程项目的，工程建设项目应当符合河道规划，其建设方案应当经水行政主管部门或者滇池行政管理部门审查同意并按照基本建设程序办理审批手续：

（一）水利开发、水害防治、河道治理的各类工程；

（二）修建跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排水口等工程设施。

综上所述，本项目为印刷厂建设项目，本项目周边最近地表水为项目东侧1.5km的新运粮河，不属于河道管理范围以外100米以内的区域，不属于河道保护范围，且不属于《昆明市河道管理条例》中禁止建设的工业类项目，本项目实行雨污分流的排水体制，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排；产生的固体废物得到合理处置。

同时本环评要求建设方在施工期间、运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物，堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

综上所述，本项目建设符合《昆明市河道管理条例》的相关要求。

八、施工期环境影响分析

项目租赁云南省昆明市西山区马街小渔村8号，项目不需对厂房进行改造、装修，安装好设备之后即投入生产，设备的安装和调试，会产生少量噪声，但工程量较小，以人工施工为主，产生量较小，对周边环境影响较小，且影响随着随着施工的结束而终止。
九、营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

项目区不设置员工食堂和宿舍。员工食宿及上卫生间均在小渔村内解决。
（1）污水处理措施

项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排。
（2）沉淀池设置合理性分析

本项目员工生活污最大排放量为0.024m3/d，项目区拟设置1个沉淀池（0.5m3）处理生活污水，能保证废水停留时间不小于0.5h且能储存20天左右的废水量。

（3）地表水环境影响分析

项目区域最近的地表水体为项目东侧1.5km的新运粮河。项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排，项目区设置的沉淀池能储存20天左右的废水量，使员工生活废水不外排；对项目周边的地表水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

根据表五工程分析，项目运营期无生活废气产生和排放，产生的废气主要为印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯、异味。

项目大气污染物预测参数见表7-3。

表7-3  项目大气污染物预测参数一览表

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量

评价标准

mg /m3
面源参数

高度（m）

长（m）

宽（m）

无

组

织

印刷

挥发性有机化合物（VOCs）

0.025

/

0.6

5

32

12

苯

0.004

2.4

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量

评价标准

mg /m3
排气筒参数

高度（m）

直径（m）

个数

有

组

织

印刷

挥发性有机化合物（VOCs）

0.02

/

0.6

15

0.2

1

苯

0.004

2.4

①印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）环境影响分析
本项目拟在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。集气效率按90%计，其余10%为无组织排放。
经计算，有组织挥发性有机化合物（VOCs）可达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业的排放标准；苯可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。

④异味

本项目印刷过程会产生少量异味，本项目生产规模较小，油墨及胶的使用量较少，产生的异味较少，为无组织排放。

本项目周边最近 的敏感点为南侧20m为正基.春天里小区和东侧120m的草海北片区45号地块安置房，南侧20m为正基.春天里小区位于本项目上风向，东侧120m的草海北片区45号地块安置房位于本项目侧风向，本项目所在区域地势开阔，大气扩散条件较好，本项目产生的异味经大气扩散后对周边敏感点造成的影响较小。

③废气预测及评价

项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式对挥发性有机化合物（VOCs）和苯下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的的占标率，结果见表7-4。

表7-4  无组织废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

挥发性有机化合物（VOCs）

苯

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度

Cil/（mg/m3）

浓度占标率

Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

1

0.41

0.002436

0.02

0.00039

100

5.30

0.03181

0.21

0.00509

107

5.34

0.03206

0.21

0.00513

200

5.00

0.03

0.20

0.0048

300

3.75

0.02249

0.15

0.003598

400

2.70

0.01622

0.11

0.002594

500

2.01

0.01204

0.08

0.001927

600

1.55

0.00928

0.06

0.001485

700

1.23

0.007372

0.05

0.001179

800

1.01

0.006073

0.04

0.000972

900

0.85

0.005107

0.03

0.000817

1000

0.73

0.004361

0.03

0.000698

1100

0.63

0.003793

0.03

0.000607

1200

0.56

0.003337

0.02

0.000534

1300

0.49

0.002965

0.02

0.000474

1400

0.44

0.002656

0.02

0.000425

1500

0.40

0.002397

0.02

0.000384

1600

0.36

0.002178

0.01

0.000348

1700

0.33

0.001989

0.01

0.000318

1800

0.30

0.001826

0.01

0.000292

1900

0.28

0.001684

0.01

0.00027

2000

0.26

0.001559

0.01

0.00025

2100

0.24

0.001455

0.01

0.000233

2200

0.23

0.001361

0.01

0.000218

2300

0.21

0.001278

0.01

0.000204

2400

0.20

0.001202

0.01

0.000192

2500

0.19

0.001134

0.01

0.000182

表7-5  污染物下风向最大落地浓度

污染物

最大浓度占标率

Pil/%

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

距污染源中心距离

(m)

挥发性有机化合物（VOCs）

5.34

0.03206

107

苯

0.21

0.00513

根据表7-3和7-4的预测结果，无组织挥发性有机化合物（VOCs）和苯最大浓度占标率Pmax分别为5.34%<10%、0.21%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向190m处，最大落地浓度分别为0.03206mg/m3、0.00513mg/m3，远小于质量标准值0.6mg/m3、2.4mg/m3，对周边环境影响较小。

B大气防护距离

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推荐的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。防护距离的计算以无组织排放源进行计算，计算主要参数和结果输出见表7-6。

表7-6  计算参数

选取的主要参数

计算结果

污染物kg/h

标准限值mg/m3
面源高度m

面源长度m

面源度宽m

挥发性有机化合物（VOCs）

0.025

0.6

5

32

12

无超标点

苯

0.004

2.4

表7-7  有组织废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

挥发性有机化合物（VOCs）

苯

浓度占标率

Pil/%

下风向预测浓度

Cil/（mg/m3）

浓度占标率

Pil/%

下风向预测浓度

Cil/（mg/m3）

1

0.00

0.0

0.00

0.0

100

0.56

0.003343

0.03

0.000669

141

0.60

0.003584

0.03

0.000717

200

0.50

0.003024

0.03

0.000605

300

0.50

0.002993

0.02

0.000599

400

0.44

0.002654

0.02

0.000531

500

0.39

0.002355

0.02

0.000471

600

0.38

0.002276

0.02

0.000455

700

0.37

0.002221

0.02

0.000444

800

0.35

0.002074

0.02

0.000415

900

0.32

0.001913

0.02

0.000383

1000

0.29

0.001756

0.01

0.000351

1100

0.27

0.00161

0.01

0.000322

1200

0.25

0.001479

0.01

0.000296

1300

0.23

0.001361

0.01

0.000272

1400

0.21

0.001257

0.01

0.000251

1500

0.19

0.001163

0.01

0.000233

1600

0.18

0.00108

0.01

0.000216

1700

0.17

0.001005

0.01

0.000201

1800

0.16

0.000938

0.01

0.000188

1900

0.15

0.000878

0.01

0.000176

2000

0.14

0.000823

0.01

0.000165

2100

0.13

0.000776

0.01

0.000155

2200

0.12

0.000733

0.01

0.000147

2300

0.12

0.000693

0.01

0.000139

2400

0.11

0.000657

0.01

0.000132

2500

0.10

0.000625

0.01

0.000125

表7-8  污染物下风向最大落地浓度

污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

挥发性有机化合物（VOCs）

0.003584

0.60

141

苯

0.000717

0.03

根据表7-7和7-8的预测结果，有组织挥发性有机化合物（VOCs）和苯最大浓度占标率Pmax分别为0.6%<10%、0.03%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向141m处，最大落地浓度分别为0.003584mg/m3、0.000717mg/m3，挥发性有机化合物（VOCs）能够达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，苯能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，对周边环境影响较小。

（3）项目周边环境敏感点影响分析

根据现场勘察，本项目最近的敏感点为项目区南侧20m的正基.春天里小区和东侧120m的草海北片区45号地块安置房，根据上述预测结果，挥发性有机化合物（VOCs）能够达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，苯能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，对周边环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目区运营后的噪声主要来源于生产设备噪声，由工程分析可知噪声源强值为80~85dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：
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 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（本项目为实体墙，取值为20）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-10，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-9。
表7-9  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

四色胶印机

65

4

22

5

6

黑白印刷机

65

4

18

5

10

切纸机

60

4

10

5

20

废气处理装置

65

4

20

5

8

表7-10  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

58.1

45.3

56.2

52.1

根据表7-10可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为南侧20m的正基.春天里小区和东侧120m的草海北片区45号地块安置房，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-11。

表7-11  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)

环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

正基.春天里小区

南侧、20m

19.3

草海北片区45号地块安置房

东侧、120m

16.5

根据表7-11可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放；

②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

4、固体废弃物处置及环境影响分析

①一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活垃圾定期委托环卫部门清运；废纸张、边角料外售废品回收站回收利用；对周边环境影响较小。

②危险废物处置措施及环境影响分析

根据工程分析，废油墨桶、含油墨抹布和废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置；废PS版暂存于危废间，定期返回制版单位进行处理；对周边环境影响较小。
危废间的建设管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行，环评要求建设方在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中应注意以下几点：

1）危险废物暂存间选址及设计要求

A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 
    B、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
    C、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
    D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。
    E、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

2）危险废物贮存容器的相关要求

A、使用符合标准的容器盛装危险废物；

B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C、装载危险废物的容器必须完好无损；

D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

3）危险废物贮存设施的运行与管理要求

A、不得将不相容的废物混合或合并存放；

B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

十、环境风险分析

通过工程分析，本项目主要原料为油墨、纸张、油墨清洗剂（乙醇），根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目不存在重大危险源，纸张和油墨清洗剂（乙醇）易燃，遇明火或高温存在火灾风险。因此，本环评提出如下防范、减缓和应急措施：

（1）项目区使用的纸张、油墨清洗剂（乙醇）应严禁和易燃物质混在一起。

（2）项目区应按照规范设置消防设施，并保证消防设施处于正常状态。

（3）建立健全安全环境管理制度。

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

（4）应急预案：本环评建议建设单位应单独编制环境风险应急预案，报西山区环保局备案。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容                 

类型  
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	印刷
	VOCs
	在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）、统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）和一根15m高排气筒
	达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准

	
	
	苯
	
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值

	
	
	异味
	厂房阻隔
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	水污染物
	生活
	生活污水
	员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘
	不外排

	固体废弃物
	生产
	危险废物
	废油墨桶、含油墨抹布
	暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
	处置率100%

	
	
	
	废PS版
	暂存于危废间，定期返回制版单位进行处理
	

	
	
	
	废活性炭
	暂存于危废间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
	

	
	生产
	一般固废
	生活垃圾
	委托环卫清运
	

	
	
	
	废纸张、边角料
	外售废品回收站回收利用
	

	噪声
	生产
	设备噪声
	减震、厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果：

本项目所在区域内无天然植被，生物结构相对简单。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目生产过程中产生的污染物均能得到妥善处置，不会对当地生态环境产生影响。




表九、结论与建议

	一、结论

昆明雄山印务有限公司租用云南鑫叶商贸有限公司位于昆明市西山区马街小渔村8号的房屋开办印刷厂，年印刷量100t。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：
1、关于产业政策

本项目为印刷厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
2、项目规划符合性

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，土地产权属于出租房，现由昆明雄山印务有限公司管理使用，不属于非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法。该片区暂未在政府规划范围内，日后如遇政府规划实施，项目应服从规划，根据要求及时搬迁或关停。

3、选址合理性

本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，项目区西侧紧邻木材加工厂，南侧紧邻进厂道路，北侧10m为昆明森慧油墨工贸有限公司，离本项目最近的敏感点为南侧20m的正基.春天里小区。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。
4、平面布置合理性

项目区四周设有围墙，通过项目南侧大门进入，分为生产区及生活区。项目东侧为生产区，西北侧为办公区。生产区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

5、与《云南省滇池保护条例》符合性
本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，属于滇池保护范围的三级保护区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求相符。

6、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》符合性
本项目位于云南省昆明市西山区马街小渔村8号，属于上面第一条中的范围，为“一湖两江”流域保护区范围，本项目与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》相符。
7、与《昆明市河道管理条例》符合性分析

本项目为印刷厂建设项目，本项目周边最近地表水为项目东侧1.5km的新运粮河，不属于河道管理范围以外100米以内的区域，不属于河道保护范围，且不属于《昆明市河道管理条例》中禁止建设的工业类项目，本项目实行雨污分流的排水体制，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排；产生的固体废物得到合理处置，与《昆明市河道管理条例》相符。
8、运营期环境影响结论

（1）水环境影响结论

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后用于项目区道路洒水降尘，不外排，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯通过在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排，对周边环境影响较小；异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。
（3）固废环境影响结论

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（4）噪声环境影响结论

项目运营期噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

二、措施

1、水污染防治措施

①设置1个沉淀池池（处理员工洗手废水，进行防渗处理），容积为0.5m3；满足污水水力停留时间不小于0.5h及能储存20天左右废水量的要求。

③定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。

2、大气污染防治措施

①在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）、统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）和一根15m高排气筒。
3、噪声污染防治措施

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

③项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

4、固体废物污染防治措施

①设置2个生活垃圾收集桶、1个一般固废收集桶。

②设置1间危废间（地面硬化、防渗处置，5m2）。

③固体废物应分类收集和处置。

三、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。
③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行。

四、竣工验收

环境监测计划见表9-1、环境保护竣工验收见表9-2。

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期

无组织废气

厂界外10m范围内上风向和下风向各设一个点

挥发性有机化合物（VOCs）、苯、异味
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

委托有资质的监测机构

西山区环境保护局

有组织废气

排气筒

挥发性有机化合物（VOCs）、苯
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测

等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

三同时竣工环境保护验收一览表见表9-2。

表9-2  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

挥发性有机化合物（VOCs）
在每台印刷机上方分散设置集气罩（风机风量2000m3/h）、统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）和一根15m高排气筒

DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准

苯

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值
异味

厂房阻隔

达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准
废水

生活污水

沉淀池（0.5m3）

不外排

固废

生活垃圾

2个生活垃圾收集桶，与环卫部门签订清运协议

固废处置100%

一般固废

1个一般固废收集桶，分类收集后外售

危险废物

设危废暂存间1间（5m2），废油墨桶、含油墨抹布和废活性炭定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，废PS版定期返回制版单位进行处理
噪声

设备噪声

减震垫、墙体阻隔、距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
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