建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：云南翔鹏建筑工程有限公司混凝土搅拌站项目
建设单位：        云南翔鹏建筑工程有限公司      

编制日期：2018年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况  

	项目名称
	云南翔鹏建筑工程有限公司混凝土搅拌站项目

	建设单位
	云南翔鹏建筑工程有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	云南省昆明市滇池度假区滇池卫城蓝岸社区一期微风岛B区4幢1-2层1号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	650000

	建设地点
	云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山）

东经102°37′09.39″，北纬25°00′49.97″

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建（补办）√   改扩建□   技改□
	行业类别

及代码 
	其他水泥类似制品制造（C3029）

	占地面积

(平方米)
	10000
	绿化面积

(平方米)
	435

	总投资

（万元）
	505.26
	其中：环保投资（万元）
	10.8
	环保投资占总投资比例（%）
	2.14

	评价经费

（万元）
	1
	投产日期
	2018年1月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

云南翔鹏建筑工程有限公司租赁上普坪第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山）开办混凝土生产建设项目，规模为30万m3/a。
经西山区环境监察大队执法人员2018年4月18日对本项目进行现场检查时，本项目于2017年8月开工建设，2018年1月投入生产，项目属于未批先建。西山区环境保护局已于2018年6月给予了行政处罚决定书，云南翔鹏建筑工程有限公司昆明分公司于2018年6月26日积极完成了罚金(202103.72元)处罚。
根据我单位2018年6月28日现场勘查，项目区目前处于停产状态。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第十九条“化学原料和化学制品制造业”中的50条“商品混凝土加工”须编制环境影响报告表。为此，建设单位“云南翔鹏建筑工程有限公司”委托我单位对“云南翔鹏建筑工程有限公司混凝土搅拌站项目”（以下简称“本项目” ）的建设进行环境影响评价。接受委托后，我单位派专职人员进行了现场勘查及收集资料，以及评审意见修改完成了《云南翔鹏建筑工程有限公司混凝土搅拌站项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批，作为环境保护部门管理和建设方开展环境保护工作的依据。

2、建设内容及规模

项目区主体工程主要包括混凝土生产区，辅助工程主要包括办公生活楼等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
项目总占地面积为10000m2（15亩），其中混凝土生产区占地面积200m2，砂石料场占地面积2000m2，机修房占地面积300m2，过磅房占地面积50m2，实验室占地面积70m2，办公生活楼占地面积400m2，绿化占地面积435m2，道路、地面及停车场占地面积6545m2。

项目总建筑面积3820m2，其中混凝土生产区建筑面积200m2，砂石料场建筑面积2000m2，机修房建筑面积300m2，过磅房建筑面积50m2，实验室建筑面积70m2，办公生活楼建筑面积1200m2。
项目工程主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目区建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

混凝土生产区

占地面积为200m2，位于项目区中间，设置2条HZS240型生产线。

已建

其中

物料输送装置

配置2套物料输送装置。

已建

水泥罐

水泥筒仓位于混凝土生产线的中间，5个，200t/个。

已建

粉煤灰罐

粉煤灰罐位于混凝土生产线的南侧，1个，200t/个。

已建

矿粉罐

矿粉罐位于混凝土生产线北侧，1个，200t/个。

已建

外加剂罐

外加剂罐位于混凝土生产线北侧，4个，10t/个。

已建

公分石仓

公分石仓位于砂石料场南侧，1个，1万吨。

已建

一级机砂仓

一级机砂仓位于砂石料场南侧，1个，5000吨。

已建

二级机砂仓

二级机砂仓位于砂石料场南侧，1个，5000吨。

已建

细石仓

细石仓位于砂石料场南侧，1个，2000吨。

已建

砂石料场

建筑面积为2000m2，用来堆放公分石细石和机砂等。

已建

辅助工程

办公生活楼

项目区南侧设置1栋办公生活楼，3F，高9m，砖混结构，占地面积400m2，建筑面积1200m2。

已建

其中

员工宿舍

设置8间员工宿舍，位于办公生活楼一层和二层，建筑面积700m2，提供员工住宿使用。

已建

办公室

设置13间办公室，位于办公住宿楼一层西侧，建筑面积400m2，提供员工办公使用。

已建

厨房

设置1间厨房，建筑面积100m2，位于办公住宿楼一层西侧，建筑面积100m2，制作员工餐饮使用，配备1个炒灶。

已建

过磅房

设置1间过磅房，建筑面积50m2，位于项目区东南侧。

已建

机修房

设置1间机修房，建筑面积300m2，位于项目区东北侧，对项目区装载机和和混凝土罐车进行维修。

由于项目区车辆目前均为新车，保养期均在外面维修店内进行保养维修。过了保养期在项目区内进行外观维修、轮胎和机油等更换，不进行喷漆及发动机维修。

已建

实验室

设置1间实验室，建筑面积70m2，位于项目区西南侧，对混凝土进行强度等物理检测。

已建

绿地

占地面积435m2，位于项目区四周。
已建
道路、地面及停车场
占地面积6545m2，位于项目区南侧。

已建

公用

工程

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
已建
供水系统

由附近自来水管网及收集雨水（项目区设置1个储水池收集山上流淌的雨水、200m3）供给。

已建
排水系统

项目实行雨污分流。
生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排。

/

环保

工程

废水

生活污水

1个隔油池（处理厨房废水），容积为0.2m3。 

新建

1个化粪池（处理生活污水），容积为5m3。

已建

生产废水

1个沉淀池（处理生产废水），容积为30m3。

已建

固废

生活固废

设20个垃圾收集桶收集生活垃圾，设1个带盖泔水收集桶收集厨房泔水和隔油池废油。
已建
一般固废

设2个一般固废收集桶。

新建

危险废物

设置1个废油收集桶、1间危废间（5m2），地面硬化、防渗处置。
新建

废气

厨房油烟

厨房油烟经抽油烟机抽排。
已建
混凝土搅拌站粉尘

水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓顶部均安装1台滤芯收尘器（风量5000m3/h.台，除尘效率98%），排气筒出口高度15m，共7个。
已建
砂石料仓粉尘和堆料场粉尘

通过带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘。
已建
设置喷淋设施进行降尘。

新建

运输道路

运输道路安装喷淋设施进行降尘（每天洒水10次左右，大风天气加大洒水频次）以及设置一台雾炮机进行降尘。
已建

噪声

设置减震垫、隔声设施。
已建
表1-2  项目区经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
10000

15亩

其中
总建筑面积
m2
3820

其中

混凝土生产区
m2
200

1F
砂石料场
m2
2000

1F
机修房

m2
300

1F

过磅房

m2
50

1F

实验室

m2
70

1F

办公生活楼

m2
1200

3F，占地面积400

其中

员工宿舍

m2
700

办公室
m2
400

厨房
m2
100

绿化

m2
435

道路、地面及停车场

m2
6545

地面停车位

个

20

建筑密度

%

38.2

绿化率

%

4.35

总投资

万元

505.26

员工人数

人

25

工作制度

d

365

8h/d

生产规模

万吨/a
30

3、项目产品方案及规模

本项目生产加工混凝土（30万m3/a），混凝土应执行GB50164-2011《混凝土质量控制标准》。

表1-3  生产规模一览表

序号

产品名称

规格

年产量

1

混凝土

C10~C60

30万m3
4、原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料及用量见表1-4，所有原辅料均为常温常压储存。

表1-4  项目区主要原辅材料及用量一览表

序号

原辅材料名称

年耗量（万t）

来源

储存位置

1

水泥

10.43

宜良红狮水泥厂

水泥罐

2

粉煤灰
2.43

昆明畅旭建材

粉煤灰罐

3

矿粉

2.78

昆明畅旭建材

矿粉罐

4

公分石

27.80

西山区章白石英砂厂

公分石仓

5

机砂

34.75

西山区章白石英砂厂

一级机砂仓、二级机砂仓和细石仓

6

外加剂

0.24

江苏苏博特

外加剂罐

7

水
5.56

自来水及雨水

储水池

注：①外加剂：聚羧酸盐高效混凝土减水剂，淡黄色澄清透明溶液，无毒，无臭，不燃；长期存放无结晶。项目区不大量存储外加剂，以避免发生泄漏。
②混凝土平均容重按2.8t/m3计算。

5、主要设备

项目主要运行设备见表1-5。

表1-5  项目区主要设备配置一览表

序号

设备名称

型号或规格

数量

备注

混凝土搅拌站

1

搅拌主机

搅拌主机

HZS240
2套

240m3/h

2

搅拌主楼

搅拌、计量台

/

2套

中联重工

接料斗

/

中联重工

控制室

/

中联重工

每层附属楼梯

/

中联重工

骨料缓存仓

/

中联重工

3

控制系统
工控机

/

1套

台湾研祥

显示器

17英寸液晶

PHILIPS

打印机

可以打印5联

打印机：OKI

自动化控制软件

/

控制软件：上海思伟

操作控制台

/

中联重工

强电柜

/

中联重工

接触器

/

接触器：施耐德

4

配料机系统
骨料仓

30m3(一石三砂)

1套

中联重工

电动滚筒及驱动装置

37KM

电动滚筒：江苏泰隆

皮带机

PD81002044.7

中联重工

计量器

中联重工

振动器

ZF2/2.5

振动器

ZF2/1.2

传感器

2000Kg

传感器：托利多

5

骨料输送系统
皮带

PD81002044.7

1套

电动滚筒：江苏泰隆

电动滚筒及驱动装置

/

皮带：徐州华辰

6

水泥计量系统

计量斗

/

1套

中联重工

振动器

ZF2/1.2

传感器

500Kg

传感器：托利多

7

计量系统
称量斗

/

1套

中联重工

振动器

ZF2/1.2

传感器

500Kg

传感器：托利多

8

水计量系统
供水泵

ISW80-125(I)A

1套

水泵：上海国泰

增压泵

ISG125-100A

计量斗

/

中联重工

传感器

500Kg

传感器：托利多

9

液体外加剂计量系统
计量桶

材料为有机玻璃

1套

中联重工

外加剂传感器

200Kg

传感器：托利多

不锈钢外加剂泵

BXD6.3-2S

外加剂泵：江苏高邮

储料仓

10T带自动搅拌

中联重工

10

供气系统
空压机

1.5方

1套

空压机：上海复盛

空气储存罐(大)

10m3
气动元件：亚德客

空气储存罐(小)

100L

11

主机除尘系统

滤芯材料除尘器

24 m3
1套
上海WAM

12

螺旋输送机
粉煤灰/矿粉螺旋输送机

Φ273×9m

1套

上海WAM

水泥螺旋输送机

Φ323×9m

上海WAM

13

储料仓及附件
仓顶除尘器（滤芯材料除尘）

除尘率99.5%

1套

上海WAM

矿粉仓筒

200T

中联重工

粉煤灰仓筒

200T

中联重工

水泥仓筒

200 T

中联重工

14

混凝土罐车

10m3/辆

20辆

东风大力神

15

装载机

/

2辆

“柳工”855N

修理间

1

空压机

/

1台

2

切割机

/

2台

3

焊机

/

1台

4

千斤顶

5~50t

2台

实验室

1

水泥净浆搅拌机

/

1台

无锡新建仪器科技有限公司

2

标准恒温恒湿养护箱

/

1台

天津路达建筑仪器有限公司

3

数字式压力试验机

/

1台

无锡建工实验仪器厂

4

水泥胶砂搅拌机

/

1台

无锡新建仪器科技有限公司

5

数显恒温鼓风干燥箱

/

1台

天津庆达实验仪器制造有限公司

6

电液式压力试验机

/

1台

无锡建材机械有限公司

7

水泥细度负压筛析仪

1台

北京路达兴业仪器有限公司

8

沸煮箱

/

1台

上海路达实验仪器有限公司

9

电动抗折试验机

/

1台

沈阳长城机电设备厂

10

水泥胶砂流动度测定仪

/

1台

无锡建仪仪器机械有限公司

11

震击式标准振摆仪

/

1台

上虞飞达实验设备制造有限公司

12

单卧轴强制式混凝土搅拌机

/

1台

北京路达宏业工贸有限公司

其它

1

雾炮机

/

1台

2

水泵
/

1台

6、工作制度和劳动定员

项目区劳动定员25人，其中管理人员5人，员工20人。每天的生产时间为8:00~18:00，一班制，年工作365d。其中8人在项目区食宿，其余人员不在项目区食宿。

7、公用及辅助工程  

7.1给排水

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。

生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排。
7.2供电

由周边供电管网统一供给。

7.3供热

项目生活供热主要由太阳能和电能提供，生产供热主要由电能提供。

8、总投资和环保投资

本项目总投资为505.26万元，资金由建设单位自筹，环保投资10.8万元，环保投资占总投资的2.14%，环保投资见表1-6所示。

表1-6  项目环保投资一览表

治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

废水

生活污水

厨房废水

隔油池（0.2m3）

0.2

综合废水

化粪池（5m3）

生产废水

沉淀池（30m3）

废气

厨房油烟

1台抽油烟机
10

混凝土搅拌站粉尘
水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓顶部均安装1台滤芯收尘器（风量5000m3/h.台，除尘效率98%），排气筒排口高度15m，共7个
砂石料仓粉尘和堆料场粉尘
通过带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡并设置喷淋设施
运输道路

运输道路安装喷淋设施以及设置一台雾炮机
噪声

噪声

减震垫

0.1

固体废物

固体废物

20个生活垃圾收集桶

0.5

2个一般固废收集桶
1个带盖泔水收集桶

1个废油收集桶、1间危废间（5m2）

合计

/

/

10.8



	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），项目区用地原为采石场，已停产多年，无与本项目有关的污染情况。

经西山区环境监察大队执法人员2018年4月18日对本项目进行现场检查时，本项目于2017年8月开工建设，2018年1月投入生产，项目属于未批先建。西山区环境保护局已于2018年6月给予了行政处罚决定书，云南翔鹏建筑工程有限公司昆明分公司于2018年6月26日积极完成了罚金(202103.72元)处罚。
根据我单位2018年6月28日现场勘查，项目区目前处于停产状态。
1、项目存在的问题

表1-7  项目存在问题一览表
序号

类别

存在问题

1

生活污水

项目区员工厨房废水未设置隔油池处理。

2

砂石料仓粉尘和堆料场粉尘

通过带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡，未设置喷淋设施。

3

危险废物

项目区未设置危废间。

2、项目以新带老措施

表1-8  项目以新带老措施一览表
序号

类别

以新带老措施

1

生活污水

设置1个隔油池（0.2m3）处理员工厨房废水。 

2

砂石料仓粉尘和堆料场粉尘

增设喷淋设施进行降尘。
3

危险废物

设置1个废油收集桶；1间危废间（5m2），危废间室内外悬挂的危险废物警告标志形状为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色，警告标志外檐2.5cm；危废间室内外悬挂的危险废物标签尺寸为40cm*40cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签尺寸为20cm*20cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签尺寸为10cm*10cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；建设单位应与具有危险废物处理资质的单位签订清运协议，建立台账。
综上所述，以上以新带老措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实，并在申请环境保护竣工验收之前完成并投入使用。




二、建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

西山区是昆明市五城区之一，是昆明城的西南部分。东濒碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），本项目中心地理坐标为东经102°37′09.39″，北纬25°00′49.97″。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性

1

废塑料瓶仓储

西侧、35m

工厂

2

装饰材料厂

南侧、6m

工厂

3

昆明厚钻商贸有限公司

东南侧、紧邻

工厂

4

普坪村

东南侧、260m

村庄

2、地质、地形、地貌

昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大致北高南低，微向滇池倾斜；市区海拔1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。该区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、尼盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。本项目处于滇池断陷湖积盆地北部地段，评价区域表层为新生代第四期以来沉积物，覆盖厚层约10m。主要耕作土壤为水稻土、红壤和紫色土等。根据国家《建筑抗震设计规范》(GB500l1-2001)，昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。

根据现场勘查，项目区已经建成，成不规则形状。

3、气候、气象

项目所在区域属北亚热带季风气候，气候变化主要受西南季风热带大陆气团交替控制，形成了冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明的气候特点。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量88～90％，年平均降雨日数134.6天，相对湿度平均为73％；蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率65％；多年主导风向为西南偏西风，频率为16%，年静风频率31%，平均风速2.1m/s, (频率17％)，最大风速19m/s(1月)，风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月；气压814.2hPa。

4、水文、水系

项目所在地属于滇池流域。滇池流域由入湖河流、滇池和出湖河流组成，属国家重点保护水域之一，对维护区域生态系统的平衡有重要作用，同时还具有调蓄防洪、旅游、航运、水产、调节气候等多种功能，项目区地表径流汇入滇池草海。

距离项目区最近的地表水体为项目南侧1.6km的小河，为入滇河流。项目区水系图见附图4。

5、生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率 17%。

项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。




三、环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
项目所在区域内的主要地表水环境为南侧约1.6km的小河，流入滇池草海，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），滇池草海水环境功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为Ⅳ类，小河参照滇池草海执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

根据《2017年昆明市环境状况公报》，滇池全湖总体水质类别为Ⅴ类，综合营养状态指数为65.1，营养状态为中度富营养，与2016年相比，水质类别保持不变。超标原因为周边农村雨污混流产生污染。

2、环境空气质量现状


本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），根据GB3095-2012《环境空气质量标准》，本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据现场勘查，项目所在区域大气扩散条件较好，无大型工业企业，空气环境质量较好，能达GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

3、声环境质量现状

本项目区属于2类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。根据现场踏勘，项目区周边无较大噪声源，项目所在区域声环境质量现状可满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

4、生态环境质量现状

根据现场踏勘，项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低；动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1   项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
空气环境/声环境

普坪村

东南侧、260m

约60户、180人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准/ GB3096-2008《声环境质量标准》2类

地表水
小河

南侧、1.6km

Ⅳ类
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅳ类标准

滇池草海

西侧、1.3km




四、评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

项目所在区域主要地表水环境为南侧约1.6km的小河，流入滇池草海，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），滇池草海水环境功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为Ⅳ类，小河参照滇池草海执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，标准限值见表4-1。
   表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目   

分类

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

总磷

Ⅳ类

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

2、环境空气质量标准

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），为二类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准

污染物名称
GB3095-2012 二级标准

二氧化硫

（SO2）

年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮

（NO2）

年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
氮氧化物

（NOx）

年平均

50μg/m3
24小时平均

100μg/m3
1小时平均

250μg/m3
总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
颗粒物

（PM10）

年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物

（PM2.5）

年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
3、声环境质量标准
本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），环境噪声采用GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A) 

项目

昼间

夜间

2类标准

60

50
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	1、废水排放标准

生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排，因此本项目不设废水排放标准。回用于生产的废水水质满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》要求，标准限值见表4-4。

表4-4  混凝土用水标准

项       目

预应力混凝土

钢筋混凝土

素混凝土

 PH 值

≥ 5.0

≥ 4.5

≥ 4.5

 不溶物 ( mg/L )

≤ 2000

≤ 2000

≤ 5000

 可溶物 ( mg/L )

≤ 2000

≤ 5000

≤ 10000

 C l-  ( rng/L )

≤500

≤ 1000

≤ 3500

 S042   ( mg/L )

≤600

≤ 2000

≤ 2700

  碱含量 ( mg/L)

≤1500

≤ 1500

≤ l500

2、废气排放标准

（1）无组织废气排放标准

项目区产生的无组织粉尘，排放标准执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5。

表4-5  水泥工业大气污染物排放标准
污染物

无组织排放监控位置

浓度限值
无组织颗粒物

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

0.5
（2）有组织废气排放标准

①厨房油烟

项目区设有厨房，餐饮油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模标准，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-6。

表4-6  饮食业单位排放标准值及油烟最低去除率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

②水泥仓粉尘排放标准

项目运营期水泥仓粉尘执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》最高允许排放浓度限值，排气筒高度最低15m。

表4-7   水泥工业大气污染物排放标准

污染物
排放浓度

有组织颗粒物

20mg/Nm3
③粉煤灰仓、矿粉仓粉尘排放标准

项目运营期粉煤灰、矿粉等产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。

表4-8  大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒（m）
最高允许排放速率（kg/h）
二级

颗粒物

120
15

3.5
3、噪声排放标准

项目区运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表4-9。

表4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

  根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

污染物总量控制建议指标如下：

1、废水：不外排；
2、工业粉尘排放总量3.933t/a，其中无组织粉尘排放量3.203t/a，有组织粉尘排放量0.73t/a。
3、固废处置率为100%。




五、建设项目工程分析  

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

经西山区环境监察大队执法人员2018年4月18日对本项目进行现场检查时，本项目于2017年8月开工建设，2018年1月投入生产，今后主要为完善环保措施，增加一些环保工程的建设（隔油池等建设），产生的污染物主要为开挖隔油池产生的废渣、扬尘、废水以及噪声，但工程量较小，以人工施工为主，产生的污染物较少。

     二、运营期生产流程及产污节点

本项目年生产加工混凝土30万m3，生产工艺流程及产污节点见图5-1。
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图5-1  混凝土生产工艺流程及产污节点图

1、工艺流程简述

项目区设置2条混凝土生产线，年产30万m3商品混凝土，主机带有除尘设备。项目生产工艺所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，之后进行配料，配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土罐车，最后送建筑工地。

①项目区砂、石由配料站骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量好后卸到输送带上，输送至搅拌机上部的待料斗等待指令。

②水泥、矿粉、粉煤灰则以压缩空气吹入各自的筒仓，经计量斗计量之后，由螺旋输送机输送至搅拌机上部的待料斗等待指令，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗进行计量。水泥仓、矿粉仓和粉煤灰仓产生的粉尘经滤芯收尘器处理后经15m高的排气筒外排。

③各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，搅拌完成后，项目设置1间实验室对混凝土进行强度等物理检测。检测合格之后打开搅拌机的卸料门将混凝土经卸料斗卸至混凝土罐车中运送至工地，检测不合格的重新搅拌加工。

2、运营期物料平衡

物料平衡如表5-1所示。
表5-1  混凝土生产加工物料平衡表

原料

进料量（万t/a）

比例（%）

产物

年产量（万t/a）

比例（%）

水泥

10.43

12.41

混凝土

84

99.988

粉煤灰
2.43

2.90

矿粉

2.78

3.31

公分石

27.80

33.10

机砂

34.75

41.37

外加剂

0.24

0.29

水
5.56

6.62

粉尘

0.01

0.012

合计

84

100.00 

合计

100.00 

注：混凝土平均容重按2.8t/m3计算。
3、运营期主要污染物产生、排放情况分析

3.1废水

根据现场勘察，项目区废水主要为生产废水和生活废水。生活废水主要为员工厨房废水和员工办公住宿废水，生产废水主要为混凝土搅拌机清洗废水和车辆清洗废水。
（1）生活用水

项目劳动定员25人，其中8人在项目区食宿，其余人员不在项目区食宿。

根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-城镇居民生活用水量按100L/（人·d）计。其中食宿员工厨房用水按30L/人.d计，用水量为0.24m3/d、87.6m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.192m3/d、70.1m3/a；食宿员工办公住宿用水按70L/人.d计，用水量为0.56m3/d、204.4m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.448m3/d、163.5m3/a。
不食宿员工办公用水按30L/人.d计；用水量为0.51m3/d、186.2m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.41m3/d、149m3/a。

员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排。

（2）生产用水

①混凝土生产用水

项目区平均每天混凝土生产量为821.9m3，类比同类项目，每方产品用水约0.2m3，则每天用水量为164.4m3，全部消耗，不外排。
②混凝土搅拌机清洗废水

混凝土搅拌机每天生产完毕之后需要清洗一次，类比同类项目，设备清洗水按0.5m3/d计，排水量按用水量的80%计，故排水量为0.4m3/d，经沉淀池（30m3）处理后，全部回用于生产，不外排。

③混凝土运输车辆清洗废水

项目区混凝土产生量821.9m3/d，项目配有混凝土搅拌车辆20辆，单车一次运输量为最大为10m3，则运输车辆日均约清洗42次。罐式货车清洗用水按150L/辆.d计，车辆清洗用水量为6.3m3/d，排水量按用水量的80％计，故排水量为5.04m3/d，车辆清洗废水经沉淀池（30m3）处理后，全部回用于生产，不外排。

④实验设备清洗废水

项目区西南侧设置1间实验室，对混凝土进行强度等物理检测，不涉及化学实验。

类比同类项目，实验设备清洗用水量为0.1m3/d，排水量按用水量的80％计，故排水量为0.08m3/d，实验设备清洗废水经沉淀池（30m3）处理后，全部回用于生产，不外排。

（3）绿化用水

根据建设方资料，项目区绿化面积约为435m2，分雨天和晴天分别计算用水量。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），晴天按235天计，晴天项目区绿化用水定额为3L/（m2·d），则本项目晴天绿化用水量为1.3m3/d，全部消耗，不外排。

（4）初期雨水
项目区生产期间会有粉尘产生，当下雨的时，雨水对项目区场地进行冲刷，造成初期雨水中含有大量的悬浮物，如果直接外排会对环境产生一定的影响。采用年平均降水量法来进行计算项目区初期雨水产生量，计算公式为：
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式中：P为重现期，取2年；

t为降雨历时，取1d；

计算结果：q=23.42升/秒·公顷

Q= qFψT

式中：Q——淋滤水排放量 ；

F——汇水面积(公顷)，面积为0.376公顷；

Ψ——为径流系数（取0.9）；

T——为收集时间，取15分钟。

本项目需收集初期雨水的占地面积为3760m2，15分钟的初期雨水量为7.1m3，经沉淀池（30m3）处理后，全部回用于生产，不外排。

项目区给排水情况见下表：

表5-2  项目区给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

回用水量

排水量

1

食宿员工厨房用水
8人

30L/（人.d）

0.24
/

0.192

食宿员工办公住宿用水
8人

70L/（人.d）

0.56

/

0.448
不食宿员工办公用水
17人

30L/（人.d）

0.51
/

0.41

2

混凝土生产用水

/

164.4m3/d

158.88（151.78）

5.52（12.62）

0

3

混凝土搅拌机清洗废水

/

0.5m3/d

0.5

/

0.4

4

混凝土运输车辆清洗废水

/

6.3m3/d

6.3

/

5.04

5

实验设备清洗用水
/

0.1 m3/d

0.1

/

0.08

6

绿化用水

435m2
3L/（m2.d）

1.3

/

0

7

初期雨水

3760 m2
/

/

/

7.1

8

合计

/

/

168.39

12.62

13.67

9

非雨天总计

/

/

168.39

5.52

13.67

10

雨天总计

/

/

161.29

12.62

13.67

备注

非雨天按235天计，雨天按130天计，（）的为雨天混凝土生产用水量。
项目区水量平衡图如图5-2。
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图5-2  项目区水量平衡图 （单位：m3/d）
（5）小结

项目区生活污水产生量为0.038万m3/a，生产废水产生量为0.29万m3/a。

（6）项目区废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目实行雨污分流；生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排。
回用于生产的废水水质满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》要求，标准如下。

表5-3  混凝土用水标准

项       目

预应力混凝土

钢筋混凝土

素混凝土

 PH 值

≥ 5.0

≥ 4.5

≥ 4.5

 不溶物 ( mg/L )

≤ 2000

≤ 2000

≤ 5000

 可溶物 ( mg/L )

≤ 2000

≤ 5000

≤ 10000

 C l-  ( rng/L )

≤500

≤ 1000

≤ 3500

 S042   ( mg/L )

≤600

≤ 2000

≤ 2700

  碱含量 ( mg/L)

≤1500

≤ 1500

≤ l500

综上，项目运营期废水均得到有效处理，经处理后的废水能够满足JGJ 63-2006《混凝土用水标准》要求。

②废水污染物产排分析

污染物核算见表5-4。

表5-4  项目区废水污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处理后去向

生活污水量

0.038万m3/a

生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排
CODcr

350

0.133

BOD5
300

0.114

SS

200

0.076

动植物油

50

0.019

NH3-N

35

0.013

总磷

8

0.003

生产废水量

0.29万m3/a

混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排

SS

4000

11.6

3.2废气

项目运营期产生的废气主要为生产废气和生活废气，生活废气为厨房油烟和汽车尾气。生产废气分为有组织粉尘和无组织粉尘。有组织粉尘主要是水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓仓顶排出的粉尘；无组织粉尘主要是砂石料仓产生的无组织粉尘。

（1）无组织粉尘

机械设备

项目区运营期主要机械设备为混凝土罐车和装载机，机械设备所用燃油为柴油，根据类比同类项目，柴油使用量约为10t/a，单位数量柴油燃烧所产生的污染物见表5-5。

表5-5  单位柴油燃烧所产生的有害物质数量表  单位：kg/t

材料

CO

SO2
烟尘

柴油

29.35

3.52

1.27

项目区产生的烟尘量为0.013t/a，0.001g/s，为无组织排放。

混凝土搅拌站砂石料仓粉尘

砂石料仓在装料的过程中会有少量粉尘产生，粉尘产生量按进料量（石料和砂料62.55万t/a）的0.01%计算，则无组织粉尘产生量为62.55t/a，料仓均采用带顶棚的彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘，类比同类项目，降尘效率可达95%以上，则粉尘排放量约为3.13t/a，无组织排放。
堆料场

在堆存过程中产生的大气污染物主要是无组织粉尘，堆料场设置带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘，降尘率可达95%以上。
堆场产生的无组织排放粉尘采用起尘量计算公式：

Q＝4.23×10-4×U4.9×Ap

   式中：Q—开放源起尘量，mg/s；

         U—平均风速，m/s，本项目取2.1m/s；

         Ap—开放源的表面积，m2。

项目区堆场表面积取2000m2，堆场起尘量为0.032g/s，0.28 t/a；堆场无组织粉尘的排放量为0.002g/s，0.01t/a。

④运输道路

运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算：
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式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

         QP1——总扬尘量（kg/a）；

         V——车辆速度（km/h）；

         M——车辆载重（t/辆）；

         P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

         L——运输距离（km）；

         Q——运输量（t/a）。

项目采用自卸汽车运输，运输车辆时速约20km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，计算得项目交通运输起尘量为0.21kg/km·辆。

项目区场内运输道路长约100m，道路总起尘量为0.18t/a、0.017g/s，运输道路安装有喷淋设施进行降尘（每天洒水10次左右，大风天气加大洒水频次）以及设置一台雾炮机进行降尘，类比同类项目，降尘率可达70%以上，道路交通运输粉尘排放量为0.05t/a、0.005g/s，无组织排放。

⑤汽车尾气

车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，无组织排放。

（2）有组织粉尘

①混凝土搅拌站水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓粉尘
类比同类项目，水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓粉尘产生量以总用量的0.05%计，项目区水泥年总用量为10.43万t，5个水泥仓，每个水泥仓粉尘总产生量约为10.43t/a，产生浓度为714.4mg/m3；粉煤灰的年用量为2.43万t，1个粉煤灰仓，粉煤灰粉尘总产生量约为12.15t/a，产生浓度为832.2mg/m3；矿粉的年用量为2.78万t，1个矿粉仓，矿粉粉尘总产生量约为13.9t/a，产生浓度为952.1mg/m3。

5个水泥仓、1个粉煤灰仓、1个矿粉仓，粉料仓全封闭且每个仓顶设有一个滤芯材料除尘器（风量5000m3/h.台，根据设备生产厂家提供的除尘效率约为98%）进行除尘后由仓顶的排气口排出。
每个水泥仓粉尘排放量为0.209t/a（0.057kg/h），排放浓度为14.29mg/m3，可达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；粉煤灰仓粉尘排放量为0.243t/a（0.067kg/h），排放浓度为16.64mg/m3；矿粉仓粉尘排放量为0.278t/a（0.076kg/h），排放浓度为19.04mg/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。

②厨房油烟

厨房油烟为食用油加热裂解产物，项目区员工25人，其中8人在项目区食宿，其余人员不在项目区食宿。人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值3%核算，每天的平均热加工时间为3h。设置一台抽油烟机进行抽排（风机风量2000m3/h），油烟产生和排放量为0.002kg/h、产生浓度为1.8mg/m3。
（3）废气产排小结

综上所述，项目区运营期废气产排如下。

表5-6  项目区大气污染物产排情况小结

污染物类型
处理前产生浓度mg/L
处理前产生量t/a

处理后排放浓度mg/L
处理后排放量t/a
备注

大气污染物

生产废气

无组织废气

机械设备粉尘

/

0.013

/

0.013

无组织排放

堆料场粉尘

/

0.28
/

0.01

无组织排放

运输道路粉尘

/

0.18

/

0.05

无组织排放

混凝土搅拌站砂石料仓粉尘

/

62.55

/

3.13

无组织排放

生产废气

有组织

水泥仓

粉尘

714.4mg/m3
10.43

14.29mg/m3 
0.209
滤芯材料除尘器（风量5000m3/h.台，除尘效率98%）
粉煤灰仓

粉尘

832.2mg/m3
12.15

16.64mg/m3
0.243
滤芯材料除尘器（风量5000m3/h.台，除尘效率98%）
矿粉仓

粉尘

952.1mg/m3
13.9

19.04mg/m3
0.278
滤芯材料除尘器（风量5000m3/h.台，除尘效率98%）
生活废气

有组织

厨房油烟

1.8 mg/m3
0.003

1.8mg/m3
0.003

经抽油烟机抽排

3.3固体废弃物

项目区固废主要分为生活固废、一般固废和危险废物。

（1）生活固废

①生活垃圾
项目区员工为25人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为12.5kg/d，即4.56t/a，定期委托环卫部门清运。

②厨房泔水和隔油池废油

厨房泔水和隔油池废油产生量按0.2kg/人·d计，8人在项目区食宿，则每天的产生量为1.6kg/d、0.58t/a，委托资质单位清运。
（2）一般固废

①泼洒混凝土

根据类比同类项目，项目泼洒的混凝土约为1t/a，回用于生产。

②沉淀池沉渣

根据类比同类项目，沉淀池沉渣年产生量约为11.6t/a，回用于生产。

③实验室废弃混凝土块

项目区西南侧设置1间实验室，对混凝土进行强度等物理检测，不涉及化学实验。类比同类项目，预拌混凝土检验固废按2kg/d计算，项目产生的废弃混凝土块为0.73t/a，委托环卫清运。
④机修房零部件

维修车间产生的固废主要有车辆维修保养更换的废金属或塑料零配件，分类收集，能回收利用的回收利用，不能利用的产生量约为0.5t/a，分类堆放在废旧件堆放点，集中收集后外卖废品收购站。

⑤废弃的含油抹布

维修过程会产生少量废弃的含油抹布，废弃的含油抹布产生量约为0.05t/a，《国家危险废物名录》（2016版）的危险废物豁免管理清单相关规定详见表5-7。 

表5-7  危险废物豁免管理清单一览表

危废类别

废物类别/代码

危险废物

豁免环节

豁免条件

豁免内容

其他废物（HW49）

900-041-49

废弃的含油抹布

全部环节

混入生活垃圾

全过程不按危险废物管理

废弃的含油抹布经垃圾桶统一收集后委托环卫清运。
（3）危险固废

根据《国家危险废物名录》（2016）进行危险废物识别，具体见下表5-8。

表5-8  项目危险废物识别一览表

序号

固废种类

危废类别

危废代码

危废特性

1

废机油

废矿物油（HW08）

900-249-08

T、I

2

废润滑油

废矿物油（HW08）

900-214-08
T，I
3
废机油桶

其他废物（HW49）

900-041-49

T/In
① 危废种类、数量及性质分析

废机油和废润滑油约0.2t/a，废机油桶约为0.1t/a。
② 危废处置方式

废机油和废润滑油用废油收集桶收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置，废机油桶由厂家回收。
（4）小结

表5-9  项目区固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

4.56

委托环卫清运

厨房泔水和隔油池废油

0.58

委托资质单位清运

2

一般固废

泼洒的混凝土
1

回用于生产

3

沉淀池沉渣

11.6

回用于生产

实验室废弃混凝土块

0.73

委托环卫清运

4

机修房零部件
0.5
能回收利用的回收利用，不能利用的集中收集后外卖废品收购站
5

含油抹布
0.05

委托环卫清运
6

危险废物

废机油桶

0.1

厂家回收

废机油和废润滑油

0.2

委托有危废处理资质的单位清运处置

3.4噪声

项目区运营期噪声主要为混凝土搅拌机等噪声，其噪声源强见表5-10。

表5-10  项目区主要设备噪声源强  单位：dB(A)

设备名称

数量（台）

噪声源强

减震措施

切割机

2

85

设备减震、厂房隔声

焊机

1

70

油烟净化器风机
1

75

水泵

1

80

装载机

2

82

混凝土搅拌机

2

90

罐车

20

80

提升泵

1

80

混凝土搅拌站空压机

1

85




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	运营期


	有组织
	厨房
	厨房油烟
	1.8mg/m3
	0.003
	1.8mg/m3
	0.003

	
	
	
	水泥仓
	粉尘
	714.4mg/m3
	10.43
	14.29mg/m3 
	0.209

	
	
	
	粉煤灰仓
	
	832.2mg/m3
	12.15
	16.64mg/m3
	0.243

	
	
	
	矿粉仓
	
	952.1mg/m3
	13.9
	19.04mg/m3
	0.278

	
	
	无组织
	机械设备
	粉尘
	/
	0.013
	/
	0.013

	
	
	
	堆料场
	
	/
	0.28
	/
	0.01

	
	
	
	运输道路
	
	/
	0.18
	/
	0.05

	
	
	
	砂石料仓
	
	/
	62.55
	/
	3.13

	水

污

染

物
	运营期
	生产、生活
	生活废水量
	0.038万m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	COD
	350
	0.133
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	300
	0.114
	0
	0

	
	
	
	SS
	200
	0.076
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	50
	0.019
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.013
	0
	0

	
	
	
	总磷
	8
	0.003
	0
	0

	
	
	
	生产废水量
	0.29万m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	SS
	4000
	11.6
	0
	0

	固

体

废

物
	运营期
	生活固废
	生活
	生活垃圾
	4.56t/a
	0

	
	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	0.58t/a
	0

	
	
	一般固废
	生产
	泼洒的混凝土
	1t/a
	0

	
	
	
	
	沉淀池沉渣
	11.6t/a
	0

	
	
	
	
	实验室废弃混凝土块
	0.73 t/a
	0

	
	
	
	
	维修车间中的零部件
	0.5t/a
	0

	
	
	
	
	含油抹布
	0.05t/a
	0

	
	
	危险废物
	生产
	废机油桶
	0.1t/a
	0

	
	
	
	
	废机油和废润滑油
	0.2t/a
	0

	噪

声
	运营期
	设备运行
	噪声
	70~90dB(A)
	达标排放

	主要生态影响

根据现场踏勘，项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，本项目对周围生态环境影响很小。




七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为混凝土生产项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
二、相关规划符合性分析及选址合理性

（1）规划符合性分析

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），项目区不处于昆明市城市总体规划范围内，不与昆明市城市总体规划相冲突。

（2）选址合理性分析

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），项目区北侧紧邻虎都山，东南侧紧邻昆明厚钻商贸有限公司，南侧6m为装饰材料厂，西侧35m废塑料瓶仓储，离本项目最近的敏感点为东南侧260m的普坪村，距离项目区较远。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

三、平面布置合理性分析

项目区四周设有围墙，通过项目南侧大门进入，分为生产区及生活区。项目北侧为生产区，南侧为生活区，其余为绿地、硬化地面及道路。生产加工区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。生活区厨房西侧设隔油池和化粪池，生产加工区西侧设置沉淀池，项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

四、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》（2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，2013年1月1日施行），滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区：

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），属于滇池保护范围的三级保护区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比如表7-1所示。

表7-1  本项目与《云南省滇池保护条例》对比一览表

云南省滇池保护条例要求

本项目情况

是否相符

第二十七条新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施。

本项目配套建设完善的雨污分流管网。

符合

第三十条滇池保护范围内的单位应当采取有效措施，控制氮、磷等污染物的排放，逐步实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。

生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.1m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排。

实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。
符合

第三十二条滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

本项目为混凝土生产建设项目，不生产、销售含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋，运营期间，建设单位将加大对员工和顾客的环保宣传，不使用条例中的禁止物品。

符合

第五十三条三级保护区内禁止下列行为：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；

（五）猎捕野生动物；

（六）在禁止开垦区内开垦土地；

（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目运营期间，不存在条例中的第五十三条所列各项影响环境的行为。

符合

根据上表分析结果，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求相符。

五、与《昆明市预拌混凝土管理办法》符合性分析

根据《昆明市预拌混凝土管理办法》（2010年3月1日起施行），本项目与《昆明市预拌混凝土管理办法》中的要求对比如表7-1所示。

表7-1  本项目与《昆明市预拌混凝土管理办法》对比一览表

《昆明市预拌混凝土管理办法》要求

本项目情况

是否相符

第九条 预拌混凝土生产企业应当按照有关规定取得建设行政主管部门颁发的资质证书，并在资质范围内组织生产和销售预拌混凝土。

未取得资质证书的预拌混凝土生产企业不得生产和销售预拌混凝土。

本建设单位已于2016年2月5日取得了昆明市住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书。

符合

第十条 预拌混凝土生产企业设立搅拌站，应当符合国家和省、市有关资源节约、清洁生产、安全文明生产的规定，做到搅拌站场地全硬化，绿化达标，配置相应的污水处理、除尘、降噪、砂石料分离等设施，并报市建设行政主管部门备案。

本项目符合管理办法中的第十条所列规定。

符合

第十一条 预拌混凝土生产企业在生产过程中应当遵守下列规定：

(一)严格执行国家、省有关标准、规范和规程，建立完善的质量安全保证体系和运行机制；

(二)使用合格的建筑材料，按照有关技术标准的要求对进厂原材料进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查；

(三)禁止使用在滇池流域和其他重点区域采挖的砂石料；

(四)法律、法规、规章及相关技术标准的其他规定。

本项目所使用原材料均从合法厂家购买，为厂家检验合格的产品。本项目符合管理办法中的第十一条所列规定。

符合

第十三条 预拌混凝土生产企业应当保证运输车辆车况良好、安全运输和车容整洁，并在运输过程中采取相应的防漏措施。预拌混凝土专用车辆应当在集中搅拌站、施工场地内冲洗，不得将冲洗的污水直接排入城市排水管网和河道内。

本项目保证运输车辆车况良好、安全运输和车容整洁，并在运输过程中采取相应的防漏措施。
本项目设置一个洗车池对混凝土运输车辆进行清洗，清洗废水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排。

符合

六、施工期环境影响分析

经西山区环境监察大队执法人员2018年4月18日对本项目进行现场检查时，本项目于2017年8月开工建设，2018年1月投入生产，项目区主体施工已经结束，施工期间未对普坪村居民区产生污染，无扰民现象发生，也未接到相关环保投诉。
今后主要为完善环保措施，增加一些环保工程的建设（隔油池等建设），产生的污染物主要为开挖隔油池等产生的废渣、扬尘、废水以及噪声，但工程量较小，以人工施工为主，产生量较小，对周边环境影响较小。

七、运营期环境影响分析
1、地表水环境影响分析

（1）污水处理措施

项目实行雨污分流；生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排。
（2）化粪池、隔油池、沉淀池设置合理性分析

①化粪池设置合理性分析

根据工程分析，生活污水排放量为1.05m3/d，项目区已设置1个化粪池（5m3），能保证废水在化粪池的停留时间不小于24h且能储存5d左右的废水量。

②隔油池设置合理性分析

根据工程分析，厨房废水排放量为0.192m3/d，产生时间大约2h，为满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，项目区需设置一个隔油池，总容积不小于0.2m3。

③沉淀池设置合理性分析

生产废水雨天排放量为13.67m3/d，项目区已设置1个沉淀池（30m3），能保证废水水力停留时间不宜小于0.5h且能储存2d左右的废水量。

（3）地表水环境影响分析

项目区域最近的地表水体为项目南侧约1.6km的小河。生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.1m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，项目区设置的化粪池能储存5d左右的生活污水，使生活污水不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、初期雨水主要污染物为SS，经沉淀池（30m3）沉淀后能达到JGJ63-2006《混凝土用水标准》要求回用于生产，项目区设置的沉淀池能储存2d左右的生产废水量，使生产废水不外排；对项目周边的地表水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

根据表五工程分析，有组织废气为水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓产生的粉尘，厨房油烟；无组织废气主要为堆料场、砂石料仓、运输道路等产生的粉尘以及汽车尾气。

（1）有组织废气环境影响分析

①混凝土搅拌站有组织废气环境影响分析

根据工程分析，每个水泥仓粉尘排放量为0.209t/a（0.057kg/h），排放浓度为14.29mg/m3，可达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；粉煤灰仓粉尘排放量为0.243t/a（0.067kg/h），排放浓度为16.64mg/m3；矿粉仓粉尘排放量为0.278t/a（0.076kg/h），排放浓度为19.04mg/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，对周边环境影响较小。

②厨房油烟环境影响分析

根据工程分析，厨房油烟设置一台抽油烟机（风量2000m3/h）进行抽排，油烟排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，本项目产生的厨房油烟对周围环境影响较小。

（2）无组织废气环境影响分析

①汽车尾气环境影响分析

车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。本项目车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。

②粉尘环境影响分析

A.粉尘处置措施

根据工艺分析，持续性排放源为砂石料仓和堆料场产生的粉尘，通过采取带顶棚的彩钢瓦遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘。
洒水车洒水降尘后为无组织排放。

B.废气预测及评价

根据工程分析结果，项目无组织粉尘以持续性排放源产生量较大（砂石料仓和堆料场），故主要对持续性排放源进行下风向落地浓度及占标率进行预测。其中砂石料仓和堆料场均位于生产加工区内，按一个排放源进行预测。

本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式对粉尘下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的的占标率，结果见表7-2。

项目大气污染物预测参数见表7-1

表7-1  项目大气污染物预测参数

名称

产生点

废气名称

排放速率g/s

评价标准

mg/m3
面源参数

高度（m）

长（m）

宽（m）

项目区
砂石料仓

粉尘

0.1

0.9

7

210

100

堆料场
粉尘

0.002

表7-2  采用估算模式计算结果表
距源中心下风向距离D/m

粉尘
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

1

0.02358

2.62

100

0.04663

5.18

200

0.06347

7.05

300

0.0657

7.30

399

0.06905

7.67

400
0.06905

7.67

500

0.06663

7.40

600

0.06213

6.90

700

0.05714

6.35

800

0.05224

5.80

900

0.04766

5.30

1000

0.04346

4.83

1100

0.03972

4.41

1200

0.03641

4.05

1300

0.03344

3.72

1400

0.03079

3.42

1500

0.02843

3.16

1600

0.02633

2.93

1700

0.02445

2.72

1800

0.02276

2.53

1900

0.02125

2.36

2000

0.0199

2.21

2100

0.01872

2.08

2200

0.01766

1.96

2300

0.0167

1.86

2400

0.01582

1.76

2500

0.01501

1.67

表7-3  污染物下风向最大落地浓度

污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

无组织粉尘

0.06905

7.67

399

根据表7-2和7-3的预测结果，项目区无组织粉尘最大浓度占标率Pmax为7.67%<10%，粉尘最大落地浓度分别位于污染源下风向399m处，最大落地浓度为0.06905mg/m3，远小于标准值0.5mg/m3，落地浓度能够满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响较小。

C.大气防护距离

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。

根据导则要求，防护距离的计算以无组织排放源进行计算，计算主要参数和结果输出如下。

表7-4  计算参数

选取的主要参数

计算结果

污染物g/s

标准限值mg/m3
面源高度m

面源宽度m

面源长度m

项目区

砂石料仓和堆料场粉尘

0.102

0.9

7

100

210

无超标点

从表7-7看出，生产粉尘无组织排放，无超标点，无需设置大气防护距离。

D.卫生防护距离

按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，对于无组织排放有害污染物，其卫生防护距离按下式计算：
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式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（根据项目平面图可知r=33.85m）；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数（与当地风速有关，A取400，B取0.01，C取1.85，D取0.78）；

Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

将上述7-7参数带入模式进行计算，计算粉尘卫生防护距离为6.95m。

因此提级后，确定项目区的卫生防护距离为50m。根据项目选址，距离项目区最近的敏感点为东南侧260m的普坪村，因此项目区可满足卫生防护距离要求。

（3）项目区周边环境敏感点影响分析

根据现场勘察，项目区周边最近敏感点为项目东南侧260m的普坪村，根据上述预测结果，落地浓度能够满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3无组织排放监控浓度限值，对环境保护目标的影响较小。

3、固体废物环境影响分析

项目区产生的固体废物主要包括生活固废、一般固废和危险废物。

生活固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、厨房泔水和隔油池废油。生活垃圾定期委托环卫部门清运；厨房泔水和隔油池废油委托资质单位清运，对周边环境影响较小。

②一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，泼洒混凝土、生产废水沉淀池沉渣均回用于生产；实验室废弃混凝土块委托环卫清运；机修房零部件能回收利用的回收利用，不能利用的集中收集后外卖废品收购站；含油抹布委托环卫部门清运；对周边环境影响较小。

③危险废物处置措施及环境影响分析

根据工程分析，废机油桶由厂家回收；废机油和废润滑油用废油收集桶收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置，对周边环境影响较小。
危废间的建设管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行，环评要求建设方在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中应注意以下几点：

1）危险废物暂存间选址及设计要求

A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 
    B、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
    C、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
    D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。
    E、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

2）危险废物贮存容器的相关要求

A、使用符合标准的容器盛装危险废物；

B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C、装载危险废物的容器必须完好无损；

D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

3）危险废物贮存设施的运行与管理要求

A、不得将不相容的废物混合或合并存放；

B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危废间室内外悬挂的危险废物警告标志形状为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色，警告标志外檐2.5cm；危废间室内外悬挂的危险废物标签尺寸为40cm*40cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签尺寸为20cm*20cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签尺寸为10cm*10cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择。
综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

4、声环境影响分析

项目区运营后的噪声主要来源于生产设备噪声，由工程分析可知噪声源强值为70~90dB(A)，噪声源强具体详见表5-4。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image7] 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值为10）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-6，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-5。

表7-5  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

切割机
85

10

100

80

90

焊机

70

10

95

80

85

油烟净化器风机
75

15

20

50

180

水泵

80

15

30

50

170

装载机

82

20

130

45

60

混凝土搅拌机

90

15

70

55

120

提升泵

80

20

35

45

165

混凝土搅拌站空压机

85

30

50

40

140

表7-6  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

59.7

48.1

48.8

42.5

根据表7-9可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为东南260m的普坪村，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-7。

表7-7  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

普坪村

项目东南侧、260m

11.4

根据表7-7可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放；

②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

八、环境风险分析

通过工程分析，本项目生产过程使用的原辅料不涉及危险废物，项目区的危险废物来自车辆维修过程产生的废机油和废润滑油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB18218-2000）没有对废机油和废润滑油的临界值作出规定，本项目没有重大危险源。由于废机油和废润滑油为易燃液体，易发生火灾，危废暂存间周边多为荒山，即使发生火灾，其蔓延引发重大事故的可能性较低。因此，本环评提出如下防范、减缓和应急措施：

（1）项目产生的废机油和废润滑油应用废油收集桶收集之后储存于危废间，严禁和易燃物质混在一起。

（2）按照规范设置消防设施，并保证消防设施处于正常状态。

（3）建立健全安全环境管理制度

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

（4）应急预案：本环评建议建设单位应单独编制环境风险应急预案，报西山区环保局备案。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	运营期
	生产废气
	生产厂房
	无组织废气
	机械设备粉尘
	/
	GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	
	
	堆料场粉尘
	设置带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘
	

	
	
	
	
	
	运输道路粉尘
	运输道路安装有喷淋设施进行降尘（每天洒水10次左右，大风天气加大洒水频次）以及设置一台雾炮机进行降尘
	

	
	
	
	
	
	砂石料仓粉尘
	设置带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘
	

	
	
	
	
	有组织废气
	水泥仓粉尘
	水泥仓、粉煤灰仓和矿粉仓产生的粉尘经滤芯材料除尘器除尘（风量5000m3/h.台，除尘效率98%）
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）最高允许排放浓度限值

	
	
	
	
	
	粉煤灰仓粉尘
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值

	
	
	
	
	
	矿粉仓粉尘
	
	

	
	
	生活废气
	厨房
	有组织废气
	厨房油烟
	油烟经抽油烟机抽排
	达B18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值

	水

污

染

物
	运营期
	生活
	生活污水
	生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运
	不外排

	
	
	生产
	生产废水
	混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产
	不外排

	固

体

废

物
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	委托环卫清运
	处置率100%

	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	委托资质单位清运
	

	
	
	一般固废
	泼洒的混凝土
	回用于生产
	

	
	
	
	沉淀池沉渣
	回用于生产
	

	
	
	
	实验室废弃混凝土块
	委托环卫清运
	

	
	
	
	机修房零部件
	能回收利用的回收利用，不能利用的集中收集后外卖废品收购站
	

	
	
	
	含油抹布
	委托环卫部门清运
	

	
	
	危险废物
	废机油桶
	厂家回收
	

	
	
	
	废机油和废润滑油
	委托有危废处理资质的单位清运处置
	

	噪

声
	运营期
	生产
	噪声
	减震、厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），项目区设有一定面积的绿地，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。




九、结论与建议 

	一、结论

通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、关于产业政策

本项目为混凝土生产项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
2、项目规划符合性

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），项目区不处于昆明市城市总体规划范围内，不与昆明市城市总体规划相冲突。

3、选址合理性

本项目位于云南省昆明市西山区普坪社区居民委员会第二居民小组原省建六公司采石场（虎都山），项目区北侧紧邻虎都山，东南侧紧邻昆明厚钻商贸有限公司，南侧6m为装饰材料厂，西侧35m废塑料瓶仓储，离本项目最近的敏感点为东南侧260m的普坪村，距离项目区较远。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。

4、平面布置合理性

项目区四周设有围墙，通过项目南侧大门进入，分为生产区及生活区。项目北侧为生产区，南侧为生活区，其余为绿地、硬化地面及道路。生产加工区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。生活区厨房西侧设隔油池和化粪池，生产加工区西侧设置沉淀池，项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

5、运营期环境影响结论

（1）水环境影响结论

生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.2m3）处理后和员工办公住宿废水一起排入化粪池（5m3）处理后委托云南北控环境服务有限公司清运，不外排；混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于生产，不外排，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓产生的粉尘经每个仓顶设置的滤芯材料除尘器（风量5000m3/h.个，除尘效率98%）处理后排放，其中水泥仓粉尘排放达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），粉煤灰仓、矿粉仓粉尘排放达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值；堆料场和混凝土搅拌站砂石料仓粉尘通过带顶棚的彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘；运输道路安装有喷淋设施进行降尘（每天洒水10次左右，大风天气加大洒水频次）以及设置一台雾炮机进行降尘；对周边环境影响较小。
厨房油烟经油烟净化器（净化效率60%）处理后经高于屋顶1.5m的排气筒外排，能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放要求，即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3；汽车尾气经自然扩散后对周边环境影响较小。

（3）固废环境影响结论

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（4）噪声环境影响结论

项目运营期噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

二、措施

1、水污染防治措施

1.1已采取措施

①设置1个化粪池（处理生活综合废水），容积为5m3； 1个沉淀池（处理混凝土搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水），容积为30m3。

②应确保项目隔油池满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；沉淀池满足污水水力停留时间0.5h的要求。

③定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。

1.2需完善措施

①设置1个隔油池（处理员工厨房废水），容积为0.2m3。

2、大气污染防治措施

2.1已采取措施

①砂石料仓和堆料场设置带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘。

②运输道路安装有喷淋设施进行降尘（每天洒水10次左右，大风天气加大洒水频次）以及设置一台雾炮机进行降尘。
③水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓分别设置1台滤芯材料除尘器（风量5000m3/h.台，除尘效率98%）。

2.2需完善措施

①砂石料仓和堆料场增设喷淋设施进行降尘。

3、噪声污染防治措施

3.1已采取措施

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

3.2需完善措施

①项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

②根据昆明市政府第72号令《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，中考、高考前七日内和中考、高考期间的18时至次日8时，禁止在文教科研区、居民住宅区进行产生噪声的运营作业。

4、固体废物污染防治措施

4.1已采取措施

①设置20个垃圾收集桶、1个带盖泔水收集桶、2个一般固废收集桶。

②固体废物应分类收集和处置。

4.2需完善措施

①设置1个废油收集桶、1间危废间（地面硬化、防渗处置，5m2）。
三、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。
③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行。

四、竣工验收

环境监测计划见表9-1、环境保护竣工验收见表9-2。

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期

无组织废气
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
颗粒物
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

委托有资质的监测机构

西山区环境保护局

有组织废气

排气筒

颗粒物
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

噪声

沿项目区厂界东、南、西、北界外1m处布点监测
等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

三同时竣工环境保护验收一览表见表9-2。

表9-2  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

1#项目区

废气

厨房油烟

油烟经抽油烟机抽排
达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求

水泥仓粉尘
经滤芯材料除尘器处理（风量5000m3/h.个，除尘效率98%）
达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）最高允许排放浓度限值
粉煤灰仓、矿粉仓粉尘
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值

堆料场和砂石料仓粉尘

设置带顶棚彩钢瓦进行半封闭遮挡降尘并设置喷淋设施进行降尘
GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3无组织排放监控浓度限值
运输道路

运输道路安装有喷淋设施进行降尘（每天洒水10次左右，大风天气加大洒水频次）以及设置一台雾炮机进行降尘
废水

生活污水

1个隔油池（0.2m3）、1个化粪池（5m3）
废水不外排

生产废水

1个沉淀池（30m3）
固废

生活固废

20个垃圾收集桶， 1个带盖泔水收集桶 

固废处置100%

一般固废

2个一般固废收集桶

危险废物

1个废油收集桶；1间危废间（5m2），危废间室内外悬挂的危险废物警告标志形状为等边三角形，边长40cm，背景为黄色，图形为黑色，警告标志外檐2.5cm；危废间室内外悬挂的危险废物标签尺寸为40cm*40cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签尺寸为20cm*20cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签尺寸为10cm*10cm，底色为醒目的橘黄色，字体为黑体字，字体颜色为黑色，危险类别按危险废物种类选择；建设单位应与具有危险废物处理资质的单位签订清运协议，建立台账
噪声

设备噪声

设备安装减震、厂房隔声

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
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N 噪声
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