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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南冬仁新型建材有限公司建设项目

	建设单位
	云南冬仁新型建材有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	昆明市西山区团结街道办事处雨花社区

	联系电话
	
	传真
	
	邮政编码
	650000

	建设地点
	昆明市西山区团结街道办事处雨花社区

	立项审批部门
	-
	批准文号
	-

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3029其他水泥类似制品制造

	占地面积（m2）
	6666m2
	绿化面积（m2）
	0

	总投资（万元）
	6000
	其中：环保投资（万元）
	178
	环保投资占总投资比例
	2.97%

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	2018年10月20日

	工程内容及规模：

项目由来

伴干拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

根据《商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局关于在部门城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》及商务部、住房和城乡建设部关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，按照《云南省散装水泥促进条例》和《昆明市城市限期禁止现场搅拌砂浆实施意见》推广预拌砂浆、禁止现场搅拌的规定及要求。2017年经西山区团结街道办事处引进，云南冬仁新型建材有限公司于2017年9月成立，拟在西山区团结街道办事处雨花社区距昆明市30公里处，投资6000万人民币，建设年产40万吨预拌砂浆项目。

云南冬仁新型建材有限公司于2017年9月成立，2017年10月取得了昆明市住房和城乡建设局《关于云南冬仁新型建材有限公司新建年产40万吨预拌砂浆项目的回复意见》，2018年3年取得了昆明市国土资源局西山分局《关于对云南冬仁新型建材有限公司项目用地的意见》，2018年6月办理了投资项目备案证，项目代码2018-530112-30-03-039364。

根据《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正（2018年4月28日公布），本项目属于[十七、非金属矿物制品业 57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站]类，确定本项目需编制环境影响报告表。

受云南冬仁新型建材有限公司委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《云南冬仁新型建材有限公司建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

建设项目概况

项目建设基本概况

项目名称：云南冬仁新型建材有限公司建设项目；

建设单位：云南冬仁新型建材有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：云南省昆明市西山区团结乡雨花社区；

建设规模：项目占地面积10亩（6666m2），建筑面积4475m2，年产40万吨干拌砂浆；

项目总投资：6000万元，环保投资178万。

（二）项目建设内容、规模及项目组成

云南冬仁新型建材有限公司租用团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场（位于西绕城团结段加水站背后）作为干拌砂浆生产加工基地，租用期限至2038年8月31日止。（详见附件2）项目占地面积约为6666m2（10亩），土建工程建筑面积975m2，彩钢瓦搭建面积约3500m2，共4475m2，主要建设内容具体见表1-1。

表1-1  项目组成一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

机制砂生产线1条

年产24万吨机制砂生产线（包括干粉砂浆用的1#原料砂19.2万吨和粉灰4.8万吨），碎石堆场、含皮带输送机2台、料斗、制砂机1台、筛分机1台、选粉机1台、粉灰产品仓1个、布袋除尘器1个。

新建

年产40万吨干粉砂浆生产线1条

年产40万吨干粉砂浆生产线，湿砂堆场、含水泥原料仓1个、粉煤灰原料仓1个、备用原料仓1个、1#原料砂储仓1个、2#原料砂储仓1个、螺旋输送机3台、回转干燥炉1套、封闭提升机2个、皮带输送机2台、电子秤2台、无重力混合机1台、料斗1个、布袋除尘器5个。

生产车间

生产车间占地850m2。内含年产40万吨干粉砂浆生产线1条；年产24万吨机制砂生产线1条（包括干粉砂浆用的1#原料砂19.2万吨和粉灰4.8万吨）。
生产区

占地面积3500m2，全封闭，内含生产车间、石英砂堆场、碎石堆场、生物质燃料储存间等。生产区全部封闭，做到封闭生产，仅留出口和进口供运输车辆出入。详见平面示意图。
辅助、公用工程

供电

本项目供电来源于附近电网（具体来源于赵家二回 245▪3▪13号杆）。

供排水

本项目供水来源于昆明满山红酒业有限公司。
配电房

配电房占地面积25m2，砖混一层

办公、生活区

900m2，砖混一层
地磅

占地面积30m2，位于项目区进出口处，砖混一层
值班室、磅房

占地面积40m2，位于项目区进出口处

环保工程

废气处理设施

制砂生产线

履带输送机，制砂机、筛分、选粉机全封闭，仅留碎石上料口，并设置96-5型布袋除尘器（气量3万m3/h）进行收尘，选粉机出风口与收尘管连接，由96-5型布袋除尘器自带风机进行抽尘，由1#排气筒（15m高，1m内径）。选粉机粗料（1#砂料）由封闭斜管进入封闭提升机然后送入1#砂仓（封闭砂仓，1#砂料进口封闭连接提升机、呼吸排气口设置呼吸防尘纤维滤袋）。选粉机细料（石粉）出口连接螺旋输送机进入封闭提升机，由封闭提升机送至石粉仓（封闭石粉仓，石粉进口封闭连接提升机、呼吸排气口设置呼吸防尘纤维滤袋），石粉仓顶设置呼吸防尘滤袋

烘干单元

回转干燥炉的废气进入筛分机，筛分机废气出口连接LPM4B-250布袋气箱脉冲除尘器（气量4万m3/h），经2个并联LPM4B-250布袋气箱脉冲除尘器处理后由2#排气筒（15m高，1.7m内径）进行排放。烘干后的2#砂料由出料口封闭连接至封闭提升机，由封闭提升机进入2#砂仓（封闭砂仓，2#砂料进口封闭连接提升机、呼吸排气口设置呼吸防尘纤维滤袋）。

水泥仓

外购水泥由输运车辆自带气力输送泵，封闭连接至水泥仓，由气力输送进入水泥仓（封闭水泥仓，水泥进口封闭连接运输车辆输送口、呼吸排气口设置布袋除尘器，布袋除尘器不设施风机，由水泥仓自然呼吸进行排气）。水泥仓的水泥出口由螺旋输送机送至计量称。

粉煤灰仓

外购粉煤灰由输运车辆自带气力输送泵，封闭连接至粉煤灰仓，由气力输送进入粉煤灰仓（封闭粉煤灰仓，粉煤灰进口封闭连接运输车辆输送口、呼吸排气口设置布袋除尘器，布袋除尘器不设施风机，由粉煤灰仓自然呼吸进行排气）。粉煤灰仓的粉煤灰出口由螺旋输送机送至计量称。

备用仓

备用仓环保设施与水泥仓和粉煤灰仓相同，在水泥仓或粉煤灰仓设备损坏时进行使用。

混合单元

电子秤下料均采用袋式落料的方式进入无重力混合机，无重力混合机上配置了独立的除尘器用来释放混合过程中的压力和粉尘。
生产区

项目生产区为全部封闭，仅留运输车辆的进口及出口，防止无组织粉尘逸散至室外。

废水

生活污水处理站

本项目设置生活污水处理站，对生活污水进行处理。

隔油池

本项目食堂废水经隔油池隔油后排入生活污水处理站进行处理。

化粪池

本项目卫生间废水经化粪池处理后排入生活污水处理站进行处理

洗澡废水

本项目洗澡废水经毛发清理器处理后，排入生活污水处理站进行处理

噪声

减震、隔声

本项目产生噪声的设备进行基础减震，并且生产噪声的设备全部委托生产区封闭空间内，通过封闭空间可进行

固废处理设施

生活垃圾 

生活垃圾收集桶2个，主要收集生活垃圾

危废暂存间

占地面积10m2，主要用于运输车辆废旧机油的暂存，位于值班室旁

其他

地面硬化

项目区生产区域5266m2全部进行水泥硬化。

绿化

本项目在项目区内设置绿化，面积1000m2
（三）主要设施、设备

项目运营期需要配套的设备主要为除尘器、原料储罐、干粉砂浆运输车、地磅、提升机等，主要设备详见表1-2。

表1-2  项目主要设备一览表

序号

项目

设备名称

型号、规格

数量

1

主要设备

无重力混合机

WZ-10型

1台

2

沸腾炉/回转干燥炉

3680型

1套

3

电子秤

/

2台

4

封闭提升机

NE100

4台

5

封闭提升机

NE150

2台

6

制砂机

黎明重工1145型

1台

7

筛分机

黎明重工2460型

2台

8

选粉机

900加强型

1台

9

全自动包装机
/

1台
10

水泥料仓

150t（φ4m*10.5m）

1个

11

粉煤灰料仓

150t（φ4m*10.5m）

1个

12

备用料仓

150t（φ4m*10.5m）

1个

13

砂原料仓

300t（φ5*12m）

2个

14

粉灰仓

300t（φ6*9m）

1个

15

螺旋输送机

WAM219

3台

16

螺旋输送机

WAM273

2台

17

螺旋输送机

WAM323

2台

18

皮带输送机

/

5台

19

料斗

/

1个

20

环保设备

布袋气箱脉冲除尘器（带风机）

LPM4B-250

2套
21

布袋单机脉冲除尘器（带风机）

HMC-48

1套

布袋除尘器（不带风机）

/

3套

22

制砂处布袋除尘器（带风机）

96-5型

1套

23

一体化污水处理设施

MBR一体化污水处理设施

1个

24

1#排气筒

15m高、1m内径

1个

25

2#排气筒

15m高、1.7m内径

1个

26

辅助设备

干粉砂浆运输车辆
/

10
27

地磅
/

1台
28

变压器

630kVA

1套

公用工程

给排水系统

给水：本项目供水来源于本项目东北方面100m处的昆明满山红酒业有限公司。昆明满山红酒业有限公司的供水由附近村落接入，为市政供水。
排水：本项目生产过程中不使用水，仅用于地面洒水降尘的水经蒸发损耗，本项目生产场地用彩钢瓦封闭，严格按照雨污分流制。本项目设有宿舍、食堂、卫生间。食堂废水经隔油池后进入污水一体化处理设施；卫生间废水经化粪池处理后进入污水一体化处理设施；盥洗废水直接进入污水一体化处理设施；洗澡水经毛发清理器后排入污水一体化处理设施。本项目产生的所有生活污水经污水一体化处理设施处理达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准后回用于项目区绿化不对外排放。

供电系统

本项目从附近高压电网拉电至自建配电房，配电房内建设一套630kVA的变压器。

交通组织

本项目距昆富线约500m，运输交通便利。

原料

根据云南冬仁新型建材有限公司提供的资料，本项目拟消耗的原料使用量及产品方案如下，原料消耗情况见表1-3，产品方案见表1-4。
表1-3 原料及使用量
序号

原料

年使用量（t/a）

备注

1

碎石
240005

来源于安宁申鑫石厂
2

石英砂

135121

来源于昆明市龙潭小村砂厂

3

水泥

40001

来源于安宁棱恒商贸有限公司

4

粉煤灰

40001
5

添加剂（纤维素）

120

昆明市内合法企业购买
6

生物质燃料

5132

来源于西双版纳旭宏新能源科技有限公司

碎石

本项目采购的碎石来源于安宁申鑫石厂（详见附件10），碎石经制砂、筛分、选粉分离后得到1#产品砂及石粉（比例约8:2），因分离后的石粉粒径较小，会影响到项目的产品质量，但分离后的石粉可以作为产品出售给混凝土搅拌站、石棉瓦生产商等，因此石粉为本项目的副产品。

2、石英砂
本项目用的石英砂为昆明龙潭小村砂厂供应的废弃低品位石英砂（详见附件7）。

3、固体生物质燃料

本项目所使用的生物质燃料来源于西双版纳旭宏新能源科技有限公司（详见附件8）。2016年云南省煤炭产品质量监督检验站（昆明）对西双版纳旭宏新能源科技有限公司的固体生物质燃料进行了检测，具体检测结果如下：

表1-4 西双版纳旭宏新能源科技有限公司固体生物质燃料检测结果
检测项目

缩写

单位

检测结果

全水分

M1

%

6.3

空气干燥基水分

Mad

%

2.34

干燥基灰分

Ad

%

3.89

干燥无灰基挥发分

Vdaf

%

83.60

干燥基固定碳

FCd

%

15.76

空气干燥机氢元素

Had

%

5.82

空气干燥基全硫

St，ad

%

0.01

空气干燥基弹筒发热量

Qb，ad

MJ/kg

18.72

空气干燥基高位发热量

Qgr，ad

MJ/kg

18.70

收到基恒容低位发热量

Qnet，v，ar

MJ/kg

16.65

水泥及粉煤灰

本项目所使用的水泥及粉煤灰来源于安宁棱恒商贸有限公司（详见附件9）。
5、纤维素

本项目所使用的纤维素主要是甲基羟乙基纤维素醚（MHEC）和甲基羟丙基纤维素醚，主要是为了避免水分的快速蒸发，使得砂浆层的厚度能显著降低。
产品方案

本项目以砂料、水泥、粉煤灰混合生产干粉砂浆，年生产40万吨。制砂生产线使用碎石制砂、选粉后得到的粗料砂作为干粉砂浆的原料、细料石粉作为产品售卖给混凝土搅拌站、石棉瓦生产商等。本项目的产品方案具体如下。
表1-5  产品方案
序号

产品名称

数量

1

干粉砂浆

40万吨

2

石粉（副产品）

4.8万吨

（七）施工进度安排

根据建设单位提供的工程进度安排计划，本项目施工期约为7个月，计划于2018年10月开工，于2018年12月竣工。施工期间施工人数约为20人左右，由于项目区距村子不远，施工人员均为周边村民，故项目施工期间不设置施工营地。
（八）劳动定员及工作制度

本项目共有33名员工，其中6名生产人员、1名生产经理、1名财务、10名销售、3名机修工人、10名司机、2名值班人员。本项目设置宿舍区仅提供6名生产人员的食宿，其他人员不在项目区食宿。本项目年工作330天，每天8小时。
（九）环保投资

项目总投资6000万元，环保设施投资共178万元，占总投资的2.97%。项目环保投资情况见表1-5。
表1-6  项目环保投资一览表

序号

投资名称

数量

投资金额（万元）

1

气箱脉冲除尘器

2套

57

2

单机脉冲除尘器

1套

8

布袋除尘器（不带风机）

3套

12

96-5型布袋除尘器

1套

20

3

15m排气筒

2根

5

4

一体化生活污水处理设施

1个

10

5

地面硬化

\

15

6

绿化

1000m2
5

7

油烟净化装置

1个

2

8

隔油池

1个

2

9

化粪池

1个

4

10

封闭围挡措施

一套

30

11

危废暂存间

1个

5

12

清水储存池

1个

3

合计

178万



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为新建项目，根据现场踏勘，云南冬仁新型建材有限公司租用的团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场（位于西绕城团结段加水站背后）作为干粉砂浆生产加工基地，目前团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场处于闲置状态，因此项目用地范围早已不存在原有污染情况。


表二、项目所在地自然环境

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

地理位置

昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，项目中心坐标为东经102°36′30.894″，北纬25°5′57.352″。西山区团结街道办事处位于昆明西郊，与昆明主城、安宁市、富民县、禄丰县接壤，镇政府驻地距昆明主城区17公里。雨花社区属于山区，距离团结街道办事处4.00公里，国土面积19.99平方公里。

地形、地貌、地质
项目位于昆明市西山区团结街道办事处。项目所在地昆明市西山区属滇中高原的一部份，地形复杂，起伏明显，盆岭相间，地势北高南低，谷律乡的风0摆山为全区最高点，海拔为2641米，谷律乡与富民县交界的螳螂川江边石楼梯为全区最低点，海拔为1750米。相对高差达891米。山形在南北向构造和东西向构造的影响下形成纵横交织的网络状山体，山峰与盆坝相对高差一般在500～800米之间。全区地貌类型有以下五种：

（1）中切中山河谷地貌。区内西部谷律乡风摆山以西，山体受螳螂川水系切割，山势陡峻，河谷狭长，比降大，河流地段发育，宽窄不一。海拔高度以风摆山顶的2641米至蔡家村石楼梯的1750米，相对高差891米。

（2）高原山地地貌，在风摆山以东的团结、明朗、猫猫箐、观音山等山区属高原山地地貌，地形起伏明显，北高南低，受外力侵蚀，溶蚀和断层的影响较为突出。

（3）山间盆地地貌。山间盆地又称小坝子，面积在一平方公里左右。分布在高原山地中间，该类盆地是经受了地质以后的新生代，通过浸蚀、溶蚀等外力作用形成，境内有龙潭、花红园、白眉、小黑荞、青鱼盆地。

（4）断陷湖盆地地貌。包括马街、碧鸡至观音山，是新生代时期的湖积物和其他地带的残积物经洪水冲积所形成。新生代初，由于地壳运动，复合了南北构造——西山大断层，西盘上升，成为西山，东盘下降，四方流水汇集，成为滇池，滇池的西部、北部发育为宽广冲积平坝，整个坝区微向滇池倾斜。

（5）低山河谷地貌。主要分布在螳螂川上游和滇池出口处，流经海口镇各村委会的低山河谷地区，周围山脉起伏平缓，相对高差300米以下，有小平坝和丘陵，河道较宽，流速较缓，农田灌溉方便。

区内地质构造主要以西山的南北向断层和东南走向的宗鲁箐断裂带截接组成。滇池一带山间盆地的地质主要以新生界第三纪，第四纪的冲积，湖积物为主，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥和泥炭土。

区域地下水由第四系松散层中赋存孔隙水组成，地下水主要补给来源是大气降水和地表水。松散层中的孔隙水和基岩中的裂隙水无腐蚀性。

根据区域资料和《云南地震动参数区划工作用图》，项目区地震基本烈度为七度。根据国家（GB50011-2001）《建筑抗震设计规范》，昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。

团结街道办事处地势北高南低，有高原山地、河谷地带、山间小盆地等多种地貌，地形起伏明显，盆岭相间，山脉交错，最高海拔2622米（风摆山），其次是妥吉的状元山2555米，最低海拔1731米（蔡家居委会的石楼梯），森林覆盖率75.3%。

水文

项目附近地表水有红坡水库、龙庆河、螳螂川，项目最近的地表水体为项目北面距离项目1.80km的红坡水库，红坡水库位于龙庆河上游，龙庆河最终汇入螳螂川，所以该区域属于螳螂川流域。

螳螂川发源于滇池西南的出水口——海口，为滇池出流河道，流经西山区海口镇、安宁市、富民县、禄劝县进入金沙江，全长110km，年径流量0.78亿立方米。枯丰期流量变化很大，枯水期流量受源头中滩闸控制，最枯流量1.02m3/s，丰水期受降雨量及地表径流影响，最大流量121.87m3/s，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，龙庆河汇入螳螂川处属地表水Ⅴ类水体。除受滇池水质影响外，沿途还接纳了部分农业生产废水等，水质为劣Ⅴ类。红坡水库的水主要引人沙朗河，做工业、农业用水，红坡水库不是饮用水取水点。根据地下水赋存条件、水力特征，区域内地下水主要有境内的第三系茨营组、二迭系栖霞矛口组、寒武系龙王庙组、震旦系灯影组为赋水地层，第四系赋水地性悬殊，有赋水较强的单点。项目所在区域地下水属于第四系。

项目区水系图详见附图5。

气候、气象

昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明年平均风速为2.2m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。

本项目所在西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。雨花社区海拔2200.00米，年平均气温13.20℃，年降水量920.00毫米。
五、植被及生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。

根据现场调查，项目位于西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，由于采石场的运营，地带性植被已不存在，无国家级和省级规定保护的野生动植物和古树名木。


表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

地表水环境质量现状
项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，该区域属于螳螂川流域。项目所在区域的地表水有龙庆河、螳螂川、红坡水库。龙庆河、螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水标准。

由于本项目外排废水量为0.00m3/d，不进入项目周边的地表水系，红坡水库位于龙庆河上游，龙庆河最终汇入螳螂川，所以该区域属于螳螂川流域。根据《2017年度昆明市环境质量状况公报》，中滩闸断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别由Ⅴ类降为劣Ⅴ类；富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化。主要原因是沿途受到城市农业的面源的污染已达不到环境质量Ⅴ类水质标准。

环境空气质量现状

本项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，2018年9月5日至2018年9月11日云南冬仁新型建材有限公司委托云南清源环境科技有限公司对项目区上风向1个点、下风向2个点及满山红酒业有限公司宿舍进行了监测。

1、监测布点：项目区上风向一个点、项目区下风向2个点、满山红酒业有限公司宿舍1个点；

2、监测项目：TSP日均值、PM10的日均值（上风向1个点、下风向2个点）；TSP日均值、PM10的日均值、SO2日均值、NO2日均值（满山红酒业有限公司宿舍）；

3、监测时间：2018年9月5~2018年9月11日；

4、监测频率：连续监测2天，TSP日均值、PM10的日均值（上风向1个点、下风向2个点）；连续监测7天，TSP日均值、PM10的日均值、SO2日均值、NO2日均值（满山红酒业有限公司宿舍）。
5、监测单位：云南清源环境科技有限公司；

6、评价标准：GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

7、监测及评价结果

评价区环境空气现状监测结果及评价结果详见表3-1~3-2。

表3-1 项目上风向、下风险监测结果及评价结果一览表（日均值）mg/m3
监测点位

颗粒物

PM10

2018/09/10

2018/09/11
2018/09/10
2018/09/11
下风向1#

0.236

0.210

0.112

0.108

下风向2#

0.228

0.204

0.108

0.104

上风向3#

0.210

0.201

0.105

0.099

表3-2 满山红酒业有限公司宿舍环境空气现状监测结果及评价结果一览表（日均值）mg/m3
检测点位

满山红酒业有限公司宿舍

项目

时间

颗粒物

PM10

SO2小时均值

NO2小时均值

浓度

浓度

浓度
浓度

2018/9/5

0.236

0.124
0.020
0.035
2018/9/6
0.219
0.110
0.016
0.027
2018/9/7
0.224
0.113
0.018
0.030
2018/9/8
0.228
0.117
0.017
0.031
2018/9/9
0.231
0.119
0.018
0.032
2018/9/10
0.232
0.123
0.020
0.033
2018/9/11
0.233
0.122
0.019
0.033
8、监测结论：根据表3-1~3-2可知，监测点TSP、PM10、SO2、NO2 日平均值浓度范围均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

声环境质量现状

本项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，2018年9月5日至2018年9月11日云南冬仁新型建材有限公司委托云南清源环境科技有限公司对项目区四周进行了监测。

监测布点：项目区西面、项目区北面、项目区东面、项目区南面；

2、监测项目：等效连续A声级

3、监测时间：2018年9月9日~2018年9月10日；

4、监测频率：连续监测两天，每天监测昼、夜各一次。

5、监测单位：云南清源环境科技有限公司；

6、评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

7、监测结果

噪声监测结果及评价结果详见表3-3。

表3-3噪声监测结果及评价结果

监测日期

监测点位

主要声源

昼间（dB）

主要声源

夜间（dB）

2018/9/9

项目区西面（1#）

环境

50.5

环境

44.1

项目区北面（2#）

环境

55.6

环境

46.7

项目区东面（3#）

环境、交通

57.5

环境、交通

49.1

项目区南面（4#）

环境

53.8

环境

45.9

2018/9/10

项目区西面（1#）

环境

50.8

环境

45.4

项目区北面（2#）

环境

54.9

环境

44.6

项目区东面（3#）

环境、交通

56.5

环境、交通

49.5

项目区南面（4#）

环境

54.1

环境

47.8

8、监测结论

根据表3-3，项目区厂界声环境质量良好，昼间、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

生态环境现状

项目所在区域为昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，因采石场的运营，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域地表植被覆盖率较低，生物多样性差。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3-4 环境敏感目标
环境要素

保护目标

方位

与边界的距离

保护规模

保护级别

声环境

昆明满山红酒业有限公司的员工宿舍

EN

100m

约20人

《声环境质量标准》

(GB3096-2008) 2类区标准

大气环境

昆明满山红酒业有限公司的员工宿舍
EN

100m

约20人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准

柏枝园

东北面

1500m

村庄，约21户，共68人
梨花村

北面

1900m

村庄，约30户，共96人
西尖村

东北面

1900m

村庄，约100户，共320人
柿花园

西北面

2200m

村庄，约70户，共224人
清明垭口

西面

2300m

村庄，约50户，共160人
小雨墨村

SW

1000m

101户，299人

龙打坝

西南面

1900m

村庄，约25户，共80人
地表水

龙庆河

N

1850m

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准

螳螂川

WN

5000m

/




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	一、空气环境质量

本项目所在区域为环境空气质量二类区，评价区内环境因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准            单位：μg/m3
污染物因子

浓度限值

标准来源

1小时平均

日平均（24小时）值）

年平均

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

NO2
200

80

40

TSP

/

300

200

CO

10mg/m3
4mg/m3
/

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

二、声环境质量

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表4-2所示：

表4-2  环境噪声标准值表           等效声级LAeq：dB （A）
适应区域

标准值（Leq：dB（A））

备注

昼间

夜间

2类

60

50

居民区

三、地表水环境质量

项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准，详见表4-3。

表4-3  地表水环境质量标准     （mg/L，pH值除外）
序号

项目

标准值

序号

项目

浓度限值

1

水温

人为造成的环境水温变化应限制在：

周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2

13

硒

≤0.02

2

pH

6~9

14

砷

≤0.1

3

溶解氧

≥2

15

汞

≤0.001

4

高锰酸盐指数

≤15

16

镉

≤0.01

5

COD

≤40

17

六价铬

≤0.1

6

BOD5
≤10

18

铅

≤0.1

7

氨氮

≤2.0

19

氰化物

≤0.2

8

总磷

≤0.4

20

挥发酚

≤0.1

9

总氮

≤2.0

21

石油类

≤1.0

10

铜

≤1.0

22

阴离子表面活性剂

≤0.3

11

锌

≤2.0

23

硫化物

≤1.0

12

氟化物（以F-计）

≤1.5

24

粪大肠菌群（个/L）

≤40000



	污染物排放标准
	一、废气

（一）施工期施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，详见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准值表

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物
1.0 mg/m3（周界外浓度最高点）
（二）项目混合产品处的废气（由2#排气筒排放）颗粒物浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的标准，项目无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准，详见表4-5。

表4-5    水泥工业大气污染物排放标准     单位：mg/m3
生产过程

生产设备

颗粒物最高允许排放浓度 mg/m3
散装水泥中转站及水泥制品生产

水泥仓及其它通风生产设备
20mg/m3
无组织排放

0.5（监控点位于厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）

因混合处的废气颗粒物和干燥炉的废气混合排放，因此按照标准从严的原则，本项目2#排气筒排放的颗粒物标准应执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的标准，因本项目无组织排放无法分开，因此按照标准从严的原则，本项目无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准。

（三）项目运营期回转干燥炉产生的废气（由2#排气筒排放）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的排放标准。干燥炉产生的SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准。

表4-6 工业炉窑大气污染物排放标准（颗粒物）
炉窑类别

标准类别

排放限值

烟（粉）尘浓度mg/m3
烟气黑度

（林格曼级）

干燥炉、窑

二

200

1

表4-7 工业炉窑大气污染物排放标准（SO2）
炉窑类别

标准类别

排放限值

SO2浓度mg/m3
燃煤（油）炉窑

二

850

干燥炉处的废气SO2因燃料为生物质颗粒，因此参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准。

项目运营期制砂生产线产生的粉尘（由1#排气筒排放）执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求，烘干处产生的氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

表4-7  大气污染物综合排放标准值表

污染物

最高允许排放浓度

排气筒高度

最高允许排放速率

（二级标准）

无组织排放监控浓度限值

颗粒物
120 mg/m3
15m

3.5kg/h

1.0 mg/m3（监控点设于周界外）
NOx

240mg/m3
15

0.77kg/h
0.12

二、废水

本项目生产过程中不使用水，也没有生产废水产生。本项目生活污水经生活污水处理站处理后，全部回用于项目区的绿化，不外排。因此本项目废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）。

表4-8 城市杂用水水质标准

序号

项目

城市绿化

1

pH

6.0~9.0

2

色（度）

≤30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）

≤10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤1000

6

BOD5（mg/L）

≤20

7

氨氮（mg/L）

≤20

8

阴离子表面活性剂（mg/L）

≤1.0

9

铁（mg/L）

/
10

锰（mg/L）

/
11

溶解氧（mg/L）

≥1.0

12

总余氯（mg/L）

接触30min后≥1.0，管网末梢≥0.2

13

总大肠菌群（个/L）

≤3

三、噪声

（一）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值见表4-9。
表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（二）营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准规定，详见表4-10。

表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

场界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

四、固废

1、生产废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18955-2001）。

2、危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016年），本项目维护保养生产设备产生的废机油为危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

表4-9 国家危险废物名录（2016年）（摘抄）

名称

废物类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

废机油
HW08废矿物油

非特定行业

900-214-08

车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
T，I



	总量控制指标
	据 “十三五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOX。
本项目的污染物控制总量建议如下：

（1）废气

废气量：21120万m3/a；

二氧化硫：0.87t/a；

氮氧化物：1.02t/a。

废水

根据工程分析，本项目的生活废水及生产废水均不对外排放，因此不涉及污染物控制总量。

（3）固体废物

固废：处置率100%。


表五、建设项目工程分析
	一、施工期

（一）施工期工艺流程及产排污分析

本建设项目为干粉砂浆生产项目，主要施工内容为土建工程、室内装修、生产线设备安装、原料大棚搭建、地面硬化等。施工人数为20人，施工期预计2个月。施工期的流程和产污节点图如图5-1。

[image: image25.wmf]）

（

总

å

=

=

n

1

i

10

i

10

lg

10

L

L


图5-1 建设项目施工期工艺流程及产排污节点图

1、土建工程

本项目土建工程主要是建设生活办公区（占地面积900m2、为砖混一层）；值班室、地磅房、危废暂存间（共占地面积50m2、为砖混一层）；配电房（占地面积25m2、为砖混一层）；并对生产区域进行地面硬化，同时建设彩钢瓦封闭生产基地；建设初期雨水收集池（200m3）；建设生活污水处理站等。

装修工程

本项目装修工程主要对生活办公区进行简单装修，主要集中室内。

生产线设备安装

本项目涉及两条生产线，一条为制砂生产线，一条为干粉砂浆生产线。设备安装主要是对生产线配套设备进行安装。

（二）施工期污染物核算

1、大气污染物
（1）施工过程中扬尘
项目施工扬尘主要来源于土地平整、基础开挖、土方堆放、回填、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。起尘点包括场地平整点、土石方、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建筑物建设的基础工程及主体工程过程。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。

扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速、施工场地车流量、施工队文明作业程度和管理水平等。本项目扬尘量按中国环境科学研究院研究的建筑扬尘产生的经验系数0.292kg/m2估算，本项目土建建筑面积约975m2、彩钢瓦搭建面积约3500m2，建筑面积共4475m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘产生量约为1.3t。环评要求建设单位采取棚布遮盖、洒水降尘等措施治理施工扬尘，在采取措施治理后，扬尘可降低80%左右，排放量约为0.26t。
（2）施工机械和运输车辆尾气
施工机械一般燃用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。因此，施工机械和运输车辆尾气排放污染物主要为CO、NOX、HC。施工机械与运输车辆尾气的产生量与施工阶段，所用的施工机械种类、数量，使用频率及强度等有很大关系，因此其排放量难以估算。

（3）装修有机废气

项目装修期间可能使用有机胶粘剂等有机物，这些有机物大多会产生挥发性有机化合物（VOCs），此类有机废气为少量，经大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。
2、水污染物
（1）施工人员的生活污水
项目施工期施工人员为20人，均不在工地上食宿，施工期在场地设置临时旱厕，施工期间生活用水主要为清洗用水，因此，施工期生活用水量取0.04m3/(人·d)，施工期为2个月（60d），则施工期生活用水量为48m3(0.8m3/d)，施工期排水系数按0.9计算，则生活污水产生量为43.2m3(0.72m3/d)。环评要求，在施工场地建设1座4m3的临时沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。

（2）施工废水
本工程需对地面进行开挖和修建，根据《云南省用水定额标准-建筑业用水定额》，建筑施工用水量为0.8m3/m2（使用商品砼），本项目土建建筑面积约975m2，则项目建设期间用水量约为780m3，混凝土养护过程中废水产生量按5%计，则废水产生量为39m2，根据建设单位提供的资料，项目建设工期为2个月（60d），则平均用水量为13m3/d，约有80%的水损耗，因此施工期施工废水产生量为156m3（2.6m3/d）；污水主要污染因子为SS、石油类，查阅相关资料，污染物产生浓度约为：SS400~1000mg/L、石油类10~30mg/L。环评要求，在施工场地建设1座20m3的临时沉淀池，经沉淀处理后用于混凝土养护及洒水降尘，不外排。 

设备冲洗废水

项目施工场内不设混凝土拌合站，使用商品混凝土，施工中设备清洗废水主要是砂浆机等相关设备冲洗水。平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按1m3/d计，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d，施工期2个月（60d），施工期共计产生48m3，产生的设备清洗废水进入施工现场沉淀池处理后回用于洒水降尘。  
3、固体废物
（1）施工人员的生活垃圾
施工期施工人员约20人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，云南省昆明市属于四区二类城市，生活垃圾产生量为0.56kg/d•人，施工期约为2个月（60d），则生活垃圾产生量约为0.672t（11.2kg/d）。
（2）施工产生的建筑垃圾
本项目土建建筑面积约975m2、彩钢瓦搭建面积约3500m2，建筑面积共4475m2，参考《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，每平方米建筑面积产生建筑垃圾约20~50kg/m2，本项目彩钢瓦搭建区域采用材料采用定尺定料，减少现场切割，因此彩钢瓦搭建区域产生的废料较少。土建工程建筑面积约975m2，根据本项目实际情况取20kg/m2。故本项目在建设期将产生约19.5t建筑垃圾，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。建设单位应要求施工单位对建筑废料及时清理，合理处置，在工地上设置临时堆放场所，将建筑废料统一收集，施工期结束后外售回收公司处理。
施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染公路，影响市容和交通。
建筑垃圾在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。清运车辆行走道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也对给环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。若泥浆水直接排入河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积。同时泥浆水还夹带施工场地的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。
4、噪声污染
主要来源于施工过程中各类机械设备的运行，常用施工机械的声级值在85～105 dB（A）之间，其特点是突发性和间歇性。主要产噪设备见表5-1。 
表5-1    施工机械噪声表 单位：dB（A）

施工机械声级

施工阶段

声源

声级（峰值）dB（A）

土石方阶段

挖掘机

95

推土机

85

装载机

93

结构施工阶段和主体建筑施工阶段

混凝土泵、振捣机

85

切割机

95

模板拆卸

90

装修阶段

电锯

105

切割机

105

交通运输车辆声级

结构、主体施工阶段

混凝土罐车、载重车

85

二、运营期

（一）工艺流程简述

项目建成后，以水泥、粉煤灰、粘结剂和砂料作为原料，经称量、混合后制成干粉砂浆后出售。本项目为生产干粉砂浆项目，所要求使用的原料砂粒径为0.2mm左右为最佳。因目前本项目拟采购的细沙粒径为≤0.15mm，砂料粒径过小会对干粉砂浆的质量产生一定的影响，因此本项目单独设置一条制砂生产线，制砂粒径为0.235mm，两种砂料以（1#原料砂：2#原料砂）6:4的比例进行混合。1#砂为本项目生产的砂料，本项目以碎石作为原材料，经制砂、筛分之后成为1#成品砂，筛分之后的1#成品砂进入提升机，提升至1#砂仓。本项目采购的砂为2#砂料，2#砂料为石英砂，为昆明市龙潭小村砂厂供应的筛选的低品位石英砂，因天气受潮、产品本身含水等原因，所采购的2#砂含水分约5%，根据建设单位提供的资料，本项目为保证干粉砂浆质量，所需原料砂含水率必须低于3%，因此需对采购的2#砂料进行烘干，2#砂料经皮带输送进入回转干燥炉，并燃烧生物质颗粒后，用风机引热空气进回转干燥炉进行干燥，干燥后的2#砂进入提升机，提升进入2#干砂筒仓。

制砂工艺

本项目以碎石作为原料生产1#产品砂，本项目采购的碎石含水率低于5%，碎石经履带输送进入制砂机，制砂后经履带输送进入筛分机，筛分机滤网为0.235mm，筛分后的成品砂经斜管进入提升机，提升后进入1#砂仓备用。采购的碎石含水率低于5%、粒径为10mm，碎石进入制砂机时，利用自身碰撞，挤压，破碎产生热量辅助使水分再次自身蒸发，使生产的1#产品砂含水率达到要求。筛分后的产品砂再进行选粉机对粗、细料进行分离，本项目使用的选粉机为旋风式选粉机（900加强型），旋风式选粉机由电动机经过胶带传动装置带动旋转，在分级室中形成强大的离心力。进入到分级室中的气粉混合物在离心力的作用下，大或重的颗粒受离心作用力大，故被甩至分级室四周边缘，并不再受离心力的影响，自然下落，便被收集下来，之后作为粗粉经粗粉管排出；小或轻的物料受离心力作用小，在分级室内部悬停，受气流影响被带至高处，顺管道至下一组件内被分级或收集。通过变频器调节转速便可调整分级室中离心力的大小，达到分出指定粒度物料分选的目的。根据建设单位在上海沪锦砂浆有限公司实际生产的技术经验，经选粉机分离出1#产品砂及石粉（1#产品砂与石粉的产量比例约8:2）。

碎石堆场位于生产区封闭空间内，制砂生产线履带输送机，制砂机、筛分、选粉机全封闭，仅留碎石上料口，并设置96-5型布袋除尘器（气量3万m3/h）进行收尘，选粉机废气口与收尘管连接，由96-5型布袋除尘器自带风机进行抽尘，由1#排气筒（15m高，1m内径）进行排放。选粉机粗料（1#砂料）由封闭斜管进入封闭提升机然后送入1#砂仓（封闭砂仓，1#砂料进口封闭连接提升机、呼吸排气口设置呼吸防尘纤维滤袋）。选粉机细料（石粉）出口连接螺旋输送机进入封闭提升机，由封闭提升机送至石粉仓（封闭石粉仓，石粉进口封闭连接提升机、呼吸排气口设置呼吸防尘纤维滤袋），石粉仓顶设置呼吸防尘滤袋。分离后的石粉副产品出售给混凝土搅拌站、石棉瓦生产商等，详细工艺流程见图5-2。
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图5-2 制砂工艺流程
2、石英砂料烘干工艺

本项目使用的2#砂料主要为石英砂。2#砂中含有一定的水分约5%，经洒水降尘后，水分含量约10%左右，需经过砂料烘干工艺后才可以进行使用。本项目的砂料烘干设备主要为回转干燥炉，以生物质燃料燃烧后的热量来烘干原料砂（温度在300℃左右），在烘干机筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高烘干速率并促进物料前进。以生物质颗粒作为加热原料，通过风机引风至回转干燥炉中，湿物料在筒体内向前移动过程中，直接得到了载热空气的给热，使湿物料得以烘干，烘干后的物料进入筛分机进行筛选，本项目采用的是0.2mm的筛分机，因购买的石英砂粒径为0.15mm，因此基本都可以过筛，仅少部分未过筛的物料与碎石一起经制砂后使用。过筛的物料经履带输送提升机，提升至2#砂仓备用。

回转干燥机的尾气统一排除，包含回转干燥及筛分产生的粉尘及生物质颗粒燃烧产生的废气。回转干燥炉的废气进入筛分机，筛分机废气出口连接2个并联LPM4B-250布袋气箱脉冲除尘器（总气量4万m3/h）处理后由2#排气筒（15m高，1.7m内径）进行排放。烘干后的2#砂料由出料口封闭连接至封闭提升机，由封闭提升机进入2#砂仓（封闭砂仓，2#砂料进口封闭连接提升机、呼吸排气口设置呼吸防尘纤维滤袋）。工艺流程图详见图5-3。
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图5-3 石英砂烘干工艺流程图
3、物料输送工艺

水泥输送系统

本项目的水泥原料采用的是散装水泥，水泥车自带的气力输送设备（气力输送泵气量600m3/h）直接把水泥输送至水泥原料仓，因使用气力输送，料仓在加料过程中会产生一定的压力，因此对料仓设置一个排气口，料仓排气口设置布袋单机脉冲除尘器对水泥料仓排气粉尘（G2-9）进行处理，排气方式为罐体的自然呼吸，不单独设置风机，经布袋除尘器收集的粉尘，重新作为原料回收利用。水泥原料仓的水泥经过螺旋输送机输送至电子秤进行称量。

粉煤灰输送系统

本项目的粉煤灰原料采用的是散装粉煤灰，运输车辆自带的气力输送设备（气力输送泵气量600m3/h）直接把粉煤灰输送至粉煤灰原料仓，因使用气力输送，料仓在加料过程中会产生一定的压力，因此对料仓设置一个排气口，料仓排气口设置布袋单机脉冲除尘器对粉煤灰料仓排气粉尘（G2-10）进行处理，排气方式为罐体的自然呼吸，不单独设置风机，经布袋除尘器收集的粉尘，重新作为原料回收利用。粉煤灰原料仓的粉煤灰经过螺旋输送机输送至电子秤进行称量。

5、计量控制工艺

本工艺所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料。控制系统采用进口工控机和专用电子秤配料控制仪表。本项目的称量功能能够精确地按照比例进行计量、配料，严格的控制产品质量。水泥仓及粉煤灰仓用螺旋输送机输送至计量称，砂仓通过封闭提升机输送至计量称，然后输送至无重力混合机。下料方式均为袋式落料的方式产尘量很小。

6、混合工艺

本项目的混合工艺采用的是无重力混合机。无重力混合机是充分利用对流混合原理，即利用物料在混合器内的上抛运动形成流动层，产生瞬间失重，使之达到最佳混合效状态。在混合过程中，由于落差会原因会有粉尘产生，其次在运行混合过程中也会有大量粉尘产生，整个混合过程中，单独使用一个除尘器（气量1万m3/h）对混合过程中的粉尘进行处理后排放（G1-3）。根据建设方提供的资料各原料比例如表5-2所示。

表5-2 产品原材料比例
原料

每吨砂浆比例

年产40万吨砂浆所用原料重量

1#成品砂

48%

192000吨

2#成品砂

32%

128000吨

水泥

10%

40000吨

粉煤灰

10%

40000吨

添加剂

0.03%

120吨

本项目的称量功能能够精确地按照比例进行计量、配料、混合。

7、成品输送和包装工艺

混合后的成品砂浆，可以采用袋装或散装的形式送往用户处。无重力混合机内混合完成的成品干粉砂浆通过袋式下料的方式进入缓存仓，缓存仓出料口设置两个，一个出料口连接干粉砂浆运输车，为封闭输送至运输车辆，另一个出料口由螺旋输送机输送至包装机进行装袋，包装过程中会产生少量粉尘G2-11。
项目营运期工艺流程具体详见图5-4：
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图5-4 项目工艺流程及产污节点图
8、物料平衡
项目主要由水泥，粉煤灰，原料砂混合而成，原料砂主要为碎石制成的1#原料砂及石英砂烘干后的2#原料砂组成。本项目年使用2#原料砂约12.8万t/a，2#原料砂由原料石英砂烘干而成，原料石英砂原含水率约5%，经洒水降尘后2#原料砂含水率约提高至10%，则年需烘干的原料石英砂约14.2222万t/a（则含水量约为14222.2t）。

根据热量平衡Q=Q1+Q2+Q3+Q4
Q1：水分蒸发所需要的热量

在一个大气压下，水的比热约4200J/（kg▪℃)，每升高1度需要的热量为4200J，将20℃的水加热到100℃需要的热量为336kJ/kg，在1个大气压100℃水的蒸发潜热约为2256kJ/kg，则蒸发1kg的水需要的热量为2592kJ/kg，则年需要3.68×107MJ/a。

Q2：原料砂加热至100℃需要的热量

石英砂的比热容约为920J/（kg▪℃），则将20℃的砂加热到100℃时需要的热量为73.6kJ/kg，则年需要9.4×106MJ/a。

Q3：烟气损失热量

项目烘干后的废气温度约为230℃，根据烟气比热容计算表在200摄氏度时每方烟气的热值为1.33kJ/（m3▪℃），则每方烟气带走的热量为279.3kJ，项目烟气每小时风量为4万m3/h，则1小时内项目烟气带走热量为1.1×107kJ/h。本项目年工作330天，每天工作8小时，则年工作2640h，则年损失热量2.9×107MJ/a。

Q4：回转干燥炉损失热量

散热损失热量，由炉体和管道等热表面散热损失掉的热量，为回转干燥炉散热量损失。散热损失热量与炉壁厚度、炉内温度、周边环境温度、厂房空气对流等因素有关，根据《有色冶金炉设计手册》（冶金工业出版社）出版，对比本回转干燥炉的实际情况，项目燃烧区内温度为500摄氏度左右。周边环境温度约为20摄氏度，根据建设单位提供的资料，炉壁厚度为1.5cm的钢质，燃烧区为设施隔热层，热散失系数约为12%左右。因为回转干燥炉位于厂区封闭空间，空气流通差，因此空气流动噪声的热量损失量较小。所以项目回转干燥炉热散失量约为12%。

根据计算，本项目年烘干2#原料砂需要热量85454545MJ/a。
本项目所用固体生物质燃料来源于西双版纳旭宏新能源科技有限公司，根据该公司固体生物质燃料的检测结果，本项目的固体生物质燃料的低位发热量为16.65MJ/kg。则年需要固体生物质燃料约5132t/a。

[image: image5.emf]碎石

240004.4088t

卸载 制砂

石粉

48000.0024t

1#砂仓192000.2064t

混合（水

泥

40000.04

1t，粉煤

灰

40000.04

1，1#砂

192000.1

968t，2#

砂

128000.1

312t）

成品中含量

400000.25t

（水泥

40000.025t，

粉煤灰

40000.025t，

1#砂

192000.12t，

2#砂

128000.08t。

）

湿砂

142224.077

6t

卸载 烘干 2#砂仓

128000.1376t

计量

计量

包装

扬尘1.6t 扬尘0.14t

扬尘0.0064t

水分散失14222.2t

扬尘2.4t 扬尘1.8t

包装售卖产品中

含量50000t（水

泥5000t，粉煤

灰5000t，1#砂

24000t，2#砂

16000t）

散装销售产品中含量350000t（水

泥35000t，粉煤灰35000t，1#砂

168000t，2#砂112000t）

扬尘0.0096t

40000.043t

水泥

水泥仓

损失粉煤灰0.002t

计量

40000.043t

粉煤灰

粉煤灰仓

损失粉煤灰0.002t

计量

损失0.16t（水泥0.016t，粉煤灰0.016t，1#砂

0.0768t，2#砂0.0512t）

扬尘0.25t（水泥0.025t，粉煤灰0.025t，1#砂

0.12t，2#砂0.08t）

洒水降尘增加

的水量7111.1t

外购石英砂

135112.977

6t

扬尘0.0024t

图5-5 物料平衡图

水平衡

项目用水主要为生活污水及绿化用水，本项目生产过程中不使用水，仅进行洒水降尘。

项目晴天水量平衡图

项目晴天时，所产生的生活废水经一体化污水处理设施处理后达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于绿化。
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图5-6 项目晴天水量平衡图 单位（m3/d）
项目雨天水量

项目雨天时，所产生的生活废水收集于清水池，本项目清水池拟设置20m3，能够储存收集近10天的处理废水，补充晴天废水不足绿化所需用水的空缺，减少直接用于绿化所产生的用水量。
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图5-7 项目雨天水量平衡图 单位（m3/d）
（三）运营期产排污分析

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处雨花社区距昆明市30公里处，本项目拟建设食宿、办公区、卫生间。项目区内供电来源于附近电网，并建设配电房（内含630kVA的变压器），项目正常运营时工作人员为33人，其中6名生产人员、1名生产经理、1名财务、10名销售、3名机修工人、10名司机、2名值班人员。

1、废气的产排分析

本项目废气主要来源于项目区食堂油烟、汽车尾气、布袋除尘器的废气。

（1）粉尘

①制砂生产线产生的粉尘（G1-1为1.8t/a）

本项目以碎石作为原料生产1#产品砂，本项目采购的碎石含水率低于5%，碎石经履带输送进入制砂机，制砂后经履带输送进入筛分机，筛分机滤网为0.235mm，筛分后的砂经履带输送进入封闭提升机，通过封闭提升进入旋风式选粉机，经过旋风式选粉机选出粗料（1#原料砂）和细料（石粉），1#原料砂经过封闭斜管进入封闭提升机，封闭提升机将1#原料砂提升至1#砂仓备用。细料为石粉，石粉经过螺旋输送机进入封闭提升机后进入石粉仓。

采购的碎石含水率低于5%、粒径为10mm，碎石进入制砂机时，利用自身碰撞，挤压，破碎产生热量辅助使水分再次自身蒸发，使生产的1#产品砂含水率达到要求。制砂机、筛分机、旋风式选粉机统一封闭，产生扬尘用布袋除尘器（风量3万m3/h）进行收集，根据建设在上海沪锦砂浆有限公司的运营经验，经选粉机分离出粉灰及1#产品砂（比例约8:2），分离后的粉尘经螺旋输送机进入封闭提升机后进入石粉仓，出售给混凝土搅拌站、石棉瓦生产商等；选出的1#产品砂，通过封闭斜管进入封闭提升机后进入1#砂仓，根据建设单位提供的资料，本项目年使用1#成品砂19.2万吨，年生产的副产品粉灰为4.8万吨，则年使用碎石制成的粉尘与1#成品砂的总量为24万吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“一次破碎过程中粉尘产生量为0.25kg/t（破碎料），第二次破碎和筛分过程中粉尘产生量为0.75kg/t（破碎料）”，本项目计算采用第二次破碎和筛分过程中粉尘产生量0.75kg/t进行计算。年制砂、筛分产生的粉尘量为180t，经布袋除尘器处理后排放，根据《除尘器手册》（张殿应、王纯主编 化学工业出版社 2004.10）中“袋式除尘器的突出优点是除尘效率高，属高效除尘器，除尘效率一般＞99%”。因此本项目采用除尘效率99%进行计算，则制砂及筛分产生的粉尘约为1.8t/a，布袋除尘器回收的粉尘与1#产品砂一起进入1#砂仓作为原料使用。

综上所述，本项目对制砂生产线产生的粉尘采取的环保措施主要如下：

<1>制砂生产线采取封闭，仅留履带输送进料口；

<2>在封闭空间顶部安装抽气口连接布袋除尘器（型号96-5，3万m3/h的风量），经15m高，内径1m的排气筒进行排放。

<3>旋风式选粉机的废气口插入布袋除尘器抽气口，经布袋除尘器（98-5型，3万m3/h的风量）除尘后经15m，内径1m的1#排气筒进行排放。

②石英砂料烘干工艺中产生的粉尘及气态污染物（G1-2中粉尘为2.07t/a，SO2为0.87t/a，NOx为1.02t/a）

本项目烘干、筛分石英砂产的污染物主要有两部分，烘干、筛分过程中产生的粉尘及生物质颗粒燃烧产生的废气，烘干、筛分石英砂所产生的废气经过两个并联的LPM4B-250型气箱脉冲布袋除尘器（风量4万m3/h）进行处理。

a、烘干、筛分石英砂产生的粉尘
本项目产品中的2#砂料为12.8万吨/年，根据物料平衡，产品经洒水降尘及产品本身水分，含水量取10%，则年需烘干的石英砂约14万吨，根据同行业类比，烘干、筛分产生的粉尘量约为0.1kg/t（石英砂量），则年产生14t粉尘，本项目拟采用2个并联LPM4B-250型气箱脉冲布袋除尘器对烘干、筛分产生的粉尘进行收集，根据《除尘器手册》（张殿应、王纯主编 化学工业出版社 2004.10）中“袋式除尘器的突出优点是除尘效率高，属高效除尘器，除尘效率一般＞99%”。因此本项目采用除尘效率99%进行计算，则年排放粉尘为0.14t/a。

b、生物质颗粒燃烧产生的废气

本项目所使用的炉子为沸腾炉，经鼓风风机将生物质颗粒燃烧的热空气带入回转干燥炉进行烘干。根据物料平衡，本项目年使用生物质颗粒燃料5132t，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中生物质工业锅炉产排污系数表，废气量为6240.28m3/t原料、烟尘37.6kg/t原料、NOx1.02kg/t原料，SO217Skg/t原料。根据表1-4，本项目采购的西双版纳旭宏新能源科技有限公司固体生物质燃料含硫率为0.01%，SO2产生量为0.17kg/t。通过计算，则本项目燃烧生物质颗粒产生排放的废气量约为3203万m3/a、烟尘约192.96t/a、NOx5.23t/a、SO20.87t/a。经布袋除尘器处理后，烟尘排放量约为1.93t/a。
综上所述，石英砂料烘干工艺中产生的粉尘及气态污染物采取的环保措施主要如下：

<1>湿砂装入料斗由装载机完成，装载前对湿砂进行洒水降尘，料斗落料至履带输送下落距离较短，且对2#原料砂洒水后含有一定量水分，因此产尘量较少；

<2>履带输送进入回转干燥炉的湿砂进料口为料斗进料，能逸散、泼洒至外部的很少；

<3>经回转干燥炉烘干的2#砂料经封闭出口进入筛分机，筛分机废气出口由引风机抽至连个并联的气箱式布袋除尘器（4万m3/h），经布袋除尘后经15m高，内径1.7m的2#排气筒进行排放。

<4>烘干砂料经筛分机筛分，未过筛的物料经收集后放入碎石堆场，目前采购的砂料为0.15mm，本项目烘干工艺处用的筛分机为0.235mm的筛子，因此筛上物较少，经人工收集后放入碎石堆场进行加工。晒下午经履带输送至密封提升机后提升至2#砂仓。

烘干、筛分石英砂所产生的污染物如下表5-3所示。

表5-3 烘干、筛分石英砂所产生的的污染物

污染源

风量

环保措施

污染物

产生量

排放量

烘干、筛分的的废气（G1-2）

4万m3/h

气箱式布袋除尘器两个并联处理

粉尘
207t/a

2.07t/a

NOx
1.02t/a

1.02t/a

SO2
0.87t/a

0.87t/a

③原料仓粉尘

a、水泥原料仓的粉尘（G2-9为2kg/a）

本项目年产40万吨干粉砂浆，根据产品原材料比例，本项目干粉砂浆中水泥原料占10%，拟使用水泥4万吨，水泥采用运输车辆气力输送设备（600m3/h）输送入水泥原料仓，因使用气力输送，料仓在加料过程中会产生一定的压力，因此对料仓设置一个排气口，料仓排气口设置布袋单机脉冲除尘器对水泥料仓呼吸粉尘进行处理，经布袋除尘器收集的粉尘，重新作为原料回用。本项目水泥仓呼吸粉尘处理使用的布袋除尘器不加风机进行抽放，全部依靠运输车辆的气力输送设备产生的压力进行排放。

本项目水泥原料仓的粉尘排放量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“水泥贮仓排气（因水泥入仓而置换处的空气）或不于控制，或加盖软纤维保护套，或排气至作为气动运输系统一部分的纤维过滤袋。排放量为0.00005kg/t”，则本项目水泥仓呼吸产生的粉尘排放量为2kg/a。因为水泥粒径较小（通常粒径为40um），容易导致水泥储仓的滤袋堵塞，因此为了方便对布袋除尘器的检修及维护，本项目仓储尾气通过管道引至地面再进入除尘器，呈无组织排放。
b、粉煤灰仓的粉尘（G2-10为2kg/a）

本项目年产40万吨干粉砂浆，根据产品原材料比例，本项目干粉砂浆中粉煤灰原料占10%，拟使用粉煤灰4万吨，粉煤灰采用运输车辆气力输送设备（600m3/h）输送入粉煤灰原料仓，因使用气力输送，料仓在加料过程中会产生一定的压力，因此对料仓设置一个排气口，料仓排气口设置布袋单机脉冲除尘器对粉煤灰料仓呼吸粉尘进行处理，经布袋除尘器收集的粉尘，重新作为原料回用。本项目粉煤灰仓呼吸粉尘处理使用的布袋除尘器不加风机进行抽放，全部依靠运输车辆的气力输送设备产生的压力进行排放。

本项目粉煤灰原料仓的粉尘排放量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“水泥贮仓排气（因水泥入仓而置换处的空气）或不于控制，或加盖软纤维保护套，或排气至作为气动运输系统一部分的纤维过滤袋。排放量为0.00005kg/t”，则本项目粉煤灰仓呼吸产生的粉尘排放量为2kg/a。粉煤灰的粒径较小，通常为1-300um之间，较细的粉煤灰会堵塞滤袋，因此为了方便对布袋除尘器的检修及维护，本项目仓储尾气通过管道引至地面再进入除尘器，呈无组织排放。

c、1#原料砂仓的粉尘（G2-3为9.6kg/a）

本项目通过碎石制成使用的1#原料砂约19.2万吨/年，1#原料砂经提升机进入1#原料砂仓，据建设方提供的资料，1#原料砂仓的呼吸口套一个纤维布袋进行防尘，本项目1#原料砂仓的粉尘排放量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“水泥贮仓排气（因水泥入仓而置换处的空气）或不于控制，或加盖软纤维保护套，或排气至作为气动运输系统一部分的纤维过滤袋。排放量为0.00005kg/t”，则1#原料砂仓呼吸产生的粉尘排放量为9.6kg/a，于仓顶呈无组织排放。

d、2#原料砂仓的粉尘（G2-8为6.4kg/a）

本项目通过烘干、筛分制成使用的2#原料砂约12.8万吨/年，2#原料砂经提升机进入2#原料砂仓，据建设方提供的资料，2#原料砂仓的呼吸口套一个纤维布袋进行防尘，本项目2#原料砂仓的粉尘排放量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“水泥贮仓排气（因水泥入仓而置换处的空气）或不于控制，或加盖软纤维保护套，或排气至作为气动运输系统一部分的纤维过滤袋。排放量为0.00005kg/t”，则2#原料砂仓呼吸产生的粉尘排放量为6.4kg/a，于仓顶呈无组织排放。

综上所述，储存仓产生的粉尘采取的环保措施主要如下：
<1>水泥仓和粉煤灰仓的呼吸口是对仓内的压力进行释放与补充，当释放压力是会产生粉尘，本项目采取布袋除尘器连接储存仓呼吸口，运输车辆在输送水泥及粉煤灰时，仓内会产生正压，通过呼吸口释放压力时粉尘会经布袋进行处理，水泥仓及粉煤灰仓的布袋除尘器不设置风机，仅在布袋除尘器内部设置吹扫装置防止布袋的堵塞，呼吸的动力全部来源于仓内的正压。

<2>石粉仓、1#原料砂仓、2#原料砂仓在封闭提升机提升物料进入储存仓是仓内会产生正压，储存仓的呼吸口是对仓内的压力进行释放与补充，本项目的石粉仓、1#原料砂仓、2#原料砂仓的呼吸用纤维布袋对产生呼吸扬尘进行处理。

④物料混合产生的粉尘（G1-3为0.4t/a）

本项目年产40万吨干粉砂浆，由1#成品砂、2#成品砂、水泥、粉煤灰、添加剂混合而成。通过同行业类比，本项目使用无重力混合机混合生产干粉砂浆，产生粉尘量约为0.1kg/t，则本项目混合产生的粉尘为40t/a，经过布袋除尘器除尘，根据《除尘器手册》（张殿应、王纯主编 化学工业出版社 2004.10）中“袋式除尘器的突出优点是除尘效率高，属高效除尘器，除尘效率一般＞99%”。因此本项目采用除尘效率99%进行计算，则年排放量为0.4t/a，经过15m高排气筒排放。

综上所述，物料混合产生的粉尘采取的环保措施主要如下：
<1>本项目采用的是无重力混合机，无重力混合机的废气口连接布袋除尘器，经布袋除尘器自带的引风机（1万m3/h）提供动力，布袋除尘器除尘后废气经15m高，内径1.7m的2#排气筒进行排放。

<2>1#原料砂仓、2#原料砂仓由封闭的提升机提升至计量称上进行称量，提升机下料的方式为袋式下料，产生的粉尘较少。水泥仓、粉煤灰仓由螺旋输送机将仓内的原料输送至计量称上，下料的方式也为袋式下料，产生的粉尘也较少。计量称位于无重力混合机的上方，计量好的物料全部以袋式落料的方式加入到无重力混合机中，因此产生的粉尘较少。

<3>本项目的生产线全部位于封闭空间内，无组织排放的粉尘量较少，逸散至封闭空间外的粉尘就更少。
⑤成品包装扬尘（G2-11为250kg/a）

混合好的成品经袋式落料的方式进入到成品缓存仓，成品缓存仓的产品经螺旋输送机进入包装机，本项目成品包装时会产生一定的扬尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“水泥装袋，排放因子为0.005kg/t”，本项目年产40万吨/年，根据建设方提供的资料，本项目年平均包装5万吨/年，其余的为散装售卖，因此包装产生的扬尘为250kg/a。

综上所述，成品包装产生的粉尘采取的环保措施主要如下：

<1>本项目包装过程全部在生产场地的封闭空间内，产生的粉尘呈无组织逸散，能够逸散至生产场地封闭空间外的较少。
⑥堆场产生的粉尘

原料碎石堆场（G2-2为少量）
本项目1#原料砂是由碎石原料制砂而成，项目区碎石堆场位于制砂生产线旁，碎石堆场占地面积约150m2，位于生产区封闭空间内，因此原料碎石堆场产生的扬尘较小。

石英砂堆场（G2-6为少量）
本项目2#原料砂是由石英砂烘干、筛分而成，项目区石英砂堆场位于烘干设备旁，原料砂堆场占地面积约150m2，位于封闭生产场地内，因封闭生产场地为封闭料场，其次石英砂在卸载时需进行洒水降尘，因此2#砂料含有一定水分，不易产生扬尘。

c、湿砂从堆场装载进入料斗的扬尘（G2-7为少量）

湿砂进入回转干燥炉前需经提升机进入料斗，由料斗以袋式下料的方式进入履带输送机然后再进入回转干燥炉，因砂料含有一定的水分，且在进入回转干燥炉前进行洒水降尘，其次整个装载、输送过程在其生产区封闭空间内进行，因此产生的扬尘较少。

综上所述，原料堆场的粉尘采取的环保措施主要如下：

<1>本项目所有堆场位于生产场地封闭空间内，产生的粉尘呈无组织逸散，逸散至生产场地封闭空间外的较少。

⑦运输扬尘

本项目的原料及产品全部为车辆运输，车辆运输会导致一定的扬尘，但由于本项目区地面采用水泥硬化，因此扬尘产生量较少。

综上所述，原料堆场的粉尘采取的环保措施主要如下：

<1>本项目的生产场地全区域均用水泥进行硬化，车辆产生的扬尘很少，生产场地封闭，仅留运输车辆的出口及进口，产生的扬尘主要集中在生产场地内。
⑧卸载扬尘（G2-1为2.4t/a、G2-5为0.8t/a）

本项目的原料及产品为车辆运输，在装卸的时候会产生一定的扬尘，因石英砂需烘干、粒径较小、易产生扬尘，在卸载时对石英砂进行洒水降尘，卸载工作位于封闭生产场地内部，为封闭空间，因此产品堆场产生的扬尘主要集中在室内，逸散至外部的很少，因产品为袋装产品装车时产生的扬尘较少。原料碎石及石英砂产生的扬尘相对较多。本项目年卸载碎石为24万t、石英砂后为16万t。

参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“卡车卸载 0.01kg/t（卸料）”，根据计算，本项目产生卸载碎石扬尘为2.4t/a，卸载石英砂为1.6t/a。

石英砂使用洒水降尘后，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“卡车卸料 洒水 控制效率为50%”则石英砂扬尘为0.8t/a。碎石应制砂之后直接用于干粉砂浆的混合原料，因此需保持干燥，不进行洒水降尘控制。则本项目卸载产生的扬尘为3.2t/a。

本项目卸载位于生产车间旁、封闭生产场地内，卸载扬尘产生较大，但因卸载点位于封闭空间内，因此逸散至外环境的粉尘量较少，逸散至外环境的量约为20%。则本项目卸载扬尘排放量约为0.64t/a。
综上所述，卸载粉尘采取的环保措施主要如下：

<1>本项目堆场主要位于封闭生产场地内，碎石卸载产生的扬尘主要集中与生产场地内，能够逸散至生产场地外的粉尘较少。湿砂卸载时，对湿砂进行洒水降尘，增加湿砂含水量，因此卸载时产生的扬尘较少，能够逸散至生产场地外的粉尘更少。

<2>为了进一步减少生产场地内产生的扬尘，本项目定期对生产场地及运输道路洒水降尘，每天撒3次。

⑨纤维素添加剂投放产生的扬尘（G2-12）

本项目纤维素为人工破袋后装入添加剂投放仓，通过投放仓进入计量称称量，通过计量仓进入无重力混合机。纤维素使用量较少，为人工添加，产生的扬尘呈无组织排放，添加过程位于封闭生产区内，能逸散至生产区外的就更少。

（2）食堂油烟

食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。项目烹调多以煎、炸、炒为主，本项目日均使用食用油时间为6h，本项目劳动定员33名。仅6名生产工人每天在项目区用三餐。其他人员仅用午餐。食堂就餐人数平均为60人次/d（午、晚餐各27人，早、午、晚餐6人）。据对用油情况的类比调查，目前人均食用油日用量约30g/人/天。一般油烟挥发量占总耗油量的经验取值为3%。则项目日最大油烟产生量约为0.054kg，则每小时产生油烟量约9000mg/h，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，则要达到这一排放标准，本项目需安装油烟净化效率不得小于65%、风量不小于2000m3/h的油烟净化设。

综上所述，食堂油烟采取的环保措施主要如下：

<1>食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求后进行排放。

表5-4   食堂油烟废气产排情况一览表

排放源

污染源名称

风量

（m3/h）

产生情况

排放情况

产生浓度

产生量

排放浓度

排放量

项目食堂

油烟废气

2000

4.5mg/m3
0.018t/a

1.58mg/m3
0.006t/a

（3）汽车尾气

运输车辆运行时会产生一定量的尾气，为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成份是烯烃类、CO和NOX，是影响空气环境的主要污染物之一，属无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散。
（4）小结

有组织排放

制砂、筛分的粉尘由布袋除尘器处理后由1#排气筒（高15m，内径1m）排放；烘干、筛分的粉尘；生物质燃料燃烧产生的废气；物料混合的粉尘等的废气统一集中后由2#排气筒（高15m，内径1.7m）排放。
表5-5有组织排放统计

污染源

风量

环保措施

污染物

产生量

排放量

排气筒参数

总风量

排放速率

排放浓度

高度

内径

制砂、筛分的粉尘G1-1

3万m3/h

布袋除尘器

粉尘

180t/a

1.8t/a

15m

1m

3万m3/h

1.8t/a

22.7mg/m3
物料混合的粉尘（G1-3）

1万m3/h

布袋除尘器

粉尘

40t/a

0.4t/a

15m

1.7m

5万m3/h

2.47t/a

18.71mg/m3
烘干、筛分的废气（G1-2）

4万m3/h

气箱式布袋除尘器两个并联处理

粉尘

207t/a

2.07t/a

NOx
1.02t/a

1.02t/a

1.02t/a

7.72mg/m3
SO2
0.87t/a

0.87t/a

0.87t/a

6.59mg/m3
无组织排放

原料石英砂堆场的扬尘；原料碎石堆场；运输车辆的扬尘；水泥仓呼吸产生的扬尘；粉煤灰仓呼吸产生的扬尘；1#砂仓呼吸产生的扬尘；2#砂仓呼吸产生的扬尘；装卸原料、产品产生的扬尘；成品包装产生的扬尘等为无组织排放。
表5-6 无组织排放统计

污染源

污染物

产生量

排放量

总计

原料石英砂堆场的扬尘G2-6

粉尘

少量

少量

0.91t/a

原料碎石堆场G2-2

少量

少量

运输车辆的扬尘

少量

少量

湿砂经装载机装载进入料斗的扬尘（G2-7）

少量

少量

水泥仓装料呼吸产生的扬尘G2-9

2kg/a

2kg/a

粉煤灰装料仓呼吸产生的扬尘G2-10

2kg/a

2kg/a

1#砂仓装料呼吸产生的扬尘G2-3

9.6kg/a

9.6kg/a

2#砂仓装料呼吸产生的扬尘G2-8

6.4kg/a

6.4kg/a

石粉仓呼吸粉尘G2-4

2.4kg/a

2.4kg/a
装卸原料、产品产生的扬尘

石英砂卸载（G2-5）

3.2t/a

0.64t/a

碎石卸载（G2-1）

产品包装（G2-11）

0.25t/a

0.25t/a

纤维素添加剂投放产生的扬尘

少量

少量

运输车辆

尾气

少量

少量

食堂油烟

油烟

少量

少量

2、废水的产排分析

生产废水

本项目生产过程中不使用水，也不产生生产废水，但定期会对项目运输道路进行洒水降尘，洒水降尘面积约1000m2，每天洒两次，根据云南省用水定额标准（D53/T 168-2013）中“场地浇洒，2L/（m2▪次）”，本项目洒水降尘的水为4m3/d（1320m3/a），洒水降尘的水全部经蒸发损耗，不产生废水。

（2）生活废水
本项目共有33名员工，其中6名生产人员、1名生产经理、1名财务、10名销售、3名机修工人、10名司机、2名值班人员。本项目设置宿舍区仅提供6名生产人员的住宿，其他人员不在项目区住宿。本项目年工作330天，每天8小时。日常生活废水主要来源于卫生间及食堂。

根据云南省用水定额标准（D53/T 168-2013），居民用水160L/（人•天），项目区住宿员工为6人，则每天用水量960L。其他27名员工在项目区办公，不在项目区内住宿，参照“国家机构 办公楼 有食堂”用水为50L/（人•天），则每天用水量为1350L。则生活用水每天用水量约2.31m3/d。生活污水量约2.31m3/d（762m3/a）。

①食堂废水

参照《建筑给排水规范2009年》（GB50051-2003）中“快餐店、职工及学生食堂每顾客每次最高日生活用水定额为20~25L”，本项目取值20L/（人•次），本项目职工33人，6名生产人员每天在食堂用餐3次，其余的每天在食堂用餐2次，食堂就餐人数平均为60人次/d（午、晚餐各27人，早、午、晚餐6人）。则食堂用水为1.2m3/d（396m3/a）。本项目33名员工，拟设置10个餐位，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中云南属于餐饮业区域划分的五区，本项目食堂规模属于小型，排水量系数取值88%，则排放的食堂废水为1.056m3/d（348m3/a）。根据排放系数校核公式：
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式中：Wd-----校核系数

f-----年食堂用水量，396；

Qa-----排水量系数，0.88；

N-----餐位，本项目10；

通过计算本项目校核系数为0.095，处于[五区 快餐 小规模]中校核系数0.01~0.4的范围内，因此本项目的食堂排水量可信。

②卫生间污水

参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2013）中“表10 城镇公共服务用水定额 环境卫生 室内公厕 7L/（人▪次）”，本项目职工共33人，每人每天3次，则卫生间污水产生量为0.693m3/d（229m3/a）。
③盥洗废水

本项目除食堂废水、卫生间废水外，其余的全部为盥洗废水，根据水平衡计算，本项目盥洗废水为0.417m3/d（137m3/a）。排入化粪池进行处理后回用于项目区绿化，则年排入污水处理站的污水为0.417m3/d（137m3/a），本项目不设洗澡堂，盥洗废水已经除去卫生间和食堂废水，因此盥洗废水主要为日常办公人员的洗手废水及生产职工住宿产生的洗漱水，其废水构成较简单，污染物含量较低。

综上所述，本项目对生活废水采取的环保措施如下：

<1>食堂废水设置隔油池对食堂废水进行预处理；

<2>卫生间废水设置化粪池对卫生间废水进行预处理；

<3>项目建设生活污水处理站（4m3/d）对项目生活废水进行处理，处理达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化不对外排放。
④小结

综上所述，本项目生活污水产生量为762m3/a，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，云南省昆明市属于四区二类城市，各污染物的产排系数如表5-7。
表5-7 各污染物的产生系数
污染物指标

产生系数

克/人·天

经化粪池排放系数克/人·天

经化粪池处理后的污染物浓度mg/L
生活污水量

150升/人·天

150升/人·天

/

COD

72

57

380

BOD5
29

24

160

氨氮

9.0

8.7

58
总氮

12.8

12.8

85
总磷

1.14

0.97

6
动植物油

1.77

1.5

10

则根据计算本项目的各污染物的排放量统计如下。

表5-8 本项目各污染物的排放统计
污染物指标

污染物浓度mg/m3
本项目废水进污水处理站的量

进入污水处理站的污染物的量t/a

COD

380
762m3/a

0.29

BOD5
160
0.122

氨氮

58

0.044

总氮

85

0.065

总磷

6

0.005

动植物油

10
0.008

绿化用水

本项目位于云南省昆明市团结乡，本项目绿化面积1000m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2013）中表10 园林绿化用水3L/（m2·次），参照2017年昆明市历史天气，年降雨天数为125天，则剩余的240天为晴天，项目绿化拟未下雨时每天浇灌1次，则绿化用水3m2/d（720m3/a）。

（5）雨水

本项目严格执行雨污分流，生产场地全部设置顶棚及围挡，并对地面进行硬化，因此不存在因淋滤导致的水污染。本项目设置雨水沟，对雨水直接排放。

综上所述，本项目对雨水采取的环保措施如下：

<1>建设完整的雨水沟渠，对雨水进行直接排放。
3、噪声的产排分析
本项目为干粉砂浆生产项目，项目噪声源主要为运输车辆、风机、制砂机、筛分机等产生的噪声。

（1）运输车辆噪声

项目在正常营运时并无强噪声源，噪声源为主要运输车辆进出厂区噪声。经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB(A)。

（2）固定噪声源
项目噪声主要来布袋除尘器的风机；以及烘干、筛分尾气的风冷风机；制砂机；筛分机等的噪声，噪声强度见表5-9所示。

表5-9   设备噪声强度

序号

设备名称

数量

源强（dB）

治理设施

治理后的源强（dB）

1

制砂、筛分处布袋除尘器风机（96-5）

1

85

/

85

2

物料混合处布袋除尘器风机

1

85

/

85

3

烘干、筛分处气箱式布袋除尘器风机

2

85

/

85

4

烘干处引热空气风机

1

85

/

85

5

制砂机

1

95

基础减震

90

6

筛分机

2

90

基础减震
85

7

履带输送机

5

80

基础减震

75

8

封闭提升机

4

80

/

80

9

螺旋输送机

7

75

/

75

10

气力送粉机（运输车辆自带）仅会单台运行

1
70

基础减震

65

11

回转干燥炉

1

85

/

85

12

无重力混合机

1

75

基础减震

70

13

包装机

1

75

基础减震

70

14
污水一体化处理设施（风机）
1
70
基础减震

65
15
污水一体化处理设施（回流泵）
1
60
基础减震

55
4、固体废弃物产排分析
本项目为干粉砂浆生产项目，运营期固体废物来源于5个方面：生活垃圾；废弃包装袋；生活污水处理厂污泥；化粪池污泥；机修、保养产生的废旧机油。

（1）生活垃圾

本项目共有33名员工，其中6名生产人员、1名生产经理、1名财务、10名销售、3名机修工人、10名司机、2名值班人员。本项目设置宿舍区仅提供6名生产人员的住宿，其他人员不在项目区住宿。本项目年工作330天，每天8小时。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，云南省昆明市属于四区二类城市，生活垃圾产生量为0.56kg/d•人，则本项目运营期每天的生活垃圾产生量为18.48kg/d，年产生生活垃圾约6.1t/a。生活垃圾经生活垃圾桶收集后，定期委托环卫部门进行清理。
（2）废弃包装袋

本项目为干粉砂浆生产项目，包装袋主要用于包装干粉砂浆产品，因此本项目产生的废弃包装袋不属于危险废物，本项目采用50kg包装袋进行包装，每个包装袋约120g左右，本项目年包装干粉砂浆5万吨，年使用包装袋约120吨，包装袋破损率约0.01%，则年产生破损废弃包装约1.2t/a，统一收集后，定期与生活垃圾一起处置。
（3）生活污水处理站污泥

本项目生活污水处理站主要处理项目运营期的生活污水，生活污水处理站会产生污泥，本项目年处理生活污水643.5m3/a，根据《环境统计报表填报指南》，生活污水处理中的污泥计算公式：
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式中：Gx----生活污水干污泥产生量，kg/d；

M----计算人口数（处理厂服务人口），本项目为33人；

K沉----每人每日的污水中的干沉沙量，一般可取0.006~0.012kg/（人•d），本项目选取最大值0.012kg/d。

K初----每人每日的污水在初次沉淀池中产生的干污泥量，可取0.02~0.025kg/（人•d）（沉淀时间1.5h），本项目取值0.025；

---每人每日生产的活性污泥量。对生物曝气池，K=0.018kg/（人•d）；对普通生物滤池，K=0.045kg/（人•d）。

经过计算，本项目产生的污泥量约为0.002706kg/d（约0.9kg/a），污泥经定期清掏后自然滤干，定期与生活垃圾一起处置。

（4）化粪池污泥

本项目生活污水经化粪池处理后进入生活污水处理站。化粪池容积根据《钢筋混凝土化粪池》（03S702）确定：

化粪池有效容积：
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式中：W-----化粪池有效容积；

W1-----化粪池内污水部分容积；

W2-----化粪池内污泥部分容积；

污水量计算公式：
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式中：Nz-----化粪池设计总人数，33人；

q-----每人每日污水定额，160L/人▪d；

t-----污水在化粪池内停留的时间，24h；

α-----实际使用卫生器具的人数与设计总人数的百分比，本项目为工业企业生活区，因此取值40%；

污泥容积计算公式：
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式中：a-----合流系统，a=0.7L/人▪d；

b-----污泥含水率，b=95%；

c-----浓缩后污泥含水率，c=90%；

K-----腐化期间污泥缩减系数，K=0.8；

T-----化粪池清掏周期，按360d计算；

粪便污水与生活废水合流时：
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根据计算W1为1.32m3，W2为1.6m3，则W约为3m3。根据《钢筋混凝土化粪池》（03S702），设计化粪池的有效容积为：4m3 ，化粪池的型号为:G2-4SF。化粪池年产生污泥含水率约为90%，污泥产生量约为1.6t/a，化粪池污泥每年委托环卫部门进行清掏一次。

（5）除尘器收集的粉尘

在生产加工环节由于产尘量大，项目拟选用干粉砂浆生产线及制砂生产线均配有高效的除尘器进行除尘，在除尘器运行过程中通过收集粉尘的方式来达到降尘的效果。各部分粉尘收集统计如下：

5-10 除尘器收集的粉尘统计及处理方式
布袋除尘器收集环节

收集量

处理方式

制砂、筛分的粉尘
178.2t/a

与粉灰一起外售

物料混合的粉尘
39.6t/a

与产品一起外售

烘干、筛分的粉尘
49.5t/a

与2#砂一起作为原料回用

水泥仓
少量

与水泥一起作为原料回用

粉煤灰仓
少量

与粉煤灰一起作为原料回用

1#砂仓
少量

与1#砂一起作为原料回用

2#砂仓
少量

与2#砂一起作为原料回用

总计

267.3t/a

全部回用

因此，本项目所收集的粉尘全部回收利用，不对外排放。

（6）机修、保养产生的废旧机油

本项目有干粉砂浆运输车辆10辆，定期保养、维修会产生废旧机油，每辆干粉砂浆运输车辆每次机油加注量约为8L，拟3个月保养一次，则年产生废旧机油约320L，废旧机油密度约0.9kg/L，则年产生废旧机油量约为0.3t/a。

废旧机油属于属于《国家危险废物名录》（2016年）所列的危险废物。

表5-11 国家危险废物名录（2016年）（摘抄）

名称

废物类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

废机油
HW08废矿物油

非特定行业

900-214-08

车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
T，I

危废暂存间的建设应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“6.2、6.3”的要求，即“6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；6.2.2必须有泄漏液收集装置、气体导出及气体净化装置；6.2.3设施内要有安全照明设施和观察窗口；6.2.4用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；6.2.6不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断；6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；6.3.2堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；6.3.3衬里放在一个基础或底座上；6.3.4衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。6.3.5衬里材料与堆放危险废物相容；6.3.6在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；6.3.7应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；6.3.8危险废物堆里设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量；6.3.9危险废物堆要防风、防雨、防晒，6.3.10产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在上述要求设计的废物堆里；6.3.11不相容的危险废物不能堆放在一起；6.3.12总储量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防渗裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。”

本项目拟建设危废暂存间对产生的废旧机油进行暂存，危废暂存间为10m2，内设置专用储油桶（容积共100m3）对废旧机油进行收集，危废暂存间进行防渗，具体为：整个危废暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼（渗透系数约0.3×10-7）进行硬化，暂存区域设置围堰（围堰高度20cm）；配置输油泵，当废旧机油泄露时，对废旧机油进行转移；配置备用油桶，对泄露机油进行储存；悬挂危险废物暂存间标识及相关标识，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）“附录A”中的要求进行设置。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，建立联单管理制度，指派专人负责对接。
项目危废的贮存方式应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“4.3在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放；4.4除4.3规定外，必须将危险废物装入容器内；4.5禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装”的要求，贮存容器满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“5.1应当使用符合标准的容器盛装危险废物，5.2装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；5.3装载危险废物的容器必须完好无损；5.4盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）”的要求。本项目产生的危废属于常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物，分类堆存于危废暂存间，贮存方式可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“4.3在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放”的要求。

综上所述，本项目的固体废物处置方式如下。

表5-12    固体废物产生量及处理方式
序号

废弃物

名称

产生量

（t/a）

来源

废物

类别

处理方法

1

生活垃圾

6.1

员工

一般废物

定期委托环卫部门清理

2

废弃包装袋

2.4

包装过程

一般废物

集中收集后与生活垃圾一起处置

3

生活污水处理站污泥

0.0009

生活污水处理站

一般废物

定期清掏，经自然滤干后与生活垃圾一起处置

4

化粪池污泥

1.6

化粪池

一般废物

每年委托环卫部门进行清掏一次
5

除尘器收集的粉尘

267.3

生产过程中

一般废物

全部回收利用

6

废旧机油

0.3

输运车辆

危险废物

定期委托有资质的单位进行处置。

合计

267.3t/a




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型

内容
	排放源
	污染物名称
	处理前产生量（t/a）
	处理后排放量（t/a）

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

(t/a)

	施工期
	废气
	施工过程
	扬尘
	/
	1.3
	/
	0.26

	
	
	施工机械及运输车辆
	尾气
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	装修有机废气
	VOCs
	/
	少量
	/
	少量

	
	噪声
	施工机械设备
	噪声
	/
	85～105dB(A)
	/
	厂界：昼间≤70dB(A) ，夜间不施工

	
	固废
	施工人员
	生活垃圾
	/
	0.627
	/
	0

	
	
	土建工程
	建筑垃圾
	/
	19.5
	/
	0

	
	废水
	施工人员
	生活废水
	/
	43.2
	/
	0

	
	
	施工废水
	施工废水
	/
	156
	/
	0

	运营期
	废气
	有组织排放
	废气量
	废气排放量
	
	21120万m3/a
	
	21120万万m3/a

	
	
	
	制砂机、筛分机
	制砂、筛分的粉尘
	/
	180
	/
	1.8t/a

	
	
	
	无重力混合机
	物料混合的粉尘
	/
	40
	/
	0.4t/a

	
	
	
	回转干燥炉
	烘干、筛分的粉尘
	/
	207
	/
	2.07

	
	
	
	生物质燃料燃烧产生的废气
	烟尘
	/
	34
	/
	0.34

	
	
	
	
	NOx
	/
	1.02
	/
	1.02

	
	
	
	
	SO2
	/
	0.87
	/
	0.87

	
	
	无组织排放
	原料石英砂堆场
	扬尘
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	原料碎石堆场
	扬尘
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	运输车辆
	扬尘
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	水泥仓
	扬尘
	/
	2kg/a
	/
	2kg/a

	
	
	
	粉煤灰仓
	扬尘
	/
	2kg/a
	/
	2kg/a

	
	
	
	1#砂仓
	扬尘
	/
	9.6kg/a
	/
	9.6kg/a

	
	
	
	2#砂仓
	扬尘
	/
	6.4kg/a
	/
	6.4kg/a

	
	
	
	粉灰仓
	扬尘
	/
	2.4kg/a
	/
	2.4kg/a

	
	
	
	包装
	扬尘
	/
	0.25t/a
	/
	0.25t/a

	
	
	
	石英砂卸载
	扬尘
	/
	3.2t/a
	/
	0.64t/a

	
	
	
	碎石卸载
	
	/
	
	/
	

	
	
	
	运输车辆
	尾气
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	食堂
	油烟
	/
	0.018
	/
	0.006

	
	废水
	生活污水
	废水
	/
	762
	/
	0

	
	
	
	CODCr
	/
	0.29
	/
	0

	
	
	
	BOD5
	/
	0.122
	/
	0

	
	
	
	氨氮
	/
	0.044
	/
	0

	
	
	
	总氮
	/
	0.065
	/
	0

	
	
	
	总磷
	/
	0.005
	/
	0

	
	
	
	动植物油
	/
	0.008
	/
	0

	
	噪声
	生产车间
	噪声
	/
	65～90dB(A)
	/
	昼间≤65dB(A) ，夜间≤55dB(A)

	
	
	运输车辆
	噪声
	/
	65～80dB(A)
	
	

	
	固废
	工作人员
	生活垃圾
	/
	6.1
	/
	0

	
	
	包装过程
	废弃包装袋
	/
	2.4
	/
	0

	
	
	生活污水处理站
	生活污水处理站污泥
	/
	0.0009
	/
	0

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	
	1.6
	/
	0

	
	
	运输车辆维护、维修
	废旧机油

危险废物HW08（900-214-08）
	
	0.3
	/
	0

	其他
	/
	/
	/
	/

	主要生态影响：

本项目租用的云南冬仁新型建材有限公司租用团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场（位于西绕城团结段加水站背后）作为干拌砂浆生产加工基地，由于本项目租用地为废弃石场闲置土地，因此已不存在原生植被和需要保护的动植物，项目运营过程中，不会对周围生态环境造成明显影响。


表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

（一）施工期大气污染物分析及防治措施
1、施工扬尘
项目所有施工用料均外购，不在现场设混凝土搅拌等施工料场。故施工扬尘主要来自施工建筑材料装卸、运输，施工垃圾堆放，施工车辆的扬尘等。在干旱大风季节如果不采取有效的保湿措施，扬尘污染将十分严重。
根据经验，抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少80%左右，同时，减少建筑材料的露天堆放也是抑制施工扬尘的一种很有效的手段。

为使施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）利用围墙或围挡将工地与外界分隔开，工地出入口应尽量设于远离环境敏感目标的位置。确保不对周围居民及工作人员产生明显的不良影响。

（2）施工过程中对施工场界外的道路每天洒水4~5次，使作业路面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止逸尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。

（4）在建筑垃圾的清运过程中，建设方应做到文明施工，高处工程垃圾通过密闭的垃圾道清运、严禁凌空抛散及乱倒乱卸；并且在清运的过程中注意施工工地的洒水，减少扬尘，运输车辆必须遮盖密封，以减轻对周围环境的影响。

（5）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土。

（6）建筑施工外脚手架一律采用密目网维护，建筑工地四周围栏必须齐全；建议项目在四周均安装防尘安全网。

（7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路。
2、施工废气
施工机械动力设备燃烧排放的大气污染物有二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等，据相关资料分析，施工废气污染物影响距离为施工场所下风向100米左右。
施工机械动力设备燃烧排放的大气污染物有二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等，此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目地区的环境空气质量的影响很小。
施工期环境空气污染防护措施：
为使拟建项目在建设期间对周围环境空气的影响减少到尽可能小限度，建议采取以下防护措施：
（1）开挖、钻孔和拆孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干枯的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时适当洒水，防止粉尘飞扬。类比调查资料，施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，并可将粉尘污染范围缩小20~30m。
（2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的余泥，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。
（3）运余泥卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。
（4）运输车辆加蓬盖，且离开装卸场前先将车辆冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。
（5）对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气和电炊具。
（7）施工结束时，应及时对施工占用场地进行清理，恢复地面道路及植被。
综上所述，施工期的环境影响是不可避免的，考虑项目施工场地位置及工程规模，施工期对环境的影响是暂时的、可恢复的，采取上述防治措施后，项目施工期环境空气影响是可以接受的。
（二）水污染物分析及防治措施
1、施工人员生活污水
本工程高峰期施工人员约20人，均不在工地上食宿，施工期为2个月（30d），生活污水产生量为48m3。施工场地必须建设临时厕所及沉淀池处理废水，生活污水经处理后用于洒水降尘，不外排，对外环境影响较小。
2、施工废水
本工程需对原有地面进行开挖和修建，根据工程分析，施工期混凝土建筑产生的养护水约为39m3，此部分废水中不含有毒有害物质，主要污染物为pH、SS、石油类等。
由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：
（1）施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。
（2）施工机械设备冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。
（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。
（4）若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。
项目建设施工过程的废水和污水如果处理不当，会影响纳污河流及附近的水体；工地内积水不及时排出，可能孳生蚊虫，容易传播疾病，对环境会造成一定的不良影响。此外，应重视施工期暴雨径流对周围环境造成的影响。
由于施工时期，废水处理设施尚未正常运行，因此产生的废水难以妥善处理，多数单位对施工期产生的废水放任自流，比较容易对周围环境产生一定的影响。为避免上述情况，本项目在施工期间，建设单位应对施工单位进行有效的监督管理，要求施工单位严格执行国家和地方的有关规定，对施工期废污水的排放进行组织设计，严禁乱排，含泥沙污水经沉砂池沉淀后循环回用。
施工废水污染防治措施：在工程施工场地内需构筑20m3的沉淀池及废水收集沟，以收集施工过程产生的废水，收集沉淀后用于施工过程及洒水降尘，不外排。因此对外环境影响较小。
（三）噪声污染源分析及防治措施

（1）施工期噪声源强分析

据工程分析，项目施工期噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声。常用施工机械的声级值在85~105dB（A）之间。

（2）施工期噪声影响预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式：
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（L eq ）计算公式
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式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L eqb —预测点的背景值，dB（A）。
③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

            [image: image16.emf]
项目施工场界噪声可视为点源，忽略空气吸收及其它因素引起的声级衰减，预测时只考虑距离衰减。衰减公式为：

Lp（r）=Lp（r0）-Adiv

Adiv =20lg（r/r0）

    式中：
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为1m。
根据噪声叠加公式可知，项目实际施工，设备同时运行时，对声环境产生的影响会比最大噪声源设备单独运行时产生的影响有所增加，但不会很大。本评价选取各施工阶段主要噪声源进行预测分析，由于装修、安装阶段在室内进行，经墙体隔声削减后，其噪声源强将会降低15dB（A）。预测结果见表7-1。

表7-1  各主要施工机械在不同距离处的声级（单位：dB（A））

机械名称

不同距离处的噪声贡献值dB（A）

10m
20m
30m
40m
50m
80m

100m

140m

土石方阶段

77.6

71.6

68.1

65.6

63.6

59.5

57.6

54.5

主体施工阶段

76.8

70.8

67.3

64.8

62.8

58.7

56.8

53.9

装修阶段

73.0

67.0

63.5

61.0

59.0

54.9

53

50.1

预测结果表明，土石方阶段和主体施工阶段昼间、夜间影响范围分别为30m、140m，装修阶段昼间、夜间影响范围分别为20m、80m。

根据现场踏勘，项目周边500m范围内无村庄等敏感目标，施工噪声对保护目标影响较小。为降低施工噪声对所在区域环境的影响，环评建议采取适当的措施来减轻其噪声的影响。
施工期噪声污染防治措施：
①禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，必须报有关管理部门批准，才能施工作业。

②优先选用低噪声机械进行作业；

③施工机械尽量远离保护目标，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作；

④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

⑤合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪设备；推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，把施工机械噪声影响减至最低。

⑥对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

通过以上措施的实施，可以最大限度的减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。
（四）施工期固体废弃物分析及防治措施
1、施工人员生活垃圾
本项目施工期施工人员为20人，均不在工地上食宿，施工期为2个月（60d），根据污染源分析数据，项目施工期生活垃圾产生量为0.672t。经收集后，交由环卫部门处理，对外环境影响不大。
2、建筑垃圾
本项目在建设期将产生建筑垃圾，根据污染源分析数据，建筑垃圾产生量为19.5t，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。建设单位应对建筑废料及时清理，合理处置，将其中有价值的部分外售，其余建筑废料，施工单位必须向有关部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可按规定的受纳地点弃土。
施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染公路，影响市容和交通。
弃土在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。清运车辆行走道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也对给环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。在靠近河涌地段，泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床淤积。同时泥浆水还夹带施工场地的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。
施工期固体废弃物污染防治措施：
为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：
（1）施工单位必须向有关部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可按规定的受纳地点弃土。
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按制定路段行驶。
（3）弃土地方应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
综上所述，拟建项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该要求施工单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设施工对周围环境的影响，从其他工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响降至最低。
（五）生态影响及水土流失影响分析

据调查，项目选址区及其附近区域没有天然植被，无野生珍稀动植物，项目对生态环境的影响主要体现在水土流失等方面。施工过程由于地基开挖、地表裸露面和土石方堆存，会产生一定量的水土流失量。施工过程引起的水土流失量小，且水土流失将随着施工期的结束而消失。

为减少施工期对生态环境的影响，评价提出如下措施：

①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将施工区控制在项目用地范围内。
②每完成一项工程，应立即对其施工场地进行清理整治，完善排水设施，修建临时围墙、及时夯实回填土，及时硬化，减少水土流失。

③加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒施工中产生的废弃土石、建筑垃圾，应集中收集，待明确弃渣去向后，集中处理，并做好防风防雨措施。

综上，建设方及施工单位严格采取上述措施，那么项目的建设对生态环境影响很小。
运营期环境影响分析

（一）运营期地表水环境影响分析
项目实行雨污分流制排水，雨水收集后回用于绿化；洒水降尘的水经蒸发损耗，不产生废水；本项目废水产生主要来源于生活污水。

生活废水

①食堂废水

根据工程分析，本项目食堂排放的废水为1.056m3/d（348m3/a），食堂废水经隔油池进入一体化污水处理设施，经处理后达到水质达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化不对外排放。

②卫生间污水

根据工程分析，本项目卫生间污水产生量为0.693m3/d（229m3/a）。卫生间废水经化粪池进入一体化污水处理设施，经处理后达到水质达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化不对外排放，因此对周围环境的影响较小。
③盥洗废水

本项目除食堂废水、卫生间废水外，其余的全部为盥洗废水，根据水平衡计算，本项目盥洗废水为0.417m3/d（137m3/a）。盥洗废水经隔油池进入一体化污水处理设施，经处理后达到水质达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化不对外排放，因此对周围环境的影响较小。

④生产废水

本项目生产过程中不使用水，也不产生生产废水，但定期会对项目运输道路进行洒水降尘，洒水降尘面积约1000m2，每天洒两次，根据云南省用水定额标准（D53/T 168-2013）中“场地浇洒，2L/（m2▪次）”，本项目洒水降尘的水为4m3/d（1320m3/a），洒水降尘的水全部经蒸发损耗，不产生废水，因此对周围环境的影响较小。

⑤雨水

本项目严格执行雨污分流，生产场地全部设置顶棚及围挡，并对地面进行硬化，因此不存在因淋滤导致的水污染。建设完整的雨水沟渠，对雨水进行直接排放，对雨水直接排放。
④小结

本项目废水主要为生活污水，全部生活废水经一体化污水处理设施处理。本项目采用的污水一体化处理设施工艺为“初沉池+MBR+消毒装置”。参照《关于MBR去除率影响因素的研究》（韩雨华 李闽霞 2010年），MBR污水一体化处理设施各污染物去除率均可达到：COD处理效率约92.39%，氨氮的处理效率约90.13%,TP的处理效率为80.83%。根据《环境工程设备设计手册》（周迟骏主编 化学工业出版社 2008年（2016年重印））中MBR对BOD去除率平均在96%以上，对COD的去除率平均在94%以上，对氨氮的去除率平均在98%以上。本项目综合考虑选取处理效率最低的值作为本项目的处理效率，具体处理效率见下表：
表7-2 生活污水污染物处理情况

项目

产生量t/a

产生浓度mg/L
处理设施

去除效率

处理后量t/a
处理后浓度mg/L
《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化标准
污水量

714

/

一体化污水处理设施处理后回用于项目区绿化

/

714

/

/

COD

0.29
380
92.39%

0.02

28.918

/

BOD5
0.122
160
96%

0.005

6.4

≤20

氨氮

0.044
58

90.13%

0.004

5.72

≤20

总磷

0.005
6

80.83%

0.0008

1.15

/

根据计算结果，本项目所采用的工艺对生活污水处理后的废水水质中BOD5及氨氮能够达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），能够回用于项目区绿化，其他污染物未列入《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中，根据工程分析，本项目绿化面积约1000m2，每天用水量为3m3，因此本项目经一体化污水处理设施处理后的废水全部用于绿化是可行的。
（二）运营期大气环境影响分析及防治措施
1、汽车尾气影响分析

进出项目区的车辆在行驶过程中将产生一定量的尾气，为避免汽车尾气对周围环境空气质量产生影响，项目应严格管理，引导车辆进出项目，有利于汽车尾气扩散，汽车尾气对环境空气的影响很小。

2、食堂油烟

根据工程分析，项目日最大油烟产生量约为0.054kg/d。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，则要达到这一排放标准，本项目需安装油烟净化效率不得小于65%、风量不小于2000m3/h的油烟净化设备对油烟进行处理排放。油烟废气排放量约为0.006t/a，1.58mg/m3。

因项目排烟口建设在委托评价时，尚未实施，根据《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市政府46号令）及《饮食业环境保护技术规范要求》（HJ554-2010）对排烟口的要求，合理设置本项目的排烟口。根据现场踏勘，项目周边10m范围内无建筑物，本环评要求建设单位具体采取以下措施来规范油烟净化器的安装：

①项目油烟排烟筒应委托相关单位进行设计安装，油烟排烟筒应符合《饮食业环境保护技术规范》中：“6.2.3饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶。”的要求；以及《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市政府46号令）中：“配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上”的要求。

②饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

③经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。

3、生产废气

（1）估算模式的选取

本环评选用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式，即估算模式SCREEN3，该估算模式是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。

（2）评价工作分级方法

根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中P定义为：
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式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

      Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

      Coi——弟i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

评价工作等级按表7-3的分级判据进行划分。如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和相对应的D10%。

表7-3  评价工作等级

评价工作等级

评价工作等级判据

一级

Pmax≥80%，且D10%≥5km

二级

其他

三级

Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离

另：同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
（3）有组织正常排放预测结果

项目运营过程中，制砂、筛分的粉尘；烘干、筛分的粉尘；生物质燃料燃烧产生的废气；烘干、筛分后的高温（230℃）废气采用风冷风机强制冷却及延长废气输气管道的方式进行冷却，根据建设单位提供的资料，冷却后的废气温度约60度，能够满足气箱式布袋除尘器的进气温度要求，经气箱式布袋除尘器后处理后与其他废气混合后一起排放，出口温度约50℃。物料混合的粉尘等经除尘器处理后由一根15m，内径1.7m的排气筒排放。根据工程分析的结果，本项目有组织排放统计如下。

表7-4 有组织排放统计

污染源

环保措施

污染物

产生量

排放量

排气筒参数

总风量

排气筒编号

执行标准

高度

内径

制砂、筛分的粉尘

布袋除尘器

粉尘

180t/a

1.8t/a

15m
1m

3万m3/h

1#排气筒

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
物料混合的粉尘

布袋除尘器

粉尘

40t/a

0.4t/a

15m

1.7m

1万m3/h

2#排气筒

颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的标准；SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准;氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求
烘干、筛分的废气

气箱式布袋除尘器两个并联处理

粉尘

207t/a

2.07t/a

4万m3/h

NOx
1.02t/a

1.02t/a

SO2
0.87t/a

0.87t/a

本项目年工作330天，每天工作8小时，项目有组织排放污染物源强（两个排气筒）及参数见表7-4。
表7-5  1#、2#排气筒有组织正常排放污染物源强及参数表

污染物
污染物源强（kg/h）
排气筒高度（m）
内径（m）
排气量

废气温度

环境温度

项目位置

排气筒编号

TSP

0.682

15

1

3万m3/h

13.2℃

13.2℃
农村

1#排气筒

TSP

0.936

15

1.7

5万m3/h

50℃

2#排气筒

NOx
0.386

SO2
0.329

本次评价采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式分别对两个排气筒有组织正常排放的各污染物在下风向2500m范围内的落地浓度进行预测，并计算相应浓度的占标率。项目有组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-5；

表7-5  1#排气筒正常排放污染物源强估算模式计算结果表

序号

地形

源中心下风向距离

（m）

颗粒物下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

1

简单地形

10

5.956E-11

0

2

简单地形

100
0.01049
1.17
3

简单地形

200
0.01316
1.46
4

简单地形

300
0.01395
1.55
5

简单地形

400
0.01349
1.50
6

简单地形

500
0.01248
1.39
7

简单地形

600
0.01606
1.78
8

简单地形

700
0.01814
2.02
9

简单地形

800
0.01903
2.11
10

最大值简单地形

863
0.01916
2.13
11

简单地形

900
0.01912
2.12
12

简单地形

1000
0.01871
2.08
13

简单地形

1100
0.01789
1.99
14

简单地形

1200
0.01702
1.89
15

简单地形

1300
0.01665
1.85
16

简单地形

1400
0.01675
1.86
17

简单地形

1500
0.0167
1.86
18

简单地形

1600
0.01653
1.84
19

简单地形

1700
0.01628
1.81
20

简单地形

1800
0.01597
1.77
21

简单地形

1900
0.01561
1.73
22

简单地形

2000
0.01523
1.69
23

简单地形

2100
0.0148
1.64
24

简单地形

2200
0.01437
1.60
25

简单地形

2300
0.01395
1.55
26

简单地形

2400
0.01354
1.50
27

简单地形

2500

0.01314
1.46
根据预测结果，本项目1#排气筒有组织排放，颗粒物远低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。项目1#排气筒有组织排放的粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向863m处，颗粒物最大浓度值为0.01916mg/m3，最大占标率为2.13%，最大落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度限值，因此，项目运营期1#排气筒有组织排放的粉尘对空气环境的影响不大，不会改变项目所在区域空气环境功能。

表7-6  2#排气筒正常排放污染物源强估算模式计算结果表

序号

地形

源中心下风向距离

（m）

颗粒物下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

二氧化硫下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

氮氧化物下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

1

简单地形

10

0

0

0

0

0

0

2

简单地形

100
0.005432
0.60
0.001909
0.38
0.00224
0.90
3

简单地形

195
0.01126
1.25
0.003959
0.79
0.004645
1.86
4

最大值简单地形

200
0.01125
1.25
0.003955
0.79
0.00464
1.86
5

简单地形

300
0.01035
1.15
0.003639
0.73
0.004269
1.71
6

简单地形

400
0.00965
1.07
0.003392
0.68
0.00398
1.59
7

简单地形

500
0.00916
1.02
0.00322
0.64
0.003777
1.51
8

简单地形

600
0.008547
0.95
0.003004
0.60
0.003525
1.41
9

简单地形

700
0.008173
0.91
0.002873
0.57
0.003371
1.35
10

简单地形

800
0.007842
0.87
0.002757
0.55
0.003234
1.29
11

简单地形

900
0.007534
0.84
0.002648
0.53
0.003107
1.24
12

简单地形

1000
0.00719
0.80
0.002527
0.51
0.002965
1.19
13

简单地形

1100
0.006848
0.76
0.002407
0.48
0.002824
1.13
14

简单地形

1200
0.006491
0.72
0.002282
0.46
0.002677
1.07
15

简单地形

1300
0.006137
0.68
0.002157
0.43
0.002531
1.01
16

简单地形

1400
0.005887
0.65
0.002069
0.41
0.002428
0.97
17

简单地形

1500
0.005671
0.63
0.001993
0.40
0.002339
0.94
18

简单地形

1600
0.00545
0.61
0.001916
0.38
0.002247
0.90
19

简单地形

1700
0.00523
0.58
0.001838
0.37
0.002157
0.86
20

简单地形

1800
0.005014
0.56
0.001762
0.35
0.002068
0.83
21

简单地形

1900
0.005059
0.56
0.001778
0.36
0.002086
0.83
22

简单地形

2000
0.005096
0.57
0.001791
0.36
0.002102
0.84
23

简单地形

2100
0.00509
0.57
0.001789
0.36
0.002099
0.84
24

简单地形

2200
0.005071
0.56
0.001782
0.36
0.002091
0.84
25

简单地形

2300
0.00504
0.56
0.001772
0.35
0.002079
0.83
26

简单地形

2400
0.005
0.56
0.001757
0.35
0.002062
0.82
27

简单地形

2500

0.004952
0.55
0.001741
0.35
0.002042
0.82
根据预测结果，本项目2#排气筒有组织排放，颗粒物能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的浓度要求；二氧化硫能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准；氮氧化物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2标准。项目2#排气筒有组织排放的粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向195m处，颗粒物最大浓度值为0.01126mg/m3，最大占标率为1.25%；SO2最大浓度值为0.003959mg/m3，最大占标率为0.79%；NOx最大浓度值为0.004645mg/m3，最大占标率为1.86%。最大落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，因此，项目运营期有组织排放的粉尘对空气环境的影响不大，不会改变项目所在区域空气环境功能。

根据现场调查，距离项目最近的保护目标是满山红酒业，位于项目东北面约100m处。综上所述，根据预测结果满山红酒业的1#排气筒粉尘浓度约为0.01049mg／m3，2#排气筒的粉尘浓度约为0.005432mg／m3，本项目有组织排放对满山红酒业的粉尘落地浓度为0.015922mg／m3，占标率约为2.42%；SO2浓度0.003959mg／m3，占标率0.79%；NOx浓度0.004645mg／m3，占标率1.86%。因此本项目有组织排放的废气对最近满山红酒业影响较小。
（4）有组织非正常排放预测结果

本项目有组织排放主要项目运营过程中，制砂、筛分的粉尘；烘干、筛分的粉尘；生物质燃料燃烧产生的废气；物料混合的粉尘等经除尘器处理后，各部分的除尘器都独立除尘器，同时损坏的情况概率很小，当损害一个时，就停产进行维修，当停产时有组织排放也就停止了。本项目1#排气筒和2#排气筒均以除尘器部分滤袋损坏时除尘效率降低为80%所产生粉尘的排放情况，作为非正常排放的预测情景。

表7-7 本项目有组织非正常排放统计（除尘器效率仅有80%）

污染源

环保措施

污染物

产生量

排放量

排气筒参数

总风量

排气筒编号

执行标准

高度

内径

制砂、筛分的粉尘

布袋除尘器

粉尘

180t/a

36t/a

15m
1m

3万m3/h

1#排气筒

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
物料混合的粉尘

布袋除尘器

粉尘

40t/a

8t/a

15m

1.7m

5万m3/h

2#排气筒

颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的标准；SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准；氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

烘干、筛分的废气

气箱式布袋除尘器两个并联处理

粉尘

207t/a

41.4t/a

NOx
1.02t/a

20.4t/a

SO2
0.87t/a

17.4t/a

表7-8  有组织非正常排放污染物源强及参数表

污染物
污染物源强（kg/h）
排气筒高度（m）
内径（m）
排气量

废气温度

环境温度

项目位置

排气筒编号

TSP

13.64

15

1

3万m3/h

13.2℃

13.2℃
农村

1#排气筒

TSP

18.71

15

1.7

5万m3/h

50℃

2#排气筒

NOx
7.73

SO2
6.59

本次评价采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式分别对有组织正常排放的各污染物在下风向2500m范围内的落地浓度进行预测，并计算相应浓度的占标率。项目1#排气筒有组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-9，2#排气筒有组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-10；

表7-9 1#排气筒有组织非正常排放污染物源强估算模式计算结果表

序号

地形

源中心下风向距离

（m）

颗粒物下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

1

简单地形

10

1.191E-9
0

2

简单地形

100
0.2097
23.30
3

简单地形

200
0.2632
29.24
4

简单地形

300
0.2789
30.99
5

简单地形

400
0.2697
29.97
6

简单地形

500
0.2496
27.73
7

简单地形

600
0.3212
35.69
8

简单地形

700
0.3627
40.30
9

简单地形

800
0.3806
42.29
10

最大值简单地形

863
0.3832
42.58
11

简单地形

900
0.3824
42.49
12

简单地形

1000
0.3743
41.59
13

简单地形

1100
0.3579
39.77
14

简单地形

1200
0.3403
37.81
15

简单地形

1300
0.333
37.00
16

简单地形

1400
0.3351
37.23
17

简单地形

1500
0.334
37.11
18

简单地形

1600
0.3307
36.74
19

简单地形

1700
0.3256
36.18
20

简单地形

1800
0.3194
35.49
21

简单地形

1900
0.3123
34.70
22

简单地形

2000
0.3046
33.84
23

简单地形

2100
0.296
32.89
24

简单地形

2200
0.2874
31.93
25

简单地形

2300
0.279
31.00
26

简单地形

2400
0.2708
30.09
27

简单地形

2500

0.2628

29.20
表7-10 2#排气筒有组织非正常排放污染物源强估算模式计算结果表
序号

地形

源中心下风向距离

（m）

颗粒物下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

二氧化硫下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

氮氧化物下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

1

简单地形

10

0

0

0

0
0

0
2

简单地形

100
0.1086
12.07
0.04486
8.97
0.03824
15.30
3

简单地形

195
0.2251
25.01
0.09301
18.60
0.0793
31.72
4

最大值简单地形

200
0.2249
24.99
0.09292
18.58
0.07921
31.68
5

简单地形

300
0.2069
22.99
0.0855
17.10
0.07289
29.16
6

简单地形

400
0.1929
21.43
0.07969
15.94
0.06794
27.18
7

简单地形

500
0.1831
20.34
0.07565
15.13
0.06449
25.80
8

简单地形

600
0.1708
18.98
0.07058
14.12
0.06017
24.07
9

简单地形

700
0.1634
18.16
0.0675
13.50
0.05754
23.02
10

简单地形

800
0.1568
17.42
0.06477
12.95
0.05522
22.09
11

最大值简单地形

900
0.1506
16.73
0.06222
12.44
0.05304
21.22
12

简单地形

1000
0.1437
15.97
0.05938
11.88
0.05062
20.25
13

简单地形

1100
0.1369
15.21
0.05656
11.31
0.04822
19.29
14

简单地形

1200
0.1298
14.42
0.05361
10.72
0.0457
18.28
15

简单地形

1300
0.1227
13.63
0.05068
10.14
0.04321
17.28
16

简单地形

1400
0.1177
13.08
0.04862
9.72
0.04145
16.58
17

简单地形

1500
0.1134
12.60
0.04683
9.37
0.03993
15.97
18

简单地形

1600
0.1089
12.10
0.04501
9.00
0.03837
15.35
19

简单地形

1700
0.1045
11.61
0.04319
8.64
0.03682
14.73
20

简单地形

1800
0.1002
11.13
0.04141
8.28
0.0353
14.12
21

简单地形

1900
0.1011
11.23
0.04178
8.36
0.03562
14.25
22

简单地形

2000
0.1019
11.32
0.04209
8.42
0.03588
14.35
23

简单地形

2100
0.1018
11.31
0.04204
8.41
0.03584
14.34
24

简单地形

2200
0.1014
11.27
0.04188
8.38
0.0357
14.28
25

简单地形

2300
0.1008
11.20
0.04163
8.33
0.03549
14.20
26

简单地形

2400
0.09995
11.11
0.04129
8.26
0.0352
14.08
27

简单地形

2500

0.09899

11.00
0.0409

8.18
0.03487

13.95
由此可见2#排气筒非正常排放时对周围环境的影响很小，1#非正常排放对周围的影响较正常排放时明显增加。

综上所述，本环评提出定期对布袋进行检查，防止因安装问题导致的脱落，定期对布袋进行更换，防治因老化问题导致的布袋破损，最大程度上杜绝非正常排放情况的发生。

（5）无组织排放

项目运营过程中，原料石英砂堆场的扬尘；原料碎石堆场；运输车辆的扬尘；水泥仓呼吸产生的扬尘；粉煤灰仓呼吸产生的扬尘；1#砂仓呼吸产生的扬尘；2#砂仓呼吸产生的扬尘；装卸原料、产品产生的扬尘；成品包装产生的扬尘等为无组织排放。根据工程分析的结果，本项目无组织排放统计如下。

表7-11 无组织排放统计

污染源

污染物

产生量

排放量

总计

原料石英砂堆场的扬尘

粉尘

少量

少量

0.91t/a

原料碎石堆场

少量

少量

运输车辆的扬尘

少量

少量

水泥仓装料呼吸产生的扬尘

2kg/a

2kg/a

粉煤灰装料仓呼吸产生的扬尘

2kg/a

2kg/a

1#砂仓装料呼吸产生的扬尘

9.6kg/a

9.6kg/a

2#砂仓装料呼吸产生的扬尘

6.4kg/a

6.4kg/a

粉灰仓呼吸产生的粉尘

2.4kg/a
2.4kg/a
装卸原料、产品产生的扬尘

石英砂卸载

3.2t/a

0.64t/a

碎石卸载

产品包装

0.25t/a

0.25t/a

运输车辆

尾气

少量

少量

食堂油烟

油烟

少量

少量

本项目年工作330天，每天工作8小时，本项目无组织排放主要集中于生产车间。项目无组织排放污染物源强及参数见表7-12。
表7-12 面源相关参数

面源长度

面源宽度

面源初始排放高度

粉尘

环境温度

50m

50m

10

0.34kg/h

13.2℃

本次评价采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式对本项目无组织排放的各污染物在下风向2500m范围内的落地浓度进行预测，并计算相应浓度的占标率。项目有组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-8；

表7-13 无组织排放污染物源强估算模式计算结果表

序号

地形

源中心下风向距离

（m）

下风向浓度（mg／m3）

浓度占标率（％）

1

简单地形

10

0.00934

1.04

2

简单地形

100
0.07943
8.83
3

最大值简单地形

193
0.08144
9.05
4

简单地形

200
0.08132
9.04
5

简单地形

300
0.07888
8.76
6

简单地形

400
0.07405
8.23
7

简单地形

500
0.07534
8.37
8

简单地形

600
0.07029
7.81
9

简单地形

700
0.06336
7.04
10

简单地形

800
0.05658
6.29
11

简单地形

900
0.05048
5.61
12

简单地形

1000
0.04515
5.02
13

简单地形

1100
0.04064
4.52
14

简单地形

1200
0.03675
4.08
15

简单地形

1300
0.0334
3.71
16

简单地形

1400
0.03048
3.39
17

简单地形

1500
0.02795
3.11
18

简单地形

1600
0.02573
2.86
19

简单地形

1700
0.02376
2.64
20

简单地形

1800
0.02203
2.45
21

简单地形

1900
0.0205
2.28
22

简单地形

2000
0.01912
2.12
23

简单地形

2100
0.01795
1.99
24

简单地形

2200
0.01689
1.88
25

简单地形

2300
0.01593
1.77
26

简单地形

2400
0.01507
1.67
27

简单地形

2500
0.01427
1.59
根据计算结果，再根据修订版大气评价导则中确定评价工作等级的方法，确定项目的评价等级为三级。

《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）第5.3.2.4条中阐述：“三级评价可不进行大气影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测分析的分析依据”。
根据预测，本项目无组织排放，厂界能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表三标准要求。

根据预测结果，项目无组织排放的粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向193m处，颗粒物最大浓度值为0.08144mg/m3，最大占标率为9.05%。最大落地浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，因此，项目运营期有组织排放的粉尘对空气环境的影响不大，不会改变项目所在区域空气环境功能。

根据现场调查，距离项目最近的保护目标是满山红酒业，位于项目东北面100m处，根据预测结果满山红酒业的粉尘浓度约为0.07943mg／m3，占标率约为8.83%。因此本项目有组织排放的废气对最近满山红酒业影响较小。
（6）大气防护距离

本次评价采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式分别对各污染物在下风向2500m范围内的落地浓度进行预测，经过预测可知本项目无组织排放无超点，因此不设置大气防护距离。结果见图7-1。
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图7-10 大气防护距离预测结果
4、异味

项目内垃圾收集设施、化粪池等在运营过程中有异味散发，若不采取相应的措施及加强管理，可能引发异味扰民事件。

垃圾收集桶中的固体废弃物若不及时清理，有机物腐败会产生恶臭气体，恶臭气体产 生量与气温有很大的关系，高温有利于恶臭气体的产生。要求项目区内的生活垃圾 做到分类收集，统一管理，委托环卫部门定期清运。此外，项目区拟建的化粪池均布置在地下，并对周边进行绿化，其产生的臭气经过空气扩散稀释后对周围环境影响较小。
（四）运营期噪声环境影响分析

根据工程分析，运营期噪声主要为运输车辆进出的噪声及负压抽排气系统中风机工作时产生的噪声。

1、运输车辆噪声

经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB(A) ，会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。
为进一步减小项目区各类噪声对周围环境及保护目标的影响，本环评要求：

（1）运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛；

（2）装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间；

（3）项目区内尽量使用低噪声设备，加强对设备的管理，必要时加装降噪装置。

2、固定噪声源
项目噪声主要来布袋除尘器的风机；以及烘干、筛分尾气的风冷风机；制砂机；筛分机等的噪声，根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法（2018版）》中“一般材料隔声效果可以达到15～40dB”，本项目拟采用彩钢瓦封闭，经过墙体阻隔后，选取噪声值减低15dB(A)。经墙体阻隔后的噪声强度见表7-15所示。

表7-15   设备噪声强度

序号

设备名称

数量

源强（dB）

治理设施

治理后的源强（dB）

经墙体阻隔后的噪声值（dB

）

1

制砂、筛分处布袋除尘器风机（96-5型布袋除尘器风机）

1

85

/

85

70

2

物料混合处布袋除尘器风机（HMC-48）

1

85

/

85

70
3

烘干、筛分处气箱式布袋除尘器风机（LPM4B-250）

2

85

/

85

70
4

烘干处引热空气风机

1

85

/

85

70
5

制砂机

1

95

基础减震

90

75

6

筛分机

2

90

基础减震
85

70

7

履带输送机

5

80

基础减震

75

60

8

封闭提升机

4

80

/

80

65

9

螺旋输送机

7

75

/

75

60

10

气力送粉机（运输车辆自带）

1

70

基础减震

65

50

11

回转干燥炉

1

85

/

85

70

12

无重力混合机

1

75

基础减震

70

55

13

包装机

1

75

基础减震

70

55

14

污水一体化处理设施（风机）

1

70

基础减震

65

/

15

污水一体化处理设施（回流泵）

1

60

基础减震

55

/

在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

 L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-14。

本项目噪声源主要集中于生产车间，生产车间噪声源距厂界最近的距离为30m。根据几个声压级相加的通用式：
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式中：L总----几个声压级相加后的总声压级，dB；

Li----某一个声压级，dB。

根据预测，本项目的等声级线图如下：
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图7-1 等声级线图
根据预测结果，本项目运营期厂界噪声值具体如下：

表7-16 厂界噪声预测值

位置

噪声值（dB）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准
达标情况

厂界北面

52.27

昼间60、夜间50

昼间均达标，夜间不生产

厂界南面

42.53

厂界西面

50.26

厂界东面

38.87

根据预测结果，本项目仅在昼间进行生产，晚上不进行生产，运营期厂界昼间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准要求，因此本项目运营期无超标点。

项目对周边距离厂界最近的声环境敏感目标为东北面约100m处昆明满山红酒业有限公司宿舍，根据计算，本项目生产车间对昆明满山红酒业有限公司宿舍的噪声贡献值为41.26dB，本项目夜间不生产，因此昆明满山红酒业有限公司宿舍的噪声贡献值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施：

① 在设备选型上尽量选用低噪音设备。

② 加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。

③ 对风机等采用减震基础，对出风口安装消声器等降噪措施。

以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好，对于本工程其防治措施是可行的。

综上，评价认为项目噪声对声环境的贡献值不大，项目夜间不运营，在实施本次环评提出的相关措施后，不会改变项目所在区域声环境功能，对敏感目标的影响较小。

（4）固体废弃物环境影响分析

1、生活垃圾

根据工程分析，本项目员工为33人，年产生生活垃圾约6.1t/a。生活垃圾经收集后定期委托环卫部门进行清理。

2、废弃包装袋

根据工程分析，本项目为干粉砂浆生产项目，包装袋主要用于包装干粉砂浆产品，因此本项目产生的废弃包装袋不属于危险废物，本项目采用50kg包装袋进行包装，每个包装袋约120g左右，本项目年包装干粉砂浆5万吨，年使用包装袋约120吨，包装袋破损率约0.01%，则年产生破损废弃包装约1.2t/a，统一收集后，定期与生活垃圾一起处置。

3、生活污水处理站污泥
根据工程分析，本项目生活污水处理站主要处理项目运营期的生活污水，生活污水处理站会产生污泥，污泥量约占污水处理量的2%，本项目年处理生活污水643.5m3/a，因此污泥量约为12.87t/a，污泥经定期清掏后自然滤干，定期与生活垃圾一起处置。

4、化粪池污泥
根据工程分析，本项目化粪池污泥年产生1.6t/a，化粪池污泥每年委托环卫部门进行清掏一次。

5、机修、保养产生的废旧机油

根据工程分析，本项目有干粉砂浆运输车辆10辆，定期保养、维修会产生废旧机油，每辆干粉砂浆运输车辆每次机油加注量约为8L，拟3个月保养一次，则年产生废旧机油约320L，废旧机油密度约0.9kg/L，则年产生废旧机油量约为0.3t/a。废机油暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质的单位进行处置。

综上所述，本项目固体废物去向明确，处置合理，并能做到100%处置。
三、产业政策符合性

1、产业政策符合性分析

本项目以水泥、粉煤灰、砂石料为主要原料，经机制砂石后由智能生产设备生产预制干粉砂浆，为其他建筑材料制造。根据国家发展和改革委员会《促进产业结构调整暂行规定》（2011年本2013年修订）规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》中。”对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本2013年修订）》，项目不在规定的鼓励类、限制类和淘汰目录内，属于允许类产业。

综上所述，本项目属于允许类，项目建设符合国家产业政策。

与《昆明市预拌砂浆管理办法》的符合性分析

表7-12 与《昆明市预拌砂浆管理办法》的符合性

《昆明市预拌砂浆管理办法》销售和产生的要求

本项目

设立预拌砂浆生产企业应当向市住房城乡建设行政主管部门申请备案，预拌砂浆生产企业改建、扩建、搬迁以及设立生产站点等备案事项发生变动的，应当办理备案变更手续。

市住房城乡建设行政主管部门应当将备案企业名录报送省散装水泥行政主管部门。

本项目属于新建项目，目前已经备案，并取得了备案证。

预拌砂浆生产企业（含生产站点）应当对生产过程中产生的污水、固体废弃物、噪声采取相应的污染防治措施，实现污水、固体废弃物循环利用；原材料堆场、配料仓应当全封闭，粉尘排放应当符合有关标准。

本项目产生的污水、固体废弃物、噪声采取相应的污染防治措施。

无生产废水产生，洒水降尘的水经蒸发损耗，生活污水经污水处理站处理后回用；本项目设置封闭生产场地，做到堆场、生产全封闭。
预拌砂浆生产企业应当按照有关规定配备专项试验室和专业技术人员。

专业技术人员应当按照规定取得相应的证书并持证上岗。

本项目的产品技术指导由从事预拌砂浆行业13年的上海沪锦砂浆有限公司支持，项目将配备专项试验室和专业技术人员。
预拌砂浆生产企业应当使用符合质量标准的原材料，并按照有关技术标准、规范的要求对进厂原材料进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查；检验不合格的，不得使用。

预拌砂浆生产企业应当全部使用散装水泥。鼓励干混砂浆采用散装方式发放。

本项目在生产过程中使用符合质量的原材料，并按照有关技术标准、规范的要求对进厂原材料进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查；检验不合格的，不进行使用。

本项目全部使用散装水泥。并且大部分产品干混砂浆采用散装方式出售。
预拌砂浆生产企业应当按照有关技术标准、规范、规程以及合同要求设计预拌砂浆配合比；通过系统试验制定常用配合比表，并根据定期验证或者材料变化，对配合比表及时进行修正。

本项目已经参照有关技术标准、规范、规程设计常用预拌砂浆配合比。

预拌砂浆生产企业应当按照有关技术标准、规范和合同的约定对预拌砂浆进行出厂检验，检验合格的方可出厂，并将检验结果存档备查。

本项目建设单位对预拌砂浆进行出厂检验，检验合格的方可出厂，并将检验结果存档备查。严格控制产品质量

市散装水泥办公室应当定期组织预拌砂浆专业技术人员、生产和施工设备操作人员进行专业技能培训。

本项目生产操作人员将定期参加市散装水泥办公室组织的培训。

销售非本市生产的预拌砂浆的，应当向市住房城乡建设行政主管部门报告，并对外公布产品信息。

本项目已经取得了昆明市住房和城乡建设局的回复意见。

预拌砂浆生产企业应当按照规定向市住房城乡建设行政主管部门报送预拌砂浆生产量、销售量、合同签订情况等有关统计报表，不得虚报、瞒报、漏报。

本项目已经取得了昆明市住房和城乡建设局的回复意见。将来运营过程中向昆明市住房和城乡建设局定期提交生产量、销售量、合同签订情况等
预拌砂浆应当使用专用车辆密闭运输，保证车况良好、车容整洁。运输过程中应当采取防渗漏、防扬散、防噪音等污染防治措施。

本项目拟采购10辆专用密闭运输车辆

运载预拌砂浆的专用车辆，应当凭市散装水泥办公室开具的证明，到公安机关交通管理部门办理通行手续，在确保安全和符合环保要求的前提下，按照指定的时间、路线通行或者临时停车。

本项目拟采购的运载预拌砂浆的专用车辆严格的按照《昆明市预拌砂浆管理办法》的规定向市散装水泥办公室开具的证明，并到公安机关交通管理部门办理通行手续，确保安全，并符合环保要求，在运营过程中按照指定的时间、路线通行或者临时停车。
四、选址合理性分析

本项目位于团结街道办事处雨花社区距昆明市30公里处，项目目前为闲置用地，项目租用之前为小墨雨集体所有的废弃石场，石场关闭后，闲置已久，此次在使用现有建筑的情况下，新建相关的生产车间及生活办公区。本项目距昆富线约500m，运输交通便利，同时项目各类污染物均得到有效处置，对周围环境的影响较小。
与《公路安全保护条例》的相符性

本项目距昆明绕城高速公路130m，与《公路安全保护条例》分析详见表7-13。

表7-13 与《公路安全保护条例》的相符性
《公路安全保护条例》的要求
本项目

公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：
　　（一）国道不少于20米；
　　（二）省道不少于15米；
　　（三）县道不少于10米；
　　（四）乡道不少于5米。
　　属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。

本项目距昆明绕城高速公路130m。

在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。
　　在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。
本项目距昆明绕城高速公路130m，不属于公路建筑控制区

新建村镇、开发区、学校和货物集散地、大型商业网点、农贸市场等公共场所，与公路建筑控制区边界外缘的距离应当符合下列标准，并尽可能在公路一侧建设：
　　（一）国道、省道不少于50米；
　　（二）县道、乡道不少于20米。
本项目不属于新建村镇、开发区、学校和货物集散地、大型商业网点、农贸市场等公共场所

新建、改建公路与既有城市道路、铁路、通信等线路交叉或者新建、改建城市道路、铁路、通信等线路与既有公路交叉的，建设费用由新建、改建单位承担；城市道路、铁路、通信等线路的管理部门、单位或者公路管理机构要求提高既有建设标准而增加的费用，由提出要求的部门或者单位承担。
　　需要改变既有公路与城市道路、铁路、通信等线路交叉方式的，按照公平合理的原则分担建设费用。
本项目不涉及新建、改建公路

禁止将公路作为检验车辆制动性能的试车场地。
　　禁止在公路、公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、打场晒粮、种植作物、放养牲畜、采石、取土、采空作业、焚烧物品、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为。
本项目不涉及将公路作为检验车辆制动性能的试车场地。不涉及在公路、公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、打场晒粮、种植作物、放养牲畜、采石、取土、采空作业、焚烧物品、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为。

禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：
　　（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米；
　　（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
　　（三）公路隧道上方和洞口外100米。
　　在前款规定的范围内，因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床的，应当经省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门会同水行政主管部门或者流域管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。

本项目为干粉砂浆生产项目，不涉及采矿、采石、取土、爆破作业等。

除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：
　　（一）公路用地外缘起向外100米；
　　（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
　　（三）公路隧道上方和洞口外100米。

本项目为干粉砂浆生产项目，不涉及生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施

禁止擅自在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施。
　　在前款规定的范围内，确需进行抽取地下水、架设浮桥等活动的，应当经水行政主管部门、流域管理机构等有关单位会同公路管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。

本项目用水来源于昆明满山红酒业有限公司，未在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施。

禁止在公路桥梁跨越的河道上下游的下列范围内采砂：
　　（一）特大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游3000米；
　　（二）大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游2000米；
　　（三）中小型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游1000米。

本项目为干粉砂浆生产项目，项目用的原料砂为外购及碎石制砂而成，不涉及采砂。

禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业。
　　禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。

本项目不涉及利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。

与《关于在我市使用生物质固体成型燃料的补充通知》（昆环保通[2014]129号）的相符性分析

本项目所使用的燃料为生物质燃料，根据昆明市环境保护局发布的《关于在我市使用生物质固体成型燃料的补充通知》（昆环保通[2014]129号）中“1、我市禁止高污染禁燃区内使用生物质固体成型燃料的锅炉，执行燃气锅炉的相关标准和要求。2、结合国家的要求和生物质固体成型燃料的实际使用情况，我市禁燃区内使用生物质固体成型燃料须配套生物质燃料专用燃烧设施”。根据《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》“昆明市高污染禁燃区为（一）主城规划建设区330平方公里范围内，即北至茨坝、普吉，西至海源寺、眠山、马街，南至福保、六甲、广卫，东至呈贡大冲、黄土坡、官渡阿拉乡、东白沙河一线的区域；（二）呈贡新区规划建设区107平方公里范围内，即北至官渡区和昆明经济技术开发区，西至滇池沿岸，南至关山，东至白龙潭山、大尖山、大官山的区域。”，根据《昆明市扩大高污染燃料禁燃区范围的通告》中“禁燃区范围在2008年11月1日施行的《昆明市高污染燃料禁燃区管理规定》规定的范围上增加中心城区规划建设用地范围内西山区碧鸡办事处的碧鸡社区、龙门社区所辖区域7.4平方公里和高新技术产业开发区马金铺办事处东至连接果林和宝峰变电站的高压线，西、南至原马金铺街道行政区划线，北至马澄高速公路43.656平方公里所辖区域”。

本项目位于团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，因此不属于昆明市高污染燃料禁燃区的范围。本项目所使用的热风炉需委托有资质的单位进行设计，建设燃烧生物质燃料的专用热风炉。热风炉尾气设置气箱式布袋除尘器对尾气进行处理。

与《关于生物质成型燃料有关问题的复函》（环办函[2009]29号）的相符性分析

根据《关于生物质成型燃料有关问题的复函》（环办函[2009]29号）中“1、采用农林废弃物（秸秆、稻壳、木屑、树枝等）为原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成的棒状、块状或颗粒物等生物质成型燃料，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，其硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上应用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，不属于高污染燃料。2、生物质成型燃料在城市中的推广应用要充分考虑当地环境空气质量控制要求和燃料供应的实际情况。在城市的燃气供应不能满足需要求时，生物质成型燃料可作为一种替代燃料，并应以燃气的排放标准来要求；在大城市中心区的推广应用应当进行科学论证，并应提出更严格的大气污染物排放控制要求。3、在推广应用工作中，应当加强对生物质成型燃料生产和使用的监督管理，制定生物质成型燃料及配套专用燃烧设备的地方标准和技术规范，规范其生产和使用；在应用过程中，注意监测是否有二噁英类物质产生；生产、销售生物质成型燃料和配套专用燃烧设备的单位应具备相应资质，产品须经质量、安全、环保、节能等相关管理部门的认证，符合相关技术规定和标准。”
本项目所使用的生物质燃料来源于西双版纳旭宏新能源科技有限公司，本项目的固体生物质燃料来源合法，属于清洁燃料。本项目位于团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，不属于城市中心区。本次环评提出本项目热风炉需经有资质的单位进行设计，建设专用生物质燃料热风炉。
五、项目平面布局合理性分析

项目总体分为产品加工生产区及项目办公、宿舍生活区。

项目区紧邻省道，交通方便。项目区内建有生产和生活区两部分，项目主要产噪、产尘环节设备均布置于生产厂房内，通过厂房墙壁隔声、防尘可降低产生的噪声、粉尘对环境的影响，因此，此项的目平面布局合理。

六、排污口规范化设置

排污口是项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。

项目排污口的设置必须合理确定，应按照《云南省排污口管理办法》要求，进行规范化管理。污水排放口应设置明显的标志牌，还应设置规范的、便于测量流量、流速的测速段；对于废气排放口应对排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治，排气筒要设置便于采样、监测的采样口，无组织排放废气应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	施工期
	施工过程
	废气
	定期洒水降尘
	不降低环境功能

	
	
	施工机械及运输车辆
	尾气
	产生量较少，经扩散后，不降低环境功能
	

	
	
	装修有机废气
	VOCs
	
	

	
	运营期
	有组织排放
	制砂、筛分的粉尘
	布袋除尘器（3万m3/h风量），15m（1.7m内径）排气筒，
	颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表一中的浓度要求；

二氧化硫和氮氧化物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表二中的浓度要求；
颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2标准

	
	
	
	物料混合的粉尘
	布袋除尘器（1万m3/h风量），15m（1.7m内径）排气筒，
	

	
	
	
	烘干、筛分的粉尘
	布袋除尘器（4万m3/h风量），15m（1.7m内径）排气筒，
	

	
	
	
	生物质燃料燃烧产生的废气
	
	

	
	
	无组织排放
	原料石英砂堆场的扬尘
	洒水降尘，位于封闭生产场地内，为封闭空间
	厂界达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表三标准要求

	
	
	
	原料碎石堆场
	位于封闭生产场地内，为封闭空间
	

	
	
	
	水泥仓装料呼吸产生的扬尘
	布袋除尘器
	

	
	
	
	粉煤灰装料仓呼吸产生的扬尘
	布袋除尘器
	

	
	
	
	1#砂仓装料呼吸产生的扬尘
	纤维过滤袋
	

	
	
	
	2#砂仓装料呼吸产生的扬尘
	纤维过滤袋
	

	
	
	
	卸载扬尘
	对石英砂卸载时，洒水降尘。石英砂、碎石卸载均位于封闭生产场地内，为封闭空间
	

	
	
	
	产品包装扬尘
	位于封闭生产场地内，为封闭空间
	

	
	
	
	食堂油烟
	设施油烟净化装置
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后进行排放

	噪声
	施工期
	施工设备
	LeqdB（A）
	施工机械合理布局，选用低声级的建筑机械，加强管理，科学安排施工时间
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70 dB（A）、夜间≤55 dB（A）的要求

	
	运营期
	生产车间固定噪声源
	LeqdB（A）
	在设备选型上尽量选用低噪音设备；加强维护、定期检修，保持设备运行正常； 对设备等采用减震基础；安装消声器等降噪措施。
	达《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	
	
	运输车辆
	
	低速行驶、禁止鸣笛、合理安排停车位、合理安排工作时间。
	

	废水处理措施
	施工期
	施工人员
	生活废水
	建设临时厕所及沉淀池进行处理，处理后回用
	处理后回用，不外排

	
	
	施工过程
	施工废水
	建设沉淀池及废水收集沟，收集后回用
	

	
	运营期
	食堂
	食堂废水
	经隔油池进入一体化污水处理设施处理后回用于绿化
	经一体化污水处理设施处理达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）

	
	
	卫生间
	卫生间污水
	经化粪池进入一体化污水处理设施处理后回用于绿化
	

	
	
	员工
	盥洗废水
	
	

	固体废弃物
	施工期
	施工过程
	建筑垃圾
	能够回收的废料回收利用，不能回收利用的委托环卫部门清运处理。
	能100%处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	及时委托环卫部门进行清理
	能100%处置

	
	运营期
	工作人员
	生活垃圾
	委托环卫部门进行清理
	能100%处置

	
	
	包装机
	废弃包装袋
	委托环卫部门进行清理
	能100%处置

	
	
	生活污水处理站
	生活污水处理站污泥
	委托环卫部门进行清理
	能100%处置

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	委托环卫部门进行清理
	能100%处置

	
	
	机修、保养时
	废机油
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置
	能100%处置

	生态保护措施及预期效果：

建议建设单位在项目厂房周边积极进行绿化。绿化不仅能美化环境，还具有净化空气、降低噪声的功能。


表九、结论与建议

	一、结论

1、符合产业政策

本项目为干粉砂浆生产项目，根据《产业结构调整指导目录2011本（2013年修订）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类。因此项目符合国家的产业政策。

2、选址合理性

该项目位于昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，据实地调查，项目所在区域周边主要为工厂，没有较大的废气排放源，也无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，在落实各项污染防治措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能。本项目厂界与周边最近保护目标昆明满山红酒业有限公司最近距离约为100m，无组织排放源距昆明满山红酒业有限公司的最近距离为130m，根据预测，本项目无组织排放无超标点，不设置大气防护距离。本项目卫生防护距离为50m，昆明满山红酒业有限公司距本项目的距离在卫生防护距离范围之外，满足要求，因此项目选址可行。

3、环境质量现状 

评价区域属于螳螂川流域，项目所在区域的地表水有龙庆河、螳螂川、红坡水库。龙庆河、螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水标准。根据《2017年度昆明市环境质量状况公报》，评价区域水质已达不到环境质量Ⅴ类水质标准，其主要原因是沿途受到城市农业的面源的污染。根据昆明市环境保护局发布的《2017年昆明环境状况公报》，项目所在地环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；项目区位于昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，因采石场的运营，目前项目所在区域内已无天然植被分布，调查范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。 

4、项目环境影响评价结论

（1）水环境影响结论

本项目生产过程中不使用水，洒水降尘的水全部经蒸发损耗，不对外排放。

本项目废水主要为生活污水，全部生活废水经一体化污水处理设施处理后，达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化，不对外排放，因此对周围的水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气影响分析、食堂油烟、粉尘及异味。
运输车辆在进出项目区和启动过程会有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为CO、烃类和NOx，呈无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散。食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求后进行排放。项目区有组织排放的废气均经布袋除尘器进行处理后，颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表一中的浓度要求；二氧化硫和氮氧化物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表二中的浓度要求。无组织扬尘经过采取封闭措施、布袋除尘、纤维过滤袋、洒水降尘等措施后，厂界达到达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表三标准要求。项目区内垃圾产生量小，应及时清运，通过合理布局、加强卫生管理等措施后，可减少异味的产生量。

综上所述，本项目大气污染物排放均采取有效措施进行处理，排放的废气对周围环境的影响较小。

（3）声环境影响结论

本项目运营期间通过采取减震垫、墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（4）固体废弃物环境影响结论

生活垃圾经收集后定期委托环卫部门进行清理。废弃包装袋与生活垃圾一起处置。生活污水处理站的污泥经定期清掏自然滤干后与生活垃圾一起处置。化粪池污泥定期委托环卫部门进行清掏。机修、保养产生的废旧机油经统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

综上所述，本项目固体废物去向明确，处置合理，并能做到100%处置。
5、评价总结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；经营单位只要在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，则该项目从环境保护角度来看是可行的。

二、环境保护对策措施

（一）施工期：

1、废气

（1）开挖、钻孔和拆孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干枯的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时适当洒水，防止粉尘飞扬。
（2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的余泥，建筑材料弃渣及时运走。
（3）运余泥卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。
（4）运输车辆加蓬盖，且离开装卸场前先将车辆冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。
（5）对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。
（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气和电炊具。
（7）施工结束时，应及时对施工占用场地进行清理，恢复地面道路及植被。
2、废水

（1）施工人员生活废水必须建设临时厕所及沉淀池处理，生活污水经处理后用于洒水降尘，不外排。

（2）在工程施工场地内需构筑20m3的沉淀池及废水收集沟，以收集施工过程产生的废水，收集沉淀后用于施工过程及洒水降尘，不外排。
3、噪声

（1）禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，必须报有关管理部门批准，才能施工作业。

（2）优先选用低噪声机械进行作业；

（3）施工机械尽量远离保护目标，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作；

（4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

（5）合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪设备；推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，把施工机械噪声影响减至最低。

（6）对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

通过以上措施的实施，可以最大限度的减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。
固体废弃物

（1）施工人员生活垃圾经收集后，交由环卫部门处理
（2）施工单位必须向有关部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可按规定的受纳地点弃土。
（3）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按制定路段行驶。
（4）弃土地方应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
（二）运营期：

1、废水

（1）食堂废水经隔油池处理后进入一体化污水处理设施进行处理，经处理后，水质达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化不对外排放。

（2）卫生间污水及盥洗废水进入化粪池，经化粪池处理后进入一体化污水处理设施进行处理，经处理后，水质达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）回用于项目区绿化不对外排放。

2、废气

项目营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气影响分析、食堂油烟、粉尘及异味。
运输车辆在进出项目区和启动过程会有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为CO、烃类和NOx，呈无组织排放；运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散。

食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求后进行排放。

（3）项目区有组织排放的废气均经布袋除尘器进行处理，颗粒物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表一中的浓度要求；二氧化硫和氮氧化物达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表二中的浓度要求；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）中表2标准。无组织扬尘经过采取封闭措施、布袋除尘、纤维过滤袋、洒水降尘等措施后，厂界达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表三标准要求。项目区内垃圾产生量小，应及时清运，通过合理布局、加强卫生管理等措施后，可减少异味的产生量。

3、噪声

本项目噪声主要来源于运输车辆、固定噪声源。

（1）运输车辆噪声

①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛；

②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间；

③项目区内尽量使用低噪声设备，加强对设备的管理，必要时加装降噪装置。

（2）固定噪声源

① 在设备选型上尽量选用低噪音设备。

② 加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。

③ 对风机等采用减震基础，对出风口安装消声器等降噪措施。

4、固体废物

本项目固体废弃物主要为生活垃圾、废弃包装袋、生活污水处理站污泥、化粪池污泥、机修保养产生的废旧机油。

①生活垃圾经收集后定期委托环卫部门进行清理。

②废弃包装袋与生活垃圾一起处置。

③生活污水处理站的污泥经定期清掏自然滤干后与生活垃圾一起处置。

④化粪池污泥定期委托环卫部门进行清掏。

⑤机修、保养产生的废旧机油经统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

综上所述，本项目固体废物去向明确，处置合理，并能做到100%处置。
三、建议
1、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建立健全环境保护制度，设置专人负责，负责经常性的监督管理；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

2、制定严格的管理制度，保证生产安全。

3、加强环境宣传教育和环境管理，提高员工环保意识。

4、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量。

5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位等的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关的环境法律法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

6、企业要定期或不定期委托有监测能力和资格的单位对项目的排放情况进行监测，以便掌握项目污染物及达标排放情况，一旦出现有投诉，应及时停产并对环保设施进行检修。

四、环保竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环境监测计划一览表及环保设施竣工验收一览表，具体情况见附表。 
附表1   环保竣工验收一览表

项目

验收内容

考核要求

验收方式

废气治理措施

制砂、筛分的粉尘
布袋除尘器（3万m3/h风量），并由1#排气筒（15m高、1m内径）进行排放。
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

检查、监测

物料混合的粉尘

布袋除尘器（1万m3/h风量），并由2#排气筒（15m高、1.7m内径）进行排放。
颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的标准；SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑标准;氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求

烘干、筛分的粉尘

布袋除尘器（4万m3/h风量），并由2#排气筒（15m高、1.7m内径）进行排放。
生物质燃料燃烧产生的废气

原料石英砂堆场的扬尘

对生产场地进行封闭，并将堆场置于生产场地封闭空间内。

厂界达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表三标准要求

原料碎石堆场

水泥仓装料呼吸产生的扬尘

布袋除尘器

粉煤灰装料仓呼吸产生的扬尘

布袋除尘器

1#砂仓装料呼吸产生的扬尘

纤维过滤袋

2#砂仓装料呼吸产生的扬尘

纤维过滤袋

卸载扬尘

对石英砂卸载时，洒水降尘。石英砂、碎石卸载均位于封闭生产场地内，为封闭空间

产品包装扬尘

位于封闭生产场地内，为封闭空间

食堂油烟

设施油烟净化装置

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

检查

噪声治理措施

在设备选型上选用低噪音设备；加强维护、定期检修，保持设备运行正常； 对设备等采用减震基础；安装消声器等降噪措施，产噪设备安装于生产场地封闭空间内。车辆低速行驶、禁止鸣笛、合理安排停车位、合理安排工作时间。
达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类区标准

检查、监测

固废治理措施

生活垃圾

设置生活垃圾收集桶，并定期委托当地环卫部门进行清运

100%处置

检查

废弃包装袋

生活污水处理站污泥

化粪池污泥

废机油

建设危废暂存间，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置，并在施工过程中留有照片及影像资料。

检查，查阅台账；查阅危险废物转移联单

废水处理设施

食堂废水

建设一套一体化污水处理设施，食堂废水经隔油池进入一体化污水处理设施处理后储存于20m3的清水储存池，回用于绿化；化粪池废水及盥洗废水经化粪池进入一体化污水处理设施处理后回用于绿化。

经一体化污水处理设施处理达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后全部回用于项目区绿化，不对外排放

检查、监测

卫生间污水

盥洗废水

附表2   监测计划

分类

内容

监测地点

监测项目

监测频次

实施

机构

负责机构

污染源监测

噪声

厂界东、南、西、北，共4个点

等效A声级Leq

每年两次

委托有资质的环境监测

单位

建设单位

有组织排放废气

1#排气筒进、出口

TSP

每年一次

2#排气筒进、出口

TSP、SO2、NOx
无组织排放废气

厂界上风向1个，下风向2，共3个点

TSP

每年一次

废水

污水处理站进、出口

pH、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、总余氯、总大肠菌群

每年一次

环境监测

噪声

满山红酒业

等效A声级Leq
每年一次
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回转干燥炉
筛分机
履带输送
封闭出料口连接筛分机进口
履带输送
过筛的
未过筛
封闭提升机
2
#
砂仓
布袋除尘器
未过筛的较少，定期经人工清理与碎石一制砂
布袋除尘器
湿砂堆场
湿砂卸载
沸腾炉
鼓风机鼓风
生物质
燃料
料斗
装载机
履带输送
布袋除尘
器引风机
螺旋输送机
收集的粉尘S1
有
组
织
排
放
G
1
-
2
无组织排放G2-5
无组织排放G2-6
无组织排放G2-7
无组织排放G2-8
水泥
封闭气力输送
水泥原料仓
粉煤灰
封闭气力输送
粉煤灰原料仓
计量秤
螺旋输送机
螺旋输送机
袋式下料
布袋单机脉冲除尘器
排气
口废气
布袋单机脉冲除尘器
排气
口废气
回收的物料
回收的物料
无组织排放G2-9
无组织排放G2-10
无重力混合机
封闭提升机
封闭提升机
计量称
袋式下料
袋式下料
袋式下料
袋式下料
碎石堆场
制砂
筛分
履带输送
履带输送
旋风式选
粉机
未过筛的经履带输送
（
细料
）
石粉
封闭斜管
（
粗料
）
1
#
砂
封闭提升机
粉尘
粉尘
96
-
5
型布袋除尘器
有组织排放G1-1
无组织排放G2-1
螺旋输送机
封闭提升机
石粉仓
无组织排放G2-2
1#砂仓
无组织排放G2-3
卸料
无组织排放G2-4
螺旋输送机
1#排气筒（15m，内径1m）
2#排气筒（15m，1.7m）
有
组
织
排
放
G1-3
布袋除尘器
袋式下料
缓存仓
装车
螺旋输送
收集的粉尘S2

封闭连接
包装机
无组织排放G2-11
封闭提升机
人工投料
添加剂料斗
无组织排放G2-12



昆明满山红酒业有限公司引水管取水2.31
食堂
卫生间
盥洗水
洒水降尘
绿化
1.2
0.693
0.417
4
0.834
0.144
1.056
0.693
0.417
4
3
化粪池
隔油池
一体化污水处理设施
1.056
1.11
清水池储存
2.166



昆明满山红酒业有限公司引水管取水2.31
食堂
卫生间
盥洗水
洒水降尘
1.2
0.693
0.417
4
0.144
1.056
0.693
0.417
4
化粪池
隔油池
一体化污水处理设施
1.056
1.11
清水池储存
2.166



碎石240004.4088t
卸载
制砂
石粉48000.0024t
1#砂仓192000.2064t
混合（水泥40000.041t，粉煤灰40000.041，1#砂192000.1968t，2#砂128000.1312t）
成品中含量400000.25t（水泥40000.025t，粉煤灰40000.025t，1#砂192000.12t，2#砂128000.08t。）
湿砂142224.0776t
卸载
烘干
2#砂仓128000.1376t
计量
计量
包装
扬尘1.6t
扬尘0.14t
扬尘0.0064t
水分散失14222.2t
扬尘2.4t
扬尘1.8t
包装售卖产品中含量50000t（水泥5000t，粉煤灰5000t，1#砂24000t，2#砂16000t）
散装销售产品中含量350000t（水泥35000t，粉煤灰35000t，1#砂168000t，2#砂112000t）
扬尘0.0096t
40000.043t
水泥
水泥仓
损失粉煤灰0.002t
计量
40000.043t
粉煤灰
粉煤灰仓
损失粉煤灰0.002t
计量

损失0.16t（水泥0.016t，粉煤灰0.016t，1#砂0.0768t，2#砂0.0512t）
扬尘0.25t（水泥0.025t，粉煤灰0.025t，1#砂0.12t，2#砂0.08t）
洒水降尘增加
的水量7111.1t
外购石英砂135112.9776t
扬尘0.0024t



碎石堆场
制砂
筛分
履带输送
履带输送
旋风式选粉机
未过筛
（细料）石粉
封闭斜管
（粗料）1#砂
封闭提升机
粉尘
粉尘
96-5型布袋除尘器

有组织排放G1-1
15m排气筒排放
无组织排放G2-1
螺旋输送机
封闭提升机
石粉仓
无组织排放G2-2
1#砂仓
无组织排放G2-3
卸料
无组织排放G2-4
螺旋输送机



回转干燥炉
筛分
履带输送
封闭出料口连接筛分机进口
履带输送
过筛的
未过筛
封闭提升机

2#砂仓
布袋除尘器
15m排气筒排放
与碎石一
起制砂
布袋除尘器

湿砂堆场
湿砂卸载
沸腾炉
鼓风机鼓风
生物质燃料
料斗

装载机
履带输送
布袋除尘
器引风机
螺旋输送机
收集的粉尘S2
有
组
织
排
放
G1-2
无组织排放G2-5少量
无组织排放G2-6少量
无组织排放G2-7少量
无组织排放G2-8



土建工程
装修工程
工程验收
运行使用
生活垃圾、
噪声、生活废水、装修垃圾
生活垃圾、噪声、生活废水、
废弃土建渣、扬尘
生产线设备安装



