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建设单位：       云南兴达电子电器工程有限公司      
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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况  

	项目名称
	昆明味之道餐厅建设项目

	建设单位
	云南兴达电子电器工程有限公司

	法人代表
	戴凤仙
	联系人
	郭在玉

	通讯地址
	云南省昆明市经济技术开发区昆明科技创新园B04号

	联系电话
	13888879711
	传真
	/
	邮政编码
	650217

	建设地点
	德瀛华府小区旁

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□   技改□
	行业类别

及代码 
	正餐服务

（H6299）

	占地面积

(平方米)
	1100.94
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	200
	其中：环保投资（万元）
	1.70
	环保投资占总投资比例（%）
	0.85

	评价经费

（万元）
	0.5
	投产日期
	预计2017年10月

	（一）工程内容及规模：

1、项目背景及任务由来

近年来，随着我省经济和社会的迅速发展，人民生活水平不断提高，家务劳动日益社会化，居民家庭与个人的餐饮需求能力迅速提高，居民外出就餐的比例也越来越高。

云南兴达电子电器工程有限公司将使用德瀛华府小区旁建设的建筑楼（共6F，其中1~2F设置为生鲜超市，4~6F设置为商业办公区）3F开办昆明味之道餐厅，建筑面积1100.94m2，提供餐饮服务，共设置210个餐位。
本项目运营后，依托项目所在建筑楼配套建设的隔油池对厨房废水进行处理，依托配套建设的化粪池对生活污水进行预处理后排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七水质净化厂处理。

本项目施工起止时间预计为2017年9月至2017年10月，预计2017年10月投入试运营。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）及其它相关的法律、法规，本项目的建设须编制环境影响报告表。为此，云南兴达电子电器工程有限公司委托“云南银发绿色环保产业股份有限公司”（以下简称“我单位” ）对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《昆明味之道餐厅建设项目环境影响报告表》（报批稿），供建设方上报审批。

2、建设内容及规模

2.1建设内容及规模

云南兴达电子电器工程有限公司将使用德瀛华府小区旁建设的建筑楼（共6F，其中1~2F设置为生鲜超市，4~6F设置为商业办公区）3F开办昆明味之道餐厅，建筑面积1100.94m2，提供餐饮服务，共设置210个餐位，项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表
工程组成

工程名称

主 要 建 设 内 容

备注

主体工程
用餐区
本项目用餐区分为包房和大厅，共设置210个餐位。

/

其中

包房
设置于项目区西侧、南侧和东侧，建筑面积约426m2，共设置8间包间，其中16人豪华商务包房1间，16人豪华包房1间， 20人包房2间，14人包房1间，10人包房3间，共116个餐位。
/

大厅和卡座
设置于项目区西侧，建筑面积约178m2，共设置22桌，其中19个4人桌，3个6人桌，共94个餐位。
/

厨房

设置于项目区东北侧，建筑面积约170m2，设有主炒区、凉菜区、炖菜区、洗碗区和洗菜区，共设有6个基准灶头。
/

辅助工程

收银台

本项目东北侧设置1个收银台，建筑面积为8m2，供收银使用。

/

洗手间

本项目东北侧设置1间洗手间，建筑面积为38m2，供员工和顾客使用。
/

储藏室

本项目东北侧设置1间储藏室，建筑面积为21.65m2，主要用于存放粮食、食用油等。

/

保洁间

本项目东北侧设置1间保洁间，建筑面积为5m2，主要用于存放保洁用具。

/

布草间

本项目东北侧设置1间布草间，建筑面积为7m2，主要存放桌布等。

/

风机房

本项目东北侧设置1间风机房，建筑面积为5m2，主要放置油烟净化器风机。
公用工程

供水

由附近自来水管网供给。
/

供电

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。

/

排水

厨房废水先经隔油池（19m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（120m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七水质净化厂处理。

/

环保工程

三级隔油池
项目所在建筑楼东北侧设置1个三级隔油池，容积19m3。

依托

化粪池
项目所在建筑楼西侧中部设置1个化粪池，容积120m3。

依托

内置烟道
建筑楼3F内东侧中部设置统一的内置烟道直通屋顶并高出屋顶1.5m。
依托

油烟净化器

设置一套大型油烟净化器（风量为12000m3/h），净化效率85%。

新建

垃圾收集设施
生活垃圾收集桶若干，带盖泔水收集桶5个。

新建

噪声

设置1间单独的风机房、且油烟净化器风机设置减震垫。

新建

表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

总建筑面积

m2
1100.94

其

中

用餐区

m2
604

其中

包房

m2
426

大厅和卡座

m2
178

厨房

m2
170

收银台
m2
8

洗手间
m2
38

储藏室
m2
21.65

保洁间
m2
5

布草间
m2
7

风机房

m2
5

过道

m2
242.29

2.2原料及能源消耗

本项目原辅材料主要为大米、食用油、各类蔬菜、肉类、鱼类、调料等，根据建设方提供的资料，项目区拟采购的原材料均为农药残留物合格的产品，同时供货商将提供相关证明，保证原材料的卫生和安全，主要原料及能源消耗见表1-3。

表1-3  项目原材料及能源消耗一览表
序号

名称

年用量

来源

1

肉类（猪、牛、羊等）

32.2t/a

市场购买

2

蔬菜

59.5t/a

3

粮食

22.75t/a

4

各种香料、调料

2.45t/a

5

酒水、饮料

7t/a

6

食用油

1.75t/a

2.3项目主要设备清单

本项目生产设备见表1-4。

表1-4  项目主要生产设备一览表

序号
部门
设施设备
规格/型号
单位
数量
1
主炒区
灶头
80*180（cm）
个
6
3
调料台
60*80(cm)
台
4
4
切配区
冰箱
立式
台
5
5
卧式
台
5
6
保洁柜
立式
台
4
7
菜架
—
台
6
8
双门蒸箱
立式
台
2
9
切片机
60*70*80
台
1
10
电子称
—
台
5
11
热水器
12kw
台
3
12
四眼煲仔炉
立式
台
1
13
排烟系统
烟罩
—
个
1
14
15
大型油烟净化器
—
套
1
16
油烟净化器风机
12000m3/h

台
1
6、工作制度及劳动定员

项目建成后拟设置210个餐位，劳动定员总计20人（提供饮食，住宿自行解决），项目只供应中、晚两餐，含员工在内项目最大接待规模为460人.次/d。本项目年运营365天，每天的运营时间为9:00~21:00。

7、公用及辅助工程

（1）给排水

本项目雨污分流。

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。

厨房废水先经三级隔油池（19m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（120m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七质净化厂处理。
（2）供电

由供电公司统一供给。

（3）消防

按消防安全相关规定，配套相关设施，办理相关手续。

8、环保投资

本项目总投资200万元，其中环保投资约1.70万元，占总投资的0.85%，具体内容见表1-5。

表1-5  环保投资估算明细一览表

项目

内容

投资

废气

厨房油烟

一套大型油烟净化器（风量为12000m3/h），净化效率85%

1.0
废水

三级隔油池

1个三级隔油池（19m3）；1个化粪池（120m3）
依托

固废

生活垃圾收集桶

若干

0.5

带盖泔水收集桶

5个

噪声

设备噪声
设置1间单独的风机房、且油烟净化器风机安装减震垫

0.2
合计

1.70


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，截止2017年7月，项目尚未建设，本项目无原有污染源问题。



二、建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

西山区是昆明市五城区之一，是昆明城的西南部分。东濒碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。

本项目位于德瀛华府小区旁，本项目中心地理坐标为东经102°41′01.44″，北纬24°59′52.39″，海拔1890m。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性

1

德瀛华府小区 

北侧、30m

小区

2

商业区

北侧、200m

商业

3

云南省法官进修学院

北侧、230m

学校

4

商业楼

东侧、10m

商业

5

德亨中学

东侧、65m

学校

6

日新中路

东侧、420m

道路

7

陆家路

南侧、8m

道路

8

红星紫郡小区
南侧、35m

小区

9

福康花园小区
南侧、130m

小区

10

经典.名旺角小区
东南侧、340m

小区

11

清水河

南侧、410m

河流

12

红星美凯龙家居生活馆

西侧、30m

商业

13

爱琴海购物中心
西南侧、80m
商业

14

红星国际广场晶品小区

西北侧、150m
小区

15

广福路

西侧、250m
道路

16

陶然雅苑小区

西侧、350m
小区

17

云南博亚医院

西侧、300m
医院

18

红星檀宫小区

西侧、320m
小区

2、地形、地貌

昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大致北高南低，微向滇池倾斜；市区海拔1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。该区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、尼盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。本项目处于滇池断陷湖积盆地北部地段，评价区域表层为新生代第四期以来沉积物，覆盖厚层约10m。主要耕作土壤为水稻土、红壤和紫色土等。根据国家《建筑抗震设计规范》(GB500l1-2001)，昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。

3、气候、气象

项目所在区域属北亚热带季风气候，气候变化主要受西南季风热带大陆气团交替控制，形成了冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明的气候特点。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量88～90％，年平均降雨日数134.6天，相对湿度平均为73％；蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率65％；多年主导风向为西南偏西风，频率为16%，年静风频率31%，平均风速2.1m/s, (频率17％)，最大风速19m/s(1月)，风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月；气压814.2hPa。

4、水文、水系

项目所在地属于滇池流域。滇池流域由入湖河流、滇池和出湖河流组成，属国家重点保护水域之一，对维护区域生态系统的平衡有重要作用，同时还具有调蓄防洪、旅游、航运、水产、调节气候等多种功能，项目区地表径流汇入滇池草海。

距离项目最近的地表水体为项目南侧410m的清水河，距离项目最近的地表水为清水河，清水河为采莲河的支流。项目区水系图见附图4。

5、植被与生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率 17%。

项目位于城市建成区，区域内天然植被少，只有街道行道树及人工绿地。地表植被为人工绿化植物，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。

	（二）社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 

1、社会经济结构

2016年，全区辖马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结10个街道办事处。下辖社区居委会103个、居民小组393个。年末，西山区常住人口为77.5 万人，户籍人口为52.8 万人。在户籍人口中，男性人口26.3万人,女性人口 26.5 万人；少数民族人口为 8.23万人，占总人口的15.6 %。人口出生率为11.74‰，死亡率6.45‰，人口自然增长率5.29‰以内。

2016年，区级财力持续增长，地方公共财政预算收入增收2.1亿元，完成融资20.8亿元，向上争取资金7.8亿元。完成政府存量债务清理甄别工作，有效防控债务风险。全区实现地区生产总值451.91亿元，增长8.1%；地方公共财政预算收入完成34.6亿元，增长6.4%；地方公共财政预算支出35.53亿元，下降3.8 %。区域规模以上固定资产投资完成483.64亿元，增长20.7%；社会消费品零售总额完成414.2亿元，增长11.7%。第一产业实现增加值3.6亿元，增长4%；第二产业实现增加值119.96亿元，增长 9.5%；第三产业实现增加值328.35亿元，增长7.6 %，占地区生产总值的比重达73.1%，支撑作用日益凸显。坚持把产业结构优化转型升级作为产业发展的重点，产业结构进一步优化，三次产业比由上年末的0.8∶26.9∶72.3调整为0.8∶26.5∶72.7。万元地区生产总值能耗下降4.46%；非公经济实现增加值238亿元，增长9.5%。完成国税收入 19.46亿元 ，组织地方税收收入35亿元，分别增长 4.59 %和 0.1%。

2、教育、文化

西山区人文底蕴浓厚，区内文物古迹众多、高等院校遍布、社区文化繁荣。全区共有各级各类学校238所，其中，完全中学10所、普通中学9所、高级中学1所，九年一贯制学校14所、十二年一贯制学校2所、小学74所、幼儿园117所、中职学校9所、特殊教育学校1所、教育科研信息培训中心1个；在职教职工8994人、专任教师6759人，在校（园）学生11.75万人。有区属教办学校91所，学生5.63万人；民办和其他部门办学校110所，学生2.72万人。

3、文物保护

西山区有悠久的历史，灿烂的文化和光荣的革命传统。2014年, 完成船房、中平等25个社区文化室改扩建。全区文化站（室）共开展11类54项4750次公共文化服务活动，公共文化服务运行资金到位率100%。收集整理10个街道办事处96个社区非物质文化遗产线索资料，完成1名省级非遗项目传承人、8个区级非遗项目、19个区级传承人的申报工作。先后承办、协办并参与省文化厅举办的“祖氏滇绣画——祖玉兰刺绣精品展”、省人大常委会举办的“祖玉兰刺绣精品展”以及“中国非物质文化遗产保护出版成果展”等7个非遗展览展示。民间文化技艺项目“葫芦雕绘”获第四届全国非遗联展银奖。

向上级争取文物修缮资金 201万元，并先后启动全国重点文物保护单位“石龙坝水电站”第二发电车间及内厂区水工设施、“东、西寺塔”的修缮工程。对区级文物保护单位“节孝石牌坊”、登录文物“李培莲墓石牌坊”进行科技保护修缮。同时，全力配合对市级文物保护单位“盘龙阁”、登录文物“盘龙十七号”进行修缮。区观音山观音寺等7项区级文物保护单位被昆明市人民政府公布为第六批市级文物保护单位，至此区内市级文物保护单位达17项。在对区内514家国有单位摸底调查的基础上，认定全区共有可移动文物2000余项。

项目评价区域内无名胜古迹、文物保护单位。





三、环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
距离项目最近的地表水为项目区南侧410m的清水河，清水河为采莲河的支流。根据《云南省地表水功能区划（2010~2020）》，采莲河“源头—入外海口”水环境功能属于一般鱼类保护、农业用水，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，采莲河水质类别为Ⅴ类，污染程度显著减轻。

2、环境空气质量现状


本项目位于德瀛华府小区旁，根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、 可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准。

3、声环境质量现状

本项目位于德瀛华府小区旁，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5dB(A)，噪声总体水平与2015年持平，达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区Leq（昼间）≤60dB(A)的要求，实际可达1类区Leq(昼间) ≤55dB(A)的要求；2016年昆明市主城区交通干线昼间噪声平均值为67.4dB(A)，较2015年下降了1.4dB(A)，达GB3096-2008《声环境质量标准》中4类区Leq（昼间）≤70dB(A)的要求。

4、生态环境质量现状

项目区处于城市建成区，区域内原生植被已基本消失，现存植被主要为景观树，无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也未发现评价区内有古树名木。

评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等。经调查，项目区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1  项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
声环境

德瀛华府小区 

北侧、30m

约200户、700人

GB3096-2008《声环境质量标准》2类 

红星紫郡小区
南侧、35m

约120户、420人

德亨中学

东侧、65m

约500人

福康花园小区
南侧、130m

约180户、630人

红星国际广场晶品小区

西北侧、150m
约80户、280人

空气环境

德瀛华府小区 

北侧、30m

约200户、700人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

红星紫郡小区
南侧、35m

约120户、420人

德亨中学

东侧、65m

约500人

福康花园小区
南侧、130m

约180户、630人

红星国际广场晶品小区

西北侧、150m
约80户、280人

云南省法官进修学院
北侧、230m
约200人

云南博亚医院

西侧、300m
约150人

地表水
清水河

南侧、410m

Ⅲ类
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准




四、评价适用标准 

	环

境
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量
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	1、地表水环境质量标准

距离项目最近的地表水为项目区南侧410m的清水河，清水河为采莲河的支流。根据《云南省地表水功能区划（2010~2020）》，采莲河“源头—入外海口”水环境功能属于一般鱼类保护、农业用水，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准限值见表4-1。

    表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L
         项目

类别

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
总磷

NH3-N

石油类

GB3838-2002

III类标准

6～9

≤20
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
2、环境空气质量标准

本项目位于德瀛华府小区旁，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

单位

总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

µg/m3
24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3、声环境质量标准
本项目位于德瀛华府小区旁，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类。项目南侧厂界退让陆家路8m，陆家路（已建成，20m宽，城市次干路）。根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，城市次干路执行4a类标准，4a类声环境功能区划分方法为相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m的范围执行4a类标准，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。本项目临陆家路的第一排建筑物高于3层，临陆家路一侧执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类（临陆家路一侧）

70

55




 50

	
	4类（临陆家路一侧）

	70

	55
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量
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	总量控制建议指标：

   根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

1、废水

废水排放量：1.68万m3/a；

COD: 5.88t/a；

氨氮: 0.34t/a；

总磷：0.10 t/a。

由于本项目废水能排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七水质净化厂处理，废水总量指标计入昆明市第七水质净化厂进行考核，本项目不单独设置废水排放总量控制建议。

2、固废：处置率100%。




五、 建设项目工程分析  

	一、施工期施工流程及产污节点

本项目施工期主要对房屋进行装修，分别进行房间分隔、地面铺设、管线铺设、墙面粉刷、设备安装等。施工期自2017年9月至2017年10月，预计2017年10月投入运营。

施工期施工流程及产污节点见图5-1。
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图5-1  施工期施工流程及产污节点示意图

施工期主要为装修、设备安装，污染物主要包括废气、噪声、固体废弃物、废水等，项目施工期约为1个月。

（1）施工废气

施工期装修、设备安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。施工期废气主要为装修废气。装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。

（2）施工废水

项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。

①生活污水

施工人员使用项目所在建筑楼设置的卫生间，施工人员不在项目区内食宿，生活废水主要是洗手废水等，施工高峰期的施工人员预计为10人，根据类比同类项目，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.3m3/d，按排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.24 m3/d。经项目所在建筑楼设置的化粪池（120m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七水质净化厂处理。

②施工废水

施工期废水主要为工具清洗废水，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 

（3）施工固废

施工固废主要是建筑装修垃圾，施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03t，本项目总建筑面积为1100.94m2，则本项目建筑垃圾产生量为33.03t，统一收集后由施工单位运至城管指定地点堆放。

②生活垃圾

施工高峰期的施工人员预计为10人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.005t/d，统一收集后委托环卫清运。

（4）施工噪声

施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如压缩机、切割机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声等，多为瞬时噪声。对声环境影响最大的是机械噪声，根据类似施工过程的调查，装修阶段项目施工所涉及其1m处A声级见表5-1所示。

表 5-1  施工期主要噪声源强  单位：dB(A)

施工阶段

主要工程机械

A声级

装修阶段

压缩机

75~86

切割机

100-105

二、运营期主要污染物排放情况

运营期经营流程及产污节点如图5-2所示。
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图5-2  项目运营期产污流程简图

1、经营流程简述

运营期的经营流程主要为客户到达后点餐，服务员根据客户的要求上餐、客户消费，客户消费完毕结账后由服务员对用餐区进行打扫。

   1.1废水产排核算

   ①餐饮废水
本项目营业面积约为1100.94m2，提供中、晚两餐服务，年营业365天。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T 168—2013），营业面积>1000m2的餐厅用水定额为48L/(m2•d)，则餐厅经营用水量为52.85m3/d，废水产生系数取80%计算，则废水产生量为42.28m3/d。根据类比同类项目，清洗肉类用水占餐饮用水的32%，清洗蔬菜用水占餐饮用水的30%，洗刷餐具和地面清洁用水占餐饮用水的38%。清洗肉类用水量为16.91m3/d，废水产生量为13.53m3/d；清洗蔬菜用水量为15.86m3/d，废水产生量为12.69m3/d；洗刷餐具和地面清洁用水量为20.08m3/d，废水产生量为16.06m3/d。

   ②卫生间废水
项目区东北侧设有卫生间，根据类比同类项目，卫生间人均用水量以10L/人·d计（包括冲厕废水和清洁用水），每天按460人·次使用计算，则卫生间总用水量为4.6m3/d。废水产生系数取80%计算，污水产生量为3.68m3/d。

  项目用排水情况详见表5-2。

表5-2  项目用排水情况一览表

序号

用水对象

用水情况

单位用水指标

新鲜水用量(m3/d)

排水量(m3/d)

1

清洗肉类

1100.94m2
48L/(m2•d)，其中清洗肉类的用水量占餐饮用水的32%，清洗蔬菜用水占餐饮用水的30%，洗刷餐具和地面清扫用水占餐饮用水的38%
16.91

13.53

2

清洗蔬菜

15.86

12.69

3

清洗餐具和地面清洁

20.08

16.06

4

卫生间

460人/d
10L/人·d
4.6

3.68

合计

/

/

57.45

45.96

1.2水量平衡图
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昆明市第七水质净化厂

清洗餐具和地

面清洁

29.59

16.91

13.53

3.38

清洗肉类

隔油池

16.06

15.86

12.69

3.17

清洗蔬菜

4.6

3.68

0.92

卫生间

29.59

16.37

45.96

45.96


图5-3  运营期水量平衡图（单位：m3/d）

1.3项目用排水核算小结

根据上述核算，项目废水排放量为45.96m3/d，1.68万m3/a。

1.4废水处理措施

厨房废水先经三级隔油池（19m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（120m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七质净化厂处理。
表5-3  项目废水产生及排放源强

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量

废水量

1.68万m3/a

1.68万m3/a

0万m3/a
COD

≤400

6.72

≤350

5.88

0.84

BOD5
≤350

5.88

≤300

5.04

0.84

SS

≤300

5.04

≤140

2.35

2.69

动植物油

≤200

3.36

≤80

1.34

2.02

NH3-N

≤35

0.59

≤20

0.34

0.25

总磷

≤8

0.13

≤6

0.10

0.03

2、废气

2.1厨房油烟
本项目厨房设置6个灶头，厨房油烟为食用油加热裂解产物，项目共有20个员工，最大接待量为210人/d，人均食用油日用量约30g/（人·餐），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值3%核算，每天的平均热加工时间为6h，建设单位拟安装一套大型油烟净化器（风机风量为12000m3/h、净化效率85%）。

油烟产生量约为0.207kg/d，0.08t/a，2.88mg/m3，则外排的油烟量为0.031kg/d，0.012t/a， 0.43mg/m3。油烟源强情况如表5-4所示。

表5-4  食堂油烟废气产排一览表

排放源
风机风量

产生情况

环保措施
排放情况
m3/h
mg/m3
t/a
mg/m3
t/a
厨房

12000

2.88

0.08

采用效率≥85%的油烟净化器
0.43

0.012

2.2异味

项目生活垃圾收集桶、带盖泔水收集桶、卫生间等会散发一定的异味，但其散发量较少，通过对生活垃圾和泔水日产日清，并对卫生间及时打扫等，异味对周围影响不大。

3、噪声

运营期噪声主要来源于油烟净化器风机噪声和顾客的喧哗噪声。经类比同类项目，噪声源强见表5-5。

表5-5  项目运营期噪声源强表

序号

声源

产生源强dB(A)

数量

声源位置

1

油烟净化器风机

75

1

风机房
4

顾客喧哗

60

/

包房、大厅及卡座区

4、固废

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、餐厨废弃物和废油脂。

（1）生活垃圾

餐厅生活垃圾主要由顾客和员工所产生，主要包括有餐巾纸、货品包装、瓶罐等。根据《第一次全国污染源普查》，垃圾产生量按0.4kg/餐位•d计算，项目共210个餐位及员工20人，则生活垃圾产生量为92kg/d，33.58t/a。生活垃圾按照可回收和不可回收分类收集处置，其中如易拉罐、玻璃瓶、塑料瓶、包装垃圾等可回收成分待集中收集后外售回收单位；其余不可回收垃圾收集到垃圾桶暂存后，由环卫部门定期统一清运。

（2）餐厨废弃物

运营期餐厨废弃物主要是剩汤、剩饭菜，产生量为0.5kg/餐位•d，按全部餐位（210个）和全体员工（20人）计，则餐厨废弃物产生量为115kg/d，41.98t/a，采用带盖泔水收集桶收集，依照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第 109 号）的有关规定，委托有资质的单位定期清运处置。

（3）废油脂

①隔油池废油

项目消耗食用油为6.9kg/d、2.52t/a，废弃油脂产生量按总耗油量的12%计算，本项目隔油池废油脂产生量约为0.83kg/d，0.3t/a，委托有资质单位清掏清运。

②油烟进化器废油脂

项目运营期会产生少量油烟净化器废油，委托有资质单位定期清理。

项目运营期固废产排情况见表5-6。

表5-6  运营期固废产排情况一览表
序号

项目

排放量

处置情况

1

生活垃圾

92kg/d，33.58t/a
分类收集由环卫部门定期清运

2

餐厨废弃物

115kg/d，41.98t/a
委托有资质单位清运处置
3

隔油池废油脂

0.83kg/d，0.3t/a
4

油烟净化器废油脂

少量

三、本项目污染物核算汇总

根据前面对各个污染物的分析过程，本项目运营期间污染物产生及排放统计情况，见表5-7。

表5-7   本项目主要污染产生及排放总汇一览表
污染物类型
处理前产生浓度mg/Nm3
处理前产生量t/a

处理后排放浓度mg/Nm3
处理后排放量t/a
备注

大气污染物

厨房油烟

2.88

0.08

0.43

0.012

经大型油烟净化器处理后经项目所在建筑楼的内置烟道外排

异味

少量

少量

/

固体废物

生活垃圾

/

33.58t/a
/

0
分类收集由环卫部门定期清运

餐厨废弃物

/

41.98t/a
/

0
委托有资质的单位定期清运处置
隔油池废油脂

/

0.3t/a
/

0
油烟净化器废油脂

/

少量

/

0
水污

染物

废水量

1.68万m3/a
1.68万m3/a
厨房废水经三级隔油池处理后和其它生活污水经化粪池处理达标后外排陆家路市政污水管网、最终进入昆明市第七水质净化厂处理
COD

≤400

6.72

≤350

5.88

BOD5
≤350

5.88

≤300

5.04

SS

≤300

5.04

≤140

2.35

动植物油

≤200

3.36

≤80

1.34

NH3-N

≤35

0.59

≤20

0.34

总磷

≤8

0.13

≤6

0.10

噪声

风机等

60~75dB(A)

设置单独的风机房，且油烟净化器风机安装减震垫



六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	项目区
	粉尘、装修废气
	少量、无组织排放

	
	运营期
	厨房
	厨房油烟
	2.88mg/m3
	0.08
	0.43mg/m3
	0.012

	
	
	
	异味
	少量，无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工废水
	经沉淀处理后回用于施工或洒水降尘、无外排

	
	
	
	施工人员生活污水
	少量，经项目所在建筑楼设置的化粪池处理后排入陆家路市政污水管网

	
	运营期
	厨房

卫生间

 项目区
	废水量
	1.68万m3/a
	1.68万m3/a

	
	
	
	COD
	≤400
	6.72
	≤350
	5.88

	
	
	
	BOD5
	≤350
	5.88
	≤300
	5.04

	
	
	
	SS
	≤300
	5.04
	≤140
	2.35

	
	
	
	动植物油
	≤200
	3.36
	≤80
	1.34

	
	
	
	NH3-N
	≤35
	0.59
	≤20
	0.34

	
	
	
	总磷
	≤8
	0.13
	≤6
	0.10

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	建筑垃圾均由施工单位运至城管指定地点，生活垃圾经统一收集后委托环卫清运

	
	
	
	建筑垃圾
	

	
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	92kg/d，33.58t/a
	可回收垃圾集中收集后外售回收单位，不可回收垃圾委托环卫部门定期清运

	
	
	项目区
	餐厨废弃物
	115kg/d，41.98t/a
	委托有资质的单位定期清运处置

	
	
	隔油池
	隔油池废油脂
	0.83kg/d，0.3t/a
	

	
	
	油烟净化器
	油烟净化器废油脂
	少量
	

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	75～100 dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	
	运营期
	项目区
	设备噪声
	60～75 dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	其

他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

项目所在区域为昆明市主城区，无原生天然植被。项目不新增建设用地，项目建设运营不会造成水土流失、植被破坏的生态影响。




七、环境影响分析  

	（一）相关符合性分析：

1、产业政策符合性分析

本项目属于餐饮建设项目，经对照国家发改委的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013 年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。

2、与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）的符合性分析

表7-1  昆明市政府第46号令相符性分析

项目

46号令规定要求

本项目情况

符合性

选址要求

严禁在下列地点新办餐饮业：（一）居民住宅楼内；（二）饮用水源一级保护区内。

项目所在建筑性性质为商业用房，不属于居民楼；项目选址于主城区，不在饮用水源一级保护区内。

符合

废水排放要求

向城市污水集中处理设施排放污水的，配置规范化的隔油设施。日排废水30立方米以上的需建设规范化排污口。

项目依托所在建筑楼建设的三级隔油池处理含油废水，本项目排水量45.96m3/d，本项目设置规范的排污口，位于陆家路一侧，项目产生的含油废水经三级隔油池处理后和其它废水经化粪池处理达标后排入陆家路市政污水管网。

符合

废气排放要求
配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上。
本项目油烟经项目所在建筑楼设置的内置烟道外排，项目周边10m内没有建筑物，排口高于自身建筑物1.5m，排口朝上，避开了项目北侧的德瀛华府小区、项目南侧的红星紫郡小区和东侧65m的德亨中学等。
符合

噪声排放要求

对产生噪声的设施，应采取隔声、降噪措施。

油烟净化器风机设置单独的风机房且风机加装隔声垫。

符合

其他

禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；在禁煤区范围内严禁使用非清洁燃料；在滇池、阳宗海流域严禁使用含磷洗涤用品。
不使用不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；采用电和天然气为能源，不使用非清洁燃料。

符合

根据上表分析结果，本项目与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）中的要求相符。

3、与环保部《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的符合性分析
表7-2  《饮食业环境保护技术规范》相符性分析

项目

技术规范要求

本项目情况

符合性

选址

现有住宅楼内不宜新设置产生油烟污染的饮食业单位。

项目所在建筑不属于居民楼，为商业楼。

符合

总平面布置

饮食业单位平面布置应满足建筑功能、烹饪加工工艺及卫生防疫的要求，合理组织各种流线，减少污染影响。
平面布置功能分区明确，流线清楚，热加工区集中布置又根据需要进行适当分区。

符合

饮食业单位人流、物流出入口应分开设置，商住楼内新建饮食业单位出入口应独立设置。

人流、物流出入口分开设置。
符合

油烟净化

厨房的炉灶、蒸箱、烤炉(箱)等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置。

在灶具上方均设置有集气罩。

符合

油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度宜取1.8~1.9m，罩口面风速不应小于0.6m/s。

本项目油烟集气罩罩口投影面积及离地高度满足要求。
符合

油烟气排风水平管道宜设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不应小于0.1m，管道应密封无渗漏。

油烟气排风水平管道设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不小于0.1m，管道密封无渗漏。
符合

饮食业单位的油烟排风量以及设备配套空间应与其规模相适应。
本项目设置6个灶头，设置一套大型油烟净化器（风量为12000m3/h），油烟排风量与灶头规模相适应。

符合

放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于1.5m，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、板顶间的距离不应小于0.45m。

本项目油烟净化器安装于屋顶，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、板顶间的距离不小于0.45m。
符合

油烟净化装置应置于油烟排风机之前。

本项目油烟净化装置置于油烟排风机之前。
符合

油烟排放

饮食业单位应按GB/T16157 的要求设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB 18483 的要求。

本项目设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB 18483 的要求。
符合

建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

本项目油烟排放口高度大于15m。
符合

经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m。

本项目经油烟净化后的油烟排放口与周边最近环境敏感目标距离35m， 满足要求。

符合

隔油设施

含油污水应经隔油设施处理后排放。

本项目依托所在商业楼设置的隔油池对含油废水进行处理。
符合

隔油池应符合下列要求：

a) 含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

b) 池内水流流速不宜大于0.005m/s；

c) 池内分格宜取二档三格；

d) 人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管；

底至池底的深度，不宜小于0.6m；

e) 与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。

本项目依托的隔油池符合规定。

符合

根据上表分析结果，本项目与《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的要求相符。

4、平面布局合理性分析

本项目按功能分成用餐区和厨房。厨房位于项目区东北侧，就餐区位于项目区东南侧、南侧和西侧，项目合理的利用有有限的经营空间，整体平面布置满足了建筑功能、烹饪加工工艺及卫生防疫的要求，合理组织各种流线。其中厨房根据功能分成热作区、配菜区、清洗区，热作区设有炒灶，炒灶上方安装有集气罩，集气罩上方装有油烟净化器及风机；配菜区设置有2张操作台，对原材料进行初加工；清洗区设有“一洗、二清、三消毒”三个水池，项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。

 5、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》（2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，2013年1月1日施行），滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区：

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目选址于德瀛华府小区旁，属于滇池保护范围的三级保护区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比如表7-3所示。

表7-3  本项目与《云南省滇池保护条例》对比一览表

云南省滇池保护条例要求

本项目情况

是否相符

第二十七条新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施

本项目为餐饮建设项目，含油废水经三级隔油池处理后和其它废水经化粪池处理达标后外排陆家路市政污水管网。

符合

第三十条滇池保护范围内的单位应当采取有效措施，控制氮、磷等污染物的排放，逐步实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化

废水经化粪池预处理达标后外排陆家路市政污水管网，之后进入昆明市第七水质净化厂处理。

污泥委托环卫部门定期抽运并妥善处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

符合

第三十二条滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋

本项目为餐饮建设项目，不生产、销售含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋；运营期间，建设单位将加大对员工和顾客的环保宣传，不使用条例中禁止的物品。

符合

第五十三条三级保护区内禁止下列行为：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；

（五）猎捕野生动物；

（六）在禁止开垦区内开垦土地；

（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目运营期间，不存在条例中的第五十三条所列各项影响环境的行为。

符合

根据上表分析结果，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求相符。

6、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》符合性分析

根据《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，规定中的“一湖两江”流域保护区范围包括：

（一）昆明主城规划控制区620平方公里范围内；

（二）呈贡新城规划控制区160平方公里范围内；

（三）滇池水体及滇池环湖公路面湖一侧区域（含湖面），即：广福路（六甲立交桥至西福路段）、西福路（西福路至西华园段）、石安公路（西华园至高峣段）、环湖东路现状与规划路、规划的环湖南路、高海公路辅道以内（含湖面）的区域；

（四）盘龙江、新宝象河、大观河、大清河、枧槽河、冷水河、牧羊河、采莲河、乌龙河、老宝象河、洛龙河、中河、东大河、大河、金汁河、新运粮河、王家堆渠、马料河、西坝河、金家河、南冲河、五甲宝象河、虾坝河、姚安河、海河、捞鱼河（含上游梁王河）、柴河、白鱼河、茨巷河、老运粮河、古城河、小清河、六甲宝象河、老宝象河、老盘龙江、螳螂川36条出入滇河流及河道两侧各200米范围内；

（五）除主城规划控制区、呈贡新城规划控制区以外县（市）区的城区规划区范围及流经县（市）区城区的河流及河道两侧各200米范围内；

（六）城镇集中式饮用水水源地；

（七）上述区域内的湖泊和水库。

本项目选址于德瀛华府小区旁，属于上面第一条中的范围，为“一湖两江”流域保护区范围。项目与规定中的要求对比如表7-4所示。

表7-4  本项目与“一湖两江”保护若干规定对比一览表

昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定

本项目情况

是否

相符

第二条禁止国家机关、社会团体、企事业单位，驻昆部队，个体工商户的下列行为：

（一）新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目；

（二）向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的废水（液）、污水；

（三）向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾到渣土、垃圾、粪便和其他废弃物；

（四）在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；

（五）法律、法规、规章规定的其他违法行为。

（一）本项目废水经处理后达标排放陆家路市政污水管网，不是直接排入地表水体中；

（二）废水经处理后达标排放；

（三）本项目不向“一湖两江”流域保护区倾到渣土、垃圾、粪便和其他废弃物；

（四）本项目运营期间不存在此规定中的行为；

（五）项目建设、运行严格遵守各项法律、法规、规章和规定。

相符

第五条：

在排污管网覆盖且排污管网能与城镇污水处理厂配套使用的区域，向“一湖两江”流域保护区排污的排污户必须于2008年12月31日前将污水接入排污管网，其中工厂、宾馆、饭店、医院、洗浴、洗涤、洗车等企事业单位和个体工商户必须将污水处理至规定标准后，方能接入排污管网。

2009年6月30日，排污管网仍不能覆盖或者排污管网不能与城镇污水处理厂配套使用区域的排污户，必须自建处理系统，回用水的水质达到国家城市污水再生利用相关标准，经处理外排的废水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

废水能进入昆明市第七水质净化厂处理，废水经化粪池预处理达标后排入陆家路市政污水管网，之后进入昆明市第七水质净化厂处理。

相符

根据上表分析结果，本项目与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》中的要求相符。

7、与《昆明市河道管理条例》符合性分析

根据《昆明市河道管理条例》昆明市人大常委会公告第27号，第四章保护与管理：

第二十条河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。

河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。

第二十一条河道的具体管理和保护范围，由水行政主管部门或者滇池行政主管部门根据河道管理的需要，会同同级城乡规划、国土资源、环境保护等行政管理部门划定，经同级人民政府批准并公布。

河道管理和保护范围划定后，由水行政主管部门或者滇池行政主管部门设立标志。

第二十二条在河道保护范围内禁止下列行为：

（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；

（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；

（三）向河道排放污水；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；

（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。

第二十三条在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：

（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；

（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；

（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；

（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。

第二十四条在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为：

（一）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品；

（二）设置排污口；

（三）倾倒污水、污物；

（四）堆放、抛洒、焚烧物品；

（五）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽。

第二十五条禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备。

因公共利益需要占用或者拆除河道配套设施设备的，按照有关法律法规的规定进行迁建、改建或者补偿，其费用由占用或者拆除单位承担。

第二十六条在城乡截污管网已覆盖的区域，不得设置入河排污口；未覆盖的区域，应当达标排放。

第二十七条建设单位确需在河道管理范围内建设以下工程项目的，工程建设项目应当符合河道规划，其建设方案应当经水行政主管部门或者滇池行政主管部门审查同意并按照基本建设程序办理审批手续：

（一）修建开发水利、防治水害、治理河道的各类工程；

（二）建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排水口等工程设施。

第二十八条施工围堰或者临时阻水设施在影响防洪安全时，建设单位应当按照防汛指挥机构的紧急处理决定，限期清除或者采取其他紧急补救措施；施工结束后，应当及时清理现场和清除施工围堰等遗留物。

综上所述，本项目为餐厅建设项目，距最近地表水清水河410m，不属于河道管理范围以外100米以内的区域，不属于河道保护范围，且不属于《昆明市河道管理条例》中禁止建设的工业类项目，本项目实行雨污分流的排水体制，项目区产生的含油废水经三级隔油池处理后和其它废水一起经化粪池处理达标后外排陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七水质净化厂处理，产生的固体废物得到合理处置。

同时本环评要求建设方在施工期间、运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物，堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

综上所述，本项目建设符合《昆明市河道管理条例》的相关要求。

（二）施工期环境影响分析

（1）施工废气环境影响分析

施工期废气主要为装修废气。装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻装修废气污染物对周围环境的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

（2）施工废水环境影响分析

施工人员使用项目区所在建筑楼设置的卫生间，产生的生活污水经项目所在建筑楼设置的化粪池处理达标后外排陆家路市政污水管网，对周边环境影响较小；项目区产生的废水主要为施工废水，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，能够全部回用于施工阶段，不外排，对周边环境影响较小。

（3）施工噪声环境影响分析

①噪声源分析

施工期，对声环境影响最大的是机械噪声，装修均位于室内。

根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-3。

②施工机械噪声影响预测
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施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：

式中：Lp：预测声级值，dB(A)

Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp：预测点与声源之间的距离，m

r0：
参考声级与点声源间的距离，m

△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为15）

本环评选取100dB(A)作为声源声级值，周围最近的环境敏感目标为北侧30m的德瀛华府小区、南侧35m的红星紫郡小区、东侧65m的德亨中学。经过距离衰减后，项目区30m处噪声贡献值为57.0dB(A)，项目夜间不施工，因此项目北侧30m的德瀛华府小区、南侧35m的红星紫郡小区、东侧65m的德亨中学均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准，同时本项目装修时间较短，装修结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。

（4）施工固废环境影响分析

①建筑垃圾环境影响分析

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，本项目建筑垃圾产生量为33.03t。大量的建筑垃圾的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理。

项目建设方应该严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》昆政办[2011]88号的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托有资质单位统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。施工单位在清运与处置前，必须按照昆明市城市建筑垃圾管理实施方法办理《昆明市建筑垃圾运输核准证》和《昆明市建筑垃圾消纳处置核准证》。

②生活垃圾环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.005t/d，项目派专人集中收集至统一地点堆放委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。

（三）运营期环境影响分析

1、废水对环境的影响分析

1.1项目废水产排情况

项目废水排放量为45.96m3/d，1.68万m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。
厨房废水先经三级隔油池（19m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（120m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七质净化厂处理。
1.2项目废水进入昆明市第七水质净化厂可行性分析

1.2.1昆明市第七水质净化厂概况

昆明市第七污水处理厂于2009年底建成投入运营，设计规模为处理量20万m3/d，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的一级A标准。可满足滇池治理排放要求。

1.2.2项目废水进入昆明市第七水质净化厂可行性分析
本项目废水主要为生活污水，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。废水经化粪池预处理后，废水水质可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，同时本项目最大外排废水量为45.96m3/d，仅占昆明市第七水质净化厂处理能力的0.023%，故本项目的污水排入昆明市第七水质净化厂，从水质和水量分析都不会对昆明市第七水质净化厂造成不利影响，本项目污水进入第七水质净水厂处理是可靠可行的。

1.3项目依托的三级隔油池设置合理性分析

本项目所在建筑楼配套建设1个三级隔油池（19m3），根据工程分析本项目含油废水产生量为29.59m3/d，每天排入三级隔油池的废水产生时段大约为6h，排入三级隔油池的废水量为4.93m3/h。除了接纳本项目的含油废水，还接纳本项目所在建筑楼生鲜超市的含油废水，根据德瀛华府生鲜超市环评报告（报批稿），项目所在建筑楼生鲜超市含油废水产生量为1.98m3/d，产生时段约10h。排入三级隔油池的最大量为因此5.13m3/h，项目所在建筑楼配套设置的三级隔油池能满足水力停留时间不小于0.5h的要求。

1.4项目依托的化粪池接纳本项目废水可行性分析

本项目所在建筑楼配套建设1个化粪池（120m3），根据工程分析本项目生活废水排放量为45.96m3/d。项目依托的化粪池除了接纳本项目的废水外，还接纳项目所在建筑楼其它楼层产生的废水，本项目所在商业楼共6F，其中1~2F设置为生鲜超市，3F为本项目，4~6F设置为商业办公区。根据德瀛华府生鲜超市环评报告（报批稿），项目所在建筑楼废水总排放量（包含本项目产生的废水量）为99.52 m3/d，项目依托的化粪池能满足污水停留时间不小于24h的要求。

1.5地表水环境影响分析

项目区周边地表水主要为南侧410m的清水河。项目产生的废水主要为餐饮经营产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。项本项目厨房废水经三级隔油池（19m3）处理后，与其它生活污水一起经化粪池（120m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目南侧陆家路市政污水管网，进入昆明市第七水质净水厂处理。

同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物、堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

综上所述，本项目对地表水清水河的环境影响在可接受范围内。

2、废气对环境的影响分析

2.1厨房油烟环境影响分析

建设单位拟安装一套大型油烟净化器（风机风量为12000m3/h、净化效率85%）处理厨房油烟，外排的油烟量为0.031kg/d，0.012t/a，0.43mg/m3，可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》最高允许排放浓度≤2.0mg/m3要求，油烟经项目所在建筑楼统一设置的内置烟道外排，项目周边10m内没有建筑物，排口高于自身建筑物1.5m，排口朝上，避开了项目北侧的德瀛华府小区、项目南侧的红星紫郡小区和东侧65m的德亨中学等，本项目油烟排放口与周边最近环境敏感目标距离35m，且油烟排放口的位置位于整个项目区的下风向，对周围环境影响较小。
2.2异味环境影响分析

项目垃圾收集桶、泔水收集桶、隔油池清掏和化粪池污泥清掏等会散发一定的异味，呈无组织排放，为了避免异味影响人群，项目应加强管理，及时打扫公厕并进行消毒，及时委托有资质单位清掏清运废油脂，垃圾日产日清，以缓解异味对周围环境的影响。

综上所述，项目运营期产生的废气通过采取上述措施后，对周围环境的影响较小。

3、噪声对环境的影响分析

项目产生的噪声主要为油烟净化器风机噪声和就餐区顾客就餐噪声。顾客就餐所产生的噪声值约为60dB(A)，油烟净化器风机噪声约为75dB(A)。

3.1预测模型及方法

噪声影响按《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。噪声源近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出噪声源在不同距离处的噪声值，预测模式如下：

噪声衰减量公式：

LP(r)=LP(r0)-20lg(r/r0)

式中：LP(r)—距离声源r 处的倍频带声压级，dB（A）

LP(r0)—距离声源r0 处的倍频带声压级，dB（A）

r—预测点距离声源的距离，m

r0—参考位置距离声源的距离，m

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqh)

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）

Leqh—预测点的背景值，dB（A）

3.2噪声影响预测结果与评价

3.2.1厂界噪声预测结果

项目运营过程中，以点源噪声衰减模式预测厂界的噪声值，项目内最大噪声源为油烟净化器风机噪声，噪声值约为75dB(A)。油烟净化器风机采取设置单独的风机房且风机设置减震垫等隔声措施。项目营业结束时间为21:00，夜间不营业，故仅对昼间噪声进行预测。厂界昼间噪声预测结果如表7-5所示。

表7-5  厂界昼间噪声预测结果  单位：dB（A）

位置
与声源距离
源强
预测值
标准值
达标情况
东厂界
8
75
56.9

60
达标
西厂界
20
48.9

60
达标
北厂界
25
47.1

60
达标
南厂界
60
39.4

60
达标
由以上预测结果可知，通过减震垫降噪、距离衰减后，项目在运行期间，东、南、西、北四个厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

3.2.2噪声对敏感点影响预测结果
项目区最近的保护目标为北侧30m的德瀛华府小区、南侧35m的红星紫郡小区和东侧65m的德亨中学，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-6。

表7-6  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

德瀛华府小区 

北侧、30m

19.1

红星紫郡小区
南侧、35m

9.9

德亨中学

东侧、65m

19.4

根据表7-6可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能，对周边环境影响较小。

4、固体废弃物对环境的影响分析

项目建成营运后，固体废弃物主要有生活垃圾、餐厨废弃物和废油脂。生活垃圾委托环卫部门统一清运；废弃油脂委托有资质单位清运；餐厨废弃物采用采用带盖泔水收集桶收集，依照昆明市人民政府令第109 号《昆明市餐厨废弃物管理办法》中第八条（从事餐厨废弃物收集、运输、处置的单位应当依法取得特许经营权，未取得特许经营权的单位和个人，不得从事餐厨废弃物收集、运输、处置活动）的规定，委托有资质的单位定期清运处置，禁止委托无处置资质的单位或个人进行处置。综上所述，项目产生的固废均得到100%妥善处置，不会对环境产生大的影响。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排 放 源

（编号）
	污 染 物名 称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工现场
	粉尘
	洒水降尘、使用环保建材
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	厨房
	厨房油烟
	安装大型油烟净化器（风机风量12000m3/h），处理效率85%
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型规模标准

	
	
	
	异味
	产生的泔水采用带盖泔水收集桶收集，卫生间定期打扫并消毒，垃圾桶等日产日清

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工废水
	回用于施工过程
	不外排

	
	
	
	施工人员生活污水
	经项目所在建筑楼设置的化粪池处理
	达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准

	
	运营期
	厨房

卫生间

地面
	COD、SS、BOD5、动植物油，氨氮、总磷
	厨房废水先经三级隔油池处理后与其它废水一起排入化粪池处理
	达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	项目区
	设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类和4类标准

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	处理率100%

	
	
	
	建筑垃圾
	运至城管指定地点
	

	
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	处理率100%

	
	
	
	餐厨废弃物
	委托资质单位清运处置
	

	
	
	隔油池
	隔油池废油脂
	
	

	
	
	油烟净化器
	油烟净化器废油脂
	
	

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于城昆明市主城区，无原生天然植被，项目建设不涉及新增用地，无水土流失、植被破坏等生态问题。 




九、 结论与建议 

	一、结论

1、产业政策符合性结论

本项目属于餐饮建设项目，经对照国家发改委的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013 年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。

2、与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）的符合性分析

经对比分析，本项目与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（市政府46号令）中的要求相符。

3、与环保部《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的符合性分析
经对比分析，本项目与《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的要求相符。

4、平面布局合理性分析

本项目按功能分成用餐区和厨房。厨房位于项目区东北侧，就餐区位于项目区东南侧、南侧和西侧，项目合理的利用有有限的经营空间，整体平面布置满足了建筑功能、烹饪加工工艺及卫生防疫的要求，合理组织各种流线。其中厨房根据功能分成热作区、配菜区、清洗区，热作区设有炒灶，炒灶上方安装有集气罩，集气罩上方装有油烟净化器及风机；配菜区设置有2张操作台，对原材料进行初加工；清洗区设有“一洗、二清、三消毒”三个水池，项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
5、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

经对比分析，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求相符。

6、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》符合性分析

经对比分析，本项目与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》中的要求相符。

7、与《昆明市河道管理条例》符合性分析

经对比分析，本项目建设符合《昆明市河道管理条例》的相关要求。

8、施工期环境影响结论   

施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气主要为施工扬尘，通过对施工场地洒水抑尘并对施工物料遮盖等，对周边环境影响较小；施工废水经沉淀后全部回用于施工或洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小；施工人员生活污水经化粪池处理达标后外排陆家路市政污水管网，对周边环境影响较小；施工噪声通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。

9、运营期环境影响结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气主要为厨房油烟，经大型油烟净化器处理后经项目所在建筑楼内置烟道达标外排，对周边环境影响较小；废水主要为生活污水，厨房废水经三级隔油池处理后和其它废水经化粪池处理达标后外排项目南侧陆家路市政污水管网，对周边环境影响较小；噪声等通过距离衰减、加装减震垫后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

10、总结论

本项目为餐饮建设项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源较单一，主要是生活污水、生活垃圾、餐厨废弃物和厨房油烟等，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，污染物进行总量控制，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

二、对策措施

1、废气

（1）设置一套大型油烟净化器（风机风量12000m3/h），处置效率85%；本项目油烟经项目所在建筑楼设置的内置烟道外排，项目周边10m内没有建筑物，排口高于自身建筑物1.5m，排口朝上，避开项目北侧的德瀛华府小区、项目南侧的红星紫郡小区和东侧65m的德亨中学等。

（2）定期检查油烟净化设备的工作状态，进行定期维护保养，避免餐饮废气无组织扩散。

（3）厨房需使用电或天然气等清洁燃料，建设单位不得在运营过程中私自变更使用排污严重的燃料。
2、废水

（1）厨房废水先经三级隔油池（19m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（120m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入陆家路市政污水管网，最终进入昆明市第七质净化厂处理。
（2）在倒水口合理设置格栅并及时清理，避免大体积的菜叶等进入三级隔油池。

（3）为保证三级隔油池的去除效率，建设单位应委托资质单位对三级隔油池进行定期清掏清运。

（4）餐余废物不得直接倾倒入下水道，应用泔水桶集中收集，泔水桶在不使用时应加盖密封，减少异味产生。

（5）项目区内不得使用含磷的洗涤剂。

3、噪声

（1）油烟净化器风机应设置单独的风机房并安装减震垫。

（2）设备应定期维护维修，特别是油烟净化系统中的风机和净化器应定期委托生产厂家上门检修清洗，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 

（3）项目应严格遵守经营时间，不得超时经营。

4、固体废弃物

（1）设置5个带盖泔水收集桶，若干带盖生活垃圾桶；垃圾桶、泔水桶周围应做好清洁卫生工作，减少蚊虫和细菌的产生。

（2）项目区内产生的固废分类收集后应及时清运，减少异味的产生。

（3）为保证三级隔油池的去除效率，建设单位应资质单位对三级隔油池进行定期清掏清运。

（4）餐余废物不得直接倾倒入下水道，应用泔水桶集中收集，泔水桶在不使用时应加盖密封，减少异味产生。24小时内将餐厨废弃物交资质单位处置。
三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对三级隔油池、化粪池等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

（3）可回收物品应做到分类收集，可回收再利用的物品，不应混入其他固废排放。

（4）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、附表

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

施工期

噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测
等效声级Leq(dB(A))

每年监测1~2次

委托有资质的监测机构

西山区环境保护局

运营期

生活污水

污水总排口

pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油
验收时监测1次，验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样3次

厨房油烟

油烟排放口

油烟

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天连续采样5次

噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测
等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

项目竣工环境保护验收一览表见表9-2。

表9-2  项目环保工程“三同时”竣工验收一览表
项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

厨房烟油

1套大型油烟净化器（风机风量12000 m3/h），处置效率85%

达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》大型规模标准

废水

生活污水

依托项目所在建筑物设置的三级隔油池（19m3）、化粪池（120 m3）

达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准

固废

生活垃圾

若干生活垃圾收集桶，与环卫部门签订清运协议

固废处置100%

餐饮废弃物、隔油池废油脂和油烟净化器废油脂
5个带盖泔水收集桶，委托有资质单位清运，与有资质单位签订清运协议

固废处置100%

噪声

风机噪声

油烟净化器风机设置单独的风机房并安装减震垫

临陆家路一侧执行GB2337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准，其它厂界执行2类标准
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