云南沃之捷汽车维修有限公司二类汽修项目                                      

建设项目环境影响报告表
(报审)

项目名称：云南帅吉汽车销售有限公司综合汽修3S店项目      
建设单位：    云南帅吉汽车销售有限公司      
编制日期：2018年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南帅吉汽车销售有限公司综合汽修3S店

	建设单位
	云南帅吉汽车销售有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	云南省昆明市西山区人民西路825号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	云南省昆明市西山区人民西路825号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码 
	汽车修理与维护（O8011）

	占地面积

(平方米)
	2809
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	500
	其中：环保投资（万元）
	12.62
	环保投资占总投资比例（%）
	2.52

	评价经费

（万元）
	/
	预计投产日期
	2018年10月


0.1t/

		/
	外购


	3

	机油

	16524L/a

	4L/桶

	外购


	4

	刹车油

	1000L/a

	1L/桶

	外购


	5

	牙箱油

	800L/a

	4L/桶

	外购


	6

	发动机清洗液

	200L/a

	1L/桶

	外购


	7

	防冻液

	200L/a

	1L/桶

	外购


	8
	焊条

	3.6盒
	20根/盒

	外购


	9
	氧气

	36瓶
	40L/瓶

	外购


	10

	乙炔气
	24瓶

	40L/瓶
	外购

	11
	密封胶、玻璃胶
	18kg

	/
	外购



酯

	醇、醚、酮等类

	固体份

	合计


	原漆
	3.6
	6

	9

	26.4
	1.0
	40
	100%


	稀释剂

	7

	13

	20

	20

	40

	0

	100%


	工作漆

	4.7

	8.5
	16

	18.8

	25

	27
	100%




数

		功能

	来源


	1

	两柱举升机

	208C
	10台

	底盘维修

	外购


	2

	外形修复机
	FY-8000
	1台

	修复外形
	外购


	3
	吊架
	2T
	2套

	汽车维修
	外购



0.5T
		1套

	汽车维修

	外购


	5

	四柱举升机
	U-FS35D
	2套

	底盘维修
	外购


	6

	四轮定位仪
	SHL-Y-J-35X
	2台

	检测车辆四轮定位
	外购


	7

	轮胎动平衡机

	U-100
	1台

	检测汽车轮胎平衡
	外购


	8

	扩胎机
	U-2092
	1台

	确定轮胎的损坏程度和部位
	外购


	9

	钣金修复机

	XLS9200

	1台

	钣金

	外购


	10

	烤漆房
	WLD-3520
	1套

	烤漆

	外购


	11
	CO2保护焊机
	FY5288/2E
	1台

	焊接

	外购


	12

	电焊机
	BX1-400
	1台

	焊接

	外购

	13

	静音空压机
	BC-75
	1台

	空气加压

	外购


	14
	切割机
	J3GB-400
	1台
	切割
	外购

	15
	卧式千斤顶

	3T
	1
	举升车辆
	外购

	16
	卧式千斤顶

	超低位

	1

		


序

	号
	治理对象

	环保设施名称

	数量

	用途

	投资估算（万元）

	1

	废水

	沉淀池
	1个

	处理项目生产废水
	2

			隔油沉渣池

	1个

	处理项目生产废水
	4


			隔油池

	1个
	厨房污水中的油脂和悬浮物
	0.4


			化粪池
	1个
	处理项目生活污水
	1

	2

	烤漆房废气

	过滤棉及活性炭吸附装置
	1套

	治理烤漆房废气
	4

	3
	食堂废气
	油烟净化系统

	1套
	处理食堂油烟

	1


	3

	废矿物油

	废油收集桶

	4个

	废矿物油收集，委托处置

	0.06

	4
	废活性炭、过滤棉等危废
	危险废物收集桶
	2个

	危险废物暂存
	0.04


	5

	危险废物

	危废暂存间

	1间

	危险废物暂存

	1


	6
	生活垃圾

	生活垃圾收集桶

	15个

	生活垃圾分类收集

	0.05

	7
	泔水
	泔水收集桶
	1个

	单独收集泔水
	0.05

	8

	厨房垃圾

	厨房垃圾收集桶

	2个

	厨房垃圾分类收集

	0.02



		13.62


	

	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属于新建项目，租用云南省昆明市西山区人民西路825号的闲置场地及建筑开展汽修服务，场地与建筑原为闲置，因此无原有污染情况及主要环境问题，不需要进行整改。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质。气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目位于云南省昆明市西山区人民西路825号，本项目租用前为已建成闲置房屋与场地。地理坐标：纬度25°02′47"，经度102°39′22"。
项目所在地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。
2、项目周边环境关系

项目位于云南省昆明市西山区人民西路825号。项目区北侧紧邻地铁三号线昌源中路站出口，北面214m为沙沟尾社区；西北面 525m 为经典明苑，306m 为昆明商标印刷厂，431m为昆明钢化玻璃厂；项目区东北面319m 为怡合景苑，347m 为云南地质调查队小区；西面281m 为眠山窗帘城；项目西南面186m 为西山区水泥厂院；项目南面154m 为昆明市西山区职业高级中学；项目东南面 341m 为昆明磷肥厂住宅小区；项目东面402m为新运粮河。项目地理位置图见附图 1，周边关系图见附图 2。

3、地形、地貌、地质

昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔 1886m~2731m。

西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地 69%，丘陵 15.2%，坝区 16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于 2 亿 5 千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

4、水文情况

项目周边主要地表水体为新运粮河，距本项目东侧402m。

根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，运粮河水环境功能属于非接触景观娱乐用水，类别为IV类，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

根据《2017年昆明市环境质量状况公报》（2018年6月发布），新运粮河的水质类别为Ⅴ类水体，与2016年比污染程度显著减轻，入湖断面水质达标，且达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。 

水体标准。
5、气候、气象

昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温 15℃。最热在 6月，月均气温为 19.9℃。最冷在 1月，月均气温为 8.1℃。年降水量为 1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在 0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的 11 月至 4 月为干季，降雨量仅占全年的 12%。5 月至10 月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的 88%，特别是 6 月至 8 月为主汛期，降雨量约占全年的 60%。昆明多年年平均风速为 2.1m/s，最大风速为 40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。

西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温 14.9℃，极端高温 31.5℃，极端低温-7.8℃，气压 810.6hPa，无霜期 285.7 天；多年平均降水量 1011.2mm，多集中在 5-8 月，占 80%左右，相对湿度 75%，多年平均蒸发量 1870.9mm；多年平均日照 2481.2 小时，日照年 65%；主导风向西南风，风频 16%，静风频率 31%，年平均风速 2.2m/s。

6、动植物及矿产资源

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在 2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物 193 科 642 属 1187 种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。
项目位于城市建成区，地表植被为人工绿化植物，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

    1、大气质量现状

根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，项目所在地地处昆明市西山区，为城市建成区属于划定的二类大气环境功能范围内，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准。

根据昆明市环境保护局发布的《2017年昆明市环境状况公报》（2018年6月发布），2017年昆明市主城区空气质量优良天数为354天，轻度污染11天，空气质量日均值达标率96.99%，二氧化硫、二氧化氮。颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。

昆明市主城区设有国家认定的空气质量自动监测站7个，其中清洁对照点1个，全部采用自动监测，开展空气质量新标准监测，设有降雨监测点5个。

AQI指数（空气质量指数）：有效监测365天，AQI指数≤50的优级天数100天，50＜AQI指数≤100的良级天数254天，轻度污染11天。

二氧化硫：年均浓度20μg/m3，达到空气质量年均值二级标准。

二氧化氮：年均浓度36μg/m3，达到空气质量年均值二级标准。

可吸入颗粒物（PM10）：年均浓度70μg/m3，达到空气质量年均值二级标准。

细颗粒物（PM2.5）：年均浓度35μg/m3，达到空气质量年均值二级标准。

一氧化碳（CO）：年均浓度1.079μg/m3。

臭氧（O3）：年均浓度（日最大8小时平均）76μg/m3。

降雨：全年降水pH值范围为6.51~8.81，pH值均值为7.11，酸雨频率为0.0%。

综上所述，项目所在地环境空气质量，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、水环境质量现状

项目周边主要水体为新运粮河水系，河水最终汇入滇池草海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，新运粮河水环境功能属于非接触景观娱乐用水，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

根据《2017年昆明市环境质量状况公报》（2018年6月发布），新运粮河的水质类别为劣Ⅴ类水体，污染程度显著减轻；草海水质类别为劣V类，综合营养状态指数为72.5，属重度富营养状态，与上一年比，综合营养状态指数上升4.83%，主要污染物为总磷、五日生化需氧量有所下降，叶绿素a、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总氮浓度有所上升。未达规划考核指标为总氮、化学需氧量、总磷、五日生化需氧量4项。
3、声环境质量现状

根据《昆明市噪声功能区划（2011-2015年）》，本项目所在区域声功能区划为2类功能区，声环境质量标准适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

根据昆明市环境保护局公布的《2018年昆明市环境状况公报》可知，2017年昆明市建成区区域环境噪声昼间平均值为53.8分贝（A），达到《声环境质量标准》昼间2类区标准（60分贝），较去年上升0.1分贝（A）。声源构成：社会生活噪声占53.5%；交通运输噪声占31.6%；工业噪声占5.7%；建筑施工噪声占5.7%；其它噪声占3.5%。区域平均等效声级中，1类区（居民文教区）年平均等效声级昼间、夜间均达标；2类区（混合区）年平均等效声级昼间、夜间均达标；3类区（工业集中区）年平均等效声级昼间达标、夜间超标率25%；4类区（交通干线两侧）年平均等效声级昼间达标、夜间超标率100%。晋宁县、寻甸县、宜良县区域环境昼间噪声等效声级下降；东川区、石林县、禄劝县、富民县、呈贡区区域环境昼间噪声等效声级上升；区域昼间环境噪声呈贡区最高（57.7分贝(A)）寻甸县最低（50.4分贝(A)）。

以上的监测数据能够代表本项目评价区的声环境质量现状，因此，评价区的声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

4、生态环境现状

项目所在地位于昆明市城市建成区，所在区域经多年的城市开发建设，原生植被较少，现有植物多为人工景观种植，区域内生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差。


与本项

	相对位置及距离

	保护人数

	保护级别

	环境现状



《声环境质量标准》（GB3096-2008

	2类标准


		沙沟尾社区

	北面，214m

	260人

		
		怡合景苑

	东北面，319m

	1942户

		
		云南地质调查队小区

	东北面，334m

	90户

		
		西山区水泥厂院

	西南面，186m

	84户

		
		昆明市西山区职业高级中学

	南面，154m

	2000人

		
		昆明磷肥厂住宅小区

	东南面，341m

	252户

		

达到《环境空气质量

准》（GB30

	5-2012）二级标准


		沙沟尾社区

	北面，214m

	260人

		
		怡合景苑

	东北面，319m

	1942户

		
		云南地质调查队小区

	东北面，334m

	90户

		
		西山区水泥厂院

	西南面，186m

	84户

		
		昆明市西山区职业高级中学

	南面，154m

	2000人

		
		昆明磷肥厂住宅小区

	东南面，341m

	252户

		
	地表水

	新运粮河
	东面，约402m

	/

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准



	


表四、评价适用标准


	1
	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60

			24小时平均

	150


			1小时平均

	500



	2
	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40


			24小时平均

	80


			1小时平均

	200

	3

	颗粒物（粒径小于等于10μm）

	年平均

	70


			24小时平均

	150


	4

	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

	年平均

	35


			24小时平均

	75


	5

	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均

	200


			24小时平均
	300



	2、地表水

项目周边主要地表水体为新运粮河水系，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。标准限值见表4-2。

表4-2    地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

总氮

石油类
总磷

Ⅳ类标准

6~9

≤30

≤6

≤1.5

≤1.5

≤0.5
≤0.3

3、声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类区标准，具体标准值见表4-3。

表4-3    声环境质量标准     单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50

 
	


	5

	
	7
	总氮

	30

	
	8
	总磷

	3

	



	70

	120

	最高允许排放速率(kg/h)

	15m

	0.5

	3.1
	1.0
	10

	最高允许排放速率(kg/h)

	8m

	0.071*
	0.427*
	0.142*

	1.42*



小
	 型

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）

	2.0


	净化设备最低去除效率（%）

	60



	50



	
	

	总量控制指标
	总量控制建议指标：

  根据环境保护部颁布的《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》，结合项目实际情况，制定本项目污染物总量控制因子，本项目污染物总量控制建议指标如下：废水排放量：COD 0.207 t/a；氨氮1.01×10-2t/a；总磷2.23×10-3t/a

废气排放量：苯0.0017t/a；甲苯0.0030 t/a；二甲苯0.0049 t/a；非甲烷总烃0.01t/a

固体废物：生活垃圾、一般工业固废处置率为100%；危废委托有资质单位处理。


表五、建设项目工程分析

mg

	L

	380

	140

	200
	10

	3
	200
	
	污染物产生量

	kg/d
	0.150
	0.055
	0.079
	3.96×10-3
	1.19×10-3
	0.079

		t/a
	0.055
	0.020
	0.029
	1.45×10-3
	4.34×10-4
	0.029

	隔油池处理后浓度
	mg/L

	380

	140

	100

	10

	3

	50


	隔油池处理后污染物产生量
	kg/d
	0.150

	0.055
	0.0396

	3.96×10-3
	1.19×10-3
	0.0198

		t/a
	0.055

	0.020
	0.0145

	1.45×10-3
	4.34×10-4
	0.0072

	隔油池削减量

	t/a

	0

	0

	0.0145

	0

	0

	0.0218


	废水排放量

	0.396m3/d、144.54m3/a



	COD

	BOD5

	SS
	氨氮
	总磷



	mg/L

	280

	140

	100
	10

	3
	
	污染物产生量

	kg/d

	0.266
	0.133
	0.095
	9.5×10-3
	2.85×10-3


	/a

	0.097
	0.0485
	0.035
	3.47×10-3
	1.04×10-3
	
	废水排放量

	0.95m3/d、346.90m3/a



产生浓度（mg/L

		380 

	180

	90
	30

	3

	年产生量（t/a）

	0.0147
	0.007
	0.003
	0.001
	1.16×10-4

	废水产生量

	0.106m3/d，38.69m3/a




	COD

	BOD5

	SS
	氨氮
	总磷
	石油类

	污染物产生浓度

	mg/L

	300

	150

	100

	10

	5

	10


	t/a

	0.037
	0.018
	0.012
	1.23×10-3
	6.13×10-4
	1.23×10-3
	
	废水产生量

	0.336m3/d、122.64m3/a




	COD

	BOD5

	SS
	氨氮
	总磷

	石油类

	水污染物产生浓度
	mg/L

	300
	150
	200
	10

	3
	20


	污染物产生量

	kg/d

	0.0735
	0.0368
	0.049
	2.45×10-3
	7.35×10-4
	0.0049

		t/a

	0.0268
	0.013
	0.0179
	8.94×10-4
	2.68×10-4
	1.79×10-3

	沉淀池处理后浓度
	mg/L

	300
	150
	100
	10
	3
	20


	污染物产生量

	kg/d

	0.0735
	0.0368
	0.0245
	2.45×10-3
	7.35×10-4
	0.0049

		t/a

	0.0268
	0.013
	0.00895
	8.94×10-4
	2.68×10-4
	1.79×10-3

	沉淀池削减量

	t/a

	0
	0
	0.00895
	0
	0
	0


	隔油池处理前

	mg/L
	300
	150
	100
	10

	3

	20


	污染物产生量

	kg/d

	0.0735
	0.0368
	0.0245
	2.45×10-3
	7.35×10-4
	0.0049

		t/a

	0.0268
	0.013
	0.00895
	8.94×10-4
	2.68×10-4
	1.79×10-3

	隔油池处理后

	mg/L
	300
	150
	50
	10

	3

	5


	污染物产生量

	kg/d
	0.0735
	0.0368
	0.01225
	2.45×10-3
	7.35×10-4
	1.225×10-3

		t/a
	0.0268
	0.013
	0.004475
	8.94×10-4
	2.68×10-4
	4.471×10-4

	隔油池削减量

	t/a
	0
	0
	0.004475
	0

	0

	7.779×10-4

	废水排放量

	0.245m3/d，89.425m3/a


	注：一般沉淀池的去除效率为SS：50%，隔油池的去除率为SS：50%，石油类：75%。

综上所述，项目用水量约为2.5097m3/d，916.0405m3/a，总排水量为2.033m3/d，742.045m3/a。各类污水经排水管网进入化粪池预处理后排入人民西路污水管网进入第三水质净化厂处理。混合排水水质见表5-5所示。

表5-5    项目混合外排污水水质情况一览表

项目

单位

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油
石油类

食堂污水
浓度

mg/L

380

140

100

10

3

50

/

产生量

t/a

0.055

0.020
0.0145

1.45×10-3
4.34×10-4
0.0072
/

卫生间污水
浓度

mg/L

280

140

100
10

3
/
/

产生量

t/a

0.266
0.133
0.095
9.5×10-3
2.85×10-3
/
/

员工宿舍污水
浓度

mg/L

380 

180

90
30

3
/

/

产生量

t/a

0.0147
0.007
0.003
0.001
1.16×10-4
/

/

办公区清洁废水

浓度

mg/L

300

150

100

10

5

/
10
产生量

t/a

0.037
0.018
0.012
1.23×10-3
6.13×10-4
/
1.23×10-3
生产废水
浓度

mg/L

300
150
50
10

3

/

5
产生量

t/a

0.0268
0.013
0.004475
8.94×10-4
2.68×10-4
4.471×10-4
进入化粪池前

混合浓度

mg/L

328
152
88
14
3
50
7.5

产生量

t/a

0.243
0.113
0.0653
1.039×10-2
2.23×10-3
0.037
5.57×10-3
化粪池处理后
混合浓度

mg/L

279
138.32
61.6
13.58
3
50
7.5

产生量
t/a

0.207
0.103
0.0457
1.01×10-2
2.23×10-3
0.037
5.57×10-3
化粪池削减量

t/a

0.036
0.010
0.0196
2.9×10-4
0
0
0

污水产生量2.033m3/d，742.045m3/a

注：一般化粪池的去除率为COD：15% ，BOD5：9%，SS：30%，氨氮：3%。

③项目水量平衡

水量平衡详见图5-4所示。
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图例 ： 排水走向 损耗量
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图5-4   项目水量平衡示意图  （单位: m3/d）

（2）废气

项目运营产生的大气污染物主要为汽车怠速时产生的汽车尾气、焊接烟尘和进行喷烤漆作业时产生的废气（含苯、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机挥发性物质）。

1）车辆怠速行驶

车辆怠速行驶过程中将产生一定量的汽车尾气。

汽车尾气主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速(5km/h)行驶时排放的废气，根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油污染物排放系数如下表所示：

表5-6    汽车燃油污染物排放系数

污染物

以汽油为燃料(g/L)

CO

169.0

NOx
21.1

烃类

33.3

项目年维修车辆约2400辆，进、出车辆数以平均每天10辆汽车计，平均每辆车运行用汽油0.1L计算，汽车尾气污染物排放量约为CO：0.17kg/d，NO2：0.02kg/d，烃类：0.03kg/d。因产生量极少，因此本项目未对其采取环保措施，为无组织排放。

2）焊接

本项目焊接使用CO2保护焊进行焊接，项目产生的焊接烟尘主要来自于CO2保护焊机作业过程中。参考《焊接技术手册》（王文翰主编）中有关资料，手工电弧焊机及CO2保护焊机的发尘量见表5-7。

表5-7   焊接工段发尘量

焊接方法

施焊时每分钟的发尘量

（g/min）

每公斤焊接材料的发尘量（g/kg）

埋弧焊和CO2保护焊

0.45－0.65

5－8

本项目CO2保护焊的焊丝最大消耗量为70kg/a，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》介绍，E4303（牌号J422）焊条产生的烟尘中，MnO2含量约7.18%。根据业主提供的资料，本项目焊接工序在维修场地内进行，以此推算该项目投入营运后产生电焊烟等污染物的情况见表5-8。
表5-8   焊接工序产生大气污染物情况

污染源

年产生量（g/a）

电焊烟

MnO2
CO2保护焊

516.71
43.3
由表5-8可以看出，由于本项目焊接量不大，产生的烟尘较少。共产生焊接烟尘最大量约516.7g/a，产生MnO2约43.3g/a。
3）喷漆、烤漆

项目烤漆房使用电能作为热源，喷漆/烤漆工序产生的废气为漆雾和异味。

本项目烤漆房选用正规厂家生产的整体设备，排气口处设环保柜及活性炭吸附装置，项目内不进行调漆，由专门的调漆单位根据色板调色，配入稀释剂后送至项目区。根据表1-2项目使用的工作漆组分及含量，项目在喷漆/烤漆过程中会产生苯、甲苯、二甲苯等有机废气，根据类似车漆系列类比资料，调好色并加入稀释剂的车漆中苯含量约为7%、甲苯含量约为12%、二甲苯含量约为20%、有机物质40%，按照溶剂中苯、甲苯、二甲苯、有机物质的挥发率100%计算，本项目原漆的用量约为0.18t/a，内含溶剂0.06t，稀释剂用量为0.12t/a，则苯产生量为0.0126t/a、甲苯产生量为0.0216t/a、二甲苯产生量为0.036t/a、非甲烷总烃产生量0.072t/a；项目日烤漆房运行时间平均以2h/d计，则苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的产生速率为0.017kg/h、0.030kg/h、0.049kg/h、0.1kg/h；烤漆房风机的风量为24000m3/h，则浓度为苯0.71mg/Nm3、甲苯1.25mg/Nm3、二甲苯2.04mg/Nm3、非甲烷总烃4.2 mg/Nm3。

根据业主提供的相关资料，烤漆房送风量为24000m3/h，喷漆房由主风机经滤尘网和顶部经过双层过滤棉过滤，出风口装有活性碳环保柜，产生的漆雾、异味经环保柜净化装置净化后排入大气。根据建设单位提供的资料，活性炭吸附净化装置的净化效率可达90%以上，过滤棉3个月更换一次，废活性炭由厂家回收再利用。

烤漆房排烟筒高度为8m，不能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最低15m的要求，其最终排放速率需根据标准限制按标准中7.3的外推计算结果严格50%执行）。
喷烤漆过程中产生的废气经活性炭装置（处理效率为90%）处理后，其苯的排放量为0.0013t/a、甲苯排放量为0.0022t/a、二甲苯排放量为0.0036t/a、非甲烷总烃排放量0.0072t/a；排放速率为0.0017 kg/h、0.003kg/h、0.0049kg/h、0.01kg/h；排放浓度为0.071mg/Nm3、0.125mg/Nm3、0.204mg/Nm3、0.42 mg/Nm3。项目烤漆房废气达标情况详见表5-9烤漆房废气排放情况与标准对照表。

表5-9  烤漆房废气排放情况与标准对照表

污染因子

项目

苯

甲苯

二甲苯

非甲烷总烃
排放浓度（mg/Nm3）

0.071
0.125
0.204
0.042
排放浓度标准值（mg/Nm3）

12

40

70

120
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

达标

达标

达标

达标
排放速率(kg/h)

0.0017
0.003
0.0049
0.01
最高允许排放速率(kg/h)

0.071*
0.427*
0.142*

1.42*
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

达标

达标

达标

达标
注：表中最高允许排放速率（已用“*”号标出）已根据标准限制按标准中7.3的外推计算结果严格50%执行。
4）食堂运营

食堂设置2眼灶，为全部员工提供午餐和晚餐，食堂运营过程中将产生一定量的油烟废气。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）属小型规模，有2个灶头。

项目厨房使用液化气灶具，使用时所产生的环境影响较小。项目运营期废气主要为厨房油烟废气。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。餐厅油烟产生时段集中在供应中、晚餐的时段，每天约为4h。

项目区厨房有基准灶头数2个，属于小型规模。项目内日就餐最大规模数为50人，每餐均为25人计算。由于项目服务对象均为员工，人均食用油日用量约30g/人·餐，油烟挥发量以总耗油量的2.83%计。在项目区内用餐人数以最大人数50人计，则食堂食用油消耗量约为1.5kg/d(0.51t/a)，油烟产生量约为0.04kg/d(0.014t/a)。

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）与昆明市46号令中相关规定要求，项目食堂须安装油烟集气罩，并配套安装净化效率不低于60%的油烟净化系统对油烟废气进行处理，且必须安装排烟管道，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）与昆明市46号令中相应要求设置排烟口，必须高于所在建筑1.5m，周边半径10m范围内不得有建筑物，且排口不得朝向周围敏感点。
经安装油烟净化设施净化处理之后，油烟废气产排情况见下表所示。
表5-10   食堂油烟废气产排一览表
污染源

污染源名称
风量

产生情况

排放情况

m3/h

mg/m3
t/a

mg/m3
t/a

厨房

油烟废气

≥4000

＜2.5
0.014
＜2
0.0084
由上述计算可知，食堂油烟废气经安装净化效率不低于60%，且风机风量不低于4000m3/h的油烟净化系统处理之后，其排放可做到达标，对周边环境影响较小。

（3）噪声

本项目运营过程中产生的噪声主要为各机械设备运营产生的机械噪声，及食堂运营过程中的风机噪声；类比同类项目，项目具体产噪设备及源强值见表5-11。

表5-11  项目主要噪声源强一览表  单位：dB（A）
序号

设备名称

数量（台）

源强值

1

举升机

12
75
2

烤漆房风机

1

80
3

空压机

1

85
4

CO2保护焊机

1

75
5
油烟净化器风机
1
80

修理汽车时的零部件敲打声、打磨、电焊、机械加工等过程均产生一定噪声，食堂油烟净化器风机等设备运行时产生一定噪声，噪声源强为75～85dB(A)。但这些噪声只是偶发性的。 
（4）固废

项目运行期的固体废弃物主要有一般工业固废（废旧金属）、生活垃圾、食堂垃圾、隔油池废油、危险废物等。
①一般固废（废旧金属）

项目运行过程中产生的一般工业固体废弃物废旧轮胎、废包装材料、钣金件等，一般工业固体废弃物总产生量为3.0kg/d，1.02t/a，均为可回收利用的废物，此部分固废分类收集后外售。

②生活垃圾

本项目劳动定员25人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，云南省昆明市生活垃圾产生量为0.64kg/人·d，则项目生活垃圾产生量为16kg/d，5.44t/a。通过设置垃圾桶统一收集后定期委托环卫部门清运。
③食堂垃圾
食堂为全部员工提供午餐，为住宿员工提供晚餐，运营过程中产生的废物包括废气边角废料等，根据建设方运营以来的资料，产生量约为5kg/d，1.7t/a，收集后委托环卫定期清运。

④隔油池废油

食堂隔油池在运营过程中会产生一定量的废油，根据水质计算，食堂隔油池废油产生量约为0.07t/a，建设单位拟委托资质单位定期清运回收。

⑤化粪池污泥

化粪池产生的污泥量约为0.03t/a，建设单位拟委托环卫部门定期清运。

⑥危险废物

对照《国家危险废物名录》，项目在运营过程中涉及：HW08废矿物油、HW49其它废物及HW12染料、涂料废物等危险废物。烤漆房净化设施中的漆渣由厂家定期更换并回收，废活性炭由厂家定期回收利用。故本项目产生的危险废物具体有：

HW08废矿物油-----进行供油系统维护及油品更换作业时产生的废机油、废刹车油、废压箱油等；

HW12染料、涂料废物-----进行涂漆作业时产生的废弃油漆罐、油漆渣、烤漆房废过滤棉（更换周期为3个月）；

HW49其它废物-----盛放HW08废矿物油的容器（包括废机油格、废机油桶、废刹车油桶、废压箱油桶）等。

针对本项目将产生的危废，建设单位已与有危废处理资质的单位签订委托处置服务协议书，由其定期清运处置，建设方不自行处理。

根据项目业主提供资料，项目危险废物产排情况见表5-12所示。

表5-12  项目危废废物产排情况统计

序号

危废形态

危废名称

危废类别

危废代码

产生量（t/a）

现阶段处置方式
是否符合要求
1

液态

废机油

HW08废矿物油

900-249-08

1
委托资质单位处置
符合
废刹车油

0.4
废压箱油

0.6
2

固态

废机油桶

HW49其它废物

900-041-49

0.15
委托资质单位处置
废刹车油桶

0.03
废压箱油桶

0.03
废防冻液桶

0.03
废电子电器

900-044-49

0.06
废电瓶

废弃衣物、手套、抹布

HW12染料、涂料废物

900-251-12

0.06
废过滤棉

0.015
漆渣

0.03
废油漆桶

0.06
合计

/

/

/

2.465
妥善处置





表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污
染

物
	施工期
	厂房建设、施工材料堆放
	产生量少，洒水降尘
	对项目自身及周边环境影响较小

	
	运营期
	机动车
	汽车

尾气
	CO
	/
	0.17
	/
	0.17

	
	
	
	
	NOX
	/
	0.02
	/
	0.02

	
	
	
	
	烃类
	/
	0.03
	/
	0.03

	
	
	CO2保护焊
	焊接

烟尘
	烟尘
	/
	0.00052
	/
	0.00052

	
	
	
	
	MnO2
	/
	0.000043
	/
	0.000043

	
	
	烤漆房排风口
	有机

废气
	苯
	0.71mg/Nm3
	0.0126
	0.071mg/Nm3
	0.0013

	
	
	
	
	甲苯
	1.25mg/Nm3
	0.0216
	0.125mg/Nm3
	0.0022

	
	
	
	
	二甲苯
	2.04mg/Nm3
	0.036
	0.204mg/Nm3
	0.0036

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	4.2 mg/Nm3
	0.072
	0.42 mg/Nm3
	0.0072

	
	
	
	燃烧废气
	烟尘
	0.047mg/Nm3
	0.00051
	0.0024mg/Nm3
	2.7×10-5

	
	
	
	
	SO2
	0.47mg/Nm3
	0.0051
	0.024mg/Nm3
	2.7×10-4

	
	
	
	
	NOX
	0.069mg/Nm3
	0.00075
	0.0035mg/Nm3
	3.9×10-5

	
	
	食堂
	油烟废气
	＜2.5
	0.014
	＜2
	0.0084

	水

污
染

物
	施工期
	厂房建设
	施工废水
	沉淀后回用，不外排

	
	运营期
	生活及生产废水
	COD
	328
	0.243
	279
	0.207

	
	
	
	BOD5
	152
	0.113
	138.32
	0.103

	
	
	
	SS
	88
	0.0653
	61.6
	0.0457

	
	
	
	氨氮
	14
	1.039×10-2
	13.58
	1.01×10-2

	
	
	
	总磷
	3
	2.23×10-3
	3
	2.23×10-3

	
	
	
	动植物油
	50
	0.037
	50
	0.037

	
	
	
	石油类
	7.5
	5.57×10-3
	7.5
	5.57×10-3

	固

体
废

物
	施工期
	厂房等施工建筑垃圾
	106t
	施工单位及时清运，妥善处置

	
	运营期
	车辆维修
	废旧金属
	3.0kg/d，1.02t/a
	分类收集外售

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	16kg/d，5.44t/a
	定期委托环卫部门清运。处置率100%。

	
	
	食堂
	边角废料等
	5kg/d，1.7t/a
	

	
	
	隔油池
	废油
	0.03t/a
	委托资质单位定期清运

	
	
	汽车维修
	危险废物
	废油
	2.0t/a
	委托资质单位定期清运处置，处置率100%

	
	
	
	
	固废
	0.465t/a
	

	噪声
	施工期
	电钻等
	75~95dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	运营期
	汽车维修、食堂油烟净化设施
	噪声
	75~85dB（A）
	

	主要生态影响

项目所在区域为租用已建成场地，无天然植被。项目利用已建建筑进行经营活动，项目建设运营不会造成水土流失、植被破坏的生态影响。


表七、环境影响分析
	（一）相关符合性分析：

1、产业政策符合性分析

经查阅国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不涉及国家鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。
2、项目选址合理性分析

项目位于人民西路南侧，出入交通方便，便于为客户提供车辆维修服务。

根据现场踏勘可知，项目评价范围内主要为汽车修理厂，住宅及在建工地。因项目大气污染物排放浓度及排放速率都可以达到折算后的标准限值，且排烟口设置在人口集中区域的下风向及侧风向，项目运营虽会对周边大气环境造成一定的影响但影响不大，项目考虑到噪声对周边环境的影响，选用了低噪设备，在合理安排工作时间的前提下，不会对周边环境产生大的影响，因此从环保的角度来看，选址合理。
与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》第五条：滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。

滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

项目处于《云南省滇池保护条例》中的三级保护区范围内，具体符合性分析见表7-1。

表7-1  与《云南省滇池保护条例》相符性分析

云南省滇池保护条例
项目
滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。
项目内不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。
不得引入严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。
本项目提供汽修服务，不属于重污染企业；项目废水预处理达标后进入已建成中水处理站处理达标后回用于景观绿化，废水不外排。
不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。
项目所在区域属于滇池流域，为汽车维修类项目，不属于条例中严禁建设的项目。
禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。
项目废水经隔油沉淀池、隔油池、化粪池处理后进入第三水质净化厂处理，不排入地表水体。
禁止利用渗井、深坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
项目洗车擦拭废水经过处理后回用。
禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。
项目废水经隔油沉淀池、隔油池、化粪池处理后进入第三水质处理厂，不排入地表水体；固废均采取有效方法进行合理处置，不会随意倾倒
该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

综上所述，本项目选址合理。

3、项目平面布置合理性分析

项目总平面布置充分考虑到了项目对周边环境的影响，将烤漆房布置于项目西南面，排气筒位于烤漆房顶部，由于昆明市风向为西南风，因此本项目的排气筒设置远离保护目标的侧风向及下风向，降低了项目运营过程中烤漆房废气对周边敏感点的影响，并将钣金车间等高产噪工位布置于远离周边敏感点位置，在确保项目噪声达标排放的同时，大大降低了项目运营过程中噪声对周边环境敏感点的影响。项目的平面布置充分考虑到了各项污染物的产生及排放特点，根据特点合理的布置了功能分区，有利于各项污染物的排放，平面布置较为合理。

（二）施工期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

施工期废气，主要来自水泥、砂石料在配比和加水搅拌过程中会有少量粉尘排放；此外，在对室内墙面使用涂料进行喷涂以及车间地面铺设地胶时，会有少量异味产生，均为无组织排放。由于项目施工期较短，粉尘的污染物较少，项目通过采取洒水降尘措施可对粉尘的产生得到控制，做到达标排放，异味经过在空气中自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

2、地表水环境影响分析

项目施工废水由于含SS浓度较高，随意排放容易对周边地表水体造成污染环境。本环评要求项目在施工过程中设置简易污水收集桶，对其废水排放点废水进行收集。通过沉淀处理后，上清液可以回用于场地清扫及洒水降尘，池底泥沙作为固废与建筑垃圾一同交由资质单位处置。施工期无施工废水排放，因此对地表水环境产生影响较小。

3、声环境影响分析

施工期间主要使用的施工设备有切割机、空压机、电钻等，噪声源强一般在75～100 dB(A)。项目在施工期未采取噪声防护措施，厂界噪声不能做到达标排放，会对保护目标造成较大影响。为了减轻施工噪声的对周围环境的影响，项目施工期应采取以下污染控制措施：

①施工期间应严格遵守《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府第72号令）；

②合理安排施工时间，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业；

③将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距敏感点较远的位置，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

施工过程是短暂的，施工结束后影响将随着消失。通过采取上述措施后，施工期的噪声对周围环境产生的影响将得到有效控制。

4、固体废物影响分析

本项目建筑垃圾主要有金属废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆、碎砖和碎混凝土块。一般装饰工程建筑垃圾产生量按161m2以上建筑0.15t/m2，本项目总建筑面积约为2300m2，进行装修的面积约占总建筑面积的20%，因此，本项目建筑垃圾产生量约为69t，该部分垃圾分类处理，能回收利用的部分，例如钢材、木料等材料请回收商收购，重复利用，不能回收的部分由具有处理之子的单位运送至市政管理部门制定的建筑垃圾处置场进行规范化处置。

只要采取以上防治措施，并严格执行国家环保法律法规以及当地政府的管理规定，科学管理、文明施工，本项目施工期产生的固体废物不会对周围环境造成大的污染。
（三）营运期环境影响分析：
1、运营期水环境影响分析

①废水达标排放可行性分析

项目运营过程中用水主要包括生活用水及生产用水，经计算，项目用水量约为2.5097m3/d、916.0405m3/a。项目排水量为2.12m3/d，773.8m3/a。项目产生的污水中所含污染物主要为SS、动植物油等，其中食堂污水经已建隔油池隔油之后会同卫生间污水进入化粪池预处理，打磨废水、车间地面清洗废水经沉淀池处理后会进入隔油沉渣池处理后排入化粪池，化粪池处理后排入人民西路市政污水管网，进入第三水质净化厂。

经工程分析预测，项目污水经过沉淀池、隔油沉渣池、隔油池、化粪池以及污水处理系统处理后，排水水质约为：COD：69.75mg/L，BOD5：27.66mg/L，SS：12.32mg/L，氨氮：3.4mg/L，总磷：0.75mg/L，动植物油：30mg/L，石油类：0.075mg/L；各类污染物均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业间接排放水污染物排放浓度相关限值（COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：100mg/L，氨氮：25mg/L，总磷：3mg/L，动植物油：100mg/L，石油类：10mg/L）。

②化粪池处理可行性分析
根据建设单位提供资料，项目化粪池有效容积约为13m3，各类污水最终均能进入化粪池预处理，日均污水最大量为2.033m3，化粪池容积能满足项目污水24h停留时间，有能力处理本项目的污水。
③隔油池设置可行性分析

项目隔油设施拟设置1个两档三格的隔油器对项目内的含油废水进行处理，将建设于项目食堂内的洗碗池下方，由工程分析可知，本项目厨房区域的废水总量为0.396m3/d，废水产生时段约为4h/d，则进入隔油池的废水量约为0.099m3/h，项目拟建隔油器的有效处理容积不得小于0.5m3。

④沉淀池及隔油沉渣池设置可行性分析

项目内设置1个容积为5m3的沉淀池收集沉淀项目运营产生的生产废水，项目生产废水产生量为0.245m3/d，沉淀池容积能够满足处置要求。

项目内设置一个6m3的隔油沉渣池处理项目运营期间经沉淀池处理后的生产废水，即汇入隔油沉渣池的废水总量为0.245m3/d，隔油沉渣池的容积能够满足项目运营期间生产废水汇入的要求。
⑤第三水质净化厂处理可行性分析

项目产生的废水经隔油池及化粪池处理达到《汽车维修行业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准后，经排污管道收集进入第三水质净化厂处理。第三水质净化厂的处理能力为21.98万吨/d，主要工艺为SBR，本项目污水排放量最大2.033m³/d，排放量较小，第三水质净化厂可以满足本项目的污水处理。

综上所述，从第三水质净化厂的处理能力、水质方面角度和配套管网的建设情况分析，项目废水经隔油池、化粪池处理后纳入已建成的昆明市第三水质净化厂处理是可行、可靠的，对周围地表水环境的影响不大。
综上所述，项目各类污水最终能得到妥善处置，对周边环境影响较小。
2、废气环境影响分析

项目运行过程中的废气主要为汽车尾气、焊接烟尘和喷烤漆时产生的漆雾和异味。
（1）汽车尾气

有工程分析可知，项目汽车尾气中各类污染物产生量比较小，经空气扩散后，对周围环境空气影响很小。

（2）焊接烟尘
根据工程分析可知，本项目采用二氧化碳保护焊及氧焊，焊机采用合金丝作为焊材，焊接过程中产生烟尘量约为516.7g/a，产生MnO2约为43.3g/a；维修车间通风效果较好，且本项目焊接量极少，稀释扩散后对环境影响很小。
（3）烤漆过程废气

1）有机废气

项目有机废气产生主要产生在喷/烤漆过程中，项目采用威龙达烤漆房，烤漆房送风量为24000m3/h，主风机经滤尘网、顶部经过双层过滤棉过滤，出风口装有活性炭吸附装置，产生的漆雾、异味经过净化装置后，从烤漆房顶部的排气口排入大气，活性炭吸附装置的净化效率可达90%以上，漆渣由资质单位定期清运，废活性炭由厂家回收利用，本项目不自行处置。

经计算可知，烤漆房运营过程中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的产生速率分别为0.017kg/h、0.03kg/h、0.049kg/h、0.1 kg/h；烤漆房风机的风量为24000m3/h，相应浓度为苯0.71mg/Nm3、甲苯1.25mg/Nm3、二甲苯2.04mg/Nm3、非甲烷总烃4.2 mg/Nm3。

烤漆房排烟筒高度为8m，不能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最低15m的要求，其最终排放速率需根据标准限制按标准中7.3的外推计算结果严格50%执行）。喷烤漆过程中产生的废气经活性炭吸附净化装置处理后，其苯的排放量为0.0013t/a、甲苯排放量为0.0022t/a、二甲苯排放量为0.0036t/a、非甲烷总烃排放量0.0072t/a；排放速率为0.0017kg/h、0.003 kg/h、0.049kg/h、0.01 kg/h；排放浓度为0.071mg/Nm3、0.125

mg/Nm3、0.204mg/Nm3、0.42 mg/Nm3。经对比《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中修正标准，项目烤漆房有机废气排放速率、排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准值要求，可做到达标排放。

（4）食堂运营油烟废气

经计算可知，项目食堂食用油日均消耗1.5kg，日最大油烟产生量约为0.04kg。本环评要求建设单位根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）与昆明市46号令中相关规定要求，于食堂内安装油烟集气罩，并配套安装净化效率不低于60%，风机风量不低于4000m3/h的油烟净化系统对油烟废气进行处理，且必须安装排烟管道，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）与昆明市46号令中相应要求设置排烟口，必须高于所在建筑1.5m，周边10m半径范围内不得有建筑物，且排口不得朝向周围敏感点。油烟废气经净化处理后，其排放浓度小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的相关限值（2mg/m3），油烟废气排放对项目自身及周边环境影响有限。
综上所述，项目运营过程中各类废气均可做到达标排放，对项目自身及周边环境影响较小，不会改变周边大气环境质量现状。

3、噪声影响分析

项目运营时产生的主要噪声污染物为空压机等设备噪声、修理过程中的敲打声以及厨房油烟净化器风机运营产生的噪声，均属室内声源，各声源源强值见表5-11所示。

本环评进行噪声预测时，首先考虑设备各噪声于厂房内部的距离衰减过程，之后由于是室内声源，计算出等效室外，之后于厂界处叠加得到厂界噪声值。最终通过距离衰减计算对环境保护目标贡献值，进而分析项目运营对环境保护目标影响。

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）项目点声源几何发散衰减采用下面公式：
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处的声级，dB(A)；

r——点声源到受声点的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级采用以下公式计算：
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——室内N各声源的叠加值,dB(A)；

           [image: image13.jpg]


——室内单个声源的A声级，dB(A)；

       N——室内声源总数

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）在室内近似为扩散声场时，可按采用如下公式进行预测：
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式中：LP1——室外N个声源的叠加声压级，dB(A)；

LP2——靠近室外围护结构处的声压级，dB(A)；

TL——围护结构的隔声量，本项目厂界围墙为砖混结构，类比同类项目，隔声量约为10dB(A)。
项目内各主要声源与各厂界之间的距离见表7-1：

表7-1   各主要声源与厂界之间的距离   m

声源名称

与厂界之间的距离

东

南

西

北

举升机

10

5

3

40

烤漆房风机

20

50

5

15

空压机

10
35
5
15
CO2保护焊机

10

35

5

30

油烟净化器风机
2

15

10

50

项目内各主要声源对各厂界室内噪声贡献值见表7-2所示。

表7-2   各主要声源厂界噪声贡献值   dB(A)

声源名称

源强

厂界室内噪声贡献值

东

南

西

北

举升机

75
44.01

50.03

54.47

31.97

烤漆房风机

80
42.99

35.03

55.03

45.49

空压机

85
37.11
43.13
35.42
50.49
CO2保护焊机

75
44.01
33.13
50.03
34.47
油烟净化器风机
80
62.99
45.49
49.01
35.03
所有声源叠加后

—

45.09
37.88
55.17
58.03
预测结果见下表。

项目噪声经墙体阻隔及距离衰减后对不同距离噪声贡献值预测结果见下表7-1：

表7-3   不同距离噪声贡献值   dB(A)

声源名称

距声源不同距离处的噪声贡献值

厂界

1m

15m

所有声源叠加后

东

44.18 
19.27 
南

34.10 
21.58 
西

26.89 
11.65 
北

47.04 
21.58 
项目夜间不运行。由以上分析可知，所有设备同时运行时，昼间能达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、固体废弃物影响分析

项目运行期的固体废弃物主要有一般工业固废、生活垃圾、食堂垃圾、隔油池废油、危险废物。
（1）一般固废

项目运行过程中产生的一般工业固体废弃物有汽车配件、废旧轮胎、废包装材料、钣金件等，产生量为1.02t/a。均为可回收废物，此部分固废分类收集后外售。处置率100%，不会对周边环境产生大的影响。

（2）生活垃圾

根据业主介绍，项目生活垃圾产生量为5.44t/a。统一收集后委托环卫部门清运，对环境影响很小。
（3）食堂垃圾

食堂垃圾产生量约为1.7t/a，统一收集后委托环卫部门定期清运。

（4）隔油池废油

经工程分析，食堂隔油池废油产生量为0.07t/a，建设单位应委托资质单位进行定期打捞。

（5）化粪池污泥

经工程分析，化粪池污泥产生量为0.03t/a，建设单位应委托环卫部门定期清运。

（6）危险废物

项目运行过程中产生的危险废物有废机油、废刹车油、废压箱油、废机油桶、废刹车油桶、废压箱油桶、废防冻液桶、废手套、油漆渣、废过滤棉、废油漆桶以及废电子电器产品，根据项目工程分析，产生量为2.465t/a。废活性炭由厂家回收利用，建设单位不得自行处理。

针对项目运营过程中产生的危废，建设单位拟设置的危废暂存间位于项目维修区西北侧，远离人员活动区，位置合理。本环评要求建设单位对危废暂存间进行相应的规范化设置，地面做好防渗处理措施，对各类危险废物进行分类暂存，并建立好此部分废物的清理台账，项目不得私自处置。为规范危废暂存设施及设置，本环评要求建设单位对于危废处置还应符合以下要求：

危废暂存容器的要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

危废的暂存要求

①盛装危废的容器上必须粘贴符合标准的标签。

②危险废物暂存点要防风、防雨、防晒。

③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

危废的管理与移交

①设专人负责危废的日常管理工作，产生的危废应分类收集，不得与生活垃圾相混。

②按危废中心要求完善危废转移联单制度，定期向危废中心移交项目所暂存的危废，并填写好转移联单。

综上所述，项目运营过程中产生的各类固体废物均能得到妥善处置，多项目自身及周边环境影响较小。

5、生态影响分析

项目位于城市建成区域，区域内地面进行了硬化，不会产生水土流失，人群活动频繁，无天然植被存在。整个项目实施后不会对周边的生态环境产生大的影响。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容

类型
	排 放 源

（编号）
	污 染 物 名 称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	粉尘
	洒水降尘
	无组织排放，对周围环境影响不大

	
	运营期
	烤漆房废气
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	双层过滤棉+活性炭吸附装置，8m高排气口
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值按项目排气筒高度折算后的限值要求

	
	
	食堂油烟废气
	油烟
	安装油烟净化器
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模相关限值要求

	水

污
染

物
	施工期
	施工废水
	通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工作业，不外排

	
	运营期
	生活及生产废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动动植物油、石油类
	食堂污水经隔油池处理后会同卫生间进入项目已建化粪池处理，打磨废水、车间地面清洗废水经沉淀池、隔油沉砂池处理后进入化粪池处理，化粪池废水排入第三水质净化厂处理
	达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业间接排放水污染排放浓度限值，动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4中三级标准

	噪
声
	施工期
	施工机械噪声
	结构阻隔、距离衰减
	达《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

	
	运营期
	维修设备噪声、食堂油烟净化器风机噪声
	选用低噪声设备、墙体阻隔、距离衰减
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固

体
废

物
	施工期
	建筑垃圾
	委托资质单位清运
	100%处置

	
	运营期
	汽车维修
	一般工业固废
	分类收集外售
	处置率100%，妥善处置，对周边环境影响较小

	
	
	
	危险废物
	废油
	委托资质单位定期处置
	

	
	
	
	
	固废
	交由资质单位定期处置
	

	
	
	食堂
	食堂垃圾
	收集后委托环卫清运
	

	
	
	
	食堂隔油池废油
	委托资质单位打捞处理
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	收集后委托环卫清运
	

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

项目对厂区地面进行了硬化处理避免了水土流失，项目不涉及新征用地，项目运营不会对区域生态环境产生不良影响，无须特殊的生态保护措施。


表九、结论与建议

	（一）结论
云南帅吉汽车销售有限公司综合汽修3S店项目选址位于云南省昆明市西山区人民西路825号，经营许可范围包括为小型车提供整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项修理工作。本项目拟设计销售和服务规模为：销售汽车30辆/年，汽车清洗900辆（次）/年，维修车辆2400（次）辆/年，保养车辆1440（次）辆/年。项目总投资500万元，其中环保投资12.62万元，占总投资的2.52%。根据工程分析和环境影响分析，评价结果与建议如下：
1、项目符合国家产业政策；

2、项目选址位于人民西路，交通便利，各项污染物均能得到有效控制，对周边环境影响在可接受范围，选址基本可行；

3、项目平面布置比较合理；
4、施工期环境影响结论

本项目不设施工营地，施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而终止。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，对外环境的影响不大。
5、运营期环境影响结论
（1）水环境影响分析结论

项目运营期食堂含油污水经隔油池预处理后会同卫生间污水进入化粪池预处理，项目生产过程中的打磨废水、地面清洗废水均经沉淀池沉淀后排入隔油沉砂池处理后进入化粪池预处理，化粪池污水排入项目拟建的污水处理系统处理后排入人民西路市政污水管网进入第三水质净化厂处理。项目污水对周围地表水环境影响不大。

（2）大气环境影响分析结论

在采取相应措施之后，各类废气均能做到妥善处置，对项目自身及周边环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营不会改变其周边关心点的声环境质量，对周边声影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

本项目运行过程产生的固废主要有一般固废、生活垃圾、食堂垃圾、隔油池废油和危废。其中，一般固废分类外售；生活垃圾及食堂垃圾由环卫部门清运；隔油池废油委托资质单位定期清运处置；危险固废委托资质单位定期清运。

针对危废，本环评要求建设单位对拟设置的危废暂存间进行规范化管理，设置明显的标志，危废由建设单位委托有资质单位定期收集处置，处置率100%，因而项目运营产生的固体废弃物对周边环境影响较小。

（5）生态环境影响分析结论

本项目位于城市建成区，生态系统为城市生态系统，区域内无野生生物，各种污染物达标排放后对生态环境影响很小。

综上所述，本项目符合国家产业政策；选址基本合理；项目的各项环保措施可行，项目外排的各项污染物可做到达标排放，在落实本报告表提出的各项措施的前提下，项目建设不会影响该区域的环境质量及各类环境目标，从环境保护的角度讲本项目建设运营是可行的。

（二）、措施

（1）水污染防治措施

食堂污水经隔油池处理，处理后的污水会同卫生间污水进入项目区已建化粪池处理；项目打磨废水、车间地面清洗废水经沉淀池沉淀后进入隔油沉渣池处理，最后排入化粪池处理。化粪池处理后的污水外排至人民西路市政污水管网，进入第三水质净化厂处理。

（2）噪声污染防治措施

建筑墙体隔声；选择低噪声设备，机械设备定期进行维护，保证其正常使用，避免噪声源强增大；物料及成品的装卸过程中应注意轻拿轻放；项目营业时间应严格按照工作制度的相关规定，不得超时运营，不得扰民。
（3）大气污染防治措施

烤漆房过滤棉要定期更换，废过滤棉由资质单位回收；活性炭要定期更换，废活性炭由资质单位回收，建设方不得自行处理；厨房油烟净化器要定期进行维护及清洗，避免油烟排放浓度超标。

（4）固体废物污染控制措施

生活固废委托环卫清运；食堂隔油池废油由资质单位定期打捞；设立危废暂存间，危险废物由资质单位定期清运。以上固废均不得自行处置。
（三）建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作；

（2）建议项目建立完善的环境管理制度，加强项目区的环境管理，加强项目工作人员的培训、管理，工作人员的环保意识。
（3）定期对各机械、管道等进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，出现问题应及时采取补救措施。

（四）环境保护“三同时”验收

环境保护“三同时”验收要求详见表9-1所示。

表9-1   项目环保工程竣工验收内容一览表

污染物名称

处理设备及设施名称

处理对象

数量
处理效果

验收标准

废水

隔油池

食堂含油废水
1个，容积≥0.5m3
达标排放

达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业间接排放水污染排放浓度限值，动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4中三级标准
沉淀池
生产废水
1个，5m3/个
隔油沉渣池

生产废水
1个，6m3
化粪池

项目内所有废水
1个，13m3/个
废气

烤漆房净化系统

漆雾和异味
1套，风机风量24000m3/h，排气管8m
达标排放

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值按项目排气筒高度折算后的限值要求

油烟净化系统（含油烟集气罩、排烟管道）
食堂油烟废气
1套，风机风量≥4000m3/h

达标排放
达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的相关限值
噪声

/

设备噪声

/
达标排放

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固体废弃物

垃圾桶

生活垃圾

15个
处置率100%

是否按要求分类收集，危废是否设暂存容器，暂存容器是否满足要求。检查相关委托处置协议。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

危废收集装置

危险废物

5个
危废暂存间
危险废物
1间

隔油池
食堂隔油池废油
1个，容积≥0.5m3
是否定期委托清掏
验收监测

废气监测（烤漆房排气口）、噪声监测（厂界处1m）


	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日





17

_1234567891.vsd
汽车进厂


保养


全车检查


易损件更换


消耗补给


轮胎作业


整车修理


总成修理


维修及更换


总成拆卸


装配及调试


小修


装配


维修更换


零件拆卸


喷漆/烤漆


喷/烤漆


湿法打磨


配件拆卸


N2、S4


抻拉、敲打


零件拆卸


车身钣金


焊接


装配


车架修理


大梁校正


焊接


装配


拆卸


检验试车


擦洗车辆


注：


N—噪声


W—废水


G—废气


S—固废


N1


N1、S1


S2


N1、S3


G1


N2


N3、S4


N4


N2


N3、S4


N4


W1、N5、G2、S5


G3、W2、S6


G1


N2、S4


N2


N6、G4


N4


N2、S4


N6、G4


N4


修理


交付客户


W3



_1234567892.vsd
人民西路
市政供水管网
2.5097


食堂


卫生间


员工宿舍


办公区清洁


车辆擦洗


隔油池


沉淀
池
隔油池


循环水设备


0.087


0.48


0.336


化粪池


0.087


第三水质净化厂


0.45


1.08


0.12


0.099


0.087


0.396


0.396


0.95


0.106


2.033


0.054


0.13


0.144


0.014


0.012


图例：


排水走向


损耗量


回用量



_1234567890.vsd
室内装修


地面硬化


沉淀池


噪声


粉尘


施工废水


生活垃圾


建筑垃圾


距离衰减、墙体阻隔


洒水降尘


施工用水进入砂浆消耗，多余的废水用收集桶沉淀后用于洒水降尘


垃圾桶


环卫部门定期清运


施工单位清运处置



