建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：            铝合金门窗加工项目           
建设单位：       云南行润建筑装饰工程有限公司            
编制日期：2019年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况  

	项目名称
	铝合金门窗加工项目

	建设单位
	云南行润建筑装饰工程有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	云南省昆明市西山区马街镇明波第三股份合作社综合楼房一栋一层（石安公路第三污水处理厂旁）

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	650100

	建设地点
	昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码 
	金属门窗制造

（C3312）

	占地面积

(平方米)
	4400
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	80
	其中：环保投资（万元）
	6.2
	环保投资占总投资比例（%）
	7.75

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2019年9月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

铝合金门窗具有性能好、质量轻、美观、采光好、经久耐用等特点，在建筑施工中被广泛采用，具有良好的销售市场。为此，云南行润建筑装饰工程有限公司租赁云南神工金属家具有限公司位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧的部分厂房开办铝合金门窗加工项目，年产铝合金门窗70000m2。

云南神工金属家具有限公司于2018年2月12日取得了昆明市西山区环境保护局出具的《关于云南神工金属家具有限公司3000件/套金属家具生产制造项目环境影响评价报告表的批复》（西环管发[2018]12号），但取得批复后云南神工金属家具有限公司仅使用部分厂房，多余闲置的厂房转租给了本项目使用。

根据2019年4月现场勘查，本项目目前还未开工建设。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第二十二条“金属制品业”中的67条“金属制品加工制造”，环评类别见表1-1。

表1-1  环评类别一览表
            环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

二十二、金属制品业

67

金属制品加工制造

有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10t及以上的

其他（仅切割组装除外）

仅切割组装的

根据上表，本项目除切割组装外，涉及打胶，因此本项目需编制环境影响报告表，为此，云南行润建筑装饰工程有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《铝合金门窗加工项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。
2、建设内容及规模

本项目以铝合金型材为原料，年产量70000m2铝合金门窗。本项目主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括住宿、办公用房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
项目工程主要建设内容见表1-2，项目主要经济技术指标见表1-3。

表1-2  项目建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注
主体工程

生产厂房生产区

项目区东北侧设置1栋生产厂房，1F，高10m，钢架结构，分为生产区和其它功能区。

生产区分为下料区、加工区、百叶窗组装区、推拉门窗组装区、平开门窗组装区，建筑面积1655m2。

/
下料区

建筑面积290m2，位于生产厂房北侧，设置3台双锯，用于型材切割。
/
加工区

建筑面积350m2，位于生产厂房西侧中部，设置2台端头铣、1台六头钻、2台码仔锯、2台组角机、1台空压机，用于型材切割，切割后的型材铣端头、打孔、组角。
/
百叶窗组装区

建筑面积330m2，位于生产厂房中部，用于百叶窗组装。
/
推拉门窗组装区

建筑面积315m2，位于生产厂房中部，用于推拉门窗组装。
/
平开门窗组装区

建筑面积370m2，位于生产厂房东侧，设置1台双锯、1台仿形铣、1台连杆钻、1台组角机、1台打胶机。用于型材切割，切割后的型材铣锁孔、打孔、组角以及组装过程打胶。
/
辅助工程

生产厂房其它功能区

项目区东北侧设置1栋生产厂房，1F，高10m，钢架结构，分为生产区和其它功能区。

其它功能区分为材料堆放区1、材料堆放区2、库房、成品区、一般固废收集间、危险废物暂存间、过道，建筑面积1820m2。
/
材料堆放区1

建筑面积175m2，位于生产厂房东北侧，用于铝合金型材和百叶型材堆放。
/
材料堆放区2

建筑面积315m2，位于生产厂房北侧，设置1台端头铣、1台仿形铣、1台单头小锯。用于铝合金型材和百叶型材堆放，以及用于型材切割，切割后的型材铣端头和铣锁孔。
/
库房

建筑面积290m2，位于生产厂房东南侧，用于堆放五金配件、胶水。
/
成品区

建筑面积300m2，位于生产厂房南侧，用于堆放成品。
/
一般固废收集间

建筑面积35m2，位于生产厂房东北侧，用于一般固废收集和暂存。
/
危险废物暂存间

建筑面积5m2，位于生产厂房东南侧，用于危险废物收集和暂存。
/
过道

建筑面积700m2，位于生产厂房中部，用于通行。
/
生活及其它用房

项目区西南侧设置1栋宿舍、1间办公室、1间厨房及餐厅、1间卫生间和1间配电房，砖混结构，建筑面积655m2。

/
宿舍

建筑面积480m2，位于项目区西南侧，2F，6m，供员工住宿使用。 

/
办公室

建筑面积55m2，位于项目区西南侧，1F，3m，供员工办公使用。

/
厨房及餐厅

建筑面积80m2，位于项目区西南侧，1F，3m，供员工餐饮使用。

/
卫生间

建筑面积20m2，位于项目区西南侧，1F，3m，供员工使用。

/
配电房

建筑面积20m2，位于项目区西南侧，1F，3m，提供项目区电源。

/
空地

占地面积510m2，位于项目区西南侧。 

/
公用

工程

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
/
供水系统

由附近自来水管网供给。

/
排水系统

项目实行雨污分流，雨水排入项目周边排水沟；项目生产过程无生产废水产生和排放。

厨房废水先经隔油池（0.1m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（4m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理。
/
交通系统

设有1个主入口，位于项目区南侧西册公路一侧。
/
供热

生活供热来源于电能、太阳能；生产供热来源于电能。

/
环保

工程

生活废水

1个隔油池（处理员工厨房废水），容积为0.1m3。 

新建
1个化粪池（处理员工生活污水），容积为4m3，1个废水排污口，位于项目西侧。

依托
固废

生活固废：生活垃圾设10个垃圾收集桶收集，厨房泔水和隔油池废油设1个带盖泔水收集桶收集。
新建
一般固废：边角料和铝屑等设置1间一般固废收集间（35m2）收集。
新建
危险废物：拟设1间危险废物暂存间（5m2）收集。
新建
废气

厨房油烟：设置一台小型油烟净化器（净化效率60%、风机风量4000m3/h），一根排气筒（高于自身建筑物1.5m）。
新建
噪声

设置减震垫、隔声设施（靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶）。

新建
表1-3  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
4400

6.6亩

总建筑面积

m2
4130

其中

生产厂房

m2
3475

1F

其中

生产厂房生产区

m2
1655

其中

下料区

m2
290

加工区

m2
350

百叶窗组装区

m2
330

推拉门窗组装区

m2
315

平开门窗组装区

m2
370

生产厂房其它功能区

m2
1820

其中

材料堆放区1

m2
175

材料堆放区2

m2
315

库房

m2
290

成品区

m2
300

一般固废收集间

m2
35

危险废物暂存间

m2
5

过道

m2
700

生活及其它用房

m2
655

其中

宿舍

m2
480

2 F（占地面积240）
办公室

m2
55

1 F
厨房及餐厅

m2
80

1 F
卫生间

m2
20

1 F
配电房

m2
20

1 F
空地

m2
510

总投资

万元

80

人员配置

人

30

年运营

d

300

8h/d

3、项目产品方案及规模

本项目以铝合金型材为原料，根据订单，生产不同规格的铝合金平开门窗、铝合金推拉门窗和铝合金百叶窗，生产规模见表1-4。其中铝合金型材执行《铝合金建筑型材》（GB/T5237-2004）标准，铝合金门窗执行《铝合金门窗》（GB/T8478-2008）标准。 

表1-4  铝合金门窗生产规模一览表

序号

产品名称

规格

年产量(万m2)

1

平开铝合金窗
1200mm×1200mm

1200mm×1500mm

2

2

平开铝合金门

800mm×2100mm

1600mm×2100mm

1

3

推拉铝合金窗
1200mm×1500mm

1500mm×1800mm

2

4

推拉铝合金门

1500mm×2100mm

3200mm×2100mm

1

5

铝合金百叶窗

600mm×800mm

1200mm×1000mm
1

6

合计

/

7

4、原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，项目运营消耗的主要原辅材料及用量见表1-5。

表1-5  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

原辅材料名称

型号规格

年耗量

生产厂家

备注

1

铝合金门型材

50门、85门、90门

109t

山东华建有限公司

/

2

铝合金窗型材

50窗、55窗、80窗

296t

山东华建有限公司

/

3

铝合金百叶型材

38系列、50系列

15t

山东华建有限公司

/

4

玻璃

5+9A+5 

5万m2
昆明育德玻璃有限公司

/

5

五金配件

螺钉

4*19、4*25、5*19

0.18t

上海晋亿有限公司

/

四连杆

/

18650套

山东国强

/

传动器

/

18650套

山东国强

/

执手

/

18650套

山东国强

/

铰链

/

5150套

山东国强

/

锁

/

5150套

山东国强

/

滑轮

/

11200套

山东国强

/

月牙锁

/

11200套

山东国强

/

8

中性硅酮密封胶

169

0.5万只

广州集泰化工股份有限公司

其中20%用在项目区打胶，80%用在现场打胶

9

毛条

6 mm×6mm、5mm×7mm

1.1万m

力得佳有限公司

/

10

胶条

6mm×6mm

0.8万m

力得佳有限公司

/

11

包装带

/

若干

佛山市顺德区高仕达建筑装饰材料有限公司

/

①中性硅酮密封胶：中性硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生固化形成弹性硅橡胶。中性硅酮耐候密封胶主要成分为有机羟基硅酮、有机甲基硅酮 、甲基硅烷、气相二氧化硅 、碳酸钙 、氨基硅烷，每支约500ml，密度为1.4t/m3。

根据检测报告，中性硅酮密封胶中的总挥发性有机化合物为71g/kg（见附件5）。

6、主要设备

项目主要运行设备见表1-6。

表1-6  项目主要设备配置一览表

序号

设备名称

型号

数量（台）

安装位置

备注

1

双锯
06切割机

4

下料区、平开门窗组装区

铝材切割

2

码仔锯

500A

2

加工区

铝材角码切割

3

单头小锯

J300

1

材料堆放区2
铝材切割

4

端头铣
Z6

3

加工区、材料堆放区2

铣端头
5

仿形铣
ZS

2

平开门窗组装区、材料堆放区2

铣锁孔
6

六头钻
LZZ6-13

1

加工区

打孔
7

连杆钻
/

1

平开门窗组装区

打孔
8

组角机

LMZ-180

3

加工区、平开门窗组装区

组角

9

打胶机

1200*3700

1

平开门窗组装区

打胶

10

空压机

NK160L67

1

加工区

加压空气

11

油烟净化器

/

1

厨房

净化厨房油烟

7、工作制度和劳动定员

项目劳动定员30人，其中管理人员2人，员工28人。每天的生产时间为8:00~12:00、2:00~6:00，一班制，年工作300d，员工食宿均在项目内解决。

8、公用及辅助工程  

8.1给排水

本项目实行雨污分流。

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。项目生产过程无生产废水产生和排放；厨房废水先经隔油池（0.1m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（4m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理。

8.2供电

由周边供电管网统一供给。

8.3供热

项目生活供热由太阳能和电能提供。生产供热主要由电能提供。

9、总投资和环保投资

本项目总投资为80万元，资金由建设单位自筹，其中环保投资约为6.2万元，占总投资的7.75%。环保投资见表1-7所示。

表1-7  项目环保投资一览表
治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

废水

生活

废水

员工厨房废水

1个隔油池（0.1m3）

0.15
员工厨房废水、员工办公住宿废水

1个化粪池（4m3），1个废水排污口，位于项目西侧
依托
废气

厨房油烟

一台油烟净化器（净化效率60%、风机风量4000m3/h），一根排气筒（高于自身建筑物1.5m）
1.05
噪声

噪声

设置减震垫、隔声设施（靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶）
3

固体废物

固体废物

10个生活垃圾收集桶

2

1个带盖泔水收集桶

1间一般固废收集间（35m2）

1间危险废物暂存间（5m2）

合计

/

/

6.2


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目区原为云南神工金属家具有限公司租赁的厂房，租赁给木制家具厂生产木制家具，木制家具厂租赁期满后已搬迁，现厂房为闲置的，因此本项目无原有污染情况。


二、建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

西山区是昆明市五城区之一，是昆明城的西南部分。东濒碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，本项目中心地理坐标为东经102°38′35.03″，北纬24°52′31.33″，海拔1931m。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与项目的相对方位及距离

属性

1

神工家具厂
北侧和东南侧、紧邻

工厂

2

小古莲村

西北侧和西南侧、紧邻

（距离加工区最近距离5m）

村庄

3

停车场

西册、60m

停车场

4

西册公路

东侧、10m

道路

2、地形、地貌

昆明市城区地处云贵高原中部，滇池北部湖积区，市域地势大致北高南低，微向滇池倾斜；市区海拔1891m，地形平坦开阔，属湖积平原地貌。区域大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。该区域地面出露第四系冲积、湖积层，岩性为砂、砾石、粘土、淤泥及泥炭，区域基岩埋深在300m左右，为寒武系龙王庙组灰质白云岩。区域外围分布有寒武系、尼盆系、石炭系和二叠系等地层，岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主。本项目处于滇池断陷湖积盆地北部地段，评价区域表层为新生代第四期以来沉积物，覆盖厚层约10m。主要耕作土壤为水稻土、红壤和紫色土等。根据国家《建筑抗震设计规范》(GB500l1-2001)，昆明地区抗震设防烈度为8度区第二组。

3、气候、气象

项目所在区域属北亚热带季风气候，气候变化主要受西南季风热带大陆气团交替控制，形成了冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明的气候特点。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)平均气温19.7℃，最冷月(1月)平均气温7.7℃，全年无霜期285.7天；多年降雨量900～1100mm，降水量集中在5～10月，占总降水量88～90％，年平均降雨日数134.6天，相对湿度平均为73％；蒸发量1870～2120mm；年平均日照2448.7小时，日照率65％；多年主导风向为西南偏西风，频率为16%，年静风频率31%，平均风速2.1m/s, (频率17％)，最大风速19m/s(1月)，风速变化通常白昼大于夜晚，旱季大于雨季；年平均雾日数56天，雾天多发生在10月至次年2月；气压814.2hPa。

4、水文、水系

项目所在地属于滇池流域。距离项目区最近的地表水体为项目东侧1.5km的滇池。

滇池：属金沙江流域金沙江水系，位于昆明市西南，属断陷构造湖泊，是云贵高原湖面最大的淡水湖泊，滇池径流面积2920km2，湖面面积300km2。湖面略呈弓形，长32km，东西平均宽7km，最宽12.5km。平均水深4.4m，最深为10.24m。滇池在1887.4m高水位运行下，平均水深5.3m，湖水面积309km2，库容15.6亿m3。多年平均水资源量9.7亿m3，扣除多年平均蒸发量4.4亿m3，实有水资源量5.3亿m3。滇池是昆明平衡生态环境、工农业用水、渔业、航运、旅游等多功能湖泊，滇池接纳径流区内大小20多条河水，主要汇入滇池的河流有盘龙江、东白沙河、宝象河、马料河、洛龙河、捞鱼河、梁王河、大河、柴河、东大河、古城河、新河、运粮河等，呈向心状注入滇池。滇池水经螳螂川、普渡河流入金沙江。项目区水系图见附图4。

5、植被与生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率 17%。

项目区及周边主要植被为桉树、柏枝树、竹子、三角梅、紫茎泽兰、青蒿、牵牛花等，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。



三、环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
距项目区最近的地表水体为项目东侧约1.5km处的滇池，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，滇池外海水环境功能为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，水质类别为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖整体水质为Ⅳ类，综合营养状态指数为57.7，营养状态为轻度富营养，与2017年相比水质有所好转，全湖水质类别由Ⅴ类上升为Ⅳ类，营养状态由中度富营养好转为轻度富营养，综合营养状态指数下降11.4%；超标原因为周边农村雨污混流产生污染。

2、环境空气质量现状


本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。

本项目位于西山区，根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，主城5区五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，总体达二级标准。全年有效监测365d，按AQI指数评价，空气质量优良天数为361d，轻度污染4d，优良率为98.9%。全年降水pH值范围为6.19~8.64，酸雨频率为0.0%，与2017年相比无变化。
从2014至2018年昆明市空气中各主要污染物年均浓度变化趋势可以看出，二氧化硫呈现逐渐下降的趋势。二氧化氮、细颗粒物总体变化幅度不大。颗粒物呈现出先下降后略微上升最终下降的小幅波动趋势。一氧化碳、臭氧均呈现出前三年小幅波动，后两年大幅上升的趋势。
表3-1 主城区空气质量污染物年平均浓度

序号

污染物

年均浓度

较上年比较

达标情况

1

二氧化硫（SO2）

13ug/m3
降低2ug/m3
达到年均值二级标准

2

二氧化氮(NO2)

33ug/m3
上升1ug/m3
达到年均值二级标准
3

可吸入颗粒物(PM10)

51 ug/m3
降低7ug/m3
达到年均值二级标准

4

细颗粒物(PM2.5)

28ug/m3
持平

达到年均值二级标准
5

一氧化氮(CO)

1.2mg/m3

（95百分位）

持平

优于二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准值）

6

臭氧（O3）

130ug/m3

（90百分位）

上升6ug/m3
优于二级日最大8小时均值标准（臭氧无年均浓度标准值）

根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，项目区环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标行政区。

3、声环境质量现状

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，属于2类声环境功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
根据现场踏勘，项目区周边无较大噪声源，项目所在区域声环境质量现状可满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
4、生态环境质量现状

项目区及周边主要植被为桉树、柏枝树、竹子、三角梅、紫茎泽兰、青蒿、牵牛花等，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。
（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-2。

表3-2  项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护对象
保护内容

与本项目的相对方位及距离
保护级别
声环境/大气环境

小古莲村
居住区
西北侧和西南侧、紧邻

（距离加工区最近距离5m）
GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准/ GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

地表水
滇池

径流面积2920km2
西侧、1.5km

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准




四、评价适用标准 
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	1、地表水环境质量标准

距项目区最近的地表水体为项目东侧约1.5km处的滇池，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，滇池外海水环境功能为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，水质类别为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，标准限值见表4-1。

表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目   

分类

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

总磷

Ⅲ类

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

2、环境空气质量标准

本项目所在区域为二类区，环境空气质量标准执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目打胶过程会产生VOCs，VOCs参考TVOC标准限值，TVOC标准限值参考《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录D中的浓度限值，标准值见表4-2。
表4-2  环境空气质量标准  单位：μg/m3
污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

（CO）

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧

（O3）

日最大8小时平均

160

污染物名称

取值时间

《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录D中的浓度限值
TVOC
8小时平均
600

3、声环境质量标准
本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，属于2类声环境功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50
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	污染物排放标准

1、废水排放标准

1.1施工期废水排放标准

项目施工期间产生的施工废水拟设置沉淀池（5m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。

1.2运营期废水排放标准

运营期外排废水执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，标准限值见表4-4。
表4-4  污水排放标准  单位：mg/L

标准类别

pH值

（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

NH3-N

总磷

GB/T31962-2015 

A级标准

6.5～9.5

500

400

350

100

45

8

2、废气排放标准

2.1施工期大气污染物排放标准

施工期大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5。

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2.2运营期大气污染物排放标准

本项目厨房设有2个灶头，属小型规模，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值，具体标准限值见表4-6。
表4-6  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60

项目运营期生产废气为粉尘（TSP）、挥发性有机化合物（VOCs）、异味。粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-7；无组织VOCs执行（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》，标准限值见表4-8；打胶过程产生的异味，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-9。 

表4-7  大气污染物综合排放标准   
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
表4-8  厂区内VOCs无组织排放限值

污染物项目

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

VOCs

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

表4-9  恶臭污染物排放标准

                    级别

项目

二级（新扩改建）

臭气浓度

20（无量纲）

3、噪声排放标准

3.1施工期噪声排放标准
施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-10。

表4-10  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

3.2运营期噪声排放标准

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表4-11。

表4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
                  时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物控制标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。


	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

   根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

（1）废水
废水排放量：0.072万m3/a；

COD：0.25t/a；

氨氮：0.01t/a；

总磷：0.004t/a。

由于本项目废水能排入白鱼口污水处理厂处理，废水总量指标计入白鱼口污水处理厂进行考核，本项目不单独设置废水排放总量控制建议。

（2）废气

本项目运营期产生的VOCs排放量为0.05t/a；粉尘排放量0.013t/a。

（3）固废

处置率100%。 




五、建设项目工程分析  

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

本项目施工期主要对房屋进行装修，分别进行房间分隔、地面铺设、管线铺设、墙面粉刷、设备安装等。施工期自2019年8月至2019年9月，预计2019年9月投入运营。

施工期施工流程及产污节点见图5-1。
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图5-1  施工期施工流程及产污节点示意图

施工期主要为装修、设备安装，污染物主要包括废气、噪声、固体废弃物、废水等。

（1）施工废气

施工期装修、设备安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。施工期废气主要为装修废气，装修施工阶段，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。

（2）施工废水

项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水。

①生活污水

施工人员使用项目所在建筑楼设置的卫生间，施工人员不在项目区内食宿，生活废水主要是洗手废水等，施工高峰期的施工人员预计为10人，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.3m3/d，按排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.24 m3/d。经化粪池（4m3）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目东侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理。

②施工废水

施工期废水主要为工具清洗废水，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 

（3）施工固废

施工固废主要是建筑装修垃圾，施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.01t，本项目总建筑面积为4130m2，则本项目建筑垃圾产生量为41.3t，统一收集后由施工单位运至城管指定地点堆放。

②生活垃圾

施工高峰期的施工人员预计为10人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.005t/d，统一收集后委托环卫清运。

（4）施工噪声

施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如压缩机、切割机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声等，多为瞬时噪声。对声环境影响最大的是机械噪声，根据类似施工过程的调查，装修阶段项目施工所涉及其1m处A声级见表5-1所示。

表5-1  施工期主要噪声源强  单位：dB(A)

施工阶段

主要工程机械

A声级

装修阶段

压缩机

85

切割机

85

     二、运营期生产流程及产污节点

本项目生产铝合金门窗系列产品（铝合金百叶窗，铝合金推拉门窗和铝合金平开门窗），年产量为70000m2，具体的生产流程见图5-2、5-3。
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图5-2  铝合金百叶窗生产工艺和产污环节图
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图5-3  铝合金平开门窗和推拉门窗生产工艺和产污环节图

（一）工艺流程简述

1、铝合金百叶窗工艺流程

（1）切割断料：采用双锯或单头小锯对铝合金窗的外框型材和百叶型材进行切割，此过程会产生噪声和废边角料、铝屑。

（2）铣端头：切割后的型材按设计图样的要求，采用端头铣对切割后的型材铣端头，以便于后续组装，此过程会产生噪声、废边角料和粉尘。

（3）打孔：采用六头钻根据尺寸钻出百叶安装孔，此过程会产生噪声、废边角料和粉尘。
（4）组装：将加工好的窗框和百叶用五金配件组装在一起，组装方式为人工组装，此过程会产生废包装材料。

（5）检验：人工检验成品外观尺寸是否符合客户订货要求。

（6）入库：将检验合格的成品用包装带包好之后，暂存在成品区，等待客户运走。

2、铝合金平开门窗和铝合金推拉门窗工艺流程

铝合金平开门窗和铝合金推拉门窗工艺基本一致，区别在于铝合金平开门窗组装中需要加装胶条，铝合金推拉门窗组装中需要加装毛条。

（1）切割断料：采用双锯或是单头小锯对铝合金门窗型材（门窗框、门窗扇）进行切割，此过程中会产生噪声和废边角料、铝屑。

（2）铣端头、铣锁孔：切割后的型材按设计图样的要求，采用端头铣对切割后的型材铣端头，采用仿形铣对切割后的型材铣锁孔，以便于后续组装，此过程会产生噪声、废边角料和粉尘。

（3）打孔：采用六头钻、连杆钻根据尺寸钻出型材安装孔，此过程会产生噪声、废边角料和粉尘。

（4）角码切割：采用码仔锯对铝合金角码型材进行切割，此过程会产生噪声和废边角料、铝屑。

（5）角码组角：采用组角机对切割后的角码进行组角，此过程会产生噪声。

（6）组装

①铝合金平开门窗组装：将加工好的门窗框、门窗扇和玻璃（按尺寸进行订购，项目区不进行玻璃的裁切）用五金配件（螺钉、铰链等）组装在一起，组装方式为人工组装。组装完成后需要加装胶条，起到密封的作用。

②铝合金推拉门窗组装：将加工好的门窗框、门窗扇和玻璃（按尺寸进行订购，项目区不进行玻璃的裁切）用五金配件（螺钉、滑轮等）组装在一起，组装方式为人工组装，组装过程需要加装毛条，起到密封的作用。

（7）打胶

①铝合金平开门窗打胶：铝合金平开门窗组装完成后需要在玻璃和门框或窗框交接处通过打胶机打上中性硅酮密封胶（常温常压作业），增强产品的密封性能。
②铝合金推拉门窗打胶：

铝合金推拉门窗组装完成后需要在玻璃和门框或窗框交接处通过人工打上中性硅酮密封胶（常温常压作业），增强产品的密封性能。
（8）检验：人工检验成品外观尺寸是否符合客户订货要求。

（9）入库：将检验合格的成品用包装带包好之后，暂存在成品区，等待客户运走。

（二）、主要污染工序

本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。

1、废水

本项目生产过程无生产废水产生，废水主要为生活废水。生活废水为员工厨房废水、员工办公住宿废水。

1.1员工厨房废水

项目设置厨房，厨房用水量约30L/（人.d），项目员工30人，用水量为0.9m3/d、270m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则项目厨房废水产生量为0.72m3/d、216m3/a。

1.2员工办公、住宿用排水

项目设置宿舍，项目员工住宿、办公、洗手等会产生一部分办公等生活废水，员工住宿、办公用水量约70L/（人.d）计，项目员工30人，用水量为2.1m3/d、630m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则住宿、办公废水产生量为1.68m3/d、504m3/a。

项目给排水情况见表5-2：

表5-2  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

排水量

1

员工厨房用水

30人

30L/（人.d）

0.9

0.72

2

员工住宿、办公用水

30人

70L/（人.d）

2.1

1.68

4

合计

/

/

3.6

2.4

项目给排水水量平衡见图5-4：
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图5-4  项目水平衡示意图（单位：m3/d）
1.4小结

本项目废水产生量为2.4m3/d，0.072万m3/a。

1.5本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

昆明市西山区西华社区居委会出具的关于本项目的排水证明，本项目无工业废水产生，生活污水随村民的污水排入滇池西岸污水管网。

本项目实行雨污分流；厨房废水先经隔油池（0.1m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（4m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理。

表5-3  生活废水经处理前后污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量

废水量

0.072万m3/a

0.072万m3/a

0万m3/a
COD

400

0.29

350

0.25

0.04

BOD5
350

0.25

300

0.22

0.03

SS

300

0.22

140

0.10

0.12

动植物油

200

0.14

80

0.06

0.08

NH3-N

35

0.03

20

0.01

0.02

总磷

8

0.006

6

0.004

0.002

2、废气

根据现场勘查，本项目产生的废气分为生产废气和生活废气。生产废气主要为粉尘、挥发性有机化合物（VOCs）和打胶异味，生活废气主要为厨房油烟和卫生间异味。

2.1生产废气

项目生产过程产生的生产废气主要为粉尘、挥发性有机化合物（VOCs）和打胶异味。

①粉尘

项目在切割型材、铣端头、铣锁孔和打孔等过程会产生少量铝屑，因铝屑粒径较大，在空中停留的时间十分短暂，大部分靠重力直接沉降于地面，粉尘产生量较少，约为原料用量的0.01%，为无组织排放，经计算，无组织粉尘产生量为0.042t/a，厂房可以阻隔70%的粉尘量，则无组织粉尘排放量为0.013t/a。

②挥发性有机化合物（VOCs）

本项目打胶过程使用中性硅酮密封胶，根据检测报告，中性硅酮密封胶中的总挥发性有机化合物为71g/kg（见附件5），中性硅酮耐候密封胶在项目区的年用量为0.7t，经计算，产生量为0.05t，产生量较小，为无组织排放。
③打胶异味

项目在生产铝合金推拉门窗时，需要在玻璃和门框或窗框交接处打上中性硅酮耐候密封胶，产生少量异味，固化后异味随即消失。本项目使用的胶量较少，产生的打胶异味较少，为无组织排放。

2.2生活废气

①厨房油烟

 厨房油烟为食用油加热裂解产物，项目共有30个员工，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值3%核算，每天的平均热加工时间为5h。

本项目与昆明科旭环保工程有限公司签订了油烟净化器（净化效率60%、风机风量为4000m3/h）安装合同。经计算，油烟产生量约为0.027kg/d，0.008t/a，1.35mg/m3；油烟排放量为0.011kg/d，0.003t/a，0.59mg/m3。

②卫生间异味

项目在项目区西南侧设置1个卫生间，会产生少量异味。

3、噪声
本项目运营后的噪声主要来源于各机械设备噪声，噪声源强见表5-4。

表5-4  项目噪声源强一览表

序号

设备名称

数量

（台）

源强值

dB (A)

降噪措施

安装位置

声源属性

1

双锯
4

85

设备减震、墙体隔声

下料区、平开门窗组装区

室内声源

2

码仔锯

2

85

加工区

3

单头小锯

1

85

材料堆放区2
4

端头铣
3

85

加工区、材料堆放区2

5

仿形铣
2

85

平开门窗组装区、材料堆放区2

6

六头钻
1

85

加工区

7

连杆钻
1

85

平开门窗组装区

8

组角机

3

80

加工区、平开门窗组装区

9

打胶机

1

70

平开门窗组装区

10

空压机

1

85

加工区

11

油烟净化器

1

70

厨房

4、固体废物

本项目产生的固废包括生活固废、一般固废和危险废物。

4.1生活固废

本项目运营过程产生的生活固废为生活垃圾、化粪池污泥、厨房泔水和隔油池废油。

①生活垃圾

本项目职工30人，产生的生活垃圾按 0.5kg/d 计，产生量为15kg/d、4.5t/a，用垃圾桶收集后委托环卫处置。

②厨房泔水和隔油池废油

厨房泔水和隔油池废油产生量按0.2kg/人·d计，员工共30人，产生量为6kg/d、1.8t/a，用带盖泔水收集桶收集后委托昆明兴海林环保科技有限公司清运处置。
③化粪池污泥

化粪池污泥按每去除1kgBOD5产生0.8kg污泥，化粪池污泥产生量0.2kg/d、0.06t/a，委托环卫清运。

4.2一般固废

本项目运营过程产生的生活固废为废包装材料、废边角料和铝屑、废毛条和胶条、废玻璃。

①废包装材料

项目废包装材料产生量约为1kg/d，0.3t/a；统一收集后外售。 

②废边角料和铝屑

废边角料产生量约为3kg/d，0.9t/a；铝屑产生量约为1kg/d，0.3t/a；统一收集后外售。

③废毛条和胶条

废毛条和废胶条产生量约为0.2kg/d，0.06t/a；统一收集后外售。

④废玻璃

废玻璃产生量约为0.5kg/d，0.15t/a；统一收集后外售。

4.3危险废物

项目危险废物分为废润滑油和废弃的含油抹布。

①废润滑油

根据《国家危险废物名录》（2016）进行危险废物识别，具体见下表5-5。

表5-5  项目危险废物识别一览表

序号

固废种类

危废类别

危废代码

危废特性

1

废润滑油

废矿物油（HW08）

900-214-08
T，I
项目区只有空压机需要更换润滑油，其他设备是密封轴承，不更换。空压机润滑油半年更换一次（5kg/次），项目废润滑油产生量约为0.01t/a，收集后委托有危废处理资质的单位清运处置。

②废弃的含油抹布

项目生产设备维修过程会产生少量废弃的含油抹布，废弃的含油抹布产生量约为0.01t/a，《国家危险废物名录》（2016版）的危险废物豁免管理清单相关规定详见表5-6。 

表5-6  危险废物豁免管理清单一览表

危废类别

废物类别/代码

危险废物

豁免环节

豁免条件

豁免内容

其他废物（HW49）

900-041-49

废弃的含油抹布

全部环节

混入生活垃圾

全过程不按危险废物管理

改扩建项目废弃的含油抹布经垃圾桶统一收集后委托环卫清运。
4.4小结
表5-7  项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

4.5

委托环卫清运

2

厨房泔水和隔油池废油

1.8

用带盖泔水收集桶收集后委托昆明兴海林环保科技有限公司清运处置
3

化粪池污泥

0.06

委托环卫清运

4

一般固废

废包装材料

0.3

统一收集后外售

5

废边角料和铝屑

0.12

统一收集后外售

6

废毛条和胶条

0.06

统一收集后外售

7

废玻璃

0.15

统一收集后外售
8

危险废物

废润滑油

0.01

暂时储存在危险废物暂存间委托有危废处理资质的单位清运处置
9

沾有废润滑油的抹布

0.01

委托环卫清运



六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	项目区
	粉尘、装修废气
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	运营期
	生活废气
	卫生间
	无组织废气
	卫生间异味
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	厨房
	有组织废气
	厨房油烟
	1.35mg/m3
	0.008
	0.59mg/m3
	0.003

	
	
	生产废气
	生产厂房
	无组织废气
	粉尘
	/
	0.042
	/
	0.013

	
	
	
	
	
	挥发性有机化合物（VOCs）
	/
	0.05
	/
	0.05

	
	
	
	
	
	打胶异味
	/
	少量
	/
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工废水
	经沉淀处理后回用于施工或洒水降尘、无外排

	
	
	
	施工人员生活污水
	少量，经化粪池处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理

	
	运营期
	生活
	废水量
	0.072万m3/a
	0.072万m3/a

	
	
	
	COD
	400
	0.29
	350
	0.25

	
	
	
	BOD5
	350
	0.25
	300
	0.22

	
	
	
	SS
	300
	0.22
	140
	0.10

	
	
	
	动植物油
	200
	0.14
	80
	0.06

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.03
	20
	0.01

	
	
	
	总磷
	8
	0.006
	6
	0.004

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	建筑垃圾均由施工单位运至城管指定地点，生活垃圾经统一收集后委托环卫清运

	
	
	
	建筑垃圾
	

	
	运营期
	生活固废
	生活
	生活垃圾
	4.5t/a
	委托环卫清运

	
	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	1.8t/a
	用带盖泔水收集桶收集后委托昆明兴海林环保科技有限公司清运处置

	
	
	
	
	化粪池污泥
	0.06t/a
	委托环卫清运

	
	
	一般固废
	生产
	废包装材料
	0.3
	统一收集后外售

	
	
	
	
	废边角料和铝屑
	0.12
	统一收集后外售

	
	
	
	
	废毛条和胶条
	0.06
	统一收集后外售

	
	
	
	
	废玻璃
	0.15
	统一收集后外售

	
	
	危险废物
	生产
	废润滑油
	0.01
	暂时储存在危险废物暂存间委托有危废处理资质的单位清运处置

	
	
	
	生产
	沾有废润滑油的抹布
	0.01
	委托环卫清运

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	85dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	
	运营期
	设备运行
	设备噪声
	70～85dB(A)
	达标排放

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，项目区及周边主要植被为桉树、柏枝树、竹子、三角梅、紫茎泽兰、青蒿、牵牛花等，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，厂区及周边受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为铝合金门窗生产加工项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
二、相关规划符合性分析及选址合理性

（1）规划符合性分析

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，项目区不处于昆明市城市总体规划范围内，不与昆明市城市总体规划相冲突。若今后建设生产过程因城市规划等，需要占用项目场地，建设单位将配合政府进行无条件搬迁。
（2）选址合理性分析

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，项目北侧和东南侧紧邻神工家具厂，西北侧和西南侧紧邻小古莲村（距离加工区最近距离5m），西侧10m为西册公路，项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

（3）平面布置合理性分析
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产区，南侧为生活区。生产区根据生产功能划分为不同的功能区，打胶工序位于生产厂房中部，尽量远离西北侧和西南侧紧邻小古莲村，有效降低了废气对小古莲村的影响，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
三、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》（2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过），滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。

 滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区。

     一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界。

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域。

     三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

 一、二、三级保护区的具体范围由昆明市人民政府划定并公布，其中一级保护区应当设置界桩、明显标识。

     城镇饮用水源保护区的具体范围由昆明市人民政府确定，报省人民政府批准后公布，并按照有关法律法规进行保护。

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，属于滇池保护范围的三级保护区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比如表7-1所示。

表7-1  本项目与《云南省滇池保护条例》对比一览表

云南省滇池保护条例要求

本项目情况

是否相符

第二十七条新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施。

本项目配套建设完善的雨污分流管网。

符合

第三十条滇池保护范围内的单位应当采取有效措施，控制氮、磷等污染物的排放，逐步实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。

厨房废水先经隔油池（0.1m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（4m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理，化粪池污泥委托环卫清运。

实现生活污水、粪便、垃圾的减量化、无害化、资源化。
符合

第三十二条滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

本项目为铝合金门窗加工项目，不生产、销售含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋，运营期间，建设单位将加大对员工和顾客的环保宣传，不使用条例中的禁止物品。

符合

第五十三条三级保护区内禁止下列行为：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；

（五）猎捕野生动物；

（六）在禁止开垦区内开垦土地；

（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目运营期间，不存在条例中的第五十三条所列各项影响环境的行为。

符合

根据上表分析结果，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求相符。

四、施工期环境影响分析

（1）施工废气环境影响分析

施工期废气主要为装修废气。装修施工阶段，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻装修废气污染物对周围环境的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

（2）施工废水环境影响分析

施工人员使用项目区设置的卫生间，产生的生活污水经化粪池处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目东侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理，对周边环境影响较小；项目区产生的废水主要为施工废水，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，能够全部回用于施工阶段，不外排，对周边环境影响较小。
（3）施工噪声环境影响分析

①噪声源分析

施工期，对声环境影响最大的是机械噪声，装修均位于室内。

根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-3。

②施工机械噪声影响预测
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施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：

式中：Lp：预测声级值，dB(A)

Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp：预测点与声源之间的距离，m

r0：
参考声级与点声源间的距离，m

△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为20）

项目周边最近的环境敏感目标为东北侧、西侧紧邻的小古莲村，经过距离衰减、墙体阻隔后，施工噪声对其影响较小，项目夜间不施工，同时本项目装修时间较短，装修结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。

（4）施工固废环境影响分析

①建筑垃圾环境影响分析

项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，本项目建筑垃圾产生量为41.3t。项目建设方应该严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》昆政办[2011]88号的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用则委托有资质单位统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。施工单位在清运与处置前，必须按照昆明市城市建筑垃圾管理实施方法办理《昆明市建筑垃圾运输核准证》和《昆明市建筑垃圾消纳处置核准证》。

②生活垃圾环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.005t/d，项目派专人集中收集至统一地点堆放委托环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。

五、运营期环境影响分析
1、废水对环境的影响分析

1.1项目废水产排情况

本项目废水产生量为2.4m3/d，0.072万m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。
厨房废水先经隔油池（0.1m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（4m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理。

1.2项目废水进入白鱼口污水处理厂可行性分析

1.2.1白鱼口污水处理厂概况

白鱼口污水处理厂处理规模近期0.5万m3/d，远期1万m3/d，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002的一级A标准。
1.2.2项目废水进入白鱼口污水处理厂可行性分析

昆明市西山区西华社区居委会出具的关于本项目的排水证明，本项目无工业废水产生，生活污水随村民的污水排入滇池西岸污水管网。

本项目废水主要为生活污水，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。废水经化粪池预处理后，废水水质可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，同时本项目最大外排废水量为2.4m3/d，仅占白鱼口污水处理厂处理能力的0.048%，故本项目的污水排入白鱼口污水处理厂，从水质和水量分析都不会对白鱼口污水处理厂造成不利影响。

综上所述，本项目产生的生活污水在纳污范围、管网对接、设计处理能力及水质上均能与白鱼口污水处理厂吻合，生活污水经预处理达标后，进入白鱼口污水处理厂处理是可靠可行的。

1.3三级隔油池设置合理性分析

根据工程分析含油废水排放量为0.72m3/d，本项目与云南斌宇环保工程有限公司签订了隔油池安装合同，三级隔油池的容积为0.1m3，能满足含油污水的水力停留时间不小于0.5h的要求。
1.4化粪池设置合理性分析

根据工程分析废水排放量为2.4m3/d，为保证废水在化粪池的停留时间不小于24h最大排水量取变化系数1.2，项目区拟设置总容积不小于4m3的化粪池。
1.5地表水环境影响分析

项目区周边地表水主要为东侧1.5km的滇池。厨房废水先经隔油池（0.1m3）处理，后与项目其它生活污水合并经化粪池（4m3）预处理，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理。项目产生的废水不直接外排地表水体，对水环境影响较小。

同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物、堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

综上所述，本项目对地表水滇池的环境影响在可接受范围内。

2、大气环境影响分析

根据表五工程分析，本项目产生的废气分为生产废气（粉尘、挥发性有机化合物（VOCs）、打胶异味）和生活废气（厨房油烟和卫生间异味）。

（1）评价等级及评价范围确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级判定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①评价因子筛选和评价标准确定

根据项目工程分析结果，本项目无组织废气为粉尘、挥发性有机化合物（VOCs）、异味，评价因子和评价标准见下表。

表7-2  评价因子和评价标准表

评价因子

功能区

平均时段

标准值（ug/m3）

标准来源

颗粒物（TSP）

二类区

1小时平均

900

环境空气质量标准（GB3095-2012）

TVOC

二类区

1小时平均

1200

《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录D限值

②Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面空气质量浓度占标率Pi定义如下：
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Pi：第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci：采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i：第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

③评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7-3  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%
二级评价

1%≤max＜10%
三级评价

Pmax＜1%
④估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表7-4  AERSCREEN估算模型参数表

参数

取值

城市/农村

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃
31.5

最低环境温度/℃
-5.4

土地使用类型

城镇外围

区域湿度条件

湿润区
是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

⑤评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目污染源正常排放的污染物Pmax 和D10%预测结果见下表：

表7-5   Pmax和D10%预测计算结果一览表

类别

污染源名称

评价因子

评价标准

（ug/m3）

Cmax

（ug/m3）

Pmax

（%）

D10%

（m）

无组织

切割等

颗粒物

900

0.002822

0.31

/

打胶
VOCs

1200

0.010078

0.84

/

根据上表可知，本项目大气环境影响评价等级为三级，无需进一步预测。

（2）无组织废气环境影响分析

①粉尘环境影响分析

根据工程分析，粉尘产生量较少，为无组织排放，能达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。

②挥发性有机化合物（VOCs）环境影响分析

根据工程分析，挥发性有机化合物（VOCs）产生量较小，为无组织排放，能达（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》，对周边环境影响较小。
③打胶异味环境影响分析

根据工程分析，项目在生产铝合金推拉门窗时，需要在玻璃和门框或窗框交接处打胶，会产生少量打胶异味，中性硅酮密封胶在室温下与空气中的水易发生固化，固化后无异味产生，无组织排放，对周边环境影响较小。

④污染源强

根据工程分析，项目无组织排放情况见表7-6所示。

表7-6  项目矩形面源参数表

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物名称

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

长度

宽度

有效高度

矩形面源

102°38′35.03″

24°52′31.33″

1931

76

45

10

粉尘

0.005

VOCs

0.021

⑤影响预测

本次评价的预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN 估算模式预测，预测结果见表7-7。

表7-7  项目无组织废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

粉尘

VOCs

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

10

0.001883

0.21

0.006723

0.56

25
0.002411

0.27

0.008611

0.72

43

0.002822

0.31

0.010078

0.84

50
0.002772

0.31

0.009898

0.82

75

0.002312

0.26

0.008255

0.69

100

0.002244

0.25

0.008012

0.67

200

0.001698

0.19

0.006063

0.51

300

0.001357

0.15

0.004845

0.40

400

0.001177

0.13

0.004202

0.35

500

0.001028

0.11

0.003671

0.31

600

0.000912

0.10

0.003257

0.27

700

0.000821

0.09

0.002931

0.24

800

0.000748

0.08

0.00267

0.22

900

0.000693

0.08

0.002474

0.21

1000

0.000645

0.07

0.002302

0.19

1500

0.000485

0.05

0.001733

0.14

2000

0.000387

0.04

0.001381

0.12

2500

0.000318

0.04

0.001134

0.09

根据表7-7预测结果，项目无组织粉尘、VOCs最大浓度占标率Pmax分别为0.31%<10%、0.84%<10%，最大落地浓度均位于污染源下风向43m处，最大落地浓度分别为0.002822mg/m3、0.010078mg/m3。粉尘能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；VOCs参考TVOC标准限值，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D浓度参考限值要求，对周边环境影响较小。

2.2生活废气环境影响分析

①厨房油烟环境影响分析

项目使用电、液化气等清洁能源，污染较小，根据工程分析，本项目与昆明科旭环保工程有限公司签订了油烟净化器（净化效率60%、风机风量为4000m3/h）安装合同。油烟经油烟净化器处理后经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排，油烟排放浓度为0.59mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，排气筒排口朝上，油烟排放口距离最近的小古莲村大于20m，本项目产生的厨房油烟对周围环境影响较小。

②卫生间异味环境影响分析

项目在项目区西南侧设置1个卫生间，本项目每天设置专人对卫生间进行打扫，卫生间异味产生量较小，对周边环境影响较小。

3、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要包括生活固废、一般固废和危险废物。

①生活固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、厨房泔水和隔油池废油、化粪池污泥。

本项目生活垃圾产生量约为4.5t/a，用垃圾收集桶收集后委托环卫定期清运；厨房泔水和隔油池废油产生量为1.8t/a，用带盖泔水收集桶收集后委托昆明兴海林环保科技有限公司清运处置；化粪池污泥产生量为0.06t/a，委托环卫清运，对周边环境影响较小。

②一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，项目产生的一般固废为废包装材料、废边角料和铝屑、废毛条和废胶条、废玻璃。

废包装材料产生量约为0.3t/a；废边角料产生量约为0.9t/a；铝屑产生量约为0.3t/a；废毛条和废胶条产生量约为0.06t/a；废玻璃产生量约为0.15t/a；统一收集后外售，对周边环境影响较小。

③危险废物处置措施及环境影响分析

根据工程分析，项目危险废物分为废润滑油和废弃的含油抹布。
废弃的含油抹布产生量约为0.01t/a，经垃圾桶统一收集后委托环卫清运；废润滑油产生量约为0.01t/a，用废油收集桶收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置，对周边环境影响较小。
危废间的建设管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行，环评要求建设方在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中应注意以下几点：

1）危险废物暂存间选址及设计要求

A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 
    B、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
    C、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
    D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。
    E、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

2）危险废物贮存容器的相关要求

A、使用符合标准的容器盛装危险废物；

B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C、装载危险废物的容器必须完好无损；

D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

3）危险废物贮存设施的运行与管理要求

A、不得将不相容的废物混合或合并存放；

B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

4、声环境影响分析

本项目运营后的噪声主要来源于生产设备噪声。由工程分析可知噪声源强值为70-85dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：
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生活垃圾

生活垃圾

委托环卫清运

装修废气

无组织排放

材料进场

噪声

粉尘

粉尘

 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（本项目墙体为实体墙，靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶，噪声衰减取值为30）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-9，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-8。

表7-8  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

双锯1
85

37

74

8

2

双锯2
85

26

74

19

2

双锯3

85

15

74

30

2

双锯4

85

2

82

44

28

码仔锯1

85

45

38

2

34

码仔锯2

85

45

34

2

38

单头小锯

85

15

49

30

27

端头铣1
85

45

59

2

15

端头铣2

85

45

53

2

21

端头铣3

85

29

49

18

27

仿形铣1
85

23

49

24

27
仿形铣2

85

2

77

44

37

六头钻
85

45

46

2

26

连杆钻
85

2

56

44

56

组角机1

80

45

32

2

44

组角机2

80

45

28

2

48

组角机3

80

2

72

44

42

打胶机

70

2

40

44

70

空压机

85

45

25

2

51

油烟净化器

70

37

6

33

70

表7-9  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

54.3

44.2

57.3

53.9

根据表7-9可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为西北侧和西南侧紧邻的小古莲村，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-10。

表7-10  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

小古莲村

西北侧和西南侧、紧邻

（距离加工区最近距离5m）
43.3

根据表7-10可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为使本项目厂界噪声做到持续达标排放，减少对周边环境的影响，需采取以下措施：

①选用噪声小、振动小的设备。

②所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫，本项目靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶。

③噪声源强大的机械设备远离小古莲村一侧。

④中午12:00~2:00和夜间不得生产。

六、环境风险分析

1、概述

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、环境风险识别

（1）危险化学品风险识别

项目生产过程使用塑粉， 经查《危险化学品名录》（2015版），中性硅酮耐候密封胶未列入其中，故不属于危险货物。

（2）评价等级

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表7-11。

表7-11  环境风险评价工作等级
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
（3）危险物质数量与临界量比值（Q）

A.只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

B.存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）

[image: image8.png]



式中：q1，q2…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《危险化学品名录》（2012版），本项目使用的中性硅酮耐候密封胶不属于危险货物，但其具有可燃性。本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险仅进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

3、风险分析及防范措施

本项目可能影响环境的途径主要为中性硅酮密封胶遇明火发生火灾事故，火灾燃烧产生的废气污染大气环境。

（1）大气环境风险分析

中性硅酮密封胶遇明火发生火灾事故，产生CO 和CO2等污染物， 排放到大气环境中会污染大气环境，项目区存储量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。

（2）风险防范措施

①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。

②项目区杜绝各种非生产性明火存在。

③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。

④搬运中性硅酮密封胶时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，存放于阴凉通风的地方，远离火源。

4、风险事故应急预案

建设单位应按环发[2015]4号文编制突发环境事件应急预案，报西山区环保局备案。

（1）制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

（3）风险事故应急预案

①组织管理

本工程的风险预案组织管理由建设方担任，并指派某个部门做好各项准备工作，包括值班、抢险、通讯设施、信号传递及下游人员安全疏散等。

②应急准备工作

建立值班制度，密切监视项目区安全，一旦有事，立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效的传递各种信息。

③疏散指导思想

疏散指导思想坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的三先三后的原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件以及所有认为比较重要而且容易着火的东西。

④人员的安全疏散

安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个小分队，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。

⑤针对地质灾害事故应急工作

及时查明灾害地点及影响程度，视事故情况组织人员撤离或抢修，切断灾区电力，防止二次事故发生；在确定无二次事故发生可能性时，应迅速组织人员抢救被困或受伤人员，修复、清理阻塞或者垮塌的交通要道，以便伤员及财务得以及时抢救；及时像上级部门汇报伤亡及事故情况；对地质灾害区域采取相应的防治措施，以免再次发生事故。

综上所述，项目只要严格采取以上安全对策措施可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。

5、环境风险评价结论

表7-12  项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

铝合金门窗加工项目
建设地点

昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧

地理坐标

经度

102°38′35.03″
纬度

24°52′31.33″
主要危险物质及分布

本项目使用的中性硅酮密封胶不属于危险货物，但其具有可燃性，当存在引火源时容易引起火灾；主要分布在项目区。
环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等）

影响途径和后果：中性硅酮密封胶，遇明火会发生火灾爆炸事故，产生CO 和CO2等污染物， 排放到大气环境中会污染大气环境。
风险防范措施要求

①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。

②项目区杜绝各种非生产性明火存在。

③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。

④搬运中性硅酮密封胶时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，存放于阴凉通风的地方，远离火源。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目风险物质为中性硅酮密封胶（中性硅酮密封胶不属于危险物质，但其具有可燃性，当存在引火源时容易引起火灾事故）。环评认为本项目存在一定的环境风险隐患，但只要项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析是可行的。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	施工期
	施工现场
	粉尘
	洒水降尘、使用环保建材
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	生产废气
	生产厂房
	粉尘
	厂房阻隔
	达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	
	挥发性有机化合物（VOCs）
	厂房阻隔
	达（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》

	
	
	
	
	打胶异味
	厂房阻隔
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	
	
	生活废气
	卫生间
	卫生间异味
	对卫生间及时打扫和消毒
	对周边环境影响较小

	
	
	
	厨房
	厨房油烟
	经油烟净化器（净化效率60%、风机风量4000m3/h）处理后通过高于自身建筑物1.5m的排气筒外排
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工废水
	回用于施工过程
	不外排

	
	
	
	施工人员生活污水
	经化粪池处理
	达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，对周边环境影响较小

	
	运营期
	生活
	生活污水
	生活污水中的员工厨房废水经隔油池（0.1m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（4m3）处理
	达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准，对周边环境影响较小

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	委托环卫清运
	处理率100%

	
	
	
	建筑垃圾
	运至城管指定地点
	

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	委托环卫清运
	处置率100%

	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	用带盖泔水收集桶收集后委托昆明兴海林环保科技有限公司清运处置
	

	
	
	
	化粪池污泥
	委托环卫清运
	

	
	
	一般固废
	废包装材料
	收集后外售


	

	
	
	
	废边角料和铝屑
	
	

	
	
	
	废毛条和胶条
	
	

	
	
	
	废玻璃
	
	

	
	
	危险废物
	废润滑油
	暂时储存在危险废物暂存间委托有危废处理资质的单位清运处置
	

	
	
	
	沾有废润滑油的抹布
	委托环卫清运
	

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产
	噪声
	减震、厂房隔声、靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，租用已建厂房，项目建设不涉及新增用地，无水土流失、植被破坏等生态问题。



九、结论与建议 

	一、结论

云南行润建筑装饰工程有限公司租赁云南神工金属家具有限公司位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧的部分厂房开办铝合金门窗加工项目，年产量铝合金门窗70000m2。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、产业政策符合性

本项目为铝合金门窗生产加工项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
2、项目规划符合性

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，项目区不处于昆明市城市总体规划范围内，不与昆明市城市总体规划相冲突。若今后建设生产过程因城市规划等，需要占用项目场地，建设单位将配合政府进行无条件搬迁。
3、选址合理性

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，项目北侧和东南侧紧邻神工家具厂，西北侧和西南侧紧邻小古莲村（距离加工区最近距离5m），西侧10m为西册公路，项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

4、平面布置合理性
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产区，南侧为生活区。生产区根据生产功能划分为不同的功能区，打胶工序位于生产厂房中部，尽量远离西北侧和西南侧紧邻小古莲村，有效降低了废气对小古莲村的影响，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
5、与《云南省滇池保护条例》符合性

本项目位于昆明市西山区碧鸡镇西华村民委员会龙以首西侧，属于滇池保护范围的三级保护区，本项目符合《云南省滇池保护条例》要求。

6、施工期环境影响结论   

施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气主要为施工扬尘，通过对施工场地洒水抑尘并对施工物料遮盖等，对周边环境影响较小；施工废水经沉淀后全部回用于施工或洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小；施工人员生活污水经化粪池处理经化粪池处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目东侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理，对周边环境影响较小；施工噪声通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。

7、运营期环境影响结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气中的粉尘等经厂房阻隔后无组织排放，对周边环境影响较小；厨房油烟经小型油烟净化器处理后经高于厨房1.5m的排气筒外排，对周边环境影响较小；通过对卫生间及时打扫和消毒后异味排放量较小，对周边环境影响较小，对周边环境影响较小；废水主要为生活污水，厨房废水经隔油池处理后和其它废水经化粪池处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入项目西侧小古莲村排污管网，汇入滇池西岸污水管网，最终进入白鱼口污水处理厂处理，对周边环境影响较小；噪声等通过距离衰减、加装减震垫、靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

8、总结论

本项目为铝合金门窗生产加工项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源较单一，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

二、对策措施

1、废气

（1）设置一套小型油烟净化器（处置效率60%、风机风量4000m3/h），一根高于自身建筑物1.5m的排气筒。

2、废水

（1）1个隔油池（0.1m3）、1个化粪池（4m3），1个废水排污口，位于项目西侧。
（2）化粪池等应做防渗处理。定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。对三级隔油池、化粪池等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。
（4）项目区内不得使用含磷的洗涤剂。

3、噪声

（1）选用噪声小、振动小的设备。

（2）所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫，本项目靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶。

（3）噪声源强大的机械设备远离小古莲村一侧。

（4）中午12:00~2:00和夜间不得生产。

4、固体废弃物

（1）设置1个带盖泔水收集桶、10个生活垃圾收集桶、1间一般固废收集间（35m2）、1间危险废物暂存间（5m2）。

（2）项目区内产生的固废应分类收集并及时清运处置。

三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

四、环境监理、监测和环保竣工验收
1、环境监理

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。本工程的环境监理计划见表9-1。

表9-1  环境监理计划表

环境问题

环保措施要求

执行单位

管理部门

监督

建

设

期

施工扬尘

洒水抑尘

施工单位

工程监理

西山区环境执法

废水

1个沉淀池（容积1m3）处理施工废水，1个化粪池（容积4m3）处理施工人员生活污水

施工单位

工程监理

西山区环境执法

噪声

合理布局，控制时间

施工单位

工程监理

西山区环境执法

危险废物暂存间

防渗

施工单位

工程监理

西山区环境执法

建筑垃圾

运至城管指定地点

施工单位

西山区城市管理

西山区环境执法

生活固废

定期由环卫部门清运

环卫部门

西山区环境执法部门

2、环境监测
为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-2。
表9-1  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期

无组织废气
厂界上风向设1个点和下风设3个点

粉尘、VOCs、异味
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

委托有资质的监测机构

西山区环境保护局

噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测
等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

废水

废水排污口

COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

3、环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，项目环保竣工验收见表9-3。

表9-3  项目环保工程“三同时”竣工验收一览表
项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

厨房烟油

一套小型油烟净化器（处置效率60%、风机风量4000 m3/h），一根排气筒（高于自身建筑物1.5m）

达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准

粉尘

厂房阻隔

达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值

VOCs

厂房阻隔

达（GB37822-2019）《挥发性有机物无组织排放控制标准》

异味

厂房阻隔

达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准
废水

生活污水

隔油池（0.1m3）、化粪池（4m3），1个废水排污口，位于项目西侧

达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准

固废

生活垃圾

10个生活垃圾收集桶，与环卫部门签订清运协议

固废处置100%

厨房泔水和隔油池废油
1个带盖泔水收集桶，委托昆明兴海林环保科技有限公司清运处置
一般固废

1间一般固废收集间（35m2），分类收集后外售

危险废物

1间危废暂存间（5m2），委托有危废处理资质的单位处理并签订协议

噪声

设备噪声

减震垫、墙体阻隔、距离衰减、靠厂界摆放的高噪设备加装隔声罩、项目西侧邻村庄一侧生产厂房墙体应加高至屋顶

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
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