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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	西山区福达米线加工厂建设项目

	建设单位
	西山区福达米线加工厂

	法人代表
	***
	联系人
	****

	通讯地址
	昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村

	联系电话
	****
	传真
	/
	邮政编码
	***

	建设地点
	昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	米面制品制造C1431

	占地面积

（平方米）
	580
	绿化面积（平方米）
	10

	总投资

（万元）
	10
	其中：环保投资（万元）
	1.73
	环保投资占总投资比例（%）
	17.3

	评价经费

（万元）
	2.4
	预期投产日期
	2018年9月

	1、任务由来

在以大米为原料加工的食品中，米线是主要产品之一，是一种经久不寰的传统食品。米线是以大米为原料制成的条状米制品，是一种经济、方便、可口的食品，深受消费者欢迎，有很大的消费市场。西山区福达米线加工厂投资10万元建设年产米线300吨项目，主要产品为干浆米线。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施）等有关规定，本项目的建设需进行环境影响评价，根据根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正），本项目属于名录中“11 方便食品制造  除手工制作和单纯分装外的”类别，需编制环境影响报告表。受西山区福达米线加工厂的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保厅的有关要求及规定，到项目区作了细致踏勘，收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《西山区福达米线加工厂建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、工程内容及规模

（1）工程内容

1）项目基本概况

项目名称：西山区福达米线加工厂建设项目
建设地点：昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村
建设单位：西山区福达米线加工厂
建设性质：新建

建设规模：项目占地面积580m2，总建筑面积560m2。主要建设内容为：生产车间、仓库。
项目总投资：10万元。

2）项目组成情况

项目租用已建成的2层砖混结构房屋进行改装后用于生产。项目工程组成包括主体工程、公辅工程和环保工程，项目工程组成情况见表1-1。

表1-1  项目工程组成情况一览表
工程

内容

项目

组成

项目规模

备注

主体工程

生产车间，一层
原料库1间，砖混结构，建筑面积21m2，用于暂存原料大米。
原有房屋一层进行改装
洗米、泡米车间1间，砖混结构，建筑面积27m2，内部设1间脱包间，建筑面积3.6m2。
压榨成型车间1间，砖混结构，建筑面积27m2。
晾干车间1间，砖混结构，建筑面积27m2。
煮制包装车间1间，砖混结构，建筑面积42m2。
洗米线箱区，建筑面积面积5m2
包材库1间，建筑面积11m2。
成品发货区，建筑面积10m2。
男女更衣室1间，建筑面积10m2；职工消毒区（紫外消毒），建筑面积7.5m2
新建

公辅工程

公共卫生间
一层砖混结构，建筑面积6m2。
新建
给水

项目生活用水由市政自来水管网供给，由附近村庄自来水管网引入。
/

排水

项目设置完善的雨污分流系统，雨水经汇集后排入周边雨水沟；办公废水经化粪池收集处理达标后排入市政污水管，生产废水经沉淀池处理预处理后排入浑团路市政污水管，最终进入团结集镇污水处理厂处理。
/
供电

由市政电网供给。
/

供热

热水采用电能供热。
/

环保工程

废水治理
项目区雨污分流系统
新建
化粪池1个，化粪池位于西南侧，容积4m3。
新建

三级沉淀池1个，位于项目区南侧，容积12m3。
新建
噪声治理

设备安装减震垫

新建
固体废弃物处置

一般生活垃圾收集桶若干
新增
绿化
绿化面积10m2
新增
3）原辅材料料
项目运营期主要生产干浆米线。使用的材料主要为大米等，原辅料用量见表1-2。
表1-2  原辅材料使用情况一览表
名称
用量（t/a）

大米

150
水
5409.6
4）主要设备

项目运营期所使用的主要设备见表1-3。

表1-3  主要设备一览表
场所
名称

数量

型号

生产车间
磨面机

1台
/

精装和面机
1台

HJ50
米线成型机
3台

150型
电烧水桶
4只
50型
（2）生产规模

项目运营期主要为生产干浆米线，年产400吨。

表1-4  产品方案一览表
序号

产品名称

年产量

执行标准

1

干浆米线

400吨

GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面

3、营业时间、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目工作人员数量为5人，其中管理人员1人，不在项目区内食宿。

工作制度：每年工作350天。生产时间为上午8：00—12：00，晚上20：00—凌晨5：00；上午8：00—12：00只进行磨粉、和面和米线的压制生产，不进行煮；晚上20：00—凌晨1：00时间段只进行米线的煮，不进行磨粉、和面和米线的压制生产，凌晨1：00—凌晨5：00时间段主外送米线，不生产。
4、环保工程及投资估算

本项目总投资10万元，其中环保投资1.73万元，占总投资的17.3%。环保投资情况见表1-5。

表1-5  项目环保投资估算明细一览表

序号

用途

环保设施

投资
（万元）

1

废水治理

雨污分流系统
0.5
化粪池1个，容积为4m3
0.3
三级沉淀池1个，容积12m3
0.7

2
噪声治理

生产设备安装减震垫

0.1
3
生活垃圾收集

生活垃圾收集桶若干
0.03
4
绿化
绿化面积10m2
0.1
合计

1.73
与本项目有关的原有污染及主要环境问题：

项目租用的楼房原来为弥渡人家仮店，在本项目入驻前，要求该饭店全部搬离，不存在原有污染情况及环境问题。


表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置及交通
昆明市西山区位于有“高原明珠”之称的滇池湖畔，因辖区内著名的风景名胜区“西山”而得名，历史悠久，人文荟萃，东南临碧波荡漾的滇池，东接官渡区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，全区国土总面积791.14km2，城市建成区面积46km2，辖10个街道办事处、98个社区，常住人口76.24万，是昆明市面积最大的主城核心区，也是省领导机关驻地最集中的区域，更是建设区域性国际城市的主战场，是“云南省工业十强县”和“云南省县域经济发展十强县”之一。
团结街道办事处位于昆明市西郊，距昆明市中心12～35公里，东与普吉、黑林铺、马街街道办事处接壤，南靠安宁市的太平镇、连然镇，以及西山区的碧鸡街道办事处；西与安宁市的温泉镇、青龙镇，禄丰县的勤丰营镇、碧城镇相接；北与富民县的大营镇，五华区的沙朗白族乡相邻。

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处，项目中心地理坐标为北纬25°04′03.73″，东经102°31′23.89″。项目区南面紧邻浑团路，东北侧30m处为龙潭小村散户，南侧30m处为散户。
2、地形地貌、地质特征
西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

团结街道办事处地势北高南低，有高原山地、河谷地带、山间小盆地等多种地貌，地形起伏明显，盆岭相间，山脉交错，最高海拔2622米（风摆山），其次是妥吉的状元山2555米，最低海拔1731米（蔡家居委会的石楼梯），平均海拔2195米。

3、气候气象

昆明市西山区地处中亚热带高原（低纬高原），属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。

团结街道办事处境内属北亚热带半湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温13℃～15℃，年均降雨量800～1200毫米之间（2000年～2010年在600～900毫米），无霜期平均为239天，年平均日照为2200小时左右，太阳辐射量为123.1千卡/平方厘米。
4、水文

昆明市西山区全区每1.0km2水量为101.86万m3，径流量32.25万m3。地下水5.64万m3，入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。全区实际年产水量为34634万m3，人年均占有水量1041m3，每亩耕地年均有水2495m3。最大径流在8、9月份，最小在3～5月。汛期占全年流量的88.1%，枯期（11月至次年4月）占11.9%。地下水平均径深56.4cm，折合水量5945万m3。每1.0km2产地下水5.64万m3，占总径流量的17.5%。出露泉水5.64万m3，占总径流量的17.5%。出露泉水（按65处施测）总出流量为每秒0.0443m3，每日产水量7.55万m3，年产水量2755.8万m3。区内还有大量地热资源可以利用，出水点流量合计每秒0.443 m3，日产水量3827.5m3，年产水量139.7万m3。据地质勘测，断陷湖盆地质构造带沿线都有地下热水资源。

团结街道办事处境内水系属金沙江水系，主要河流有永胜河、利者河、马水河、明朗河，流域面积254.8平方公里。

项目区周围最近的地表水体为项目区东北侧965m处的永胜河，由于《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》未对永胜河进行区划，该河属螳螂川流域，故永胜河参照执行螳螂川水质类别。

5、植被及生物多样性

项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔1800~2614m均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等。草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茂、黄背草及各种蕨类。全区有林地覆盖率为43.2%。

团结街道办事处境内林木资源丰富，林地面积510000亩，占土地面积的80%，森林覆盖率75.3%，被誉为“天然的氧吧”和“昆明的后花园”。境内有亚热带半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林、落叶阔叶林、人工林等，有松子种植1000余种，193科，42属。其中列入国家保护的珍惜濒危植物有8科、8种，列入省级保护植物14科、19种。优势树种有云南松、华山松、臭椿、云南油杉、柏树、樟树、楸木7种，古树名木有云南山茶、山玉兰、滇朴、兰桉。林中有兽类100余种，鸟类500余种。

6、团结集镇污水处理厂建设概况

团结集镇污水处理厂位于西山区团结街道办事处团结沙场西侧，谷律公路北侧，设计处理污水能力近期0.3万m3/d，远期0.6万m3/d，采用CASS工艺+深度处理工艺。2013年9月进行环境影响评价，并于2014年取得云南省环保厅批复（云环审[2014]25号）；2017年3月进行环境影响补充评价，于2017年5月7号取得昆明市环境保护局批复（昆环保复[2017]43号）；2015年1月开工建设，2017年2月投入试运行，于2017年3月通过昆明市环境保护局验收，取得了昆明市环境保护局批复（昆环保复[2017]85号）。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于昆明市西山区团结街道办事处，根据《云南省空气环境质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。

根据《2017年昆明市环境质量状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2017年昆明市主城区空气质量优良天数为360天，轻度污染5天，空气质量日均值达标率98.6%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。

项目所在区域为农村地区，周边为居民点、农田和乡村道路，环境空气质量较好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
2、水环境质量现状

根据现场踏勘，与项目主要相关的地表水体为项目东北侧965m处的永胜河，《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》未对永胜河进行区划，该河属螳螂川流域，故永胜河参照执行螳螂川水质类别。螳螂川中滩闸门-富民大桥河段主要功能为农业用水、景观用水，水质类别为V类。

根据现场踏勘，由于永胜河地处农村地区，周边无大型的工矿企业，流域植被覆盖率较大，受人为影响不大，其水质较螳螂川干流要好。
3、声环境质量现状

项目所在区域为一般农村地区，根据声功能区划，该区属于2类声功能区。根据《2017年昆明市环境状况公报》，昆明主城区区域环境昼间噪声平均值为49.1分贝，声环境总体水平达二级，噪声总体水平与去年持平。

 根据云南圣清环境监测科技有限公司于2018年6月20日至6月21日对本项目厂界的噪声监测报告（见附件），监测结果如表3-1。

表3-1  项目厂界噪声监测结果
监测点位

采样日期

昼间dB（A）
夜间dB（A）
执行标准

达标情况

1#
2018.06.20
56.7

45.5

执行昼间≤60dB（A）
达标

2018.06.21
57.1

45.1

达标

2#
2018.06.20
53.5

44.7

达标

2018.06.21
54.5

45.8

达标

3#
2018.06.20
54.8

43.9

达标

2018.06.21
54.5

43.7

达标

4#
2018.06.20
55.1

42.3

达标

2018.06.21
55.3

43.0

达标

备注：厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准
根据表3-1，本项目所在区域的声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
4、生态环境现状

项目位于团结乡街道办事处，项目租用已建成的房子，周边主要为人工绿化带，植被较为单一，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。
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表四、评价适用标准
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	1、水环境质量标准

项目附近最近地表水体为永胜河，由于《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》未对永胜河进行区划，该河属螳螂川流域，故永胜河参照执行螳螂川水质类别。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“中滩闸门——富民大桥”河段水功能为农业用水、景观用水，水质类别为V类，因此，永胜河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，标准限值如表4-1。
表4-1  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

石油类

TN

V类标准

6～9

≤40

≤10

≤2.0

≤0.4

≤1.0

≤2.0

2、空气环境质量标准

根据《云南省空气环境质量功能区划分（复审）》，项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量标准执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。标准值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准（ug/m3）

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

60

200

70

35

40

24小时平均

150

300

150

75

80

1小时平均

500

─

—

—

200

3、声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，标准值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

项目

昼间

夜间

2类标准
60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水排放标准

项目设置完善的雨污分流系统，雨水经汇集后排入周边雨水沟；办公废水经化粪池收集处理达标后和经过三级沉淀池处理后的生产废水一起排入浑团路的市政污水管网，进入团结集镇污水处理厂处理。外排废水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。标准限值见表4-4。
表4-4  污水排入城镇下水道水质标准     单位：mg/L
序号

项目名称

最高允许浓度

1

化学需氧量（COD）

500

2

生化需氧量（BOD5）

350

3

悬浮物（SS）

400

4

动植物油

100

5

pH

6.5～9.5
6

氨氮

45

7

总磷（以P计）

8

2、废气排放标准

施工期粉尘、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996），标准值见表4-5。
表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度限值（mg/m3）

依据

颗粒物

1.0

（GB16297-1996）表2中的二级标准

运营期项目只产生少量异味，环境影响较小，不设相关的排放标准。
3、噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-6。

表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别
昼间

夜间
2类

60

50



	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：
项目废水排放总量为3808.28m3/a，COD排放量1.7965t/a；NH3-N排放量0.1365t/a；TP排放量0.0004t/a。由于项目区废水最终排入团结集镇污水处理厂处理，因此废水总量控制指标纳入团结集镇污水处理厂进行考核；
固体废物处置率为100%。



表五、建设项目工程分析

	一、施工期

1、施工期工艺流程图

本项目为新建项目，建设地点位于西山区团结乡街道办事处龙潭小村。项目施工期对已建成的房屋进行内部装修改造及设备安装，预计施工期为2个月。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图5-1。
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图5-1 施工阶段程序及其产污节点示意图

施工期工艺流程图简述：
项目施工期主要为内部装修及装饰工程、设备安装。

（1）装饰工程

石工：红砖砌体，打线槽（水电线路和隐藏工程用），拆墙（按设计需要改到的墙体等）。此工序中主要产生污染物为噪声、粉尘、建筑垃圾。

水电工：水路（给排水）、电路（强弱电）的穿管、布线。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾。

泥瓦工：土建（按设计要求建墙、修补等）、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

木工：所有按设计需要的木作工程（墙面装饰、吊顶）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

墙面修饰：墙纸粘贴等，此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、噪声。

（2）设备安装工序

设备安装主要有生产设备的安装等。主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

2、施工期污染工序和源强核算

（1）废水

根据施工期产污节点分析，项目施工期废水主要为施工废水和施工人员办公废水。

1）施工废水

施工废水主要来源于泥瓦工施工设备清洗废水产生的废水，项目主要进行内部改造和装修，泥瓦工工程量不大，废水的产生量较少，废水中主要污染物为悬浮物，废水全部回用于砂浆拌合等工序。

2）施工人员办公废水
项目施工期不设施工营地，项目内无卫生间，施工期间依托使用项目周边公共卫生间，施工人员不在施工现场食宿。施工期基本不产生办公废水。
（2）废气

项目施工需要对项目区室内进行简单改造及装修，室内为封闭空间，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。

（3）噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声。噪声强度均在85～90dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表5-1所示。
表5-1  施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)

电焊机

85

电钻

90

切割机

90

抛光机

85

（4）固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于石工阶段打线槽、拆墙；水电工阶段穿管、布线；泥瓦工阶段土建建墙、修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖；木工阶段的墙面装饰、吊顶。建筑垃圾产生量较少，目前拟采取措施为：将建筑垃圾进行简单分类，能够回收的建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

施工期施工人员不在现场住宿生活，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天有5人施工，施工人员按每人每天产生垃圾量0.2kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为1kg/d。施工人员每天产生的生活垃圾统一收集、袋装后定期由施工人员送至项目附近的垃圾收集设施。

二、运营期

（一）生产工艺及产污节点图
项目运营期主要进行干浆米线的生产，生产工艺流程及产污节点见图5-2。


[image: image2.emf]大米

泡米

磨粉

（大米潮湿，不起尘）

和面机和面

（面：水=1:2）

米线成型机制造米线

自然晾干

煮

（90℃-100℃，2-3min）

发货

废水

噪声

噪声

噪声、碎米

线、水蒸气

废水

洗米

废水

水蒸气

电烧

水桶

装箱

员工办公

废水

生活垃圾 运至垃圾收集点

化粪池 浑团路市政污水管网

团结集镇污水处理厂

三级沉淀池

沉渣

底泥

塑料箱 清洗消毒

水

水

水

水

水

含氯消毒剂

碎米线

图5-2  生产工艺流程及产污节点示意图

生产工艺简述：
洗米：将大米放入洗米机内加水，通过离心搅拌的方式进行大米的清洗。该工序产生的污染物主要为噪声。

浸泡：首先将外购的大米放入泡米池加水浸泡0.5h以上，使米粒吸水膨胀，软化米粒中的坚固组织，以便下一步磨浆工序。

磨粉：大米滤水后进入磨面机磨细。该工序中大米潮湿，磨粉几乎不产生粉尘，产生的污染物主要为磨面机噪声。

和面：将粉浆放入和面机中搅拌和面。

压制：和好的面粉输送进入米线成型机，通过挤压的方式使米线成型。该工序产生的污染物为米线机噪声、压制中蒸发的水蒸气以及产生的少量碎米线。
晾干：压制好的米线温度较高、较软，放置在米线架上自然晾晒约2~3h。该工序产生的污染物主要为晾晒中产生的水蒸气。

煮：晾晒后的米线放入电加热桶内，以100℃左右的水浸泡2~3min。该工序的热水由电加热水桶。该工序污染物主要为废水和碎米线。
装箱：项目成品米线使用塑料箱包装后外送，塑料箱使用前用含氯消毒水进行清洗消毒。该工序污染物主要为消毒清洗废水和掉落的碎米线。

检验：样品抽样检验，送检，不在项目区设检验室。
发货：将装好的米线发至各购买点。
（二）污染源强核算

项目在运营期间，劳动定员5人，均不在项目区食宿，全年生产350天。
1、废水

项目运营期废水包括生产废水和办公废水，具体用水及废水产生情况如下：

（1）生产用水及废水产生情况

项目在生产中用水主要分为直接用水和辅助设施用水，直接用水环节主要有洗米、泡米、和面、煮、包装箱清洗消毒等。

根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2013），米线生产用水量为13m3/t米线，类比同类项目，各生产环节用水分配情况如下表5-2。

表5-2  项目各生产环节用水分配比例情况

用水项目

所占比例

用水定额

（m3/t米线）

用水项目

所占比例

用水定额

（m3/t米线）

洗米

30%

3.9
和面

6%

0.78
泡米

30%

3.9
煮米线
10%

1.3
包装箱清洗消毒
20%

2.6
设备清洗
4%
0.52
1）洗米

项目平均每天生产约1.143t米线，根据上表，洗米用水定额为3.9m3/t米线，则洗米用水量为4.46m3/d（1560.195m3/a）；排污系数取0.9，则洗米废水产生量为4.014m3/d（1404.9m3/a）。

2）泡米

项目平均每天生产约1.143t米线，根据上表，泡米用水定额为3.9m3/t米线，则洗米用水量为4.46m3/d（1560.195m3/a）；排污系数取0.5，则洗米废水产生量为2.23m3/d（780.5m3/a）。
3）和面

项目平均每天生产约1.143t米线，根据上表，和面用水定额为0.8m3/t米线（大米：水=1:0.5），则和面用水量为0.89m3/d（311.5m3/a），和面不产生废水。

4）煮米线
压制成型的米线需在100℃左右的温度下蒸煮2~3min，蒸煮时需不定时更换用水。蒸煮用水定额为1.3m3/t米线，则蒸煮米线用水量为1.486m3/d（520.1m3/a），煮米线的水大部分随热量蒸发，废水产生量按30%计，则产生量为0.4458m3/d（156.03m3/a）。煮的热源为电加热，产生的水蒸气自然扩散。

5）包装箱清洗消毒

项目使用塑料箱装米线，使用前需进行清洗消毒，消毒剂为含氯消毒剂，用水定额为2.6m3/t米线，则包装箱清洗消毒用水量为2.97m3/d（1022m3/a），废水产生系数按0.9计，则废水产生量为2.673m3/d（935.55m3/a）。

6）设备清洗

项目的生产设备在每天生产结束后需要进行清洗，用水定额为0.52m3/次米线，则设备清洗用水量为0.52m3/d（182m3/a），废水产生系数按0.9计，则废水产生量为0.468m3/d（163.8m3/a）。

综上，生产废水项目运营期生产环节用水量为14.859m3/d（5200.65m3/a），废水产生量为10.7208m3/d（3752.28m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，类比《铜仁市聚兴食品有限公司年产7300吨米粉加工生产建设项目竣工环境保护验收监测报告》（见附件6），污染物产生浓度约为COD：650mg/L、BOD5：400mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：36mg/L。生产废水经生产车间的污水收集渠统一收集至三级沉淀池，经三级沉淀池处理后污染物浓度浓度为COD：474mg/L、BOD5：194mg/L、SS：73mg/L、NH3-N：36mg/L，接入浑团路市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理。
（2）办公废水
项目运营期劳动定员5人，不在项目区内食宿。产生的废水主要是盥洗废水，参照《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168-2013）表10 城镇公共服务用水定额并结合项目实际，办公生活用水量取40L/（人·d）（生活用水主要为盥洗、冲厕用水）；运营期工作人员办公生活用水量为0.2m3/d，70m3/a。污水产生系数按0.8计算，则污水产生量为0.16m3/d，56m3/a。项目产生的废水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮和总磷。
项目办公废水经各产污点污水管道汇集后排入项目区内的化粪池，废水经化粪池处理后接入浑团路市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理。

项目水污染物产生及排放情况见表5-3。
表5-3   项目废水及污染物产排情况一览表

废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

治理后

浓度（mg/L）

产生量（t/a）

浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生产废水

3752.28
COD
650
2.4390
474
1.7786
BOD5
400
1.5009
194
0.7279
SS
600
2.2514
73
0.2739
NH3-N
36

0.1351
36
0.1351
办公废水

56
COD
400
0.0224
320
0.0179
BOD5
250
0.0140
160
0.0090
SS
300
0.0168
200
0.0380
NH3-N
28
0.0016
25
0.0014
总磷
8
0.0004
8
0.0004
项目水量平衡如图5-3所示。
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图5-3  项目水平衡图（m3/d）

2、废气
本项目使用能源为电能，为清洁能源。整个生产过程中原料均保持一定的含水性，在磨面、成型过程中不会产生米粉尘。运营期废气主要为生产车间食品加工产生的异味，卫生间、生活垃圾产生的异味，进出车辆产生的汽车尾气。

（1）异味

项目运营期异味主要来源于生产车间食品加工产生的异味，卫生间、生活垃圾产生的异味。本项目生产加工的为干浆米线，原料为大米和水，不添加其它物质，大米加工过程产生少量异味，呈无组织排放；项目卫生间打扫频次较高，异味的产生量较小，为无组织排放。

（2）汽车尾气

本项目拉货的汽车进出项目区时会产生少量汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。进出车辆不多，进入项目区车辆均为怠速行驶，汽车尾气的产生量较少，呈无组织排放。
3、噪声

项目噪声主要包括设备噪声。项目运营期各噪声源最大声压级见表5-4。
表5-4  项目噪声源强表   单位：LeqdB(A)
设备名称

源强

治理设施

治理后的源强

磨粉机
70
减震

65
精装和面机

70
减震

65
米线成型机

70
减震

65
4、固体废弃物
项目运营期产生的固体废弃物包括生活垃圾、生产过程产生的废包装材料、碎米线、沉淀池污泥、化粪池污泥等。
（1）生活垃圾

项目劳动定员5人，生活垃圾产生量平均以0.5kg/（人·d）计，则垃圾产生量为2.5kg/d，0.75t/a。统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点。

（2）废包装材料

废包装材料主要是米线包装过程中产生，废包装材料产生量较少，统一收集后同生活垃圾一起送至团结街道办事处垃圾收集点。

（3）碎米线

项目在压制、煮、装箱以及设备清洗过程中会产生碎米线，此部分米线不能外售，收集后统一低价卖给安宁龙宇养殖有限公司，已签订购销协议（见附件9）。
（4）沉淀池沉渣
项目区设置一个三级沉淀池对生产废水进行处理，废水处理量为3572.28m3/a，沉渣产生量按0.1%计，则每年产生沉渣3.57t。此部分沉渣主要为米屑，收集后统一低价卖给安宁龙宇养殖有限公司。

（5）化粪池污泥

根据化粪池对水污染物的去处效率，本项目化粪池产生的污泥量约0.5t/a，定期清掏作为农肥使用。

表5-5  固体废物产生量及处理方式
序号

废弃物名称

产生量

（t/a）

来源

废物类别

处理方法

1

生活垃圾

0.75
项目区
一般固废

统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点

2
废包装袋

少量

包装区

一般固废

统一收集后同生活垃圾一起送至团结街道办事处垃圾收集点

3

碎米线

0.6

项目区
一般固废

收集后统一低价卖给安宁龙宇养殖有限公司

4

沉淀池沉渣
3.57
沉淀池
一般固废
收集后统一低价卖给安宁龙宇养殖有限公司

5

化粪池污泥

0.5
化粪池
一般固废
定期清掏作为农肥使用



表六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	废气
	施工期
	焊接
	焊接废气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	装修
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	卫生间等
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	进出车辆尾气
	CO、HC、NOx
	—
	少量
	—
	少量

	废水
	施工期
	施工废水
	SS
	—
	少量
	不外排

	
	运

营

期
	生产废水
	废水量
	/
	3752.28
	/
	3752.28

	
	
	
	COD
	650
	2.4390
	474
	1.7786

	
	
	
	BOD5
	400
	1.5009
	194
	0.7279

	
	
	
	SS
	600
	2.2514
	73
	0.2739

	
	
	
	NH3-N
	36
	0.1351
	36
	0.1351

	
	
	办公废水
	废水量
	—
	56
	—
	56

	
	
	
	COD
	400
	0.0224
	320
	0.0179

	
	
	
	BOD5
	250
	0.0140
	160
	0.0090

	
	
	
	SS
	300
	0.0168
	200
	0.0380

	
	
	
	NH3-N
	28
	0.0014
	25
	0.0014

	
	
	
	总磷
	8
	0.0004
	8
	0.0004

	固体废弃物
	施工期
	项目区
	建筑垃圾
	—
	较少
	100%处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	1kg/d
	—
	

	
	运营期
	办公生活
	生活垃圾
	—
	0.75t/a
	100%处置

	
	
	包装区
	废包装袋
	—
	少量
	

	
	
	生产区
	碎米线
	—
	0.6t
	

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	—
	0.5t/a
	

	
	
	沉淀池
	沉渣
	—
	3.57
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	—
	85~90dB(A)
	—
	60~65dB(A)

	
	运营期
	生产设备
	噪声
	—
	70~85dB(A)
	—
	50-60dB(A)

	其他
	无

	主要生态影响：

项目施工期主要对已建成房屋进行室内装修改造，对生态环境产生的影响很小。运营期间的污染物主要为废水，废水经预处理后进入浑团路市政污水管网，不外排，对生态环境影响较小。



表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、废水影响分析

根据项目工程分析，项目施工期不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，项目内无卫生间，施工期依托项目周边公共卫生间，施工期间废水主要是施工人员办公废水和施工废水。

施工期间依托使用项目周边公共卫生间，施工人员不在施工现场食宿。施工期基本不产生办公废水。施工废水主要为泥瓦工施工设备清洗废水，泥瓦工工程量不大，污水产生量较少，废水全部回用于砂浆拌合等工序，施工废水不外排，对地表水环境的影响较小。

2、废气影响分析

根据工程分析，项目施工期在对已建成的楼房进行内部装修、装饰的过程中产生的粉尘，会对项目区域空气环境产生一定的影响。项目内部改造、装修所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘，属无组织排放，产生量很小，室内为封闭空间，废气和粉尘主要集中在室内。项目施工期较短，随着施工期的结束，影响也随之消失。
3、噪声影响分析

（1）噪声影响预测

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间隙性噪声。施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

项目施工期施工机械有：电焊机、电钻、切割机、抛光机等，其噪声级在85～90dB(A)，具体噪声值大小见表5-1。施工期主要为室内施工，经过墙体阻隔后，噪声值可以减低15-20dB(A)，各设备噪声值均减少15dB(A)，在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-1。

表7-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值

距离声源距离(m)

1

10

30

50

100

150

200

250

噪声衰减值：dB(A)

0

20

29.5

34

40.0

43.5

46.0

47.9

设备噪声

电焊机

70

50.0

40.5

36.0

30.0

26.5

24.0

22.1

电钻

75

55.0

45.5

41.0

35.0

31.5

29.0

27.1

切割机

75

55.0

45.5

41.0

35.0

31.5

29.0

27.1

抛光机

70

50.0

40.5

36.0

30.0

26.5

24.0

22.1

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

贡献值叠加结果见表7-2。

表7-2  贡献值预测结果一览表

距离(m)

1

10

30

50

100

150

200

250

Leq(dB(A))

76

56.7

46.0

41.5

35.1

32.0

29.1

27.5

（2）施工噪声影响结果分析

项目夜间不施工，据表7-2，施工噪声的影响范围在10m内，经现场踏勘，项目周边10m内无其他建筑，施工期噪声的影响也随之消失，为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：

①选用噪声相对较低的施工设备；

②施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；

③施工方应合理安排施工时间，在施工期间张贴公告，并向周围公众做好解释工作。

4、固体废弃物影响分析

项目施工期仅进行房屋的内部改造和设备的安装，施工固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾有边角废料、废弃包装袋（箱）及装修垃圾。产生建筑垃圾量较小，能够回收的建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾不多。根据工程分析，现场每天产生生活垃圾1kg，施工人员每天产生的生活垃圾统一收集后，由施工人员自行带出项目区，送至项目附近的垃圾收集设施。

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。
二、运营期环境影响分析
1、废水影响分析

（1）拟建项目排水方案

项目办公废水经各产污点污水管道汇集后排入项目区内的化粪池，经化粪池预处理；生产废水经收集后三级沉淀池预处理。经化粪池和三级沉淀池处理后的废水进入浑团路市政污水管，最终排入团结集镇污水处理厂处理。
（2）废水处置措施可行性分析
根据工程分析，本项目运营期办公废水产生总量为0.536m3/d，187.6m3/a，项目所设置的化粪池总容积为4m3，化粪池容积能够满足24小时停留时间要求。项目生产废水产生量为10.7208m3/d，项目区预设1个12m3的三级沉淀池对生产废水进行处理，可以满足废水的处理要求。
（3）项目污水进入团结集镇污水处理厂可行性分析

根据调查，项目所在地西北面3.759km处为团结集镇污水处理厂，团结集镇污水处理厂已建成通过验收，正式投入使用。团结集镇污水处理厂位于昆明市西山区团结街道办事处，厂址位于团结沙场西侧，谷律公路北侧。占地面积8509.4m2，污水处理工艺采用CASS工艺+深度处理工艺，污水处理厂规模为近期（2013-2020年）0.3万m3/d，远期（2021-2030年）0.6万m3/d。根据现场踏勘，项目区旁的浑团路已经铺设市政污水管道，项目的废水可以接入，具有废水排放条件。根据西山区兴禹水资源开发有限公司出具的污水接入证明（见附件8），本项目的废水可以排入团结污水管网，因此，项目废水最终排入团结集镇污水处理厂处理是可行。
（4）项目外排废水对地表水的影响分析

根据工程分析，项目运营期废水为办公废水和生产废水2部分。项目办公办公废水经化粪池处理后经市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理；生产废水经三级沉淀池预处理后经市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理。外排废水水质满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求，废水排放对水环境的影响较小。
2、废气影响分析

项目运营期废气主要为要为生产车间食品加工产生的异味，卫生间、生活垃圾产生的异味，进出车辆产生的汽车尾气。

（1）异味影响分析

本项目生产加工的为干浆米线，原料为大米和水，不添加其它物质，大米加工过程产生少量异味，呈无组织排放，对环境的影响较小；项目卫生间打扫频次较高，异味的产生量较小，为无组织排放，对环境的影响较小。

（2）车辆尾气影响分析

汽车进出时会产生少量汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。进出项目车辆不多，进入项目区车辆均为怠速行驶，汽车尾气的产生量较少，呈无组织排放。项目所在区域地势较为开阔，经稀释扩散后对环境影响不大。

3、噪声影响分析

（1）噪声源及源强

本项目运营期间的噪声主要来源于生产车间设备噪声。各噪声源强，降噪措施见表7-3。
表7-3  主要噪声源源强和经措施后噪声值

设备名称

源强

治理设施

治理后的源强

磨粉机
70
减震

65
精装和面机

70
减震

65
米线成型机

70
减震

65
（2）噪声衰减预测模式

本项目运营期噪声预测用A声级进行预测时，其预测模式如下：

①点源衰减模式：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：

LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ，Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=α(r/ro)/1000，查表α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

②各受声点的声源叠加按下列公式计算：

LA=
[image: image4.wmf]]
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式中：

Li--- 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

LA---某预测点噪声总叠加值；

n---声源个数

（3）噪声影响预测结果与分析

在考虑项目区墙体阻隔的情况下，依以上公式可对运营期的各机械噪声影响范围预测见表7-4。
表7-4  运营期各机械设备噪声随距离的发散衰减{dB(A)}

距离声源距离(m)

1

墙体阻隔
5
10

50

100

噪声衰减值：dB(A)

0

10
14
20

34

40

设备
磨粉机
65
55

41

35

21

15

精装和面机
65
55

41

35

21

15

米线成型机
65
55
41

35

21

15

多台机械同时运行噪声源强

72.9
62.9

48.9

42.9

28.9

22.9

根据表7-4计算得出，当场区内磨粉机、和面机等同时运行时，所产生噪声的源强为72.9dB(A)，项目噪声经墙体隔声后，设备噪声可降低约10dB(A)。在考虑墙体阻隔的情况下，当声源传播到距项目5m远处时，昼间噪声声压值削减已经低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的夜间限值50dB(A)。
根据现场踏勘项目附近无居民区、学校等噪声敏感目标，距离项目区最近的环境保护目标为项目区东北面30m处的龙潭小村散户，噪声通过距离衰减后，对保护目标的影响很小，不会造成噪声扰民。
4、固体废弃物影响分析

项目运营期所产生的固体废弃物主要为生活垃圾、生产过程产生的废包装材料、加工过程产生的碎米线、沉淀池沉渣、化粪池污泥等。

（1）生活垃圾

项目运营期员工生活垃圾产生总量约为0.75t/a，统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点处置，对环境影响较小。
（2）废包装材料

废包装材料主要是米线包装过程中产生，废包装材料产生量较少，统一收集后同生活垃圾一起送至团结街道办事处垃圾收集点，对环境影响较小。
（3）碎米线
项目在压制、煮、装箱以及设备清洗过程中会产生碎米线，此部分米线不能外售，收集后统一低价卖给安宁龙宇养殖有限公司，已签订购销协议（见附件9）。安宁龙宇养殖有限公司是一家专业从事生猪、家禽养殖的合法公司，本项目产生的废米线该公司完全能够接纳，实现互利共慧。
（4）沉淀池沉渣
项目区设置一个三级沉淀池对生产废水进行处理，会产生一定量的沉渣。此部分沉渣主要为米屑，经收集后同碎米线一起低价卖给安宁龙宇养殖有限公司。去向明确可行，对环境影响较小。
（5）化粪池污泥

运营期化粪池污泥产生量约0.5t/a，定期清掏作为农肥使用。
综上所述，评价认为在采取上述措施后，项目运营期固废均能得到合理、有效的处置，对周围环境产生的影响很小。
5、外环境影响分析

项目属食品加工企业，对大气环境质量要求较高。由周围环境关系图知，项目周围主要为耕地、道路、居民点。项目周围无较大的大气污染源，因此，外环境对项目区影响小。

三、产业政策符合性及规划符合性
1、产业政策符合性分析

本项目为米、面制品制造行业，不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》以及《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本）中的限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

2、规划符合性分析

项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村，租用龙潭小村村民的房屋和场地进行生产经营。目前，项目所在区域没有相关规划，若将来有新规划对该区域作出新的要求，本项目若与规划冲突，应无条件服从规划要求。

（1）该项目与相关文件相符性
1）与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析

表7-5  与《加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析

“一湖两江”规定

本项目情况

禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目

项目运营期废水主要为生产废水、办公废水，项目办公废水经化粪池处理后和经过三级沉淀池处理后的生产废水一起进入浑团路市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理。不向河道排放污水。
禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的污水（液）、污水

禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物

项目的固废均得到合理处置

禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器

项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器

综上所述，该项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境影响较小。
（2）环境相容性分析

项目所在区域SO2、NOX能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

项目运营期产生的环境污染均能得到妥善治理。项目生产废水和办公废水通过化粪池、三级沉淀池预处理达标后外排进入团结乡污水处理厂。设备噪声经墙体隔声、距离衰减后对厂界和周围敏感点影响小。固废废物均能得到合理清运处理。处置率100%。

综上，根据实地调查，项目用地范围及其周围无集中居民区、学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在明显的环境制约因素，项目与周围环境相容，项目选址可行。

五、选址合理性分析

根据《食品卫生通则》，食品加工厂在确定场址时，应远离以下地方：

—对食品有严重污染的工业区和环境污染区；

—除非有充分的防范措施，否则应远离易发生洪涝灾害的地区；

—易于遭受害虫侵扰的地区；

—不能有效消除固体和液体废弃物的地区。

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村，不属于工业区和环境污染区，不属于易发生洪涝灾害的地区，不属于易于遭受害虫侵扰的地区，固体和液体废物均能得到合理处置，因此本项目选址合理。

六、项目平面布置合理性分析

从总平面布置图看，项目区设有一条运输道路，与浑团路相连，方便车辆出入和物料运输。项目化粪池、沉淀池处于项目区地势最低处，并且位于浑团路一侧，方便废水收集汇总，排入市政污水管网。总平面布置做到统一协调，功能分区明确；建、构筑物的布置紧凑合理，项目平面布置合理。



表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染
物
	生产环节
	异味
	加强生产管理
	不降低空气环境功能

	
	生活垃圾、卫生间等
	异味
	加强清扫频次、定期清运
	

	
	进出车辆尾气
	CO、HC、NOx
	自然稀释、扩散及植被吸收
	不降低空气环境功能

	水
污
染
物
	办公废水、生产废水
	COD
	办公废水经化粪池预处理，生产废水经三级沉淀池预处理后经浑团路市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理。
	《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	TP
	
	

	固体
废弃物
	办公
	生活垃圾
	统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点处置
	处置率100%

	
	生产
	碎米线
	低价卖给安宁龙宇养殖有限公司
	

	
	化粪池
	化粪池污泥
	定期清掏作为农肥使用
	

	
	沉淀池
	沉渣
	低价卖给安宁龙宇养殖有限公司
	

	噪声
	生产设备
	噪声
	墙体隔声；运输车辆限速行驶等
	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准

	生态保护措施及预期效果：

项目生态保护措施体现为对“三废”进行切实有效的治理，项目办公废水经化粪池、三级沉淀池处理后经市政污水管排入团结集镇污水处理厂处理，不会对周围地表水体产生影响；固体废物能够妥善处置；噪声做到达标排放，污染程度较轻，对生态环境的影响小。




表九、结论及建议

	1、项目产业政策的符合性及选址合理性

（1）符合产业政策

本项目为米、面制品制造行业，不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》以及《云南省产业结构调整指导目录》（2006年本）中的限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。

（2）选址合理

项目拟建设地点位于昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村浑团路边的村民的房屋和场地进行生产经营。目前，项目所在区域没有相关规划，若将来有新规划对该区域作出新的要求，本项目若与规划冲突，应无条件服从规划要求。

项目选址与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》等文件要求相符；项目用地范围及其周围无集中居民区、学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，不存在明显的环境制约因素，项目与周围环境相容，项目选址可行。
2、环境影响评价结论

（1）环境质量现状评价结论

项目地处昆明市西山区团结街道办事处龙潭小村浑团路边，区内无工业企业，环境空气质量良好，环境自净能力较高，空气环境质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；周围地表水质现状较好。项目用地范围内已基本不存在原生植被，现状植被主要为果树及少量的灌木，植被较为单一，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。
（2）运营期环境影响评价结论

1）水环境影响评价结论

项目办公废水经各产污点污水管道汇集后排入项目区内的化粪池，经化粪池预处理；生产废水经收集后三级沉淀池预处理。经化粪池和三级沉淀池处理达《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后进入市政污水管网排入团结集镇污水处理厂处理，对周围地表水环境影响很小。

2）大气环境影响评价结论

运营期大气污染物主要是食品加工区、卫生间、垃圾收集设施等产生的异味以及进出车辆产生的尾气。异味通过加强卫生管理后排放量较小，异味经自然稀释、扩散后，对空气环境影响较小；进出车辆尾气产生量较少，由于项目周围较空旷，空气流通性较好，尾气通过自然扩散，对空气环境影响较小。

3）声环境影响评价结论

项目噪声主要为生产设备及进出车辆噪声。设备设置于生产车间内；车辆限速行驶等。项目在确保本环评提出的隔声降噪措施确实实施的情况下，项目运营期噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，项目噪声对声环境和保护目标的影响较小。

4）固体废弃物影响评价结论

项目运营期生活垃圾、废包装袋统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点处置；沉淀池沉渣经收集后同碎米线一起低价卖给安宁龙宇养殖有限公司。本项目在确保所提出的固废收集、处置措施确实实施的情况下，固体废弃物的处置率达到100%，对环境影响较小。

（3）总结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放，总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；只要建设单位认真实施本报告中提出的环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，则从环境的角度来看，该项目的建设是可行的。
3、环境保护措施

（1）施工期环境保护措施

1）施工期废气治理措施

①施工作业场地采取围挡、围护以减少粉尘扩散。

②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水3~4次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落；
④粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

⑤建筑垃圾应及时处理、清运，以减少占地，控制建筑污染，保持施工现场卫生整洁；

⑥加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾；
⑦装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品；

⑧合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度。
2）施工期噪声防治措施

①选用噪声相对较低的施工设备；

②施工方装卸、搬运物件时应轻拿轻放，严禁抛掷；

③施工方应合理安排施工时间，在施工期间张贴公告，并向周围公众做好解释工作。
3）施工期固体废弃物处置措施

①建筑垃圾分类收集，可回收利用部分回收利用，不可回收部分运至指定地点妥善处置；

②生活垃圾统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点。
（2）运营期环境保护措施

1）废水治理措施

①设置1个4m3的化粪池处理项目所产生的办公废水；

②设置1个容积为12m3的三级沉淀池预处理项目区的生产废水；

③设置一个污水排口；

④加强用水管理，提高员工的节水意识，提倡经济用水。

2）废气治理措施

①对项目化粪池及时清掏，加强管理，减少异味对周围环境造成的影响；

②加强卫生管理，减少异味的产生。

3）固体废弃物处置措施

①各区域设置若干个生活垃圾收集桶收集生活垃圾；生活垃圾统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点处置；

②生产过程中产生的碎米线以及沉淀池产生的沉渣收集后低价卖给安宁龙宇养殖有限公司。
4）噪声治理措施

①设备置于生产设备间；运输车辆限速行驶等；
②加强管理及员工的操作意识。

4、建议

对项目施工人员、管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

制定严格的管理制度，保证安全运营。项目在运营中，应加强监管，确保运营过程中各项污染防治设施能长期稳定运行，保证各项污染物能够达标排放。

5、环保竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环境监测计划一览表及环保设施竣工验收一览表，具体情况见附表。

附表   环保设施竣工验收一览表

序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

1

废水

雨污分流系统
/

《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准
化粪池1个，容积为4m3
办公污水
三级沉淀池1个，容积12m3
生产废水
3

固体废物

收集桶
碎米线、沉渣
处置率100%
分类垃圾收集桶若干

生活垃圾
4

噪声

设备置于生产车间；运输车辆限速行驶

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

附表  环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

噪声

厂界四周1m处

等效A声级

验收时监测1次，后期纳入西山区例行监测
废水
项目废水总排口
废水量、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷
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