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1、项目名称───指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点───指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别───按国标填写。

4、总投资───指项目投资总额。

5、主要环境保护目标───指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议───给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见───由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见───由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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一、建设项目基本情况

	项目名称
	西山区小墨雨弃土消纳场建设工程

	建设单位
	昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	云南省昆明市西山区马街中路26号3幢3单元

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	昆明市西山区小墨雨村小组段东南侧

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)   改扩建□ 技改□
	行业类别及

代码
	N7723 固体废物治理

	建设面积

(平方米)
	115737.84
	绿化面积

(平方米)
	具体面积随弃土堆场堆放程度而定

	总投资

（万元）
	1308.63
	其中：环保投资

(万元)
	371.91
	环保投资占

总投资比例
	28.42%

	评价经费

（万元）
	/
	竣工

日期
	2018.12

	工程内容与规模

1、项目由来

西山区小墨雨弃土消纳场建设工程项目项目用地约173.52亩，建设弃土消纳场一座，预计填埋弃土101万方（消纳期3年），位于昆明市西山区小墨雨村小组段东南侧，小墨雨村小组隶属云南省昆明市西山区团结乡，地处北纬25°5′45′′，东经102°36′29′′。

随着城市的加速发展，越来越多的城市建设渣土污染了整个生存环境，部分建设项目，因找不到回填物，不得不开挖山体来进行回填；另部分建设项目废弃渣土乱堆乱倒，造成对城市二次污染。近年来，随着昆明市城市建设的不断进行，昆明市各区各类弃土量不断增加，2017年，西山区建设项目弃土产生量为38.688万方，地铁项目弃土产生量为2.852万方，全市弃土消纳场供需矛盾突出，缺口巨大。

本项目实施，可以收纳处理城市相关建设所产生的废渣土石方，改变原有渣土乱堆乱放的局面，有效改善城区及周边的环境现状，是实施昆明市环保工作的具体方式，积极推动环境保护工作上新台阶和实现生态环境保护和可持续发展的主要手段，旨在创建系统化、科学化、精准化、网格化、生态化、安全化的弃土消纳场体系，最终改善市容和环境卫生，对加快昆明市西山区环保建设具有十分重要的意义。另项目区选址原为雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，原采石场采空区临高速公路，极大影响视觉景观，本项目建设对采空区的回填并绿化对环境产生的正效益显著，可以有效的改善原采石场对周围生态环境造成的影响。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，新建项目建设前需要进行相关的环境影响评价。受昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司委托，我单位组织环评工作人员勘察了项目拟建地址，考察了项目周围地区的环境状况，并收集了相关资料，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表。

2、项目概况
项目名称：西山区小墨雨弃土消纳场建设工程

建设性质：新建

建设单位：昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司

建设地点：昆明市西山区小墨雨村小组段东南侧

占地面积：占地面积115737.84m2

项目投资：本工程总投资1308.63万元，资金来源为企业自筹

3、项目建设内容及规模
本工程位于昆明市西山区小墨雨村小组段东南侧，占地面积为115737.84m2。建成后分区填埋，分为东侧、西侧两个填埋区，填埋库容分别为67万m³、34万m³，项目建成后，先填埋东侧填埋区，随后填埋西侧填埋区。现状为石场采区，已关停，山体开挖严重，峭壁裸露，不占用耕地，主体建设内容包括填埋区和管理区。工项目建设内容和规模见表1-1：

表1-1  工程建设内容和规模一览表
类别

工程名称

建设内容及规模

备注

主体工程

填埋区

下游拦渣坝

东侧填埋区共需设置两道拦渣坝，其中北侧拦渣坝出土高度2-5m，长度为52m；南侧拦渣坝出土高度2-12m，长度为82。西侧填埋区设置一道拦渣坝，拦渣坝出土高度4-5m，长度为94m。三道拦渣坝均采用衡重式挡土墙形式

新建

排洪沟（渠）

东侧填埋区防洪沟长1202m，西侧填埋区防洪沟长879m。堆土区域于每级平台设置排水沟一道，东侧填埋区排水沟总长929m，西侧填埋区排水沟总长569m。防洪沟、排水沟于场区南侧汇口排入山体箐沟。

新建

盲沟

于东侧填埋区较平整区域底部设置盲沟，次盲沟间距20米，汇入主盲沟，堆体内渗滤液随盲沟一起进入集液池。
新建

填埋场

占地面积为115737.84m2，用于填埋弃土

新建

管理区

管理用房

占地面积50m2，简易房，一层
新建

进场道路

东侧填埋区新建场内道路904m，宽度4.5m。由昆明绕城高速公路下穿箱涵起，分2条支路至2个弃土区域。

西侧填埋区新建场内道路615m，宽度4.5m。由昆明绕城高速公路下穿箱涵起，分2条支路至弃土区域。

新建

场内道路

辅助工程

过水池
1个，5m*4m*1m
新建

沉淀池
1个，1.5m*1.5m*1.5m
新建

过滤池
1个，1.5m*1.5m*1.5m
新建

集液池

1个，100m3
厕所

旱厕，5m2
新建

供水

项目所在地北侧300m处有加水检修站一座，通过修建供水管道引至弃土消纳场，为场区作业提供水源

依托

供电

项目所在地原为采石场，已修建供电设施设备，可加以利用，为场区建设及作业提供电源

依托

排水

员工盥洗废水经沉淀池处理后用于场内洒水抑尘；管理区和填埋区设置截水沟，雨水收集后排入排洪沟，排洪渠于场区西南角汇口通过DN1000钢筋砼排水沟排入山体箐沟。

新建

环保工程

废气

洒水软管6套

新建

废水

东侧填埋区防洪沟长1202m，西侧填埋区防洪沟长879m。堆土区域于每级平台设置排水沟一道，东侧填埋区排水沟总长929m，西侧填埋区排水沟总长569m。防洪沟、排水沟于场区南侧汇口排入山体箐沟。

新建

噪声

夜间不施工，运输车辆应限速缓行，并且禁鸣喇叭

新建

固废

员工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门清运

依托

绿化

堆积渣土外坡覆山坡土0.5m，种植草皮护坡；弃土场封场时进行复垦或种植经济林木

新建

4、工程设计及主体工程

（1）总体布置

本工程位于昆明市西山区小墨雨村小组段东南侧，占地面积为115737.84m2。建成后分区填埋，分为东侧、西侧两个填埋区，填埋库容分别为67万m³、34万m³，主体建设内容包括填埋区和管理区。东侧填埋区在弃土场下游设置烂渣坝2座，由下往上进行堆土。分级放坡设置平台，平台宽度为5m，高差5m，放坡坡比1:2。东北侧区域填土完成后平台高程2297m，西南侧区域填土完成后平台高程为2292m。西侧填埋区在弃土场下游设置拦渣坝1座，由下往上进行堆土。分级放坡设置平台，平台宽度为5m，高差5m，放坡坡比1:2。填土完成后平台高程2275m。填土完工后，分台放坡，沿场区外围设置防洪沟排除场地坡面雨水。东侧填埋区防洪沟长1202m，西侧填埋区防洪沟长879m。堆土区域于每级平台设置排水沟一道。东侧填埋区排水沟总长929m，西侧填埋区排水沟总长569m。防洪沟、排水沟于场区南侧汇口排入山体箐沟。为排出堆土区域积水，保证弃土场稳定性，于东侧填埋区较平整区域底部设置盲沟。主盲沟接入防洪沟，次盲沟间距20米，汇入主盲沟。

（2）拦渣坝
结合场地填土方案，东侧填埋区共需设置两道拦渣坝，其中北侧拦渣坝出土高度2-5m，长度为52m；南侧拦渣坝出土高度2-12m，长度为82。西侧填埋区设置一道拦渣坝，拦渣坝出土高度4-5m，长度为94m。三道拦渣坝均采用衡重式挡土墙形式。

拦渣坝石料采用石质一致、不易风化、无裂缝，抗压强度不小于30Mpa的块片石。挡土墙采用C20片石砼浇筑,片石掺量占总体积20%以下，挡墙高度大于10m的在衡重台处应配置防裂钢筋网。基底逆坡应符合设计要求，以保证墙身稳定。

结合现场踏勘情况，该弃土消纳场所在地原为采石场，地表有表面较为完整的基岩出露，该场地地质条件良好，拦渣坝基底应置于清除强风化后的稳定中风化基岩以下不小于0.5m，且基底埋深不小于1m。拦渣坝后填土（含运营后堆填的弃土）必须进行分层压实，按0.5m一层进行压实，参照《建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）》标准，压实系数≥0.94。当堆土场地天然地面坡度大于20%时，应采取防止填土可能沿坡面滑动的措施。

（3）道路工程

本项目将修建弃土消纳场场区道路，为渣土车作业提供条件，消纳场进、出口进行硬化。

侧填埋区新建厂区道路904m，宽度4.5m。由昆明绕城高速公路下穿箱涵起，分2条支路至2个弃土区域。厂区道路最大纵坡9%，最小纵坡3.1%。

西侧填埋区工程共新建厂区道路615m，宽度4.5m。由昆明绕城高速公路下穿箱涵起，分2条支路至弃土区域。厂区道路最大纵坡10%，最小纵坡1%。

场区道路路面结构采用弹石路面，路面结构设计如下：

12cm              弹石路面面层（灌注砂浆）

3cm               中、粗砂垫层

20cm              级配碎石基层

40cm土夹石（含石量不小于60%，填方段设置）

（4）地表水导排系统

①雨污分流措施

项目不设食宿，仅产生盥洗废水，盥洗废水用水桶收集后经沉淀处理回于洒水抑尘；雨水采用截洪沟排出消纳场外。

②排洪渠
由于项目填埋区标高高于周围地势，所以不考虑场外雨水的收集，只考虑消纳场内雨水的收集排放。填土完工后，分台放坡，沿场区外围设置防洪沟排除场地坡面雨水。东侧填埋区防洪沟长1202m，西侧填埋区防洪沟长879m。堆土区域于每级平台设置排水沟一道。东侧填埋区排水沟总长929m，西侧填埋区排水沟总长569m。防洪沟、排水沟于场区南侧汇口排入山体箐沟。

③洪峰流量计算公式

根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)，坡面洪峰流量计算公式为：

QB=0.278k×i×F

式中QB——最大清水洪峰流量，m3/s；k——径流系数；i——平均1h降雨强度，mm/h；F——山坡集水面积，km2。

④径流系数取值

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJT2.3-93），地表类型“草地，粘土，中等坡度2%～7%时，径流系数取值范围0.18～0.22”；

根据资料分析，在等雨量条件下，覆盖度在95%以上的耕地，径流系数为0.23。覆盖度为15%的农地径流系数为0.59。

根据上述分析，本项目在植被恢复后，集雨区域基本上为草地，洪峰量径流系数取0.23。

⑤1h降雨强度

根据《昆明市防洪规划》，均1h降雨强度取37.7 mm/h。

⑥集雨面积

根据地图测绘，A段排洪渠的集雨面积为0.57km2，B段排洪渠的集雨面积为0.28km2，C段排洪渠的集雨面积为0.11km2，D段排洪渠的集雨面积为0.96km2，E段排洪渠的集雨面积为0.18km2，F段排洪渠的集雨面积为1.14km2。

⑦洪峰流量计算

Q(A)=0.278kiF=0.278×0.23×37.7×0.57=1.37（m3/s）

Q(B)=0.278kiF=0.278×0.23×37.7×0.28=0.68（m3/s）

Q(C)=0.278kiF=0.278×0.23×37.7×0.11=0.27（m3/s）

Q(D)=0.278kiF=0.278×0.23×37.7×0.96=2.31（m3/s）

Q(E)=0.278kiF=0.278×0.23×37.7×0.18=0.43（m3/s）

Q(F)=0.278kiF=0.278×0.23×37.7×1.14=2.75（m3/s）

⑧排洪渠断面计算

计算公式：A＝（Qp/u）/d

式中：A为排洪渠断面面积

Qp－设计流量

U－设计流速m/s（由于水流可能带有泥沙，影响流速，因此本项目平均取值3m/s）

d－不满流设计充满度（本项目取值0.6）

A(A)=1.37÷3÷0.6=0.76（m2）

A(B)=0.68÷3÷0.6=0.37（m2）

A(C)=0.27÷3÷0.6=0.15（m2）

A(D)=2.31÷3÷0.6=1.28（m2）

A(E)=0.43÷3÷0.6=0.24（m2）

A(F)=2.75÷3÷0.6=1.53（m2）

由此确定：

A段防洪渠尺寸为B×H=1×0.8m 

B段防洪渠尺寸为B×H=0.8×0.5m

C段防洪渠尺寸为B×H=0.4×0.4m

D段防洪渠尺寸为B×H=1.3×1m

E段防洪渠尺寸为B×H=0.6×0.4m

F段防洪渠尺寸为B×H=1.6×1m。

取平台排水沟尺寸为B×H=0.4×0.4m。

（5）渗滤液排导工程

在库底防渗层下设置渗滤液导排系统，盲沟由土工布包裹碎石组成，内铺两根PE管，渗滤液经收集后顺着管道排入集液池，沉淀后回用于场内洒水降尘或绿化。

（6）填埋区封场
①设计原则

严格执行国家的相关土地复垦政策，提前编制土地复垦方案。主要包括：采取预防和控制措施减少的破坏土地面积、土地复垦面积（包括农用地、耕地面积）、土地复垦率和其它社会经济生态效益指标等。

明确土地复垦目标。将生产建设单位的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。

根据对填埋后形成土地的实际情况，按照土地复垦和生态恢复的要求，对封闭后的场地进行适宜性评价，对土地复垦进行类比分析，提出土地复垦和生态恢复的技术路线和方法，同时结合工程进度安排和生产建设活动对土地破坏的阶段性或区位性特点划分土地复垦和生态恢复工作阶段，合理确定最佳方案。

②面山植被恢复方案

根据场区形成的不同类型的裸露边坡特点，结合坡度、坡长、坡高、质地等的不同，选择不同的生态修复技术。

常见的边坡植被防护方案包括：人工种草边坡绿化技术、铺草坪边坡绿化技术、生态植被毯坡面植被恢复技术、植生带边坡绿化技术、液压喷播植草边坡绿化技术等。

本工程选用人工种草边坡绿化方案，于平台及护坡上种植草种地被。通常选择种植方法简单、费用低廉、早期生长快，改良土壤和防止土壤侵蚀效果好、适应性、抗逆性强的优良品种进行植被恢复。于平台上种植乔木，遵循昆明自然植被地带性典型分布规律，以本土植物为主，选择具有生长优势和地方特色的树种，以常绿阔叶树为主。乔木选用肋果茶，间距6m。地被选用狗牙根。

③工程数量

根据恢复方案，植被种类植被种类和数量见表1-2。

表1-2 工程数量表

项目
单位
数量
备注

东侧填埋区
种植土
m3
11201 
堆积渣土外坡覆山坡土0.5m，种植草皮护坡；弃土场关场时覆土0.8m，进行复垦或种植经济林木
肋果茶
株
378 
狗牙根
m2
37337 
西侧填埋区
种植土

m3
4715 
肋果茶

株

160 
狗牙根

m2
15718 
（7）管理用房

在场区设置管理用房一座。用于场区运营期管理人员工作、居住。建筑面积50m2。

（8）辅助设施工程

“三池一设备”建设，设置于填埋区进场口，包括：车辆过水池、沉淀池、过滤池和车辆清洗设备。

过水池、车辆清洗设备：供渣土车清洗轮胎、箱体使用，避免对场外区域的污染。

沉淀池、过滤池：将渣土车清洗后的水汇集至沉淀池经沉淀、过滤后回用于填埋区洒水抑尘，不得直接排至附近水体等。

5、消纳场入场要求

本项目弃土消纳场以处理本市的土地开挖、道路开挖为主要目的，以减小弃土随意堆放对城市环境造成的危害。针对本市环境的实际情况，本弃土消纳场的进场要求入下：

①建设过程中土地开挖、道路开挖过程产生的弃土、碎石块可以进入消纳场填埋，不包括沥青块、废塑料、废金属料及旧建筑物拆除、建筑施工过程产生的、废砂浆、砖瓦碎块、混凝土块、废竹木等；

②其它种类废渣包括河流淤泥等一律不得混入，若需接纳则需另行评价；

③所有工业固体废物禁止入场；

④由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物禁止入场；

⑤生活垃圾焚烧炉渣（不包括焚烧飞灰）禁止入场；

⑥生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物禁止入场；

⑦禁止任何危险废物入场；

⑧禁止任何含有重金属成分的废物入场。
6、堆土方案

为保证填筑体排水畅通，以防止内部产生管涌和冲蚀。由下往上分别填筑砾石垫层、碎石垫层、碾压砂岩堆石层、填筑土体。

（1）砾石垫层区

砾石垫层厚度0.2m，采用材料为场地附近陡崖处新鲜或微风化砂岩料，其饱和抗压强度不小于40Mpa。粒径为2～10mm。

（2）碎石垫层区

碎石垫层厚度0.2m，采用材料为场地附近陡崖处料场新鲜或微风化砂岩料，其饱和抗压强度不小于40Mpa。粒径为10～30mm。

（3）碾压砂岩堆石区

要求用良好的级配，坚硬的石料填筑，压实后能自由排水，并具有较高的压实密度和变形模量。本工程堆石料选用场地附近陡崖处新鲜或微、弱风化砂岩料，其饱和抗压强度不小于30Mpa。最大粒径600mm，粒径小于5mm的颗粒含量不超过20%，粒径小于0.075mm 的颗粒含量不超过5%，设计干密度2.07g/cm3，相应孔隙率22%，渗透系数1×10-2cm/s，填筑层厚度0.6m，加水10%~25%。

（4）填筑土体

本项目堆土方案依据参照昆明市规划设计研究院编制的《西山区小墨雨弃土消纳场建设工程实施方案》中的设计方案，该方案参照《有色金属矿山排土场设计规范》（GB50421—2007）进行设计，以与昆明绕城高速公路安全距离（45m）作为控制基准。

东侧填埋区在弃土场下游设置烂渣坝2座，由下往上进行堆土。分级放坡设置平台，平台宽度为5m，高差5m，放坡坡比1:2。东北侧区域填土完成后平台高程2297m，西南侧区域填土完成后平台高程为2292m，即：最后一层填土不整层铺设。消纳场填埋量及分台高程如下：

表1-3 东侧填埋区工程消纳场容量表

高程

层高差

层面积

面积平均

消纳场填埋量 V

m

m

m2
m2
两层间容积（m³）

累计容积（m³）

2297

11720

670459

5

11720

58600

2292

23907

611859

5

23998

119990

2287

24089

491869

5

23649

118245

2282

23209

373624

5

19400

97000

2277

15591

276624

5

15248

76240

2272

14905

200384

5

14544.5

72722.5

2267

14184

127661.5

5

12992.5

64962.5

2262

11801

62699

5

9589

47945

2257

7377

14754

4

3688.5

14754

2253

0

0

东侧填埋区在弃土场下游设置拦渣坝1座，由下往上进行堆土。分级放坡设置平台，平台宽度为5m，高差5m，放坡坡比1:2。填土完成后平台高程2275m，即：最后一层填土不整层铺设。消纳场填埋量及分台高程如下：

表4-2 东侧填埋区工程消纳场容量表

高程

层高差

层面积

面积平均

消纳场填埋量 V

m

m

m2

m2

两层间容积（m³）

累计容积（m³）

2275

　

6500

　

　

338451.5

　

5

　

7567

37835

　

2270

　

8634

　

　

300616.5

　

5

　

9691.5

48457.5

　

2265

　

10749

　

　

252159

　

5

　

11003

55015

　

2260

　

11257

　

　

197144

　

5

　

11344.5

56722.5

　

2255

　

11432

　

　

140421.5

　

5

　

10723

53615

　

2250

　

10014

　

　

86806.5

　

5

　

8776

43880

　

2245

　

7538

　

　

42926.5

　

5

　

5535

27675

　

2240

　

3532

　

　

15251.5

　

5

　

2571.5

12857.5

　

2235

　

1611

　

　

2394

　

2

　

1197

2394

　

2233

　

783

　

　

0

7、主要设备

本项目主要设备见表1-4：

表1-4  营运期主要设备
名称

单位

数量

备注

挖机
辆

2

—
碾压类机械
辆

2

160马力
推土机
辆

2

150马力
8、项目实施进度

项目建设期拟定为3个月，包括建设地基压实、道路工程、雨水导排系统、辅助工程建设建设等。

9、劳动定员

   本项目劳动定员10人，不在场区食宿，卫生间为旱厕，每天工作时间8小时，早上8:00～12:00，下午14:00～18:00，年工作时间330天。

10、环保投资

本项目总投资1308.63万元，环保总投资估算为371.91万，占项目总投资的28.42%。

项目环保投资估算详见表1-5。

      表1-5  环保投资估算表
项目

投资估算（万元）

废水

沉淀池1个1.5m*1.5m*1.5m；过滤池1个1.5m*1.5m*1.5m；过水池1个5m*4m*1m
1.53

雨水

东侧填埋区

防洪沟长1202m，排水沟总长929m；

89.26 

底部设置盲沟，次盲沟间距20米，汇入主盲沟，堆体内渗滤液随盲沟一起进入集液池
西侧填埋区

防洪沟长879m，排水沟总长569m

37.92 

扬尘

洒水软管4套；场区四周种植绿化带
4.8

固废

带盖垃圾桶2个
0.01

噪声

产噪设备做基础减震
0.3

绿化

东侧填埋区

堆积渣土外坡覆山坡土0.5m，种植草皮护坡；弃土场关场时覆土0.8m，进行复垦或种植经济林木

167.52 

西侧填埋区

堆积渣土外坡覆山坡土0.5m，种植草皮护坡；弃土场关场时覆土0.8m，进行复垦或种植经济林木
70.57 

合计

371.91

11、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，位于昆明市西北绕城高速与筇几段交口西南侧9km处，占地约173.52亩。原场地为雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，目前已关停，该采石场山体开挖严重，峭壁裸露，可通过老浑团路与筇几路路口及下穿高速箱涵进出工程区域。

项目周边200m范围内无居民点，未发现风景名胜区等特殊环境保护目标，仅有四家加工企业，分别为云南冬仁新型建材有限公司、昆明满山红酒业有限公司、昆明利滇化工有限公司、昆明兴海林油脂加工厂及昆明韬斌化工有限公司。其中、昆明利滇化工有限公司、昆明兴海林油脂加工厂及昆明韬斌化工有限公司为同一类型企业，均为将泔水等有食用油脂的废弃物加工为工业用油，三家公司利用同一厂房进行生产，其厂房距离本项目为500m；昆明满山红酒业有限公司位于项目区北面400m，四家公司已经通过环评审批；云南冬仁新型建材有限公司为预拌砂浆加工企业，其加工区距离本项目为200m，目前尚未建成，已规划立项，正在办理环评手续。

根据四家公司的环评资料，其污染物排放情况见下表：

表1-6  项目周边工业企业污染物排放情况表

企业名称

类型及规模

方位

距离

大气污染物

水污染物

固体废物

运营情况

备注

昆明利滇化工有限公司

年处理食用油脂的废弃物约3000t
北侧

500m

锅炉废气（颗粒物、SO2、氮氧化物）、异味

生活污水

生活垃圾、餐饮垃圾、生产固废、粪便委托清运

运营

25人

昆明兴海林油脂加工厂

年回收处理300吨食用油脂的废弃物

北侧

500m

锅炉废气（颗粒物、SO2、氮氧化物）、异味

生活污水

生活垃圾、餐饮垃圾、生产固废、粪便委托清运

运营

25人

昆明韬斌化工有限公司

年处理食用油脂的废弃物2000t
北侧

500m

锅炉废气（颗粒物、SO2、氮氧化物）、异味

生活污水

生活垃圾、餐饮垃圾、生产固废、粪便委托清运

运营

25人

昆明满山红酒业有限公司

年产100t玉米酒
北侧

400m

锅炉废气（颗粒物、SO2、氮氧化物）、异味

生活污水

酒糟、污泥、生活垃圾

运营

15人

云南冬仁新型建材有限公司

年产40万吨预拌砂浆

东北侧

200m

燃烧机废气（颗粒物、SO2、氮氧化物）、粉尘

生活污水

生活垃圾、餐饮垃圾、生产固废、粪便委托清运

环评审批中

6人




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，项目中心坐标为东经地处北纬25°5′45′′，东经102°36′29′′。西山区团结街道办事处位于昆明西郊，与昆明主城、安宁市、富民县、禄丰县接壤，镇政府驻地距昆明主城区17公里。雨花社区属于山区，距离团结街道办事处4.00公里，国土面积19.99平方公里。

2、气候特征

昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明年平均风速为2.2m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。

本项目所在西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。雨花社区海拔2200.00米，年平均气温13.20℃，年降水量920.00毫米。

3、地形地貌特征

昆明市位于云贵高原中东部，处于晚古生代断陷盆地内。盆地夹持于南北向的普渡河-西山断裂和小江断裂的分支断裂-白邑-横冲断裂之间，南北长70km，东西宽15～25km，其中滇池及其堆积平原面积达602km2。盆区内地形平坦开阔，北东高而南西低，标高一般1886～1900m，北部石子山最高点标高2042m。盆地四周均为中～低山环绕，山脉呈南北向展布，西依构造侵蚀高山及西山大断崖，东抵侵蚀中低山，南邻侵蚀低山，北靠构造侵蚀和溶蚀中高山，盆地内发育2级剥蚀面和3～5级侵蚀堆积阶地，自盆地内部向四周山区，发育着层状封闭地形。

项目区周边区域上地貌单元以侵蚀溶蚀地貌、岩溶地貌为主，现对各地貌单元简介如下：

侵蚀溶蚀地貌：主要分布在富民以东、昆明以北地区以及大板桥日昨云、昆明西山、安宁老高山、待云寺一带。

昆明西山为断翘不对称陡坡中山地形，由古生代地层构成，东翘西陷，东陡西缓，高而平直的断裂崖在东侧非常明显，著名的风景区一龙门，即位于此。相对高差300-500米。东侧构造复杂，翘起幅度大，不利于岩溶深部发育，以地表径流为主。 山顶面地势平坦，为残留夷平面，有较大受水面积，发育有石芽、溶沟、漏斗、溶蚀洼地等岩溶形态，近期岩溶发育以垂直形态为主。山顶面上覆有厚层残积红土，地形破碎，冲沟呈放射状密布，切割深度常达20-40米。岩溶发育较弱，以溶隙为主，但较均一，泉水呈环状在四周沟谷部位出露，本项目建设用地所处地貌单元。

岩溶地貌：主要分布在昆明幅中部和东部碳炭酸盐岩类大片出露地区，由由震旦系灯影组、陡山沱组硅质灰岩、白云岩构成，表现为残留夷平面、单斜山和断块中低山。其上覆有厚层残积红士，岩溶发育较弱，主要形态为溶蚀裂隙及少量溶洞。地表水通过裂隙下渗后，形成含水性比较均一的、动态变化也比较稳定的含水层组。由于地形坡度陡，地层受构造影响呈条带状出露，因而，除平缓的山地顶部有石芽、溶沟、溶蚀洼地等岩溶形态发育外，一般岩溶都不发育。

评估区及周边整体处于昆明盆地西北边沿的半山区，地貌类型单一，为侵蚀溶蚀地貌类型，地形起伏相对较大，地形地势西高，东低，评估区最大地形高差180m，最高处2356.00m，位于建设项目用地西侧山顶处，最低处2176.00m位于建设用地南侧小墨雨村附近，原始地貌整体地形坡度10～20°、局部可达25°，后受矿山开采影响，沿山体形成一个较大露天采剥面、露天采场，现状采剥面顶标高2320m～2368m、采场标高2249.50～2285.0m，现状采剥面最大高差87m，整体来说评估区内地形地貌条件中等。根据《昆明市西山区小墨雨弃土消纳场建设工程项目地质灾害危险性评估报告》，调查时未见落水洞、土洞、岩溶洼地等不良地质现象。

4、水文特征

项目附近地表水有红坡水库、龙庆河、三村河、螳螂川，项目最近的地表水体为项目北面距离项目1.80km的红坡水库，红坡水库位于龙庆河上游，龙庆河处于三村河上游，三村河最终汇入螳螂川，所以该区域属于螳螂川流域。

螳螂川发源于滇池西南的出水口——海口，为滇池出流河道，流经西山区海口镇、安宁市、富民县、禄劝县进入金沙江，全长110km，年径流量0.78亿立方米。枯丰期流量变化很大，枯水期流量受源头中滩闸控制，最枯流量1.02m3/s，丰水期受降雨量及地表径流影响，最大流量121.87m3/s，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，三村河汇入螳螂川处属地表水Ⅴ类水体。除受滇池水质影响外，沿途还接纳了部分农业生产废水等，水质为劣Ⅴ类。红坡水库的水主要引人沙朗河，做工业、农业用水，红坡水库不是饮用水取水点，周边也无饮用水源。

5、动植物资源

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。

根据现场调查，项目位于西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，由于采石场的运营，地带性植被已不存在，无国家级和省级规定保护的野生动植物和古树名木。

6、文物保护

项目新建1km范围内没有名胜古迹和历史文物等保护设施。




三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境功能区划及执行标准（环境空气、地表水、环境噪声等）：

1、地表水环境质量状况

项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，该区域属于螳螂川流域。项目所在区域的地表水有龙庆河、三村河、螳螂川、红坡水库。龙庆河、三村河、螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水标准。

红坡水库位于龙庆河上游，龙庆河处于三村河上游，三村河最终汇入螳螂川，所以该区域属于螳螂川流域。根据《2017年度昆明市环境质量状况公报》，中滩闸断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别由Ⅴ类降为劣Ⅴ类；富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化。主要原因是沿途受到城市农业的面源的污染已达不到环境质量Ⅴ类水质标准。

2、地下水环境质量状况

本项目所在区域地下水主要为饮用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。目前，评价区内未发现任何地下水过度开采和受污染的现象，地下水质尚好，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

3、空气环境质量状况

本项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，昆明满山红酒业有限公司位于项目区东北面100m，根据引用《昆明满山红酒业有限公司临时过渡建设项目》中昆明邦恒环境监测有限公司2015年8月15~22日对昆明满山红酒业有限公司所在区域进行了定点现场监测。

（1）、监测布点：共设置1个监测点，项目中心；

（2）、监测项目：TSP的日均值、SO2日均值和小时值、NO2日均值和小时值；

（3）、监测时间：2015年8月15~22日；

（4）、监测频率：现状监测一期，连续监测7天，TSP、SO2、NO2测24小时平均值，并获取SO2、NO2 02：00，08：00，14：00，20：00时4个小时浓度值；

（5）、监测单位：昆明邦恒环境监测有限公司；

（6）、评价标准：GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

（7）、评价方法：采用单因子指数法进行评价，具体公式为：
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式中：Ii--- i污染物的单因子指数； Ci--- i污染物的实测浓度值；mg/m3
Coi---i污染物的浓度标准值mg/m3；  Ii≤1时，表示环境空气中该污染物不超标；Ii＞1时，表示环境空气中该污染物超过评价标准。

（8）监测及评价结果

评价区环境空气现状监测结果及评价结果详见表3-1~3-2。

表3-1 环境空气现状监测结果及评价结果一览表（日均值）

项目

TSP日均值

SO2日均值

NO2日均值

日期时间

浓度

标准指数

浓度

标准指数

浓度

标准指数

15日10:00~16日10:00

0.119

0.397 

0.036

0.240 

0.022

0.550 

16日10:00~17日10:00

0.134

0.447 

0.032

0.213 

0.021

0.525 

17日10:00~18日10:00

0.144

0.480 

0.033

0.220 

0.020

0.500 

18日10:00~19日10:00

0.131

0.437 

0.024

0.160 

0.023

0.575 

19日10:00~20日10:00

0.138

0.460 

0.032

0.213 

0.022

0.550 

20日10:00~21日10:00

0.120

0.400 

0.031

0.207 

0.023

0.575 

21日10:00~22日10:00

0.108

0.360 

0.030

0.200 

0.019

0.475 

表3-2环境空气现状监测结果及评价结果一览表（小时值）

项目

时间

SO2小时均值

NO2小时均值

浓度

标准指数

浓度

标准指数

15日14:00~15:00

0.024

0.048

0.029

0.145

20:00~21:00

0.026

0.052

0.022

0.11

16日02:00~03:00

0.029

0.058

0.016

0.08

08:00~09:00

0.038

0.076

0.017

0.085

14:00~15:00

0.024

0.048

0.022

0.11

20:00~21:00

0.034

0.068

0.017

0.085

17日02:00~03:00

0.033

0.066

0.019

0.095

08:00~09:00

0.022

0.044

0.016

0.08

14:00~15:00

0.034

0.068

0.023

0.115

20:00~21:00

0.018

0.036

0.015

0.075

18日02:00~03:00

0.033

0.066

0.017

0.085

08:00~09:00

0.022

0.044

0.019

0.095

14:00~15:00

0.026

0.052

0.022

0.11

20:00~21:00

0.024

0.048

0.024

0.12

19日02:00~03:00

0.021

0.042

0.020

0.1

08:00~09:00

0.034

0.068

0.019

0.095

14:00~15:00

0.033

0.066

0.024

0.12

20:00~21:00

0.027

0.054

0.017

0.085

20日 02:00~03:00

0.016

0.032

0.016

0.08

08:00~09:00

0.020

0.04

0.017

0.085

14:00~15:00

0.030

0.06

0.021

0.105

20:00~21:00

0.035

0.07

0.025

0.125

21日02:00~03:00

0.023

0.046

0.023

0.115

08:00~09:00

0.027

0.054

0.023

0.115

14:00~15:00

0.029

0.058

0.022

0.11

20:00~21:00

0.033

0.066

0.019

0.095

22日02:00~03:00

0.020

0.04

0.019

0.095

08:00~09:00

0.022

0.044

0.018

0.09

根据表3-1~3-2可知：

①监测点TSP、SO2、NO2 24小时平均值浓度范围均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

②监测点SO2、NO2 1小时平均值浓度范围均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

由此可知，项目区环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

4、声环境质量状况

本项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，昆明满山红酒业有限公司位于项目区东北面100m，根据引用《昆明满山红酒业有限公司临时过渡建设项目》中昆明邦恒环境监测有限公司2015年8月16日~2015年8月17日对昆明满山红酒业有限公司所在区域进行了定点现场监测。

（1）、监测布点：本次评价主要布设4个噪声监测点

（2）、监测项目、监测时间及监测频率

监测项目：Leq

监测时间：2015年8月16日~2015年8月17日

监测频率：监测两天，昼夜各一次。

（3）、监测单位：昆明邦恒环境监测有限公司

（4）、评价因子：Leq

（5）、评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（6）、评价方法：采用比标法，即将噪声监测结果(Leq值)直接与评价标准对照进行评价。

（7）、评价结果

噪声监测结果及评价结果详见表3-3。

表3-3噪声监测结果及评价结果

序号

测点点位

监(检)测时间

Leq dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

1

绕城高速公路红外线1m

15日14:42-15:02

66.7

70

达标

2

15日22:14-22:34

53.5

55

达标

3

16日13:47-14:07

66.5

70

达标

4

16日22:17-22:37

53.9

55

达标

5

N1（北厂界）

12:53-13:13

50.2

60

达标

6

N2（西厂界）

13:01-13:21

52.4

60

达标

7

N3（南厂界）

13:18-13:38

51.8

60

达标

8

N4（东厂界）

13:38-13:58

54.3

60

达标

9

N1（北厂界）

22:22-22:42

43.0

50

达标

10

N2（西厂界）

22:15-22:35

44.8

50

达标

11

N3（南厂界）

22:33-22:53

45.8

50

达标

12

N4（东厂界）

23:32-23:52

46.5

50

达标

根据表3-3，项目区厂界及周边居民区声环境质量良好，昼间、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，绕城高速公路红外线1m昼间、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准要求。

5、生态环境质量状况

项目所在区域为昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，因采石场的运营，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域地表植被覆盖率较低，生物多样性差。
根据现场调查，项目区地处滇中高原区，西山区原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，项目沿线均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区植被覆盖率为29%。
评价区野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

6、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3-4 环境敏感目标

环境要素

保护目标

方位

与边界的距离

保护规模

保护级别

声环境

昆明满山红酒业有限公司的员工宿舍

东面

400m

25人

《声环境质量标准》

(GB3096-2008) 2类区标准

大气环境

昆明满山红酒业有限公司的员工宿舍

东面

400m

25人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准

柏枝园

东北

1800m

村庄，约21户，共68人
梨花箐

北面

2100m

村庄，约30户，共96人
西尖村

东北

9500m

村庄，约100户，共320人
柿花园

西北

2100m

村庄，约70户，共224人
清明垭口

西面

1800m

村庄，约50户，共160人
小墨雨村

西南

250m

101户，299人

龙打坝

西南

1300m

村庄，约25户，共80人
地表水

龙庆河

北面

1850

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	（1）空气环境

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准   单位：mg/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（mg/Nm3）

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

0.20

24小时平均

0.30

可吸入颗粒物（PM10）
年平均

0.10

24小时平均

0.15

SO2
年平均

0.06

24小时平均

0.15

1小时平均

0.50

NO2
年平均

0.08

24小时平均

0.12

1小时平均

0.24

（2）地表水环境

项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准，标准值详见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

总氮

TP（以P计）

II类

6～9

≤40

≤10
≤2.0
≤1.0
≤2
0.4

（3）地下水环境

本项目地表水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准。标准限值见表4-3。

表4-3   地下水环境质量标准  单位：mg/L

序号

项目

标准值

序号

项目

浓度限值

1

浑浊度

≤3
12

硒

≤0.01

2

pH

6.5~8.5

13

砷

≤0.1

3

总硬度

≤450

14

汞

≤0.001

4

溶解性总固体

≤1000
15

锰

≤0.1

5

硫酸盐

≤250
16

六价铬

≤0.05

6

氟化物

≤250
17

铅

≤0.01

7

氨氮

≤0.5
18

铁

≤0.3

8

耗氧量

≤3.0
19

挥发性酚类

≤0.002

9

总大肠菌群（个/L）

≤3.0
20

硝酸盐
≤20
10

铜

≤1.0

21

阴离子表面活性剂

≤0.3

11

锌

≤1.0

22

硫化物

≤0.02
（4）声环境
   声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，邻高速公路一侧执行4a类标准。标准值详见表4-4：

        表4-4  声环境质量标准

类   别

等效声级dB（A）

昼  间

夜  间

2类

60

50

4a类

70

55

（5）水土流失

水土流失评价标淮，执行水土流失防治标淮。标准值见表4-5。

表4-5 水土流失防治标准
一级标准

二级标准

三级标准

施工期

运营期

施工期

运营期

施工期

运营期

扰动土地治理率（%）

※

95

※

95

※

90

水土流失总治理度（%）

※

95

※

95

※

80

土壤流失控制比

0.7

0.8

0.5

0.7

0.4

0.4

拦渣率（%）

95

95

90

95

85

90

林草植被恢复率（%）

※

97

※

95

※

90

林草覆盖率（%）

※

25

※

20

※

15

注：“※”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得。



	污
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物
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放
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	1、扬尘等废气执行（GB16297—1996）《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点为1.0 mg/m³；

2、项目建筑施工过程中厂界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值，详见表4-6：

表4-6建筑施工场界环境噪声排放标准

噪声限值dB（A）

昼间

夜间

70

55

3、项目营运期厂界声环境执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，邻高速公路一侧执行4类标准，详见表4-7。

表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准
标准

噪声限值dB（A）

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

一般固废执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》。

	总量控制指 标
	项目废水产生总量为52.8t/a，据国家环保部环境保护工作“十三五”规划的相关规定，项目涉及的总量指标为COD和NH3-N，COD总量为0.0078t/a、NH3-N总量为0.00056t/a。由于项目废水经沉淀后用水洒水降尘，不外排，不设总量控制指标建议值，上述指标仅作为内部控制用。

固体废物100%处置。


五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述

1、工艺流程图示

（1）本项目施工期主要工艺流程及产污环节见图5-1
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图5-1   施工期工艺流程及产污环节图

（2）项目营运期主要工艺流程及产污环节见图5-2：


                                        



  


   

              

                          图5-2  营运期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）施工期工艺流程简述：

1、工艺流程简述

①施工前准备：临时设施—表土清除—场地平整—施工放线—复核施工图纸；②挖方工程：挖方—夯实—临时防护—拦挡，截、排水沟；③填方工程：拦挡—填方、碾压—临时防护—截、排水沟；④建筑工程：基础开挖—下部构造施工—上部构造施工—附属工程施工。⑤道路工程：施工道路路基施工；同时进行排水工程的施工；道路的基层、面层、人行道的施工养护。⑥厂区绿化、填埋区封场工程：清理拆除临时拦挡和排水构造物，绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。⑦工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。

进场道路土石方开挖以小型机械和人力施工为主，利用现有道路，从填埋区南侧原有道路连接处开始施工，在开挖过程中，道路回填利用以外的土石方将运至本项目表土堆场堆存，在开挖过程中应在道路外侧设立临时挡护，有利于开挖方的控制，减少多余土石方的产生；道路平整尽量利用机械施工，减少施工期限，同时，小的基础开挖工程尽量以人工为主，有利于减小工程施工作业面，减少对地表的扰动。

填埋区截水沟土石方开挖、截水沟衬砌施工以人工为主，由于挖方量较大，且地势较陡，结合实际地形条件，在土石方开挖过程中，将采取顺势（由下游至上游方向）开挖，在固点区域采用溜槽将开挖土石方通过溜槽溜至填埋区内堆存，有效地较少填埋区范围线至截水沟之间地貌的破坏，减少截水沟开挖直接排至填埋区的扰动。

以上各项工程施工工艺除了有利于各工序间的交叉衔接、满足工作建设进度需要、保证施工安全外，对于减少地面重复开挖扰动，保证开挖渣料及时运至规划堆放场地，也有利于水土保持。主体工程采用的施工工艺是合理的。

在旱季施工过程中洒水水压尘。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时做成一定的坡度，以利排水，并不得在影响边坡稳定的范围内积水。

（2）营运期工艺流程简述：

项目营运后分为东侧、西侧两个填埋区，弃土经运输车辆运输进场后运至指定填埋区调度卸车，然后由填埋机械摊平、碾压。在每达到一个阶段高程后进行中间覆土，其阶段高程与边坡雨水沟相配合，使压平表面形成排水面，起到清污分流的效果。为保证弃土填埋的顺利进行，建设单位新建场内临时道路通向作业面。在进行弃土填埋时，要同时进行运输道路以及排水设施的施工。填埋区的雨水由截洪沟排出消纳场区外。

二、主要污染工序

（一）施工期

1、废水

主要废水来源为施工人员的生活污水。

2、废气

大气污染源主要来各类设施的建设产生的扬尘、施工机械和运输车辆运行产生的扬尘、施工机械工作过程中产生的燃油废气。

3、噪声

施工期噪声主要是压路机、装载机等施工设备和运输车辆产生的噪声

4、固体废弃物

施工期固体废弃物主要来自施工人员的生活垃圾、少量建筑垃圾和沉淀池收集的泥沙。

（二）营运期

1、废水

主要的水污染源来自管理人员及运输车辆司机产生的生活污水、填埋区雨水、过水池废水。

2、废气

主要来自运输车辆行驶产生的扬尘、场区扬尘和废物堆存过程产生的粉尘。

3、噪声

主要来自运输车辆产生的噪声，挖方弃土卸车、摊平、碾压作业等产生的噪声。

4、固体废弃物

主要来自管理人员产生的生活垃圾及车辆过水池、沉淀池、过滤池收集的泥沙。

三、主要污染物及污染物分析及核算

（一）施工期

1、废水

施工期废水主要来自施工人员的盥洗用水。

本项目施工期有施工人员20人，施工人员不在施工场区食宿，仅产生盥洗废水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2013），施工人员的用水量按20L/d·人计算，施工期为2个月（60d）。则用水量为0.4m3/d，施工期用水量为24 m3；污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量0.32 m3/d，19.2m3，盥洗废水水质简单，收集沉淀后用水洒水抑尘。

2、废气
（1）施工扬尘
项目施工扬尘主要来源于土地平整、基础开挖、土方堆放、回填、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织间歇性排放。起尘点包括场地平整点、土石方、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建筑物建设的基础工程及主体工程过程。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。

扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速、施工场地车流量、施工队文明作业程度和管理水平等。环评要求建设单位采取棚布遮盖、洒水降尘等措施治理施工扬尘。
（2）施工机械和运输车辆尾气
施工机械一般燃用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气，主要为CO、NOX、HC。该过程产生的废气呈无组织排放，产生量较小，为间歇性排放。

3、噪声

主要来源于施工过程中各类机械设备的运行，常用施工机械的声级值在80～100 dB（A）之间，其特点是突发性和间歇性。主要产噪设备见表5-1。 
表5-1    施工机械噪声表 单位：dB（A）

机械名称
源强
装载机
90
振捣机
94
推土机
85
压路机
80
4、固体废弃物

（1）施工人员的生活垃圾
施工期施工人员约20人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，云南省昆明市属于四区二类城市，生活垃圾产生量为0.56kg/d•人，施工期约为2个月（60d），则生活垃圾产生量约为0.672t（11.2kg/d）。
（2）施工产生的建筑垃圾
管理用房等设施的建设会产生少量建筑垃圾，约为2t，建设单位应要求施工单位对建筑废料及时清理，合理处置，在工地上设置临时堆放场所，将建筑废料统一收集，施工期结束后外售回收公司处理，不能回收处理的建筑垃圾运至指定地点处理。场内道路修建产生挖方量为3100m3，回填量2100m3，剩余1000m3填埋于消纳场内。施工营地设有旱厕，定期对旱厕进行清掏，粪便由当地环卫部门清掏。
（二）营运期

1、废水

本项目建成后主要的水污染源来自员工产生的盥洗废水、过水池废水、消纳区雨水。

（1）盥洗废水

本项目建成后劳动定员为10人，均不在场区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2013），用水量按20L/d·人计算，年工作时间330天，则用水量为0.2 m3/d，66 m3/a；污水量按用水量的80%计，则污水量0.16m3/d，52.8m3/a。参考《盥洗废水回用分析》（魏娜，四川大学环境科学与工程系）中盥洗废水水质，盥洗污水中各污染物的浓度分别为COD150mg/L、BOD5120mg/L、SS100mg/L、氨氮10.6mg/L，由于盥洗废水水质简单，可收集沉淀后用于消纳场内洒水抑尘。据此可估算项目营运期生活污水污染源强见下表5-1。

表5-1  项目营运期生活污水污染源强一览表
污水量

污染物

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

52.8 m3/a

源强浓度(mg/L)

6～9

150

120

100

10.6

排放量（t）

—

0.0078

0.0063

0.0053

0.00056

（2）填埋区初期雨水

项目填埋区四周应设置截洪沟，雨水经截洪沟排出消纳场外。项目区的初期雨水量计算公式如下：

                 
[image: image3.wmf]F
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式中：Q——雨水流量，L/s；

      ψ——径流系数，项目区为非铺砌的土路面，取0.3；

      q——设计暴雨强度，mm/min；

      F——汇水面积，hm2，填埋区裸露地表面积，东侧填埋区取3.93，西侧填埋区取2.39；

  降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算：
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式中：P——设计降雨重现期10a；

        t——降雨历时，取30min。

根据上式计算得出：东侧填埋区前30min的雨水流量为88.8m3，即雨水汇水量为88.8m3/次；西侧填埋区前30min的雨水流量为59.8m3，即雨水汇水量为59.8m3/次，由截洪沟排出消纳场外。 

过水池废水

   项目营运期每天填埋1015m3弃土，每辆弃土车运载15m3弃土，则每天弃土运输车次为68次。仅在出消纳场时对车轮进行清洗，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2013）中其他未列明服务业（洗车）标准中循环用水-货车，按40L/（辆·次）计算，由于本项目仅对运输车辆车轮进行清洗，环评取20L/（辆·次）计算。则项目产生的过水池废水约为1.36m3/d，448.8m3/a。过水池废水收集沉淀后用于消纳场洒水抑尘。

本项目建成后过水池产生的废水及员工生物污水经沉淀池处理后回用于场内洒水抑尘。则项目废水最高产生量为1.52m3/d，考虑1.2系数，沉淀池为1.824m3，拟建项目修建一个2m3的沉淀池，能够满足项目废水的沉淀处理。

（4）渗滤液

于东侧填埋区较平整区域底部设置盲沟，次盲沟间距20米，汇入主盲沟，堆体内渗滤液随盲沟一起进入集液池。项目于集液池边建设泵站，将集液池中的污水送至填埋区用于洒水降尘或绿化，雨季集液池废水经沉淀后汇至截洪沟中外排。

2、废气

本项目营运期产生的大气污染物主要为扬尘，来自填埋作业产生的扬尘、场区的风力扬尘和固体废物堆存过程产生的粉尘。由于填埋作业产生的扬尘量较小，对区域环境的影响不大，此处仅计算场区的风力扬尘产生量。

本项目的填埋主要对象为昆明市内工地的挖方土，根据《扬尘源颗粒物排放物清单编制技术指南（试行）》中扬尘源（土壤）排放量计算公式：
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式中：Wsi——土壤扬尘中PMi总排放量，t/a；

        Esi——土壤扬尘源的PMi排放系数，t/(m2·a)；

As——土壤扬尘源的面积，m2；

Di——PMi的起尘因子，t/(104m2·a)；

C——气候因子，表征气象因素对土壤扬尘的影响；

η——污染控制技术对扬尘的去除效率；

Ki——PMi在土壤扬尘中的百分含量，TSP为1、PM10为0.3、PM2.5为0.05；

Iwe——土壤风蚀指数，TSP为911，PM10为273，PM2.5为46；

f——地面粗糙因子，取1；

L——无屏蔽宽度因子，项目无屏障宽度<300m，取0.7；

V——植被覆盖因子，V=裸露土壤面积/总计算面积；

u——年平均风速，2.2m/s；

PE——桑氏威特降水-蒸发指数，
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，p为年降水量，取1000.5mm；Ta为年平均温度，取14.9℃。

项目东侧填埋区面积为39333.3m2，计算得扬尘产生量为6.25t/a，填埋区可采用洒水抑尘方式进行降尘，厂区四周可以种植绿化带进行降尘，采取措施后可降低60%的粉尘排放量，则项目扬尘排放总量为2.5t/a；项目西侧填埋区面积为23933.3m2，计算得扬尘产生量为3.8t/a，填埋区可采用洒水抑尘方式进行降尘，厂区四周可以种植绿化带进行降尘，采取措施后可降低60%的粉尘排放量，则项目扬尘排放总量为1.52t/a。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来自垃圾运输、垃圾填埋作业等过程中使用机械设备产生的噪声，主要噪声源有运输车辆（噪声值范围为65~85 dB（A））、推土机、装载机、运输汽车和压实机等，其噪声值范围一般可达80~100dB（A）。

噪声强度见表7-6。

     表7-6  营运期主要噪声源强度

声源名称

单台声强dB（A）

数量(台)

运输车辆

85

由清运点定

挖机
85

2

碾压类机械
85

1

推土机
90

1

4、固体废弃物

项目区定员为10人，生活垃圾按0.56kg/d·人计算，则营运期产生生活垃圾为5.6kg/d，1.85t/a，收集后置于生活垃圾收集点，由环卫部门定期清运。旱厕粪便由当地环卫部门清掏。
营运期消纳场运输车辆进出场频次最高为一期填埋工程，为68车次，每次带出泥沙3kg计算，则污水沉淀池收集的泥沙为204kg/d，67.32t/a，收集后填埋于消纳场内。


六、项目主要污染物生产及预计排放情况

	内容类型
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度及

产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	燃油机械机动车尾气
	NOX、CO、THC
	少量
	少量

	
	
	运输车辆和施工机械
	TSP
	少量
	少量

	
	营运期
	东侧填埋区
	扬尘
	6.25t/a
	2.5t/a

	
	
	西侧填埋区
	
	3.8t/a
	1.52t/a

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员

生活污水
	污水量
	19.2m3
	0

	
	营运期
	员工生活污水
	污水量
	52.8m3/a
	0

	
	
	
	COD
	150 mg/L，0.0078t/a
	0

	
	
	
	BOD5
	120mg/L，0.0063t/a
	0

	
	
	
	氨氮
	10.6 mg/L，0.00056t/a
	0

	
	
	
	SS
	100 mg/L，0.0053t/a
	0

	
	
	过水池废水
	泥沙
	448.8m3/a
	0

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	建筑垃圾
	2t
	场内填埋

	
	
	场内道路
	挖方弃土
	1000m3
	场内填埋

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	11.2kg/d
	交当地环卫部门处理

	
	营运期
	管理人员
	生活垃圾
	1.85t/a
	交当地环卫部门处理

	
	
	运输车辆
	沉淀池泥沙
	67.32t/a
	场内填埋

	噪

声
	施工期：施工期噪声主要是压路机、装载机等施工设备和运输车辆产生的噪声，噪声级70～100dB(A)。营运期：主要噪声源有运输车辆（噪声值范围为65～85 dB（A））、推土机、装载机、运输汽车和压实机等，其噪声值范围一般80～100dB（A）。

	主要生态环境影响：

施工期

    工程施工期对生态的影响主要是施工清除现场，填筑、机械碾压等施工活动，本工程占用地为废气采石场，区域主要为人工生态系统，不涉及物种的灭绝，对周围生态环境不会造成明显的影响；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成一定的水土流失。

运营期

    工程营运期的尘土、噪声会对区域内的动物、植物产生不良的影响，产生的粉尘将影响附近植物的光合作用，间接影响了以植物为食的动物的正常繁殖，影响区域生态系统功能的正常发挥。随着填埋场封场后，便可以重新开发这一土地资源，用与复耕和绿化种植，可以加强原来的生产能力和生态功能。


七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

本项目施工期环境影响主要来自于施工扬尘、施工机械和汽车燃油废气、施工噪声、施工人员生活污水、建筑垃圾等。

1、施工期大气环境影响分析

本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘以及施工机械和运输车辆产生的燃油废气。

（1）扬尘

项目所有施工用料均外购，不在现场设混凝土搅拌等施工料场。故施工扬尘主要来自施工建筑材料装卸、运输，施工垃圾堆放，施工车辆的扬尘等。在干旱大风季节如果不采取有效的保湿措施，扬尘污染将十分严重。

根据经验，抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少80%左右，同时，减少建筑材料的露天堆放也是抑制施工扬尘的一种很有效的手段。

为进一步减小扬尘对周边环境的影响，采取如下减缓及保护措施：

减缓及保护措施：

为使施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）利用围墙或围挡将工地与外界分隔开，工地出入口应尽量设于远离环境敏感目标的位置。确保不对周围居民及工作人员产生明显的不良影响。

（2）施工过程中对施工场界外的道路每天洒水4~5次，使作业路面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止逸尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。

（4）在建筑垃圾的清运过程中，建设方应做到文明施工，高处工程垃圾通过密闭的垃圾道清运、严禁凌空抛散及乱倒乱卸；并且在清运的过程中注意施工工地的洒水，减少扬尘，运输车辆必须遮盖密封，以减轻对周围环境的影响。

（5）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土。

（6）建筑施工外脚手架一律采用密目网维护，建筑工地四周围栏必须齐全；建议项目在四周均安装防尘安全网。

（7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路。
（2）施工机械和汽车燃油废气

本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOX、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。

本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。

2、施工期水环境影响分析

本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。

本项目施工期有施工人员20人，施工人员不在施工场区食宿，污水排放量0.32m3/d。施工期间产生的生活污水收集沉淀后回用于场区、道路洒水抑尘，对环境影响不大。

采取防范措施后，本工程生活污水对水环境的影响较小。

3、施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如压路机、装载机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，各种施工设备的噪声值均较高，

本工程施工周期2个月，工程施工对噪声环境构成一定影响。在此根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对不同施工机械噪声进行分析，采用点源噪声距离衰减公式预测施工噪声的影响。

（1）施工噪声预测：

施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)；

ro——Lpo噪声的测点距离（1米），m。

△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。

采用噪声叠加公式将预测值与环境背景值叠加，所得值即为噪声所在距离的值，叠加模式如下：
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式中：  Leq总－预测点总等效A声级，dB(A)；

        Li－第i个声源对某预测点的等效A声级；

        K－噪声源总数

（2）施工噪声预测结果及分析

    运用上式对主要施工机械噪声的影响进行预测计算，预测的结果见表7-3所示。

                表7-3 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
机械名称

噪声预测值dB(A)

平均源强

10m

20m

30m

40m

50m

100m

200m

300m

装载机

90

70

63.98

60.46

57.96

56.02

50

43.98

40.46

振捣机

94

74

67.98

64.46

61.96

60.02

54

47.98

44.46

推土机
85

65

58.98

55.46

52.96

51.02

45

38.98

35.46

压路机
80
60

53.98

50.46

47.96

46.02

40

33.98

30.46

叠加值

95.94

75.94

69.92

66.4

63.9

61.96

55.94

49.92

46.4

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工阶段作业噪声限值要求，即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，从上表可知，仅依靠距离衰减，施工噪声在20米处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

为减轻施工噪声对周边环境的影响，项目施工期间应注重施工噪声控制，并采取必要的降噪措施，措施如下：

①需要连续作业的施工项目必须办理相应的环保审批手续，并在附近可能受影响的区域进行公告。
②加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的工程承包单位进行文明施工。

③加强工地管理，场区四周设置围墙，既可防止扬尘，亦可起到一定的隔声屏障作用。项目施工应避免在晚上22：00～次日7：00之间，中午12：00～14:00之间施工作业。
④应尽可能选择低噪声施工机械，对高噪声施工机械应禁止夜间运行，严防夜间施工噪声扰民。除工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间进行。
⑤对移动噪声源，如推土机、压路机等应采取安装高效消声器的措施；

⑥选用新型的、低噪声的设备，例如低噪声振捣棒、新型混凝土输送泵等新型施工设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）的要求。

⑦合理安排行车路线，合理布置施工现场。

⑧日常应注意对施工设备的维护保养，使得各种施工机械设备保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。
施工期的噪声影响是暂时的，噪声经过距离衰减和防噪措施后，对施工场区周边环境敏感点的影响可得到有效控制。
4、施工期固废环境影响分析

本项目施工期建筑垃圾主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和运输车辆进出场区带出的泥沙等。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要为施工中产生的渣土、废砂浆、砖瓦碎块等各种废弃材料。本项目建筑垃圾产生的量较少，可用于填埋场的场地平整。

（2）生活垃圾

项目施工人员20人，施工期产生生活垃圾0.672t。生活垃圾统一收集，由施工人员带出施工场地，交由当地环卫部门处理。

综上，本项目固体废弃物均得到了妥善处理处置，不会造成二次污染。为切实有效杜绝施工期固废对环境造成不必要的影响，环评提出以下固废污染防治措施：

① 对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，严禁乱堆乱放。

② 过程开挖的表土，加强管理，可用于周边环境的绿化和施工期回填土。

采取上述措施后，施工期固废可得到妥善处置，基本不会对环境造成影响。

二、营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

本项目营运期主要的水污染源来自管理人员产生的盥洗污水、过水池废水、填埋区雨水。

（1）盥洗污水

项目营运期产生的盥洗污水为0.16m3/d，根据工程分析，产生的盥洗废水水质简单，可收集沉淀处理后回用于场区、道路洒水抑尘，对环境影响不大。

（2）过水池废水

项目营运期每天填埋1015m3弃土，每辆弃土车运载15m3弃土，则每天弃土运输车次为68次。仅在出消纳场时对车轮进行清洗，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2013）中其他未列明服务业（洗车）标准中循环用水-货车，按40L/（辆·次）计算，由于本项目仅对运输车辆车轮进行清洗，环评取20L/（辆·次）计算。则项目产生的过水池废水约为1.36m3/d，448.8m3/a。过水池废水收集沉淀后用于消纳场洒水抑尘。

本项目建成后过水池产生的废水及员工生物污水经沉淀池处理后回用于场内洒水抑尘。则项目废水最高产生量为1.52m3/d，考虑1.2系数，沉淀池为1.824m3，拟建项目修建一个2m3的沉淀池，能够满足项目废水的沉淀处理。
（3）填埋区雨水

由工程分析可知，消东侧填埋区前30min的雨水流量为88.8m3，即雨水汇水量为88.8m3/次；西侧填埋区前30min的雨水流量为59.8m3，即雨水汇水量为59.8m3/次，由截洪沟排出消纳场外。大气降水对消纳场区产生一定量的淋滤水，主要污染物为水流冲刷携带的泥沙，应在消纳场区设置截洪沟，截洪沟末端连接至附近道路雨水导流渠，初期雨水经截洪沟排出消纳场外。为防止雨季大量泥沙的流失，并在截洪沟排出消纳场前设置沉沙井拦截泥沙。

（4）渗滤液
本项目产生的渗滤液通过集液池收集后，由加压泵输送至填埋区回用于洒水降尘或绿化，雨季集液池废水经沉淀后汇至截洪沟中外排。
（5）废水回用可行性分析

项目废水为盥洗污水、过水池废水和渗滤液，由于污染物浓度较低，污染源单一，且抑尘用水水质要求较低，项目废水经沉淀处理后可以回用于消纳场内洒水抑尘或绿化。综合分析，项目废水回用于洒水抑尘是可行的。

综上，本项目运营过程中废水均得到合理处置和利用，对周围地表水环境影响较小。

2、地下水环境影响分析

项目建设对地下水影响分析，主要根据云南省有色地质局三〇六队编写的《昆明市西山区小墨雨弃土消纳场建设工程项目地质灾害危险性评估报告》和区域地质资料编制。

（1）地下水类型及特征

昆明盆地为一碳酸盐岩基底背景上形成的断陷盆地，东、西、北三面为南北走向中低山围绕，南面为宽广的冲湖积平原与滇池相连，区域上地下水类型主要为浅层第四系含水层组中的孔隙水，中深层基岩裂隙水、岩溶水三大类，其中以孔隙水、岩溶水为主。

根据调查，评估区内地下水按地层岩性和地下水赋存条件、水力特征及富水性等可划分为：第四系松散层孔隙水、碳酸盐岩岩溶水两大类，现分叙如下：

① 第四系松散层孔隙水

评估区地表部分主要被第四系地层所覆盖，第四系地层中人工素填土、残坡积层红黏土含孔隙水，地下水主要为第四系土层中的上层滞水，人工素填土透水性较好、红黏土透水性一般，但均与下伏的碳酸盐岩岩溶水连通性较好、富水性弱，一般泉流量0.1—1L/s，矿化度小于0.34g/L，总硬度15mol/mml，PH值7.0～8.0。

② 碳酸盐岩岩溶水

富水性强

该类型水为主要赋存于二叠系栖霞、茅口组碳酸盐岩中，水量丰富，多具承压性，水动力状态及赋存条件孔、隙网状缓慢流—平稳流，水位动态稳定，变幅一般＜1m，富水性强，q0.5—7.5L/s·m，Q5m31.5L/s，地下水水质类型为重碳酸盐地下水水质类型为重碳酸钙镁型水，矿化度小于0.3g/L，总硬度6.47～12.2mol/mml，PH值7.0～8.0。

富水性中等

该类型水为主要赋存于泥盆系上统(D3)的碳酸盐岩中，水位埋深50～200m，水动力状态及赋存条件为管(洞)状，富水性中等，q0.4—2.7L/s·m，Q5m8.5L/s，Mo18.88L/s·km2，地下水水质类型为重碳酸盐地下水水质类型为重碳酸钙镁型水。

（2）地下水补、迳、排特征

① 第四系松散层孔隙水

区内松散岩层孔隙水主要接受大气降水入渗补给，受地形、地貌、岩性的影响，地下水径流方向基本与地形相一致，即向南东方向径流向低洼处径流，部分垂直下渗补给基岩，地下水径流较缓慢，孔隙水排泄以蒸发为主。

②碳酸盐岩岩溶水

区内碳酸盐岩岩溶水的补给来源以大气降水为主，少量接受地表松散岩层孔隙水下渗补给。地下水的径流、排泄方向受岩性、构造、地貌等综合因素的制约，主要为散流型径流，即向低洼处、沟谷处径流，多以下降泉或排泄带的形式出露于地表。

（3）水文地质结构特征

评估区由第四系地层和二叠系下统栖霞、茅口组的碳酸盐岩组构，第四系地层中的人工素填土、红黏土等含水地层成层性较差，多成透镜体分布，因为具有相对独立的含水块段，受粘性土等相对隔水地层的阻隔，局部能在地表滞留，但由于矿山开采活动，破坏了原有的水力条件；二叠系下统栖霞、茅口组碳酸盐岩为评估区下伏基岩，上主要覆盖有第四系粘性土，具有相对隔水作用，但受矿山开采活动影响，破坏了原有地形地貌，使得碳酸盐岩暴露于地表，受雨水浸扰下渗后，第四系地层中的孔隙水沿地表径流后仍会在低洼处下渗至基岩中，使得地表第四系松散岩层孔隙水与下伏基岩碳酸盐岩岩溶水相互联系。

（4）地下水的脆弱性

评估区地表被第四系地层所覆盖部分，第四系地层中孔隙水主要接受大气降水渗入补给，易受污染；下伏基岩岩溶水主要接受大气降水渗入补给、上部孔隙水水力联系紧密，易受污染。

由于本建设项目为弃土消纳场，且区内基岩又是岩溶发育强烈的碳酸盐岩区，若是地表水体携带弃土下渗，则极易污染地下水，后续应按设计要求做好防渗、截排水措施，以此减小对评估区地下水系统污染影响的可能性，就本项目而言，区内地下水较为脆弱，建设活动中应加强防渗、防漏措施。

综上所述，评估区水文地质条件简单。

（5）地下水影响分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：填埋场区、渗滤液池、冲布水槽、抽水管道及泵房等污水下渗对地下水造成的污染。

①对浅层地下水的影响

正常情况下，对浅层地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。目场地浅部普遍覆盖较大范围碳炭酸盐岩，由由震旦系灯影组、陡山沱组硅质灰岩、白云岩构成，表现为残留夷平面、单斜山和断块中低山。其上覆有厚层残积红士，岩溶发育较弱，主要形态为溶蚀裂隙及少量溶洞。地表水通过裂隙下渗后，形成含水性比较均一的、动态变化也比较稳定的含水层组。由于地形坡度陡，地层受构造影响呈条带状出露，因而，除平缓的山地顶部有石芽、溶沟、溶蚀洼地等岩溶形态发育外，一般岩溶都不发育。根据《昆明市西山区小墨雨弃土消纳场建设工程项目地质灾害危险性评估报告》，调查时未见落水洞、土洞、岩溶洼地等不良地质现象
正常情况下，浅层地下水不易受到污染。若发生废水或废液渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水产生污染。

故项目设计可不对整个填埋区采用人工材料进行防渗，但需在施工期对填埋区的地基进行压实，并布设地下导排系统，防止地下水向地表排泄时对防渗层产生挤压，使其破裂。通过上述措施可有效防止对地下水影响，如防渗措施到位，并加强维护和场区环境管理，项目建设对浅层地下水影响不大。

②对深层地下水的影响

评估区由第四系地层和二叠系下统栖霞、茅口组的碳酸盐岩组构，第四系地层中的人工素填土、红黏土等含水地层成层性较差，多成透镜体分布，因为具有相对独立的含水块段，受粘性土等相对隔水地层的阻隔，局部能在地表滞留，但由于矿山开采活动，破坏了原有的水力条件；二叠系下统栖霞、茅口组碳酸盐岩为评估区下伏基岩，上主要覆盖有第四系粘性土，具有相对隔水作用，但受矿山开采活动影响，破坏了原有地形地貌，使得碳酸盐岩暴露于地表，受雨水浸扰下渗后，第四系地层中的孔隙水沿地表径流后仍会在低洼处下渗至基岩中，使得地表第四系松散岩层孔隙水与下伏基岩碳酸盐岩岩溶水相互联系，与浅层地下水水利联系不密切。因此，正常情况下，深层地下水受项目下渗污水的影响较小。

总之，正常情况下，项目对可能产生对地下水影响的各污染途径均采取了有效防护措施，在确保各项措施得以落实后，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水下渗污染地下水，因此，项目建设总体对区域地下水影响不大。

（6）预防措施

①于东侧填埋区较平整区域底部设置盲沟收集填埋区渗滤液，次盲沟间距20米，汇入主盲沟，收集到的渗滤液进入集液池中。
②集液池池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。

③一般污染区防渗措施：进场道路、垃圾集中箱放置地采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。

④项目在渣库区四周建设周边排水沟，收集径流雨水，降低雨水通过渗透进入地下水体。

3、大气境影响分析

根据本项目运营特点，营运期产生的大气污染物主要为扬尘。扬尘主要来自三个部分，分别为运输车辆场内运输扬尘、填埋作业产生的扬尘以及消纳场产生的风力扬尘。

运输扬尘和填埋作业产生的扬尘量相对较小，采取一定的防治措施后，这两部分产生的扬尘可以得到有效的控制。具体防治措施见下文的“预防措施”。

本项目主要对场区弃土的风力扬尘进行评价，选择扬尘为大气影响评价因子。具体如下：

根据工程分析，计算的东侧填埋区扬尘产生量为6.25t/a，排放总量为2.5t/a；西侧填埋区扬尘产生量为3.8t/a，排放总量为1.52t/a。

（一）大气影响预测 

（1）预测模式及其参数

根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的要求，采用估算模式的计算结果作为预测结果，参数的选取见表7-4。
表7-4  面源估算模式计算参数

污染源

污染物

面源有效高度（m）

面源面积

（m2）

排放速率(t/a)
项目

位置

距离厂界最近距离(m)

气象筛

选法

长（m）

宽（m）

东侧填埋区

粉尘

5

39333.3

2.5

农村

10
自动筛选

315

124.9

西侧填埋区
粉尘

5

23933.3

2.5

农村

10
自动筛选

180.2

132.8

根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的要求，采用估算模式的计算结果作为预测结果，采用估算模式预测结果如下表7-5：

表7-5  大气预测结果
地形

距源中心

下风向距离D（m）

东侧填埋区粉尘

距源中心

下风向距离D（m）

西侧填埋区粉尘

下风向预测浓度Ci（mg/m3）

浓度占标率

Pi（%）

下风向预测浓度Ci（mg/m3）

浓度占标率

Pi（%）

简单地形

10

0.02253

2.5

10

0.01469

1.63

简单地形

100

0.03575

3.97

100

0.02715

3.02

简单地形

200

0.05015

5.57

200

0.03708

4.12

简单地形

300

0.0586

6.51

279

0.03922

4.36

简单地形

322

0.0589

6.54

300

0.03905

4.34

简单地形

400

0.05651

6.28

400

0.03572

3.97

简单地形

500

0.05112

5.68

500

0.03158

3.51

简单地形

600

0.04595

5.11

600

0.02789

3.10

简单地形

700

0.04164

4.63

700

0.02483

2.76

简单地形

800

0.03798

4.22

800

0.02238

2.49

简单地形

900

0.0348

3.87

900

0.02036

2.26

简单地形

1000

0.03197

3.55

1000

0.01863

2.07

简单地形

1100

0.02943

3.27

1100

0.01716

1.91

简单地形

1200

0.02717

3.02

1200

0.01588

1.76

简单地形

1300

0.02512

2.79

1300

0.01473

1.64

简单地形

1400

0.02327

2.59

1400

0.01369

1.52

简单地形

1500

0.0216

2.40

1500

0.01275

1.42

简单地形

1600

0.0201

2.23

1600

0.01189

1.32

简单地形

1700

0.01873

2.08

1700

0.01111

1.23

简单地形

1800

0.0175

1.94

1800

0.0104

1.16

简单地形

1900

0.01639

1.82

1900

0.009753

1.08

简单地形

2000

0.0154

1.71

2000

0.009172

1.02

简单地形

2100

0.01452

1.61

2100

0.008664

0.96

简单地形

2200

0.01372

1.52

2200

0.008202

0.91

简单地形

2300

0.013

1.44

2300

0.007781

0.86

简单地形

2400

0.01234

1.37

2400

0.007391

0.82

简单地形

2500

0.01173

1.30

2500

0.007029

0.78

简单地形最大值
322

0.0589

6.54

279

0.03922

4.36

根据估算模式的预测结果，东侧填埋区填埋区粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向322m处，占标率为6.54%，浓度为0.0589mg/m3；西侧填埋区填埋区粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向279m处，占标率为4.36%，浓度为0.03922mg/m3。综上，项目区两个填埋区扬尘最大落地浓度均远小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB3095—2012）颗粒物无组织排放监控浓度限值，对周围敏感点影响不大。

（二）本项目防护距离设定

（1）大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。由以上大气预测可知，本项目扬尘在场界以外均没有超标，无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，固不需设立大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），对项目无组织排放源卫生防护距离进行估算。

卫生防护距离计算公式如下：
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    式中：Cm—标准浓度限制，颗粒物为0.9mg/m3；

          L—工业企业所需卫生防护距离，m；

　　　    r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m [根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5]。

B，C，D—卫生防护距离计算系数，项目所在区域全年平均风速2.5m/s，参数选取A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。
根据卫生防护距离计算原则，由卫生防护距离计算公式可计算出无组织排放源的卫生防护距离见图7-1。
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图7-1 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）第7.3条规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m”。第7.5条规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。

根据上述规定，确定本项目卫生防护距离为50m，即以项目填埋区为中心周围50m的范围内不得新建居民点、医院、学校等敏感目标。根据项目周边情况，项目50m的范围内无居民点、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离要求。
项目营运期设卫生防护距离，在营运期内，卫生防护距离内不允许迁入居民点、建设学校、医院等环境敏感目标。营运期结束后，不再设置卫生防护距离。

（三）预防措施

针对消纳场营运期的扬尘的特点，应当采取适当的措施，以减小扬尘对场区周边环境敏感点的影响，消纳场对扬尘已采取的防治措施如下：

①对进入消纳场的运输弃土的车辆进行限速缓行，以减小人为的起尘量；

②卸车后的弃土易起尘，对刚卸车的弃土应及时进行压实处理，未能及时压实处理的弃土，应适当洒水或者加盖篷布，以减小风力扬尘；

③运输道路及场内易起尘的地方应经常洒水降尘，保持地面的湿度；

④项目场地设置洗车场，进、出消纳场应对运输车辆车轮进行清洗；

⑤运输车辆应按照管理人员的要求，在规定的时间、按规定的路线运输，到指定地点倾倒；

⑥运输车辆须保持密闭环境，避免渣土沿途洒落，运输路线尽量远离城区及居民区，选择环城道路等沿途居民点较少的路线；

⑦进、出场道路口硬化处理，并对入口道路进行冲刷，确保运输不扬尘、不带泥；

⑧如遇大风恶劣天气停止渣土运输工作。
采取措施后，本项目场区扬尘可得到有效控制，对环境的影响不大。

3、声环境影响分析

本项目营运期噪声源主要为弃土运输车辆噪声、各类填埋机械设备作业噪声，因消纳场仅在昼间运行，本次预测仅针对昼间进行。噪声强度见表7-6。

     表7-6  营运期主要噪声源强度

声源名称

单台声强dB（A）

数量(台)

运输车辆

75

由清运点定

碾压机

85

2

推土机

85

1

压路机

80

1

采用点源噪声距离衰减公式预测营运期环境噪声的影响。

（1）噪声预测：

营运期噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)；

ro——Lpo噪声的测点距离（1米），m。

△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。

采用噪声叠加公式将预测值与环境背景值叠加，所得值即为噪声所在距离的值，叠加模式如下：
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式中：  Leq总－预测点总等效A声级，dB(A)；

        Li－第i个声源对某预测点的等效A声级；

        K－噪声源总数

（2）噪声预测结果及分析

    运用上式对主要施工机械噪声的影响进行预测计算，预测的结果见表7-7所示。
表7-7 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
机械名称

噪声预测值dB(A)

平均源强

10m

20m

30m

40m

50m

100m

200m

运输车辆

75

55

48.98

45.46

42.96

41.02

35

28.98

碾压机

85

65

58.98

55.46

52.96

51.02

45

38.98

推土机

85

65

58.98

55.46

52.96

51.02

45

38.98

压路机

80

60

53.98

50.46

47.96

46.02

40

33.98

叠加值

88.8

68.8

62.8

59.3

56.8

54.8

48.8

42.8

根据表7-7可以看出项目噪声经过距离衰减后在30m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准、10m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。东南面45m高速公路的预测值能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。

为进一步减轻营运期噪声对周边环境敏感点的影响，拟采取以下减噪措施：

①进入场区的弃土运输车辆应限速缓行，并且禁鸣喇叭；

②尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作；

③对产生噪声较强的填埋机械，增加减震措施；

④在项目厂界四周种植树木，对噪声进行阻隔。
在采取了以上措施后，可降低噪声对环境影响，厂界噪声值能够达标排放，对敏感点的贡献值不大，对环境保护目标的影响不大。
4、固体废弃物影响分析

本项目固体废弃物主要来自于管理人员的生活垃圾、沉淀池收集的泥沙。

项目区定员为10人，生活垃圾按0.56kg/d·人计算，则营运期产生生活垃圾为5.6kg/d，1.85t/a，收集后置于生活垃圾收集点，由环卫部门定期清运，对环境影响不大。

营运期消纳场运输车辆进出场为68车次，每次带出泥沙3kg计算，则污水沉淀池收集的泥沙为204kg/d，67.32t/a，收集后填埋于消纳场内，对环境影响不大。

5、消纳场封场环境影响分析

（1）封场工程

根据昆明市规划设计研究院编制的《西山区小墨雨弃土消纳场建设工程实施方案》，堆土达到设计标高后需封场进行生态恢复。

①设计原则

严格执行国家的相关土地复垦政策，提前编制土地复垦方案。主要包括：采取预防和控制措施减少的破坏土地面积、土地复垦面积（包括农用地、耕地面积）、土地复垦率和其它社会经济生态效益指标等。

明确土地复垦目标。将生产建设单位的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。

根据对填埋后形成土地的实际情况，按照土地复垦和生态恢复的要求，对封闭后的场地进行适宜性评价，对土地复垦进行类比分析，提出土地复垦和生态恢复的技术路线和方法，同时结合工程进度安排和生产建设活动对土地破坏的阶段性或区位性特点划分土地复垦和生态恢复工作阶段，合理确定最佳方案。

②面山植被恢复方案

根据场区形成的不同类型的裸露边坡特点，结合坡度、坡长、坡高、质地等的不同，选择不同的生态修复技术。

常见的边坡植被防护方案包括：人工种草边坡绿化技术、铺草坪边坡绿化技术、生态植被毯坡面植被恢复技术、植生带边坡绿化技术、液压喷播植草边坡绿化技术等。

本工程选用人工种草边坡绿化方案，于平台及护坡上种植草种地被。通常选择种植方法简单、费用低廉、早期生长快，改良土壤和防止土壤侵蚀效果好、适应性、抗逆性强的优良品种进行植被恢复。于平台上种植乔木，遵循昆明自然植被地带性典型分布规律，以本土植物为主，选择具有生长优势和地方特色的树种，以常绿阔叶树为主。

（2）封场环境影响分析

①土地利用影响分析

本项目对土地的影响主要是临时占用土地的影响。由于施工时的施工区域和弃土填埋等对土地的临时占用，临时改变了这些土地的利用形式，暂时影响了这些土地的原有功能。但项目封场后对改善区域生态环境和局地小气候、减少风力、提高土壤蓄水保肥能力具有一定作用，也有利于植被的恢复和防止水土流失。

②生态环境影响

填埋场封场覆盖后可为以后填埋场地的利用打下基础，另一方面可减少渗入堆体的降雨量。填埋场封场后进行生态恢复，可以加强原来的生态功能，因此对区域生态环境可以产生有利影响。

6、运输沿途环境影响分析

平均日双向交通量为136车次，日工作8小时，则小时交通量为17车次。项目建成后依托昆富线公路作为弃土运输路线，弃土运输车辆从昆明城区出发，沿西三环驶入昆富线，沿途村庄、居民点较少，仅有筇竹寺以及昆富线—西三环入口处的锦馨苑小区（约1200人）。运输的路线路况较好，可容纳的车流量较大。运输过程对运输路线两旁单位、居民的影响主要是扬尘、废气及噪声污染。扬尘主要是车辆装载的弃土撒落在地面而引起的二次扬尘，废气中排放的污染物主要为NOX、CO，噪声污染主要是进入开发区的公路上流动噪声源的增加所引起。

为减轻对运输路线的环境影响，弃土运输时，都应采取措施减少对线路两侧敏感点的影响。拟采取的措施如下：

①运输弃土的车辆建议经过加盖篷布等措施密闭化，严禁跑冒滴漏。

②在场区出入口设置过水池，进出车辆清洗轮胎，防止车轮带出场内尘泥。

③场区与周边主要道路结合段设置洒水抑尘设施，定期洒水，一天1～2次，在干燥的天气里可适当增加次数。

④加强对运输车辆的管理，损坏的车辆及尾气排放不合格的车辆禁止上路。

⑤运输车辆在开发区内运输时应限制车速，与敏感点较近的路段应禁鸣喇叭。

本项目运输所经路线路线路况较好，道路两侧宽阔，故弃土运输时所产生的扬尘、废气和噪声污染，在采取适当的防治措施后，对运输道路沿线敏感点的影响是可以接受的。

弃土的运输对运输道路沿线影响不大。

三、环境风险分析

本项目新建的消纳场容积为101万m3，在正常运行的情况下，不会造成大的环境问题。项目存在的环境风险主要来自项目的建设和日后的填埋作业过程及日常的维护工作，具有不确定性的危害事故产生可能性。如果发生填埋场垮塌、滑坡、溃坝事故，将有大量弃土在大雨冲刷下，大量弃土被冲刷入附近道路或沟渠中，造成水土流失、道路或沟渠堵塞等影响。因此建设单位应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。

1、填埋场溃坝

（1）风险分析

本项目填埋场溃坝事故主要指由于区域汇流面积过大、流量强，造成填埋场溃解，进而引起填埋场滑坡的发生，产生新的水土流失，影响正常的生产，甚至威胁人群安全。项目汇水面积较大，且项目区高程高于附近道路及沟渠，因此，存在填埋场经雨水冲刷而发生滑坡、坍塌、溃坝的可能。

高速溃坝是在蠕变拉裂—剪断复合机制下形成的，在重力和残余剪切强度作用下，自坡脚区材料强度破坏开始，缓慢累进性破坏。其过程初为坡脚蠕变，接着沿拉裂扩张，然后中部剪断贯通，当贯通剪断面形成时，斜坡开始高速滑动。与此相应，溃坝过程由静止、加速并达到整体滑动的最大速度，其后滑体自后部至前锋依次减速构成。溃坝过程往往在几分钟内完成。

溃坝液体下泄时一般以涌坡形式运动。涌波的高度是不断变化的，同时逐渐向下游形成扇形流推进；当下游为山谷等地形时则沿地势条件推进。溃坝工业弃渣流涌波推进过程中具有强大的动能，对沿途植被和下游农作物会产生毁灭性破坏。

本项目填埋区下游方向无村庄和居民区，本项目溃坝风险影响的重点区域是东南面绕城高速，可能波及道路约100m，
（2）防范措施

①填埋场建设时，企业应派专人对渣场防渗工程建设进行全过程监督，并建立档案，及时检查是否满足设计和环评要求，是否存在施工隐患。

②渣场投入运行后，有专人负责随时观察坝体的变化，注意是否有移位、变形、错动等情况。尤其在汛期和地震后，出现异常及时上报，以便采取措施，防止溃塌；
③渣土填埋时应规范操作、严格管理，及时进行水土保持治理，并定期对其进行维护。
2、强降雨风险分析

（1）风险分析

本项目设立容量可满足年均填埋区雨水产生量的截洪沟，但如果降暴雨时截洪沟剩余容积不够时，多余的雨水肯能会将大部分泥沙带出消纳场外，流入附近排水沟，造成沟渠堵塞。项目降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算：
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式中：q——设计暴雨强度，L/s·hm2；

P——设计降雨重现期10a；

        t——降雨历时，取30min。

根据上式计算得出：填埋区强降雨雨水产生量为0.43mm/min，通过截洪沟排出消纳外。

（2）防范措施

①场区截洪沟应按设计要求构筑，确保未被污染的强降水直接导出场外，减少暴雨对消纳场的冲击；

②截洪沟应为明沟，并经常疏通，防止截洪沟沟堵塞；

③雨水导流系统施工一定要按有关规定进行，弃土压实要严格按规程操作；

④日常运行时，特别是在雨季，应留出截洪沟的剩余容积以调节强暴雨时填埋区的雨水。

3、危险性废物混入风险分析

（1）风险分析

假如不慎混入危险废物，则将对消纳场及其周边环境产生严重污染，其污染程度和范围视其混入的危险废物数量和种类的不同而不同。

（2）防治措施

①挖方弃土收集时，应认真识别，不能与其他垃圾特别是危险性废弃物混合一起；

②严禁将其它有害有毒废弃物送至消纳场，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任；

③对处理场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固废和危险性废物的本质区别，以及混合填埋的危害，使公众自觉遵守处理场的入场规定。

综上所述，本项目填埋场虽存在事故风险的可能性，但建设单位按照相关设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发的几率降至最低。

四、场址选址合理性分析

（1）项目建设的必要性

近年来，随着昆明市城市建设的不断进行，昆明市各区各类弃土量不断增加，2017年，西山区建设项目弃土产生量为38.688万方，地铁项目弃土产生量为2.852万方。全市弃土消纳场供需矛盾突出，缺口巨大。

本项目实施，可以收纳处理城市相关建设所产生的废渣土石方，改变原有渣土乱堆乱放的局面，有效改善城区及周边的环境现状，是实施昆明市环保工作的具体方式，积极推动环境保护工作上新台阶和实现生态环境保护和可持续发展的主要手段，旨在创建系统化、科学化、精准化、网格化、生态化、安全化的弃土消纳场体系，最终改善市容和环境卫生，对加快昆明市西山区环保建设具有十分重要的意义。

综上所述，本项目的实施是非常必要的。

（2）项目建设的可行性

①政策支持

本项目建设符合国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》以及环境保护等相关法律和法规，项目建设有可靠的政策依据，属于国家鼓励和支持类的项目，为项目建设提供良好的外部环境。同时，为进一步解决昆明市弃土消纳场供需矛盾突出、在建工程弃土消纳难、非法弃土倾倒点滋生蔓延的问题，昆明市下发了《昆明市人民政府办公厅关于转发<进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设和安全监管的实施意见>的通知》（昆政办〔2016〕44号）、《昆明市进一步加强建筑垃圾管理工作方案的通知》（昆政办﹝2016﹞182号）以及《昆明市人民政府办公厅交办件﹝2018﹞3号》等文件，要求对全市弃土消纳场进行规划建设。

②项目市场前景巨大

昆明市加快推进基础设施建设，基础设施建设必将产生大量的工程渣土，为本项目建成后正常的经营提供收纳来源，其市场前景十分广阔。

③项目符合用地规划

本项目所选地址场址目前为关停的石场采区，用地类型为采矿用地，且距离昆明市中心城区较近，未占用耕地农田，符合用地规划。

④交通便利

本项目所在地区位良好，交通便利，为运输车辆进场作业提供方便。

（3）弃土消纳场选址原则

①总体原则

弃土场选址结合当地土地利用规划。一般选择在坡度较缓、易于开发处，避免大面积汇水地带的滞留谷地，保证山体和自身稳定。选择时应注意不选择当地保护环境与风景区范围内，选择位置尽量不靠近河道、桥梁、涵洞口与暗河口处，不影响附近建筑物、农田、水利、河道和交通。有特殊要求或特殊地理位置的施工地段，应按设计要求及时配套完成环保工程。

②弃土场位置选址标准

尽量选择在城郊地带，减少运输距离和运输工作量；

全面规划和协调，集中渣土和弃碴，以免随处零散弃碴给防护带来的不便问题；

弃土场尽量布设在缓坡、山谷地或荒沟中，减少拦碴工程量，并尽量减少或不占用农地、耕地、河道，选择在荒山或荒地，不得挤占公路边缘；

弃土场应避免设在山洪下泻通道，以免造成泥石流等水土流失灾害。同时弃土场不得设置于崩塌、滑坡等危险区的上方；

弃土场应该有足够大的容量，且易于防护，可以将单位弃碴量的防护工作量和防护成本降低；

避免选择在雨水汇流量大，冲刷严重的地方；

选择在肚大口小，有利于布设拦渣工程的地型位置；

应考虑项目区原有道路的景观路，生态路建设要求。

严禁将水源保护区、江河、湖泊作为弃土场，严禁侵占名胜古迹、自然保护区。

③弃土消纳场选址

本项目选址于西山区小墨雨村小组段东南侧，距昆明主城区约18km，距团结街道中心城区7.5km。

④弃土场安全与卫生防护距离

弃土场最终坡底线与其相邻的铁路、道路、工业场地、村镇等之间应有安全防护距离。根据下表确定：

表7-8 弃土场安全与卫生防护距离一览表

序号

保护对象名称

安全距离

1

国家铁（公）路干线、航道、高压输电线路铁塔等重要设施

1.00H～1.50H

2

矿山铁（道）路干线（不包括露天采矿场内部生产线路）

不宜小于0.75H

3

露天采矿场开采终了警戒线

根据边坡稳定状况及坡底线外地面坡度确定，但应大于或等于30m

4

居住区、村镇、工业场地等

≥2.00H

注：

安全防护距离：航道由设计水位岸边线算起：铁路、公路、道路由其设施边缘算起；建、构筑物由其边缘算起；工业场地由其边缘或围墙算起；

规模较大的（0.7万人口以上）居住区、有建制的村、镇，应按表列数值适当加大；

表中H值为弃土场设计最终堆置高度。

本项目东侧填埋区域按照消纳场设计填埋高度为37m，项目周边主要影响因素为高速公路，本项目弃土场规划设计时参照上表相关规定以及结合项目周边实际情况，弃土场最终坡底线与保护对象间的安全距离为45m，西侧填埋区距离高速公路150m以上，符合相关要求。

（4）工程建设设施配套影响分析

①交通运输

本项目位于昆明主城与团结街道办之间，依托昆富线运输弃土，该公路车辆较少，可从西三环直接驶入，具备便利的工程建设条件。

②供水

项目所在地北侧300m处有加水检修站一座，可通过修建供水管道引至弃土消纳场，为场区作业提供水源。

③供电

项目所在地原为采石场，已修建供电设施设备，可加以利用，为场区建设及作业提供电源。

综合上述分析，本项目场址不处在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内，且工程建设设施配套完善。

场址选址标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。

因此，本项目场址选址是合理的。

五、产业政策符合性分析

经对照《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此，项目的建设符合国家现行产业政策。

七、环境监理计划和竣工验收 

建立环境保护的管理机构。根据项目可研、环境影响评价中提出的施工期、运行期和封场后环境保护措施，落实环境保护经费，协调政府环境管理与项目环境管理间的管理。

对工程建设所影响的主要环境因子进行系统分析。通过定量化的分析比较，掌握环境质量的变化过程和程度，为具体实施环境保护措施和采取补救措施提供依据和基本资料。

1、环境控制目标

根据本项目特点，施工期，重点控制防渗工程目标、渗滤液导排系统、渣库区四周排水沟、截洪沟；现场噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，对施工作业点的施工人员，做好个人噪声防护工作；控制施工区环境空气质量，特别是做好施工作业点扬尘、粉尘污染治理防护工作，对施工现场进行洒水降尘，减少扬尘影响；及时清理施工现场因施工产生的环境卫生影响；消除施工期间可能出现的交通等各种意外事故对人身安全的威胁隐患。

2、环境保护管理机构的设置及职责

（1）施工期

施工期环境管理与环境监察审核工作由环境监督小组负责，环境监督小组由云南红富化肥有限公司会同东川区环境保护局及工程监理部门的有关人员组成，设立负责人员1名。主要任务包括：

①进行施工期的环境监督，并与有关部门保持联络，通报环境监督结果；

②根据环境监督结果，提出相应的环境保护措施；

③重点监理项目各项防渗工程、渗滤液导排系统、渣库区四周排水沟、截洪沟；

④加强对施工期施工扬尘、噪声、废水，生活污水处理监督管理工作；

⑤切实加强施工期环保措施的落实和固体废物等的及时处理；

⑥设置公众投诉电话并负责处理；

5建设单位在工程总体发包时应将施工期环境保护措施列入合同文本，以确保环境保护措施的实施。

（2）运营期

渣场管理机构成立专人负责的环境保护办公室，负责环境监测和环境卫生的管理等。设专职管理人员2名，环境保护办公室的主要任务为：

①进行常规环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果；

②与红富化肥有限公司协调抽取集液池中污水时段及水量，监察库区污水是否全部收集，加强对回水管线的维护，并确保污水不外排；

③负责对渣场工作人员环保意识的培养；

④负责渣场的环境管理工作；

⑤加强对库区作业扬尘、噪声、生活污水及冲洗废水处理监督管理工作。

（3）封场后

仍将保留渣场管理机构及环境保护办公室，负责环境监测和环境卫生的管理等。设专职管理人员2名，环境保护办公室的主要任务为：

①进行常规环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果；

②与红富化肥有限公司协调抽取集液池中污水时段及水量，监察库区污水是否全部收集，加强对回水管线的维护，并确保污水不外排；

③负责渣场的环境管理工作；

④负责生活污水及冲洗废水运回红富化肥公司厂区处理监督管理工作。

3、环境监测计划

（1）集液池水质监测

运营期和封场后需对集液池水质进行监测，具体内容如下：

①监测点位：集液池取样；

②监测项目：pH、溶解性总固体、氨氮、石油类、悬浮物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、铁、锌、汞、锰、砷、铅、六价铬。共14项；

③监测频率：每年2次。

（2）地下水水质监测

运营期和封场后需对地下水水质进行监测，具体内容如下：

①监测点位：小墨雨村委会水井。

②监测项目：pH、溶解性总固体、氨氮、石油类、悬浮物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、铁、锌、汞、锰、砷、铅、六价铬。共14项。

③监测频率：每年1次。

（3）土壤监测

运营期和封场后需对土壤进行监测，具体内容如下：

①监测点位：填埋区设置一个采样点、填埋区下游设置一个采样点。

②监测项目：pH、砷、铅、汞、六价铬、镉、铜。共7项。

③监测频率：每年1次。

（4）噪声监测

运营期和封场后需对厂界噪声进行监测，具体内容如下：

①监测点位：在项目区东、南、西、北界外1m处布监测点；

②监测项目：Leq；

③监测频率：每年监测1次（可由当地环保部门决定监测次数）。

4、监测计划一览表

环境监测任务由建设单位组建成立的工程环境管理部门组织实施。建设单可委托给有资质的环境监测单位进行监测。项目施工期和运营期环境监测计划见表7-9。

表7-9营运期监测计划一览表

内容

监测地点

监测项目

监测频次

实施

机构

负责机构

监督机构

大气环境

厂界上风向10m处设立参照点，下风向10m处设立3个监测点位

TSP

每年1次
委托有资质的环境监测

单位监测

建设单位

西山区环境保护局

声环境

厂界四周各设一点

噪声

每年1次
渗滤液
集液池

pH、溶解性总固体、氨氮、石油类、悬浮物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、铁、锌、汞、锰、砷、铅、六价铬
每年2次
地下水
小墨雨村委会水井
pH、溶解性总固体、氨氮、石油类、悬浮物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、铁、锌、汞、锰、砷、铅、六价铬
每年1次
土壤

填埋区设置一个采样点、填埋区下游设置一个采样点
pH、砷、铅、汞、六价铬、镉、铜
每年1次
5、竣工验收一览表

本评价通过评审后，建设项目必须按照本评价的要求补充相应的环保设施和环保投资，并按照国家有关标准和规范申请验收。三同时竣工环境保护验收一览表见表7-10。

表7-10 竣工验收一览表
序号

环境因素

处理对象

处理措施

处理效果

1

噪声
机械设备噪声
运输车辆限速缓行，禁鸣喇叭

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
2

大气环境

扬尘

洒水软管4套；场区四周种植绿化带
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值
3
废水
渗滤液
盲沟，1个集液池100m3
4
固废

生活垃圾

加盖垃圾桶（2个）
禁止随意倾倒，100%处置

5
绿化

生态恢复

堆积渣土外坡覆山坡土0.5m，种植草皮护坡；弃土场封场时进行复垦或种植经济林木

/




八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施

工

期
	施工机械、运输车辆
	燃油废气
	合理规划运输路线，加强设备管理，限制车速，加强维护
	对周边环境影响不大

	
	
	施工过程
	扬尘
	运输车辆密闭化，不准高空抛洒，禁止乱堆乱放，施工场地常洒水降低扬尘
	减小影响范围

	
	营

运

期
	运输车辆、填埋机械
	燃油废气
	合理规划运输路线，加强设备管理，限制车速，加强维护
	对环境影响不大

	
	
	场区
	扬尘
	减缓车速、洒水、及时对弃土压实处理、场区四周种植绿化带
	对环境影响不大

	
	
	运输车辆
	扬尘
	减缓车速、洒水
	对环境影响不大

	水污染物
	施

工

期
	施工人员的生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水排入污水沉淀池，经沉淀处理后施工回用和场区洒水抑尘；
	对环境影响不大

	
	营

运

期
	管理人员的盥洗污水、过水池废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	收集后经沉淀池处理，回用厂区、道路洒水抑尘
	对环境影响不大

	
	
	施工期雨水
	/
	通过截洪沟排出消纳场外
	对环境影响不大

	固体废弃物
	施

工

期
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	直接在本填埋场填埋，用于场地平整
	对环境影响不大

	
	
	沉淀池
	泥沙
	场内填埋
	对环境影响不大

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	统一收集交由当地环卫部门处理
	对环境影响不大

	
	营

运

期
	管理人员
	生活垃圾
	
	

	
	
	过水池、沉淀池、过滤池
	泥沙
	场内填埋
	对环境影响不大

	噪声
	施工期：主要是施工机械、运输车辆噪声，通过采取下列措施降噪：禁止夜间施工；合理规划行车路线；在填埋场四周设置隔声屏障；安装高效消声器的措施；合理布置施工现场等。
营运期：主要是运输车辆噪声、填埋机械噪声，通过采取下列措施降噪：运输车辆限速缓行，禁鸣喇叭；厂界四周种植树木；采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作对产生噪声较强的填埋机械，增加减震措施。

	生

态
	施工期：强化施工管理，努力增强施工人员的环境保护意识，杜绝因对施工人员的流动管      理不善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏；施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；采取草包填土维护、开挖截洪沟等临时性防护措施。

营运期：使用低噪声设备和洒水防尘等环保措施，减少对周围动植物的影响；固体废物运输过程中采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。严禁除弃土以外的废弃物进入本填埋场；严格填埋操作管理；严格填埋场封场处理，并做好生态恢复工作。


九、结论与建议

	一、结论

1、工程概况

本项目为弃土填埋项目，位于昆明市西山区小墨雨村小组段东南侧，项目占地面积115737.84m2，折合173.52亩，建成后分区填埋，分为东侧、西侧两个填埋区，填埋库容分别为67万m³、34万m³，项目建成后，先填埋东侧填埋区，随后填埋西侧填埋区，使用年限为3年。项目主体建设工程包括分为管理区和填埋区，包括拦渣坝、排洪渠、填埋场、管理用房、进场道路和厂内道路、过水池、沉淀池、过滤池等。项目总投资1308.63万元，环保投资371.91万元，占总投资的28.42%。

2、选址合理性及政策符合性分析

本项目场址不处在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内，运输条件便利。经对照《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，因此，项目的建设符合国家现行产业政策选址基本合理。

3、环境质量现状结论

（1）项目位于昆明市西山区团结街道雨花社区，该区域属于螳螂川流域。项目所在区域的地表水有龙庆河、三村河、螳螂川、红坡水库。龙庆河、三村河、螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水标准。根据《2017年度昆明市环境质量状况公报》，中滩闸断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别由Ⅴ类降为劣Ⅴ类；富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化。
（2）环境空气：根据《昆明满山红酒业有限公司临时过渡建设项目》中昆明邦恒环境监测有限公司2015年8月15~22日对昆明满山红酒业有限公司所在区域的监测数据，各污染因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。
（3）声环境：根据《昆明满山红酒业有限公司临时过渡建设项目》中昆明邦恒环境监测有限公司2015年8月15~22日对昆明满山红酒业有限公司所在区域的监测数据，项目区厂界及周边居民区声环境质量良好，昼间、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，绕城高速公路红外线1m昼间、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准要求。

（4）地下水：评价区内未发现任何地下水过度开采和受污染的现象，地下水质尚好，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

（4）生态环境：项目所在区域为昆明市西山区团结街道办事处雨花社区小墨雨集体所有的废弃石场，因采石场的运营，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域地表植被覆盖率较低，生物多样性差。项目所在地无自然生态保护区，沿线无风景名胜区，不属于生态环境敏感区。

4、环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析结论

① 空气：施工期大气污染物主要是施工扬尘以及施工机械和运输车辆产生的燃油废气。经过采取合理措施，施工期产生的扬尘和运输车辆产生的燃油废气对周边环境影响不大。

② 水环境影响分析结论：本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。生活污水排入污水沉淀池，经沉淀处理后施工回用于场区、道路洒水抑尘；施工期施工人员的生活污水对区域地表水影响不大。

③ 声环境影响分析结论：本项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。通过采取禁止夜间施工，合理规划行车路线，安装高效消声器的措施，合理布置施工现场等措施后，施工期噪声对周边环境影响不大。

④ 固体废弃物对环境的影响结沦：本项目施工期建筑垃圾主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和场区进出口沉淀池收集的运输车辆带出的泥沙。建筑垃圾收集后运至指定地点处置；生活垃圾统一收集交由当地环卫部门处理；沉淀池收集的泥沙在场区内填埋。施工期固体废弃物对环境影响不大。
（2）营运期环境影响分析结论

①地表水环境影响分析结论：盥洗污水、过水池废水排入污水沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区、道路洒水抑尘；填埋区雨水经截洪沟排出消纳场外。对周边环境影响不大。

②大气环境影响分析结论：本项目营运期产生的大气污染物主要为扬尘。在采取洒水抑尘及植被阻隔措施后，扬尘对区域大气环境的影响不大。

③声环境环境影响分析结论：本项目营运期噪声源主要为弃土运输车辆噪声、各类填埋机械设备作业噪声。营运期噪声经预测厂界能够达标，采取措施后，对周边环境影响不大。

④ 固体废弃物环境影响分析结论：本项目固体废弃物主要来自于员工的生活垃圾和场区进出口沉淀池收集的运输车辆带出的泥沙。生活垃圾收集后置于生活垃圾收集点，由当地环卫部门处理，沉淀池收集的泥沙在场区内填埋，营运期固体废弃物对环境影响不大。

5、环评综合评价结论

综上所述，本评价认为弃土回填埋项目的实施，对改善昆明市市区的挖方弃土处理现状是十分有益的。符合国家产业政策。项目施工期对环境产生的影响主要表现为施工扬尘、施工噪声，营运期主要为扬尘、噪声以及降雨雨水带出的泥沙对地表水的影响。只要严格执行入场要求，禁止除弃土以外的废弃物进场；完全落实本报告提出的环境保护措施，保证项目污染物达标排放的情况下，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除。

故本次评价认为，拟建项目从环境保护角度论证是可行的。

二、建议

1、在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。

2、运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。

3、禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。

4、加强工地管理，场区四周设置围墙，既可防止扬尘，亦可起到一定的隔声屏障作用。项目施工应避免在晚上22：00～次日7：00之间，中午12：00～14:00之间施工作业。
5、应尽可能选择低噪声施工机械，对高噪声施工机械应禁止夜间运行，严防夜间施工噪声扰民。除工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间进行。
6、日常应注意对施工设备的维护保养，使得各种施工机械设备保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。
7、 要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期由环卫部门送到垃圾场进行处置，不得随意倾倒。
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