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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	静素德素食餐厅项目

	建设单位
	云南静素德餐饮管理有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	昆明市西山区滇池路滇池广场福海银鹏大厦2楼

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	正餐服务（H6210）

	建筑面积

(平方米)
	820.69
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	100
	环保投资(万元)
	9.3
	环保投资占

总投资比例
	9.3%

	评价经费

(万元)
	0.9
	预期投产日期
	2017年12月

	工程内容及规模

      一、项目由来

    “民以食为天，食以安为先”，食品安全和保障市场供应，是政府的基础民生工程。随着人民生活水平的提高和食品安全意识的增强。饮食多元化的今天，素食已经成为一种安全、健康、时尚、流行同时环保的饮食方式。素食主要是指以水果、蔬菜、豆类、五谷、山珍、种子和坚果等植物类食材烹制的菜品，亦指食用此类菜品的饮食习惯。随着人们健康观念的日益增强，素食中健康、环保的理念逐渐为人们认可，素食者越来越多，素食人群也趋于年轻化。同时素食也是让人的生命和慧明得以延续的最佳途径。

    因此，云南静素德餐饮管理有限公司计划于昆明市新建一家高端的商业素食餐厅，用以宣扬健康、生态、环保、关爱生命的素食理念，助力素食文化的推广。
项目租用昆明市西山区滇池路滇池广场福海银鹏大厦2楼（租赁协议见附件），经营面积为820.69平方米，用于经营特色餐饮相关服务。

依据国务院253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的要求，项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及昆明市餐饮业环境污染防治管理办法（昆明市政府第46号令），按规定需编制环境影响报告表。

为此，建设单位委托我单位为该项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，到现场进行实地查勘。根据现场调查情况及业主提供的相关资料，编制《静素德素食餐厅项目环境影响评价报告表》，供建设单位上报审批。

项目概况

    1、项目的基本情况

  （1）项目名称：静素德素食餐厅项目
  （2）建设单位：云南静素德餐饮管理有限公司
  （3）建设性质：新建（租用商铺）

  （4）建设地点：昆明市西山区滇池路滇池广场福海银鹏大厦2楼，详见附图1。

  （5）经营面积：面积820.69m2。

  （6）总投资及来源：本项目总投资100万元，资金来源为企业自筹。

 3、建设内容和规模

本项目租用昆明市西山区滇池路福海银鹏大厦2楼2-01至2-14号商铺进行建设，经营面积为820.69m2（租用协议详见附件3），项目所在商场楼层规划为专门的餐饮业经营区。项目主要建设有厨房、用餐区等。以及油烟收集净化系统，废水收集系统和隔油池等设施的建设和安装。共设4个灶头，36张就餐桌，其中大厅就餐2人桌5桌，4人桌17桌，5人桌1桌，6人桌5桌，包间就餐8人桌2桌，6人桌3桌，本项目建成后能同时供147人就餐。项目建设内容一览表见表1-1。

表1-1  主要建设内容
项目类别

建设内容及规模

备注

主体工程

厨房

总面积129m2,位于店内东侧，共设4个灶头，使用天然气

规划设计（油烟净化器、排烟管道和排水管网已完成）

就餐区

包间区

大包间1间，设8人桌2桌；小包间3间共设6人桌3桌。可供34人就餐

规划设计（正在进行装修，桌椅未摆设）。
就餐大厅

共设2人桌5桌，4人桌17桌，5人桌1桌，6人桌5桌，可供113人就餐。

公辅工程

卫生间

使用商场内的公共卫生间

依托商场已有的公共卫生间。
供电

从项目所在楼接入

依托商场已有的供电系统。
给水

从项目所在楼房接入自来水。
依托商场已有的供水系统。
排水

项目产生的废水经设置于厨房内的独立三级隔油池的处理，处理后进入银鹏大厦内已建化粪池处理，化粪池出水外排至市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

除自建废水收集地沟和隔油池外，依托商场已有污水处理设施。
停车位

不设停车位，依托本商场的地下停车库停车位。
商场配套建有地下停车场，并设有大量公共临时停车位。
环保工程

化粪池

依托银鹏大厦已建有的公共化粪池。
商场2层规划设计为餐饮区，有公共的油水分离器和公共化粪池。
隔油池

项目在厨房内部自建2m3的隔油池。
隔油池采用二档三格设计。
油烟净化系统

1套K-JD-I6A静电式油烟净化器。
厨房内安装有2个集气罩、1台油烟净化器。
排烟管道

本项目产生的油烟通过集气罩收集后，经管道和油烟净化器净化后排入商场餐饮区公共的排烟管道，有楼顶的排气筒排放。
规划设计（安装已完成）

消声减震措施

安装风机消声器和减震垫

油烟净化系统设计中已包含。
泔水桶

6个

单个泔水桶容积40L
餐厨废物收集桶

6个

单个餐厨废物收集桶容积40L
生活垃圾收集桶

6个

4、能源消耗

项目主要能源消耗见表1-2。

表1-2  项目主要能源消耗

序号

类别

名称

规格

年耗量

来源

1

燃料

天然气

——

48000m3
从项目所在楼接入

2

新鲜水

餐饮用水

——
3780t/a
从项目所在楼接入
3

电能

电

——
30000kWh 
从项目所在楼接入
     5、主要设备清单

项目主要设备清单见表3。

表3  项目主要设备清单
设备类型

序号

名称

规格/型号

数量

粗加工间

1

单星水池

1200*700*950

2台

2

双星水池

1500*700*900

1台

3

台上二层架

1200*350*800

3台

4

简易工作台

1800*800*800

1台

5

四门冰柜

1m3
2个

6

四层菜架

1200*500*1500

1台

主厨房

7

炉拼台

300*800*800

5台

8

四眼煲仔灶

800*800*950

2台

9

双炒双尾小炒灶

2150*1200*800

2台

10

双炒双尾小炒天燃气灶

2150*1200*800

1台

11

三门海鲜天然气蒸柜

1100*1000*1800

1台

12

单门蒸饭车

12盘

1台

13


拼台

300*700*800

3台

14

不锈钢油烟罩

5.3m3和10m3
2台

15

四门冰

1m3
1个

凉菜间

16

四层菜架

1200*500*1500

1个

17

保鲜工作台

1800*760*800

1个

18

制冰机

90kg

1台

用餐区

19

餐桌椅

2人桌5桌，4人桌17桌，5人桌1桌，6人桌8桌，8人桌2桌，

33套

排烟系统

20

排烟管

/

1套

21

油烟净化器

1套

    6、配套系统

①供水、供电系统：自来水由市政自来水管网引入，房屋出租方负责供给；电由市政电网引入，房屋出租方供给。

②污水排放系统：项目所在区域属于第一水质净化厂纳污范围，且污水收纳系统已建覆盖。

项目产生的废水经设置于厨房内的独立三级隔油池的处理，处理后进入银鹏大厦内已建化粪池处理，达标排入市政管网进入第一水质净化厂处理。

③本项目自建环保设施

A、三级隔油池：项目已自建容积为2m³隔油池一座，隔油池设置于项目厨房内地板下。

B、油烟净化器：项目拟外委具有资质的单位安装JK-JD-I6A静电式油烟净化器，设置于本项目厨房内，风量为20000m³/h，去除率≥90%，收集厨房产生的油烟通过排气筒引入商场已建内置烟道引至楼顶排放。

④本项目依托银鹏大厦已建设施
水处理系统：银鹏大厦已建化粪池及排水设施。项目产生的废水经设置于厨房内的独立三级隔油池的处理，处理后进入银鹏大厦内已建化粪池处理，达标排入市政管网进入第一水质净化厂处理。

环保工程

（1）隔油池:本项目设1个隔油池，隔油池设在厨房区，采用两档三格设计，总溶积约2m³。隔油池用于接纳厨房的废水。厨房地面设有废水收集沟，沟上铺设有网格状盖板，废水经收集后汇入隔油池。

（2）油水分离器和化粪池：依托本项目所在大厦已建的餐饮区专用的公共油水分离器和公共化粪池。

（3）油烟净化系统：本项目厨房设有1套K-JD-I6A静电式油烟净化器。

（4）排烟管道：本项目厨房产生的油烟经集气罩和管道收集后排入商场餐饮区公用的油烟管道，最终在楼顶排放。

（5）消声减震措施：排烟管道中的风机自带有消声器和减震垫。

（6）泔水桶：共6个，设在泔水间。

（7）生活垃圾收集桶：依托大厦内已有的生活垃圾桶。

4、项目平面布置

拟建项目位于昆明市西山区滇池路滇池广场福海银鹏大厦2楼2-01至2-14号商铺，经营面积820.69m2，就餐区分为包间区、就餐大厅。就餐大厅桌子分为 2 人桌、 4人桌、5 人桌、6 人桌，包间分为 8 人桌和 6 人桌，可满足不同用餐人员的需求。 厨房位于东侧，与就餐区相连， 餐品配送便利。 厨房分为炒菜区、凉菜区、炖菜区等， 分区明确、操作有序。 油烟净化系统安装在厨房内 隔音效果好， 关闭门后也可降低噪声对就餐人员的影响。泔水间单独进行设置，并设有 6 个封闭的泔水桶，远离了就餐大厅和配菜间等。 项目平面布置详见附图 3。

5、人员数及工作制度

员工25人，其中：管理人员5，服务人员20人。营业时间为早上10:00~晚上22：00，年运营天数约360d。项目不设职工宿舍，员工只在项目区用餐。

项目施工期为2017年10月至2017年12月，施工期为60天。
6、环保工程及投资

项目自建厨房油烟净化设施、隔声减振设施、隔油池等，化粪池使用银鹏大厦已建设施，项目处于室内，无绿化面积，通过布置盆栽起到美化环境的作用。本项目总投资100万元，其中环保投资9.3万元，占总投资比例的9.3%。

表1-3   项目相关污染物治理情况及投资一览表

序号

污染源

环保工程

投资（万元）

1

废水

餐饮废水

①一个三级隔油池，容积为2m3

②排污管道，连接银鹏大厦楼体总排污管，进入化粪池处理后进入市政管网
2.0
2

废气

油烟净化系统

4.5
3

固体废弃物

餐厨废弃物收集桶

0.5

泔水收集桶

0.5

废油脂收集桶
0.5
生活垃圾收集桶

0.5

4

噪声

设备的隔声、降噪

0.8

合计

9.3



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租用西山区福海银鹏大厦2楼2-01至2-14号商铺进行建设，商铺所在的楼层为商场规划的餐营业专属经营区。根据调查银鹏大厦于2011年12月16日已取得了昆明市西山区环境保护局关于银鹏大厦的环境影响评价报告表的批复。银鹏大厦目前还在进行绿化，还未取得昆明市西山区环境保护的验收批复。本项目入驻前是空置的房屋，经建设单位装修后，用于开设餐厅。本项目属新建项目，无原有污染问题和相关环境问题。

本项目所在的银鹏大厦商业楼第2层为商场规划的餐饮业专属经营区，第2层现状闲置的空房，正在招商引资中。

银鹏大厦商业楼共5层，经营内容包括；服装、珠宝、钟表、首饰、餐饮业、美容院、温泉SPA等，整栋商业楼的主要环境污染为生活污水、餐饮废水等。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置及周边环境

昆明位于中国西南云贵高原中部，位于东经102°10’～103°40’，北纬24°23’～26°22’，市中心位于北纬25°02’11”，东经102°42’31”。昆明南濒滇池，三面环山，是中国面向东南亚、南亚乃至中东、南欧、非洲的前沿和门户，具有东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴的独特区位优势，是滇中城市群的核心圈、亚洲5小时航空圈的中心，国家一级物流园区布局城市之一。

西山区是昆明市五城区之一，是昆明城的西南部分。西山区东濒碧波荡漾的滇池，与官渡区、呈贡区隔水相望，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。西山区总面积881.32km2，城市建成区面积46km2，为昆明市面积最大的主城核心区。西山区坝区面积占8%，山区、半山区面积占92%，其中城镇人口18万，驻区中央、省、市属大中型企业、科研院校有200多家。西山区辖7个街道、3个镇，辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等25个少数民族。

项目建设地点位于云南省昆明市西山区滇池路滇池广场银鹏大厦2楼，项目地理位置详见附图1。
2、地形、地貌、地质
昆明市西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵 15.2%，坝区 16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。

项目所在地属城市建成区，地势平坦。
3、气候、气象
昆明市西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。
4、水文

评价区属于金沙江水系滇池流域，项目附近主要河流是兰花沟、玉带河，最终汇水湖泊是滇池。

兰花沟属于船房河上段，船房河是昆明市的主要入湖河道之一，以成昆铁路为界，上段分为兰花沟和弥勒寺大沟，均为合流制为主的下水道，合流污水在南过境处进入第一水质净化厂处理；下段称为船房河，流经福海街道办事处的严家地、船房、大坝、福海和新河五个社区，从新河村进入滇池草海。河流全长11.4km，汇水面积7.42km2。河宽6.8～30.0m，河深0.6～2.8m，最小断面行洪能力为1.75 m3/s，最大断面行洪能力为21.8m3/s。上段兰花沟长约3.2km，弥勒寺大沟2.17km；下段船房河长约6.4km，平均宽约25m。

玉带河（篆塘河）起点西坝路，终点篆塘泵站，全长0.806公里，全部为暗河。
昆明市第一水质净化厂位于昆明市西南郊福海乡滇池路滇池中学旁（市中级人民法院附近），占地面积222亩，2003年12月扩建工程完工后，污水处理能力为18.5万m3/d；污水处理厂采用BARDENPHO/CARROUSEL为主体的氧化沟曝气脱氮工艺（卡鲁塞尔氧化沟为主体的巴登福流程）。

昆明市第一水质净化厂负责处理昆明市北起圆通山，东至盘龙江，西至正义路，南至十里长街的城市南片区兰花沟-船房河排水系统的生活污水。

项目所在地块在昆明第一水质净化厂负责处理的范围内，通过现场踏勘，项目外滇池路有污水检查井，项目废水进入昆明第一水质净化厂处理有保证。
评价区域内的主要湖泊为滇池，滇池具有年际变化大，存在连续丰水，连续枯水期长等特点。滇池属长江流域金沙江水系，坐落于盆地中南部，北临昆明市区，呈南北向分布，南北长40km，东西平均宽7.5km，面积300km2，平均水深4.4m，湖容量12.9×108m3，有二十余条河流呈向心状注入滇池。

项目区水系图见附图4。
5、植被、生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m 的高山顶部，面积仅占总土地面积的 1%，山地红壤分布在海拔 1830~2400m 的广大地区，面积占土地总面积的 68%，紫色土分布于海拔 1900~2100m 的局部地区，面积占土地总面积的 10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的 6.3%。西山区地处滇中高原区，原生植被为亚热带半湿润常绿阔叶林，主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。针叶林分布较广，从海拔 1800～2641m 均有分布。主要灌木有滇杨梅、小铁子、杜鹃、山茶、火把果、云南含笑、刺黄连、沙针、水麻柳、芝种花、乌饭、珍珠花、箭竹等，草本植物有：白健杆、蔗茅、野古草、龙胆草、竹叶草、白茅、山姜、灰金茅、黄背草及各种蕨类，全区有林地覆盖率为 30.20%，灌木林覆盖率17%。

区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态自我调节能力较低。
6、风景名胜、文物保护

西山区有西山森林公园、大观公园、滇池风景名胜区、东西寺塔、金马碧鸡坊等风景名胜区和名胜古迹。经现场踏勘及调查，项目距离最近的名胜古迹大观公园2km，项目选址周边未发现国家有关部门、省市县（区）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区。



表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1．环境空气质量现状

项目位于云南省昆明市西山区滇池路滇池广场银鹏大厦2楼，属于商业交通居民混合区，根据《云南省环境空气质量功能区划分类》（复审），项目所在区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，昆明市西山区空气质量优良天数为32天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5），一氧化碳（CO）、臭氧（O3）平均浓度达到空气质量二级标准。大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。项目区位于昆明市西山区，所以，项目所在区域环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

2．地表水环境质量现状

项目所在地属于滇池流域，主要河流为兰花沟、玉带河分别为船房河、大观河支流，主要湖泊为滇池。由于大观河——玉带河在项目西北面，按天然地形坡度及道路雨、污水管网，本项目雨水将进入项目西南面船房河雨水汇入系统，最终流入船房河，汇入滇池草海。
根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，滇池草海主要功能为一般鱼类保护区，使用功能类别为IV类；船房河及大观河水环境功能为非接触娱乐用水、景观用水区，使用功能类别为IV类。

根据西山区环保局发布的《2016年昆明市西山区环境状况公报》，滇池草海水质类别为劣Ⅴ类，营养状态指数为68.18，属中度富营养，主要污染物依次为：总氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量。营养状态指数较2014年的70.89下降了3.82%，营养状态由2014年的重度富营养变为中度富营养，水质有所上升。超标原因为城市生活污水、农村生活污水及农业面源污染。

根据《昆明市西山区2016年12月水环境质量公报》，大观河监测断面水质类别为IV类，船房河监测断面水质类别为Ⅲ类，均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

3．声环境质量现状

 项目所在位置为居住、商业、工业混杂区，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

 根据《2016年昆明市西山区环境状况公报》，2016年西山区区域环境噪声（昼间）等效声级范围为42.4~57.2分贝（A），全区平均等效声级Leq（昼间）为51.4分贝（A），较2014年下降2.8分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区Leq（昼间）≤60分贝（A）的要求，实际可达1类区Leq(昼间) ≤55分贝（A）的要求。

2016年西山区交通噪声等效声级范围为58.4~77.5分贝（A），全区交通噪声平均等效声级（道路长度加权）为69.3分贝（A），较2015年上升了1.1分贝（A），达GB3096-2008《声环境质量标准》中4类区Leq（昼间）≤70分贝（A）的要求。

现场调查表明，区域内无大、中型噪声污染源。本环评认为评价区声质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4、生态环境现状

评价区域为城市建成区，经过多年开发建设，已无天然植被，区域内仅有少量人工种植的行道树和绿化草地，生态环境自身调控能力低，受人为影响较大，总体生物多样性较差。评价范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目选址于云南省昆明市西山区滇池路滇池广场银鹏大厦2楼，大厦一层为商铺，二层为整形美容室四层、五层为金色池塘温泉，五层以上为酒店。以项目为中心200m范围确定大气和噪声环境敏感点，以项目所在区域附近地表水体为地表水保护目标，项目的主要环境保护目标见表3-1。

表3-1     项目的主要环境保护目标

保护目标

性质

距项目

距离(m)

方位

规模人数

保护类别

保护级别

银鹏大厦

人群

本栋建筑

约289人

大气环境

声环境

人群健康

 空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准

和兴小区

120

东北

约235人

云南省检察院反渎职侵权局

250

东

约106人

和清巷小区

100

北

约243人

阳光酒店

70

南

约890人

阳光家园

220

东南

约199人

昆明市中级法院

260

东南

约124人

船房河

河流

1600

东北
/

地表水保护目标

执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）地表水

项目所在地最终受纳水体属于滇池草海——船房河水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，滇池草海使用功能类别为IV类；船房河环境功能为非接触娱乐用水、景观用水区，使用功能类别为IV类。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准值如表4-1。

表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L

项 目

pH

CODcr

BOD5
氨氮

总磷

IV类标准值

6－9

30

6

1.5

0.3

（2）环境空气

项目位于云南省昆明市西山区滇池路，属于商业交通居民混合区，项目区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

表4-2  环境空气质量标准

执行标准

级别

污染物指标

单位

标准限值

小时

日均

年均

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级

标准

SO2
μg/m3
50

150

60

PM10

μg/m3
---

150

70

NO2
μg/m3
200

80

40

PM2.5
μg/m3
---

75

35

（3）噪声：

项目位于云南省昆明市西山区滇池路，属于商业交通居民混合区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
表4-3  声环境质量标准  单位：Leq：dB(A)

声环境功能区类别

适用区域

昼间

夜间

2

适用于商业金融、集市贸易为主要功能，或居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域

60

50



	污染物排放标准

污染物排放标准
	施工期：

（1）施工期噪声执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

表4-4  GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间

夜间

70

55

（2）施工期施工扬尘执行GB16297-1996《大气污染综合排放标准》：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。

运营期：

（1）废水排放标准

项目废水主要为厨房清洗废水及洗刷餐具、餐饮区地面清扫废水。厨房清洗废水、洗刷餐具和餐饮区地面清扫废水经三级隔油池处理后，统一排放进入本项目所在楼体配套的化粪池处理后进入市政管网。
项目排放废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，标准值见表4-5。
表4-5     本项目废水执行标准  单位：mg/L

项 目

pH

SS

BOD5

COD

动植物油

氨氮

磷酸盐

（GB/T31962-2015）表1标准A等级
6.5～9.5
400

350

500

100

45

8

（2）噪声排放标准

项目运营期边界噪声排放限值执行声环境质量执行《社会生活 环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类区标准。项目所在楼层的上下楼均不涉及噪声敏感建筑物，项目不存在结构传播噪声，标准值见表4-6。

表4-6  社会生活环境噪声排放标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类区

60

50

（3）废气排放标准

项目营运期厨房有4个灶头，安装油烟净化器，对应排气罩灶面总投影面积约为6m2。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定，饮食业单位的规模按基准灶头划分，基准灶头按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算。按照表4-7分析，本项目的规模为中型，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除率 75% 。标准值见表4-8。

表4-7  饮食业单位的规模划分

规模

小型

中型

大型

基准灶数

≥1，＜3

≥3，,6

≥6

对应灶头总功率

≥1.67，5.00

≥5.00，,10

≥10

对应排气罩灶面纵投影面积（m2）

≥1.1，,3.3

≥3.3，＜6.6

≥6.6

表4-7  饮食业油烟排放标准
规模

中型

最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除率(%)

75

    （4）其他

隔油池产生的废油脂和餐厨废弃物委托有资质的单位定期清运处置。

	总量控制指标


	建议总量控制指标：
   （1）总量控制建议值：
废水：3024t/a，CODCr：1.27t/a，氨氮：0.0.06t/a，总磷（以P计）：0.018t/a，污水最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
（2）固体废弃物的处理率100%。不外排。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）：
本项目租用已建成的房屋作为项目建设和经营场所，施工期污染主要来自于室内装修过程产生的噪声、粉尘，装修产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活污水。经现场踏勘，项目目前正在装修。

工艺流程及产污节点

（一）施工期

项目施工期只进行室内装修，装修工程主要内容为墙面涂刷、地板铺设、餐桌、椅子及相关设备的布置和安装等。根据现场踏勘，项目已完成油烟管道的安装，施工期产生的污染物主要是少量扬尘、噪声、施工人员生活污水及生活垃圾、装修垃圾等，其产污节点见图5-1。
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   2、运营期

   项目的产污流程示意图如图5-2所示。

二、主要污染物的产生及排放情况

    1．施工期

   本项目施工期主要工作为室内装修、设备安装、桌椅布设等，目前装修工作正在进行。装修工程产生的污染物主要为扬尘、噪声、装修垃圾，施工人员产生的生活垃圾和生活污水。

   （1）废气

本项目租用银鹏大厦2楼商铺进行建设，施工期主要对商铺进行内部装修和安装设备，主要包括：隔墙装修、吊顶、墙面装饰、地板铺设、油烟管道安装、空调系统安装、电力线路铺设、摆放桌椅等。

隔墙修建、吊顶、地板铺设过程中将使用少量的水泥砂灰，在砂浆拌和过程中会产生少量的扬尘。据现场调查，项目目前已完成油烟管道的安装。项目施工过程中已按照商场管理方的要求在施工区域外围设置了封闭式的广告围挡，环评建议应对施工现场进行洒水降尘等措施，有效降低了施工扬尘对周围环境的影响。

废水

     本项目施工期施工人员最大入场人数为10人，不在项目内食宿，使用商场内已建的公共卫生间，施工人员用水量约10L/d·人，则项目内施工期每天生活用水量约为0.1，/d,施工期约为30天，施工期内生活用水量3m3，排污系数按0.8计算，则施工期产生的生活污水量约为2.4m3。生活污水经过排污管网排大厦已建的化粪池处理，处理达标后排入市政污水管网。

（3）噪声

本项目在进行吊顶、地板铺设使用小型切割机时会产生一定的噪声，声源约为70～80dB（A），在进行作业时还会产生一些间断的敲打声等。本项目施工期均在室内进行作业，夜间不施工。

固体废弃物

     本项目在施工期时会产生少量装修垃圾固体废物，产量很少，集中收集后能回收利用部分回收利用，不能利用部分交由有资质的单位清运处置。施工期施工人员会产生少量的生活垃圾，由于不在项目内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，最大施工人数为10人，施工天数为30天。则生活垃圾量约为150kg，生活垃圾由商场内的垃圾桶收集后委托环卫部门处置。

   （5）生态影响分析

    本项目施工期仅对房屋进行室内装修和设备安装，不占用室外土地对项目区域生态环境影响较小。

2.运营期主要污染物的排放情况

    项目为餐饮业，运营期的主要污染物为厨房油烟、餐饮废水及餐厨废弃物，污染物的产生和排放情况如下：

（1）废气的产生及排放

厨房使用的能源为天然气，为清洁燃料，燃烧废气排放量较小，污染物排放量极少；项目废气主要是厨房油烟、固废暂存异味。

①厨房油烟
本项目厨房废气主要来自厨房热炒加工过程中产生的少量油烟和烟气。本项目餐位共计147个，员工25人。根据对居民及餐饮企业的类调查，目前居民人均日食用油用量约20g/人·d（以一餐计），油烟挥发量按2.0%计。项目按午餐一批次、客满率100%，晚餐一批次、客满率100%计，每天约300次和全体员工在吃两餐（约50次），共计约350次计算，则本项目每天耗油量350×20=7kg/d，则油烟产生量为0.14kg/d，50.4kg/a。项目共安装了型号为K-JD-I6A静电式油烟净化器1套，根据项目油烟净化器安装合同，实际风量为20000m³/h计，年工作日360天，日工作时间约4h，则排风量8万m³/d，288万m³/a，油烟产生平均浓度约1.75mg/m³。项目灶眼数为4个，项目安装的油烟净化器的油烟去除率≥90%，按最低去除率90%计算，油烟的排放浓度为0.18mg/ m³。通过设置油烟净化装置后，本项目油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中允许排放浓度限值2.0mg/m³的要求。
B.异味
项目泔水桶、垃圾桶使用、隔油池在油污打捞清理过程会有异味产生，以上异味均以无组织形式直接排放。

（2）废水产生及排放

    项目为租用现成房屋进行建设和使用，本项目废水的主要来源为厨房废水和顾客及员工的生活污水。

①餐饮废水

本项目建筑面积为820.69㎡，提供正餐服务，设有147个餐位，员工25人。项目按午餐一批次、客满率100%，晚餐一批次，客满率100%计，每天约300次就餐和全体员工在餐厅吃两餐（约50次），共计约350次计算。根据昆明市餐饮行业经验，用水量为25-40L/(人·次），本环评按照用水量30L/（人·次）计，则用水量为10.5m³/d，废水产生量按用水量的80%计，则餐饮废水产生量为8.4m³/d，0.3024万m³/a。

项目就餐人员会产生卫生间冲厕用水和盥洗用水，但使用的卫生间为商场内的公共卫生间，排污核算已纳入银鹏大厦整体建筑环评内，不再纳入本项目环评核算。项目员工25人，均不在项目内住宿，只在项目内用餐，用餐废水已计入厨房餐饮废水，不再单独列出。

②废水处置

根据上述分析，项目总用水量10.5m³/d，废水排放总量8.4m³/d。厨房餐饮废水为含油废水，经收集排入自建隔油池处理后进入银鹏大厦公共化粪池，与公共化粪池处理后的生活污水一起外排至市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

    根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）表1饮食业单位含油污水水质中的数据，本项目厨房含油污水及污水染污产排情况如表5-2所示，项目水量平衡图见图5-2。

表5-2    项目废水处理前后废水水质情况一览表

废水种类

水量
污染物平均浓度（mg/L）

BOD5
CODcr
SS

动植物油

氨氮

总磷(以P计)

LAS

产生浓度

400

600

500

100

20

8

10

年产生量（t/a）

0.3024万

1.21 

1.82 

1.51

0.302 

0.061

0.024 

0.03

排放浓度

230

420

100

20

20

6

9

年排放量（t/a)

0.3024万

0.7 

1.27

0.302 

0.06 

0.06 

0.018 

0.027 
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（3）噪声的产生及排放

    项目产生的噪声主要为厨房作业期间的人工操作噪声、设备噪声以及顾客用餐所产生的营业噪声。

人工操作噪声为65-75dB(A)，风机的噪声为75dB(A)，顾客用餐时所产生的生活噪声值约为65-80dB(A)，这些噪声均通过墙体隔声以及距离衰减等措施处理。噪声排放情况如表5-3所示。

表5-3  项目噪声排放情况

污染源
位置

噪声源强
排放特征
减噪措施
人工操作噪声
厨房及经营区

65-75dB(A)
间歇
墙体衰减以及距离衰减
风机噪声
厨房

75dB(A)

间歇

墙体衰减以及距离衰减

营业噪声

经营区

65-80dB(A)

间歇

墙体衰减以及距离衰减

（4）固体废弃物的产生及排放

项目固体废弃物主要有生活垃圾、餐厨废弃物、废弃油脂。

     ①生活垃圾

     本项目的生活垃圾主要由几个环节产生：一是备餐过程中产生的菜渣等；二是客人消费过程中产生的瓜果屑、废饮料瓶罐等生活垃圾；三是员工的生活垃圾。项目按午餐一批次、客满率100%，晚餐一批次、客满率100%计，每天约300次就餐和全体员工在餐厅吃两餐（约50次），共计约350次计算，根据《第一次全国污染源普查》，垃圾产生量按0.4kg/人次·天计算，日产生总量约

140kg/d，50.4t/a。废饮料瓶收集后外卖，其余垃圾送到银鹏大厦楼下的公共移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运。

②餐厨废弃物

运营期餐厨废弃物主要是剩汤、剩饭菜，产生量为0.5kg/人次·天，项目按午餐一批次、客满率100%，晚餐一批次、客满率100%计，每天约300次就餐和全体员工在餐厅吃两餐（约50次），共计约350次计算，则餐厨废弃物产生量为175kg/d，63t/a，采用密闭桶收集，存放于厨房旁边的垃圾房，依照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）的有关规定，委托有处理资质的单位回收利用，做到日产日清。

③废弃油脂

本项目日耗油量为7kg，年耗油量为2.52t，废弃油脂产生量按用油量的12%计算，则产生量为0.84kg/d，0.3t/a。废弃油脂委托安宁大家富畜禽养殖场负责处置（合同详见附件）。

④隔油池废油

本项目建有溶积为2m3的三级隔油池一个，据水污染物分析，隔油池废油产生量较少。隔油池废油须委托相关资质单位定期清掏、处置。
项目各种固废产生情况如表5-4示：
表5-4   项目固废产生情况一览表

编号

排放源

名称

产生量（t/a）

处置利用情况

固废性质

1

员工及就餐人员

生活垃圾

50.4t/a

送到楼下的公共移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运

一般固废

2

厨房

餐厨废弃物

63t/a
委托有处理资质的单位回收利用

一般固废

3

油烟净化器等

废弃油脂

0.3t/a
委托安宁大家富畜禽养殖场处置
一般固废（根据环保总局环函【2006】395号文）

4

隔油池

隔油池废油

少量

委托有处理资质的单位进行清掏、清运

特殊固废




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	室内装修
	扬尘及废气
	——
	少量
	——
	少量

	
	运营期
	厨房
	油烟
	/
	50.4kg/a
	0.18mg/m³
	5.04kg/a

	
	
	汽车
	汽车尾气


	少量


	少量

	
	
	固废收集
	异味
	少量
	少量

	水污染物
	施工期 
	生活污水
	SS
	——
	少量
	——
	少量

	
	运营期
	污水
	废水量
	——
	0.3024万m³/a
	——
	0.3024万m³/a

	
	
	
	CODcr
	600mg/L
	1.82t/a 
	420mg/L
	1.27t/a 

	
	
	
	BOD5
	400mg/L
	1.21t/a 
	230mg/L
	0.7t/a 

	
	
	
	SS
	500mg/L
	1.51t/a 
	100mg/L
	0.302t/a 

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	0.302t/a 
	20mg/L
	0.06t/a 

	
	
	
	氨氮
	20mg/L
	0.061t/a 
	20mg/L
	0.061t/a

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.024t/a 
	6mg/L
	0.018t/a 

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	——
	少量
	——
	回收或运至合法弃土场

	
	
	
	生活垃圾
	——
	150kg
	——
	环卫部门清运

	
	运营期
	员工及就餐人员
	生活垃圾
	50.4t/a
	送到楼下的公共移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运

	
	
	厨房
	餐厨废弃物
	63t/a
	委托有资质的单位回收利用

	
	
	油烟净化器
	废弃油脂
	0.3t/a
	委托安宁大家富畜禽养殖场处置

	
	
	隔油池
	隔油池废油
	少量
	委托有资质的单位进行清掏、清运

	噪

声
	施工期
	小型切割机等
	噪声
	70dB(A)
	/
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	油烟净化器风机、就餐人员
	噪声
	65-80dB(A)
	/
	达《社会生活 环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类区标准

	生态影响：

本项目租赁现成房屋进行经营，不破坏生态环境，无不良生态影响。


表七、环境影响分析

	一．产业政策符合性分析

项目租用银鹏大厦已建成房屋，建筑面积为820.69㎡（详见附件），经装修改造后经营餐饮，项目主营素食正餐服务。
    对照国发2011第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)<2013年修订>》，项目为餐饮业，不属于鼓励、限制、淘汰类。同时，根据国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类。
    综上所述，项目符合现行产业政策。

二．选址合理性分析

（1）规划符合性

根据租用房屋产权证显示：滇池路银鹏大厦2层设计用途为非住宅；选址于商业区，得到商城管理部门的认可（见附件1），因此，项目选址、布局合理。
项目所在位置位于银鹏大厦规划的商业用地范围内，符合银鹏大厦规划布局。

（2）选址政策符合性

对照昆明市人民政府令第46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》第六条：新办餐饮业经营场所的选址（点），必须符合环境保护要求。严禁在下列地点新办餐饮业：（一）居民住宅楼内；（二）饮用水源一级保护区内。项目所在楼房为商业办公楼房，不属于居民楼，亦不处于水源保护区，选址符合《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法（昆明市政府第46号令）》要求。

本项目租用商铺属于商业用途，符合昆明市人民政府（昆政发[2010]93号）《昆明市人民政府关于禁止利用违法建筑进行生产经营活动的通知》的要求，用房符合政策要求。

（3）环境相容性分析

本选址于云南省昆明市西山区滇池路滇池广场银鹏大厦2楼。根据项目区内规划，本项目所在的区域为商业住宅混合区，项目东南面紧邻滇池路，项目周围均为商业办公楼。项目所在的银鹏大厦属于商业办公楼，不存在制约项目运营生产的污染源。项目的建设符合银鹏大厦规划布局，符合昆明市人民政府令第46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》要求。
综上所述，项目所在地环境状况良好，不存在制约项目运营生产的污染源。项目与周围企业无明显相互干扰的因素，外环境对本项目影响很小，项目选址合理。

三．布局合理性分析

本项目把各操作间和就餐区分开，厨房设置在就餐区的东侧，餐饮区和厨房由隔板隔开，减少了厨房油烟及噪声对就餐区的影响，各种原材料的清洗和切配均在厨房内进行。项目厨房洗消间内设置了一4个灶头。经营产生的油烟经过油烟净化器收集后由设置在建筑物内的内置管道外排。排风经大气扩散后，最大程度上减少异味废气对项目区内就餐区就餐人员的影响。
根据《饮食业环境保护技术规范》要求“饮食业单位排放的含油污水应经隔油设施处理后排放”，该项目设一个三级隔油池，厨房废水经三级隔油池沉渣处理后进入项目所用楼体的污水总管，符合《饮食业环境保护技术规范》对隔油设施的要求。三级隔油池浮油定期清淘，确保异味不造成周边空气污染。三级隔油池加盖板以保证不被二次污染。
综上所述，项目总体布局合理。
四．施工期环境影响简要分析

经现场踏勘，项目目前正在进行内部装修及设备的安装工作。项目租用建成的房屋作为本项目的建设和经营场所，施工过程中不涉及主体建筑物的建设，仅利用原有建筑进行装修。施工人员不在施工场地食宿，使用银鹏大厦已建的四楼公共厕所。产生的污染主要来自于装修过程产生的噪声、粉尘、装修产生的建筑垃圾以及施工人员清洁废水等，其中以噪声为主要污染。施工期人员清洁废水排入项目所在楼房的污水管网，外排至银鹏大厦的市政污水管网，通过关闭门窗、设置围栏等施工方式有效降低了施工粉尘及噪声对周边环境的影响，施工期对环境产生的影响较小。

大气环境影响分析

项目施工期带来的环境空气影响主要为施工扬尘和装修料散发的废气。根据现场踏勘，项目施工均在室内进行，施工场地内是一个封闭的区域，施工过程产生的扬尘对周围环境的影响较小；所采用的装修物材料均为环保材料，它们所散发的气味较少，通过大气的稀释作用而消失，对环境影响较小。

水环境影响分析

     本项目施工期人员均不在场地内食宿，施工废水主要为施工清洗废水，以及施工人员的冲厕废水，排入项目所在楼房的污水管网，外排至银鹏大厦的市政污水管网，对水环境无大的影响。

3、噪声环境影响分析

项目在进行地板铺设使用小型切割机时会产生一定的噪声，声源约为70dB(A)，在进行作业时还会产生一些间断的敲打声等。本项目施工期均在室内进行作业，本项目夜间不施工。采取关闭门窗和设置围栏进行施工，经过墙体阻隔及距离衰减后噪声值可减少15-20dB(A)。产生的噪声值经距离衰减后能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。所以项目在施工期产生的噪声对周围的声环境影响很小。

固体废物环境影响分析

     施工期施工人员会产生少量的生活垃圾，由于不在项目内食宿，生活垃圾产生量很少，应自设垃圾收集桶，集中收集后交由当地环卫部门清运处置，产生的装修垃圾主要砂石、石块、废木料、废金属等废弃物，尽量回收利用，不能回收利用部分应按照昆明市昆政办【2011】88号令《昆明市人民政府办公 关于转发昆明市城市建筑垃圾管理办法实施细则的通知》中相关规定，集中收集后运至建筑废弃物处理厂处置，对环境影响较小。

五．运营期环境影响分析

1、废水环境影响分析

（1）项目废水产生及排放方案
项目产生餐饮废水8.4m3/d，由于客人及员工使用的是公厕，排污核算已纳入银鹏大厦整体建筑环评内，不再纳入本项目环评核算。员工均不在项目内住宿，只在项目内用餐，废水已计入厨房餐饮废水。厨房废水为含油废水，经自建的隔油池处理后进入项目所在大楼的公共化粪池处理后外排至银鹏大厦的市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。
（2）隔油油池处理效果分析

    项目目前已设置有容积为2m3的三级隔油池一座。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池废水停留时间应不小于0.5h。按照8.4m3/d，两餐，每餐2小时计，三级隔油池容积为1.05m3，建议容积取为2m3。因此，本项目已经设置的隔油池能满足容积要求，项目拟委托具有国家治理资质的单位设计并建设2m3三级隔油池以满足规范要求。

经前文计算，项目建设的2m3三级隔油池，厨房废水最高排放速率工况下能满足隔油池停留0.5h要求，厨房废水处理符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，处理处置方式可行。

依托已有化粪池的可行性分析

根据咨询建设单位，银鹏大厦化粪池容积为300m3；银鹏大厦产生的所有废水进入化粪池熟化曝气处理，沉淀物定期清理，上清液经城市污水管网进入昆明市第一水质净化厂处理。

经现场踏勘及与物业管理公司核实，本项目产生的含油废水通过自建的隔油池处理后接入预留的接驳口排入项目所在楼层的排水管，进入公共化粪池中处理，最后通过银鹏大厦排放口排入市政污水管网，进入昆明市第一水质净化厂处理。项目经公共化粪池处理后的排水水质受环保部门的监督，同时隔油池产生的废弃油需委托有资质的单位进行处置，化粪池产生的污泥由管理方委托单位进行处理。银鹏大厦所建的公共化粪池在建设时已考虑第二层作为餐饮区使用时废水排放较多的问题，化粪池的容积能够容纳本项目所产生的废水。项目区污水管网与 银鹏大厦的市政污水管网可实现正常对接。项目产生的污水为一般生活污水，无特殊污染物，项目废水经自建隔油池与公共化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A等级标准，通过市政污水管网最后进入昆明市第一水质净化厂。
   （3）昆明市第一水质净化厂接纳本项目废水的可行性分析

     项目区属昆明市第一污水处理厂的纳污范围。昆明市第一污水处理厂始建于1988 年，建设规模为处理量 5.5 万 m3/d， 1990 年 3 月试运行， 1992 年 11 月通过总体验收。 2003 年进行了改扩建， 新建二组氧化沟系统，处理能力由 5.5 万m3/d 提高到 12 万 m3/d。 为达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级 A 标，进行了深度处理改造，增加了 D 型滤池（双边）（ 12 组）、紫外消毒池及相应的泵房和配套设施， 可满足滇池治理排放要求。
    项目最大日污水排放量 8.4m3/d， 最大污水排放量占污水处理厂处理规模的 0.00007%，从水量上看昆明市第一污水处理厂可接纳项目废水进入厂内处理。
从水质上看，项目废水经隔油池、化粪池等预处理后，外排废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中 A 等级标准，可以满足进入昆明市第一污水处理厂要求。从排放途径上看，本项目所在楼房已经配套完善的雨污分流排水管网，设置符合环保要求的排污口与市政污水管相连，项目污水经污水收集管网收集预处理后进入项目所在楼房污水管网，最终通过南片区市政污水管网进入昆明市第一污水处理厂。

    根据昆明市第一污水处理厂的实际运行情况来看，其出水水质也能达到
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标。 项目所在楼房为新建楼房，配套的排污管网与西山区市政污水管网对接且已经建设完成，项
目所在楼房公用化粪池已与排水管网对接， 项目废水可经租用楼房的排水管进
入项目所在楼房污水管网及公共化粪池，最终进入昆明市第一污水处理厂。 综
上， 项目废水进入昆明市第一污水处理厂可行。
   （4）废水影响结论

废水最终进入银鹏大厦污水收纳处理系统，废水处理处置方式可行，污染治理依托条件满足要求。废水排放进入市政管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理达标排放。

建设项目的污水处理处置方式可行，不会对当地地表水系统造成影响。

综上所述，项目产生的废水可以做到达标排放，对外环境的影响较小。

2、废气影响分析
项目烹饪过程使用天然气作为能源，不使用煤，废气主要是厨房油烟废气。垃圾收集桶、餐厨废弃物收集桶清掏过程也会散发一定的异味，以及就餐人员进出车辆产生的少量尾气。

（1）厨房油烟环境影响分析
项目均使用天燃气作为燃料，无燃烧废气，废气主要为油烟。项目厨房设有4个灶头，安装一台油烟净化器，处理风量为20000m³/h的JK-JD-I6A静电式油烟净化器，油烟净化器为中环协认证的环保产品，不属于淘汰的工艺设备。净化系统包括集气罩、油烟净化器、风机等，厨房油烟通过集气罩收集后经油烟净化器处理后，由墙上的内置排烟管道排入楼顶排放。油烟净化器净化效率在90%以上，根据工程分析，经油烟净化系统处理后，厨房外排油烟为0.18mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度≤2.0mg/m3要求。
通过工程分析计算，本项目油烟经过油烟净化器处理后排放浓度预计为0.18mg/m³，油烟净化器设计处理效率大于90%，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的排放浓度限值2.0mg/m³，中型餐饮单位处理效率不低于75%的要求。根据《昆明市餐饮业环境污染污染防治管理办法》（昆明市政府第46号令）的要求，餐饮业项目应配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上。本项目租用银鹏大厦2楼2-01至2-14号商铺进行建设经营，厨房安装1台油烟净化器进行处理后排至内置烟道。根据现踏勘及向物业了解，项目所在楼层规划设计为餐饮业，项目油烟经处理后接入的内置烟道是专门为本楼层设置的排烟通道，烟道出口位于楼顶处。项目所在建筑物地上为5层高建筑，在排气筒周围10米范围内没有其他建筑物。本项目的油烟排放方式和油烟排气筒的设置高度符合《昆明市餐饮业环境污染污染防治管理办法》的规定。

综上所述，项目油烟经油烟净化器处理后，再经排气筒排放符合环保要求，油烟经空气稀释扩散后对环境影响较小。

（2）异味

项目泔水桶、垃圾桶使用、三级隔油池在油污打捞清理过程中会有异味产生，以上异味均以无组织形式直接排放。

泔水桶和垃圾桶加盖密封处理，垃圾和泔水日产日清；项目设置地埋式三级隔油池，隔油池浮油打捞为间歇性打捞，产生的异味较少；对于煮食时产生的异味，保持餐饮区空气流通，以便扩散。通过主动排风，项目所产生的废气对外环境的影响可以接受。

汽车尾气环境影响

     本项目不设置专门的停车场，停车依托银鹏大厦地下车库停车位，由于进出车辆数量少、进出时间分散，尾气中污染物排放量较少，影响不大。
    3、声环境影响简要分析

项目运营期噪声主要来自油烟净化器风机、炊具等设备噪声和用餐顾客产生的生活噪声。

A设备噪声

油烟净化器、炊具等设备在使用时，会产生设备噪声。其中，风机噪声源强约为75dB(A)，灶具的噪声值约为65-75dB(A)。项目设备均选用低噪设备，噪声主要通过墙体阻隔和距离衰减等措施处理，不会对周围环境居民造成影响。夜间，项目不营业，无设备噪声产生。

B生活噪声

用餐顾客所产生的社会生活噪声值约为65-80dB(A)，项目应积极倡导顾客文明用餐，不大声喧哗，减少用餐人群间互相的干扰以及对外环境的影响。同时，应严格遵守营业时间，晚22：00至凌晨6：00之间避免大的噪声源产生。
综上所述，通过采取相应的措施处理后，项目外排噪声能达到《社会生活 环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中标准要求：2类区：Leq昼间≤60dB(A)，Leq夜间≤50dB(A)，对周围环境影响比较小。
（4）固体废弃物环境影响简要分析

项目建成营运后，固体废弃物主要有生活垃圾。餐厨废弃物、废弃油脂和化粪池污泥。生活垃圾送到楼下的移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运；化粪池使用项目所在楼房公共化粪池，污泥由物业管理公司委托环卫部门进行清掏、清运；废弃油脂委托安宁大家富畜禽养殖场清运处置；隔油池废油委托有资质的单位进行处理；餐厨废弃物采用密闭桶收集，依照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）的有关规定，委托有处理资质的单位回收利用。餐厨废弃物、隔油池废油等收集和处置应按照管理规定对产生数量去向等进行详细登记，并向城市管理综合行政执法部门备案；禁止委托无处置资质的单位或个人进行处置。项目产生的固废均得到100%妥善处置，不会对环境产生大的影响。

六、相关规范符合性分析

6.1与HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》的相符性分析

HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》对饮食业单位的选址、平面布置、污染物处置等方面进行了规定，本项目与之的对照分析如下：

表6-1    项目与《饮食业环境保护技术规范》的相符性

饮食业环境保护技术规范规定

本项目实际情况

符合性

选址方面：饮食业单位选址应符合城镇规划、环境功能、饮食卫生和环境保护的要求，同时与周边自然和人文环境相协调；新建住宅楼内不宜设置餐饮业单位；现有住宅楼内不宜新设置产生油烟污染的饮食业单位；博物馆、图书馆、档案馆等的主体建筑内不宜设置产生油烟污染的饮食业单位

本项目租房房屋不属于居民住宅楼，不属于博物馆、图书馆、档案馆等的主体建筑

符合

平面布置：新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不应小于9m
项目所在区域水平距离9m范围内没有环境敏感目标

符合

总体要求：餐营业单位燃料宜为天然气、液化石油气、人工液化气机其它清洁能源；饮食业单位应设有或预留送、排风机，油烟净化设备，隔油设施，固体废物临时存放场地，专用井道等设施或空间

本项目使用天然气，不产生燃料燃烧废气；项目已经设有隔油池、油烟净化器、餐厨废弃收集桶等

符合

油烟排放控制要求：饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m；经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m
排气筒周围10m范围内没有敏感目标

符合

隔油设施控制：饮食业单位排放的含油污水应经隔油设施处理后排放；含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜取两档三格

本项目隔油池拟建为三级隔油池，且能暂存含油废水0.5h以上。

符合

餐厨垃圾应放置在专用容器内，废弃食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，可进行资源化回收及利用

本项目设有密闭餐厨垃圾收集桶，废弃油脂委托安宁大家富畜禽养殖场定期清运处置；餐厨废弃物采用密闭桶收集，委托有资质的单位定期清运处置。

符合

由上表可知，项目按照HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》进行选址并对污染物进行妥善安全处置，符合HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》相关要求。
6.2与《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）相符性分析

《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）对昆明市城市规划区范围内餐厨废弃物的产生、收集、运输、处置活动进行了规定，项目为餐厨废弃物产生单位，与该管理办法的对照分析如下：

表7-2    项目与《昆明市餐厨废弃物管理办法》的相符性
餐厨废弃物产生单位遵守的规定

本项目实际情况

符合性

餐厨废弃物应当单独收集、存放，禁止与一次性餐具、酒水饮料容器、塑料台布等其他固体生活垃圾相混合

本项目生活垃圾存储于垃圾桶内，餐厨废弃物采用密封的泔水桶收集内等

符合

不得裸露存放餐厨废弃物，并保持收

本项目生活固废收集桶和餐厨废弃物收集桶均是密闭的，分开储存

符合

在餐厨废弃物产生后的24小时内将餐厨废弃物交给餐厨废弃物特许经营单位

本项目餐厨废弃物在24h内交由有资质单位处置

符合

建立台账制度，真实、完整记录每日餐厨废弃物的产生数量、去向等情况，并于每月底前向所在地的城市管理综合行政执法部门备案

环评已要求建设单位按照管理规定对产生数量去向等进行详细登记，并向城市管理综合行政执法部门备案

符合

餐厨废弃物应当遵循减量化、资源化、无害化的管理原则

环评已要求本项目餐厨废弃物委托有资质单位进行无害化处置，可回收的生活垃圾外售，不可回收的收集至移动式垃圾桶后委托环卫部门统一清运，达到减量化、资源化、无害化的管理原则

符合

禁止乱倒、乱堆餐厨废弃物，将餐厨废弃物排入雨水、污水排水管道等公共设施或者河道等天然水体

环评已要求本项目餐厨废弃物需采用密闭容器收集，并委托有资质的单位处理，不向管道、水体等排放任何餐厨废弃物

符合

不得将餐厨废弃物交给未取得餐厨废弃物特许经营权的单位或者个人

环评已要求本项目的餐厨废弃物委托有资质的单位定期清运处置

符合

禁止使用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽，将餐厨废弃物或者其加工产品用于食品加工原料或者作为食品销售

本项目的餐厨废弃物委托有资质的单位定期清运处置，不用来喂养畜禽或出售作为食品加工原料使用

符合

根据对照分析，项目的建设符合《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）的相关要求。
6.3与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市政府第46号令）相符性分析

表6-3  项目与《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》的相符性

新办餐饮业经营场所的选址

本项目实际情况

符合性

不在居民住宅楼内

本项目使用房屋不属于居民住宅楼

符合

不在饮用水源一级保护区内

项目所在地属城市建成区域，不在水源保护区内

符合

向污水集中处理设施集中排放污水的，配置规范化的隔油设施；日排废水30立方米以上的需建设规范化排污口

项目产生废水8.4m3/d，项目废水经三级隔油池进行预处理后，排入地下公共化粪池。公共化粪池的容积保证能容纳本项目所产生的废水，且设有规范化排污口。

符合

配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上

项目已配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，且油烟排气筒高于自身建筑物1.5米，排气筒周围10m范围内没有建筑物

符合

对产生噪声的设施，应采取隔声、降噪措施

项目油烟净化器自带了消声减震装置
符合

产生的废弃物要做到分类收

集，定点存放，日产日清；产生的废油必须交由有资质的单位处理；严禁向下水道、河道及街面倾倒废弃物

项目对产生的垃圾分类收集和处置。生活垃圾收集至移动式垃圾桶后委托环卫部门统一清运；设有密闭餐厨垃圾收集桶，废弃油脂委托安宁大家富畜禽养殖场进行定期清运处置；餐厨废弃物采用泔水桶收集，委托有资质的单位定期清运处置，不向下水道、河道及街面倾倒废弃物

符合

禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；在禁煤区范围内严禁使用非清洁燃料；在滇池、阳宗海流域严禁使用含磷洗涤用品

本项目使用天然气，为清洁能源，不产生燃烧废气；环评要求项目不得使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和塑料袋，禁止使用含磷洗涤用品

符合

根据上表对照分析，项目在选址及污染物处置上符合昆明市政府46号令《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》相关要求。
8、项目信息公示

    项目采取在昆明市环境工程评估中心网站公众参与平台进行网络公示的方式对整个文本进行公告，公示时间为2017年6月12日～2017年6月16日。在公示期间无人提出反对意见。公示情况见下图：
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表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	产生阶段
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	施工期
	生活污水
	SS
	进入银鹏大厦污水管网，由化粪池处理后排至市政污水管网
	影响较小

	
	运营期
	厨房废水
	CODcr

BOD5
SS

动植物油

氨氮

总磷（以磷计
	经自建的三级隔油池处理后排入公共化粪池进行处理后排入市政污水管网
	达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

	
	
	生活污水
	
	经银鹏大厦公共化粪池处理后排入所在楼房市政污水管网
	

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘及废气
	定期洒水降尘
	影响较小

	
	运营期
	厨房
	油烟
	安装油烟净化器进行净化后经屋顶排气筒排空
	排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放速率≤2.0mg/m3要求

	
	
	餐厨废弃物、生活垃圾
	异味
	加强卫生管理、定期清运
	满足GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》

	固体

废弃

物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	回收或交有资质的单位清运处置
	固废均得到安全妥善处置

	
	
	
	生活垃圾
	环卫部门清运
	

	
	营运期
	员工及就餐人员
	生活垃圾
	送到楼下的公共移动式垃圾桶后由物业管理委托环卫部门统一清运收集后分类外卖。
	

	
	
	厨房
	餐厨废弃物
	委托有处理资质的单位回收利用
	

	
	
	油烟净化器等
	废弃油脂
	委托安宁大家富畜禽养殖场定期清运处置
	

	
	
	隔油池
	隔油池废油
	由物业管理委托有处理资质的单位进行清掏、清运
	

	噪

声
	炊具、油烟净化器
	设备运行噪声
	建筑物隔声、减振、距离衰减
	噪声达到《社会生活 环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准：

	
	就餐人员
	生活噪声
	倡导文明就餐、墙体隔声、距离衰减。
	

	保护措施及预期效果：

本项目租赁现成房屋进行经营，不破坏生态环境，不会对生态环境造成影响。建议餐馆在大厅和包间内摆放一些盆栽的花草植物，既可装饰美化环境，又可以净化空气。




表九、结论与建议

	一．评价结论

    本项目租用云南省昆明市西山区滇池路滇池广场银鹏大厦2楼2-01至2-14号商铺进行建设，经营面积820.69㎡，就餐区分为包间。就餐大厅。该楼房2层均作为餐饮商铺使用，项目主要假设厨房、用餐区、油烟净化系统等建筑及设备，建成后以经营素食为主，不供应早餐。共设4个灶头，就餐大厅桌子分为2人桌、4人桌、5人桌、6人桌、8人桌，包间分为8人桌和6人桌。

1、产业政策符合性

本项目属于餐饮业正餐服务(H6210），根据对照国家发改委的《产业结构调整指导目录(2011年本)<2013年修订>》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类，项目使用的油烟净化器由具有资质的北京京科蓝天环保设备有限公司提供，设备也不属于淘汰的落后生产工艺装备，符合国家产业政策。

2、选址合理性

项目位于云南省昆明市西山区滇池路滇池广场银鹏大厦2楼2-01至2-14号商铺，为租用房屋进行经营，是昆明市的主城区，供水、排水、供电、交通等较为便利，人流量较大，环境质量现状良好。项目评价区没有需要特殊保护的动植物和自然保护区、水源地保护区、文物保护区等敏感区域，无大的外界制约因素。项目按照标准和规范对餐厨废弃物、含油废水、油烟等进行妥善处置，项目的选址、布置及污染物处置符合HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》、《昆明市餐厨废弃物管理办法（昆明市人民政府令第09号）》、《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市政府第46号令）、等的相关规定，根据工程分析和环境影响分析，本项目建设不会对周围环境造成明显不利影响。本项目选址合理可行。

平面布置合理性

厨房位于东侧， 与就餐区相连， 餐品配送便利。 厨房分为炒菜区、炖菜区、凉菜区。 分区明确、操作有序。 油烟净化系统安装在厨房顶部， 隔音效果好， 关闭门后也可降低噪声对就餐人员的影响。项目清洗间和就餐大厅和厨房分开设置，垃圾房泔水间，单独进行设置，布设有6 个封闭的泔水桶，远离了就餐大厅和配菜间等。总体来看， 整个项目区功能分区明确、使用方便、布置合理。

4、环境质量现状

     项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准， 声环境满足《声环境质量标准》（ GB3096-2008） 2 类区标准要求，地表水环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。项目区植被主要是人工绿化，生态功能相对较弱，调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动植物。

环境影响分析结论

   （1）废气：项目厨房使用天然气，排放的废气主要为烹饪过程中产生的油烟，
油烟经集气罩收集后通过油烟管道经油烟净化器处理达标后由楼顶排气筒排出，
排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（ GB18483-2001）油烟最高允许排放速率≤2.0mg/m3 的要求，油烟的排放符合《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市政府第 46 号令）及 HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》的要求，对环境空气影响较小；餐厨废弃物收集桶采用密闭容器，垃圾及时清运处置等措施可使产生的异味能达到 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》的排放要求，不会对项目内外的环境产生明显影响。
   （2）废水： 厨房含油废水经自建隔油池与公共化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 等级标准后，外排至银鹏大厦的市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理，废水不直接外排至水体， 对水环境的影响较小。

   （3）噪声：项目营运期噪声源强声级为 65～80dB（ A）， 主要来自油烟净化器风机、炊具等设备噪声和生活噪声。 项目营业时间与附近居民休息时间不交叉， 风机通过消声器和四重消声措施后， 项目噪声能够达到GB22337-2008《 社会生活环境噪声排放标准》2 类标准， 对保护目标产生的影响小。

   （4）固废：项目建成营运后， 餐厨废弃物采用密闭桶收集，依照《 昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第 109 号）的有关规定， 委托有处理资质的单位回收利用；废弃油脂委托安宁大家富畜禽养殖场进行定期回收处置；公共化粪池内的污泥由物业管理公司委托环卫部门进行清掏、清运；隔油池废油委托有处理资质的单位定期清掏、清运处置；生活垃圾送到楼下的移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运。 产生的固废均得到100%妥善处置，不会对环境产生大的影响。

     6、总结论

     综上所述， 本项目属于餐饮业正餐服务（ H6210）建设项目， 符合国家产业政策，选址合理可行， 项目按照环评及技术规范要求对各污染因素采取相应的防治措施后能保证污染物达标排放，不会对选址区域环境造成大的污染，不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能， 排放的污染物对周围环境影响较小。从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。

二，环境保护对策措施

施工期

   （1）施工期已采取的污染防治措施
    ①施工期位于室内，施工场地与外界隔开，是一个封闭的施工环境，减少了废气、噪声等对周围环境的影响；
    ②定期洒水降尘，减少了施工场地扬尘的产生量及对周围环境的影响；

③施工期间除通风必须的门窗外，其余门窗关闭，减少了噪声对周围环境的
影响；
    ④夜间不进行施工；
    ⑤使用2楼已有的公共卫生间，生活废水经管网收集后进入银鹏大厦的污水处理系统；
    ⑥为施工人员配备了安全帽等，保证了施工人员的安全健康。
   （2）施工期环评要求新增或改进的污染防治措施
    ①在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染；
    ②合理设置施工装修垃圾堆放场所，适量洒水减少扬尘，并及时清运，清运
时注意密闭或者加盖篷布；
    ③使用环保型的装修材料，保持室内通风；
    ④注意节约用水，减少废水产生量；
    ⑤选用性能良好的低噪声施工机械设备；
    ⑥加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工
作状态；
    ⑦装修期块材等建筑材料采用定尺定料，减少现场切割；

⑧及时清理施工场地的建筑垃圾，能回收回收利用，不能利用部分定期委托
有资质单位进行处置；
    ⑨施工人员的生活垃圾及时收集、定点存放，与建筑垃圾分开清理、存放，
生活垃圾及时委托环卫部门处置。

       2、运营期
  （1）运营期拟采取的污染防治措施
    1）环境空气保护措施
    ①项目厨房使用的能源为天然气， 安装1台处理风量为20000m3/h的油烟净化器，净化系统包括集气罩、油烟净化器、风机等，厨房油烟通过集气罩收集后经油烟净化器处理后，由墙上的内置排烟管排入楼顶经排气筒排放；
     ②生活固废收集桶和餐厨废弃物收集桶均是密闭的，减少异味的散发， 且标识“餐厨废弃物桶”字样。

2） 水污染防治
    项目废水经自建的隔油池与公共化粪池进行处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 等级标准，后外排至银鹏大厦的市政污水管网，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。

3） 噪声污染防治
    项目油烟净化器的风机采取消声、减震和墙体隔音等措施。
    4） 固废处置
    ①项目固体废物如酒瓶、饮料罐等可回收利用的回收外售， 送到楼下的移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运；
    ②餐厨废弃物出售给有资质单位处理利用，废弃油脂委托安宁大家富畜禽养殖场定期清运回收处置，化粪池污泥由物业管理公司定期委托环卫部门清运，隔油池废油委托有处理资质的单位定期清掏、清运。

（2）环评要求新增或改进的污染防治措施
     1）环境空气保护措施

 ①严格执行《昆明市餐饮业环境污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第 46号）相关规定， 油烟排气筒的设置应高于自身建筑物 1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径 10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物 1.5 m以上；
    ②定期检查餐厅内设置的通风管道等设施设备，确保对项目内空气进行及时
换气；
    ③项目需加强对餐厨废物等的卫生管理工作，增加清运次数，保证项目卫生
条件合格；
    ④加强对风机、油烟净化装置、油烟排放管道等设备的管理，定期清洗、维
护、确保正常运行；油烟净化器每年清洗不少于 4 次，保证油烟净化设备正常运行。

2）水环境保护措施
    ①要定期对污水管网进行检查，防止跑、冒、滴、漏现象的发生， 定期对隔油设施进行清掏和维护；
    ②加强用水管理，提高员工的节水意识，提倡经济用水，禁止在楼道内倾倒
垃圾、出现废水外溢等现象；
   ③项目污水收集、排放、处理设施采用合格的产品，地沟的底面及四周应设
置防渗、防漏措施，确保含油废水有效收集，使项目污水管网与银鹏大厦2楼污
水管网对接无外溢。
   ④项目地处滇池流域，按照昆明市政府有关“禁磷” 、 “禁白” 的要求，项目内禁止使用含磷洗涤剂。
   3）声环境及环境振动保护措施
   ①运营期间加强对油烟净化器、炊具等设备的维护保养，并定期检修，夜
间不运营， 运行时注意关闭设备间门窗；
   ②油烟净化设备需在设备与基础设施之间、设备和隔声罩支撑之间、隔声罩
与基础设施之间应加入减振器；
   ③油烟净化器风机和炊具运行时，关闭设备间的门，减少噪声对厨房工作
员工、 就餐区人员和周围住户的影响。

4）固体废物的处置措施
    ①建立完善的卫生管理制度，明确责任，定时清扫，生活垃圾送至楼下的公
共移动式垃圾桶；
    ②餐厨废弃物委托有处理资质的单位回收利用，按照管理规定对产生数量去
向等进行详细登记，并向城市管理综合行政执法部门备案；禁止使用未经无害化
处理的餐厨废弃物喂养畜禽，或将餐厨废弃物出售用于食品加工原料或者作为食
品销售；
    ③项目内禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。
5）建议
    ①项目在厨房、餐厅等具有着火隐患的区域配备灭火设备并设置安全出口；
同时应适时检查维护设备的正常运行，及时更换老化设备以减小可能产生的安全
事故的影响；
    ②使用清洁能源，多使用微波炉、电饭煲、电烤炉等厨房电器产品，这样可
减少厨房内的空气污染；
    ③建议建设单位在大厅、包间摆放一些盆栽的花草植物，既可以装饰美化环
境，还可以吸收空气中的有害物质。

三、环境管理与监测计划
   1、环境管理
   为确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展，为企业的生产管理和环境
管理提供保证， 项目应设专员对项目的“三废”排放及治理情况进行监督管理。
   （1）项目正式运营前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，
检查环保设施是否达到“三同时”要求。
   （2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，防止含油废
水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
   （3）正确使用油烟净化装置。加强对风机、油烟净化装置、油烟排放管道等
设备的管理，定期清洗、维护、确保正常运行。
   （4） 按照管理规定对产生数量去向等进行详细登记，并向城市管理综合行政执法部门备案。
  （5）开展排污申报登记，依法申领排污许可证，积极开展排污许可证年度审验收工作。

  （6）环保设施指定专人进行管理和维护，保证环保设施正常运行。

   2、环境监测计划

     为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为运营期的环境保护及污染物控制、 和环境管理提供科学依据，项目应定期开展环境监测工作。环境监测不设专用监测站，可委托有资质的环境监测单位进行监测。 项目运行期环境监测主要项目和内容如表 9-1 所示。

表9-1  运营期监测计划一览表
序号
监测阶段
监测要素
监测断面
监测项目
监测频率
1

运营期

废水
项目总排口
COD、BOD5、磷酸

盐、动植物油、SS
等
一年监测一次，每次

3 天
     四、“三同时”要求与竣工验收
    根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收管
理办法》 的规定，项目在运营期间必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，
严格执行污染防治设施和环境保护措施同时设计、同时施工、同时投入使用的环
境保护“三同时”制度。三同时竣工环境保护验收一览表如下：
                   表9-2  环保设施竣工验收一览表

序号

项目

处理对象

处理措施

验收标准

1

废水

CODcr、SS、动植物油、氨氮、总磷

设置规范化的废水排污口，废水经自建隔油池（2m3）处理后排入项目所在楼房的公共化粪池进行处理
外排废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

2

废气

厨房油烟

经集气罩收集，通过油烟净化器进行净化后，经屋顶排气筒排空。
安装 1台油烟净化器，净化效率均不低75%，排气筒高出楼1.5m，排气口远离周围环境敏感点，油烟净化系统定期进行清理和维护
排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放速率≤2.0mg/m3要求。

3

噪声

风机、炊具噪声
风机进出口两端安装消音器，安装点处进行加国处理，并设置在封闭的厨房吊顶内；设备进行定期维护。

满足《社会生活 环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

4

固废

废弃油脂

委托安宁大家富畜禽养殖场定期清运处置，并进行登记和备案

单独收集，及时清运，无随意倾倒及与生活垃圾混装处置现象，处置率100%

餐厨废弃物

餐厨废弃物采用完好密闭容器收集，储存于废弃物暂存间，委托有处理资质的单位回收利用

隔油池废油

委托有资质的单位进行清掏和处置

生活垃圾

送到楼下的移动式垃圾桶后由物业管理公司委托环卫部门统一清运，禁止与餐厨废弃物混装处置

单独收集，及时清运处置率100%
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图 5-1   项目的产污流程示意图
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图5-2    项目水量平衡图（单位：m3/d）
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