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《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3.
行业类别—按国标填写。
4.
总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议—给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明盛驰汽车修理有限公司汽车维修项目

	建设单位
	昆明盛驰汽车修理有限公司

	法人代表
	****
	联系人
	***

	通讯地址
	云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号

	联系电话
	****
	传真
	/
	邮政
编码
	650199

	建设地点
	云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	汽车修理与维护（O8111）

	占地面积
（平方米）
	1839.8
	绿化面积
（平方米）
	  0

	总投资
（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	10.11
	环保投资占
总投资比例
	10.11

	评价经费（万元）
	0.7
	预期投产日期
	/

	1、任务由来

昆明盛驰汽车修理有限公司位于云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号。昆明盛驰汽车修理有限公司为二类修理厂，项目主要为小型汽车维修，项目用地为租用沙地村居民小组用地。据现场踏勘调查，目前，项目正在设备安装阶段。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，确定本项目需编制环境影响报告表。为此，昆明盛驰汽车修理有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作，我单位接受委托后收集和核实了有关材料，并进行了实地踏勘、调研，在此基础上，编制了本环境影响报告表，供业主上报审批。

工程内容及规模

昆明盛驰汽车修理有限公司为二类修理厂，主要为小型汽车维修，从事汽车一级，二级维护和汽车小修，即对相应车型的整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项修理工作。

   （1）工程建设内容

根据项目工程布局情况，项目工程建设内容分为主体工程、公辅工程和环保工程，具体建设情况见表1-1。总占地1839.8m2（其中包括厂房、办公室占地面积908.6m2，空地931.2m2）。

 表1-1 项目工程情况一览表
工程
类别
项目名称
建设内容及规模
备注
主体工程

烤漆房
1间，建筑面积为30m2，容积90m3，位于项目西北侧，一层钢架结构。
已建成房屋内部改造和装修后使用
四轮定位车间
建筑面积80m2，位于项目区北侧，一层砖混结构。
提升车间

4间，建筑面积160m2，位于项目区北侧，一层砖混结构。
铜工车间

1间，建筑面积 177.65m2，位于项目区南侧，一层砖混结构。
汽车美容车间
1间，建筑面积48m2，位于项目区东侧，一层砖混结构。
公辅工程
办公室
1间，建筑面积为71m2，位于项目东侧，一层砖混结构。
已建成房屋内部改造和装修后使用

休息室
1间，建筑面积71m2，一层砖混结构
材料室

1间，建筑面积71m2，位于项目东侧，一层砖混结构
厨房

1间，建筑面积24m2，位于项目东北角，家庭式。

仓库

1间，位于项目区东南角，建筑面积63m2。

卫生间
1间，18m2，一层砖混结构。
停车位
项目区中间空地，占地面积931.2m2，小车停车位10个
已建
供水系统
昆明市自来水管网供给
排水系统
项目实行雨污分流
供电
昆明市政电网供给
环保工程
废气
过滤棉+活性炭净化系统

1套，排气筒排口朝向为南面，排气筒高度8m
已建成房屋内部改造和装修
废水
三级隔油沉淀池
三级隔油沉淀池1个，2m3
厨房隔油池

三级隔油池1个，0.5m3
噪声

举升机、车身修复机等维修设备

减震垫、墙体阻隔
空压机
设置空压机房
铜工车间

隔音屏

固废
垃圾桶
2个，大型移动式加盖垃圾桶
危废暂存间
1间，建筑面积4m2，位于项目区内西侧
危废暂存桶
不锈钢危废暂存桶2个，布置于危废暂存间内
危废处置
委托云南大地丰源环保有限公司定期处置
风险
风险防治措施
配备灭火器及粘贴严禁烟火等标志
3、劳动定员、工作制度和服务规模

劳动定员：项目运营期工作人员为8人，项目区内提供午餐，不在项目区内住宿。

工作制度：年工作300天，实行8h单班工作制，营业时间为9:00-18:00。

经营规模：根据业主提供的数据，项目区进行零部件销售，汽车维修服务，不提供清洗，仅在维修前进行简单的清洁和擦拭，会产生少量的清洁废水。其中维修车辆为1200车次/a，汽车清洁为1000车次/a。

4、主要设备

表1-2  主要设备一览表
序号
名称
型号
数量
备注

1

千斤顶
/

5台
/

2

烤漆房
/
1间
/

3

龙门举升机
/
1台
/

4

四柱举升机
/
1台
/

5

组合工具
/
3套
/

6

工具车
/
4套
/

7

大梁校正仪
/
1台
/

8

气瓶
/
3个
/

9

台钻
/
1个
/

10

氮气机
/
1台
/

11

老虎钳
/
1个
/

12

机油格扳手
/
1套
/

13

气体保护焊
/
1台
/

14

电钻
/
1台
/

15

车身修复机
/
1台
/

16

电瓶充电机
/
1台
/

17

电脑诊断仪
/
1台
/

18

切割机
/
1台
/

19

汽车电器测试台
/
1台
/

20

燃油压力表
/
2个
/

21

轴承拉机
/

1个
/

22
分离顶

/

1台
/

23

扒胎机

/

1台

/

24

动平衡机

/

1台

/

25

气门油封拆装组

/

1套

/

26

扭力扳手

/

3个

/

27

机油压力表

/

2个

/

28

气门弹簧拆装组

/

1套

/

29

分泵调整器

/

1个

/

30

油底壳拆装组

/

1套

/

31

气动扳手

/

2套

/

32

水箱检测仪

/

1套

/

33

球头取出器

/

1个

/

34

缸压表

/

1个

/

35

弹簧拉机

/

1个

/

36

四轮定位仪

/

1套

/

37

发动机吊架

/

1台

/

38

双缸托架

/

1台

/

38

压床

/

1台

/

39

储气罐

/

1台

/

40

空压机

/

1台

/

41

喷油嘴清洗机

/

1台

/

42

燃油清洗机

/

1台

/

43

冷却系清洗机

/

1台

/

44

润滑系清洗机

/

1台

/

45

自动波箱清洗机

/

1台

/

46

冷爆回收加注器

/

1台

/

47

气动加注器

/

1台

/

48

刹车油交换机

/

1台

/

49

弹簧钻

/

1台

/

50

电焊机

/

2台

/

5、原辅材料
表1-3  主要原辅材料一览表
原材料名称
用量
备注
稀释剂
400kg/a

外购
底漆
280kg/a

外购
清漆
120kg/a

外购
固化剂
200kg/a

外购

焊条
1.26t/a

外购
焊丝
1.44t/a

外购
腻子粉
85kg/a
外购
二氧化碳
6罐
每罐20kg（用完后及时更换，不在项目区存储）
机油
50kg/a

质量等级SM级
汽车零部件
50（套/年）
/

砂纸
300（张/年）
/

手套

48（双/年）

/

烤漆房过滤棉

0.2t/a

/

表1-4 油漆及稀释剂成分及用量
种类
主要成份
用量（kg/a）
底漆
二甲苯10%、乙酸正丁酯65%
280

清漆
二甲苯22%、乙基苯10%、乙酸正丁酯35%
120

稀释剂
甲苯29.5%、丁醇8%、乙醇25%、乙酸正丁酯30%
400

固化剂
聚异氰酸酯45%、乙酸正丁酯25%、二甲苯8%

200

合计
1000

表1-5 钣金灰成分及用量

种类

主要成分

用量（kg/a）
原子灰

不饱和聚脂树酯20%，苯乙烯5%、甲基丙烯酸-β -翔乙酯6%、N，N－二甲苯胺1%、对苯二酚0.08%、苯甲酸2.5%、萘酸钴0.5%、滑石粉55%和钛白粉2.5%
200

钣金灰

不饱和树酯20%、滑石粉50%、苯乙烯8%
250

红灰

滑石粉55%、不饱和聚脂树酯25%等
180

固化剂

聚异氰酸酯45%、乙酸正丁酯25%、二甲苯8%、过氧化环己酮浆占2%、永固黄GG占0.5%
50

6、总图布置
从项目总平面布置图来看，项目入口位于项目区西南面。入口正面为员工休息室、配件采供室、办公室；项目入口右侧，由东至西依次为汽车美容车位、铜工车位、仓库；入口左侧由西至东依次为举升车位、四轮定位车位、烤漆房、厨房；项目区停车位位于项目内中间空地上。项目总平面布置图见附图3。
7、环保工程及投资估算
项目总投资100万元，项目已有环保投资及新增环保投资共10.11万元，占总投资的10.11%。项目环保投资情况见表1-6。

表1-6  项目环保投资估算明细一览表 （单位：万元）

序号
项目
措施
处理规模、数量、用途

投资
备注
1

废气
烤漆房废气处理

滤棉+活性炭净化系统

1.0

新建

排气筒高度8m，且排口朝向为南向

1

新建

2

废水
厂区内雨水沟
雨污分流
0.6
新建
厨房隔油池

三级隔油沉淀池1个，0.5m3
0.8
三级隔油沉淀池
1个，容积为2m3，用于处理汽车维修废水
0.5
新建
化粪池

5m3，冲厕等生活废水
1

新建
3
固体废物
垃圾桶
2个，处置率100%

0.01

新建
不锈钢桶
2个
0.5

新建
危险废物暂存间
1间，占地面积6m2
0.7

新建
危废处置

委托云南大地丰源环保有限公司处理
1.0
新建
4
噪声
举升机、车身修复机等维修设备

减震垫、墙体阻隔
0.2
空压机
设置空压机房
0.3
铜工车间

隔音屏

1.0
5
风险防治措施
配备灭火器及粘贴严禁烟火等标志
1

新建
合计
10.11
/
与本项目有关的原有污染及主要环境问题：
项目租用西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号已建成房屋经过内部装修、改造、设备安装后进行汽车维修服务，项目租用前该房屋不为闲置状态，不存在原有污染问题。    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


表二、建设项目所在地自然环境简况
	·自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。
西山区是昆明市区的一部分，衔昆明主城的西南部分。东南濒碧波荡漾的滇池，东接官渡区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。总面积791.14平方千米。

项目所在地属西山区马街街道办事处管辖范围，马街街道办事处位于昆明主城西面，东临西苑、棕树营街道办事处，西接团结街道办事处，北连高新技术产业开发区，南靠滇池草海，是昆明市主城的重要组成部分，总面积27.14平方公里。
项目区地处北纬25°02'29.44"、东京102°38'41.70"，项目西南面紧邻文安驾校训练基地，西南50m为云达农贸市场，东面40m为盘龙云海社区。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。
2、地形、地貌、地质
昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔1886m~2731m。
昆明市西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。
项目所在地属城市建成区，地势平坦。
3、水文情况
昆明市西山区全区每1.0km2水量为101.86万m3，径流量32.25万m3。地下水5.64万m3，入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。全区实际年产水量为34634万m3，人年均占有水量1041m3，每亩耕地年均有水2495m3。最大径流在8、9月份，最小在3～5月。汛期占全年流量的88.1%，枯期（11月至次年4月）占11.9%。地下水平均径深56.4cm，折合水量5945万m3。每1.0km2产地下水5.64万m3，占总径流量的17.5%。出露泉水5.64万m3，占总径流量的17.5%。出露泉水（按65处施测）总出流量为每秒0.0443m3，每日产水量7.55万m3，年产水量2755.8万m3。区内还有大量地热资源可以利用，出水点流量合计每秒0.443 m3，日产水量3827.5m3，年产水量139.7万m3。据地质勘测，断陷湖盆地质构造带沿线都有地下热水资源。

新运粮河在昆明主城区盘龙江以西的一段，为主要的防洪、排污河道，其上段为西白沙河和中干渠，发源于昆明五华区车头山，经桃园村等地后流入西白沙河水库。出库后又经过高新开发区、梁家河，在积下村附近汇入滇池草海，河道全长21公里。该河在桃园村至龙院村一段被称为西白沙河，人民西路至草海段被称为新运粮河。

滇池草海是滇池的重要组成部分，是相对于“外海”而存在的一片水域，位于滇池的北部，面积10.67平方公里。
根据现场踏勘，项目周围地表水体主要有东南面1.1km处的新运粮河，南面3.1km处的滇池草海。新运粮河及运粮河最终流入滇池草海。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》，运粮河“源头--入草海口”河段为非接触娱乐用水、景观娱乐用水，水质类别为IV类；草海主要功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为IV类。
4、气候、气象
昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明多年年平均风速为2.1m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。

西山区多年平均气温14.7℃，极端最高气温31.2℃（1969年5月18日）、极端最低气温-7.8℃（1983年12月29日），年温差10.9℃，最热月为7月、平均气温20.2℃，最冷月为1月、平均气温9.3℃；平均日照2448.7h，无霜期227d，年平均风速2.2m/s、最大风速19 m/s，旱季风速远大于雨季，最大月平均风速达2.8m/s，最小月平均风速达1.6m/s，多年主导风向为西南风，静风频率为31%。区域内5-10月为雨季，多年平均降雨量1003.5mm，占年降水量的85%，其中7、8月降雨集中了全年降雨量的45%左右、6-9月的降雨集中了全年降雨量的60%左右，雨季相对湿度超过80%；多年平均蒸发量1836.5mm（测量蒸发皿直径20cm）。
5、植物及生物多样性
昆明市土壤按照发生条件及主要特点可划分为5个土类、9个亚类、13个土属、31个土种，5个土类是红壤、黄棕壤、石灰土、紫色土和水稻土，成土母岩有砂岩、页岩、玄武岩、花岗岩、片岩和石灰岩等；适宜种植稻谷、小麦、蚕豆、玉米、马铃薯、油菜、烤烟、蔬菜、花卉等作物和桃、苹果、柑橘、葡萄、板栗等经济林木。项目区内土壤有效氮、有效磷、有机质、有效钾含量较低，区域土壤PH值在5.0~6.4之间，土层较厚、土体构型经碾压大部分已趋于板结。项目区内主要以水稻土为主。
根据《西山区林业资源调查报告》西山区自然分布着半湿润常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖温性针叶林和暖温性石灰岩灌丛等植被类型；由于人类频繁的活动导致项目区内已无自然植被，目前仅存有人工栽植植被，人工林主要为栽植在益宁路和兴苑路等路边的绿化树种；项目区内没有国家级、省级规定的保护植物种类，也没有符合昆明市绿化管理条例的古树名木。
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
1、行政区划及人口分布

西山区位于昆明市西面，与官渡区、呈贡县隔水相望，与西山区接壤，西临安宁市、禄劝县，南连晋宁县，北接富民县。辖区内居住着彝、白、回、苗、纳西、壮、哈尼、傈僳、满、蒙古等25个少数民族。辖马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、碧鸡、海口、团结和西苑10个城市街道办事处，共63个社区居委会，35个村民委员会，221个村民小组。

西山区马街街道办事处位于昆明主城西面，东临西苑、棕树营街道办事处，西接团结街道办事处，北连高新技术产业开发区，南靠滇池草海，是昆明市主城的重要组成部分，全处总面积27.14平方公里，总人口16万人，辖9个社区，32个自然村，62个居民小组。作为主城的重要组成部分，马街交通便捷，区位优势突出，成昆、昆石铁路和320国道、西三环、人民西路、兴苑路等主要道路穿境而过，昆西火车站、西部客运站等大型客、货运枢纽及西南建材市场、明波家具、西部石材、西南木材等数十个大型专业市场座落于辖区内，是主城区内唯一一家山、水、城相连交融的街道办事处。

2、基本经济情况

2014年，西山区经济保持平稳较快发展，社会事业全面进步，计划执行情况总体良好。全区预计实现地区生产总值405亿元，同比增长14.1%；地方公共财政预算收入32.5亿元，同比增长22.1%；规模以上固定资产投资343亿元，同比增长22%；社会消费品零售总额达371亿元，同比增长17.5%；万元地区生产总值能耗下降4%左右；城镇居民人均可支配收入30000元，农民人均纯收入13460元，分别增长15%和15.5%；城镇登记失业率2.8%；人口自然增长率1.69‰。全区三次产业结构从2013年的0.9∶27.1∶72进一步调整优化为0.9∶26.6∶72.5。

3、文化教育、卫生
2014年，西山区组织实施科技项目88项，科技研究与开发经费投入4028万元；评选西山区科学技术奖20项；获省科技奖35项；获市级科技奖9项。全区内有各级各类学校203所。其中：小学71所（完小71所）；完全中学16所；初级中学23所；高级中学10所；幼儿园86所。全区在校学生总数114640人。其中：普通中学在校学生27517人，比上年增长33.28%；普通小学在校学生49619人，比上年增长5.3%；幼儿园入园班7387人，比上年降低26.6%。全区小学入学率99.8%，初中毛入学率达100.5%，小学辍学率为0.01%，初中辍学率0.92%，初中升入普高116.9%。

4、文物古迹及古树名木

据调查，项目所在地无文物古迹及古树名木。



表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状

本工程所在区域为昆明市西山区，根据《昆明市主城大气环境功能区划》，属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。

2、地表水质量现状

根据现场踏勘，项目附近的地表水体为项目区东南面1.1km处的新运粮河和南面3.1km处的滇池草海。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，运粮河主要功能为非接触娱乐用水、景观用水区，水质类别为IV类；滇池草海主要功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为IV类。
    根据《昆明市2016年环境质量公报》，运粮河水质类别劣Ⅴ类，污染程度显著减轻，达不到IV类水要求；滇池草海水质类别为Ⅴ类，综合营养状态指数为63.8，属重度富营养状态。与上年相比，水质类别由劣Ⅴ类升为Ⅴ类，综合营养状态指数下降8%，富营养化程度有所减轻。主要污染物总磷、五日生化需氧量有所下降，叶绿素a、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总氮浓度均有所下降。
3、声环境质量现状

项目所处区域为交通商业居民混合区，属于2类声环境功能区。根据《2016昆明市年环境状况公报》，昆明主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝，噪声声源构成中，社会生活噪声占50%，交通运输噪声占36.8%，工业噪声占5.7%，建筑施工噪声占3.1% ，其他噪声占4.4%。主城区四类声环境功能区中，1类区即居民文教区年平均等效声级昼间、夜间均达标；2类区即混合区年平均等效声级昼间、夜间均达标；3类区即工业集中区年平均等效声级昼间达标、夜间超标率为25%；4类区交通干线两侧年平均等效声级昼间达标、夜间超标率为100%。
4、生态环境质量现状

项目所在区域为昆明市城区，生态环境为城市生态环境，现状主要为柏油路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目周边的环境保护目标以及他们与项目的关系见表3-1。

表3-1   环境保护目标

项目

保护目标

方位距离

影响人数（人）

保护级别

大气环境

盘龙云海社区

东40m

600

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

沙地村民小组

西北40m

500                     

沙地村民小组

北60m

200

民心诊所

西100m

350

怡芳苑小区

东北120m

1000

丰和苑

东北320m

1000

德缘小区

东南280m

1000

西山区检察院

西220m

50

西城枫景小区

东南120m

西山区法院

南150m

50

西山区郭宏林诊所

东南150m

800

声环境

盘龙云海社区

东40m

600

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准

沙地村民小组

西北40m

500                     

沙地村民小组

北60m

200

民心诊所

西100m

350

西山区法院

南150m

50

西山区郭宏林诊所

东南150m

800

西城枫景小区

东南120m

怡芳苑小区

东北120m

1000

水环境

新运粮河

东1.1km
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

滇池草海

南3.1km

/



表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、水环境质量标准
项目附近的地表水体为新运粮河、草海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，新运粮河及草海的水质类别均为IV类，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，标准限值见表4-1。

表4 -1 地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

TP（以P计）

粪大肠菌群

IV类

6～9

≤30
≤6
≤1.5
≤0.5

≤0.3
≤20000MPN/L

2、空气环境质量标准
根据空气环境功能区划，项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-2。
表4-2  环境空气质量标准（μg/m3）

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

60

200

70

35

40

24小时平均

150

300

150

75

80

小时平均

500

─

—

—

200

3、声环境质量标准
根据《昆明市噪声功能区划》，项目所在区域属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见表4-3。 
表4-3 声环境质量标准    等效声级Leq:dB（A）

类    别
昼    间
夜    间
2类标准
60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	1、废水排放标准

项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后排入化粪池处理。项目生活废水经隔油池处理后排入化粪池处理，经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理。

项目废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）及《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准后方可排放。标准值见表4-4、4-5。
表4-4 汽车修理养护业水污染物排放限值（单位：mg/L）

序号
控制项目
排放标准
1

pH（无量纲）
6～9
2

悬浮物（SS）
100
3

化学需氧量（COD）
300
4

五日生化需氧量（BOD5）
150

5

石油类
10
6

阴离子表面活性剂 （LAS）
10
7

氨氮（NH3-N）
25
8

总氮
30
9

总磷
3
表4-5  污水综合排放标准三级标准   单位：mg/L

项目

动植物油
三级
100
2、废气排放标准
（1）大气污染物综合排放标准
①烤漆房产生的油漆废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。标准值见表4-6。

表4-6  大气污染物排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
排气筒（m）
二级
甲苯
40

15

3.1

二甲苯
70

15

1.0

颗粒物

150

15

4.1

排气筒高度未达15m的，污染物排放浓度、排放速率严格按照标准值50%执行，标准值见表4-7。

表4-7  折半计算排放标准

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
排气筒（m）
二级
甲苯
40
8
1.55
二甲苯
70
8
0.5
颗粒物

150

8

2.05

②无组织颗粒物

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。标准值见表4-8。

表4-8  大气污染物颗粒物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物

1.0

（2）恶臭污染物排放标准

项目区各工序、垃圾桶等产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

表4-9  恶臭污染物排放标准

单位

二级新扩改建

无量纲

20

（3）饮食业油烟排放标准

项目厨房，共设置1个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001小型规模（≥1，＜3基准灶头数）最高允许排放浓度≤2.0mg/m3、净化设施最低去除效率≥60%。

表4-10 饮食业油烟排放标准

规模

中型
基准灶头数

≥1，＜3
最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0
净化设施最低去除效率（%）

≥60
3、噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-20111），标准值详见4-11。

表4-11  建筑施工场界环境噪声排放标准限值

昼间

夜间

70

55

项目运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值    Leq[dB(A)]

类    别

昼    间

夜    间

2类标准

60

50

4、固废排放标准
根据《国家危险废物名录》（2008年），本项目产生的油漆桶、汽车维修零部件擦拭产生的废旧油漆桶、稀释剂桶、固化剂桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、 废活性炭、沉淀池污泥等为危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
表4-13  国家危险废物名录（2008年）（摘抄）

名称
废物类别
行业来源
废物代码
危险废物
危险特性
废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套

HW12染料、涂料废物

非特定行业

900-252-12

使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的染料和涂料废物

T，I

废机油、废棉纱
HW08废矿物油
非特定行业
900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油
T

废旧电池
HW49
其他废物
非特定行业
900-044-49

在工业生产、生活和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件
T

废活性炭
HW12
染料、涂料废物
涂料、油墨、颜料及相关产品制造
264-012-12

其他油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩光漆生产过程中产生的废水处理污泥，废吸附剂
T
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指
标
	项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后排入化粪池处理。项目生活废水经隔油池处理后排入化粪池处理，经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理。

本项目总量控制指标废水量建议为454m3/a，COD：0.1031t/a， 氨氮：0.0102t/a。
工业固废处置率100%。



表五、建设项目工程分析

	一、施工期

本项目为新建项目，项目施工期对租用的房屋进行内部装修改造、装修及设备安装。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图5-1。
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                  图5-1  施工阶段程序及其产污节点示意图
施工期工艺流程图简述

项目施工期主要为外部装修、内部装修及装饰工程、设备安装。

（1）装饰工程

石工：红砖砌体，打线槽（水电线路和隐藏工程用），拆墙（按设计需要改到的墙体等）。此工序中主要产生污染物为噪声、粉尘、建筑垃圾。

水电工：水路（给排水）、电路（强弱电）的穿管、布线。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾。

泥瓦工：土建（按设计要求建墙、修补等）、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

木工：所有按设计需要的木作工程（墙面装饰、吊顶）。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

漆工：墙面防火漆、乳胶漆、装饰柜刷漆。此工序主要产生的污染物为建筑垃圾、噪声、异味。

（2）设备安装工序

设备安装工序主要为四轮定位仪、举升机等设备的安装。主要产生的污染物为建筑垃圾、粉尘、噪声。

3、施工期污染工序和源强核算

（1）废水

本项目施工期不在项目区设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，项目内卫生间要进行装修改造，故施工人员均不使用项目区卫生间，施工期间废水主要是施工人员清洁产生的生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、磷酸盐等，由于项目仅进行简单的装修、改造，工期不长，工程量很小，施工工人使用附近公共卫生间，施工期无生活污水产生。 

（2）废气

项目施工期主要对项目租用铺面内部进行简单改造及装修，内部施工过程为封闭施工，装修、装饰过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和喷涂过程中产生的涂料异味，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。

（3）噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声。噪声强度均在85～90dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表5-1所示。
表5-1   施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)
电焊机

85

电钻

90

切割机

90

抛光机

85

（4）固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于石工阶段打线槽、拆墙，水电工阶段穿管、布线，泥瓦工阶段土建建墙、修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖，木工阶段的墙面装饰、吊顶，漆工阶段及设备安装工序。建筑垃圾产生量较少，目前拟采取措施为：将建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。
施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有5人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为1kg/d，项目施工期约为1个月，则施工期生活垃圾产生量为0.03t。施工期生活垃圾拟集中收集后，由施工人员每天运送至项目附近的垃圾收集点。

二、运营期

1、运营期工艺流程
项目运营期工艺流程为：四轮定位、总成及零部件更换、钣金外形、腻子粉、打磨、烤漆、更换机油等工序。项目服务流程及产污节点见图5-1。
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图5-2  服务流程及产污节点图
服务流程及产污简述：
（1）需要提供维修服务的汽车进入项目区，此过程中可能产生由于鸣喇叭产生的噪声以及少量的汽车尾气。

（2）客户进场后将汽车交付检验。

（3）检修

 1）四轮定位：用四轮定位仪，以车辆的四轮参数为依据，通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性，四轮定位在精修车间进行，此过程主要由四轮定位仪产生噪声；
2）总成及零部件更换：由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分，如发动机、变速器、转向器、前桥、后桥、车身、车架和驾驶室等。在汽车制造、装配或维修工作中，通常把各总成分别作为独立的结构单元来组织生产。一些主要的汽车总成在装车前要按照一定的技术规范进行性能测试。在汽车修理中，有时采取总成互换法，即把某一总成从汽车上拆下来，换上新的或经过修理并检验合格的总成，从而缩短了汽车修理停厂时间，而且有利于修理作业的组织和作业质量的提高。

3）钣金外形：汽车发生碰撞后要对车身进行修复，也即除对车身进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有工作。如汽车车身损伤的分析，汽车车身的测量，汽车车身钣金的整形，拉伸矫正，去应力焊接，以及汽车车身附件装配，调整等工作。钣金工作主要流程可大致分为：车体拆装、车体校正、车身修复；
腻子粉、打磨：钣金外形后对于凹凸不平的地方，用腻子粉填充孔洞及矫正工作面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础，完成后用砂纸打磨腻子粉。项目打磨过程采用湿式打磨，无粉尘产生，产生的主要污染物为打磨废水，少量。
烤漆：根据车辆档次不同，对汽车进行刷漆和烤漆，每上一遍漆，都送入无尘恒温烤房；

2、产污环节分析
项目产污环节如下表所示。
表5-1  产污环节表
污染类别
名称
产污节点
成分
主要污染物
废水
W1
维修废水
汽车清洁过程
汽车清洁废水
SS、COD、BOD5、石油类等
W2
打磨

打磨废水

SS、COD、BOD5、石油类等
W3
员工生活

生活废水
SS、COD、BOD5、TP、氨氮等
废气
G1
汽车进场
汽车尾气
G2
钣金外形
焊接废气
G3
烤漆
油漆废气
固废
S1
零部件更换
废旧零部件
S2
腻子粉
腻子粉包装固废
S3
烤漆
废旧油漆桶
S4
更换机油
废机油
噪声
N1
汽车
汽车噪声
LeqdB（A）
N2
轮胎螺母拆装机
设备噪声
LeqdB（A）
N3
四轮定位仪
N4
保护焊
N5
外形修复机
N6
打磨噪声
N7
喷枪
N8
举升机
N9
空压机
3、运营期污染工序和源强核算
（1）废水
项目区设置食堂，提供午餐，不提供住宿；地面清洁采用干式清扫的方式，项目区不涉及洗车，仅在维修前进行简单的清洁和擦拭，会产生少量废水，其中维修车辆1200车次/a，汽车清洁1000车次/a。故项目运营期废水主要为汽车维修废水（清洁废水、打磨废水）、员工生活废水。
1）汽车维修废水
根据业主介绍，项目区内不涉及汽车清洗，仅在维修前进行简单的清洁和擦拭，会产生少量废水，汽车需要清洁的量为1000车次/a，项目区只提供小型车辆维修服务。项目采用湿式打磨，打磨过程中会产生少量的打磨废水。故项目区内维修废水主要为汽车清洁废水、打磨产生的废水。

汽车清洁废水（W1）：根据《城镇生活源产排污系数手册》中汽车、摩托车维修与保养行业的污水产生量按用水量的80%计算，则清洁小型客车的用水量为12.5L/车次，因此汽车清洁用水量为12.5m3/a，0.042m3/d，废水产生量为10.0m3/a，0.0336m3/d。

打磨废水（W2）：项目采用湿式打磨，根据类比同类项目，维修用水量约为10L/台，汽车维修量为1200车次/a，则每年维修用水为12m3，约合0.04m3/d，排水量按用水量的80%计算，则机修废水排放量为9.6m3/a，0.032m3/d。
2）维修区地面清洁废水（W3）
项目运营过程中维修区需清洁的总面积约为200m2，本项目地面清洁用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）“环境卫生”标准，按2L/m2.d计，则维修区地面清洁用水量约为0.4m3/d，120m3/a，污水产生系数按80%计算，则污水产生量为0.32m3/d，96m3/a。
3）生活污水（W4）
①工作人员生活污水

项目工作人员共8人，工作人员均只在项目区用中餐，不住宿。用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）中“营业面积≤200m2的正餐（37L/(m2/d)）及商贸机构办公（40L/(人/d)）”进行核算。项目厨房24m2，用水为0.888m3/d，266.4m3/a，排污系数按0.8计，则厨房废水量为0.71m3/d，213.12m3/a；项目工作人员共8人，则办公用水0.32m3/d，96m3/a，排污系数按0.8计，则办公废水量为0.256m3/d，76.8m3/a。根据上述核算结果，工作人员的生活污水产生量为0.966m3/d，289.8m3/a。

②顾客生活污水

类比同类规模的项目，项目内来访客户约为30人次/d，顾客产生的废水主要为冲厕废水，一般卫生间的冲水箱容积为6L，顾客卫生间使用频次按1次/人·d计，则顾客用水量为0.18m3/d，54m3/a，排污系数按0.9计，则冲厕废水产生量为0.162m3/d，48.6m3/a。

综上，项目运营期生活污水产生量为1.128m3/d，338.4m3/a。
 4）各污水污染物浓度

车辆维修过程含油废水（W1）以及维修区地面清洁废水（W3）均属于机修行业产生的含油废水，废水水质相差不大，废水水质参考《汽车修配厂含油废水处理工程分析》（仲恺环境科学技术研究中心，广州，简放陵，侯延辉，刘晖）分析，废水水质为：COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：200mg/L；氨氮：15mg/L；磷酸盐：1mg/L；石油类：200mg/L。
车辆美容装饰废水（W2）主要为车辆清洁废水，废水水质根据城镇生活源产排污系数手册中“8311汽车、摩托车维修与保养”行业进行核算，汽车美容装饰废水中各污染物的浓度为：COD：210mg/L；BOD5：70mg/L；SS：90mg/L；氨氮：15mg/L；磷酸盐：1mg/L；石油类：4mg/L。
项目产生的生活污水（W4）水质数据参照《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；总磷：6mg/L（以P计）；动植物油：120mg/L。
项目用水及污水污水水质情况见表5-2。水平衡图见图5-2。

表5-2  项目污水产排量情况表

项目

用水量

废水量

汽车清洁用水（W1）
0.042

12.5

0.0336

10

打磨废水（W2）
0.04

12

0.032

9.6

维修区地面清洁废水（W3）
0.4

120

0.32

96

生活污水（W4）
1.388

362.4

1.128

338.4

合计

1.87

506.9

1.5136

454.0

表5-3  污水水质分析情况表
污染源编号

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

处理

方式

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

W1及W3
废水

-
105.6
隔油沉淀池
-

105.6
COD

400

0.04224
300

0.03168
BOD5
200

0.02112
150

0.01584
SS

200

0.02112
100

0.01056
氨氮

15

0.0016

15

0.001584
磷酸盐

1

0.0001

1

0.0001
石油类

200
0.02112
20

0.002112
W2
废水

-
10
隔油沉淀池
-

10
COD

210

0.0021
157.5

0.0021
BOD5
70

0.0007
52.5

0.0007
SS

90

0.0009
54

0.0009
氨氮

15
0.0002
15

0.00015
磷酸盐

1
0.00001
1

0.00001
石油类

4

0.00004
0.4

0.00004
W4
废水

　-
338.4
隔油池+化粪池
-　

338.4
COD

275

0.09306
206.25

0.06980 

BOD5
132

0.04467
99

0.03350 

SS

165

0.05584
99

0.03350 

氨氮

25
0.00846
35

0.01184 

磷酸盐

3
0.00203
6

0.00203 

动植物油

90

0.04061
9

0.00305 

综合废水
废水

-
454.0

-
-
454.0
COD

302.6
0.1374

-

227
0.1031
BOD5
146.5
0.0665

-

109.8
0.0499
SS

171.5
0.0779

-

98.2
0.0446
氨氮

22.5
0.0102

-

22.5
0.0102
磷酸盐

2.5
0.0011

-

2.5
0.0011
动植物油

89.4
0.0406

-

8.9
0.0041
石油类

46.6
0.0212

-

4.7
0.0021

图5-2  项目水平衡图  单位：m3/d

项目废水：项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后排入化粪池处理。项目生活废水经隔油池处理后排入化粪池处理，经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理。

（2）废气

    项目运营期废气主要为汽车尾气、焊接废气、油漆废气、厨房油烟及异味等。
1）汽车尾气（G1）

车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。

2）焊接废气（G2）

本项目焊接工艺有两种：第一种是采用手工的方式使用焊条进行点焊，第二种是以CO2为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。
根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中有关资料，CO2气体保护焊和手工点焊的发尘量见表5-4。
表5-4  几种焊接方法的发尘量
焊接方法
焊接材料的发尘量（g/kg） 

CO2气体保护焊
5~8

手工电焊
6~8

一般手工电弧焊的焊条最大消耗量为2.1kg/h.台，CO2保护焊的焊丝最大消耗量为4.8kg/h.台。根据工作制度每年300天手工电焊焊接每天工作1小时，及焊机数计算得出，手工焊机焊条使用量1.26t/a，CO2气体保护焊焊接每天工作1小时，及焊机数计算得出焊丝的使用量为1.44t/a。取表5-4的下限推算，电焊烟尘产生量见表5-5。
表5-5    焊接工序产生大气污染物情况
污染源
小时平均产生量（kg/h）
年产生量（kg/a）
CO2气体保护焊
0.025 
7.56
手工电焊

0.024 
7.2
合计
0.049 
14.76
根据表5-5，项目运营过程中，焊接烟尘产生量为14.76kg/a，产生速率为0.0492kg/h，呈无组织排放。
3）油漆废气（G3）

项目烤漆房密闭，烤漆房尺寸为5m×6m×3m，共90m3空间。项目烤漆房设计有换气系统，每小时换气15次，风机总排风量为1350m3/h。
本项目使用底漆及清漆，年使用量为400kg，油漆、固化剂、稀释剂用量比约为1:0.5:1。稀释剂用量为400kg/a。每天喷漆工作3小时，油漆喷涂完后于烤漆房内风干，油漆及稀释剂成份及使用情况见表1-4。
项目使用的油漆中甲苯含量为118kg，二甲苯含量为70.4kg，在喷漆过程中，油漆约有80%喷至汽车上，约20%进入空气中，之后在烤漆过程中，油漆中所含气体完全挥发出来。颗粒物产生量为200kg/a，0.22kg/h，164.6mg/m3。由此可以看出，在喷漆烤漆过程中，油漆中有机气体完全挥发进入空气中，喷烤漆过程中挥发出的甲苯为118kg/a，0.131kg/h，97.12mg/m3；二甲苯70.4 kg/a，0.078kg/h，57.9mg/ m3。
废气经引风机通过管道经“过滤棉+活性炭净化系统”处理后经排气筒排放，并定期更换过滤棉和活性炭。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，项目排气筒排口位置距离北侧盘龙云海社区40m，排口朝向为南向，排气筒高度为8m，排气筒高度低于15m，排放速率标准严格50%执行。
过滤棉对漆雾颗粒去除效率为90%，活性炭对有机废气的去除率为80%，则漆雾排放量为20.0kg/a，0.02kg/h，16.46mg/m3；甲苯排放量为29.5kg/a，00026kg/h，19.4mg/m3；二甲苯排放量为17.6kg/a，0.0196kg/h，14.5mg/m3。

可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放速率、排放浓度严格50%执行的要求。

4）油烟

项目厨房设灶头1个，使用燃料为煤气。项目提供午餐，项目共有员工8人，人均用油量以30g计，则日耗油量为0.24kg，年耗油量为0.072t。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取最大挥发量2.83%，则油烟量产生0.0068kg/d，2.04kg/a。日高峰期取2h，则高峰期油烟中含油量为0.0034kg/h，油烟经抽油烟机后排放，风量以2000m3/h计，则油烟产生浓度为1.7mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模（≥1，＜3基准灶头数）最高允许排放浓度≤2.0mg/m3的要求。

5）异味
项目运营期异味无组织排放主要来源烤漆房、修理车间、垃圾桶。烤漆房油漆产生的异味，经活性炭吸附净化后，排放量较小；各修理车间产生的异味，异味产生量较小，经稀释和扩散后影响很小；生活垃圾产生量较小，定期处理，日产日清，垃圾桶异味对周围环境影响较小。

固体废弃物
本项目的固体废物主要为废旧零部件、包装固废、废旧油漆桶、废机油以及生活垃圾等。本项目的固体废弃物分为一般固体废物和危险废物。

一般固体废物
项目产生的一般固体废物有废旧零部件、包装固废、生活垃圾、废砂纸等。
1）废旧零部件（S1）
项目产生的废旧零部件中的一般固废主要为废轮胎、废雨刮、废齿轮等，根据类比同类规模项目的数据，废旧零部件产生量为100kg/d，30t/a，统一收集后外卖。
2）腻子粉包装固废（S2）
根据类比同类规模项目的数据，项目腻子粉废包装袋产生量约为0.5kg/d，则年产生量为0.15t，集中收集后委托环卫部门清运。

3）生活垃圾（S5）
项目运营过程中生活垃圾包括员工生活垃圾和顾客生活垃圾，员工生活垃圾以每人每天0.5kg计，顾客生活垃圾以0.2kg计，则生活垃圾产生量为10kg/d，即3t/a，经收集后委托环卫部门清运。
5）废砂纸
项目在运营过程中采用砂纸对腻子粉进行打磨，根据类比同类规模项目的数据，废砂纸产生量约为0.1kg/d，0.03t/a，集中收集后委托环卫部门清运。
综上，项目产生的一般固废总量为33.18t/a。

餐厨垃圾

1）泔水

运营期泔水产生量为0.2kg/人·d，项目共8名员工，则泔水产生量为1.6kg/d，0.48t/a，经有盖泔水桶收集后暂存至餐饮垃圾暂存点，并委托有资质的单位处置。

2）废弃油脂

本项目日耗油量为0.24kg，年耗油量为0.072t，废弃油脂产生量按用油量的12%计算，则产生量为0.0288kg/d，0.00864t/a。经有收集后暂存至餐饮垃圾暂存点，并委托有资质的单位处置。
危险固废：
项目产生的废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、废活性炭等属于属于危险固废，经查阅《国家危险废物名录》（2008）危险废物情况如表5-8。

表5-8  国家危险废物名录（2008年）（摘抄）
名称
废物类别
行业来源
废物代码
危险废物
危险特性
废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套

HW12染料、涂料废物

非特定行业

900-252-12

使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的染料和涂料废物

T，I

废机油、废棉纱
HW08废矿物油
非特定行业
900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油
T

废旧电池
HW49
其他废物
非特定行业
900-044-49

在工业生产、生活和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件
T

废活性炭
HW12
染料、涂料废物
涂料、油墨、颜料及相关产品制造
264-012-12

其他油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩光漆生产过程中产生的废水处理污泥，废吸附剂
T

1）废旧油漆桶（S3）
项目油漆使用量为600kg/a，稀释剂用量为400kg/a，油漆、稀释剂规格均为20kg/桶，则项目废旧油漆桶产生量为50个。每个桶重量按1kg计算，则废油漆桶重量为0.05t/a。按分区堆存在危险废物暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。

2）废机油（S4）
汽车换一次机油产生4L废油，机油密度为0.88g/cm3，每天换机油的车按2辆计算，则项目废机油产生量为7.04kg/d，2.11t/a。用不锈钢桶暂存于危险废物暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。

3）废过滤棉
项目运营后，废过滤棉每3个月更换一次，每年更换4次，每次产生量为0.05t/a，则项目每年产生的废过滤棉量为0.2t/a，用不锈钢桶暂存于危险废物暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。
4）废棉纱
根据类比同类规模项目的数据，汽车维修零部件擦拭产生的废棉纱量为0.5t/a，以不锈钢桶暂存于危险废物暂存间，并委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。
5）废活性炭
根据类比同类规模项目的数据，1kg活性炭可以吸附0.3kg废物，因此项目废活性炭产生量为14.0kg/a，0.014t/a；以不锈钢桶收集后委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。

6）沾有油漆的废手套
根据类比同类规模项目的数据，项目约每天使用2双手套，每半个月更换一次，则每年产生的废手套为48双，一双手套按0.3kg计算，则废手套产生量为14.4kg/a，0.0144t/a，收集后委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。
7）废旧电池

根据类比同类规模项目的数据，汽车维修更换下来的废旧电池产生量为0.5t/a，收集后委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。
8）隔油沉淀池的油污

项目区沉淀池容积为4.5m3，污泥产生量为0.5t/a，收集后委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。项目运营过程中产生的固体废弃物具体情况见表5-9。
表5-9  固体废弃物产生情况一览表
序号
项目
产生量（t/a）
去向
性质
1

废旧零部件
30

回收外卖
一般
固废
2

包装固废
0.15

委托环卫部门清运
3

生活垃圾
3.0
4

废砂纸
0.03

合计（一般固废）

33.18

5

废弃油脂

0.00864

委托有资质的单位处置
餐厨垃圾
6

泔水

0.48

委托有资质的单位处置
合计（餐厨垃圾）

0.48864

-
7

废机油
2.11

委托云南大地丰源环保有限公司定期处置
危险
固废
8

废旧油漆桶
0.05
9
废过滤棉
0.2

10
废棉纱
0.5

11

废活性炭
0.014

12
沾有油漆的废手套

0.0144

13

废旧电池
0.5

14

沉淀池污泥

0.5

合计（危废）

3.89

（4）噪声
项目运营期噪声主要为汽车噪声、轮胎螺母拆装机、四轮定位仪、保护焊、外形修复机、打磨噪声、喷枪、举升机、空压机等设备噪声，噪声值为65~95 dB（A）之间，噪声值见表5-10。
表5-10  运营期噪声情况
序号
主要噪声源
声级值[dB（A）]

1

汽车噪声
65-70

2

轮胎螺母拆装机
65-70

3

四轮定位仪
65-70

4

保护焊
75-80

5

外形修复机
80-85

6

打磨噪声
80-85

7

喷枪
70-75

8

举升机
70-75

9

空压机
90-95




表六、项目主要污染源产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度
mg/m3
	产生量
t/a
	排放浓度
mg/m3
	排放量
t/a

	大气污染物
	汽车
	尾气
	-
	少量
	-
	少量

	
	焊接
	烟尘
	-
	0.01476
	-
	0.01476

	
	烤漆
	甲苯
	97.1
	0.118
	19.4
	0.026

	
	
	二甲苯
	57.9
	0.0704
	14.5
	0.0176

	
	厨房
	油烟
	1.7
	0.00204
	1.7
	0.00204

	
	垃圾、化粪池、油漆
	异味
	-
	少量
	-
	少量

	水污染物
	综合废水污水
	废水
	-
	454.0
	-
	454.0

	
	
	COD
	302.6 mg/L
	0.1374
	227 mg/L
	0.1031

	
	
	BOD5
	146.5 mg/L
	0.0665
	109.8 g/L
	0.0499

	
	
	SS
	171.5 mg/L
	0.0779
	98.2 mg/L
	0.0446

	
	
	氨氮
	22.5 mg/L
	0.0102
	22.5 mg/L
	0.0102

	
	
	磷酸盐
	2.5 mg/L
	0.0011
	2.5 mg/L
	0.0011

	
	
	动植物油
	89.4 mg/L
	0.0406
	8.9 mg/L
	0.0041

	
	
	石油类
	46.6 mg/L
	0.0212
	4.7 mg/L
	0.0021

	固废
	一般固废
	废旧零部件
	30
	处置率100%

	
	
	生活垃圾、包装固废、废砂纸
	3.18
	

	
	
	餐厨垃圾
	泔水
	0.48
	

	
	
	
	废弃油脂
	0.00864
	

	
	危险固废
	废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、 废活性炭、废旧电池、沉淀池污泥等
	3.89
	

	噪声
	机械噪声
	65-95dB(A)
	≤60dB(A)

	主要生态影响：

项目位于云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号。根据现场踏勘，项目租用已建成房屋及仓库进行内部装修及改造后进行汽车维修服务。项目所在区域为城市建成区，人类活动频繁，已不存在原生植被，项目运营过程中，也不会对周围生态环境造成明显影响。



表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、废水影响分析

根据项目工程分析，项目施工期不设施工营地，施工人员不使用项目内卫生间，不在施工现场食宿， 施工期间废水主要是施工人员清洁产生的生活污水，由于施工期较短，工程量很小，污水产生量很少，项目施工期依托使用附近的公共卫生间，施工期生活污水的排放对环境影响较小。 

2、废气影响分析

根据工程分析，项目施工期在对项目租用楼房进行外部装修、装饰的过程中产生的粉尘及涂料异味，会对项目区域空气环境产生一定的影响。建议项目在建设过程中采用防尘帷幕进行阻隔，大部分粉尘被阻隔在帷幕内，外部喷涂时间较短，涂料挥发产生的异味不大，防尘帷幕对其也具有一定的阻挡作用，加之施工作业面临路，地势开阔，粉尘和异味经帷幕阻隔和空气稀释后，对周围空气环境影响不大；内部改造、装修所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘，属无组织排放，产生量很小，室内为封闭空间，废气和粉尘主要集中在室内。项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失。
3、噪声影响分析

（1）噪声影响预测

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间隙性噪声。施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

项目施工期施工机械有：电焊机、电钻、切割机、抛光机等，其噪声级在85～90dB(A)，具体噪声值大小见表5-1。施工期主要为室内施工，经过墙体阻隔后，噪声值可以降低15-20dB(A)，各设备噪声值均减少15dB(A)，在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：
 L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-1。

表7-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值

距离声源距离(m)
1

10

30

50

100

150

200

250

噪声衰减值：dB(A)
0

20

29.5

34

40.0

43.5

46.0

47.9

设备噪声

电焊机

70

50.0

40.5

36.0

30.0

26.5

24.0

22.1

电钻

75

55.0

45.5

41.0

35.0

31.5

29.0

27.1

切割机

75

55.0

45.5

41.0

35.0

31.5

29.0

27.1

抛光机

70

50.0

40.5

36.0

30.0

26.5

24.0

22.1

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

     贡献值叠加结果见表7-2。

表7-2   贡献值预测结果一览表

距离(m)

1
10

30

50

100

150

200

250

Leq(dB(A))

76

56.7

46.0

41.5

35.1

32.0

29.1

27.5

（2）施工噪声影响结果分析

项目夜间不施工，据表7-2，施工噪声的影响范围在10m内，经现场踏勘，距离项目最近的保护目标为项目区东面40m的盘龙云海社区以及西北40m的沙地村民小组居民小组，施工期不可避免的将对盘龙云海社区、沙地村民小组居民小组产生一定的影响，由于施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：

①选用噪声相对较低的施工设备；

②施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；

③施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00~2:00、夜间22:00~6：00施工），在施工期间张贴公告，并向周围公众做好解释工作。

4、固体废弃物影响分析

项目施工期仅进行房屋的内部改造和设备的安装，施工固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾有边角废料、废弃包装袋（箱）及装修垃圾。产生建筑垃圾量较小，能够回收的建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。
施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾不多。现场平均每天有5人施工，整个施工期生活垃圾产生量为0.03t。施工人员每天产生的生活垃圾统一收集后，由施工人员自行带出项目区，送至项目附近的垃圾收集设施。

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。

二、运营期环境影响分析
1、废水影响分析
（1）项目废水的排放方式可行性分析
项目排水实行雨污分流制，建设过程中，雨水接入雨水管网，污水接入污水管道。项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后排入化粪池处理。项目生活废水经隔油池处理后排入化粪池处理。项目废水经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理。

昆明市第三水质净化厂已建成运营，昆明市第三水质净化厂，设计处理规模15万m3/d，厂区位于碧鸡路明波社区，接收大观路、环城西路以西市政管网污水。工程设计出水水质标准主要指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

项目位于昆明市西山区马街街道办事处，属于昆明市第三水质净化厂纳污范围，根据现场踏勘，项目所在区域市政污水管网已经建成并投入使用，具有污水排放条件。

（2）废水达标排放可行性分析

项目厨房设置0.5m3隔油池处置厨房含油废水，根据查阅相关资料，隔油池对动植物油的去除率≥90%；项目厨房含油废水的量为0.71m3/d，厨房炊事时间按2小时计算，则废水流量为0.355m3/h，隔油池容积为水力停留时间与废水小时流量的乘积，水力停留时间按0.6计算，再考虑1.2 的安全系数，经过计算，隔油池的容积至少为0.3m3，考虑到隔油池需要定期清掏，建议隔油池容积至少0.5m3。隔油池的设置须满足池内水流流速不宜大于0.005m/s；池内分格宜取二档三格的要求。
项目汽车维修、地面清洁废水产生量为0.3856m3/d，项目区内拟建2m3的三级隔油沉淀池，可满足要求；隔油沉淀池为三级，项目废水经沉淀池处理后，沉淀池污泥、废油交由云南大地丰源环保有限公司处理，废水经处理后与生活污水一起排入化粪池处理。

化粪池对NH3–N、总磷的去除率较低，几乎为零，对其它污染物的去除率约为25%。项目废水产生量为1.5136m3/d，化粪池拟建容积为5m3，可满足废水停留24小时以上的要求，化粪池须进行防渗处理。
根据工程分析，经化粪池处理后项目综合废水污染物排放浓度为COD：227mg/L；BOD5：109.8mg/L；SS：98.2mg/L；氨氮：22.5mg/L；总磷：2.5mg/L（以P计）；动植物油：8.9mg/L；石油类4.7mg/L，符合《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011），动植物油符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准的要求。
综上，废水可做到达标排放，排入市政污水管网，不排入附近地表水体，项目的建设对地表水的影响较小。
2、废气影响分析
根据项目工程分析，项目运营期废气主要为汽车尾气、焊接废气、油漆废气及异味等。
（1）汽车尾气
车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。本项目设置停车位数量不大，并且车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。
（2）焊接废气
根据工程分析，项目运营过程中，焊接烟尘产生量为14.76kg/a，产生速率为0.0492kg/h，呈无组织排放。项目产生的焊接烟尘经大气稀释扩散后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值中厂界无组织排放最高允许浓度1.0mg/m3的要求。
为进一步明确项目焊接烟尘对大气环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）附录A推荐模式中的估算模式进行预测。评价标准中TSP小时浓度以日均浓度的三倍计，即0.9mg/m3。
①预测参数

项目无组织排放源空气环境影响预测参数列于表7-1。
表7-1   无组织排放源空气环境影响预测参数
污染源
污染物
污染源源强（g/s）
面源长度（m）
面源宽度（m）
初始排放高度（m）
焊接区
颗粒物
0.014

47

45

6
②预测结果
无组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-2。
表7-2  估算模式计算结果表
序号

源中心下风向距离（m）

TSP下风向浓度

（mg／m3）

TSP浓度占标率％
1

1
0.007427
0.825
2

80
0.02644
2.938
3

100
0.02457
2.73
4

200
0.01163
1.292
5

300
0.006324
0.703
6

400
0.003997
0.444
7

500
0.002788
0.310
8

600
0.002079
0.231
9

700
0.001625
0.181
10

800
0.001317
0.146
11

900
0.001096
0.122
12

1000
0.0009314
0.103
13

1100
0.0008057
0.090
14

1200
0.0007071
0.079
15

1300
0.0006278
0.080
16

1400
0.0005625
0.063
17

1500
0.0005084
0.056
④预测结果评价
预测结果表明，焊接烟尘最大小时轴线浓度0.02644mg/m3，出现在下风向80m处。距离项目区较近的保护目标为项目区北面40m处的盘龙云海社区，焊接烟尘最大小时轴线浓度小于0.02644mg/m3，项目烟尘浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）表2中，TSP浓度限值的小时平均浓度0.9mg/m3，环评要求在焊接车间安装排风扇，经扩散和稀释后，项目产生的焊接烟尘对周边保护目标的影响不大。
  （3）油漆废气
1）油漆废气达标排放可行性分析

废气经引风机通过管道经“过滤棉+活性炭净化系统”处理，由排气筒排放。根据工程分析，“过滤棉+活性炭净化系统”对颗粒物的去除效率为90%，对有机废气去除率为80%。项目运营过程中甲苯、二甲苯排放浓度及速率均可满足按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准严格50%的限值要求。采用估算模式进行预测分析后，落地浓度值能满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的要求。

根据工程分析，项目运营过程中甲苯排放量为29.5kg/a，19.4mg/m3；二甲苯排放量为17.6kg/a，14.5mg/m3。其排放浓度及速率均可满足按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准严格50%的限值要求。

2）影响预测分析

为能更进一步的了解油漆废气对环境及保护目标的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）附录A推荐模式中的估算模式进行预测分析。

①预测参数

项目有组织排放源空气环境影响预测参数列于表7-3。
表7-3   有组织排放源空气环境影响预测参数
污染物名称
污染源源强（g/s）
排气量
（m3/h）
排气筒高度
（m）
排气简内径
（m）
排气筒出口温度（℃）
甲苯
0.011

1350

15

0.3
20
二甲苯
0.0054

甲苯、二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次最高容许浓度为0.6mg/m3、0.3mg/m3。

②预测结果
有组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-4。

表7-4   估算模式计算结果表
甲苯

二甲苯

源中心下风向距离

（m）

下风向浓度（mg/m3）

浓度占标率（％）

源中心下风向距离

（m）

下风向浓度（mg/m3）

浓度占标率（％）

10

0

0

10

0 

0

100

0.0025 

0.42

100

0.0012 

0.42

200

0.0029 

0.48

200

0.0014 

0.48

224

0.0030 

0.50
224

0.0015 

0.49

300

0.0026 

0.44

300

0.0013 

0.43

400

0.0026 

0.43

400

0.0013 

0.42

500

0.0024 

0.4

500

0.0012 

0.39

600

0.0021 

0.35

600

0.0010 

0.34

700

0.0018 

0.3

700

0.0009 

0.3

800

0.0016 

0.26

800

0.0008 

0.26

900

0.0014 

0.23

900

0.0007 

0.22

1000

0.0012 

0.2

1000

0.0006 

0.19

标准值

0.6mg/m3
0.3mg/m3
③预测结果评价
预测结果表明，油漆中有组织排放的甲苯最大小时轴线浓度0.003mg/m3，出现在下风向224m处，浓度占标率0.5%；二甲苯最大小时轴线浓度0.0015mg/m3，出现在下风向224m处，浓度占标率0.49%，浓度值能满足《环境空气质量标准》GB3095-2012。

目前，项目区烤漆房废气经引风机通过管道经“过滤棉+活性炭净化系统”处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后由8m高排气筒排放。排气筒排口位置距离北面盘龙云海社区40m，位于项目区下风向，下风向100m以内，甲苯、二甲苯落地浓度的小于0.0025mg/m3、0.0012mg/m3，浓度值能满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。西山区法院、西山区检察院位于项目区上风向，项目废气对其影响很小。

综上，经认真落实环评提出的措施后油漆废气对周围环境的影响较小。

油烟
项目厨房设灶头1个，油烟排放量0.0068kg/d，2.04kg/a，油烟经抽油烟机后排放，排放浓度为1.7mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模（≥1，＜3基准灶头数）最高允许排放浓度≤2.0mg/m3的要求，且项目仅提供午餐，对环境的影响小。

异味

项目运营期异味无组织排放主要来源有三个方面，一是烤漆房油漆产生的异味，经活性炭吸附净化后，排放量较小；二是各修理车间产生的异味，异味产生量较小，经稀释和扩散后影响很小；三是垃圾桶异味，项目区内设置大型移动式加盖垃圾桶2个，项目垃圾产生量较小且垃圾桶为密闭式，对项目区环境影响很小。
综上，项目产生的大气污染物对敏感目标的影响不大。

3、噪声影响分析
（1）预测对象

项目噪声主要轮胎螺母拆装机、四轮定位仪、保护焊、外形修复机、喷枪、举升机、空压机等设备噪声。
（2）预测模式

轮胎螺母拆装机、四轮定位仪、举升机位于项目区西侧，车间为砖混结构，四面设有有墙体，各设备噪声值可以减低15dB（A）；外形修复机、保护焊位于铜工车位，铜工车位设置隔声屏；喷枪、空压机位于烤漆房内部，空压机安装减震垫等措施，喷枪、空压机噪声值可分别降低5dB（A）、25dB（A）。
本次评价噪声影响按《环境影响预测评价技术导则  声环境》（HJ-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。噪声源近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出噪声源在不同距离处得噪声值，预测模式如下：
据工程分析，各设备声级见下表。
表7-5  主要设备声级   单位：dB（A）
设备名称
台数
源强
经墙体等阻隔后的源强

轮胎螺母拆装机
1

70

55

四轮定位仪
1

70

55

保护焊
1

80

70

外形修复机
1

80
70

喷枪
1

75

70

举升机
2

75

60

空压机
1

95

70

a.衰减计算公式： 
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式中：
LA(r) ——距声源r(m)处声级，dB(A)；

LA(r0) ——距声源r0 (m)处声级，dB(A)；

r ——距声源的距离，m；

r0 ——距声源1m；
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——其他衰减因素（本项目生产过程在厂房内进行，考虑墙体有一定隔音效果及其他衰减因素，取15dB（A）；空压机设置于空压机房，房内贴有塑料泡沫吸音，考虑空压机房墙体衰减，项目墙体衰减，塑料泡沫衰减，取30dB（A））。

b.建设项目各声源在预测点产生的声级的合成：
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    式中：

L-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Li - i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

     c.预测点的预测等效声级(L eq )计算公式：
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式中：

L eq -建设项目声源在预测点的预测值，dB(A)；

L eq g-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb - 预测点的背景值，dB(A)。

各设备到关心点的距离见表7-6。
表7-6 项目主要噪声源与预测点的距离    单位：m

                 厂界
噪声源
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
轮胎螺母拆装机

10

37

30

15
四轮定位仪

10
37

30

15
举升机

20
27

30

15

保护焊

10

37

10

35

外形修复机

20
27

10

35

烤漆房

喷枪

8

39

30

15

空压机

8

39

30

15

对各种设备声源在厂界的贡献值计算结果见表7-7。

表 7-7  各种噪声源在厂界的贡献值
                 厂界
噪声源
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
轮胎螺母拆装机

35

23.6

25.5

31.5

四轮定位仪

35
23.6

25.5

31.5
举升机

44
41.4

40.5

46.5

保护焊

50

38.6

50

39.1

外形修复机

44

41.4

50

39.1

烤漆房

喷枪

41.9

28.2

30.5

36.5

空压机

51.9

43.2

30.5

51.5

采用噪声预测模式，综合考虑隔声和距离衰减因素，各噪声源对各预测点的贡献值见表7-8，我单位踏勘现场时对本项目厂界和敏感点噪声现状进行了简单的调查，调查时间在企业未运营时进行。取调查时的最大值53dB（A）进行预测。
表7-8  项目区各噪声源到厂界的噪声预测值 单位：dB（A）
距离

东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
贡献值

55.5
47.5
53.3
53.2
背景值

53dB（A）

预测值

57.4

54.1

56.2

56.1

2类标准

昼间60 dB（A）

表7-9  项目区敏感点预测结果  单位：dB（A）
保护目标

盘龙云海社区（东40m）

沙地村（西北40m）

西山区法院（西南150m）

西城枫景（东南120m）

怡芳苑小区（东120m）

民心诊所（西100m）

西山郭宏林诊所（东南150m）

贡献值

25.4

22.1

9.8
11.7
15.8
14.1
9.8
预测值

53.0

53.0
53.0
53.0
53.0
53.0
53.0
（3）噪声影响分析

根据表7-7、7-8分析，设备噪声经过厂房隔声和减震措施后，昼间厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（等效声级不大于60dB（A）），项目营业时间为9:00-18:00，夜间不运营。项目经认真落实环评措施后，可降低对生活区的环境影响。

根据表7-9，项目区敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。

项目噪声源强较大的为铜工车位，建议企业在营运过程中，加强对设备的管理；定期对设备进行检修，避免设备“带病”作业。

综上，项目产生的噪声对周围环境影响较小。

4、固体废弃物影响分析
4.1固废处置情况
根据项目工程分析，本项目的固废分为一般工业固废和危险固废，一般固废主要为废旧零部件、包装固废、生活垃圾、废砂纸。

其中废旧零部件产生量为30t/a，收集后回收外卖；腻子粉包装固废产生量为0.15t/a，生活垃圾产生量为3.0t/a，废砂纸产生量为0.03t/a，均委托环卫部门清运；厨房产生少量的废弃油脂、泔水，经收集后委托有资质的单位处理。

危险固废为废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、 废活性炭、沉淀池污泥等。废旧油漆桶产生量为0.05t/a，废机油产生量为2.11t/a，废过滤棉产生量为0.2t/a，废棉纱产生量为0.5t/a， 产生量为1t/a，废活性炭产生量为0.014t/a，沾有油漆的废手套产生量为0.0144t/a，隔油沉淀池污泥量0.5t/a。

项目目前产生的危废委托云南大地丰源环保有限公司定期处置，并建立危废转移联单制度。项目目前产生的废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废棉纱、废活性炭等目前堆存在危废暂存间。

危废统一收集于项目内的危废暂存间内，贮存于不锈钢桶中分类贮存，委托云南大地丰源环保有限公司定期处置，同时建立完善的危废转移联单制度，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设。

经采取上述措施后，项目固体废弃物均有较好的处理途径，处置率为100%，对周围环境影响很小。
4.2危险废物暂存间选址和建设
选址情况：
建设方危废暂存间拟建于项目区西北角，烤漆房西侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中“6.1 危险废物集中贮存设施的选址”要求，项目选址满足要求。
建设情况：

项目危废暂存间拟建于项目西侧，项目危废暂存间设置的建设必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“6.2危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则”的要求建设，设置合理、规范的危废暂存间。

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

必须有泄露液体收集装置、气体到出口及气体净化装置；

设施内要有照明设施和安全观察窗口；

应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5；
不相容的危险废品必须分开存放，并设有隔离间断层。
4.3危险废物贮存方式
环评建议将危废分为两种方式进行贮存，一是堆存，二是使用容器贮存。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中“4 一般要求”，废旧油漆桶采用堆存的方式堆存在危废暂存间内；废过滤棉、废机油、废棉纱、废活性炭、沾有油漆的废手套暂存于不锈钢桶内。
项目至少设置2个不锈钢危废暂存桶于危废暂存间内对废物进行收集、暂存。
5、产业政策符合性
本项目为汽车修理与维护，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。

6、选址合理性分析
①与《云南省滇池保护条例》相符性分析
根据《云南省滇池保护条例》第五条 滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。
滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：

（一）一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

（二）二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

（三）三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。
项目距离新运粮河1.1km，属于滇池三级保护区。

表7-12 与《云南省滇池保护条例》相符性分析

云南省滇池保护条例

本项目

滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。
项目内不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。
不得引入严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。
本项目提供汽修服务，不属于重污染企业；项目废水预处理达标后排入市政污水管网。

禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中

项目产生的固体废弃物均有较好的处置途径，处置率为100%

三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目为汽车维修服务业，不属于不符合国家产业政策及重污染行业。

三级保护区内，禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品
项目车间清洗等废水经三级沉淀池处理后排入市政污水管网。

综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。
②与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析。
表7-13  与《加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析
加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定
项目
禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目
项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后排入化粪池处理。项目生活废水经隔油池处理后排入化粪池处理。项目废水经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理，不排入附近地表水。
禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的污水（液）、污水
项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后排入化粪池处理。项目生活废水经隔油池处理后排入化粪池处理。项目废水经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理，不排入附近地表水。
禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物
该项目的固废均得到合理处置，处置率为100%

禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器
该项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器
综上所述，该项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境影响较小。

（2）规划符合性分析

项目区位于云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号，根据2013年12月21日在昆明市规划展览馆公示的“《昆明城市总体规划（2011—2020）》上报稿成果”，中心城区由主城区、呈贡新区和空港经济区组成，总面积为1722平方公里，其中主城区为昆明城市的综合服务中心。本项目位于西山区，属主城区范围，进行二类汽车维修保养经营活动，属社会服务范畴，故本项目的建设符合昆明城市总体规划（2011—2020）的要求。
（3）环境相容性分析
项目区地处北纬25°02'29.44"、东京102°38'41.70"，项目西南面紧邻文安驾校训练基地，南面10m为佳宝汽车维修服务中心，项目所在区域为商住混合区，周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。
项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。
环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。
综上，并据实地调查，项目所在区域周围无医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，且无重大外环境制约因素，项目选址是可行的。

7、平面布置合理性分析
从项目总平面布置图来看，项目入口位于项目区西南面。入口正面为员工休息室、配件采供室、办公室；项目入口右侧，由东至西依次为汽车美容车位、铜工车位、仓库；入口左侧由西至东依次为举升车位、四轮定位车位、烤漆房、厨房；项目区停车位位于项目内中间空地上。
烤漆房位于项目区西北向，排气筒位于项目区西北角，排气筒高度为8m，排口朝向为南向，且经“过滤棉+活性炭吸附” 系统处理后，可做到达标排放。

总平面布置时可做到统一协调，功能分区明确；建筑物的布置紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。
综上，项目平面布置合理。

环境风险分析
一、运营过程危险性识别

根据对项目运营过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要危险因素是火灾、爆炸危险，来源于稀释剂的使用，若这些物质的储存装置出现泄露，遇明火可发生火灾或爆炸事故。

表7-14  建设项目物质风险识别表

物质
有毒物质识别
危险特性
稀释剂（苯、二甲苯）
长期吸入会导致癌症或使各项器官败坏衰竭
若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
从表7-14可以看到，本项目涉及到易燃易爆物质有稀释剂。所以，本评价只对稀释剂（苯、二甲苯）进行风险评价。
二、评价工作等级

1）重大危险源辨识

根据本项目涉及的物料品种和确定的功能单元，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1表2及3中所列标准对建设项目危险源进行辨识。本项目涉及到的危险化学品物质是苯、二甲苯，是HJ/T169-2004中要求评价的危险源，其临界量具体见表7-15。
表7-15  重大危险源辨识标准

物料名称
生产场所临界标准t

储存场所临界标准t

苯
20

50

二甲苯
40

100

本项目使用的苯和二甲苯不在项目区储存，使用完后及时由厂家派专业人员进行更换，储存量均为0.1t/a。因此本项目苯和二甲苯储存及使用单元不构成重大危险源。
2）评价工作等级

项目区位于云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号。根据导则判定，本项目风险评价工作等级定为二级，评价工作等级判定表如下表所示。
表7-16  评价工作级别判定表
剧毒危险性物质
一般毒性危险物质
可燃、易燃危险性物质
爆炸危险性
物质
重大危险源
一
二
一
一
非重大危险源
二
二
二
二
环境敏感地区
一
一
一
一
3）事故防范措施

总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GBJl6-1987）（2001年修订版）设计。建设项目进行合理的功能分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。

根据《建筑设计防火规范》（GBJl6-1987）（2001年修订版）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等规范设置消防设施。项目区配备足量的消防器材，并保持完好状态。
4）环境风险事故应急预案

应急预案主要内容见表7-17。
表7-17  应急预案内容

序号
项目
内容及要求

1

应急计划区
易燃易爆体，环境保护目标：周围敏感目标

2

应急组织机构、人员
实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度
3

预案分级响应条件
根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施
4

应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员
8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场上后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；制定有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息
对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
8、风险评价总结

综合以上分析，项目风险评价结论如下：

（1）项目生产过程中重点危险源为稀释剂的泄漏，最大可信事故为稀释剂的泄漏对环境造成的影响，泄漏发生时，及时封堵，把泄漏时间控制在最短，并采取一定应急措施后对周围影响不大；

（2）建设单位应高度重视生产过程中存在的风险因素。为了防范事故和减少危害，应制定爆炸事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；

（3）针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；

（4）要备足、备全应急救援物资和设备。




表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	运
营
期

	废水
	项目维修废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类等
	项目运营产生的维修废水（汽车清洁废水、打磨废水）经隔油沉淀池处理后与生活废排入化粪池处理，经兴苑路污水管网最终排入昆明市第三水质净化厂处理。
	废水污染物符合《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）后排放，动植物油符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准的要求。

	
	
	生活废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等
	生活废水经隔油池、化粪池处理后排入兴苑路污水管网，最终排入昆明市第三水质净化厂处理。
	

	
	废气
	汽车
	尾气
	无组织排放
	对环境影响较小

	
	
	厨房
	油烟
	经抽油烟机后排放
	执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001小型规模的要求。

	
	
	焊接
	烟尘
	维修车间安装排风扇，加强通风
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值中厂界无组织排放最高允许浓度1.0 mg/m3

	
	
	油漆
废气
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	 “过滤棉+活性炭净化”系统处理后经8m高的排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	
	垃圾桶
	异味
	加强卫生管理
	对环境影响较小

	
	
	油漆
	异味
	喷漆房密闭、加强排气筒管理
	

	
	噪声
	设备噪声
	噪声
	设置空压机设备房、铜工车间安装隔音屏、距离衰减
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	固废
	废旧零部件
	回收外卖
	处置率达100%

	
	
	包装固废、生活垃圾、废砂纸
	委托环卫部门清运
	

	
	
	厨房废弃油脂
	委托有资质的单位处理
	

	
	
	厨房泔水
	委托有资质的单位处理
	

	
	
	废机油、废旧油漆                                  桶、废过滤棉、废棉纱、 废活性炭、沾有油漆的废手套、沉淀池污泥及废油
	委托云南大地丰源环保有限公司处置
	

	生态保护措施及预期效果：
项目生态保护措施体现为对“三废”进行切实有效的治理，项目产生的废水经处理后进入污水管网，不会对周围地表水体产生影响；固体废物能够妥善处置；噪声做到达标排放，污染程度较轻，对生态环境的影响小。




表九、结论与建议

	1、项目产业政策的符合性及选址合理性

（1）符合产业政策
本项目为汽车修理与维护，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。

（2）选址合理
项目区位于云南省昆明市西山区马街街道办事处张峰居委会沙地村51号，选址符合《云南省滇池保护条例》、《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》、《昆明市河道管理条例》等文件的相关要求；项目所在区域为城市建成区。项目为汽车维修业，用地性质符合规划。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标；在落实各项污控措施后，污染物达标排放，固体废弃物处置率100%，不会降低周围的环境原有功能，满足达标排放及不降低原有环境功能的要求，选址合理。

（3）平面布置合理
总平面布置做到统一协调，功能分区明确；建、构筑物的布置紧凑合理，人车流通畅顺捷，平面布置合理。

2、环境影响评价结论
（1）环境质量现状评价结论
1）水环境
项目附近地表水体为新运粮河，新运粮河位于项目东南面1.1km。新运粮河最终进入滇池草海。根据《昆明市2016年环境质量公报》，运粮河水质类别劣Ⅴ类，污染程度显著减轻，达不到IV类水要求；滇池草海水质类别为Ⅴ类，综合营养状态指数为63.8，富营养化程度有所减轻，达不到IV类水要求。
2）大气环境
根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明市主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染4天，空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧平均浓度均达到空气质量二级标准，大气环境中酸雨出现频率为0%，较上年不变。
3）声环境
项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
（2）运营期环境影响评价结论

1）水环境影响评价结论
项目废汽车维修废水产生量很少，经隔油沉淀池隔油处理后与生活污水一起排入化粪池处理；生活废水经隔油池、化粪池处理后排入兴苑路污水管网，最终排入昆明市第三水质净化厂处理，对地表水影响小。
2）大气环境影响评价结论
项目运营期废气主要为汽车尾气、焊接废气、油漆废气以及异味等。汽车尾气经自然扩散后对环境影响较小，焊接烟尘为无组织排放，经加强通风和自然扩散后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准；油漆废气经过滤棉+活性炭净化系统处理后经排气筒排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；油漆异味、垃圾异味经过加强通风和管理，对环境的影响较小。
3）声环境影响评价结论
项目设备噪声经过厂房隔声和减震措施后能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对保护目标产生影响。

4）固体废弃物影响评价结论
本项目的固废分为一般工业固废和危险固废，一般固废主要为废旧零部件、包装固废、废砂纸、生活垃圾、餐厨垃圾（泔水、废弃油脂）等。废旧零部件收集后回收外卖；包装固废、废砂纸、生活垃圾委托环卫部门清运；泔水、废弃油委托有资质的单位处置；危险固废为废旧油漆桶、废过滤棉、废机油、废棉纱、 废活性炭、沾有油漆的废手套等，项目危废委托云南大地丰源环保有限公司定期处置，同时建立完善的危废转移联单制度。项目运营期固体废弃物处置方式可行、去向明确，处置率达到100%，对环境影响小。

环境风险评价结论
①项目生产过程中重点危险源为稀释剂的泄漏，最大可信事故为稀释剂的泄漏对环境造成的影响，泄漏发生时，及时封堵，把泄漏时间控制在最短，并采取一定应急措施后对周围影响不大；
②建设单位应高度重视生产过程中存在的风险因素。为了防范事故和减少危害，应制定爆炸事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；

③针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；

④要备足、备全应急救援物资和设备。  
（3）总结论

该项目符合国家和地方相关产业政策的要求，选址合理，场内平面布置合理。该项目的建设，能够带动地方经济的发展。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

3、环境保护措施
（1）项目拟采取的环保措施
1）水环境保护措施

①项目废汽车维修废水产生量很少，经隔油沉淀池隔油处理后与生活废水一起排入化粪池处理；生活废水经隔油池、化粪池处理后排入兴苑路污水管网，最终排入昆明市第三水质净化厂处理。
②加强用水管理，提高员工的节水意识，提倡经济用水。

2）空气环境保护措施

①油漆废气经“滤棉+活性炭净化系统”处理后由排气筒排放，并定期更换过滤棉和活性炭；

②加强通风及管理。

3）声环境保护措施

①选用低噪声设备，将高噪声设备布置在车间中间；
②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；

③空压机设置设备房，铜工车间设置隔音屏；

⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

⑥夜间尽量不要运营；

4）固体废物处理措施

①废旧零部件收集后回收外卖；

②包装固废、废砂纸、生活垃圾委托环卫部门清运；

③废机油、废旧油漆桶、废过滤棉、废棉纱、 废活性炭及沾有油漆的废手套堆存在危废暂存间内，并委托云南大地丰源环保有限公司定期处置。
④建设合理规范的危废暂存间，设置安全照明设施和观察窗口；各危险废物分类贮存，并设隔离间隔断；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A要求的标签；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑤建立完善的危废转移联单制度；

⑥建立完善的卫生管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。

4、建议
为了进一步降低烤漆房二甲苯、甲苯对盘龙云海社区的影响，环评建议项目排气筒往南延伸，远离住宅区。
对项目施工人员、管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。
制定严格的管理制度，保证安全运营。
5、环保竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环境监测计划一览表及环保设施竣工验收一览表，具体情况见附表。 
附表1  环保设施竣工验收一览表
验收内容
项目
环保设施
数量
预期效果
噪声治理措施
举升机、车身修复机、保护焊等维修设备

减震垫、墙体阻隔
-

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
空压机
设置空压机房
-

铜工车间

隔音屏

-

固废治理措施
一般固废
大型移动式加盖垃圾桶

2个
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、 废活性炭等
危废暂存间
1间，4m2
《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001），处置率100%

不锈钢桶
2个
废水治理措施
汽车维修废水处理
三级隔油沉淀池
1个，容积为2m3
废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011），动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准。
生活废水处理
厨房设置三级隔油池 

厨房设置三级隔油池（0.5m3） 

综合废水

化粪池
化粪池（5m3）
废气治理措施
喷漆房油漆废气
过滤棉+活性炭净化系统及8m高排气筒
1套
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放监测浓度限值
风险防治措施
厂区
配备灭火器及粘贴严禁烟火等标志
/

尽量减少、避免事故的发生
附表2  环境监测计划一览表
监测内容
污染源或监测点名称
监测项目
监测频次

监测单位

废水
化粪池出口
COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油、石油类
每年1次，每次监测2天

有资质单位

废气
排气筒出口
甲苯、二甲苯
每年1次，每次监测2天，每天3时段

厂址上风向设一个监测点，下风向设三个监测点
颗粒物
每年监测1次，每次监测2天，每天3时段
噪声
厂界四周1m处
LeqdB（A）
每年一次，昼夜间2次


	预审意见：
公章
经办人：                          年     月    日

	下一级环境保护主管部门审查意见：
公章
经办人                             年    月    日

	审批意见：
公章
经办人                             年    月    日
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附件4——产权说明

附件5——法人身份证复印件

附件6——危废协议

附件7——评审意见

附件8——修改清单

附图：
附图1——平面布置图

附图2——地理位置图
附图3——周边关系图
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