表一、建设项目基本情况 
	项目名称
	云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站迁建项目

	建设单位
	云南方荣混凝土有限责任公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地点
	昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	迁建
	行业类别及代码
	水泥制品制造（C3021）

	占地面积

（平方米）
	16666.75
	绿化面积（平方米）
	500

	总投资

（万元）
	2000
	其中：环保投资（万元）
	79.5
	环保投资占总投资比例
	3.98%

	评价经费

（万元）
	2.0
	预期投产日期
	2018年3月

	工程内容及规模:

1、任务由来

云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站建设项目为西山区前卫街道办事处城中村改造十八号片区回迁安置房项目配套临时混凝土搅拌站的迁建项目。

西山区前卫街道办事处城中村改造十八号片区回迁安置房项目配套临时混凝土搅拌站于2013年建成，职工人数85人，年生产300天，年产混凝土量约40万m3，用于回迁安置房建设。项目于2013年8月5日取得了西山区环保局的批复（西环管发[2013]86号），建设单位为云南方森混凝土有限公司。后期运营中，根据住建部门的“一站一证”要求，于2014年6月5日成立了云南方荣混凝土有限责任公司，作为该临时混凝土搅拌站的建设单位。目前，西山区前卫街道办事处城中村改造十八号片区回迁安置房已基本建设完工，该临时混凝土搅拌站处于停产状态，需拆除搬迁。

基于上述原因，云南方荣混凝土有限责任公司拟将西山区前卫街道办事处城中村改造十八号片区回迁安置房项目配套临时混凝土搅拌站搬迁至昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山。该地块占地25亩，原为任大福砂石料矿开采场，目前，建设单位已签订了场地租赁合同，并取得了西山区团结街道办事处大兴社区居委会的同意。搬迁后，沿用原有全部设备，年生产时间由300天增加至360天，职工人数由85人增加至100人，混凝土年产量由40万m3曾至60万m3。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站建设项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，项目需要编制环境影响评价报告表。为此，建设单位云南方荣混凝土有限责任公司委托我单位对该项目的建设进行环境影响评价，经现场踏勘，收集相关资料，编制本报告表，以供建设单位上报环保主管部门审批。

2、工程内容及规模

（1）工程概况

现项目位于昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山（原任大福砂石料开采场），厂区中心位置地理坐标为N24°58′54.73″、E102°34′30.813″，拟设两条180型混凝土生产线及配套公用设施等，该混凝土搅拌站年生产混凝土量约60万m3，年运行360天，每天实行二班制，可满足工程需求。

现项目区建设工程内容主要包括： 

主体工程（生产区）：设有两条180型混凝土生产线，主要由配料区、搅拌区（主要安置主机（搅拌设备））及材料储存区（砂料大棚及石料露天堆场）组成；

辅助工程（办公生活区）：生产调度区（调度室、试配室等）、日常管理办公区（站长室、财务室、会议室等）、职工宿舍、食堂、试验室、保安室、配电房、

厕所等。

公用工程：停车场、厂区道路等。

环保设施：生产废水沉淀池、三级沉淀池、隔油池、化粪池、污水处理站、油烟净化设施、脉冲式除尘器、减震降噪设施等。

项目总占地面积16666.75m2，总建筑面积2000m2，详见厂区平面布置见附图1。

项目主要工程内容具体见表1-1。

表1-1  项目工程组成及占地面积

类别

工程名称

建筑面积/体积

性质

备注

主体

工程

配料区、搅拌站及地面基础

1700m2
水泥混凝土地面

两条180型混凝土生产线，配料区每条生产线设置有4个半封闭式料仓（四面封闭，进出料面为敞开式），共8个配料仓；搅拌设备2套，每套生产设备配置有5个粉料筒仓（3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个矿粉筒仓，每个筒仓容量为200t），两条生产线，共10个筒仓，每个粉料筒顶及搅拌主机顶部设有一套脉冲式收尘装置，收尘效率达99%）

砂料大棚

1000m2
半封闭式钢架大棚

对地面进行硬化处理，大棚拟采用四面用彩钢瓦封闭，进出物料口设置为敞开式。

石料堆场

3000 m2
水泥混凝土地面

对地面进行硬化处理，大棚拟采用四面用彩钢瓦封闭，进出物料口设置为敞开式。
公用辅助工程

日常管理办公区

400m2
活动板房
2层建筑，占地200m2；一层为仓库、技术部、检验室，二层为各部门办公室
综合楼

240 m2
砖混结构
3层建筑，占地面积80m2，包含食堂（50 m2）、行政办公等。已有（属原砂石料场）

职工宿舍

300m2
活动板房
2层建筑，占地150m2
变压器室
70 m2
砖混结构

1层建筑

维修车间

250 m2
砖混结构

1层建筑，对生产设备进行简单维修，不涉及用漆环节

门卫室
10m2
砖混结构

1间，约10m2，位于项目入口

配电室

20m2
砖混结构

1间，约20m2
储油罐

/

钢罐

最大储存量：2t

蓄水池

50m3
钢质圆柱储水罐

位于搅拌站南侧，供生产用水

100 m3
环保工程

生产废水沉淀池

5 m3
水泥混凝土

位于搅拌站下
三级沉淀池

300m3
位于生产区西侧出入口西侧，用于收集处理搅拌设备及车辆清洗废水

隔油池

4 m3
位于食堂处，用于处理食堂含油废水

化粪池

10 m3
位于厕所旁，用于处理冲厕废水

生活污水处理站

10m3/d

位于化粪池旁

脉冲式除尘器

12套

/

位于粉料筒仓顶部及搅拌主机顶

部，除尘效率为99%

油烟净化设施

1套

/

位于厂区食堂，净化效率75%,处理风量6000 m3/h

噪声防治措施

/

/

减震、隔声等

垃圾筒

10个

/

收集生活垃圾等

危废暂存间
1间

/

收集废机油
    （2）公用及辅助工程

a.给水

该项目地处西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山，在市政自来水供水管网的覆盖范围之内，项目所需的生活用水由市政自来水供水管网直接供给；生产用水由市政自来水供水管网供给，现厂区设置有两个的蓄水池，容积共150 m³，生产时，根据生产需要，用泵定量抽送至搅拌站进行混凝土的生产，能够保证生产用水需求。

b.排水

厂区运营期主要产生生活废水、生产废水及生产区地面初期雨水。

生活污水主要含日常生活废水及食堂废水等，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后，进入生活污水处理站，处理达标后回用作生产用水。

生产废水主要含搅拌设备清洗废水及罐车清洗废水等，搅拌设备清洗废水经搅拌设备下方设置的生产废水沉淀池沉淀处理后，通过生产废水收集沟渠进入三级沉淀池内，与罐车清洗废水一同经沉淀处理后，回用于生产。

对于生产区、砂石料堆存区的初期雨水，在生产区西侧建设一座160 m3 的初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后回用于生产。

项目无废水外排。

c.供电

现项目用电由西山区电网供给，可以满足项目的生产、生活供电。为防止意外断电，项目拟在配电室设计配置一台备用500 KW柴油发电机。

（3）主要设备

项目拟设两条生产线，搬迁后沿用西山区前卫街道办事处城中村改造十八号片区回迁安置房项目配套临时混凝土搅拌站的原有设备，主要设备清单如表1-2所示。
表1-2  主要生产设备一览表

序号

名称

规格

单位

数量
备注

1

搅拌主机

180m3/h

个

2

南方路机HZS180，设置两条生产线

2

配料机

骨料仓（大斜角方门结构）

30m3
个

4

/

皮带

NN200-B10×1000

套

1

桐乡双箭

主动滚筒

摩擦片滚筒

套

1

NFLG

传感器

HLJ-2000

套

12

中美合资常州T0LED0

振动器

MVE300/3

个

4

欧力

MVE200/3

个

2

欧力

3

斜皮带机

主动滚筒

摩擦片滚筒

个

1

NFLG

皮带

NN200-5X（4.5+1.5）-B1000

条

1

桐乡双箭

4

水称量供给系

统

水计量筒

800kg±1%

个

1

NFLG

传感器

TSH1000

套

1

中美合资常州T0LED0

5

水泥称量供给

系统

水泥计量斗

1800kg±1%

个

1

NFLG

传感器

HLJ-1000

套

3

中美合资常州T0LED0

振动器

MVE100/3

个

1

欧力

6

粉煤灰+矿粉

称量系统

粉料计量斗

800kg±1%

个

1

NFLG

传感器

HLJ-500

套

3

中美合资常州T0LED0

振动器

MVE100/3

个

1

欧力

7

外加剂称量供

给系统

计量筒（不锈钢）

100kg±1%

个

2

NFLG

传感器

TSH200

套

2

中美合资常州T0LED0

外加剂箱

0.7m3（不锈钢）

套

2

NFLG

8

主机除尘系统

脉冲式收尘器

/

套

2

每台搅拌主机自带一套脉冲式除尘系统

9

监控系统

/

套
1

/

10

电控系统操作软件

/

套
1

/

11

混凝土罐车

10 m3
辆

16

/

12

混凝土汽车泵

辆

2

/

13

装载机

/

辆

2

XGP51Ⅲ厦装

沃尔沃

注：项目区内拟设2条180型的混凝土生产线，每条生产线自带5个粉料筒仓（3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个矿粉筒仓，每个筒仓容量为200t），两条生产线，共10个筒仓，每个粉料筒顶设有一套收尘装置，收尘效率达99%。 

（4）原料及使用量

由于混凝土规格根据建设工程的需要而定，不同规格的混凝土容重不同，以生产混凝土的平均容重2.5t/m3计，根据业主提供的资料，项目年产混凝土60万 m3，则年生产混凝土150万吨。项目所需的公分石、砂、水泥、矿渣微粉、粉煤灰等原料通过市场购入专用罐车运入厂区后，通过管道，以压缩空气吹入粉料筒仓进行储存，辅以螺旋输送机。项目所需的砂石料自合格的砂石料厂采购。项目生产原料使用、供应方及能源使用情况见表1-3：

表1-3  项目生产原料组成及使用情况一览表

序号
原材料名称
年耗量(吨)
用途

来源

1

水泥
240000

主要原料
外购

2

砂料

600000

主要原料

来源于合法的砂石料场
3

石料

520000 

主要原料

4

矿渣微粉

19750
主要原料

来源于峨山德源固废综合利用有限公司

4

粉煤灰

170
主要原料

来源于昆明久长工贸有限公司

5

外加剂（聚羧酸高性能减水剂）

104.1
添加剂

来源于江苏苏博特新材料股份有限公司，塑料桶盛装置于厂区外加剂仓内

6

水

120000
生产用水

市政自来水给水管网

7

合计

1500024.1
（5）原料外加剂储存设施

项目主要进行混凝土生产，辅料使用了减水剂，即聚羧酸高性能减水剂，来源于江苏苏博特新材料股份有限公司，塑料桶盛装运输至厂区使用。厂区对于聚羧酸高性能减水剂采用储罐进行存储，地面进行硬化处理，四周设砖切墙体，做到防渗漏要求，可防止外加剂（聚羧酸高性能减水剂）发生渗漏事故。
[image: image9.emf] 
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3、劳动定员

本项目员工总人数100人，其中管理人员10人，驾驶员30人，生产人员50人（含调度、操作、场地、门卫等），试验人员10人。搅拌站年运行天数为360天，每天生产时间不超过16个小时（视订单情况而定），班制实行两班制，每天有30人在厂区住宿。
4、厂区布置

项目厂区占地面积16666.75m2，设有两条混凝土生产线，单条生产线能力为180m3/h，年产混凝土60万m3/a。根据提供的用地要求，将用地分为2个区域，分别为生产区和办公生活区。生产区位于厂区东北部，主要为搅拌区、配料区、砂石料堆场；办公生活区布置于项目区的西、南部，与预拌混凝土生产区有一定的距离，且处于上风向，可减少生产区对办公生活区噪声和粉尘的影响。厂区出入口位于西面，进场道路与乡镇道路相连，方便原料和混凝土的运输。厂区的平面布置，做到人流、物流最佳状态，最大化利用土地。

项目区内的具体平面布置见附图1。

5、依托条件

（1）交通条件

本项目区西侧出入口与乡镇公路相邻，方便原料及产品的的运输。

（2）砂石料供应

项目生产原料（砂石料）由合格的砂石料场供应，能够保证生产的需求。

6、环保投资情况

项目投入总资金为人民币2000万元，其中用于环保的约79.5万元，占总投资的3.98%。环保投资见表1-4：

表1-4 环保投资一览表（单位：万元）

序号

项目名称

数量

投资概算

备注

1

油烟净化设施（净化效率75%,处理风量6000 m3/h）

1套

1.2

新建
1

脉冲式除尘器（除尘效率为99%）

12套

24.0

沿用原有
2

石料堆场洒水抑尘系统（水泵及管网），晴天每天至少洒水5次

1套

6.0

新建
3

厂区雨污分流系统

/

5.6
新建

4

生产废水沉淀池（容积为5m3）

1个

0.4

新建
5

三级沉淀池（容积为300m3）

1个

10.0

新建
6

隔油池（4m3）
1个

0.4

新建

7

化粪池（容积为10m3）

1个

1.2

新建
8

生活污水处理站（10m3/d）
1座

10.0

新建

9

初期雨水收集池（容积为160m3）

1个

6.5

新建
10

噪声防治措施（减震垫、厂区四周2m高围墙等隔声降噪设施）

/

12.0

新建
11

垃圾筒

10个

0.2

新建
12

危废暂存间

1间

2.0

新建
合计

79.5

/

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:
    本项目属迁建项目，与项目有关的原有污染问题主要是原项目运营过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物产生的污染。
一、原项目基本情况

原项目位于昆明市西山区润城十八号地块内（已拆除的城中村官庄三组地块），厂区中心位置地理坐标为N25°0′22.98″、E102°42′19.68″，该场地位于十八号片区回迁安置房工程施工场地内，建设目的是为西山区前卫街道办事处城中村改造项目十八号地块回迁安置房建设工程供应工程所需混凝土。场地内设有两条180型混凝土生产线及配套公用设施等，年生产混凝土量约40万m3，年运行300天，每天实行二班制。

原项目于2013年委托河南蓝森环保科技有限公司编制了环评报报表，并于同年8月取得了西山区环境保护局的批复，后期运行过程中，未办理竣工验收手续。目前，由于西山区前卫街道办事处城中村改造项目十八号地块回迁安置房已基本建成，故处于停产状态，等待拆迁。
二、原项目污染物产排情况

原项目生产过程产生的污染物主要为废气、生活污水、设备及车辆清洗废水、设备噪声及固体废弃物等。其中，废气主要为砂石料堆场产生的无组织粉尘及、粉料筒仓及搅拌主机产生的有组织粉尘等；厂区生产过程产生的废水主要为设备及车辆清洗废水及少量的生活废水；产生的固体废弃物主要为沉淀池沉渣、实验室检验固废及少量生活垃圾等。
1、废气

（1）油烟

据建设单位介绍，原项目职工食堂内的厨房采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。厨房烧炒过程用油2.5kg/d，油烟产生量约为35g/h，通过处理效率为75%、处理风量为6000m3/h的油烟净化器排放浓度为1.5mg/m3，低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求。
（2）粉尘

原搅拌站营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库呼吸孔和库底粉尘、搅拌机搅拌产生粉尘、筒库抽料时放空口产生的粉尘以及沙堆风力起尘。
1）有组织排放粉尘

①粉料筒库顶呼吸孔及粉料库底粉尘

原项目厂区设有180型混凝土生产线两条，每条生产线配备5个粉料筒仓，分别为3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓及1个矿渣微粉筒仓，筒仓容重为200吨/个。根据原环评核算，营运期该部分粉尘产生量为415.8t/a。每个筒仓顶部自带有一套脉冲式除尘器（除尘效率达99%），排气量为2000m3/h，每个筒仓有效高度达18m，处理后的粉尘排放量约为4.158t/a。

②搅拌主机搅拌产生的粉尘

原项目设两台搅拌主机，根据原环评核算，粉尘产生量为57.6t/a，每台搅拌机在进料口侧面安装有集气罩，将集气罩收集到的粉尘用风机抽送到脉冲式除尘器（除尘效率为99 %）进行处理后排放（排气口离地高度为15m），风机风量为3000m3/h，粉尘排放量为0.576t/a。

综上所述，项目生产过程中，有组织粉尘主要为粉料筒仓排放粉尘及搅拌主机排放粉尘，粉尘产生总量为473.4t/a，经脉冲除尘器处理后，粉尘排放量为4.734t/a。

2）无组织排放粉尘

原项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装粉料筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。原项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，配料区采用彩钢房密封；原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式。 
①粉料筒库放空口产生的粉尘：

粉料筒仓放空口在抽料时有粉尘产生，根据原环评核算，粉尘产生量约4.05t/a。原项目于粉料筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才行驶，从而降低了粉尘的产生量。通过采取措施处理后，粉尘的排放量可减少75%，约1.01t/a。

②砂石料堆场起尘

原项目公分石露天堆放，砂料采用半封闭库堆存，堆场扬尘产生量较小。根据原环评核算，起尘量为40.0t/a，原项目砂石料堆场采取洒水措施抑制堆场扬尘量，使粉尘排放量减少85%，则粉尘排放量为6.0t/a，呈无组织排放。

③汽车动力起尘量

原项目厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。根据原环评核算，原项目汽车动力起尘量约为4.69t/a。
3）项目粉尘年总排放量

经上述计算可知，原项目合计粉尘排放量为16.434t/a，其中有组织排放量为4.734t/a，无组织粉尘排放量为11.7t/a。
另外，还有少量的汽车尾气、备用发电机尾气及异味产生，呈无组织排放。

2、废水

（1）生活污水
据建设单位介绍，原项目生产期间工人为85人，厂内设有一食堂，实行两班制，厂内设职工宿舍，每天有30人在厂区住宿。生活污水主要是员工食堂废水以及职工宿舍员工生活污水。
● 职工生活废水：
①食堂废水

据建设单位介绍，原项目食堂每天为员工提供两餐，食堂废水产生量约为3m3/d，900t/a。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐，废水经隔油池处理后，通过生活污水收集沟渠进入厂区三级沉淀池内，经沉淀处理后回用于生产。

②职工生活污水

原项目职工生活污水产生量约为2m3/d，600t/a。通过生活污水收集沟渠进入

厂区三级沉淀池内，经沉淀处理后回用于生产。
●冲厕废水
原项目冲厕废水量约为1.5 m³/d，450t/a，经化粪池收集处理后，定期委托环卫部门清运处置。

综上，原项目生活污水产生总量为6.5m³/d，合1950t/a。根据《产排污系数手册》，污水中CODcr约为400mg/L、BOD5约为160mg/L、SS约为200mg/L、NH3-N为60mg/L、TP约为6mg/L、动植物油约为30 mg/L。其中，食堂废水经隔油池处理后，与职工宿舍废水经生活污水收集沟渠一同进入三级沉淀池，经沉淀处理后回用于生产用水，冲厕废水经化粪池收集处理后，定期委托环卫部门清运处置。

（2）生产废水
据建设单位介绍，原项目生产过程对设备和装运混凝土罐式货车进行清洗，罐式货车清洗废水量约为7m3/d，进入三级沉淀池（324m3）处理后回用于生产。搅拌设备清洗废水量为2m3/d，进入生产废水沉淀池（2 m3）沉淀后随厂区水沟流入三级沉淀池处理后回用于生产。冲洗废水量为9 m3/d，2700 m3/a。

（3）生产区初期雨水

原项目在生产区、露天石料堆场四周设置雨水集、排水沟，并在项目区东侧入口旁设置一个初期雨水收集池收集生产区初期雨水，后期雨水经排水沟外排，初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产。

3、噪声

原项目主要噪声源为装载机、搅拌机、电动机等设备运转时产生的机械噪声等，其产生的噪声约80～92dB(A)，进出场地的汽车声也会影响场内声环境质量，声级值约为80dB(A)。具体噪声值及拟采取的措施见表1-5所示。

表1-5   主要噪声源排放及治理措施

噪声源名称
声级dB(A)
治理措施
装载机
90

厂界四周设置围墙隔声
搅拌机
92

集中布置，围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等
电动机
85

集中布置，围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等
水泵
80

围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等
备用发电机

85

设置于配电房内，墙体隔声及安装减震垫

车辆噪声
80

厂区慢速行驶，禁止鸣笛

在采取措施治理后，原项目噪声对环境的影响在可接受的范围内。

4、固体废物
原项目固体废物主要为少量生产垃圾、生活垃圾、化粪池污泥、检验产生的固废及危险废物。

生产废物：主要是搅拌机、罐车内残留的废渣以及生产废水沉淀池、三级沉淀池及初期雨水收集池会产生一定的沉淀物。根据原项目运营情况，搅拌机内产生量约为0.6t/d，180t/a，随设备清洗水进入生产废水沉淀池，清掏后回用于生产；罐车内的残渣（约0.8 t/d，240t/a）与洗车产生的污泥（约0.05 t/d，15t/a）一起进入三级沉淀池，清掏后用于周边施工场地回填；初期雨水收集池内会产生沉积物，产生量约为3.5 t/a，清掏后用于周边施工场地回填；除尘器内的粉尘量约为468.67t/a，统一收集后回用于生产。

生活垃圾：据调查，原项目生活垃圾产生量约为50kg/d，15t/a。垃圾定点堆放，委托环卫部门及时清运。
食堂泔水：原项目食堂产生少量的泔水，产生量约为10kg/d，约3t/a，塑料桶收集后，供养殖企业加工后作为养殖饲料。
化粪池污泥：原项目化粪池污泥产生量约5kg/d，约1.5t/a，委托环卫部门定期清掏。
检验固废：据调查，原项目检验产生的废混凝土块约2t/a，用于周边施工场地回填。

危险废物：原项目内设有维修车间，主要对生产设备及运输车辆进行维修，维修过程中废机油及含油废棉布产生量约为0.4t/a，废机油用油桶收集，含油废棉布经统一收集后，存放在危险废物暂存间内，委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置。
三、存在的主要环境问题如下：

据调查，原项目目前已处于停产状态，原项目区除少量值守人员的办公生活废水外，无其它污染物排放。项目迁建后，原场地不再使用，作为原片区回迁安置房的建设用地，相关污染也将随之结束。原项目产生的少量办公生活废水委托环卫部门清运、处置；拆迁过程产生的固体废物进行分类收集，可利用部分进行回收利用，其余部分按照相关部门的要求运至指定地点处置。新的混凝土搅拌站将在原有环保措施的基础上，对办公生活废水进行收集处理，采用地埋式一体化

污水处理站处理达标后回用于生产，石料堆料场采取“三防”措施，并确保各污染物达标排放。
根据现场调查，本项目拟选址地块原为任大福砂石料开采场，该区域存在的主要环境是：原砂石料开采场有部分采空区进行了植被恢复，但仍有部分尚未恢复，存在一定程度的水土流失现象；原砂石料开采场的部分砂料加工设备尚未拆除。上述工作由任大福砂石料开采场完成。



表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

西山区位于有“高原明珠”之称的滇池湖畔，因辖区内著名的风景名胜区“西山”而得名，历史悠久，人文荟萃，东南临碧波荡漾的滇池，东接官渡区，北与五华区、富民县接壤， 西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县，全区国土总面积791.14平方千米，城市建成区面积46平方公里，辖10个街道办事处、98个社区，常住人口76.24万，是昆明市面积最大的主城核心区，也是省领导机关驻地最集中的区域，更是建设区域性国际城市的主战场,是“云南省工业十强县”和“云南省县域经济发展十强县”之一。

团结街道办事处位于昆明市西郊，距昆明市中心12～35公里，东与普吉、黑林铺、马街街道办事处接壤，南靠安宁市的太平镇、连然镇，以及西山区的碧鸡街道办事处；西与安宁市的温泉镇、青龙镇，禄丰县的勤丰营镇、碧城镇相接；北与富民县的大营镇，五华区的沙朗白族乡相邻。

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组，项目中心地理坐标为北纬24°58′54.73″、东经102°34′30.813″，（项目区地理位置图见附图2）。项目区东面约190m处乡镇道路，项目进厂道路与该乡镇道路相连。项目区东面约20m处为免烧砖厂，西北面约140m处为石照壁居民小组5户散户，东北面230m处为石照壁小组居民区、920m处为发禄村，西北面830m处为三节桥村、1000m处为明朗水库（项目区周边状况示意图见附图3）。

2、地形、地貌

西山区地处昆明的西南部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，这里为滨海——浅海环境，该地质区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙进行溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。
团结街道办事处地势北高南低，有高原山地、河谷地带、山间小盆地等多种地貌，地形起伏明显，盆岭相间，山脉交错，最高海拔2622米（风摆山），其次是妥吉的状元山2555米，最低海拔1731米（蔡家居委会的石楼梯），平均海拔2195米。

3、水文

项目所在西山区水系属金沙江水系，水资源丰富，区内入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。滇池北部有东西向长3.5km的海埂，海埂以北为草海，为滇池的内海水域，水面积约为12km2，湖岸线长约25km。西山区境内有螳螂川、老运粮河等14条大小河流。

团结街道办事处境内水系属金沙江水系，主要河流有永胜河、利者河、马水河、明朗河，流域面积254.8平方公里。
项目区周围最近的地表水体为项目区北面110m处的明朗河，项目附近的明朗河河段处于明朗水库下游1000m处，明朗水库是一座以供水为主，兼有灌溉的综合利用工程，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类，明朗河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。本项目处于明朗水库下游，不在明朗水库的汇水区范围内。
4、气候、气象

西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。
团结街道办事处境内属北亚热带半湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温13℃～15℃，年均降雨量800～1200毫米之间（2000年～2010年在600～900毫米），无霜期平均为239天，年平均日照为2200小时左右，太阳辐射量为123.1千卡/平方厘米。
5、植被及生物多样性

项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物。

团结街道办事处境内林木资源丰富，林地面积510000亩，占土地面积的80%，森林覆盖率75.3%，被誉为“天然的氧吧”和“昆明的后花园”。境内有亚热带半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林、落叶阔叶林、人工林等，有松子种植1000余种，193科，42属。其中列入国家保护的珍惜濒危植物有8科、8种，列入省级保护植物14科、19种。优势树种有云南松、华山松、臭椿、云南油杉、柏树、樟树、楸木7种，古树名木有云南山茶、山玉兰、滇朴、兰桉。林中有兽类100余种，鸟类500余种。

项目区周边植被覆盖率较高，主要为柏树及低矮灌木，调查范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。

受开发建设和人为活动影响，项目用地范围内现状植被主要为少量的灌木，植被较为单一，生态环境自我调节能力低。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于昆明市西山区团结街道办事处，根据《云南省空气环境质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年昆明主城区空气质量优良天数为362天，轻度污染天数4天。空气质量日均值达标率98.9%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

项目地处昆明郊区，环境空气质量良好，环境自净能力较高，空气环境质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水质量现状

项目区周围最近的地表水体为项目区北面110m处的明朗河，项目附近的明朗河河段处于明朗水库下游1000m处。明朗水库是一座以供水为主，兼有灌溉的综合利用工程，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类，明朗河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。根据《2016年昆明水资源公报》，柴河、中坝塘、桂花箐、明朗、木戛利、野牛6座水库水质为Ⅲ类，水质良好，但不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水要求。项目附近的明朗河河段与明朗水库的距离不远，区间无较大水污染源，故明朗河的水质现状为Ⅲ类，水质良好。
3、声环境质量现状

项目所在区域为一般农村地区，根据声功能区划，该区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区。根据《2016年昆明市环境状况公报》，昆明主城区区域环境昼间噪声平均值为53.5分贝，声环境总体水平达二级，噪声总体水平与去年持平。
项目区虽然有乡镇柏油公路，但车流量较小。周边除了交通噪声及居民点产生的生活噪声外，基本没有其它噪声源，评价区内声环境质量优良，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

项目所在区域为昆明市郊区，项目区周边植被较好，主要为柏树及低矮灌木，生态环境自我调节能力高。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目区周围主要环境敏感点为项目区西北面约140m处为石照壁居民小组5户散户，东北面230m处为石照壁小组居民区、920m处为发禄村，西北面830m处为三节桥村、1000m处为明朗水库。项目具体保护目标见表3-1所示。
表3-1  项目主要保护目标

保护目标

受影响人数

与项目区位置关系

距离
（m）

保护级别

石照壁小组

5户（22人）

西北
140

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
25户（108人）

东北

230

三节桥村

40户（192人）

西北
830

发禄村
52户（228人）

东北
920

明朗河
－

北

110

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境

项目区周围最近的地表水体为项目区北面110m处的明朗河，项目附近的明朗河河段处于明朗水库下游1000m处。明朗水库是一座以供水为主，兼有灌溉的综合利用工程，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类，明朗河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。标准限值如表4-1：

表4-1   地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

COD
BOD5
NH3-N

TP

石油类

大肠杆菌

Ⅱ类标准

6～9

≤15

≤3

≤0.5

≤0.025

≤0.05

≤2000
2、环境空气质量

项目区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如表4-2：

表4-2   环境空气质量标准（二级）

区域名

执行标准

级别

污染物指标

单位

标准限值

小时

日均

年均

项目所在区域

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级

标准

SO2
ug/m3
500

150

60

PM10
---

150

70

PM2.5
---

75

35

NO2
200

80

40

TSP

---

300

200

NOX
250

100

50

3、噪声

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，标准值见表4-3。 
表4-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

项目

昼间

夜间

2类标准
60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

（1）油烟排放标准

项目区设有食堂，设置2个灶头，其排气罩灶面总投影面积大于3.3m2，故油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中型标准，标准值见表4-4。
表4-4  饮食业油烟排放标准

规模

净化设施最低去除效率（%）

最高允许排放浓度（mg/m3）

中型

75
2.0

（2）粉尘排放标准

1）有组织粉尘

①项目营运期搅拌主机顶部除尘器排口、水泥筒仓顶部除尘器排口执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准：颗粒物有组织排放监控浓度限值≤20mg/m3；

②粉煤灰、矿粉筒仓除尘器排口执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物有组织排放监控浓度限值≤120mg/m3。

2）无组织粉尘

项目营运期无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放浓度限值，即：厂界颗粒物≤0.5mg/m3；

2、废水

项目营运过程中，生产废水经沉淀池处理后回用于生产过程；生活污水主要含食堂废水、职工宿舍废水及冲厕废水，其中，食堂废水经隔油池处理后，与职工宿舍废水、冲厕废水一起进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理达《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）后回用于生产。项目废水不外排。
表4-5  混凝土用水标准

项目
预应力混凝土
钢筋混凝土
素混凝土
pH值
≥5.0

≥4.5

≥4.5

不溶物（mg/L）
≤2000

≤2000

≤5000

可溶物（mg/L）
≤2000

≤5000

≤10000

Cl-（mg/L）
≤500

≤1000

≤3500

SO42-（mg/L）
≤600

≤2000

≤2700

碱含量（mg/L）
≤1500

≤1500

≤1500

3、噪声

项目运营期，噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表4-6。

表4-6   工业企业厂界噪声排放标准    单位：Leq〔dB(A)〕

类别

昼间

夜间

2

60

50

4、固体废弃物

①项目运营期固废有检验产生的废弃块、沉淀池沉渣及生活垃圾等，属一般固体废物，执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》。

②项目厂区设维修车间，对厂区搅拌设备进行简单维修，在维修过程中，会产生少量的废机油及含油废棉布，属危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：

项目营运过程中，生产废水经沉淀池处理后回用于生产过程；生活污水主要含食堂废水、职工宿舍废水及冲厕废水，其中，食堂废水经隔油池处理后，与职工宿舍废水、冲厕废水一起进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理达《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）后回用于生产。项目废水不外排。总量控制建议指标如下：
1、废水

废水产生量：6098.4m3/a（生活污水2534.4m3，生产废水3564 m3），COD产生量1.014t/a，氨氮产生量0.152t/a，总磷产生量0.015t/a。由于项目废水不外排，故不设废水总量控制指标。

2、废气

废气排放量：22464万m3/a。
工业粉尘排放量：24.075t/a，其中有组织排放量为5.684t/a，无组织粉尘排放量为18.391t/a。
3、固废

固体废物处置率：100%。 




表五、建设项目工程分析

	一、施工期工艺流程简述（图示）

云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站迁建项目拟建于昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山，建设工期为3个月。本项目施工组织方案如下：
（1）场地情况及营地布设
项目所在地交通方便，项目施工人员预计约为20人/d，施工区不设施工营地，施工人员不在施工场地食宿，施工场地设置临时旱厕处理粪便污物。

（2）“三场”设置情况
项目施工期使用少量商品混凝土，施工场地内不设混凝土搅拌场所；项目拟建场地由出租方进行平整，施工期开挖量较小，土石方可实现内部平衡，施工不设专门的取土场和采石场；项目区不设机修场地，设备故障时均运至附近的修理厂进行维修。
（3）施工方式

项目施工期不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在基础开挖阶段以机械施工为主，人力施工为辅，使用的施工机械主要为挖掘机；在建构筑物建设阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等，材料运送主要使用提升机；厂房装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。由于不同施工阶段所采用的施工方式不一样，因此所带来的环境问题也各异，但项目施工期对环境的影响具有短暂性，工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失。
施工流程及产污节点示意图见图5-1。
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图5-1    施工流程及产污节点示意图

二、施工期污染工序和源强核算

（1）废水

根据施工期产污节点分析，项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

1）施工废水

项目施工期混凝土用量不大且使用商品混凝土，施工废水主要来源为施工过程中混凝土养护、施工机械设备的清洗及场地冲洗等。本项目工程量较小，施工废水产生量不大，废水中主要污染物为SS，拟设置小型沉淀池进行简单沉淀处理，处理后可回用于施工场地和运输道路降尘洒水，施工废水不外排。 
2）施工人员生活污水

项目施工期不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿。施工人员生活污水主要为洗手产生的污水，污水中主要污染物为SS，水质较为简单，经设置临时沉淀池收集处理后，用于施工场地洒水降尘，废水不外排。

（2）废气
施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气、少量的焊接烟尘及建筑涂料废气。

1）施工扬尘
建设项目施工中，材料运输和装卸、场内道路修筑、建筑材料堆场等，都将产生粉尘。当风速超过2.5m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。通过设置施工围挡，并采取洒水降尘的措施，可有效减小施工扬尘的产生量。

2）施工机械废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆行驶产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后产生的废气，其主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，间隙性排放。项目施工场地较为空旷，扩散条件较好，污染废气不会产生局部浓度过高的情况。

3）焊接烟尘

施工过程中需进行局部焊接而产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量较小，排放较分散，为无组织排放。

    4）建筑涂料废气

建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害；建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类、等多种挥发性有机物。有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。
（3）噪声
施工期噪声主要来自工程施工机械和运输设备。主要噪声源有挖掘机、电焊机、切割机以及运输车辆等，噪声强度均在76~90dB(A)之间。施工期各施工机械噪声源强如表5-1所示。

表5-1  施工机械噪声值
设备名称

噪声级dB(A)

挖掘机

76-90

电焊机

80-85

切割机

85-90

电钻

85-90

磨光机

85-90

中型载重汽车

79-85

轻型载重汽车

76-80

（4）固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要来源于场地平整、地基开挖产生的土石方，建筑垃圾以及少量生活垃圾。

项目主要建构筑物依地势而建，工程量较小，挖方量不大，开挖的土石方可以全部回填利用，实现场内平衡。项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方。
项目施工期建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等，项目工程量不大，建筑垃圾产生量不大。建筑垃圾分类收集，避免混合堆放，以提高建筑垃圾的综合利用率，减小处置难度。可回收重复利用的建筑垃圾一般占产生量的30%左右，主要为废弃铁质或木质建材，收集后外售给废品收购站；其余建筑垃圾属于较难回收利用部分，主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣等，由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。
施工期施工人员不在现场住宿生活，产生的生活垃圾不多。现场平均每天有20人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.1kg/d·人计算，施工人员产生的生活垃圾约为2kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为0.18t。生活垃圾统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点处置。

三、运营期工艺流程简述（图示）

1、主要工艺流程
云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站迁建项目主要进行混凝土生产，搬迁后，沿用原有全部设备，年生产时间由300天增加至360天，职工人数由85人增加至100人，混凝土年产量由40万m3曾至60万m3。项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量，泵送入混凝土车，最后送建筑工地。

该搅拌站砂、石提升以皮带输送方式完成。水泥、矿粉、粉煤灰则以压缩空气吹入散装粉料筒仓，辅以螺旋输送机给各粉料秤斗供料，搅拌用水采用压力供水。该搅拌站添加的外加剂主要为减水剂。其工艺流程为：生产厂家专车运至本项目的散装水泥、矿渣微粉和粉煤灰通过封闭的管道分别输送入水泥、矿渣微粉和粉煤灰筒仓；外购来的石料堆存于密闭钢架大棚内（大棚设置为四面用彩钢瓦封闭，进出物料口设置为敞开式），堆场面积为3000m2；砂料、石粉等堆放于密闭钢架大棚内（大棚设置为四面用彩钢瓦封闭，进出物料口设置为敞开式），堆场面积为1000m2；配料仓为彩钢瓦密封结构（四面封闭，进料面为敞开式）。项目区占地16666.75 m2，项目堆场及生产区建筑面积为5700m2。需进行生产时，砂料、石料按需要的量根据一定比例用装载机铲装至骨料仓进行配料，再通过皮带送入计量仓，最后送至搅拌主机，同时水泥、粉煤灰和矿渣微粉按一定比例通过管道放入搅拌机，加水进行搅拌；项目方根据需方所需的混凝土规格和数量进行配料，待各种原料充分混合后，混凝土从搅拌机中放入重型罐式货车或拖式混凝土泵运至各施工场地使用。项目区设置检验室，对每批次的混凝土进行检验，检验包括对拌和物性能（坍落度、扩展度、凝结时间、容重等）、力学性能（抗压强度、抗

折强度、抗弯强度、劈拉强度等）、耐久性能（早期抗裂性能、冻融、抗渗等）和长期性能（收缩和徐变）的检验。
该搅拌站内设有两条180型全自动化生产线，年产60万m3混凝土。主机为南方路基HZS180，生产工艺先进，污水沉淀循环使用，粉尘采用脉冲式除尘器处理。其生产工艺流程及产污环节见图5-2：
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图5-2   项目工艺流程及产污环节图
云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站迁建项目每年生产物料平衡见图5-3。
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图5-3    项目物料平衡图

主要污染工序：
云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站迁建项目在运营期间的主要污染工序见表5-2所示。

表5-2  营运期主要污染工序一览表

污染类别

编号

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

G1
工艺粉尘

运输、输送及搅拌过程

粉尘

废水

W1
生活污水

职工生活

COD、NH3-N等

W2
冲洗废水

整个生产过程

SS

噪声

N1
生产设备噪声

工作过程

机械噪声

固废

S1
生活固废

职工生活

生活垃圾

S2
生产固废

整个生产过程

剩余混凝土、沉淀池沉渣等

S3
检验固废

检验室

废混凝土块

S4
污泥

化粪池、污水处理站

污泥

S5
泔水

食堂

泔水

S6
危险废物

维修车间

废机油
四、运营期环境影响因素：

1、废气

云南方荣混凝土有限责任公司混凝土搅拌站迁建项目运营期间废气主要污染源是生产过程中产生的粉尘、食堂油烟、备用柴油发电机发电产生的废气、汽车尾气及外加剂、卫生间等产生的异味等。
1、油烟

项目厂区内设置的职工食堂内的厨房采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为2个，采用液化气加热。按人员100人次计算，人均日使用油用量约15 g/人·餐，项目每天供应两餐，每天耗油3.0kg/d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，烧炒时间按2个小时计算，则油烟产生量为42.45g/h，项目食堂拟安装油烟净化设施，处理效率为75%，处理风量为6000m3/h，项目食堂油烟排放浓度为1.77mg/m3（排放量为7.64kg/a），排放浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求。烟气由设置于厂区厨房的专用烟道排放，排放量较小，属间歇性排放。

2、粉尘

该搅拌站营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒库呼吸孔和库底粉尘、搅拌机搅拌产生粉尘、筒库抽料时放空口产生的粉尘以及沙堆风力起尘。

1）有组织排放粉尘
①粉料筒库顶呼吸孔及粉料库底粉尘

该搅拌站厂区设有180型混凝土生产线两条，每条生产线配备5个粉料筒仓（3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓及1个矿渣微粉筒仓），筒仓容重为200吨/个。每个筒仓顶部自带有一套脉冲式除尘器，排气量为2000m3/h，每个筒仓有效高度达20m。在往粉料筒仓中添加水泥、粉煤灰和矿渣微粉时其顶部会产生粉尘，根据类比同类型的“云南国资水泥红河有限公司40万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收监测报告（2013年5月由红河州监测站编制，云南国资水泥红河有限公司40万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目位于开远市平坝山，厂区设置2条180型混凝土生产线，年产混凝土40万m3，每条生产线配制5个粉料筒仓，其中3个筒仓，1个粉煤灰筒仓及1个矿渣微粉筒仓，每个筒仓容量均为200t，且每个筒仓顶部自带一套脉冲式除尘器，除尘效率达99%）”。项目粉料筒仓拟采用的除尘方式如下：粉料筒仓底部采用负压吸风收尘装置，与粉料筒仓顶部呼吸孔共用一套布袋除尘器，该收尘器的核心部件具有较高的除尘能力。根据设备生产企业提供的产品资料，该收尘器的除尘效率可以达到99％以上，该部分粉尘产

生及排放情况如表5-3：
表5-3  粉料筒仓粉尘产生及排放情况表

筒库规格

数量

除尘

设施

排风量

（m3/h）

入口浓度

（mg/m3）
排放

浓度(mg/m3)

粉尘产生量（t/a）

粉尘排放量（t/a）

除尘效率(%)

水泥筒仓（容量200t）

6套

脉冲式除尘器

2000×6

1856

18.56

128.4

1.284

≥99

粉煤灰筒仓（容量200t）

2套

脉冲式除尘器

2000×2

8463

84.63

195

1.95

≥99

矿渣微粉筒仓（容量200t）

2套

脉冲式除尘器

2000×2

7634

76.34

175.8

1.758

≥99

由上表知，厂区各粉料筒仓产生的粉尘经自带的除尘效率≥99 %的脉冲式除尘器进行除尘处理后，通过筒仓顶部的排气孔排出时，单个水泥筒仓最大排放浓度为18.56mg/m3；单个粉煤灰筒仓最大排放浓度为84.63mg/m3；单个矿渣微粉筒仓最大排放浓度为76.34mg/m3。该搅站年工作天数为360天，每天16h，则单个水泥筒仓粉尘排放量为37.12g/h，约0.214t/a；单个粉煤灰筒仓粉尘排放量为169.26g/h，约0.975t/a；单个矿渣微粉筒仓粉尘排放量为152.68g/h，约0.879t/a；厂区设有180型混凝土生产线两条，共配置6个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓及2个矿渣微粉筒仓，则水泥筒仓粉尘排放总量为1.284t/a，粉煤灰筒仓粉尘排放总量为1.95t/a，矿渣微粉筒仓粉尘排放总量为1.758t/a。由此可计算得，本项目营运期筒仓粉尘产生量为499.2t/a，排放量约为4.992t/a。
根据类比结果，项目水泥筒仓顶部粉尘的排放能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）最高允许排放浓度≤20mg/Nm3，粉煤灰筒仓及矿渣微粉筒仓顶部《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2有组织排放浓度限值，即最高允许排放浓度≤120mg/m3的要求。

②搅拌主机搅拌产生的粉尘

各种物料进入搅拌主机进行搅拌时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。项目设两台搅拌主机，每台搅拌机在进料口侧面拟安装集气罩，将集气罩收集到的粉尘用风机抽送到脉冲式除尘器（除尘效率为99 %）进行处理后排放（排气口离地高度为15m），风机风量为3000m3/h。根据类比同类型项目，搅拌主机搅拌时粉尘产排情况见表5-4：

表5-4   搅拌机粉尘产生排情况一览表

除尘设施

数量
排风量（m3/h）
入口浓度（mg/m3）
排放浓度(mg/m3)
粉尘（t/a）
除尘效率

(%)
产生量
排放量
脉冲式除尘器

2套
3000×2
2000
20
69.2

0.692

99

由上表知，搅拌主机产生的粉尘浓度约2000mg/m3，经设置的脉冲除尘器处理后，排放浓度为20mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的要求，即最高允许排放浓度≤20mg/Nm3。项目单台搅拌主机的粉尘排放量为60g/h，项目年工作天数为360天，每天16h，单台搅拌主机搅拌时粉尘排放量约为0.346t/a，项目区内设有两台搅拌机，则粉尘排放总量为0.692t/a。由此可计算得，本项目营运期搅拌主机粉尘产生量为69.2t/a，排放量约为0.692t/a。
综上所述，项目生产过程中，有组织粉尘主要为粉料筒仓排放粉尘及搅拌主机排放粉尘，粉尘产生总量为568.4t/a，经脉冲除尘器处理后，粉尘排放量为5.684t/a。

在实际运营过程中，由于除尘器故障或破损，出现非正常排放情况。最不利的情况是粉煤灰筒仓除尘器损坏，粉尘出现直排的情况，排放速率可高达16.926kg/h，排放浓度最高可达8463mg/m3，远远超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的要求，会对环境空气产生极大的不利影响。因此，建设单位应指派专人对除尘器进行维护、更换，保证其除尘效果。
2）无组织排放粉尘

本项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装粉料筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，配料区拟采用彩钢房密封；原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式。 
①粉料筒库放空口产生的粉尘：

粉料筒仓放空口在抽料时有粉尘产生。根据项目实际运营情况，每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg。本项目水泥、粉煤灰和矿渣微粉均为筒库储藏，其年消耗总量259920吨，根据调查，项目车辆运输量为20t/车，全年运输车辆次为12996辆次，放空口产生粉尘约0.5kg/辆.次，粉尘产生量约6.498t/a。项目拟于粉料筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待
每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。通过采取措施处理后，粉尘的排放量可减少75%，约1.625t/a。

②砂石料堆场起尘

项目运营过程中，砂石料采用半封闭库堆存，堆场扬尘主要为砂料堆场产生，产生量较小，约为堆放总量的0.01%，而堆场砂料年堆放量为60万吨，则项目堆场年起尘量为60t，项目堆场拟设置为半封闭式彩钢棚，抑制堆场扬尘量，经半封闭式彩钢棚阻隔后，可使粉尘排放量减少85%，则粉尘排放量为9t/a，呈无组织排放。
③汽车动力起尘量

车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

      V：汽车速度，km/h；

      W：汽车重量，吨； 

      P：道路表面粉尘量，kg/m2
本项目车辆在厂区内行驶距离按150m计，平均每天发车空、重载各100辆次；空车重约10.0t，重车重约39.0t，以速度20km/h行驶。根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2的起尘量计，则经计算，项目汽车动力起尘量约为7.766t/a。

3）项目粉尘年总排放量

经上述计算可知，项目合计粉尘排放量为24.075t/a，其中有组织排放量为5.684t/a，无组织粉尘排放量为18.391t/a。

3、项目备用柴油发电机废气

本项目拟设一台快速启动的应急柴油发电机为第备用电源，在停电的情况下保证重设备正常生产时的供电，使用时间不能确定（一般一年使用3-5次），产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等，产生量不定，发电机放置于配电房内，发电
机配有消声器和废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由发电机自备的排气管排出
配电房。

4、汽车尾气

其次运输车辆进出过程中产生的少量汽车尾气。汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，排放量不大，属无组织间歇性排放。

另外，项目使用的外加剂、厕所也会产生少量的异味，呈无组织排放；储油罐进油及车辆加油过程会产生少量的油气，呈无组织形式排放。

2、废水

a、废水来源

项目运营期废水来源为生活污水、生产清洗废水两部分。废水来源如下：

（1）生活用水及废水
项目生产期间，工人为100人，厂内设有一食堂，实习两班制，每天有30人在厂区住宿。厂内设300 m2的职工宿舍，生活污水主要是员工食堂废水以及职工宿舍员工用水。

● 职工生活废水：
①食堂废水

本项目食堂每天为员工提供两餐，按100名员工计算，平均每人每天在食堂用餐一顿，水量以40L/(d·人)计，约为4.0m3/d，排水量按用水量的80％计，约为3.2m3/d，960t/a。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐，废水经隔油池处理后，与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站处理后回用于生产。
②职工宿舍员工用水

本项目班制采用二班制，夜班以30名员工计，水量以60L/(d·人)计，则职工宿舍员工用水量约为2.4 m3/d，排水量按用水量的85％计，约为2.04m3/d，612t/a。该部分废水进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站处理后回用于生产。
●冲厕废水

项目冲厕用水均为6L/人·次，项目区内100人，约3次/（人·d），废水量为1.8 m³/d，540t/a，经化粪池收集处理后进入生活污水处理站处理后回用于生产。

综上，项目区生活污水产生总量为7.04m³/d，合2534.4t/a。根据《产排污系数手册》，污水中COD约为400mg/L、BOD5约为160mg/L、SS约为200mg/L、NH3-N
为60mg/L、TP约为6mg/L、动植物油约为30 mg/L。其中，食堂废水经隔油池处
理后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站处理后回用于生产。
项目拟设1座4m3的隔油池用于处理食堂含油废水，拟设1座10m3的化粪池用于处理生活污水。根据《环评手册》中常用污水处理设备对污染物的去除情况，化粪池水污染物去除率分别为：COD：15%、BOD5：9%、SS：30%、NH3-N：3%，隔油池对动植物油的去除效率为90%，预处理前后项目生活污水水质情况如表5-5所示：

表5-5  预处理前后水质情况一览表

项目

产生量（m3/a）

污染物
名称

化粪池处理前

化粪池处理后

浓度（mg/L）

产生量

（t/a）
浓度（mg/L）

排放量（t/a）
生

活

污

水
2534.4

COD

400

1.014

340

0.862

BOD5
160

0.406

146

0.37

SS

200

0.507

140

0.355

NH3-N

60

0.152

58

0.147

TP

6

0.015

6

0.015

动植物油

30

0.076

3

0.008

根据现场调查，项目不具备污水排放条件，从节约用水的角度考虑，环评提出项目自建一座规模为10m3/d的地埋式一体化污水处理站处理项目生活污水。生活污水经隔油池、化粪池预处理，并经污水处理站处理后回用作生产用水。

本环评建议项目采用AO生物处理工艺处理项目废水，其对污染物的去除效率较好，运行稳定，该工艺对各污染物的去除效率见表5-6。

表5-6  AO生物处理工艺对污染物的去除效率
项目
COD 

BOD5
SS

氨氮
TP（以P计）
去除率（%）
82
90
93

70

30

污水处理站工艺流程见图5-4所示。
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图5-4  AO生物处理工艺流程图
经自建污水处理站处理后，项目废水中各污染物浓度分别为：COD61.2mg/L，BOD514.6mg/L，SS9.8mg/L，氨氮17.4mg/L，总磷2.1mg/L（以P计），能满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）要求。

（2）生产用水及废水
①冲洗废水
生产过程对设备和装运混凝土罐式货车进行清洗，根据类比同类型项目，罐式货车清洗用水按450L/辆.d计，20辆车用水量为9m3/d，排水量按用水量的90％计，故排水量为8.1m3/d，进入三级沉淀池处理后回用于生产。搅拌设备清洗水按2m3/d计；排水量按用水量的90％计，故排水量为1.8m3/d，进入生产废水沉淀池沉淀后随厂区水沟流入三级沉淀池处理后回用于生产。冲洗用水总用水量为11m3/d，排水量为9.9m3/d，3564t/a。

②搅拌用水

根据项目业主提供的资料，项目年用水量为120000 m3，每天平均用水量为333.33m3，其中，有18.92m3来自于经污水处理站处理后的生活污水、经沉淀处理后的冲洗废水及初期雨水，需补充的新鲜用水量为314.41m3。
（3）场区降尘用水

从项目平面布置来看，项目区晴天需洒水降尘的面积（主要为砂料堆场及生产区）约5700m2，项目年运营360天，晴天以220天计，洒水量约2L/ m2·次，每天洒水不少于5次，洒水量约10L/ m2·d，则降尘用水量约57m3/d。

b、项目日最大用水量

项目每天用水量详见表5-7所示。

表5-7  项目运营期用水量核算表
用水项目

用水指标

用水单位

用水量

备注

1.生产用水

车辆清洗用水

0.45m3/ 个·d

20辆

9 m3/d

废水处理后回用作生产用水
搅拌设备清洗用水

/

/

2.0m3/d

混凝土生产用水

/
/
333.33 m3/d

/

小计1

日需水量

344.33m3/d

/

2.生产配套及生活用水

食堂用水

40L/人·d

100人

4.0m3/d
废水处理后回用于生产用水
职工宿舍员工用水

60L/人·d

30人

2.4 m3/d
冲厕用水

6L/人·次
100人，每人每天3次

1.8 m3/d
场区降尘洒水

10L/m2·d

5700 m2
57m3/d

小计2

日需水量
65.2m3/d

合计

409.53m3/d

按最大日供水

c、废水处理

项目运营期间产生的生活污水及生产废水，其中，生活污水主要含食堂废水、职工宿舍废水及冲厕废水，食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站处理后回用作生产用水；少量设备和车辆的清洗废水经沉淀后回用于生产。综上，项目运营期不会有废水外排。从保护环境的角度出发，实现污水资源化，使污染物就地消纳转化。

d、生产区初期雨水

项目在生产过程中，少量原料及粉尘掉落于地面，雨天下雨冲刷地面时，雨水中含有的少量颗粒物主要为泼洒物料及扬尘颗粒。鉴于此，本环评提出在生产区四周设置雨水集、排水沟，并在生产区西侧设置一个初期雨水收集池收集生产区初期雨水，后期雨水经排水沟外排。

①单点最大初期雨水量

项目区年初期雨水量计算如下：

Wi=S×Q×α×10-3×1/4

式中：

Wi——初期雨水量（m3/次）；

Q——日最大降雨量，西山区的日最大降雨量为153.3mm；

α——地表径流系数，项目区有一定面积的硬化地表，α值取0.6；

S——汇水面积（m2）。项目生产区及石料露天堆场占地面积5700m2；

经计算可得到项目区的初期雨水量约为131.07m3/次，因此，初期雨水收集池的容积不应小于160m3，以保证能满足初期雨水收集要求。厂区初期雨水经收集沉淀处理后，晴天回用于生产用水，不外排。

②年均初期雨水量

项目区年初期雨水量计算如下：

Wi=S×Q×α×10-3×1/4

式中：

Wi——初期雨水量（m3/年）；

Q——日最大降雨量，西山区的年均降雨量为1000.5mm；

α——地表径流系数，项目区有一定面积的硬化地表，α值取0.6；

S——汇水面积（m2）。项目生产区及石料露天堆场占地面积5700m2；

经计算可得到项目区的年均初期雨水量约为712.86m3/年，厂区初期雨水经收集沉淀处理后，回用于生产用水，项目年运营360天，则初期雨水回用量平均约为1.98m3/d。

该搅拌站用排水情况详见水平衡图5-5及图5-6。
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b、废水水质情况分析

表5-8  废水源强表

废

水

量

污 染 物 产 生 量

COD

动植物油

SS

NH3-N

TP

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

项目区内生活污水(2534.4t/a)

400

1.014

30

0.076

200

0.507

60

0.152

6

0.015

生产废水(3564t/a)

-

-

-

-

3500

12.474

-

-

-

-

厂区初期雨水

（712.86 t/a）

-

-

-

-

2500

1.782

-

-

-

-

3、噪声

项目区内主要噪声源为装载机、搅拌机、电动机等设备运转时产生的机械噪声等，其产生的噪声约80～92dB(A)，进出场地的汽车声也会影响场内声环境质量，声级值约为80dB(A)。具体噪声值及拟采取的措施见表5-9所示。

表5-9   主要噪声源排放及治理措施

噪声源名称

声级dB(A)
治理措施

装载机

90

厂界四周设置围墙隔声

搅拌机

92

集中布置，围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等

电动机

85

集中布置，围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等

水泵

80

围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等

粉料提升泵

90

厂界四周设置围墙隔声

备用发电机

85

设置于配电房内，墙体隔声及安装减震垫

车辆噪声

80

厂区慢速行驶，禁止鸣笛

4、固体废物
（1）一般固体废物

一般固体废物主要为生产固废、生活垃圾、污泥及检验产生的固废等。

生产固废：主要是搅拌机、罐车内残留的废渣以及生产废水沉淀池、三级沉淀池及初期雨水收集池会产生一定的沉淀物。根据原项目运营情况类比估算，搅拌机内产生量约为0.9t/d，324t/a，随设备清洗水进入生产废水沉淀池，清掏后回用于生产；罐车内的残渣（约1.2 t/d，432t/a）与洗车产生的污泥（约0.08 t/d，28.8t/a）一起进入三级沉淀池，清掏后用于周边矿山采空区回填；另外，初期雨水收集池内会产生沉积物，产生量约为5 t/a，清掏后用于周边矿山采空区回填；除尘器内的粉尘量约为562.72t/a，统一收集后回用于生产。

生活垃圾：现厂区共有100名工作人员，每人每天垃圾产生量以0.5kg，则生活垃圾产生量约为50kg/d，15t/a。垃圾定点堆放，委托环卫部门及时清运。

食堂泔水：厂区设食堂，会产生少量的泔水，产生量约为12kg/d，约3.6t/a，塑料桶收集后，委托有资质的单位清运处置。
生活污水处理污泥：产生量约5.24kg/d，约1.57t/a，委托环卫部门定期清掏。

检验固废：根据项目运营情况，检验产生的废混凝土块约3t/a，用于周边矿山采空区回填。

（2）危险废物
项目区内设有维修车间，主要对生产设备及运输车辆进行维修，维修过程产生的废机油及含油废棉布，产生量约为0.5t/a（其中废机油0.4t/a，含油废棉布0.1t/a），属于《国家危险废物名录（2016年）》中的危险废物类别（含油废棉布属全过程豁免），废机油采用不锈钢桶统一收集后，存放在危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置；含油废棉布可与生活垃圾一同处置。

五、“三本账”核算

项目迁建前后污染物排放情况见表5-10。

表5-10  迁建后污染物排放情况对比

污染物名称

单位

原项目

产生量

原项目

排放量

本项目

产生量

本项目

排放量

以新带老

削减量

最终排放量

排放增减量

废水

生活污水
万m3/a

0.195

0

0.253

0

0.195

0

0

COD

t/a

0.78

0

1.014

0

0.78

0

0

SS

t/a

0.39

0

0.507

0

0.39

0

0

氨氮

t/a

0.117

0

0.152

0

0.117

0

0

TP

t/a

0.012

0

0.015

0

0.012

0

0

动植物油

t/a

0.059

0

0.076

0

0.059

0

0

生产废水

万m3/a

0.273

0

0.356

0

0.273

0

0

SS

t/a

9.545

0

12.474

0

9.545

0

0

废气

废气量
万m3/a

22464

22464

22464

22464

22464

22464

0

颗粒物
t/a

522.14

16.434

642.66

24.075

16.434

24.075

+7.641

固废

粉尘

t/a

468.67

0

562.72

0

468.67

0

0

生活垃圾

t/a

15

0

15

0

15

0

0

污泥

t/a

1.5
0

1.57

0

1.5
0

0

食堂泔水

t/a

3

0

3.6

0

3

0

0

沉淀物

t/a

435

0

784.8

0

435

0

0

沉积物

t/a

3.5

0

5

0

3.5

0

0

废块

t/a

2

0

3

0

2

0

0

废机油及含油废棉布

t/a

0.4

0

0.5

0

0.4

0

0




表六、项目主要污染源产生及预计排放情况

	内容

类

型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	处理后排放浓度及排放量

(单位)

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大

气

污

染

物
	垃圾、厕所、外加剂等
	异味
	/
	少量
	/
	少量

	
	进出车辆、备用柴油发电机
	总烃CO、NOx等
	/
	少量
	/
	少量

	
	水泥筒仓
	有组织粉尘
	1856mg/m3
	128.4t/a
	18.56mg/m3
	1.284t/a

	
	粉煤灰筒仓
	有组织粉尘
	8463mg/m3
	195t/a
	84.63 mg/m3
	1.95 t/a

	
	矿渣微粉筒仓
	有组织粉尘
	7634mg/m3
	175.8t/a
	76.34mg/m3
	1.758t/a

	
	搅拌主机
	有组织粉尘
	2000mg/m3
	69.2t/a
	20mg/m3
	0.692t/a

	
	运输、生产过程
	无组织粉尘
	／
	74.264t/a
	≤0.5mg/m3
	18.391t/a

	水

污

染

物
	项目区内生活废水

（2534.4t/a）
	污染物
	mg/l
	t/a
	生活污水主要含食堂废水、职工宿舍废水及冲厕废水，食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理后回用于生产用水，不外排。

	
	
	COD
	400
	1.014
	

	
	
	BOD5
	160
	0.406
	

	
	
	动植物油
	30
	0.076
	

	
	
	SS
	200
	0.507
	

	
	
	氨氮
	60
	0.152
	

	
	
	TP
	6
	0.015
	

	
	生产废水（3564t/a）
	SS
	3500
	12.474
	沉淀池处理后回用生产，不外排

	
	厂区初期雨水（712.86 t/a）
	SS
	2500
	1.782
	收集处理后回用于生产，不外排

	噪

声
	生产场地
	机械噪声
	80～92dB(A)
	厂界：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)

	
	进出汽车
	汽车噪声
	80dB(A)
	

	固

体

废

弃

物
	除尘器内粉尘
	粉尘
	735.08t/a
	收集后返回生产线再利用

	
	员工日常生活
	生活垃圾
	15t/a
	定点堆放，委托环卫部门定期清运

	
	化粪池、污水处理站
	污泥
	1.57t/a
	委托环卫部门定期清掏清运

	
	食堂
	食堂泔水
	3.6t/a
	塑料桶收集后，委托有资质的单位清运处置

	
	沉淀池
	沉淀物
	784.8t/a
	清掏后用于项目周边矿山采空区回填

	
	初期雨水收集池
	沉积物
	5t/a
	清掏后用于周边矿山采空区回填

	
	检验固废
	废块
	3 t/a
	用于周边矿山采空区回填

	危险废物
	维修车间
	废机油及含油废棉布
	0.5t/a
	废机油经油桶收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置；含油废棉布与生活垃圾一同处置。

	主要生态影响

据现场调查，项目拟建地块为原砂石料开采场的工业场地，已无植被生长，存在水土流失现象。由于项目施工期开挖量不大，项目施工不会对生态环境造成明显影响；项目施工完成后，该地块被建筑物及硬化地面覆盖，可减缓水土流失。另外，项目将进行建设500m2的绿化，可使原地块的景观及生态环境得到一定程度的改善。


表七、环境影响分析

	一、政策符合性及厂址合理性分析
1、政策符合性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目为混凝土搅拌站项目，根据《产业结构调整指导目录(2013年本)》，该项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类。因此，项目的建设符合相关产业政策。

（2）相关政策符合性分析

①与《昆明市预拌混凝土管理办法》符合性分析

根据《昆明市预拌混凝土管理办法》（昆明市人民政府令第94号）中的规定：

第九条——预拌商品混凝土生产企业应当按照有关规定取得建设行政主管部门颁发的资质证书，并在资质范围内组织生产和销售预拌商品混凝土；

第十条——预拌商品混凝土生产企业设立商砼站(厂)，应当符合国家和省、市有关资源节约、清洁生产、安全文明生产的规定，做到商砼站(厂)场地全硬化，绿化达标，配置相应的污水处理、除尘、降噪、砂石料分离等设施，并报市建设行政主管部门备案；
第十一条——预拌商品混凝土生产企业在生产过程中应当遵守下列规定： 
(1)严格执行国家、省有关标准、规范和规程，建立完善的质量安全保证体系和运行机制; 
(2)使用合格的建筑材料，按照有关技术标准的要求对进厂原材料进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查; 
(3)禁止使用在滇池流域和其他重点区域采挖的砂石料; 
(4)法律、法规、规章及相关技术标准的其他规定；
根据上述要求，建设单位承诺，在项目取得环评批复后，向相关行政主管部门备案，并取得在由云南省住房和城乡建设厅颁发的资质证书后才进行混凝土的生产。同时，承诺在将来的生产过程中，严格按照《昆明市预拌混凝土管理办法》（昆明市人民政府令第94号）第十一条的规定进行生产和管理（承诺书见附件）。在严格执行上述规定及要求的情况下，本项目的设置符合《昆明市预拌混凝土管理办法》（昆明市人民政府令第94号）的规定。

②与《昆明市环境噪声污染防治管理办法》符合性分析

根据《昆明是环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的相关规定：

第十三条——禁止在下列区域内新建、扩建排放环境噪声的工业企业：（一）医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区；（二）风景名胜区、自然保护区、旅游度假区、重点文物保护区；

第十四条——禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等噪声敏感建筑物集中区域内从事机械加工、汽车维修等产生环境噪声污染的经营活动。

第十五条——产生环境噪声污染的工业企业，应当对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，并采取吸声、消声、隔声、隔振和减振等治理措施，减轻环境噪声污染，达到工业企业厂界噪声排放标准。

本项目位于昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山，主要从事混凝土搅拌作业，项目厂区混凝土搅拌站布置与厂区中部。根据现场踏勘，项目区周围主要环境敏感点为西北面约140m处为石照壁居民小组5户散户，东北面230m处为石照壁小组居民区、920m处为发禄村，西北面830m处为三节桥村。

项目建设过程中，拟采取厂区产噪设备合理布置，尽量远离周边声环境保护目标，生产设备安装减震橡胶垫，厂界四周设置2m高的围墙，可起到隔声作用，运输车间进出场控制车速，禁止鸣笛等的噪声防治措施。在采取上述措施后，项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，符合《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的相关规定要求。

2、厂址选择与平面布局合理性分析

项目厂区占地面积16666.75m2，设有两条混凝土生产线，单条生产线能力为180m3/h，根据十八号回迁房建设情况，年产混凝土60万m3/a。项目地处昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山，利用原有砂石料场工业场地建设混凝土搅拌站，项目三面环山，与居民区之间有一定的距离，项目运营期对居民区的影响不大；项目区与明朗水库的距离约为1km，处于明朗

水库下游，且不在明朗水库汇水区范围；项目不在滇池流域范围内，且用地不涉及自然保护区，用地范围内没有重点保护的野生动植物，也无文物保护单位；项目选址已取得所在地居委会的同意，且项目选址符合相关政策要求；项目所在地水、电供应设施齐全，项目进场道路与乡镇道路相连，方便原料和混凝土的运输。因此，项目选址合理。
从项目平面布局来看。在保证生产运营和消防安全的基础上，根据提供的用地要求，将用地分为2个区域，分别为生产区和办公生活区。生产区位于厂区东北部，主要为搅拌区、配料区、砂石料堆场；办公生活区布置于项目区的西、南部，与预拌混凝土生产区有一定的距离，且处于上风向，可减少生产区对办公生活区噪声和粉尘的影响。厂区出入口位于西面，进场道路与乡镇道路相连，方便原料和混凝土的运输。厂区的平面布置，做到人流、物流最佳状态，最大化利用土地。因此，项目布局合理。
二、施工期环境影响分析

1、废水影响分析

（1）施工废水
 项目施工期混凝土用量不大且使用商品混凝土，施工废水主要来源为施工过程中混凝土养护、施工机械设备的清洗及场地冲洗等。本项目工程量较小，施工废水产生量不大，废水中主要污染物为SS，拟设置小型沉淀池进行简单预处理，处理后可回用于施工场地和运输道路降尘洒水，施工废水不外排，对地表水影响很小。

 （2）生活污水
项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，施工人员生活污水主要为洗手产生的污水，产生量较小，主要污染物为SS，水质较为简单，经设置临时沉淀池收集处理后，用于施工场地洒水降尘，废水不外排，对地表水影响很小。
2、废气影响分析

施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气、少量的焊接烟尘及建筑涂料废气。
（1）施工扬尘
项目施工期对环境空气影响的主要污染物为粉尘。在项目的施工建设过程中，建筑材料的运输、堆放，车辆运输等均会产生不同程度的地面扬尘，呈无组织排放，在干季风速较大的情况下，空气中粉尘颗粒物浓度升高，将影响项目区周围的环境空气质量。本项目建构筑物工程量不大，建筑材料运输量不大，因此，运输扬尘产生量不大。项目施工期扬尘通过洒水抑尘后，浓度可降低80%左右，预计场界颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点浓度1.0mg/m3标准限值要求。

根据现场调查，项目最近的保护目标为西北面140m处的石照壁小组散户（5户），处于项目区侧风向，且中间有山体阻隔，因此，项目施工扬尘对其影响不大；其余保护目标均在200m外，施工期扬尘对其影响很小。

施工扬尘大多是尘土和建筑材料灰尘，其中并无特殊污染物，在下雨或小风的时候，其对环境空气的影响范围减少，且程度减轻，扬尘对环境空气的影响是暂时的和可恢复的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响将随之消除。
为减轻施工扬尘对区域环境空气质量及周边保护目标的不利影响，做到文明施工，本环评要求项目在施工期间应采取以下措施：
①施工作业场地采取围挡、围护以减少粉尘扩散。

②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水3~4次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落；
④粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

⑤建筑垃圾应及时处理、清运，以减少占地，控制建筑污染，保持施工现场卫生整洁；

⑥加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

在严格管理，切实落实上述措施的情况下，项目施工扬尘可得到有效控制，对周围空气环境质量影响不大。

施工机械废气
项目在施工期对环境空气的影响还有施工机械在施工运作中所产生的废气和运输车辆在运输中产生的尾气，废气产生量不大，呈间歇性无组织排放。项目区所在地地势开阔，利于废气稀释、扩散，施工机械废气经自然稀释、扩散后对

周围环境产生的影响较小。

焊接烟尘
施工过程中需进行局部焊接而产生焊接烟尘，焊接烟尘产生量较小，排放较分散，经稀释、扩散后对周围环境影响很小。

（4）建筑涂料废气
 建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害；建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类、等多种挥发性有机物。有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。因此，本环评要求：
①装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品；
②合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度；
综上所述，在项目建设过程中，只要严格管理，并认真落实本环评提出的措施及要求，则施工期废气对空气环境的影响不大。 

3、噪声影响分析

施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子。项目主要施工机械有：挖掘机、电焊机、磨光机、载重汽车等，其噪声级在76~90dB（A），主要机械设备噪声源强具体见表5-1。

在只考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）；

     LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）；

                   ro、r——距声源的距离，m；

   △L——其它衰减因子，dB(A)。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-1。
表7-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值

距离声源距离(m)

1

10

30

50

100

150

200

噪声衰减值：dB(A)

0

20

29.5

34

40.0

43.5

46.0

主要噪声源

挖掘机

90

70.0

60.5

56.0

50.0

46.5

44.0

电焊机

85

65.0

55.5

51.0

45.0

41.5

39.0

切割机

90

70.0

60.5

56.0

50.0

46.5

44.0

电钻

90

70.0

60.5

56.0

50.0

46.5

44.0

磨光机

90

70.0

60.5

56.0

50.0

46.5

44.0

中型载重汽车

85

65.0

55.5

51.0

45.0

41.5

39.0

轻型载重汽车

80

60.0

50.5

46.0

40.0

36.5

34.0

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

     根据噪声叠加公示计算后各距离噪声叠加后的值见表7-2。

表7-2  经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

10

30

50

100

150

200

Leq(dB(A))

94.4

74.4

64.9

60.4

54.4

50.9

48.4

项目夜间不施工，据表7-2，施工噪声的影响范围在15m内，本项目施工过程中，施工产噪设备集中布置于中部，距厂界距离均大于15m，考虑距离衰减的情况下，场界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。根据现场踏勘，项目最近的保护目标为西北面140m处的石照壁小组散户（5户），其余保护目标均在200m外，项目敏感目标距项目较远，故施工期噪声对敏感点影响较小。由于施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施：

①选用噪声相对较低的施工设备；

②施工方装卸、搬运物件时应轻拿轻放，严禁抛掷；

③施工方应合理安排施工时间，在施工期间张贴公告，并向周围公众做好解释工作。
4、固体废弃物影响分析

项目施工期固体废弃物主要来源于场地平整、地基开挖产生的土石方，建筑垃圾以及少量生活垃圾。

项目主要建构筑物依地势而建，工程量较小，挖方量不大，开挖的土石方可以全部回填利用，实现场内平衡。项目施工场地内不设弃渣场，需回填利用的土石方就近临时堆放，及时回填土石方。
项目工程量不大，建筑垃圾产生量不大。建筑垃圾通过分类收集，可回收重复利用部分外售给废品收购站，较难回收利用部分由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。

施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾不多。根据工程分析，施工人员生活垃圾的产生量为0.18t，生活垃圾统一收集、袋装处理后送至团结街道办事处垃圾收集点处置。

施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。
三、运营期环境影响分析

1、废水影响分析

（1）地表水环境影响分析

本项目生产过程有少量的冲洗设备和车辆的废水，产生量小，全部回用；项目区产生的生活污水按照减少产生量、污水资源化利用的原则，食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理后回用于生产用水；生产废水进入三级沉淀池沉淀后回用于生产。项目运营期废水不外排，不会对地表水产生影响。项目区雨水经雨水收集沟收集后进入初期雨水收集池，经沉淀处理后用作生产用水。

根据工程分析，项目设备、车辆冲洗废水每天产生量约为8.1m3，生活污水量为7.04m3/d，其中，食堂废水产生量为3.2m3/d，职工宿舍员工废水产生量为2.04m3/d，冲厕废水产生量为1.8 m³/d。食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，经处理后回用于生产。查阅《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），混凝土拌合用水中PH≥5、不溶物≤2000mg/L、可溶物≤2000mg/L、氯化物≤500mg/L、硫酸盐≤600mg/L、碱含量≤1500mg/L，项目生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后，水质能满足混凝土拌合用水标准；生产废水及初期雨水中的主要污染物为SS，分别经三级沉淀池及初期雨水收集池沉淀处理后，满足回用水需求。且拌合混凝土用水量需用333.33m3/d，回用水量为18.92m3/d，生产废水、生活污水及初期雨水占混凝土搅拌用水的比例较小，不会影响混凝土的品质。因此生产废水、生活污水及初期雨水经各自处理后回用于生产是可行的。

项目区内的食堂废水产生量为3.2m3/d，拟设一座隔油池，容积设置不小于4m3；生活污水产生量为7.04m³/d，为保证冲厕污水在化粪池内滞留时间至少24个小时，则化粪池容积设置应不小于8.45m3，本项目拟建化粪池容积为10m3，能保证污水滞留时间；污水处理站的规模为10m3/d，能满足生活污水处理需求。项目车辆清洗产生的废水量为8.1m3/d，设备清洗废水产生量为1.8m3/d，三级沉淀池容量为300m3，生产废水沉淀池容积为5m3，均可满足处理、存储要求；项目区的单点最大初期雨水量为131.07m3/次，收集池容积为160 m3，能容纳项目区初期雨水量。 

综上，项目产生的废水全部回用，且各种处理设施的规模均能满足处理和贮存需求，废水不外排是可行的，因此，对外环境地表水体不会产生影响。

（2）地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有堆场、化粪池、生产废水收集池等污水下渗对地下水造成的污染。

根据现场踏勘，项目区原为砂石料开采场，土壤较为紧密，不易渗透，且项目堆料区拟采取 “三防”（防雨、防尘、防渗漏）措施，生产区拟采取地面硬化防渗措施，废水收集沟渠、隔油池、沉淀池、化粪池、生活污水处理站等设施均进行防渗处理，保证运营期废水不下渗污染地下水。在采取上述措施后，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

2、废气影响分析

项目运营期间废气主要污染源是生产过程中产生的粉尘、食堂油烟、备用柴油发电机废气、汽车尾气、异味等。

（1）油烟

项目区内设置的职工食堂内的厨房采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为2个，采用液化气加热。按人员100人次计算。项目每天供应两餐，则油烟产生量为42.45g/h，项目食堂拟安装油烟净化设施，处理效率为75%，处理风量为6000m3/h，项目食堂油烟排放浓度为1.77mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求。烟气由设置于项目厨房的专用烟道排放，排放量较小，属间歇性排放。

（2）粉尘

本项目砂石料堆场拟设置为半封闭库，砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以粉料装置（含输送、除尘），通过管道输送到粉料秤斗，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，生产工艺先进，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，项目合计粉尘排放量为24.075t/a，其中有组织排放量为5.684t/a，无组织粉尘排放量为18.391t/a。

1）无组织粉尘废气影响分析
①估算模式选取

本环评选用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式，即估算模式SCREEN3，该估算模式是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件你，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。
②评价工作分级方法

根据项目的初步工程分析结果，选择粉尘为主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中P定义为：
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式中：Pi——弟i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

      Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

      Coi——弟i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

评价工作等级按表7-3的分级判据进行划分。如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和相对应的D10%。
表7-3    评价工作等级

评价工作等级

评价工作等级判据

一级

Pmax≥80%，且D10%≥5km

二级

其他

三级

Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离

另：同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。
③预测结果与评价等级确定

项目无组织粉尘主要产生于以下几个方面：

Ⅰ、在用汽车将砂、石原料运送到项目堆料仓过程会产生扬尘。

Ⅱ、原料在卸料过程中会产生一定量的无组织粉尘。

Ⅲ、原料由投料仓投至搅拌机内的过程中有一定无组织粉尘会产生。

根据工程分析，项目无组织粉尘的产生量约为74.264t/a，在采取封闭运输、砂石料半封闭堆存及洒水降尘等治理措施后，项目无组织粉尘排放量18.391t/a。预测过程中预测参数见表7-4，预测结果见表7-5。
表7-4    污染源预测参数一览表

污染源参数

类型

面源

单位

污染物

TSP

/

源强

0.0887

g/s
标准

0.9

mg/m3

面源参数

面源有效高度

15

m

面源长度

150

m

面源宽度

80

m

其他参数

项目位置

乡村

/

气象筛选法

自动筛选

/

表7-5  无组织粉尘估算模式计算结果表

序号

源中心下风向距离

（m）

TSP下风向浓度

（mg／m3）

标准限值

（mg／m3）

TSP浓度占标率

（％）

1

1
3.136e-005
0.9

0.00348444
2

100
0.007473
0.830333
3

200
0.00928
1.03111
4

258
0.009802
1.08911
5

300
0.009474
1.05267
6

400
0.008493
0.943667
7

500
0.008526
0.947333
8

600
0.007835
0.870556
9

700
0.006963
0.773667
10

800
0.006579
0.731
根据表7-5计算结果，再根据修订版大气评价导则中确定评价工作等级的方法，确定项目的评价等级为三级。
④预测结果分析

《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）第5.3.2.4条中阐述：“三级评价可不进行大气影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测分析的分析依据”。

根据估算模式的计算结果可以看出，本项目在正常排放源强时，粉尘污染物的最大落地浓度为0.009802mg/m3，其排放标准为0.5mg/m3，项目粉尘污染物排放浓度均能达标排放；项目执行的环境空气质量标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（TSP小时浓度为日均浓度的3倍，即0.9 mg/m3），根据表7-5可知，项目污染物排放浓度均小于该标准中的标准限值。

项目距离周围居住区较远，距离最近的保护目标为项目西北面140m的石照壁小组散户（5户），但项目污染物的浓度值均没有超出相关标准，故对其影响很小。

综上所述，项目无组织粉尘排放的对周围环境保护目标及周围空气环境影响较小。
⑤大气环境防护距离

本次评价计算了拟建项目特征污染物粉尘的大气环境防护距离。该评价区域常年平均风速2.2m/s，本次环评根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。结算结果见表7-6。

表7-6   大气防护距离参数及计算结果表
         参数

污染源

粉尘
污染物排放速率(g/s)

0.0887

面源有效高度

15

面源有效宽度

80

面源有效长度

150

小时评价标准(mg/Nm3)

0.9

大气环境防护距离(m)（距离面源中心）

无超标点

根据图7-6计算结果可知，项目大气无组织粉尘排放无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。
2）有组织粉尘影响分析

由于有组织排放的粉尘所采用的除尘装置在运行过程中可能会出现故障，故本次有组织粉尘的影响分析将分为正常排放和非正常排放2种情况进行分析。
①正常排放的有组织粉尘对环境的影响分析
本次评价用SCREEN3模式对有组织排放的粉尘所产生的环境影响进行预测，项目有组织排放的粉尘是经过布袋除尘器进行处理的，当除尘装置正常运行的情况下，项目运营过程中预测参数见表7-7，预测结果见表7-8。
表7-7   有组织正常排放源空气环境影响预测参数
污染物名称
污染源源强
标准值
排气筒高度
排气简内径
排气筒出口温度
筒仓粉尘

0.241 g/s
0.9

20

0.3m
25℃
搅拌系统粉尘

0.033g/s

0.9

15

0.3m
25℃
表7-8   有组织粉尘正常排放计算结果表
序号
距离m
筒仓粉尘下风向浓度mg/m3
筒仓粉尘浓度占标率％
搅拌系统粉尘下风向浓度mg/m3
搅拌系统粉尘浓度占标率％

1
1
0
0
0

0

2
100
0.009609
1.06767
0.005411

0.601222

3
200
0.01498
1.66444
0.006189

0.687667

4
234

/

/

0.006463
0.718111
5
300
0.01568
1.74222
0.005919

0.657667

6
400
0.01396
1.55111
0.005567

0.618556

7
500
0.01287
1.43
0.005306

0.589556

8
600
0.01281
1.42333
0.005114

0.568222

9
700
0.01199
1.33222
0.004931

0.547889

10
800
0.01093
1.21444
0.004605

0.511667

预测结果表明，有组织正常排放的筒仓粉尘最大小时落地浓度0.01568mg/m3，浓度占标率1.74222%；搅拌系统粉尘最大小时落地浓度0.006463mg/m3，浓度占标率0.718111%；各种污染物的最大小时落地浓度均能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准相关要求。最大小时落地浓度出现在下风向234m和300m处，该范围内的保护目标主要为石照壁居民小组，但项目粉尘的最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（TSP小时浓度为日均浓度的3倍，即0.9 mg/m3），故项目运营期产生的有组织粉尘正常排放情况下对周围大气环境及保护目标的影响不大。

2）非正常排放的有组织粉尘对环境的影响分析
本次评价用SCREEN3模式对有组织排放的粉尘所产生的环境影响进行预测。项目有组织排放的粉尘是经过布袋除尘器进行处理的，当除尘装置发生故障不能正常运行的情况下，粉尘的收集效果将会很低或者基本上没有处理效果，此时，所产生的粉尘有组织排放情况与城市情况基本相同。其预测参数见表7-9，预测结果见表7-10。
表7-9   有组织非正常排放源空气环境影响预测参数
污染物名称

污染源源强

标准值

排气筒高度

排气简内径

排气筒出口温度

筒仓粉尘

4.7g/s
0.9

20

0.3m

25℃

搅拌系统粉尘

1.65g/s

0.9

15

0.3m

25℃

表7-10   有组织粉尘非正常排放计算结果表
序号
距离m
筒仓粉尘下风向浓度mg/m3
筒仓粉尘浓度占标率％
搅拌系统粉尘下风向浓度mg/ m3
搅拌系统粉尘浓度占标率％

1
10
0
0
2.293E-17

0

2
100
0.6066
67.40
0.2737

30.41

3
200
0.8064
89.60
0.3196

35.51

4
254
/
/
0.3497

38.86

5
275
0.8534
94.82
/

/

6
300
0.8433

93.70

0.3361

37.34

7

400

0.7079

78.66

0.2947

32.74

8

500
0.7157

79.52

0.296

32.89

9

600
0.6815

75.72

0.2727

30.30

10

700
0.6201

68.90

0.2432

27.02

11

800
0.5543

61.59

0.2375

26.39

预测结果表明，非正常排放的有组织筒仓粉尘最大小时落地浓度
0.8534mg/m3，浓度占标率94.82%；搅拌系统粉尘最大小时落地浓度0.3497mg/m3，浓度占标率38.86%；各种污染物的最大小时落地浓度均能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准相关要求。最大小时落地浓度出现在下风向275m和254m处，该范围内的保护目标主要为石照壁居民小组，但项目粉尘的最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（TSP小时浓度为日均浓度的3倍，即0.9 mg/m3），故项目运营期产生的有组织粉尘非正常排放情况下对周围大气环境及保护目标的影响不大。但若粉尘长期处于非正常排放情况，则废气对空气环境及保护目标的影响程度将加重。为确保布袋除尘器的正常运行，减少或控制非正常排放情况的出现，环评建议布袋除尘器由专人负责定期维护保养和检修，维护保养和检修过程必须有相应的记录。
（3）项目备用柴油发电机废气

本项目备有一台快速启动的应急柴油发电机为第备用电源，在停电的情况下保证重设备正常生产时的供电，使用时间不能确定（一般一年使用3-5次），产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等，产生量不定，发电机放置于配电房内，发电机配有消声器和废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由发电机自备的排气管排出配电房，通过自然扩散后，对大气环境影响较小。

（4）异味

项目使用的外加剂会产生一定的异味，由于项目使用的外加剂用量较少，在使用过程中才会有少量的异味产生。项目混凝土在搅拌时才加入外加剂，项目搅拌设备在搅拌时为封闭状态，加之项目区域较为开阔利于大气的扩散，因此项目外加剂产生的异味散发量很少，经过大气扩散、稀释后对周围环境影响不大；另外，卫生间及时打扫，垃圾及时清运，异味产生量较少，对环境空气影响很小。

    （5）汽车尾气

进出项目区的车辆会产生少量尾气，其中含CO、碳氢化合物、NOx等污染物，所有汽车尾气为无组织排放。由于进出厂区的车辆不多，尾气量不大，通过自然通风扩散，对大气环境影响不大。

另外，项目区储油罐进油及车辆加油过程中会产生少量油气，由于柴油储存量较小，油气产生量也很小，经稀释扩散后，对环境影响很小。

综上所述，在落实各项措施后，项目营运期的各种废气能过做到达标排放，对周围环境影响不大。

3、噪声影响分析

项目区内主要噪声源为装载机、搅拌机、电动机、振动机等设备运转时产生的机械噪声等，其产生的噪声约80～92dB(A)，进出场地的汽车声也会影响场内声环境质量，声级值约为80 dB(A)。经对各产噪设备采取减震、隔声等相关措施后，各噪声源声级值列于表7-11中。

表7-11  主要噪声源排放及治理情况一览表

噪声源名称

声源强度

dB(A)
治理措施

降噪后声强

dB(A)
装载机

90

厂界四周设置围墙隔声

80

搅拌机

92

集中布置，围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等

77

电动机

85

集中布置，围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等

70

水泵

80

围墙隔声，采用软连接处理、安装防振垫等

65

粉料提升泵

90

厂界四周设置围墙隔声

80

备用发电机

85

设置于配电房内，墙体隔声及安装减震垫

70

车辆噪声

80

厂区慢速行驶，禁止鸣笛

75

（1）点声源预测模式：

Lr =Lr0—20lg(r/r0)—△L

式中：

Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；

Lr0 ——位值r0处的声级，dB（A）；

r——为预测点距声源距离，m；

r0——为参考点距声源距离，m；

（2）噪声合成模式： 
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式中： Ln――评价点的合成声级，dB；

       Li――某声源对评价点的声级，dB。

项目运营期间，粉料提升泵只在对筒仓加粉时运行，备用发电机只在停电时使用，故粉料提升泵、备用发电机及运输车辆噪声均为间歇性产生，本次评价以连续产噪设备的噪声源强进行叠加分析。经计算，各设备噪声随距离衰减预测值如表7-12。
表7-12   距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称

1m

5m

10m

20m

30m

40m

50m

90 m

100m

装载机

80

66

60

54

50

48

46

41

40

搅拌机

77

63

57

50

47

45

43

38

37

电动机

70

56

50

44

40

38

36

31

30

水泵

65

51

45

39

35

33

31

26

25

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，经叠加后的噪声源强见表7-13。
表7-13    经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

10

18

20

25

30

40

45

48

50

LP(dB(A))

82.1

62.1

57

56.1

54.1

52.6

50.1

49.1

48.5

48.1

（2）预测结果

噪声经叠加后，由于源强较大，叠加值基本不变。本厂区厂界噪声预测结果见表7-14。

表7-14  项目区厂界噪声贡献值  单位：dB（A）

厂界南侧

厂界北侧

厂界西侧

厂界东侧

生产区至厂界直线距离

18m
25m

45m

48m

声源贡献值

57

54.1

49.1

48.5

标准值

（昼间）

60

60

60

60

标准值

（夜间）

50

50

50

50

评价

昼间达标、夜间超标，超标7dB(A)
昼间达标、夜间超标，超标4.1 dB(A)
昼间、夜间均达标

昼间、夜间均达标
根据表7-14，生产区距最近厂界为南厂界，距离为18m，因此经距离衰减后，噪声衰减至厂界处贡献值为57dB(A)，其他各厂界均大于18m，厂区噪声衰减至厂界时，其贡献值能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准≤60dB(A)的要求。项目正常情况下，夜间不进行生产，但因订单需要，有时需夜间进行生产，因此，当项目夜间进行生产时，东、西厂界达标，南厂界超标7 dB(A)，北厂界超标4.1dB(A)。从平面布局来看，项目堆料场设于地块东南部，为封闭式彩钢棚，对噪声能起到阻隔作用，同时，环评要求建设单位在生产区北侧设置围挡，经围挡及彩钢棚隔声后，噪声能降低10dB(A)左右。在采取上述措施后，项目夜间生产噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类夜间标准≤50dB(A)的要求。为保证项目运营期噪声长期、稳定的做到达标排放，建设单位在运营过程中，粉料加料应在昼间进行。
根据现场踏勘，距离项目最近的保护目标为西北侧140m处的石照壁居民小组5户散户，项目运营期间，在该处的的噪声贡献值低于43.12dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，其余保护目标与项目厂界的距离均在200m以上，厂内噪声经过距离衰减后达到各环境敏感点的噪声很小。

另外，进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，禁止夜间从事原料运输活动，降低噪声对沿线保护目标的影响。经过上述措施后，项目噪声对周围环境影响不大。

4、固体废弃物影响分析

该项目产生的固体废物包括一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要为生产固废、生活垃圾、食堂泔水、生活污水处理污泥及检验固废；危险废物主要为设备及车辆维修过程产生的废机油及含油废棉布。

一般固废：生产固废主要是生产废水沉淀池、三级沉淀池内的沉淀物、除尘器内收集的粉尘。生产废水沉淀池内的沉淀物清掏后回用于生产；三级沉淀池沉淀物、初期雨水收集池沉积物用于项目周边矿山采空区回填；除尘器内的粉尘回用于生产。检验固废主要是对混凝土物理性质检验过程产生的废混凝土块，收集后用于项目周边矿山采空区回填。生活垃圾定点堆放并定期及时清运；食堂泔水采用塑料桶收集后，委托有资质的单位清运处置；生活污水处理污泥由环卫部门定期清掏清运处理。 
危险废物：项目区内设有维修车间，主要对生产设备及运输车辆进行维修，维修过程产生的废机油及含油废棉布。根据原项目运营情况类比，其产生量约为0.5t/a（其中废机油0.4t/a，含油废棉布0.1t/a），属于《国家危险废物名录（2016年）》中的危险废物类别（含油废棉布属全过程豁免）。因此，废机油用不锈钢桶收集，存放在危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运处置。含油废棉布与生活垃圾一同处置。

环评要求在厂区维修车间旁的设置一座危废暂存间，危险废物暂存点的设计要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计，危险废
物贮存设施(仓库式)的设计原则为：

应建造专用的危险废物贮存措施；

必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

盛装危险废物的容器必需粘贴符合标准的标签；

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不互相反应）；

危险废物贮存设施地表与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容；

贮存设施内要有安全照明设施和观察窗口。

建设单位在运行过程中，应指派专人负责危险废物的管理，并对危险废物的转运实行联单管理制度。在采取上述措施处理后，项目危险废物对周围环境影响不大。
综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，对环境影响较小。

6、物料运输影响分析

本项目原辅料年消耗总量1380024.1吨，根据调查，项目车辆运输量为20t/车，全年运输车辆次数为69000辆次，水泥、粉煤灰和矿渣微粉的运输采用罐装式专业卡车运输，砂石料运输车辆采用棚布遮盖，且由原料产方负责供应运输。

项目砂石料运输运输量较大，对道路沿途村庄等敏感点会产生一定的影响，为减小砂石料运输过程中对道路两侧敏感点的影响，本环评要求项目业主做到以下几点防治措施：

①在砂石料运输过程前，在顶部喷洒少量水，并用苫布遮挡；

②运输车辆进入市区时，尽量缓慢行驶，可减少运输过程中砂石料起尘对运输道路周围环境的影响。

③加强对车队司机管理，禁止鸣笛、限制车速，降低噪声对沿线保护目标的影响；

④禁止夜间从事原料运输作业。

只要项目业主严格按照本环评提出的措施实施后，项目物料运输产生的交通噪声及扬尘对沿线环境保护目标影响较小。

7、环境风险分析

（1）风险识别

a、物质危险性识别

本工程涉及的主要危险物质为外加剂-聚羧酸高性能减水剂及柴油。

外加剂主要分为四类：改善混凝土拌合物流变性能的外加剂，如减水剂、引气剂、泵送剂等；调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂，如缓凝剂、早强剂和速凝剂等；改善混凝土耐久性的外加剂，如引气剂、防水剂和阻锈剂等；改善混凝土其它性能的外加剂，如加气剂、膨胀剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。外加剂具有弱碱性，内含氯离子、氧化镁及硫酸钠等。
项目区储油罐储存的是柴油，最大储存量为2t。柴油闪点为38℃，属于易燃液体。
b、工艺过程危害识别

根据上述分析，本项目所使用的外加剂-聚羧酸高性能减水剂及柴油（项目存储量为2t，临界存储量为5000t），按HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1和GB18218-2009《危险化学品重大危险源辩识》，项目所使用的外加剂及柴油不属于重大危险源。

（2）源项分析

根据类比调查了解：1）事故发生部位主要集中在危险物质储存区，泄露事故是主要的类型。
2）在导致事故的原因中，违章作业占的比例最高，员工业务素质不高、应变能力和处理紧急事件的能力低以及设计和设备隐患也占一定比例。因此，要加强对员工的职业素质教育，搞好岗位练兵和技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的安全生产意识和自我防范能力。同时要加强对各重点部位的安全综合管理。
根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为外加剂及柴油的泄露事故。

（3）风险事故环境影响分析

    在外加剂及柴油的使用和贮存的过程中，若发生跑、冒、滴、漏等情况，均可能导致环境风险发生。但由于本项目所使用的外加剂及柴油均为外购，不存在单独的生产区域，且所使用的量很小，厂区均设置了单独的储存罐。外加剂储罐位于厂区两条混凝土生产线南面，柴油罐设置于地块东北角，地面均采取硬化处理，四周为砖切墙体，顶部设彩钢瓦遮盖发生泄漏的概率也很小。
（4）风险管理及防范措施

a、提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度。

b、外加剂储及柴油存于阴凉、通风的库房，保持容器密封，杜绝烟火。外加剂采用塑料桶盛装，柴油采用钢罐储存。应与氧原剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。使用时应密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止泄漏到工作场所空气中。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
c、定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、滴、漏现象出现。

d、厂区对于聚羧酸高性能减水剂及柴油的存储，均设置了单独的储罐，且为封闭式，地面拟采取硬化处理，四周为砖切墙体，可做到防渗漏要求。
经上述分析，本项目所使用的外加剂均及柴油不属于重大危险源，在采取上述风险管理措施后，项目的风险处于可接受的水平。



表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

水

污

染

物
	日常生活

 
	CODCr
磷酸盐

氨氮等
	食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理后回用于生产用水
	项目区生活污水（食堂废水及职工宿舍员工生活废水）、生产废水及初期雨水处理后全部回用，不外排。

	
	搅拌区
	SS
	经厂区生产废水沉淀池及三级沉淀池处理后，回用于生产
	

	
	生产区
	初期雨水
	经厂区四周雨水收集沟渠收集至初期雨水收集池内，经沉淀处理后回用于生产
	

	大

气

污

染

物
	粉料筒仓及搅拌主机
	粉尘
	脉冲式除尘器
	水泥筒仓及搅拌主机排口粉尘排放浓度达GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》最高允许排放浓度≤20mg/Nm3；粉煤灰及矿渣微粉筒仓排口达GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》表2有组织排放浓度限值，即最高允许排放浓度≤120mg/m3；无组织粉尘排放满足厂界20m处≤0.5mg/Nm3

	
	堆场、运输、生产过程
	粉尘
	洒水抑尘、砂料堆场设计为半封闭式钢架大棚、厂区周围设2m高围墙围挡等
	

	固

体

废

物
	生活办公
	生 活 垃 圾
	环卫部门清运
	处置率为100%

	
	检验过程
	废混凝土块
	收集、清掏后用于周围矿山采空区的回填
	

	
	沉淀池
	沉 淀 物
	
	

	
	初期雨水池
	沉积物
	
	

	
	食堂
	泔水
	塑料桶收集后，委托有资质的单位清运处置
	

	
	污水处理
	污泥
	环卫部门定期清掏
	

	危废
	维修车间
	废机油及含油废棉布
	废机油用不锈钢桶收集后暂存于厂区危废暂存间内，委托有资质单位清运处置；含油废棉布同生活垃圾一起处置
	

	噪

声
	生产设备
	噪声
	集中布置、软连接减振处理，围墙隔声等
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果

据现场调查，项目拟建地块为原砂石料开采场的工业场地，已无植被生长，存在水土流失现象。由于项目施工期开挖量不大，项目施工不会对生态环境造成明显影响；项目施工完成后，该地块被建筑物及硬化地面覆盖，可减缓水土流失。另外，项目将进行建设500m2的绿化，可使原地块的景观及生态环境得到一定程度的改善。


表九、结论及建议

	1、项目政策的符合性及选址合理性

（1）政策符合性

本项目为混凝土搅拌站项目，根据《产业结构调整指导目录(2013年本)》该项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类。项目符合《昆明市预拌混凝土管理办法》（昆明市人民政府令第94号）及《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号）中的相关规定。
（2）选址合理

本项目地处昆明市西山区团结街道办事处大兴社区居委会石照壁小组对面龙马山，项目周围1km内无水源保护区、自然保护区，原材料的供给方便，交通便利，项目选址已取得所在地居委会的同意，且项目选址符合相关政策要求。因此，项目选址合理。

（3）平面布置合理性

总平面布置做到统一协调，功能分区明确；建、构筑物的布置紧凑合理，做到人流、物流最佳状态，最大化利用土地。平面布置合理。

2、运营期环境影响评价结论

项目区内产生的废水全部回用，不外排；生活污水主要含食堂废水、职工宿舍废水及冲厕废水，其中，食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理后回用于生产用水；生产废水经沉淀处理后回用于生产；雨季厂区产生的初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产。因此，项目废水对周围地表水体不会产生影响。

项目异味产生量较小，加之项目区域较为开阔利于大气的扩散，异味经过大气扩散、稀释后对周围环境影响不大；本项目各生产工序均采用电脑集中控制，生产工艺先进，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量等方式均为封闭式，砂石料堆场设置为半封闭式，因此，在该过程产生的粉尘量不大，经除尘器处理后能达标排放，粉尘对周围居民及单位的影响可接受；发电机使用次数不定（一年3-5次），发电机放置于配电房内，发电机配有消声器和废气过滤棉，废气中污染物经过滤后由发电机自备的排气管排出配电房，通过自然扩散后，对大气环境影响较小；由于进出厂区的车辆不多，尾气量不大，通过自然通风扩散，对大气环境影响不大。

项目噪声经预测，厂界能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准，项目正常情况下，夜间不进行生产，因此，当项目夜间进行生产时，东、西厂界噪声达标，南、北厂界超标。项目拟在生产区北面设置围挡，噪声经围挡及南面钢架棚阻隔后，南北厂界能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类夜间标准。最近保护目标处能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。因此，项目噪声对环境影响在可接受的范围内。

该项目产生的生产固废部分返回生产线使用，其余部分用于周边施工场地回填，生活垃圾收集后定点堆放，委托环卫部门清理，生活污水处理产生的污泥委托环卫部门定期清掏。项目产生的固废均得到合理有效处置，对环境影响较小。

综上所述，项目符合国家产业政策及区域规划，项目所产生的污染物在采取有效措施治理的情况下，各指标在允许范围内，从环保角度来看，项目的建设是可行的。

3、运营期环境保护措施

  （1）运营期废水治理措施

1）项目区内须实行雨污分流。厂区四周设雨水收集沟渠，主要收集生产区、砂石料堆存区的初期雨水，在厂区地势最低处-厂区西侧设一座160m3 的初期雨水收集池，生产区及砂石料堆场区初期雨水经沉淀处理后回用于生产；

2）在厂区食堂出水口处设一座隔油池，容积为4m3，用于收集处理食堂废水，处理后与其余生活污水一同进入化粪池（10m3）处理，经化粪池处理后进入地埋式一体化生活污水处理站（10m3/d）处理后回用于生产；
3）车辆和设备冲洗废水经生产废水沉淀池（5m3）和三级沉淀池（300m3）沉淀处理后回用于生产，不外排。

（2）运营期粉尘治理措施

1）厂区设洒水设施（水泵及管网），对厂区内道路及原料堆场，特别是露天石料堆场，晴天加强抑尘措施，采用定时与不定时洒水方式相结合，加大洒水频次（一天不少于5次），加强厂区道路清洁卫生，定期清扫遗留物；

2）砂、石料堆场设计为半封闭式钢架大棚，厂区四周设置2m高的围墙；

3）各粉料筒仓顶部及搅拌主机自带一套脉冲式除尘器，除尘效率达99%，共12套除尘器。

4）食堂内安装一套油烟净化设施，净化效率达75%，处理风量为6000m3/h。

5）项目物料运输过程中，应对物料进行遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，砂石料运输至厂区砂石料堆场内，在卸料时，需采用边卸料边洒水的方式，在进厂时控制车速，以此来减少运输和卸料过程中粉尘的产生量。

（3）运营期噪声防治措施

1）生产设备集中布置，对搅拌设备进行基座安装减震垫；

2）备用发电机设置于配电房内，墙体隔声；

3）生产区北面设置围挡，厂界四周设置2m高的围墙；
4）对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染；

5）加强管理，对进出厂区车辆限速，禁止鸣笛。

6）禁止夜间进行原料运输作业；
（4）运营期固体废弃物处置措施

1）泼洒混凝土、沉淀物及废混凝土块用于矿山采空区回填；

2）办公区的生活垃圾量定点收集后委托环卫部门清理；

3）污水处理污泥委托环卫部门定期清掏处理；

4）食堂泔水用塑料桶收集后，委托有资质的单位清运处置；

5）维修车间产生的废机油及含油废棉布，废机油用不锈钢桶收集后，暂存于厂区危废暂存间内，委托有资质单位清运处置；含油废棉布与生活垃圾一同处置。
（5）风险防范措施

1）提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度；

2）外加剂储存于阴凉、通风的库房，保持容器密封，采用塑料桶盛装；

3）定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、滴、漏现象出现；

4）厂区对于聚羧酸高性能减水剂的存储，采用储罐装，地面硬化处理，四周为砖切墙体，处理做到防渗漏要求。
（6）运营期物料运输控制措施
1）禁止夜间进行原料运输作业；
2）在砂石料运输过程前，在顶部喷洒少量水，并用苫布遮挡；

3）运输车辆进入市区时，尽量缓慢行驶，可减少运输过程中砂石料起尘对运输道路周围环境的影响。
4）加强对车队司机管理，禁止鸣笛、限制车速，降低噪声对沿线保护目标的影响。
4、建议

对项目施工人员、管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。制定严格的管理制度，保证安全运营。项目在运营期间，应加强监管，确保运营过程中各项污染防治设施能长期稳定运行，保证各项污染物能够达标排放。

5、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表及监测计划表，具体情况见附表1、附表2。 

附表1  项目竣工验收一览表

序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

备注

1

油烟

油烟净化设施一套（净化效率75%，处理风量6000 m3/h）

食堂

油烟

达《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求

新建
2

有组织粉尘

脉冲式除尘器

（12套，除尘效率达99%）
粉料筒

仓粉尘及搅拌主机粉尘

水泥筒仓及搅拌主机排口达GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》；粉煤灰及矿渣微粉筒仓排口达GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》

新建
3

无组织粉尘

厂区四周围墙（高2m）、砂料半封闭式钢架大棚（四面封闭，进出料面为敞开式）

无组织粉尘

达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放监控浓度限值≤0.5mg/m3要求。

新建
洒水设施一套（水泵及管网）、采用定时与不定时洒水，晴天每天洒水次数不低于5次

无组织粉尘

新建
4

初期雨水

实施雨污分流系统。堆场及生产区四周设雨水收集沟渠，沟面采用“三面光”硬化处理，厂区西侧设一座容积为160m3的初期雨水收集池

初期雨水

经沉淀处理后回用作生产用水，不外排。

新建
5

生活废水

化粪池（容积10m3）

隔油池（容积4m3）
污水处理站（10m3/d）
生活污水
食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后进入生活污水处理站，处理后回用于生产用水。废水不外排

新建

6

生产废水

生产废水沉淀池（容积5m3）、三级沉淀池（容积300m3）及厂区生产废水收集沟渠
生产废水

经沉淀处理后，回用于生产用水，不外排

新建
7

噪声

软连接处理、搅拌设备安装减震垫、生产区北面设置围挡，厂区四周设2m高围墙隔声等
设备噪声

达GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准
新建
噪声

禁止夜间进行原料运输作业，运输车辆经过居民区时，尽量缓慢行驶，禁止鸣笛、限制车速
交通噪声

新建
8

危险废物

在维修车间旁设一座危险废物暂存间，设置时应注意地面硬化处理，做到防渗防泄漏
危险废物

达GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》

新建
附表2  环境监测计划一览表

类别

监测点位

点数

监测项目

监测频率

噪声

厂界四周

4

等效声级

1次/年，2天，昼夜各一次

废气

厂界上风向、下风向

上风向1个、下风向3个

颗粒物
1次/年

粉料筒仓顶部及搅拌主机有组织粉尘排放源

4个（水泥筒仓、粉煤灰筒仓及矿渣微粉筒仓及搅拌主机粉尘排放口各选1个）

颗粒物
1次/年
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公章
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	下一级环境保护主管部门审查意见：

公章

经办人                             年    月    日



	审批意见：

公章

经办人                             年    月    日
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图5-5 项目晴天供排水水量平衡图（单位m3/d）
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图5-6 项目雨天供排水水量平衡图（单位m3/d）
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