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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	云南达济再生资源回收利用有限公司废矿物油回收暂存项目

	建设单位
	云南达济再生资源回收利用有限公司

	法人代表
	
	联系人
		

	通讯地址
	云南省昆明市西山区水泥厂矿山附一号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	云南省昆明市西山区水泥厂矿山附一号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	再生物资回收与批发（F5191）

	占地面积
（平方米）
	900
	绿化面积（平方米）
	20

	总投资
（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	7.95
	环保投资占总投资比例
	7.95%

	评价经费
（万元）
	1.8
	投产日期
	           2019年9月

	工程内容及规模
一、项目建设背景及任务由来
随着昆明地区的发展，机动车辆在逐年增加，且增长趋势很快，机动车每年产生大量的废机油、废润滑油等废弃矿物油。这些废弃矿物油如果不能得到集中收集，将会造成了巨大的资源浪费，若废矿物油进入水体，或者倾倒入地面，都会产生严重的环境污染，流淌在地表的废矿物油，会渗透入土壤中，一部分被微生物分解，而大多数则会进入随着雨水的冲洗进入江河湖海，或者渗入地下水体，造成土壤环境和水环境的污染。
我国是矿物油的使用大国，实现废矿物油的回收利用，对保护环境、有效利用资源具有重大的现实意义，结合昆明地区经济社会发展要求及废矿物油收集储运的实际情况，云南达济再生资源回收利用有限公司拟投资100万元，租用云南省昆明市西山区昆明水泥厂一处闲置空地，新建一厂房建设云南达济再生资源回收利用有限公司废矿物油回收暂存项目，项目所用场地目前为昆明市水泥厂闲置空地，土地使用性质为工业用地，本项目不征用新地。
项目租用的厂房区占地面积为900m2，建设标准厂房后作为废矿物油暂存中转点，项目区内不设食宿及卫生间，员工食宿依托周边普坪村公共设施。项目建成后，拟对昆明周边地区的废矿物油进行回收、暂存，云南达济再生资源回收利用有限公司运营期不进行废矿物油的运输、拆解、处置等加工环节，属中转暂存性质。
项目运营期预计年回收运转废矿物油5000m3，项目区最大暂存量为80m3。项目回收运转的废矿物油主要来自于周边的汽车修理厂、汽车4S店、摩托车修理点及工矿企业。所收集的废矿物油在项目区平均2-3天转运一次，且不超过最大储存量。
建设方已与云南圣邦科技有限公司签订了废矿物油回购协议，项目回收暂存的废矿物油由云南圣邦科技有限公司（处置协议、处置资质见附件）回购处理，昆明恒林物流有限公司与云南圣邦科技有限公司签订了危废运输合同，因此项目运营期回收的废矿物油的运输工作由昆明恒林物流有限公司完成（运输协议以及运输资质详见附件）。
根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）等有关条款规定，本项目属于[四十九、交通运输业、管道运输业和暂存业180、暂存（不含油库、气库、煤炭储存）有毒、有害及危险品的暂存、物流配送项目]类， 故项目建设需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受云南达济再生资源回收利用有限公司的委托，重庆大润环境科学研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定和要求，到项目区作了细致踏勘，收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《云南达济再生资源回收利用有限公司废矿物油回收暂存项目环境影响评价报告表》，供建设单位上报审批。
二、项目概况
1、项目名称、建设地点、建设性质
项目名称：云南达济再生资源回收利用有限公司废矿物油回收暂存项目
建设地点：云南省昆明市西山区水泥厂矿山附一号
建设单位：云南达济再生资源回收利用有限公司
建设性质：新建
建设规模：厂区占地面积900m2，项目除停车区、入口通道外，均设置为全封闭厂房，其中废矿物油暂存区面积280m2，一处面积为10m2固废暂存间，废矿物油收集池面积10m2，装卸区20m2，办公区占地面积70m2，停车区260m2，事故应急池面积30m2，厂区外部通道面积为100m2，厂房内通道面积为100m2，劳保用品暂存区和消防器材暂存区分别为10m2，台账管理区位于暂存区内部。
生产规模：年回收运转废矿物油5000m3，项目区最大暂存量为80m3，平均2-3天运转一次。
项目总投资：100万元
2、工程内容及规模
1）工程内容
[bookmark: _Toc519843867]目前项目区为空地，项目建成后露天区域为停车区和入口通道，其他厂区均建设为全封闭式的标准厂房，厂区中心位置地理坐标为102°37′0.649″E，25°0′30.363″N，项目由主体工程、公辅工程和环保工程组成，厂区均为一层钢架结构，项目区内供电依托昆明水泥厂原有的相关设施，员工食宿依托周边普坪村公共设施，本项目不设食宿，不设卫生间。项目平面布置图见附图1，工程建设内容见表1-1。
表1-1  项目建设工程内容一览表
	工程分类
	项目名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	废矿物油暂存区
	占地面积为280m2，用于暂存废矿物油，废矿物油暂存区包含：废油储罐共有2个，每个储罐的容积为50m3，设置3台动力泵（2台11kw机泵，1台7.5kw移动备用泵），暂存区应按相关要求做到防风、防雨、全封闭式处理，地面需做防渗、防漏处理。废矿物油暂存区按照重点防渗区进行改造，采用土工防渗膜地面+混凝土硬化处理进行改造
	新建

	
	装卸区
	占地面积为20m2，用于废矿物油的装卸和收发货。装卸区应按照重点防渗区进行改造，采用土工防渗膜地面+混凝土硬化处理进行改造
	新建

	
	厂区内通道
	占地面积100m2，用于输送货物、人员巡逻等，按照简单防渗进行改造，采用混凝土硬化处理进行改造
	新建

	辅助工程
	办公区
	占地面积为为70m2，一共1层，用于本项目办公及值班使用
	新建

	
	劳保用品存放区
	占地面积为10m2，主要放置拖把、抹布、手套、防护服等劳保用品
	新建

	
	消防材料存放区
	占地面积为10m2，主要放置消防材料、消防砂等
	新建

	
	台帐管理区
	位于暂存区内部，有专人进行登记
	新建

	
	运输道路
	将对厂区内道路进行了硬化
	新建

	
	其他生活设施
	依托邻近普坪村的卫生间、食堂
	依托

	公用工程
	供电
	本项目用电主要为日常照明；厂区内用电单位主要为厂房换气扇、抽油油泵，用电来源于普坪村市政供电网配电
	依托

	
	排水
	排水采用雨污分流制，雨水排入周边雨水沟，无生产废水产生，员工生活污水主要为洗手废水，经过三级隔油沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。
	新建

	环保工程
	废水
	生活废水经过三级隔油沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，三级隔油沉淀池容积为2m3
	/

	
	噪声
	减震、隔声
	新建

	
	一般固废
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶数个
	新建

	
	危险废物
	固废收集处
	厂区内设置一个面积为10m2的固废收集处，收集暂存项目运营期产生的固废，固废收集处应按相关要求做到防风、防雨、全封闭式处理，地面需做防渗、防漏处理。应按照重点防渗区进行改造。固废收集处重点防渗处理方式为：土工防渗膜地面+混凝土硬化方式进行防渗改造。并设立相应的标识标牌
	新建

	
	
	危废收集措施
	用于收集废矿物油暂存区内跑冒滴漏的废油。设置废矿物收集池（防渗处理）1个，规格为3m×2m×2m（长×宽×高），容积为12m3；并设带盖密闭专用桶（防渗）数个（25kg/个）并设置推车+防渗塑料托盘，在废矿物油暂存区修建导流沟，新增导管1套。废矿物油收集池和导流沟采用土工防渗膜地面+混凝土硬化的方式进行防渗改造。应按相关要求做到防风、防雨、全封闭式处理
	新建

	
	事故应急
	设置安全标示，购置消防设备
	新建

	
	
	一座容积为70m3的事故应急池
	新建


2）原辅料用量、性质及能耗情况
[bookmark: _Toc519843869]项目运营期需要配套的设备主要为储罐、油泵、推车等，主要设备详见表1-2。
表1-2    项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格/型号
	数量

	1
	储油罐
	50m3
	2个

	2
	废矿物油专用泵
	/
	3个

	3
	推车（不锈钢+底部为封闭并经防漏处理）
	/
	3辆

	4
	带盖密闭专用桶（防渗）
	/
	数个

	5
	废矿物油收集池，容积为12m3
	3m×2m×2m（长×宽×高）
	1个

	6
	容积为70m3的事故应急池
	/
	1个


四、公用工程
①、给排水系统
本项目区内不设食宿、不设卫生间，项目区食宿依托邻近厂区的普坪村。本项目暂存区仅用作废矿物油的暂存中转，无生产废水产生，运营期废水主要为生活污水，生活污水收集至三级沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘。
②、供电系统
本项目供电依托昆明市水泥厂内原有设施。
③、交通组织
项目距离春雨路300m，交通运输便利。
五、暂存规模
项目年回收运转废矿物油5000m3。产品收集及中转情况见表1-3。
表1-3产品收集及中转情况
	物料名称
	来源
	一次最大暂存量
	运进
	运出
	去向
	收储周期

	废矿物油
	汽车修理厂、汽车4S店、摩托车修理点
	80m3
	昆明恒林物流有限公司
	昆明恒林物流有限公司
	交由云南圣邦科技有限公司处置
	2-3d


根据《国家危险废物名录》2016版中划分，项目运营期将回收暂存的废矿物油类别如下表1-4所示。
表1-4项目运营期收集危险废物一览表
	名称
	废物类别
	行业来源
	废物代码
	危险废物
	危险特性

	废矿物油
	HW08
废矿物油与含矿物油废物
	非特定行业
	900-199-08
	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥
	T，I

	
	
	
	900-200-08
	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油
	T，I

	
	
	
	900-201-08
	清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他
由石油煤炼制生产的溶剂油
	T，I

	
	
	
	900-204-08
	使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油
	T

	
	
	
	900-209-08
	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的润滑油
	T，I

	
	
	
	900-214-08
	车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	T，I

	
	
	
	900-216-08
	使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油
	T，I

	
	
	
	900-217-08
	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油
	T，I

	
	
	
	900-218-08
	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
	T，I

	
	
	
	900-219-08
	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油
	T，I

	
	
	
	900-220-08
	变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油
	T，I

	
	
	
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物
	T，I


6、 危废处置相关合作单位
（1） 运输单位
建设单位已与昆明恒林物流有限公司签订项目回收时的运输委托协议，昆明恒林物流有限公司的经营范围包括：道路普通货运，货物专用运输（集装箱），国际道路货物运输，国际道路危险货物运输，危险货物运输（8类），危险货物运输（2类），危险货物运输（3类），危险货物运输（4类），危险货物运输（5类），危险货物运输（6类），能够承担本项目回收危险废物的运输工作。
（2） 处置单位
云南圣邦科技有限公司的经营范围包括：废矿物油的回收处理；再生资源研究与开发；润滑油、润滑脂、锅炉燃烧油、炉灶油、氯化石蜡、生物柴油的销售；危险货物道路运输。
本项目运营期回收暂存的废矿物油交由云南圣邦科技有限公司处置。
七、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目共有8名员工，其中5名员工为业务员，3名值班人员，值班人员对暂存基地进行日常防火、防盗、防破坏等事故进行监管，以及配合日常废矿物油的转运，值班人员24小时值守。8名员工均不在场内食宿。
工作制度：每天工作时间为8h，实行1班制，工作时间为上午8:00~12:00，下午 14:00~18:00，每年生产350天。
八、施工三场设置
（1）料场
苯项目施工期将对厂区所在空地进行土地平整后建设厂房。本工程施工所用砂石料及土料不自行开采，全部在具有合法开采资格的采场购买，本工程不新布设砂石料场及土料场。
工程建设所需要的水泥、钢筋、木材、砖等均可在本地购买。混凝土直接外购商品砼，不设置拌合场，不在现场加工。
（2）弃渣场
根据项目建设单位提供资料，本项目建设用地范围都选在地形坡度较为平缓的地带，建筑基本都采用1层，整个项目区域面积相对较小，建筑地基开挖产生土方全部回填于项目道路建设，项目内部能做到土石方平衡，故不需要设置弃渣场。
（3）表土临时堆放场
本项目表土剥离后临时堆放，后期用于场地回填，项目将在厂区上设置一个临时表土堆场，采用土袋临时围挡，避免水土流失。
九、项目平面布置
项目区西北侧为入口，项目区北面为露天停车区，事故应急池位于停车区南面，厂区自厂房入口处开始均为全封闭厂房，项目暂存区、装卸区、固废收集处、办公区等均处于厂房内，厂房入口东侧以及北面即为废矿物油暂存区及装卸区，设置有2个50m3的废矿物油储罐，厂房东北面设置有收集池、导流沟以及固废收集处，项目区南面为办公区，厂区内设置了内部运输通道、消防材料存放区、劳保材料存放区，项目区场地均进行水泥硬化。
项目具体平面布置情况见附图1。
十、环保工程及投资估算
项目总投资100万元，环保设施投资共7.95万元，占总投资的7.95%。项目环保投资情况见表1-5。
表1-5  项目环保投资一览表
	序号
	投资名称
	数量
	投资金额（万元）

	1
	带盖密闭矿物油收集专用桶（防渗），推车+防渗塑料托盘
	数个
	0.5

	2
	地面进行防渗、防漏处理，暂存区、收集池、装卸区和固废收集处设置为重点防渗区，项目区内重点防渗区敷设处理方式为：土工防渗膜地面+混凝土硬化。裙角敷设0.5m高
	/
	3.9

	3
	废矿物油收集池（防渗处理），规格为3m×2m×2m（长×宽×高），容积为12m3
	1个
	0.6

	4
	固废收集处，面积为10m2
	1处
	0.3

	5
	废矿物油导流沟，废矿物油专用泵（含配套软管）
	/
	0.5

	6
	生活垃圾桶
	数个
	0.05

	7
	三级隔油沉淀池，容积为2m3
	1个
	0.8

	8
	减震垫，消声器
	数个
	0.3

	9
	事故应急池（防渗处理），容积为70m3
	1个
	1.0

	合计
	7.95


与本项目有关的污染及主要环境问题：
项目为新建项目，根据现场踏勘，项目区所在土地属于昆明市水泥厂闲置土地，原用途为水泥厂堆料暂存区，目前该土地已闲置，场地已清空，现场无水泥厂遗留环境问题，项目用地范围内不存在原有污染情况，不征用新地。
本项目运营期间将依托该区域原有公用设施进行修建厂房、并对厂房进行装修、改造，地面做防渗、防漏处理装修后使用，厂房将建设为全封闭式标准厂房。


表二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置
昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。
西山区是昆明市区的一部分，衔昆明主城的西南部分。东南侧为碧波荡漾的滇池，东接西山区，北与五华区、富民县接壤，西邻安宁市、禄丰县，南连晋宁县。总面积791.14平方千米。
本项目隶属马街街道办事处普坪社区，本项目具体经纬度为：东经102°37′0.649″，北纬25°0′30.363″。项目北面15m处为云南楷忠木业有限公司，北面45m处为云南广泰混凝土有限公司；东北面210m处为普坪村，东北面650m处为翠峰花园小区，东北面800m处为春雨小区；东面60m处为昆明米佳木制品加工有限公司，东面800m处为云建花园；南面870m处为水泥厂小区；西南面45m处为昆明汇森混凝土有限公司；西面紧邻昆明明佳祥鑫装饰工程有限公司，西面55m处为云南中控防火材料检验有限公司。项目地理位置图见附图2，周边关系图见附图3，项目与保护目标关系图见附图4。
2、地形、地貌
昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔1886m~2731m。
本项目位于昆明市西山区，地处昆明的西南部，为云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。境内地貌类型主要有高原丘陵、低山、洼地、盆地、石丘、石林、石芽原野、峰丛和溶洞、湖泊、河谷。山地、丘陵和坝区（盆地和洼地）、河谷划分，其结构比是：山地69%，丘陵15.2%，坝区16%，河谷1.1%。晚古生代时，该区域为滨海—浅海环境，区域内沉积了上千米的石灰岩、白云岩，为形成本区地貌奠定了基础。经受后期地壳运动的抬升作用成为陆地，多期次遭受地下水、地表水沿岩石裂隙的溶蚀，最后形成了组合类型多样的喀斯特地貌景观。最早一期喀斯特地貌景观形成于2亿5千多万年前的早二叠世晚期，而最新一期还正在形成。其间经历了玄武岩和湖泊碎屑沉积的覆盖以及多次的抬升剥蚀。在独特的地质、气候、水文条件下，多期喀斯特地貌景观继承发展，相互叠置，层次分明。
3、水系
评价区域水系属金沙江水系，水资源丰富，区内入境水量636万m3，过境水量12118万m3，入滇池水量3859万m3。滇池北部有东西向长3.5km的海埂，海埂以北为草海，为滇池的内海水域，水面积约为12km2，湖岸线长约25km。西山区境内有螳螂川、老运粮河等14条大小河流。
滇池滇池为一天然断陷湖泊，属于长江流域金沙江水系，位于昆明市西南，是云贵高原湖泊面最大的淡水湖泊。湖面南北长约40km，东西平均宽约7km，最大宽度12.5km，湖岸长约130km。湖体北部由东西长约3.5km、宽30m堤坝将湖体分为两部分，分别称为草海和外海。当水位为1887.4m（黄海高程）时，最大水深10m，平均水深4.3m。滇池多年平均径流量9.76亿m3。项目附近地表水体为项目东面1.3km处的滇池草海。
4、水文特征
（一）项目区水文地质
项目所在地出露的地层为古生界、二迭系、下统栖霞、茅口组（P1q+m），其岩性为灰、灰白、灰黑色中厚层块状灰岩，虎斑状白云质灰岩、白云岩。地下水类型为岩溶水，含水层富水性强，经流模量一般为15L/s·km2。整体径流方向由西南方向朝东北方向汇入滇池草海。
（二）水文地质单元及其补给、径流、排泄条件、补给
1、水文地质单元
大气降水是本区地下水主要补给来源。大气降水通过可溶松散岩地层渗入地下，直接补给地下水外，发育在可溶岩地层边界的“梳”型断裂系，为地表水补给地下水创造良好的通道，项目区及其周边区域含水层出露条件好，地下水的动态变化主要受降水制约，大气降水是地下水的主要补给来源，补给期集中在每年雨季。局部地段冲沟的漏失入渗也为区内地下水的部分补给来源。
2、径流
该项目区位于云南省昆明市西山区普吉社区，由于其地形地貌影响，地表水沿地势形成地表径流汇入滇池。岩性条件的差异，使地下水的径流方式差别较大，在中-厚层灰岩分布区，岩溶管道发育，地下水多集中于岩溶管道中径流，总体流向由西南至东北。而在可溶岩与非可溶岩相间出现的地区，地下水多以层间水的形式径流在非可溶岩分布区，地下水主要赋存于基岩裂隙中，并沿地形自然斜坡作渗流运动，于滇池草海以及相应河道排出地表。
3、排泄
区内地下水排泄主要受构造、岩性、地貌控制，项目区地下水自分水岭以片流的形式向沟谷的低洼处及主干河道排泄。地下水循环交替剧烈，径流途径较短，是本区地下水运移的主要特色。
5、气候、气象
昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1C。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明年平均风速为2.2m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。
本项目所在西山区地处中亚热带高原(低纬高原)，属北亚热带季风气候，受季风影响，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、四季如春的气候特征。多年平均气温14.9℃，极端高温31.5℃，极端低温-7.8℃，气压810.6hPa，无霜期285.7天；多年平均降水量1011.2mm，多集中在5-8月，占80%左右，相对湿度75%，多年平均蒸发量1870.9mm；多年平均日照2481.2小时，日照年65%；主导风向西南风，风频16%，静风频率31%，年平均风速2.2m/s。
6、植被及生物多样性
项目所属西山区自然土壤以石灰岩、玄武岩风化红壤，酸性母岩风化黄红壤为主。共有四个土类，九个亚类，二十八个土种。土壤主要类型为山地红壤、棕壤、紫色土和水稻土四大类型。棕壤分布在2400~2641m的高山顶部，面积仅占总土地面积的1%，山地红壤分布在海拔1830~2400m的广大地区，面积占土地总面积的68%，紫色土分布于海拔1900~2100m的局部地区，面积占土地总面积的10.9%。水稻土分布于区内的平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占总面积的6.3%。项目所在西山区植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林。有植物193科642属1187种。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树、桤木等。
7、 地震
新构造运动时期区域地震活动频繁而显著，昆明地震记录始于公元前26年，迄今共地震652次，其中破坏性地震165次，公元886年~1976年发生4级以上地震14次。地震多发生在活动断层附近，如普渡河~滇池断层、铁峰庵断层、黑龙潭~官渡断层等，中强震震中位置主要分布在普渡河~滇池断层或旁侧两组以上断裂交汇部位，并伴有温泉出露。
据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）、国家地震局颁布的1：400万《中国地震烈度区划图（1990）》、《建筑抗震设计规范》（2010版）划分，昆明抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组第三组。
8、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　
据现场调查，项目所在地无学校、医院、保护文物、名胜风景区、水源地和生态敏感点。
















表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、地表水环境质量状况
项目周边的地表水体为东面1.3km处的滇池草海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，滇池草海水环境功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水域标准。
根据《2018年昆明市环境状况公报》，滇池草海类别为Ⅳ类，污染程度与上年相比基本不变，滇池草海水质达到《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》Ⅳ类水体标准要求。
2、地下水环境质量现状
本项目地处云南省昆明市西山区水泥厂，属于普坪社区，经过现场勘察，项目区西北面1.5km处有一泉水引水管。此处泉水引水管的地下水与本项目所处同一个水文地质单元，位于本项目区上游，具体详见附图5。根据调查，目前昆明市西山区马街街道普坪社区已经全部覆盖了自来水管网，因此此泉水并不具备饮用功能。为了解项目所在地所处区域地下水环境的质量现状，本次环评引用《云南路吾经贸有限公司废旧铅酸蓄电池回收暂存项目环境影响报告表》中关于该区域地下水的相关数据，该报告表项目位于本次环评项目的西北面900m处，与本项目、泉水引水管属于同一水文地质单元，云南圣清环境监测科技有限公司于2018年4月12日~2018年4月14日，对此泉水引水管的水进行现状监测的相关数据，水质清澈。监测结果详见表3-1。
表3.1 地下水环境质量现状监测结果一览表
	样品类型
	地下水

	序号
	时间
分析指标
	2018.4.12
	2018.4.13
	2018.4.14
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值
	达标情况

	1
	pH（无量纲）
	7.1
	6.9
	7.0
	6.5~8.5
	达标

	2
	氨氮（mg/L）
	0.372
	0.381
	0.362
	≤0.5
	达标

	3
	氯化物（mg/L）
	3.9
	4.1
	3.4
	≤250
	达标

	4
	溶解性总
固体（mg/L）
	140
	152
	146
	≤1000
	达标

	5
	氟化物（mg/L）
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	≤1.0
	达标

	6
	高锰酸盐
指数（mg/L）
	0.7
	0.6
	0.6
	/
	/

	7
	六价铬（mg/L）
	0.006
	0.005
	0.006
	≤0.05
	达标

	8
	挥发酚（mg/L）
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	≤0.002
	达标

	9
	硫酸盐（mg/L）
	15.3
	14.8
	16.3
	≤250
	达标

	10
	汞（mg/L）
	＜4×10-5
	＜4×10-5
	＜4×10-5
	≤0.001
	达标

	11
	砷（mg/L）
	2.7×10-3
	2.8×10-3
	2.8×10-3
	≤0.01
	达标

	12
	铅（mg/L）
	1.1×10-3
	1.4×10-3
	2.5×10-3
	≤0.01
	达标

	备注：小于检出限用“＜”表示；


根据监测结果，项目所在区域地下水水质监测因子指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
3、空气环境质量状况
项目位于云南省昆明市西山区，根据《云南省环境空气质量功能区划分》(复审)，评价区域大气环境功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
根据《2018年昆明市环境状况公报》，昆明主城区SO2年均浓度13μg/m3，较上年相比降低2ug/m3，达到空气质量年均值二级标准；NO2年均浓度33μg/m3，较上年相比上升1ug/m3，达到空气质量年均值二级标准；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度51μg/m3，较上年相比降低7ug/m3，达到空气质量年均值二级标准；细颗粒物（PM2.5）年均浓度28μg/m3，与上年持平，达到空气质量年均值二级标准；一氧化碳年平均浓度1.2mg/m3，与上年持平，优于二级24小时均值标准，臭氧年平均浓度130μg/m3，较上年相比上升6ug/m3，优于二级日最大8小时平均值。全年降水pH值范围为6.19~8.64，酸雨频率为0%，与2017年相比无变化。
项目所在区域周边无大型重污染企业，因此，项目所在区域的环境空气质量能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域的大气环境质量良好。
4、声环境质量状况
项目位于昆明市西山区，按照《昆明市声环境功能区划》，项目所在区域声环境功能区划为2类区，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。根据《2018年昆明市环境状况公报》，昆明主城区区域环境昼间噪声平均值为54.5分贝，声环境总体水平达二级，噪声总体水平与去年持平。
根据现场踏勘，项目所在区域周边无较大噪声源，因此，项目所在区域声环境质量现状能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。
5、生态环境质量状况
项目所在区域为昆明市主城区，生态环境为城市生态环境，现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
项目建设对环境的影响主要表现为运营期废气对空气环境的影响以及设备噪声对声环境的影响，项目200m范围内无集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，所在区域无食品加工、医药加工类工厂。
项目主要环境保护目标如下：
   （1）大气环境
    项目大气环境保护目标为以项目区为中心1000m范围内的环境空气敏感区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。
   （2）地表水
  项目地表水环境保护目标为项目东面1300m处的滇池草海，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水保护。
    （3）声环境
    声环境保护目标为以项目为中心200m范围内的噪声敏感区，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。
（4） 地下水环境
项目地下水环境保护目标为项目所在水文地质单元，按《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水保护。
项目涉及的环境保护目标见下表3-2。详细保护目标方位见附图4。
表3-2  项目环境保护目标
	保护
类别
	保护目标
	保护
对象
	与本项目的
方位和距离
	保护级别

	空气环境
	普坪村
	21户97人
	东北，210m
	《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准

	
	翠峰花园小区
	504户，1130人
	东北，650m
	

	
	春雨小区
	129户，440人
	东北，800m
	

	
	翠峰生态公园
	/
	东北，840m
	

	
	云建花园
	355户，890人
	东，800m
	

	
	水泥厂小区
	2735户，6300人
	南，870m
	

	声环境
	项目两百米范围内无保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

	地表水
环境
	滇池草海
	/
	东面，1300m
	《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准

	地下水环境
	所在水文地质单元
	/
	/
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准


项目与周边企业关系见下表3-3
表3-3 企业周边关系表
	企业名称
	生产产品
	主要污染物
	与本项目的方位和距离

	云南楷忠木业有限公司
	木材加工及木制品生产
	噪声、固废及废气
	北面，15m

	云南广泰混凝土有限公司
	混凝土
	噪声、废气及固废
	北，45m

	昆明米佳木制品加工有限公司
	木材加工及木制品生产
	噪声、固废及废气
	东面，60m

	昆明汇森混凝土有限公司
	混凝土
	噪声、废气及固废
	西南面，45m

	昆明明佳祥鑫装饰工程有限公司
	室内装潢、吊顶、装饰材料销售
	噪声及固废
	紧邻

	云南中控防火材料检验有限公司
	消防产品和装修材料燃烧性能检验
	噪声、废气及固废
	西面，55m











表四、评价适用标准
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	1、地表水环境质量标准
项目附近地表水体为东面1300m处的滇池草海。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），滇池草海水体功能为一般工业用水、非接触娱乐用水，水质类别为Ⅳ类，标准值见表4-1。
表4-1  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	浓度限值

	1
	水温
	人为造成的环境水温变化应限制在：
周平均最大温升≤1
周平均最大温降≤2
	13
	硒
	≤0.02

	2
	pH
	6~9
	14
	砷
	≤0.1

	3
	溶解氧
	≥3
	15
	汞
	≤0.001

	4
	高锰酸盐指数
	≤10
	16
	镉
	≤0.005

	5
	COD
	≤30
	17
	六价铬
	≤0.05

	6
	BOD5
	≤6
	18
	铅
	≤0.05

	7
	氨氮
	≤1.5
	19
	氰化物
	≤0.2

	8
	总磷
	≤0.1
	20
	挥发酚
	≤0.01

	9
	总氮
	≤1.5
	21
	石油类
	≤0.5

	10
	铜
	≤1.0
	22
	阴离子表面活性剂
	≤0.3

	11
	锌
	≤2.0
	23
	硫化物
	≤0.5

	12
	氟化物（以F-计）
	≤1.5
	24
	粪大肠菌群（个/L）
	≤20000



2、地下水环境质量标准
项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，因《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）无石油类指标，本次环评参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体（石油类≤0.05mg/L）标准。具体标准限值详见表4-2。
表4-2    地下水质量标准
	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准值

	1
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	9
	铜（mg/L）
	1.00

	2
	氨氮（mg/L）
	0.50
	10
	铅（mg/L）
	0.01

	3
	肉眼无可见物（无量纲）
	无
	11
	镉（mg/L）
	0.005

	4
	总大肠菌群（MPN/L）
	3.0
	12
	锰（mg/L）
	0.10

	5
	氟化物（mg/L）
	1.0
	13
	六价铬（mg/L）
	0.05

	6
	氰化物（mg/L）
	0.05
	14
	硫酸盐
	250

	7
	汞（mg/L）
	0.001
	15
	石油类
	0.05

	8
	砷（mg/L）
	0.01
	
	
	



3、空气环境质量标准
根据《云南省环境空气质量功能区划分》，项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量标准执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。标准值见表4-3。
表4-3  环境空气质量标准（ug/m3）
	污染物名称
	SO2
	TSP
	PM10
	PM2.5
	NO2

	浓度限值
	年平均
	60
	200
	70
	35
	40

	
	24小时平均
	150
	300
	150
	75
	80

	
	1小时平均
	500
	─
	—
	—
	200


项目运营期产生的特征污染物为有机废气VOCS，VOCS环境质量标准参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1空气质量浓度参考限值中，总挥发性有机物TVOC标准值，具体见表4-4。
表4-4   环境影响评价技术导则-大气环境
	污染物因子
	浓度限值
	标准来源

	
	8小时平均
	日平均（24小时）值）
	

	TVOC
	0.6（mg/m3）
	/
	《环境影响评价技术导则-大气环境》



4、声环境质量标准
项目所处区域为居住、工业混杂区，属于2类声环境功能区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-5。 
表4-5 声环境质量标准    等效声级Leq:dB（A）
	类    别
	昼    间
	夜    间

	2类标准
	60
	50
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	1、废水排放标准
（1）施工期
项目施工废水收集后经沉淀池进行简单预处理后全部用于施工场地降尘洒水，可全部利用，不外排。
（2）运营期
本项目为暂存废矿物油暂存项目，无生产废水。项目区不设食宿、卫生间，项目区内的8人生活依托邻近普坪村村。运营期废水主要为员工洗手废水等生活污水，生活污水经过三级隔油沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，本次环评不设废水排放标准。项目区设置为雨污分流，雨水均流入周边雨水沟内。

2、废气排放标准
（1）施工期
施工期粉尘、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的二级标准，标准值见表4-6。
表4-6  大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	1.0


（2）运营期
项目运营期间，项目产生的废气主要为VOCs，产生的VOCs无组织排放，其排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）无组织排放监控浓度限值，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》中描述：在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。因此本项目运营期无组织排放VOCs以非甲烷总烃表征，其标准值详见表4-7。
表4-7 无组织废气排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	NMHC
	监控点处任意一次浓度值
	30

	
	监控点处1h平均浓度值
	10



3、噪声排放标准
（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），标准限值列于表4-8。
表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）项目运营期噪声主要为生产设备噪声，项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目标准值见表4-9。
表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值  Leq[dB(A)]
	位置
	类    别
	昼    间
	夜    间

	厂界
	2类标准
	60
	50



4、固体废物控制标准
项目生产过程中产生的生活垃圾属于一般工业固体废弃物，执行《一般工业固体废物暂存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。
根据《国家危险废物名录》（2016年），项目运营过程滴漏的废矿物油为危险废物，以上危险废物的储存及处置执行执行《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号），根据《危险废物豁免管理清单》，项目运营期产生废弃的含油抹布、劳保用品可混入生活垃圾处置。

	总
量
控
制
指
标
	总量控制建议指标： 
本项目运营期无生产废水产生，员工生活依托周边普坪村，生活污水经三级隔油沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，因此不设置废水排放总量，不涉及COD、TP、NH3-N指标。
项目涉及的废气主要为无组织排放的VOCs，项目VOCs的的排放量为0.073t/a，不涉SO2和NOX指标。
固体废物处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	一、施工期
项目主体工程建设主要为基础开挖、建筑主体工程、暂存区建造（防渗改造）、设备安装，最后厂房设置为全封闭，停车区露天；公辅工程主要为道路，劳保设备和消防材料存放区建设工程。产生污染物包括废气、废水、噪声和固体废物，项目施工期环境影响随施工结束而消失。项目施工期工艺流程及产污节点详见图5-1。


图5-1    施工流程及产污节点示意图
1、施工期污染工序和源强核算
建筑施工期工艺流程简述：
①基础及主体工程施工
项目基础施工主要为建筑基础、防护基础、地基施工，本项目采用桩基基础。按施工方法桩可分为预制桩和灌注桩两大类。预制桩用锤击、静压、振动或水冲沉入等方法打桩入土。灌注桩则在就地成孔，而后在钻孔中放置钢筋笼、灌注混凝土成桩。根据成孔的方法，又可分为钻孔、挖孔、冲孔及沉管成孔等方法，工程中一般根据土层情况、周边环境状况及上部荷载等确定桩型与施工方法。本项目基础工程挖土方与回填土方、弃土工程在场内周转，项目区内产生的挖方能全部回用于项目建设的回填，在施工阶段无弃土产生；基础工程施工过程中旋挖钻机、推土机、挖掘机、装载机、打桩机等机械设备运行时会产生噪声，其他污染物包括施工扬尘、机械燃油废气、施工废水、废弃土石方和生活垃圾等。
项目主体工程施工主要为设备安装和厂房搭建，主体工程施工采用机械与人工施工相结合的方式，建筑施工外设置脚手架支持，外围设有安全网。施工过程中使用混凝土浇灌，混凝土振捣机、混凝土输送泵等施工机械在运行时将产生噪声，其他污染物包括施工扬尘、机械燃油废气、施工废水、生活垃圾和建筑垃圾。
③配套工程施工
项目配套工程施工主要给水、供电以及管网搭建，综合管线主要铺设在道路下，管道开槽埋管施工可以结合道路基础施工进行铺设，开挖料沿槽边堆放，待埋管安装完后用于回填。此过程中，会产生噪声、场地扬尘、施工废水和生活垃圾等。
④暂存区建造
对废矿物油暂存区进行防渗、防漏改造，修建废矿物油接收池和导流沟，对收集池、导流沟、地面、裙角进行防渗、防漏处理。废矿物油暂存区、废矿物油接收池、导流沟、内部运输通道、消防材料存放区、劳保材料存放区、台帐管理区。拟采用重点防渗区敷设处理方式进行改造（平面布置及防渗分区详见附图1）。废矿物油重点防渗区敷设处理方式为：地面和裙脚采用硬化+土工防渗膜处理的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高。
本项目施工期对暂存区的改造主要为导流沟、废矿物油收集池等建设，根据现行的相关环保要求，项目固废收集处、废矿物油暂存区，废矿物油收集池、废矿物油导流沟等均需要按照重点防渗区的要求进行建设。由于防渗等施工工艺为隐蔽工程，项目建成后直观看不到。因此本报告要求：本项目的建设单位在进行防渗区域施工过程中应找有相关资质的单位，并签订施工合同，在防渗施工过程中应做到每步均有照片、视频等记录，保留监理记录等，以保证本项目重点防渗区符合《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，即渗透系数≤10-10cm/s。
2、施工期污染物产生及排放分析：
①施工期废气
施工期的大气污染主要有裸露地表风力起尘的扬尘污染、施工及运输车辆引起的扬尘污染、机械燃油废气和汽车尾气污染、室内外装修产生的有机废气、焊接废气等。
（1）车辆行驶的动力起尘
据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据工程交通运输起尘采用下述公式进行计算：
[bookmark: _Toc361602119][bookmark: _Toc359245866][bookmark: _Toc358149658][bookmark: _Toc358039874]Q=0.123 ×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.72
式中：
[bookmark: _Toc361602120][bookmark: _Toc358149659][bookmark: _Toc358039875][bookmark: _Toc359245867]Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；
V—汽车速度，km/h；项目施工车辆平均运输速度为20km/h；
[bookmark: _Toc358149660][bookmark: _Toc359245868][bookmark: _Toc361602121][bookmark: _Toc358039876]W—汽车载重量，吨；载重量按20t/辆计；
P—道路表面粉尘量，kg/m2，项目的P值取0.01；
经过估算，项目施工期的运输扬尘起尘量为73.61g/km•辆。一般情况下不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量不同；在同样的路面清洁情况下，车速越快，产生的扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则产生的扬尘量越大，在对起尘区域进行洒水降尘后，控制车速后，运输扬尘能够降低70%左右，则项目施工期间运输扬尘的实际排放量约为22.08g/km•辆。
（2）裸露地表扬尘
本项目扬尘主要产生于裸露地表风力起尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是施工期间由于裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。结合项目场址所在区域的实际情况，采用推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：
Q=4.23×10-4×V4.9×S
式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s；
V—当地平均风速，m/s，昆明市平均风速为2.2m/s；
S—裸露面积，m2；
项目区外部停车区和入场道路已进行水泥硬化，无需施工，本项目集中施工区域为厂房处，面积为540m2。施工区域内起尘情况表5-1。
表5-1  施工期裸露地表扬尘产生情况一览表
	面积（m2）
	起尘量（mg/s）
	削减方式
	排放量（mg/s）

	540
	10.88
	采取洒水降尘、材料覆盖等措施，降尘效率80%
	2.18


（3）施工机械废气
项目施工期间，各种施工机械消耗油料会产生燃油废气，均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分为CO、NOX和总碳氢化合物（THC），其中CO是柴油燃烧的产物；NOX是柴油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物；THC是柴油不完全燃烧的产物。浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其是在怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。汽车排放的尾气在露天发散，燃油烟气呈无组织排放，加之其排放方式为间断排放，因此对于每个施工点而言施工产生的燃油废气较少，经大气稀释后对外环境影响较小。
（4）装修废气
施工过程为封闭施工，在进行防渗、防漏处理时使用的材料及涂料会所产生少量的废气、异味，主要集中在室内，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。
（5）焊接废气
项目钢结构部位安装过程中需要进行焊接，焊接过程会产生焊接烟尘，呈无组织排放。由于项目区空旷，焊接废气通过自然扩散对周边环境影响不大；同时采用合格的焊条进行焊接，只会产生少量焊接烟尘，且在露天环境下很快得到扩散，不会形成局部高浓度区域。
②施工期废水
项目施工期废水包括建筑施工废水、施工人员生活污水和雨天地表径流。
（1）建筑施工废水
建筑施工废水主要来自混凝土养护废水、工具清洗废水等。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中建筑用水定额，本项目建筑结构为框架与砖混结构，主要使用商品砼，用水定额取0.8m3/m2，本项目混凝土浇筑总面积为540m2，施工用水量约为432m3。根据类比同类项目，施工废水产生量约为用水量的2%，则施工废水量约8.64m3。废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右。项目将在施工场地内修建简易沉淀池，旱季经沉淀池处理后的废水尽量回用于场内洒水、道路浇洒用水和建筑养护用水等，建筑施工废水不外排。
施工机械设备、工具清洗等产生的废水与大多数建筑工程一样，不含有毒成份，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工机械清洗废水产生量约为2m3/d。该部分废水经临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘等，不外排。
（2）施工人员生活污水
项目施工期间在地块内布设施工营地，为临时活动板房，营地内不设食宿。施工人员约为10人，依托使用普坪村内公厕。施工人员生活污水主要是洗手产生的污水，集中产生于施工场地值班室，用水量以20L/人.d计，产污系数取0.8，则施工人员生活用水量为0.2m3/d，施工期生活污水产生量为0.16m3/d，在项目区施工场地值班室附近单独设置1个2m3的临时沉淀池处理后回用于内部洒水降尘或混凝土养护，不外排。
（3）雨天地表径流
项目区场地平整及基础建设阶段地表裸露，施工过程中基坑开挖、设备清洗、混凝土保养以及施工材料被雨水冲刷后将形成地表径流水，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200~500mg/L左右，施工场地周边设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理后排入暂存池，经过沉淀处理后用于项目区洒水降尘。
3、施工期噪声
施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、电焊机、振捣机等；室外装修工程阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。项目主要施工机械设备噪声值详见表5-2。
表5-2  主要施工机械设备的噪声声级
	施工期
	设备名称
	噪声级

	场地平整
建筑垃圾运输
	挖掘机
	80～90

	
	装载机
	75～85

	
	压路机
	75～85

	
	推土机
	80～95

	
	吊车
	90～95

	
	翻斗机
	85～95

	运输
	运输车辆（大型载重车）
	85～90


4、施工期固体废物
（1）土石方
①土石方来源
本项目土石方主要产生于以下三个方面：
基础开挖及回填：建设场地主要产生的土石方主要为基础开挖；路基建设及回填：路基建设和管网埋设存在开挖回填。
②土石方平衡
项目建设区域现状大部分为裸露土地，为了最大程度利用表土需进行表土剥离，表土一般剥离0.2米，项目厂房建设用地面积为540m2，表土产生量约为100.8m3。
因此项目区土石方产生量为100.8m3，场地回填量为100.8m3，土石方回填于项目需用土石方处，无永久弃方产生。
土石方平衡见表5-3。
表5-3  土石方平衡表  单位：m3
	施工
	产生量
	弃方量
	外购
	回填量

	表土
	100.8
	0
	0
	0

	场地回填
	0
	0
	0
	100.8

	合计
	100.8
	0
	0
	100.8

	临时弃方堆放于临时堆场，后期用于场地回填




图5-2  项目土石方平衡图  
（2）建筑垃圾
施工期产生的建筑垃圾，主要包括砂石、损坏地砖、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋、建筑装修废弃材料、项目区地面防渗处理、修建事故应急池、导流沟时产生的边角废料。
由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，项目产生的建筑垃圾主要来自于建筑施工过程中，建筑垃圾产生量按5kg/m2进行计算，本项目总建筑面积为540m2，建筑垃圾产生量约为2.7t。建筑垃圾和装修垃圾在施工场地内统一堆存，其中金属边角材料回收出售给废品站，其余不可利用的建筑垃圾作为路基填料。
（3）生活垃圾
施工期约有施工人员10人，生活垃圾集中产生于施工场地，施工人员按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾年产生量1.65t/a，项目施工期2个月，共产生垃圾0.275t。经统一收集后委托环卫部门清运，处置率100%。
（4）水土流失
施工期间，项目有一定量的土石方的填压及基础开挖，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生少量水土流失。项目建设竣工后，项目区均为建筑物、硬化道路及绿化，因此施工造成的水土流失将得到进一步有效控制。

二、运营期工艺流程简述（图示）
[bookmark: _Toc519843875]项目区厂房拟建设为全封闭式厂房，露天区域为停车区，项目建成后，拟对昆明市的废矿物油进行集中收集，暂存，不进行废矿物油的运输、拆解、处置等加工环节，项目运营期预计年回收运转废矿物油5000m3，项目区最大暂存量为80m3，平均每2-3天转运一次。
流程简述：
1、废矿物油暂存
项目收集的废矿物油主要来自周边的汽车修理厂、汽车4S店、摩托车修理点及工矿企业。废矿物油暂存具体生产工艺流程及其产污节点示意图见图5-3。

图5-3  废矿物油暂存流程示意图
当各网点的废矿物油达到一定量时，进行统一上门回收，委托昆明恒林物流有限公司运输至厂区，现场收集时，输油泵将网点内液体废矿物油导入昆明恒林物流有限公司运输车辆中，固体废矿物油收集于油桶中，后由运油车将收购的废矿物油运至厂区，将输油软管接入油罐，用输油泵将废矿物油接入项目区储油罐内，本项目设计有2个容积50m3储存罐，根据项目废油存储罐的设计要求，废油收集量不宜超过储罐荷载储存量的80%，故项目区最大储油量为80m3，中转周期为2至3天。项目暂存区回收暂存的废矿物油由云南圣邦科技有限公司（处置协议详见附件）回购处理，回购时的运输工作也由昆明恒林物流有限公司承担。
[bookmark: _Toc519843879]项目运营期产生的废矿物油收集后、分类暂存后，委托云南圣邦科技有限公司进行处置。
2、原料的回收
依据建设单位提供的资料，建设方计划采用昆明恒林物流有限公司的危险废物专用转运车辆统一上门回收的方式：通过收集区域内的市场化网点，如维修厂和摩托车销售点、汽车4S店等网点，当网点内收集的废矿物油达到一定的存量时，网点通知建设方，建设方委托昆明恒林物流有限公司委派运输车辆进行统一上门回收（运输协议见附件）。
在建设方回收废矿物油过程中，具体实施的工作人员和运输人员在回收过程中须配备必要的个人防护装备，即工作服、防护眼镜、防护手套等。在回收过程中，不得擅自拆解、破碎、丢弃废矿物油。
回收的废矿物油通过油泵输送至运输车辆的储油罐内。
3、废旧资源的运输（回收过程中）
（1）运输单位：
建设单位已与有专业运输资质企业——昆明恒林物流有限公司签订项目回收时的运输委托协议，昆明恒林物流有限公司的经营范围包括：道路普通货运，货物专用运输（集装箱），国际道路货物运输，国际道路危险货物运输，危险货物运输（8类），危险货物运输（2类），危险货物运输（3类），危险货物运输（4类），危险货物运输（5类），危险货物运输（6类），能够承担本项目回收废矿物油的运输工作。
运输过程均采用专用全封闭箱式危废运输车辆和全封闭罐式危废运输车辆。项目回收废矿物油在暂存放置的容器须满足GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》等环保规范要求。
前述要求的基础上，运输作业必须符合以下要求：
①批量危废的国内转移遵从《危险废物转移联单管理办法》 (国家环境保护总局令第5号)等环保规定。
②公路运输车辆应按GB13392《道路运输危险货物车辆标志》的规定悬挂标志。
③运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力。
④运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。
⑤项目危险废物运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。
运输公司应制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。
⑥运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。
（2）本项目所收集、暂存的废矿物油收集网点位于昆明市区及周边乡镇，交通条件较好，为水泥路及柏油路面，路面较平整，运输条件较好；项目区位于云南省昆明市西山区水泥厂内，项目位置运输交通便利。总体来说，项目废矿物油的运输条件较好。
（3）运输路线：本项目废矿物油从维修厂、摩托车销售点、汽车修理厂、汽车4S店、摩托车修理点及工矿企业等网点收集，该路线避免不了会经过居住区，因此本报告要求在收集过程中优先选择居住区较少的路线；由本项目区运至云南圣邦科技有限公司路线主要为：项目区>春雨路>安石公路>杭瑞高速>渝昆高速>东川区>东川再就业特区天生桥特色产业园>云南圣邦科技有限公司内。运输过程中已避开人口密集区等环境敏感区。
（4）处置单位
云南圣邦科技有限公司的经营范围包括：废矿物油的回收处理；再生资源研究与开发；润滑油、润滑脂、锅炉燃烧油、炉灶油、氯化石蜡、生物柴油的销售；危险货物道路运输。
4、废矿物油的暂存
本项目年回收运转废矿物油5000m3，项目区最大暂存量为80m3。废矿物油由云南圣邦科技有限公司定期回购处置。
回收的废矿物油经油泵抽送至2个50m3储罐进行分类收集、暂存，散装的废矿物油由专用的不锈钢储存推车（底部为封闭并经防漏处理）运送至储罐泵吸。厂区内设置数个带盖密闭专用桶（防渗）（25kg/个），并设置推车+防渗塑料托盘。废矿物油专用容器上粘附危险废物标签，并标明类别、性质及注意事项。废矿物油暂存区地面要严格进行防渗、防漏处理，建设水泥地面硬化和土工防渗膜铺设的重点防渗区，包括废矿物油暂存区、废矿物油接收池区域及暂存区导流沟。项目防渗分区详见附图1。
项目区的废矿物油暂存区设置导流沟(沟净宽0.2m，净深0.1m，坡度1‰)，同时在项目区东北面设置1个有效容积为12m3，规格为3m×2m×2m（长×宽×高）的废矿物油接收池，废矿物油接收池应作加盖、封闭处理，用于可能发生的废矿物油泄漏事故。废矿物油暂存区采用双层防渗措施，重点防渗区地基底层采用人工夯实50cm开挖粘土做第一防渗层；第二防渗层采用高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并混凝硬化地面，须达到GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。
若废矿物油发生滴漏时，如果废矿物油泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废矿物油扫至地面导流沟中，汇聚到废矿物油接收池内，用油管抽出排至储油罐内，泄漏的废矿物油经收集后同储罐内废矿油一并交由云南圣邦科技有限公司处置，建立危险废物转移联单制度，科学管理，不外排。
项目区废矿物油挥发产生的VOCs经过自然扩散后达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中无组织排放标准：非甲烷总烃厂界1h平均浓度值≤10mg/m3）后排放。
三、产排污分析
本项目租用云南省昆明市西山区马街街道普坪社区水泥厂矿山附一号900m2区域作为暂存厂房，本项目不设食宿、卫生间。项目正常运营时工作人员为8人，其中5名员工为业务员，6名值班人员，年工作350天，每天工作8小时，值班人员24小时值守。运营时间为上午8:00~12:00，下午 14:00~18:00。
1、废水的产排分析
本项目为废矿物油回收转运项目，无生产废水。项目区不设食宿、办公区、卫生间。卫生间依托普坪村公共卫生间，食堂依托普坪村内饭店。因此本项目运营期废水主要为员工洗手废水等生活污水。
项目区拟设置一间卫生间，设置化粪池用于收集项目区产生的生活废水，生活用水主要为洗盥用水，项目区不设置食堂，无餐饮用水产生。项目运营期拟设置8名工作人员，洗手用水等生活用水量取10L/人·d，项目年运营350天，则项目运营期用水量为0.08m3/d，28t/a。
项目区拟设置一个容积为2m3的三级隔油沉淀池用于处理项目区员工洗手废水，项目生活污水产污系数按0.8计，则污水产生量为0.064m3/d，22.4m3/a，项目区产生的生活污水全部排入三级隔油沉淀池进行处理后，用于厂区外停车场的洒水降尘，隔油沉淀池产生的废油收集后交由云南圣邦科技有限公司处置。
项目运营期用水及废水产生情况见表5-3，项目水量平衡见图5-4。
表5-3 项目用水量和排水量情况表
	用水项目
	用水量(m3/d)
	用水量(m3/a)
	污水产生量(m3/d)
	污水产生量(m3/a)
	去向

	生活用水
	0.08
	28
	0.064
	22.4
	生活污水排入1个容积为2m3三级隔油沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排




图5-4 项目运营期水平衡图
由于厂房拟设置为全封闭式厂区，露天区域为停车区，雨天地表径流流入项目区外的昆明市水泥厂雨水沟。同时环评要求，从源头杜绝废油对厂区雨水的污染，应确保废矿物油的收储、装卸在室内完成，严格杜绝废油泼洒对项目区区域地表水体造成影响。项目区北面设置一容积为70m3事故应急池。
综上所述，项目运营期不产生生产废水，生活污水不外排。
2、废气的产排分析
项目运营期废气主要为废矿物油储存过程中产生的VOC和运输车辆进出产生的汽车尾气。
（1）VOCs
本项目使用的储罐为卧式固定顶罐，本项目设置废矿物油油储罐2个，容积分别为50m3，罐区废气主要来源于罐体呼吸，分为：a、废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗；b、装卸操作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗。
1）“小呼吸”损耗（静损耗）
“小呼吸”损耗是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出的现象，排出的气体为相对饱和蒸汽。液体储罐静贮时，白天受热，罐内温度升高，物料蒸发速度较快，蒸汽压随之增高，当储罐内混合气体压力增加到储罐控制压力极限时，就要向外放出气体；相反，夜间气温降低时，储罐中的混合蒸气体积收缩，气体压力降低，当压力降低到呼吸阀的负压极限时，储罐又要吸进空气，加速物料的蒸发。这种排出化学品蒸汽和吸入空气的过程即称为储罐的“小呼吸”损耗。
本次环评采用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）附录A推荐的公式核算该项目拱顶罐小呼吸蒸发损耗，计算公式：
LDS=0.024K2K3[P/(Pa-P)]0.68*D1.73*H0.51*△T0.5*Fp*C1
式中：LDS—拱顶罐年小呼吸损耗量（m3/a）；
K2—单位换算系数，K2=3.05；
K3—油品系数，柴油、汽油和其他有机液体K3=0.65；
P—油罐内油品本体温度下的蒸汽压（Pa），本项目取10；
Pa—当地大气压（kPa（A）），本项目取81.6;
D—罐的直径（m），本项目取4；
H—油罐内气体空间高度（m），包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度（m），本项目取0.6；
△T—大气温度的平均日温差（℃），本次评价取当地平均日温差12.4℃；
FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，本项目涂层因子取1.2；
C1—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在1.83~9.14m之间的罐体，C1=a+bD+eD2+fD3，a=0.08262，b=0.0073631，e=1.3099*10-3，f=1.9891*10-6。求得本项目C1=0.133。
上述计算公式估算的小呼吸蒸发损耗量为0.0594632m3/a，小呼吸蒸发损耗量是油品蒸汽冷凝成液体的体积，此结果再根据油品的密度折合成损耗量（t/a），废矿物油密度密度约为0.87×103（kg/m³），则经计算，该项目项目小呼吸损失的物料约0.052t/a。
2） “大呼吸”损耗（工作损耗）：
“大呼吸”损耗（工作损耗）是指液体在容器与容器之间转移而发生气体吸入或放出的现象，排出的气体多为饱和蒸汽。储罐在加入物料过程中，通过储罐呼吸阀，罐内的部分气体释放到大气中；储罐使用物料时，外界空气的进入使罐内原有蒸汽压降低，从而使罐内气体挥发到大气中。这种蒸发损耗称即为“大呼吸”。
本次环评采用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）附录A推荐的公式核算该项目拱顶罐小呼吸蒸发损耗，计算公式：
LDW=KTK1[Py/(690-4μy)K]V1        N=Q/V
N＞36时，KT=（180+N）/6N；N≤36时，取KT=1
Py=（Py1+ Py2）/2
式中：LDW—拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量（m3/a）；
V1—泵送液体入罐量（m3），本项目取80；
N—油罐年周转次数，本项目取125；
Q—油罐年周转量（m3/a），本项目取5000；
V—油罐容积（m3），本项目取100；
K—单位换算常数，K=51.6；
KT—周转系数；经过计算求得本项目KT =0.406
K1—油品系数，汽油K1=1，本项目K1=0.65；
Py—油品平均温度下的蒸汽压（kPa），本项目取10；
Py1—油罐内液面最低温度所对应的蒸汽压（kPa）；
Py2—油罐内液面最高温度所对应的蒸汽压（kPa）；
μy—油蒸汽摩尔质量（kg/kmol），本项目取130。
上述计算公式估算的大呼吸蒸发损耗量为0.024m3/a，大呼吸蒸发损耗量是油品蒸汽冷凝成液体的体积，此结果再根据油品的密度折合成损耗量（t/a），废矿物油密度密度约为0.87×10³（kg/m³），则经计算，该项目项目大呼吸损失的物料约0.021t/a。
综上，本项目运营期罐体呼吸产生的VOCs总量为0.073t/a，排放速率为0.208kg/d，0.0087kg/h，0.0024g/s（以年运营350天，罐体每天呼吸24h计），为无组织排放。
为了减少和控制无组织排放量，储油罐设全天候呼吸阀，加强设备的密闭性，减少无组织排放。呼吸阀的原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压。当罐内介质的压力在呼吸阀的控制操作压力范围之内时，呼吸阀不工作，保持油罐的密闭性；当往罐内补充介质，使罐内上部气体空间的压力升高，达到呼吸阀的操作正压时，压力阀被顶开，气体从呼吸阀呼出口逸出，使罐内压力不在继续增高；当往罐外抽出介质，使罐内上部气体空间的压力下降，达到呼吸阀的操作负压时，罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘顶开，使外界气体进入罐内，使罐内的压力不再继续下降，让罐内与罐外的气压平衡，来保护储罐的环保安全装置。同时厂区内应设置换气设施，加强厂区通风换气。
（2）运输车辆的尾气
运输车辆运行时会产生一定量的尾气，为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成份是烯烃类、CO和NOX，是影响空气环境的主要污染物之一，属无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散。
综上所述，本项目的废气产排情况详见表5-4。
表5-4项目废气产排情况一览表
	污染物
	产生条件
	产生情况
	排放情况
	治理措施

	
	
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	产生量kg/a
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	排放量kg/a
	

	无组织
	VOCs
	罐体呼吸
	0.0087
	/
	73
	0.0087
	/
	73
	/

	
	尾气
	少量


3、噪声
项目运营期噪声主要为运输车辆进出的噪声、抽油泵噪声、厂房换气扇工作时产生的噪声，由于运输车辆较少，噪声值较低，本次环评要求对出风口安装消声器等降噪措施，同时对抽油泵采取基础减震，所有设备均设置于厂房内，根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法2016版》“一般材料隔声效果可以达到15-40dB”，则项目噪声经过基础减震后，噪声值可以减少15dB(A)。
（1）运输车辆噪声
项目在正常营运时并无强噪声源，噪声源为主要运输车辆进出厂区噪声。经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～70dB(A)。
（2）设备运行噪声
项目噪声主要来自废矿物油油泵，因此本次环评主要对废矿物油油泵噪声进行影响分析，噪声强度见表5-6所示。
表5-5设备噪声强度    单位：dB(A)
	设备名称
	源强
	治理设施
	治理后的源强

	废矿物油油泵
	90
	厂墙隔声，安装防振垫
	75


4、固体废弃物
项目运营期固体废物来源于3个方面：跑漏的废矿物油；废弃的含油抹布、劳保用品；工作人员产生的生活垃圾。
（1）跑漏的废矿物油
项目在对废矿物油进行搬运、转移的过程中，可能会出现地漏油的现象，类比同类型项目，产生量约占转运总量的0.001%，则跑漏的废矿物油总量为0.05m3/a，0.0435t/a，为危险废物。拟采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)对其进行收集，收集后泵送至储罐内，后委托云南圣邦科技有限公司处置。
若废矿物油跑冒滴漏时，用过的含油废拖把或废抹布作为危废处置；如果废矿物油泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废矿物油扫至地面导流沟中，汇聚到废矿物油收集池内，收集池中的废油收集后用油泵和机油导流管抽出排至储油罐内，后委托云南圣邦科技有限公司清运处理。
（2）废弃的含油抹布、劳保用品
本项目废矿物油收集区会产生的废弃的含油抹布、劳保用品，类比同类型项目，产生量约为0.08t/a，根据《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品可混入生活垃圾处置，因此项目区产生废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾之后由环卫部门清运。
（3）生活垃圾
项目区不设食宿及卫生间，本项目共有8名员工，生活垃圾排放系数取1kg/人·d，年工作350天，则垃圾产生量为8kg/d，2.8t/a。生活经带盖生活垃圾桶收集后，放置于厂区内的固废暂存处，后由环卫部门定期清运处置。
项目固废产生量及处理方式见表5-6。
表5-6  固体废物产生量及处理方式
	序号
	废弃物
名称
	产生量
（t/a）
	来源
	废物
类别
	处理方法
	处置率

	1
	跑漏的废矿物油
	0.0435
	暂存过程中
	HW08
	拟采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)对其收集，之后泵送至废矿物油储罐内，交由云南圣邦科技有限公司清运处理
	100%

	2
	废弃的含油抹布、劳保用品
	0.08
	运营过程中
	一般固废
	混入生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运处置
	

	3
	生活垃圾
	2.8
	工作
人员
	一般固废
	生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运处置
	











表六、项目主要污染源产生及预计排放情况
	  内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	产生浓度
及产生量
	排放浓度
及排放量

	大气
污染
物
	施工期
	施工作业
	车辆行驶的动力起尘
	/
	少量
	/
	22.08g/km•辆

	
	
	
	裸露地表扬尘
	/
	10.88mg/s
	/
	2.18mg/s

	
	
	
	施工机械废气
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	装修废气
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	
	焊接废气
	/
	少量
	/
	少量

	
	运营期
	罐体呼吸
	无组织排放VOCs
	—
	73kg/a
	—
	73kg/a

	水污
染物
	施工期
	施工人员
	施工废水
	/
	2m3/d
	沉淀回用不外排

	
	
	
	生活污水
	/
	0.16m3/d
	

	
	
	施工场地
	雨天地表径流
	一定量
	经沉砂池沉淀后外排

	
	运营期
	运营期无生产废水产生，洗手废水等生活污水经过三级沉淀池沉淀

	
	运营期
	生活污水
	SS、石油类
	/
	22.4t/a
	洗手废水等生活污水经三级隔油沉淀池处理后用于厂区洒水降尘

	固体废弃物
	施工期
	建筑基础
	土石方
	100.8m3
	全部用于场地回填
	100%
处置

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	2.7t
	金属边角材料回收出售给废品站，其余不可利用的建筑垃圾作为路基填料
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.275t
	统一收集后委托环卫部门清运处理
	

	
	运营期
	跑漏的废矿物油
	危险废物HW08
	—
	0.0435t/a
	—
	100%处置

	
	
	废弃的含油抹布、劳保用品
	一般固废
	—
	0.08t/a
	—
	

	
	
	生活垃圾
	一般固废
生活垃圾
	—
	2.8t/a
	—
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备
	噪声dB（A）
	85～90
	昼间≤70dB（A），夜间≤50dB（A）

	
	运营期
	生产设备
	噪声
	—
	90dB
	—
	厂房隔阻、基础安装减震垫、距离衰减后厂界达标：昼间≤60dB(A) ，夜间≤50dB(A)

	其他
	                                  无

	主要生态影响：
据现场调查，项目拟建地块为闲置空房，已无植被生长，不存在水土流失现象。项目施工不会对生态环境造成明显影响，不征用新地；项目施工完成后，该地块被建筑物及硬化地面覆盖，可减缓水土流失。项目运营过程中，不会对周围生态环境造成明显影响。






























表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
本项目将对空地进行建筑主体工程、暂存区建造（防渗改造）、设备安装，施工期影响主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工固废。
1、施工期大气环境影响分析
施工期的大气污染主要有裸露地表风力起尘的扬尘污染、施工及运输车辆引起的扬尘污染、机械燃油废气、室内外装修产生的有机废气和焊接烟气等。
（1）施工场地扬尘影响分析
项目施工期扬尘包括风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力扬尘主要是施工机械和运输车辆产生。
根据工程分析可知，施工场地裸露地表风力扬尘产生量合计10.88mg/s，车辆行驶过程产生的动力起尘量为73.61g/km.辆。在采取洒水降尘及加盖遮盖物等措施控制后，施工场地裸露地表风力扬尘排放量为2.18mg/s，动力起尘排放量为22.08kg/km.辆。施工期扬尘其TSP浓度介于1.5~3.0mg/m3，呈无组织排放方式。
施工期间扬尘影响较大的主要是车辆行驶过程中产生的运输扬尘，运输扬尘起尘与路面清洁程度、车速有关，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘产生量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，能够使运输扬尘产生量有效降低，在路面铺筑碎石也能够有效降低扬尘产生量。项目施工期间还应对材料运输车辆进行遮盖，避免物料跌落产生扬尘，降低起尘量。为了避免施工扬尘对周围敏感点造成影响，本环评建议在施工过程中需采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻：
①项目在建筑物基础开挖和表土剥离过程中，应及时把开挖出的土石方及时回填，避免施工场地堆放大量的土石方因风力起尘造成污染，表土临时堆场采取覆盖措施；
②避免大量建筑材料的堆放产生大量扬尘，同时应加强洒水降尘、物料遮盖堆放等降尘措施；
③加强施工现场的管理，针对施工区物料堆场应加盖遮盖物，并加强洒水降尘措施，降低扬尘的影响；
④建筑材料运输途中，运输车辆应放慢行驶速度且不得超载，尽量采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。
⑤为防止场地起尘，施工场地定期洒水，可有效防止扬尘，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。
通过采取以上措施，可有效减少施工粉尘，且施工期产生的污染随着施工活动的结束，施工过程中造成的环境空气的影响也就随之消失，因此施工期扬尘对环境空气的影响较小。
（2）施工机械废气影响分析
项目施工机械包括推土机、挖掘机、运输车辆等设备，大部分机械使用柴油、汽油作为能源，在挖方、填筑、清理、运输等过程中排放燃油废气，其主要污染物为CO、NOx和THC。施工机械尾气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。项目施工场地较为开阔，尾气在环境空气中经自然扩散、稀释，对周围环境产生的影响在可接受范围内，影响较小。
（3）装修废气影响分析
项目建筑物需对其进行室内外装修，届时将会产生装修废气，根据调查，装修废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等，该部分废气的排放属无组织排放，排放量较少。项目在装修时要采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，委托正规的装修公司进行装修，并做好装修后的通排风工作，采取适当措施后，装修期废气影响可得到有效控制。
（4）焊接废气影响分析
项目钢结构安装过程中需要进行焊接，焊接过程会产生焊接烟尘，呈无组织排放。由于项目区空旷，焊接废气通过自然扩散对周边环境影响不大；同时采用合格的焊条进行焊接，只会产生少量焊接烟尘，且在露天环境下很快得到扩散，不会形成局部高浓度区域。
2、施工期水环境影响分析
项目施工期废水包括建筑施工废水、施工人员生活污水和雨天地表径流。
（1）建筑施工废水
项目将在施工场地内修建简易沉淀池，旱季经沉淀池处理后的废水尽量回用于场内洒水、道路浇洒用水和建筑养护用水等，建筑施工废水不外排。采取以上措施后，建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。
项目用地面积较小，建设片区较为集中，施工机械主要集中于建筑物建设区域。根据工程分析可知施工机械清洗废水产生量约为2.0m3/d。清洗废水不含有毒成份，主要是泥沙悬浮物含量较大，经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水影响较小。
（2）施工人员生活污水
施工期最大施工人员约为10人，均不在项目区内食宿，设临时旱厕。根据工程分析可知，项目施工期生活污水产生量为0.16m3/d，在各片区施工场地值班室附近单独设置1个5m3的临时沉淀池处理后回用于内部洒水降尘，不外排，对地表水影响较小。
（3）雨天地表径流
施工期间，裸露的施工场地遇雨天会产生地表径流，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥及其它地表固体污染物。当其进入集镇河道和明朗河后可能造成水体污染，致使水体水质下降，也会有水土流失现象发生。地表径流所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200~500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：
①合理安排施工期，避免在雨天进行土方作业；
②项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。
采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，将处理后的雨水径流排入周边地表水体，不会对项目周边水体造成大的不利影响。
3、施工期声环境影响分析
项目施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础工程施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、混凝土输送泵等；主体工程及配套工程施工阶段主要使用升降机、电焊机、混凝土输送泵、载重汽车等；室外装修阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响，噪声源强在80~95dB（A）。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声不会连续产生，具有随机性和无组织性，运输车辆的噪声更具不规律性。
施工期噪声遵循一个共同规律，即施工期噪声源主要为点声源，点声源的声音向外发散遵循着球面分布规律，随着距离增加将引起噪声衰减，忽略空气吸收及其他因素引起的声级衰减，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，由公式预测噪声对关心点的影响。
预测公式如下：
L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1)
式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；
r1、r2——预测点距声源的距离
表7-1  施工期机械设备噪声预测一览表    dB（A）
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	设备噪声
	挖掘机
	90
	76
	70
	66
	64
	62
	59
	57
	56
	50

	
	装载机
	85
	71
	65
	61
	59
	57
	54
	52
	51
	45

	
	压路机
	85
	71
	65
	61
	59
	57
	54
	52
	51
	45

	
	推土机
	95
	81
	75
	71
	69
	67
	64
	62
	61
	55

	
	吊车
	90
	76
	70
	66
	64
	62
	59
	57
	56
	50

	
	翻斗机
	95
	81
	75
	71
	69
	67
	64
	62
	61
	55

	
	运输车辆
	90
	76
	70
	66
	64
	62
	59
	57
	56
	50


从表7-1的预测结果可知，以最不利因素考虑，所有施工设备均置于施工场界且多台机械设备同时运转时，距离15m处昼间，距离35m处夜间可以达到《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-201l）排放限值。
环评要求工程建设过程中夜间禁止夜间施工，确保施工设备噪声不对居民生产生活产生大的影响。地面基础施工期和打桩阶段是临时且短暂的，随着基础施工的结束，这种高噪音的影响也会随之结束。
为减小施工期间噪声对周围环境的影响，防止声污染事故的发生，环评要求工程施工时应采取以下措施：
①加强施工管理，合理安排作业时间，昼间12~14点，夜间10点到次日凌晨6点禁止施工作业；
②高噪声作业时段尽量安排在昼间进行；
③加强机械设备的维护管理，保证其处于正常的工作状态；
④加强对施工人员的管理，避免人为噪声的产生，做到文明施工。
⑤合理布设施工场地，尽量使高噪声设备远离厂界。
只要施工单位在施工中加强管理、合理操作，同时合理安排作业时间，则施工噪声影响将得以减小甚至消失；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束，影响较小。
4、施工期固体废物影响分析
（1）废弃土石方
根据工程分析，项目土石方主要来自于建筑地基开挖、道路工程等，项目填方主要为场地覆土和项目道路路基回填土。根据土石方平衡，项目表土用于后于项目区道路建设路基回填、场地回填，对环境影响较小。
（2）建筑垃圾
根据工程分析可知，新建建筑物的施工过程中产生的建筑垃圾为2.7t，废钢筋等可利用废物请回收商进行收购，水泥结废渣、破损砖石，可用于场地土方回填，不可利用的建筑垃圾作为路基填料，建筑垃圾处置率100%，对周围环境的影响较小。
（3）生活垃圾
根据工程分析可知，项目施工期生活垃圾产生量为5kg/d，分别在各片区集中施工场地设置生活垃圾收集桶，经统一收集后委托环卫部门清运，处置率100%，对周围环境的影响较小。
5、施工期生态环境影响分析
本项目总用地900m2，无原生植被。项目施工不会导致植物群落和植被的消失不会造成物种灭绝。因此，项目的建设对的植被影响较小。不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。
6、施工期水土流失分析
目前，项目区建设用地范围内主要为空地和灌木草丛，本项目的施工将会扰动地表、加剧土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会使项目区产生水土流失，本项目的施工期将加剧场地区域内的水土流失，但本项目建设完成后裸露地面将被地面被建筑物、硬化道路覆盖，能有效减小水土流失带来的影响。施工期通过采取在项目施工场地内设置临时截排水沟渠、临时沉砂池、土石方开挖尽量采用边开挖边回填的方式等措施，尽可能将水土流失量降到最低。施工期间应采取如下措施：
（1）合理选择施工工序，开挖的土石方及时的回填使用；
（2）提前了解天气降雨时间，避免在大雨天气进行各种土石方工程；
（3）项目施工区域建设临时沉淀池，雨天地表径流经临时沉砂池处理后排放。同时，项目在施工过程中根据各片区地形地势，合理设置临时沉砂池的位置，确保施工扰动区域地表径流可汇入临时沉砂池处理。
二、运营期环境影响分析
（一）地表水影响分析
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，项目地表水影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体质量现状、水环境保护目标等综合确定。评价等级按照表7-2的分级判据进行划分。
表 7-2  评价等级判别表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——


根据工程分析可知，本运营期项目不设食宿、不设卫生间，卫生间、食堂依托普坪村内公共设施，本项目为废矿物油暂存项目，无生产废水产生，因此本项目运营期产生的废水主要为洗手废水等生活污水。项目厂区设置为全封闭式厂房，雨水流入周边水泥厂雨水沟内最终进入市政雨水管网，因此项目运营期对地表水环境影响较小。故本项目地表水环境评价工作等级为三级B，不需进行进一步水环境影响预测工作。
根据项目排水方案，项目废水实行雨污分流制。员工产生的洗手废水等生活污水全部进入1个2m3的三级隔油沉淀池，洗手废水经处理后用于厂区洒水降尘，不外排，项目生活污水产生量为0.064m3/d，环评要求项目设置了1个容积为2m3的化粪池，能够容纳项目所产生的生活污水，能够满足24小时沉淀停留时间要求，经处理后生活污水用于厂区洒水降尘，废水不外排是可行的，不排入地表水体，因此，项目运营期对外环境地表水体不会产生影响。
隔油沉淀池产生的矿物油交由云南圣邦科技有限公司处置。
（二）地下水影响分析
1、区域含水层（组）类型、相对隔水层（组）划分
区域整体富水地层发育强烈，水文地质条件除受地形和大气降水影响外，主要受断裂构造和地层的影响，区域水文地质条件比较复杂，区域北部构造对水文地质条件起主要作用，发育一组“梳”型断裂构造直接控制了各类含水层（组），而次一级构造行迹则制约或影响地下水的运移和富集。其余地区，主要受地层岩性的影响。含水地层主要接受大气降水和地表灌溉用水的补给。
根据岩性，地下水赋存条件、水力性质、特征，将区域含水层（组）划分4中类型：新近系、第四系松散堆积物孔隙含水；碎屑岩裂隙含水层；碳酸盐类岩溶含水层；碳酸盐岩夹碎屑岩岩溶裂隙水含水层。各含水层（组）类型的富水性分级以地下径流模量、钻井涌水量（或钻井单位涌水量）及泉流量的典型值，分为富水性强、较强、中等、弱四级，其中只要有一项指标达到要求即按就高的原则确定。
（1）第四系（Q4）、第三系（N2）松散堆积层孔隙含水层（组）
由冲洪积层组成，冲洪积层为一套杂色河漫滩相为主的砂、卵、砾石夹碎块石及粉质粘土层具二元结构，具有一定的沉积韵律，厚度5-10m。第三系主要为一套茨营组灰、深灰、褐灰色粘土岩，砂质粘土岩夹炭质页岩，粉砂岩和砾岩。该底层分为两个沉积旋回，上旋回为河湖相堆积。主要为泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩、粘土岩夹薄层劣质褐煤层含煤性较差。下旋回主要为湖泊-沼泽相堆积，泥岩、泥质粉砂岩。砾石主要称为为玄武岩、灰岩、砂岩。厚度184-793m不等。结构较为疏松，含孔隙水岩河谷排泄，钻井涌水量3.7~13.4L/s，富水性中等，水化学类型为HCO3 -Ca•Mg型。地下水的补给方式以大气降水、灌溉用水和地表水补给为主。沿孔隙通道径流，并于河谷适宜地段排泄。
（2）裂隙含水层（组）
新近系半成岩弱固结碎屑岩裂隙含水层：岩性主要有灰色厚层砂质粘土岩、深灰色粘土岩、灰色泥质粉砂岩夹含细砾砂岩、砂砾岩、炭质页岩。未见泉水出露，富水性弱。寒武系∈1c层状裂隙承压水层：主要分布于该区的东部，出露面积较广，主要岩性为中粗粒、中厚层状云母质砂岩夹页岩，厚度170-270米，该层发育两组主要节理。地下径流模数0.2-0.8L/s•km2 ，出露泉流量小于0.1L/s，总体为弱水层，水化学类型为HCO3 -Ca•Mg。
二叠系P2β风化裂隙潜水含水层：岩性主要为为灰绿、黑绿色海底及大陆喷发的玄武岩，分布于项目区的东南部，成片出露。发育北东向一组节理、裂隙，裂隙发育深度10-50米，裂隙密度平均10条/米。厚度140-562米，地下径流模数1-5L/s•km2 ，出露泉流量小于0.1-1L/s，总体为弱-中等含水层，水化学类型为HCO3 -Ca•Mg。
（3）碳酸盐岩断裂带型岩溶水含水层（组）
该层（组）由二叠系栖霞、茅口组（P1q+m）、石炭系马平、威宁组（C2+3）和泥盘系中上统D2-3组成，栖霞、茅口组为一套浅海相灰岩、白云质灰岩，白云岩组成。该区由西向东白云质含量逐渐减少，其上部的茅口组以白云质灰岩为主，自下而上白云质逐渐减少下部的栖霞组的白云质含量较高，多呈层状、多带状、虎斑状，由北向南渐增。马平、威宁组上统为浅灰灰白色厚度块状纯灰岩、假鲕状灰岩局部夹薄层砂页岩及角砾状灰岩，下统为动荡沉积环境下形成豆粒灰岩其他性质与上统相似。泥盘系中上统D2-3为一套深灰-肉红色层厚状灰质白云岩、泥质灰岩夹页岩岩溶发育强烈。该溶岩层（组）地表岩溶发育，以岩溶洼地、落水洞为主，有暗河、大泉发育，整体属于较强富水含水层组，局部为强富水含水层。
（4）相对隔水层
将透水层、含水性、较差的地层划分为相对隔水层，区内可视为相对隔水层的主要有二叠倒石头组（P1d），区内露头较少，只在该区的中北部出露地表，因为受构造的控制地层呈条带状北北西向分布，岩性主要为一套铝土质泥岩，可作为隔水边界，但部分地段由于断层错移和地层厚度短距离内变化较大，使得局部地段钻孔用水量大，富水性强，往往失去了隔水的作用。P1β下部为斜长石斑晶玄武岩，中部为灰绿色，黑色致密状隐晶质玄武岩，上部为灰绿色气孔及杏仁状玄武岩夹紫红色凝灰岩，岩石风化不严重，可视为隔水层。
2、项目区水文地质
项目所在地出露的地层为古生界、二迭系、下统栖霞、茅口组（P1q+m），其岩性为灰、灰白、灰黑色中厚层块状灰岩，虎斑状白云质灰岩、白云岩。下水类型为岩溶水，含水层富水性强，经流模量一般为15L/s·km2。区内水系发育众多，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ-610-2016，本报告将规定范围内发育水系情况简述如下：区内整体径流方向由西南向东北汇入滇池草海。
2、水文地质单元及其补给、径流、排泄条件
项目所在地区主要含水层为碳酸岩盐地层，该地区含水层主要受构造、岩性和地形地貌的控制，对地下水运移规律、地层含水性质和地质资料综合分析，对项目所在地区进行水文地质单元划分。
该地区水文地质单元内含水层主要为碳酸盐岩岩溶含水层地层，主要为石炭系上一中统（C2+3 )地层，总体富水性强。地下水在水文地质单元接受大气降水补给，总体由西南向东北方向径流、排泄，滇池草海为主要的排泄区。呈西南向东北条带状展布的碳酸盐岩中，其间含有灰岩、白云岩及硅质白云岩等。
（1）补给
大气降水是本区地下水主要补给来源。大气降水通过可溶松散岩地层渗入地下，直接补给地下水外，发育在可溶岩地层边界的“梳”型断裂系，为地表水补给地下水创造良好的通道。
（2）径流、排泄
该项目区位于云南省昆明市西山区马街街道普坪社区，由于其地形地貌影响，地表水沿地势形成地表径流汇入滇池。地下水接受降水补给后一般循层运移，自分水岭以片流的形式向沟谷的低洼处及主干河道排泄。地下水循环交替剧烈，径流途径较短。
3、项目区地下水环境影响分析
拟建项目为废矿物油收集和临时暂存项目。根据《国家危险废物名录（2016年本）》的规定，废矿物油属于危险废物，其废物类别属于HW08废矿物油与含矿物油废物，在非正常情况下，厂区内废矿物油发生泄漏事故时，废矿物油将渗入地下，处置不当会对地下水环境产生较大影响。
项目水文地质类型属大气降水渗透补给、裂隙充水为主的简单类型。项目进行废旧资源的收集暂存工作。项目收集暂存的废矿物油委托云南圣邦科技有限公司收购处置，项目本身不涉及运输，运输工作委托昆明恒林物流有限公司完成，项目运营期产生的危险废物委托有资质的单位进行处置，本项目运营过程不产生生产废水和生活废水，不外排。
项目运营期主要为非正常条件下废矿物油储罐渗漏对地下水的影响。本项目对暂存区以及收集池依据GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》及2013年修改单和HJ2025-2012《危险废物收集、暂存、运输技术规范》中的规范要求，采取严格防渗措施，其中所有暂存区、废矿物油收集池及导流沟均采取重点防渗，重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求，重点防渗区敷设处理方式为：土工防渗膜地面+混凝土硬化。
废矿物油储存罐泄露预测结果
当废矿物油储罐发生泄漏时，可通过导流沟将渗漏出来的废矿物油导流至废机收集池，废机收集池容积为12m3，废矿物油储罐泄漏量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）计算，废矿物油泄漏速度QL用伯努利方程计算：
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式中：QL一液体泄漏速度，kg/s；
Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，取0.62；
A—裂口面积，m3，取200cm3；
P—容器内介质压力，101.39kPa；
Po—环境压力，101.39kPa；
g—重力加速度，9.81m/s2；
h—裂口之上液位高度，取1m；
p—液体的密度，kg/m3；废矿物油密度密度=870kg/m3。
废矿物油储罐2个，每个储罐容积为50m3，最大储存量为80m3。经计算，每个储罐的废矿物油泄漏速度QL为0.055kg/s，假设所有废矿物油储罐同时泄漏（最不利条件），则15min泄漏量为99kg，1h泄漏量为396kg。项目拟设置的废矿物油收集池容积为12m3，可收集10440kg的废矿物油，因此废矿物油收集池可将泄露的废矿物油全部收集起来，对区域内地下水环境产生的影响很小。根据工程分析项目正常状况下不会导致废矿物油的泄漏，其次依据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016）中“已依据GB16889、GB18597、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”本项目仅进行事故工况下的影响预测工作。
（1）预测工况及对象
项目事故工况下，即考虑最不利情况，项目内的2个废矿物油储罐出现裂口，废矿物油发生瞬时泄漏，项目收集池地面防渗措施出现破裂，泄漏的废矿物油全部进入土壤及地下水环境中。
（2）模式选取
项目回收的废矿物油暂存区周边设置导流沟，同时在废矿物油暂存区内设置1个容积为12m3废矿物油收集池，用于可能发生的废矿物油泄漏事故时，泄漏废矿物油的收集，导流沟及废矿物油收集池均按要求做好防渗处理；项目区暂存区地面均采用严格的防渗、防漏处理，故正常工况下，均无废矿物油泄露、排放。
项目所处区域地下水含水层的基本参数变化很小。
依据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)，采取解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件： 
①污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。 
②评价区内含水层的基本参数 (如渗透系数、有效孔隙度等 )不变或变化很小。
综上，本次评价选用解析模型进行预测分析。
本次评价考虑项目事故工况下，项目区两个废矿物油储罐发生瞬时泄漏，项目暂存区、收集池地面防渗措施出现破裂，泄漏的废矿物油全部进入土壤及地下水环境中。则本次评价选用《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中附录D中的“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”模式进行预测。预测模式如下：
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式中：X—距注入点的距离，m； 
t—时间，d； 
C(x,t) —t时刻 x处的示踪剂浓度，g/L； 
m—注入示踪剂质量，kg，取99kg； 
w—横截面面积，m2，取6m2； 
u—水流速度，m/d，取0.3m； 
ne—有效孔隙度，无量纲，取0.3； 
DL—纵向弥散系数，m2/d，取3m2/d。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，预测事故发生100d、365d、1000d时，废矿物油渗入地下水中的污染扩散情况，预测结果见表7-3。
表7-3 废矿物油扩散浓度预测结果
	预测时间   浓度mg/L  t（d）
距离（m）
	100
	365
	100

	0
	423.13257
	30.35077164
	0.15667103

	10
	641.84843
	48.91044103
	0.256163247

	20
	824.14970
	75.30132576
	0.411914138

	30
	895.77165
	110.7574295
	0.651415872

	40
	824.14970
	155.6368079
	1.013145296

	50
	641.84843
	208.9396985
	1.549697338

	60
	423.13257
	267.977798
	2.331222899

	70
	236.12284
	328.3566879
	3.448914852

	80
	111.53653
	384.3811842
	5.018141499

	90
	44.59784
	429.8803325
	7.180672052

	100
	15.09483
	459.3061215
	10.10529603

	110
	4.32474
	468.8415497
	13.98603939

	120
	1.04884
	457.2136143
	19.0371623

	130
	0.21532
	425.9723565
	25.48422532

	140
	0.03742
	379.1515894
	33.55076436

	150
	0.00550
	322.4137442
	43.44053447

	160
	0.00069
	261.9288975
	55.31585885

	170
	0.00007
	203.293028
	69.2733066

	180
	0.00001
	150.7407793
	85.3186422

	190
	0.00000
	106.7845026
	103.3436297

	200
	0.00000
	72.26947571
	123.1077079

	250
	0.00000
	5.172807352
	229.9954775

	300
	0.00000
	0.118230016
	283.2678678

	350
	0.00000
	0.000862898
	229.9954775

	400
	0.00000
	2.01104E-06
	123.1077079

	450
	0.00000
	1.49662E-09
	43.44053447

	500
	0.00000 
	3.55659E-13
	10.10529603

	550
	0.00000 
	2.69889E-17
	1.549697338

	600
	0.00000 
	6.53984E-22
	0.15667103

	650
	0.00000 
	5.06033E-27
	0.010441779

	700
	0.00000 
	1.25032E-32
	0.00045878

	750
	0.00000 
	9.8649E-39
	1.32886E-05

	800
	0.00000 
	2.48539E-45
	2.53744E-07

	850
	0.00000 
	1.99952E-52
	3.19416E-09

	900
	0.00000 
	5.13675E-60
	2.65071E-11

	950
	0.00000 
	4.21386E-68
	1.45015E-13

	1000
	0.00000 
	1.10383E-76
	5.23005E-16


预测得到事故发生100d时，渗入地下水扩散的废矿物油出现浓度与距离间的关系见图7-1所示；事故发生365d时，渗入地下水扩散的废矿物油出现浓度与距离间的关系见图7-2所示；事故发生1000d时，渗入地下水扩散的废矿物油出现浓度与距离间的关系见图7-3所示。
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图7-1  废矿物油扩散浓度与距离关系图（100d时）
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图7-2  废矿物油扩散浓度与距离关系图（365d时）
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图7-3 废矿物油扩散浓度与距离关系图（1000d时）
非正常状况下，地下水中石油类预测因子含量升高，非正常状况发生后石油类浓度贡献值超标。泄漏100d后石油类浓度最大贡献值为895.77mg/L，位于为泄漏点下游30米处，预测超标距离最远为138m；泄漏365d后石油类浓度最大贡献值为468.84mg/L，位于为泄漏点下游110米处，预测超标距离最远为256m；泄漏1000d后石油类浓度最大贡献值为283.26mg/L，位于为泄漏点下游300米处，预测超标距离最远为632m。
由预测结果可知，非正常状况发生后，废矿物油扩散浓度浓度超出《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水体标准。
4、地下水环境保护措施与对策
（1）源头控制措施：本项目无工艺废水产生，为防止危险废物暂存泄露对地下水造成影响，应对防渗措施的性能定期进行监测，对暂存容器进行定期检查、检修。便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度，同时检修过程要防废矿物油泄漏。
（2）分区防控措施：本项目防渗分为重点防渗区和一般防渗区。
重点防渗区：暂存区、装卸区、固废暂存间、废矿物油收集池及导流沟均采取重点防渗，重点防渗区需参照《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s，裙角敷设0.5m高。
项目区暂存区地面要严格进行防渗、防漏处理；废矿物油暂存区、装卸区、废矿物油收集池和导流沟，上述区域的重点防渗区敷设处理方式为：地面和裙脚采用土工防渗膜地面+混凝土硬化的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高。
一般防渗区：除重点防渗区以外的区域，防渗按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度=1.5m，渗透系数=1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能）进行设计。分区防渗图见附图1平面布置图。
厂区内设置数个带盖密闭专用桶（防渗）（25kg/个），并设置推车+防渗塑料托盘。在废矿物油暂存区周边设置导流沟，同时在暂存区区内设置1个规格为3m×2m×2m（长×宽×高），容积为12m3的废矿物油收集池，须配备耐腐蚀专用泵及耐腐蚀导管，用于可能发生的废矿物油泄漏事故时，泄漏废矿物油的收集；导流沟、废矿物油收集池均按要求做好防渗处理。因此当发生废矿物油泄漏时，泄漏的全部废矿物油能够全部收集于废矿物油收集池，并用专用泵抽至废矿物油专用桶内。
若废矿物油发生滴漏时，如果废矿物油泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废矿物油扫至地面导流沟中，汇聚到废矿物油接收池内，用油管抽出排至储油罐内，泄漏的废矿物油经收集后同储罐内废矿油一并交由云南圣邦科技有限公司处置
项目产生的危险废物放置于危险废物暂存区，能够将泄漏事故控制在项目区内，不会下渗或者溢流至项目区外导致地下水的污染
（二）废气影响分析
根据工程分析，项目营运期产生的大气污染物主要为储罐呼吸产生的VOCs及运输车辆进出产生的汽车尾气。
（1）VOCs
项目设置有2个容积为50m3的废矿物油储罐，VOCs主要来源于废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗；装卸操作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗。项目区储罐为24h呼吸，产生量较小，项目区产生的VOCs均为无组织排放，以年运营350天，每天罐体呼吸24小时计算，根据工程分析可知，项目无组织排放VOCs的排放量为0.073t/a，排放速率为0.0087kg/h，0.0024g/s。
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
评价等级按下表的分级判据进行划分
表7-4 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


污染物评价标准和来源见下表。
表7-5  污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值
(μg/m3)
	标准来源

	VOCs
	二类限区
	8小时
	600.0
	《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D


表7-6  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	污染源名称
	左下角坐标(o)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	长度
(m)
	宽度
(m)
	有效
高度(m)
	
	
	

	矩形面源
	102.618
	25.005
	1910.0
	14.4
	5.25
	10.0
	VOCs
	0.0087  
	kg/h


估算模式所用参数见表。
表7-7 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	300000

	最高环境温度
	31.5 °C

	最低环境温度
	-5.0 °C

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/o
	/


评级工作等级确定：本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表7-8  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	矩形面源
	VOC
	1200.0
	16.319
	1.36
	/


本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的VOCs，Pmax值为1.36%，Cmax为16.319ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。污染源结果见表7-9。
表7-9污染源结果表
	下方向距离(m)
	矩形面源

	
	VOCs浓度（ug/m3）
	VOCs占标率（%）

	1.0
	10.371
	0.864

	8.0
	16.319
	1.36

	25.0
	8.869
	0.739

	50.0
	4.643
	0.387

	75.0
	2.858
	0.238

	100.0
	1.978
	0.165

	125.0
	1.476
	0.123

	150.0
	1.158
	0.096

	175.0
	0.941
	0.078

	200.0
	0.786
	0.066

	225.0
	0.67
	0.056

	250.0
	0.581
	0.048

	275.0
	0.51
	0.043

	300.0
	0.453
	0.038

	325.0
	0.406
	0.034

	350.0
	0.367
	0.031

	375.0
	0.334
	0.028

	400.0
	0.306
	0.026

	425.0
	0.282
	0.023

	450.0
	0.261
	0.022

	475.0
	0.242
	0.02

	500.0
	0.226
	0.019

	525.0
	0.211
	0.018

	550.0
	0.198
	0.017

	575.0
	0.186
	0.016

	600.0
	0.176
	0.015

	625.0
	0.166
	0.014

	649.99
	0.158
	0.013

	675.0
	0.15
	0.012

	699.99
	0.142
	0.012

	725.0
	0.136
	0.011

	749.99
	0.13
	0.011

	775.0
	0.124
	0.01

	800.0
	0.119
	0.01

	825.0
	0.114
	0.009

	850.0
	0.109
	0.009

	875.0
	0.105
	0.009

	900.0
	0.101
	0.008

	924.99
	0.097
	0.008

	950.0
	0.094
	0.008

	975.0
	0.091
	0.008

	1000.0
	0.087
	0.007

	下风向最大浓度
	16.319
	1.36

	下风向最大浓度出现距离
	8.0
	8.0

	D10%最远距离
	/
	/


由预测结果可知，项目无组织排放的VOCs最大落地浓度出现在项目区下风向8m处，浓度值为16.319ug/m3，占标率为1.36%，无组织排放的VOCs下风向最大落地浓度远小于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1空气质量浓度参考限值中相关标准（≤0.6mg/m3），因此项目排放的废气不会造成区域环境空气质量超标。
项目下风向环境保护目标为下风向210m处的普坪村，下风向650m处的翠峰花园小区，下风向800m处的春雨小区，在下风向210m处的浓度为0.701mg/m3，占标率为0.061%，在下风向650m处的浓度为0.158mg/m3，占标率为0.013%，在下风向800m处的浓度为0.119mg/m3，占标率为0.01%，项目无组织排放VOCs浓度贡献值很小，因此评价认为无组织排放VOCs经自然稀释扩散后对周围空气环境及保护目标的影响很小。
项目大气环境影响评价自查表如下所示。
表7-10  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长＝50km
	边长5~50km
	边长＝5km

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
	AUSTAL2000
	EDMS/AEDT
	CALPUPF
	网络模型
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km
	边长5~50km
	边长＝5km

	
	预测因子
	VOCs

	
	排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：VOCs
	有组织废气监测
	有监测

	评价结论
	环境影响
	可接受     不可接受

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源年排放量
	VOCs：0.073t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。


（2）尾气
运输车辆在进出项目区和启动过程会有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为CO、烃类和NOx，呈无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散。项目所在区地势开阔，有利于汽车尾气的稀释扩散，汽车尾气经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。
（三）噪声影响分析
项目噪声主要来源于生产设备噪声以及车辆进出噪声。
（1）运输车辆噪声
经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB(A) ，会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。 
为进一步减小项目区各类噪声对周围环境及保护目标的影响，本环评要求： 
①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛；
②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间；
③项目区内尽量使用低噪声设备，加强对设备的管理，必要时加装降噪装置。
（2）设备噪声预测值计算
项目设备所产生的噪声源强见表7-11。项目拟为设备购置减震垫，根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法2016版》“一般材料隔声效果可以达到10-15dB”，则项目噪声经过减震垫减震、厂房隔声后，噪声值可以减少15dB(A)。项目200m范围内无敏感点，故预测点为项目厂界，在考虑墙体阻隔和距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，本次评价以连续产噪设备的噪声源强进行叠加分析，预测模式如下：
 L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L
式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；
LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；
ro、r——距声源的距离，m；
△L——其它衰减因子，dB(A)=15dB(A)
项目噪声源与各预测点的距离情况见表7-12，贡献值预测结果见表7-13。
表7-11  设备所产生的噪声源强  单位：dB(A)
	设备名称
	台（套）数
	单台源强
	治理后源强
	叠加后源强

	废矿物油油泵
	3台
	90
	80
	79.7


表7-12 项目噪声源与各厂界的距离情况一览表  单位：m
	设备名称
	预测点及距离

	
	北厂界
	东厂界
	南厂界
	西厂界

	废矿物油油泵
	17
	13
	15
	20


表7-13  预测点贡献值结果一览表  单位：dB(A)
	设备名称
	预测点贡献值

	
	北厂界
	东厂界
	南厂界
	西厂界

	废矿物油油泵
	55.1
	57.4
	56.1
	53.6

	注：项目各厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），项目夜间不生产


   （2）预测点预测值计算
   预测点预测值的计算根据预测点的预测等效声级(L eq )计算公式进行计算，由于项目夜间不运行，本次评价仅进行昼间预测值计算，计算公式如下：


式中：
L eq g -建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
L eqb - 预测点的背景值，dB(A)（项目区周围多为生产型企业，因此昼间噪声背景值约为43-55dB（A），夜间噪声背景值为40-47dB（A），本项目选取最大值进行叠加。
贡献值与背景值叠加后即为预测点的预测值。项目预测点的预测结果见表7-14。
表7-14  预测结果一览表
	厂界
	项目各厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A），项目夜间不生产

	
	背景值
	贡献值
	预测值
	评价

	北厂界
	55
	55.1
	58
	达标

	东厂界
	
	57.4
	59.3
	

	南厂界
	
	56.1
	58.6
	

	西厂界
	
	53.6
	57.3
	


 （3）设备噪声影响分析
项目各厂界处噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
由此分析，项目噪声预测值不大，项目200m范围内无敏感点，不会改变项目所在区域的声环境质量状况，对声环境保护目标的影响较小。
为进一步减小噪声对周围环境的影响，因此环评对项目噪声排放提出如下要求：
①针对高噪声设备，在底部设置阻尼减振效果更好的减震垫；
②定期对设备进行维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备确保不正常运转时产生的高噪声现象；
③严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化，夜间禁止生产；
④对油泵采用减震基础等降噪措施；
⑤货物进场卸载和堆放时应缓慢进行，避免卸料时噪声过大，导致厂界噪声超标。
综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对声环境影响较小。
（四）固体废弃物影响分析
1、固体废物去向合理性分析
根据项目工程分析，本项目运营期的固废主要为生活垃圾、滴漏的废矿物油、废矿物油暂存区防护用品。
生活垃圾产生量为2.8t/a，员工生活垃圾用带盖生活垃圾收集桶统一收集后，委托环卫部门清运。
滴漏的废矿物油，产生量为0.0435t/a，废弃的含油抹布、劳保用品等，产生量为0.08t/a。环评提出在项目厂房东北面，新建一处面积约10m2的固废暂存处用于收集项目区内产生的固废。滴漏的废矿物油收集至矿物油收集池中，后通过油泵将其泵入废矿物油储罐内。根据《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品可混入生活垃圾处置，因此项目产生的废弃的含油抹布、劳保用品收集至生活垃圾收集桶后交由环卫部门清运。
在采取上述措施后，项目内固废处置率100%，对周围环境影响较小。
项目固体废物固体废弃物处置一览表如表7-15所示。
表7-15 固体废弃物处置一览表
	序号
	废弃物
名称
	产生量
（t/a）
	来源
	废物
类别
	处理方法
	处置率

	1
	跑漏的废矿物油
	0.0435
	暂存过程中
	HW08
	拟采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)对其收集，之后泵送至废矿物油储罐内，交由云南圣邦科技有限公司清运处理
	100%

	2
	废弃的含油抹布、劳保用品
	0.08
	运营过程中
	一般固废
	混入生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运处置
	

	3
	生活垃圾
	2.8
	工作
人员
	一般固废
	生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运处置
	


2、废矿物油的暂存管理
项目回收暂存的废矿物油危险废物类别为HW08。回收的废矿物油经油泵，抽送给两个50m3的储油罐储存，厂区内设置数个带盖密闭专用桶（防渗）（25kg/个），并设置推车+防渗塑料托盘，各区均应设有金属外框加固的专业塑料箱（防止废机油滴漏废矿物油，要求防渗）。废矿物油暂存专用容器上粘附危险废物标签，并标明类别、性质及注意事项。废矿物油在回收过程中若有滴漏的废矿物油，须收集暂存在废矿物油收集池中，并及时泵送至废矿物油储罐内，委托云南圣邦科技有限公司清运处置。
项目暂存区管理员做好回收废矿物油的进出记录工作。进、出库记录上注明废矿物油类别、数量、特性、危险性、出入库日期、存放位置及接受处置单位名称。
废矿物油地面要严格进行防渗、防漏处理，重点防渗区敷设处理方式为：土工防渗膜地面+混凝土硬化处理进行改造，裙角敷设0.5m高。项目废矿物油采用分区防渗，重点防渗区为废矿物油暂存区、废矿物油收集池及导流沟，重点防渗区须达到《危险废物暂存污染控制标准》(GB18597-2001)中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。项目防渗分区详见附图1。
在废矿物油暂存区设置导流沟，同时在暂存区区内设置1个废矿物油收集池，用于可能发生的废矿物油液泄的收集；导流沟及收集池均按要求做好防渗处理。依据相关规范，项目暂存区门口张贴危险废物标志。
3、固体废物暂存方式可行性分析
根据项目工程分析，项目回收的废矿物油分区暂存，废矿物油定期出售给云南圣邦科技有限公司。
项目运营期间产生的固废均能得到有效处置，处置率100%。
根据《危险废物暂存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物暂存设施，环评要求项目区产生的危险废物均收集于危险废物暂存间内。危险废物暂存后委托有资质单位清运、处置。将一般废物与危险废物分开处置，危险废物的收集、暂存可达到《危险废物暂存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。
对照GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》，项目危险废物暂存区设置要求如下：
（1）项目回收的废旧资源暂存在专用容器中。在专用容器上粘附危险固废标签，并标明类别、性质及注意事项，厂区内设置数个带盖密闭专用桶（防渗）（25kg/个），并设置推车+防渗塑料托盘。
（2）项目区暂存区地面要严格进行防渗、防漏处理。废矿物油暂存区的重点防渗区敷设处理方式为：土工防渗膜地面+混凝土硬化的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高。项目暂存区区采用分区防渗，重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。项目防渗分区详见附图1。
（3）在废矿物油暂存区周边设置导流沟，同时在暂存区区内设置1个废矿物油收集池，用于可能发生的废矿物油泄漏事故时，废矿物油的收集；导流沟、废矿物油收集池均按要求做好相关防渗并加盖板。
（4）库内设计建设堵截泄漏的裙脚。
（5）暂存区的堆放高度要根据地面承受能力确定，不宜过高，以避免出现倾倒的现象。
4、小结
综上所述，建设单位应按本环评要求严格落实各项环保设施，在今后运营过程中严格进行管理，固体废物的暂存方式可满足GB 18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》及2013年修改单（公告2013年第36号）中要求，处置率可达100%，对周围环境影响很小。
三、产业政策符合性
项目为废旧资源回收暂存项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目属于产业结构调整指导目录中的第一类鼓励类【三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化】，所采用的生产工艺装备也不属于落后生产工艺装备，因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。
四、平面布置合理性
项目区西北侧为入口，项目区北面为露天停车区，事故应急池位于停车区南面，厂区自厂房入口处开始均为全封闭厂房，项目暂存区、装卸区、固废收集处、办公区等均处于厂房内，厂房入口东侧、厂房北面即为废矿物油暂存区及装卸区，设置有2个容积为50m3的废矿物油储罐，厂房东北面设置有收集池、导流沟以及固废收集处，项目区南面为办公区，厂区内设置了内部运输通道、消防材料存放区、劳保材料存放区，项目区场地均进行水泥硬化。
平面布置总体上应满足生产系统对外运输要求和满足工艺流程，尽可能使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。项目建、构筑物的布置紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。可满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节的要求。
五、选址合理性分析
（一）该项目与相关文件相符性
1、与《云南省滇池保护条例》相符性分析
根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 
一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 
二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 
三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。
项目位于云南省昆明市西山区马街街道普坪社区水泥厂矿山附一号，距项目东面滇池草海1.3km，项目区位于滇池流域分水岭以内的区域，因此在滇池保护范围三级保护区内。
表7-16    与《云南省滇池保护条例》相符性分析
	《云南省滇池保护条例》三级保护区要求
	项目

	滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。
	项目内不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

	不得引入严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。
	本项目为废旧资源回收的暂存项目，不属于重污染企业；项目生产过程中不使用水，不设食宿，因此无废水产生。

	禁止建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、燃料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目
	项目所在区域属于滇池流域，为废旧资源回收的暂存项目，不属于条例中严禁建设的项目

	禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品
	项目生产过程中仅仅废气处理系统使用少量水，不外排。不设食区，无生产废水和生活污水产生。

	禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中
	项目产生的固体废弃物均有较好的处置途径，处置率为100%

	禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目
	项目生产过程中不使用水，不设食宿，无生产废水和生活污水产生。

	三级保护区禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；
	项目生产过程中不使用水，不设食宿，无生产废水和生活污水产生。项目产生的固体废弃物均有较好的处置途径，处置率为100%。

	三级保护区禁止在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；
	本项目为废旧资源回收的暂存项目，项目暂存区区采用分区防渗，重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。因此没有在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中。

	三级保护区禁止盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；
	本项目不存在盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

	三级保护区禁止毁林开垦或者违法占用林地资源；
	本项目厂房为租用云南省昆明市西山区马街街道普坪社区水泥厂一闲置土地，没有毁林开垦或者违法占用林地资源的行为；

	三级保护区禁止猎捕野生动物；
	本项目没有猎捕野生动物的行为；

	三级保护区禁止在禁止开垦区内开垦土地；
	本项目没有在禁止开垦区内开垦土地的行为；

	三级保护区禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。
	项目生产过程中不使用水，不设食宿，无生产废水和生活污水产生。本项目没有破坏生态平衡和自然景观的行为


综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。
2、与《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析
表7-17与《加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》的相符性分析
	加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定
	项目

	禁止新建直接向“一湖两江”流域保护区排放氮、磷污染物的建设项目。
	该项目属于暂存项目，项目运营期无生产废水和生活污水产生。

	禁止向“一湖两江”流域保护区排放未达标或者超过规定控制总量的污水（液）、污水。
	

	禁止向“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体倾倒渣土、垃圾、粪便和其他废弃物。
	由于项目区日常仅有值班人员驻守。项目生活垃圾较少，经环卫部门清运处置，项目区产生的危险废物委托云南圣邦科技有限公司清运，回收的废旧资源均统一出售给有资质单位-云南圣邦科技有限公司处置。

	禁止在“一湖两江”流域保护区湖泊、水库、河流等水体内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
	该项目未涉及在一湖两江流域清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。


综上所述，该项目建设不违反《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》，对“一湖两江”流域水环境影响较小。
3、与《水污染防治行动计划》的相符性分析
本项目为废旧资源回收的暂存项目，项目回收运转的废矿物油主要回收汽车4S店、汽车修理厂、摩托车销售和维修点、工矿企业。项目运营期不进行废矿物油的运输、拆解、处置等加工环节，属暂时暂存性质。因此本项目不属于《水污染防治行动计划》中取缔的“十小”企业（不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目）；也不属于专项整治十大重点行业（制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业）；项目生产过程中不使用水，不设食宿，因此无生产废水和生活污水产生。综上所述，该项目符合《水污染防治行动计划》的相关规定。
4、与《大气污染防治行动计划》的相符性分析
本项目为废旧资源回收的暂存项目，项目运营过程中不涉及拆解、处置、生产及加工。不涉及运输，项目从网点回收废矿物油至暂存区的运输工作委托昆明恒林物流有限公司完成；暂存区储存的废矿物油委托云南圣邦科技有限公司处置。项目运营期产生的危险废物分类收集后，委托有资质的单位分别处置。本项目不设置燃煤锅炉；不属于高耗能、高污染行业。因此本项目符合《大气污染防治行动计划》的相关规定。
（二）环境相容性分析
项目所在地空气质量除受交通道路扬尘影响外，无较大的废气污染源。根据《2018年昆明环境状况公报》，项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目运营期废气主要为VOCs和运输车辆排放的尾气，本项目厂房拟改造为全封闭式厂房，项目废矿物油储罐产生的VOCs无组织排放，通过加强储罐管理后VOCs的排放量将得到有效控制，项目产生的VOCs对环境影响较小；汽车尾气经自然稀释扩散后，对项目所在区域大气环境影响较小；噪声源为主要运输车辆进出厂区噪声、抽油泵运行时噪声，通过加强管理，设置减震垫，对风机采用减震基础等降噪措施及距离衰减后，并且要求车辆禁止厂区鸣笛，实施本环评提出的相关措施后，运输车辆噪声对周围环境的影响是可以接受的，不会降低项目区域内声环境功能；项目区不设食宿及卫生间，生活垃圾产生量较少，经垃圾桶收集后由环卫部门清运处置，危废分类收集后交由有资质单位处置。总体来说，经采取环评提出的各项环保对策措施后，项目运营过程中产生的废气及噪声均能够实现达标排放，固废处置率100%，对周围环境影响不大，不会改变区域环境功能。
据实地调查，项目所在区域周围主要为空地以及生产型企业，项目100m范围内无食品加工类项目，且项目所在区域内无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。项目与周边环境相容。
（三）与相关技术规范相符性分析
本项目运营过程中回收转运废矿物油，以下对涉及的《废矿物油回收利用污染控制技术规范》进行技术规范符合性分析。
表7-18    与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》的相符性
	《废矿物油回收利用污染控制技术规范》
	项目

	收集要求
	废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷
	本项目的废矿物油统一收集于厂区内2个50m3的储罐内，运输过程中废矿物油收集于昆明恒林物流有限公司运输车辆的废矿物油收集容器、危废运输车辆内。项目只进行废矿物油的暂存暂存，不进行废矿物油的处置等加工环节。

	
	废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理
	本项目不进行运输，运输工作委托昆明恒林物流有限公司完成，昆明恒林物流有限公司具有危险废物运输资质。项目不进行废矿物油的拆解、处置等加工环节。

	
	废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集
	建设方在接收到各单位需要处理废矿物油的信息后，派昆明恒林物流有限公司专人专车定期收集将废矿物油回收。回收的办法是利用车载油泵，将各处的废矿物油泵入专用收集容器内，再将容器运回厂区，暂存至储油罐

	
	废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集
	项目运营过程产生的含油棉、含油毡等含油劳保用具，经过收集后作为混入生活垃圾处置

	运输要求
	废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行
	本项目不进行运输，运输工作委托运输昆明恒林物流有限公司完成，昆明恒林物流有限公司具有危险废物运输资质的公司。项目废旧资源转运过程，昆明恒林物流有限公司严格按照相关规定执行，由专人负责转运，项目后续将编制突发环境事件应急预案

	
	废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行
	

	
	废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等
	

	
	废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案
	

	
	矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流
	

	
	废矿物油在转运过程中应设专人看护
	

	暂存要求
	废矿物油暂存污染控制应符合GB18597中的有关规定
	项目位于云南省昆明市西山区马街街道普坪社区水泥厂矿山附一号，根据现场调查，本项目多为空地、工业生产型企业，无热源；周边无水源保护地

	
	废矿物油暂存设施的设计、建设除符合危险废物暂存设计原则外，还应符合有关消防和危险品暂存设计规范

	项目废矿物油暂存区、固废收集处地面做防渗、防漏处理，按照重点防渗区进行改造。重点防渗区处理方式为：地面和裙脚采用硬化+土工防渗膜地面的方式进行防渗改造

	
	废矿物油暂存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射
	项目废矿物油暂存区均设置于室内，阳光不能直接照射到相关的收集设施，厂房内加强通风换气，厂区内不设置食宿，无火源

	
	废矿物油应使用专用设施暂存，暂存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放
	项目收集的废矿物油入场后将对它们的类别、组别、名称、来源、数量、特性、危险性、出入库日期、存放位置及接受处置单位名称等分别进行统计，并分别收集于不同的暂存区域内

	
	废矿物油暂存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油

	项目在废矿物油暂存区设置有导流沟和废矿物油收集池，整个废矿物油暂存区域的地面做防渗、防漏处理。按照重点防渗区进行改造。重点防渗区处理方式为：地面和裙脚采用硬化+土工防渗膜地面的方式进行防渗改造

	
	废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%
	项目区设置有两个50m3的储罐，项目运营期间仅适用储罐的80%容积，将留有剩余空间，最大储存量为80m3，平均2-3天转运一次

	
	已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入
	项目区采购的贮油油罐将设置呼吸孔，并安装防护罩


综上所述，项目无环境制约因素，符合环境管理条例、符合行业技术规范，选址合理。
六、环境风险分析
（一）评价目的
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（二）环境风险等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表7-19 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风
险防范措施等方面给出定性的说明


表7-20  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可通过计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录中对应临界量的比值Q，来判定项目环境风险潜势。当单元内只涉及一种危险物质时，则计算该物质的总量与其临界量的比值Q；当单元内涉及多种危险物质时，则按下式计算：
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1、q2，qn——每种危险物质实际存在量，t。
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为1。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B所列的危险物质，本项目原材料和产品中的危险化学品主要为收集暂存的废矿物油，项目回收运转的废矿物油最大存储量为80m3，折合69.6t，本项目涉及的风险物质及临界量如下表7-21所示。
表7-21风险物质储存情况
	物质名称
	本项目储存量/t
	GB18218-2018规定的临界量/t
	q/Q

	废矿物油
	69.6
	2500
	0.02784


故本项目Q<1，本项目不存在重大风险源，且本项目不属于环境敏感地区，因此本项目风险潜势为I级，只需简单评价。
（三）环境风险保护目标 
本项目环境风险保护目标见下表： 
表 7-22 环境风险保护目标
	保护目标
	位置、距离
	受影响规模

	普坪村
	21户97人
	东北，210m

	翠峰花园小区
	504户，1130人
	东北，650m

	春雨小区
	129户，440人
	东北，800m

	翠峰生态公园
	/
	东北，840m

	云建花园
	355户，890人
	东，800m

	水泥厂小区
	2735户，6300人
	南，870m


（四）环境风险物质识别
由于本项目环境风险物质主要为废矿物油。主要理化性质如表7-23。
表7-23  主要成分理化性质表
	主要成分
	化学式
	理化性质
	毒理性质
	中毒症状

	废矿物油
	/
	液体，不溶于水，闪点＞180℃，密度 850-880kg/m 3
	属难燃物质，其火灾危险性类别为丙 B 类，遇明火、高热可能引起火灾；泄漏至排水道、土壤和水中，会对环境造成污染。无爆炸性
	/


（五）事故分析
1.事故源项
根据项目所涉及的环境风险物质的理化性质和危险特性，以及相关危险源的操作特点和操作条件，可能发生的风险事故类型：
①废矿物油输送泵、输送管、罐体发生破损，造成废矿物油泄漏；泄漏的矿物油因厂区防渗层破损，发生渗漏下渗污染地下水；
②厂房内违规存放易燃物质或违规动火，造成废矿物油火灾；
③收集、运输过程交通事故引起废矿物油泄漏。
以上风险事故的发生均会危害人身安全及健康，引发一定的环境污染，造成一定的损失。
2.最大可信事故
本项目收集的废矿物油数量较大，装卸次数较多。废矿物油为液态物质，泄漏后易扩散泄漏至地表水、地下水和土壤危害较大，因此本次评价确定矿物油泄漏下为最大可信事故。
3.风险事故影响分析
1）废矿物油泄漏、火灾影响分析
废矿物油在厂内可能因装卸管道破损、储罐破损造成泄漏。装卸管道破损泄漏时，隔油墙外泄漏的废矿物油可被集油沟和集油池收集不外排，储罐破损造成泄漏时，泄漏的废矿物油可被隔油墙内区域收集不外排。隔油墙内区域和集油池收集的废矿物油及时用应急泵泵至罐车或空置的储罐，及时对厂区被污染地面进行清理，对环境影响不大。
①废矿物油泄漏蒸汽影响
A、泄露量
液体泄漏速率Q用伯努利方程计算：
[image: ]
由前文地下水分析时，计算得每个储罐废矿物油泄漏速度QL为0.055kg/s，厂区总泄漏速度QL为0.11kg/s，泄露时间约15min，则泄漏量为99kg。
B、蒸汽影响范围
废矿物油油蒸汽（各种挥发烃类，评价以VOCs计）的相关国家标准在不同浓度下对人体的危害见表7-24。
表7-24  不同浓度的机油蒸汽对人体的危害程度 单位：mg/m3
	名称
	半致死浓度
	IDLH
	PC-TWA（时间加权平均容许浓度）

	有机废气（VOCs）
	103000
	29500
	300

	注：IDLH（立即威胁生命和健康浓度）值来源《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）PC-TWA值来源《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）


通过查阅资料可得，废矿物油蒸发速率为0.15kg/s，则本项目蒸汽扩散浓度及影响范围见表7-25。
表7-25  废矿物油泄漏后蒸汽扩散浓度影响范围  单位：mg/m3
	时刻
距离
	5min
	10min
	15min
	20min
	25min
	30min

	0m
	4677.206
	4678.975
	4679.309
	4679.428
	4679.481
	4679.509

	50m
	2689.103
	2734.984
	2754.606
	2759.566
	2761.334
	2762.994

	100m
	0.097
	3.072
	3.528
	3.681
	3.756
	3.794

	200m
	0.097
	0.953
	1.363
	1.525
	1.597
	1.638

	300m
	0.003
	0.306
	0.616
	0.766
	0.841
	0.881

	400m
	0
	0.091
	0.291
	0.419
	0.491
	0.531

	500m
	0
	0.022
	0.134
	0.238
	0.300
	0.341

	600m
	0
	0
	0.059
	0.134
	0.191
	0.225

	700m
	0
	0
	0.025
	0.075
	0.122
	0.153

	800m
	0
	0
	0.009
	0.041
	0.078
	0.106

	900m
	0
	0
	0.003
	0.022
	0.047
	0.072

	1000m
	0
	0
	0
	0.006
	0.019
	0.034

	1200m
	0
	0
	0
	0
	0.006
	0.016

	1400m
	0
	0
	0
	0
	0.003
	0.006

	1600m
	0
	0
	0
	0
	0
	0.003

	1800m
	0
	0
	0
	0
	0
	0


根据上表蒸气扩散浓度预测结果，未出现半致死浓度和 LDLH 浓度超标，平均加权容许浓度超标范围在100m内，对周边环境影响不大。
②废矿物油火灾影响
假设本项目储油罐内80m3的废油泄漏在项目区内燃烧，火灾通过热辐射的方式影响周围环境，当火灾发生热辐射强度足够大的时候，可造成周边设施受损甚至人员伤亡。不同入射量造成的危害如下表所示。
表7-26 热辐射的不同入射通量造成的危害
	类型
	对设施的危害
	对人员伤害
	热辐射通量
（W/m2）
	危害半径（m）

	死亡半径
	操作设备全部损坏
	1%死亡，10s；
100%死亡，1min
	14844.9
	5

	二度烧伤半径
	在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量
	重大损伤，1/10s；100%死亡，1min
	9831.9
	6.3

	一度烧伤半径
	有火焰时，木材燃烧，塑料融化的最低能量
	1度烧伤，10s；100%死亡，1min
	4320.1
	9.5


项目废矿物油火灾影响范围主要在厂区内，火灾5m范围内会对周围设备、人员生命产生重大危害，9.5m范围内可造成人员伤亡，但致人伤亡需要一定时间，现场人员可以及时逃离，并采取消防措施。火灾防范措施：项目废矿物油储罐区及含油废品存放区按照石油化工防火规范和储罐区的设计规范进行设计、施工；为防止废矿物油泄漏引起火灾风险事故，储罐区设置符合要求的围堰；为保证油罐安全，设置液位报警装置、静电导出装置等安全设施；设置火灾自动监测报警系统和手动报警系统，完善消防设施，加强厂区通风。
经检索相关资料，由我国不完全统计数据可知，暂存泄露事故发生概率在1.2×10-6次/a左右。类比相关化工暂存行业风险统计值为 8.3×10-5次/a，项目发生泄露事故概率均小于行业风险统计值，其风险水平是可以接受的
4、风险防治措施
①火灾时消防水池容积
根据中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，暂存区环境突发事件污水处理系统应能容纳一次消防用水量和初期雨水存储，计算事故排水储存事故池容量：
V总=（V1+V2-V3）max+V4
注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同贮存单元分别计算V1+V2-V3取其中最大值。
V1一收集系统范围内发生事故的矿物油物料量，m3；V1=80m3；
V2—发生事故的消防水量，m3；V2=∑Q消t消
Q消—发生事故使用的给水流量，m3/h，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2012），消防水枪水量为15L/s；
t消—对应历时，h，根据同类型调查，0.5h时间完成灭火；
求得V2=27m3；
V3—发生事故时可以转输到其他贮存设施的物料量，m3；本环评取40；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目运营期无生产废水，取0。
最终求得V总=67m3
由以上存算可知，项目区外应配备的事故应急池的容量不应小于67m'，根据设计，本项目厂区北面设置1个容积为70m3事故应急池，可满足消防废水排入事故应急池的要求，当发生事故时，水污染物排入事故应急池，作为危险陵物委外处置。事故应急池池体作重点防渗处理。
②项目区发生泄漏事故的分析及预防措施：
（1）企业在日常废旧资源收集过程中，回收的废旧资源经卸货、登记后，按入库时间、类别、性质及完好情况由专用的不锈钢储存推车运输并分别放置于各个存放点。 
（2）在废矿物油暂存区周边设置导流沟，同时在暂存区区内设置1个废矿物油收集池（规格为3m×2m×2m），用于可能发生废矿物油泄漏事故时，废矿物油的收集；导流沟及废矿物油收集池均按要求做好防渗处理。
（3）废旧资源由运输车辆装卸搬运进入暂存区过程中，需使用性能较好的设备，同时操作人员注意规范操作，根据设备负荷能力进行装卸入库操作，以防止罐体在搬运过程中倾倒发生破裂。
考虑到废旧资源在装卸搬运过程中可能发生暂存区外泄露事故，渗漏的废矿物油可能直接对外环境的土壤环境和水环境造成污染，故在项目暂存暂存区设计改造中，在暂存区内设置专用装卸区，从而使项目收集对象的装卸 (搬运)工作都在暂存区内进行。 
若废矿物油发生滴漏时，如果废矿物油泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时用拖把将废矿物油扫至地面导流沟中，汇聚到废矿物油接收池内，用油管抽出排至储油罐内，泄漏的废矿物油经收集后同储罐内废矿油一并交由云南圣邦科技有限公司处置，建立危险废物转移联单制度，科学管理，不外排。
（4）建设单位已与有专业运输资质企业签订项目运输委托协议。专业运输资质企业采用专用全封闭箱式危废运输车辆和全封闭罐式危废运输车辆实施运输。
a、项目收集对象的公路运输车辆按GB13392《道路运输危险货物车辆标志》的规定悬挂标志。
b、运输单位具有危险货物运输资质和对危险废物发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力。
c、项目运输车辆分为罐车和货车，运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。
d、运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，项目危险废物运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。
运输公司应制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。
e、运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。
（5）项目区暂存区地面要严格进行防渗、防漏处理。项目暂存区区采用分区防渗，重点防渗区为废矿物油暂存区、废矿物油收集池及导流沟，重点防渗敷设处理方式为：地面和裙脚采用土工防渗膜地面+混凝土硬化的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高，重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。项目防渗分区详见附图1。
同时本次评价要求暂存区内容器的堆放高度要根据地面承受能力确定，不宜过高，以避免出现倾倒的现象。
5、应急处置措施
1）废油泄漏、火灾应急处置
废矿物油在厂区暂存区暂存，发生泄漏时可被导流沟、集液池收集，不会泄漏至外环境，对环境影响不大。
废矿物油具有可燃性、毒性，发生泄漏后遇明火可造成火灾。
①泄漏处置：
少量泄漏时，用砂土、木糠、吸油毡等材料吸收；大量泄漏时，将泄漏的废油控制在隔油墙或集油池内，用泵转移至应急储罐或应急槽罐车，剩余的用砂土、木糠、吸油毡等材料吸收。
②火灾应急处置：
燃烧可产生一氧化碳、二氧化碳等有害产物，应疏散周围人员应急处置人员应戴防毒面具，穿消防服，在上风向灭火。发生较大火灾或爆炸时，保证人员安全是首要工作原则，应第一时间抢救伤员，疏散影响区域的人员等。视事情的严重程度和公司应急人员的处置能力，决定是否需要像政府相关部门求援。发生爆炸后，应在确保应急人员安全情况下再进行处置。
火势较小时可使用干粉灭火器、砂土等进行灭火，用水灭火无效。若火势已不可控制或可能发生爆炸时应急人员应马上撤离。
③清理人员在清理工作时必须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须收集作为危险废物处理。
④如果在操作中清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，将及时采取处理措施，并送至医院接受救治。
⑤清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。
2）暂存区安全管理规定
①暂存区安全管理必须贯彻“预防为主”，实行“谁主管谁负责”原则。
②暂存区的建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。
③暂存区保管员应熟悉物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作时要和维修保养方法，做好本职工作。
④暂存区物品应分类堆放，不得混存。
⑤应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。
⑥暂存区应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，禁止生火做饭。
⑦暂存区各个片区需设立相应的标识标牌。
（六）环境风险评价结论
表7-27 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	云南达济再生资源回收利用有限公司废矿物油回收暂存项目

	建设地点
	云南省昆明市西山区水泥厂矿山附一号

	地理坐标
	经度：102°37′0.649″
	纬度：25°0′30.363″

	主要危险物质及分布
	废矿物油及含油废品存放区：废矿物油

	环境影响途径及危害后果
	地下水环境：矿物油排下渗污染地下水污染；
大气环境：危险品遇明火产生火灾引起大气环境污染事故，危险废物泄露蒸发

	风险防范措施要求
	1、运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。
2、通过公路运输危险化学品，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
3、注意防火，严格执行环评及相关法律法规要求，落实本章节提出的各项有关危险品储存使用、转运、废气处理设施维护的风险防范措施。
4、危险废物暂存应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标
准的要求设计暂存区，并严格控制暂存量。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目主要危险物质为废矿物油、分布在项目区暂存区域，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控


综上所述，本项目环境风险潜势为I，本项目存在一定的环境风险，但采取设计、环评提出各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，指定操作性强的突发环境事故应急预案，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可以将本项目的风险降到较低的水平，使项目运营期风险水平处于可接受程度。
为了防范事故和减少危害，应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）及相关环境保护法律法规，结合本项目的环境现状编制环境风险应急预案，报当地环境保护管理部门备案，本项目在取得环评批复后应及时编制竣工环境保护验收报告突发环境事件应急预案以及其他必要报告。




表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染
物
	施工期
	施工作业
	车辆行驶的动力起尘
	加强洒水降尘、运输材料遮盖、临时表土场、堆料场遮盖和拦挡等措施
	对大气环境影响小，施工期施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求（即：无组织排放颗粒物浓度≤1.0mg/m3）

	
	
	
	裸露地表扬尘
	
	

	
	
	
	施工机械废气
	自然扩散、稀释
	

	
	
	
	装修废气
	自然扩散、稀释
	

	
	
	
	焊接废气
	自然扩散、稀释
	

	
	运营期
	罐体呼吸
	无组织排放VOCs
	罐体设置呼吸阀，加强设备的密闭性，加强厂区通风换气
	达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）无组织排放监控浓度限值（即：无组织排放非甲烷总烃厂界1h平均浓度值≤10mg/m3）

	
水
污
染
物
	施工期
	施工人员
	施工废水
	设置沉淀池收集
	沉淀处理后回用于场内洒水降尘、道路浇洒用水和建筑养护等，不外排

	
	
	
	生活污水
	
	

	
	
	施工期
	雨天地表径流
	设置临时沉砂池，修建截排水沟
	经沉砂池沉淀后外排

	
	运营期
	生活废水
	石油类SS
	生活污水全部收集至2m3的化三级隔油沉淀池进行处理后，用于厂区洒水降尘，不外排
	废水不外排

	固体
废弃物
	施工期
	建筑基础
	土石方
	全部用于场地回填
	100%处置

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	金属边角材料回收出售给废品站，其余不可利用的建筑垃圾作为路基填料
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门清运处理
	

	
	运营期
	跑漏的废矿物油
	危险废物HW08
	拟采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)收集，之后通过油泵泵送如废矿物油储罐内
	危废分类定期清运并安全处置，能100%处置。

	
	
	废弃的含油抹布、劳保用品
	一般固废
	用生活垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	一般固废
	用生活垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备
	噪声dB（A）
	距离衰减、隔声屏障等
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准

	
	运营期
	抽油泵
	LeqdB（A）
	在设备选型上尽量选用低噪音设备；设置减震垫、加强维护、定期检修，保持设备运行正常；采用减震基础等降噪措施。
	各厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）

	
	
	运输车辆
	
	低速行驶、禁止鸣笛、合理安排停车位、合理安排工作时间、采用低噪声设备
	

	生态保护措施及预期效果：
根据调查，项目区生态环境质量一般，不涉及国家珍稀濒危物种，无名木古树分布，无大型野生动物分布，生态环境影响因素较小。本项目不占用新地，不涉及生态红线，项目生态保护措施体现为对“三废”进行切实有效的治理，运营期无生活污水和生产废水，暂存区和固废收集处地面进行防渗处理，渗透系数达到≤10-10cm/s，项目运营期不会对周围地表水体产生影响；固体废物能够妥善处置，处置率100%；废气能够做到达标排放，污染程度较小；噪声做到达标排放，污染程度较轻，对生态环境的影响小。












.






表九、结论及建议
	一、项目产业政策的符合性及选址合理性
（1）符合产业政策
本项目为废资源回收暂存项目，根据《产业结构调整指导目录2011本（2013年修订）》，本项目属于鼓励类，符合国家的产业政策。
（2）选址合理
项目选址位于云南省昆明市西山区水泥厂矿山附一号。在日后的发展中，若政府对该片区进行整体规划，需要企业进行搬迁时，项目建设方应服从安排，及时进行搬迁。
根据分析，本项目选址满足《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》、《云南省滇池保护条例》、《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》等相关文件的要求。项目100m范围内没有食品加工类项目，不存在环境制约因素；项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境保护目标。项目采取环评提出的各项环保对策措施后，项目运营过程中产生的废气、噪声均能够实现达标排放，固废处置率100%，对周围环境影响不大，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。
项目选址合理。
（3）平面布置合理
总平面布置做到统一协调，功能分区明确；建、构筑物的布置紧凑合理，满足生产系统的加工和储、装、运等主要生产环节的要求，项目平面布置合理。
二、环境影响评价结论
1）水环境
项目附近地表水体为东面1300m处的滇池草海，水环境质量现状达到《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》的水功能区划要求。
2）大气环境
项目位于昆明市西山区，该区域环境空气质量功能区划为二类区，建设项目评价区域内大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，环境空气质量良好。
3）声环境
项目位于昆明市区，属于2类声环境功能区，建设项目厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4）生态环境质量现状评价结论
项目所在区域为昆明市主城区，生态环境为城市生态环境，现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍贵野生动、植物。
2、施工期环境影响评价结论
①施工废气
施工期的大气污染主要为车辆行驶的动力起尘、裸露地表扬尘、施工机械废气、装修废气、焊接废气，均为无组织废气。本次环评提出项目在施工期区四周设置高标准围挡隔尘，产生的建筑垃圾及时清运，并对施工场地及时洒水抑尘，大风天气时禁止挖掘工程施工，以减少扬尘污染；建筑物地基开挖和表土剥离过程中，及时回填或清运开挖出的土石方，表土临时堆放并覆盖。施工现场加强物料遮盖等措施后可有效减少施工粉尘，对环境空气的影响较小。施工机械产生的燃油废气和装修废气经大气稀释扩散后对外环境影响较小。
②施工废水
项目施工期废水包括施工废水、施工人员生活污水和降雨径流。项目施工建设过程中均设置有临时沉淀池，混凝土养护废水、机械清洗废水经临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排；单独设置临时沉淀池处理施工人员洗手污水，并回用于内部洒水降尘，不外排；项目规划建设用地范围内建设临时沉砂池，同时设置相应的截排水沟，地表径流经沉淀处理后外排，施工期废水对地表水环境的影响较小。
③施工噪声
项目施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆，噪声源强在80~95dB（A）。项目通过加强施工管理，合理安排作业时间；高噪声作业时段尽量安排在昼间进行；加强机械设备的维护管理，保证其处于正常的工作状态；加强对施工人员的管理，避免人为噪声的产生，做到文明施工。
④施工固废
项目施工期固体废物主要为废土石方、生活垃圾。开挖出的土石方用于场地回填；产生的施工垃圾和建筑施工垃圾中可回收利用的金属边角材料出售给废品回收站，不能回收的作为路基填料回填；生活垃圾委托环卫部门清运。
施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。
3、运营期环境影响评价结论
1）水环境影响评价结论
本项目采取“雨污分流、清污分流”的排水体制，项目区雨水通过雨水集排水沟汇集后，排入项目区附近的水泥厂雨水沟。项目区不设食宿、卫生间，卫生间依托邻近厂区的普坪村公共设施。洗手废水等生活污水全部排入1个容积为2m3三级隔油沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排，项目区废水处理方式可行，只要项目建设方认真落实环评提出的污水治理措施，加强管理，项目运营期对地表水环境影响较小。
2）大气环境影响评价结论
项目营运期产生的大气污染物主要为储罐呼吸产生的VOCs及运输车辆进出产生的汽车尾气，其中VOCs和汽车尾气均为无组织排放。
运输车辆在进出项目区和启动过程会有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为CO、烃类和NOx，呈无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散。项目所在区地势开阔，有利于汽车尾气的稀释扩散，汽车尾气经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。
废矿物油在储罐呼吸过程会产生VOCs，为了减少和控制无组织排放量，储油罐设全天候呼吸阀，让罐内与罐外的气压平衡，来保护储罐的环保安全装置，加强设备的密闭性，减少无组织排放，经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目无组织排放VOCs的最大环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析和预测结果可知，项目无组织排放VOCs的排放速率为0.0024g/s，最大落地浓度值为16.319ug/m3。
项目无组织排放VOCs排放浓度能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中无组织NMHC厂界1h平均浓度值≤10mg/m3。
综上，项目运营期废气的排放对空气环境和保护目标的影响较小。
3）声环境影响评价结论
据工程分析，运营期噪声主要为运输车辆进出的噪声、抽油泵、通风换气设备工作时产生的噪声。
运输车辆进出厂区噪声源强为65～80dB（A），因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的；
项目拟对抽油泵采取基础减震等降噪措施，所有设备均安装在室内，经过墙体阻隔后，厂界噪声排放能达到GB12348-200 8《工业企业环境噪声排放标准》2类标准要求，项目噪声为非连续性噪声，项目夜间不运营，在本项目在落实本环评提出的隔声降噪措施的情况下，根据项目噪声预测结果，项目运营期厂界噪声能够达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目产生噪声对周围声环境影响较小。
4）固体废弃物影响评价结论
根据工程分析，本项目运营期的固废分为生活垃圾、滴漏的废矿物油、废弃的含油抹布、劳保用品。
员工生活垃圾用带盖生活垃圾收集桶统一收集后，委托环卫部门清运。
项目区滴漏产生的废矿物油采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)对其进行收集，收集后的废矿物油泵送至废矿物油储罐内，交由云南圣邦科技有限公司清运处理。
废弃的含油抹布、劳保用品对其收集后混入生活垃圾交由环卫部门进行处置。
项目区设置置有1处10m2的固废暂存处，项目区产生的固废收集到相应的收集桶内，收集桶暂存于项目区固废收集处内，并委托环卫部门清运处理。
因此，本项目产生的一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物暂存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物暂存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。本项目运营期固体废弃物处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对周围环境的影响较小。
三、环境保护对策措施
1、施工期环境保护对策措施
（1）环境空气污染防治对策措施
①对临时堆存的建筑垃圾及施工场地应适时洒水降尘，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数；
②在施工场地上设置专人负责建筑垃圾及时处置、清运，禁止现场乱堆放；
③四周设置高标准围挡隔尘；
④及时回填或清运开挖出的土石方，表土临时堆放并覆盖。
（2）水环境污染防治对策措施
设置临时沉淀池以及相应的截排水沟废水经临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘。
（3）噪声污染防治对策措施
①加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；
②高噪声作业时段尽量安排在昼间进行；
③合理安排施工时间。
（4）固体废弃物控制对策
①开挖出的土石方全部回填。
②施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由施工人员自行带出项目区，送至项目附近垃圾收集设施。
③施工过程中产生的建筑垃圾收集后回收利用。
2、运营期环境保护对策措施
根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。
（1）大气环境保护对策措施
①加强运输车辆年检监督；规范停车秩序；减少启动暖车时间；
②定期对运输道路、厂区进行清扫、降尘；
③加强废矿物油暂存区的车间通风，储油罐设全天候呼吸阀；
④车间工作人员做好劳动保护工作，佩戴口罩等。
（2）水环境保护对策
①执行雨污分流体系，项目区产生的雨水通过雨水集排水沟汇集后，排入项目区附近的水泥厂雨水沟；
②项目区不设食宿、卫生间，全部依托普坪村公共设施，厂区设置1个容积为2m3三级隔油沉淀池，生活污水经三级沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排；
（3）噪声环境保护对策
（1）运输车辆
①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛；
②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间；
③项目区内尽量使用低噪声设备，加强对设备的管理，必要时加装降噪装置。
（2）设备
①在设备选型上尽量选用低噪音设备。
②加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。
③对油泵等采用减震基础等降噪措施。
④各产噪设备均置于室内。
（4）固体废物环境保护对策
①设置生活垃圾收集桶，员工生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集、袋装后，由项目区工作人员每天清运至普坪村生活垃圾收集点；
②废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾处置；
③滴漏产生的废矿物油采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)对其进行收集，之后用油泵泵入废矿物油储罐内；
④新建1处10m2的固废暂存处，用于定点收集项目区产生的固废
（5）事故应急措施
①在厂区外北面设置一容积为70m3的事故应急池。
②设置各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志、应急预案编制等；消防栓、吸水纸、熟石灰、灭火器、抹布等。
（6）对项目区内各设施进行防渗、防漏处理
①项目区暂存区地面要严格进行防渗、防漏处理。项目暂存区区采用分区防渗，废矿物油暂存区、装卸区、导流沟、废矿物油收集池、事故应急池的重点防渗敷设处理方式为：土工防渗膜地面+混凝土硬化处理的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高。重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求；
②厂区内设置数个带盖密闭专用桶（防渗）（25kg/个），并设置推车+防渗塑料托盘。对不锈钢储存推车进行密闭、防漏处理；
③废矿物油周边设置导流沟；同时在废矿物油暂存区区内设置1个规格为3m×2m×2m（长×宽×高），容积为12m3的废矿物油收集池，须配备相应专用泵及导管，导流沟、废矿物油收集池均按要求做好防渗处理；
④对重点防渗区域的施工现场需拍摄施工作业时影像资料，并保留相关施工合同；
⑤废机油暂存设施（储油罐）按《环境保护图形标志——固体废物贮存、处置场》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置裙脚、导排沟、围堰、收集沟、雨棚等措施，并进行防渗、硬化。装有废机油的容器必须粘贴符合GB18957中附录A所要求的危险废物标签。
（7）定期对所有暂存容器进行检查，发现破损，及时清理更换。
回收的废旧资源经卸货、登记后，按入库时间、类别、性质及完好情况，由专用的不锈钢储存推车（底部为封闭并经防漏处理）+防渗塑料托盘分别运送，并放置于各个存放点。
3、建议
①建设单位要遵守国家有关危险物品运输管理的规定，按照国家和地区的危险废物转移规定办理危险固废交移手续和转移联单；运输车辆采用专用车辆，专车专用，驾乘人员有危废运输资质，且需进行专业培训，严禁乘载与运输作业无关人员。运输过程中应做到确保安全，不得渗漏、遗撒废旧资源：项目区各个区域分别设立相应的标识标牌，暂存区域应设置明显的警示标志并做好防渗漏等安全措施等，配备消防设施；
②项目区所收集的废矿物油在项目区需短暂转运，不得长期储存，项目区储量不得超过最大储存量；
③项目运营期不得对回收暂存的废矿物油进行拆解、处置。
④运营期加强厂区内各项环保措施管理制度，定期组织人员对相关安全、环保制度进行学习培训；
四、总结论
本项目为废旧资源回收转运项目，项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；经营单位只要在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，则该项目从环境保护角度来看是可行的。
五、环保竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环境监测计划一览表及环保设施竣工验收一览表，具体情况见附表。 
附表   环保设施竣工验收一览表
	验收内容
	验收内容
	预期效果
	验收方式

	项目区暂存内容
	本项目对废矿物油进行集中收集，暂存，不进行拆解、处置等加工环节。年回收暂存区废矿物油5000m3（项目区最大存暂存为80m3）。暂存区、各环保设备、环保设置需设立相应的标识标牌
	与环评中建设内容及规模相一致
	检查

	噪声治理措施
	生产设备安装减震垫，产噪设备安装于厂房内
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准 （昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）
	检查，检测

	废水治理措施
	1个容积为2m3的三级隔油沉淀池
	洗手废水等生活污水经过三级隔油沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，废水不外排
	检查

	废气治理措施
	储油罐设全天候呼吸阀，让罐内与罐外的气压平衡，加强设备的密闭性，减少无组织排放，自然稀释扩散后
	无组织排放有机废气达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）监控浓度限值（即：非甲烷总烃厂界1h平均浓度值≤10mg/m3）
	检查，检测

	固废治理措施
	大型生活垃圾收集桶数个
	100%处置
	检查，检查危废处置协议、查阅转移台账；查阅危险废物转移联单

	
	不锈钢带盖密闭矿物油收集专用桶（防渗）收集桶数个、推车+防渗塑料托盘
	项目区产生的固废定点暂存于固废收集处，后交由环卫部门清运，处置率100%
	

	
	1间10m2的固废暂存处
	
	

	
	项目区滴漏产生的废矿物油采用导流沟(防渗)+废矿物油收集池(防渗)对其进行收集，后泵送至废矿物油储罐内
	
	

	
	废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾处置
	
	

	
	各暂存区应悬挂分区标识，危险
废物暂存区及出口应悬挂按照相关规定粘贴标识
	标识应符合《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单（公告2013 年第 36 号）的先关规定
	检查

	防渗、防漏措施
	项目区暂存区地面要严格进行防渗、防漏处理，废矿物油暂存区、装卸区、固废收集处、废矿物油收集池及导流沟的重点防渗敷设处理方式为：地面和裙脚采用土工防渗膜地面+混凝土硬化的方式进行防渗改造，裙角敷设0.5m高，罐体处设置0.3m高围堰；项目暂存区区采用分区防渗，项目防渗分区详见附图1。防渗施工过程应保留照片、相关施工合同及影像资料、台账记录。
	重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物暂存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求；不会发生废矿物油泄露
	检查、查阅防渗施工现场照片及影像资料、合同、监理台账记录。

	
	在废矿物油暂存区周边设置导流沟，同时在暂存区区内设置1个规格为3m×2m×2m（长×宽×高），容积为12m3的废矿物油收集池，均按要求做好防渗处理。
	
	

	风险防治
	设置安全标示，购置消防设备
	检查

	
	事故应急池1个（容积为70m3）
	事故发生时，消防废水的收集
	


附表  环境监测计划一览表
	分类
	内容
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	实施
机构

	污染源监测
	废气
	厂界上风向一个点、下风向两个点处
	NMHC
	纳入企业年检体系
	委托有资质的环境监测单位

	
	噪声
	厂界东、南、西、北，共4个点
	等效A声级Leq
	
	




	预审意见：

公章
经办人：                          年     月    日

	下一级环境保护主管部门审查意见：
公章
经办人                             年    月    日

	审批意见：
公章
经办人                             年    月    日
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