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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场生态修复项目

	项目代码
	2101-530112-04-05-521507

	建设单位联系人
	王勇
	联系方式
	13708790112

	建设地点
	云南省（自治区） 昆明 市 西山 县（区） 海口镇 乡（街道） 云龙村委会桃树村 （具体地址）

	地理坐标
	（ 102 度 32 分 44.998 秒， 24 度 49 分 20.996 秒）

	建设项目

行业类别
	八、非金属矿采选业  土砂石开采101（不含河道采砂项目）“其他”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	54866

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昆明市西山区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2101-530112-04-05-521507

	总投资（万元）
	1429.56
	环保投资（万元）
	47.82

	环保投资占比（%）
	3.35
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：       

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）项目产业政策符合性分析

本项目属于环境治理业，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“1、矿山生态环境恢复工程”，符合国家现行的产业政策。

（2）云南省滇池保护条例

《云南省滇池保护条例》于2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第34次会议通过，2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第67号公布，自2013年1月1日起施行。根据《云南省滇池保护条例》对滇池一级、二级和三级保护区和引用水源保护区的界定：

一级保护区，指滇池水体和保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域。

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

饮用水源保护区：具体范围由昆明市人民政府确定，报省人民政府批准后公布，并按照有关法律法规进行保护。

本项目不属于滇池保护区，不涉及城镇饮用水保护区。

（3）与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019）的符合性分析 

建筑垃圾：工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾及装修垃圾等的总称。包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物，不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。

本项目矿山生态恢复所使用的建筑垃圾仅为工程渣土，不含上述其他类型的建筑垃圾。在工程渣土的收储和转运过程中，不得混入生活垃圾、污泥、河流底泥、工业垃圾和危险废物。

（4）《昆明海口(二级城市)总体规划修改(2016~2030年)》的符合性分析

海口镇政府2016年编制了《昆明海口(二级城市)总体规划修改(2016~2030年)》，产业发展战略：以昆明产业结构调整为主线，抓住“一带一路”打造的机遇，实现开放战略、科教研发战略和可持续发展战略，突出新型工业化和新型城镇化两大重点，以建设现代工业城市和滨湖旅游城市为目标，坚持以信息化带动工业两大重点，以建设现代工业城市和滨湖旅游城市为目标，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，积极推进海口现代工业化进程，促进 经济的持续、稳步、健康发展。具体包括：1、加速工业仳进程；2、扶植培育休闲旅游和现代工业观光游为代表的第三产业。 

城市性质：昆明市的二级城市；以精细磷化工产业为重点，面向东南亚、南亚的精细化工产 品加工基地；滇池沿岸重要的休闲度假基地，滇池西岸旅游度假区的人口转移集中地，昆明市具有湖滨山水特色的新型城市。

本项目为矿山生态恢复，属于环境治理业，不在规划的产业园区内。根据《昆明海口(二级城市)总体规划修改(2026~2030年)》规划的空间结构、规划目标、产业发展战略及城市性质等，项目符合海口总体规划提出的相关要求。

（5）与“三线一单”符合性分析

建设项目位于云南省昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村，不涉及滇池保护区、水源保护区、基本农田、森林公园等敏感区，对照《云南省生态保护红线》，项目不在云南省生态保护红线范围内。




二、建设内容
	地理位置
	一、地理位置

本项目位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村古楼山，中心地理坐标为东经102°32′45″，北纬24°49′21″。项目区周边都有乡村公路通过，交通便利。

二、流域

拟建项目位置属金沙江水系，位于螳螂川流域的分水岭地带，矿区范围内无较大规模常年性地表水体分布。

螳螂川发源于滇池西南的出水口—海口，为滇池出流河道，流经西山区海口镇、安宁市、富民县、禄劝县进入金沙江，全长110km，年径流量0.78亿立方米。枯丰期流量变化很大，枯水期流量受源头中滩闸控制，最枯流量1.02m3/s，丰水期受降雨量及地表径流影响，最大流量121.87m3/s，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川—普渡河“中滩闸门—富民大桥”断面水体功能为“农业用水、景观用水”，执行地表水Ⅴ类水体。



	项目组成及规模
	1、项目基本情况

项目名称：昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场生态修复项目

建设性质：新建

建设单位：昆明滇润生态环境科技有限责任公司

建设地点：昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村

占地面积：占地面积54866m2（合82.295亩）

项目投资：本工程总投资1429.56万元，资金来源为企业自筹

2、建设内容

本工程位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村，为郑红伟矿山采空区，占地面积为54866m2。建成后采空区堆填城市建设产生建筑弃土，整平后再做绿化或植被恢复。规划建筑弃土填筑量139.6万m³，最大填筑厚度65m，主要建设有拦挡坝高7.6m；场外截洪沟986m，台阶排水沟585.3m，场内纵向排洪沟329.4m，植被恢复54866m2。新建截排水沟；新建沉砂池、淤泥沉淀池、废水收集池；新建过水池、沉淀池、过滤池及洗车设备一套即“三池一设备”。主要包括主体工程、辅助工程、环保工程、依托工程及临时工程。工项目建设内容和规模见表2-1：

表2-1  项目组成及规模一览表
类别

工程名称

建设内容及规模

备注

主体工程

填土区

填土场等级为三级，有效库容139.6万m3，最大填筑厚度65m，使用年限24个月， 堆填建筑弃土，主要为基坑开挖弃土 ，本项目主要收纳西山区工程建设过程中产生的弃土
新建

拦挡坝

拦挡坝采用M7.5MU30浆砌石结构，高7.6m（不含清基）顶宽3.0m，基础持力层选用强风化灰岩层，清基深度2.0m。内坡比1:0.5，外坡比1:0.7；坝体设置3排D50PVC排水管，间、排距2.0×5.0m，坡降i=5%。在拦挡坝内坡设置反滤层，厚0.8m。

新建

排水设施

外部截洪沟：断面尺寸B×H=0.5×0.5m，长986.0m。采用M7.5MU30浆砌石结构，M10水泥砂浆抹面，坡度大于5.0%

新建

内部排水沟：每级台阶坡脚处设置永久性横向台阶排水沟（B×H＝0.3×0.3m），总长585.3m；沿消纳场堆积体外坡中部、顶部标高2110.0m平台设置纵向排洪沟，按照全区50年一遇洪水流量进行设置，断面尺寸B×H＝1.0×1.0m，长329.4m，采用M7.5砌MU10标准砖，M10水泥砂浆抹面，台阶排水沟与纵向排洪沟相连，排洪沟在左坝肩处汇入左侧截洪沟，将场内洪水有序导排至下游，该段截洪沟断面尺寸B×H＝1.0×1.0m，长184m
排渗盲沟

在弃土场库底设置了2条排渗盲沟，盲沟为梯形断面，上底宽4m，下底宽2m，高2m。排渗盲沟总长285m，排渗盲沟渗滤水汇入沉砂池、淤泥沉淀池
新建

边坡治理

边坡坡面坡度≤18°，边坡平台宽10m，种植车桑子、撒播狗牙根、三叶草，进行生态绿化

新建

封场绿化

植被恢复54866 m2，栽植乔木旱冬瓜2636株，灌木车桑子撒播63千克，爬山虎585株，撒播狗牙根草籽155千克

新建

辅助工程

给水

项目施工期，管理人员生活用水自来水。植被恢复区域绿化用水来自本项目废水收集池和自来水，用洒水车运送至植被恢复区绿化

新建

排水

设计在填土区最低点下游设置沉砂池、淤泥沉淀池，收集填土区四周截排水沟及坝底排水管汇水，收集沉淀后排入废水收集池，用于项目区洒水降尘及绿化。

新建

配电工程

从当地供电线路引入，目前电路已接通

新建

安防工程

在出入口安装1套1进1出联网型带图像及号牌识别功能的车辆道闸管理系统

新建

环保工程

“三池一设备”
车辆过水池、沉淀池、过滤池各一个及车辆清洗设备一套
新建

洒水车

2 台、每台10吨
新建

淤泥沉淀池

1个，容积25m3，砖砌结构，水泥砂浆抹面，位于挡渣坝下游
新建

沉砂池

1个，容积25m3，砖砌结构，水泥砂浆抹面，位于挡渣坝下游
新建

雨水收集池
项目区共建设2个雨水收集池，位于挡渣坝下游，收集池总容积1100m3。填土区四周截排水沟、排盲沟收集的雨水经淤泥沉淀池沉淀后排入收集池，暂存后全部用于旱季洒水降尘或植被恢复区绿化用水，不外排

新建

依托工程

运输工程

现状矿山已开采多年，修建有完善的运输道路，对外交通便利，完全能够满足弃土的入场堆存

依托原矿山
配套用房

利用现状左侧矿山的生活区及办公区，管理用房50平方米

临时工程

/
/
/

（1）主体工程

①填土区

填土区范围内，填土区占地面积5.49hm2，整个堆填土区位于项目用地内的最低点，填土量139.6万m3。堆填标高为2045.0~2110.0m，在堆筑过程中，分台标高由上至下分别为2105m、2095m、2085m、2075m、2065m、2055m、2045m，共7个台阶，边坡高度4-11m，平台坡度比为1:4.5-1:7.6。弃土总堆置高度65m。
②挡渣坝工程

挡土墙采用M7.5MU30浆砌石结构，采用重力式挡墙，坝轴线长82.4m，挡墙高7.6m，墙顶宽3.0m，底宽12.5m。上游坡比为1:0.5，下游坡比为1:0.7，坝体设置3排D50PVC排水管用于排水。
③排洪设施工程

主设根据 GB50421-2007《弃土场设计规范》及填土场位置综合考虑，本项目可分为两个区域排洪：库内、填土场四周的截洪沟。本项防洪标准定为设计50年一遇洪水重现期。

A、截洪沟

排泄平台汇水区及部分库内的洪水至挡渣坝下游，设计排截洪沟净断面尺寸为：b×h＝0.5×0.5m，L＝986m，截洪沟采用M7.5MU30浆砌石结构，沟内表面采用M10砂浆抹面，坡度大于5.0%的地段设置多级跌水。

B、库内排水

为了排出填土平台坡面降水，在填土平台设置横向排水沟，排水沟采用砖砌结构，水泥砂浆抹面。断面为0.3m（宽）×0.3m（高），排水沟总长585.3m，填土平台汇水经排水沟流入场外截洪沟内。

④排渗设施

A、盲沟

在填土区库底设置了2条排渗盲沟，渗入堆积体的雨水经排渗盲沟排至填土区最低端，最终排至淤泥沉淀池、沉砂池，经沉淀后排入废水收集池。盲沟为梯形断面，上底宽4m，下底宽2m，高2m，排渗盲沟总长285m。在盲沟内设置DN1200硬式透水管，硬式透水管外为d＝20～60mm砂卵石，砂卵石外为一层400g/m2土工布，盲沟由长纤土工布包裹软式透水管、砾石、块石构成。盲沟出口接拦挡坝内预埋的排水管把渗滤水排出场外。排水管和纵向盲沟采用结合井（2m*1.5m*1.2m）连接。

填土区坑内基地排水通过排渗盲沟排水，主要排走的是雨季填土区内下渗产生的渗滤水。盲沟出口接预留的混凝土管排出场外后进入沉砂池、淤泥沉淀池、雨水收集池。

B、防渗工程

在填土区底部区域采用粘土进行碾压夯实，充当防渗层，防渗层厚2.0m。粘土可取自城市弃土中较好的粘性土。黏土分层碾压，平均分层0.2m压实，压实度93%，最终 K≤10-7cm/s，渗滤水通过挡土墙上的排渗孔排到集水池收集。

C、沉砂池、淤泥沉淀池

主体工程设计在填土场挡渣坝下游设置一座淤泥沉淀池、沉砂池，淤泥沉淀池、沉砂池设置于填土场下游-坡边排水沟及排渗盲沟交汇处。淤泥沉淀池、沉砂池断面尺寸分别为5.0*2.0*2.5m。
⑤封场绿化工程

本项目占地范围内54866m2占地均可作为绿化面积进行植被恢复工程。

主体绿化设计按照四川省地质工程集团有限责任公司编制的《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复方案》中相关的植被恢复方案专项设计。

1、土地整治

栽植前，通过机械或人工的方式对需要绿化的区域进行平整，挑拣出大石块、建筑遗散的材料、草根等杂物，使场地干净、整洁。对需要深翻的土地要细致认真，耕翻深20~30cm，耙细土壤，起墒栽培。

边坡平台为回填形成，在回填时有选择性的在边坡平台表层回填可耕作土。设计复垦为有林地区全面覆土厚度0.80m，乔木坑内覆土1.0m(约416.75m3/hm2)，灌木坑内覆土0.80m，采用机械覆土。

2、植被恢复

①树草种选泽

乔木选择旱冬瓜，灌木选择车桑子，灌草中选择爬山虎和狗牙根；

②覆土方式及要求

绿化整地后覆土80cm；种植土要求为团粒结构好，排水良好，土质为中性及富含有机质的土壤土，不含砾石或其它有毒和有碍于植物生长的杂物。种植土肥力不足，可在土壤中加入炉渣土、稻草灰、砻糠灰、腐叶土、混合农家肥等物质来提高土壤综合肥力，已满足植物生长所需要的营养。

③种植技术

植被恢复54866m2，栽植乔木旱冬瓜2636株，灌木车桑子撒播63千克，爬山虎585株，撒播狗牙根草籽155千克，尽量选用云南省省内种源，种植技术详见表2-2、2-3；

表2-2 造林典型模式

立地条件特征

属亚热带气候，土壤以紫色土、棕壤红壤

造

林

技

术

造林树种及方式

旱冬瓜品字形配置，车桑子穴播、狗牙根撒播

造林方式

植苗、撒播

株 行 距

2m×2m

初植密度

旱冬瓜2500穴/hm²，1株/穴；车桑子60kg/hm2；狗牙根：35kg/hm²

配置方式

旱冬瓜品字形配置，车桑子、狗牙根撒播

整    地

乔木规格：50cm×50cm×50cm 

苗木规格

旱冬瓜采用容器苗，苗龄0.3-0a，苗木等级Ⅰ，地径>0.3cm，苗高＞20cm；车桑子苗龄1-0a，地径0.10-0.15cm，苗高5-8cm，顶芽饱满、健壮；狗牙根发芽率85%，净度90%，Ⅰ草籽，种子千粒重0.39g，播种量35kg/hm2。

种植季节

雨季，阴天或小雨天

抚育管理

次年雨季补植；当年、次年除草培土1次；防火，防病虫害，防牲畜和人为损害。

表2-3 造林典型模式

立地条件特征

属亚热带气候，土壤以黄棕壤、紫色土为主

造

林

技

术

造林树种及方式

爬山虎线型配置；狗牙根撒播

造林方式

植苗、撒播

株 行 距

爬山虎种植株距：1.0m；狗牙根全面撒播

初植密度

爬山虎1000株/km，1株/穴；狗牙根：35kg/hm²；

配置方式

线型配置

整    地

30cm×30cm×30cm

苗木规格

爬山虎选用长50cm以上的营养袋苗，苗龄1a，地径0.10-0.15cm，苗高5-8cm，顶芽饱满、健壮；狗牙根发芽率85%，净度90%，Ⅰ草籽，种子千粒重0.39g，播种量35kg/hm2。

种植季节

雨季，阴天或小雨天

抚育管理

次年雨季补植；当年、次年除草培土1次；防火，防病虫害，防牲畜和人为损害。

（2）辅助工程

①给水
项目施工期间，管理人员生活用水由周边桃树村接入自来水管。洒水降尘、绿化用水来自本项目废水收集，用洒水车运送至各用水点。

②排水

设计在填土区挡渣坝下游设置淤泥沉淀池、沉砂池，收集截洪沟及库内汇水，收集沉淀后排入废水收集池，用于项目区洒水降尘及绿化。

③道路区

场外道路：本项目原矿区进场道路，该道路宽8m，为砂石路面。

场内道路：项目区已有场内道路连接露天采场，场内道路利用现有道路进行压实、平整后作为场内运输道路，路面为碎石路面，路面宽 4-5m，该道路后期进行恢复。

④配套用房

项目区利用原矿区生活办公房作为施工期值班室、临时办公室，建筑面积约50m2。

⑤供电工程

从当地供电线路引入。
（3）环保工程

①洒水车

为防止旱季进场道路及堆场在大风天气起尘对区域环境空气质量造成的不良影响，本项目主要采用洒水抑尘的方式来降低粉尘污染影响，拟配备2台10吨洒水车在旱季每天定时喷洒起尘面，同时洒水车也兼做植被恢复期的浇灌设备。

②按照本项目现场实际情况，在道路进出口处地面进行硬化处理，并配套设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备（即“三池一设备”），以减少弃土运输车辆对沿途环境空气及市政道路的污染。

③生活污水收集沉淀池、化粪池

工作员工雇用周边村民，场内不进行生活用房、生活污水处理设施的建设。

④雨水收集池

因植被恢复绿化、洒水降尘用水需求量大，为节约水资源，在淤泥沉淀池下游建设雨水收集池，共设2座，雨水收集池总容积1100m3。

项目主要技术经济指标见表2-4。

表2-4  经济技术指标

序号

项目

单位

特性指标

备注

1

规划占地面积

m2
54866

约82.295亩，不含进场道路

2

渣场容积

万m3
139.6

　

3

规划堆渣

万m3
139.6

　

4

最大堆渣高度

m

65

　

5

渣场等级

级

三

　

6

堆渣坡比

　

1:4.5-1:7.6

按恢复至原地貌进行堆置

7

渣场防洪标准P

%

2

50年一遇

8

拦挡坝

墙型

　

重力式挡墙

　

最大高度

m

7.6

不含清基

长度

m

82.4
　

　

结构形式

　

M7.5MU30浆砌石

　

9

截洪沟

衬砌形式

　

M7.5MU30浆砌石

　

长度

m

986

　

断面尺寸

m

0.5×0.5

矩形断面

10

纵向排洪沟

衬砌形式

　

M7.5砂浆砌MU10标准砖

　

长度

m

513.4

　

断面尺寸

m

1.0×1.0

矩形断面

11

台阶排水沟

建筑材料

　

M7.5砂浆砌MU10标准砖

　

长度

m

585.3

　

断面尺寸

m

0.3×0.3

矩形断面

12

进场运输道路

　

　

沿用矿山现有道路

14

植被恢复

hm2
5.49
矿山采空区回填区域

15

总投资

万元

1429.56
自筹　

16
建设工期

月

24
2021.5~2023.4


	总平面及现场布置
	一、项目总平面布置

本项目位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村古楼山（原郑红伟采石场），根据工程建设内容及功能特点，本项目组成主要包括采坑回填区、覆土绿化区、场内道路区和边坡治理区四个组成部分，其中采坑回填区为矿山开采形成锥形的露天采空区，位于项目大部分区域；覆土绿化区为整个占地区域，现状大面积裸露，存在水土流失隐患；场内道路区主入口位于项目区南侧，连通场内各施工区域。

项目区截排水措施主要为主排水沟、次排水沟，在项目区外围设置截水沟（设跌水坎）作为主要排水沟，在填坡平台内侧设排水沟作为次要排水沟，挡渣坝下游设 1 座沉砂池、1座淤泥沉淀池，出口最终汇入2个总容积1100m3水池内。
二、施工布置情况

项目施工期为两年，不在现场设施施工营地，依托原有生活办公区，施工期间施工人员住在现有办公生活区内，无需新增施工场地及营地。

	施工方案
	本项目施工期大致分为两个阶段，第一阶段为前期基础土建施工，包括拦挡坝、排水沟、截洪沟及各类水池等；第二阶段为填土植被恢复。

施工期第一阶段：①施工前准备：无原有矿山设施及构筑物拆除。临时设施—表土清除—场地平整—施工放线—复核施工图纸；②挖方工程：挖方—夯实—临时防护—拦挡墙、截、排水沟；③建筑工程：基础开挖—下部构造施工—上部构造施工—附属工程施工。④道路工程：施工道路路基施工；同时进行排水工程的施工；道路的基层、面层、人行道的施工养护

施工期第二阶段：①填方工程：拦挡—填方、碾压—临时防护—截、排水沟；②厂区绿化、填土区封场工程：清理拆除临时拦挡和排水构造物，绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。③工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。

进场道路利用现有道路，从填土区西南侧原有道路连接处开始施工，在开挖过程中，道路回填利用以外的土石方将运至本项目表土堆场堆存，在开挖过程中应在道路外侧设立临时挡护，有利于开挖方的控制，减少多余土石方的产生；道路平整尽量利用机械施工，减少施工期限，同时，小的基础开挖工程尽量以人工为主，有利于减小工程施工作业面，减少对地表的扰动。

填土区截水沟土石方开挖、截水沟衬砌施工以人工为主，由于挖方量较大，且地势较陡，结合实际地形条件，在土石方开挖过程中，将采取顺势（由下游至上游方向）开挖，在固点区域采用溜槽将开挖土石方通过溜槽溜至填埋区内堆存，有效地较少填埋区范围线至截水沟之间地貌的破坏，减少截水沟开挖直接排至填土区的扰动。

以上各项工程施工工艺除了有利于各工序间的交叉衔接、满足工作建设进度需要、保证施工安全外，对于减少地面重复开挖扰动，保证开挖渣料及时运至规划堆放场地，也有利于水土保持。主体工程采用的施工工艺是合理的。

在旱季施工过程中洒水水压尘。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时做成一定的坡度，以利排水，并不得在影响边坡稳定的范围内积水。

施工周期预计24个月。

（1） 本项目施工期第一阶段主要工艺流程及产污环节见图2-1。
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图2-1   施工期第一阶段工艺流程及产污节点图
（2） 本项目施工期第二阶段主要工艺流程及产污环节见图2-1。
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图2-2   施工期第二阶段工艺流程及产污节点图



	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1）项目区的《云南省主体功能区规划》情况

项目位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村，根据《云南省主体功能区规划》，项目所在区域属于重点开发区域。项目矿山生态修复，不属于《云南省主体功能区规划》中限制和禁止开发区域。

本项目对原矿山采空区进行生态修复，恢复面积为54866m2。因此，项目建设生态环境有利，符合《云南省主体功能区规划》的相关要求。

2）项目区的《云南省生态功能区划》情况

根据《云南省生态功能区划》中，生态功能划分，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目所在地属于Ⅲ 高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区。主要生态特征是以滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土，主要生态环境问题是土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降，主要生态系统服务功能是生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应，保护措施与发展方向是保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。

本项目为矿山生态修复，通过土地复垦，场区绿化，植树造林，加强生态保护、生态恢复治理和水土保持措施等，确保原矿山采空区内生态环境不恶化，持续改善，对生态环境朝有利方向发展。因此，工程建设符合区域生态环境功能区规划。

3）与云南省生态保护红线符合性分析

2018年6月29日，云南省人民政府公开发布了《云南省生态保护红线》。全省生态保护红线面积11.84万km2，占国土面积的30.90%。基本格局呈“三屏两带”。“三屏”即青藏高原南缘滇西北高山峡谷生态屏障、哀牢山——无量山山地生态屏障、南部边境热带森林生态屏障；“两带”即金沙江、澜沧江、红河干热河谷地带，东南部喀斯特地带。红线类型包括生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区。

该项目位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村，经昆明市委城市城市管理委员会出具的选址意见，项目占地范围内不涉及生态红线等环境敏感区域。

4）项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状

本项目用地面积5.4866hm2，土地类型为其他土地（工矿用地）。   

根据现场调查，项目区周边土壤主要以红壤、黄棕壤为主。周边土层较薄，土壤肥力一般，有机质含量适中，土壤通透性和渗水性好，土壤PH值约为7～8，土壤孔隙率约45%，有效土层厚度0.10～0.50m。

项目区植被类型为滇中亚热带常绿阔叶林区，代表性森林植物群落为滇青冈林、高山栲、旱冬瓜、栎类等；西山区林草覆盖率为48.69%，森林覆盖率为30.46%。根据土地利用现状图及现场调查，项目区占地类型为矿山采坑，林草覆盖率小于5%。

根据现场勘查，由于原矿区矿石的露天开采，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域地表植被覆盖率较低，生物多样性差。项目区周边主要分布树种有地石榴、旱冬瓜及马刺草等。区域内尚未发现国家及省级重点保护及珍稀濒危野生动植物以及名木古树。

5）环境质量现状

1、环境空气质量现状评价

（1）区域基本污染物环境质量现状及达标区判定

项目拟建地址位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村古楼山，项目所在地属于农村区域。根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，环境质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.5评价基准年的筛选，本项目选择最近的2019年作为评价基准年。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价采用昆明市生态环境局公布的《2019年昆明市生态环境状况公报》的数据和结论评价区域的环境质量达标情况，根据公报，昆明主城区五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区总体达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，全年优良率98%；项目所在地西山区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境质量达标。主城区空气质量污染物年均浓度见表3-1：
表3-1  2019年昆明主城区环境空气质量现状评价表 （单位：μg/m3）

评价因子

指标

SO2

NO2

PM10

PM2.5

CO（mg/m3）

O3

年均浓度

12
31
45
26
1.0
134
标准限值

60

40

70

35

4.0
160
达标情况

达到年均值二级标准

达到年均值二级标准
达到年均值二级标准
达到年均值二级标准
优于二级24小时均值标准
优于日最大8小时均值标准
根据公报数据，项目所在区域环境空气六项常规污染物全年统计结果，均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境达标区。

（2）项目区大气环境质量现状

为了调查项目所在区域的环境现状，建设单位于2020年10月29日~2020年11月4日委托云南坤环检测技术有限公司对项目所在区域的环境空气进行了现状监测。

监测情况：

监测布点：1#为西南侧上风向10m处；2#为东北侧下风向20m处。

监测因子： TSP日均值。

监测频率：2020年10月29日～2020年11月4日，连续检测7天。

工况：监测时项目未建设和生产。

监测方法：按国家环保部颁布的标准方法进行采样及分析。

监测结果：

本次环境空气质量现状监测结果见表3-2。

表3-2  项目区环境空气质量现状监测统计数据（单位：mg/m3）

检测点位

采样日期

监测指标

TSP

日均浓度

西南侧上风向10m处
2020.10.29

0.108
2020.10.30
0.120
2020.10.31
0.124
2020.11.01
0.117
2020.11.02
0.122
2020.11.03
0.110
2020.11.04
0.126
东北侧下风向20m处
2020.10.29
0.198
2020.10.30
0.203
2020.10.31
0.188
2020.11.01
0.208
2020.11.02
0.199
2020.11.03
0.216
2020.11.04
0.211
表3-3  TSP日均浓度标准指数表

监测点

指标

检测项目

TSP

西南侧上风向10m处
日均值范围，mg/m3
0.108~0.126
日均值标准指数范围

0.36~0.42

达标情况

达标

东北侧下风向20m处
日均值范围，mg/m3
0.188~0.216
日均值标准指数范围

0.63~0.72
达标情况
达标

GB3095-2012日均值（mg/m3）

0.3
由上表可知，根据监测数据，项目所在区域的TSP日均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二类标准要求，环境空气质量较好。

2、地表水质量现状评价

项目位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村古楼山，该区域属于螳螂川流域的分水岭地带，矿区范围内无较大规模常年性地表水体分布。螳螂川位于项目西侧约450m处，螳螂川执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水标准。

根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，中滩闸断面水质类别Ⅴ类，与2018年相比，水质类别保持不变；温泉大桥断面水质类别劣Ⅴ类，与2018年相比，水质类别保持不变；富民大桥断面水质类别Ⅴ类，与2018年相比，水质显著好转；普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，与2018年相比，水质显著好转。因此项目所在螳螂川断面水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水标准要求。

3、地下水质量现状评价

本项目所在区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准。为了了解区域地下水环境状况，建设单位于2020年10月29日~2020年10月30日委托云南坤环检测技术有限公司对项目所在区域的地下水进行了现状监测。

（1）现状监测

监测点：设1个监测点，监测点位于西北面S215旁。
监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物共14项；
监测时间及频率：连续采样2天，每天一次。

监测及分析方法：按照《环境监测技术规范》有关取样分析方法进行。

（2）现状评价结果

① 评价方法

采用单项水质参数法进行评价。

② 评价依据

地下水水质现状评价的依据是《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

③ 评价结果统计分析

采用单项水质参数标准指数，结合超标率对地下水水质监测结果进行统计分析。
表3-4 地下水水质监测结果表   单位：mg/L（pH无量纲）
监测时间、地点
西北面S215旁
标准值

最大值

标准指数

是否达标

2020.10.29
2020.10.30
pH

7.71
7.69
6.5~8.5
7.71
0.61
达标

氨氮

0.025L
0.026
0.5

0.026
0.05
达标

硝酸盐

0.08L
0.08L
20

未检出
未检出
达标
亚硝酸盐

0.003L
0.003L
1.0

未检出
未检出
达标

汞

0.00004L
0.00004L
0.001

未检出
未检出
达标

六价铬

0.004L
0.004L
0.05

未检出
未检出
达标

总硬度

403
399
450

403
0.90
达标

铅

2.5×10-3L
2.5×10-3L
0.01
未检出
未检出
达标

镉

5×10-4L
5×10-4L
0.005

未检出
未检出
达标

砷

0.0008
0.0008
0.01

0.0008
0.08
达标

溶解性固体

560
575
1000

575
0.58
达标

耗氧量
1.0
1.0
3.0
1.0
0.33
达标
硫酸盐

60.2
45.6
250

60.2
0.25
达标

氯化物

13
15
250

15
0.06
达标

由表3-4可见，监测点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
4、声环境质量现状评价

（1）现状监测

监测布点：声环境监测点设4个，位于厂界四周。
监测频率：监测2天，每天昼、夜各1次。

监测因子：等效连续A声级。

监测方法：按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)进行。

（2）监测结果统计

2020年10月29日~10月30日云南坤环检测技术有限公司对进行了声环境现状监测，结果统计分析见表3-5。
表3-5   声环境现状监测结果统计分析表

监测

点位

2020年10月29日

2020年10月30日

昼间

主要声源

夜间

主要声源

昼间

主要声源

夜间

主要声源

厂界东

51.7
环境

47.7
环境

55.2
环境

45.8
环境

厂界南
50.0
环境

44.8
环境

53.0
环境

43.6
环境

厂界西
53.3
环境

45.7
环境

56.8
环境

46.6
环境

厂界北
58.0
环境

47.0
环境

56.3
环境

48.4
环境

标准值
60
/
50
/
60
/
50
/
是否
达标
达标
/
达标
/
达标
/
达标
/
（3）现状评价结果

由表3-5监测结果可知，各监测点昼间夜间噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

5、土壤环境质量现状

2020年10月29日云南坤环检测技术有限公司对进行了土壤环境现状监测。

（1）监测布点：取1个土壤监测点，T1监测点位于厂区内表土（采空区、建设用地）。
（2）监测项目：T1测GB36600-2018表1基本项目45项；
（3）监测频率：采一次样，取表层样（0~20cm）。
表3-6 土壤环境现状监测与评价结果一览表   单位：mg/kg
        检测点位

检测项目

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值

监测值
达标

情况

pH（无量纲）

/

7.08
/

镉

65

8.21
达标

铬（六价）

5.7

未检出

达标

铜

18000

125
达标

铅

800

69
达标

汞

38

0.984
达标

镍

900

164
达标
砷

60

10.2
达标

四氯化碳*

2.8

未检出

达标

氯仿*

0.9

未检出

达标

氯甲烷*

37

未检出

达标

1,1-二氯乙烷*

9

未检出

达标

1,2-二氯乙烷*
5

未检出

达标

1,1-二氯乙烯*
66

未检出

达标

顺式-1,2-二氯乙烯*

596

未检出

达标

反式-1,2-二氯乙烯*

54

未检出

达标

二氯甲烷*

616

未检出

达标

1,2-二氯丙烷*

5

未检出

达标

1,1,1,2-四氯乙烷*

10

未检出

达标

1,1,2,2-四氯乙烷*

6.8

未检出

达标

四氯乙烯*

53

未检出

达标

1,1,1-三氯乙烷*

840

未检出

达标

1,1,2-三氯乙烷*

2.8

未检出

达标

三氯乙烯*

2.8

未检出

达标

1,2,3-三氯丙烷*

0.5

未检出

达标

氯乙烯*

0.43

未检出

达标

苯*

4

未检出

达标

氯苯*

270

未检出

达标

1,2-二氯苯*

560

未检出

达标

1,4-二氯苯*

20

未检出

达标

乙苯*

28

未检出

达标

苯乙烯*

1290

未检出

达标

甲苯*

1200

未检出

达标

间,对-二甲苯*
570

未检出

达标

邻-二甲苯*

640

未检出

达标

硝基苯*

76

未检出

达标

苯胺*

260

未检出

达标

2-氯酚*

2256

未检出

达标

苯并[a]蒽*

15

未检出

达标

苯并[a]芘*

1.5

未检出

达标

苯并[b]荧蒽*

15

未检出

达标

苯并[k]荧蒽*

151

未检出

达标

䓛*

1293

未检出

达标

二苯并[a, h]蒽*

1.5

未检出

达标

茚并[1,2,3-cd]芘*

15

未检出

达标

萘*

70

未检出

达标

由土壤环境质量现状评价结果可知，厂区内表土（建设用地）土壤监测基本因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，利用已废弃多年的矿坑作为填土区，最后进行绿化覆土，根据现场勘查，项目区内矿坑为建筑用砂石开采留下的矿坑及边坡，现状地表裸露，植被已遭到破坏，水土流失明显，有几处边坡存在塌陷可能。本项目实施以后，采空区将充填弃土，填土工作结束后进行植被恢复，随着本项目的实施，以上环境问题将逐步得到解决。



	生态环境保护目标
	表3-7 空气环境保护目标 一览表
环境要素

影响因素

保护目标

厂址中心坐标/m
保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位

相对厂界距离

X

Y

环境空气

无组织废气

新村
102.548317
24.810941
38户/150人
居民正常生活不受影响

二类区

S

1264m

沙窝村
102.539863
24.815511
122户/497人
WS
855m
达子小村

102.541772
24.807829
26户/84人

WS

1666m

达子上村

102.537695
24.805297
55户/213人

WS

1968m

中庄

102.545549
24.801134
42户/186人

WSS

2305m

桃树村

102.540978
24.833106
183户/700人

WN
1089m
续表3-7  其他环境保护目标一览表

项目

保护目标

方位和距离（m）

受影响人数/人

保护级别

地表水

螳螂川
W，450m
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准
地下水

项目所在水文地质单元
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

生态

环境

项目区四周200m范围内生态环境

不降低现有功能



	评价

标准
	一、环境质量标准

（1）空气环境

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物（粒径小于等于10μm）

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

二氧化硫（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

一氧化碳（CO）

24小时平均

4000

1小时平均

10000

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

1小时平均

200

（2）地表水环境

项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准，标准值详见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

总氮

TP（以P计）

Ⅴ类

6～9

≤40

≤10
≤2.0
≤1.0
≤2
0.4

（3）地下水环境

本项目地表水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准。标准限值见表4-3。

表4-3   地下水环境质量标准  单位：mg/L

序号

项目

标准值

序号

项目

浓度限值

1

浑浊度

≤3
12

硒

≤0.01

2

pH

6.5~8.5

13

砷

≤0.1

3

总硬度

≤450

14

汞

≤0.001

4

溶解性总固体

≤1000
15

锰

≤0.1

5

硫酸盐

≤250
16

六价铬

≤0.05

6

氟化物

≤250
17

铅

≤0.01

7

氨氮

≤0.5
18

铁

≤0.3

8

耗氧量

≤3.0
19

挥发性酚类

≤0.002

9

总大肠菌群（个/L）

≤3.0
20

硝酸盐
≤20
10

铜

≤1.0

21

阴离子表面活性剂

≤0.3

11

锌

≤1.0

22

硫化物

≤0.02
（4）声环境
   声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值详见表4-4：

        表4-4  声环境质量标准

类   别

等效声级dB（A）

昼  间

夜  间

2类

60

50

（5）土壤环境

项目建设用地类型为工矿用地，属建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准。具体见表4-5。

表4-5  建设用地土壤污染风险筛选标准      单位：mg/kg

环境要素
污染物
标准值（mg/kg）
标准来源
土壤
类别
第一类用地
第二类用地
《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）
建设用地
铜

2000

18000

铅

400

800

镉

20

65

镍

150

900

砷

20

60

汞

8

38

六价铬

3.0

5.7

2-氯酚

250

2256

硝基苯

34

76

苯胺

92

260

萘

25

70

苯并[a]蒽

5.5

15

䓛

490

1293

苯并[b]荧蒽

5.5

15

苯并[k]荧蒽

55

151

苯并[a]芘

0.55

1.5

茚并[1,2,3-cd]芘

5.5

15

二苯并[a，h]蒽

0.55

1.5

1,1-二氯乙烷

3

9

顺式-1,2-二氯乙烯

66

596

反式-1,2-二氯乙烯

10

54

氯仿

0.3

0.9

二氯甲烷

94

616

1,1,1-三氯乙烷

701

840

四氯化碳

0.9

2.8

苯

1

4

1,2-二氯乙烷

0.52

5

三氯乙烯

0.7

2.8

1,2-二氯丙烷

1

5

甲苯

1200

1200

1,1,2-三氯乙烷

0.6

2.8

四氯乙烯

11

53

氯苯

68

270

1,1,1,2-四氯乙烷

2.6

10

乙苯

7.2

28

间,对-二甲苯

163

570

邻-二甲苯

222

640

苯乙烯

1290

1290

1,1,2,2-四氯乙烷

1.6

6.8

1,2,3-三氯丙烷

0.05

0.5

1,4-二氯苯

5.6

20

1,2-二氯苯

560

560

氯甲烷

12

37

氯乙烯

0.12

0.43

1,1-二氯乙烯

12

66

二、污染物排放标准

（1）废水排放标准

施工人员不在厂区食宿，使用旱厕，项目工作无生活污水外排。弃土场区废水主要为雨季地表径流，地表径流通过沉砂池、淤泥沉淀池处理后汇入废水收集内，全部用于厂区洒水降尘或植被恢复区绿化用水，不外排。

 （2）废气排放标准

施工期扬尘等废气执行（GB16297—1996）《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点为1.0 mg/m³；

（3）噪声排放标准
项目建筑施工过程中厂界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值，详见表4-8。

表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准

噪声限值dB（A）

昼间

夜间

70

55

4、一般固废执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》；《昆明市人民政府办公厅<关于印发昆明市进一步加强建筑垃圾管理工作方案的通知>》（昆政办﹝2016﹞182号）。


	其他
	总量控制建议指标：

根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出项目需执行的总量控制指标：

1、废水：项目无生产废水产生，雨季厂区汇集地表径流收集后通过排水沟经沉砂池、淤泥沉淀池处理后回用于降尘或绿化。

2、大气污染物：项目废气污染物主要为扬尘。

因此，本项目不设总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	项目施工期对生态环境的影响主要有拦挡坝、截排水沟、边坡护理及防洪管涵的修建均会占压破坏一定量的植被，场地的平整、截（排）水沟开挖和挡土墙的建设等会使原地表结构及地面植被遭到破坏，但影响范围有限。评价将从对土地、植物、动物及水土保持等四个方面分析项目建设对生态环境的影响。

（1）对植物的影响分析

本项目在施工期对植物的影响主要集中于场地地表开挖平整和施工材料的堆放，会对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。施工完成并采取合理的绿化恢复措施后，影响区植被可以部分恢复原状，临时占地的植被可基本恢复，而永久占地的植被永久性损失。

（2）动物的影响分析

本项目施工会对采区地表的扰动，影响野生动物的生存环境，迫使它们迁徙，使得采区内动物数量减少或者死亡。但是项目区内野生动物种类主要是小型野生动物如山雀、昆虫和啮齿类动物，这些野生动物种类和数量十分有限且游动性较强，施工期间，这些动物一般能逃离施工区找到合适的生存空间。

（3）对土地影响分析 

本项目土地的影响主要集中在施工期对矿区场地进行的开挖、堆放、回填、机械设备夯实或碾压等施工操作，对土地的影响最大。

土地占压主要包括大型机械及交通工具碾压、材料堆放占压和施工人员的踩踏等方面，土壤占压的结果，使土壤更为紧实，比重及密度增大，土壤原有孔隙系统及结构破坏，使土壤肥力下降、这些占压区的植被生活力恢复需要一定的年限。

总之，项目施工期对内现有土壤环境在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面均有不同程度的影响。将降低矿区土壤的育林性能，影响植物的生长，最终导致植被覆盖量下降。因此在施工期及服务期结束后，应及时进行生态恢复，尽快提高植被覆盖率和生物量，以维持土壤原有性状，减少植物生产损失，尽量减少水土流失。

（4）生态环境影响分析

本项目所在区域的用地性质为属其他用地，施工期生态影响主要体现为土石方建设过程中清除用地范围内原有地表植被，使地面裸露，造成区域内地表植被覆盖率下降，从而对区域内生态环境质量造成一定的不利影响。目前，项目用地范围内无保护类野生植被、濒危野生植被及名木古树分布，项目区周围植物主要为云南松、灌丛、荒草、少量果树等，为常见品种，本项目总占地面积5.4866hm2，服务期满后，封场绿化可恢复植被面积5.4866m2。

项目封场植被恢复后，绿化面积约5.4866hm2，可有效恢复和提高区域内植被覆盖率，补偿项目建设带来的不利生态影响。新生态系统的自控能力较强，生态补偿能力较大。虽然近期由于建设的需要，人为干扰程度较高，但远期，项目5.4866hm2项目区将全部转变成植被恢复区，项目将会改善区域内生态环境。

项目建设不会造成生态环境分割和物种消失，因此，对基因多样性、物种多样性和生态系统多样性不会产生威胁。项目区不涉及古树名木、珍稀或濒危物种。项目在终场后，对项目区域全部进行绿化。主体绿化设计按照云本项目植被恢复方案专项设计。植被恢复模式为乔藤草混交，主体设计在采坑回填区设置两种种植模式，栽植旱冬瓜、滇柏混交，林下混播草籽。旱冬瓜、滇柏株行距2m×2m，籽采用高羊茅、刺槐、银合欢3:1:1 进行混播，撒播密度为65kg/hm2；种植模式二，栽植云南松、旱冬瓜混交，林下混播草籽。云南松、滇柏株行距2m×2m，籽采用高羊茅、刺槐、银合欢3:1:1 进行混播，撒播密度为65kg/hm2，边坡区域种植爬山虎。实施封场绿化面积5.4866hm2。

（5）水土流失影响分析

本项目于2021年3月编制完成了《西山区海口郑红伟石料加工厂生态环境治理恢复项目水土保持方案可行性研究报告书》。

①预测面防治面积

水土流失防治预测面积5.4866hm2。

②水土流失预测量

工程建设过程中，项目建设可能产生水土流失预测总量为665.43t，可能新增水土流失量为133.17t。

③预测结论

1）扰动原地貌、损坏、占压的土地面积为5.4866hm2；

2）损坏水土保持设施面积为5.4866hm2；

3）预测时段内项目建设过程中土壤流失预测总量597.3t；

4）可能新增的土壤流失量为1344.54t；

5）项目建设期间共产生开挖土石方0.43万m3，其中一般开挖0.42万m3，其他0.01万m3；回填土方139.6万m3，其中绿化覆土1.13万m3；外借138.47万m3，项目建设期间不产生永久弃方。

6）本工程运行期新增的水土流失量为44.54t，产生的水土流失量占水土流失总量的约7.45%，该项目整个预测分区应为水土流失监测重点区域和水土流失防治重点区域。
（6）景观影响分析

本项目实施前，该区域占地类型主要为其它土地，原环境中景观廊道效果较差。本项目实施后，该区域土地类型均为工矿用地，植被恢复面积达到5.4866hm2，建成后恢复林地生态系统，林地生态系统的自控能力较强，生态补偿能力较大。与周围生态环境互溶，建立了景观廊道，使该区域景观具有连续性。总之，本项目实施后有利于该区域景观连续性的建立，景观廊道的水平优于施工前水平。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为矿山生态修复项目，修复工期为2年，修复完成后即封场，不存在运营期。

	选址选线环境合理性分析
	本项目已取得《昆明市城市管理委员会关于加快弃土消纳场审批的通知》，选址合理，不涉及生态红线，不在自然保护区、饮用水源保护区、文物保护单位、地质公园、基本农田保护区内，不属于地质灾害危险区。矿区工程地质简单，在执行要求的环境保护与恢复治理方案后，水土流失和地貌景观破坏等地质环境问题可得到有效的防治。项目所在地环境质量现状基本可满足环境空气、水环境、声环境相关功能区划要求，矿区周边环境敏感度一般，项目选址合理。

本项目建设符合国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》以及环境保护等相关法律和法规，项目建设有可靠的政策依据，属于国家鼓励类的项目，为项目建设提供良好的外部环境。同时，为进一步解决昆明市弃土消纳场供需矛盾突出、在建工程弃土消纳难、非法弃土倾倒点滋生蔓延的问题，昆明市下发了《昆明市人民政府办公厅关于转发<进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设和安全监管的实施意见>的通知》（昆政办〔2016〕44号）、《昆明市进一步加强建筑垃圾管理工作方案的通知》（昆政办﹝2016﹞182号）以及《昆明市人民政府办公厅交办件﹝2018﹞3号》等文件，要求对全市弃土消纳场进行规划建设。

①总体原则

弃土场选址结合当地土地利用规划。一般选择在坡度较缓、易于开发处，避免大面积汇水地带的滞留谷地，保证山体和自身稳定。选择时应注意不选择当地保护环境与风景区范围内，选择位置尽量不靠近河道、桥梁、涵洞口与暗河口处，不影响附近建筑物、农田、水利、河道和交通。有特殊要求或特殊地理位置的施工地段，应按设计要求及时配套完成环保工程。

②弃土场位置选址标准

尽量选择在城郊地带，减少运输距离和运输工作量；

全面规划和协调，集中渣土和弃碴，以免随处零散弃碴给防护带来的不便问题；

弃土场尽量布设在缓坡、山谷地或荒沟中，减少拦碴工程量，并尽量减少或不占用农地、耕地、河道，选择在荒山或荒地，不得挤占公路边缘；

弃土场应避免设在山洪下泻通道，以免造成泥石流等水土流失灾害。同时弃土场不得设置于崩塌、滑坡等危险区的上方；

弃土场应该有足够大的容量，且易于防护，可以将单位弃碴量的防护工作量和防护成本降低；

避免选择在雨水汇流量大，冲刷严重的地方；

选择在肚大口小，有利于布设拦渣工程的地型位置；

应考虑项目区原有道路的景观路，生态路建设要求。

严禁将水源保护区、江河、湖泊作为弃土场，严禁侵占名胜古迹、自然保护区。

③弃土消纳场选址

本项目选址于西山区海口镇郑红伟采石场采空区，距昆明主城区约40km，距海口镇城区10km。

④弃土场安全与卫生防护距离

弃土场最终坡底线与其相邻的铁路、道路、工业场地、村镇等之间应有安全防护距离。根据下表确定：

表4-1 弃土场安全与卫生防护距离一览表

序号

保护对象名称

安全距离

1

国家铁（公）路干线、航道、高压输电线路铁塔等重要设施

1.00H～1.50H

2

矿山铁（道）路干线（不包括露天采矿场内部生产线路）

不宜小于0.75H

3

露天采矿场开采终了警戒线

根据边坡稳定状况及坡底线外地面坡度确定，但应大于或等于30m

4

居住区、村镇、工业场地等

≥2.00H

注：

安全防护距离：航道由设计水位岸边线算起：铁路、公路、道路由其设施边缘算起；建、构筑物由其边缘算起；工业场地由其边缘或围墙算起；

规模较大的（0.7万人口以上）居住区、有建制的村、镇，应按表列数值适当加大；

表中H值为弃土场设计最终堆置高度。

本项目东侧填埋区域按照消纳场设计填埋高度为65m，项目周边主要影响因素为高速公路，本项目弃土场规划设计时参照上表相关规定以及结合项目周边实际情况，弃土场最终坡底线与保护对象间的安全距离为800m，西侧填埋区距离高速公路310m以上，符合相关要求。
综上，项目不在滇池保护区，不涉及红线、风景区、保护区、基本农田、饮用水源保护区等，项目选址基本符合。




五、主要生态环境保护措施

   TSP  

		0.054
	g/s


	模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐值选取，估算模式参数见表5-6。

表5-6 估算模式参数

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度

31.2℃

最低环境温度

-2.0℃

土地利用类型

草地

区域湿度条件

潮湿区

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/
是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否
海岸线距离/km

/

海岸线方向/o

/

（四）估算结果

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式— AERSCREEN 进行估算，估算结果见下表。

表5-7 污染物下风向预测最大地面浓度、占标率

类别

污染源

污染物

最大落地浓度（μg/m3）

占标率（%）

下风向最大浓度出

现距离（m ）

无组织
填土区
TSP

42.9100

4.7678

224
由表5-7可以看出，弃土场内堆土过程颗粒物（TSP）排放占标率最的大气污最大浓度为42.9100μg/m3，最大占标率为4.7678%＜10%。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

根据预测结果，最大地面浓度值出现在距污染源224m范围内，距离项目最近的保护目标为项目西南面855m的沙窝村，处于项目区常年主导风向的上风向，但堆场粉尘最大地面浓度贡献值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）小时浓度二级标准限值。

因此，本项目坚持定时洒水抑尘，对周围环境的影响较小。

（五）污染物排放量核算

（1）无组织排放量核算

表5-8 大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量

（t/a）

标准名称

浓度限

（μg/m3）

1

填土区

颗粒物

洒水降尘

《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）

1000

1.71
2

运输道路

颗粒物

洒水降尘

1.73
（2）项目大气污染物年排放量核算

表5-9 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

3.44
（六）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018），项目无组织排放颗粒物无超标点，无需设置大气防护距离。

（七）评价结论：

项目位于昆明市西山区海口镇云龙村委会桃树村古楼山，根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，昆明市为环境空气达标区，评价范围内无一类区。根据现状补测特征因子颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（1）新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为4.7678%≤10%，最大浓度为42.9100μg/m3，叠加背景值后为0.25891mg/m3。
（2）项目环境影响符合环境功能区划。浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中相应标准限值；

（3）项目污染物排放的贡献值较小，对周围环境影响小。

3、声环境影响分析

本项目施工期噪声源主要为弃土运输车辆噪声、各类填埋机械设备作业噪声，因消纳场仅在昼间运行，本次预测仅针对昼间进行。噪声强度见表5-11。

表5-11  主要噪声源强度

声源名称

单台声强dB（A）

数量(台)

运输车辆

75

由清运点定

碾压机

85

2

推土机

85

1

压路机

80

1

采用点源噪声距离衰减公式预测施工期环境噪声的影响。

（1）噪声预测：

施工期噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)；

ro——Lpo噪声的测点距离（1米），m。

△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。

采用噪声叠加公式将预测值与环境背景值叠加，所得值即为噪声所在距离的值，叠加模式如下：
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式中：  Leq总－预测点总等效A声级，dB(A)；

        Li－第i个声源对某预测点的等效A声级；

        K－噪声源总数

（2）噪声预测结果及分析

    运用上式对主要施工机械噪声的影响进行预测计算，预测的结果见表5-12所示。

表5-12 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
机械名称

噪声预测值dB(A)

平均源强

10m

20m

30m

40m

50m

100m

200m

运输车辆

75

55

48.98

45.46

42.96

41.02

35

28.98

碾压机

85

65

58.98

55.46

52.96

51.02

45

38.98

推土机

85

65

58.98

55.46

52.96

51.02

45

38.98

压路机

80

60

53.98

50.46

47.96

46.02

40

33.98

叠加值

88.8

68.8

62.8

59.3

56.8

54.8

48.8

42.8

根据表5-12可以看出项目噪声经过距离衰减后在30m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。项目区评价范围内敏感目标最近为西南面855m沙窝村。项目噪声叠加后在敏感目标处预测噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。项目运行对项目区周围敏感目标没有影响。
为进一步减轻施工期噪声对周边环境敏感点的影响，拟采取以下减噪措施：

①进入场区的弃土运输车辆应限速缓行，并且禁鸣喇叭；

②尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作；

③对产生噪声较强的填埋机械，增加减震措施；

④在项目厂界四周种植树木，对噪声进行阻隔。
在采取了以上措施后，可降低噪声对环境影响，厂界噪声值能够达标排放，对敏感点的贡献值不大，对环境保护目标的影响不大。
4、固体废弃物影响分析

项目固体废物主要包括工作人员产生的生活垃圾、淤泥沉淀池和沉砂池底泥、化肥包装袋。

生活垃圾产生量为1.46t/a，垃圾桶收集后最终由环卫部门清运。沉淀池底泥定期清除，返回堆场区回填。

植被恢复时产生的化肥包装袋集中收集后外售。

本项目固废有处置措施合理、可行，处置率100%，对外环境影响较小。

5、土壤影响

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，项目行业类别属表A.1中“环境和公共设施管理业”，土壤环境影响评价项目类别为III类。

项目占地面积为5.4886hm2，占地规模属于中型占地。项目周边不存在居民区、学校、医院、疗养院、养老院、耕地等土壤敏感目标，因此，环境敏感程度为不敏感。故根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型项目的评价工作等级划分依据（具体见表7-12），根据土壤影响评价项目的类型、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，可判定本项目土壤环境评价等级为“-”，表示可不开展土壤环境评价工作。 
表5-12  污染影响型评价工作等级划分表
占地规模
I类
II类
III类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
根据表5-13可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

根据项目工程分析结果及土壤环境敏感目标情况，识别项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源及影响因子。

项目属于矿山生态环境修复项目，回填的弃土为西山区建设项目开挖废弃土方，不含有毒有害物质，为一般工业固体废弃物。项目建设过程中，有少量TSP在区域内进行沉降，不会造成区域土壤环境质量发生恶化。

本项目废气主要为TSP，不属于土壤污染因子，因此，项目不涉及大气土壤污染因子，不会发生大气沉降现象。

经现状监测结果显示，填土区内土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准。

项目建设期大气污染物主要为粉尘，废水为生活污水，大气经大气沉降、废水经地面漫流等过程均不会造成土壤污染。因此，本生态修复项目对区域土壤环境影响较小。
6、环境风险分析

本项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中的突发环境风险物质。故本项目的风险潜势为Ⅰ，项目不存在重大危险源。
6.1安全防护距离

项目的最大风险事故为填土区坝体拦挡坝出现溃坝造成的泥石流影响，项目方应在堆场下游预留出一定的安全防护距离。

本项目安全防护距离控制参照《有色金属矿山排土场设计规范》执行，详见下表：

表5-14  排土场最终坡底线与保护对象间的安全距离

序号

保护对象名称
安全距离
1

排土场最终坡底线与保护对象间的安全距离
1.00H～1.50H
2

矿山铁（道）路干线（不包括露天采矿场内部生产线路）
不宜小于0.75H
3

露天采矿场开采终了警戒线
根据边坡稳定状况及坡底线外地面坡度确定，但应大于或等于30m
4

矿山居住区、村镇、工业场地等 
≥2.00H
注：1.安全防护距离：航道由设计水位岸边线算起：铁路、公路、道路由其设施边缘算起；建、构筑物由其边缘算起；工业场地由其边缘或围墙算起。

2.规模较大的（0.7万人口以上）矿山居住区、有建制的镇，应按表列数值适当加大。

3.排土场采取分层堆置，各层间留有宽20～30m安全平台时，序号1、2可取表列距离的75% ；零星建、构筑物及分散的个别农舍，可取表列序号4距离的75%；20～30m安全平台系指各台阶最终平台的宽度。

4.序号1排土场坡底线外地面坡度不大于24°时，取下限值；大于24°时，应根据需要设置防滚石危害的措施，并在滚石区加设醒目的安全警示标志。

5. 表中H值为排土场设计最终堆置高度。

按照项目周边的环境来看，设计确定堆场的安全距离满足表7-13中的序号4“矿山居住区、村镇、工业场地等，≥2.00H”的取值要求，项目中弃土场的设计最终堆置高度为65m，本项目的最小安全防护距离为130m。

6.2弃土场环境风险分析

本项目弃土场风险评价主要是发生溃坝后弃土倾泄而下，沙窝村位于弃土场西南面下游，形成泥石流对下游部分林地造成损坏、村庄造成威胁等。

（1）弃土场挡渣坝溃坝风险评价

1）弃土场基底承载能力计算

根据该弃土场岩土工程报告，弃土场基底较为稳定。在排土初期，基底岩土开始被压实，当堆置到一定高度时，基底被压实到最大的承载能力，但尚未到达极限状态，弃土场地基最大的承载能力允许堆置高度为：
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式中：H1——弃土场高度，m；

C——基底岩土粘结力，岩土综合分析为6.0×104Pa；

φ——内摩擦角，取15.0°；

γ——弃土场物料的容重，由平均取样为1.85t/m3。

通过上述公式计算，H1=21.6m。该弃土场排土初期堆筑高度8m，小于上述计算值，地基处于最大的承载能力之内，基底稳定可靠。

随着排土作业的进行，当基底处于极限状态，失去承载能力，产生塑性变形和位移时，计算弃土场极限高度为：
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式中：H2——弃土场极限高度，m。

通过上述公式计算，H2=81.7m。设计弃土场最终堆积高度65m，弃土场基底承载能力及台阶极限高度要求完全满足安全需要。

弃土场在相邻台阶之间留设平台，减小弃土场总体边坡角，使弃土场总体边坡角小于其自然安息角，增加弃土场的稳定性。

2）弃土场边坡稳定性计算

项目填土区边坡稳定性计算直接引用《西山区海口郑红伟石料加工厂生态环境治理恢复项目治理方案》中计算结果。根据计算：KS（自然）>K=1.15，KS（浸水）>K=1.10，KS（8度地震）>K=1.10，安全稳定系数均满足相关规范要求，堆填土体是安全的。

堆场的排土堆放需严格按照本设计进行排土，严禁乱排土现象，以保证堆填体边坡稳定性。

同时，根据现场勘查，弃土场下游800m范围内主要分布为林地、农田，无居民区、饮用水源地、居民取水口分布。弃土场建设对周围环境风险影响小。

3）《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目安全报告》相关结论

根据《安全报告》对项目的现场调查和相关资料的分析，完成了系统主要危险有害因素的辩识和分析，按照针对性、实用性、科学性等原则，合理划分评估单元，选择了多种评估方法，对项目中存在的危险有害因素进行了全面的定性和定量评估，提出了合理可行的安全对策措施，形成以下结论：

1、企业已完成了《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复方案》、《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目岩土工程勘察报告》、《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目可行性研究报告》等相关技术资料。

2、根据《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目可行性研究报告》图纸及方案，采坑回填区总平面布置合理符合相关规范要求。

3、根据《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目可行性研究报告》，该项目填土区堆置过程和终了边坡的抗滑稳定安全系数大于规范值，稳定性满足要求。

4、企业应按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）和《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目可行性研究报告》要求控制台阶高度、边坡角、最终边坡进行作业。项目区顶部应增加截洪沟和台阶坡面应增加排水沟，在雨季加强对坡面的监测，以避免崩塌、滑坡事故的产生。

5、项目区场地形有利于自然排水，企业应按《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目可行性研究报告》设计要求完善项目区的截洪沟、排水沟等防排水设施，并保持防排水设施的畅通。

6、企业应严格按照《昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目可行性研究报告》中关于截排水设施、运输道路、台阶等的各方面设计参数进行施工建设。

总之，项目建设是一个动态的过程，企业在今后的安全生产过程中，应根据项目条件的变化，不断完善企业安全管理，依靠科技进步提升安全生产技术水平，把安全生产管理工作贯穿于生产的全过程，防止安全生产事故的发生，实现本质化安全生产，切实保障人民生命和财产的安全。

安全评估结论：昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目有良好的安全生产自然条件，选址符合要求，设计总平面布局符合要求，现状较好。经过现状检查、分析评估，昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场矿山生态环境修复项目现状条件满足进厂建设的基本要求，具备安全生产条件。

6.3环境风险防范措施

为避免滑塌的发生，本环评要求建设单位采取以下措施：

①做好项目安全的设计，确保填土区整体的稳固性能，避免滑塌的风险事故发生；②将挡防设施建设到位后再投入使用；③严格按照设计工艺进行弃土石的堆放，在堆土的过程中，使用碾压设备将弃土层层压实；④对已经达到设计堆高的区域及时进行复垦；⑤派专员对场地进行管理，对截排水沟进行定期维护，发现问题，及时维修；⑥如遇暴雨引起的山洪暴发或其他原因导致弃土场溃堤事故，应立即组织人员进行排洪除险，用沙袋暂时堵住，有组织进行排洪，及时对废土石进行清运，并及时修复。

6.4环境风险应急预案

建设项目制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

①组织管理

组织机构主要为项目成立的环境安全管理机构，由环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

②应急准备工作

建立值班制度，密切监视矿区安全，一旦有事。立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效的传递各种信息。

③疏散指导思想

疏散指导思想为“依据地形、后靠山坡、密切监察、确保安全”，在具体操作时，还要坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的三先三后的原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件以及所有认为比较重要而且容易着火的东西。

④人员的安全疏散

安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个小分队，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。

针对本项目可能发生的突发事故，建议建设单位编制风险事故应急预案，将风险事故率降低到最小，减少对企业生产影响程度。

6.5环境风险评价结论

通过对风险源的原因分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。本项目针对可能发生的事故的原因设置了较为完善的风险防范措施，可有效的对风险事故进行最大限度的预防和有效处理，同时结合企业对风险防范措施的不断完善和改进，本项目发生环境风险事故的概率将进一步降低。故本评价认为本项目的环境风险事故处于可接受水平。

表5-15 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

昆明市海口镇云龙古楼郑红伟石场生态修复项目

建设地点

（云南）省

（昆明）市

（西山区）区

海口镇

云龙村委会桃树村古楼山

地理坐标

经度

102°32′44″

纬度

24°49′21″

主要危险物质及分布

不涉及危险物质；主要为生产系统风险，生产系统危险主要为弃土场滑塌

环境影响途经及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故

情形下对环境的影响途径主要是弃土场发生溃堤后对下游的农田及机耕道

路产生的影响。

风险防范措施要求

①做好项目安全的设计，确保项目整体的稳固性能，避免滑塌的风险事故发生；②将挡防设施建设到位后再投入使用；③严格按照设计工艺进行弃土石的堆放，在堆土的过程中，使用碾压设备将弃土层层压实；④对已经达到设计堆高的区域及时进行复垦；⑤派专员对项目进行管理，对截排水沟进行定期维护，发现问题，及时维修；⑥如遇暴雨引起的山洪暴发或其他原因导致项目溃堤事故，应立即组织人员进行排洪除险，用沙袋暂时堵住，有组织进行排洪，及时对废土石进行清运，并及时修复。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险为简单分析

环境监测计划：
结合本项目特点，本次评价提出施工期、封场后监测计划，项目具体监测计划见表5-16。

表5-16  本项目环境监测计划一览表

监测内容

监测位置 

监测项目

监测频率

监测方法

施工期

封场后

废气

上、下风向

TSP 厂界浓度

按照国家

有关标准

进行

/

按照国家有关标准进行

噪声

厂界

厂界噪声（昼、夜）

/


	

	运营期生态环境保护措施
	无

	其他
	项目环境保护验收见表5-17、表5-18。

表5-18 环境保护验收一览表

序号
治理类别

处置措施或处置设施 

预期处理效果

1

粉尘

弃土运输、装卸，压实产生的扬尘

配置2台10吨洒水车，产尘面每日定时洒水抑尘

厂界浓度满足 GB16297-1996《大

气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度 1.0mg/m3。

2

废水

雨季弃土场地表径流

在沉砂池（1座、25m3）淤泥弃土场下游设置1座25m3沉砂池、2座废水收集池（1100m3）。雨季地表径流经过沉淀后暂存于废水收集池中，旱季时作为绿化用水或者洒水降尘，不外排

不外排

3

噪声

厂界噪声

合理布局，距离衰减

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

4

运输车辆

泥土、扬尘

在进入厂区前的道路进出口处地面进行硬化处理，并配套设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备（即“三池一设备”）。

减少弃土运输车辆对沿途环境空气的污染

5

沉砂池、淤泥沉淀池

底泥

返回弃土场回填。

处置率100%

表5-19 封场环境保护验收一览表

序号

治理类别

处置措施或处置设施

预期处理效果

1

弃土消纳场内植被恢复区的覆土绿化率情况

弃土场内覆土绿化减少渣场扬

尘，提高植被覆盖率

2

弃土场雨季径流收集设施的建设、运行状况

沉淀池、淤泥沉淀池及废水收集池建设、运行状况

径流收集设施正常运行；淤泥沉淀池、沉砂池、废水收集池正常运行，保证弃土场安全、正常运行

3

封场后弃土场内雨季地表径流

废水

排水沟收集后经沉砂池、淤泥沉淀池处理后汇入废水收集池，全部用于植被恢复区绿化

雨季地表径流全部回用



	环保投资
	项目总投资1429.56万元。环保投资估算约47.82万元，占总投资比例为3.35%，详见表5-20。
项目环保投资估算详见表5-20。

表5-20  环保投资估算表

治理对象

环保设施

规模

投资（万元）

备注

施工废水

沉淀池

2.0m3
0.3

环评提出

施工废气

洒水降尘

洒水管线

0.5

环评提出

雨季雨水

沉砂池

25.0m3
3.0

可研提出

淤泥沉淀池

25.0m3
3.0

可研提出

雨水收集池

2个，各550m3
15.0

可研提出

运输车辆泥土及扬尘

三池一设备，1套

30.0m3
4.0

可研提出

生活垃圾

垃圾桶

2个

0.02

环评提出

扬尘

洒水车

2辆

16.0

环评提出

生态恢复工程及植被措施
绿化

54886m2
289.91
主体设计提出，不计入本次环评提出投资中
其他

环评文件

编制环评报告表

3.0

/

环保竣工验收

环保竣工验收报告

3.0

/

共计

/

47.82




六、生态环境保护措施监督检查清单
	             内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工管理工作，按照恢复治理方案、水保方案及上述提出的生态保护措施严格执行
	减少植被破坏及水土流失，逐一对照各项提出的生态恢复措施，满足相应要求
	/
	

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	沉淀池、沉砂池、淤泥沉淀池处理后汇入废水收集池，暂存于收集池全部用于洒水降尘或植被恢复区绿化，不外排
	不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	对设备进行定期保养和维护，合理安排作业时间，限速限载，禁止鸣笛
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	洒水降尘、减缓车速、洒水、及时对弃土压实处理、场区四周种植绿化带
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放浓度监控限值
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾收集后运至建筑部门指定地点堆放。生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后最终由环卫部门进行清理，生活垃圾集中收集后最终由环卫部门清运，沉淀池底泥定期清除，返回堆场区回填，化肥包装袋集中收集后外售
	处理率100%
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①做好项目弃土消纳场安全设计，确保弃土场稳固性能，避免滑塌风险事故发生；②将挡防设施建设到位后再投入使用；③严格按照设计工艺进行弃土石的堆放，在堆土的过程中，使用碾压设备将弃土石层层压实；④对已经达到设计堆高的区域及时进行复垦；⑤派专员对弃土消纳场进行管理，对排水、排渗设施进行定期维护，发现问题，及时维修；⑥如遇暴雨引起的山洪暴发或其他原因导致弃土场溃坝事故，应立即组织人员进行排洪除险，用沙袋暂时堵住，有组织进行排洪，及时对废土石进行清运，并及时修复溃坝；⑦请有资质的单位编制环境风险应急预案，并严格按照环境风险应急预案中所提出的措施执行。
	编制突发环境事件应急预案，并向主管部门备案，确保环境风险防范措施完善；进行安全评价专项验收
	/
	/

	环境监测
	按照上述“环境监测计划”执行
	按照相关环保要求执行，达标排放
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目从环境保护角度上看，项目的建设是可行的。
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