附件1
昆明市西山区疾病预防控制中心2026年采购显微镜成像相机项目报价表
	设备名称
	技术参数
	数量

(台)
	报价

（元）
	备注

（品牌）

	显微镜相机
	一、核心硬件参数

▲1.适用性：专为双目显微镜优化，一体化设计：集成15.6英寸高亮度、广色域、滤蓝光4K显示器；内置图像参数固件，一键切换明场、荧光、工业图像模式。

▲2.显示器规格：分辨率：≥3840×2160 @60Hz，色域：100% Adobe RGB（约135% sRGB），亮度：≥1000 cd/m²（5点平均值），对比度：1500:1，可选配触屏。

3.相机核心：

▲3.1传感器：1/2英寸彩色CMOS，≥4800万真实像素（8000×6000）。

技术：Quad Bayer阵列，支持四合一像素融合技术。

像元尺寸：0.8μm × 0.8μm。

▲3.2预览帧率：8000×6000 @14fps；4000×3000 @50fps;1920x1080@173fps

3.3智能与连接：

▲内置系统：搭载智能系统，开机即用。

无线输出：支持6G/5G WiFi，可无线连接常用办公系统等设备。

有线扩展：支持DP输出至大屏（最高7680×4132@30fps），配备USB接口可连接键鼠。

存储：内置64GB存储，支持U盘扩展;每台设备额外搭配方便实验图谱数据存储的便携式数据存储硬盘，硬盘容量≥1TB。
▲3.4支持Directshow、TWAIN协议接入HIS LIS系统等第三方软件。 

二、核心软件功能

1.  实时图像处理：

▲ 景深融合（EDOF）：通过调整焦距，软件自动多焦面合成全清晰图像。

▲ 全景拼接：移动载物台即可自动拼接生成高清全景图。

2. 多平台应用：

设备内置APP：集成于系统内，提供完整的图像采集、测量、批注、文件管理及多语言设置功能。

PC端软件（通过WiFi连接）：支持实时图像处理、测量、数据导出（PDF/Word/Excel）及报告生成。

移动端APP：支持连接、多设备实时共览、基础实时图像处理与快速分享。

3. 专业工具：

测量与标定：提供丰富的几何测量工具（直线、圆形、角度、网格等）及比例尺管理。

绘图批注：支持铅笔、箭头、形状、文字等批注工具。

 图像调节：可对亮度、曝光、白平衡、对比度等参数进行手动调整。

三、系统要求

设备本身：内置智能操作系统，≥64GB存储。
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