中共昆明市西山区委办公室会议系统
建设项目询价采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）等相关法律法规的规定，经政府采购主管部门批准。中共昆明市西山区委办公室对“西山区委办公室会议系统建设项目”进行询价采购。
一、项目概况
（一）采购预算价：260000.00元。
（二）采购内容：数字网络会议主机、网络数字会议主席话筒底座、网络数字会议代表话筒底座、专业声干涉咪杆、网络单元连接器、话筒处理器、网络延长线、数字处理器、数字功放、线阵音箱等。
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	数字网络会议主机
	★1、此系列系统主机具有发言讨论、轮替发言、主席优先、限制发言等功能 
★2、系统主机与发言单元采用手拉手连接方式 
★3、系统主机具有数字音频输出，便于和其他数字音频设备进行无损传输 
★4、每个麦克风可独立工作，确保系统中任意一台麦克风的故障和更换，都不会影响到整套系统的正常运行
★5、系统主机可以对每台发言单元进行调节增益和均衡
★6、系统软件具有针对麦克风设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限)
	1
	台

	2
	网络数字会议主席话筒底座
	★ 1、内置耳机插孔，可接入耳机收听会议声音
★ 2、每台麦克风可以独立调节增益和均衡，可针对不同的发言者声音特点调节不同的频响，直至达到完美效果
★ 3、音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率
★ 4、采用心形指向性麦克风，带有指示灯圈
★ 5、每台麦克风可独立工作，确保系统中任意一台麦克风的故障和更换，都不会影响到整套系统的正常运行
★ 6、麦克风可以设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限)
	1
	只

	3
	网络数字会议代表话筒底座
	★ 1、内置耳机插孔，可接入耳机收听会议声音
★ 2、每台麦克风可以独立调节增益和均衡，可针对不同的发言者声音特点调节不同的频响，直至达到完美效果
★ 3、音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz音频采样频率
★ 4、采用心形指向性麦克风，带有指示灯圈
★ 5、每台麦克风可独立工作，确保系统中任意一台麦克风的故障和更换，都不会影响到整套系统的正常运行
★ 6、麦克风可以设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限)
	24
	只

	4
	专业声干涉咪杆
	1、应用干涉电子管原理，专业声学干涉孔位设计
2、具有稳定的拾音功能，拾音灵敏度高
3、具有反馈噪声抑制功能，自感噪音极低
4、超心形指向，指向性明确
5、全金属外壳，坚固耐用，适用于各种复杂环境
	25
	支

	5
	网络单元连接器
	1、网络型数字会议系统突破了以往的传统技术，系统主机和麦克风之间采用标准网线手拉手连接，支持环形手拉手连接双机备份功能。会议系统和扩声设备之间也通过交换机组网，相互之间可以组成互联互通
2、音频信号采用专用的高性能进行处理，支持48kHz采样，64通道频率响应均可达30Hz-20kHz
3、系统主机和麦克风之间通过数字网络连接器组成通讯，采用手拉手模式连接
	10
	只

	6
	话筒处理器
	1、四组音频混音、1路PC/LR输入带反馈抑制器、1路立体声线路输入带反馈抑制器，一路MIC/F克风输入带反馈抑制器 一路MUSIC/LR可以数控。
2、四通道音量管理器，开机音量大小自由设定和最大最小音量限定，设定完成后自动记忆并保存。
3、智能温控显示，智能降温节能模式，当散热温度低于60℃时，降温风扇无需启动。当散热温度高于60℃时，降温风扇自动启动散热。
	1
	台

	7
	网络延长线
	20米
	1
	根

	8
	数字处理器
	1、 配置网络级联接口，可级联多台；
2、 4输入/8输出数字信号处理器。
3、可通过面板按键任意切换输入输出；
4、配置RS-232接口，可连接中控；
5、频率响应：20Hz-20KHz
	1
	台

	9
	数字功放
	1、短路保护，开路，热，超声波和RF保护稳定在反应或不匹配的负载；
2、内置DSP处理器，高低通/8段EQ/延时/相位/压缩器/增益等功能；
3、带OLED屏，音量放大器与数位编码器。
	1
	台

	10
	线阵音箱
	标称阻抗 16 Ω 8 Ω 4Ω、连续功率处理（AES）  200 W 400W、 指向角度(-6dB) 120° x 40°、灵敏度（dB SPL 1W / 1m）  94 dB 、 最大声压级(1m)  129 dB、 频响范围（-6dB）不带处理  120 Hz - 16kHz
	4
	只

	11
	吊架
	音箱支架
	4
	个

	12
	机房隔断装修
	定制
	1
	项

	13
	空调移机
	定制
	1
	项


   （三）安装要求：合同签订后7日内完成供货、安装、调试。
（四）安装地点：中共昆明市西山区委办公室指定安装地点。
（五）质量标准：符合国家及行业现行的相关规范和标准,安装、调试验收合格。
（六）是否接受进口产品:不接受。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、询价供应商资格要求
（一）供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。
（二）供应商需提供主要产品的详细参数，需与采购内容相对应。
（三）供应商需提供售后服务承诺书（格式自拟）。
（四）本项目不接受联合体。
三、 询价文件的获取
本次询价不需要现场报名，有意参加本项目的供应商可在西山区人民政府网站自行下载询价采购公告。
四、响应文件的递交及开标时间
（一）响应文件递交时间：2020年9月24日下午13时30分至14时00分（北京时间）。
（二）提交响应文件截止时间及开标时间：2020年9月24日下午14时00分（北京时间），提交响应文件地点及开标地点：昆明市西山区秀苑路188号922室。
（三）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。
五、发布公告的媒介
本次采购公告在西山区人民政府网站“政府信息公开”——“公示公告”栏目上发布。

 采购人：中共昆明市西山区委办公室

 联系人：杨老师

 联系电话：0871-68227733  地址：西山区秀苑路188号


