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《预案》修订背景

2021年郑州“7.20”特大暴雨洪灾后，各级、各相关部门加强了对洪涝灾害的防御工作，云南省、昆明市均对防汛抗旱应急预案进行了修编，西山区根据工作需要，及时对防汛抗旱应急预案进行修编，进一步强化水旱灾害防御，以确保人民群众生命财产安全。

第一章 总则

1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述以及考察云南重要讲话精神，坚持人民至上、生命至上，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，强化应急救援能力建设，健全水旱灾害应急救援机制，规范水旱灾害应急救援指挥体系，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针和“组织有力、反应迅速、措施得力、处置有效、分工负责、相互支持、相互配合”的原则，依法、科学、高效、有序组织开展水旱灾害应急防范与处置工作，最大限度减轻水旱灾害风险，减少人员伤亡和经济损失，为西山区经济社会高质量发展提供安全保障。

1.2 编制目的

为建立健全防汛抗旱应急救援机制，做好全区突发公共事件中水旱灾害防范和处置，以保障防洪安全、城乡供水安全、粮食生产安全为首要目标，建立统一、快速、协调、高效的应急处置机制，做到职责明确，规范有序，反应及时，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少水旱灾害带来的人员伤亡和财产损失，保障经济社会健康发展，编制本预案。

1.3 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国抗旱条例》《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《SL754-2017城市防洪应急预案编制导则》、《水库大坝安全管理条例》、《云南省抗旱条例》、《云南省防汛条例》、《昆明市水利工程管理条例》、《水旱灾害统计报表制度》等法律、法规、条例、制度，按照《昆明市西山区突发公共事件总体应急预案》要求，参照《云南省防汛抗旱应急预案》、《昆明市防汛抗旱应急预案》、《昆明市城市防汛应急预案》，结合区情实际，编制本预案。

1.4 适用范围

1.4.1 本预案适用于全区范围内突发性水旱灾害的预防和应急处置，以及西山城市规划区范围内因城市排水设施突发公共事故引发的严重内涝淹水的预防和应急处置。

1.4.2 突发性水旱灾害包括：江河湖泊洪水、渍涝灾害、城市内涝、山洪灾害、河道壅塞、堰塞湖、干旱灾害、供水危机以及水库水电站垮坝、堤防渠道决口、水闸倒塌等次生衍生灾害。

1.5 工作原则

1.5.1 遵循“以人为本，安全第一，以防为主，防抗救相结合，常备不懈，减少危害”的原则。

1.5.2 按照“统一指挥，分级管理，分级负责，条块结合，属地为主”原则，在各级党委的领导下，实行行政首长负总责，明确职责与责任追究制，做到各司其职、各负其责，做好防汛抗旱工作。

1.5.3 坚持依法防汛抗旱，因地制宜，统筹城乡，突出重点，兼顾一般，局部利益服从全局利益的原则。

1.5.4 抗旱用水实行“先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后调水，科学调度，优化配置，最大限度满足城乡生活、生产、生态用水需求”的原则。

1.5.5 坚持快速反应、协同应对、公众参与、军民结合、专群结合、平站结合、上下联动原则。

第二章组织指挥体系及职责

2.1 西山区防汛抗旱指挥部（以下简称区防指）

西山区自然灾害应急管理委员会下设西山区防汛抗旱指挥部，在区自然灾害应急管理委员会的统一领导、指挥协调下，依据本预案组织指挥协调全区水旱灾害防御及应急处置工作，区防指不代替区人民政府有关职能部门的防灾、减灾、救灾工作职责。具体如下：

指   挥   长：庄  研  区政府区长

常务副指挥长：何建平  区政府副区长

副  指  挥 长：杨  锋  区应急局局长

韩武朋  区政府办公室副主任
杨俊锋  区水务局局长
姚勇德  区住房城乡建设局局长

刘  宇  区消防救援局局长
成员单位：区发展改革局、区科技工信局、区教育体育局、区公安分局、区民政局、区财政局、区自然资源局、区生态环境分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局、区商务投资促进局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区应急局、区市场监管局、区综合行政执法局、道路交通四大队、区融媒体中心、区气象局、区人武部、区消防救援局、昆明供电局西山分局，马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结街道办事处和西山风景区管理局，云南省电信有限公司昆明市西山区分公司、云南省移动有限公司昆明市西山区分公司、云南省联通有限公司昆明市西山区分公司、市排水公司第三管网运营分公司。

各成员单位分管领导为区防汛抗旱指挥部成员组成人员，指挥部可根据工作需要增补相关单位作为成员单位。

2.1.1 区防指的主要职责

贯彻落实党中央、国务院、国家防总，省、市防汛抗旱指挥部、市城市防汛应急指挥部、区自然灾害应急管理委员会对防汛抗旱工作的决策部署和委、区政府工作要求，充分发挥牵头抓总作用，强化组织、协调、指导、督促职能；组织开展防汛抗旱检查，组织协调、指挥决策和指导监督水旱灾害、城区洪涝灾害应急抢险救援工作，调度运用区级防洪抗旱工程设施，指导监督防汛抗旱重大决策的贯彻落实；配合做好较大及以上水旱灾害应急处置工作，负责组织做好一般水旱灾害应急处置工作；承担水情旱情和城区洪涝灾害预警工作，做好强降水防范工作；向区自然灾害应急管理委员会和区应对一般及以上灾害指挥部报送相关信息、情况；安排城区防汛应急演练和培训，制定应对防汛突发事件的宣传教育计划；完成省、市防汛抗旱指挥部、市城市防汛应急指挥部和区委、区政府及区自然灾害应急管理委员会安排的其他工作。

2.1.2 区防汛抗旱指挥部办公室职责

区防汛抗旱指挥部下设办公室在区应急局，主任由区应急局局长兼任。专职副主任由区水务局分管副局长担任，具体负责指挥部办公室日常工作；区水务局承担区防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

区防汛抗旱指挥部办公室（以下简称区防办）主要职责是贯彻落实国家和省、市、区关于防汛抗旱工作的法律、法规、政策；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作；编制区级防汛抗旱应急预案并组织实施；收集汇总雨情水情、城市内涝、洪旱灾情和抢险救灾进展情况等，组织防汛抗旱会商，提出一般防汛排涝、抗旱救灾方案及建议；负责防汛抗旱信息报送工作；协调、督促区防指各成员单位参与防汛抗旱应急处置工作；协调做好防汛抗旱预报预警发布、新闻宣传等工作；组建防汛抗旱专家组；指导防汛抗旱现代化、信息化建设以及防汛应急抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理；承办区防指领导交办的其他工作。

2.1.3 区防指成员单位职责

区发展改革局（区国动办）：负责区级防汛抗旱工程的立项工作；负责统筹做好上级预算内防灾减灾重要基础设施、重点工程除险加固建设项目的资金申报工作；按照省、市要求，负责灾区重要民生商品的价格监测工作；负责各粮库的防洪保安工作；负责在建中型水电站的防汛安全管理；指导所属企业救灾和灾后恢复生产工作。

区科技工信局：积极配合协调抢险用电保障、通信运营商应急通信等工作；配合做好防汛抗旱信息化建设技术服务工作；指导工业企业防汛抗旱和恢复重建工作。

区教育体育局：负责组织开展防汛抗旱教育进学校、进课堂，开展防灾减灾知识的普及教育；组织师生逃生演练和自救互救训练；组织转移和安置受灾学校师生；督促指导受灾学校开展灾后自救和恢复教学秩序工；协助做好学校应急避难场所建设；协助灾区建设临时学校。负责组织指导各类学校防汛安全检查，督促各学校疏通内部排水管网；负责指导各地教育体育部门编制主汛期高、中考考点内部防汛抢险方案，确保高、中考活动顺利进行；出现内涝淹水时及时采取措施进行排水，确保师生安全及学校教学活动正常进行。

区公安分局：负责维护灾区社会治安，依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛抗旱物资以及破坏防汛抗旱设施等违法犯罪行为；做好党政机关等要害部门和金融单位、储备仓库、救灾物资集散点等重要目标的安全保卫工作；负责遇难人员的身份认定工作；妥善处置因水旱灾害引发的群体性事件；参与组织受灾群众从危险地区撤离或转移安置。

道路交通四大队：负责灾区及周边道路管控和疏导工作；出现淹积水时，维护和疏导城市交通秩序，及时向区防办提供道路淹积水情况，根据淹积水情况适时开展交通管制；协助配合有关部门组织群众从危险地区安全撤离和转移。

区民政局：负责灾区困难群众的基本生活救助工作；负责养老、儿童、救助管理、殡葬服务等民政行业内部福利服务机构的防汛安全检查，监督机构落实安全管理责任；发生城市内涝时及时协调属地排水部门，并及时采取应急措施，确保机构及服务对象生命财产安全；对因洪涝灾害影响、符合救助条件的困境人员实施救助。落实特困人员救助供养政策，保障好特困救助供养对象的基本生活。组织受理赈灾捐赠。
区财政局：负责安排区级防汛抗旱基础设施建设、运行等补助经费；落实防汛抗旱应急处置资金；协调落实各级恢复重建资金，及时下拨上级补助和各级追加的防汛抗旱资金；督促各相关职能部门加强防汛抗旱应急资金的预算执行，管理和监督防汛抗旱资金使用。

区自然资源局（区林草局）：负责西山城区的河道、沟渠、湖塘、防洪围堤、排水管网等防洪排涝设施的规划工作，划定河道控制蓝线，确保各类防洪、排涝设施规划建设满足行洪和排水要求。负责地质灾害的调查、监测、预警、防治，以及因暴雨、洪水引发的山体滑坡、泥石流等次生地质灾害的处置工作；联合气象部门建立和完善地质灾害预防预警体系；提供地质灾害易发地区分布情况。负责收集、上报水旱灾害对全区林业和草原造成的灾情信息；组织做好林区防汛和汛期漂竹、木的管理；指导林业和草原救灾及灾后恢复生产工作。

区生态环境分局：负责集中式饮用水水源地的环境监管，为水环境突发性事件的应急处理提供技术支撑。负责监督检查洪涝灾害易发区生态环境保护工作和灾害后生态环境恢复治理工作；负责全区洪涝灾害防治工程的环境影响评价审批服务工作；开展水质监测，及时发布预警信息。
区住房城乡建设局：负责做好所承担的在建工程（含尚未验收移交工程）防洪排涝安全，督促施工单位制定安全度汛计划，清除施工建筑垃圾，确保河道、沟渠、排水管网行洪畅通。负责指导城市排水防涝工程的规划、建设和运行管理，指导协调城市排水防涝相关工作及城市供水安全保障工作；负责灾区房屋安全评估、鉴定工作；负责指导灾后水毁市政基础设施的恢复重建工作。负责协调、督促市轨道集团公司和在建地铁项目公司等建设单位切实履行职责，安排施工单位制定安全度汛计划，清除因施工堆积在河道、沟渠、管网中的建筑垃圾，恢复因施工损坏、填埋、占压的排水管网落水口，确保工程所涉及的河道、沟渠、排水管网行洪畅通；配合属地街道办事处做好危房等住建方面排险，组织抢险队伍，储备必要的抢险物资，及时发现和排除安全隐患，督促、指导小区物业公司加强居民小区地上、地下等内部区域防汛排涝安全管理，做好雨季前内部管网的清掏、疏挖工作、确保行洪畅通，做好排险和紧急情况下的群众转移安置工作，避免或减少人员伤亡和财产损失；负责区级公共人防工程的防汛检查、管理及抢险救灾工作。建立震灾预防工作体系，做好发生水旱灾害地区震情监测、地震趋势研判，组织抗震救灾工作。
区交通运输局：负责主城区域外管理责任范围内道路及附属设施、城市交通沿线的防汛排水安全检查，确保排水和交通畅通。负责指导公路、在建交通工程防洪安全；负责公路、水路水毁抢修，疏通航道，清除公路桥涵、水运碍洪建筑设施，保障抗洪救援交通干线的安全畅通，配合水路、轨道交通管理部门开展防洪抢险工作；配合水务、防汛部门做好通航河道的堤岸保护；配合、协调有关单位调运抢险救灾物资所需的车辆、船舶等运输工具，做好防汛抗旱救灾人员、物资及设备的运送工作；及时提供交通系统水旱灾害损失情况。负责协调市轨道集团公司做好地铁营运线路和站点的防汛安全；负责督促检查西部等车场（站）防汛安全，对公交、客运场站内存在的防汛安全隐患进行及时整改，确保安全度汛。做好灾后交通运输基础设施恢复重建工作。

区综合行政执法局：负责所管辖城市道路防洪职责。负责督促指导做好城乡河道、沟渠、管网沿线生活垃圾处置有关工作及环卫设施、环卫作业的规范管理；与各街道办事处紧密配合，做好城市防汛的相关工作，汛前对区级管理的城市道路的落水篦子、排水沟、侧沟进行维护，全面检查落水口、桥涵、行道树、绿化带等，确保排水畅通，防止因垃圾堵塞防洪设施，影响防洪安全，避免树木倒伏带来隐患；及时协调或通知产权部门恢复遗失的窨井盖；及时检查排除汛期路灯漏电隐患；对区级管理的水毁城市道路及时修复，确保交通畅通，加固围栏，以保证树木安全。出现旱情，必要时配合组织洒水车进行拉送水，保障山区、半山区人畜饮水安全。

区农业农村局：组织开展水旱灾害导致的农业灾情信息调度，组织、指导灾后农业生产恢复工作，推广应用旱作农业技术，为农业生产提供技术服务保障；负责灾区农作物种子的调剂、调运和技术服务工作。

区水务局：负责城市排水管网建设与运行维护的行业管理工作，开展好城市排水设施维修、养护、更新改造及排水管网清淤除障；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，负责辖区内水库、河道及河道管理范围内的防洪安全，做好所负责的工程项目防洪排涝安全，督促施工单位落实安全度汛措施，确保防洪排涝安全组织指导水旱灾害防治体系建设；负责水情旱情监测预报及预警，组织开展水利工程调度、日常检查等；负责区级水利防汛抗旱物资储备、管理；根据工作需要，负责依法遵规履程做好水利防汛抗旱应急抢险专业队伍建设和招选；承担防汛抗旱抢险技术支撑工作；配合执行省、市防汛办批复的水库、滇池、水利工程调度运行计划；督促、指导有小型水库和坝塘的街道办事处严格执行水库调度运行计划、水库防汛应急预案和水利工程设施的防汛安全管理，加强城区河道安全监督；做好山洪灾害易发区域水土保持监督执法工作；开展《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《昆明市城市节约用水管理处罚办法》、《昆明市再生水管理办法》等涉水法律法规的宣传教育工作；负责入滇河道垃圾、漂浮物清理打捞的监督管理工作，确保行洪畅通。

区商务投资促进局：负责灾区生活必需品的市场运行和商品供求状况监测，组织协调灾区生活必需品市场供应。

区文化和旅游局：负责指导旅游景区安全度汛工作，负责指导协调文物保护单位防洪安全；组织对发生自然灾害景点受困游客、群众的救援工作。

区卫生健康局：调度医疗卫生力量参与应急救援；组织开展灾区伤员医疗救治；组织开展水旱灾区传染病疫情监测、预防和控制，防治疫情发生和蔓延；组织心理卫生专家开展心理危机干预和治疗；负责紧急情况下医患人员的转移安置工作。

区应急局：协调指导全区水旱灾害应急救援工作；指导协调全区水旱灾害防治工作；协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上水旱灾害、城乡防汛应急处置工作；负责按程序协调衔接驻区人民解放军、武警部队，区级有关部门、单位和社会力量参与水旱灾害应急救援工作；负责调拨应急救灾物资，协调有关部门开展受灾群众紧急转移安置和救助工作；协调做好水旱灾害气象监测预报工作。

区消防救援局：负责组织指挥消防救援力量开展抢险救援和抗旱保民生应急送水工作；对接区外消防救援力量参与抢险救援工作；协助维护灾区抢险救灾秩序，转移危险地区人员；参与重要工程和险情抢险工作；配合好应急队伍水域救援技术培训工作，帮助指导防汛机动抢险队建设。

区审计局：负责做好防汛抗旱救灾资金的审计工作。

区市场监管局：负责监督检查干旱、洪涝灾害区市场公平交易，保障食品药品安全。

区气象局：负责灾害性天气的监测、预报、预警，为防汛抗旱决策提供信息支撑；负责水旱灾害气象风险分析预测，为防洪抢险、抗旱和应急救援提供气象信息保障；对重要天气形势和灾害性天气滚动预报，并向区防指及有关成员单位提供气象信息，适时开展人工影响天气作业。
区人武部：遵照上级指示和命令，负责协调、组织当地驻军、民兵参加防汛抗旱救灾工作，并协助属地公安机关维护灾区社会治安秩序，维护社会稳定。

昆明供电局西山分局：负责所辖供电设施的安全度汛；积极配合地方人民政府防汛抢险，保障防汛抢险、排涝、救灾及灾后恢复的电力供应。

区融媒体中心：负责组织协调新闻媒体做好防汛抗旱的宣传报道，加强舆情收集分析，正确引导舆论，做好防汛抗旱公益宣传、知识普及、重要预警信息关键时段的提醒，增强人民群众的风险意识、抗灾意识。

各街道办事处：在区防指的领导下，组织开展辖区内的防汛抗旱工作；根据汛情或上级指挥机构的指令开展本辖区的防汛排涝指挥调度，组织开展防汛排涝应急抢险工作，同时配合昆明排水公司、区级应急抢险第三方中介服务单位做好城市防汛排涝工作。城区街道办事处（马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑7个街道办事处）重点对辖区淹积水隐患点、老旧小区、学校、医院、地下设施、下穿隧道等淹水隐患点、影响行洪问题进行全面排查和应急处置工作；涉农街道办事处（碧鸡、海口、团结3个街道办事处）突出做好辖区水库、坝塘、河道两岸、在建工程等重点区域隐患、影响行洪问题排查和应急处置工作。
云南省电信有限公司昆明市西山区分公司、云南省移动有限公司昆明市西山区分公司、云南省联通有限公司昆明市西山区分公司：负责所辖通信设施的安全度汛；做好城市防汛排涝通信应急预案，对通信线路、网络进行检修，确保各级防汛指挥机构通讯、网络畅通。

昆明排水公司：负责西山区防汛排涝应急抢险工作；做好所管辖的防洪泵站、河闸、排水管网等防汛排涝设施的调度、管理和维护，确保正常、安全运行；根据降水和来水情况，加强巡查，适时启闭河闸、防洪泵站，及时处置责任区域内的淹积水；配合西山区做好防汛抢险工作，及时向区防指办反馈淹积水及处置情况。
2.2 组织体系

各街道办事处设立防汛抗旱领导小组（以下简称领导小组），在区防指的领导下，组织和指挥辖区内的防汛抗旱工作。领导小组由街道办事处和有关部门、当地驻军、人民武装部负责人等组成，其办事机构由所在街道办事处自行设定，考虑到防汛抗旱工作具有长期、持续、连贯的特征，各领导小组办事机构的工作人员要相对固定。各街道办事处负责辖区防汛抗旱灾害预警、预测工作和应急先期处置、灾后修复重建等工作。

2.3 其它防汛抗旱指挥机构

水务部门所属的水利工程管理单位、水文部门等，汛期成立相应的专业防汛抗灾组织，负责本单位的防汛抗灾工作；有防洪任务的行业主管单位、政府职能部门、企（事）业根据需要成立防汛指挥机构，具体负责应急处理工作。

2.4 应急联动机制

当发生水旱灾害、城市内涝时，各级各有关部门应及时将有关情况向区防办报告，并由区防办整理后上报区委、区政府，同时通报区防指各成员单位，有关部门应该按照市、区突发公共事件总体应急预案和各防汛专业预案要求，开展相关工作。

 监测和预报预警

3.1 监测和预报预警机制

3.1.1 区气象、水务、自然资源等部门以及属地街道办事处按照各自职责负责极端降水天气、洪旱和地质灾害的监测和预报预警，并向区防指、区防办报送信息。

3.1.2 区防指、区防办加强雨情、水情、工情、汛情、旱情、灾情、险情的信息收集、研判、报告等工作，为指挥决策提供支撑。
3.2 预防预警信息

3.2.1 气象水文信息

气象、水文信息包括长期、中期、短期、短时和临近天气预报，雨情、水情及水情预报信息。

区防办、气象、水务、自然资源、应急管理等部门要组织对重大水旱灾害的联合监测、会商和预报，尽可能延长预见期，对重大水旱灾害作出评估，及时报区政府和区防指。其中：

气象部门负责对雨情等相关信息进行监测和分析评估。

住建部门对管网、闸门等排水设施的正常运行进行监测。

自然资源部门负责对易发生泥石流、山体滑坡、地面塌陷等区域的监测。

水务部门负责对河道水位、流量、水库、河道、闸坝、湖泊等等相关信息进行监测和分析评估，完善工情监测、洪水预报调度、汛情会商、灾情报送管理及防汛预警平台等系统。

当已经发生并将持续发展或预报即将发生水旱灾害时，区级有关部门要及时发布预警信息，通知有关区域做好防范应对准备。当河湖发生或预报即将发生较大洪水时，区水务局要加密监测时段，必要时设立临时测点或进行巡测，及时上报监测结果。并根据区防汛指挥调度需要及时提供雨情、水情、汛情信息，为防汛指挥决策提供依据。

雨情、水情由各雨量观测站和水库管理部门负责监测，并于汛期每日9:00前向区防办报告当日8时雨情、水情；紧急情况下，各雨量观测站和水库管理部门要按照上级要求及时报告雨情、水情。同时，将西山区防汛抗旱会商系统并入西山区“智慧水务平台”，实现城区淹积水监控与预警预报和山洪灾害预警预报功能，为防汛抗旱指挥决策提供依据。
3.2.2 工程信息

1.河湖工程信息

当主要行洪河道、湖泊出现警戒水位以上洪水时，属地街道办事处、区级职能部门、堤防管理单位和有关人员应加强工程监测巡查，及时排除安全隐患，此期间每日8:30时向区防指报告堤防、涵闸、泵站等工程设施的运行情况以及工程出险情况和防守情况，重要堤防、涵闸等发生重大险情要在险情发生后20分钟内电话报告、40小时内书面报告区防指，险情发展期间3小时一报，重要情况随时上报。

当堤防、涵闸、泵站等建筑物出现险情或遭遇超标准洪水袭击，以及其他不可抗拒因素可能决口时，相关职能部门和属地街道办事处要迅速组织抢险，并第一时间向可能淹没的有关区域预警，同时，向上级主管部门和区防指准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人及其通信联络方式和已采取的处置措施等情况。区防指接报后立即报告区政府和市防指。

2.水库（坝塘）水电站工程信息

在水库（坝塘）、水电站等蓄水工程水位超过汛限水位时，按照已批准的洪水调度运用计划进行调度的情况及工程运行状况要向上一级主管部门报告。必要时由主管部门向区防指报告。水库水电站发生重大险情要在险情发生后20分钟内以电话形式、40分钟内以书面形式报告区防指，险情发展期间3小时一报，重要情况随时上报。

当水库（坝塘）、水电站出现险情可能导致次生洪水灾害时，水库（坝塘）、水电站管理单位要在第一时间迅速采取措施处置并向下游预警，同时向上级主管部门和区防指报告出险部位、险情种类、发展趋势、可能的危害、抢护方案及措施。区防指接报后立即报告区政府和市防指。

3.城市排水工程信息

当城市排水设施出现险情时，排水主管部门、属地街道办事处以及排水设施运营管理单位必须迅速组织抢险，同时向区防指准确报告出险部位、险情类别、发展趋势、可能的危害、抢护方案和措施。出现险情必须30分钟内将情况报区防办，险情发展期间3小时一报，重要情况随时上报。

3.2.3 洪涝灾情信息

洪涝灾情信息洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口以及群众财产、农林牧渔、交通运输、邮电通信、水利水电设施和重要市政基础设施等方面的损失。

洪涝灾情发生后，区应急局要按照有关规定，及时收集动态灾情，全面掌握受灾情况，局部一般性灾情要在2小时内报告区政府和市防指；范围大、致灾严重的重大灾情应在灾害发生30分钟内以电话形式、1小时内以书面形式报告市防指，并跟踪核实上报实时灾情，为抗灾救灾提供准确依据。

当城市已经发生内涝并将持续发展或预报即将发生内涝时，相关职能部门和属地街道办事处应加强市政基础设施监测巡查，第一时间采取措施处置并发布预警，同时向区政府、上级主管部门和防指报告内涝范围、内涝程度、发展趋势、应急处置方案及措施等信息。

3.2.4 旱情信息

旱情信息主要包括：干旱发生的时间、地点、程度、受旱范围、影响人口，以及对工农业生产、城乡生活、生态环境等方面造成的影响。

防指有关成员单位要根据工作职责，掌握雨水情变化、当地蓄水情况、农田土壤墒情和城乡供水情况，加强旱情监测，及时上报受旱情况。遇旱情急剧发展时应及时加报。报送按照《水旱灾害统计报表制度》规定，启动IV级抗旱应急响应期间，实行周报，即每周一上报；在启动III级和II级抗旱应急响应期间，实行每周两报，即每周一和周四上报；在启动I级抗旱应急响应期间，实行日报，即每日上报。

3.2.5 堰塞湖险情

出现堰塞湖险情后，区防指应立即组织职能部门及专家队伍核实堰塞湖库容、堰塞体物质组成、堰塞体高度、堰塞湖影响区人口、重要城镇、公共或重要设施等基本情况，按照《堰塞湖风险等级划分标准》（SL450—2009），明确等级，由对应的牵头单位组织开展应急监测和安全监测，并将有关情况报市防指。

3.2.6 突发险情灾情信息

突发险情主要指水库、坝塘、尾矿坝、涵闸、泵站、河道（堤）以及其他防洪工程出现可能危及工程安全的情况。当上述工程出现垮塌、决口或溃坝等险情的前兆时为重大突发险情。

突发灾情指由于河沟水泛滥或山洪、泥石流、滑坡导致村庄被淹、人员被围困、人员伤亡、基础设施被毁坏或水域污染导致城乡居民供水危机的情况。涉及重大人员伤亡（一次过程死亡10人以上）；城市被淹（城区受淹面积达50％以上，城市交通、通讯、电力受损30％以上），大量群众被洪水围困（被围困群众人数超过50人且生命安全受到威胁），城市供水主要干线、饮用水源遭到严重毁坏或污染，造成居民大范围用水困难或长时间停水（城市居民或城区范围半数以上、预计持续3天以上）等情况的为重大突发灾情。

区防指和街道防汛抗旱指挥机构要高度重视突发险情、灾情的掌握与报告工作，并确定专人负责。突发险情、灾情报告和发布遵循分级负责、及时快捷、真实全面的原则。

3.2.6.1突发险情报告

包括工程基本情况、险情态势以及抢险情况等。

水库、坝塘（尾矿坝）突发险情报告内容：

水库、坝塘基本情况：水库名称、所在位置、所在河流、建设时间、是否病险、主管单位、集雨面积、总库容、大坝类型、坝高、坝顶高程、泄洪设施、泄流能力、汛限水位、校核水位、设计水位以及溃坝可能影响的范围、人口及重要基础设施情况等；

水库、坝塘险情态势：险情发生的时间、出险位置、险情类型、当前库水位、蓄水量、出入库流量、下游河道安全泄量、雨水情、险情现状及发展趋势等；

水库抢险情况：现场指挥、抢险救灾人员、抢险物料、抢险措施及方案等。

河道工程突发险情报告内容：

河道（堤）基本情况：河道（堤）名称、所在位置、所在河流、特征水位、堤顶高程、河堤高度、内外边坡以及河堤决口可能影响的范围、人口及重要基础设施情况等；

河道（堤）险情态势：险情发生时间、出险位置、险情范围、险情类型、河道水位、流量、雨水情、险情现状及发展趋势等；

河道（堤）抢险情况：现场指挥、抢险救灾人员、抢险物料、抢险措施及方案等；

涵闸（泵站）突发险情报告内容：

涵闸基本情况：涵闸名称、所在位置、所在河流、涵闸类型、涵闸孔数、闸孔尺寸、闸底高程、闸顶高程、启闭形式、过流能力（设计、实际）、特征水位以及涵闸失事可能影响的范围、人口及重要基础设施情况等；

涵闸险情态势：出险时间、出险位置、险情类型、河道水位、流量、雨水情、险情现状及发展趋势等；

涵闸抢险情况：现场指挥、抢险救灾人员、抢险物料、抢险措施及方案等。

3.2.6.2突发灾情报告

包括灾害基本情况、灾害损失情况、抗灾救灾部署和行动情况等。

灾害基本情况：灾害发生的时间、地点、灾害类别、致灾原因、发展趋势及可能引起的次生衍生灾害。

灾害损失情况：死亡人口、失踪人口、被淹村庄或城区、被困群众、受灾范围、受灾面积、受灾人口、基础设施水毁情况、交通中断情况以及直接经济损失等。其中死亡及失踪人口应有原因分析，受淹城镇或村庄应包括基本情况、受淹范围、受淹水深、对生产生活的影响情况。

抗灾救灾部署和行动情况：预警预报发布、启动预案、群众转移、抗灾救灾部署和行动情况等。

3.2.6.3 供水危机报告

包括供水基本情况，供水工程遭受破坏或水源污染的时间、位置、原因及程度，影响的范围、人口和可能持续的时间，应急供水措施，抗灾救灾部署和行动情况等。

区防指和街道防汛抗旱指挥机构要及时掌握突发险情、灾情，要对政府有关部门从其他渠道掌握的防汛抗旱突发险情灾情进行核实，及时与区应急局、区水务局等职能部门沟通，并在第一时间向上一级防汛抗旱指挥部报告。发生重大突发险情或重大灾情的紧急情况下，可以越级报告。

突发险情、灾情报告分为首次报告和续报，原则上应以书面形式逐级上报，由区防指或其办事机构负责人签发。紧急情况下，可以采用电话或其他方式报告，并以书面形式及时补报。

突发险情、灾情发生后的首次报告指确认险情或灾情已经发生，在第一时间将所掌握的有关情况向上一级防汛抗旱指挥部报告。当发生重大突发险情或重大灾情时，街道防汛抗旱指挥机构及相关职能部门应在15分钟内电话报告、30分钟内书面报告区防指，书面报告最迟不得超过1小时。区防指须在重大突发险情或重大灾情发生后25分钟内电话报告、50分钟内书面报告市防指，书面报告最迟不得超过1.5小时。

续报是指在突发险情、灾情发展过程中，根据险情、灾情发展及抢险救灾的变化情况，街道防汛抗旱指挥机构及相关职能部门对报告事件的补充报告。续报内容应按附表要求分类上报，并附险情、灾情图片。续报应延续至险情排除、灾情稳定或结束。

在突发险情排除、灾情稳定或结束后，街道防汛抗旱指挥机构及相关职能部门应根据突发险情、灾情的严重程度及时组织有关部门、专家队伍调查核实，并书面报告区防指。

3.2.7 信息报送和处理

为及时、准确、真实、全面反映水旱灾害及防汛抗旱救灾情况，为科学决策提供可靠依据，在灾害发生后，区级各部门要及时向区防指报送本部门、行业、系统灾情和部门、行业、系统组织开展救灾工作措施、投入、效果等防汛抗旱信息。防汛抗旱信息实行分级上报，归口处理，信息共享，要求快速、准确、翔实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧调查核实，随后补报详情。经本级和上级防汛抗旱指挥机构采纳和发布的水旱灾害、工程抢险等信息，事发地防汛抗旱指挥机构办公室应组织进一步的调查核实。

各部门在洪涝干旱灾害期间上报防汛抗旱信息内容如下：

区融媒体中心：宣传报道，动员社会力量抗洪抗旱减灾工作及其他防汛抗旱信息。

区公安分局：依法打击防汛抗旱期间造谣惑众和盗窃、哄抢防汛抗旱物资以及破坏防汛抗旱设施的违法犯罪活动信息；防汛抢险、抗旱拉水、送水工作及其他防汛抗旱信息。

区民政局：配合并提供因干旱、洪涝灾害造成暂时性生活困难且符合相应条件的群众给予临时救助相关情况等信息。

区财政局：防汛抗旱资金的筹措、调度和到位情况及其他防汛抗旱信息。

区水务局：城市受淹和干旱缺水、水利设施损毁等水旱灾害基本情况；城乡供水保障方案；库塘蓄水和防汛调度情况；病险水库除险加固、水利工程水毁和旱损修复、农村饮水安全等水源工程和抗旱应急工程投资建设、进展情况；采取蓄、引、提、拉等多种措施抗旱保供水情况；节水预案和节水工作开展情况；防汛抢险队伍及抗旱服务队伍开展工作情况；其他防汛抗旱信息。

区农业农村局：农作物种植、受灾、减产情况；渔业、畜牧业等受灾情况；农业种植结构调整动态；农科人员深入农业生产一线提供技术服务情况。

区自然资源局（区林草局）：地质灾害、次生地质灾害、林业受灾情况及其他防汛抗旱信息。

区商务投资促进局：组织协调灾区成品油和生活必需品市场供应及其他防汛抗旱信息。

区卫生健康局：洪旱灾害期间疾病预防控制和医疗救护，疫情监测和防治；饮用水质检测及消毒工作；健康教育技术服务及其他防汛抗旱信息。

区生态环境分局：水源水质监测、生态环境保护、灾后生态环境恢复治理信息。

区教育体育局：学校防汛抗旱工作开展情况，师生用水安全、开展节约用水教育及其他防汛抗旱信息。

区气象局：天气气候监测预测预报；汛情旱情墒情监测预报；人工影响天气；汛情旱情形势分析预测及其他防汛抗旱信息。

区综合行政执法局：城乡园林绿化抗旱保苗工作及其他防汛抗旱信息。

昆明供电局西山分局：防汛抗旱用电保障情况及其他防汛抗旱信息。

区消防救援局：防汛抢险、抗旱拉水、送水工作及其他防汛抗旱信息。

3.3预报预警

3.3.1 预报预警准备

1.思想准备

加强宣传，增强全民预防水旱灾害和自我保护的意识，做好防大汛、抗大旱的思想准备。

2.组织准备

建立健全防汛抗旱组织指挥机构，落实防汛抗旱责任人、防汛抗旱队伍和山洪易发重点区域的监测网络，加强防汛专业机动抢险队和抗旱服务组织的建设。

3.工程准备

按时完成水毁水利工程修复和水源工程建设任务，对存在病险的水库、堤防、涵闸、泵站等各类水利工程设施进行应急除险加固，对在建的水利水电工程和病险工程落实安全度汛方案。

4.预案准备

修订完善各类防洪预案、洪水预报方案、防洪工程调度规程、河道（堤）决口和水库垮坝应急方案、防御山洪灾害预案、抗旱预案、城市应急供水方案、城市排水事故应急方案、城市防汛排涝抢险应急方案。

5.物料准备

按照分级负责的原则，储备必需的防汛物料，合理配置种类，在防汛重点区域应储备一定数量的抢险物料。

6.通信准备

保证预警反馈系统完好，充分利用公网，确保雨情、水情、工情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。健全水文、气象测报站网，确保雨情、水情、工情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递及下达。

7.防汛抗旱检查

以查组织、查工程设施、查预案、查物资、查通讯为主要内容分级检查。发现薄弱环节，要明确责任、限时整改。

8.防汛日常管理工作

加强防汛日常管理工作，严禁随意侵占压、覆盖行洪河道。对未经审批并严重影响防洪的项目，依法强行拆除。各成员单位根据职责要实行以查组织、查工程、查预案、查隐患、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，明确责任、限时整改。

3.3.2预警分类分级

按照气象、水文相关行业标准，结合水旱灾害特点，分为暴雨及极端降水天气、江河湖库洪水、山洪灾害、干旱灾害、供水危机５类预警。预警级别划分为4个等级，从高到低分为红色、橙色、黄色、蓝色。

（1）暴雨及极端降水天气预警

当气象预报将出现暴雨及极端降水天气时，气象、地震、水利、应急管理、自然资源、住房城乡建设、交通运输、农业农村、文化和旅游、教育、电力、通信等部门和单位按照职责分工，确定洪涝灾害预警区域、级别，按照权限向社会发布，并做好防汛和排涝的有关准备工作。必要时，停课、停工、停市、停运、停航和关停旅游景区，第一时间转移危险区域人员。

江河湖库洪水预警

当主要行洪河道、湖泊、水库（坝塘）、水电站出现水位上涨时，区级各主管部门要做好洪水预报工作，及时向区防指和有关部门报告水位、流量的实测情况和发展趋势，为预警提供依据。凡需通报上下游汛情的，按照水利部门的规范程序执行。

当河道达到警戒水位或警戒流量并预报继续上涨时，或水库（坝塘）、水电站、湖泊接近设计洪水位（或达到警戒水位）并预报继续上涨时，区级各主管部门按照分级负责原则，确定洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，按照权限向社会发布预警，并报区防指。区水务局要跟踪分析江河湖库洪水的发展趋势，及时滚动预报最新水情，为抗洪救灾提供基本依据。

当地震，自然资源部门发出地震、地质灾害预报、预警时，或者水库、湖泊、堤防、堰塞湖发生重大险情可能造成其他严重次生灾害时，发出预警。

（3）山洪灾害预警

水利、地震、自然资源、气象等部门要加强观测，密切配合，共享信息，提高预报水平，及时发布山洪灾害监测预警信息。涉农街道、村组和相关单位要利用山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，及时发布预报警报。每个涉农街道、村组和相关单位要进一步完善值班值守工作制度，落实信号发送员，实行网格化管理，落实包保责任制。坚持汛期24小时值班制度，强化强降雨期间巡查值守，发现危险征兆，立即发出警报，并及时组织转移避险和抢险救援工作。

（4）干旱灾害预警

气象部门要加强气象干旱的监测预报，各行业主管部门要及时掌握旱情，区防指、涉农街道防汛抗旱指挥机构应针对干旱灾害的成因、特点，因地制宜，落实预警措施。区防指、涉农街道防汛抗旱指挥机构、各行业主管部门应建立健全旱情监测网络和干旱灾害统计队伍，随时掌握实时旱情灾情，并预测干旱发展趋势，根据不同干旱等级，提出相应对策，为抗旱指挥决策提供科学依据。

（5）供水危机预警

当因供水水源短缺或被破坏、供水线路中断、供水水质被侵害等原因而出现供水危机时，有关部门和单位要及时向区政府和区防指报告，由区防指或有关部门向社会发布预警，组织居民、用水单位做好应急用水储备，有关部门做好应急供水。

3.3.3预警发布

根据江河水文预报、水库适时工情及洪水调度，按照预案确定的洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，向社会发布。各级各部门应加强预警信息管理，建立预警信息共享发布机制，实现预警信息的权威统一发布，提高预警信息发布的时效性，扩大覆盖面。
（1）发布权限

气象、水利、农业农村等部门负责确定预警区域、级别，按相应权限发布，报区防指。气象部门负责发布暴雨及极端降水天气预警。水务部门负责发布江河湖库洪水预警及发布山洪灾害预警。气象部门负责发布气象干旱预警，水务部门负责发布水文干旱预警，农业农村部门负责发布农业干旱预警。水务、住房城乡建设部门负责发布供水危机预警。

（2）发布方式

预警信息的发布和调整要及时通过广播、电视、手机、报刊、通信与信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等方式进行。

（3）预警对象

预警发布单位根据预警级别明确预警对象，其中对学校、医院、旅游景区、在建工地、移民安置点、山洪灾害危险区等特定场所以及老、幼、病、残、孕等特殊人群应当进行针对性预警。

（4）信息反馈

承担应急处置职责的有关部门（单位）接收到预警信息后，应及时向发布预警信息的单位反馈接收结果。

（5）信息通道保障。

广电、通信管理部门和通信运营企业要做好预警信息发布通道保障工作。

3.3.4 预警响应

当发布蓝色、黄色预警时，区防指办主要负责同志组织会商调度。当发布橙色、红色预警时，区防指主要负责同志组织会商调度。预警信息发布后，各级有关部门（单位）要根据预警级别和实际情况，按照分级负责、属地为主、层级响应、协调联动的原则，采取相应防范措施。

（1）密切关注雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情，及时收集、报送相关信息。

（2）加强水库（坝塘）水电站、堤防、山洪灾害危险区、在建工地、移民安置点等部位和区域的巡查值守。

（3）组织有关责任人、专业抢险救援队伍和负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好准备，视情预置有关队伍、装备、物资等资源。

（4）调集抢险救援所需物资、设备、工具，准备转移安置场所。

（5）按照“三个避让”、“三个紧急撤离”要求，疏散、转移易受威胁人员并予以妥善安置，转移重要物资，管控重大危险源。

（6）有关部门应及时关闭或限制使用易受洪涝灾害危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所活动。

（7）新闻媒体单位应优先做好预警信息传播和应急宣传工作。
（8）视情对预警地区防汛抗旱工作进行督促和指导。

（9）当发布红色预警时，应当停工、停学、停运，并组织避险、抢险。

3.3.5 预警调整

当雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情发生较大变化时，有关部门应组织会商研判，及时调整预警。

3.3.6 预警解除

当雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情缓解或解除后，有关部门应组织会商研判，及时解除预警。启动应急响应后，预警自动解除。

3.4 预警支持系统

3.4.1 防御洪水方案

（1）各街道防汛抗旱指挥机构、各职能部门应编制和修订防御水库、河道防洪预案和区域内抗旱预案，主动应对洪水、干旱灾害。

（2）各街道防汛抗旱指挥机构、各职能部门应根据变化的情况，修订和完善洪水调度方案、应急供水方案。

（3）区级防汛抗旱预案由区人民政府批准，报市防汛抗旱指挥机构备案；街道防汛抗旱预案由街道办事处批准，报区防指备案。凡经审批的各类抗旱预案，各部门、街道办事处要贯彻执行。
3.4.2其它

（1）每年汛期，区水务局、各街道办事处及水库、水利工程运营管理单位要针对各重点水利工程、水库及重点小坝塘，建立健全专人管理的工作制度和考核办法，并根据分级负担的原则落实管理人员经费，区财政局给予指导支持，确保汛期安全。

（2）区水务局、各街道办事处及水库、水利工程运营管理单位，要依照水利工程分级管理和属地管理的原则，由责任单位或具有管辖权的单位，按照“一库一策、一塘一策”的要求，制定防汛抢险预案和调度运行方案，层层落实责任人，确保汛期安全。

应急响应

4.1 应急响应的总体要求

（1）进入汛期、旱期，各级防汛抗旱指挥机构全程跟踪雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。汛期（每年5月1日至10月31日）各级防汛抗旱指挥机构实行24小时值班制度。

（2）区防指负责盘龙江、新运粮河、老运粮河、船房河、三家村水库、明朗水库等重大的水利、防洪工程超设计标准洪水调度，督促指导各相关单位、各街道办事处做好设计标准内洪水调度。其他水利、防洪工程的调度由属地街道办事处和其防汛抗旱指挥机构负责，必要时市、区防汛抗旱指挥机构可直接调度。

（3）水旱灾害发生后，在区防指的统一指挥下，区防指各成员单位应按照指挥部统一部署和职责分工开展工作，实施抗洪抢险、抗旱救灾和抗灾减灾等方面的工作并报告工作情况。

（4）对跨区域发生的水旱灾害，或者突发事件将影响到临近行政区域的，在报告区人民政府和区防指的同时，应及时向受影响地区的防汛抗旱指挥机构通报情况。

4.2 应急响应级别

按工程险情、水旱灾害的严重程度和范围，应急响应级别分为：特别重大（I级）、重大（Ⅱ级）、较大（III

 = 2 \* ROMAN 级）、一般（IV级）四级。

工程险情按工程规模、危害程度和可能造成的影响划分为：特别重大、重大、较大、一般四级。

按水旱灾害的严重程度和范围，将应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级4个级别，分别对应特别重大、重大、较大、一般4个等级。Ⅰ级应急响应由指挥长签署命令发布或解除，Ⅱ、Ⅲ级应急响应由指挥长或被授权的（常务副指挥长或副指挥长）签署命令发布或解除，Ⅳ级应急响应由区防办主任签署命令发布或解除。启动防汛抗旱Ⅰ、Ⅱ级应急响应时，区防指按照省、市防指要求，统筹、组织、协调、指挥防汛抗旱救灾工作。启动防汛抗旱Ⅲ级应急响应时，区防指按照市防指要求负责组织、协调、指挥防汛抗旱救灾工作。启动防汛抗旱Ⅳ级应急响应时，由区防指负责组织、协调、指挥防汛抗旱救灾工作。

4.3应急响应

4.3.1 Ⅰ级应急响应（特别重大水旱灾害）

对应市、区突发公共事件总体应急预案为重大级或特别重大级。
4.3.1.1 出现下列情形之一的，启动Ⅰ级应急响应：

（1）上级防指发布我区境内洪水红色预警信号。

（2）市城市防汛指挥部发布红色汛情预警（特别重大级）。

（3）气象部门预报台风登陆后对我区境内可能造成严重影响。
（4）气象部门发布暴雨及极端降水天气红色预警，且研判可能出现特别重大洪涝灾害。

（5）水利、水文部门发布洪水红色预警，且研判可能出现特别重大洪涝灾害。

（6）按《堰塞湖风险等级划分标准》（SL450—2009），出现Ⅰ级风险堰塞湖。

（7）行业主管部门预警工程出现特别重大险情。

（8）盘龙江、新运粮河、老运粮河、船房河、采莲河发生五十年一遇及以上洪水；同时滇池外海及草海超汛限水位并达到20年一遇洪水位；区内其他河流达到或超过警戒水位且呈上涨趋势。
（9）根据气象部门预报预警及监测信息（红色暴雨预警）：①3小时内1个及以上站点降雨量将达100毫米以上，或者过去3小时内1个及以上站点已出现降雨并将持续，3小时累积雨量将达100毫米以上；②60分钟1个及以上站点雨量将达65毫米以上。
（10）城区道路、下穿式立交桥和低洼地区积水特别严重，主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达50厘米以上，部分立交桥下积水深度可能达100厘米以上，大部分道路断交，48小时无法恢复通行。

（11）城区河道可能发生超标准洪水和防洪工程设施发生重大险情，很可能或者已经造成溃、决口、倒闸；城区周边水库发生超设计洪水或防洪工程设施、设备发生重大险情，可能发生漫溢、溃坝危及大坝安全和威胁下游人民生命财产安全。

（12）3个涉农街道办事处三分之二以上社区发生严重干旱。

（13）8个街道办事处同时发生严重洪涝灾害。

（14）发生死亡10人以上的洪涝灾害。

（15）灾害造成直接经济损失3亿元以上。

（16）10个街道同时出现特大干旱，出现极为严重供水危机，城市生活、生产用水受到极大影响。

4.3.1.2 Ⅰ级应急响应（特别重大水旱灾害）行动

（1）区防指指挥长在指挥部坐镇统一领导指挥并主持会商，部署防汛抗旱抢险救灾工作。分管应急的副指挥长陪同指挥长坐镇指挥并参与会商，分管水利的副指挥长赴灾区一线负责现场指挥。其余副指挥长及指挥部成员参加会商。

（2）区防指将会商处置情况迅速上报区委、区政府和上级防指，视情况报请区委常委会会议、区人民政府常务会议研究决策。

（3）按照国家和省、市、区有关规定宣布影响区域进入紧急防汛期或紧急抗旱期，区防指依法行使相关权力。

（4）按照权限指挥调度水利、防洪工程。涉及上级分洪调度的，由区防指报告市防指，并按照市防指指令做好相关工作。

（5）视情况成立前线指挥部。受灾区域属地街道主要负责同志、防汛抗旱指挥机构负责人，按照职责靠前指挥防汛抗旱工作，进行先期应急处置，转移危险地区人员。

（6）区防指根据抗洪抢险或应急供水需要，及时提请区人民政府请驻滇解放军、武警部队增援防汛抗旱减灾救灾工作。必要时，报请上级防指给予支持。

（7）区防办加强值班力量，组织专家参与会商；气象、水利、应急管理等部门集中在指挥中心，实行24小时联合值班，密切监视雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情的发展变化，做好应急抢险救援各项工作。

（8）区防指组织财政部门为灾区及时提供资金帮助，应急管理、发展改革、水利、民政等部门紧急调拨防汛抗旱物资，交通运输等部门和单位提供运输保障，应急管理部门及时救助受灾群众，卫生健康部门及时派出医疗队，区防指其他成员单位按照职责分工做好相关工作。

（9）区防指召开新闻发布会，及时发布受灾情况和抢险救灾工作措施；在电视、网络媒体上发布汛（旱）情通报，报道灾情及各级各部门和社会各界采取的抗洪抢险、抗旱供水应急措施。

4.3.2 Ⅱ级应急响应（重大水旱灾害）

对应市、区突发公共事件总体应急预案为重大级。

4.3.2.1 出现下列情形之一的，启动Ⅱ级应急响应：

（1）上级防指发布我区境内洪水橙色预警信号。

（2）市城市防汛指挥部发布橙色汛情预警（重大级）。

（3）气象部门预报台风登陆后对我区境内可能造成重大影响。

（4）气象部门发布暴雨及极端降水天气橙色预警，且研判可能出现重大洪涝灾害。

（5）水利、水文部门发布洪水橙色预警，且研判可能出现重大洪涝灾害。

（6）按《堰塞湖风险等级划分标准》（SL450—2009），出现Ⅱ级风险堰塞湖。

（7）行业主管部门预警工程出现重大险情。

（8）盘龙江、新运粮河、老运粮河、船房河、采莲河发生二十年一遇及以上洪水；滇池外海及草海达汛限水位，且水位继续上涨。
（9）根据气象部门预报预警及监测信息（橙色暴雨预警），3小时内1个及以上站点降雨量将达50毫米以上，或者过去3小时内1个及以上站点已出现降雨并将持续，3小时累积雨量将达50毫米以上。
（10）城市内涝淹积水严重，部分交通主干道已淹水断交，城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达30厘米以上、50厘米以下，部分立交桥下积水深度可能达50厘米以上、100厘米以下；大部分道路断交，24小时无法恢复通行。

（11）城区河道可能发生50年一遇以下洪水，河道堤防局部地段可能发生溃堤、决口；城区周边水库水位在汛限水位以上，大坝可能发生大面积滑坡、管涌，泄水建筑物及设施发生故障，危及水库安全和威胁下游人民生命财产安全。

（12）2个涉农街道办事处三分之二以上社区发生严重干旱。

（13）6个街道办事处同时发生严重洪涝灾害。

（14）发生死亡5人以上的洪涝灾害。

（15）灾害造成直接经济损失5000万元以上。

（16）10个街道同时出现中度干旱，出现严重供水危机，城市生活、生产用水受到较大影响。

4.3.2.2 Ⅱ级应急响应（重大水旱灾害）行动

（1）区防指指挥长或指挥长委托（常务副指挥长或副指挥长）在指挥部坐镇统一领导指挥并主持会商，部署防汛抗旱抢险救灾工作；分管水利的副指挥长或受委托的副指挥长赴灾区一线负责现场指挥，其余副指挥长及指挥部成员参加会商。

（2）区防指将会商处置情况迅速上报区委、区政府和上级防指，视情况报请区委常委会会议、区人民政府常务会议研究决策。

（3）按照国家和省、市、区有关规定宣布影响区域进入紧急防汛期或紧急抗旱期，区防指依法行使相关权力。

（4）按照权限指挥调度水利、防洪工程。涉及上级分洪调度的，由区防指报告市防指，并按照市防指指令做好相关工作。

（5）区防指及时通知交通运输、铁路、电力、通信等有关单位做好行业防汛安全，随时准备投入抢险救灾工作。

（6）视情况成立前线指挥部。受灾区域属地街道主要负责同志、防汛抗旱指挥机构负责人，按照职责靠前指挥防汛抗旱工作，进行先期应急处置，转移危险地区人员。

（7）区防指根据抗洪抢险或应急供水需要，及时提请区人民政府请驻滇解放军、武警部队增援防汛抗旱减灾救灾工作。必要时，报请上级防指给予支持。

（8）区防办加强值班力量，组织专家参与会商；气象、水利、应急管理等部门集中在指挥中心，实行24小时联合值班，密切监视雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情的发展变化，做好应急抢险救援各项工作。

（9）区防指组织财政部门为灾区及时提供资金帮助，应急管理、发展改革、水利、民政等部门紧急调拨防汛抗旱物资，交通运输等部门和单位提供运输保障，应急管理部门及时救助受灾群众，卫生健康部门及时派出医疗队；区防指其他成员单位按照职责分工做好相关工作。

（10）区防指视情况召开新闻发布会，及时发布受灾情况和抢险救灾工作措施；及时在电视、网络媒体上发布汛（旱）情通报，报道灾情及各级各部门和社会各界采取的抗洪抢险、抗旱供水应急措施。

4.3.3 Ⅲ级应急响应（较大水旱灾害）

对应市、区突发公共事件总体应急预案为较大级。

4.3.3.1 出现下列情形之一的，启动Ⅲ级应急响应：

（1）上级防指发布我区境内洪水黄色预警信号。

（2）市城市防汛指挥部发布黄色汛情预警（较大级）。

（3）气象部门预报台风登陆后对我区境内可能造成较大影响。
（4）气象部门发布暴雨及极端降水天气黄色预警，且研判可能出现较大洪涝灾害。

（5）水利、水文部门发布洪水黄色预警，且研判可能出现较大洪涝灾害。

（6）按《堰塞湖风险等级划分标准》（SL450—2009），出现Ⅲ级风险堰塞湖。

（7）行业主管部门预警工程出现较大险情。

（8）盘龙江、新运粮河、老运粮河、船房河、采莲河发生10年一遇较大洪水。
（9）根据气象部门预报预警及监测信息（黄色暴雨预警），6小时内1个及以上站点降雨量将达50毫米以上，或者过去3小时内1个及以上站点已出现降雨并将持续，6小时累积雨量将达50毫米以上。
（10）城区主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达20厘米以上、30厘米以下，部分立交桥下积水深度可能达30厘米以上、50厘米以下内涝淹积水。

（11）城区河道可能发生5年一遇以上、20年一遇以下洪水，河道堤防较大范围可能发生滑坡、管涌，威胁堤防安全；城市周边水库水位在汛限水位以下，大堤局部可能发生较大范围滑坡、管涌，威胁水库安全。
（12）1个涉农街道办事处三分之二以上社区发生严重干旱；2个街道同时出现中度干旱。

（13）4个街道办事处同时发生严重洪涝灾害。

（14）发生死亡5人以下的洪涝灾害。

（15）灾害造成直接经济损失1000万元以上。

4.3.3.2 Ⅲ级应急响应（较大水旱灾害）行动

（1）区防指副指挥长在指挥部坐镇统一领导指挥并主持会商，指挥部部分成员参加会商，部署防汛抗旱抢险救灾工作。受灾属地街道防汛指挥机构按照职责靠前指挥抢险救灾工作，进行先期应急处置，转移危险地区人员。

（2）按照权限指挥调度水利、防洪工程。涉及上级分洪调度的，由区防指报告市防指，并按照市防指指令做好相关工作。

（3）区防办加强值班力量，密切跟踪监视雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情的发展变化，区防汛抗旱办派出工作组、专家组，指导抢险救灾工作。及时将情况上报区委、区人民政府，市防汛抗旱办，区自然灾害应急管理委员会办公室，通报区防汛指成员单位。

（4）区防指其他成员单位按照职责分工做好相关工作。

（5）区防办视情况在电视、网络媒体上发布汛（旱）情通报，报道报道灾情及各级各部门和社会各界采取的抗洪抢险、抗旱供水应急措施。

4.3.4 Ⅳ级应急响应（一般水旱灾害）

对应市、区突发公共事件总体应急预案为一般级。

4.3.4.1 出现下列情形之一的，启动Ⅳ级应急响应：

（1）上级防指发布我区境内洪水蓝色预警信号。

（2）市城市防汛指挥部发布蓝色汛情预警（一般级）。

（3）气象部门预报台风登陆后对我区境内可能造成影响。

（4）气象部门发布暴雨及极端降水天气蓝色预警，且研判可能出现洪涝灾害。

（5）水利、水文部门发布洪水蓝色预警，且研判可能出现洪涝灾害。

（6）按《堰塞湖风险等级划分标准》（SL450—2009），出现Ⅳ级风险堰塞湖。

（7）行业主管部门预警工程出现一般险情。

（8）盘龙江、新运粮河、老运粮河、船房河、采莲河发生5年一遇以下一般洪水。
（9）根据据气象部门预报预警及监测信息（蓝色暴雨预警），12小时内1个及以上站点降雨量将达50毫米以上，或者过去6小时内1个及以上站点已出现降雨并将持续，12小时累积雨量将达50毫米以上。
（10）中心城区部分道路、下穿式立交桥和低洼地区可能产生短时积水，积水深度在20厘米以下。
（11）城区河道可能发生5年一遇以下洪水，局部堤防可能发生滑坡、管涌；城市周边水库水位在汛限水位以下，出现大坝局部可能发生滑坡、管涌。

（12）1个涉农街道办事处三分之一以上社区发生严重干旱。2个街道同时出现中度干旱。

（13）2个街道办事处同时发生严重洪涝灾害。

（14）灾害造成直接经济损失500万元以上。

4.3.4.2 Ⅳ级应急响应（一般水旱灾害）行动

（1）区防办主任或副主任主持会商，区防办相关人员参加会商，部署相应工作。受灾属地街道防汛指挥机构按照职责靠前指挥抢险救灾工作，进行先期应急处置，转移危险地区人员。

（2）按照权限指挥调度水利、防洪工程。涉及上级分洪调度的，由区防办报告市防办，并按照市防办指令做好相关工作。

（3）区防办加强值班力量，密切跟踪监视雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情的发展变化，加强防汛抗旱、抢险救灾工作指导。及时将情况上报区委、区人民政府，市防汛抗旱办，区自然灾害应急管理委员会办公室，通报区防汛指成员单位。

（4）区防指其他成员单位按照职责分工做好相关工作。

（5）区防办及时将受灾情况及抢险救灾工作措施报区防指指挥长和副指挥长，向成员单位和新闻媒体通报。

4.4 不同灾害的应急响应措施

对不同类型的水旱灾害，水务、防汛、交通运输、住房城乡建设、自然资源等部门要在本项预案的基础上制订单（专）项预案，进一步落实以下主要措施。

4.4.1 江河洪水

（1）当江河水位超过警戒水位时，区防指各成员单位，尤其是属地街道应按照防洪预案和防汛责任制的要求，组织专业和群众防汛队伍巡堤查险，严密布防重要堤段、重点工程的防守或突击抢险。

（2）当江河洪水位继续上涨，危及重点保护对象时，区防指各成员单位和承担防汛任务的部门、单位，应根据江河水情和洪水预报，按照规定的权限和防御洪水方案适时调度运用防洪工程，必要时上级防汛抗旱指挥机构可以直接调度。防洪调度主要包括：调节水库拦洪错峰，开启节制闸泄洪，启动泵站抢排，清除河道阻水障碍物、临时抢护加高堤防增加河道泄洪能力等。

4.4.2 山洪灾害

（1）当发生山洪灾害后，属地街道防汛抗旱指挥机构应组织水利、自然资源、民政、气象等有关部门的专家和技术人员，及时赶赴现场，加强观测，采取应急措施，防止山洪灾害进一步恶化，并根据《西山区山洪灾害防御应急预案》要求，立即启动应急预案。各有关部门按职责分工做好相关工作。

（2）当山洪灾害易发区雨量观测点降雨量达到一定数量或观测山体发生变形有滑动趋势时，由属地防汛抗旱指挥机构或有关部门及时发出警报，对是否紧急转移群众做出决策，如需转移时，应立即通知相关村组按预案组织人员安全撤离。

（3）发生山洪灾害后，若导致人员伤亡或失踪，应立即组织人员或抢险突击队紧急抢救，必要时向消防应急救援队伍、武警部队和上级政府请求救援。

（4）如山洪泥石流、滑坡体堵塞河道，属地街道防汛抗旱指挥机构应召集有关部门、专家研究处理方案，尽快组织实施，避免发生次生灾害，并立即上报区防指。

4.4.3 工程险情

（1）当出现前期征兆时，工程管理单位要迅速调集人力、物力全力组织抢险，及时向属地街道防汛抗旱指挥机构和区防汛办报告，尽可能控制险情，为下游抢险应急转移赢得时间。

（2）险情的应急处理，首先由属地街道防汛抗旱指挥机构发出预警信息，其次是启动工程应急预案，要求相关单位无条件立即落实，特别是组织受影响群众转移，尽可能减少损失。

（3）行业主管部门视情况在适当时机组织实施河堤堵口，调度有关水利工程，为实施河堤堵口创造条件。水库将溃坝和水闸将垮塌时，全力采取措施延长溃坝、垮塌时间，为转移下游群众，减少损失赢得时间。区防汛抗旱指挥机构的领导应立即带领专家赶赴现场指导。

（4）当发生城市排水突发事故时，行业主管单位、排水设施管理单位要迅速调集人力、物力全力组织抢险，及时向属地街道防汛抗旱指挥机构和区防汛办报告，尽可能控制险情，最大限度地减少城市排水突发事故及其造成的人员伤亡和危害。

4.4.4 供水危机

若发生水旱灾害，导致供水困难，区防汛抗旱指挥部组织成员单位对事发地进行拉水、调水、监测、抢修等工作，落实供水水源，在供水水源地无法取水的情况下，及时报请市级相关部门批准，紧急启用地下水方案。

4.4.5 供水水质被侵害

若发生供水水质被侵害事件，区生态环境分局、区水务局等相关职能部门及属地街道办事处对水源地保护区进行检测、调查，加强水源地保护区域的监测和保护，采取有效措施控制事态发展，并及时上报区防指、区防办。

4.4.6 水旱灾害的先期处置

（1）淹积水及其他防汛突发事件初发时，事发地街道办事处、社区、小组和社会单位立即组织群众开展自主抢险和互救抢险，维护好社会秩序，及时上报区政府、部门、单位和区防指、区防办等，并采取必要措施防止灾害扩大。

（2）区政府各职能部门、区防办接到信息后，组织相关部门依据各自职责，依法采取必要措施防止或减轻城市内涝灾害危害、控制事态蔓延，及时上报并启动相关级别应急处置行动。

（3）各级各部门及时向社会发布紧急避险的建议、劝告；必要时，按照本地区、本行业（部门）防汛预案采取停工、停学、停产、停运等措施，尽量做到市民居家不外出，对于已外出的人员，尽量引导到能确保安全的地方暂避。

（4）各街道办事处应针对即将发生或已经出现的汛情，以及可能造成的危害，立即采取下列一项或多项措施：

责令应急队伍和应急指挥人员、负有特定职责的人员立即对洪涝灾害进行处置和救援；

调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保随时可以投入正常使用；

加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、电力、燃气等公共设施的安全和正常运行；

转移、疏散或撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

关闭或限制使用易受突发事件危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动；

法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。
4.5 信息报送、处理和发布

4.5.1 雨情、水情、工情、汛情、旱情、险情、灾情等防汛抗旱信息实行分级上报，归口处理，同级共享。

4.5.2 防汛抗旱信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息立即报送省防办，一时难以准确掌握的信息，要及时报告基本情况，随后落实补报详情。气象部门负责暴雨及极端降水天气信息报送；水务部门负责江河湖库洪水信息报送；水务、住房城乡建设部门负责一般洪涝灾害和城市洪涝灾害信息报送；水务部门负责山洪灾害信息报送；气象部门负责气象干旱信息报送，水务部门负责水文干旱信息报送，农业农村部门负责农业干旱灾害信息报送，住房城乡建设部门负责城市干旱信息报送和城市供用水短缺危机信息报送，生态环境部门负责水污染危机信息报送。其他成员单位按各自的职能职责向区防办报送防汛抗旱信息。区防办收集整理各类险情、灾情信息，汇总处理后向区防指和上级防办报送。

4.5.3 属一般性防汛抗旱信息，报送本级防指负责处理。凡较重险情、灾情，需上级支持、指导的，及时向上一级防指报告。上级防指接报后要在第一时间做好应急处置准备和指导。

4.5.4 当突发重大洪涝险情、灾情时，可越级上报。任何个人发现堤防、水库发生险情时，要立即向有关部门报告，防指及有关部门要立即组织抢险救灾。

4.5.5 对将影响到邻近行政区域的险情、灾情或突发事件，要及时向受影响地区防指通报情况，并协助做好防汛抗旱指挥调度工作。

4.5.6 区防办接到重大防汛抗旱信息报告后要在第一时间做好处置准备，并立即报告区人民政府、区防指。

4.5.7经本级或上级防汛抗旱指挥机构采用和发布的水旱灾害、工程抢险等信息，属地街道防汛抗旱指挥机构和对应职能部门应立即调查，对存在的问题，及时采取措施，切实加以解决。

4.5.8 信息发布

（1）防汛抗旱信息发布应当及时、准确、客观、全面。区防办负责审核发布洪旱灾情和防汛抗旱工作动态；区水务局负责发布水情、旱情；区气象局负责发布全区雨情。

（2）信息发布形式主要包括授权发布、播发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

（3）区级防汛抗旱动态由区防指统一发布，涉及水旱灾害灾情、救灾情况，由区防办、区应急局、区水务局、区农业农村局等部门审核发布。

4.5.9 新闻报道

（1）新闻报道应遵循的原则：坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，坚持实事求是、及时准确的原则，为抗洪抢险、抗旱救灾工作的开展营造良好的舆论氛围。

（2）政府新闻单位公开报道的汛情、旱情、灾情及防汛抗旱动态等，应经相应级别的防汛抗旱指挥机构审核。

（3）地方报道由区防汛抗旱指挥机构和区委宣传部门共同商定宣传报道意见。

4.6 指挥和调度

（1）区防指各成员加强值班值守，密切监视汛情、旱情发展变化，及时收集整理灾情、抗御水旱灾害情况；区防办组织各部门联合会商，综合研判汛情、旱情，督促各级开展防范应对工作。
（2）遇重大以上险情、灾情，区防指负责人主持召开防汛抗旱会商会议或专题组织会商，必要时启动异地会商，分析险情、灾情发展趋势和未来天气变化情况，研究防汛抗旱中的重大问题并作出相应部署；发布紧急通知，督促有关部门和属地街道防汛抗旱指挥机构切实做好防汛抗旱工作，必要时报请区委、区政府派出督查组开展防汛抗旱督查工作；视汛情、旱情应对需要，依法宣布进入紧急防汛期或紧急抗旱期，区防指通过新闻媒体对外发布应急响应及动员令。

当气象部门发布重特大暴雨及极端降水天气预警，且研判可能出现特别重大洪涝灾害时，按照各级预案立即开展处置工作。当辖区出现重特大工程险情或重特大洪涝灾害，严重威胁公共安全时，区防指报请区人民政府及时发布停课、停工、停市、停运、停航和关停旅游景区等通告，并立即报告市人民政府和市防指。

（3）区级主管部门负责区级管辖权的河道、湖泊、水库、排水设施等水利水电、防洪工程的超设计标准洪水调度；督促指导各地、有关单位做好设计标准内洪水调度。区防指负责组织有关部门实施跨区应急调水；其他工程的调度由主管部门负责。必要时，上级防指可直接调度。

（4）区防指根据险情、灾情的严重程度和相关规定，做好人、财、物的调度工作。提请区人民政府请驻滇解放军、武警部队，协调上级消防救援、森林消防队伍组织兵力及时到达指定地点执行抢险救灾任务或集结待命；调度专业抢险力量参与险情抢护、应急救援。区水务局负责关系重大的水利、防洪工程调度；其他水利、防洪工程的调度由属地街道和相应主管部门负责。区财政局做好区级防汛抗旱资金调度。区应急局做好抢险救灾物资调度。

（5）因水旱灾害而引发的次生、衍生灾害，属地街道防汛抗旱指挥机构及主管部门要组织全力抢救和处置，采取有效措施，防止次生、衍生灾害蔓延。

4.7 抢险救灾

（1）出现水旱灾害或防洪工程发生重大险情时，属地街道防汛抗旱指挥机构要立即向区级相关主管部门报告，并根据事件具体情况，按照预案立即提出紧急处置措施，供政府或区级有关部门指挥决策，迅速开展现场处置或救援工作。

（2）处置水旱灾害和工程重大险情时，在区防指统一指挥下，各部门各单位按照职能分工，各司其职，团结协作，快速反应，高效处置。必要时，按照规定程序，协调消防救援队伍及当地驻军、武警部队参加抗洪抢险救灾工作。

4.8 安全防护和医疗救护

（1）各街道办事处、各职能部门和区、街道防汛抗旱指挥机构应高度重视应急抢险人员的安全，卫生、防疫部门调集和储备必要的防护器材和消毒药品，以备随时使用。

（2）抢险人员进入和撤出现场由防汛抗旱指挥机构视情况作出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。当现场受到污染时，抢险人员应按要求配备防护设施，撤离时应进行消毒、去污处理。

（3）属地街道防汛抗旱指挥机构应按照街道办事处和区级领导机构的指令，及时发布通告，防止人、畜进入危险区域或饮用被污染的水源。

（4）事发属地街道办事处牵头，应急、民政、公安、交运、教体等部门共同负责转移疏散和安置灾区群众，提供紧急避难场所，保障灾区群众基本生活。

（5）出现水旱灾害后，区人民政府和区防指应组织卫生、防疫部门加强受影响地区的疾病和突发公共卫生事件监测、报告工作，落实各项防病措施，并派出医疗小分队，对受伤的人员进行紧急救护。

4.9 紧急管控和社会动员

（1）发生重大水旱灾害后，区人民政府、属地街道办事处和各级防汛抗旱指挥机构可根据事件的性质和危害程度对重点地区和重点部位实施紧急管控，防止事态及其危害进一步扩大。

（2）各级防汛抗旱行政责任人要靠前指挥，必要时，可广泛调动社会力量，积极参与应急突发事件的处置。紧急情况下可依法调用车辆、物资、人力等，全力投入抗洪抢险。

（3）在严重水旱灾害期间，各级防指成员单位要按照分工，特事特办，急事急办，解决防汛抗旱的实际问题，充分调动本系统力量，全力支持抗灾救灾和灾后重建工作。

4.10 响应终止

（1）当水旱灾害得到有效控制时，由区防指、属地街道防汛抗旱指挥机构宣布响应终止并向社会公布。

（2）依照有关紧急防汛期、抗旱期规定征用和调用的物资、设备、交通运输工具等，在紧急防汛期、抗旱期终止后及时归还；造成损坏或无法归还的，按照国家和省、市、区有关规定给予适当补偿或作其他处理。取土占地、砍伐林木的，在汛期结束后依法向有关部门补办手续；由职能部门和属地街道办事处负责督促、实施对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。

（3）紧急处置工作终止后，各成员单位要进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，组织修复水毁基础设施，尽可能减少突发事件带来的损失和影响

 应急保障

5.1 通信与信息保障

（1）由区科技工信局协调移动、联通、电信等通信运营企业，优先为防汛抗旱指挥调度做好公用通信网络应急通信保障工作。防汛抗旱指挥机构按照以公用通信网络为主的原则，合理组建防汛专用通信网络，确保信息畅通。

（2）出现突发事件后，通信部门要启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修损坏的通信设施，保障抢险救灾通信畅通。必要时，调度应急通信设备，为防汛通信和现场指挥提供通信保障。

（3）在紧急情况下，要充分利用广播、电视等媒体及手机短信、微信、抖音等发布信息，通知群众快速撤离，确保人民群众生命安全。

（4）区应急局、区防办、各职能部门及各街道办事处要结合实际储备相应无线电、对讲机等中继通讯设备，确保防汛抗旱应急抢险救援工作的通讯畅通。

5.2 技术保障

5.2.1 建设区防汛抗旱指挥系统

（1）逐步形成联通市、覆盖区、联系街道防汛抗旱机构的计算机网络系统，实现信息资源共享。

（2）建立小（一）型水库及重要河段洪水预报、防洪调度系统，提高预报精度、延长有效预见期，为防洪调度决策提供支持。
（3）建立工程数据库及小型水库重点地区的地理信息系统和社会经济数据库，实现这些区域重要防洪工程基本信息和社会经济信息的快速查询。

（4）建立与市防汛办、区防汛办、各街道防汛抗旱指挥机构之间的防汛异地会商系统。

（5）建立全区旱情监测和宏观分析系统，建立旱情信息采集系统，为宏观分析全区抗旱形势和做出抗旱决策提供支持。

（6）区防办负责建立防汛抗旱专家库，当发生水旱灾害时，由区防指统一调度，派出专家组指导防汛抗旱工作。

（7）区水务局承担防汛抗旱抢险技术支撑工作；区自然资源局承担地质灾害应急救援技术支撑工作；区气象局承担灾害性天气信息的监测、预报及预警技术支撑工作

5.2.2 建立山洪灾害防御措施

（1）结合已建成的西山区山洪灾害防治县级非工程措施项目，通过自动监测站点收集雨情、水情等信息。

（2）通过预警平台发布灾情信息，及时了解灾情信息，为领导决策提供依据。

（3）按照山洪灾害区级防御预案、街道办事处级防御预案、危险区行政村防御预案，组织人员参与抢险救灾。

5.3 应急队伍保障

5.3.1 防汛队伍

（1）防汛抗旱抢险队伍由综合性消防救援队伍、专业抢险救援队伍、驻滇解放军和武警部队、基层抢险队伍及社会抢险力量等组成。公安、住房城乡建设、交通运输、水利、卫生健康、应急管理、电力、铁路、民航等部门和单位组建专业抢险救援队伍。区防指应组织抢险救援队伍开展业务培训和演练工作。

（2）任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。

（3）防汛抢险队伍分为：群众抢险队伍、非专业部队抢险队伍和昆明市西山区防汛机动抢险队。群众抢险队伍主要为抢险提供劳动力，非专业部队抢险队主要完成对抢险技术设备要求不高的抢险任务，专业抢险队伍主要完成急、难、险、重的抢险任务。
5.3.2 调动防汛机动抢险队程序

（1）区防指管理的防汛机动抢险队，由区防指负责调动。

（2）市防汛抗旱指挥部管理的防汛机动抢险队，由区防指向市防汛抗旱指挥部提出调动申请，由市防汛抗旱指挥部批准。

（3）同级其他区域防汛抗旱指挥部管理的防汛机动抢险队，由区防指向市防汛抗旱指挥部提出调动申请，市防汛抗旱指挥部协商调动。

5.3.3 抗旱队伍

（1）在抗旱期间，各街道办事处、各职能部门和区防指组织动员社会公众力量投入抗旱减灾工作。

（2）抗旱服务组织是农业社会化服务体系的重要组成部分，在干旱时期应直接为受旱地区农民提供流动灌溉、生活用水，维修保养抗旱机具，租赁、销售抗旱物资，提供抗旱信息和技术咨询方面的服务。

5.4 供电保障

电力企业负责优先保障抗洪抢险、抢排沥涝、抗旱救灾等方面的供电需要和应急救援现场的临时供电。

5.5 供水保障

水务、住房城乡建设部门、自来水公司负责优先保障抗洪抢险、抢排沥涝、抗旱救灾等方面应急保障以及临时供水及供水的抢修、恢复。

5.6 交通运输保障

交通运输部门主要负责协调运管部门保证防汛抢险人员、防汛抗旱救灾物资运输；负责协调运管部门大洪水时用于抢险、救灾车辆的及时调配。

5.7 医疗保障

医疗卫生部门主要负责水旱灾区疾病防治的业务技术指导；组织医疗卫生队赴灾区帮助进行防疫消毒、抢救伤员等工作。

5.8 治安保障

公安部门主要负责做好水旱灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪抗旱救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作的顺利进行；负责组织搞好防汛抢险、分洪爆破等的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。

5.9 物资保障

区应急管理、水务、街道办事处、粮食和储备等部门按职责分工负责储备防汛抗旱、抢险救援救灾物资及装备。其他有防汛任务的单位及企事业单位应按相关规定储备防汛抗旱、抢险救援救灾物资及设备。

（1）物资储备

①防汛抗旱指挥机构、重点防洪工程管理单位以及受洪水威胁的其他单位应储备必要的防汛抢险物资。

②区防汛办储备的区级防汛物资，主要用于解决遭受较大洪水灾害地区防汛抢险物资的不足，重点支持遭受较大洪涝灾害地区防汛抢险救灾物资的应急需要。

③区级防汛物资储备的品种主要用于拦挡洪水、堵口复堤等抗洪抢险急需的抢险物料，用于救助及抗洪抢险人员配用的救生器材，用于抢险施工、查险排险的小型抢险机具。街道防汛抗旱指挥机构储备的防汛物资品种及定额，根据本地抗洪抢险的需要和具体情况，由街道防汛抗旱指挥机构因地制宜确定。

④抗旱物资、水源储备。涉农街道办事处应当贮备一定数量的抗旱机具等物资。

（2）物资管理调拨

①区级防汛物资调拨程序：由各街道办事处向区防办提出申请，经批准同意后，由区防办下达调令进行调拨。

②当区级和街道办事处储备物资消耗过多，不能满足抗洪抢险和抗旱需要时，应及时进行补充储备，必要时可通过媒体向社会公开征集。

（3）救灾物资储备

做好应急物资、食品和基本生活用品的储备、维护、备勤、征用工作。区发展改革局、区民政局、区商务投资促进局等有关部门按照职能分工，负责抢险救援、救灾救济物资和基本生活用品的应急供应及重要生活必需品的储备管理工作。建立健全重要应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监管，及时补充更新。

5.10 资金保障

区财政局负责安排区级防汛抗旱基础设施建设、运行等补助经费；落实防汛抗旱应急处置资金；协调落实各级恢复重建资金，及时下拨上级补助和各级追加的防汛抗旱资金；督促各相关职能部门加强防汛抗旱应急资金的预算执行，管理和监督防汛抗旱资金使用。
5.11 现场救援和工程抢险保障

（1）对重点江河、湖泊堤防险工险段、水库和易出险的水利工程设施，应提前编制工程应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策；当出现新的险情后，应派工程技术人员赶赴现场，研究优化除险实施方案，并由防汛行政首长负责组织实施。

（2）防汛抗旱指挥机构和防洪工程管理单位以及受洪水威胁的其他单位，储备的常规抢险机械、抗旱设备、物资和救生器材，应能满足抢险急需。

5.12 宣传、培训和演练

各级防指要充分利用报刊、网络、广播、电视及各类新媒体加强防汛抗旱抢险救援知识宣传，广泛增强全社会风险意识和自救互救能力。新闻宣传部门要加强舆论引导，深入报道各级党委、政府工作部署和抢险救灾工作进展，大力宣传先进模范和典型事迹，营造全社会关心、重视、支持、参与防汛抗旱工作的良好氛围。

各级防指要落实培训制度，按照分级负责的原则，定期或不定期组织责任人、管理人员、成员单位人员等开展防汛抗旱培训。省防指负责州市级防指有关人员的培训；州市级防指负责县级防指有关人员的培训；区级防指负责乡镇（街道）防汛抗旱有关人员的培训。培训工作应做到课程规范合理、考核严格、分类指导，保证培训工作质量。培训工作应结合实际，采取多种组织形式，每年汛前至少组织一次培训。

各级防指及有关单位每年应制定应急演练计划，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，适时组织开展针对性演练。所有水库、水电站、在建涉水工程、山洪灾害危险区每年应组织专项演练。演练要突出实战性、实效性，针对当地易发生的各类险情灾情，组织有关责任人、受威胁群众、抢险救援队伍等广泛参与，充分考虑夜间降雨、涨水和交通、通信、电力中断等因素，涵盖监测预警、工程调度、转移安置、抢险处置、救援等内容。

后期处置

发生水旱灾害的街道办事处应组织有关部门做好调查评估、灾区生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产和重建家园等后期处置工作。

6.1 调查评估

水旱灾害发生后，区防办组织有关部门、单位和专家对水旱灾害进行调查评估，提出防范、治理、改进建议和措施。

6.2 灾后重建

各相关部门应尽快组织灾后重建工作，对经批准的临时抢险救灾工程和设施须尽快拆除，恢复原状。灾后重建原则上按原标准恢复，在条件允许情况下，可提高标准重建。

6.3 防汛抢险物料补充

针对当年防汛抢险物料消耗情况，按照分级筹措和常规防汛的要求，及时补充到位。

6.4 水毁工程修复

有关部门要尽快修复水毁工程，力争在下次洪水到来之前恢复主体功能；遭到毁坏的交通、电力、通信、水利以及防汛专用通信设施，要尽快组织修复，恢复功能。

6.5 防汛抗旱工作评价

每年区、街道防汛抗旱部门应针对防汛抗旱工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估。征求社会各界和群众对防汛抗旱工作的意见和建议，总结经验，找出问题，从防洪抗旱工程的规划、设计、运行、管理以及防汛抗旱工作的各个方面提出改进建议，以进一步做好防汛抗旱工作。

6.6 奖励与责任追究

对防汛抢险和抗旱工作作出突出贡献的集体和个人，按相关规定给予表彰。对防汛抗旱工作中失职渎职造成损失的，依据相关法律法规，追究当事人的责任，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第七章  附则

7.1 预案管理

本预案由区防办负责管理，并负责组织对预案进行评估，适时修编。各街道根据本预案并结合当地实际，制定有关防汛抗旱应急预案。区防指成员单位组织编制有关专项应急预案，按照规定程序审批后，报区防指备案。

预案批准实施后，区防办会同有关部门组织预案的宣传、培训和演练，并建立定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。

7.2 编制和解释部门

本预案由区防办牵头编制并负责解释。
7.3预案生效时间

本预案自批准之日起生效实施。2024年印发的《昆明市西山区防汛抗旱应急预案》（西政办通〔2024〕30号）同时废止。

 附件

8.1名词术语解释

1.汛期：指江河中由于流域内季节性降水引起定时性水位上涨的时期。汛期往往是一年中降水量最大的时期，容易引起洪涝灾害，因此是防汛工作的关键期。昆明市的汛期是每年5月1日至10月31日。
2.洪水风险图：是融合地理、社会经济信息、洪水特征信息，通过资料调查、洪水计算和成果整理，以地图形式直观反映某一地区发生洪水后可能淹没的范围和水深，用以分析和预评估不同量级洪水可能造成的风险和危害的工具。

3.干旱风险图：是融合地理、社会经济信息、水资源特征信息，通过资料调查、水资源计算和成果整理，以地图形式直观反映某一地区发生干旱后可能影响的范围，用以分析和预评估不同干旱等级造成的风险和危害的工具。

4.防御洪水预案：是有防汛抗旱任务的县级以上地方人民政府根据流域综合规划、防洪工程实际和国家规定的防洪标准，制订的防御江河洪水（包括特大洪水）、山洪灾害（山洪、泥石流、滑坡等）等方案的统称。

5.抗旱预案：是在现有工程设施条件和抗旱能力下，针对不同等级、程度的干旱，而预先制定的对策和措施，是各级防汛抗旱指挥部门实施指挥决策的依据。

6.抗旱服务组织：是由水利（水务）部门组建的事业服务实体，以抗旱减灾为宗旨，围绕群众饮水安全、粮食用水安全、经济发展用水安全和生态环境用水安全开展抗旱服务工作。其业务工作受同级水行政主管部门领导和上一级抗旱服务组织的指导。国家支持和鼓励社会力量兴办各种形式的抗旱社会化服务组织。

7.特大暴雨：一般指24小时降雨量在200毫米以上的降雨。

8.强降雨：一般指1小时降雨量在20毫米以上的降雨。

9.极端降雨天气：小时降雨超过70毫米的天气。

10.一般洪水：洪峰流量或洪量的重现期5～10年一遇的洪水。
11.较大洪水：洪峰流量或洪量的重现期10～20年一遇的洪水。

12.大洪水：洪峰流量或洪量的重现期20～50年一遇的洪水。

13.特大洪水：洪峰流量或洪量的重现期大于50年一遇的洪水。

14.轻度干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在30％以下；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例在20％以下。

15.中度干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例达31％～50％；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例达21%~40%。

16.严重干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例达51%～70%；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例达41%~60%。

17.特大干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在70％以上；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例高于60%。

18.城市干旱：因遇枯水年造成城市供水水源不足，或者由于突发性事件使城市供水水源遭到破坏，导致城市实际供水能力低于正常需求，致使城市的生产、生活和生态环境受到影响。

19.城市轻度干旱：因旱城市供水量低于正常需求量的5%～10%，出现缺水现象，居民生活、生产用水受到一定程度影响。

20.城市中度干旱：因旱城市供水量低于正常日用水量的10%～20%，出现明显的缺水现象，居民生活、生产用水受到较大影响。

21.城市重度干旱：因旱城市供水量低于正常日用水量的20%～30%，出现明显缺水现象，城市生活、生产用水受到严重影响。

22.城市极度干旱：因旱城市供水量低于正常日用水量的30%，出现极为严重的缺水局面或发生供水危机，城市生活，生产用水受到极大影响。

23.大型城市：指非农业人口在50万以上的城市。中型城市：指非农业人口在20～50万的城市。小型城市：指非农业人口在20万以下的城市。

24.紧急防汛期：根据《中华人民共和国防洪法》规定，当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛指挥机构或其授权的流域、省、自治区、直辖市防汛指挥机构有权对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其它跨河工程设施作出紧急处置。防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通等有关部门按照防汛指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

8.2暴雨量级和洪水量级

昆明30、50、100年一遇暴雨量级和昆明站30、50、100年一遇洪水量级

	站点
	30年一遇暴雨（mm/h）
	50年一遇暴雨（mm/h）
	100年一遇暴雨（mm/h）
	备注

	松华坝水文站
	1h
	6h
	24h
	1h
	6h
	24h
	1h
	6h
	24h
	

	
	61.2
	103.4
	142.4
	66.2
	111.6
	153.8
	72.7
	122
	166.7
	

	昆明站
	30年一遇洪峰（m3/s）
	50年一遇洪峰（m3/s）
	100年一遇洪峰（m3/s）
	

	
	135
	150
	150
	考虑松华坝水库下泄

	
	86.9
	102
	119
	不考虑松华坝水库下泄


8.3 工程险情级别判定表

	影响

因素

险情

级别
	工程规模
	可预见对工程的危害程度
	可能对下游（城市）造成的危害之一
	备注

	
	水库
	堤防
	水利工程
	城市排水
	水利工程
	城市排水
	水利

工程
	城市

排水

	特别重大级（Ⅰ）
	中型以上及重要小（1）型
	三级
	导致工程严重损坏，严重影响工程安全运行。
	排水设施严重损坏，交通大面积瘫痪
	造成下游1000人受灾
	造成10人以上人员伤亡
	1.两方面以上因素同时达到某级别时，确定为该险情级别。

2.三方面因素分别在三个级别时，取中间级别为该险情级别。
	两方面以上因素同时达到某级别时，确定为该险情级别。

	
	
	
	
	
	造成3亿元以上直接经济损失
	300万元以上经济损失
	
	

	重大级（Ⅱ）
	小（1）型及重要小（2）型
	四级
	导致工程重要设施损坏，影响工程安全运行。
	排水设施严重损坏，交通运输部分瘫痪
	造成下游500人受灾
	造成3人以上，10人以下人员伤亡
	
	

	
	
	
	
	
	造成5000万元以上直接经济损失
	100万元以上，300万以下经济损失
	
	

	较大级（Ⅲ）
	小（2）型
	五级
	导致工程部分设施损坏，影响工程安全运行。
	排水设施较大损坏，居民出行不便。
	造成下游100人受灾
	造成1人以上，3人以下人员伤亡
	
	

	
	
	
	
	
	造成1000万元以上直接经济损失
	10万元以上，100万以下经济损失
	
	

	一般级（Ⅳ）
	小（2）型以下工程
	五级以下
	导致工程部分设施损坏，对工程安全运行有一定影响。
	排水设施的一般性损坏
	造成500万元以上直接经济损失
	未造成人员伤亡的事故
	
	


8.4 堰塞湖险情级别判定表

堰塞体危险级别与分级标准

	堰塞体危险级别
	分级指标

	
	堰塞湖规模
	堰塞体物质组成
	堰塞体高度(m)

	极高危险
	大型
	以土质为主
	≥70

	高危险
	中型
	土含大块石
	30—70

	中危险
	小（1）型
	大块石含土
	15—30

	低危险
	小（2）型
	以大块石为主
	＜15


堰塞体溃决损失严重性与分级指标

	溃决损失严重性级别
	分级指标

	
	风险人口

(人)
	重要城镇
	公共或重要设施

	极严重
	≥106
	地级市政

府所在地
	国家重要交通、输电、油气干

线及厂矿企业和基础设施、大

型水利工程或大规模化工厂、
农药厂和剧毒化工厂

	严重
	105—106
	县级市政府所在地
	省级重要交通、输电、油气干

线及厂矿企业、中型水利工程或较大规模化工厂、农药厂

	较严重
	104—105
	乡镇政府所在地
	市级重要交通、输电、油气干

线及厂矿企业或一般化工厂和农药厂

	一般
	＜104
	乡村以下

居民点
	一般重要设施及以下


堰塞湖风险等级划分表

	堰塞湖风险等级
	堰塞体危险性级别
	溃决损失严重级别

	Ⅰ
	极高危险
	极严重、严重

	
	高危险、中危险
	极严重

	Ⅱ
	极高危险
	较严重、一般

	
	高危险
	严重、较严重

	
	中危险
	严重

	
	低危险
	极严重、严重

	Ⅲ
	高危险
	一般

	
	中危险
	较严重、一般

	
	低危险
	较严重

	Ⅳ
	低危险
	一般


注：可按《堰塞湖风险等级划分标准》（SL450—2009）附录A评判堰塞湖风险等级。

8.5专家队伍

	序号
	姓名
	性别
	工作单位
	职称
	专业
	联系电话
	备注

	1
	杨金艳
	女
	西山区水务局
	正高级工程师
	水利水电
	138****7887
	　

	2
	张银川
	男
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	158****3925
	

	3
	吴秀华
	女
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	137****9731
	

	4
	吕世宏
	男
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	138****9542
	

	5
	潘雪芬
	女
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	138****7701
	　

	6
	张 慧
	女
	西山区水务局
	副高级工程师
	水    文
	137****4622
	　

	7
	徐思源
	女
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	159****0183
	

	8
	张建忠
	男
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	137****5597
	　

	9
	葛月秋
	女
	西山区水务局
	副高级工程师
	资源勘查
	135****7930
	

	10
	朱蓉蓉
	女
	西山区水务局
	副高级工程师
	水利水电
	158****7846
	


8.6附表和附图

附表1 西****防汛排涝责任人
	序号
	责任单位
	总负责人
	第一责任人
	具体责任人
	联系人
	备注

	1
	西山区
	庄 研                  

68227288
	何建平                

137****0073
	杨俊锋

139****7470
	范  鹏 153****0112
	

	2
	马街街道办事处
	杜卫霄
138****9570
	张  伟138****1257
	王相朝  133****1636
	

	3
	金碧街道办事处
	张  超   158****3915
	蒋东北135****0158
	刘朋伟  159****3627
	

	4
	永昌街道办事处
	马 骁
138****6950
	邓延河     137****6335
	储梦颖  156****7857
	

	5
	前卫街道办事处
	胡洪波   182****9895
	杨世富138****7410
	钱  交  147****8570
	

	6
	福海街道办事处
	陈 龙
138****9359
	李一恒       138****3550
	蒋兄军  158****9388
	

	7
	棕树营街道办事处
	杨培正   184****8818
	郑登翌
150****2218
	陆全旺  147****1642
	

	8
	西苑街道办事处
	胡小华
151****8757
	李律诗赋     180****4923
	周  柯  138****4830
	

	9
	碧鸡街道办事处
	毛君琦138****1202
	李庆涛182****3779
	庞天宇  137****8026
	

	10
	海口街道办事处
	黎  焕152****9461
	马滋蔓
183****5559
	李态仙  138****2085
	

	11
	团结街道办事处
	陆李平

159****5657
	邬金荣138****4631
	潘  俊  186****7185
	

	12
	西山风景区管理局
	陆  林138****3155
	胡程富136****2823
	程  立  136****5811
	

	13
	区水务局
	杨俊锋139****7470
	马令祥
138****0648
	范  鹏 153****0112
	

	
	
	
	陆勇150****6113
	
	

	
	
	
	戴雨芡

159****8091
	
	

	序号
	责任单位
	总负责人
	第一责任人
	具体责任人
	备注

	13
	区水务局
	杨俊锋139****7470
	刘宏
137****9782
	范  鹏 153****0112
	

	
	
	
	张银川
158****3925
	
	

	
	
	
	叶国镜
189****6302
	
	

	14
	区应急局
	杨  锋

135****7132
	杨金志187****0158
	杨瀚宇 186****7831
	

	15
	区气象局
	闫生杰 135****6365
	赖艳群 138****6511
	董泽宇 159****6756
	

	16
	区自然资源局
	冯石柱
137****5563
	冉  文138****6493
	杨  智 158****4581
	

	17
	区住房城乡建设局
	姚勇德

138****9083
	戴 斌
138****7962
	 吴  江 187****9383
	

	18
	区交通运输局
	刘  义

182****8959
	李  跃180****9292
	 曾  曦 131****0616
	

	19
	区综合行政执法局
	杨洪义

135****8708
	朱  勇      138****9138
	董静华 138****0035
	

	20
	市排水公司

西山分公司
	杨光荣

138****2317
	张蔚卿182****4773
	
	

	21
	道路交通四大队
	尹  戈138****0009
	张  永          137****8066
	
	

	22
	中国电信西山分公司
	
	台  龙   189****7079
	
	

	23
	中国联通西山分公司
	
	苏  聃  130****7000
	
	

	24
	中国移动西山分公司
	
	王  念  138****1041
	
	

	25
	昆明供电局西山分局
	
	敖  刚135****5644
	
	


注：如责任领导发生变动，由单位相应负责同志自行接替。

附表2
西山区内涝淹水点责任单位及责任人

	序

号
	内涝淹水点名称
	所在行政区
	单位及责任
	具体责任单位及责任人

	
	
	
	
	单位名称
	责任人

	
	
	
	
	
	职务（级）
	姓名
	手机电话

	1
	海源南路下穿
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马旭东
	157****7688  

	
	
	
	西山区配合
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	2
	二环南路（明波立交段）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	经理
	张蔚卿
	182****4773

	
	
	
	西山区配合
	西山区水务局
	局长
	杨俊锋
	139****7470

	3
	二环西路（西苑立交西南侧）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马旭东
	157****7688  

	
	
	
	西山区配合
	西苑街道办事处
	主任
	胡小华
	151****8757

	4
	西华园隧道（西福路下穿）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马旭东
	157****7688  

	
	
	
	西山区配合
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	5
	二环南路福海立交
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	西山区配合
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	6
	前兴路（海埂路下穿段）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	西山区配合
	永昌街道办事处
	主任
	马  骁
	138****6950

	7
	西福路延长线（南绕城下穿段）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	西山区配合
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	8
	前卫西路（官庄小学段）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	西山区配合
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	9
	华苑路与兴苑路交叉口
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马旭东
	157****7688  

	
	
	
	西山区配合
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	10
	前卫西路与广福路交叉口
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	经理
	张蔚卿
	182****4773

	
	
	
	西山区配合
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	11
	滇池路（五华体育馆段）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	西山区配合
	永昌街道办事处
	主任
	马  骁
	138****6950

	12
	广福路（爱琴海段）
	西山区
	排水公司负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	西山区配合
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	13
	张峰隧道
	西山区
	西山区负责
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	14
	云山路与西园路交叉口
	西山区
	西山区负责
	棕树营街道办事处
	主任
	杨培正
	137****1988

	15
	苏南路（下穿成昆铁路隧道段）
	西山区
	西山区负责
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	16
	昆明供电局耀龙机电设备有限公司家属区段
	西山区
	西山区负责
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	17
	新闻路片区
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	18
	新桥巷
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	19
	华昌路采莲路口
	西山区
	西山区负责
	永昌街道办事处
	主任
	马  骁
	138****6950

	20
	马洒营东区
	西山区
	西山区负责
	永昌街道办事处
	主任
	马  骁
	138****6950

	21
	杨家社区
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	22
	船房社区
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	23
	河北社区（昆明市龙津药业门口段）
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	24
	阳光社区
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	25
	滇池路社区
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	26
	陆家社区
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	27
	栗何路
	西山区
	西山区负责
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	28
	老前卫西路（春晓花园门口段）
	西山区
	西山区负责
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	29
	春雨路西部客运站段
	西山区
	西山区负责
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	30
	气象路沿线
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	31
	丹霞路与环城西路口
	西山区
	西山区负责
	棕树营街道办事处
	主任
	杨培正
	137****1988

	32
	书林街片区
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	33
	西昌路77号（省气象局宿舍段）
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	34
	环城西路386号（原环保局宿舍段）
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	35
	环城西路转西昌路
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	36
	永康路（西坝新村10号****、34号段）
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	37
	崇尚街老市委周边
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	38
	西苑浦路
	西山区
	西山区负责
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	39
	福和巷
	西山区
	西山区负责
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	40
	绿荫大道中段
	西山区
	西山区负责
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	41
	前旺路（前兴路至希望路段）
	西山区
	西山区负责
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	42
	刘家营片区
	西山区
	西山区负责
	金碧街道办事处
	主任
	张 超
	158****3915

	43
	昌源南路（人民西路至昆州路）
	西山区
	西山区负责
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	44
	清苑路与西苑浦路交叉口
	西山区
	西山区负责
	西苑街道办事处
	主任
	胡小华
	151****8757

	45
	大渔路（下穿成昆铁路）
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马旭东
	157****7688  

	
	
	
	
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	46
	日新路隧道（前兴路日新路下穿段）
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	47
	春雨路（普坪、石咀段）
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	经理
	张蔚卿
	182****4773

	
	
	
	
	马街街道办事处
	主任
	杜卫霄
	138****9570

	48
	广福路与西福路交叉口
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	
	福海街道办事处
	主任
	陈  龙
	138****9359

	49
	前兴路与广福路交叉口
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	马  辉
	138****3364

	
	
	
	
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	50
	前福路与广福路交叉口
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	副经理
	杨  宏
	133****3033 

	
	
	
	
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895

	51
	希望路与广福路交叉口
	西山区
	排水公司、西山区共同负责
	昆明排水公司第三管网运营分公司
	经理
	张蔚卿
	182****4773

	
	
	
	
	前卫街道办事处
	主任
	胡洪波
	182****9895


附表3
西山区专业化应急抢险队伍统计表

	应急抢险队伍
	责任人及联系电话
	工作职责
	设备保障
	人员配备

	国家城市排水防涝应急救援（昆明）基地西山区主基地
	朵虎  137****7911
	西山区发生城市内涝、河道水体置换等需临时应急抽排水作业时，人员及时作业点开展应急抢险作业。
	4800大流量排水抢险车（中联牌）云AP5021、3200大流量排水抢险车（中联牌）云AP0127、2400大流量排水抢险车（华智汛牌）云AQ2233、3200大流量排水抢险车（笛沃牌）云AQ0323、3200大流量排水抢险车（笛沃牌）云AQ9335、垂直式排水抢险车1500（龙吸水牌）云AP0270、2400大流量排水抢险车龙吸水牌云AP1307、600大流量排水抢险车龙吸水牌云AW081C、600大流量排水抢险车龙吸水牌云A929Z8、600大流量排水抢险车龙吸水牌云A209D7、照明发电车海德馨牌云AQ7721、100KW电源车畅丰牌云AQ1193、500KW电源车畅丰牌云AQ2707、300KW电源车海德馨牌云AP3261、普通客车（运输车）6座（江铃牌）云A1H79X、洒水车凯力风牌云AQ5573、8轮全地形水陆两栖车、通信车（海德馨牌）云AAT161、后勤车-宿营车（程力威牌）云AQ3753。
	本专业化应急抢险队伍实行“人车对应、按需编组”的弹性人员配置模式，不设固定岗位编制，但确保每台移交车辆均配备具备相应操作资质的专职操作人员，可根据防汛排涝、应急抢险等任务规模与装备调用需求，灵活编组作业班组，同步统筹现场指挥、安全监护、设备维保、后勤保障等职能人员，实现装备、人员与任务的高效匹配，保障各类应急处置工作规范、有序开展。


附表4

西山区城市防洪重点保护目标及投入力量统计表

	重点保护目标
	属地防汛抢险队伍
	区级防汛抢险队伍

	三家村水库
	属地安排防汛抢险队伍30人
	区防汛机动抢险队20人

	明朗水库
	属地安排防汛抢险队伍30人
	区防汛机动抢险队20人

	杨梅山水库
	属地安排防汛抢险队伍30人
	区防汛机动抢险队20人

	西部客运站
	属地安排防汛抢险队伍30人
	区交通运输局、区防汛机动抢险队20人

	立交桥等重要交通枢纽
	每个点由属地安排防汛抢险队伍30人
	区交通运输局、区住房城乡建设局防汛抢险队各20人、昆明排水公司第三管网运营分公司抢险队20人

	重要党政机关、医院、学校
	每个点由属地安排防汛抢险队伍30人
	昆明排水公司第三管网运营分公司抢险队20人


附表5

防汛值班电话表

	防汛责任单位
	防汛值班电话

	区水务局
	68109091（电话、传真）

	马街街道办事处
	68102684

	金碧街道办事处
	63387163（白天），66269110（夜间）

	永昌街道办事处
	66301815

	前卫街道办事处
	64575556

	福海街道办事处
	66329056

	棕树营街道办事处
	65392181

	西苑街道办事处
	68228310

	碧鸡街道办事处
	68411166

	海口街道办事处
	68590369（白天）、68590926（节假日、双休日及夜间）

	团结街道办事处
	68401710

	区应急局
	68418119

	区气象局
	64316952

153****8137

	区自然资源局
	68220208

	区住建局
	68238496

	区交运局
	68416168（白天）68426789（晚上）

	区综合行政执法局
	180****1953


附表6

西山区防汛抗旱抢险队伍和物资储备情况

	序号
	抢险单位
	抢险队伍（人）
	物资储备仓库地址
	物资储备内容
	责任人
	责任人联系电话
	物资管理人员
	物资管理

人员电话
	备注

	1
	马街街道办事处
	37
	马街街道办事处
	抽水泵7台、发电机1台、撬棍5把、铁铲25把、锄头25把、防洪袋9000条、移动拖挂式抽水机械1台
	张  伟
	138****1257
	王相朝
	133****1636
	

	2
	金碧街道办事处
	30
	金碧街道办事处仓库
	汽油抽水机13台，电水泵5台，水裤13件，水鞋20双，雨衣26件，长风雨衣15件，防洪袋800个，橡胶手套25双，警示牌2个，井盖沟9个，撬棍14个，男士雨鞋200双，女士雨鞋100双，油桶9个
	蒋东北
	135****0158
	刘朋伟
	159****3627
	

	3
	永昌街道办事处
	30
	永昌街道办事处
	抽水泵21台，防洪带20卷，雨伞20把，雨衣50套，雨鞋50套，消防水带20米18条，消防水带50米18条，沙袋20公斤1000个，越量C06探照灯100只，L型挡板50个
	邓延河
	137****6335
	储梦颖
	156****7857
	

	4
	前卫街道办事处
	20
	前卫街道前盛巷1号
	小型抽水泵及软管4套，自吸式水泵14台，应急包9个，应急救生圈(红黑色）12个，喊话器8个，防汛黑伞2把，手电照明灯62个，安全警戒带48盘，安全警戒锥筒50个，LED安全提示灯及三脚架10套，反光背心（棉质46件，十字镐12把，钢铲164把，大锤2把，雨鞋42双，钢锄52把，水带55条，对讲机4个，下水裤20条
	杨世富
	138****7410
	吴健宏
	199****1718
	

	5
	福海街道办事处
	25
	福海街道办事处
	防汛袋2000个、水泵14台、锄头10把、铲子10把、十字镐10把、雨伞14把、雨衣10件、应急手电筒7把、警示架4套、救生衣20件、头灯23个、警戒线14卷、油桶8个、警示牌28个、水码桶3个
	李一恒
	138****3550
	蒋兄军
	158****9408
	

	6
6
	棕树营街道办事处
	32
	棕树营街道办事处
	抽水泵 4 台，警示锥 37 个，水上救援机器人 2 个，铁铲、钉耙、锄头、十字镐、大锤 62 把，撬棍 8 根，警示牌 5 块，防洪袋 100 个，手电筒 37 把，汽油桶 5 只，救生衣 5 件，应急灯 5 个，乳胶手套 10 双，作训服 10 套，警示带 2 盒，头灯 15 个，手套 40 双，雨衣 40 件，雨鞋 40 双
	郑登翌
	150****2218
	陆全旺
	147****1642
	

	7
	西苑街道办事处
	25
	西苑街道职工宿舍仓库
	移动抽水机雅马哈3台，防洪袋500只，铁铲50把，锄头30把，大锤10把，皮划船1膄，橡胶簸箕10只，大小撬棍各10把，应急头灯5只，水裤3条
	李律诗赋
	138****4277
	周柯
	138****4832
	

	8
	碧鸡街道办事处
	20
	碧鸡街道办事处
	防洪袋13000条，铁丝101公斤，铁铲150把，锄头130把，大锤30把，移动水泵6台，雨鞋70双，雨伞50把，救生衣60件，雨衣（一次性）500件
	李庆涛
	182****3779
	庞天宇
	137****8026
	

	9
	海口街道办事处
	50
	海口街道仓库
	抽水机8，防洪袋12500，救生衣32，高音喊话喇叭3，铜锣2，手摇报警器5，救生圈7，铁铲50，锄头50，大锤3，铁丝2，油桶2，雨衣30，长筒水鞋15
	马滋蔓
	183****5559
	李态仙
	138****2085
	

	10
	团结街道办事处
	250
	团结街道办水利站仓库
	抽水机7台，抽水带7条7条，水鞋4双4双，雨衣1箱1箱，防洪袋20000条20000条，锄头40把40把，铲子40把40把，大锤10把10把，钢钎8个8个，水桶30个30个
	邬金荣
	138****4631
	潘 俊
	186****7185
	

	11
	区水务局
	100
	区水务局第二办公区仓库
	防洪袋2万条，抽水泵30套，发电机组3台，电缆200米，橡皮舟1只，冲锋舟1艘，救生衣20件，铲子50只，锄头100把，反光背心10件
	马令祥
	138****0648
	朵虎
	137****7911
	

	12
	区交通运输局
	10
	区交通运输局
	雨衣25，雨鞋25，反光背心25，安全帽25
	李  跃
	180****9292
	曾曦
	131****0616
	


注：如责任人及管理人员发生变动，由单位相应负责同志自行接替

附图1
西山区防汛指挥体系结构框图









附图2
防汛预案启动程序框图







附图3
防汛预案解除程序框图






8.7西山区2026年内涝设防点“一点一策”应急处置方案

按照昆明市防汛抗旱办公室《关于编制上报2026年昆明主城区内涝设防点“一点一策”应急处置方案及统计表的通知》，西山区编制了《西山区2026年内涝设防点“一点一策”应急处置方案》。

西山区辖区内涝设防点总计51个，其中：昆明排水公司负责12个、西山区负责32个、与昆明排水公司共同负责7个。现针对以上情况制定“一点一策”应急处置方案如下：

一、昆明排水公司负责，西山区配合（12个）

1.海源南路下穿

（1）位置：海源南路下穿隧道内

（2）范围：海源南路下穿隧道内

（3）原因分析：由于土堆泵站服务片区汇水量大，在片区降雨期间，末端处理能力受限，排放不畅，二环南路（明波立交段）易淹易涝。

（4）整治措施：已对下穿区域雨水收集设施进行巡检，按照随有随清原则完成维护工作，配合昆明排水公司清淤，同时加强泵站及其附属设施的维护管理。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。
（6）调度措施：通过土堆 1 号、2 号泵站进行调度，将上游来水抽往老运粮河，避免明波下层四通井发生冒溢产生淹积水。 ①1号泵站调度启动条件：a.泵站集水池水位达7.1m； b.二环南路（明波立交段）下层发生冒溢；达到任一条件启动。 1 号泵站调度关闭条件：土堆泵站集水池水位低于2.9米； ②2 号泵站调度启动条件：土堆 1 号泵站防汛泵启动运行后，来水量大于抽排量，集水池水位高于6.5m；2 号泵站调度关闭条件：集水池水位降至4m。
（7）责任单位：昆明排水公司

（8）配合单位：马街街道办事处

（9）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马旭东157****7688；马街街道办事处  主要责任领导  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
2.二环南路（明波立交桥段）

（1）位置：二环南路明波立交下层

（2）内涝点设防范围：二环南路明波立交下层

（3）原因分析：由于土堆泵站服务片区汇水量大，加之多条河道设置河道截污堰（闸），大量河道水进入污水管道，加重泵站负荷。同时，受限于第三水质净化厂处理量有限，在片区降雨期间，泵站集水池进水量超过泵站抽排能力时或水厂处理能力时，集水池水位上涨，超量来水倒灌入乌龙河截污管内，在二环西路桥下通往土堆泵站检查井冒水，造成路面淹积水。
（4）整治措施：

工程整治措施：排水公司已对明波立交下层道路基层不密实、七个脱空病害区域开展应急抢险处治，对土堆泵站进水主干管开展非开挖修复工作，保障了该区域汛期防洪工作，及时消除了道路桥梁安全及污水主通道受损冒溢隐患。

非工程整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤，加强泵站及其附属设施的维护管理。

（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）调度措施：按照《昆明主城区重要防汛泵站调度条件表》调度措施：通过土堆1号、2号泵站进行调度，将上游来水抽往老运粮河，避免明波下层四通井发生冒溢产生淹积水。 ①泵站调度启动条件：a.泵站集水池水位达7.1米；b.二环南路（明波立交段）下层发生冒溢；达到a、b任一条件启动。②泵站调度关闭条件：土堆泵站集水池水位低于2.8米。

（7）责任单位：昆明排水公司

（8）配合单位：西山区水务局

（9）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 经理 张蔚卿182****4773；西山区水务局  主要责任领导  杨俊锋139****7470、分管责任领导 马令祥138****0648、具体责任人  朵虎137****7911。

3.二环西路（西苑立交西南侧）

（1）位置：二环西路西苑立交下层南侧

（2）内涝点设防范围：二环西路西苑立交下层南侧桥涵及周边

（3）原因分析：当片区发生超量降雨，小路沟河道漫堤时，极易造成立交区易淹易涝。

（4）整治措施：已对下穿区域雨水收集设施进行巡检，按照随有随清原则完成维护工作，配合昆明排水公司对淹水点周边进行清淤。

（5）应急措施：一是根据气象信息预报，提前安排巡查人员进行巡查；二是出现积水情况，积极配合昆明排水公司进行抽排，安排抽水泵机进行抽排，并安排人员进行值守，确保人民群丛生命财产安全；三是积极配合交管部门疏导交通，并设立警示牌，在需要道路断交的情况下，安排人员进行值守；四是属地街道及时派专人值守、设置安全警示标识、疏导交通、杜绝安全事故发生。
（6）责任单位：昆明排水公司

（7）配合单位：西苑街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马旭东157****7688；西苑街道办事处  主要责任领导  胡小华151****8757 、分管责任领导  李律诗赋138****4277、具体责任人  周柯 138****4830。

4.西华园隧道（西福路下穿）

（1）位置：西华园隧道（西福路下穿）内

（2）范围：西华园隧道（西福路下穿）内

（3）原因分析：该隧道下穿成昆铁路与二环西路，地势低洼，片区发生超量降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水。

（4）整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤，加强泵站及其附属设施的维护管理。

（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）调度措施：按照“一站一策”要求开启西福路下穿泵站。

（7）责任单位：昆明排水公司

（8）配合单位：福海街道办事处

（9）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马旭东157****7688；福海街道办事处  主要责任领导  陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人  蒋兄军 158****9388。

5.二环南路福海立交

（1）位置：二环南路福海立交下层

（2）范围：二环南路福海立交下层

（3）原因分析：该路段下穿成昆线与二环西路，地势低洼，易发生淹积水；立交桥辅道未设置雨水收集系统，片区发生超量降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水；立交区下由于地势低洼，经常发生雨水收集系统被路面垃圾堵塞，造成下水不畅。

（4）整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排办事处、社区工作人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。
（6）调度措施：按照“一站一策”要求开启福海立交泵站。
（7）责任单位：昆明排水公司

（8）配合单位：福海街道办事处

（9）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；福海街道办事处  主要责任领导  陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人  蒋兄军 158****9388。

6.前兴路（海埂路下穿段）

（1）位置：前兴路隧道（海埂路下穿）内

（2）范围：前兴路隧道（海埂路下穿）内

（3）原因分析：该隧道下穿成昆线与二环南路，地势低洼，片区发生超量降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水。

（4）整治措施：昆明排水公司按照随有随清原则完成维护工作对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）调度措施：按照“一站一策”要求开启海埂路下穿泵站。

（7）责任单位：昆明排水公司

（8）配合单位：永昌街道办事处

（9）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；永昌街道办事处  主要责任领导  马 骁 138****6950、分管责任领导  邓延河  137****6335、具体责任人  储梦颖156****7857。

7.西福路延长线（南绕城下穿段）

（1）位置：西福路延长线下穿（南绕城）隧道内

（2）内涝点设防范围：西福路延长线下穿（南绕城）隧道内

（3）原因分析：该隧道下穿南绕城，片区发生超量降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水。

（4）整治措施：昆明排水公司按照随有随清原则完成维护工作对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）调度措施：按照“一站一策”要求开启西福路延长线下穿泵站。

（7）责任单位：昆明排水公司

（8）配合单位：福海街道办事处

（9）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；福海街道办事处  主要责任领导  陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人  蒋兄军 158****9388。

8.前卫西路（官庄小学段）

（1）位置：前卫西路日新路口

（2）内涝点设防范围：实际淹水点在老前卫西路交叉口（原官庄小学）。

（3）原因分析：在片区出现强降雨时，雨水系统来水量超过该管道运行负荷，导致前卫西路上段官庄小学段路面低洼处易淹易涝。
（4）整治措施：

工程整治措施：清水河全线堰改闸，对周边支次道路管网进行排查疏通及维修，同时加强管护。尽快实施雨污分流，保证雨、污水管道功能正常。
非工程整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司

（7）配合单位：前卫街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

9.华苑路与兴苑路交叉口

（1）位置：原西三环西端头、西三环与兴苑路交叉口

（2）范围：原西三环西端头、西三环与兴苑路交叉口

（3）原因分析：降雨较大时春雨路下泄雨水沿华苑路直接汇入改点；云冶专线与兴苑路交叉口的地势较高，雨水沿兴苑路下泄至该点；兴苑路（西山区法院段）雨水沿西兴苑路汇入该点；该点地势低洼，在最低点处排水能力不足；受片区超量雨影响，片区汇水量过大，雨水收集系统无法及时吞纳，造成路面短时积水。

（4）整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤，尽快实施雨污分流，保证雨、污水管道功能正常。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司

（7）配合单位：马街街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马旭东157****7688；马街街道办事处  主要责任领导  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
10.前卫西路与广福路交叉口

（1）位置：前卫西路与广福路交叉口

（2）内涝点设防范围：十一家具城段、世纪半岛段

（3）原因分析：该片区地势低洼，原雨水管在清水河菩提苑与世纪半岛（橄榄谷小区）交汇点因雨污混流已被封堵，片区发生超量降雨，清水河河道水位上涨时，市政雨水管受河道水位顶托，市政雨水管排水不畅，加之该段路面地势较低，加重路面淹积水情况。

（4）整治措施：

工程整治措施：新建强排泵站；

非工程整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤；西山区配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：昆明排水公司根据气象信息安排人员提前巡查并值守；出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施。前卫街道负责内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司

（7）配合单位：前卫街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 经理 张蔚卿182****4773；前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱 交  147****8570。

11.滇池路（五华体育馆段）

（1）位置：滇池路五华体育馆门门口

（2）内涝点设防范围：滇池路五华体育馆门段非机动车道

（3）原因分析：广福路与西福路交叉口属地势低洼区，末端处理能力受限，排放不畅，在片区发生强降雨时，来水量超过片区排水设施运行负荷时，极易发生排水管网外溢，造成路面淹积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：积极与市政工程项目单位协调对接，加工程整治措施：加快施工进度，协调地铁施工单位立即开展排水管网修复工作；

非工程整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤；西山区配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：昆明排水公司：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施。西山区负责内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作；督促轨道公司恢复排水设施，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司

（7）配合单位：永昌街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；永昌街道办事处  主要责任领导 马 骁 138****6950、分管责任领导  邓延河  137****6335、具体责任人  储梦颖156****7857。

12.广福路（爱琴海段）

（1）位置：广福路爱琴海门口

（2）范围：目前只湖畔之梦小区（广发银行）公交站台后面有约20平方米，积水约15公分，其他未见淹积水

（3）原因分析：片区市政雨水管通过小尚河进行排放，受片区雨污混流，小尚河在排往清水河时设置末端截污堰，接入广福路污水主管管网。当片区出现超量降雨时，不能及时收纳片区汇水造成路面短时积水。

（4）整治措施：尽快实施雨污分流，保证雨、污水管道功能正常。昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤；西山区配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：昆明排水公司：①根据气象信息安排人员提前巡查并值守；②出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施。西山区：负责内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司

（7）配合单位：福海街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马 辉138****3364；福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

二、西山区负责（32个）

13.张峰隧道

（1）位置：张峰隧道内辅道及主道

（2）范围：张峰隧道内辅道及主道

（3）原因分析：因张峰隧道下穿成昆铁路，地势低洼，片区发生超量降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水。

（4）整治措施：配合昆明排水公司清淤，加强泵站及其附属设施的维护管理。

（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交；四是属地街道及时派专人值守、设置安全警示标识、疏导交通、杜绝安全事故发生。
（6）责任单位：马街街道办事处

（7）责任人：马街街道办事处  主要责任领导  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
14.云山路与西园路交叉口

（1）位置：云山路与西园路交叉口

（2）范围：云山路与西园路交叉口

（3）原因分析：①道路低洼，雨水收集系统不完善，在降雨期间，出现小面积路面积水；②受片区大暴雨影响，片区汇水量过大，雨水收集系统不能及时收纳道路汇水，造成路面短时积水。

（4）整治措施：二环外雨污分流；非工程整治措施：对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施；三是配合交管部门疏导交通，避免交通断交。

（6）调度措施：按照“一站一册”要求开启土堆泵站，按照“一池一册”要求开启乌龙河调蓄池、老运粮河调蓄池、七亩沟调蓄池。同时当积水深度达到 10CM 时对接棕树营街道办事处，协助处置。

（7）责任单位：棕树营街道办事处。
（8）责任人：棕树营街道办事处  主要责任领导  杨培正 137****1988、分管责任领导  郑登翌 150****2218、具体责任人  陆全旺147****1642。

15.苏南路（下穿成昆铁路隧道段）

（1）位置：苏南路下穿成昆铁路隧道内

（2）范围：苏南路下穿成昆铁路隧道内

（3）原因分析：片区发生超量降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水。
（4）整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；改造泵站。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作；街道和社区组织临时抽排,疏通排水沟。若仍不能解决，及时报请区防汛办协调区级相关部门配合处置，避免交通断交。

（6）责任单位：马街街道办事处

（7）责任人：马街街道办事处  主要责任领导  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
16.昆明供电局耀龙机电设备有限公司家属区段

（1）位置：昆明供电局耀龙机电设备有限公司家属区

（2）范围：昆明供电局耀龙机电设备有限公司家属区

（3）原因分析：该点地势较低，春雨路提升改造后，道路标高较高，汇水后流入该点，加剧该点的淹水程度。同时成昆铁路下的排水箱涵较小，无法及时排除积水。

（4）整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；老旧小区改造。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作；街道和社区组织临时抽排,疏通排水沟。若仍不能解决，及时报请区防汛办协调区级相关部门配合处置，避免交通断交。

（6）责任单位：马街街道办事处

（7）责任人：马街街道办事处  主要责任领导  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
17.新闻路片区

（1）位置：新闻路与环城西路交叉口处

（2）范围：环城西路与新闻路交叉口道路、木材巷，新闻路图书批发市场

（3）原因分析：受汇流片区雨污合流影响，市政雨水管排河口（大观河）均被封堵，整个片区的雨污水均依托市政污水管汇至下游卢家营泵站，经卢家营泵站抽排至兰花沟排放。在降雨期间，片区汇水量超过市政污水管道排水能力时，造成路面淹积水；受限于市政污水管道管径较小，已不能满足现状排水需求，导致该道路市政污水管常年处于高水位运行。

（4）整治措施：

工程整治措施：昆明排水公司将对该淹水点周边公共排水设施进行清淤。

非工程整治措施：开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施；同时清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作；由金碧街道及卢家营社区负责对淹积水进行抽排，及时协调昆明排水公司对道路进水进行抽排，避免交通断交。
（6）调度措施：按照“一站一册”要求开启卢家营泵站

（7）责任单位：金碧街道办事处

（8）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导  张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。

18.新桥巷

（1）位置：书林社区新桥巷

（2）范围：新桥村入口道路

（3）原因分析：道路局部地势低洼，管网老旧、已不能满足现状排水需求，在片区出现强降雨时，易出现书林街管道水倒灌进入新桥巷管道，加重道路淹积水。

（4）整治措施：老旧居民小区改造，清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，协调昆明排水公司做好书林泵站及时排除积水，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。
（6）调度措施：按照“一站一册”要求开启新桥村泵站、昆三中泵站、兰花沟污水泵站、兰花沟雨水泵站，按照“一池一册”要求开启兰花沟调蓄池，按照“一闸一册”要求开启凯旋利闸、兰花沟渠道闸。

（7）责任单位：金碧街道办事处

（8）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导  张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。

19.华昌路采莲路口

（1）位置：华昌路采莲路口周边

（2）内涝点设防范围：采莲路、东至锦艺幼儿园、西至永宁里社区永宁巷，全长约600米。华昌路北至云兴路、南至永和里社区永和南路，全长约200米。涉及居民院坝为永和南路7号、永宁里社区106、108号院坝及华昌小学门口，遇强降雨天气、平均积水约30—40公分。

（3）原因分析：①受片区地势低洼影响，片区雨污水均排入采莲河，汇入永昌泵站提升外排。目前，采莲河在共信时代广场段河道被地块开发损坏后，河底被抬高90cm，造成片区排水不畅。片区在降雨期间河道水位高于路面管道水位时，极易发生淹积水情况；局部地势低洼，管网老旧、已不能满足现状排水需求，降雨时易发生淹积水。当采莲河上游来水超过临时泵站抽排能力时，河道水位易对道路雨污水管造成顶托，导致路面短时积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：采莲河箱涵建设。
非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。遇需防洪沙袋时、通知辖区施工队及时运送到现场。

（6）责任单位：永昌街道办事处

（7）责任人：永昌街道办事处  主要责任领导  马 骁138****6950、分管责任领导  邓延河  137****6335、具体责任人  储梦颖156****7857。

20.马洒营东区

（1）位置：大院局部

（2）范围：马洒营东区大院局部

（3）原因分析：小区建于90年代、地下排水管网老化、造成排水不畅，致马洒营东区积水约15-20公分。

（4）整治措施：老旧居民区改造。

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；老旧小区改造。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，淹积水时通知前卫泵站进行抽排，避免交通断交。

（6）责任单位：永昌街道办事处

（7）责任人：永昌街道办事处  主要责任领导  马 骁138****6950、分管责任领导  邓延河  137****6335、具体责任人  储梦颖156****7857。

21.杨家社区

（1）位置：杨家社区

（2）范围：福泰路亚龙小区路口、福康路一村路段、二村老（新）村、李长官老村

（3）原因分析：地势低洼地势低洼，周边亚龙小区、省台办、滇池泊屋小区、海康花园小区、金广路及李长官新村在建设时填埋较高，形成杨家社区老村地势低洼，且排水管网老旧、破损，老村内都是一些小沟、小管，排水不畅，强降雨容易形成淹积水，无法在短时间快速排出。

（4）整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

工程整治措施：尽快推进29号片区城中村改造。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。福海街道办事处、杨家社区、小组及应急分队工作人员第一时间到现场处理、安排车辆、抽水机（社区自备），做好临时抽排工作。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

22.船房社区

（1）位置：船房社区

（2）范围：特钢厂旁、船房八社老村、环村中路、七社老村、五社老村、一社老村、十社、六社

（3）原因分析：地势低洼，周围地势高、老村低，雨污管网建设不足，老旧、破损。老村内都是一些小沟、小管，排水不畅，强降雨后上游或周围来水过快，容易形成淹积水，片区汇水量超过市政管网排水能力。由于流入船房河的雨污管都被封堵，且河道水位峰值高时已超过老村水平面，部份河水还倒灌老村，导致淹积水无法在短时间快速排出。

（4）整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；尽快推进32号片区城中村改造。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序；协调昆明排水公司打开凯旋利闸拉闸放水，避免交通断交。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

23.河北社区（昆明市龙津药业门口段）

（1）位置：河北社区

（2）范围：昆明市龙津药业门口、弹簧厂

（3）原因分析：地势低洼；绿地集团海泊澜庭小区抬高路面，低洼处排水受阻；草海四号地块拆迁，部份管网被破坏，已无排水功能。

（4）整治措施：城中村改造、清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；尽快推进草海四号地块开发建设。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作。组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。福海街道办事处、河北社区、小组及应急分队工作人员第一时间到现场处理、安排车辆、抽水机（社区自备），做好临时抽排工作。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

24.阳光社区

（1）位置：阳光社区

（2）范围：金典苑门口、柳苑路口、日新西路和日新中路交叉口水果摊、锦苑地下停车场、昊苑地下停车场

（3）原因分析：地势低洼，周边道路不平整，部份路面下沉，短时强降雨时，雨水汇流至低点，市政管网排水不顺畅，甚至反流，造成积水。

（4）整治措施：城中村改造、清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；修复道路下沉路面。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作。福海街道办事处、阳光社区、小区物管及应急分队工作人员第一时间到现场处理，小区地下停车场备防洪袋100个，做好临时抽排工作和清掏疏通排水口。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

25.滇池路社区

（1）位置：滇池路社区

（2）范围：金广路省高院旁、正和小区和平巷福和路省委旁、福海派出所门口

（3）原因分析：地势低洼，周边道路不平整，部份路面下沉，短时强降雨时，雨水汇流至低点，市政管网排水不顺畅，甚至反流，造成积水。

（4）整治措施：老旧居民区改造，清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；修复道路下沉路面。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作。福海街道办事处、滇池路社区、小区物管及应急分队工作人员第一时间到现场处理，做好临时抽排工作和清掏疏通排水口。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

26.陆家社区

（1）位置：陆家社区

（2）范围：年华街凤凰御景段、金广路陆家路交叉口（怡康小区段）

（3）原因分析：地势低洼。年华街凤凰御景段小区建设时填埋较高，道路下沉，管网老旧、破损，排水受阻；金广路陆家路交叉口（怡康小区段）金广路路面西高东低，陆家路北高南低，上游雨水顺路面而下，短时强降雨造成排水管溢流到道路至低洼点，造成路面淹积水，无法在短时间快速排出。

（4）整治措施：城中村改造，清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤；修复道路，提高水平面。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作；组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。福海街道办事处、陆家社区、小组及应急分队工作人员第一时间到现场处理、安排车辆、抽水机（社区自备），做好临时抽排工作。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

27.栗何路

（1）位置：栗何路约50米（何家院小区门口）

（2）范围：栗何路约50米（何家院小区门口）

（3）原因分析：地势低洼泄水慢。

（4）整治措施：

工程整治措施：雨污分流，该路段位于双塔片区改造范围，待改造结束后，一并解决淹积水问题；

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：前卫街道办事处

（7）责任人：前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

28.老前卫西路（春晓花园门口段）

（1）位置：新、老前卫西路口

（2）内涝点设防范围：春晓花园、润城七区段

（3）原因分析：1因该片区雨污混流，清水河有两处封堵点。2、金地中心旁的溢流坝未完全拆除。3、当出现超量降雨时，雨水收集系统不能及时收纳时，路面出现短时积水；4、清水河周边雨污管网建设系统性不足，道路雨污水未分流，造成前卫西路沿线雨污管整体高水位运行，对周边市政管道有顶托作用时，短时强降雨造成排水管溢流到道路，造成路面淹积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：实施片区雨污分流，打开封堵口，雨水排入清水河，增加泵站的流量加速排水；

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：前卫街道办事处

（7）责任人：前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895  分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

29.春雨路西部客运站段

（1）位置：春雨路西部客运站段

（2）范围：春雨路西部客运站段

（3）原因分析：受地铁3号线建设施工影响，对原有片区春雨路西侧村庄的片区行洪通道迁改为两支DN1500管道，分别接入小沙沟、马街沙沟。同时，受马街摩尔城地块开发影响，马街沙沟已被截断，基本丧失河道泄洪能力，受制于马街沙沟雨季来水量大，导致接入马街沙沟的管渠因雨洪不能及时排放，造成路面淹积水情况；受地铁3号线建设施工影响，存在管网被临时迁改，管道堵塞严重等问题，在降雨期间，因排水管道过流不畅，导致路面短时淹积水；该点地势低洼，雨水收集系统不完善，在降雨期间，有少量路面积水；受限于春雨路综合管廊施工及道路提升后未移交。

（4）整治措施：已通过春雨路面山洪水拦截工程已基本解决该点淹积水问题，后期管护中还需要清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序；组织辖区开启临时泵站抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。
（6）责任单位：马街街道办事处

（7）责任人： 马街街道办事处    主要责任领导  
  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
30.气象路沿线

（1）位置：金碧街道气象路沿线及周边

（2）范围：气象路沿线（气象路9号、气象路13号、气象路15号、气象路64号、华龙小区、气象路70号、气象路72号、气象路教委小区、气象路延长线下穿隧道、气象路延长线下层、福海教师宿舍、振华制药厂、振华制药厂门前道路）

（3）原因分析分析：该段气象路雨水通过兰花沟进行排放，在片区发生较大降雨时，易受兰花沟河道水位顶托影响，导致市政管道排水不畅，造成路面短时积水。

（4）整治措施：工程整治措施：雨污分流。

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序；组织辖区开启微型泵站抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。有物管的小区由物管人员组织设备、人员等进行抽排，无人管理小区由街道、社区组织抽水设备进行应急抽排。

（6）调度措施：按照“一站一册”要求开启兰花沟污水泵站、兰花沟雨水泵站，按照“一闸一册”要求开启凯旋利闸、兰花沟渠道闸及按照“一池一册”要求开启兰花沟调蓄池。

（6）责任单位：金碧街道办事处

（7）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
31.丹霞路与环城西路口

（1）位置：丹霞路环城西路口

（2）内涝点设防范围：丹霞路环城西路口

（3）原因分析：受汇流片区雨污合流影响，市政雨水管排河口（大观河）均被封堵，片区雨水均依托大观路市政污水管汇至下游卢家营泵站，经卢家营泵站抽排至兰花沟排放。在降雨期间，片区汇水量超过市政污水管道排水能力时，造成路面淹积水；该点地势低洼，在最低点处缺少雨水收集系统，在降雨期间有少量淹积水；受片区超量雨影响，片区汇水量过大，雨水收集系统无法及时吞纳，造成路面短时积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：已整治。

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序；组织辖区开启临时泵站抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）调度措施：按照“一站一册”要求开启卢家营泵站。

（7）责任单位：棕树营街道办事处

（8）责任人：棕树营街道办事处  主要责任领导  杨培正 137****1988、分管责任领导  分管责任领导  郑登翌 150****2218、具体责任人   陆全旺147****1642。

32.书林街片区

（1）位置：书林街

（2）内涝点设防范围：书林街136号，书林新村11号10排，书林新村巷口、石桥铺56号，书林街敬德巷、原昆三中门口。

（3）成因分析：道路局部地势低洼，管网老旧、已不能满足现状排水需求，在片区出现强降雨时，易出现书林街管道水倒灌进入新桥巷管道，加重道路淹积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：雨污分流。

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施。对书林街136号设置的微型泵站进行检修。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交；及时协调昆明排水公司启用昆三中泵站快速排出道路积水，书林街136号已有泵站及时启用。
（6）责任单位：金碧街道办事处

（7）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导  张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
33.西昌路77号（省气象局宿舍段）

（1）位置：西昌路77号省气象局旁

（2）内涝点设防范围：省气象局宿舍小区范围内

（3）原因分析分析：①道路排水设施不完善；②沿线兰花沟水位高，周边的积水不易排出。

（4）整治措施：

工程整治措施：雨污分流，建设老旧居民区强排泵站。

非工程整治措施：开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施。清掏疏通落水口，道路排水管清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交；及时协调排水公司开闸泄水，协调所在单位积极组织人员进行抽排。

（6）责任单位：金碧街道办事处

（7）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
34. 环城西路386号（原环保局宿舍段）

（1）位置：环城西路386号

（2）内涝点设防范围：原环保局宿舍内

（3）原因分析分析：小区地势较低，排水设施不健全，受弥勒寺大沟（雨污混流沟）排水能力的影响，满溢造成小区内涝。

（4）整治措施：

工程整治措施：雨污分流；

非工程整治措施：开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施；清掏疏通落水口，道路排水管清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，避免交通断交；街道社区组织抽水设备进行抽排，社区淹积水较深时组织一楼人员尽快撤离。

（6）责任单位：金碧街道办事处

（7）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导 蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
35.环城西路转西昌路

（1）位置：环城西路与西昌路交叉口

（2）内涝点设防范围：环城西路转西昌路交叉口人行道、西岳庙6号、环城南路577号、西昌路2号

（3）原因分析：地势低洼，排水设施不完善；受兰花沟雨污混流行洪影响，满溢造成内涝。

（4）整治措施：

工程整治措施：雨污分流。

非工程整治措施：开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施；清掏疏通落水口，道路排水管清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：金碧街道办事处

（7）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
36.永康路（西坝新村10号、33号、34号段）

（1）位置：永康路

（2）内涝点设防范围：西坝新村10号，西坝新村34、35号

（3）原因分析分析：地势低洼、排水管网堵塞。

（4）整治措施：

工程整治措施：结合片区开发恢复排水管网，2019年已完成永康路排水管网的改造，对设置的微型泵站定时进行检修；

非工程整治措施：开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施。对永康路设置的微型泵站进行检修；清掏疏通落水口，道路排水管清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交；淹积水时由社区组织人员启动微型泵站进行抽排。
（6）责任单位：金碧街道办事处

（7）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
37.崇善街老市委周边
（1）位置：巡津新村

（2）内涝点设防范围：巡津新村环路

（3）成因分析：由于该段道路市政排水管网老旧、管径小、已不能满足现状排水需求，常年处于高水位运行，加之该段道路在降雨时雨水篦子经常出现树叶堵塞的情况，极易发生道路淹积水。

（4）整治措施：工程措施：老旧居民小区改造
非工程整治措施：配合排水公司清掏疏通落水口，道路排水管清淤。开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交；及时协调排水公司启动巡津新村泵站进行抽排，由街道办事处和社区抢险人员进行抽排水。配置抽水机1台，人员5人。

（6）按照“一站一册”要求开启兰花沟污水泵站、兰花沟雨水泵站、老市委泵站、巡津街泵站，按照“一闸一册”要求开启凯旋利闸、兰花沟渠道闸及按照“一池一册”要求开启兰花沟调蓄池。

（7）责任单位：金碧街道办事处

（8）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
38.西苑浦路

（1）位置：西苑浦路与清苑路交叉口

（2）范围：西苑浦路昆一中分校、西苑浦路到梁苑巷

（3）原因分析：在强降雨期间，受新运粮河河水顶托，西苑浦路与清苑路交叉口排水管倒灌，造成道路路面小面积积水。

（4）整治措施： 

工程整治措施：实施片区清污分流，雨水排入河道；

非工程整治措施：配合昆明排水公司清掏疏通落水口，道路排水管网清淤

（5）应急措施：一是根据气象信息预报，提前安排巡查人员进行巡查；二是出现积水情况，积极配合昆明排水公司进行抽排，安排抽水泵机进行抽排，并安排人员进行值守，确保人民群丛生命财产安全；三是积极配合交管部门疏导交通，并设立警示牌，在需要道路断交的情况下，安排人员进行值守。

（6）责任单位：马街街道办事处

（7）责任人：马街街道办事处  主要责任领导杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
39.福和巷

（1）位置：福和巷

（2）范围：福和巷中间段约100米

（3）原因分析：片区滇池路正在施工，对雨污管网影响严重，同时该片区地势低洼，雨污混流，有三处雨水口被封堵，发生超量降雨时，造成路面短时积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：督促轨道交通公司整治；

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。福海街道办事处、滇池路社区、小区物管及应急分队工作人员第一时间到现场处理、安排车辆、抽水机，做好临时抽排工作。西山区排水基地安排人员值守，保证第一时间进行抽排。

（6）责任单位：福海街道办事处

（7）责任人：福海街道办事处  主要责任领导陈龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

40.绿荫大道中段

（1）位置：绿荫大道中段

（2）范围：绿荫大道中段

（3）原因分析：道路雨水收集主要通过设置于绿化带内的生态雨水收集系统进行收集，受限于生态雨水收集系统经常出现收集口堵塞及不下水的情况，造成路面淹积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：加快道路建设，结合片区开发改造，新建排水管网；

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：前卫街道办事处

（7）责任人：前卫街道办事处  主要责任领导 胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

41.前旺路(前兴路至希望路段) 

（1）位置：前旺路(前兴路至希望路)

（2）范围：前旺路(前兴路至希望路)

（3）原因分析：受汇流片区雨污合流影响，原市政雨水箱涵与污水管网局部连通，雨水箱涵排河口（正大河）被封堵，整个片区的雨污水均依托市政污水管汇至第七八水质净化厂处理，在降雨期间，片区汇水量超过污水管排水能力时，造成路面积水。

（4）整治措施：雨污分流，清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：前卫街道办事处

（7）责任人：前卫街道办事处  主要责任领导 胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

42.刘家营片区

（1）位置：立夏路及周边小区

（2）内涝点设防范围：立夏路道路、立夏路与八哥巷交叉口、立夏路与安康路交叉口、刘家营东区、刘家营西区，刘家营干休所。

（3）原因分析：一是片区受雨污合流影响，主要依托弥勒寺大沟排放，下游设兰花沟调蓄池（含雨、污水合建泵站），来水抽排入兰花沟，河道末端设置拦污节制闸（凯旋利闸），经船房河两侧截污管（DN800-DN1500）分别排至第一水质净化厂（12万立方米/日）和第七八水质净化厂（30万立方米/日）处理；配套新建兰花沟、弥勒寺大沟系统合流水转输管（DN1200），经草海蓝藻收集通道由高海尾水泵站排至西园隧道；二是受片区局部地势低洼、管网老旧、健康度较差，河道断面不满足规划需求等原因的影响，造成管网、河道排放受阻，降雨时易发生市政道路淹积水情况。

（4）整治措施：

工程整治措施：对小区的排水系统进行改造。

非工程整治措施：清掏疏通落水口，道路排水管清淤，配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，街道组织抽排水力量进行积极抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交；对刘家营干休所门口进行沙袋堵水；及时启用干休所内的抽水泵站；协调昆明排水公司对立夏路路面的积水进行抽排；向市防办申请开启兰花沟污水泵站、兰花沟雨水泵站，开启凯旋利闸、兰花沟渠道闸，同时开启兰花沟调蓄池。
（6）调度措施：昆明排水公司按照“一站一策”要求开启兰花沟污水泵站、兰花沟雨水泵站，按照“一闸一策”要求开启凯旋利闸、兰花沟渠道闸及按照“一池一策”要求开启兰花沟调蓄池。

（7）责任单位：金碧街道办事处

（8）责任人：金碧街道办事处  主要责任领导 张 超158****3915、分管责任领导  蒋东北 135****0158、具体责任人  刘朋伟159****3627。
43.昌源南路（人民路至昆州路）

（1）位置：昌源南路昆明市西山区职业高级中学门口、昆州路幸福时光门口

（2）内涝点设防范围：昌源南路昆明市西山区职业高级中学门口、昆州路幸福时光门口。

（3）原因分析：超量降雨时，由于西边小河漫堤造成该片区大面积淹积水情况。

（4）整治措施：加强新运粮河、西边小河运行调度。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，街道组织抽排水力量进行积极抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：马街街道办事处

（7）责任人：马街街道办事处  主要责任领导 杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
44.清苑路与西苑浦路交叉口
（1）位置：清苑路与西苑浦路交叉口
（2）内涝点设防范围：清苑路与西苑浦路交叉口。

（3）原因分析：由于新运粮河高水位运行，顶托西苑浦路雨水管，导致西苑浦路雨水管排放不畅。

（4）整治措施：雨污分流。

（5）应急措施：根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，以及内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，街道组织抽排水力量进行积极抽排、执法队员现场维持秩序，避免交通断交。

（6）责任单位：西苑街道办事处

（7）责任人：西苑街道办事处  主要责任领导 胡小华151****8757 、分管责任领导  李律诗赋138****4277、具体责任人  周柯 138****4830。

三、昆明排水公司、西山区共同负责（7个）

45.大渔路（下穿成昆铁路段）

（1）位置：大渔路下穿隧道内

（2）范围：大渔路下穿隧道内

（3）原因分析：下穿成昆铁路，地势低洼；片区发生强降雨，泵站抽排能力受限时，易造成隧道淹积水。

（4）整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施，避免交通断交。马街街道和社区组织临时抽排,疏通排水沟。若仍不能解决，及时报请区防汛办协调区级相关部门配合处置。
（6）调度措施：按照“一站一策”要求开启大渔路下穿泵站。

（7）责任单位：昆明排水公司、马街街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马旭东157****7688；马街街道办事处  主要责任领导  杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
46.日新路隧道（前兴路日新路下穿段）

（1）位置：日新路隧道（前兴路日新路下穿）内

（2）范围：日新路隧道（前兴路日新路下穿）内

（3）原因分析：下穿前兴路，地势低洼。片区发生强降雨，泵站抽排能力受限时，造成隧道淹积水。

（4）整治措施：清掏管网，检修泵站，昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施，避免交通断交。

（6）调度措施：按照“一站一策”要求开启日新路隧道下穿泵站。

（7）责任单位：昆明排水公司、前卫街道办事处

（8）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司  副经理 马 辉138****3364；前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

47.春雨路（普坪、石咀段）

（1）位置：春雨路（石咀段）马街旅馆对面

（2）内涝点设防范围：春雨路（石咀段）

（3）原因分析：①该点地势低洼，在最低点处缺少雨水收集系统，在降雨期间有少量淹积水；②受地铁3号线建设施工影响，渔村沟南支在穿春雨路段河底被抬高，存在河道过水断面减小、行洪能力受限等问题，在雨季易发生路面淹积水；③受地铁3号线建设施工影响，高浓度水泥砂浆施工废水排入市政雨水管，导致雨水管道经常堵塞，在降雨期间，因排水管道过流不畅，导致路面短时淹积水；④道路排水管网局部淤积，且地势较低。

（4）整治措施：

工程整治措施：配合西山区完成春雨路沿线雨污分流及面山雨洪、下游通道扩容等工作。

非工程整治措施：协调地铁施工单位疏通雨水管道，配合昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤。

（5）应急措施：一是根据气象信息安排人员提前巡查并值守；二是当春雨路（石咀段）检查井井内水位离路面距离小于10厘米时，启动移动泵站，将渔村沟上游来水（马街旅馆上游）抽至渔村沟下游；管道水位低于路面30厘米时，关闭移动泵站。

（6）责任单位：昆明排水公司、马街街道办事处

（7）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 经理 张蔚卿182****4773；马街街道办事处  主要责任领导 杜卫霄138****9570、分管责任领导  张伟  138****1257、具体责任人  王相朝133****1636。
48.广福路与西福路交叉口

（1）位置：广福路与西福路交叉口西侧

（2）内涝点设防范围：西三环草海隧道草海隧道东口、桥隧公司门口。

（3）原因分析：①西三环（西福路至草海隧道东侧入口调头道段）雨污水管道均为断头管，目前，在隧道调头道东侧修建临时泵站将道路两侧雨污水管来水抽排至西坝河，受隧道结构影响，通过4根DN100管道将雨水管与泵站进水井进行联通，且受隧道结构影响，该段管道埋深不足，易受车辆碾压，造成道路北侧泵站进水管塌方、变形，导致泵站进水量受限，加之隧道内泵站将水抽排至西三环东侧雨水管内，加剧淹积水情况；②道路雨污水管道沉降较为严重，且存在管道反坡现象，导致管道排水不畅。③道路雨水收集系统未按照规范进行建造，雨水篦子与检查井连通管为Φ50PVC管，经常出现雨水篦子堵塞的情况，极易发生路面淹积水。

（4）整治措施：

工程整治措施：按规范对道路雨水收集系统进行改造或新建雨水沟通入西坝河；

非工程整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤。
（5）应急措施：①根据气象信息安排人员提前巡查；②出现积水情况，对接桥隧公司开启临时泵站，避免交通断交。马街街道和社区组织临时抽排,疏通排水沟。若仍不能解决，及时报请区防汛办协调区级相关部门配合处置。
（6）责任单位：昆明排水公司、福海街道办事处

（7）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；福海街道办事处  主要责任领导 陈 龙138****9359、分管责任领导 李一恒138****3550、具体责任人 蒋兄军 158****9388。

49.前兴路与广福路交叉口

（1）位置：前兴路与广福路交叉口（大商汇窗帘市场段）

（2）范围：前兴路与广福路交叉口（大商汇窗帘市场段）

（3）原因分析：①前兴路与广福路交叉口地势低洼，且片区雨水排入正大河处受初期雨水弃留设施影响，由于目前设施暂未运行，排放不畅，在片区发生强降雨时，造成路面淹积水。②受第七八水质净化厂处理能力受限，排放不畅，在片区发生强降雨时，来水量超过片区排水设施运行负荷时，极易发生排水管网外溢，造成路面淹积水。③当片区出现强降雨时，片区汇水量超过下游金太塘泵站抽排能力，易出现正大河河水顶托、漫堤的情况，加重片区路面淹积水。

（4）整治措施：尽快实施雨污分流，保证雨、污水管道功能正常。昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤；西山区配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：昆明排水公司：①根据气象信息安排人员提前巡查并值守；②出现积水情况，采取开启检查井加速泄水或采取强排措施。西山区：负责内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司、前卫街道办事处

（7）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理 马 辉138****3364；前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

50.前福路与广福路交叉口

（1）位置：前福路与广福路交叉口

（2）范围：前福路与广福路交叉口

（3）原因分析：片区市政雨水管通过青苔河进行排放，由于青苔河存在混排情况，在广福路处河道被迫接入广福路北侧污水管，当片区出现超量降雨，广福路污水管超负荷运行，不能及时收纳路面汇水，造成短时积水。
（4）整治措施：昆明排水公司对该淹水点周边排水设施进行清淤；西山区配合昆明排水公司清淤。

（5）应急措施：昆明排水公司：根据气象信息安排人员提前巡查并值守；出现积水情况时采取开启检查井加速泄水或采取强排措施。西山区：负责内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司、前卫街道办事处

（7）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 副经理  杨宏133****3033；前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

51.希望路与广福路交叉口

（1）位置：前福路与广福路交叉口

（2）范围：前福路与广福路交叉口

（3）原因分析：一是由于大商汇片区雨污合流，导致希望路雨水管排放口被封堵，片区来水均通过污水管道输送至第七八水质净化厂处理，当片区出现强降雨时不能及时收集转输片区汇水，造成路面淹积水情况。二是降雨时易受正大河河道高水位运行顶托，致使广福路雨水管排水不畅，在希望路与广福路口出溢出路面。

（4）整治措施：雨污分流。

（5）应急措施：昆明排水公司：根据气象信息安排人员提前巡查并值守；出现积水情况时采取开启检查井加速泄水或采取强排措施。西山区：负责内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，避免交通断交。

（6）责任单位：昆明排水公司、前卫街道办事处

（7）责任人：昆明排水公司第三管网运营分公司 经理 张蔚卿182****4773；前卫街道办事处  主要责任领导  胡洪波182****9895、分管责任领导  杨世富138****7410、具体责任人  钱  交  147****8570。

指挥长（区政府区长）





常务副指挥长（区政府分管副区长）





                    副指挥长











区应急局局长





区消防救援


大队大队长





区住建局局长





区水务局局长





区政府办


副主任





                                各成员单位





区发展改革局、区科技工信局、区教育体育局、区公安分局、区民政局、区财政局、区自然资源局、区生态环境分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局、区商务投资促进局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区应急局、区市场监管局、区综合行政执法局、道路交通四大队、区融媒体中心、区气象局、区人武部、区消防救援局、昆明供电局西山分局，马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结街道办事处和西山风景区管理局，云南省电信有限公司昆明市西山区分公司、云南省移动有限公司昆明市西山区分公司、云南省联通有限公司昆明市西山区分公司、市排水公司第三管网运营分公司。





预  警


分为暴雨及极端降水天气、江河湖库洪水、山洪灾害、干旱灾害、供水危机5类预警。预警级别划分为4个等级，从高到低分为红色、橙色、黄色、蓝色。

















蓝色预警





黄色预警





橙色预警





红色预警





应急响应








Ⅳ级响应


（一般）





区防办主任签署命令发布应急响应





Ⅰ级响应 （特别重大）





指挥长签署命令发布应急响应





Ⅱ级响应


（重大）





指挥长或被授权的（常务副指挥长或副指挥长）签署命令发布应急响应





Ⅲ级响应


（较大）





指挥长或被授权的（常务副指挥长或副指挥长）签署命令发布应急响应








应急响应








Ⅳ级响应


（一般）








Ⅲ级响应


（较大）








Ⅱ级响应


（重大）





Ⅰ级响应 （特别重大）





水旱灾害得到有效控制





由区防指、属地街道防汛抗旱指挥机构宣布响应终止并向社会公布。
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